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[bookmark: _Toc4536]消防头盔
[bookmark: _Toc20136]（采购数量360顶，预算单价0.55万元）
1.产品符合XF44—2015《消防头盔》标准要求；
2.结构
★2.1头盔型式：全盔；
★2.2由盔壳、缓冲层、帽托、面罩等组成且均为同一品牌；
2.3固定头带至少3点可调带插扣，有可拆卸式下颚带；
2.4头盔尺寸调节范围中等头围52~62cm，较大头围57~65cm，头箍带调节旋钮，后枕骨带有可拆卸软衬垫，头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴；
★2.5双层内置式面罩：外层面罩采用防辐射镀层，不戴空呼面罩时，外层面屏可以遮挡住下颚，内层透明防风面罩，聚碳酸酯材料，双轴前后伸缩可调，可供戴眼镜人员使用；
▲2.6可拆卸铝箔防火披肩，三层结构，上下层芳纶，中间夹层为铝箔隔热层；
3.颜色
3.1盔壳：黄色（作战款）/红色（指挥款）；潘通色号为PANTONE186C，黄色潘通色号为PANTONE012C，色差≤3级；
3.2披肩：藏蓝色；潘通色号为PANTONE19—4013TCXDarkNavy，色差≤3级；
3.3反光标识条：反光银灰色；潘通色号为PANTONE423C，色差≤2级；
3.4单位标识：反光银灰色；潘通色号为PANTONE423C，色差≤3级；
4.性能
4.1帽壳材料为热塑性塑料，缓冲层材料为聚丙烯；采用高强度涂层，抗刮擦、火焰和化学腐蚀，内衬为抗冲击隔热的聚氨酯泡沫，带超模压芳纶增强材料；
4.2冲击力指标：高温预处理、辐射热预处理、低温预处理、浸水预处理，头模所受冲击力的最大值≤3100N；
4.3最大冲击加速度：高温预处理、辐射热预处理、低温预处理、浸水预处理，帽顶部最大冲击加速度≤150gn，帽前部最大冲击加速度≤400gn，帽侧部最大冲击加速度≤400gn，帽后部最大冲击加速度≤400gn；
4.4头盔照明系统：LED防爆头灯，防爆等级≥Ex ib ⅡC T4 Gb。灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥4300Lx，平均照度≥3500lx，弱光最大照度≥1500Lx；强光时灯具的连续稳定工作时间≥4h；弱光时灯具的连续稳定工作时间≥14h；灯筒上设计有通用Type—C充电口孔位，灯具完全放电后充满电时间＜4h；
▲4.5头盔重量≤1.8kg；（不含配件）
5.其他
5.1头盔后部内侧包含“17式消防头盔”、生产厂商、生产日期的永久性标识；
5.2标识符合《17式消防头盔款式标识统型》和《消防救援局关于进一步规范和加强灭火救援装备标识管理使用工作的通知》（应急消〔2019〕55号）的要求；
5.3根据采购方需求印制标识；
5.4头盔合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位部别填写位置。

[bookmark: _Toc8884][bookmark: _Toc11725]消防员灭火防护服
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc24559][bookmark: OLE_LINK2]（采购数量400套，预算单价0.8万元）
1.符合XF10—2014《消防员灭火防护服》标准；
▲2.外观标识符合国家消防救援局办公室《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》，配备除姓名牌、消防衔外的全部标识牌；
3.结构组成：上衣、背带裤；
▲3.1具备救生拖拉带（DRD）；
▲3.2 H型背带配备2根（一备一用）；
★4.材质：外层面料采用聚苯并咪唑（PBI）和芳纶纤维混纺交织而成的面料；
5.性能
5.1外层
5.1.1阻燃性能：经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤25mm；
▲5.1.2断裂强力：经向≥2350N，纬向≥1900N；
▲5.1.3撕破强力：经向≥170N，纬向≥170N；
5.2防水透气层
5.2.1阻燃性能经向损毁长度≤40mm，纬向损毁长度≤40mm；
5.2.2透湿率：≥5000g/(㎡·24h)；
5.3舒适层
5.3.1阻燃性能：经向损毁长度≤50mm，舒适层纬向损毁长度≤55mm；
5.3.2断裂强力：经向≥680N，纬向≥600N；
5.3.3热稳定性能舒适层变化率：≤1%；
5.4救生拖拉带断裂强力：≥15000N；
5.5接缝断裂强力：外层经向≥900N，外层纬向≥700N；
▲5.6整体热防护性能TPP：≥28cal/cm²·s；
★6.质量≤3.0kg；
7.其他
7.1灭火防护服在防护上衣前胸左侧的舒适层上缝制永久性标签，内容包括：型号、规格；生产厂家的名称、国别、生产厂家的防护服识别编号；执行标准；生产日期；洗涤和干燥说明；注明每层材料的注册商标及型号规格；禁止使用场合等内容的永久性标签。合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位部别填写位置；
▲7.2配备消防员灭火防护服拉杆式携行包，可放置全套消防员个人防护装备，且可分层、分区放置，集储存、移动、运输一体；采用防水、防油材料；颜色和战斗服同色，印制单位名称和标签；（携行包内分为三个区域，灭火防护指挥服和其他装备与灭火防护靴、防护头套要分别放置，鞋仓需设置透气孔）。

[bookmark: _Toc2314][bookmark: _Toc26251]消防手套
[bookmark: _Toc6303]（采购数量480套，预算单价0.031万元）
1.符合XF7—2004《消防手套》行业标准要求；
★2.外观符合17式消防员防护手套款式标识统型要求；
3.结构：
3.1消防手套外观设计要求采用3D立体设计，五指分开，且在正常状态下能自然支撑指套
3.2符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背；
3.3手套本体的长度环形延伸，并超出腕关节≥25mm；
3.4衬里与外层缝制牢固，不能在脱手套时衬里随手被带出；
3.5手套规格≥6种；
4.颜色：手掌为黑色；手背藏蓝色；
5.材质：主要为牛皮和芳纶布，防水层采用聚四氟乙烯；
6.性能
▲6.1整体热防护性能≥60cal/（cm²·s）；
6.2耐热性能：在180℃下保持5min，表面无明显变化，且不应有熔融、脱离和燃烧现象，收缩率≤1%；
6.3耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨≥2000次；
6.4耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥15.0N；
6.5耐撕破性能：手套本体掌心面撕破强力≥400N；和背面外层材料撕破强力≥180N；
6.6耐机械刺穿性能：手套本体掌心面刺穿力≥170N、背面刺穿力≥100N；
6.7防水性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴；
6.8灵巧性能≥4级；
6.9拉重比：≥98%；
6.10穿戴时间：≤2s；
7.其他
7.1规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求；
7.2每只手套设有永久性标识，设置姓名、单位部别填写位置，同时包括商标、生产商、生产日期、型号、规格、使用注意事项等。

[bookmark: _Toc16426][bookmark: _Toc6619]消防安全腰带
[bookmark: _Toc21555]（采购数量200件，预算单价0.0178万元）
★1.符合国家XF494—2023《消防用防坠落装备》标准要求；
★2.由织带、带扣、移动板和D型环等部件构成，样式如图：
[image: 229542b2e9f557ada636]3.安全腰带织带整根编织，无接缝。缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线；
4.带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺；
5.带扣：热锻铝7075合金材质，部件整体硬质阳极氧化处理；
6.扦针：不锈钢材质，直径与带扣、扦针孔适配；
[bookmark: OLE_LINK8]▲7.D型环：热锻铝7075合金材质，部件整体硬质阳极氧化处理，阳极氧化处理工艺，配备数量2个，一个采用缝合固定，另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节；
▲8.设计负荷：≥1.33kN；
9.带宽70±1mm；
▲10.重量为≤0.8kg；
11.静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能、金属零件的耐腐蚀性能符合标准要求；
12.提供产品需满足大、中、小等型号，中标投标人必须主动咨询用户单位，并且完全满足所有用户单位对规格、尺寸等方面的要求。

[bookmark: _Toc18381][bookmark: _Toc7605][bookmark: OLE_LINK5]消防员灭火防护靴
[bookmark: _Toc32643][bookmark: OLE_LINK3]（采购数量400件，预算单价0.1万元）
1.总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的标准；
★2.主体材质采用阻燃牛皮，采用旋钮快速穿脱系统，内底衬垫采用高分子量聚乙烯纤维，靴头内衬垫采用碳纤；
★3.靴底耐油性能体积变化：-1～0%；
4.质量≤2kg；
5.防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度≥20mm、冲击试验后的靴头间隙高度≥20mm；
★6.抗穿刺性能：靴底抗穿刺力≥3000N；
7.抗切割性能：靴面经过抗切割试验后，不被割穿；
8.电绝缘性：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤1mA；
9.靴底隔热性能：靴底表面温升≤10℃。
10.抗辐射热渗透性能：内表面升温≤5℃；
11.防水性能：在防水性能试验时不出现渗水现象；
12.防滑性能：始滑角≥15°。

[bookmark: _Toc10121][bookmark: _Toc26444]正压式消防空气呼吸器
[bookmark: _Toc28616]（采购数量200件，预算单价1.38万元）
1.符合国家XF124—2013《正压式消防空气呼吸器》标准；
★2.背托上要有永久性生产企业标签、消防产品认证证书标识编号；
★3.结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背架、压力平视装置等组成且为同一品牌；
4.材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间0.0s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降0.0MPa；
5.佩戴质量≤14kg；
6.整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降0.0MPa；
7.动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤230 Pa，呼气阻力≤800Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤210 Pa，呼气阻力≤520Pa；
8.耐高温试验后，呼气阻力≤610 Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤560 Pa；
9.耐辐射热性能试验后，在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内始终保持正压。吸气阻力≤110 Pa，呼气阻力≤560 Pa；在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降0.0MPa；
10.静态压力≤340Pa，且不大于排气阀的开启压力；
11.报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5MPa，连续声响时间至少90dB(A）的声强持续>15s。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤4 L/min；
12.全面罩
▲12.1总视野保留率不小于80%，双目视野保留率不小于71.5%，镜面透光率不小于90%；
▲12.2镜面防雾、防划、抗冲击，面罩具有视窗除结雾功能；
12.3通过950℃火焰燃烧测试；
▲12.4供气阀可任意角度连接，供气阀可免工具拆解清洗；
★12.5配备数量：每套空呼标配一个五点式面罩，每4具配备一个可与本采购包供应的消防头盔连接使用的面罩；
▲12.6全面罩采用楔形或平面面罩，面罩上下竖直，平放地面时面屏不会接触地面以免刮花；
13.减压器输出压力0.6MPa~0.8MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀；
14.安全阀性能：开启压力在减压器输出压力最大值的110%~170%范围内，全排气压力在减压器输出压力最大值的110%~170%范围内；
15.设置自动正压机构；
16.面罩尺寸可提供大中小号供选择，交货后需配套提供相应的定量密合性测试服务确保用户选择准确的型号；（由使用方所报的尺寸提供相对数量尺寸的面罩）
17.压力表设计符合标准，带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15 L/min（13L/min）；
18.压力平视装置
★18.1具备HUD压力显示功能，供气阀插入即自动连接无需配对，与方位灯模块采用蓝牙无线传输配合使用，连接后自动显示当前气瓶气量，消防员面罩互换使用时无需重新配对，具有≥4个气量显示灯，对应≥5档气量显示；
★18.2具有伙伴灯功能：背架发射装置带有伙伴灯实时显示气量，可见角度大于180°，30秒内HUD没有移动，伙伴灯进入跌倒报警预报警状态；
18.3防爆等级≥Ex ia IIC T4 Ga的防爆要求；
▲18.4防护等级≥IP67；
▲19.提供面罩转接口装置，可与当前空呼面罩与市场主流滤毒罐快速连接，用于紧急情况下自救和他救使用；
20.气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa—45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度19mm；
★21.气瓶水容积：9L，全缠绕式碳纤复合材料。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃保护袋；
▲22.腰带采用可旋转设计，角度可自由调节。肩带有反光条，采用铐钮设计，供气管可以实现左右互换。腰带上有供气阀固定座；肩带防水防火；
23.标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书；
24.其他
▲24.1每套配适用该空呼专用维修工具一套，质保时限不少于5年，免费维修维护，提供减压器终身质保服务；
24.2提供可重复利用，整套便携的箱子包装，方便携带；包装箱体上有品名、规格型号及生产厂家名称或代理厂家；
24.3空呼背托合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位部别填写位置。

[bookmark: _Toc27479][bookmark: _Toc8319]佩戴式防爆照明灯
[bookmark: _Toc21190]（采购数量192件，预算单价0.045万元）
1.符合GB30734—2014《消防员照明灯具》标准要求；
★2.符合GB/T3836.1—2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》标准要求，并提供由国家级资质防爆电气产品质量检验中心出具的防爆证，防爆等级≥Ex ib ⅡC T4 Gb；具备国家强制性产品认证证书；
★3.符合17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求；
▲4.外观：采用直筒圆柱形结构，尾部开关具有方位灯功能；
5.消防员佩戴式防爆照明灯光源采用LED光源；
6.性能
6.1主体结构
消防员防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率：8~10Hz；整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成；灯具整体重量应≤0.15kg；
6.2灯具外壳应采用高强度铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色，灯体外壳整体尺寸≤（Φ25）×（120）mm；
6.3灯具外壳防护等级满足GB/T4208—2017规定的IP66/IP68的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2m处跌落不影响使用；
★6.4灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥4300Lx，平均照度≥3500lx，弱光最大照度≥1500Lx；
▲6.5连续稳定工作时间
强光时灯具的连续稳定工作时间≥6h；弱光时灯具的连续稳定工作时间≥14h；
6.6低电压报警时间
灯具的低电压报警时间：10s~20s；
▲6.7低电压状态下连续工作时间
灯具在低电压状态下强光连续工作时间≥15min；灯具在低电压状态下弱光连续工作时间≥30min；
6.8绝缘性能
在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻≥20MΩ，交变湿热试验后≥5MΩ；
7.附属结构
7.1充电孔：灯筒上设计有通用Type—C充电口孔位，灯具完全放电后充满电时间≤4h；
7.2电量显示窗：灯筒上设计有通用电量显示单元窗孔；
7.3安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，预留台阶位置不影响观测电量显示窗口；
▲7.4按钮开关：灯具具备一体式方位灯大开关设计，灯具尾部采用按钮式大开关设计，开关直径≥10mm，
8.电池
▲8.1电池采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量≥1.9Ah；
8.2灯具电池两端同时设置正负极，且电池两端正负极性对称设计，电池装入灯具时不需区分方向均能使灯具正常工作；
9.其他
9.1每个头灯配备一个头灯架；
9.2灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志；
9.3在头灯上标记有产品名称、制造厂名称、注册商标、型号、生产日期，防爆等级等信息；在电池上标记有产品名称、制造厂名称、注册商标、型号、性能、生产日期。

[bookmark: _Toc25115][bookmark: _Toc17886]消防员呼救器
[bookmark: _Toc2369]（采购数量200件，预算单价0.04万元）
1.符合GB27900—2011《消防员呼救器》标准要求，如果交货在2027年4月1日之后：产品必须满足GB27900—2026；
2.两种开机模式，可通过开关按钮或拔插卡拔插式开机；
3.连续报警时间：≥680min；
★4. 防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，或优于该防爆等级，提供防爆证书复印件；外壳防护等级：≥IP67；
5.声音（3米距离）≥100db；
6. 预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告 警功能应满足标准要求，报警灯采用红色闪烁报警方式；
★7. 整机重量≤230g，每套产品都配备单独的充电器；
8. 具备方位灯功能，方位灯亮度≥300CD/㎡；
9. 具有环境温度检测及显示功能，当环境温度迅速升高超过80℃，设备将触发高温报警。高温报警时方位灯闪烁，蜂鸣器有报警提示音；
★10. 采用LCD液晶显示屏显示，具有开启背光/关闭背光功能，即使在黑暗环境中也能清晰显示；
11.交货时，配5个拔插卡，采用可重复使用耐磨包装袋，外包装标明产品名称、生产厂商、生产日期、型号大小；
★12.质保期不低于4年。

[bookmark: _Toc13752][bookmark: _Toc31171]应急逃生自救安全绳
[bookmark: _Toc1580]（采购数量200件，预算单价0.0745万元）
1.符合XF494—2023《消防用防坠落装备》标准要求；
★2.组成至少包含：1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根连接扁带、多功能阻燃绳包等部件组成；
3.安全绳
3.1直径8±0.5mm，长度≥16m；
3.2结构：包芯绳；
3.3材质：绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为Kevlar芳纶长丝纤维材质）；
▲3.4安全绳最小断裂强度：≥25kN，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤3%；抗滑移性能：经抗滑移试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤3.1mm；
3.5绳尾做缝制封闭处理，绳环下方设置永久性标志，且至少包括下列内容：生产企业名称、LOGO、产品名称及规格型号、产品批号和编号、法律法规要求标注的其它内容；
4.安全钩
4.1形式：D型，自锁设计，自锁式安全钩在关闭开口后自动上锁，自锁式安全钩在闭合状态下通过两个动作才能打开；
4.2材质：7075铝合金；
4.3长轴破断强度≥30kN，短轴破断强度≥10kN，闭口短轴≥11kN；
4.3在显著位置有永久性的标志，其内容为：产品型号、商标（或生产厂名）、生产日期等；
5.下降器：
5.1结构：四孔设计，与安全绳直径尺寸配套，控制装置具有离手制停功能；
5.2工作负荷≥5kN；
5.3材料：7075铝合金；
5.4在下降悬停器的显著位置有永久性的标志；
5.5下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒；
6.连接扁带：
6.1整体采用芳纶材质，扁带粗细均匀；
6.2断裂强度≥31kN；
6.3经260°C，5min的耐高温性能试验后，扁带不应出现熔融、焦化现象；
7.排绳器：排绳器的尺寸满足绳子捆绑2~3层；
★8.多功能阻燃绳包：具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器、消防腰斧，能携带于安全腰带上。绳包本体为芳纶材料，经260℃高温试验后无明显变化；合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位部别填写位置。

[bookmark: _Toc22485][bookmark: _Toc23890]消防腰斧
[bookmark: _Toc24623]（采购数量192件，预算单价0.023万元）
1.符合XF630—2006《消防腰斧》标准；
2.具备砍、砸、撬、刀、锯等多种功能；
3.基本尺寸：全长285±2.5mm，斧头长度160±2.5mm，斧体厚度10±1mm；
4.斧体采用碳钢材料或优于，各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC—56HRC；
5.质量：≤0.85kg；
6.抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤；
7.平刃能砍断直径不小于6.5mm、Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤；
8.斧柄套为高强度复合材料，具备绝缘、抗冲击、防静电、耐腐蚀性能，柄套与斧柄在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱；
9.消防腰斧套整体结构：一体式斧套（含斧头部+柄部），斧刃处加厚防护(≥2层），防割、防刮、防磕碰。消防腰斧套固定于消防腰带，斧柄固定。魔术贴+卡扣双重固定，跑动、作业不松动、不脱落，单手可快速抽斧取用。消防腰斧套对消防腰斧刃口全包裹，无外露锋利面，防水、防油污、耐酸碱。主体面料：阻燃芳纶，耐磨≥5000次无破损，甲醛≤75mg/kg。

[bookmark: _Toc3218][bookmark: _Toc1628]消防员灭火防护头套
[bookmark: _Toc28790]（采购数量360件，预算单价0.0123万元）
1.符合XF869—2010《消防员灭火防护头套》标准；
2.采用双层面料设计，缝线采用防火阻燃线；
3.颜色：外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布；
4.头套具有面部开口。头套前、后部与防护服领口的内重叠长度均≥200mm；头套侧部与防护服领口内的重叠长度≥130mm；面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm；
★5.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间0s，外层损毁长度经向≤10mm、纬向≤8mm，内层损毁长度经向≤15mm、纬向≤13mm；
6. 甲醛含量：外层、内层未检出；应无异味；
7.单位面积质量：外层、内层，两层或两层以上均≥200g/㎡；
8.重量≤200g；
★9.接缝强力：≥900N；
10.尺寸型号根据合同签订单位需求提供，缝入永久性标签，标签中品牌型号、生产厂家、生产时间准确清晰。

[bookmark: _Toc1869][bookmark: _Toc8570]防静电内衣
[bookmark: _Toc28904]（采购数量320件，预算单价0.016万元）
1.符合GB12014—2019《防护服装防静电服》标准；
2.款式：内衣为分体式，由上衣、下衣组成，均为长款，颜色为深色；
3.由纯棉织物并经过防静电处理而成；
4.胀破强度≥590 kPa；
5.耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；
6.耐洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；
7.耐光色牢度：≥3级；
8.耐干摩擦色牢度：干摩擦≥4级；
★9.带电电荷量≤0.2μC/件；
10.PH值：5.0-6.0；甲醛含量 0mg/kg；无异味；无可分解致癌芳香胺染料；
11.缝纫永久性标签，标签中生产厂家、生产时间、制作材料、号型准确清晰。

[bookmark: _Toc19896][bookmark: _Toc2523]消防护目镜
[bookmark: _Toc23870]（采购数量200个，预算单价0.008万元）
1.符合XF1273－2015《消防员防护辅助装备消防护目镜》行业标准要求；
▲2.护目镜用于固定作用的头带具备调节功能，内侧添加有防滑硅胶条，宽度≥20mm；
3.镜框采用TPU材料注塑成型，外镜片采用PC材料注塑成型，内镜片采用防雾片，内外镜片连接用EVA泡棉备3M胶贴合；
4.护目镜为单镜片，其镜片（包括眼罩）的长≥170mm，宽≥90mm，厚度≥3.0mm；
5.松紧带具有较强抗疲劳性；
6.除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕等表面缺陷；
7.在防雾试验期间，护目镜镜片在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间；
8.抗冲击力≥120m/s；
9.广角散射≤1%；球镜度：±0.1D，柱镜度：±0.1D，光透射比：≥85%；
▲10.质量≤120g；
11.配有套筒形的柔性织物保护套。

[bookmark: _Toc4693][bookmark: _Toc11412]消防员抢险救援头盔
[bookmark: _Toc13703]（采购数量320顶，预算单价0.0325万元，其中作战款225顶、指挥款95顶）
1.符合XF633—2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
2.外观符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求；标识符合《消防救援局关于进一步规范和加强灭火救援装备标识管理使用工作的通知》应急消〔2019〕55号的要求；
3.颜色
3.1盔壳：指挥员头盔为红色，战斗员头盔为橘红色；红色潘通色号为PANTONE186C，橘红色为PANTONE17—1456TCXTigerlily，色差≤3级；
3.2反光标识条：荧光黄色；荧光黄色潘通色号为PANTONE809C，色差≤2级，入射角5°，观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x·㎡)；
3.3单位标识：反光银灰色；反光银灰色潘通色号为PANTONE423C，色差≤3级；
3.4滑块和配饰：黑色；黑色潘通色号为PANTONE19—4007TPX，色差≤3级；
3.5所有可调节扣件全部采用黄色；
4.结构及材质
4.1由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成；
4.2盔壳：耐高温阻燃材质；
4.3滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质，可安装头灯及摄像等设备；
4.4缓冲层：耐高温阻燃材质；
4.5舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度；
4.6佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质；在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围小号为510mm~570mm，大号560mm~640mm；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；下颏带插扣为快脱插扣，具备多段调节功能，调节带最薄处厚度≥2mm（如下图）；
38±1
72±2
19±1
23±1

4.7反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm；
4.8所有可调节扣件：改性阻燃尼龙66材料；
▲5.冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值≤3000N；
▲6.质量（不包括面罩和披肩等附件）≤800g；
★7.配备护目镜及保护套各1套、配备2个配套的佩戴式防爆照明灯灯架（含1个备用）；
8.其他：头盔合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位部别填写位置。

[bookmark: _Toc2514][bookmark: _Toc31611][bookmark: OLE_LINK4]消防员抢险救援手套
[bookmark: _Toc30242]（采购数量480件，预算单价0.022万元）
1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
2.结构材质：
2.1抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴；
2.2手掌结构符合以下：
▲2.3.1分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖设置触屏功能；
▲2.3.2内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色；
▲2.3.3外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位；
▲2.3.4加强层采用克重为（280±20）g芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵；
2.4手背结构符合以下要求：
2.4.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成；
▲2.4.2芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g；
▲2.4.3TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合；
2.4.4食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条；
2.4.5手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布；
2.5袖口结构符合以下要求：
2.5.1袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理；
2.5.2袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“中国消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧；
2.5.3小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入；
2.6缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色；
2.7挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处；
2.8缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线；
2.9无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正；
3.颜色：抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为PANTONE19—4003TCXBlackOnyx，橘红色潘通色号为PANTONE17—1456TCXTigerlily；
4.性能
▲4.1耐磨性能：掌心面材料在（9±0.2)kPa压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿；
▲4.2抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力不小于5N；
▲4.3抗机械刺穿性能：掌心面最薄部分≥130N、加强部分≥250N，背面最薄部分≥110N、加强部分≥140N；
▲4.4阻燃性能：掌心面牛皮材料经向、纬向续燃时间0s，损毁长度≤8mm。掌心面加强材料经向、纬向续燃时间0s，损毁长度≤15mm。背面材料经向、纬向续燃时间0s，损毁长度≤15mm。且不应有熔融、滴落现象；
▲4.5热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持5min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不大于3％，能保持正常穿戴；
▲4.6灵巧性能：徒手控制百分比≤120%；
▲4.7抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥85%；
▲4.8穿戴性能：穿戴时间≤4s；
5.每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小≥2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处；
6.消防员抢险救援手套基础规格为4种尺寸（S—XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。

[bookmark: _Toc27790][bookmark: _Toc5078]消防员抢险救援防护服（夏款）
[bookmark: _Toc30772]（采购数量180件，预算单价0.11万元）
1.符合XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
2.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等符合国家消防救援局办公室《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》中的统型要求；
3.服装面料：
3.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡；
3.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于50mm，续燃时间不大于0s且无熔融、滴落现象；
▲3.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于900N；
▲3.4撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于180N；
3.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于1%，且试样表面无明显变化；
3.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级；
3.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≤四级；
3.8抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于五级；
3.9拉伸弹性：按照FZ/T01034—2008《纺织品机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）不小于12%，弹性回复率（纬向）不小于80%；
4.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于2%；
5.起毛起球性能：按照GB/T4802.1—2008《纺织品织物起毛起球性能的测定第1部分：圆轨迹法》检测，不低于3级；
6.针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针；
▲7.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于800N；
8.衣领内部采用亲肤舒适层；
9.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC；
10.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能；
11.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象；
12.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识；
13.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配；
14.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适；
▲15.服装质量：选取175A型服装1套，总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）；
16.衣服有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所；
17.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作；
▲18.配备抢险救援服拉杆式携行包，可放置全套抢险救援防护装备，且可分层、分区放置，集储存、移动、运输一体；采用防水、防油材料；颜色和抢险救援服同色，印制单位名称和标签；（携行包内分为三个区域，抢险救援服和其他装备与灭火防护靴、防护头套要分别放置，鞋仓需设置透气孔）。


[bookmark: _Toc23857][bookmark: _Toc8024]消防员抢险救援防护服（冬款）
[bookmark: _Toc18212]（采购数量180件，预算单价0.11万元）
1.符合XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
2.冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等符合国家消防救援局办公室《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》中的统型要求；
3.服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成；
4.服装防护层
4.1防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡；
4.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于50mm，续燃时间不大于0s且无熔融、滴落现象；
▲4.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于1000N；
▲4.4撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于200N；
▲4.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于1000N；
4.6热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于1%，且试样表面无明显变化；
4.7色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级；
4.8色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≤四级；
4.9抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥五级；
4.10缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2%；
4.11起毛起球性能：按照GB/T4802.1—2008《纺织品织物起毛起球性能的测定第1部分：圆轨迹法》检测，不低于3级；
5.防水透气层
5.1防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜；
5.2耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压不小于50kPa；
5.3透湿率性能：不小于5000g/(㎡·24h)；
5.4拒油性能：洗涤25次后，拒油性能不小于3级；
5.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不大于10%，且试样表面无明显变化；
5.6缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%；
6.舒适层
6.1舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色；
6.2热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不大于10%，且试样表面无明显变化；
6.3阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象；
6.4断裂强力：经、纬向干态断裂强度不小于300N；
6.5缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%；
7.衣领内部采用亲肤舒适层；
8.上衣、裤子的带电量每件均不大于0.6μC；
9.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识；
10.辅料
10.1针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针；
10.2所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能；
10.3缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象；
10.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配；
11.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适；
▲12.服装质量：选取175A服装1套，总质量≤2kg（不含腰带和行军帽）；
13.衣服有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所；
14.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。

[bookmark: _Toc9070][bookmark: _Toc27210]消防员护膝护肘
[bookmark: _Toc6822]（采购数量360件，预算单价0.008万元）
★1.包括护膝1对、护肘1对；
2.结构：多层结构，护具正面采用弧形外壳且需用柳丁紧固，背面采用透气弹力松紧布，设置强力魔术贴和高弹力松紧带；
3.材质：防护硬壳PP 材料，外层面料采用加密牛津布（≥600D），内层填充高密度EVA 缓冲垫；
4.护膝护肘测试方法参照GB 24541‑2022《手部防护 机械危害防护手套》中耐磨、耐切割、耐穿刺的试验方法执行；
5.抗穿刺性≥200N；
6.耐摩擦性/周期≥3级（即≥2000次,无破损）；
7.重量：≤420g。

[bookmark: _Toc8249][bookmark: _Toc16347]消防员抢险救援靴
[bookmark: _Toc25169]（采购数量400件，预算单价0.04万元）
[bookmark: OLE_LINK14]★1.技术性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
2.主体为黑色；靴底和“中国消防救援”标志为橘红色；
★3.消防员抢险救援靴主体结构：鞋带采用旋钮系带方式；42码的靴子从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤160mm；
★4.消防员抢险救援靴42码质量为≤1.4kg；
5.外底原材料扯断强度≥11MPa；
5.1外底原材料扯断伸长率≥700%；
5.2外底原材料的磨耗减量(阿克隆)≤0.5cm³/1.61km；
5.3靴帮原材料的厚度≥2mm；
5.4靴帮原材料的抗张强度≥25N/mm²；
5.5靴帮原材料的撕裂强度≥170N/mm²；
5.6靴帮抗折弯性能≥20000次；
5.7靴帮抗磨性能≥20000次；
5.8靴帮抗剌穿性能≥250N；
5.9靴底抗刺穿性能≥1800N；
5.10靴头防砸性能经 10kN静压力试验后，其间隙高度不应小于20mm；
5.11靴头采用凯夫拉材质，经冲击锤质量为23kg，落下高度为 300mm的冲击试验后，其间隙高度不应小于20mm；
5.12外底耐折弯性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度不应大于 12mm；
5.13阻燃性能:损毁长度≤100mm,离火自熄时间≤2s，且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象；
5.14热稳定性能:任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好；
5.15隔热性能:靴底内表面的温升≤12℃；
5.16靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤7℃；
5.17电绝缘性能:击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。
6.其他
6.1每双抢险救援鞋配备鞋垫2双，大小与鞋码合适；
6.2布标；每只鞋舌里上口边处居中熨烫白布标一枚，布标上有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称；
6.3靴子合适位置设置标签，标签上设置姓名、单位部别填写位置。

[bookmark: _Toc13191][bookmark: _Toc26076]骨传导通话装置
[bookmark: _Toc30437]（采购数量80件，预算单价0.21万元）
1.结构组成由骨传导麦克风和骨传导喇叭，蓝牙防爆肩咪，PTT一键通讯装置组成；
2.信噪比：≥50dB；
3.频率响应：至少支持100～10000Hz；
4.防护等级：≥IP56，防爆等级≥Ex ib ⅡC T4 Gb；
5.具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在100dB噪声环境下可辨识通话；
6.配备PTT套件，适用于各种双手不能离开设备的任务，可无线连接PTT遥控器；
★7.有线和蓝牙无线对讲兼容：可无线蓝牙连接对讲机同时兼容有线连接对讲机进行PTT对讲；
★8.共音混听：可同时连接两路语音设备，同时听，分别讲，相互保密；
★9.数字声控PTT功能：该设备作为PTT功能或者肩咪使用时，可手动激活声控功能，切换数字声控功能无需手动触发PTT，即可进行对讲通话，有三挡灵敏度可调；
★10.扩音功能：佩戴空呼面罩，激活扩音功能后，无需任何操作即可通过骨传导耳机拾音，进行肩咪扩音喊话；
11.辅助照明功能：蓝牙肩咪具有照明功能同时支持紧急呼救提醒和SOS灯光爆闪；
12.蓝牙肩咪可单独无线连接对讲机进行PTT通话；
13.工作温度：-25℃-70℃；
★14.可与本采购包的手持电台配套使用。

[bookmark: _Toc13311][bookmark: _Toc7033]手持电台
[bookmark: _Toc26273]（采购数量160台，预算单价0.582万元）
★1.具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证；
2.符合应急管理部《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》《应急指挥窄带无线通信网建设指南》《应急指挥窄带无线通信频道规划》三个技术规范性文件要求；
3.射频频率范围：Rx：382MHz～386MHz，Tx：372MHz～376MHz；
★4.信道间隔：12.5KHz；
★5.时隙数：2；
6.调制方式：4FSK；
★7.工作模式：TMO/RMO/DMO/自组网；
8.发射射频指标：最大输出功率≤37dBm；4FSK调制频偏误差：≤10.0%；4FSK发射误码率：≤1×10-4；占用带宽：≤8.5kHz；最大调制限制：±3.15kHz（信道间隔12.5kHz）；频率误差：±1.5×10-6；发射上升时间：≤1.5ms；发射下降时间：≤1.5ms；邻道功率比（测试信源为至少511比特的伪随机比特序列，此序列应符合CCITT Recommendation O.153的要求）：F0±12.5kHz：≤–60dB，F0±25.0kHz：≤–70dB；瞬态切换邻道功率（测试信源为至少511比特的伪随机比特序列，此序列应符合CCITT Recommendation O.153的要求）：F0±12.5kHz：≤–50dB，F0±25.0kHz：≤–60dB；发射杂散（分析带宽RBW=100kHz）：9kHz～1GHz（含）：≤–36dBm，1GHz～12.75GHz≤–30dBm；
9.接收射频指标：接收灵敏度≤–116dBm，误码率为5%时；强信号的接收误码率（10dBm输入时）≤1×10-4；互调响应抑制≥65dB（干扰源分别为测试频率+50kHz无调制信号和+100kHz有调制信号）；阻塞≥84dB（±1MHz.±2MHz.±5MHz.±10MHz）；杂散响应抗干扰≥70dB；共信道抑制≥–12dB；邻道选择性（12.5kHz邻道）≥60dB；传导杂散：9kHz～1GHz（含），≤–57dBm（分析带宽RBW=100kHz）；1GHz～12.75GHz≤–47dBm（分析带宽RBW=1.0MHz）；
★10.信道容量：≥1024；
11.最大输出功率：≤37dBm；
▲12.外观要求：显示屏≥2.0英寸；
★13.发射功率：1～3.5W可调；
▲14.电池：按电池百分比显示剩余电池电量，工作时间≥12h；
▲15.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；
★16.内置蓝牙模块，仅支持单北斗独立定位模块且仅支持北斗定位功能，终端的位置信息可在调度台上进行显示；
▲17.防护等级≥IP68；
▲18.防爆等级≥ Ex ib IIB T4 Gb；
★19.兼容性要求：由供应商负责接入山西省370兆应急指挥窄带无线通信网、语音自组网基站；
▲20.其他要求：含标准充电器≥1个、挂绳≥1根、对讲机夹具≥1个、写频线≥1根、对讲机电池≥2块。配备联排充电器，可同时对≥10部对讲机进行充电，每10台对讲机配备1套联排充电器，不足10台按10台计算。

[bookmark: _Toc15645][bookmark: _Toc23218]消防员隔热防护服
[bookmark: _Toc15701]（采购数量48件，预算单价0.18万元）
1.技术性能符合XF634—2015《消防员隔热防护服》；
2.结构要求：分体内置呼吸器式，整套隔热服包括分体式上衣、背带裤、头罩、手套和脚套（手套、脚套配备数量≥3双），整套服装由外层、隔热层和舒适层构成，隔热手套采用五指式设计，隔热手套和隔热上衣衣袖之间重叠部分≥200mm，隔热手套采用与隔热上衣相同面料；
3.外层由非石棉非玻纤材质的阻燃纤维织物与铝箔复合而成；
4.外层阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤50mm，经向、纬向续燃时间≤0.5s，无熔融、滴落现象；
5.外层撕破强力：经向≥220N、纬向≥160N；
6.外层断裂强力：经向≥1500N、纬向≥1100N；
7.外层剥离强力：纵向、横向均≥13N/30mm；
8.外层耐弯折性能：经弯折试验后，试验未出现复合层材料和纤维脱落、脱层现象。湿态断裂强力：经向≥800N、纬向≥700N；干态断裂强力：经向≥800N、纬向≥600N；
9.经外层抗辐射热渗漏性能测试：内表面温升达到24°C的时间≥70s；
[bookmark: OLE_LINK21]10.隔热层阻燃性能：损毁长度经向≤30mm、纬向≤30mm，续燃时间≤1s；
11. 隔热层热稳定性能：经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样无变色、炭化、熔融和滴落现象；
12.舒适层阻燃性能：损毁长度经向≤50mm、纬向≤50mm，续燃时间≤0s；
13.舒适层断裂强力：经向≥800N、纬向≥650N；
14.隔热头罩耐高温性能：经耐高温试验后，试样无炭化、熔融和滴落现象，且视窗无明显变形和损坏现象；
[bookmark: OLE_LINK22]15.隔热头罩视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°；
16.热头罩视窗透光率：无色透明视窗透光率≥90％或浅色透明视窗透光率≥59%；
17.隔热手套灵巧性能：性能等级≥3级；
18.火焰和辐射热防护性能：TPP值≥30cal/cm2；
19.接缝断裂强力：≥760N；
20.质量：≤4.5kg。

[bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc23197]消防员避火防护服
[bookmark: _Toc28191]（采购数量16件，预算单价0.43万元）
1.避火服组成部分：由头罩、上衣、裤子、手套、靴子组成，其中裤子和靴子为连体设计，手套为2双，2套降温背心，空呼器背囊；可以在避火服内佩戴空气呼吸器（6.8L、9L）；
2.性能要求：
2.1满足XF 634-2015《消防员隔热防护服》、XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、GB 38453-2019《防护服装隔热服》标准；
★2.2避火防护服外层具有阻燃性能，阻燃试验后，其损毁长度为经向≤15mm，纬向≤10mm，续燃时间为经向≤0s，纬向≤0s，并且无熔融、滴落现象。其外层断裂强力经向：≥1500N、纬向≥1300N；
2.3避火防护服外层经热稳定性能试验后，沿经纬向尺寸变化率经向≤1%，纬向≤1%，试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。避火服经耐弯折性能试验后，试样未出现复合层材料和纤维脱落、脱层现象。湿态断裂强力:经向≥1200N，纬向≥700N，干态断裂强力:经向≥1100N，纬向≥600N；
2.4避火防护服内层面料耐静水压≥17 KPa，其整体测试抗辐射热渗透性能表面温升达到24℃的时间≥60s；
2.5避火服隔热层的阻燃性能损毁长度为 经向:≤30mm，纬向≤25mm，续燃时间经向0s，纬向0s无熔融、滴落现象。其隔热层热稳定性能经、纬向尺寸变化率：经向:≤1%  经向:≤1%且试样无变色、炭化、熔融和滴落现象；
2.6舒适层阻燃性能的损毁长度为经向、纬向:≤50mm，续燃时间为经向、纬向：≤0s且无熔融、滴落现象。其断裂强力经向:≥780N 纬向:≥650N；
2.7隔热头罩为浅色透明视窗,其透光率≥ 24%；
2.8隔热手套灵巧性能等级为3级，拾起最小测试棒的直径为8.0mm；
★2.9避火服整体火焰和辐射热防护性能TPP值≥45cal/cm²，接缝断裂强力(整体性能)≥660N，其整体质量为≤6500g；
2.10救援靴电绝缘性能实验后泄漏电流左≥0.1MA，未击穿，右：≥0.1MA，未击穿，靴底的抗刺穿力≥1100N，靴帮材料的最大抗刺穿力≥120N。避火服接触热F3(500℃) 时F3:阈值时间≥20s，测试过程样品无燃烧、无熔融、滴落现象；
2.11服装规格、尺寸大小，供应商需与使用方确认，满足使用方对规格、尺寸等方面的要求。

[bookmark: _Toc14921][bookmark: _Toc187]二级化学防护服
[bookmark: _Toc29680]（采购数量200套，预算单价0.12万元）
▲1.符合（XF770—2008）《消防员化学防护服装》要求；
2.半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用；
▲3.面料采用PVC材料制作而成，防化服接缝处内外采用与面料相同材料的防化贴条；
4.整体抗水渗漏性能：按规定方法试验20min后无渗漏；
5.贴条的粘附强度≥2kN/m；
6.面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：
▲6.1 96%硫酸≥490min；
▲6.2 40%氢氧化钠≥490min；
▲6.3 65%硝酸≥490min；
▲6.4 37%盐酸≥490min；
▲7.整套重量≤5kg；
8.面料性能：
8.1拉伸强度：≥17kN/m；
8.2经纬向撕裂强力≥200N；
8.3接缝强力≥600N；
8.4阻燃性能：有焰燃烧时间≤1s，无焰燃烧时间≤1s，损毁长度≤8cm；
8.5耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆；
▲9.化学防护手套耐刺穿力≥60N，灵巧性5级；
10.化学防护靴：
10.1结构：一体防化靴，采用钢包头结构；
10.2靴底抗刺穿性能≥1400N；
10.3靴面经抗切割试验后，不应被割穿；
10.4防护靴电绝缘性能：击穿电压≥5000V，且泄漏电流≤3mA；
10.5胶靴防滑性能：始滑角≥20°；
10.6防砸性能：按国家标准要求进行试验后，其间隙高度≥20mm；
11.外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面漏布、死褶现象；化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象；化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺；
12.耐寒性：按照规定方法试验后无裂纹；
13.在未拆封使用情况下，保质期应≥5年；
14.铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息；提供防水、专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。

[bookmark: _Toc28089][bookmark: _Toc8674]一级化学防护服
[bookmark: _Toc10057]（采购数量32套，预算单价0.35万元）
1.符合XF770—2008《消防员化学防护服装》标准；
2.结构：
2.1全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护手套、防护靴、排气阀、通风系统分配阀及其通气管路等部分组成；
2.2大视窗面屏具有防雾措施；
2.3化学防护靴采用钢包头结构，可拆卸更换；
3.材质：
3.1面料采用改性PVC材料制成，防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体；
4. 性能要求
4.1整体气密性/Pa：≤300；
4.2贴条的粘附强度≥1.5kN/m；
4.3超压排气阀气密性≥15 s；
4.4通气阻力78～118 Pa；
4.5面料性能
4.5.1阻燃性能，有焰燃烧时间≤1s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；
4.5.2经纬向拉伸强度≥18kN/m；
4.5.3经纬向撕裂强力≥200N；
4.5.4接缝强力≥600N；
4.5.5耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆；
4.6化学防护手套性能
4.6.1耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；
4.6.2耐寒性能：无裂纹；
4.6.3耐刺穿力≥60N；
4.6.4手套灵巧性能≥5级；
4.7化学防护靴
4.7.1靴底抗刺穿力≥1400N；
4.7.2电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA；
4.7.3防滑性能：始滑角≥20°；
4.7.4防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥20mm；
4.8面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：（渗透时间/min）：
▲4.8.1 96%硫酸≥490min；
▲4.8.2 40%氢氧化钠≥490min；
▲4.8.3 65%硝酸≥490min；
▲4.8.4 37%盐酸≥490min；
5.整套重量≤6.5kg；
6.其他要求
6.1防护服合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，标签上设置姓名、单位部别填写位置，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息；
6.2每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小；
6.3供货时必须提供中文版各类气体处置中的使用时间表。

[bookmark: _Toc11057][bookmark: _Toc14219]特级化学防护服
[bookmark: _Toc31443][bookmark: OLE_LINK10]（采购数量8件，预算单价1.4万元）
1.该防护服为内外两件式设计，内外两件产品可分离单独使用，外件隔热内件防化。内层为气密性一级化学防护服，要求符合XF770-2008《消防员化学防护服装》全项性能标准；
2.外层为隔热防护服，外层面料采用100%芳纶镀铝材料；外层面料断裂强力≥1200N，撕破强力≥150N，剥离强力≥30N或无法剥离；耐曲挠破坏性能：10000次曲挠试验后无破坏、无龟裂、无脱层；
3.外层面料阻燃性能：续燃时间≤0、损毁长度≤50mm；外层面料抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥120s；
4.内层为气密型一级化学防护服，整套服装由大视窗连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防化靴、双层防化手套、双排气阀、四档可调通风分配阀、外接气源接口组成，防化服内部设计通风除湿降温气路系统；
5.内层面料为高分子复合面料，内层面料撕裂强力≥185N，拉伸强度≥21kN/m，贴条粘附强度≥1.5kN/m，阻燃性能：有焰燃烧时间0s，无焰燃烧时间0s，损毁长度≤10cm；大视窗选用柔性复合材料；服装采用耐化学渗透气密性拉链，配合用魔术搭扣闭合双层门襟；
6.内层防化服对XF770-2008《消防员化学防护服装》中规定的二甲基硫酸盐（液态）、氨气（气态）、氯气（气态）、氰氯化物（气态）、羰基氯化物（气态）、氢氰化物（气态）抗化学品渗透时间＞65min。接缝面料能防护国家标准要求的丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、氢氧化钠（强碱）、硫酸（强酸）、四氢呋喃、甲苯、氨气、氯气、氯化氢15大类典型工业化学品达到6级水平（即防护时间≥480min）；
7.内层防化服整体气密性：≤300Pa；超压排气阀气密性：≥20s，超压排气阀通气阻力：78-118 Pa。通风系统分配阀可实现定量供气量5（±1）L/min，手控四档气量可调，最大供气量≥120L/min；
8.手套系统为橡胶手套和复合膜防化手套双层防化手套系统，橡胶手套掌心具有防滑菱形纹，采用专用装置连接防护服，可拆卸更换，双层防化手套需能够抵御多种危化品和军用毒剂。化学防护手套耐高低温性能：（125℃×24h）不粘、不脆，耐寒无裂纹；化学防护手套耐刺穿力≥50N；灵巧性≥4级；
9.防化靴前端内嵌钢头，耐砸；防化靴靴底有钢底，靴底抗刺穿力≥2200N；具有防滑性能，始滑角≥15°；具有电绝缘性能，击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA；
10.全套特级化学防护服质量（内外两层）：≤8.5kg。

[bookmark: _Toc26979][bookmark: _Toc5254]化学防护手套
[bookmark: _Toc7610][bookmark: OLE_LINK11]（采购数量120件，预算单价0.009万元）
1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准；
2.结构：五指式；
3.化学防护手套耐刺穿力≥40N；
4.化学防护手套灵巧性能≥5级；
5.耐热老化性能（125℃×24h）：手套不粘不脆；
6.耐寒性能：将试样折叠180°，折叠处用夹子夹住，在-25℃±1℃温度下冷冻5min后，试样表面无裂纹；
7.化学防护性能：30%氢氧化钠、乙腈、甲醇等耐压穿透性＞35kPa；96%硫酸，30%氢氧化钠等化学品渗透时间＞480min。

[bookmark: _Toc4393][bookmark: _Toc15462]内置劳动保护手套
[bookmark: _Toc14844][bookmark: OLE_LINK12]（采购数量320件，预算单价0.0005万元）
1.符合GB/T12624-2009《手部防护 通用测试方法》、GB/T22845-2009(防静电手套》标准；
2.由碳纤维与导电丝交织而成，五指式针织手套；
3.防静电性能：≤0.1μC/只；
4.灵巧性能：试验条件下拾起最小测试棒的直径为5.0mm，性能等级为≥5级。

[bookmark: _Toc24626][bookmark: _Toc23324]防高温手套
[bookmark: _Toc30214]（采购数量16件，预算单价0.02万元）
1.符合GB/T 38306-2019《手部防护 防热伤害手套》标准要求；
2.结构五指式手套，手套分为内、外两层；
3.材质：外层采用芳纶材质，外附铝箔涂层芳纶；
4.手套阻燃性能：点燃3s后，续燃时间0s，阴燃时间0s；点燃15s后，续燃时间0s，阴燃时间0s；且经规定的点燃时间后，试验无熔融、材料无滴落，手套最内层无熔融迹象，测试区域的所有层无破洞，接缝未裂开；
5. 接触热性能≥4级，阈值时间≥20s。

[bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc1690]消防员防蜂服
[bookmark: _Toc23634]（采购数量8件，预算单价0.17万元）
1.符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求；
2.结构：
2.1采用全包覆一体式结构设计，由双层高压耐刺穿面料、球形不锈钢网头罩、运动式防蜂靴、连体式防蜂手套、主动式送风装置、可调节腰带、护目镜等组成；
2.2防蜂服为连体式设计，设有密封拉链、魔术搭扣；
2.2主动送风装置由两个风扇和一个充电宝组成，充电宝容量≥10000mA；
3.衣服主体采用内外双层同质量的高压耐蛰刺面料，颜色为白色；
4.性能：
4.1面料
4.1.1抗蛰刺力≥1.2N；
4.1.2耐磨性能≥2000次；
4.1.3阻燃性能：经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤60mm；
4.1.4断裂强力：经向≥1800N，纬向≥1000N；
4.1.5撕破强力：经向≥220N，纬向≥130N；
4.1.6接缝断裂强力≥600N；
4.2头罩性能：
4.2.1不锈钢视窗孔径≤1mm；
4.2.2总视野保留率≥90％，双目视野保留率100％；
4.3手套：
4.3.1抗刺蛰力≥1.2N；
4.3.2掌心面、掌背面割破力≥15N；
4.3.3掌心面撕破强力≥130N、掌背面撕破强力≥100N；
4.3.4灵巧性能≥5级；
4.4防蜂防护靴
4.4.1靴帮抗刺穿性能≥80N；
4.4.2击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA；
4.4.3防滑性能：摩擦系数≥0.3；
4.5PH值：4.0-8.5；表面抗湿性能≥4级；拒油性能≥6级；
5.重量≤5kg。（充电宝重量除外）

[bookmark: _Toc23603][bookmark: _Toc640]电绝缘装具
[bookmark: _Toc8422]（采购数量6套，预算单价0.32万元）
1.满足DL/T1125-2009《10kV带电作业用绝缘服装》、GB 21148-2020《足部防护安全鞋》、GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准；
[bookmark: OLE_LINK13]2.由电绝缘服、绝缘手套、绝缘靴、电绝缘钳、电绝缘拉杆、10kV长柄直拉式绝缘断线剪组成；
3.电绝缘服：采用双层阻燃、绝缘面料
3.1交流电压以1000V/s的速度、频率50Hz、逐渐上升至20kV,保持3min,内外表面无闪络、击穿及发热现象，泄漏电流≤5.0mA；
3.2面料撕破强力：经向≥65N；纬向:≥45N；
3.3面料断裂强力：经向≥1100N；纬向:≥1050N；
3.4耐热老化性能：试样经125℃、24h后，应不粘、不脆；
3.5耐寒性能：试样经-25℃、5min后，表面应无裂纹；
4.手套
4.1耐电压试验：交流验证试验，测试电压10kV，泄漏电流≤5mA，未击穿；交流耐受试验，测试电压20kV，未击穿；
4.2拉伸强度及扯断伸长率，拉伸强度：≥16MPa；扯断伸长率：≥650%；
4.3拉伸永久变形：≤3%；
4.4灵活性能：直径：5.0mm；灵活性等级：≥5级；
5.靴子
5.1耐电压试验：测试电压22kV，未击穿；测试电压25kV，未击穿；
5.2电绝缘性能：穿电压≥5000V,且泄漏电流≤0.1mA，应未击穿；
5.3靴帮厚度(橡胶)：≥2.0mm；
5.4靴帮扯断强力：≥280N；
5.5靴帮耐折性：连续屈挠125000次，应无裂纹；
6.重量(含电绝缘服、绝缘手套、绝缘靴整套)：≤8kg；
7.电绝缘钳
7.1剪刃口硬度≥55HRC；
7.2电绝缘性能≥10kV；
7.3剪柄（橡胶）耐电压≥10kV；
8.电绝缘拉杆为≥3节；
8.1工作高度≥4.5m；
8.2绝缘电压≥10kV；
9. 10kV长柄直拉式绝缘断线剪
9.1红色环氧玻璃钢绝缘杆尺寸≥2.5m；
9.2合金钢剪切刀头，杆下端带绳/棘轮手柄；
9.3配有帆布收纳包；
▲9.4 产品出厂按照DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》完成绝缘耐压试验。

[bookmark: _Toc718][bookmark: _Toc15890]防静电服
[bookmark: _Toc15333]（采购数量24件，预算单价0.024万元）
1.符合《防护服装—防静电服》（GB12014-2019）标准，布料的导电性能稳定，不会随衣服的洗涤次数变化；
2.性能要求
2.1断裂强力：经向≥400N纬向≥400N；
2.2撕破强力：经向≥15N纬向≥15N；
2.3甲醛含量：≤75mg/kg；
2.4pH值：4.0-8.5；
2.5尺寸变化率：-2.5~+2.5经.纬向；
2.6技术要求：带电电荷≤0.6μC/套。

[bookmark: _Toc21318][bookmark: _Toc18192]消防阻燃毛衣
[bookmark: _Toc18837][bookmark: OLE_LINK15]（采购数量200件，预算单价0.024万元）
1.毛衣整体采用阻燃芳纶布料，布料主体材质是由芳纶为基础搭配羊绒、抗静电丝混纺而成。材料不熔融、滴落、不收缩，且高温后仍拥有防护性能，当面料在火中熔化或变硬分解时，材料与皮肤不黏连；
2.阻燃性能：经向纬向续燃时间0s，损毁长度经向≤4mm、纬向≤5mm；长用不起球，抗起毛抗起球性能：≥3级；
3.可手洗及机洗，面料不易褶皱，色牢度较高；耐光色牢度：≥4级；耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级、湿摩擦≥4-5级；耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4级；
4.顶破强度：≥300kPa。

[bookmark: _Toc29623][bookmark: _Toc41]消防员降温背心
[bookmark: _Toc25464][bookmark: OLE_LINK16]（采购数量32件，预算单价0.045万元）
1.符合XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准；
2.结构：
2.1降温背心采用四层结构设计，分别为外层，保温舒适层，冰袋，内层；
2.2每套配有≥4只冰袋，冰袋中填充水凝胶蓄冷剂；
3.外层面料性能：
3.1阻燃性能：阻燃性能续燃时间 0s，损毁长度经向，纬向≤75 mm；
3.2断裂强力：经向≥1300N、纬向≥500N；
3.3撕破强力：经向≥50N、纬向≥30N；
3.4热稳定性能：经纬向尺寸变化率≤0.3%；
3.5色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级；
4.隔冷层性能：经、纬向尺寸变化率≤4%，试样表面无明显变化；
5.蓄冷剂相变热≥280kJ/kg；
6.总蓄冷量≥430kJ；
7.蓄冷降温袋承受490N静压负重，不应出现破损；
8.针距密度：明暗线≥13针/3cm；
9.接缝断裂强力：经向≥500N、纬向≥400N；
10.接触温度 ≥12℃；
11.总质量(包括蓄冷降温袋)：≤1.9 kg。

[bookmark: _Toc203][bookmark: _Toc8217]移动供气源
[bookmark: _Toc889][bookmark: OLE_LINK17]（采购数量4件，预算单价2.2万元）
1.符合XF1261—2015《长管空气呼吸器》标准，用于狭小空间和长时间作业时的呼吸保护，具有阻燃、绝缘性能；由多功能推车、逃生气瓶、供气总成、管路总成及背包组成，多功能推车在不使用正压式长管空气呼吸器时，可作为器材运输拖车使用；
2.整机气密性：压力值在1min内下降≤0.6MPa、吸气阻力≤500Pa、呼气阻力≤1000Pa；
3.全面罩与供气阀，转换装置与呼吸软管之间的连接强度≥250N，分供气管与转换装置，主供气管与分供气管之间的连接强度≥750N；
4.全面罩性能：
4.1总视野保留率≥70%；
4.2双目视野保留率≥65%；
4.3下方视野≥35°；
4.4镜片透光率≥90%；
4.5吸入气体中CO2含量≤1%；
4.6面罩导气管与使用者身体可以固定；
5.气瓶工作压力≥30MPa；
6.气瓶容积：4×9L；备用2个应急救援气瓶；
7. 4个气瓶总贮气量：≥10800L；
8.长中压导管末端出口流量：≥450L/min；
9.余压警报压力：气瓶报警压力（5.5±0.5）MPa，连续声响时间≥15s，间歇声响时间≥60s，发声声级≥90dB；
10.静态压力：≤500Pa；
11.长管长度（配备但不限于）：30m一根，10m二根；
12.可同时使用人数：2人；
13.设置永久性标志及产品数据标识。

[bookmark: _Toc25224][bookmark: _Toc26300]正压式消防氧气呼吸器
[bookmark: _Toc18749]（采购数量60件，预算单价5.83万元）
★1.产品符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准，具有消防认证证书；
2. 结构要求：
2.1正压氧气呼吸器由背负系统，主机，全面罩，电子报警监控器，冷却装置，二氧化碳处理装置和氧气瓶组成；
2.2背带和腰带易于维护，可快速安装和拆卸；
2.3胸前配有胸带固定；
2.4全面罩与脸部贴合处配备双层密封边，配备五点式头带或头网和颈带，可以单独拆卸；具有手动除雾装置；
2.5整机无需工具可手动拆装；
2.6呼吸软管左右对称，每个管口和三通连接阀上都要有对应的定位标识；
2.7压力表采用智能数字显示或数显+机械式双压力表显示方式，电子报警系统采用声光报警；
★2.8氧气瓶为铝合金内胆，外壳为碳纤维复合材料，公称容积≤2.4L，公称压力≥20Mpa，瓶阀上具有压力表显示，不打开气瓶可查看压力；
3.性能要求：
3.1额定防护时间≥240min；
▲3.2气瓶压力为20-2MPa时，定量供氧量≥1.6L/min；自动补给供氧量≥100L/min，手动补给供氧量100L/min；
▲3.3吸气中氧气浓度≥60%；呼吸流量30L/min时，呼气阻力≤450Pa，吸气阻力≤330Pa，吸气中二氧化碳浓度≤2%；呼吸流量50L/min时，呼气阻力≤430Pa,吸气中二氧化碳浓度≤0.92%；
3.4当环境温度为（40±2)°C时，吸气温度≤33°C；
3.5耐温性能和耐冲击性能检验项目中，低压系统经正压气密性实验，其压力下降值≤12Pa；
3.6电子报警器具有压力显示、运动状态检测、主动呼救功能、剩余报警时间显示、环境温度显示等功能。电子监控装置符合GB/T3836.1、GB/T3836.4的防爆要求。
★3.7冷却系统采用3片可重复使用的冰片对呼吸气体进行冷却，最多可装配4片；或冷却装置采用相变材料冷却，室温下无需冰柜冷冻，呼吸仓采用软质气囊式配弹簧；
3.8二氧化碳吸收罐具有识别标签；
4.整机长宽厚尺寸≤600mm×450mm×200mm；
5.整机佩戴重量≤16kg；
6.整机能承受1000℃火焰喷烧10秒后仍保持防护性能；
★7.附属设备：每套氧气呼吸器配备20备份CO2吸收剂（独立包装）；若冷却系统采用重复使用的冰片进行冷却，则还需配套提供1台24V车载冰箱。

[bookmark: _Toc26067][bookmark: _Toc8080]强制送风机
[bookmark: _Toc31494]（采购数量8件，预算单价0.35万元）
1.符合GB6220-2009《呼吸防护长管呼吸器》标准；
2.由全面罩、导气软管、送风机、锂电池组、充电器及防毒型滤毒罐（数量≥3个）组成；
3.密合型面罩泄露率≤0.05%；
4.面罩呼吸阻力≤100Pa；
5.风机使用时间：60-240min；
6.全面罩总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35%；
7.面罩镜片的透光率≥80%；
8.滤毒罐吸气阻力-4～-7daPa；
9.滤罐防毒时间＞5min；
10.供气流量≥100L/min，可同时安装滤毒罐≥3个；
11.电池模块：可充电锂电池，连续使用时间≥4h，可与主机分离，方便充电和更换电池，配备充电器和备用电池；
12.配备全防型过滤罐≥3个，可过滤有机气体、无机气体、蒸汽、酸性气体等，过滤效率≥99%；
13.配备腰带及腰垫；
14.备独立包装，具备手提和肩背功能；
15.设置永久性标志及产品数据标识。

[bookmark: _Toc22558][bookmark: _Toc1411]消防过滤式综合防毒面具
[bookmark: _Toc9951][bookmark: OLE_LINK19]（采购数量100件，预算单价0.05万元）
1.符合GB2890—2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》；
★2.全套包含面罩1个、滤毒罐2个；
3.面罩
3.1面屏材质：聚碳酸酯；
3.2呼气阻力：≤100Pa；
3.3视野：总视野：≥75%；双目视野：≥60%；下方视野：≥40°；
3.4面具漏气系数：≤0.05%；
4.滤毒罐
4.1滤毒罐类型：A、B、E、K、H2S型1个、CO型1个；
4.1防护时间：按照GB2890—2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准，不小于2级；
5.贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期为5年。

[bookmark: _Toc27564][bookmark: _Toc31235]潜水装具
[bookmark: _Toc11744]（采购数量8件，预算单价42.01万元）
★1.产品组成：本套潜水装具由潜水控制面板、双人通讯器、硬质头盔、潜水面罩、高清水下录像机（含2个水下摄像头和2个水下LED照明灯）、潜水脐带、潜水呼吸用全无油柴动空压机、高压空压机、干式潜水服、干式脚蹼、安全背带、潜水碳纤维气瓶（带气瓶架子）、应急气瓶、一级减压器、配重总成、潜水刀、潜水袜、潜水手套、潜水手电、快插中压管、过桥管、过滤器组成；
2.潜水控制面板
2.1支持两名潜水员在≥60m以浅深度下工作；
2.2两路高压气源输入，一路低压气源输入；
2.3压力表、深度表双刻度显示（英尺、米），深度表可调零；
2.4 316L不锈钢管路；
★2.5内置双人通讯器，可实现三方通讯；
2.6高压气瓶夹头：YOKE(DIN)标准瓶头阀接口；
2.7两路高压压力指示；压力表量程≥0‑40bar，精度≤1.6%；
2.8两路深度表指示；量程≥0‑75米；最小指示单位≤0.25米；精度≤0.25%；
2.9一路脐带压力指示；量程≥0‑25bar；精度≤1.6%；
2.10调压阀：材质：316L；输入最大压力：40bar；输出压力调整范围：0‑25bar；
2.11低压输入接口：材质316L，外丝9/16*18，74°内锥；
2.12高压输入接口：材质316L，外丝7/16*18，74°外锥；
2.13主供气输出接口：材质316L，外丝9/16*18，74°内锥；
2.14侧深管接口：材质316L，外丝7/16*20，74°外锥；
2.15内部管路：316L不锈管路；
2.16内部具有比例卸荷阀；
2.17重量：≤22kg；
3.双人通讯器
3.1广播通话、三方实时通话、任选潜水员通话、两名潜水员互通；
3.2面板：中英文可选（中文需为简体中文）；
3.3通讯方式：支持两名潜水员两线制和四线制通讯；
▲3.4每路均配备不少于五段式电平指示功能；
3.5两路潜水员的话筒与耳机的音量均可独立调节；
3.6外壳材质：采用高强度防水外壳；
3.7构成：高强度箱体、不锈钢控制面板、电池及主板组成；
3.8接口：设置录音输出接口，手麦接口，通讯接口，充电接口，音乐输入接口；
3.10电池：锂电池，容量≥14000mAh；
★3.11液晶显示提醒功能：具有液晶电量、电压，温度显示，低电量报警提醒；
3.12功率：最大功率≥48w，话音洪亮，清晰；
★3.13需具有氦语音还原功能；
★3.14具有无线传输功能，可通过无线手持电台与三名潜水员和潜水监督通讯，实现四方通话功能，在良好的开阔地通讯距离≥1000米；
▲3.15外形尺寸：≤430mm×340mm×190mm；
3.17重量：≤6.5kg；
4.硬质头盔
4.1潜水深度：≥300m；
4.2构成：不锈钢本体、组合阀（包含止回阀、应急阀和旁通阀）、供气阀、排气组件、排水/排气阀、口鼻罩、鼓鼻器、通讯组件、面窗、面窗压板、头盔內帽和领盘组成；
4.3呼吸器：呼吸阻力低，可搭载351型可调式（圆形）呼吸器或451型平衡式（方形）呼吸器；
4.4组合阀：两路输入接口，低压供气由止回阀接入，应急供气由应急阀接入；
4.5旁通阀：平衡压力；主动放气排除水雾；可作为第二路供气系统的控制阀，一旦供气阀的供气发生故障，即可打开该阀，给潜水提供呼吸气体；配合排水/排气阀排出头盔内的积水；
4.6面镜：透光率≥86%，耐压、耐划；
4.7供气阀：供气阀采用顺流平衡式设计，材质为耐腐蚀铜。供气阀可在0.6～1.25MPa供气压力区间内正常工作；
4.8供气阀流量：≥550L/min；
4.9排气组件：左右各设有排气膜片，排出的气体由排气套的后侧排出；
4.10通讯组件：快插式专用四芯水密连接器方便连接，耐压≥7000米；
4.11耳麦：内置耳麦（麦克及耳机），阻抗8-16欧，话音洪亮清晰；
4.12尺寸：≤430mm×350mm×330mm；
4.13重量：≤15kg；
5.潜水面罩
5.1潜水深度≥300m；
5.2构成：高强度玻璃纤维面罩本体、组合阀（包含止回阀、应急阀和旁通阀）、供气阀、排气组件、排水阀、头罩（披风）、头带、口鼻罩、鼓鼻器、通讯组件、面窗和面窗压板等组成；
5.3呼吸器：呼吸阻力低，可搭载351型可调式（圆形）呼吸器或451型平衡式（方形）呼吸器；
5.4组合阀：两路输入接口，低压供气由止回阀接入，应急供气由应急阀接入；
5.5旁通阀：平衡压力，主动放气排除水雾；可作为第二路供气系统的控制阀，一旦供气阀的供气发生故障，即可打开该阀，给潜水提供呼吸气体；配合排水阀排出面罩内的积水；
5.6面镜：透光率≥85%，耐压、耐划；
5.7供气阀：供气阀采用顺流平衡式设计，材质为耐腐蚀铜镀铬。供气压力在0.6～1.25MPa范围时，通过调节使吸气最为舒畅；
5.8供气阀流量：≥550L/min；
5.9排气组件：左右各设有排气膜片，排出的气体由排气套的后侧排出；
5.10通讯组件：快插式专用四芯水密连接器方便连接，耐压≥7000米；
5.11耳麦：内置耳麦（麦克及耳机），阻抗8-16Ω，话音洪亮清晰；
5.12尺寸：≤270mm×350mm×310mm；
5.13重量：≤6.5kg；
6.高清水下录像机（含2个水下摄像头和2个水下LED照明灯）
★6.1两路高清1080P录制和输出，显示屏具有左右分屏及画中画显示功能，可同时并排显示两路潜水员视频，也可单独全屏显示任选一路的摄像机画面，也可在全屏显示一路画面时通过画中画监看另外一路，两路画面可独立操作，一路录像时另一路可回放观看，带画中画功能，画中画的小画面可调节大小及位置。两路均可独立操作，一路录像时另一路可回放查看。按键操控，具有一键录像、一键暂停、一键停止功能；
★6.2主机可接入键盘，接入键盘后可输入中文及英文字符一并录制并保存在存储卡内，方便后期制作查看视频；
6.3主机选用高强度防护箱，双电源输入AC110V～240V&DC12V；
6.4显示屏≥15.6寸高清工业级液晶屏幕，亮度≥1000cd㎡；
★6.5配有两路录音输入接口和四个USB接口，两个USB接口可接入U盘存储，两个USB接口可外接键盘后录入中英文字符一并录制并保存在存储卡内方便后期制作查看视频；
★6.6操控方式≥2种，为遥控或防水按键操控；
6.7录像存储介质≥128GU盘，最大支持3TB。
6.8摄像头耐压≥300m，直径≥42mm，分辨率≥1920*1080最低照度0.001LX/F1.2；
6.9照明灯耐压≥300m，直径≥42mm，亮度0‑50w无级可调，最高亮度≥5000lm；
6.10水下线缆抗拉250公斤以上，内部填充专用阻水胶；
6.11外形尺寸：≤470mm×370mm×175mm；
6.12重量：≤13kg；
6.13配备2根120m水下录像线缆，含摄像头和LED照明灯；
7.潜水脐带
7.1此款潜水脐带是由供气管、测深管、综合线缆（视频、照明、通讯）及辅件按照一定螺距缠绕而成的三合一脐带。功能：提供呼吸气体、测量深度、传输通讯视频及灯光照明；
7.2构成：供气管、测深管、综合线缆、D型环、两段开启式快速挂钩、供气测深接头、水密连接器、双联香蕉插头、航空插头、抗拉尼龙绳、防尘堵头、防折弯弹簧、合格证组成；
7.3水面端连接供气系统、配气盘、通讯及录像设备；水下端连接面罩（头盔）通讯线，摄像机及LED照明灯；
7.4供气管：外径18.2mm±0.2mm，内径9.3mm‑0.3mm，工作压力W.P.500psi，爆破压力B.P.4000psi，断裂强力≥5439N（555kg），螺纹规格9/16*18螺母74°外锥，接头负荷能力≥90公斤；
7.5测深管：外径12.7mm±0.3mm，内径6.3mm±0.2mm，工作压力W.P.400psi，爆破压力B.P.1600psi，断裂强力≥2476N（252kg），水面端螺纹规格：7/16*20螺母74°内锥；
7.6综合线缆：外径13mm±0.5mm，水面端接口方式航空插头、双联香蕉插头形式，水下端接口方式2芯、3芯、4芯水密连接器耐压≥7000米；
7.7脐带参数：外径30mm±2mm，D型环拉断力≥1500kg，空气中重量每100米≤56.6kg，水中重量每100米≤1kg；
8.潜水呼吸用全无油柴动空压机
8.1配直径550mm±50mm风叶；
8.2排气压力≥1.25Mpa；
8.3流量≥900L/分钟；
8.4转速≤720Rpm；
8.5容积≥180L；
8.6净重≤435kg；
8.7尺寸≤1850mm×680mm×1320mm；
9.高压空压机
9.1工作压力≥30Mpa兆帕(300bar)；
9.2排量（吸入状态）≥100L/min；
9.3型式：三缸三级往复活塞式压缩；
9.4驱动：≥2.2KW；
9.5润滑方式：飞溅式润滑；
9.6冷却方式：风冷；
9.7控制方式：自动停机；
9.8洁净空气：1次空气过滤、1次油水分离、1次空气净化；
9.9安全装置：间级安装阀、传动部分安装防护罩；
10.干式潜水服
10.1颜色：黑色；
10.2海绵材质：发泡氯丁橡胶；
10.3布料：耐磨尼龙布；
10.4厚度：≥6mm；
10.5领口袖口：光皮加高弹布；
10.6护膝：橡胶耐磨片；
10.7鞋子：硫化潜水鞋；
10.8高度防水及保暖；
10.9潜水服采用盲缝线覆胶工艺；
11.干式脚蹼：橡胶材质，不锈钢弹簧钢带，喷射式设计，≥3个导流槽，蹼面设计有2个鳍片；
12.安全背带：由高强度尼龙编织带、不锈钢D型环和不锈钢铆钉制作而成，可将脐带、安全绳、工具等挂在背带上。两条护裆可保证吊放时背带不脱落；
13.潜水碳纤维气瓶（带气瓶架子）
13.1内胆为铝合金材质，外部缠绕碳纤维；
13.2容积≥50L；
13.3工作压力≥20mpa；
13.4瓶阀为一键式开关，瓶口采用潜水通用yoke接口；
14.应急气瓶
14.1瓶体材质：铝合金；
14.2工作压力：≥20Mpa；
14.3容积：≥12L；
14.4重量：≤15公斤（空瓶）；
14.5气瓶阀须具有安全保护装置；配备气瓶背架；
14.6每只气瓶带独立的出厂合格证；
15.一级减压器
15.1活塞式设计，配置≥1个高压端口、≥3个中压端口，低压端带有安全阀；
15.2主体黄铜化学镀镍，一级头备压输出可覆盖9.5‑10.2Bar区间；
16.配重总成
16.1由压铅和压铅带构成，压铅表面带有重量标识，耐腐蚀；
16.2配置压铅总重量≥18kg，单块压铅3kg，可拆分组合；
16.3含宽度≥50mm的压铅带，长度2米，扣头为不锈钢材质；
17.潜水刀
17.1潜水刀为不锈钢材质，刀长≥25cm，刃长≥11cm；
17.2背面带有锯齿；
17.3手柄、刀鞘采用ABS工程塑料注塑；尾部带有破窗器；配有≥2根硅胶绑带；
18.潜水袜
18.1采用≥3mm加厚氯丁橡胶；
18.2面料三层复合结构，双面粘合高弹力尼龙布；
19.潜水手套
19.1超强弹力材料，厚度≥3mm；
19.2三层复合氯丁橡胶材质，腕部采用38mm宽加强弹性松紧带及双面粘合魔术扣带；
19.3手掌和手指处采用大面积防弹耐磨材料凯夫拉；
20.潜水手电
20.1采用铝合金材料，LED灯珠，亮度≥1500流明；
20.2具有至少高亮、中亮、闪亮三种照明模式，光束角度≥9°；
20.3最大续航时间≥10小时；
20.4尺寸（长×直径）：≤150mm×25mm，净量≤200g（不含电池）；
20.5深度防水：≥120米；
21.快插中压管
21.1带快插接口，快插接头断开以后带自密封装置；
22.过桥管
22.1主管抗拉≥500kg，工作压力≥500psi，爆破压力≥4000psi；
22.2气管接头带90公斤负荷打水压1500psi保压10分钟无泄压；
23.过滤器
23.1罐体及阀门配件采用304不锈钢材质；
23.2双刻度不锈钢压力表（MPa/Psi）；
23.3两个进气接口DN15（1/2），三个出气接口DN15(1/2)；
23.4独立DN8（1/4）304不锈钢排水接口；
23.5罐体采用功能可靠的O型圈密封；
23.6空气过滤介质为食品级活性炭加中高效过滤棉；
23.7尺寸：长≤30厘米宽≤25厘米高≤70厘米；
23.8净重：≤23公斤（含滤材）。

[bookmark: _Toc5347][bookmark: _Toc20897]消防用救生衣
[bookmark: _Toc4805]（采购数量240件，预算单价0.13万元）
★1.该产品由激流救生衣、割绳刀、方位灯、抛绳包、高音哨组成；
2.救生衣
2.1采用二次发泡闭孔泡棉，川型立体裁剪，且厚度≥60mm,身体全面包覆 (前，后，肩膀，腰侧)；
2.2前置两个可拆卸排水口袋及一个对讲机袋， 每个口袋内设有防脱落挂钩。前置2个方形挂点，后领有提把设计,背心有腋下带设计；
2.3后背附有可拆卸式后背收纳袋，口袋拆除后背有1个方扣挂点,同时有一个荧光棒插槽,并配有魔术贴，可附加单位标签；
2.4配有水域救援牛尾绳（断裂强度≥1000N）；
2.5浮力≥120N。
2.6浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤2.5%；
2.7包布外层及内层断裂强力经纬向均≥950N；
2.8织带：缚带断裂强力≥4500N，裆带断裂强力≥900N；
2.9固有浮力材料：抗拉破断强度：横纵向均≥200kPa，压缩变形≥15kPa，耐高低温最大体积损失≤1.6%，耐油性能：抗拉破断强度降低≤17%；
2.10织带扣紧装置：拉断强度：缚带≥1500N，裆带≥900N
2.11强度：救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏，救生衣肩部能承受≥1000N的作用力30min而不损坏，档带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏；
2.12穿脱性能：穿着时间≤28s、脱下时间≤8s；
2.13浸水性能：穿着激流救生衣在水中全身放松，人体能处于直立状态，且人嘴高出水面≥120mm；
3.割绳刀：全长25cm、刀刃长12cm，刀头采用平头设计，不銹钢材质，刀身硬度58HRC≥HRC50；
4.方位灯：尺寸30mm×40mm（允许±5mm误差），闪烁/常亮双功能，IPX8防水，可搭配救生衣上的方型扣使用；
5.抛绳包：绳子由聚丙烯浮水材料制成，能明显浮于水面。绳包材料为可漂浮聚丙烯材料，表面做柔软处理。绳子直径≤8mm毫米，长度≥15m，拉力≥370kgF。绳包腰带长度≥120cm通用调节。另外附带挂钩；
6.高音哨：采用PC材质，一体成型。


[bookmark: _Toc17413][bookmark: _Toc19150]消防坐式半身安全吊带
[bookmark: _Toc28223]（采购数量48件，预算单价0.08万元）
1.符合XF494—2023《消防用防坠落装备》标准；
2.材质：由锦纶、涤纶、EVA、铝合金、钢等制成；
3.重量：≤2.7kg（含配件）；
★4.坐式安全吊带可组装成全身安全吊带使用，并配备全身安全吊带相关附件及胸式上升器；
5.可调节的宽厚腿环，配置铝合金调节双重保险锁型快扣；
6.胸前、腹部、背部有承重挂点，腰带左、右两侧及后中心有限位挂点；
7.腰护上有≥5个装备环，护腰带两侧首个为硬质定型材质；
8.腹部铝合金挂点两侧有坐板连接挂耳；
9.配有收纳袋；
★10.全部装备均为同一品牌。

[bookmark: _Toc29434][bookmark: _Toc10105]消防全身式安全吊带
[bookmark: _Toc16022]（采购数量48套，预算单价0.15万元）
1.符合XF494—2023《消防用防坠落装备》标准；
2.材质：由锦纶、涤纶、EVA、铝合金、钢等制成；
3.重量：≤2.7Kg；
★4.全身式安全吊带，可拆分成半身使用，装有胸式上升器；
5.可调节的宽厚腿环，配置铝合金调节双重保险锁型快扣；
6.胸前、腹部、背部有承重挂点，腰带左、右两侧及后中心有限位挂点，双肩顶部有临时救援提升挂点（配合提升架使用）；
7.腰护上有≥5个装备环，护腰带两侧首个为硬质定型材质；
8.腹部铝合金挂点两侧有坐板连接挂耳；
9.双肩前部设有挽索挂点；

10.配有收纳袋；
★11.全部装备均为同一品牌。


[bookmark: _Toc15101][bookmark: _Toc26770]通用安全绳（200米）
[bookmark: _Toc13720]（采购数量48个，预算单价0.12万元）
1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成，每根安全绳的两端应妥善收尾。绳头采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝不小于100mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管；绳尾处热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管，使用永久标识标注名称、长度、直径；
2.通用型安全绳的最小破断强≥40kN；
3.当承重达到最小破断强度的10%时，1%≤安全绳延伸率≤10%；
4.经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象；
5.安全绳直径≥12.5mm（允许误差±0.5mm）；
★6.长度≥200m；
7.安全绳的长度在总长度不变前提下可根据用户的要求裁制。

[bookmark: _Toc1661][bookmark: _Toc25284]消防防坠落辅助部件
[bookmark: _Toc32504]（采购数量24套，预算单价0.95万元）
1.消防防坠落辅助部件符合XF494—2023《消防用防坠落装备》标准；
★2.配置明细（包括但不限于）：1.全身安全带≥1套；2.丝扣轻型安全钩≥2个；3.自动3段轻型安全钩≥2个；4.单滑轮≥1个；5.手式上升器≥1副；6.脚式上升器1副；7.下降器≥1个；8.抓绳器≥1个；9.脚踏带≥1根；10.安全绳≥50m；11.护绳套≥1个；12.全指皮质手套≥1副；13.装备包≥1个；14.止坠器配缓冲包≥1个；15.高空救援头盔≥1顶；以上装备均为同一品牌；
3.全身安全带
3.1.含胸式上升器；
3.2.可拆分成半身安全带使用；
3.3.腰带、腿环为加宽透气型衬垫结构，腿部采用铝合金快扣调节；
3.4.安全带配有≥5个工作挂点，≥4个器材挂环；
3.5.工作负荷≥2.67kN，正立向负荷≥22kN，倒立负荷10kN；重量≤2700g；
4.轻型安全钩
4.1.材质：7075铝合金；
4.2.形式：O型丝扣；
4.3.重量≤79g；
4.4.主轴强度≥25kN，横轴强度≥8kN，开口强度≥7kN；
5.三段轻型安全钩
5.1.材质：7075铝合金；
5.2.开口距离≥18mm；主轴强度≥25kN，横轴强度≥8kN，开口强度≥7kN；
6.铝合金活动侧板单滑轮：滚珠轴承；极限负荷≥36kN；工作负荷（22kN）；
7.铝合金手式上升器：工作负荷≥5kN；适合绳径8～13mm；
8.铝合金脚式上升器：工作负荷≥5kN；适合绳径8～13mm；
★9.下降器：7075铝合金、塑料材质；具有防慌乱自动制停功能，承载负荷≥250kg；破断负荷≥13.5kN；适用绳径10～12mm；
10.抓绳器：铝合金、钢等材质制成；有效承重≥160kg；适合绳径9～13mm；
11.脚踏带：UHMWPE纤维材质，可快速调节长度35～150cm，绳径≥5mm；重量：≤50g；
12.安全绳：绳皮涤纶，绳芯锦纶；绳芯内编有一根印有生产者名称、宽度3mm贯穿全绳的信息条；规格：10.5mm*50m；每米克重≤77g；抗拉力：≧32kN；延伸率≤7.4%；
13.护绳套：PVC夹网布材质；长度≤70cm；重量≤120g；
14.手套：山羊皮、涤纶、氯丁橡胶、莱卡等材质，耐磨性能≥4级，耐撕裂性能≥3级，耐穿刺性能≥3级，耐切割性能≥1级，掌心、食指、拇指工作部位双层防磨补强；
15.装备包：聚氯乙烯面料材质，容量≥65L；容纳整套器材配件及50米绳索；
16.游动止坠器（含缓冲包）：重量≤590g；整体长度≤52cm，缓冲包长度≤22cm，工作负荷≥100kg；
17.高空救援头盔：通风孔≥12个，顶部贴有反光标，有≥5个头灯卡扣，后部有旋转调节盘可在52~62cm头围范围内调节；重量≤460g。

[bookmark: _Toc4823][bookmark: _Toc24035][bookmark: OLE_LINK7]手提式强光照明灯
[bookmark: _Toc2682]（采购数量24件，预算单价0.11万元）
1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求；
2.防爆标志达到或优于Ex db ia IIC T6 Gb，提供“中国强制性产品认证”证书；
★3.外壳防护等级:≥IP66/IP68(1.5m，1h)；
4.灯具有多种配置，具有强光、工作光、节能光、爆闪多种功能，按动按钮可进行自由转换；
5.外壳采用铝合金材料，适合在多种场所使用额定电压≥10V，电池容量≥2.5Ah；
6.光源功率≥2×5W；
★7.连续放电时间：强光≥7h，工作光≥12h，节能光≥330h；
★8.5m处强光照度最大照度≥4700 lx，工作光最大照度≥2400 lx；5m处光束直径300mm强光平均照度≥3400lx，工作光光平均照度≥1800lx；
9.重量≤1kg；
★10.采用Type-C充电设计，充电时间≤3h；
11.尾部具备磁力吸附功能；
12.在灯身标记有产品名称、制造厂名称、注册商标、型号、生产日期，防爆等级等信息；在电池上标记有产品名称、制造厂名称、注册商标、型号、性能、生产日期。

[bookmark: _Toc21741][bookmark: _Toc15584]消防用荧光棒
[bookmark: _Toc158]（采购数量640件，预算单价0.003万元）
1.符合 XF/T 1428-2017 《消防用荧光棒》全部条款要求。
2.材质与密封性能：棒体外壳采用全新硬质环保塑料，表面光滑无毛刺；
3.尺寸与外观
3.1棒体标称长度 300mm（公差 ±10mm）,标称直径15mm（公差 ±1mm）；
3.2发光颜色为橙红色；
4.发光性能：有效发光时长≥12h。
[bookmark: _Toc32301][bookmark: _Toc23105]水面漂浮救生绳（200m)
[bookmark: _Toc32182]（采购数量4条，预算单价0.48万元）
水面漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成，救生绳表面无机械损伤现象，整绳粗细均匀结构一致，绳皮编入1股贯穿全绳的蓄光发光纤维。
1.直径：≥9.5mm；
2.破断强度：≥18kN；
3.延伸率：≤3%；
4.漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上；
5.线密度：≤50g/m；
6.长度≥200m。

[bookmark: _Toc1300][bookmark: _Toc25963][bookmark: OLE_LINK24]消防员水域救援防护服
[bookmark: _Toc20097]（采购数量24件，预算单价0.5万元）
★1.配置至少包括：干式水域救援服1套、湿式水域救援服1套；水域救援头盔1顶、水域救援手套1副、水域救援靴1双、水域救援头灯1个、水域救援刀1把，水域救援装备包1个；
2.干式水域救援服
2.1主体采用红色三层复合材质面料（防水层，透气层，耐磨层）防水透气布，防水鞋套一体式连接，不易浸水，在救援的过程中保持体温；
2.2肘部、膝部、臀部等易磨损区域加有耐磨布补强，并且附加弹性压缩棉垫缓冲层，增强耐磨性能；
2.3内领、内袖采用氯丁橡胶面料；
2.4前后领银色反光装饰条，双袖及双腿缝有黄色反光条；
2.5前胸设置一条斜入式高强度气密防水拉链；
2.6裆部设计高强度防水拉链及设保护盖，如厕时不用脱下整件衣服；
2.7整体织物质量≤2kg；
2.8耐水色牢度变色及沾色均≥4级，耐汗渍色牢度变色及沾色均≥4级；
2.9耐摩擦色牢度干摩擦湿摩擦均≥4级；
2.10 PH值：4.0-6.6，甲醛含量未检出；
2.11接缝强力经向纬向均≥800N；
2.12撕破强力经向≥120N、纬向≥80N；
2.13静水压（kPa）≥200；
3.湿式水域救援服
3.1主体颜色为红色，加固部位为黑色，脚裤和袖口设有可调节开口大小的拉链；左右大腿各配一个多功能口袋，口袋底部应设有排水孔；
3.2腰部配备可调节腰带，臀部、肘部、膝盖设有增强耐磨性能的补强材料；
★3.3主体采用≥3mm氯丁橡胶材质，采用暗针缝制，加固压胶处理，配有≥2mm氯丁橡胶头罩；上衣应为前开YKK拉链；
3.4拉伸强度：经≥150N、持续≥10s的拉伸强度试验，径向、纬向均未出现断裂现象；
3.5接缝强度：经≥100N、持续≥10s的接缝强度试验，未出现断裂现象；
3.6耐磨性能：面料在9kPa压力下≥2000次循环摩擦未破损；补强材料在9kPa压力下≥6000次循环摩擦未破损；
3.7耐静水压性能：在静水压100kPa下5min后，未出现水滴渗漏；
3.8背部印字服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“中国消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小65mm×85mm，字间距20mm，在“中国消防”下方30mm处印制“山西××”每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；
4.水域救援头盔
4.1盔壳由碳纤维复合材料制作；
4.2缓冲层由EPP、EPS材料制成；舒适衬垫由EVA材料热压成型，表面光洁无吸水性；
4.3头盔采用半盔式设计，由外壳、缓冲层、舒适衬垫、下颏带，锁紧装置和外壳辅件组成。外壳辅件由其外壳上装配的墨鱼干、导轨、反光贴组成，导轨包含左导轨、右导轨，互为镜像；
4.4配可拆卸护耳；
4.5冲击吸收性能：高温预处理后头模所受冲击力≤3200N；低温预处理后头模所受冲击力≤3300N；浸水预处理后头模所受冲击力≤3200N；
4.6耐穿透性能：低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持4h），钢锥不应与头模建立电接触；
▲4.7产品质量：头盔总重量：≤550g；
★4.8侧向刚性：头盔帽壳的最大变形≤12mm，卸载后的变形≤2mm；
4.9下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度≤18mm；
▲4.10抗冲击加速度性能：最大冲击加速度小于180gn，加速度超过150gn的持续时间≤1ms，加速度超过200gn的持续时间≤1ms；
4.11漂浮性能：将头盔放置于常温水中≥24h后，试样未下沉；
4.12排水透气孔：水域救援头盔设有排水透气孔≥10个；

5.水域救援手套
5.1手套手背整体采用黑色设计，手腕内侧添加有钛涂层；
★5.2手掌和手背内层均采用超高分子量聚乙烯防割针织布，提高防割性能；防割性能5级；
5.3手掌外层为黑色超纤附防滑硅胶；
5.4手腕处添加有YKK拉链，并且配有魔术贴腕带进行二次紧固；
★5.5符合【消防员水域救援防护手套试验大纲】标准；抗刺穿性能（N）：220.0；耐磨性能（次数）：5000，试验现象未被磨穿；撕破强力（N）：290.0；
5.6灵巧性能≥100%；抓握性能≤98%；穿戴时间：≤8s；
6.水域救援靴
★6.1鞋舌部设有快速旋转扣，可以快速穿脱；
6.2鞋面主要材料为速干透水面料；
6.3靴底采用毛毡材质和防滑纹理，两侧设有排水网孔，表面覆盖高密度金属丝保护材料；
6.4鞋内底具有吸收震动、减缓冲击和防穿刺性能，厚度：≥3cm；
6.5抗穿刺性能：≥1100N；
6.6重量：≤1.2kg；
7.水域救援头灯
★7.1采用LED光源，使用寿命≥100000h，最高亮度≥300lm；灯体采用轻质合金或更优材质制成；
7.2额定电压≥3.7V；电池额定容量≥1.6Ah；
7.3佩戴方式：可手持，可通过外接支架实现头盔的佩戴，具备多种不同类型的头盔支架可供选配；
7.4具备强光、工作光和频闪切换功能；
7.5防水等级IPX8防水等级；
7.6发光时间≥10h；
7.7照射距离≥10m；
7.8头灯重量≤150g；
7.9电池采用锂电池，充电时间≤4h，配备充电设备1个；
7.10灯具应具有闪烁方式的低电压报警功能；
8.水域救援刀
8.1全长20~30cm，刃长≥10cm，刀头采用平头设计，刀背带有锯齿和U型钩；
★8.2刀柄、刀刃一体式，防滑刀柄，尾部可敲击，钛合金材质或优于；
8.3刀身硬度≥HRC50；
8.4刀鞘使用ABS或更优材质，带有自锁装置；
8.5刀把使用橡胶或更优材质，配有2根高弹硅胶带插扣扁绑带；
9.水域救援装备包：配备多功能拉杆箱，可提、可背、可拉，可放置全套抢险救援防护装备。箱包容量120L(±20L)、箱包尺寸为长730mm×宽400mm×高350mm(±50mm)，滚轮直径≥150mm,箱包重量≤5.8kg。携行包主材采用防泼水材料，印制单位名称和标签。


[bookmark: _Toc13526][bookmark: _Toc12106]水域救援头盔
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc706]（采购数量24件，预算单价0.04万元）
1.盔壳由碳纤维复合材料制作；
2.缓冲层由EPP、EPS材料制成；舒适衬垫由EVA材料热压成型，表面光洁无吸水性；
3.头盔采用半盔式设计，由外壳、缓冲层、舒适衬垫、下颏带，锁紧装置和外壳辅件组成。外壳辅件由其外壳上装配的墨鱼干、导轨、反光贴组成，导轨包含左导轨、右导轨，互为镜像；
4.配可拆卸护耳；
5.产品技术参数
▲5.1冲击吸收性能：高温预处理后头模所受冲击力≤3200N；低温预处理后头模所受冲击力≤3300N；浸水预处理后头模所受冲击力≤3200N；
5.2耐穿透性能：低温预处理（将头盔置于-28℃的温度中保持4h），钢锥不应与头模建立电接触；
▲5.3产品质量：头盔总重量：≤550g；
★5.4侧向刚性：头盔帽壳的最大变形≤12mm，卸载后的变形≤2mm；
5.5下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，其延伸长度≤18mm；
▲5.6抗冲击加速度性能：最大冲击加速度小于180gn，加速度超过150gn的持续时间≤1ms，加速度超过200gn的持续时间≤1ms；
5.7漂浮性能：将头盔放置于常温水中≥24h后，试样未下沉；
5.8排水透气孔：水域救援头盔设有排水透气孔≥10个。
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