
采购需求
（仅供参考，具体以招标文件为准）
1. 项目预算：第1包106.3万元；第2包41.704万元；第3包120万元；第4包34.3万元；第5包138.474万元；第6包234.48万元；第7包54万元；第8包1466.52万元；第9包148.83万元；第10包95.722万元；第11包71.929万元；第12包231.361万元；第13包204.68万元；第14包162.504万元；第15包240.4万元；第16包204.48万元；第17包255.775万元；第18包40.927万元；第19包72.15万元；第20包73.638万元；第21包73.8万元；第22包498.6万元；第23包1079.5万元。
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用（包括损耗性、破坏性实验损坏的产品补充）由中标人承担；如投标人因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。
5、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可。
6、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及相关规定，本项目（货物需求一览表中标有❊号的品种，为原装进口产品）已履行相关论证手续，经核准采购进口设备。中标人在交货时必须向安徽省消防救援总队后勤装备处提供海关出具的报关单进关证明进关批号（原件）。进口装备必须配有原文说明书及与相对应的中文说明书。说明书应包括装备周期性检查及维护保养的详细说明，并提供装备操作使用和检查维护的音视频资料，否则，将不予验收。经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。
7、关于合同签订
中标人在签订合同时，根据包别合同清单数量与最终使用单位（如某市消防救援支队）签订合同。全部签订完成后提交安徽省政采项目管理咨询有限公司办理相关见证手续。
8、在投标文件第六章投标文件“格式七所投货物的技术资料或样本等”中，同时提供装备名称型号、详细的技术规格书及清晰的外观照片。车辆另附设计三视图和随车器材、工具、零备件清单；进口产品提供中文对照版资料，中外文不一致的，以中文为准。上述相关证明材料如未提供或提供的不完整或提供不清晰的，按评分标准中“所投产品综合性能”中的“拟提供所投产品证明材料的完整度”进行评审。
9、在投标文件第六章投标文件“格式七所投货物的技术资料或样本等”中，提供所投产品的制造厂家原版彩页、或检测报告或相关证书扫描件。进口产品须提供中文对照版资料，外文不一致的，以中文为准。相关证明材料应能够验证产品的技术参数。上述相关证明材料如未提供或提供的不完整或提供不清晰的，按评分标准中“所投产品综合性能”中的“拟提供所投产品证明材料的完整度”进行评分。
10、关于培训及售后服务
（1）中标人在签订合同后要与最终使用单位（如某市消防救援支队）签订培训和维修保障服务协议，并根据采购人要求，负责使用前培训，并做到整个产品使用寿命期间的维修保养和技术服务保障。中标人须在货物交付后一年内向安徽省消防救援总队后勤装备处提供产品培训（通常在交付后）及售后巡检服务（通常在交付1年内）开展证明资料，须最终使用单位（如某市消防救援支队）签字盖章确认，作为履约保证金退还依据。
（2）投标人对所投产品应明确售后服务时限、范围、上门服务响应时间、零配件供应周期、工时费等服务标准，并承诺保证供应且价格合理。
（3）中标人签订合同时，签订售后服务协议，强化装备售后服务保障。
（4）中标人交货时，须随货物提供“供货交接单和产品配置清单”，彩色打印、填写详实签字盖章后，交安徽省消防救援总队后勤装备处和仓库各1份。
（5）中标人交货时，须在所交付的产品主体，适当位置缀钉金属或塑料材质的永久性铭牌标签（织物内缀钉布质标签），标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、供应商名称、交货时间、售后联系人及通讯方式。个人防护装备产品标签除包含上述内容外，还要粘贴含“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。
（6）中标人交货时，要提供产品资料光盘（18份）至省消防救援总队后勤装备处。内容应包含中文使用说明书电子版（可进行编辑的WORLD或PDF版本）、产品维护保养常识及使用视频教学录像（视频采用wmv格式，进口产品要配中文解说）、产品技术参数、性能等相关文件。光盘采用安徽省消防救援总队后勤装备处统一版式：光盘壳——标准半透明DVD盒（PP材料、带膜），尺寸134*190*14mm，封面插页尺寸274*186mm；光盘——打印光盘。
以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。
[bookmark: _Toc10024]一、采购需求前附表（第1-47包）
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，对于大型企业，支付合同总额的80%作为预付款，对于中小微企业，支付合同总额的90%作为预付款，同时中标人需在签订合同后10个日历天内提供相同金额的预付款保函（如因保函延误提供造成预付款无法支付，影响后续款项支付的，由中标人承担全部责任）。到货验收合格且经过审计部门结算审计后支付剩余款项。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点，安徽省

	3
	供货及安装期限
	国产货物合同签订后60日历天内；
进口货物合同签订后90日历天内。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起3年（设计使用寿命不足3年的以实际时间为准）。


[bookmark: _Toc4573]二、货物需求
（1）货物指标重要性（第1包）
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得0.25分

	(2)	货物指标重要性（第2包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得0.75分

	(3)货物指标重要性（第3包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得0.6分

	(4)货物指标重要性（第4包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得4.5分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得2分

	(5)货物指标重要性（第5包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.5分

	(6)货物指标重要性（第6包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得0.5分

	(7)货物指标重要性（第7包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得4分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	(8)货物指标重要性（第8包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得4分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	(9)货物指标重要性（第9包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得4分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	(10)货物指标重要性（第10包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得4分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.4分

	(11)货物指标重要性（第11包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得4分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.4分

	(12)货物指标重要性（第12包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	(13)货物指标重要性（第13包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得2分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	(14)货物指标重要性（第14包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得1.5分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.05分

	(15)货物指标重要性（第15包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得1.5分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得0.6分

	(16)货物指标重要性（第16包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得1.5分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得0.6分

	(17)货物指标重要性（第17包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.5分

	(18)货物指标重要性（第18包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得2分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.5分

	(19)货物指标重要性（第19包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1.5分

	(20)货物指标重要性（第20包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得7分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得4分

	(21)货物指标重要性（第21包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得6分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得3分

	(22)货物指标重要性（第22包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得0.5分

	(23)货物指标重要性（第23包）

	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得5分

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分




[bookmark: _Toc13205][bookmark: _Toc26370]第1包：一级化学防护服、特级化学防护服
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲❊一级化学防护服
	73套
	工业

	2
	❊特级化学防护服
	13套
	工业

	本包需提供上述产品的样品各1套


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	一级化学防护服
	 符合国家GA770-2008《消防员化学防护服装》技术标准

	2
	■
	一级化学防护服
	主要用于对人体呼吸和人体皮肤有损害的化学灾害、有毒工、有害物聚集的场所。具备绝缘、防水、密封性强等性能。可防化、防渗透、防酸、碱、磷、硫类等各有毒、有害气体、液体。符合NFPA或CE认证。

	3
	●
	一级化学防护服
	一级化学防护服由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、连体防护靴、防护手套、排气阀组成。

	4
	●
	一级化学防护服
	面屏：采用硬质透明双层材质，大视窗设计，视野开阔，不变形，不分层，经双面永久防雾涂层处理，耐化学渗透。

	5
	●
	一级化学防护服
	一级化学防护服面料采用高性能多层聚合织物制成。接口处内外粘贴有与衣物面料相同的密封防护条。

	6
	●
	一级化学防护服
	防化服为一体背包式结构，背囊空间较大，能与正压式消防空气呼吸器配套使用。可调内置腰带和蝙蝠袖设计能为穿戴者提供最大程度的舒适性。

	7
	●
	一级化学防护服
	防化靴：防化靴和防化服为同一品牌并与防化服连体气密性设计。对所有EN943-2:2002中所列介质具有至少480分钟的抗渗透性能。穿着舒适，可拆卸可更换。

	8
	●
	一级化学防护服
	防化手套：双层防护手套，内层为抗渗透性能极佳的复合膜，外层为抗撕裂和耐磨性好的氯丁橡胶双层手套。通过专用的连接装置与防化服相连，可拆卸可更换。

	9
	●
	一级化学防护服
	化学防护服右侧配有重型气密拉链，大齿牙设计，链牙咬合力大，以保证防化服的气密性。

	10
	■
	一级化学防护服
	技术性能：
1、整体气密性＜300Pa。
2、贴条的黏度强度≥0.78kN/m。
3、排气阀气密性≥15S。
4、排气阀通气阻力：78～118。
5、耐热老化性能：125℃×24h不粘不脆。
6、阻燃性、防火性：撤离火苗后无点燃或续燃
7、耐寒性能：可在-25℃±1℃温度下冷冻15min后，无裂纹。
9、靴底耐穿刺力≥1100N胶靴绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流﹤3mA，防滑性能：始滑角≥15。
10、防化手套：耐穿刺力≥22N。
11、面料和接缝位抗化学品渗透时间：≥60min。
12.投标文件中提供所投产品经第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	★
	特级化学防护服
	用于处置易自燃、易闪燃化学物质及高浓度、强渗透性液体、气体时的全身防护。产品技术性能不低于《消防员化学防护服装》XF770的要求标准。

	12
	●
	特级化学防护服
	整套防护服由气密型防火防化服、防化靴、防化手套等组成。可佩戴正压式消防空气呼吸器。每套防护服应备有可重复使用的存储袋和一卷防化胶带。

	13
	●
	特级化学防护服
	防火防化服为全封闭型前入式，设有两个单项排气阀，拉链齿应耐拉，双盖式拉链盖采用与防化服相同布料并完全覆盖拉链，拉链盖为魔术搭扣闭合设计。

	14
	●
	特级化学防护服
	超大型面屏、双层结构，耐高温，防起雾、并配备防雾剂，透光率≥95%，视线良好，无眩晕。

	15
	●
	特级化学防护服
	防火防化服面料为多层防化膜和玻璃纤维镀铝材料构成，表面平整，无破洞、气泡、脱层、露布、死褶等现象，接缝处缝纫整齐，胶条结实均匀，无裂纹现象，耐穿刺性能≥40N。一体化手套设计，外层为特种橡胶、内层为复合膜，具有抗切割、抗穿刺、抗爆燃等性能。

	16
	■
	特级化学防护服
	防化靴为钢制靴底芯，可耐14000伏高压，一次注塑成型，对丙酮、乙腈、氨、氯等多种危险化学品抵御大于3小时。军用毒剂抵御大于14小时。

	17
	●
	特级化学防护服
	提供整套服装可储存时间、适用环境温度、可阻绝化学物质清单。并在整套服装在显著位置标注可储存时间、适用环境温度、可阻绝化学物质清单。

	18
	■
	特级化学防护服
	投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件
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[bookmark: _Toc21179][bookmark: _Toc945]第2包：防坠落辅助装备
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲❊消防全身式安全吊带
	134件
	工业

	2
	❊静力绳
	5401米
	工业

	本包需提供样品：消防全身式安全吊带1件，静力绳1米


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	消防全身式安全吊带
	1、技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2004的要求。

	2
	●
	消防全身式安全吊带
	2、全身安全带的肩带，腰带，腿环为加宽透气型衬垫结构。

	3
	●
	消防全身式安全吊带
	3、全身安全带配有不少于5个挂点，可倒置。背部防坠落挂点采用亮彩色软绳索，便于快速识别，减轻重量，降低噪音，降低了背部背负压迫感。

	4
	●
	消防全身式安全吊带
	4、全身安全带腿部卡扣采用快速连接设计，能够快速穿脱。安全带的胸部防坠落挂点配有魔术贴连接带，便于快速安装胸式上升器。安全带肩带前两侧配有固定环，安全带顶部两侧配有魔术贴固定环，安全带腰带两侧配有不少于4个大容量装备环，安全带腰带后侧配有不少于6个迷你装备环。安全带肩带衬垫不应对颈部造成压迫感。

	5
	■
	消防全身式安全吊带
	5、工作负荷≥2.67KN，极限负荷≥23KN。

	6
	■
	消防全身式安全吊带
	符合CE或NFPA认证。

	7
	●
	静力绳
	 1、材质为聚酰胺纤维或聚酯纤维。

	8
	●
	静力绳
	2、直径10.5mm-11mm，静拉力≥27KN，8字结点拉力≥19.5KN，缝合点拉力≥21kN。

	9
	●
	静力绳
	3、静力延展率约3%，外皮滑动率≤0.8%，外皮比重≥38%，缩水率≤5%。

	10
	●
	静力绳
	4、长度根据用户需求定制，两端妥善收尾，包以裹紧的塑料套管。

	11
	●
	静力绳
	5、重量≤65g/m。

	12
	■
	静力绳
	6、提供CE或NFPA认证证书。



[bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc1405]第3包：潜水装具（自携系统）
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲❊潜水装具（自携系统）
	24套
	工业

	本包需提供上述产品的样品1套


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	■
	基本参数
	 1、基本配置：后开式拉链设计、膝部强化保护、360充气阀，可调节排气阀、背包、低压管、拉链润滑油和用户手册，在寒冷的水域使用；

	2
	●
	基本参数
	2、材料厚度：≥6mm高强度尼龙材料，≥4mm潜水靴；

	3
	●
	基本参数
	3、手套：浮力材，≥3mm，分指，加长腕部设计，手掌带防滑涂层；

	4
	●
	基本参数
	4、BC：PVC材料，可用二级调节器把它打涨。UV防紫外线，肩部快接扣+金属挂钩，人体工程学设计，水下浮力≥210Kg；

	5
	●
	基本参数
	5、脚蹼：传统前流体动力设计，柔软材料的边脊，合成橡胶，聚苯乙烯；弹簧引擎设计，可从不同角度插入鞋带扣；

	6
	●
	基本参数
	6、潜刀≥16cm，带锯齿，不少于2把；

	7
	●
	基本参数
	7、压铅带：带金属扣，压铅2Kg/块X6块；

	8
	●
	基本参数
	8、三连表：含压力，深度，指南三种表，压力表范围为0-40MPa；深度表0-70m；采用充油及聚碳酸脂外壳，三种功能设计于一个仪表板上，仪表板两边设有绳圈便于潜水员穿上安全绳子；

	9
	●
	基本参数
	9、呼吸器：一级调解器工作压力≥20MPa，工作流量≥2000L/min；二级调解器工作压力≥0.8MPa。

	10
	●
	基本参数
	10、面镜：可旋转镜带扣，适合不同面形，钢化玻璃镜片，附塑胶保护盒；

	11
	●
	基本参数
	11、呼吸管：半干式设计，防水大口径呼吸管，人体工程学设计的咬嘴，在最低点配有按压排水阀；

	12
	●
	基本参数
	12、气瓶：12L铝瓶，不锈钢瓶头；

	13
	●
	基本参数
	13、潜水包：防雨材料，用于携带潜水器材；

	14
	●
	基本参数
	14、潜水手电：外壳由ABS树脂材料制成，聚碳酸酯镜头。开关防止浸水；开关可拆卸清洗。备用氙气灯泡。可潜水≥120m。使用电池；

	15
	●
	基本参数
	15、专用储运箱；使用维护保养说明书或光盘。

	16
	●
	基本参数
	16、每套含培训教材并负责培训取得国际认证潜水员证书。

	17
	■
	产品认证
	性能符合NFPA或CE认证（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告及相应认证证书扫描件）





[bookmark: _Toc2256][bookmark: _Toc13311]第4包：水域救援靴
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲❊水域救援靴
	343双
	工业

	本包需提供上述产品的样品1双


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	■
	基本参数
	1．采用高帮设计，25mm氯丁橡胶与一体合成皮革双层结构，7mm的氯丁橡胶内垫，经常磨损区域做加强处理；可以覆盖脚踝，侧边拉链设计并有魔术贴固定。

	2
	●
	基本参数
	2．脚踝的左右两侧和后部采用≥3毫米材质提供轻微的透气性。

	3
	●
	基本参数
	3．脚背和脚踝前部采用耐用的≥3毫米氯丁橡胶保温材料。

	4
	●
	基本参数
	4．脚掌侧面带有排水孔。脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。脚底采用防滑设计，在潮湿的混凝土路面和软质地面上具有良好的附着力。

	5
	■
	产品认证
	5．提供CE认证或NFPA认证。



[bookmark: _Toc1022][bookmark: _Toc6771]第5包：消防头盔（半盔）
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防头盔（半盔）
	3297顶
	工业

	本包需提供上述产品的样品1顶


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	技术性能符合《消防头盔》XF44-2015的要求。

	2
	●
	基本参数
	1．外翻半盔式头盔，四级减震结构设计由帽壳、冲击力吸收垫、缓冲层、网状舒适层、帽箍、下颏带、面罩、披肩等部件组成，设调节纽，调节方便的下颌带,采用橡胶内嵌金属包边；配备耐高温阻燃支架，与头盔配套使用，方便消防员佩戴“佩戴式防爆照明灯”等装备，并提供配件一套。

	3
	●
	基本参数
	2．下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度≥20mm，同时搭配有快速调节搭扣。头盔头围可调范围大，最大可调节范围≥60cm。阻燃性能：下颏带损毁长度≤30mm，续燃时间不大于2秒，且无熔融、滴落现象。

	4
	●
	基本参数
	3．面罩应采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成，开合过程应能随意保持定位，其向上打开角度不应超过90°。

	5
	●
	基本参数
	4．披肩应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。阻燃性能：披肩损毁长度≤30mm，续燃时间不大于2秒，且无熔融、滴落现象。

	6
	■
	基本参数
	5．头盔质量（不包括披肩及其他附件）≤1.3kg；冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3.78KN，电绝缘性能:帽壳泄漏电流≤3mA。

	7
	●
	基本参数
	6．帽壳外表面前端正中位置根据用户需求粘贴帽徽，并粘贴有360°可视阻燃反光标志带，宽度≥30mm，长度≥22mm。

	8
	●
	基本参数
	7．头盔颜色为黄色或红色（具体由使用单位确定），两侧印字根据用户需求粘贴，外观及字体符合部消防局统型要求。

	9
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。




[bookmark: _Toc10269][bookmark: _Toc15140]第6包：消防头盔（全盔）
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防头盔（全盔）
	4885顶
	工业

	本包需提供样品1顶


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	技术性能符合《消防头盔》XF44-2015的要求。

	2
	●
	基本参数
	1．消防员在灭火时佩戴用于保护头部安全的防护装具。

	3
	●
	基本参数
	2．头盔由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。

	4
	●
	基本参数
	3．头盔具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。

	5
	●
	基本参数
	4．头盔头围可调范围大，最大可调节范围≥60cm。

	6
	■
	基本参数
	5．主体为玻纤复合型热塑材料或聚酰胺复合材料。

	7
	●
	基本参数
	6．在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。

	8
	●
	基本参数
	7．头盔下颏带采用防火阻燃材料，同时配有快速调节搭扣，方便使用。

	9
	●
	基本参数
	8．头盔内部头围贴合部分采用防火芳纶材料软衬垫设计，在保护头部的同时提高舒适性。

	10
	●
	基本参数
	9．头盔佩戴后，不应妨碍国产通用空气呼吸器面罩的佩戴。

	11
	●
	基本参数
	10．头盔标配可拆卸铝箔阻燃耐高温防火披肩，整块披肩无拼缝、不容易破损、铝箔不容易脱落。

	12
	■
	基本参数
	11．头盔整体≤1.5KG（不包括披肩及其他附件）。冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3.78KN，电绝缘性能:帽壳泄漏电流≤3mA。

	13
	●
	基本参数
	12．投标产品配备耐高温阻燃支架，与头盔配套使用，方便消防员佩戴“佩戴式防爆照明灯”等装备，并提供配件一套，并明确采购价格和途径。

	14
	●
	基本参数
	13．帽壳外表面前端正中位置根据用户需求粘贴帽徽，并粘贴有360°可视阻燃反光标志带，宽度不应小于30mm。

	15
	●
	基本参数
	14．头盔颜色为黄色或红色（具体由使用单位确定），两侧印字根据用户需求粘贴，字体符合部消防局统型要求。

	16
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中投标文件中提供消防产品认证证书扫描件扫描件）。




[bookmark: _Toc30803][bookmark: _Toc14143]第7包：消防员灭火防护服A款
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员灭火防护服A款
	200套
	工业

	本包需提供样品1套。投标人须随样品同时提供外层、防水透气层、舒适层三层面料及反光标志带的单独样品。


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防员灭火防护服》XF10-2014的要求。

	2
	●
	基本参数
	1．不可拆卸式一体化薄型灭火防护服，并且配有DRD拖救装置。颜色按照部局最新统型要求执行，色差ΔE＜3.5。分体式，产品由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层。上衣左胸设置电台口袋，且不应与空呼背带相干涉。

	3
	●
	基本参数
	3．阻燃性能：外层面料经过25次水洗以后，经、纬向损毁长度均≤30mm，经纬向续燃时间为0秒，且燃烧试验后无熔融、滴落现象；舒适层面料经过25次水洗以后，经、纬向损毁长度均≤43mm，经纬向续燃时间为0秒，且燃烧试验后无熔融、滴落现象；防水透气层面料燃烧试验后无熔融、滴落现象。

	4
	●
	基本参数
	4．热稳定性能：外层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化；防水透气层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化，热稳定性能变化率≤2%；舒适层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化。

	5
	■
	基本参数
	5．强度性能：外层面料经向断裂强力≥980N，纬向断裂强力≥890N，经向撕破强力≥280N，纬向撕破强力≥190N；舒适层面料经向断裂强力≥420N，纬向断裂强力≥320N。

	6
	●
	基本参数
	6．耐用性能：外层面料耐洗沾色及耐水摩擦牢度均≥3级。

	7
	●
	基本参数
	7．整体热防护性能：外层采用藏青色原液间位芳纶和深色原液对位芳纶双层交织面料或同性能面料，面料外观干净整洁度高，阻燃，耐磨，防静电；舒适层采用藏青色原液芳纶与高性能纤维混纺，具有管状中空柔软结构或同性能面料，具备轻质、舒适和高强力特点，隔热性能好；整体热防护性能须≥30cal/cm。

	8
	●
	基本参数
	8．防水透气性能拒油性能≥3级；水蒸气透过量≥5000g/㎡.24h。

	9
	●
	基本参数
	9．款式规格：按照标准和用户需求印制标识，样式符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。

	10
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。


[bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc17106]
第8包：消防员灭火防护服B款
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员灭火防护服B款
	4444套
（第1中标人供货1938套，与合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、黄山支队签订合同；第2中标人供货1438套，与安庆、阜阳、宿州、滁州、亳州支队签订合同；第3中标人供货1068套，与六安、宣城、池州支队签订合同。）
	工业

	本包需提供样品1套。投标人须随样品同时提供外层、防水透气层、舒适层三层面料及反光标志带的单独样品。


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防员灭火防护服》XF10-2014的要求。

	2
	●
	基本参数
	1．不可拆卸式一体化薄型灭火防护服，并且配有DRD拖救装置。颜色按照部局最新统型要求执行，色差ΔE＜3.5。分体式，产品由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层。上衣左胸设置电台口袋，且不应与空呼背带相干涉。款式外观须与部局最新统型要求相符。

	3
	●
	基本参数
	2．阻燃性能：外层面料经过25次水洗以后，经、纬向损毁长度均≤23mm，经纬向续燃时间为0秒，且燃烧试验后无熔融、滴落现象；舒适层面料经过25次水洗以后，经、纬向损毁长度均≤43mm，经纬向续燃时间为0秒，且燃烧试验后无熔融、滴落现象；防水透气层面料燃烧试验后无熔融、滴落现象。

	4
	●
	基本参数
	3．热稳定性能：外层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化；防水透气层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化，热稳定性能变化率≤2%；舒适层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化。

	5
	■
	基本参数
	4．强度性能：外层面料经向断裂强力≥1800N，纬向断裂强力≥1450N，经向撕破强力≥400N，纬向撕破强力≥300N；舒适层面料经向断裂强力≥420N，纬向断裂强力≥320N。

	6
	●
	基本参数
	5．耐用性能：外层面料耐洗沾色及耐水摩擦牢度均不小于3级。

	7
	●
	基本参数
	6．整体热防护性能：外层采用藏青色原液间位芳纶和深色原液对位芳纶双层交织面料或同性能面料，面料外观干净整洁度高，阻燃，耐磨，防静电；舒适层采用藏青色原液芳纶与高性能纤维混纺，具有管状中空柔软结构或同性能面料，具备轻质、舒适和高强力特点，隔热性能好；整体热防护性能须不低于30cal/cm。

	8
	●
	基本参数
	7．防水透气性能：防水透气层采用芳纶水刺毡覆PTFE膜，阻燃，防水，防油，透气。具有高温隔热效果，经25次水洗后，耐静水压大于50kpa,拒油性能≥3级；水蒸气透过量≥5000g/㎡.24h。

	9
	●
	产品认证
	8．款式规格：按照标准和用户需求印制标识，样式符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》

	10
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。


[bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc8036]
第9包：消防员灭火防护服（指挥款）
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员灭火防护服（指挥款）
	451套
	工业

	本包需提供样品1套。投标人须随样品同时提供外层、防水透气层、舒适层三层面料及反光标志带的单独样品。


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防员灭火防护服》XF10-2014的要求。

	2
	●
	基本参数
	不可拆卸式一体化薄型灭火防护服，并且配有DRD拖救装置。上衣为指挥长款。颜色按照部局最新统型要求执行，色差ΔE＜3.5。分体式，产品由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层。上衣左胸设置电台口袋，且不应与空呼背带相干涉款式外观须与部局统型要求相符。

	3
	●
	基本参数
	阻燃性能：外层面料经过25次水洗以后，经、纬向损毁长度均≤23mm，经纬向续燃时间为0秒，且燃烧试验后无熔融、滴落现象；舒适层面料经过25次水洗以后，经、纬向损毁长度均≤43mm，经纬向续燃时间为0秒，且燃烧试验后无熔融、滴落现象；防水透气层面料燃烧试验后无熔融、滴落现象。

	4
	●
	基本参数
	热稳定性能：外层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化；防水透气层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化，热稳定性能变化率≤2%；舒适层面料经260℃，5分钟处理后试样表面无明显变化。

	5
	■
	基本参数
	强度性能：外层面料经向断裂强力≥1800N，纬向断裂强力≥1450N，经向撕破强力≥400N，纬向撕破强力≥300N；舒适层面料经向断裂强力≥420N，纬向断裂强力≥320N。

	6
	●
	基本参数
	耐用性能：外层面料耐洗沾色及耐水摩擦牢度均不小于3级。

	7
	●
	基本参数
	整体热防护性能：外层采用藏青色原液间位芳纶和深色原液对位芳纶双层交织面料或同性能面料，面料外观干净整洁度高，阻燃，耐磨，防静电；舒适层采用藏青色原液芳纶与高性能纤维混纺，具有管状中空柔软结构或同性能面料，具备轻质、舒适和高强力特点，隔热性能好；整体热防护性能须≥30cal/cm。

	8
	●
	基本参数
	防水透气性能：防水透气层采用芳纶水刺毡覆PTFE膜，阻燃，防水，防油，透气。具有高温隔热效果，经25次水洗后，耐静水压大于50kpa,拒油性能≥3级；水蒸气透过量≥5000g/㎡.24h。

	9
	●
	产品认证
	款式规格：按照标准和用户需求印制标识，样式符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》

	10
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。




[bookmark: _Toc20207][bookmark: _Toc22824]第10包：消防手套
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防手套
	10276副
	工业

	本包需提供样品1副


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	技术性能符合《消防手套》XF7-2004的要求。用于消防员手部及腕部防护。

	2
	●
	基本参数
	颜色要求与部局服装统型要求一致、黄银黄反光带，立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，手指握紧时无颗粒感，有灵巧舒适、防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、抗菌除臭等功能。

	3
	●
	基本参数
	手背由间位芳纶和对位芳纶混纺梭织布，手掌阻燃处不低于翻毛牛二层皮；手掌内层隔热层为对位芳纶与高强度纤维混织布，防水透气层为高阻燃TPU防水透气膜，手掌舒适层为对位芳纶与抗菌纤维混织布，手背舒适层为间位芳纶等混纺针织布；接缝补强材料不低于阻燃处理反绒牛二层皮，手指关节处有保护设计

	4
	●
	基本参数
	手套具有防水功能。灵巧性能不低于4级。

	5
	●
	基本参数
	整体热防护性能≥30cal/平方厘米，手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。

	6
	■
	基本参数
	耐热性能、耐磨性能、耐切割性能、耐撕破性能、耐机械穿刺性能、防水性能达到二类以上性能。

	7
	●
	基本参数
	采取人体工学设计，可自然弯曲。

	8
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。




[bookmark: _Toc29234][bookmark: _Toc17467]第11包：消防员灭火防护头套
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员灭火防护头套
	6539件
	工业

	本包需提供样品1件


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	1．技术性能符合《消防员灭火防护头套》XF869的要求。

	2
	●
	基本参数
	2．用于消防灭火时头部、侧面及颈部保护。头套裙边加长设计，确保佩戴空气呼吸器面罩后，头套的前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≤20厘米，头套侧部与防护服领口内重叠部分的长度不小于3厘米，对消防员颈部有效保护。

	3
	●
	基本参数
	3．头套应使用采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。

	4
	●
	基本参数
	4．甲醛含量≤75毫克/公斤，无异味。

	5
	■
	基本参数
	5．阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤7mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。

	6
	●
	基本参数
	6．经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。

	7
	●
	基本参数
	7．面料抗起球等级3级；水洗尺寸变化率直向、横向≤3.5%。

	8
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。




[bookmark: _Toc7553][bookmark: _Toc30484]第12包：消防员灭火防护靴
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员灭火防护靴
	6253双
	工业

	本包需提供255码样品1双


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防员灭火防护靴》XF6的要求。

	2
	●
	基本参数
	1、整靴为皮制或橡胶制，靴子内侧有复合柔软舒适层，便于消防员快速穿着，用于消防员小腿部和足部防护。隔热层采用进口牛布朗；阻燃性能≥国家FV-1级，防滑倒顺齿大底，防滑性能始滑角≥15°。

	3
	●
	基本参数
	2、从靴外底起至靴口最低处的高度不≥340mm。

	4
	●
	基本参数
	3、靴内采用抗菌防臭缓冲鞋垫。

	5
	■
	基本参数
	4、质量：255码样靴的整双靴总重量质量≤2.5kg。

	6
	●
	基本参数
	5、整靴防水性能：灭火防护靴置于容器内后注水，水面距靴筒口最低点的距离≤（25±3）mm，经4h后，靴内不应有水渗透现象。

	7
	●
	基本参数
	6、靴口有防磨设计、鞋底内缓冲设计。

	8
	■
	基本参数
	7、金属包头，中底与大底之间有金属防穿刺层；靴头带钢头防砸,钢头两侧带绝缘橡胶层（击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.18mA）,靴底有钢中底防刺穿；靴底为特殊防滑设计,耐高温和低温,防砸防滑防油防刺穿防割，耐酸碱性能达到国家劳动防护用品质量检验标准，阻燃性能达到FV-1级，耐油性能：-2~10%。

	9
	●
	产品认证
	8、靴面无有起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、亮油擦伤现象。靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫平整，无脱壳现象。无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫和欠硫现象。隔热性能≤6.6℃。抗辐射热渗透性能≤8.5℃。

	10
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。





[bookmark: _Toc17440][bookmark: _Toc22368]第13包：消防员抢险救援头盔
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员抢险救援头盔
	5117顶
	工业

	本包需提供样品1顶


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633-2006的要求。

	2
	●
	基本参数
	红色半盔式设计，有明显的黄色反光标志。主要由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带、导轨、护目镜等组成，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘、透气等性能。

	3
	■
	基本参数
	冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值不应大于3780N。

	4
	●
	基本参数
	耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触。

	5
	●
	基本参数
	阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。

	6
	●
	基本参数
	热稳定性能：在温度为（180±5)℃条件下，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形；硬质附件须保持功能完好； 反光材料表面无炭化、脱落现象。

	7
	●
	基本参数
	电绝缘性能：帽壳的泄漏电流不应大于3mA。

	8
	■
	基本参数
	侧向刚性：帽壳的最大变形不皮大于40mm,卸载后变形不应大于15mm。

	9
	●
	基本参数
	下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于20mm。

	10
	■
	基本参数
	质量：救援头盔的质量(不包括面罩和披肩等附件)不应大于800g。

	11
	●
	基本参数
	帽壳顶部设有加强筋，帽箍能灵活方便调整大小，调节范围≥60cm，接触头前额的部分能透气、吸汗；帽托和缓冲层形状应适体，多点式嵌入不移位；多点式下颏带及帽箍可调系统确保佩带舒适稳定，下颌带为无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料，宽度≥15mm。防汗带部位均为真皮制成，减震装置由PU泡沫制成，坚固耐用。

	12
	●
	基本参数
	帽壳为红色，由高强度的阻燃玻璃纤维或同等材料制成，有通风装置。

	13
	●
	基本参数
	每顶头盔标配全封闭护目镜，镜片与镜框固定紧密，镜片与镜框不能轻易脱离，镜片抗冲击、不易碎。





[bookmark: _Toc17696][bookmark: _Toc9939]第14包：消防员抢险救援手套
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员抢险救援手套
	13542副
	工业

	本包需提供样品1副


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633的要求。

	2
	●
	基本参数
	有灵巧舒适、防割、耐磨、防火阻燃、抗菌除臭、防水等功能。

	3
	●
	基本参数
	手掌部位有阻燃层，手背关节处有防护层，双松紧袖口。

	4
	●
	基本参数
	手背由间位芳纶和对位芳纶混织布，手掌位超细纤维增强皮革；手掌内层由对位芳纶与高强纤维混织布；补强位置材料为对位芳纶与超强尼龙混织梭织布。

	5
	●
	基本参数
	阻燃性能：损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。

	6
	●
	基本参数
	热稳定性能：整个救援手套试样和舒适层在（180±5）℃试验温度下保持5min,试样表面应无明显变化，且不应有 熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不应大于5%。

	7
	●
	基本参数
	耐磨性能：本体掌心面组合材料表面加上基材为300g/m2，粒度为100目的砂纸，在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。

	8
	■
	基本参数
	抗切割性能：割破力不应小于4N。若手套带有袖筒，则还应对袖筒进行试验，以各部分材料的最小割破力确定性能。

	9
	■
	基本参数
	耐撕破性能：本体掌心面和背面外层材料的撕破强力不应小于50N。当两者材料相同时，可只对掌心面外层材料进行试验。

	10
	■
	基本参数
	抗机械刺穿性能：本体组合材料抗刺穿力不应小于45N。

	11
	●
	基本参数
	整体防水性能：在进行整体防水性能试验后应无渗漏现象。

	12
	●
	基本参数
	灵巧性能：救援手套的徒手控制百分比不应大于200%。

	13
	●
	基本参数
	抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不应小于80%。

	14
	●
	基本参数
	穿戴性能：救援手套的穿戴时间不应大于25s。





[bookmark: _Toc19042][bookmark: _Toc9331]第15包：消防员抢险救援防护服（夏款）
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员抢险救援防护服（夏款）
	2404套
	工业

	本包需提供样品1套


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633的要求。

	2
	●
	基本参数
	用于抢险救援作业时身体保护。

	3
	●
	基本参数
	1、采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织，外表面颜色为部局最新统型要求颜色，色差ΔE＜3.5。具有外侧面抗湿、内侧面吸湿排汗、防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。抢险救援服包括：上衣、裤子、行军帽和腰带。款式外观须与部局统型要求相符。

	4
	■
	基本参数
	2、防护性能：防护性能应符合下列要求。
（1）阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度经纬向均≤50mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。

	
	
	
	

	5
	●
	基本参数
	（2）表面抗湿性能：面料洗涤5次后，沾水等级≥3级。

	6
	■
	基本参数
	（3）断裂强力：面料经、纬向断裂强力≥850N。

	7
	■
	基本参数
	（4）撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥150N。

	8
	●
	基本参数
	（5）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

	9
	●
	基本参数
	（6）单位面积质量偏差：面料单位面积质量偏差不应超过±5%。

	10
	●
	基本参数
	（7）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。

	11
	●
	基本参数
	（8）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。

	12
	●
	基本参数
	（9）起毛球性能：按照GB/T4802.2-2008测试，≥3级。

	13
	●
	基本参数
	（10）针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。

	14
	■
	基本参数
	（11）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥650N。

	15
	●
	基本参数
	（12）硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，硬质附件应保持其原有功能。

	16
	●
	基本参数
	（13）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，缝纫线不应有熔融、烧焦的现象。

	17
	●
	基本参数
	（14）防静电性能：上、下衣的带电量每件分别不应大于0.2μC。

	18
	●
	基本参数
	（15）质量：按照XF10-2014标准中7.18的规定，选取L尺码（上衣号型175/92A、防护服胸围118、下裤号型175/78A、防护服腰围92）进行测试，防护服总质量≤1.5kg。

	19
	●
	基本参数
	3、款式规格：按照标准和用户需求印制标识，样式符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》

	20
	●
	基本参数
	整衣缝纫走线整齐，无明显跳线、断线痕迹；整衣外观整洁，整衣平整无褶皱、无多余线头及毛刺。





[bookmark: _Toc16691][bookmark: _Toc23729]第16包：消防员抢险救援防护服（冬款）
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员抢险救援防护服（冬款）
	1704套
	工业

	本包需提供样品1套


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633的要求。

	2
	●
	基本参数
	用于抢险救援作业时身体保护。

	3
	●
	基本参数
	1、采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织，外表面颜色为部局最新统型要求颜色，色差ΔE＜3.5。具有外侧面抗湿、内侧面吸湿排汗、防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。抢险救援服包括：上衣、裤子、行军帽和腰带。款式外观须与部局统型要求相符。

	4
	■
	基本参数
	2、防护性能：防护性能应符合下列要求。
（1）阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度经纬向均≤50mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。

	
	
	
	

	5
	●
	基本参数
	（2）表面抗湿性能：面料洗涤5次后，沾水等级≥3级。

	6
	■
	基本参数
	（3）断裂强力：面料经、纬向断裂强力≥850N。

	7
	■
	基本参数
	（4）撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥150N。

	8
	●
	基本参数
	（5）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

	9
	●
	基本参数
	（6）单位面积质量偏差：面料单位面积质量偏差不应超过±5%。

	10
	●
	基本参数
	（7）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。

	11
	●
	基本参数
	（8）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。

	12
	●
	基本参数
	（9）起毛球性能：按照GB/T4802.2-2008测试，≥3级。

	13
	●
	基本参数
	（10）针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。

	14
	■
	基本参数
	（11）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥650N。

	15
	●
	基本参数
	（12）硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，硬质附件应保持其原有功能。

	16
	●
	基本参数
	（13）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，缝纫线不应有熔融、烧焦的现象。

	17
	●
	基本参数
	（14）防静电性能：上、下衣的带电量每件分别不应大于0.2μC。

	18
	●
	基本参数
	（15）质量：按照XF10-2014标准中7.18的规定，选取L尺码（上衣号型175/92A、防护服胸围118、下裤号型175/78A、防护服腰围92）进行测试，防护服总质量≤1.5kg。

	19
	●
	基本参数
	3、款式规格：按照标准和用户需求印制标识，冬款采用多层面料，样式符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》

	20
	●
	基本参数
	整衣缝纫走线整齐，无明显跳线、断线痕迹；整衣外观整洁，整衣平整无褶皱、无多余线头及毛刺。





[bookmark: _Toc387][bookmark: _Toc11000]第17包：消防员抢险救援靴
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防员抢险救援靴
	3935双
	工业

	本包需提供样品1双


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633的要求。

	2
	●
	基本参数
	用于抢险救援作业时身体保护。具备防砸、防穿刺、防水、阻燃、抗静电、隔热、耐高温、耐油、耐酸碱性能，具有防霉抗菌、防臭、吸湿排汗等功能。

	3
	●
	基本参数
	外观符合统型要求，整靴主体颜色为黑色，整靴为皮革材质，靴口做防磨处理，靴筒后跟处设有高品质荧光黄反光标志和提靴反光拉带。

	4
	■
	基本参数
	靴底防穿刺设计、复合纤维防穿刺层须覆盖整个靴内底且不可移动,靴头防砸设计，设有钢包头或同等性能防砸包头，保护脚趾耐受冲击。

	5
	■
	基本参数
	抗穿刺能力靴底≥1300N，靴帮≥100N，防滑性能始滑角≥22度。

	6
	●
	基本参数
	在10KV下不击穿、且泄露电流≤0.5mA。

	7
	●
	基本参数
	救援靴隔热性能，在150℃热板测试环境下保持30min，靴内底表面温升≤8℃。

	8
	●
	基本参数
	双密度聚氨酯及橡胶一次成型大底（非空心鞋底）,脚感舒适不增加脚部负担。

	9
	●
	产品认证
	整靴（两只）质量≤3000g（42码）。鞋头耐压和抗冲击性能测试：内靴头间隙高度≥17mm。




[bookmark: _Toc31190][bookmark: _Toc27373]第18包：消防救援靴（登山鞋）、消防护目镜
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	消防救援靴（登山鞋）
	337双
	工业

	2
	▲消防护目镜
	2459副
	工业

	本包需提供上述产品的样品：消防救援靴（登山鞋）1双；消防护目镜1副


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	■
	消防救援靴（登山鞋）
	鞋子面料采用防水面料，能实现透气功能，保持鞋内温暖舒适；质轻柔软，透气耐磨，保证舒适，对足部有很好的保护作用。

	2
	●
	消防救援靴（登山鞋）
	采用深凸块宽间间缝设计，可紧紧抓住地面，增大摩擦力。

	3
	■
	消防救援靴（登山鞋）
	鞋底具有防穿刺性能，鞋底抗穿透力≥1500N，鞋尖具有防砸性能，有效保护了脚部作业安全。

	4
	●
	消防救援靴（登山鞋）
	脚后跟有荧光反射条，可有效进行反光。

	5
	★
	护目镜
	 技术标准符合《消防员防护辅助装备消防员护目镜》XF1273-2015。

	6
	●
	护目镜
	是消防员在进行各种消防作业时用于保护眼睛的防护装具，以防飞溅物进入眼内或冲击面部造成伤害。

	7
	●
	护目镜
	镜片具有防尘、放热、防紫外线辐射、防高强度冲击和防高速粒子冲击的功能，且具备增光作用，内侧防雾，外侧防刮伤，视野宽大。

	8
	■
	护目镜
	镜片抗冲击力≥120m/s。

	9
	●
	护目镜
	镜片与镜框固定紧密，镜片与镜框不能轻易脱离，镜片抗冲击、不易碎。

	10
	●
	护目镜
	护目镜整体质量≤150g。




[bookmark: _Toc15217][bookmark: _Toc11827]第19包：消防腰斧
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防腰斧
	2986把
	工业

	本包需提供样品1把


	
序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	 技术性能符合《消防腰斧》XF630的要求。

	2
	●
	基本参数
	多功能腰斧为高强度特钢和高强度工程塑料制成。

	3
	●
	基本参数
	由斧、刀锯、斧套组成，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。

	4
	■
	基本参数
	腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。

	5
	●
	基本参数
	具备抗冲击、耐腐蚀性能。

	6
	●
	基本参数
	重量≤1kg。

	7
	●
	基本参数
	斧套由头层牛皮制作，坚实耐用。

	8
	●
	基本参数
	产品具备永久性标志

	9
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。





[bookmark: _Toc16428][bookmark: _Toc1035]第20包：消防安全腰带
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲消防安全腰带
	4091个
	工业

	本包需提供样品1个


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2004的要求,主体颜色为藏蓝色。

	2
	●
	基本参数
	消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备,渐进式，具有强度高、重量轻（0.5-0.85公斤）、耐磨损、耐腐蚀等性能，工作拉力≥450公斤，极限拉力≥1200公斤不破断。所有金属件耐腐蚀，一次成型，防静电。

	3
	●
	基本参数
	织带宽度为70mm±1mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。高温下不出现熔融、焦化现象。

	4
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。




[bookmark: _Toc2283][bookmark: _Toc6357]第21包：护膝、护肘
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲护膝、护肘
	2460套
	工业

	本包需提供护膝、护肘样品1套


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	●
	基本参数
	 用于抢险救援作业时的肘部和膝部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破，坚固耐用。

	2
	■
	基本参数
	外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，配有舒适网状层，固定装置可调节。

	3
	●
	基本参数
	内外层均为黑色。穿戴舒适，不易脱落，弹性绑带可快速挂解。

	4
	●
	基本参数
	每套配两个护肘、两个护膝。




[bookmark: _Toc15671][bookmark: _Toc2441]第22包：应急逃生自救安全绳
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲应急逃生自救安全绳
	4155套
（第1中标人供货2500套，与合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、阜阳支队签订合同；第2中标人供货1655套，与宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州支队签订合同。）
	工业

	本包需提供应急逃生自救安全绳样品1套，另外提供安全绳0.5米横截面小样。


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	●
	技术标准
	1．整套应不少于：8mm安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器（带防慌乱装置）、连接扁带等组件。

	2
	●
	基本参数
	2．安全绳直径为8mm±0.5mm；长度16m。轻型安全钩和下降器应要求并应与8mm安全绳使用配套。

	3
	■
	基本参数
	3．安全绳应为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（响应文件中具体明确外皮、内芯材质），整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成；材质等级应不低于芳纶；绳体上设连续反光标识，在安全绳上4m、8m、12m处设定宽不小于2cm的标识。

	4
	■
	基本参数
	4．安全绳最小破断强度应≥20kN；线密度≤50g/m；延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10%时）；经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。

	5
	●
	基本参数
	5．安全绳采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管，能够一次性展开。安全绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括下列内容：1）生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称。2）产品名称及型号。3）产品批号或编号（前6位为生产年、月）。4）法律法规要求标注的其它内容。

	6
	■
	基本参数
	6．轻型下降器：下降器材质为铝合金或同等材质；应能承受不小于5KN的工作负荷，破断负荷≥13.5KN，具备离手掣停功能，可空中悬停，具备防慌乱功能，下降器可与安全绳配合快速便捷使用并回收；在下降器的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。下降器经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。

	7
	■
	基本参数
	7．轻型安全钩：用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用自动锁，安全钩材质为铝合金或同等材质，在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥27KN，轻型消防安全钩短轴的破断强度≥7KN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥7KN。在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等。安全钩经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。

	8
	●
	基本参数
	8．扁带：材质性能应不低于芳纶，阻燃耐高温，缝合扁带宽度12mm,周长1m,最小破断强度应大于35kN；经600℃±5℃的耐高温性能时，连接扁带不出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能的连接扁带在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不出现断裂现象，每条连接扁带做防散处理。

	9
	●
	基本参数
	9．绳包材质应阻燃耐高温,本体耐260℃高温不应有明显变化。绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。绳包内侧有产品铭牌，其内容为产品型号、生产厂名、装备明细清单及安全使用范围等。

	10
	●
	基本参数
	10．整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。




[bookmark: _Toc23599][bookmark: _Toc12963]第23包：正压式空气呼吸器（6.8L)
	序号
	货物名称
	数量
	所属行业

	1
	▲正压式空气呼吸器（6.8L)
	1270套
（第1中标人供货759套，与合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山支队签订合同；第2中标人供货511套，与阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州支队签订合同。）
	工业

	本包需提供样品1套


	序号
	重要性
	指标项
	技术参数及要求

	1
	★
	技术标准
	1．符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能。

	2
	●
	基本参数
	2．工作压力：30MPa,供气流量≥500L/min。

	3
	●
	基本参数
	3．气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。额定工作压力30Mpa，水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。瓶阀体手轮采用防滑设计。气瓶瓶阀接口螺纹规格为G5/8。

	4
	●
	基本参数
	4．面罩配独立传声筒或传声膜，传声效果良好。

	5
	●
	基本参数
	5．全面罩、视野更大、口鼻罩小，须适合中国人的口鼻特征；面窗采用特殊材料和工艺，具有很强的防碰刮性能；内部永不结雾，头罩采用网状KEVLAR阻燃材料制成。全面罩可选配安装模块化远距离通话装置，方便队员之间相互通信及远距离通信。

	6
	●
	基本参数
	6．供气阀配有调节供气装置，可冲刷面罩，易于识别和操作；

	7
	●
	基本参数
	7．面罩与供气阀采用卡扣式连接，连接牢固，呼吸顺畅；

	8
	●
	基本参数
	8．减压器可连接两个供气阀及面罩；一级减压器输出端具有腰间输出他救接口，采用快插式连接，输出稳定压力。

	9
	●
	基本参数
	9．背板采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，大面积镂空。背托外层纺织材料采用本质阻燃材料，抗静电和耐腐蚀。肩带上设有荧光带及面罩放置挂钩；设置供气阀固定装置。

	10
	●
	基本参数
	10．前置机械压力表与报警哨一体式设计，与高压管的连接为活动式，可360度旋转，压力表表盘荧光显示，便于在黑暗读取数据；报警哨置于肩部前方，报警声≥90dB；

	11
	●
	基本参数
	11．产品上配置压力平视显示装置，采用有线或无线连接，即插即用，方便面罩和供气阀的互换，3个气源指示灯和一个电池电量指示灯，当气瓶压力在30MPa～10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa～6MPa时黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。电源电量指示灯在低电量时黄灯闪亮；应取得不低于EXIAIICT3GA防爆认证证书（投标文件中提供证书扫描件）；无电磁干扰。

	12
	■
	产品认证
	产品取得消防产品认证（投标文件中提供消防产品认证证书扫描件）。




[bookmark: _Toc9284]三、报价要求
1.本项目第1-7、9-21包投标人须根据采购内容和要求，报出各包投标总价。投标报价为完成所投包别项目的全费用价格，包含完成所投包别项目所发生的一切费用。（适用于第1-7、9-21包）
2.本项目第8、22、23包报综合单价。投标报价包括为完成所投包别项目所需的材料费、人工费、运输费、相关税费等一切费用。综合单价作为结算的依据。结算时按实际供货数量据实结算，最终结算金额不超过本包预算。（适用于第8、22、23包）
[bookmark: _Toc417]四、样品要求（第1-23包）
1.投标样品是投标文件的组成部分。投标前，投标人应按招标文件规定准备投标样品。并在样品上标记以下信息：
“2020年全省灭火救援装备集中采购（防护装备） 第   包”（投标人全称）样品；
2.投标时，投标人应提交样品并送达指定地点；投标文件递交截止时间后提交的样品，不予接收。
3.投标样品送达地：同开标地点
4.投标人未提供样品或提供样品不全的：按照评标方法和标准进行扣分。
4.1本项目要求提供的样品详见采购需求；
4.2是否需要提交样品检测报告：否；
5.投标人提交的样品经评标委员会评审认定不合格的：按照评分办法进行扣分；
6.中标人的竞标样品将由采购人封存作为履约验收的标准；其余投标人的样品，将在评审结束后退还，采购人或采购代理机构不负责保存样品。如发生损坏、丢失等情况，由投标人自行承担。
[bookmark: _GoBack]
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