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第一章  公开招标公告

项目概况
刑事科学技术室配套设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn获取招标文件，并于2021年7月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZZC2021-G1-000296-DSGS
项目名称：刑事科学技术室配套设备采购及安装
预算金额：228.687万元

采购需求：刑事科学技术室配套设备采购及安装1项，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
合同履行期限：合同签订生效之日起60日内全部安装调试、验收完毕。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)(事业单位除外)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件
1.获取时间：自公告发布之日起至2021年7月16日17时30分止；

2.获取方式：供应商可登录柳州市公共资源交易平台网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“政府采购”→“交易信息”→“政采公告”链接，打开本项目的采购公告并点击下方的“获取招标文件”按钮，免费下载本项目的采购文件。

3.注意事项：供应商在获取采购文件时，应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）完整正确填写供应商名称；未在柳州市公共资源交易平台网站下载获取采购文件的供应商不具有投标资格；已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件开始接收时间：2021年7月30日9时；

投标文件递交截止时间：2021年7月30日9时30分，逾期送达将予以拒收。投标人的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效身份证，经验证后递交文件；

开标时间：2021年7月30日9时30分；
地点：广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅；
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商在依法获取招标文件时，应完整正确填写供应商单位全称（统一社会信用代码），须与递交投标文件时供应商全称及统一社会信用代码一致；未依法获取（下载）招标文件或递交投标文件与下载时填写的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件。已依法获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

2.投标保证金：人民币肆万元整（￥40,000.00）；

投标人须于投标截止时间前时前将投标保证金以电汇或转账形式交至保证金专户，全称；广西德胜工程项目管理有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行锦绣路支行，账号：7070 7500 0000 0000 1027；（以银行入账时间为准）。

3.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：柳州市公安局柳北分局
地址：柳州市跃进路63号
联系方式：0772-3892746

2.采购代理机构信息
名称：广西德胜工程项目管理有限公司
地址：柳州市海关路12号阳光100经典时代东区2栋1-21
联系方式：0772-8857228
3.项目联系方式

项目联系人：敬伟
电话：0772-8857228
                                     广西德胜工程项目管理有限公司

                                   二〇二一年七月九日

第二章 招标项目采购需求

说明：
一、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。
四、根据财办库（2003）38号复函解释：“如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。”

根据桂财采（2017）42号文规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
本项目核心产品为“高级正置显微成像系统”，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
五、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加投标。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

	一、项目需求表

	序号
	产品名称
	技术参数及其性能（配置）要求
	数量
	单位

	一、图像处理物证摄影室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	5.8
	米

	2
	细拍矮台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	1.5
	米

	3
	物品柜
	定制实验室专用、铝木结构 
	2
	个

	4
	智能恒温干燥柜
	【产品种类】立式宽温设备
【产品形式】立式
【冷却/加热方式】风冷+发热丝
【制 冷 剂】无氟制冷剂
【噪    音】48dB(a)
【功    率】200w
【电    源】AC220V，50Hz
▲【温度范围】1~99℃（每度可调可控）（提供面板照片）
【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm
【有效容积】430L
【重    量】129kg
【温度显示】LCD数字式
【外门锁扣】有
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、回温系统、显示系统。
2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。 
4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外
8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。
9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
☆10、 此产品可做嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。
产品配置清单
1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格证1张 4、搁  架7个 5、钥  匙2把
	1
	台

	二、工具实验室

	1
	工具制作台
	304不锈钢
	7
	米

	2
	工具展示台+架
	钢结构 
	5
	米

	三、视频声纹室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	7
	米

	2
	物品柜
	定制实验室专用、铝木结构 
	2
	个

	四、初检室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	2.5
	米

	2
	水盘、水咀
	水盘：规格：约400*380*400MM
水咀：PP材质，实验室专用
铜材质，实验室专用
	1
	套

	3
	物品柜
	定制实验室专用、铝木结构 
	11
	个

	4
	通风柜
	1、上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。
2、台面：、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。
3、可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。
4、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。
5、照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。
6、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；抠手采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点
	1
	个

	5
	电子调节阀
	实验室专用风阀，PP材质，防止回风与串风。每台通风柜需配1个。
	1
	个

	6
	通风柜控制面板
	液晶显示
	1
	个

	7
	玻璃钢离心风机
	实验室专用玻璃钢离心风机，防腐蚀，耐酸碱。风量2500m³/h，适用于1台通风柜楼顶风机使用
	1
	个

	8
	风管
	实验室专用防腐蚀pvc材质，防腐蚀，耐酸碱，抗撞击
	18
	米

	9
	管卡及吊杆
	全钢材质，环氧树脂静电喷涂。
	20
	套

	10
	万向罩
	PVC材质
	1
	套

	五、痕迹显现室1

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	2.5
	米

	2
	细拍矮台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	1.5
	米

	3
	中央实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	4
	米

	4
	洗手台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	1
	米

	5
	水盘、水咀
	水盘：规格：约400*380*400MM
水咀：PP材质，实验室专用
铜材质，实验室专用
	1
	盏

	6
	熏显房
	定制实验室熏显房、500风力抽风、不锈钢防尘罩、钢化玻璃柜、大理石操作区间台
	1
	套

	7
	通风柜
	1、上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。
2、台面：、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。
3、可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。
4、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。
5、照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。
6、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；抠手采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点
	1
	个

	8
	电子调节阀
	实验室专用风阀，PP材质，防止回风与串风。每台通风柜需配1个。
	1
	个

	9
	通风柜控制面板
	液晶显示
	1
	个

	10
	玻璃钢离心风机
	实验室专用玻璃钢离心风机，防腐蚀，耐酸碱。风量2500m³/h，适用于1台通风柜楼顶风机使用
	1
	个

	11
	风管
	实验室专用防腐蚀pvc材质，防腐蚀，耐酸碱，抗撞击
	18
	米

	12
	管卡及吊杆
	全钢材质，环氧树脂静电喷涂。
	20
	套

	13
	万向罩
	PVC材质
	1
	套

	14
	大型手印熏显系统
	1、熏显过程全量化控制的的手印熏显柜，包括量化控制加湿、熏显时间和对柜内残留熏显胶的清洁，保证最佳的手印显现效果
2、背光液晶参数显示屏，触摸按键控制，中文菜单。四周全透明钢化安全玻璃柜体，并且内部配有纯白光LED光源照明，方便在任何方向观察柜内检材上指印的熏显效果。
3、整个熏显过程全部由仪器自动控制完成，包括柜内加湿、熏显和熏显后对柜内空气中残留熏显胶蒸汽的过滤清洁，无需任何人工干预过程。 也可根据客体的实际情况，由操作人员手动控制各工作环节。
4、熏显过程中，仪器能自动显示当前柜内空气湿度、熏显胶加热器表面温度、各工作环节倒计时等参数。
▲5、熏显介质加热蒸发系统，熏显温度120/230摄氏度两档可切换
5.1 熏显温度120摄氏度：蒸发专用熏显胶 或 Lumicyano荧光502手印熏显胶
5.2 熏显温度230摄氏度：蒸发Polycyano紫外特种荧光粉末        
▲6. 蒸发POLYCYANO紫外特种荧光粉末，可使用365纳米长波紫外光源激发出荧光。（需提供POLYCYANO荧光粉末熏显后，使用365纳米长波紫外光源激发出显出手印的荧光须提供佐证照片）
▲7、支持蒸发Lumicyano荧光502手印熏显胶工作模式，显现后的手印可使用长波紫外、蓝绿光源和绿光光源激发出荧光（需提供使用蓝绿光激发手印荧光的佐证图片）
8、柜内湿度控制范围：柜内空气相对湿度≥60～90%可调。
9、熏显柜内置固体湿度传感器，精确测量柜内湿度
▲10、柜内湿度保持功能：当柜内湿度相对达到80%后，可根据检材新鲜程度，灵活调整柜内湿度保持时间， 保持时间范围≥0-99分钟
▲11、内置带有量化标识的水槽，可实现每次熏显加水量的准确控制（带有量化标识的水槽出具佐证照片）
12、具有辅助柜内空气循环系统，保证柜内空气的湿度和熏显胶蒸汽浓度分布均匀。
13、具有内置在熏显舱内的活性碳吸附过滤装置，活性碳颗粒采用微孔设计，吸附残留熏显胶蒸汽效果佳，活性炭装置容易安装和更换。熏显环节完成后，系统能自动启动清洁过滤环节，清洁完毕后，达到国际健康安全标准后系统才允许开启柜门（清洁完毕后熏显舱内熏显胶蒸汽残留浓度小于0.3ppm，折合1.5微克/升）。
▲14、为保证操作人员安全，仪器配备外置电源适配器，可输出≤24伏的直流电源为熏显柜供电(需提供外置电源适配器的图片佐证材料)。
▲15、内容积≥700升
16、 熏显舱内具备多种悬挂和承载设计及相关附件，方便检材摆放布置。
17、随设备提供的消耗品至少包括：
  专业熏显胶≥20克/瓶包装规格24瓶
  蒸发皿≥200只
  活性碳滤芯≥3只
  手印熏显专用POLYCYANO紫外特种荧光熏显粉末，重量≥10克 
  Lumicyano荧光502手印熏显胶套装，重量≥5克粉末+100克溶液
加▲的条款为关键技术指标，如果有一项不满足则技术分数为零分
	1
	套

	六、物证保管室

	1
	物证管理系统软件
	系统为B/S架构，即可实现对单点物证室的管理，也可实现公安内网联网管理。其主要功能要有信息提醒；案件管理；物证管理；物证流转追溯和操作记录追溯；统计报表；权限及审批管理；远程物证管理及追溯等。具体功能描述如下：
▲1、信息提醒：审批的的物证操作请求记录的查看；逾期未还的物证信息提醒；保存期超期物证信息提醒；物证存放情况数据统计提醒。
▲2、物证管理：完成从物证登记、入库到出库、移交、销毁、遗失等全流程的物证管理。保存所有交接证据和记录。系统允许将暂放在物证暂存区的物证纳入管理，待将物证正式入库时，指定存储位置。
▲3、案件管理：完成案件管理功能，包含案件的添加、修改、删除以及详细信息查看，自定编码功能，快速索引。
▲4、自定义存储区，系统可自定义存储区，将智能密集柜、智能物联柜、防磁柜等保存保管设备按类型进行添加存储区，实现实际存储单元和虚拟存储单元的一一对应，实时显示物证的存放位置，图形化显示各类存储设备的使用状态和空闲状态。物证存放规范化，方便管理人员需要时及时的查找到相应物证。
▲5、兼容条码：系统兼容条码方式，可以将物证的部分信息，如案件名称、物证名称、存放位置印在电子标签表面，也可将物证详细信息写入电子标签芯片。进行读取信息的时候，既可以使用扫描枪等条码读取设备进行读取，也可以使用桌面读写器进行读取。
▲6、即拍即导：系统可以与物证翻拍仪无缝对接，系统可直接调用高拍仪对物证进行抓拍，并将抓拍的物证照片直接导入系统。
7、物证流转追溯：可根据各类查询条件对物证进行快速索引，查看物证详细信息，存放情况等；对物证所有历史操作记录和流转记录进行追溯。
8、统计报表：物证定时进行盘点导出到文档进行保存备案；单位所有在库、出库等所有状态的物证进行统计，图形化分析输出。
要对所有物证历史出入情况进行统计，报表输出；对存储设备使用情况进行统计，报表输出。
9、权限及审批管理：分配用户登录名和用户信息；对用户进行权限分配和管理；支持多单位数据管理和下属部门物证分别独立管理。物证出库和操作要能够审批和设置，要求对物证重要性对物证进行分级控制。
▲10、操作记录追溯：要能够快速查询相关人员历史经手的所有物证信息列表、时间、物证状态等；随时能追溯物证及人员在某时间段的历史操作记录。
▲11.一案一码与一物一码：每个案件以及每个物证都会生成唯一的电子识别码。
▲12.电子识别码的编码规则：遵循公安有关编码要求。
▲13、RFID自动监控及轨迹追溯：要自动识别出入物证和人员，记录出入物证信息、时间及出入高清影像；自动记录活动轨迹；无需人工干预，自动保留物证交接证据；非法移动物证即时对管理人员进行信息提示和警报提示；要可根据时间物证名称等信息对物证历史移动情况进行轨迹追溯，了解移动轨迹。
▲14、手持式盘库接口：手持盘库系统接口，要随时导出物证在库表到手持盘库设备使用手持机盘库系统进行手持式快速盘库（需外配手持盘库系统）。实时显示盘点盘亏数据信息及图片，方便迅速进行二次盘点和物证核对。
▲15、系统可以与智能物联柜进行无缝对接，通过系统控制智能物联柜的开启。
系统具有中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权证书，具有软件产品登记证书，具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的软件测试报告，具有省级科技查新咨询单位出具的科技查新报告。
	1
	套

	2
	物联网数据采集服务器
	1、工作频率：860-960MHz (可根据用户需要或使用地区规定定制其他工作频点) 
2、跳频方式： 广谱跳频(FHSS)或定频，可由软件设置
3、输出功率：+20dBm~+30dBm @50Ω负载，步进1dBm 
4、天线接口：4组SMA接口
5、通信接口 ：RS-232接口、USB2.0全速、10M/100M自适应以太网接口
6、▲通信扩展接口：RS-485接口、Wiegand26/34接口
	1
	台

	3
	射频数据采集系统
	系统24小时不间断的采集射频数据，具有以下功能模块：
1、增加、修改、删除读写器信息。
系统对射频读写器ID、名称、IP、端口号、功率、服务器标志、启用标志等信息进行设置
2、增加、修改、删除防区摄像机信息。
系统对防区代码、名称，类型、位置和摄像机IP等信息具有进行设置的功能。
3、读写器和摄像机连接。
系统在设置完毕后具有成功连接读写器和摄像机的功能
▲4、异常抓拍。
系统对登记过的电子标签具有进行识别并做出条件判断后，进行抓拍照片或录像的功能
5、上位机设置。
系统对数据库IP、名称、FTP的IP,摄像机路径、类型、用户名、密码、读写器功率、延迟时间等系统相关参数具有进行设置的功能。
系统具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的软件测试报告和中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权。
	1
	套

	4
	射频采集终端+射频线缆
	1、工作频率：902-928MHz
2、极化方式：左旋和右旋极化（内置两种极化单元），7db轴化（最大）
3、远场增益：+6dbi
4、半功率波瓣宽度：55度
5、前后比：22db
6、输出功率：1W（最大）
7、输出驻波比：1.5:1 
8、接口2*50ΩSMA
9、配备对应专用射频线缆。
	2
	个

	5
	工作电脑
	1、CPU i3 7100
2、CPU频率3.3GHz
3、内存容量4GB
4、内存类型DDR3
5、显卡类型集成显卡 
6、显示器尺寸21.5英寸
7、电源180W电源适配器
8、硬盘容量500G
9、视频接口VGA，HDMI
	1
	台

	6
	服务器
	1、CPU：E3-1220v6
2、内存容量：8GB
3、内存类型：DDR4
4、内存插槽数：4
5、硬盘容量：2*1TB
6、硬盘转速：7200RPM
7、硬盘类型：非热插SATA3.5英寸硬盘
8、显卡：集成显卡
9、网卡：单口千兆网卡
10、光驱：DVD ROM
11、电源：标配300W
12、扩展：1个PCIe3.0×16插槽
13、网卡：集成双口1Gb自适应网卡，独立千兆管理端口
14、系统：Windows Server 2008 R2及以上。
	1
	台

	7
	电子标签桌面读写仪
	1、▲标签/传输协议。RFID 通信协议
2、EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
3、射频接口。
4、天线连接器。
5、内置天线（可选外接天线SMA接口）
6、天线要求：VSRW<1.5 / 50
7、接口：usb2.0
	1
	台

	8
	高清影像采集仪
	1、传感器类型 1/3英寸CMOS
2、传感器有效像素 2592x1520
3、调整角度 水平:0°～360°;垂直:0°～78°;图像翻转0°～360°
4、电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节
5、最大红外距离 50米
6、日夜转换 IR-CUT自动切换
7、扫描方式 逐行扫描
8、降噪 3D降噪
9、宽动态 120dB
10、信噪比 ＞56dB
11、增益控制 手动/自动
12、白平衡 手动/自动
13、背光补偿 支持,可选择区域
14、强光抑制 支持
15、镜头参数 镜头焦距 2.8mm/3.6mm/6mm
16、镜头接口 M12
17、镜头光圈 F2.1/F1.9/F1.8/F1.6
18、光圈控制 固定
19、变焦类型 定焦
20、视场角 水平81°/55° /37°/26°
21、最小聚焦距离 1.1m/2.4m/3.8m/7.5m
22、音频参数 音频输入 内置MIC
23、音频压缩标准 G.711a;G.711Mu;PCM;AAC（web上不体现PCM）、G.726、MPEG2-Layer2、G.722.1、G.729
24、音频码率 64Kbps/128Kbps
25、视频参数 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG
26、视频码率 8Kbps～11.25Mbps
27、默认分辨率下默认码流 4096kbps（2560x1440）
28、人脸检测 支持
29、隐私遮挡 4块区域
30、走廊模式 支持
31、网络与接口 网络接口 1个 ,10/100M以太网口
32 网络协议 HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS; PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;组播
33、接入标准 ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA
34、常规参数 供电 DC12V
35、功耗 2.3W(正常)/5.6W(最大)
36、工作温度  -40℃~+60℃
37、工作湿度 ≤95%
38、防护等级 IP67
39、外壳材料 半金属半塑料
40、尺寸 Φ110mm×95mm
41、重量 320g（不带包装）
	2
	台

	9
	高清翻拍仪
	基本参数 
1、最大幅面A3
2、扫描元件CMOS
3、像素：主摄像头500万，副摄像头200万
4、光学分辨率：主摄像头2592×1944dpi，副摄像头1600×1200dpi
5、扫描介质:文件（纸张，杂志，书籍），图片，立体物品、名片、卡片、证件、票据
6、扫描速度约1秒
7、接口类型USB2.0
8、性能参数 
9、扫描光源自然光+LED补光灯
10、色彩位数24位
11、输出格式图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS
12、文档格式：PDF，WORD，TXT
13、录像格式：AVI，WMV
其它参数 
14、操作系统Windows 8/7/XP/2003/Vista
15、电源类型USB供电
16、其它性能：采用广角镜头，可水平360°和上下45°旋转，灵活调整拍摄角度，进行无死角拍摄，支持YUV,MJPG格式输出
	1
	台

	10
	电子标签打印机
	▲分辨率：203DPI  300DPI；打印宽度：104mm  106mm；打印速度  mm/s：102mm/s；处理器：32 位 RISC 处理器；内存：SDRAM：64MB；
Flash：4 MB；
2、图形处理：二进制无格式位图，HEX，PCX，BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH，RAM条码（BPLA）一维条码39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC（带校验符的39码）、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码（中国）、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等
3、二维条码：PDF417、QR、MAXICODE码等：
4、介质宽度   19mm–118mm。介质厚度   0.06 – 0.20mm。
5、纸卷外径   Max.127 mm。芯轴内径  12.7 / 25.4mm。

碳带：碳带宽度Max.110mm，长度Max.300m；

芯轴内径：25mm；
操作界面  按键/指示灯  1键1灯；
显示屏  中文液晶屏（选配）
10、电源规格：输入  100-240 V AC，50/60 Hz
11、输出 24V DC，平均电流2.5A
12、环境  操作环境
温度：+5~45℃，相对湿度：10~90% 不结露
保存环境
温度：-20~60℃，相对湿度：10~95% 不结露
物理特性
外形尺寸216（W）x 306（D）x185（H）mm
重量 约3.4kg
	1
	台 

	11
	专用智慧型电子标签
	1、支持协议：EPC Class 1 Gen 2、ISO18000-6C
2、工作频率：860~960MHz
3、材质：铝蚀刻
4、产品规格：高（8mm） x 长（ 95mm）
5、芯片：Monza 4D、4E、4QT
6、读取距离:4.5m
7、操作温度: -5°C - 60°C
8、储存温度: 20°C - 30°C
9、工作湿度: 20%～60% RH
	1000
	张

	12
	一维有线激光条码扫描枪
	1、即插即用，无需安装驱动，与系统无缝对接
2、重量：424．3g
3、规格：160mm×70mm×90mm
4、扫描速度：每秒120 ± 2次
5、扫描精度：0.10mm（pcs0.9
6、解码能力：EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，
7、支持接口：RS232，PS2键盘，USB等接口
8、抗震能力：通过1.5M自由落地测试
9、激光安全性：符合国家二级激光安全标准
	1
	台

	13
	激光打印机
	1、类型 黑白激光
2、多功能 打印 扫描 复印
3、打印幅面 A4 幅面
4、打印功能
5、分辨率 600×600 dpi
6、打印速度 20页/分钟
7、首页打印时间 <10 秒
8、打印质量 60 to 105g/㎡
9、打印机语言 GDI
10、扫描功能
11、扫描类型 平板式
12、扫描分辨率 600×1200dpi
13、扫描速度 黑白：4.23 s/A4,彩色：7.89 s/A4
14、色彩深度 优化：48 bit,物理：27 bit
15、灰阶 256级
16、扫描方式 平板式
17、复印功能
18、复印分辨率 600×600dpi
19、复印速度 20页/分钟
20、复印比例 25%到400%
21、首页复印时间 <16秒
22、复印范围 A4
23、最大复印页数 50000页
	1
	台

	14
	手持盘库机
	1、CPU：TI DM3715 1GHz
2、存储：8G FLASH，内存2G SDRAM
3、USB接口：一个USB接口，
4、主机操作系统：Android 4.0,Windows Mobile6.1/6.5
5、防调电数据安全保护措施
6、采用Flash存储技术，数据资料不丢失
7、900mhz射频RFID读写模块
8、电源：提供旅行和线式充电器，电源为AC 220V
9、有过电保护功能
	1
	台

	15
	手持盘库软件
	1、物证盘点系统功能模块如下：
2、导入物证：将库中的物证信息表导入手持机程序中
3、开始盘点：唤醒rfid模块，自动盘点epc标签，同时与导入的信息表比对。
4、导出物证：将盘点的最终结果导出到新的表单中，做为盘库结果，供管理员参考。
5、系统具有中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书和省级科技查新咨询单位出具的查新报告。
	1
	套

	16
	受理台
	1、尺寸：1600mm长*600mm宽*750mm高，用于安装物证工作电脑、高拍仪、扫描枪、射频打印机等系统相关设备。相关设备可实现与物证管理系统无缝互联，实现数据调用，实现数据共享，椅子1把。
	1
	套

	17
	插座
	1、通过3C安全认证，符合GB 2009.7-2015新国标；电源线导体横截面达到1mm2；最大功率2500W，内置安全保护门；壳体、内芯采用采用耐高温材料，750度高温不燃烧。
	5
	个

	18
	电子天平
	1、高精度天平，精度：0.001g，最大称重：100g。
	1
	台

	19
	电子秤
	1、量程：0-150Kg
2、分度值：20g
3、台面：宽310mm*长410mm
4、加厚钢板可折叠
5、数码显示
6、使用温度：0℃-40℃
	1
	台

	20
	音箱
	1、大于30Db，扬声器振膜展开后的面积约为4500-6900平方毫米。
	1
	个

	21
	智能密集柜
	常规规格物证存放区，规格宽1000mm*深600mm*高2500mm。
按照GB\T13667.4-2003《电动密集书架技术条件》技术制作要求，整体采用≥1.0mm的优质冷轧钢板，架体采用≥1.5mm钢材制作。尺寸、承重满足常规物证保管要求。
1、主体结构分底座，立柱架，挂网三大部分，底座采用在模具上组焊成形，安装时可拆开运输安装。底座在出厂时已经组装成品。立柱架全部模具冲压成型，每块层板承重80kg（单面），格板满负荷24小时后，挠度不大于2mm，卸装后自动恢复。
2、柜体双面采用碱性助洗脱脂，磷酸除锈，锌系磷化，优质静电粉末喷涂，表面无颗粒感。表面涂层牢固，抗30公斤冲击，无涂层剥脱。
3、载荷能力>800kg/m3。需采用轨道运行方式，轨道3mm热轧板材质，导轨为20*20mm，导轨座厚度3mm。架体运行时满足低速起动，高速运行，着陆无碰撞声响，运行噪声：≤60db，最大滑行距离：≤60mm。
4、柜体的空间利用率≥90%，承重及间隔分割满足常规及特殊物证保管要求。
5、柜体具有防霉、防蛀、防尘、防光、防鼠、防水、防盗、防火、防震等功能。
6、每列柜体设有安全限位及防倒装置。架体内外安装人体感应保护装置，在架体过道内有人员时，过道灯自动点亮，架体自动运行到闭合或指定状态。每列之间有缓冲镶嵌密封装置。
7、柜体移动监测通过物证保全管理软件完成及记录。通过计算机软件进行灯光定位，能在资料查询得到具体架体地址后，在打开架体并在活动列上显示相关信息的同时，在架体的相应位置（列、节、层）上有相应的LED灯光点亮，能及时准确的反映出来，引导工作人员到相应的位置存取物证。
8、主操控列需装有10.4寸彩色液晶触摸屏，控制集成架进行查找、开架、合架、停架、通风等基本操作，且反应灵敏、无阻滞。
9、电机及主要电子元件通过3C认证，保护接地电路的连续性应符合GB5226.1-1996中20.2的规定。短接的动力电路与保护电路（包括机座）之间能够承受50HZ、1000V，历时1s的耐压试验。有漏电、短路及过载自动断电保护功能。
10、停电时架体可手动开合。手摇机构内有齿轮、齿爪自动挂脱档，当单列移动时，其它手柄不会跟着移动。单列架体柄摇力小于11.5N。
11、有架体温度感应功能，实时监测架体内温湿度值，当温湿度值超限时，能自动开架通风，并在显示屏上显示温度。
12、全部操作均有语音提示。
密集柜控制系统软件：
1、控制功能：通过软件数据库查询所需文件，智能打开文件所在文件存放位置，并伴有图形显示，系统应具有自动记录架体温湿度，依据预设置参数启动通风功能。 
2、数据接口：系统数据接口解决方案，支持数据之间的交互传达，实现了和第三方软件间的数据共享，避免了原来手工输入效率低、出错高、数据不一致的现象。  
3、信息管理：支持无线条码采集，批量更新，每列密集架要求有位置信息条码，通过增加所配置硬件能实现档案资料在密集架内详细位置信息。实现无序存放有序管理功能.  
4、数据安全：对数据安全进行了全方位考虑。数据权限进行灵活划分，可以通过权限设置，避免操作岗位职责范围外的数据；对于部分特殊角色的用户还可以通过灵活的扩展方式设置权限，对数据做到有效授权、确保安全。  
5、远程链接：采用SQL SERVER数据库，确保数据安全的前提下，为在异地办公提供了稳定、快速、高效的远程接入方式。  
6、控制界面管理：管理软件界面应具备直观、美观、易操作，开发工具遵循国际标准。
7、word、excel无缝集成。
密集柜控制系统具有中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书，且与物证管理系统为同一生产厂家。
	54
	立方米

	22
	保险柜
	1、尺寸：宽580mm*深475mm*高1200mm
2、门数：双门
3、净重：104kg
4、底部带移动齿轮
5、电子密码锁：有
6、机械锁点：四锁点
7、其他：全贴绒内饰，内置电子防盗报警器+连续输错密码报警器=双报警系统
	1
	台

	23
	防潮柜
	1、尺寸：宽700mm*深400mm*高900mm
2、容量：250L
3、功率：10W
4、除湿范围：RH25%-RH60%
5、层板：4套
6、智能数控：设定储存湿度，自动除湿，实时监控湿度
7、除湿机芯：程序控制分子筛防潮珠循环除湿
	1
	台

	24
	防磁柜
	1、规格：宽525mm *深480mm * 高1500mm
2、抽屉：5大4小
3、层数：9层
4、材质：钢
5、是否带锁：是
6、容积: 180 L   
7、重量: 85KG  
8、功能: 带抽屉 移动 防火
9、存储对象：重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等
	1
	台

	25
	PP酸碱柜
	1、规格：宽1090mm*深460mm*高1120mm
2、可调隔板数：二层
3、材质：聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜
4、用途：专业储存腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠 氢氧化钾等等）
5、容积：30加仑
6、重量：80kg
7、门数：双门
8、颜色：白色
	1
	台

	26
	防爆柜
	1、规格：宽1090mm*深460mm*高1120mm
2、可调隔板数：二层
3、材质：冷轧钢
4、用途：专业储存易燃易爆化学品物质v
5、容积：30加仑
6、重量：100kg
7、门数：双门
8、颜色：黄色
	1
	台

	27
	物证专用保管箱
	1、材质：纸质
2、型号：大中小
5、加固加厚收纳纸箱
	100
	个

	28
	物证专用保管袋
	1、小号：12.5*21.5cm，100个
2、中号：21.5*33.5cm，100个 
3、大号：30.5*43.5cm，100个 
	300
	个

	29
	真空封装机
	1、真空度：-75Kpa ~ -85Kpa
2、热合宽度：40-280mm
3、电源：220V 50Hz
4、热合时间：数字设置 自动控制
	1
	个

	30
	环境控制系统
	1、系统集成温湿度、水浸、光照、烟雾等环境感应模块，模块采集的环境信息会自动上传系统并在首页进行提示。
2、系统具有中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权。
	1
	套

	31
	温湿度传感器
	1、功能          温湿度自动测量
2、采集温湿度信息并上传系统
3、供电电压      DC5V 500mA
4、功耗          15W
5、温度检测精度  ±0.5
6、湿度检测精度  ±3%RH 
7、结构型式   平面结构 
8、显示方式   数字式
9、外形尺寸   220X180X22（mm） 
10、开孔尺寸      5（mm）
	1
	套

	32
	光照传感器
	1、采集光照信息并上传系统
2、材质: PVC，采用防水外壳，防护等级高
3、通讯接口：RS485
4、检测距离：200米
5、整机功率：1W
6、准确度：100%
7、可长时间无间断持续工作，24H实时监测
	1
	套

	33
	水浸传感器
	1、采集光照信息并上传系统
2、材质: PVC，采用防水外壳，防护等级高
3、通讯接口：RS485
4、检测距离：200米
5、整机功率：1W
6、准确度：100%
7、可长时间无间断持续工作，24H实时监测
	1
	套

	34
	烟雾传感器
	1、采集烟雾信息并上传系统，尺寸：6寸 功率：20w 分贝：95db 直径：175mm 声光报警3合一套装，电源：220V
	1
	套

	35
	除湿机
	1、除湿量30L/D
2、水箱容量3.5L
3、适用面积50㎡及以上
4、循环风量：780m³/h
5、压缩机：松下旋转式压缩机
6、控制方式电脑式，指示灯显示
7、电机材质金属超静音
8、水位显示支持
9、排水方式支持连续排水
11、滤网三层滤网 
12、额定电压220V
13、额定功率640W
14、噪音＜50dB(A)
15、产品重量29kg
	1
	台

	36
	温湿度仪
	1、功能          温湿度自动测量
2、供电电压      DC5V 500mA
3、功耗          15W
4、温度检测精度  ±0.5
5、湿度检测精度  ±3%RH 
6、结构型式   平面结构 
7、显示方式   数字式
8、外形尺寸   220X180X22（mm） 
9、开孔尺寸   5（mm）
	1
	台

	37
	灭火器
	1、4kg干粉灭火器 灭火剂：abc干粉 驱动气体：氮气1.2MPa 保持期：2年  通过ccc和消防认证
	2
	个

	38
	电子驱鼠器
	1、电源电压：AC220V/50HZ
2、消耗功率：小于15W，可连续使用
3、频率范围：20kHZ-55kHZ/35kHZ
4、产品规格：高130mm*宽80mm
5、产品范围：房间内无阻隔或障碍的情况下可达到100m2
	1
	个

	39
	监控主机
	1、16路数字网络高清监控主机
2、H.265编码画质
3、支持4K高清
4、具有多画面智能同时回放功能
5、具有远程监控、智能移动侦测（越界、区域入侵）报警及联动功能
6、具备IP设备集中管理功能
	1
	台

	40
	硬盘
	1、硬盘容量: 4TB
2、硬盘转速: 5900转
3、缓存容量: 64MB
4、接口类型: SATA
5、尺    寸: 3.5英寸
	2
	个

	41
	监控摄像机
	1、400万高清网络摄像机
2、具备音视频输入功能
3、具备H.265编码功能
4、具有红外夜视功能
5、具备变焦功能
	7
	个

	42
	液晶电视
	1、屏幕尺寸：55寸
2、分辨率：超高清4K
3、HDR显示：支持
4、背光方式：侧入式
5、刷屏率：60HZ
6、CPU：Cortex A53
7、运行内存：1.5GB
8、存储内存：8GB
	1
	台

	43
	流程制度牌
	1、高清UV喷绘流程牌、制度牌
	1
	块

	七、临时物证处理室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	2.5
	米

	2
	水盘、水咀
	水盘:规格：约400*380*400MM
水咀:PP材质，实验室专用
铜材质，实验室专用
	1
	套

	3
	物品架
	全钢结构 500KG承重
	1
	个

	4
	通风柜
	1、上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。
2、台面：、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。
3、可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。
4、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。
5、照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。
6、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；抠手采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点
	1
	个

	5
	电子调节阀
	实验室专用风阀，PP材质，防止回风与串风。每台通风柜需配1个。
	1
	个

	6
	通风柜控制面板
	液晶显示
	1
	个

	7
	玻璃钢离心风机
	实验室专用玻璃钢离心风机，防腐蚀，耐酸碱。风量2500m³/h，适用于1台通风柜楼顶风机使用
	1
	个

	8
	风管
	实验室专用防腐蚀pvc材质，防腐蚀，耐酸碱，抗撞击
	18
	米

	9
	管卡及吊杆
	全钢材质，环氧树脂静电喷涂。
	20
	套

	10
	万向罩
	PVC材质
	1
	套

	11
	双开门冰柜
	总容量559L
	3
	台

	八、光学显现室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	5.8
	米

	2
	物品柜
	定制实验室专用、铝木结构 
	2
	个

	九、显微检验实验室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	7
	米

	2
	物品柜
	定制实验室专用、铝木结构 
	2
	个

	3
	高级正置显微成像系统
	一、显微镜主机技术参数：
▲1.1 光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。
1.2 调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程25mm，可设置调焦上限。最小标示刻度<=4微米。
1.3明场照明装置：
1.3.1内置透射光科勒照明器，12V 50W卤素灯
▲1.3.2内置式36mm直径6孔位滤色片转盘
▲1.3.3显微镜专用外置稳压电源
1.4载物台：高抗磨损性圆角无槽陶瓷覆盖层载物台，带控制手柄，伸缩长度为15mm。
1.5观察镜筒：
1.5.1超宽视野三目镜筒，视场数≥23，倾角30度。
▲1.5.2高眼点设计，视度360度可调
1.6目镜
▲1.6.1 10倍超宽视野目镜，视场数≥23
1.6.2双眼屈光度可调
1.7物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜
1.7.1平场消色差物镜5×， 数值孔径：NA≥0.15；
1.7.2平场消色差10×，数值孔径：NA≥0.25;
1.7.3平场消色差20×，数值孔径：NA≥0.45;
1.7.4平场消色差40×，数值孔径：NA≥0.65；
1.7.5平场消色差100×，数值孔径：NA≥1.25；油镜
1.7.6物镜转换器：6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。
1.8聚光镜：高分辨率消色差消球差万能聚光镜：NA≥0.9。
二、原厂同品牌CCD系统：
12.1▲显微数码专用彩色CMOS相机，芯片尺寸≥2/3英寸
12.2像素：≥500万，像素点大小≥3.45 μm x 3.45 μm
12.3▲物理像素：≥480万
12.4曝光时间：100μs至4s
12.5满井电子：10500e
12.6光谱范围：400～720nm
12.7数字化范围：8和12bit
12.8▲拍摄速度：≥33幅/秒（2464x2056）
12.9接口：通用C型接口
12.10供电方式：USB 3.0
	1
	套

	4
	显微图形处理系统
	一、功能：软件可通过计算机控制仪器及相机所有功能。支持czi，bmp，tif，jpg，gif，tga，png，j2k，jp2，mac，msp，ras，pct，eps，wmf，psd，img，cmp，zvi，lsm等格式图像输入输出；有高动态光照渲染技术，完全展现各个曝光量级上的所有图像信息；曝光模式自动、测光手动可选；灰度测量值8位动态范围；多色彩通道白平衡调节；可自动调整至3200K色温；多种分辨率模式可选；多色彩通道柱状图；可手动白平衡调节；带有黑平衡调节；可对未拍摄图像进行旋转镜像等操作；可控光闸（配有附加光闸）；多种预览模式可选；可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；亮度、对比度、gamma值调整；预览图像下可调整放大或缩小；图像平滑、锐化等处理；测量功能包括标尺、长度、面积、角度等；图像存档可进一步编辑；有双图像比较功能及图像导航等；软件界面可随用户习惯调整。
二、原装进口，相机、图像处理软件需原厂同一品牌，以达到良好的兼容效果。
三、高分辨、高清晰、高保真的适时图象采集和图像传递功能，可接多种型号显微镜。
四、自动生成和打印图文报告功能，多种标准报告格式。
五、配套联想电脑1台：i5以上处理器，4G内存，500G硬盘，22寸液晶显示器。
六、配套佳能TS8280彩色打印机1台
	1
	套

	十、痕迹显现室2

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	8.8
	米

	2
	通风柜
	1、上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。
2、台面：、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。
3、可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。
4、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。
5、照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。
6、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；抠手采用铝合金材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点
	1
	个

	3
	电子调节阀
	实验室专用风阀，PP材质，防止回风与串风。每台通风柜需配1个。
	1
	个

	4
	通风柜控制面板
	液晶显示
	1
	个

	5
	玻璃钢离心风机
	实验室专用玻璃钢离心风机，防腐蚀，耐酸碱。风量2500m³/h，适用于1台通风柜楼顶风机使用
	1
	个

	6
	风管
	实验室专用防腐蚀pvc材质，防腐蚀，耐酸碱，抗撞击
	18
	米

	7
	管卡及吊杆
	全钢材质，环氧树脂静电喷涂。
	20
	套

	8
	万向罩
	PVC材质
	1
	套

	十二、足迹检验实验室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	4
	米

	2
	沙池
	足迹分析沙池
	5.8
	米

	十三、生物检查室

	1
	边型实验台
	1、主体框架采用60*40*1.2mm矩形钢管经二氧化碳焊接制作支架（C型钢架），表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强。
2、台面：采用12.7mm实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体抽面、柜身与门板：采用16mm厚的国产优质环保型三聚氰胺板，所有断面经经国产优PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
4、铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合十万次以上。
5、导轨：采用国产优质三节静音轨道，，表面经黑色EPOXY静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。
6、拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、可调地脚：专业模具组合式结构，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。
	7
	米

	2
	物品柜
	定制实验室专用、铝木结构 
	2
	个

	十四、废气处理系统

	1
	UV光解催化氧化设备
	220V低电压高强度的宽波幅光子管发出特定波段能量均衡的
	1
	台

	2
	活性炭吸附净化装置
	活性炭的特殊吸附作用
	1
	台

	3
	废气自动化控制系统
	电控箱、控制系统软件
	1
	台

	4
	废气排风管
	实验室专用防腐蚀304#不锈钢材质，500*500mm、厚度1.2mm防腐蚀，耐酸碱，抗撞击
	165
	平方

	5
	废气处理系统
	1、酸雾喷淋塔（PP）处理风量：10000m³/h酸雾净化塔设备：工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，能有效去除氯化氢气体（HCl）、氟化氢气体（HF）、氨气（NH3）、硫酸雾（H2SO4）、铬酸雾（CrO3）、氰氢酸气体（HCN）、碱蒸气（NaOH）、硫化氢气体（H2S）、福尔马林（HCHO）等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到国家排放标准的排放要求。 
2、酸雾净化塔设备特点:采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。 
酸雾净化塔结构形式：设备单塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。（投标时需附详细施工图）
	1
	台

	十五、新风系统

	1
	新风系统
	每个房间配置新风系统（2进2出）具备恒温功能，进风及排风配置初效过滤≥800风量 
	14
	套

	2
	新风系统进、排风管
	304#不锈钢
	265
	平方

	十六、门禁系统

	1
	壁挂式人脸识别及门禁一体机
	1、壁挂式人脸识别系统结构；                                                  
2、具有人证合一功能，人证对比功能；                    
3、支持一脸通功能，一个管理平台授权，可以分配所有设备权限；               4、必须具备脱机使用功能。                               
5、支持外接二维码扫描器，身份证/IC卡读卡器。                           
6、支持屏幕显示内容配置，或自定义公司名称。               
7、支持存储10万张人脸照片，100万张识别记录。              
8、支持1：N验证，可选1：N模式下单目活体检测。                                    
9、人脸识别开闸，体验流畅；
10、开闸IO信号控制，支持串口中，韦根输出；
11、具有微信预约功能，访客预约刷脸通行。
12、主控：高性能32位4核ARM芯片
13、电源：DC12V±10%
14、人脸库：≤5000
15、识别准确率高，万分之一的误识率，97%通过率
16、识别距离可调：可通过软件调节，识别距离≦3m
17识别速度快，人脸跟踪与检测耗时20ms左右，人脸特征提取耗时200ms左右，人脸比对耗时0.1ms左右；
防尘防水等级：IP54
18、检测跟踪：15ms
19、外观材质：铝合金+钢化玻璃面板
20、显示屏：5英寸、分辨率：854*480@60HZ、全视角
21、分辨率：480*854
24、摄像头：200万像素，平角宽动态摄像头
25、镜头：1/3英寸图像传感器，6mm焦距，F2.4光圈
26、设备尺寸：258*159*42mm（长*宽*高）
26、设备尺寸：258*159*42mm（长*宽*高）
	1
	套

	2
	IC读卡器
	IC读头，TCP/IP通讯，刷卡开门
	1
	套

	3
	出门按钮
	对双绞，UPT5E、5mm，外观质量：平整、无气孔、色匀；导体表面质量：光滑、无油污、无毛刺，大面板豪华型,塑料白色,符合标准底盒尺寸
	1
	套

	4
	开关电源
	1、用于给一体机和电锁供电使用；
2、含12V/4.2A开关电源1个，空开1个；
3、不支持蓄电池；
4、机箱尺寸：237*285*85mm。
	1
	套

	5
	卡片发卡器
	1、支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号；
2、USB2.0接口；
3、具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座；
4、工作电压：DC 5V；
5、工作电流：0.2A；
6、尺寸：117*67.5*14.3mm
	1
	套

	6
	交换机
	8口交换机，设备到电脑联网用
	1
	套

	7
	管理电脑
	电脑配置要求:                
1、CPU：Intel I5
2、内存：4G或以上
3、硬盘：500G或以上
4、显示屏：1920*1080/16：9（台式电脑分辨率）或1600*900（笔记本电脑分辨率）
	1
	套

	8
	授权管理软件及摄像机
	304#不锈钢
	1
	套

	9
	过道玻璃感应门(双开)
	不锈钢边框中空10厘米钢化玻璃
	8
	平方

	十七、实验室基础配套设施

	1
	动态消毒机
	▲1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%
2、消毒方式：物理方式协同紫外线进行消毒
3、输入功率：220W
4、电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz
5、熔断器：2.5A（φ5*20）
6、循环风量：≥1200m³/h
7、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000
8、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1
9、紫外线灯管数量：6支
10、紫外线灯管寿命（h）≥5000
11、负氧离子发生器：3*106个/cm3
12、噪声（dB）：≤50
▲13、工作环境中臭氧残留量≤0.2mg/m³
14、正常运行环境温度：5~40℃
15、正常运行环境温度：≤80%
16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作
17、最大消毒面积：≤120m³
17、适用空间的消毒时间：2~3h
18、净重：24KG   毛重：27KG
19、整机尺寸（mm）：510*420*850
20、包装尺寸（mm）：610*486*940
21、安装方式：落地式
22、程控数量：9组
23、企业具有IS09001和ISO13485认证证书
	3
	台

	2
	环保地胶
	厚度3.0mm
	427
	平方

	3
	水泥直流屏
	地胶垫层
	427
	平方

	4
	铝扣板吊顶
	600x600mm铝扣板 0.8mm厚度
	427
	平米

	5
	实验室吸顶灯
	吸顶式2*40w
	33
	盏

	6
	实验室操作椅
	腰部支撑38cm*30cm 不锈钢椅架具备升降、移动功能
	35
	张

	7
	集中安装、运输、调试、培训、辅材及其他
	铜芯线、红盾UL2462多芯软导线、给水管、排水管、AMP超五类非屏蔽双绞线、20PVC刚性阻燃管热镀锌金属线槽、刚性阻燃管、视频同轴电缆、超五类非屏蔽双绞线、多芯软导线、多模4芯光缆、电话线缆、打孔、打洞、砖结构刨沟及所凿沟槽恢复、安装风管防护外架、及所有设备安装、运输、调试、培训等满足图纸设计及安装要求。
	1
	项

	三、商务要求表

	▲质量、
验收条件

及标准
	1、投标设备须是整套全新的，符合国家有关质量标准制造，并符合“设备技术需求书”中要求的规格型号和技术性能，随机持有产品合格证书、保修卡。

2、投标人所提供设备的设计、制造、设备性能、材料的选择及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

3、投标人应保证投标设备涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4、投标人的投标文件应列明详细的设备及设备相关部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家并提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括设备的主要性能技术参数、适用范围以及外形图样、基础形式、基础资料、安装尺寸、安装施工图、管路图等。

5、投标文件应正确反映投标设备的技术水平和科技含量，投标设备如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

6、投标设备满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于设备的安装就位。

7、投标人应根据项目要求，对招标方使用安装现场进行勘察，投标时必须参考附件及根据现场情况在投标文件中做出详细的安装方案。

8、未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	▲质保期
	交货完毕，验收合格之日起货物质保期不少于一年。

质保期结束后，中标人仍须负责对设备提供终身维修服务，但只能按照所响应的配件优惠率收取配件费，免收人工服务费。

	▲售后技术服务要求
	1、安装及协调

（1）安装工作：中标人及设备生产厂家对安装、调试、试运行等负责。

（2）安装计划：中标人须提供安装计划，并须由招标方（或使用单位）认可。

（3）设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

（4）认可：当设备安装须经有关部门取得认可，中标方有责任提供相关的认可文件及证书。

（5）保证设备起吊、运输装卸过程中的安全：在安装期间，中标方负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

2、测试和试行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员：中标方应派有工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）试运行：设备试运行应在有关部门及使用单位人员的监督下进行。

3、服务承诺及其它要求

（1）按国家规定和厂家承诺实行“三包”，投标报价包含送货上门、安装、调试及相应人员培训。

（2）质保期：自移交之日起计算，质保期不少于1年。质保期内检测费用由中标单位承担。质保期内免费维修、更换配件。

（3）交付地点：广西柳州市指定地点。

（4）售后服务要求：

②必须有相应的维修服务人员配备，以处理所有的维修服务。须提供24小时服务，而且维修人员需要接到维修电话后立即响应2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束；一般故障处理时限不超过6小时，重大故障处理时限不超过24小时修复；

③中标方须对合同中规定的设备质量按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供免费日常维护和保养及维修服务；

④质保期内每月上门两次（检查、清洁、除尘、调整）；

⑤在免费日常维保期内，工作应按设备的有关规定和使用说明书的规定进行；

⑥质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障；

（5）备品备件及耗材等要求：

①备件供应：

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

②检验和维修设备及工具：

A、须免费提供足够的检修设备。推荐的检修设备在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

B、有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

	▲交付使用期及

交货地点
	交付使用期：本项目为采购人急需的建设项目，合同签订生效之日起60日内全部安装调试、验收完毕，投标人应慎重考虑其供货能力是否满足采购需求。如未按约定时间完成交付，视为中标人违约，采购人有权解除合同，向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，并追究其经济、法律责任。

交付地点：柳州市内采购人指定地点。

	▲付款条件
	本项目无预付款，项目基础安装工程完工并验收合格后支付合同总价款的50%，设备、材料到达招标人指定地点验收合格后支付至合同总价款的80%，所有设备安装调试完毕、验收合格并试运行正常，五个工作日后支付至合同总价款的97%,质保期后支付合同总价款的3%（不计利息）。

	▲投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部的货款、服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、税金、保修等一切费用。

	备品备件及

耗材等要求
	1、投标产品应包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单，以保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

2、常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。

3、免费提供足够的检修设备，检修设备在投标文件中注明。

4、无论是质保期内或质保期满后投标人均应保证具备有足够的备品备件、配件和易损件供应能力，以免在往后的维修中造成缺配件现象，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

	其他要求
	1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、投标人应提供投标产品部件的名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家等详细清单。

3、中标人在交货时必须提供该批产品的原厂质量保证书、产品合格证书、检测报告及采购人认为需要提供的部件来源证明材料等。

4、投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

5、报价须包含送货上门、现场场地改造、安装调试、现场技术、使用培训、售后服务、交货现场吊装费及税金、风险等一切费用。


第三章  投标人须知

前  附  表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：刑事科学技术室配套设备采购及安装

	2
	采购数量及单位：刑事科学技术室配套设备采购及安装1项，预算金额：228.687万元；详见第二章《招标项目采购需求》。 

	3
	投标报价及费用：

1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

3、代理服务费按发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和发改办[2003]857号文规定向中标人收取，由中标人向采购代理机构支付。

	4
	投标保证金为：人民币肆万元整（￥40,000.00）；应按《公开招标公告》第六条规定交纳。

	5
	现场踏勘：该项目不组织集体踏勘，投标人如有需要自行进行踏勘。

	6
	演示时间及地点：无

	7
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当于截标之日前，以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

	8
	投标文件组成：开标文件（开标一览表、保证金证明）一式两份，不分正副本；资格证明文件正本一份、副本两份；投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本一份，副本肆份；开标文件、资格证明文件、投标文件电子文档一份。

	9
	投标截止时间及地点：投标人须于2021年7月30日上午9时30分前将投标文件密封送交到广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅，逾期送达将予以拒收。

投标人的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效身份证件，经验证后递交文件。

	10
	开标时间：2021年7月30日上午9时30分

开标地点：广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

	11
	评标方法：综合评分法

	12
	网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

	13
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后三个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。

	14
	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后五个工作日内退还。

	15
	签订合同时间：中标通知书发出后五个工作日内。

	16
	采购资金来源：预算资金

预算金额：人民币贰佰贰拾捌万陆仟捌佰柒拾元整（￥2,286,870.00元）。

	17
	付款方式：国库集中支付

	18
	投标文件有效期：投标截止日期后60天

	19
	在对投标人资格审查时进行信用查询

查询渠道：

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：招标文件的发售截止之日起至投标截止时间。

查询结果记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询结果记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	20
	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。


一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于刑事科学技术室配套设备采购及安装的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构，“采购人”是指：柳州市公安局柳北分局；“采购代理机构”是指：广西德胜工程项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“签名” 系指本人亲笔书写自己的姓名，为表示同意、认可、承担责任或义务。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包             

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的投标总报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术性能最优一家为有效供应商；技术性能相同时，以服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

  多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

  同一家原生产厂商授权多家代理商同一品牌同一型号产品参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2.投标人投标所使用的资格、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑书面要求

质疑人质疑时须提交质疑书，质疑书至少包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。
4、投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。
1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。
（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
投标文件由开标一览表、保证金证明、价格部分、商务部分、技术部分组成。

1. 开标文件（单独装订成册，一式两份，不分正副本，装在开标文件袋中）

▲注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其投标无效。

（1）开标一览表（按第六章要求格式填写）；

（2）保证金证明（按第六章要求格式填写）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

（4）中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（5）中小企业相关证明材料（如有，按第六章要求格式填写）。
2. 资格证明文件（单独装订成册、正本一份、副本两份，装在开标文件袋中）

▲注：以下各项必须加盖投标人单位公章，必须提供，并且第（1）、（2）、（3）项由法定代表人或委托代理人签名，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（按第六章要求格式填写）；

（2）投标声明书（按第六章要求格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；

（4）投标人有效的“营业执照”副本复印件；

（5）投标人2020年度的财务状况报告复印件（以第三方出具的审计报告为准）；
（6）投标人2021年3月、4月、5月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件；

（7）投标人2021年3月、4月、5月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证” 复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件。

3. 投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）（合并装订、正本一份、副本四份，装在投标文件袋中）

3.1 价格部分
（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

（2）投标报价明细表（按第六章要求格式填写）。

3.2 资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效。

（1）投标人自2018年1月1日以来获得国家行政部门颁发的重合同守信用、先进企业等与企业生产经营相关的奖项复印件；

（2）投标人获得ISO管理体系认证证书复印件；

（3）投标人自2018年1月1日以来同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（4）认为必要提供的声明及文件资料。
3.3 技术部分

▲注：以下第（1）至第（5）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其技术部分不得分。
（1）设备配置清单（按第六章要求格式填写）；

（2）技术响应表（按第六章要求格式填写）；

（3）项目实施方案（按第六章要求格式填写）；
（4）售后服务方案（按第六章要求格式填写）；

（5）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（按第六章要求格式填写）；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及调试、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定于投标截止时间前足额提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝，（以银行入账时间为准）。

2.投标保证金交纳形式：电汇或转账形式交至保证金专户，全称：广西德胜工程项目管理有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行锦绣路支行，账号：7070 7500 0000 0000 1027。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单、电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号。汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

采购代理机构按投标人投标函中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后五个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还。

5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署、份数和盖章

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2.投标人须按下列要求编制并装订成册
（1）开标文件：开标一览表及保证金证明（一式两份，不分正副本）；

（2）资格证明文件（正本一份、副本两份）；
（3）投标文件：价格部分、资信部分、技术部分（正本一份、副本四份）；

封面右上角应注明“正本”、“副本”字样，编制并装订成册。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定签名、盖章位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，否则投标无效。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的密封、递交、修改和撤回
1. 投标人将开标文件（一式两份，不分正副本）、资格证明文件（正本一份、副本两份），一并装在开标文件袋中（开标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。开标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

投标人将投标文件（正本一份、副本四份），一并装在投标文件袋中（投标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件投标无效，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4．在投标截止时间前授权委托人须单独提交授权委托书、携带身份证原件、投标保证金银行底单或法定代表人（负责人/自然人）须单独提交法定代表人（负责人/自然人）身份证明书、携带身份证原件、投标保证金银行底单出席截标会议。对未按要求提交相关证明材料的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除投标文件（商务部分）资格证明文件外经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性检查和符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术性能、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）必要功能、主要技术指标项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；                                                                                                     
4.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在“投标人须知”前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权委托人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标结果；

8.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4人和采购人代表 1人，共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购代理机构组织评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询问,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分办法计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权委托人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或柳州市财政局政府采购监督管理办公室工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（1）代理服务费按发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和发改办[2003]857号文规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

 (2)代理服务收费标准：

	费率    服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元-1亿
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿-5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿-10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿-50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿-100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法及评标标准

评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、服务等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………45分

（1）以进入详评的最低的投标报价为45分。

投标人有效最低投标报价金额（万元）          

（2）某投标人报价分 =                                        ×45分

                           某投标人有效投标报价金额（万元）              

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业生产的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。[投标人须如实填写中小企业声明函，将投标人产品企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的小、微企业证明材料复印件（装订在声明函后），并在投标文件递交截止时间前提交原件验证，且对证明材料原件的真实性负责，否则不予价格扣除（按第六章要求格式填写）]。

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），残疾人企业、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。

2、技术分…………………………………………………………………………………………18分

（1）基本满足招标文件对产品的基本需要及技术配置要求，无负偏离，得6分；

（2）完全满足招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求且至少有二项评标委员会认可的重要指标（标识▲指标）明显优于招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求，得12分。 

（3）完全满足招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求且至少有五项评标委员会认可的重要指标（标识▲指标）明显优于招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求，得18分。
3、安装方案分……………………………………………………………………………………18分

（1）安装方案及工艺所体现的安装内容、技术及安全措施可靠性不足、进度计划及工序较差的，得6分； 

（2）安装方案及工艺所体现的安装内容、技术及安全措施可靠性基本满足项目要求、进度计划及工序基本可行且提供有安装布置相关图纸的，得12分；

（3）安装方案及工艺所体现的安装内容、技术及安全措施可靠性强、进度计划及工序可行且安装布置相关图纸详细、齐全、针对性强的，得18分；
4、售后服务方案分……………………………………………………………………………………15分

（1）投标人的售后服务方案有售后服务体系，有培训计划，有故障响应时间，有设备巡检承诺，有备品备件供应的，得5分；   

（2）投标人的售后服务方案售后服务体系较完善，培训计划合理可行，故障响应时间较短，有设备巡检承诺，有备品备件供应，有优惠条件的，得10分；

（3）投标人的售后服务方案售后服务体系完善，培训计划详尽，故障响应时间短，有设备巡检承诺，备品备件供应充裕，优惠条件较好的，得15分；
5、信誉分………………………………………………………………………………………3分

投标人或投标设备制造商获得ISO9001系列国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，满分3分。
6、政策功能分(节能、环保)……………………………………………………………………1分

（1）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），得0.5分。

（2）投标产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），并加盖供应商公章]，得0.5分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。
三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  合同主要条款格式                          

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：            
采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：柳政采                   

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：                            

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日   

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权力保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。
第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。
第八条　付款方式和保证金
资金性质：纳入财政专户管理的收入安排的资金。

付款方式：

1.本项目无预付款，项目基础安装工程完工并验收合格后支付合同总价款的50%，设备、材料到达招标人指定地点验收合格后支付至合同总价款的80%，所有设备安装调试完毕、验收合格并试运行正常，五个工作日后支付至合同总价款的97%,质保期后支付合同总价款的3%（不计利息）。

第九条  质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额    比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，接通知后    小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按投标文件承诺（或合同附件）执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：

    

	2.售后服务具体事项：

    

	3.保修期责任：

    

	4.其他具体事项：

    

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
                                                                                           签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：           采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：        年   月   日          联系电话：         年   月   日


第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式： 

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本壹份，副本肆份。

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：                               

评标时启封

                          年    月    日

二、开标文件外层包装封面格式

1.所有开标文件的外包装封面格式： 

开 标 文 件

项目名称：

采购编号：

文件组成：开标文件（开标一览表、保证金证明）一式两份，不分正副本；资格证明文件正本一份，副本两份。

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：                               

开标时启封

                          年    月    日

三、开标文件

1. 开标文件封面格式（不可缺）：

开标文件

（开标一览表、保证金证明）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2. 投标文件（开标一览表、保证金证明）目录：

目    录
（1）开标一览表………………………………………………………………

（2）保证金证明………………………………………………………………

（3） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……

（4） 中小企业声明函（如有）…………………………………………………

（5）中小企业相关证明材料原件（如有）…………………………………

开标一览表（格式）

采购编号：                                                分标：                   

投标人名称：                                              单位：元

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	投标报价
	企业类型

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计金额：大写                                （小写：￥                  ）

	专用耗材
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其中：投标费用及利润
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商所属企业类型填写。

投标人（公章）                               
                      法定代表人或委托代理人签名                   

日期：    年   月   日

保证金证明（格式）


投标人（公章）                               
                           法定代表人或委托代理人签名                   

说明：

1、请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及采购编号，汇款人、出票人、解款部门须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。
进帐单或电汇单复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。

3、若广西德胜工程项目管理有限公司柳州分公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。
中小企业声明函
　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　投标人（公章）                                   
           法定代表人或委托代理人签名                       

                                                        年    月    日　
附：所投产品企业所在地的地市级以上中小企业主管部门相关证明材料原件，并对证明材料原件的真实性负责（装订在本声明函后），否则不予价格扣除。
三、投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本壹份，副本肆份

1. 投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2. 资格证明文件目录：

目    录

1、资格证明文件

1.1  法定代表人身份证明书…………………………………………………………………………
1.2  投标声明书………………………………………………………………………………………
1.3  法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件……………………………

    1.4 “营业执照”副本复印件…………………………………………………………………
1.5   投标人2020年度的财务状况报告复印件………………………………………………
1.6  投标人2021年3月、4月、5月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明原件………………
1.7  投标人2021年3月、4月、5月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明原件……………………………………………………………………………………………
五、投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本一份，副本四份

1. 投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（价格部分、资信部分、技术部分）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2. 投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）目录：

目    录

一、价格部份

1、投标函…………………………………………………………………………………………

2、投标报价明细表………………………………………………………………………………

二、资信证明文件

1、投标人自2018年1月1日以来获得国家行政部门颁发的重合同守信用、先进企业等与企业生产经营相关的奖项复印件(如有)…………………………………………………………………………

2、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书复印件(如有)………………………………

3、投标人自2018年1月1日以来同类项目成功案例(如有)…………………………………

4、投标人认为必要提供的声明及文件资料………………………………………………………

三、技术部分

1、设备配置清单……………………………………………………………………………………

2、技术响应表………………………………………………………………………………………

3、项目实施方案……………………………………………………………………………………

4、售后服务方案………………………………………………………………………………

5、选配件、专用耗材、售后服务优惠表…………………………………………………………
6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）……………………………

7、投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……………………………………
1.4 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日

经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章） 

                                            时间：       年      月     日

  


法定代表人签名：                 
1.5 投标声明书格式：

投标声明书

致：柳州市公安局柳北分局、广西德胜工程项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               

                         。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______                   _           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）                        
           法定代表人签名                        

                                                   年    月    日

1.6 法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：柳州市公安局柳北分局、广西德胜工程项目管理有限公司（招标采购单位名称） ：
我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：                             

所在部门职务：                                     职务：                             
被授权人身份证号码：                              

                                   投标人（公章）                
                                                                    年    月    日
                                                                                                                                                                                        


2.5投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价
	合同金额

（万元）
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（公章）                                 
                                                          法定代表人或委托代理人签名                     

                                                                                                            年    月    日

1、投标函格式：

投 标 函（格式）

致：柳州市公安局柳北分局、广西德胜工程项目管理有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（采购编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交开标文件（开标一览表、保证金证明）一式两份，不分正副本；资格证明文件正本一份、副本两份；投标文件（价格部分、资信部分、技术部分）正本一份，副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：            
传真：               投标人代表姓名            职务：            
投标人名称(全称):                                                 
开户银行：                         账号：                        
投标人（公章）                               
                      法定代表人或委托代理人签名                   

      年    月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表（格式）

                                          金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	金额
	企业类型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	专用耗材
	
	
	
	
	
	

	其中：投标费用及利润

	
	运输费
	
	
	

	
	标书费、代理费
	
	
	

	
	其他：
	
	
	

	
	税费及附加
	税费率:        %
	

	
	项目毛利
	毛利率：       %
	

	投标总价
	


注：企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商所属企业类型填写。

投标人（公章）                               
                      法定代表人或委托代理人签名                   

日期：    年   月   日
3、项目实施方案格式：
项目实施方案

由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（公章）                                
                      法定代表人或委托代理人签名                     

                                                           年    月    日
4. 设备配置清单格式：

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）                                 
                       法定代表人或委托代理人签名                     

                                                           年    月    日
5. 技术响应表格式：
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	序号
	产品名称
	项目要求及技术需求
	设备名称
	技术性能指标
	

	一、

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	二、

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	三、

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	四、

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	......

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求依次列明，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）                                  
                      法定代表人或委托代理人签名                     

6. 售后服务方案格式：

售后服务方案

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

                                   投标人（公章）：                                        

                                   法定代表人或委托代理人(签名)：                         
7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

	序号
	选配件、专用耗材
	优惠内容
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %

	4
	
	
	
	            %

	5
	
	
	
	            %

	6
	
	
	
	            %

	…
	
	
	
	           %

	n
	
	
	
	           %


投标人（公章）                                   
           法定代表人或委托代理人签名                       

                                                        年    月    日
























进帐单、电汇单或现金存款凭证复印件























法定代表人第二代居民身份证复印件


（正面）























法定代表人第二代居民身份证复印件


（背面）




















委托代理人第二代居民身份证复印件


（正面）























委托代理人第二代居民身份证复印件


（背面）
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