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第一章招标公告
项目概况

昆明市公安局水上治安分局水上警务趸船采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年10月8日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：S53A00726001204 

政采云项目编号：KMZC2026-G1-02444-YZGF-1387
项目名称：昆明市公安局水上治安分局水上警务趸船采购项目
★预算金额：¥4,840,000.00元（大写：人民币肆佰捌拾肆万元整）。

     采购需求：本项目为昆明市公安局水上治安分局水上警务趸船采购项目， 38m钢质警务趸船停泊于滇池B级航区，依托定位桩固定、连通岸基码头，仅作水上公安执法办公，不设厨卫、不承接外船停靠，设计遵循CCS钢质内河船规、内河浮动设施相关检验规则，由ZC船检审图检验。

主尺度总长38m、型宽12m、型深2m，设计吃水0.9m，总吨895；纵骨架式单底单甲板结构，主船体分6个水密舱，主甲板设执法办公区，二层配指挥档案室，顶蓬甲板布置水箱、绿化与信号设备。

船体板材、焊接工艺均满足船级社标准，完工后开展密性试验，钢材除锈达Sa2.5级并配套合规防腐涂装；全船配定位桩，仅少量系泊设备，门窗、梯道、玻璃栏杆按规范设置。消防、救生器材足额配置，舱室内装采用阻燃无石棉材料；水、电、排污、生活配套全部由岸基经连接浮桥供给，船上无独立生活附属设施。
合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止。
★注：1）投标人须对招标范围项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项或超过最高限价，否则按不实质性响应招标文件要求处理。2）投标人须保证本项目中所投产品配套及预装的所有产品均为全新原装产品。

2）详细技术要求见招标文件第五章“项目需求”。

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。
1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：1）2024年度至今任意一年度经审计的审计报告及财务报表，财务报表包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（注：非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表）；2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，提供资信证明的还须提供基本开户信息扫描件。备注：投标人可根据自身情况提供上述2项中任意一种证明材料并加盖公章。若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。
1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）。
1.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2025年8月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；
1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2025年8月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关缴款证明或情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。
1.5投标人必须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，中小企业所属行业为工业（制造业），满足条件的投标人须按要求提供所投标段所有货物制造商的《中小企业声明函》。
3.本项目的特定资格要求：

3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（政府采购不良行为记录）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以开标结束后工作人员对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。
3.3投标人需具备省级以上（含省级）行业主管部门颁发的二级Ⅲ类以上（含二级Ⅲ类）钢质一般船舶生产企业生产条件资质证明，或具有相关职能部门或行政主管单位出具的船舶制造资格认可证明资料
3.4项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年9月14日至2026年9月20日，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）
3.方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取招标文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
4.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。
5.售价（元/份）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月8日09时30分（北京时间）
2.地点：投标人应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
开标方式：智能开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（S53A00726001204 ）昆明市公安局水上治安分局水上警务趸船采购项目:

保证金金额： ￥50000.0000元（人民币伍万元整）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

保证金缴纳截止时间：2026年10月8日09时30分
其他：

1、本项目不接受进口产品参与投标，详见“采购需求”。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2、发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，招标人及招标代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

4、本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位投标人在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

5、本次项目采用全流程电子化采购方式，各投标人认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。

（1）投标人注册。投标人须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-投标人模块。

（2）CA数字证书办理。投标人须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。
（3）CA数字证书绑定。投标人进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。

（4）采购文件获取。投标人须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。

（5）投标（响应）文件编制与递交。投标人须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list
（6）开评标。投标人须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如投标人因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称：昆明市公安局水上治安分局
地址：云南省昆明市西山区滇池旅游度假区海月路
联系方式： 0871-64192110
2.招标代理机构信息
名称：云南招标股份有限公司
地址：云南省昆明市人民西路328号
联系方式：0871-65340976
3.项目联系方式

项目联系人：严童、孙艺昕、刘心田、王丹阳
电话：0871-65340976

第二章投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	昆明市公安局水上治安分局

	
	招标代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：昆明市公安局水上治安分局水上警务趸船采购项目

项目编号：S53A00726001204 

政采云项目编号：KMZC2026-G1-02444-YZGF-1387

	2
	资金来源
	财政性资金；已落实

	3.1
	采购需求
	详见招标文件第五章“项目需求”。

	★3.2
	交货期、整体质保期、质量标准、交付地点
	1.★交货期：合同签订后按照招标文件及图纸约定范围在6个月内完成本项目的船体建造、设备安装、系统调试、检验验收并交付使用。
2.★质保期：本项目整体质保期为验收合格之日起2年，其中趸船船体结构质保≥10年，执法专属设备质保≥2年。
3.质量标准：符合《内河浮动设施技术规则（2024）》《钢质内河船舶建造规范》等国家及行业现行规范要求及招标文件要求。

4.★交付地点：招标人指定地点。

	★4.1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人
	详见招标文件第一章“招标公告”。

	★4.1.2
	财务状况报告
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：1）2024年度至今任意一年度经审计的审计报告及财务报表，财务报表包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（注：非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表）；2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，提供资信证明的还须提供基本开户信息扫描件。备注：投标人可根据自身情况提供上述2项中任意一种证明材料并加盖公章。若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

	★4.1.3
	纳税证明材料的时间范围
	投标人须提供缴税所属时间在2025年8月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；

	★4.1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	投标人须提供缴费所属时间在2025年8月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关缴款证明或情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。

	★4.1.5
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺或证明材料。

	★4.1.6
	参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	★4.3
	本项目的特定资格要求
	见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	13.1.3（10）
	构成投标文件商务部分的其他资料
	1、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	13.1.4（6）
	构成投标文件技术部分的其他资料
	1、第五章“项目需求”中要求提供的其他资料；
2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★15.1
	本项目预算金额
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	□本项目不得分包。
☑本项目中，   装修部分        可以分包。（注：★分包比例不得高于合同总金额的30%。）

	★21
	投标保证金
	缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
二、投标保证金金额：￥50000.0000元（人民币伍万元整）

三、投标保证金办理程序

1.银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089807；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。

五、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。七、投标六、保证退还方式：

6.1以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

6.2以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

6.3以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

	22.2
	投标文件的提交
	本项目为电子化采购项目，投标文件的提交、开启等程序均通过政府采购云平台进行，投标人无需提交纸质文件、无需到达招标现场。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	25.1
	开标时间和地点
	提交投标文件截止时间和地点

	27.3
	评标方法
	综合评分法

	32.1
	履约保证金
	合同总价5%

履约保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行或网上银行转账等非现金。

签订合同之日起5个工作日内，乙方向甲方交纳合同价5%的履约保证金。

履约保证金的退还：合同约定的整体质保期满后三个月，乙方按照合同约定履行合同义务，则甲方将合同总金额的5%的履约保证金无息退还。

履约保证金不予退还的情形：在履约期内，如乙方不履行或不按合同履行约定的义务，履约保证金不予退还。

	33.1
	备选方案
	不接受

	33.2
	需要补充的其他内容

	1）
	增值税专用发票开具说明：

需要开具增值税专用发票的投标人，除具备增值税一般纳税人资格外，还须带上增值税专用发票的开票信息（在税务机关登记的单位名称，税务登记号，地址和电话，开户银行和账号）并加盖该公司财务专用章，到云南招标股份有限公司财务部现场办理发票开具手续。

	2）
	省级政府采购中标人须知：

中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：

1.在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统投标人入库申请。

2.缴纳招标代理服务费。

3.领取中标通知书，并与招标人联系、洽谈采购合同。

	3）
	支持本国产品；

内容：☑适用；□不适用。

	4）
	踏勘： □不组织   ■组织 （踏勘为非强制性要求，投标人可结合自身实际情况，自主选择是否参加现场踏勘，未参加踏勘不影响后续投标及评审结果。）
1.投标人应按照规定的时间地点到本项目现场进行踏勘。

2.采购人对投标人在踏勘过程中产生的一切非正确理解或误解均不承担任何责任。

3.现场踏勘集合地点：昆明市西山区海月路8号；

4现场踏勘时间：2026年9月22日10时00分，请报名成功的各投标人按时到达并及时联系现场踏勘联系人，逾期不候。

5.现场踏勘人员要求：每家投标人只允许委派1位代表参与； 

6. 现场踏勘联系人：王老师；
联系电话：13888201340。
7. 现场踏勘须携带的资料：报名成功的各投标人代表持法人身份证明书原件、法人授权委托书原件（法人踏勘无须提供）、企业营业执照复印件、个人身份证原件。


一、总则

1.招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购“服务要求”所列内容。
3.采购需求

3.1本项目采购需求：见“投标人须知前附表”。

3.2本项目合同履行期限、交付要求、质量标准、交付地点：见“投标人须知前附表”。

★4.合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。
4.1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：1）2024年度至今任意一年度经审计的审计报告及财务报表，财务报表包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（注：非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表）；2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，提供资信证明的还须提供基本开户信息扫描件。备注：投标人可根据自身情况提供上述2项中任意一种证明材料并加盖公章。若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。
4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；

4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件；

4.1.5投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺或证明材料；
4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2投标人须落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，中小企业所属行业为工业（制造业），满足条件的投标人须按要求提供所投标段所有货物制造商的《中小企业声明函》。

4.3本项目的特定资格要求：详见“投标人须知前附表”。

4.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

4.5本项目不接受联合体投标。
5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。招标人或招标代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）
6.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
6.3提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
6.4投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（原件）。
受理质疑部门：

云南招标股份有限公司招标七部电话：0871-65340976

通讯地址：昆明人民西路328号办公楼204室邮编：650106
7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8.招标文件构成

8.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章合同书样式及主要条款

第四章投标文件格式

第五章项目需求
第六章资格评审标准

第七章评标办法

9.招标文件的澄清

9.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.招标文件的澄清或者修改

10.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.2招标代理机构和招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.3招标人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新获取并用于编制投标文件。
10.4投标人应在投标截止时间前及时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
三、投标文件

11.投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“项目需求”）和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12.投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13.投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

13.1.3商务部分；

13.1.4技术部分。
13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。
14.投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15.投标报价

★15.1本项目预算金额见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过预算金额，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价趸船采购建造相关全部费用（船体材料费、船体主要设备购置费、轮机阀件及材料费、轮机主要设备费、电气主要设备费等）、气体费用、电费、低值易耗品、船体铆焊费、轮机安装费、电气安装费、油漆涂装费、工艺设计及放样费、场地租赁费、船舶下水费、安全防护、文明施工及环境保护费、保险费（施工人员、船舶）、试验费、转运费、检测费用及报告、质保费、管理费、利润、税金组成，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作，为包干总价。
15.3运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.4技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括配备技术人员在检测高峰期配合完成检测工作的费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

16.投标货币

16.1投标以人民币报价。
17.投标文件有效期

★17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
20.投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未提供。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21.投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起 5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金的退回方式：1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。
21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。
四、投标文件的提交

22.投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
23.提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知招标人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。
五、开标与评标

25.开标
25.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
25.3开标程序：
开标会由招标代理机构主持，具体流程如下：

（1）招标代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
26.资格审查

26.1开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
27.评标
27.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人及以上单数(技术复杂、专业性强。采购项目通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家)。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。
招标人委派代表参加评标委员会的，要向招标代理机构出具授权函。
27.2评标原则及方法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
27.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.7（适用于综合评分法）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
27.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
27.9若单个标段为非单一产品采购，招标人对于招标文件“第五章规定的核心产品”，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
28.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。
六、中标结果

29.中标人的确定

29.1招标代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送招标人确认。

29.2招标人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30.中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3按政府采购法，采购合同履行中招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.履约担保

32.1中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向招标人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
32.2如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

33.需要补充的其他内容
33.1“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

33.2招标代理机构按以下货物招标收费标准下浮20%向中标人收取招标代理服务费：
	中标金额
（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


备注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
（2）本项目为货物类采购。
其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

34.招标文件编制依据
34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

第三章合同书样式及主要条款

合同条款前附表

	序号
	项目
	内容

	一
	★交货期
	合同签订后按照招标文件及图纸约定范围在6个月内完成本项目的船体建造、设备安装、系统调试、检验验收并交付使用。

	二
	★质保期
	本项目整体质保期为验收合格之日起2年，其中趸船船体结构质保≥10年，执法专属设备质保≥2年。

	三
	质量标准
	符合《内河浮动设施技术规则（2024）》《钢质内河船舶建造规范》等国家及行业现行规范要求及招标文件要求。

	四
	★交付地点
	招标人指定地点。

	五
	★付款方式
	合同签订后十四日内一次性支付合同价款的100%。
注：鉴于甲方系财政拨款单位，甲方因未收到项目财政拨款经费或收到经费但因办理相关支付财政手续造成未能及时向乙方支付合同价款的,不认定为违约，乙方应予谅解并保证正常的提供服务，同时甲方承诺在相关支付、采购手续办理完毕后，及时向乙方支付合同价款。

	六
	★定价方式
	总价包干

	七
	★验收标准
	（1）船舶检验：趸船本体（结构、动力、系泊）通过中国船级社（CCS）检验；  

（2）执法核验：趸船专属执法系统（指挥、办案、防控）通过昆明市公安局专项验收；  

（3）整体性能：趸船满负荷运行测试（供电、执法设备联动）达标。

如若未通过验收标准，甲方有权解除合同，乙方应退还全部合同款项。

	七
	★履约保证金
	合同总价5%

履约保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行或网上银行转账等非现金。

签订合同之日起5个工作日内，乙方向甲方交纳合同价5%的履约保证金。

履约保证金的退还：合同约定的整体质保期满后三个月，乙方按照合同约定履行合同义务，则甲方将合同总金额的5%的履约保证金无息退还。

履约保证金不予退还的情形：在履约期内，如乙方不履行或不按合同履行约定的义务，履约保证金不予退还。

	八
	合同份数
	本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份。


备注：合同封面以政采云打印的封面为准。

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：             （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：
（2） 采购项目编号：            
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

       本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

       若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

       中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

       中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

（10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1） 合同金额小写：                           
                 大写：                           

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（1） 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (
（1） 付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：合同签订后十四日内一次性支付合同价款的100%。注：鉴于甲方系财政拨款单位，甲方因未收到项目财政拨款经费或收到经费但因办理相关支付财政手续造成未能及时向乙方支付合同价款的,不认定为违约，乙方应予谅解并保证正常的提供服务，同时甲方承诺在相关支付、采购手续办理完毕后，及时向乙方支付合同价款。 

(分期付款：        其中涉及预付款的： 无预付款 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                                     

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    (否

    收取履约保证金形式： 银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行或网上银行转账等非现金。
    收取履约保证金金额：签订合同之日起5个工作日内，乙方向甲方交纳合同价5%的履约保证金。 
    履约担保期限：合同约定的整体质保期满后三个月，乙方按照合同约定履行合同义务，则甲方将合同总金额的5%的履约保证金无息退还。

（4）分期履行要求： 
（5）风险处置措施和替代方案： 
4. 合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例： 按国家和行业相关要求执行  (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（乙方提出验收申请之日起3日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       □分期/分项验收： 

（4）履约验收程序： 由甲方按批次订单数量、规格进行验收  
（5）履约验收的内容：按甲方招标文件、乙方投标文件中的技术和商务承诺验收，应当包括每一项技术和商务要求的履约情况。
（6）履约验收标准：
（1）船舶检验：趸船本体（结构、动力、系泊）通过中国船级社（CCS）检验；  

（2）执法核验：趸船专属执法系统（指挥、办案、防控）通过昆明市公安局专项验收；  

（3）整体性能：趸船满负荷运行测试（供电、执法设备联动）达标。 

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：如若未通过验收标准，甲方有权解除合同，乙方应退还全部合同款项。         

5. 组成合同的文件

本合同书与下列文件一起构成合同文件，与本合同具有同等法律效力，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）保密协议

（5）廉政合同

（6）中标（成交）通知书

（7）投标（响应）文件

（8）采购文件

（9）有关技术文件，图纸

（10）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方
	乙方

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体投标。

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无。

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	产品运至甲方指定收货地点后3天内

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	1.负责合同签订后项目实施工作。

2.负责组织成立验收小组，对该项目进行验收并签署验收报告。

3.办理合同款项支付。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	昆明市公安局水上治安分局

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

	第二节

第7.3款
	保险要求
	货物保险由乙方购买并办理

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	本项目整体质保期为验收合格之日起2年，其中趸船船体结构质保≥10年，执法专属设备质保≥2年。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	满足招标文件要求

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	按“保密协议”执行

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后十四日内一次性支付合同价款的100%。注：鉴于甲方系财政拨款单位，甲方因未收到项目财政拨款经费或收到经费但因办理相关支付财政手续造成未能及时向乙方支付合同价款的,不认定为违约，乙方应予谅解并保证正常的提供服务，同时甲方承诺在相关支付、采购手续办理完毕后，及时向乙方支付合同价款。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	当出现以下情况时，甲方有权扣除履约保证金冲抵违约金：

（1）乙方未按合同约定期限提供货物；

（2）乙方提供的货物未达到本合同约定的标准；

（3）乙方提供的货物出现质量问题且未在合同约定期限内更换的。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	合同约定的整体质保期满后三个月，乙方按照合同约定履行合同义务，则甲方将合同总金额的5%的履约保证金无息退还。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	无。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	满足招标文件要求

	第二节

第15.1款
	质量瑕疵的违约责任
	1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.设立7×24小时应急维修服务热线，接到项目单位故障报修后，2小时内响应，昆明市区内2小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大设备故障72小时内修复，确保执法勤务不中断。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 /  ；

（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	1.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议确定，补充协议与本合同具有同等法律效力。


第四章投标文件格式

一、开标一览表
格式1
开标一览表

项目名称：项目编号：

	投标人名称
	投标总报价

（元）
	交货期
	质保期
	质量标准
	交付地点
	投标保证金及形式
	备注

	
	小写：
	
	
	
	
	
	

	
	大写：
	
	
	
	
	
	

	投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

年月日


注：
1.表中“投标总报价”应与 “投标函”中“投标总报价”和 “清单报价汇总表”中“投标总报价”一致。
2.此表应放于投标文件封面后第一页。
二、资格证明文件

格式1：

投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日
经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证（扫描件）。
投标人：（电子签章）
年月日

格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：（投标人全称）的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：（电子签章）

法定代表人（签字）：
签发日期：年月日

	附：
	






	委托代理人姓名：
	

	职务：
	

	身份证号码：
	

	详细地址：
	

	电话：
	


注:1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证（扫描件）。
格式4：
投标人财务状况报告
注：详见“投标人须知前附表”4.1.2款规定。

格式5：
投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

（投标人提供书面承诺或证明材料，内容自拟）
格式6：
投标人依法缴纳税收的证明材料
注：详见“投标人须知前附表”4.1.3款规定。
格式7：
投标人依法缴纳社会保险的证明材料
注：详见“投标人须知前附表”4.1.4款规定。
格式8：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
注：
1、 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
格式9：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （滇池水警码头趸船） ，属于工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子公章）：             
日期：                        
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件：国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，工业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式10：
招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

三、商务部分

格式1：
投标函

致：(招标人名称)
我方仔细研究了（项目名称）（项目编号：）项目投标文件的全部内容，正式授权（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加，并按招标文件规定提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求及要求和投标报价组成表，投标总报价（大写）元，人民币(￥)，在（交货期）。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
9．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
10．（其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：邮政编码：

电话：传真：
开户名称：
开户银行：
帐号：
投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

年月日

格式2：

清单报价汇总表

项目名称：                       项目编号：                      
	序号
	报价内容
	合计（元）
	备注

	1
	船体主要材料
	
	

	2
	船体主要设备
	
	

	3
	轮机阀件及材料
	
	

	4
	轮机主要设备
	
	

	5
	电气主要设备
	
	

	6
	舱室设备配套
	
	注：（1）根据趸船布置图及招标人要求定值舱室设备。
★（2）该部分报价包含定制舱室设备、群众来访接待室、综合指挥室/办公室按面积配置冷热介质输配系统9台，该部分报价不得超过395990元


	7
	其它报价
	
	如有，请列明

	投标总报价（元）=1+2+…+7
	小写：

	
	大写：


注：1、此表“投标总报价”项价格应与“开标一览表”、“投标函”中“投标总报价”一致。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

注：
1、 此表“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

格式2-1：

1.船体主要材料价格组成表
项目名称：                       项目编号：                      
	序号
	名          称
	材质或牌号
	规格
	单位
	数量
	重量
	品牌型号
	投标单价（元）
	小计（元）
	备注

	一、板材
	

	1
	钢板
	CCSA
	t=3mm
	t
	/
	8.01
	
	
	
	

	2
	钢板
	CCSA
	t=4mm
	t
	/
	26.7
	
	
	
	

	3
	钢板
	CCSA
	t=5mm
	t
	/
	36.59
	
	
	
	

	4
	钢板
	CCSA
	t=6mm
	t
	/
	70.66
	
	
	
	

	5
	钢板
	CCSA
	t=8mm
	t
	/
	62.27
	
	
	
	

	6
	钢板
	CCSA
	t=10mm
	t
	/
	2.34
	
	
	
	

	7
	钢板
	CCSA
	t=12mm
	t
	/
	2.7
	
	
	
	

	8
	钢板
	CCSA
	t=14mm
	t
	/
	2.2
	
	
	
	

	9
	花钢板
	Q235A
	t=4mm
	t
	/
	2.44
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	t
	/
	213.91
	
	
	
	

	二、型材
	

	1
	角钢
	
	L63×63×5
	t
	/
	0.95
	
	
	
	

	2
	角钢
	
	L50×32×4
	t
	/
	0.59
	
	
	
	

	3
	角钢
	
	L63×40×5
	t
	/
	4.49
	
	
	
	

	4
	角钢
	
	L75×50×5
	t
	/
	16.81
	
	
	
	

	
	合计
	
	　
	t
	/
	22.84
	
	
	
	

	三、管材
	

	1
	圆管
	无缝钢管
	∅194×5
	t
	/
	3.27
	
	
	
	

	2
	圆管
	无缝钢管
	∅89×5
	t
	/
	0.23
	
	
	
	

	3
	圆管
	无缝钢管
	∅63.5×5
	/
	/
	0.86
	
	
	
	

	4
	圆管
	无缝钢管
	∅42×3.5
	/
	/
	1.4
	
	
	
	

	5
	圆管
	无缝钢管
	∅32×3
	t
	/
	2.41
	
	
	
	

	6
	方管
	
	□150×50×3
	t
	/
	1.47
	
	
	
	

	　
	合计
	
	　
	t
	/
	9.64
	
	
	
	

	四、其他金属材料
	

	1
	圆钢踏步
	
	
	t
	/
	0.1
	
	
	
	

	2
	其它零星材料
	
	
	t
	/
	1.2
	
	
	
	

	3
	不锈钢栏杆 玻璃
	钢化玻璃
	t=12
	m2
	98
	/
	
	
	
	

	4
	不锈钢立柱
	不锈钢
	-14×60
	m
	75
	/
	
	
	
	

	5
	栏杆扶手
	漆面防腐木
	订制
	m
	110
	/
	
	
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	/
	/
	
	
	
	

	六
	油漆
	
	　
	t
	/
	7.4
	
	
	
	

	七
	焊条
	
	　
	t
	/
	6.17
	
	
	
	

	八、内装材料
	

	1
	环保高能毯+铝箔布
	
	t=20mm
	m2
	900
	/
	
	
	
	

	2
	KPB矿物棉板
	
	t=50mm
	m2
	560
	/
	
	
	
	

	3
	复合岩棉板
	
	t=50mm
	m2
	40
	/
	
	
	
	

	4
	铝塑板
	
	t=4mm
	m2
	980
	/
	
	
	
	

	5
	轻钢龙骨
	
	
	t
	/
	5
	
	
	
	

	7
	水泥砂浆
	
	t=3mm
	m²
	600
	/
	
	
	
	

	8
	瓷砖
	
	t=3mm
	m²
	600
	/
	
	
	
	

	9
	格栅顶
	
	t=2mm
	m²
	600
	/
	
	
	
	

	10
	窗套线
	
	
	m
	280
	/
	
	
	
	

	11
	黑钛金线条
	
	
	m
	130
	/
	
	
	
	

	12
	黑钛金饰面
	
	
	m²
	80
	/
	
	
	
	

	13
	黑钛金踢脚
	
	
	m
	260
	/
	
	
	
	

	14
	阻燃橡胶垫
	
	t=10mm
	m2
	20
	/
	
	
	
	

	15
	其它辅材
	
	
	批
	1
	/
	
	
	
	

	九
	固定压载
	标准水泥块
	
	t
	/
	40
	
	
	
	

	十
	外观亮化及装饰
	含室外走道吊顶及亮化等
	
	套
	1
	/
	
	
	
	根据图纸定做

	投标报价（元）=一+二+三+四+五+六+七+八+九+十
	小写：
大写：


注：1、此表“投标报价”项价格应与“清单报价汇总表”中“船体主要材料”的“合计”项一致。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式2-2：

2.船体主要设备价格组成表
	序号
	名          称
	型号及规格
	单位
	数量
	品牌型号
	投标单价（元）
	小计（元）
	备  注

	一、系泊设备

	1
	带缆桩
	DH150   GB/T554-2023
	件
	4
	
	
	
	

	2
	钢索
	∅18   6×37+1770-IWR
	m
	2×50
	
	
	
	

	二、消防及救生设备

	1
	5kg手提干粉灭火器
	MF-5
	具
	13
	
	
	
	

	2
	5kg手提式CO2灭火器
	MTZ-5
	具
	2
	
	
	
	

	3
	9L手提泡沫灭火器
	MPZ9
	具
	2
	
	
	
	

	4
	消防水龙带及箱
	Cb
	套
	5
	
	
	
	

	5
	消防水桶
	　
	件
	4
	
	
	
	

	6
	消防水桶架
	H
	件
	4
	
	
	
	

	7
	钢质砂箱
	A0.03
	件
	6
	
	
	
	

	8
	太平斧
	　
	把
	2
	
	
	
	

	9
	铁扦和铁钩
	　
	件
	1
	
	
	
	

	10
	紧急逃生呼吸装置
	　
	套
	2
	
	
	
	

	11
	船用救生衣
	A型
	件
	22
	
	
	
	

	12
	儿童救生衣
	YTP 型
	件
	2
	
	
	
	

	13
	救生圈
	A
	件
	2
	
	
	
	

	14
	救生圈架
	YG
	件
	2
	
	
	
	

	三、门、窗、盖、梯

	1. 
	玻璃双开门
	1600×2250
	扇
	2
	
	
	
	

	2. 
	船用风雨密单扇铝质门
	B 2200×800-6.1(LO)
参照CB/T 4437-2016
	扇
	1
	
	
	
	

	3. 
	A-0级单扇防火门
	A0 900×2200-6.1(L0)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	4. 
	A-0级风雨密钢质防火门
	750×1750-6.1(LO)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	5. 
	A-30级双扇防火门
	DA30 1200×2200-5.1/6.1
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	6. 
	A-30级单扇防火门
	A30 900×2200-6.1(LO)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	2
	
	
	
	

	7. 
	A-30级单扇防火门
	A30 900×2200-5.1(LO)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	2
	
	
	
	

	8. 
	A-30级风雨密钢质防火门
	750×1850-6.1(LO)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	2
	
	
	
	

	9. 
	A-30级风雨密钢质防火门
	750×1850-5.1(LO)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	10. 
	A-30级风雨密钢质防火门
	900×2000-6.1(LO)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	11. 
	A-30级双开风雨密钢质防火门
	1200×2000
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	12. 
	B-0级单扇防火门
	B0 900×2000-6.0(RI)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	13. 
	B-0级双扇防火门
	B0 1200×2000-5.1/6.1
参照CB/T 3234-2011
	扇
	2
	
	
	
	

	14. 
	C级单扇防火门
	700×2000-6.0(RI)
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	15. 
	A-0级双扇防火门
	A0 1200×2200-5.1/6.1
参照CB/T 3234-2011
	扇
	1
	
	
	
	

	16. 
	玻璃幕墙移窗
	1420×1200(W×H)
	扇
	24
	
	
	
	

	17. 
	玻璃幕墙移窗
	1420×810(W×H)
	扇
	24
	
	
	
	

	18. 
	玻璃幕墙移窗
	920×810(W×H)
	扇
	12
	
	
	
	

	19. 
	玻璃幕墙固定窗
	双层夹胶玻璃t=5+5 mm
	m2
	240
	
	
	
	

	20. 
	金刚网纱窗
	尺寸结合开口订制
	扇
	60
	
	
	
	

	21. 
	钢质小型舱口盖
	B630×630×8-8×250
CB/T3728-2011
	件
	2
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	22. 
	船用水密人孔盖
	BA600×400-8-L
CB∕T 4392-2014
	件
	2
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	23. 
	船用埋入式水密人孔盖
	CA600×400-8-L
CB∕T 4392-2014
	件
	2
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	24. 
	室内钢质结构转梯(带平台)  
	45°
	件
	1
	
	
	
	

	25. 
	钢质组合梯(斜梯+平台)
	Af45°×950
参照CB/T 4564-2025
	件
	3
	
	
	
	

	26. 
	机舱斜梯
	Af55°×750
CB/T833-1998
	件
	1
	
	
	
	

	27. 
	钢质直梯
	B400
参照 CB/T81-1999
	件
	4
	
	
	
	

	四、信号设备

	1
	中国国旗
	　
	面
	1
	
	
	
	

	2
	红旗
	　
	面
	1
	
	
	
	

	3
	手旗
	　
	面
	1
	
	
	
	

	4
	信号灯
	　
	船套
	1
	
	
	
	

	五、其他设备

	1
	避雷针
	BL1-650×25
	件
	1
	
	
	
	　

	2
	LOG及标牌
	左右各一
	套
	2
	
	
	
	　

	4
	抱桩装置
	　
	套
	4
	
	
	
	按图纸自制

	投标报价（元）=一+二+三+四+五
	小写：
大写：


注：1、此表“投标报价”项价格应与“清单报价汇总表”中“船体主要设备”的“合计”项一致。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式2-3：

3.轮机主要设备价格组成表
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	投标单价（元）
	小计（元）
	品牌型号
	备  注

	1. 
	舱底消防总用泵
	型号：65CWZ-8
型式：卧式自吸离心泵
流量：36m3/h
扬程：30m
转速：2950r/min
电机功率：5.5kW
电源：AC380V/50Hz/3P
	台
	2
	
	
	
	1.按技术协议订货。
2.电机、泵、底座配套供应。
3.备件、附件配齐。。
4.进出口配齐压力及真空表。

5.趸船建造完工后提供船用产品证书

	2. 
	污水排放泵
	型号：0.5CWFZ-20
型式：卧式自吸粉碎泵
流量：5m3/h
扬程：20m
转速：2900r/min
功率：2.2kW
电制：AC380V/50Hz/3P
	台
	1
	
	
	
	1.按技术协议订货。
2.电机、泵、底座配套供应。
3.备件、附件配齐。
4.进出口配齐压力及真空表。

5.趸船建造完工后提供船用产品证书

	3. 
	垃圾桶
	型式：防腐材料、带内衬和盖，
可固定
容量：15L
	只
	4
	
	
	
	1.分别标识“厨余垃圾”、“可回收垃圾”、“有害垃圾”、“其他垃圾”。

	4. 
	闸阀
	DN80
	件
	2
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	5. 
	吸入粗水滤器
	DN80
	件
	2
	
	
	
	　

	6. 
	蝶阀
	DN80
	件
	2
	
	
	
	　

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	污水柜玻璃板式液位计
	　
	件
	1
	
	
	
	　

	投标报价（元）=1+2+3+……+8
	小写：
大写：


注：1、此表“投标报价”项价格应与“清单报价汇总表”中“轮机主要设备”的“合计”项一致。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式3：
4.轮机阀件及材料价格组成表
	序号
	名          称
	材质或牌号
	规格
	单位
	数量
	重量(kg)
	品牌型号
	投标单价（元）
	小计（元）
	备  注

	一、管材

	1
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф22×2
	m
	2
	2
	
	
	
	　

	2
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф27×2.5
	m
	12
	18
	
	
	
	　

	3
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф34×3
	m
	45
	103
	
	
	
	　

	4
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф42×3
	m
	6
	17
	
	
	
	　

	5
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф48×4
	m
	12
	52
	
	
	
	　

	6
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф60×4
	m
	286
	1580
	
	
	
	　

	7
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф76×4
	m
	42
	298
	
	
	
	　

	8
	无缝钢管
	20 GB/T8163-2008
	Ф89×4.5
	m
	9
	85
	
	
	
	　

	9
	不锈钢管
	304
	Ф34×2
	m
	18
	29
	
	
	
	　

	10
	不锈钢管
	304
	Ф27×2
	m
	18
	23
	
	
	
	　

	11
	不锈钢管
	304
	Ф22×2
	m
	3
	2
	
	
	
	　

	二、管子附件

	1
	法兰、弯头等
	Q235
	按实船配
	批
	1
	/
	
	
	
	管路系统用

	2
	管子吊架
	Q235
	按实船配
	批
	1
	/
	
	
	
	管路系统用

	3
	紧固件
	　
	按实船配
	批
	1
	/
	
	
	
	管路系统用

	三、阀件

	1
	截止阀
	铸钢
	AS25050 GB/T584-2008
	个
	2
	/
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	2
	截止阀
	铸钢
	BS25040 GB/T584-2008
	个
	1
	/
	
	
	
	

	3
	截止止回阀
	铸钢
	AS25020 GB/T585-2008
	个
	2
	/
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	4
	截止止回阀
	铸钢
	AS25040 GB/T585-2008
	个
	1
	/
	
	
	
	

	5
	截止止回阀
	铸钢
	AS25050 GB/T585-2008
	个
	2
	/
	
	
	
	

	6
	截止止回阀
	铸钢
	BS16065 GB/T585-2008
	个
	2
	/
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	7
	截止阀
	铸铁
	AS6065 GB/T590-2008
	个
	3
	/
	
	
	
	　

	8
	截止止回阀
	铸铁
	AS6065 GB/T591-2008
	个
	4
	/
	
	
	
	　

	9
	截止阀
	不锈钢
	BS25025 CB/T3942-2002
	个
	1
	/
	
	
	
	　

	10
	截止止回阀
	不锈钢
	AS25025 CB/T3943-2002
	个
	1
	/
	
	
	
	　

	11
	球阀
	不锈钢
	DN15
	个
	2
	/
	
	
	
	　

	12
	三联吸入截止止回阀箱
	铸铁
	SS10050/65 GB/T1855-93
	个
	2
	/
	
	
	
	　

	13
	闸阀
	铸钢
	AS10050 CB/T466-1995
	个
	2
	/
	
	
	
	　

	14
	软管接头阀
	钢
	BKS15 CB/T4382-2015
	个
	1
	/
	
	
	
	

	15
	浮球阀
	组合件
	　
	个
	1
	/
	
	
	
	

	四、附件

	1
	座板
	钢
	AS16065G GB/T11693-2008
	个
	2
	/
	
	
	
	

	2
	吸入口
	钢
	AS50S CB/T495-1995
	个
	1
	/
	
	
	
	

	3
	吸入滤网
	钢
	A50 CB*623-80
	个
	6
	/
	
	
	
	

	4
	末端接头
	组合件
	E2-18 CB/T3791-1999
	个
	1
	/
	
	
	
	

	5
	操纵头
	组合件
	A2-18 CB/T3791-1999
	个
	1
	/
	
	
	
	

	6
	生活污水标准排放接头
	Q235A
	BS10040 CB/T3657-2011
	个
	1
	/
	
	
	
	　

	7
	消火栓
	铜
	BS16050H GB/T2032-2018
	个
	5
	/
	
	
	
	　

	8
	空气管头
	组合件
	ES50QT CB20037-2012
	个
	4
	/
	
	
	
	　

	9
	测深头
	钢
	A40 CB/T3778-1999
	个
	3
	/
	
	
	
	　

	10
	甲板漏水口
	钢
	YA50 CB/T3885-2014
	个
	8
	/
	
	
	
	　

	11
	地漏盖
	不锈钢
	　
	个
	4
	/
	
	
	
	　

	12
	可闭百叶窗
	组合件
	600X400
	个
	1
	/
	
	
	
	　

	投标报价（元）=一+二+三+四
	小写：
大写：


注：1、此表“投标报价”项价格应与“清单报价汇总表”中“轮机阀件及材料”的“合计”项一致。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

5. 电气主要设备价格组成表
	序号
	名          称
	型 号 及 规 格
	单位
	数量
	品牌型号
	投标单价（元）
	小计（元）
	备  注

	一、电源设备
	成套供货

按技术协议订货

	1
	交流岸电箱
	AC380V  80A  三相四线制
IP56 含相序指示和断相保护

	套
	1
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

持证满足《内河浮动设施技术规则(2024)》附录4.2条要求

采取防雷措施

	2
	三相稳流稳压充电器
	CDHD-30/24ⅢJ型，输入三相380V, 输出DC24V 30A
	只
	1
	
	
	
	内置于临时应急充放电板内

	3
	免维蓄电池
	6FM-100  100Ah  DC12V
阀控铅酸免维护

	只
	2
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

配玻璃钢箱
两块串联组成一组DC24V 100Ah

	二、配电设备
	成套供货

按技术协议订货

	1
	主配电板
	
	座
	1
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书



	2
	办公设备分电箱
	AC220V PD6-16 16A
三相四线制
	只
	1
	
	
	
	iC65N-C 2P TM开关
三相平衡接线

	3
	照明分电箱
	AC220V PD6-20 10A
三相四线制
	只
	2
	
	
	
	iC65N-C 2P TM开关
三相平衡接线

	4
	舱底消防压载总用泵磁力启动器  
	QCC91-20型 AC380V 5.5kW

	只
	2
	
	
	
	

	5
	污水排放泵磁力起动器
	QCC91-20型  AC380V  2.2kW  
	只
	1
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

	6
	临时应急充放电板
	
	块
	1
	
	
	
	

	7
	信号灯控制单元
	AC220V/DC24V  
　
	块
	1
	
	
	
	集中控制台配套

趸船建造完工后提供船用产品证书

	8

	监控台

	主要含：

1）AC220V/DC24V分电单元
2）火灾报警控制器
3）通用报警单元
4）扩音机
5）甚高频电话单元
6）室外照明分电单元
7）信号灯控制单元
9）泵启停按钮

	台
	1
	
	
	
	

	三、照明设备
	成套供货

按技术协议订货

	1
	LED舱顶灯
	JCY22-2D AC220V 10WX2 IP56
	盏
	18
	
	
	
	　

	2
	LED舱顶灯(带应急灯头)
	JCY22-2ED AC220V 10WX2+DC24V 3W IP56
	盏
	9
	
	
	
	　

	3
	LED蓬顶灯
	JCY17-2 AC220V 40W IP44
	盏
	29
	
	
	
	　

	4
	LED蓬顶灯(带应急灯头)
	JCY17-2 AC220V 40W +DC24V 3W IP44
	盏
	34
	
	
	
	　

	5
	投光灯
	TG21-L AC220V 100W  IP67
	盏
	4
	
	
	
	　

	6
	信号灯
	CXH6-11P  AC220V  65W  IP56
	盏
	4
	
	
	
	红2白1绿1

	7
	亮化装饰
	订制
	船套
	1
	
	
	
	配套电源适配器、接线盒，电源适配器的数量及灯带长度等以实际使用为准

	四、开关、接插件

	1
	舱室开关
	HE-1 AC220V 16A IP22
　
	个
	36
	
	
	
	

	2
	水密开关
	HH302-3 AC250V 10A IP56
　
	个
	7
	
	
	
	

	4
	双联舱室插座
	CZE-1B AC220V 10A
　
	个
	36
	
	
	
	

	五、通信报警设备
	成套供货
按技术协议订货

	1. 
	广播系统 主要含：
	　
　
	　
	　
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

具有航行安全信息接收功能

	2. 
	船用扩音机
	CKY-1Q 100W AC220V/DV24V
含功放及控制部分带话筒嵌入式
	个
	1
	
	
	
	配带广播鞭状天线

	3. 
	号筒扬声器
	YHC25-1  50W  定压120V  IP56
	个
	1
	
	
	
	双填料函

	4. 
	号筒式扬声器
	YHC5-1   5W IP56
	个
	3
	
	
	
	双填料函

	5. 
	防滴式扬声器
	YSP-3 3W IP56
	个
	1
	
	
	
	　

	6. 
	防滴式扬声器
	YSP-0.5  0.5W  IP56
	个
	2
	
	
	
	　

	7. 
	嵌入式扬声器
	YSQ-3  3W  IP20
	个
	6
	
	
	
	

	8. 
	嵌入式扬声器
	YSQ-0.5  0.5W  IP20
	个
	3
	
	
	
	　

	9. 
	壁挂式广播遥控台
	YKQ-1  IP22
	个
	1
	
	
	
	　

	10. 
	舱室接线盒
	JXE-4 AC220V
	个
	1
	
	
	
	　

	11. 
	甚高频无线电话
	IM-330；VHF主单元，电源变换单元，话筒，收发天线，值班天线
	套
	1
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书
满足CMSA《内河浮动设施技术规则》（2024）的要求
按技术协议订货

	12. 
	甚高频收发天线
	鞭状天线   
	个
	1
	
	
	
	　

	13. 
	电源转换器
	输入AC220V
	个
	1
	
	
	
	　

	14. 
	火灾报警系统 
	主要含：JB-QB-2000 地址编码型
	套
	1
	
	
	
	趸船建造完工后提供船用产品证书

成套供货

	15. 
	火灾报警控制器
	JB-QB-2000 地址编码型 AC220V/DC24V
	个
	1
	
	
	
	　

	16. 
	防水手动报警按钮
	HY-M900K+FSH 防水底座 编码型 IP56 具有短路隔离功能
	个
	7
	
	
	
	　

	17. 
	手动报警按钮
	HY-M900K 编码型 IP22 具有短路隔离功能
	个
	4
	
	
	
	　

	18. 
	防水感烟探测器
	JTY-GD-ZM992 ZR02FS防水底座 IP44  带短路隔离底座
	个
	16
	
	
	
	　

	六、综合信息系统

	1
	4G/5G上网设备
	
	套
	1
	
	
	
	

	七、公安系统

	1
	公安政务专网裸纤敷设接入
	千兆政务裸纤，分局机房至趸船，含管线防腐、码头水工布线施工
	项
	1
	
	
	
	一次性施工费，不含年度租费

	2
	公安核心千兆交换机（二层）
	24 口千兆电 + 4 光口，支持公安 802.1X 准入
	台
	1
	
	
	
	二层办公、上层监控汇聚

	3
	公安接入千兆交换机（一层）
	政企公安专用机型
	台
	1
	
	
	
	一层备勤区、甲板监控接入

	4
	内网安全准入网关
	小型框式，公安网边界准入设备
	台
	1
	
	
	
	公安入网验收必备，终端安全管控

	5
	公安网阻燃六类布线 + 配线架
	船舶防潮阻燃线缆、24 口配线架
	项
	1
	
	
	
	全船公安点位布线、防水处理

	6
	千兆政企宽带 + 5G 应急备份开通费
	1000M 政企宽带 + 工业 5G 备份路由开户调试
	项
	1
	
	
	
	一次性开户费，不含年费

	7
	上网行为管理 + 防火墙一体机
	日志留存≥6 个月
	台
	1
	
	
	
	互联网出口安全、上网权限管控

	8
	互联网千兆交换机
	24 口千兆
	台
	1
	
	
	
	办公互联网点位汇聚

	9
	互联网综合布线及防水面板
	阻燃网线、IP65 防水面板

	项
	1
	
	
	
	独立管线敷设，和内网物理分隔

	10
	IP54 防潮 19 寸标准机柜
	机柜，配套 PDU 电源
	台
	1
	
	
	
	内外网设备机柜分区上架

	11
	在线电源系统
	在线机型，配套蓄电池，续航 2h
	套
	1
	
	
	
	网络、监控断电稳压保障

	12
	全船网络防雷及船体等电位接地
	网口防雷、电源防雷、临水接地施工
	套
	1
	
	
	
	滇池临水防雷防静电施工

	八、电缆

	1 
	电缆
	CJ86/SC、CJ86/NC
CHJ86/SC、CHJ86/NC等
	km
	8
	
	
	
	

	2 
	网络电缆
	CAT6
	
	
	
	
	
	

	3 
	电缆托架及其他安装辅料
	
	船套
	1
	
	
	
	

	九、光伏发电系统

	1
	配套电缆
	
	套
	1
	
	
	
	

	十、安保监控系统

	1
	监控系统
	
	套
	1
	
	
	
	8个摄像头

	投标报价：一+二+第三+四+……+十
	小写：
大写：


注：1、此表“投标报价”项价格应与“清单报价汇总表”中“电气主要设备”的“合计”项一致。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式2-4：

商务条款偏离表

投标人须逐条对应投标文件中要求的商务条款条件，认真填写该表。
商务条款是指：招标文件第五章《项目需求》和第三章《合同条款前附表》中所列要求。
项目名称：项目编号：
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有商务条款的要求，无偏离。”
投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

年月日

格式5：
售后服务方案

（格式内容自拟）

格式6：
项目人员配备
（格式内容自拟）

格式6：
认证体系

（若有）
格式6：
业绩
（自拟）

格式7：
投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺
致：招标人名称）
（投标人名称）现对我公司参与的（项目名称）（项目编号：）投标中，所提供的所有投标文件材料的真实性郑重声明如下：
1、我公司参与本项目投标文件所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》、《关于符合本国产品标准的声明函》、技术参数材料等均是真实的。
2、我方投标文件中提供的相关材料满足招标人依照本投标文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的材料不实，我方愿意承担相应的后果。
我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。
投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

年月日

格式8：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系等）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


格式9：
投标保证金缴纳凭证
格式10：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（滇池水警码头趸船）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。
7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交投标人提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。
9.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
10. 若投标人认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。
格式10-1
本国产品支持政策价格评审优惠声明函（按需提供）

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

以下内容仅为示例，各投标人编制投标文件时，请按投标项目实际情况，按上表格式填写。

投标人A参加某货物采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含n（n＞1）种货物，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为82%。则本表应当填写为：

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）（1）

	**采购项目
	82%


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即:X*20%万元。

格式11：

构成投标文件商务部分的其他资料

（若有，内容格式自拟）
四、技术部分
格式1：
技术条款条件偏离表
投标人须逐条对应投标文件中要求的技术要求条款，认真填写该表。
技术条款是指：招标文件第五章《项目需求》中要求的“三、船体要求”、“四、轮机”、“五、电气”技术规范如实、完整、准确地填写该表。
项目名称：项目编号：
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标产品品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	投标产品技术支持资料（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、表中的“序号”应对应该设备在第五章《项目需求》中的序号。
2.1采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料。

2.2采购文件未明确要求的，投标人可提供以下任一形式的证明材料：①制造商官方发布的产品彩页或宣传册或技术规格说明书，须为制造商正式发布的带有制造商名称或logo的资料，不得为投标人自行编写或整理的内容；②制造商官方网站发布的，与所投产品对应的技术资料截图（截图须包含完整网址、产品型号、相关参数页面等可验证信息）；③第三方机构出具的有效的检测/检验报告或试验报告。
3.技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。
投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或电子签章）

年月日

格式1-2：
技术参数响应情况
（格式内容自拟）

格式2：

项目建造方案

（格式内容自拟）

格式5：
生产进度计划
（若有，内容格式自拟）
格式5：
产品质量保证措施
（若有，内容格式自拟）

格式5：
保证措施
（若有，内容格式自拟）

格式6：
构成投标文件技术部分的其他资料

（若有，内容格式自拟）
格式6-1
★承诺函
第五章项目需求
一、货物需求一览表

	序号
	★是否接受进口产品
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数
	是否核心产品
	备注

	1
	否
	滇池水警码头趸船
	1
	艘
	38m钢质警务趸船停泊于滇池B级航区，依托定位桩固定、连通岸基码头，仅作水上公安执法办公，不设厨卫、不承接外船停靠，设计遵循CCS钢质内河船规、内河浮动设施相关检验规则，由ZC船检审图检验。

主尺度总长38m、型宽12m、型深2m，设计吃水0.9m，总吨895；纵骨架式单底单甲板结构，主船体分6个水密舱，主甲板设执法办公区，二层配指挥档案室，顶蓬甲板布置水箱、绿化与信号设备。

船体板材、焊接工艺均满足船级社标准，完工后开展密性试验，钢材除锈达Sa2.5级并配套合规防腐涂装；全船配定位桩，仅少量系泊设备，门窗、梯道、玻璃栏杆按规范设置。

消防、救生器材足额配置，舱室内装采用阻燃无石棉材料；水、电、排污、生活配套全部由岸基经连接浮桥供给，船上无独立生活附属设施。
	是
	


注：1）提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，该标段作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2）本项目中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

二、概述
1.1航区及用途
本船停泊于云南省昆明市滇池水域，紧邻固定公用码头，采用定位桩固定船位，主要用于水上公安执法办公，船上不设卫生间及厨房等设施，且不靠泊其它船舶。

按停泊于B级航区的服务类浮动设施进行设计建造。

1.2设计规范

本船设计时，满足与本船相关的现行国家颁布的各种规则、规范及标准，主要规范及规则如下：

CCS《钢质内河船舶建造规范》(2026)，以下简称“内钢规”；

CMSA《内河浮动设施技术规则》（2024），以下简称“内浮规”；

CMSA《内河浮动设施检验规则》（2024）；

CMSA《船舶吨位丈量规则》（2022）；

CCS《材料与焊接规范》(2025) 及其2026修改通报；

其他规范、规则及相关标准和指导性文件。

本船拟由地方船检部门审图及检验。

三、船体要求

（1）船型、主尺度及性能

1.1船型

本船为单舷、单底、单甲板、纵骨架式钢质趸船，主甲板以上设两层钢质甲板室。

1.2主要尺度

	总    长  Loa
	38.00 m

	水 线 长  Lwl
	36.60 m

	型    宽  B
	12.00 m

	型    深  D
	2.00 m

	设计吃水  d
	0.90 m

	肋    距  s
	0.50 m

	船    员
	2 P

	工作人员
	20 P


1.3浮态及稳性

本船在设计吃水0.9m时，通过固定压载调整，可使船舶基本保持平浮。

完整稳性满足《内河浮动设施技术规则》（2024）对B级航区浮动设施的相关要求。

1.4干舷

本船主甲板为干舷甲板，实际干舷1108mm，满足《内河浮动设施技术规则》（2024）对B级航区浮动设施的要求。

1.5吨位

本船按《吨位丈量规则》（2022）的要求进行估算。

总吨约为895, 净吨约为268。

（2）总体布置

主甲板以上设有两层甲板室，布置详情详见《总布置图》。
2.1舱底

主甲板下设5道横向水密舱壁，将主船体分隔成6个水密舱室。主船体在距中2.0米左右各设置一道纵向桁架。

尾～FR8为尾尖舱；

FR8～FR23为NO.3空舱；

FR23～FR38为NO.2空舱；

FR38～FR53为NO.1空舱；

FR53～FR68为泵舱，布置泵组等设施；

FR68～首为艏尖舱。

2.2主甲板

主甲板首尾各布置两根定位桩，固定船位，四周设有宽约1.0m的通道；FR8～FR68为甲板室区域，一层主甲板室主要布置：办公室、接待室或会议室、大厅、储物间（梯下）、装备室、强电间、弱电间、设备间等。

2.3二层甲板

二层甲板室两舷设宽约0.4m的检修通道，首尾为外部通道区，设玻璃栏杆，FR11～FR65为甲板室区域，二楼主要布置：综合指挥室、档案室、综合办公室及公共茶水区等。FR8～FR11、FR65～FR68装饰格栅内设空调外机安装区。

2.4顶蓬甲板

顶蓬甲板四周设有护栏，中间设有绿值区及重力水箱，并按要求设有桅杆、船名灯等设备。

（3）船体结构
3.1概述

本船结构按照CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）的规定，趸船各项构件尺寸按照A级航区趸船的要求进行设计，本船主体为纵骨架式、单舷侧、单底、单甲板电焊钢结构，船体肋骨间距为500mm。甲板室甲板为纵骨架式，围壁为横骨架式结构。

本船仅靠江舷一侧设置一道半圆型钢质护舷材。

3.2船体结构

所有船体构件尺寸和板厚，均不小于规范规定的要求，船体主要构件将保持连续贯通，确需断开时，需作补偿加强。在重要受力部位适当作局部加强。任何强力构件如遇管道或电缆穿过，设人孔或作它用时，其开孔尺寸均满足规范要求。

外板、甲板及其他强力构件的所有开口均有光滑的圆角。海底阀箱开口，设覆板。本船构件的流水孔、通气孔、骨材通过构件处的切口以及结构节点形式按CB*3183-2013、CB*3182-1983施工。船体结构完工后，油漆之前应进行密性试验，并提供密性试验报告。

3.2.1底部结构

底部结构由平板龙骨、船底板、船底纵骨、龙骨、肋板等构件组成。

3.2.2舷侧结构

舷侧结构由舷侧板、舷顶列板、舷侧纵骨、强肋骨等构件组成。

3.2.3主甲板结构

主甲板结构由甲板板、甲板边板、甲板纵桁、甲板纵骨和甲板强横梁等构件组成。

3.2.4主横舱壁及首、尾封板

主横舱壁及首、尾封板由舱壁板、扶强材、桁材等构件组成。

3.2.5甲板室

甲板室由甲板板、甲板骨架、围壁及其支撑构件组成。

3.2.6结构材料

本船船体结构所采用的材料化学成分、机械性能符合CCS《材料与焊接规范》（2025）及其2026修改通报有关要求。

3.4焊接

本船为全焊接结构船，全船焊接按CCS《材料与焊接规范》（2025）及其2026修改通报要求进行，焊接工艺规程经验船师认可。

所有钢板包括骨架均除锈、表面粗糙度达到有关标准要求，并涂优质防锈漆。所有要施焊的构件表面均清洁、干燥、无屑、无氧化物、无油脂和杂物，所有板材边缘均适当处理和修整。板材处理满足CCS和有关规则要求。

焊材及焊剂均应满足CCS《材料与焊接规范》（2025）及其2026修改通报和相关标准的有关规定。

（4）、舾装设备
4.1锚和系泊设备

按照CCS《钢质内河船舶建造规范》（2026）的要求，并根据实际水域情况对趸船的要求设置相关设备。

本船首尾共采用四根定位桩固定船位，不配置其它锚设备，且不提供船舶停靠，因此结合实际使用需求，仅设置少量系泊设备，详见“船体主要设备明细表”。

4.2门、窗、孔、盖、梯

全船门、窗、孔、盖、梯布置、结构均满足规则及规范的相关要求。

1) 门

下泵舱门为风雨密，其余所有外围壁门均为防风雨型，面漆颜色结合经认可的趸船外观效果图进行涂刷。室内均按需采用装饰门或防火门。

2) 窗

窗型为玻璃幕墙及移窗，且均配窗帘。幕墙玻璃采用钢化玻璃固定连接，与移窗相互配合保证外形美观。
3) 孔、盖、梯

主甲板上首、尾尖舱设置舱口盖，其余设置人孔盖。主甲板下泵舱设1部钢质斜梯，其余舱室钢质舱口盖下全部设钢质直梯，主甲板通向二层甲板设2部室外带平台斜梯和一部室内转角平台梯，二层甲板通向顶蓬甲板设一部带平台斜梯。

4.3栏杆
本船主甲板栏杆高1000mm，顶蓬甲板设有围栏+栏杆的组合，栏杆材料均采用无缝钢管。
二层甲板设玻璃栏杆，立柱采用不锈钢扁钢配合固定玻璃组件。

4.4消防及救生设备

本船消防及救生设备均按“内浮规”的相关要求进行配备。

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1. 
	5kg手提干粉灭火器
	MF-5
	具
	13
	带灭火器架

	2. 
	5kg手提式CO2灭火器
	MTZ-5
	具
	2
	带灭火器架

	3. 
	9L手提泡沫灭火器
	MPZ9
	具
	2
	带灭火器架

	4. 
	消防水龙带及箱
	Cb
	套
	5
	配20米水龙带,Φ16直流/水雾两用水枪

	5. 
	消防水桶（半圆桶）
	
	件
	4
	

	6. 
	消防水桶架
	H
	件
	4
	

	7. 
	钢质砂箱
	A0.03
	件
	6
	

	8. 
	太平斧
	
	把
	2
	带太平斧架 F

	9. 
	铁扦和铁钩
	
	件
	1
	

	10. 
	紧急逃生呼吸装置
	
	套
	2
	

	11. 
	船用救生衣
	A型
	件
	22
	

	12. 
	儿童救生衣
	YTP 型
	件
	2
	

	13. 
	救生圈
	A
	件
	2
	1只带救生浮索，1只带自亮灯

	14. 
	救生圈架
	YG
	件
	2
	


4.5舱室设备

各工作舱室均预留网线接口、电源插座。

舱室配套设备一般为标准型，根据趸船特殊性进行定制，并经确认。舱室配套设备均不得采用硝酸纤维易燃物为基体的油漆，表面颜色需经确认。舱室内电气设备见电气专业，舱室设备配备最终需经认可。具体配置场地为：群众来访接待室、办公室（2间）、综合指挥室、档案室、茶水区、综合办公室等。
4.6舱室绝缘及内部装饰

装修材料应满足“内浮规”的相关要求，所有装饰及内衬材料均为阻燃或不燃材料，且燃烧均不会产生有毒气体，并提供船检证书和无石棉证明。

内装设计结合整体布局，进行顶层设计，贴合外观主题，装修装饰以简约、舒适为标准，充分考虑美观、实用、创新及经济性等因素，展现出本船时尚、简洁的特有气质。有隔热要求结构向无隔热要求结构过渡时，有隔热要求结构向无隔热要求结构延伸450mm。装饰应由装饰公司进行设计，且最终样式需征得船东确认。

主要处所初步装修方案如下：

天花采用50系列1.2mm轻钢龙骨做架，格栅板形式装饰，突显简洁明快，工业风。

围壁采用象牙白铝塑板进行装饰，独立隔断采用复合岩棉板。

地面基层敷设水泥，面铺白色瓷砖，配黑钛金踢脚线。
4.7油漆及其他

所有主要金属材料（板材、型材）在使用前均进行校正及预处理，钢材经表面预处理后，表面光洁度达到GB/T 8923.1-2011《钢材表面除锈等级》规定的Sa2.5标准，验收合格后立即涂上车间底漆，其厚度至少为20微米。

在涂装之前，钢板表面除应进行预处理外，还应采用有效的方法清洁处理，确保所有表面干净而没有沙和灰尘，彻底清除铁锈、氧化层、油污、酸钙及焊渣等一切杂物。

所有仪器、仪表、玻璃板、标签牌、橡胶垫等不需要涂装的部位，在油漆工作时应仔细保护，飞溅的污点须清除掉。

对于施工过程中破坏的涂层，应第二次除锈、涂漆。

船舶主要部份的面漆颜色应经认可。

二次除锈的等级和要求，按油漆制造厂规定。

底层防锈漆采用不同的易于识别的颜色，所有尖边，小孔边缘，如切角切口，流水孔等及火焰切割的自由边缘在油漆前要打磨光滑。

涂料的化学成份应与铝合金相适应，其中不得含有铜、铅、汞或其他能导致铝合金产生电化学腐蚀或其他类型腐蚀的成份。拟用于防止电化学腐蚀的绝缘涂料，不得含有石墨或其他导电材料。

（5）附属设施

本船紧邻码头岸基，并通过钢联桥的进行连接，岸基配套相应的卫生及生活设施，趸船上不做另设。

本船通过四根定位桩固定船位，桩体结构满足稳船基本需求。

水、电、排污等均通过该浮桥处由岸基提供，与岸基设计接口为船岸浮桥连接处。

四、轮机要求
（1）主要机械设备

1.概要
所有机械设备及系统的设计、安装均按《内钢规》和《内浮规》要求进行。

本船用水、用电均由岸上管网接入。

本船轮机主要设备均选用国产产品，持有船检证书。
2.主要机械设备

本船主要机械设备参数如下：

	序号
	名称
	数量
	参数
	备注

	1
	舱底消防总用泵
	2台
	36m3/h，30m
	

	2
	污水排放泵
	1台
	5m3/h，20m
	


3.泵舱布置

本船泵舱位于FR53～FR68肋位，长7.5m，宽12m。泵舱首部设有通往主甲板的梯道。

舱底消防总用泵、污水排放泵等按便于维护保养原则，集中布置。

在机舱后壁左、右舷各设置有1套海水阀箱，由海水总管相连，供水泵抽吸舷外水。
（2）船舶系统
1.舱底、消防系统
本船泵舱布置电动卧式自吸离心舱底消防总用泵2台，可用于抽排全船各底舱的舱底水，也可从海水总管吸水供消防等。

各水密排水分舱设一只舱底水支吸口和一根舱底水支管。各舱舱底水由舱底消防总用泵排出舷外。

本船消防水可由舱底消防总用泵抽吸江水提供，主甲板、二层甲板，均在适当位置设置消火栓，并配消防水带、消防水枪和水龙带箱。消火栓的布置，可保证任何受保护部位至少有两股不是同一消火栓射出的水柱可以到达，而且其中一股仅用一根消防水带。
在消防管路最低处设置有泄放阀。舱室外的消防水管进行绝热包扎。

2.供水系统
本船在顶蓬甲板设置重力水箱一只，船上的生活用水由岸上管网接入重力水箱，通过重力供至茶水区和拖把池。
3.疏排水系统
本船顶蓬甲板设有漏水口，二层甲板设有流水槽，甲板积水通过漏水口、流水槽和疏水管引至底舱，从舷侧排出。主甲板积水通过甲板梁拱自然流出。

4.注入、透气、测量

本船所有封闭底舱、水柜和海水箱均设置有透气管，透气管引至主甲板上的开敞处所，透气管的截面积和高度均满足规范要求。

污水柜设液位计，其他不易观察的底舱均设有测深管，并在测深管下端正对的船底板上加焊Ø80×5mm的防护钢板。

5.通风系统

泵舱采用自然通风。在主甲板左舷机舱梯道舱壁上，设有可手动关闭的钢质百叶窗，其可能进水点高出甲板400mm。

6. 冷热介质输配系统

群众来访接待室、综合指挥室/办公室按面积配置冷热介质输配系统进行温度调节。制冷剂采用环保型制冷剂。
7.防污染系统

7.1防止油污染

本船无燃油、液压油设备，不存在油液滴漏风险。
7.2 防止污水污染

在泵舱设1只污水柜玻璃板式液位计，用以收集存储茶水区洗池和拖把池的污水，同时设1台电动污水排放泵，通过该泵定期排往岸上的接收设施处理。主甲板上设有生活污水标准排放接头。
7.3 防止垃圾污染

本船设垃圾桶4只，每只容积15L。垃圾桶应带有足够强度的内衬和盖子，其在船上的放置应能防止船舶摇晃时发生倾覆。垃圾桶应位于通风良好的位置，并应尽可能远离居住、餐厅、厨房等处所，其布置不应对人员通过、逃生等造成不利影响。4只垃圾桶分别按“厨余垃圾”、“可回收垃圾”、“有害垃圾”、“其它垃圾”加上图示和颜色等标识。垃圾分类收集，定期送至岸上处理。

船上设置垃圾告示牌以便船上人员知道关于船舶垃圾处理的规定。告示牌的规格、内容及安装位置符合当地海事局的有关规定。

船上备有一份垃圾管理计划，该计划对垃圾收集、储存、处理提供书面程序，且指定负责执行该计划的人员。

船上备有一份经当地海事局签注的垃圾记录簿，以记录每次排放作业情况。

7.4 防止空气污染

本船手提式灭火器等禁止使用含有消耗臭氧的物质。

（3）管路及阀附件
1.一般要求
所有管路、阀门、旋塞、法兰、螺栓螺母及其他附件必须符合GB\CB\YB或相应的标准。

管路的连接形式通常采用法兰连接，一般管径在DN20mm以下用螺纹接头或卡套接头；DN20mm以上用法兰连接。为方便修理，一般少采用套管。所有法兰焊接必须采用双面焊。

管路敷设中根据需要设置一定数量的放气和放水旋塞，以排出管路中的空气和水。

根据管路的直径大小和管子的长短，在管路中设置足够数量的管架和管夹以牢固的固定管子，以防管子震动。

管路布置中允许使用法兰盲板，以使两个系统在单独使用时隔离开，但应尽可能少用。

对于需要镀锌的管路，原则上应在管子与法兰焊接后进行。但是在下列情况下镀锌需要焊接，则在焊接后涂以富锌漆；在船上装焊的套管焊接接头；船上通舱管件的中间法兰焊接。连接不同直径的管子时，可采用异径接头或异径法兰。

钢管和铜管的弯曲半径应满足规范要求，管子拥挤的地方可使用预制弯头。

管路应尽可能使用订货长度。

根据管路的用途，管路的壁厚应符合规范要求。

管路应尽可能不设置在配电板上方和前、后面。如不可避免时，则应设置有效的保护措施，并取得船东和船检的同意。

管路通过水密甲板或舱壁时，应采用水密的通舱管件；通过箱型梁时必须安装套管。

管路在弯管和法兰焊接后必须根据规范的要求进行水压试验，在船上安装后应进行系统密性试验，有缺陷的管子必须及时更换。

管子在安装前必须进行清洗。

管路敷设时应尽可能直线布置，使其弯头数量尽量减少。管路中注意尽量避免形成气塞或低凹，否则应在此处设置放气考克或螺塞。

管系布置应考虑由于热膨胀和船体变形所引起的附加应力，一般管路的膨胀和收缩可由其它类型的膨胀接头或弯头来补偿。

露天的消防水管、供水管，进行防冻保护。

所有管路应按照其用途根据GB标准的规定缠绕色带，以便识别。
2.阀件附件
管子阀件、附件等都应有标明用途或走向的铭牌。

装在船舷的阀件或旋塞，应装在特制的船侧座板和短管上。船侧接管应按船厂制造标准制造。海水箱进口安装可拆式热镀锌隔栅。

管路应配有适合的支撑以防振动。所有管子支架按照CB/T3780-1997标准设置。

3.管子材料
本船管子材料见下表：
	序号
	系 统 名 称
	材  料

	1
	舱底、消防水管
	无缝钢管镀锌

	2
	水舱注入、透气、测量管
	无缝钢管镀锌

	3
	全船供水管
	304不锈钢管

	4
	甲板疏排水管
	无缝钢管镀锌

	5
	生活污水管
	无缝钢管镀锌


五、电气要求
电气设备的选型、系统设计、建造、安装、试验均应满足规范和规则。主要电气设备及材料应为船用产品，并经验船机构的认可。

电气设备应根据其工作场所选择相应的防护型式，以防止外来物体和水进入。

电气设备的外壳防护型式，应符合《法规》、《规范》及GB4208《外壳防护等级（IP代码）》的规定。

（1）电制及其基本参数 

主电源采用交流，50Hz三相四线系统。

动力设备采用AC380V、50Hz交流三相三线系统。

主照明设备、生活办公设备等采用AC220V、50Hz单相双线系统。

信号灯、船内通信报警设备、无线电设备等主电源采用AC220V 50Hz单相双线系统，备用电源采用DC24V双线绝缘系统。

临时应急电源采用DC24V双线绝缘系统。

（2）电源设备

2.1主电源

由码头提供满足国家质量标准要求的50Hz中性点接地的三相四线岸电电源，依据本船用电负荷和现场实际情况，设置岸电电缆，岸电电缆接入岸电箱，再接入主配电板内。

2.2交流岸电箱

本船在主甲板配电间设岸电箱一只。岸电箱内有相序指示，手动相序转换装置、断相保护和负载短路保护等。
船电与岸电之间用插头和插座连接，岸电电缆采用柔性电缆，并在船舶艉部左右舷设有连接铜排，与岸上等电位装置进行连接，岸电电缆长度不少于300m，实际根据现场设计确认。
船电和岸电之间应通过插头和插座连接。插头和插座的设计应确保不会出现不正确连接，并且确保不能带电插拔。插头、 插座应满足公认的标准。

码头的岸电连接控制处与船舶岸电连接控制处之间设有对讲机进行通讯。

2.3蓄电池

本船设一组蓄电池作为临时应急电源，由2块阀控铅酸免维护蓄电池串联组成，DC24V， 100Ah，当主配电板失电时供全船的临时应急照明、信号灯、报警设备用电。

2.4充电装置

在临时应急充放电板内设输入AC380V，输出DC24V 20A充电器1台，用于对临时应急蓄电池组充电。

（3）配电系统

3.1主配电板

在配电间设主配电板一座，防滴壁挂式，钢质结构。面板设有船用交流电压表、电流表、测量转换开关、按钮、指示灯；岸电主开关具有过电流长延时，短路瞬时保护；负载设有380V、220V分路开关。电气设备的安装、接线及维修均在板前进行。

3.2临时应急充放电板

设临时应急充放电板一块。面板上设有F96系列直流电压表、电流表、绝缘检测表、按钮、指示灯等；下面板设有负荷开关。当主电源失电时，临时应急照明自动投入供电。

3.3集中控制台

在设备间设集中控制台一座，钢质结构。主要装有如下设备：

火灾报警控制器；

扩音机；

甚高频无线电话；

遥控按钮；

应急切断按钮等。

视频监控系统

3.4分电箱

本船设置三相四线制照明分配电箱等。

分电箱内选用微型空气断路器作为过载和短路保护。

3.5动力设备

除非另有说明，所有的电动机都是船用电动机。除了功率等于或小于0.5kW的电动机可以根据制造厂标准采用单相或三相AC220V外，所有的电动机都是AC380V，3PH。一般情况下，电动机的安装应易于维修，在泵舱内尽量避免安装在花钢板下。

一般电动机外壳的防护形式如下：

在露天放置的电动机为防水式（IP56），在泵舱及类似场所的电动机为全封闭式（IP44）。在居住舱室区域和其他干燥场所的电动机为防滴式（IP22），一般来说电动机采用“B”或“F”级绝缘。

（4）照明系统

4.1正常照明 

泵舱设AC220V、2×10W IP56舱顶灯，部分灯具内带DC24V低压灯头。

甲板舱室设AC220V、2×10W IP44舱顶灯，部分灯具内带DC24V低压灯头。

4.2投光灯

艏艉及船中栈桥处设AC220V，100W投光灯3只。

（5）信号灯

设备间集控台设信号灯控制板1块，嵌入式。信号灯配备如下：2红，1白，1绿。

（6）通信报警设备

扩音机，120V，100W带话筒，置于设备间集中控制台，设25W高音扬声器1只装于顶蓬甲板上，作对外喊话用，指挥室设置遥控台。

集中控制台设甚高频无线电话1套。

火灾报警系统

设地址编码型火灾报警系统1套，其控制器装在设备间集中控制台内，火警按钮布置于起居处所、通道出入口等处所，同时在泵舱、办公室、配电间等处设感烟式火灾探测器。

视频监控系统

本船配有视频监控设备一套。本系统包括摄像头、监视器、控制器。在设备间通过控制台控制摄像前端的开启、关闭，镜头的聚焦、变倍，控制监视器中监视画面的单画面切换显示和多画面分割显示，并能有效保存监视数据。

摄像头的数量约为8只，分别安装在顶蓬甲板艏、艉端；主甲板大厅及内梯道间。

（7）公安系统

本船配备一套公安系统配套设备，含网络交换机、防火墙、网口面板、机柜、在线电源系统等。

（8）电缆、接地及避雷

本船电缆除随机配套及专用电缆外，动力及照明设备电缆一般采用CJ86/SA型；需在失火状态下维持工作的设备电缆采用CJ86/NC耐火电缆；通信电缆采用CHJ86/SA型，部分为CHJ86/NC耐火型；岸电电缆采用CEFR型；同轴电缆采用SYWV-75-7/5型；网络线采用6类专用网络线。

所有电缆上船安装，均应按照规范及“船用电缆敷设工艺CB/T3908-2007”的要求进行；另安装在天花板顶部的电气设备都需要预留电缆或设备的检修口。

电气设备的设计、制造、安装、试验均应满足上述规范、规则及“船用电气设备安装工艺CB/T3909-2019”等国家标准相关要求，并按要求提供船检证书。

电气设备接地及避雷均应满足规范要求。

六、商务要求
1、交货期：合同签订后按照招标文件及图纸约定范围在6个月内完成本项目的船体建造、设备安装、系统调试、检验验收并交付使用。
2、验收标准
（1）船舶检验：趸船本体（结构、动力、系泊）通过中国船级社（CCS）检验；  

（2）执法核验：趸船专属执法系统（指挥、办案、防控）通过昆明市公安局专项验收；  

（3）整体性能：趸船满负荷运行测试（供电、执法设备联动）达标。
如若未通过验收标准，甲方有权解除合同，乙方应退还全部合同款项。
3、人员要求
（1）配置项目经理1名（具备内河公务船舶建造项目管理经验）、技术负责人1名（船舶高级工程师）、质量负责人1名、安全负责人1名、造价负责人1名，全面负责项目统筹、技术、质量、安全、投资全流程管控。

（2）现场作业层：设置船体建造组、机电管系安装组、舾装内装组、陆域供电设施组、后勤保障组，所有特种作业人员（船用焊工、高压电工、探伤工等）100%持对应资格证书上岗，严格对应各分项工程配置作业人员。

4、资源配置计划
人力资源配置：根据实施进度分阶段进场，船体建造高峰期配置持证船用焊工20名、管钳工8名、船用电工6名、涂装工8名、探伤工2名；陆域工程配置持证高压电工4名、土建施工员2名、普工8名；所有人员进场前完成三级安全教育与技术交底。

机械设备配置：配置数控等离子切割机、20t门式起重机、船用二氧化碳保护焊机、超声波探伤仪、高压无气喷涂机、液压挖掘机、电缆敷设机、高压试验设备等核心机械，所有设备进场前完成检修保养，确保性能完好，完全匹配各分项工程需求。
5、质保期范围与期限：
（1）整体质保期限：本项目整体质保期为验收合格之日起2年；

（2）其中趸船船体结构质保≥10年，执法专属设备质保≥2年。
质保范围：覆盖全部采购内容，包括船体结构、舾装设备、管系系统、电气系统、执法专属系统、陆域供电设施的全部内容与设备材料，以及设计、安装、调试的全部技术服务内容。

6、质保期专项服务措施

日常巡检服务：质保期内，每月安排船舶、电气、信息化专业技术人员，对趸船船体、机电设备、执法系统、供电设施开展1次全面巡检，重点检查船体焊缝、防腐涂层、系泊设备、电气系统、执法设备运行情况，出具正式巡检报告，及时发现并免费处理潜在质量隐患。

应急维修服务：设立7×24小时应急维修服务热线，接到项目单位故障报修后，2小时内响应，昆明市区内2小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大设备故障72小时内修复，确保执法勤务不中断。

人员培训服务：质保期内，免费为昆明市公安局水上治安分局执勤民辅警、运维人员开展3次专项操作培训，内容包括船体日常检查、设备操作规范、简单故障处置、应急处置流程，确保使用人员熟练掌握设备操作与日常维护技能，培训后发放操作手册与培训证书。

备品备件服务：在项目现场配备专用备品备件库，储备设备的易损件、常用配件，包括灯具、密封件、阀门、电缆接头、灭火器耗材等，在质保期内免费更换；核心设备与原厂签订应急供货协议，确保故障配件48小时内到场供应。
★7、投标人应承诺，趸船建造完工后，除提交船舶法定建造证书外，还必须提供船体、轮机、电气等主要设备对应的船用产品证书。

附件：《总布置图》
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第六章资格评审标准
依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若资格审查不合格，则不进入到下一步符合性评审，若符合性审查不合格，则不进入到下一步详细评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

	评审程序
	评审内容及标准

	资格评审标准
	1.投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

	
	1.2
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：1）2024年度至今任意一年度经审计的审计报告及财务报表，财务报表包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件），根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（注：非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表）；2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明，提供资信证明的还须提供基本开户信息扫描件。备注：投标人可根据自身情况提供上述2项中任意一种证明材料并加盖公章。若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

	
	1.3
	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）。

	
	1.4
	1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2025年8月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；
1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2025年8月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（注：成立未满3个月的投标人提供自成立以来的相关缴款证明或情况说明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。

	
	1.5
	投标人必须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	1.6
	法律、行政法规规定的其他条件。

	
	2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，中小企业所属行业为工业（制造业），满足条件的投标人须按要求提供所投标段所有货物制造商的《中小企业声明函》。

	
	3.本项目的特定资格要求：

	
	3.1
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	
	3.2
	投标人未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（政府采购不良行为记录）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以开标结束后工作人员对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。

	
	3.3
	投标人需具备省级以上（含省级）行业主管部门颁发的二级Ⅲ类以上（含二级Ⅲ类）钢质一般船舶生产企业生产条件资质证明，或具有相关职能部门或行政主管单位出具的船舶制造资格认可证明资料

	
	3.4
	本次招标不接受联合体投标。


第七章评标办法

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	符合性评审标准
	保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	投标文件格式
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	报价不超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	清单报价
	投标人提供的《清单报价汇总表》表中各分项下（船体主要材料、船体主要设备、轮机阀件及材料、轮机主要设备、电气主要设备）的“序号、项名称、材质或牌号（型号）、规格、单位、数量/重量”需与清单报价汇总表中内容保持一致，清单报价完整，不得缺项漏项，不得随意删减。否则按不实质性响应招标文件要求处理。

	
	
	实质性条件
	实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他要求
	投标文件不含有招标人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.2.1
	分值构成

（满分100分）
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、业绩及服务能力部分3项评分因素的汇总得分；

（1）投标报价F1：30分；
（2）技术部分F2：43分；
（3）业绩及服务能力部分F3：27分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.2.2（1）
	投标报价

F1

评分标准
	投标报价评分计算公式

（满分30分）
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的有效投标报价。

注：
1、在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。
2、根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除。

2.1、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

2.2、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。

3、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，将对政府采购评审中出现异常递交投标（响应）的投标报价进行审查，具体情形及内容详见本章3.1.4的要求。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.2.2（2）
	技术部分F2评分标准
	技术指标响应评审评分

（满分9分）
	1.根据投标文件对招标文件第五章项目需求：“三、船体要求”的响应程度进行评分：

整项技术要求视为一条技术指标，若技术要求所对应的任意指标出现不满足招标文件要求的，扣3分。

2.根据投标文件对招标文件第五章项目需求：“四、轮机要求”的响应程度进行评分：

整项技术要求视为一条技术指标，若技术要求所对应的任意指标出现不满足招标文件要求的，扣3分。

3.根据投标文件对招标文件第五章项目需求：“五、电气要求”的响应程度进行评分：

整项技术要求视为一条技术指标，若技术要求所对应的任意指标出现不满足招标文件要求的，扣3分。
注：以上评审标准根据投标人提供的“技术条款条件偏离表”中填写的偏离情况进行评审。

	
	
	项目建造方案（满分15分
	根据投标人提供的项目建造方案进行评审：内容包括但不局限于①通用工艺（焊接工艺（方法、顺序、质量）等）、②工艺控制（技术交底，工序衔接等）、③防腐处理等3个方面进行阐述，单项服务能力工艺方案满分5分、共计15分，评分细则如下：

第一档次[5分]：对单个工艺方案阐述完整（对单个工艺方案的工作目标、项目管理的难点分析及解决对策均有描述）且符合项目实际，方案内容全面、完整、科学、合理、可行且有针对性。

第二档次[3分]：对单个工艺方案有阐述（对单个工艺方案的工作目标、项目管理的难点分析及解决对策均有描述）且符合项目实际，但方案内容不全面或无针对性。

第三档次[1分]：对单个工艺方案内容不全面或制定的单个工艺方案不符合项目实际。

第四档次[0分]：未制定对应服务工作的单个工艺方案的不得分。

	
	
	生产进度计划（满分9分）
	根据投标人的提供的生产进度计划进行评审：内容包括但不局限于①项目的总体安排（包含准备、加工、装配、检验）、②进度节点、③保障措施（资源、技术、应急、原材料、设备故障等突发情况，确保按期交货）等3个方面进行阐述，单项服务能力实施方案满分3分、共计9分，评分细则如下：

第一档次[3分]：对单个服务方案阐述完整（对单个服务方案的工作目标、项目管理的难点分析及解决对策均有描述）且符合项目实际，方案内容全面、完整、科学、合理、可行且有针对性。

第二档次[2分]：对单个服务方案有阐述（对单个服务方案的工作目标、项目管理的难点分析及解决对策均有描述）且符合项目实际，但方案内容不全面或无针对性。

第三档次[1分]：对单个服务案方案内容不全面或制定的单个工艺方案不符合项目实际。

第四档次[0分]：未制定对应服务工作的单个服务方案的不得分。

	
	
	产品质量保证措施
（满分6分）
	评委根据投标文件中提供的产品质量保证措施综合评审（包括但不限于建立完善的质量管理体系；全流程管控（原材料验收、工序管控、成品检验等）；质量监督考核机制等）。

（1）建立完善的质量管理体系；

（2）全流程管控（原材料验收、工序管控、成品检验等）；
（3）质量监督考核机制
以上3项内容科学合理、完整具体，有针对性和可行性，完全满足招标人相关规定及实际情况的，每项2分，共6分，否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。

1）以上内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2分。

2）以上内容简略，不明确、不具体的每项扣1分。（缺陷是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种不利于本项目目标实现的情形）。

	
	
	保障措施
（满分4分）
	评委根据投标文件中提供的保障措施综合评审（包括但不限于安全保障措施；文明施工及环境保护措施等）。

（1）安全保障措施；

（2）文明施工及环境保护措施；
以上2项内容科学合理、完整具体，有针对性和可行性，完全满足招标人相关规定及实际情况的，每项2分，共4分，否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。

1）以上内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2分。

2）以上内容简略，不明确、不具体的每项扣1分。（缺陷是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种不利于本项目目标实现的情形）。

	3.2.2（3）
	服务及业绩能力部分F3评分标准
	售后服务方案（满分6分）
	评委根据投标文件中提供的售后服务方案及相关证明材料等综合评审（包括但不限于故障处理；技术支持；售后服务应急响应时间等）。

（1）故障处理。

（2）技术支持。

（3）售后服务应急响应时间。

以上3项内容科学合理、完整具体，有完备的保障措施，有可行性，完全满足招标人实际需求的，每项2分，共6分，否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。

1）无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2分；

2）以上内容简略，不明确、不具体的每项扣1分；（缺陷是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种不利于本项目目标实现的情形）。

	
	
	项目人员配备（12分）
	1.拟派项目组人员配置（满分6分）
针对投标人的人员团队组成进行打分，内容包括但不限于：人员配置针对项目、职责清晰、分工明确、经验丰富、专业齐全、搭配合理。
上述6项内容均提供了详尽描述的得满分6分；针对上述6项内容，每有一个缺项扣1分，每有一处缺乏完整性、合理性的扣0.5分，分数扣完为止。
2.人员证书（满分6分）
（2）技术负责人（2分）

除项目负责人外，拟派技术人员具有高级工程师（船舶类）的，得2分。

（3）拟派项目组成员（除项目负责人和技术人员外）（4分）

除项目负责人和技术人员外，拟派项目组成员中具有特种作业人员证书的，有一个得0.5分，本项最多得4分。
注：以上人员一人多证不可重复得分，项目组人员须为本单位在职人员，需在投标人单位缴纳社保（本单位在职人员不包括兼职、外聘、退休人员），需提供投标截止前 3个月内任意一个月的投标人为项目组人员缴纳社保的证明材料，未按要求提供证明材料的该项得0分。

	
	
	业绩
（满分9分）
	投标人自 2023年1月1日至今承接过类似建造项目的，每一个得1分，本项最高得9分（提供有效的合同原件扫描件加盖公章，未按要求提供不得分。时间以合同签订日期为准）。


1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务、节能环保产品的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先的顺序推荐中标候选人。
1. 政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。

2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


2.5 本国产品支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，投标人提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。
2.5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

2.5.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.5.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.4 评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
★3.1.4（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价,见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果
4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.3评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向招标人或招标代理机构书面说明情况，招标人或招标代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。




