[bookmark: _Toc56183271]采购需求一览表
		
	包号
	采购内容
	数量
	简要技术要求

	001
	会议室大屏幕系统
	1
	详见技术要求



注1：除设备材料供货外，投标人还须负责上述软件、硬件的安装、调试、测试、验收等所必须的全部工作，费用包含在投标总价中。
注2：项目中的全套技术资料、附件、辅材等正常使用所必需的组件，无论在技术需求中是否加以说明，均应全部提供。
注3：以上内容为一个完整的包，须对所有内容进行投标，不允许拆包投标,评标、授标以包为单位。采购需求详见第五章技术要求。

注1：本章技术要求内容中带有“★”标记的条款，投标人应完全满足并在投标文件中逐条应答。未逐条应答，将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。投标人需将应答逐条填在“★”标记条款和“▲”标记条款详细应答表中。
注2：本章技术要求内容中带有“▲”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“★”标记条款和“▲”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。
注3：对“★”标记条款和“▲”标记条款的详细应答不宜简单的用“满足”、“无偏离”等概括，应针对相关规格要求对投标产品做出具体描述。如另有说明，请提供索引页码。
“★”标记条款和“ ▲”标记条款详细应答表
（格式供参考）
	[bookmark: _Toc489861194][bookmark: _Toc487791283]注1：本表是对招标文件第五章“★”和“▲”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，应以本表内容为准；
注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；
注3：如“★”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

	序号
	名称
	“★”标记条款和“ ▲”标记条款
	详细应答

	1
	LED显示系统
	★由于现有场地限制：
要求LED屏尺寸：宽度≥4.2米，高度≥1.68米；整屏分辨率≥3360点 * 1350点， 像素间距≤1.25mm；提供所投LED显示屏CCC证书；
	

	2
	
	▲信号连接器：单元自带HDMI接口，标准化HDMI传输技术，提供检测报告证明；视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°，提供检测报告证明。
	

	3
	
	▲灰度等级16bit；支持低亮高灰功能，100%亮度时bit；20%亮度时14bit。提供检测报告证明。
	

	4
	
	▲具备节能技术，达到节能的效果。（须提供节能证书）
	

	5
	
	▲满足7ⅹ24小时连续工作无故障,MTBF≥100000小时。
	

	6
	
	▲产品峰值功耗≤600W/㎡，产品平均功耗≤250W/㎡。
	

	7
	
	▲显示单元平整度：≤0.1mm提供检测报告证明。
	

	8
	
	▲亮度均匀性≥98%,色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内提供检测报告证明。
	

	9
	
	箱体材料：采用铝合金材料，抗拉伸强度Rm大于300MPa；
	

	10
	
	▲显示屏具备高动态范围图像，符合HDR3.0要求，符合8K及以上超高清显示要求，提供相关认证证书。
	

	11
	
	▲显示屏为视觉健康产品，符合LED显示屏绿色健康分级A级标准，提供相关视觉健康认证和分级认证；符合光生物安全检测标准，并具有IEC/IECEE标识的低蓝光认证证书。
	

	12
	
	▲具有大屏幕亮暗线修复功能，改善由于安装精度造成的亮、暗线问题 (提供证明材料，并加盖LED显示屏制造厂商公章)。
	

	13
	LED视频处理器
	▲视频切换：可通过客户端软件进行视频切换，视频切换无明显黑场。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告，无检测报告的视为不满足要求。
	

	14
	
	▲热拔插能力：输入或输出板卡可在工作状态下进行热插拔操作。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告，无检测报告的视为不满足要求。
	

	15
	
	▲电源冗余：支持电源冗余备份（电源模块支持热插拔），当其中某一电源发生故障，不应影响到设备的正常使用。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告。
	

	16
	
	▲与LED大屏为同一品牌。
	

	17
	播控软件
	▲软件应同时支持PC端、IPAD端版本，同时支持WINDOWS、麒麟操作系统，提供相关软件著作权或登记证
	

	18
	
	▲与LED屏为同一品牌，提供相关大屏幕综合运维服务及播控系统软件著作权证书。
	

	19
	智能配电柜
	▲支持远程供电功能，提供相应软件著作权，复印件加盖厂家公章。
	

	20
	
	▲与LED屏为同一品牌，提供CCC证书，复印件加盖厂家公章。
	

	21
	安装结构
	▲LED大屏幕须原厂施工安装，拼接框架及支撑结构基础必须采用高强度钢材，保证安装牢固度符合国家标准，不锈包边。
	

	22
	系统配套
	★根据现场环境要求，定做一面背景墙，尺寸：宽度约4.2米，高度约1.68米，突出整体装修风格及LOGO等，根据设计风格对会议室整体进行墙面粉刷。
	


1、 项目背景
随着技术发展，卫星遥感已进入自然资源监测监管的主要业务流程，成为我国自然资源管理信息化、现代化的重要组成部分，在助力自然资源事业高质量发展，推进经济、社会、资源和生态和谐发展等方面发挥了重要支撑作用。
国土卫星中心作为自然资源部陆地遥感卫星的管理单位，建立了完整的业务体系、产品体系、服务体系、成果体系，已形成了包含陆地遥感卫星规划、设计、研发、生产、分发和监测服务等完整的业务保障能力，为自然资源部实现山、水、林、田、湖、草的整体保护、系统修复、综合治理、监测监管等活动提供强有力的技术支撑。
为推动中心主体业务的可持续性开展，进一步提升卫星应用保障服务能力，需要构建一套大屏幕系统，实现自然资源监测评价监管平台等多个平台的展示。
在国土卫星遥感应用中心316会议室建设先进的大屏幕系统，并对新会议室按照相应的标准进行音视频设计及建设、综合布线、布局调整、墙体改造、装修装饰等。
大屏幕系统需要具备内外网兼用，主要运行展示自然资源监测评价监管平台，显示内容包括：当天影像获取情况、当天正射纠正处理情况、当天变化提取情况、“非农化”监测、“非粮化”监测、土壤监测、植被监测、水体监测、矿产监测、重大工程监管等内容。
2、 货物需求清单
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]序号
	产品名称
	规格简单描述
	数量（或支持面积）

	1
	LED显示系统
	详见设备分项技术要求
	1套

	2
	LED视频处理器
	详见设备分项技术要求
	1套

	3
	系统管理软件
	详见设备分项技术要求
	1套

	4
	智能配电柜
	详见设备分项技术要求
	1套

	5
	控制电脑
	详见设备分项技术要求
	1台

	6
	安装结构
	详见设备分项技术要求
	1项

	7
	中央控制系统
	详见设备分项技术要求
	1套

	8
	无线触摸屏
	详见设备分项技术要求
	1套

	9
	系统编程调试
	详见设备分项技术要求
	1项

	10
	电源管理器
	详见设备分项技术要求
	1台

	11
	无线投屏器
	详见设备分项技术要求
	1台

	12
	全向麦克
	详见设备分项技术要求
	1台

	13
	立体声音箱
	详见设备分项技术要求
	2套

	14
	音频处理器
	详见设备分项技术要求
	1台

	15
	功放
	详见设备分项技术要求
	2台

	16
	时序电源
	详见设备分项技术要求
	1台

	17
	无线话筒
	详见设备分项技术要求
	12套

	18
	施工要求
	LED屏幕安装需考虑建筑结构造柱位置，实施过程中因成品保护不力，野蛮施工，不注意等行为导致的现场成品磨损、损坏（桌椅、设备、地板、墙面、天花、线路等），需由实施单位按照原材质、原颜色进行复原，以确保装饰效果完整性。建筑声学处理
	1项

	19
	背景墙
	详见设备分项技术要求
	1项

	20
	辅材
及人工费
	完成项目所需一切辅材和人工（含备用件），所需数量以现场情况定。
	1项


3、 设备规格需求
1. 设备整体技术要求
1)   投标人应对招标人提出的技术要求逐项如实给出详尽的技术应答，并对所投标系统的设备方案，有详细的说明，同时对所投标系统的安全可靠性、技术先进性、设备的连接方式及安装部署进行详尽的描述；
2)   投标文件中应提供的技术文件：
i. 投标设备的详细技术资料；
3)   设备随机提供的技术文件：
i.  设备及配件的合格证明书；
ii.  设备与主要配套件的使用与维护保养说明书；
iii.  使用检修和维护所需要的其它必备技术文件。   
2. 设备分项技术要求
1. ）  LED显示系统
★1、要求LED屏尺寸：宽度约4.2米，高度约1.68米，冗余+-5%；整屏分辨率≥3360点 * 1350点，像素间距≤1.25mm；全彩LED；提供所投LED显示屏CCC证书；
2、LED箱体采用一体压铸铝成型结构，保证拼接的平整度与密闭防尘性，静音无风扇设计。
▲3、信号连接器：单元自带HDMI接口，标准化HDMI传输技术，提供检测报告证明；视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°，提供检测报告证明。
4、亮度≥600nit；
5、LED响应速度≤5ns 
6、产品外壳防护等级满足IP6X防护等级要求。
▲7、灰度等级16bit；支持低亮高灰功能，100%亮度时bit；20%亮度时14bit。提供检测报告证明。
8、单点校正功能：具有单个LED发光管的亮度校正和颜色校正的功能。
▲9、具备节能技术，达到节能的效果。提供节能证书证明。
▲10、满足7ⅹ24小时连续工作无故障,MTBF≥100000小时。提供检测报告或证书。
▲11、产品峰值功耗≤600W/㎡，产品平均功耗≤250W/㎡。提供检测报告证明。
12、对比度≥7000:1
13、刷新频率≥3000Hz
14、换帧频率：≥50Hz提供检测报告证明。
▲15、显示单元平整度：≤0.1mm提供检测报告证明。
▲16、亮度均匀性≥98%,色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内提供检测报告证明。
17、具有拼缝微调节功能，可实现模块及单元上下、左右、前后六轴微距调整。
18、为适应室内长期观看，亮度可自动调节，支持0-100%无级调节。
19、以上2--18条均须提供有CAL、CMA、CNAS和检测资质的检测单位出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。否则视为未提供证明材料
20、屏体采用无风扇散热结构采用二级降压的方式将系统热量进行分级散发。
▲21、箱体采用铝合金材料，抗拉伸强度Rm大于300MPa；
22、LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象、无几何失真和非线性失真
23、LED显示屏正常使用时在达到热平衡后（≤2小时），屏体结构的金属部分的温升应不超过20K。
24、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发出报警信号。
▲25、显示屏具备高动态范围图像，符合HDR3.0要求，符合8K及以上超高清显示要求，提供相关认证证书。
▲26、显示屏为视觉健康产品，符合LED显示屏绿色健康分级A级标准，提供相关视觉健康认证和分级认证；符合光生物安全检测标准，并具有IEC/IECEE标识的低蓝光认证证书。
▲27、具有大屏幕亮暗线修复功能，改善由于安装精度造成的亮、暗线问题 (提供软件著作权证书或其它证明材料，并加盖LED显示屏制造厂商公章)。
28、屏体支持长时间无使用情况下，可自动启动除湿功能，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯的目的。
1.2）  LED视频处理器 
▲1、视频切换：可通过客户端软件进行视频切换，视频切换无明显黑场。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告，无检测报告的视为不满足要求。
▲2、热拔插能力：输入或输出板卡可在工作状态下进行热插拔操作。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告，无检测报告的视为不满足要求。
▲3、电源冗余：支持电源冗余备份（电源模块支持热插拔），当其中某一电源发生故障，不应影响到设备的正常使用。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告。
4、接口数量：不少于12路高清输出，支持最大接入源数量不少于80路高清信号，同时上屏数量不少于24路高清信号。
5、接口类型：支持SDI、CVBS、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、DP、DL-DVI、光纤等信号类型。
6、视频预览：可通过客户端软件预览接入的视频图像，并将预览的视频图像通过视频输出接口同步输出显示。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告，无检测报告的视为不满足要求。
7、字符叠加功能：可通过客户端软件对输入的视频图像进行字符叠加操作。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告，无检测报告的视为不满足要求。
8、输入输出接口视频分辨率设置：可通过客户端软件对输入输出接口的视频分辨率进行设置，满足LED大屏幕拼接要求。权威检测机构所出具的具有CAL、CMA、CNAS认证标识的检测报告，无检测报告的视为不满足要求。
▲9、与LED大屏为同一品牌。
1.3） 播控软件
▲1、软件应同时支持PC端、IPAD端版本，同时支持WINDOWS、麒麟操作系统，提供相关软件著作权或登记证。
2、嵌入式配套软件PC端管理软件支持windows系统主流版本且支持触摸操作。
3、支持场景的保存、调用。自动搜索拼接器中保存的场景列表。
▲4、与LED屏为同一品牌，提供相关大屏幕综合运维服务及播控系统软件著作权证书。
1.4） 智能配电柜
▲1、支持远程供电功能，提供相应软件著作权，复印件加盖厂家公章，提供CCC证书，复印件加盖厂家公章。
2、应具备手动/自动两种送电方式并有状态指示。
3、配电柜内安装符合国家标准的防雷设备，并可靠接地，防雷系统接地电阻≤4Ω，柜/箱体应满足抗震，防潮，防腐等，电气元件布局合理，符合国家标准及规范。
▲4、与LED屏为同一品牌，提供CCC证书，复印件加盖厂家公章。
1.5） 安装结构
▲1、LED大屏幕须原厂施工安装，拼接框架及支撑结构基础必须采用高强度钢材，保证安装牢固度符合国家标准，不锈包边。
1.6） 控制电脑
1、CPU: 不低于Intel i5 7500、内存≥4G、硬盘≥2T、≥1G独立显卡支持DVI/VGA/HDMI/128位宽，≥24吋宽屏显示器。
2）  中央控制系统
1、多种通信：支持RS-232、RS-422、RS-485、DMX512、ModBus、CanBus、Zigbee通讯，可扩展KNX通讯； 
2、具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议； 
3、主机支持一屏多机、多屏一机、多屏多机等对接方式； 
4、支持语音控制、语音反馈功能； 
5、支持音频信号转换控制功能，接入音频文件后，自动计算频谱，并根据频谱内容来控制外围设备； 
 6、支持远程云备份和支持一键GHOST备份功能； 
7、具备媒体流传输功能，能够同时传输8路720P媒体流信号，实现监控与操作同时进行； 
2.1） 无线触摸屏
1、 10.9英寸 平板控制电脑（≥ 256G WLAN版）
2.2） 系统编程调试
1、 触摸屏界面设计软件，支持Android及Apple终端及自定义界面编辑。可编程控制主机用户程序设计软件，含设备库、逻辑模块库，常见的各种红外设备代码库文件，红外学习软件等。
2.3） 电源管理器
1、8路大电流带常开/常闭触点继电器。
2、CAN总线通讯。
3、支持手动及总线控制方式
3）  无线投屏器
1、 具备4分屏功能， 能兼容手机,电脑,PAD等接入设备。
4）  全向麦克
1、 拾音距离≥6米
5）  立体声音箱
1、频响范围：优于70Hz-20KHz
2、灵敏度：≥97dB；额定功率: ≥350W；最大声压级:≥120dB;
3、阻抗: 8 ohms；覆盖角度(H*V): 优于70°×60°
4、参照会议系统国家标准。
5.1） 音频处理器
1、 2个独立自适应回音消除，内置自适应噪声消除,回声消除尾长达512ms。
2、 提供开放的控制协议兼容第三方中控系统，可通过网口，RS232口控制/读取设备的相关参数。
3、 自适应PoE控制接口，可连接RC面板并为其供电。
5.2） 功放
1、8Ω，≥500W 
2、频率响应 20Hz-20kHz
3、信号噪声比 A计权60dB(低于1kHz额定输出功率，8Ω负载)；通道间串音 ≥60dB(20Hz-1kHz,额定输出功率)；
5.3） 时序电源控制器
    1、总功率≥ 6500W，前面板万能插头支持最大 10A，后面板万能插支持最大 13A。
2、多个可控制万用插座电源，每个可单独控制。 
3、每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。 
6） 手持无线话筒
   1、无线传输技术，严格的数字化保护，确保私密性，避免窃听和恶意干扰；
2、采用非压缩音频传输技术，48K采样率，20Hz-20KHz带宽；
3、采用低延时技术，话筒声音到功放输出最小10ms；
4、电池可拆卸，更换电池可以保证单元不断电，不影响正常使用；
5、含发射接收设备。
7） 背景墙建设
★ 1、根据现场环境要求，定做一面背景墙，尺寸：宽度约4.2米，高度约1.68米，突出整体装修风格及LOGO等，根据设计风格对会议室整体进行墙面粉刷。
3） 系统配套
1、工程线缆：按项目实际提供配电柜到屏幕的强电线，屏体信号线（超五类）等线缆材料。
2、会议室加装监控系统，便于控制室人员随掌控会议室会议情况；在会议室加装拾音装置，便于控制室人员可以听见会议室的声音和指令；需要在控制室安装硬盘录像机和显示器以及监听设备。
4、 投标人服务
1.   投标人必须负责现场安装、调试、并负责操作人员的技术培训，所需费用由投标人承担；
2.   投标人承诺配合招标人进行相关文件规范的适配，必要时需应招标人要求派资深专业人员到场协同工作；
3.   所投产品均含三年质量保证期服务；
4.   免费提供设备运行质量保证期内所必备的易损零配件；
5.   设备到货并验收签字后的质量保证期内，投标人应免费维修（含人工及零配件）和软件升级，并保证质量保证期内及时供应原厂零配件，配件供应保障不低于3年；  
6.   在货物质量保证期内，如货物出现质量瑕疵或缺陷，招标人有权选择免费更换、修复或减少价款等方式要求投标人承担质量保证责任；
7.   维修与更换缺陷或瑕疵部件的响应时间为投标人接到招标人通知后的 24小时内到达现场，并应当在72小时内完成更换、维修等工作；
8.   投标人应承诺在本地配备有专职售后技术支持人员，在质量保证期内设备出现的故障应在24小时内予以解决；
5、 其它要求
1.   验收标准：按本招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收；
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