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关键信息
投标须知前附表
	项目类型
	货物类

	采购方式
	公开招标

	货币类型
	人民币

	预算金额
	壹佰肆拾叁万元整（¥1,430,000.00）

	投标保证金
	投标保证金为人民币壹万元整（¥10,000.00）；投标保证金应在投标有效期截止日后九十（90）天内保持有效。

	投标人的替代方案
	不允许

	投标有效期
	90天

	履约担保金额
	以合同价款的10%为准，向采购单位缴纳。

	代理服务费
	本项目适用货物类项目收费标准，详见第一部分第九章第41条

	投标文件份数
	一正四副（及电子文档一份）


投标文件初审表
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见 招标公告 投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标。)

	2
	投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的

	3
	投标截止时间前投标人未按“关键信息-项目信息”的要求提交投标保证金或金额不足的

	符合性检查表

	1
	将一个包中的内容拆开投标

	2
	招标文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案

	3
	投标总价高于财政预算限额

	4
	同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价

	5
	投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明

	6
	投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的

	7
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判）

	8
	《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》未按《承诺函》所述填写，经评审小组认定存在不明或不实的

	9
	投标报价有严重缺漏项目

	10
	法律、法规规定的其他情形


评标信息
本次评标采用综合评分法，定标办法为竞价法；按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标单位的总得分以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分的平均分确定，以评标总得分的平均分排序，推荐三家候选中标供应商。
确定候选中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术或服务方案优劣顺序排列。
评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。
评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：
评分标准
1、权重范围

	商务
	技术
	价格

	20分
	50分
	30分


2、具体细则

	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	
	价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×30

当价格分<0时，取0

	2
	技术部分
	50

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	重要技术要求
	18
	专家打分
	评审内容：重要技术参数评审

评审标准：1、注有▲的技术参数为重要参数，每1项负偏离，扣 5 分，扣完为止

2、主要设备响应以制造商出具盖公章的技术参数响应确认函为准（主要设备包括：实训一体机、超短焦激光投影机、电子白板、红外无线扩音系统、实训室课堂管理系统、交互智能平板、智能笔、视频展台、移动授课软件、记忆黑板、交互式无线扩音系统、扫地机器人），未提供的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	一般参数响应评分
	26
	专家打分
	未注有▲的技术参数为一般技术要求。

评审标准：1、每1项负偏离，扣 2 分，扣完为止。

2、主要设备响应以制造商出具盖公章的技术参数响应确认函为准（主要设备包括：实训一体机、超短焦激光投影机、电子白板、红外无线扩音系统、实训室课堂管理系统、交互智能平板、智能笔、视频展台、移动授课软件、记忆黑板、交互式无线扩音系统、扫地机器人），未提供的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	3
	产品品牌知名度和成熟度
	3
	专家打分
	评委根据供应商响应情况横向比较：
第一名的，得 3 分；
第二名的，得 2  分；
第三名的，得  1  分；
第四名及以后的，得 0.5 分。
备注：产品品牌知名度和成熟度可以依据所投产品的市场占有率、产品知名度、售后服务评价等进行评审

	
	4
	项目实施方案
	3
	专家打分
	项目实施方案对工期保证、专业技术人员、实施措施、质量保证等进行评审。
评委根据供应商情况横向比较：
第一名的，得 3 分；
第二名的，得 2 分；
第三名的，得 1 分；
第四名及以后的，得 0.5 分。

	3
	商务部分
	20

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	业绩
	3
	专家打分
	评审标准：每有一项有效业绩，得 1 分；以此类推，最高不超过 3 分；
未提供或者不能有效证明的，得0分。
有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩）
(1)同类业绩指：实验室项目或电脑项目；
(2)业绩内容为：实验室设备、一体机电脑项目；
(3)业绩金额为：单项合同金额人民币40万元以上；
(4)合同签订时间为：2015年7月01日至本次投标截止时间前。
证明文件：供应商必须提供项目合同和验收报告复印件并加盖投标人公章，原件备查。

	
	2
	依法经营
	诚信评审
	5
	专家打分
	1. 评审标准
依据深财购[2013]27号文的有关规定，本项目将对供应商诚信进行评审：
1) 供应商不存在不诚信情况且按照招标文件格式要求提供承诺函的，诚信得分5分。
2) 供应商存在不诚信情况或未提供证明文件或未提供有效证明文件的，得0分。
3) 承诺函格式必须参照招标文件格式要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。
2. 证明文件：
须提供《投标人诚信承诺函》原件并加盖投标人公章。

	
	
	
	社保情况
	1
	专家打分
	1. 评审标准
投标人提供社保缴纳证明且缴费情况正常的，得 1 分；否则，得0分。
不提供或者不能有效证明的，得0分。
2. 证明文件：
提供社保部门出具的投标企业缴纳的近3个月（具体是指2017年5月至7月）社保证明文件原件扫描件，原件备查。

	
	
	
	纳税情况
	1
	专家打分
	1. 评审标准：
投标人提供纳税证明且纳税情况正常的，得1 分；否则，得0分。
不提供或者不能有效证明的，得0分。
2. 证明文件：
提供税务部门出具的近1年（具体是指2016年1月至12月）纳税证明文件原件扫描件，原件备查。

	
	3
	资质、资格证书、奖励、所投产品授权书
	3
	专家打分
	1. 评审标准
(1) 产品授权书：供应商为所投产品制造商或者合法代理商或合法代理商的授权商，每提供一份授权证明文件得 0.5 分，以此类推，最高不超过 3 分。
(2) 不提供或者不能有效证明的，得0分。
2. 证明文件：
(1) 提供相关证明文件扫描件，原件备查。未提供不得分。
供应商若为制造商，须提供制造商声明原件扫描件；供应商若为代理商，须提供有效的代理证明文件原件扫描件；供应商若为授权商，须提供有效的授权证明文件原件扫描件。上述原件备查。

	
	4
	社会责任

（7分）
	公益慈善
	1
	专家打分
	1. 评审标准：
供应商近3年（具体是指2014年08月至2017年07月）具备社会公益慈善或捐赠或在职员工中具备见义勇为荣誉的，得1分；否则，得0分。
2. 证明文件： 

须提供社会公益慈善或捐赠或在职员工的见义勇为荣誉证书原件扫描件及社保部门出具的投标企业缴纳的近3个月（具体是指2017年05月至07月）社保证明文件原件扫描件，原件备查。

	
	
	
	循环经济产品
	1
	专家打分
	1. 评审标准：
供应商所投设备为深圳市财政委、发改委制定的《深圳市政府采购循环经济产品（服务）目录》中的，得1分；否则得0分。
2. 证明文件：
须提供《深圳市政府采购循环经济产品（服务）目录》的目录清单扫描件或网站截图。

	
	
	
	节能环保
	2
	专家打分
	1. 评审标准：
(1) 供应商所投设备满足下述要求其中之一的，即得1分；均不满足的，得0分。
1) 为财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》中产品；
2) 为财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中产品；
3) 为市水务局、市市场监管局、市住房建设局共同制定的《深圳市节水型工艺、设备、器具名录》中产品。
(2) 供应商为节能环保单位的，得1分；
2. 证明文件：
须提供《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》或《深圳市节水型工艺、设备、器具名录》的目录清单扫描或网站截图。
须提供节能环保单位的证明文件原件扫描件。

	
	
	
	小微企业
	3
	专家打分
	1. 评审标准：
(1) 属于小型企业的投标供应商加2.4分，属于微型企业的投标供应商加3分。
(2) 如为联合体投标，联合体各方既有小型企业又有微型企业的且只有小微型企业的，加2.7分。
备注说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物视同为中型企业；小型企业提供微型企业制造的货物仍视为小型企业；微型企业提供小型企业制造的货物仍视为微型企业。
2. 证明文件：
提供《中小企业声明函》原件扫描件。
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第一部分  投标须知
第1章 总则
1．招标说明
本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》的规定，并参考有关法规、政策、规章、规定，通过公开招标择优选定供应商。
本招标文件适用于服务采购项目。
本招标文件的解释权归属深圳市建星项目管理顾问有限公司。
2．定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1“政府采购代理机构”系指深圳市建星项目管理顾问有限公司。
2.2 “采购人”或“采购单位”，系指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 

2.3 “招标方”系指组织本次招标的政府采购代理机构，即深圳市建星项目管理顾问有限公司。
2.4 “投标人”或“投标方”，即供应商，是指参加投标竞争的依法成立的单位，并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5 “评标委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》有关规定组建的专门负责本项目评标工作的临时性机构。
2.6 “日期”指公历日。
2.7 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件。
2.8 “纸质投标文件”指根据本招标文件模板的要求规范填写，打印输出并盖有单位公章的投标文件原件。
2.9 “现场投标”指在规定时间内直接向政府采购代理机构提交纸质投标文件。
2.10  招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
3．投标人的资质要求
3.1  参加政府采购活动投标人应当具备条件：（见招标公告有关资质要求）
4．联合体投标
4.1 除非招标公告中允许投标人组成联合体投标，否则以下有关联合体投标的条款不予考虑。
4.2 由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，应符合以下原则：
4.2.1投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件： 

① 具有独立承担民事责任的能力； 

② 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

③ 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力； 

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。 

4.2.2投标联合体各方必须有一方先行注册成深圳市网上政府采购供应商；
4.2.3对于招标公告中所要求投标人应具有的某一资质，若联合体各方均具有，则将以联合体各方中最低的资质等级作为联合体在这一资质条件上的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。
4.2.4投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；
4.2.5联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给政府采购代理机构；
4.2.6联合体中标后，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任；
4.2.7联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表人，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给政府采购代理机构；
4.2.8参加联合体的各方不得再以自己的名义单独投标，不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；
4.2.9除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各方。
5．投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
6．踏勘现场
6.1如有需要，政府采购代理机构或采购单位将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按采购公告所约定的时间、地点统一踏勘现场。
6.2投标人及其人员经过采购单位的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。投标人未参与统一组织踏勘现场的，采购单位有权拒绝其进入项目现场。
6.3采购单位必须通过政府采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据。
6.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。政府采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.5 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。
7．招标答疑
7.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前通知政府采购代理机构。政府采购代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二部分第一章之规定。
第2章 招标文件
8．招标文件的编制与组成
8.1招标文件除以下内容外，政府采购代理机构在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容：
第一部分  投标须知
第一章  总则
第二章  招标文件
第三章  投标文件的编制
第四章  投标文件的递交
第五章  开标
第六章  评标要求
第七章  评标程序及评标方法
第八章  公开招标失败的后续处理
第九章  合同的授予
第二部分  招标项目要求
第一章  招标公告
第二章  项目需求
第三部分  格式及附件
第一章  合同条款及格式
第二章  投标文件格式、附件
第三章  政府采购履约异常情况反馈表
8.2投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在投标答疑截止时间之前向政府采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
8.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9．招标文件的澄清
9.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前通知政府集中代理机构。政府采购代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二部分第一章之规定。
9.2  投标供应商若认为招标文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。
9.3  对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。
9.4  对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
10．招标文件的修改
10.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；
10.2 招标文件的修改均在“深圳政府采购网”（www.cgzx.sz.gov.cn）、“深圳市建星公司网”（www.sz-jstar.com）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，在项目开标前，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。
10.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；
10.4 政府采购代理机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
第3章 投标文件的编制
11．投标文件的语言及度量单位
11.1 投标人与政府采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；
11.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12．投标文件的组成
（具体内容请详见第三部分的相关内容）
13．投标文件格式
13.1 投标文件包括本须知第12条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格可以按同样格式扩展）。
14．投标货币
14.1 本项目的投标应以人民币计。
15．投标有效期
15.1 投标有效期为从投标截止之日算起90个日历天，在此期限内，所有投标文件均保持有效；
15.2 在特殊的情况下，政府采购代理机构在原定的投标有效期满之前，政府采购代理机构可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府采购代理机构此项要求，而不被没收投标保证金或投标保函，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用；
15.3 中标单位的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。
16．投标保证金
16.1  投标人应以人民币提交一笔“投标须知前附表”规定的人民币金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。
 16.2  投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第16.9条的规定没收投标人的投标保证金。
16.3  投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。必须以投标供应商的公司账户支付投标保证金。
16.4  投标保证金应用人民币并采取下列形式：

转账。（收款单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司

开户银行：中信银行深圳福田支行

银行帐号：7441 6101 8260 0184 516）

16.5  投标保证金应于2017年8月15日17时00分前交于招标代理（以到账时间为准）。
16.6  在开标时，凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。投标人应在开标前将投标保证金交纳到深圳市建星项目管理顾问有限公司。
16.7  中标公告公示期结束后五个工作日内，未中标人的投标保证金，须在交回我司开出的投标保证金收据后，我司不计利息退回。未到我司交回投标保证金收据而造成投标保证金逾期退还的，责任由投标人自负，在退还时不计利息。受到质疑、投诉或正在被调查的投标人，在调查结束后，如没有发现违法违规行为的再退回投标保证金。
16.8  中标人的投标保证金，在中标人按本须知第39条规定和采购方签订合同后（提供合同原件核实），并退回我司开出的投标保证金收据后，我司将在五个工作日内退还。因银行对提取现金有限制，我司收取的投标保证金一律用转账支票退还。
16.9  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标。
（2）中标人在规定期限内未能：根据投标人须知第39条规定签订合同；
（3）隐瞒投标的真实情况、投标文件中提供虚假材料或者虚假补充文件或者故意进行无效投标或者质疑投诉提供虚假情况；
（4）在投标人之间相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定投标人中标的；
（5）采用不正当手段防碍、排挤其它投标人的；
（6）向采购人、招标机构行贿或者提供其它不正当利益的；
（7）与采购人和招标机构串通投标的；
（8）其它严重违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规的。
17．投标人的替代方案
17.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非“投标须知前附表”中允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将不予考虑。
17.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。
18．投标文件的制作要求
18.1 投标人应当按《投标须知前附表》中规定的份数制作所投招标项目的纸质投标文件，用于现场投标。
18.2 纸质投标文件须根据招标文件提供的投标文件格式模板及要求编制。
18.3 投标人在利用标书文件模板编制投标书时须注意：
    18.3.1除模板中要求填写、添加的内容外，不得对其他文字内容做任何改动。如果因操作失误而改动的，以模板中的文字叙述为准。
18.3.2招标文件项目编号应与根据此招标制作的投标文件项目编号一致。
 18.3.3 必须完整、准确填写标书文件模板要求填写内容，不能填写如“*、\、[、&、”等特殊字符。模板固定的格式内容和文字叙述，不得改变，如果因改变叙述而与模板的原叙述相冲突者，以模板的叙述为准。
第4章 投标文件的递交
19 投标文件的递交
19.1投标书的密封和标记。
19.1.1  投标人应将唱标信封、投标文件密封，并标明项目编号、招标项目名称及“正本”或“副本”，唱标信封和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装；电子文档放入唱标信封中。
    19.1.2  密封包上注明按“投标须知前附表”所规定的开标时间（指投标邀请书中规定的开标时间）前不准启封的字样。
19.1.3  如投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按19.1.1-19.1.2中的规定进行密封和标记后，按投标邀请书注明的地址送至招标方。
19.1.4  邮寄、电报、电话、传真形式的投标概不接受。
    19.2．投标截止时间
    招标方在招标公告规定的地址收到投标书的时间不得迟于招标公告所规定的时间。
    19.3．迟交的投标书
    按照投标人须知第19.2条规定，招标方将拒绝并原封退回在其规定的投标截止期后收到的任何投标书。
20．投标文件的修改和撤销
20.1  投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标方必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。
    20.2  投标人的修改或撤回通知书应按投标人须知第19.1条规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
20.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。
20.4  在投标人须知第19.2条规定的投标截止期至投标人须知第15条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则根据投标人须知第16.8条规定，其投标保证金将被没收。
第5章 开标
21．开标
21.1  招标方将按“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明出席。
21.2  开标时，招标方将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、开标一览表（以招标文件规定的开标一览表内容为准）。投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
除了按照投标人须知第20条规定原封退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标书。
21.3  按照投标人须知第20条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。
21.4  无论如何在开标时没有启封和读出的投标书在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回投标人。
21.5  招标方将做开标记录，开标记录包括按投标人须知第21.2的规定在开标时宣读的全部内容。
第6章 评标要求
22．评标会议
22.1开标会结束后召开评标会议，评标委员会由政府采购代理机构依法组建，负责评标活动。
评标委员会的组成及行为规范执行《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购[2005]5号)，规定如下：
22.1.1 采用公开招标及邀请招标的，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
22.1.2采用竞争性谈判的，采用综合评标法的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共5人以上（含5人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；采用最低价评标法的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
22.1.3采用单一来源谈判的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评标委员会成员从深圳市财政委员会评标专家库中随机抽取。
采购单位代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评标。
22.2评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
22.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。
22.4评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。
22.5 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。
23．向评标委员会提供的资料
23.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；
23.2其他评标必须的资料。
23.3评标委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：
（1）招标的目的；
（2）招标项目需求的范围和性质；
（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；
（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
（5）招标文件所列示的废标条件；
24．独立评标
24.1评标委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。
第7章 评标程序及评标方法
25．投标文件初审
25.1投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2投标文件初审内容请详见“关键信息”中的《投标文件初审表》部分。投标人若有一条审查不通过则按废标处理。
25.3对不属于投标文件初审表所列的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为废标的理由。
26．澄清有关问题
26.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以用书面形式(应当由评标委员会签字)要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当用采用书面形式（由其受权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。根据本须知第25条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
27．错误的修正
27.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
27.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：
27.2.1 若开标一览表中投标总价与分项报价清单表总价不一致，以开标一览表投标总价为准；
27.2.2 若投标文件中分项报价清单表报价与总价不一致，以总价为准；
27.2.3 若投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
27.2.4当综合单价与数量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准，除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价。
27.2.5单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
27.2.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，给评审带来不便，评标委员会可以接受。
27.4上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。
28．投标文件的比较与评价
评标委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。
29．评标方法
29.1评标方法执行《转发财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（深财购[2007]9号）和《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购[2005]5号)
项目评标方法分为最低评标价法、综合评标法、性价比法及法律、法规允许的其它评标办法。
29.1.1最低评标价法
最低价法是指以价格因素确定中标候选供应商的评标方法，即在满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标供应商作为候选中标供应商或中标供应商的评标方法；
29.1.2综合评分法
综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标供应商作为候选中标供应商或中标供应商的评标方法。
29.1.3性价比法
性价比法是指除价格因素外，经对投标文件进行评审，计算出评分因素的总分，除以投标报价，以商数最高的投标供应商作为候选中标供应商或中标供应商的评标方法。
29.1.4 采用评定分离的项目，评审委员会在评标报告中根据评标总得分排序，推荐三家候选中标供应商。
29.1.5 定标方法：
29.1.5.1 自定法：采购人组织定标委员会，由定标委员会在候选中标供应商中确定中标供应商。
29.1.5.1.1采购人应当在自收到评审报告之日起2个工作日内，组成定标委员会，召开定标会并确定中标人。
定标委员会应当由5人或以上单数组成，定标委员会成员应当由采购人的行政首长、其他高层管理人员、中层管理人员、所采购项目管理人员（或者具有与所采购项目对应的专业领域中级以上职称的专家）等组成。非本单位定标专家比例不得超过定标委员会人数的三分之一，且参与项目评审环节的专家应回避参与同一项目的定标委员会；
定标委员会组成后，采购人应当推选1人为定标委员会主任，主持当次定标会议并依据招标文件进行定标的各项程序。
采购人组成定标委员会后可选取以下方式之一定标：
（1）直线票决法：直线票决法分为一次票决、逐轮票决、先票决后抽签和先票决后竞价四种方式，定标委员会成员所有投票及意见均采取实名制且应当进行书面记录，作为定标报告的重要内容。
（2）集体议事法：定标委员会通过召开会议，集体商议决策确定中标供应商，由定标委员会主任最终确定。所有参加会议的定标委员会成员的意见，应当全部书面记录，并由定标委员会成员签字确认。
（3）累积投票法：定标委员会每个成员都持有等同于推荐候选中标供应商数量100倍的分值，定标委员会成员既可用所有的分值集中投给某一个推荐候选中标供应商，也可将分值分散投给全部或者部分推荐候选中标供应商。按最终得分多少确定中标供应商，即得分最高的供应商为中标供应商。
29.1.5.1.2采购人应当在定标会召开后的2个工作日内，将《定标书面记录》、《定标报告》在采购人内部网站或者内部公共办公区域公示，公示日期不少于3个工作日。公示内容包括定标委员会候选人员名单、正式成员名单、定标程序、定标环节及定标结果等内容。
29.1.5.1.3采购人应当在公示结束后2个工作日内，将《定标报告》和《采购结果确定书》加盖公章送招标机构备案。定标报告应当包括但不限于定标委员会候选人员名单、正式成员名单、定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容。
29.1.5.1.4招标机构项目评审负责人收到《定标报告》和《采购结果确定书》后当天在福田区政府采购网发布项目《中标结果公示》。
29.1.5.1.5中标结果公示后，如无质疑投诉，招标机构发出中标通知书。
29.1.5.2 抽签法：候选中标供应商产生后，由采购人委托招标机构组织按照随机抽签的方式在候选中标供应商中确定中标供应商。
29.1.5.2.1候选中标供应商产生后，采购人直接委托招标机构在评审结束的当日组织抽签小组随机抽取中标供应商。
29.1.5.2.2抽签小组原则上由采购人授权代表和项目评审组织人员组成，项目评审组织人是指采购项目招标机构工作人员。
29.1.5.2.3抽签采用摇号机网下组织实施，要求全程录音录像。
29.1.5.2.4抽取流程。
（1）编号。抽签小组按候选中标供应商评审得分由高到低顺序确定抽签编号，如A公司评审得分最高，则抽签编号为1，以此类推。
（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及编号的号码球，抽签小组成员随机抽取1个号码球。
（3）定签。按抽中的号码球编号与事先确定的抽签编号对应确定中标供应商。填写《抽签表》。
（4）确认结果。抽签小组成员及招标机构项目评审负责人签字确认抽签结果。填写《抽签结果确认书》。
29.1.5.2.5招标机构项目评审负责人抽签结束后当天在福田区政府采购网发布项目《中标结果公示》，公示时间为3个工作日。
29.1.5.2.6中标结果公示期满后，如无质疑投诉，招标机构发出中标通知书。
29.1.5.3竞价法：由采购人委托招标机构组织候选中标供应商进行二次竞价，最终报价最低的为中标供应商。投标供应商的二次竞价的价格不能高于首轮投标报价。
29.1.5.3.1在评审结束后首个工作日，由采购人直接委托招标机构组织候选中标供应商进行二次竞价，最终报价最低的为中标供应商。投标供应商的二次竞价的价格不能高于首轮投标报价。
29.1.5.3.2成立竞价小组，竞价小组原则上由采购人授权代表和项目评审负责人组成。
29.1.5.3.3竞价过程采取网下组织的，要求全程录音录像。
29.1.5.3.4项目评审负责人通知采购人授权代表及候选中标供应商授权代表必须按时到达竞价现场，未在指定时间内到达现场的候选中标供应商，竞价价格以其投标文件的投标报价为准。
29.1.5.3.5候选中标供应商授权代表进行二次竞价，每个供应商只有一次报价机会。二次竞价的价格为投标总价，采购计划条目对应的分项报价按最终报价与原投标报价下浮比例统一下调。如有两家或以上候选中标供应商竞价报价相同且为最低报价时，抽签确定中标供应商。
29.1.5.3.6所有候选中标供应商统一递交《供应商竞价表》。
29.1.5.3.7竞价小组成员现场宣布供应商竞价价格。
29.1.5.3.8确认结果：竞价小组成员签字确认竞价结果。填写《竞价结果确认书》。
29.1.5.3.9招标机构项目评审负责人竞价结束后当天在福田区政府采购网发布项目《中标结果公示》，公示时间为3个工作日。
29.1.5.3.10中标结果公示期满后，如无质疑投诉，招标机构发出中标通知书。
29.2 本项目采用的评标方法
（请详见“关键信息——项目评分表”）
30．定标
30.1评标委员会依据本招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向政府采购代理机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标供应商；
30.2采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，评委会意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。
30.3采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
30.4采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
31．编写评标报告
评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
32．中标结果及中标通知书
32.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，政府采购代理机构将在“深圳政府采购网”（www.cgzx.sz.gov.cn）、“深圳市建星公司网”（www.sz-jstar.com）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）上发布中标结果公告，公示期为3个工作日。供应商如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向我公司反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。
32.2评标委员会不直接向未通过符合性检查的投标人或者未中标的投标人解释落标原因，也不退还投标文件。
32.3质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。
32.4项目质疑受理程序：
32.4.1政府采购代理机构统一对外受理项目质疑资料。参与政府采购活动的供应商认为其权益在政府采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起五个工作日内向政府采购代理机构以书面形式提出质疑，并提供相应的证据。对于逾期及不符合质疑条件的，不予受理。
受理程序需要审核的资料：供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书（应当载明委托代理的事项和具体权限）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章），如果没有超过质疑的有效期限且资料齐全，政府采购代理机构将打印《质疑受理回执》加盖公司公章给予供应商。
质疑函应当包括下列主要内容：
（一）有明确的质疑请求；
（二）有明确的质疑对象；
（三）因质疑事项而受到损害的权益；
（四）有合理的事实和依据；
（五）法律、法规和规章规定的其他材料；
（六）其他。
质疑函中应当写明被质疑采购项目的名称和编号，应当写明单位全称、地址、邮政编码、有效联系人和联系电话。
32.4.2异地供应商质疑可传真函件进行预受理，但供应商必须在发出传真函件后5个工作日内将资料原件【供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书（应当载明委托代理的事项和具体权限）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）】提交至政府采购代理机构，或邮政快递至政府采购代理机构再给予正式受理。
32.5中标公告公布以后，公示期内无人投诉，政府采购代理机构将通知中标供应商在公示期结束后五个工作日内到招标代理机构领取《中标通知书》。
32.6中标通知书是合同的重要组成部分。
第8章 公开招标失败的后续处理
33．公开招标失败的处理
33.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府采购代理机构重新组织采购。
33.2对公开招标失败的项目，评标委员会必须在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。
33.3重新组织采购有以下两种组织形式：
（1）由政府采购代理机构重新组织公开招标；
（2）根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。
33.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，政府采购代理机构要重新按公开招标流程发布招标公告和招标文件、组成评标委员会等组织采购活动。
33.5公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，政府采购代理机构可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，供应商的原投标文件转为谈判应答文件。
34．公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购
34.1谈判小组
34.1.1公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。
34.1.2谈判前，谈判小组将对各供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《资格性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。
34.2谈判程序
34.2.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。
34.2.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。
34.2.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：
（1）项目方案；
（2）报价；
（3）其它相关事项。
原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过政府采购代理机构通知所有参加谈判的供应商。
34.2.4谈判小组可以用书面形式要求各供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。
34.2.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。
34.2.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。
34.2.7谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格或者其他信息；参加谈判的供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。
34.2.8有下列情形之一的，该供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《符合性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。
34.2.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。
34.2.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。
34.3评标方法和定标原则
34.3.1根据《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》（深财购[2005]5号），竞争性谈判采购项目的评标方法要比照最低评标价法规定执行。如确因实际情况需要采用其他评标方法的，应报经同级政府采购监督管理部门批准。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法应采用最低评标价法。
34.3.2对公开招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果并按本须知第29.1.1的最低评标价法进行评审。
34.3.3若要采用其他评标方法的，必须报经政府采购监督管理部门批准，谈判小组按批准的评标方法进行评审。谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。
34.3.4谈判小组向政府采购代理机构提交书面评标报告，并受政府采购代理机构委托直接确定中标供应商。
35．公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购
35.1谈判小组
35.1.1公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。
35.1.2谈判前，谈判小组将对单一来源供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《资格性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。
35.2谈判程序
35.2.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。
35.2.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。
35.2.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：
（1）项目方案；
（2）报价；
（3）其它相关事项。
原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过政府采购代理机构通知供应商。
35.2.4谈判小组可以用书面形式要求供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。
35.2.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。
35.2.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。
35.2.7谈判小组与单一来源供应商进行谈判。供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。
35.2.8有下列情形之一的，供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《符合性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。
35.2.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。
35.2.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。
35.3评标方法和定标原则
35.3.1单一来源谈判采用最低评标价法。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法改为最低评标价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果按本须知第29.1.1的最低评标价法进行评审。
35.3.2谈判小组向政府采购代理机构提交书面评标报告，并受政府采购代理机构委托直接确定中标供应商。
第9章 合同的授予
36．合同授予标准
36.1本项目的合同将授予按本招标文件规定评审确定的中标人。
37．接受和拒绝任何或所有投标的权力
37.1政府采购代理机构和采购单位保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
38．合同协议书的签订
38.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同，合同书应采用本招标文件第一部分规定的合同样本；
38.2中标人如不按本投标须知第39.1款的规定与采购单位签订合同，则政府采购代理机构将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给政府采购代理机构造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任；
38.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，未以招标人及监管部门许可不得将中标项目转让（转包）给他人；
38.4采购人与中标人签订的服务合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。
39．履约担保
39.1在签订项目承包合同的同时，中标人应按“关键信息——投标须知前附表”中规定的金额向采购单位提交履约保函或履约保证金；
39.2如果中标人不能按本须知第40.1款的规定执行，采购单位将有充分的理由通过政府采购监督管理部门废除中标，并没收投标保证金，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
39.3项目服务期满之后，经验收合格后，采购单位在七日内办理退还履约担保手续。
40．招标代理服务费
40.1  根据国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件相关规定。招标方向中标方按中标金额的一定比例累进收取招标代理服务费，具体收取方式如下表所示。
	          类别
金额(万元)
	工程招标
	货物招标
	服务招标

	100以下
	1.00%
	1.50%
	1.50%

	100-500
	0.70%
	1.10%
	0.80%

	500-1000
	0.55%
	0.80%
	0.45%

	1000-5000
	0.35%
	0.50%
	0.25%

	5000-10000
	0.20%
	0.25%
	0.10%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：
（1）按本表费率计算的收费为招标代理服务的收费基准价格。
（2）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
40.2  中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向采购代理机构缴纳代理服务费。
40.3  招标代理服务费以现金或银行汇票形式交付。
41．腐败和欺诈行为
41.1政府采购要求合同项下的买方和卖方在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。根据本要求，政府采购代理机构将：
（1）为此目的，定义下述条件：
（a）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标方或买方在采购过程或合同实施过程中的行为；
（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标方或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标方或买方从自由公开竞争所能获得的权益。
（2）如果评标委员会认为投标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该投标。
（3）如果投标人或中标人在政府采购合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，将依据《中华人民共和国合同法》、《深圳经济特区政府采购条例》有关法律法规进行处罚。
---- END ----
第二部分  招标项目要求
第一章 招标公告
深圳市建星项目管理顾问有限公司受采购单位委托，对机器人实训室设备采购进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、项目编号：JX2017FTCG-H035
二、项目名称：机器人实训室设备采购
三、项目内容及需求： 
1、项目内容：
	序号
	采购计划编号
	需求内容 
	数量
	单位
	备注
	财政预算限额(元)

	1
	PLAN-2017-080010002-000036
	机器人实训室设备采购
	1
	项
	拒绝进口
	1,430,000.00


2、简要技术要求或招标项目的性质：详见采购文件项目内容。
四、供应商资格条件：
1、供应商必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（供应商注册网址：http：//www.cgzx.sz.gov.cn/）；
2、供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人；（证明文件：须提供营业执照或者法人证书扫描件）；
3、供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（根据深府购[2014]16号，由深圳市政府采购中心定期向深圳市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料。）；

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包； 
6、本项目不接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报送验收进入中国境内且产自关境外的产品）。
五、符合资格的供应商应当在2017年8月3日至2017年8月11日期间（办公时间内，法定节假日除外）到深圳市建星项目管理顾问有限公司【详细地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼】购买采购文件，采购文件每套售价500元（人民币），售后不退。邮购须另加人民币50元。
六、报名方式及报名资料：现场报名， 报名和购买采购文件时须提交投标报名申请表（www.sz-jstar.com下载）及营业执照副本复印件、法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证复印件。以上证明材料须加盖公章用A4纸装订成册，原件备查。
七、招标文件质疑截止时间：2017年8月12日17时00分。质疑函件以及相关质疑内容的证明材料等传真至0755-83780355或发至2306131025@qq.com。
八、投标截止时间：2017年8月17日14时30分。
九、投标文件递交地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼开标大厅（投标文件递交时间： 2017年8月17日14时00分至14时30分，逾期不予受理）。
十、开标评标时间：2017年8月17日14时30分。
十一、评标办法：综合评分法。
       定标办法：竞价法。
十二、开标地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼开标大厅
十三、落实的政府采购政策

《福田区政府采购促进中小微企业发展实施办法》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《中共深圳市委深圳市人民政府<关于实施自主创新战略建设国家创新型城市的决定>有关配套政策文件的通知》(深府办[2006]60号) 、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）。

十四、其他要求：
1、供应商购买了采购文件后不参加投标的，请在开标前3日以书面形式通知招标机构（开标当日不计算在内）。
2、本采购文件解释权归深圳市建星项目管理顾问有限公司所有。
重要提示：供应商有义务在招标活动期间浏览深圳政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）和深圳市建星公司网（www.sz-jstar.com）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），采购代理机构在以上网站公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各供应商。
招标代理：深圳市建星项目管理顾问有限公司
联 系 人：胡先生
联系电话：0755-83780036、83469978
传    真：0755-83780355
公告查询网址：http://www. cgzx.sz.gov.cn （深圳政府采购网）
http://www.sz-jstar.com （深圳建星公司网）
http://www.ccgp.gov.cn （中国政府采购网）
收 款 人：深圳市建星项目管理顾问有限公司
开户银行：中信银行深圳福田支行
银行帐号：7441 6101 8260 0172 104（文件费）
采购人：深圳市福田区华强职业技术学校
联系人：胡老师
联系电话：0755-83904046
地址：深圳市红荔西路景田南四街1号
 深圳市建星项目管理顾问有限公司
二〇一七年八月三日

第二章 项目需求
重点提示：
1.招标文件澄清的说明
根据招标文件第一部分第二章第九款“招标文件的澄清”的规定，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前在书面通知政府采购代理机构。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
2.参考品牌的说明
招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标。
3、政策导向

3.1按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《中共深圳市委深圳市人民政府<关于实施自主创新战略建设国家创新型城市的决定>有关配套政策文件的通知》(深府办[2006]60号) 、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）等的要求，以下产品列入政府优先采购清单，我市政府采购组织实施中，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：

3.1.1财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

项目需求

一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	一、实训室1
	

	1
	实训一体机
	41
	台
	

	2
	超短焦激光投影机
	1
	台
	

	3
	电子白板
	1
	套
	

	4
	红外无线扩音系统
	1
	套
	

	5
	52口千兆接入交换机
	1
	台
	

	6
	实训室课堂管理系统
	1
	套
	

	7
	讲台（主控台）
	1
	套
	

	8
	教室椅
	1
	套
	

	9
	学生桌
	24
	套
	

	10
	学生凳
	40
	套
	

	11
	全钢陶瓷防静电地板
	102
	平方
	

	12
	挂墙柜
	1
	套
	

	13
	机器人配件收藏柜
	5
	套
	

	14
	功能室室内综合布线
	1
	项
	

	15
	配电开关及其他辅材
	1
	套
	

	16
	功能室防雷及等电位接地
	1
	套
	

	17
	教室吸顶空调
	3
	台
	

	二、实训室2
	

	1
	实训一体机
	41
	台
	

	2
	超短焦激光投影机
	1
	台
	

	3
	电子白板
	1
	套
	

	4
	红外无线扩音系统
	1
	套
	

	5
	52口千兆接入交换机
	1
	台
	

	6
	实训室课堂管理系统
	1
	套
	

	7
	讲台（主控台）
	1
	套
	

	8
	教室椅
	1
	套
	

	9
	学生桌1
	16
	套
	

	10
	学生桌2
	8
	套
	

	11
	学生凳
	40
	套
	

	12
	全钢陶瓷防静电地板
	68
	平方
	

	13
	挂墙柜
	1
	套
	

	14
	机器人配件收藏柜
	2
	套
	

	15
	功能室室内综合布线
	1
	项
	

	16
	配电开关及其他辅材
	1
	套
	

	17
	功能室防雷及等电位接地
	1
	套
	

	18
	教室吸顶空调
	2
	台
	

	三、2个实训教室
	

	1
	实训一体机
	2
	台
	

	2
	交互智能平板
	2
	 套 
	

	3
	智能笔
	2
	 套 
	

	4
	视频展台
	2
	 套 
	

	5
	移动授课软件
	2
	 套 
	

	6
	记忆黑板
	2
	 套 
	

	7
	教师多媒体讲台
	2
	 套 
	

	8
	交互式无线扩音系统
	2
	 套 
	

	9
	教室网络信息点与布线
	2
	项
	

	10
	教室吸顶空调
	4
	台
	

	四、实训办公室电脑与空调
	
	
	

	1
	实训一体机
	5
	台
	

	2
	办公室壁挂2P空调
	2
	台
	

	3
	实训办公室投影机
	2
	台
	

	4
	实训办公室网络信息点与布线
	1
	项
	

	五、实训室网络布线与监控
	
	
	

	1
	48口交换机
	1
	台
	

	2
	高清红外半球摄像机（300W）
	6
	台
	

	3
	高清红外筒式摄像机（300W）
	5
	台
	

	4
	摄像机电源
	11
	套
	

	5
	半球支架
	6
	套
	

	6
	枪机支架
	5
	套
	

	7
	网络硬盘录像机
	1
	套
	

	8
	挂墙机柜
	1
	套
	

	9
	多模光纤
	150
	米
	

	10
	PVC辅材
	1
	套
	

	11
	光纤配线架
	2
	套
	

	12
	多模光纤跳线
	2
	条
	

	13
	监控安装人工及辅材
	1
	套
	

	六、智能机器人实训室设备
	

	1
	3D打印机
	1
	台
	

	2
	实训笔记本电脑1
	4
	台
	

	3
	实训笔记本电脑2
	2
	台
	

	4
	移动硬盘
	6
	块
	

	5
	SD卡
	1
	套
	

	6
	TF卡
	2
	套
	

	7
	无线网卡
	6
	个
	

	8
	移动电源
	40
	个
	

	9
	激光打印机
	4
	台
	

	10
	激光打印机
	2
	台
	

	11
	无线AC控制器
	2
	台
	

	12
	无线路由器
	10
	台
	

	13
	arduino套件
	40
	套
	

	14
	万用表
	40
	套
	

	15
	电烙铁套装
	10
	套
	

	16
	电工工具套装
	10
	套
	

	17
	精密钟表工具套装
	10
	套
	

	18
	机器人无人机1
	2
	台
	

	19
	机器人无人机2
	2
	台
	

	20
	扫地机器人
	2
	台
	

	21
	吸尘机器人
	2
	台
	

	22
	平衡车机器人
	2
	台
	

	23
	平衡车机器人
	2
	台
	

	24
	实训安卓终端设备
	60
	台
	


二、技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求
	标注
	其他说明

	一、实训室1
	
	

	1
	实训一体机
	1、CPU Intel Core i5-6500（主频≥3.2GHz，缓存≥6M）；
	
	

	
	
	2、主板 Intel B250芯片组及以上；
	
	

	
	
	3、内存 ≥8G DDR4 2133MHz 内存，提供双内存槽位；
	
	

	
	
	4、显卡 集成显卡；
	
	

	
	
	5、硬盘 ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘, 支持 M.2 SSD+ 2.5 HDD；
	▲
	

	
	
	6、光驱 16X DVD-RW；
	
	

	
	
	7、网卡 集成10/100/1000M以太网卡；
	
	

	
	
	8、音频设备 配置数字阵列麦克风，内置双立体声音箱；
	
	

	
	
	9、显示屏 21.5寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)，具备亮度调节物理按键； 10、键盘、鼠标 USB键盘、鼠标；
	▲
	

	
	
	11、接口 ≥6个USB3.1 gen1(1个PowerUSB接口)、 DP-Ount接口，可选串口；
	▲
	

	
	
	12、电源 ≥150W 节能电源；
	
	

	
	
	13、机箱 顶置提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用；并支持壁挂应用；
	▲
	

	
	
	14、开机logo 电脑配置开机画面显示“用户学校名称”logo的程序；
	
	

	
	
	15、系统安全 能够实现USB端口的有效管理、能够配置网络带宽、流量；可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；
	
	

	
	
	16、超静音设计，获得Very Low Noise认证、杜比认证音箱，音效更震撼、无螺钉拆卸设计，更易维护、低蓝光模式保护眼睛健康、顶置提手、侧置物理按键，使用更方便、微软智能助理，人机互动更智能，CCC认证、CELP(环境标识认证，即十环)。
	▲
	

	
	
	17、无须提供正版Windows操作系统和office办公软件，投标报价时，电脑为裸机价，投标人须将电脑正版软件费用剔除，负责安装用户提供的系统软件。
	
	

	
	
	18、品牌机，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM）。
	
	

	2
	超短焦激光投影机
	1、投射比：0.233，投射80英寸画面，镜头到屏幕距离≤40cm，镜头居中设计；
	▲
	

	
	
	2、投影技术：DLP DMD尺寸≥0.63英寸。
	
	

	
	
	3、标准分辨率：1200×800；
	
	

	
	
	4、标称亮度：≥3600流明（符合ISO标准，实测）。
	
	

	
	
	5、对比度：≥20000:1（全开/全关）。
	▲
	

	
	
	6、终端接口：2路HDMI输入，1路VGA输入，1路VGA输出，1路视频输入，1路音频输入，1路音频输出，1组串口(RS232)输 入，1组USB接口，1组网络接口（RJ45）；
	
	

	
	
	7、光源：ALPD激光光源，纯激光光源,非混合光源激光光源，光源寿命20000小时(并提供激光安全等级检测报告)；
	▲
	

	
	
	8、整机功耗：整机功率≤3525W，整机重量：≥9.5KG。
	
	

	
	
	9、被动待机功率为≤0.5W,光效≥12.0lm/W,并达到投影机1级能效等级(必需提供相应的检测报告)。
	▲
	

	
	
	10、整机IP5X级增压防尘设计，电源系统IP6X级密闭设计，整机无过滤网(提供相应的检测报告)；
	
	

	
	
	11、噪音水平：≤28dB，低静音设计。
	
	

	
	
	12、垂直梯形校正功能±40°（自动）
	
	

	
	
	13、菜单、操作面板、接口端面板、遥控器均为全中文标注。
	
	

	
	
	14、镜头居中设计；
	
	

	
	
	15、DICOM模拟模式，CO2减排量显示；
	
	

	
	
	16、内置测试图片模板；
	
	

	
	
	17、色域符合Rec.709标准；
	
	

	
	
	18、智能ECO管理模式；
	
	

	
	
	19、单机3D功能；
	
	

	
	
	20、产品要求：提供平均无故障时间50000小时（MTBF）证书/国家权威检测色域面积比值测试证书/通过国家节能环保认证提供工作噪声声压级检测报告；
	▲
	

	
	
	21、提供厂家对本项目的售后服务承诺函和厂家盖章的技术参数确认函。
	
	

	3
	电子白板
	硬件部分：
	1）工作原理：红外线感应技术
	
	

	
	
	
	2）白板尺寸≥100英寸；感应尺寸：1921*1142；显示比例：16:10。
	
	

	
	
	
	3）板面材质：板面采用钢板，高耐磨，不怕变形, 抗强光、抗静电、防粉尘。
	
	

	
	
	
	4）快捷键：双边各18个，配彩色图片和中文标题，直观，方便老师使用。
	▲
	

	
	
	
	5）触摸方式：无需专用笔，可用手指、教鞭等任何不透明物体在板上书写和操作电脑界面。
	
	

	
	
	
	6）连接方式：通过USB线连接 ，可直接供电，无需外接电源。
	
	

	
	
	
	7）光标速度：180点/秒，反应速度灵敏，连续快速书写无延时和断笔，实时响应。
	
	

	
	
	
	8、产品通过C-TICK、CE、RoHS、FCC等测试认证；产品通过国家教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测；产品具有中国环境二型产品认证证书；产品具有环境试验报告；产品有中央电教馆在线资源使用授权书。
	
	

	
	
	软件功能：
	1）基本功能：可在电子白板上实现互动教学，例如书写、标注、绘图、调用课件等功能。
	
	

	
	
	
	2）软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。所有的下级菜单图标都配有中文标题。
	▲
	

	
	
	
	3）学科绘图功能：能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能，
	
	

	
	
	
	4）实验仪器绘图功能：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等。
	
	

	
	
	
	5）专用学科工具：能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具，
	▲
	

	
	
	
	6）图片素材：能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅；提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。
	
	

	
	
	
	7）配套教学资源：与白板产品配套的资源要求按国内主流教材，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材大体保持同步。小学可提供至少小学科学、小学数学、小学语文的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。
	
	

	
	
	
	8）配套实验软件：配套提供仿真实验软件，并配备有高校、中学、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括幼儿实验、初高中物理、化学、生物、小学科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量不少于100个；幼儿实验不少于10个。
	▲
	

	
	
	
	9）配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。
	▲
	

	
	
	
	10）网上教学资源：免费提供网上教学资源使用，可从白板软件自动链接到白板厂家提供的网上教学资源网站，资源网站至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与以上教材保持同步，资源中至少包括5000个以上动画课件。
	▲
	

	
	
	
	11）软件资质:白板软件、白板配套教学资源、试题工具、实验软件、网上教学资源及白板硬件要求为同一品牌，须提供白板软件、教学资源库、试题工具、实验软件的著作权证书，以证明软件的合法知识产权。
	▲
	

	
	
	
	12）为保证产品稳定可靠性，拒绝OEM产品，厂商具有ISO质量管理体系认证（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证）；电子白板十大民族品牌；最佳电子白板年度推荐产品；教育行业最受欢迎品牌奖。
	
	

	4
	红外无线扩音系统
	一、红外无线话筒
	1、水滴形红外无线话筒：可颈挂或别夹；
	▲
	

	
	
	
	2、红外线波长850nm；
	
	

	
	
	
	3、红外发射频率：2.3Mhz或其他可选3个；水晶控制PLL锁相环路；单一指向性驻极体电容式；
	
	

	
	
	
	4、频响100Hz-10kHz；
	
	

	
	
	
	5、静音功能和静音提示灯；
	
	

	
	
	
	6、充电或更换电池警示灯；
	
	

	
	
	
	7、带有外接话筒插口，带外接音频插口，带个充电插口；
	
	

	
	
	
	8、佩带方式：颈挂（长度可自由调节）或别夹；
	
	

	
	
	
	9、5号碱性干电池或5号可充电电池壹节(方便购买)；连续使用时间约8小时；
	▲
	

	
	
	
	10、话筒自带音量调节；
	
	

	
	
	二、扬声器
	1、扬声器类型 全频反射式木制音箱；
	
	

	
	
	
	2、输入阻抗 8Ω；
	
	

	
	
	
	3、额定功率 60W（RMS*1）；
	
	

	
	
	
	4、声压电平 87dB（1W，1m）；
	
	

	
	
	
	5、频率响应 120Hz～16kHz；
	
	

	
	
	
	6、输入端子 推入式导线端子；
	
	

	
	
	
	7、扬声器 12cm圆锥形扬声器单元；
	
	

	
	
	三、光传感器
	1、消耗电流22mA；
	
	

	
	
	
	2、红外波长850nm；
	
	

	
	
	
	3、连接方式75ΩF型连接器；
	
	

	
	
	
	4、接收半径为10m（光轴可视直线距离）；
	
	

	
	
	
	5、可使用红外传感混合器来增加传感器的数量；
	
	

	
	
	
	6、支持4频道接收；
	
	

	
	
	四、无线接收功放
	1、频响100Hz-10kHz；信噪比>60dB；
	
	

	
	
	
	2、24V DC电源适配器：
	
	

	
	
	
	3、额定功率20W；电流消耗750mA；
	
	

	
	
	
	4、75ΩF型连接红外传感器；
	
	

	
	
	
	5、2路音频输入；4扬声器连接；1路红外无线话筒频点（增加接收器可扩充至3个话筒频点）；
	
	

	
	
	
	6、无线话筒音量调节；三段啸叫抑制功能。
	▲
	

	
	
	
	7、产品具有3C证书,国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告；
	
	

	
	
	
	8、要求提供厂家的售后服务承诺函、技术参数确认函。
	
	

	5
	52口千兆接入交换机
	1、48口10/100/1000 Base-T以太网端口接入交换机，支持4个万兆上行光端口（非复用口）；
	
	

	
	
	2、线速二层交换；所有端口支持线速转发；
	
	

	
	
	3、交换容量≥336Gbps；
	
	

	
	
	4、包转发率≥144Mpps；
	
	

	
	
	5、支持VLAN≥4K个；支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性；
	
	

	
	
	6、支持将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
	
	

	
	
	7、配配套的多模光纤模块2个；
	▲
	

	6
	实训室课堂管理系统
	1、支持系统:同时支持WIN7、安卓、IOS、win10 64位操作系统；
	
	

	
	
	2、点名:教师可以要求学生提供一系列信息，对这个班级学生点名；
	
	

	
	
	3、班级模型:教师可以保存不同的班级模型，方便以后上课使用；
	
	

	
	
	4、监控转播:教师可以远程监视学生计算机屏幕，并在适当的时候接管学生计算机给予帮助。监控的同时，教师可以对学生计算机拍摄快照；
	
	

	
	
	5、远程设置:远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
	
	

	
	
	6、图标监看:班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。
	
	

	
	
	7、远程命令:教师可以发送远程命令，在学生端统一执行某些应用程序，如远程开关机
	
	

	
	
	8、快照功能:可以在监视学生端屏幕的同时，进行屏幕快照，以jpg 图像格式保留学生某个时刻的操作记录。
	▲
	

	
	
	9、学生限制:程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制 U 盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序, 打印和光盘限制：对打印的权限和光盘使用做限制。
	
	

	
	
	10、黑屏肃静:教师可以将学生计算机黑屏，并锁定学生的键盘鼠标；
	
	

	
	
	11、屏幕广播:教师可以将自己计算机的屏幕广播给学生。在广播屏幕的同时，教师的声音也可以同步被广播；
	
	

	
	
	12、网络影院:支持几乎所有常见的媒体音视频格式，包括MPG、,MPEG,、M2V、MPV、MP3、VCD、VOB、MOV、AVI、RM、RMVB、ASF、WMV、MP4，播放流畅同步、高效。
	
	

	
	
	13、视频直播:通过摄像头，教师可以将自身影像直播给学生；
	
	

	
	
	14、投影广播:通过连接VGA线，教师可以将自带笔记本（未安装课堂管理软件）屏幕广播给学生；
	
	

	
	
	15、文件分发:教师可以将文件分发给学生计算机；
	
	

	
	
	16、文件收集:教师可以自动从学生计算机收取文件；
	
	

	
	
	17、试卷编辑:教师可以课前编辑考卷，支持4种题型；
	
	

	
	
	18、答题卡考试:教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。
	
	

	
	
	19、阅卷评分:收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生；
	
	

	
	
	20、随堂小考:教师可以随机编辑一道试题，当场测试学生学习，或是组织问题抢答和问卷调查；
	
	

	
	
	21、分组讨论:教师将班级分成若干小组，组织分组讨论；
	
	

	
	
	22、共享白板:教师通过共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务，学生也可以单独完成，教师可通过白板拍照将习题共享给学生一起作答。
	▲
	

	
	
	23、学生演示:教师可以选择某个学生，令其广播计算机屏幕做演示；
	
	

	
	
	24、语音对讲:通过麦克风，教师可以和学生进行语音交流；
	
	

	
	
	25、举手:学生可以通过计算机点击举手；
	
	

	
	
	26、请求帮助:学生可以通过发送远程消息，请求教师帮助；
	
	

	
	
	27、教师屏幕录制:录制成ASF,支持用Windows Media Player打开；
	▲
	

	
	
	28、学生屏幕录制:在上课时，学生可以将教师广播的画面录制下来, 录制成ASF,支持用Windows Media Player打开；
	▲
	

	
	
	29、作业提交:学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
	
	

	
	
	30、广播教学：屏幕广播支持DirectDraw、Direct3D；支持窗口和全屏幕Overlay；支持 OpenGL,支持DX9.0 ,支持最新的3D的课件广播；比如：Cool 3D，AutoCAD，Pro-Engineer，3D MAX等。能支持三维游戏的广播教学，比如：红色警戒Ⅱ, 魔兽争霸III，CS等。
	
	

	
	
	31、系统具有中国软件评测中心的“软件产品登记测试报告”；
	
	

	
	
	32、要求提供厂家技术参数确认函。
	
	

	7
	讲台（主控台）
	1600×700×800mm 台面采用18㎜厚天蓝色三聚氰胺板，下包80*18三聚氰胺板，台面厚度36㎜，灰色封边条包边；柜体全部采用16㎜厚灰色三聚氰胺板，含钢制三节导轨抽屉，三节钢制导轨键盘抽，整体设计具备多媒体讲台的功能。根据用户需求和现场实际情况尺寸定制；
	
	

	8
	教室椅
	教室椅，根据学校现场要求定制；
	
	

	9
	学生桌
	1600x750x750台面25厘中纡板贴防火板面，其它采用16厘三聚氰胺中纤板，用优质五金配件组装。按实际要求定做，预留合理的桌面空间，可以存放一体机。
	
	

	10
	学生凳
	学生凳，三足钢制，结实耐用。
	
	

	11
	陶瓷防静电地板
	陶瓷防静电地板（提供产品彩页）
	
	

	
	
	1、  安装高度15-20CM。
	
	

	
	
	2、尺寸不小于602×602×40mm
	
	

	
	
	3、均布荷载1000kg∕㎡；产品特点：不燃；花色丰富、尺寸精度高、平整性好；耐磨、寿命长；不起尘；易清洁 免维护，不需打腊；继承了陶瓷的耐磨和钢板的高承载性能瓷砖彻底杜绝了普通HPL和PVC贴面翘起、断裂、不易清理的问题，是一种发展迅速的更新换代产品；
	
	

	
	
	机械性能 
	1、集中载荷：200kg
	
	

	
	
	
	2、均布载荷：1000kg∕㎡
	
	

	
	
	
	3、极限载荷：500kg
	
	

	
	
	
	4、外观尺寸 整板尺寸：602×602
	
	

	
	
	
	5、板幅极限偏差：±0.4mm
	
	

	
	
	
	6、板厚极限偏差：±0.4mm
	
	

	
	
	
	7、表面平面度：±0.6mm
	
	

	
	
	
	8、相邻边垂直度：±0.3mm
	
	

	
	
	质量
	1、无破损，不开胶，色差小
	
	

	
	
	
	2、表面防锈层无脱落，无明显疵点
	
	

	
	
	
	3、性能 板基阻燃等级：A1
	
	

	
	
	
	4、贴面阻燃等级：A1
	
	

	
	
	
	5、板基 材质：钢质水泥
	
	

	
	
	
	6、钢板厚度：≥0.5mm
	
	

	
	
	
	7、贴面 材质：陶瓷贴面
	
	

	
	
	
	8、厚度：≥10mm
	
	

	
	
	
	9、支架 上下托片：冷轧板，材质为SPCC；&#13;
	
	

	
	
	
	10、罗杆：M20*2.5，拉光元钢，材质为Q295；&#13;
	
	

	
	
	
	11、横梁 22*26*0.8，矩形焊管（适用于40MM地板），&#13;
	
	

	
	
	
	12、表面处理：黄锌。
	
	

	
	
	
	13、提供信息产业防静电产品质量监督检验中心出具的系统电阻、机械性能、外观、燃烧性能测试项目的检测报告。
	
	

	12
	挂墙柜
	15U挂墙柜
	
	

	13
	机器人配件收藏柜
	专业机器人柜、零件、零件收纳柜：尺寸大小：1.5*1.4米（长*高），根据用户需求和现场实际情况尺寸定制；
	
	

	14
	功能室室内综合布线
	提供音视频线、强弱电线缆，弱电配线架、电源插座、开关等辅材一批及人工布线，考虑原有设备拆除，布线、安装要满足相关规范及学校使用要求，具体根据现场需求数量定做。 投标时需提供线缆、辅材的品牌型号。
	
	

	15
	配电开关及其他辅材
	配电开关及其他辅材
	
	

	16
	功能室防雷及等电位接地
	防雷器与地板下等电位接地
	
	

	17
	教室吸顶空调
	1、匹数:3匹定频
	
	

	
	
	2、能效等级:3级
	
	

	
	
	3、电辅加热:支持
	
	

	
	
	4、适用面积(平方米):约36-48㎡
	
	

	
	
	5、制冷量(W):7200
	
	

	
	
	6、制冷功率(W):2790
	
	

	
	
	7、制热量(W):8000
	
	

	
	
	8、制热功率(W):2750
	
	

	
	
	9、电辅加热功率(W):1000-1500
	
	

	
	
	10、内机噪音(dB(A):（静音档-高档）22-46
	
	

	
	
	11、外机噪音(dB(A):≤56
	
	

	
	
	12、循环风量(m3/h):1000
	
	

	
	
	13、功能：支持四面出风、支持自动清洁、静音设计、独立除湿；
	
	

	二、实训室2
	
	

	1
	实训一体机
	1、CPU Intel Core i5-6500（主频≥3.2GHz，缓存≥6M）；
	
	

	
	
	2、主板 Intel B250芯片组及以上；
	
	

	
	
	3、内存 ≥8G DDR4 2133MHz 内存，提供双内存槽位；
	
	

	
	
	4、显卡 集成显卡；
	
	

	
	
	5、硬盘 ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘, 支持 M.2 SSD+ 2.5 HDD；
	▲
	

	
	
	6、光驱 16X DVD-RW；
	
	

	
	
	7、网卡 集成10/100/1000M以太网卡；
	
	

	
	
	8、音频设备 配置数字阵列麦克风，内置双立体声音箱；
	
	

	
	
	9、显示屏 21.5寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)，具备亮度调节物理按键； 10、键盘、鼠标 USB键盘、鼠标；
	▲
	

	
	
	11、接口 ≥6个USB3.1 gen1(1个PowerUSB接口)、 DP-Ount接口，可选串口；
	▲
	

	
	
	12、电源 ≥150W 节能电源；
	
	

	
	
	13、机箱 顶置提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用；并支持壁挂应用；
	▲
	

	
	
	14、开机logo 电脑配置开机画面显示“用户学校名称”logo的程序；
	
	

	
	
	15、系统安全 能够实现USB端口的有效管理、能够配置网络带宽、流量；可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；
	
	

	
	
	16、超静音设计，获得Very Low Noise认证、杜比认证音箱，音效更震撼、无螺钉拆卸设计，更易维护、低蓝光模式保护眼睛健康、顶置提手、侧置物理按键，使用更方便、微软智能助理，人机互动更智能，CCC认证、CELP(环境标识认证，即十环)。
	▲
	

	
	
	17、无须提供正版Windows操作系统和office办公软件，投标报价时，电脑为裸机价，投标人须将电脑正版软件费用剔除，负责安装用户提供的系统软件。
	
	

	
	
	18、品牌机，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM）。
	
	

	
	
	19、提供厂家对本项目的售后服务承诺函。
	▲
	

	2
	超短焦激光投影机
	1、投射比：0.233，投射80英寸画面，镜头到屏幕距离≤40cm, 镜头居中设计；
	▲
	

	
	
	2、投影技术：DLP。DMD尺寸≥0.63英寸。
	
	

	
	
	3、标准分辨率：1200×800；
	
	

	
	
	4、标称亮度：≥3600流明（符合ISO标准，实测）。
	
	

	
	
	5、对比度：≥20000:1（全开/全关）。
	▲
	

	
	
	6、终端接口：2路HDMI输入，1路VGA输入，1路VGA输出，1路视频输入，1路音频输入，1路音频输出，1组串口(RS232)输 入，1组USB接口，1组网络接口（RJ45）；
	
	

	
	
	7、光源：ALPD激光光源，纯激光光源,非混合光源激光光源，光源寿命20000小时(并提供激光安全等级检测报告)；
	▲
	

	
	
	8、整机功耗：整机功率≤3525W，整机重量：≥9.5KG。
	
	

	
	
	9、被动待机功率为≤0.5W,光效≥12.0lm/W,并达到投影机1级能效等级(必需提供相应的检测报告)。
	▲
	

	
	
	10、整机IP5X级增压防尘设计，电源系统IP6X级密闭设计，整机无过滤网(提供相应的检测报告)；
	
	

	
	
	11、噪音水平：≤28dB。低静音设计。
	
	

	
	
	12、垂直梯形校正功能±40°（自动）
	
	

	
	
	13、菜单、操作面板、接口端面板、遥控器均为全中文标注。
	
	

	
	
	17、镜头居中设计；
	
	

	
	
	18、DICOM模拟模式，CO2减排量显示；
	
	

	
	
	19、内置测试图片模板；
	
	

	
	
	20、色域符合Rec.709标准；
	
	

	
	
	21、智能ECO管理模式；
	
	

	
	
	22、单机3D功能；
	
	

	
	
	23、产品要求:提供平均无故障时间50000小时（MTBF）证书/国家权威检测色域面积比值测试证书/通过国家节能环保认证提供工作噪声声压级检测报告；
	
	

	
	
	24、提供厂家对本项目的售后服务承诺函和厂家盖章的技术参数确认函。
	
	

	3
	电子白板
	硬件部分：
	1）工作原理：红外线感应技术
	
	

	
	
	
	2）白板尺寸≥100英寸；感应尺寸：1921*1142；显示比例：16:10。
	
	

	
	
	
	3）板面材质：板面采用钢板，高耐磨，不怕变形, 抗强光、抗静电、防粉尘。
	
	

	
	
	
	4）快捷键：双边各18个，配彩色图片和中文标题，直观，方便老师使用。
	▲
	

	
	
	
	5）触摸方式：无需专用笔，可用手指、教鞭等任何不透明物体在板上书写和操作电脑界面。
	
	

	
	
	
	6）连接方式：通过USB线连接 ，可直接供电，无需外接电源。
	
	

	
	
	
	7）光标速度：180点/秒，反应速度灵敏，连续快速书写无延时和断笔，实时响应。
	
	

	
	
	
	8、产品通过C-TICK、CE、RoHS、FCC等测试认证；产品通过国家教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测；产品具有中国环境二型产品认证证书；产品具有环境试验报告；产品有中央电教馆在线资源使用授权书。
	
	

	
	
	软件功能：
	1）基本功能：可在电子白板上实现互动教学，例如书写、标注、绘图、调用课件等功能。
	
	

	
	
	
	2）软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。所有的下级菜单图标都配有中文标题。
	▲
	

	
	
	
	3）学科绘图功能：能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能，
	
	

	
	
	
	4）实验仪器绘图功能：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等。
	
	

	
	
	
	5）专用学科工具：能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具，
	▲
	

	
	
	
	6）图片素材：能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅；提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。
	
	

	
	
	
	7）配套教学资源：与白板产品配套的资源要求按国内主流教材，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材大体保持同步。小学可提供至少小学科学、小学数学、小学语文的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。
	
	

	
	
	
	8）配套实验软件：配套提供仿真实验软件，并配备有高校、中学、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括幼儿实验、初高中物理、化学、生物、小学科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量不少于100个；幼儿实验不少于10个。
	▲
	

	
	
	
	9）配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。
	▲
	

	
	
	
	10）网上教学资源：免费提供网上教学资源使用，可从白板软件自动链接到白板厂家提供的网上教学资源网站，资源网站至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与以上教材保持同步，资源中至少包括5000个以上动画课件。
	▲
	

	
	
	
	11）软件资质:白板软件、白板配套教学资源、试题工具、实验软件、网上教学资源及白板硬件要求为同一品牌，须提供白板软件、教学资源库、试题工具、实验软件的著作权证书，以证明软件的合法知识产权。
	▲
	

	
	
	
	12）为保证产品稳定可靠性，拒绝OEM产品，厂商具有ISO质量管理体系认证（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证）；电子白板十大民族品牌；最佳电子白板年度推荐产品；教育行业最受欢迎品牌奖。
	
	

	4
	红外无线扩音系统
	一、红外无线话筒
	1、水滴形红外无线话筒：可颈挂或别夹；
	▲
	

	
	
	
	2、红外线波长850nm；
	
	

	
	
	
	3、红外发射频率：2.3Mhz或其他可选3个；水晶控制PLL锁相环路；单一指向性驻极体电容式；
	
	

	
	
	
	4、频响100Hz-10kHz；
	
	

	
	
	
	5、静音功能和静音提示灯；
	
	

	
	
	
	6、充电或更换电池警示灯；
	
	

	
	
	
	7、带有外接话筒插口，带外接音频插口，带个充电插口；
	
	

	
	
	
	8、佩带方式：颈挂（长度可自由调节）或别夹；
	
	

	
	
	
	9、5号碱性干电池或5号可充电电池壹节(方便购买)；连续使用时间约8小时；
	▲
	

	
	
	
	10、话筒自带音量调节；
	
	

	
	
	二、扬声器
	1、扬声器类型 全频反射式木制音箱；
	
	

	
	
	
	2、输入阻抗 8Ω；
	
	

	
	
	
	3、额定功率 60W（RMS*1）；
	
	

	
	
	
	4、声压电平 87dB（1W，1m）；
	
	

	
	
	
	5、频率响应 120Hz～16kHz；
	
	

	
	
	
	6、输入端子 推入式导线端子；
	
	

	
	
	
	7、扬声器 12cm圆锥形扬声器单元；
	
	

	
	
	三、光传感器
	1、消耗电流22mA；
	
	

	
	
	
	2、红外波长850nm；
	
	

	
	
	
	3、连接方式75ΩF型连接器；
	
	

	
	
	
	4、接收半径为10m（光轴可视直线距离）；
	
	

	
	
	
	5、可使用红外传感混合器来增加传感器的数量；
	
	

	
	
	
	6、支持4频道接收；
	
	

	
	
	四、无线接收功放
	1、频响100Hz-10kHz；信噪比>60dB；
	
	

	
	
	
	2、24V DC电源适配器：
	
	

	
	
	
	3、额定功率20W；电流消耗750mA；
	
	

	
	
	
	4、75ΩF型连接红外传感器；
	
	

	
	
	
	5、2路音频输入；4扬声器连接；1路红外无线话筒频点（增加接收器可扩充至3个话筒频点）；
	
	

	
	
	
	6、无线话筒音量调节；三段啸叫抑制功能。
	▲
	

	
	
	
	7、产品具有3C证书,国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告；
	
	

	
	
	
	8、要求提供厂家的售后服务承诺函确认函。
	
	

	5
	52口千兆接入交换机
	1、48口10/100/1000 Base-T以太网端口接入交换机，支持4个万兆上行光端口（非复用口）；
	
	

	
	
	2、线速二层交换；所有端口支持线速转发；
	
	

	
	
	3、交换容量≥336Gbps；
	
	

	
	
	4、包转发率≥144Mpps；
	
	

	
	
	5、支持VLAN≥4K个；支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性；
	
	

	
	
	6、支持将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
	
	

	
	
	7、配套的多模光纤模块2个；
	▲
	

	6
	实训室课堂管理系统
	1、支持系统:同时支持WIN7、安卓、IOS、win10 64位操作系统；
	
	

	
	
	2、点名:教师可以要求学生提供一系列信息，对这个班级学生点名；
	
	

	
	
	3、班级模型:教师可以保存不同的班级模型，方便以后上课使用；
	
	

	
	
	4、监控转播:教师可以远程监视学生计算机屏幕，并在适当的时候接管学生计算机给予帮助。监控的同时，教师可以对学生计算机拍摄快照；
	
	

	
	
	5、远程设置:远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
	
	

	
	
	6、图标监看:班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。
	
	

	
	
	7、远程命令:教师可以发送远程命令，在学生端统一执行某些应用程序，如远程开关机
	
	

	
	
	8、快照功能:可以在监视学生端屏幕的同时，进行屏幕快照，以jpg 图像格式保留学生某个时刻的操作记录。
	▲
	

	
	
	9、学生限制:程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制 U 盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序, 打印和光盘限制：对打印的权限和光盘使用做限制。
	
	

	
	
	10、黑屏肃静:教师可以将学生计算机黑屏，并锁定学生的键盘鼠标；
	
	

	
	
	11、屏幕广播:教师可以将自己计算机的屏幕广播给学生。在广播屏幕的同时，教师的声音也可以同步被广播；
	
	

	
	
	12、网络影院:支持几乎所有常见的媒体音视频格式，包括MPG、,MPEG,、M2V、MPV、MP3、VCD、VOB、MOV、AVI、RM、RMVB、ASF、WMV、MP4，播放流畅同步、高效。
	
	

	
	
	13、视频直播:通过摄像头，教师可以将自身影像直播给学生；
	
	

	
	
	14、投影广播:通过连接VGA线，教师可以将自带笔记本（未安装课堂管理软件）屏幕广播给学生；
	
	

	
	
	15、文件分发:教师可以将文件分发给学生计算机；
	
	

	
	
	16、文件收集:教师可以自动从学生计算机收取文件；
	
	

	
	
	17、试卷编辑:教师可以课前编辑考卷，支持4种题型；
	
	

	
	
	18、答题卡考试:教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。
	
	

	
	
	19、阅卷评分:收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生；
	
	

	
	
	20、随堂小考:教师可以随机编辑一道试题，当场测试学生学习，或是组织问题抢答和问卷调查；
	
	

	
	
	21、分组讨论:教师将班级分成若干小组，组织分组讨论；
	
	

	
	
	22、共享白板:教师通过共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务，学生也可以单独完成，教师可通过白板拍照将习题共享给学生一起作答。
	▲
	

	
	
	23、学生演示:教师可以选择某个学生，令其广播计算机屏幕做演示；
	
	

	
	
	24、语音对讲:通过麦克风，教师可以和学生进行语音交流；
	
	

	
	
	25、举手:学生可以通过计算机点击举手；
	
	

	
	
	26、请求帮助:学生可以通过发送远程消息，请求教师帮助；
	
	

	
	
	27、教师屏幕录制:录制成ASF,支持用Windows Media Player打开；
	▲
	

	
	
	28、学生屏幕录制:在上课时，学生可以将教师广播的画面录制下来, 录制成ASF,支持用Windows Media Player打开；
	▲
	

	
	
	29、作业提交:学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
	
	


	
	
	30、广播教学：屏幕广播支持DirectDraw、Direct3D；支持窗口和全屏幕Overlay；支持 OpenGL,支持DX9.0 ,支持最新的3D的课件广播；比如：Cool 3D，AutoCAD，Pro-Engineer，3D MAX等。能支持三维游戏的广播教学，比如：红色警戒Ⅱ,魔兽争霸III，CS等。
	
	

	
	
	31、系统具有中国软件评测中心的“软件产品登记测试报告”；
	
	

	
	
	32、要求提供厂家技术参数确认函。
	
	

	7
	讲台（主控台）
	1600×700×800mm 台面采用18㎜厚天蓝色三聚氰胺板，下包80*18三聚氰胺板，台面厚度36㎜，灰色封边条包边；柜体全部采用16㎜厚灰色三聚氰胺板，含钢制三节导轨抽屉，三节钢制导轨键盘抽，整体设计具备多媒体讲台的功能。根据用户需求和现场实际情况尺寸定制；
	
	

	8
	教室椅
	教室椅，根据学校现场要求定制；
	
	

	9
	学生桌1
	1500x750x750台面25厘中纡板贴防火板面，其它采用16厘三聚氰胺中纤板，用优质五金配件组装。按实际要求定做，预留合理的桌面空间，可以存放一体机。
	
	

	10
	学生桌2
	750x750x750台面25厘中纡板贴防火板面，其它采用16厘三聚氰胺中纤板，用优质五金配件组装。按实际要求定做，预留合理的桌面空间，可以存放一体机。
	
	

	11
	学生凳
	学生凳，三足钢制，结实耐用。
	
	

	12
	陶瓷防静电地板
	陶瓷防静电地板（提供产品彩页）
	
	

	
	
	1、安装高度15-20CM。
	
	

	
	
	2、尺寸不小于602×602×40mm
	
	

	
	
	3、均布荷载1000kg∕㎡；产品特点：不燃；花色丰富、尺寸精度高、平整性好；耐磨、寿命长；不起尘；易清洁 免维护，不需打腊；继承了陶瓷的耐磨和钢板的高承载性能瓷砖彻底杜绝了普通HPL和PVC贴面翘起、断裂、不易清理的问题，是一种发展迅速的更新换代产品；
	
	

	
	
	机械性能 
	1、集中载荷：200kg
	
	

	
	
	
	2、均布载荷：1000kg∕㎡
	
	

	
	
	
	3、极限载荷：500kg
	
	

	
	
	
	4、外观尺寸 整板尺寸：602×602
	
	

	
	
	
	5、板幅极限偏差：±0.4mm
	
	

	
	
	
	6、板厚极限偏差：±0.4mm
	
	

	
	
	
	7、表面平面度：±0.6mm
	
	

	
	
	
	8、相邻边垂直度：±0.3mm
	
	

	
	
	质量
	1、无破损，不开胶，色差小
	
	

	
	
	
	2、表面防锈层无脱落，无明显疵点
	
	

	
	
	
	3、性能 板基阻燃等级：A1
	
	

	
	
	
	4、贴面阻燃等级：A1
	
	

	
	
	
	5、板基 材质：钢质水泥
	
	

	
	
	
	6、钢板厚度：≥0.5mm
	
	

	
	
	
	7、贴面 材质：陶瓷贴面
	
	

	
	
	
	8、厚度：≥10mm
	
	

	
	
	
	9、支架 上下托片：冷轧板，材质为SPCC；&#13;
	
	

	
	
	
	10、罗杆：M20*2.5，拉光元钢，材质为Q295；&#13;
	
	

	
	
	
	11、横梁 22*26*0.8，矩形焊管（适用于40MM地板），&#13;
	
	

	
	
	
	12、表面处理：黄锌。
	
	

	
	
	
	13、提供信息产业防静电产品质量监督检验中心出具的系统电阻、机械性能、外观、燃烧性能测试项目的检测报告。
	▲
	

	13
	挂墙柜
	15U挂墙柜
	
	

	14
	机器人配件收藏柜
	专业机器人柜、零件、零件收纳柜：尺寸大小：1.5*1.4米（长*高），根据用户需求和现场实际情况尺寸定制；
	
	

	15
	功能室室内综合布线
	提供音视频线、强弱电线缆、电源插座、开关等辅材一批及人工布线，考虑原有设备拆除，布线、安装要满足相关规范及学校使用要求，具体根据现场需求数量定做。 投标时需提供线缆、辅材的品牌型号。
	
	

	16
	配电开关及其他辅材
	配电开关及其他辅材
	
	

	17
	功能室防雷及等电位接地
	防雷器与地板下等电位接地
	
	

	18
	教室吸顶空调
	1、匹数:3匹定频
	
	

	
	
	2、能效等级:3级
	
	

	
	
	3、电辅加热:支持
	
	

	
	
	4、适用面积(平方米):约36-48㎡
	
	

	
	
	5、制冷量(W):7200
	
	

	
	
	6、制冷功率(W):2790
	
	

	
	
	7、制热量(W):8000
	
	

	
	
	8、制热功率(W):2750
	
	

	
	
	9、电辅加热功率(W):1000-1500
	
	

	
	
	10、内机噪音(dB(A):（静音档-高档）22-46
	
	

	
	
	11、外机噪音(dB(A):≤56
	
	

	
	
	12、循环风量(m3/h):1000
	
	

	
	
	13、功能：支持四面出风、支持自动清洁、静音设计、独立除湿；
	
	

	三、2个实训教室
	
	

	1
	实训一体机
	1、CPU Intel Core i5-6500（主频≥3.2GHz，缓存≥6M）；
	
	

	
	
	2、主板 Intel B250芯片组及以上；
	
	

	
	
	3、内存 ≥8G DDR4 2133MHz 内存，提供双内存槽位；
	
	

	
	
	4、显卡 集成显卡；
	
	

	
	
	5、硬盘 ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘, 支持 M.2 SSD+ 2.5 HDD；
	▲
	

	
	
	6、光驱 16X DVD-RW；
	
	

	
	
	7、网卡 集成10/100/1000M以太网卡；
	
	

	
	
	8、音频设备 配置数字阵列麦克风，内置双立体声音箱；
	
	

	
	
	9、显示屏 21.5寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)，具备亮度调节物理按键； 10、键盘、鼠标 USB键盘、鼠标；
	▲
	

	
	
	11、接口 ≥6个USB3.1 gen1(1个PowerUSB接口)、 DP-Ount接口，可选串口；
	▲
	

	
	
	12、电源 ≥150W 节能电源；
	
	

	
	
	13、机箱 顶置提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用；并支持壁挂应用；
	▲
	

	
	
	14、开机logo 电脑配置开机画面显示“用户学校名称”logo的程序；
	
	

	
	
	15、系统安全 能够实现USB端口的有效管理、能够配置网络带宽、流量；可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；
	
	

	
	
	16、超静音设计，获得Very Low Noise认证、杜比认证音箱，音效更震撼、无螺钉拆卸设计，更易维护、低蓝光模式保护眼睛健康、顶置提手、侧置物理按键，使用更方便、微软智能助理，人机互动更智能，CCC认证、CELP(环境标识认证，即十环)。
	▲
	

	
	
	17、无须提供正版Windows操作系统和office办公软件，投标报价时，电脑为裸机价，投标人须将电脑正版软件费用剔除，负责安装用户提供的系统软件。
	
	

	
	
	18、品牌机，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM）。
	
	

	
	
	19、提供厂家对本项目的售后服务承诺函。
	▲
	

	2
	交互智能平板
	一、显示模块
	1、屏幕尺寸：86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。
	
	

	
	
	
	2、图像物理高清分辨率3840×2160或以上。
	
	

	
	
	
	3、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。
	
	

	
	
	二、触摸显示技术
	1、采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持五点或以上同时书写。
	
	

	
	
	
	2、书写方式：手指或笔触摸
	
	

	
	
	
	3、首点响应时间≤8毫秒，连续响应时间≤4毫秒，触摸有效识别≥5毫米
	
	

	
	
	
	4、定位精度：±0.5mm
	
	

	
	
	
	5、红外触摸屏系统通讯端口：USB
	
	

	
	
	
	6、触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。
	
	

	
	
	
	7、触摸次数：同一位置6000万次以上，使用寿命达80000小时以上。
	
	

	
	
	三、输入输出接口
	1、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥3路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
	
	

	
	
	
	2、输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路HDMI。
	
	

	
	
	
	3、图像制式：PAL/SECAM
	
	

	
	
	
	4、TV多媒体USB至少有1路前置端口,电脑USB至少有2路前置端口。
	
	

	
	
	四、电性能
	1、电源要求：220V~50/60Hz；
	
	

	
	
	
	2、伴音输出功率：≥15W*2；
	
	

	
	
	
	3、整机寿命：≥50000小时；
	
	

	
	
	五、整机性能
	1、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）；
	▲
	

	
	
	
	2、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
	▲
	

	
	
	
	3、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。
	
	

	
	
	
	4、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。
	
	

	
	
	
	5、一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）；
	▲
	

	
	
	
	6、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。
	
	

	
	
	
	7、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。
	
	

	
	
	
	8、机器在使用过程中，可在PPT播放状态下实现批注、擦除、局部内容放大、板中板、滑动翻页、页面浏览等功能。此功能须在白板软件关闭的情况下可以单独打开PPT实现。
	▲
	

	
	
	六、电脑参数
	1、采用模块化电脑方案，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
	
	

	
	
	
	2、处理器：采用H81芯片组，intel i3或以上 CPU
	
	

	
	
	
	3、内存4G或以上 ，固态硬盘128G或以上
	
	

	
	
	
	4、内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M
	
	

	
	
	
	5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；
	
	

	
	
	
	6、具有视频输出接口：VGA*1，HDMI*1，DP或mini DP*1。
	
	

	
	
	七、嵌入式系统
	在不开启电脑情况下实现以下功能:
	
	

	
	
	
	1、嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。
	
	

	
	
	
	2、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
	▲
	

	
	
	
	3、可以一键冻结外部信号的内容，包括动态视频、高清摄像头、机顶盒等画面，并能对冻结画面进行批注、放大、保存（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
	▲
	

	
	
	
	4、整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。
	
	

	
	
	八、白板软件要求
	1、软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。
	
	

	
	
	
	2、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。
	
	

	
	
	
	3、板擦：支持4种或以上擦除方式。
	
	

	
	
	
	4、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。
	
	

	
	
	
	5、边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
	
	

	
	
	
	6、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。
	
	

	
	
	
	7、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。
	
	

	
	
	
	8、多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，易于非线性教学。
	
	

	
	
	
	9、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。
	
	

	
	
	
	10、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
	
	

	
	
	白板软件要求:微课工具
	1)支持全屏录制及任意区域截屏录制
	
	

	
	
	
	2)支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制
	
	

	
	
	
	3)录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作
	
	

	
	
	
	4)可将制作好的微课视频一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。
	
	

	
	
	白板软件要求:实物展台
	1)展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中
	
	

	
	
	
	2)用户可实时采集实物展示台动态视频信号
	
	

	
	
	
	3)可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。
	
	

	
	
	
	4)兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。
	
	

	
	
	
	5)展台多画面对比：支持展台多拍模式，最少支持二分屏同时对比，可将任意画面截图进行放大，并可在任意截图上添加奖章标记，支持多张画面截图同时导出到白板中。
	
	

	
	
	白板软件要求:Office集成
	1)提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。
	
	

	
	
	
	2) PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。
	
	

	
	
	八、白板软件要求
	14、图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。
	▲
	

	
	
	
	15、仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。
	
	

	
	
	
	16、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。
	
	

	
	
	九、资源库要求
	1、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。
	
	

	
	
	
	2、资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。
	
	

	
	
	
	3、网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。
	
	

	
	
	
	4、网络资源库：提供涵盖人教版、粤教版、苏教版、岳麓版、北师大版、华师大版的小学、初中、高中网络资源库，支持从白板软件界面中一键登录。
	
	

	
	
	十、其他要求
	1、提供互动教学白板软件著作权证书复印件加盖公章。
	
	

	
	
	
	2、所投产品生产厂家必须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证；
	
	

	
	
	
	3、所投液晶触摸一体机产品获得中国环境标志产品十环Ⅰ型证书（需体现交互式显示设备）并入围政府环境标志产品采购清单（有效期内）。
	
	

	
	
	
	4、机身外壳达到防盐雾十级要求（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
	▲
	

	
	
	
	5、一体机整机采用金属防火防护外壳设计，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
	▲
	

	
	
	
	6、提供原厂制造商针对本项目开具的售后服务承诺函，原厂制造商盖公章的技术参数响应确认函。
	
	

	3
	智能笔
	1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，带遥控按键，可以用于触摸书写，也可支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
	
	

	
	
	2.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。
	▲
	

	
	
	3.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。
	
	

	
	
	4.支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现（需提供国家级广播电视质量监督机构的权威检测报告）。
	▲
	

	4
	视频展台
	硬件要求
	1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。
	
	

	
	
	
	2.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。
	
	

	
	
	
	3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
	▲
	

	
	
	
	4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
	
	

	
	
	
	5.采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
	▲
	

	
	
	
	6.解析度：中间1600线，四周1400线。
	
	

	
	
	
	7.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。
	▲
	

	
	
	
	8、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。
	
	

	
	
	软件要求
	9、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。
	
	

	
	
	
	10、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）；
	▲
	

	
	
	
	11、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。
	
	

	
	
	其他要求：
	12、需提供原生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。
	
	

	5
	移动授课软件
	1、可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备（手机、平板终端等）进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 6.0以上版本系统。
	
	

	
	
	2、具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
	▲
	

	
	
	3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。
	
	

	
	
	4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。
	
	

	
	
	5、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。
	
	

	
	
	6、具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。
	▲
	

	
	
	7、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。
	
	

	
	
	8、以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	▲
	

	
	
	9、提供软件著作权证书和软件产品登记证书，原厂盖公章的技术参数响应确认函。
	
	

	6
	记忆黑板
	1、采用铝合金外框设计，无锐角突出，保护师生安全，尺寸：86寸，16：9。
	▲
	

	
	
	2、黑板采用搪瓷钢板，表面选用墨绿色，配备专用笔盒。
	
	

	
	
	3、面板采用国际知名品牌优质材料，板面基板厚度≥0.3mm，涂层硬度≥8H，光泽度≤6%光泽单位，粗糙度符合GB28231-2011的要求，表面附有保护膜，整板无拼接。
	
	

	
	
	4、保护视力：面板及边框不反光、不炫光，有效保护学生视力。
	
	

	
	
	5、内芯材料采用高密度聚苯乙烯板，防水、防潮、防霉烂，可以湿擦，厚度≥30mm。
	
	

	
	
	6、背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm。
	
	

	
	
	7、书写稳定：各层原材料粘压平整、牢固；边框加助筋，增加板体挺度，写字不颤动。支持普通粉笔及液体粉笔书写。
	
	

	
	
	8、设备可实现一键记录板书内容，并保留板书的原有笔迹与颜色，仅通过单根5伏弱电的USB线即可输出数字化板书内容，无需其他连接线。
	▲
	

	
	
	9、数字化板书可同步至白板软件中，可对板书内容进行编辑、保存和分享。
	▲
	

	
	
	10、设备可在记录板书内容的同时，完整保留书写笔锋及粉笔绘画的丰富层次。
	▲
	

	
	
	11、设备在记录板书内容时，可识别借助教具（如三角板等）绘制的图案，同时可识别板书局部细微的擦除，完整还原板书内容。
	▲
	

	
	
	12、提供原厂产品彩页，原厂针对本项目的售后服务承诺函，原厂盖公章的技术参数响应确认函。
	
	

	7
	教师多媒体讲台
	外形尺寸：长600mm，宽500mm，总高900mm（具体尺寸中标后按照学校要求定制）
	
	

	
	
	1、讲台选用1.0-1.2mm厚优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经去尘、除油、陶化上膜（陶化膜为纳米级非结晶氧化锆系皮膜，能与涂膜产生更细腻紧贴的联结，有着更强的附着能力，工艺清洁环保）后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。造型设计以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可以防止碰伤学生。
	
	

	
	
	2、讲台采用上下分体式设计，运输方便，下柜单开柜门，可大容量放置其他教学用品，操作简单，防盗实用。
	
	

	
	
	3、讲台前方设带锁的杂物抽屉，采用钢珠轨道，推拉顺滑承重力大，内可放置遥控笔、黑板刷、麦克风等，也可在右侧选配高拍仪抽屉。
	
	

	
	
	4、讲台配木扶手，美观大方，桌面有足够的空间放置教案、水杯等；桌面斜面处可选配嵌入式电源插座及过线板，配盒盖开关，盒盖配锁，增强防盗、防尘防水功能。
	
	

	
	
	5、整个讲台可使用一把钥匙开启，方便老师管理钥匙。
	
	

	
	
	其他要求：
	1、产品资质有职业健康认证、ISO9001质量管理体系与IS014001环境认证等资质。
	
	

	
	
	
	2、荣获《中国校园健康优秀绿色环保产品》、《国家权威检测、质量合格产品》、《中国教学设备行业国家重点推荐产品》、《全国教学设备质量监督抽查合格》、《全国质量、信誉、服务AAA级示范单位》。
	
	

	
	
	
	3、提供原厂制造商开具针对本项目的售后服务承诺书。
	
	

	8
	交互式无线扩音系统
	一、音箱：
	1、集2.4G无线麦克风、功放为一体的高保真木质音箱，以中高音为主，低音为辅的真实还原人声。
	
	

	
	
	
	2、采用≥4寸HIFI级别高保真全频喇叭。
	
	

	
	
	
	3、音箱功率：额定≥2*30W，峰值≥2*60W。
	
	

	
	
	
	4、音箱外观：简洁高档的白色木质箱体外观。
	
	

	
	
	
	5、主音箱内置2.4G智能无线麦克风接收模块，可同时接收2支麦克风（发射机）进行讲话，相互不干扰，提高教师与学生的互动性。
	
	

	
	
	
	6、主音箱一路3.5mm线性输入，具有独立的高低音和主音量音量调节按钮频道调节按钮。
	
	

	
	
	
	7、内置30W+30W纯数字定阻功放,高效稳定，最大功率至少可达60W。
	
	

	
	
	二、麦克风：
	1、与音箱主机对频距离≥2米,自动配对时间≤1秒；
	
	

	
	
	
	2、传输距离：≥30米；
	
	

	
	
	
	3、频率响应：40-20KHz；
	
	

	
	
	
	3、THD总谐波失真：≤1%；
	
	

	
	
	
	4、RF发射功率：≤10db；
	
	

	
	
	
	5、传输响应：≤4ms；
	
	

	
	
	
	6、灵敏度：－110dBm；
	
	

	
	
	
	7、信噪比：－97.5dBm；
	
	

	
	
	
	8、采用铝型材机身，防震抗摔，全新人体工程学圆柱体设计，更符合手持或外挂佩戴；
	
	

	
	
	
	9、内置聚合物充电电池；
	
	

	
	
	
	10、简单实用的操控性，机身按钮长按2秒为开/关机，按一次为静音功能；
	
	

	
	
	
	11、智能USB充电电路，具有过流、断充保护。自动检测剩余电量并报警及时提醒使用者充电；
	
	

	
	
	
	12、内置高保真咪头，智能化内置咪头和外接3.5mm耳机咪头全自动切换输入与输出；
	
	

	
	
	
	13、开机后与主机具有自动对频连接、锁定，具备近距离优先连接原则，失联后自动启动对频程序无需重复开机对频；
	
	

	
	
	
	14、具有智能音频检测电路，麦克风在20分钟内没有检测到40分贝内音频信号，发射机自动关机，节能省电环保。
	
	

	
	
	
	15、标配领夹式咪头一个，发射机与领夹式咪头匹配可真实的还原人声、无爆破音，超长距离拾音不干扰、无啸叫，彻底解放教师双手进行教学。
	
	

	
	
	三、其他要求：
	1、提供职业健康认证、ISO9001质量管理体系与IS014001环境认证等资质。
	
	

	
	
	
	2、荣获《中国校园健康优秀绿色环保产品》、《国家权威检测、质量合格产品》、《中国教学设备行业国家重点推荐产品》、《全国教学设备质量监督抽查合格》、《全国质量、信誉、服务AAA级示范单位》。
	
	

	
	
	
	3、提供交互式无线扩音系统软件著作权登记证书。
	
	

	
	
	
	4、提供原厂制造商开具针对本项目的售后服务承诺书。
	
	

	9
	教室网络信息点与布线
	每个教室4个信心点，共8个信息点，包含终端信息面板，网络跳线，PVC辅材人工布线等
	
	

	10
	实训教室吸顶空调
	1、匹数:3匹定频
	
	

	
	
	2、能效等级:3级
	
	

	
	
	3、电辅加热:支持
	
	

	
	
	4、适用面积(平方米):约36-48㎡
	
	

	
	
	5、制冷量(W):7200
	
	

	
	
	6、制冷功率(W):2790
	
	

	
	
	7、制热量(W):8000
	
	

	
	
	8、制热功率(W):2750
	
	

	
	
	9、电辅加热功率(W):1000-1500
	
	

	
	
	10、内机噪音(dB(A):（静音档-高档）22-46
	
	

	
	
	11、外机噪音(dB(A):≤56
	
	

	
	
	12、循环风量(m3/h):1000
	
	

	
	
	13、功能：支持四面出风、支持自动清洁、静音设计、独立除湿；
	
	

	四、实训办公室电脑与空调
	
	

	1
	实训一体机
	1、CPU Intel Core i5-6500（主频≥3.2GHz，缓存≥6M）；
	
	

	
	
	2、主板 Intel B250芯片组及以上；
	
	

	
	
	3、内存 ≥8G DDR4 2133MHz 内存，提供双内存槽位；
	
	

	
	
	4、显卡 集成显卡；
	
	

	
	
	5、硬盘 ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘, 支持 M.2 SSD+ 2.5 HDD；
	▲
	

	
	
	6、光驱 16X DVD-RW；
	
	

	
	
	7、网卡 集成10/100/1000M以太网卡；
	
	

	
	
	8、音频设备 配置数字阵列麦克风，内置双立体声音箱；
	
	

	
	
	9、显示屏 21.5寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)，具备亮度调节物理按键； 10、键盘、鼠标 USB键盘、鼠标；
	▲
	

	
	
	11、接口 ≥6个USB3.1 gen1(1个PowerUSB接口)、 DP-Ount接口，可选串口；
	▲
	

	
	
	12、电源 ≥150W 节能电源；
	
	

	
	
	13、机箱 顶置提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用；并支持壁挂应用；
	▲
	

	
	
	14、开机logo 电脑配置开机画面显示“用户学校名称”logo的程序；
	
	

	
	
	15、系统安全 能够实现USB端口的有效管理、能够配置网络带宽、流量；可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；
	
	

	
	
	16、超静音设计，获得Very Low Noise认证、杜比认证音箱，音效更震撼、无螺钉拆卸设计，更易维护、低蓝光模式保护眼睛健康、顶置提手、侧置物理按键，使用更方便、微软智能助理，人机互动更智能，CCC认证、CELP(环境标识认证，即十环)。
	▲
	

	
	
	17、无须提供正版Windows操作系统和office办公软件，投标报价时，电脑为裸机价，投标人须将电脑正版软件费用剔除，负责安装用户提供的系统软件。
	
	

	
	
	18、品牌机，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM）。
	
	

	
	
	19、提供厂家对本项目的售后服务承诺函。
	▲
	

	2
	实训办公室壁挂2P空调
	1、匹数：2匹
	
	

	
	
	2、定频/变频：定频
	
	

	
	
	3、能效等级：3级
	
	

	
	
	4、制冷量(W)：5060
	
	

	
	
	5、制冷功率(W)：1538
	
	

	
	
	6、制热量(W)：5760（6960）；
	
	

	
	
	7、制热功率(W)：1720（2920）
	
	

	
	
	8、电辅加热功率(W)：1200
	
	

	
	
	9、内机噪音(dB(A)：高风档41
	
	

	
	
	10、外机噪音(dB(A)：53
	
	

	
	
	11、定频机能效比：3.29
	
	

	
	
	12、循环风量(m3/h)：910
	
	

	
	
	13、功能：支持上下扫风、静音设计、独立除湿；
	
	

	3
	实训办公室投影机
	1、投影系统:RGB光阀式液晶投影系统
	
	

	
	
	2、投影方式:前投/ 背投/ 吊顶;
	
	

	
	
	3、LCD:多晶硅 TFT 有源矩阵驱动模式,0.67 英寸尺寸；像素数：2,304,000dots (1920 x 1200) x 3；横纵比：16:10；
	
	

	
	
	4、支持手动光学变焦 / 手动聚焦；
	
	

	
	
	5、投影距离：30 英寸 - 300 英寸 [0.87米-10.98米 ]；
	
	

	
	
	6、亮度：3000 流明；
	
	

	
	
	7、对比度：15000:1；
	
	

	
	
	8、声音输出：2W；
	
	

	
	
	9、梯形校正：垂直梯形校正 -30 度到 +30 度 ( 自动 )；水平梯形校正 -30 度到 +30 度（滑钮）；支持快速四角调节；
	
	

	
	
	10、支持自动启动电源；
	
	

	
	
	11、视频输入：D-sub 15pin x 1，RCA（黄） x 1，HDMI x 2(1 支持MHL)；
	
	

	
	
	12、音频输入：RCA x 2( 白 x1, 红 x1)；
	
	

	
	
	13、USB接口：USB A(USB 内存盘, 实物展台, 无线模块, 固件升级)，USB B(USB 三合一投影)；
	
	

	
	
	14、无线投影：扩展后支持无线投影功能；
	
	

	
	
	15、风扇噪音：标准亮度模式37dB，环保亮度模式28dB；
	
	

	
	
	16、WUXGA 分辨率：提供WUXGA(1920x1200) 分辨率；
	
	

	4
	实训办公室网络信息点与布线
	每个位置2个信息点，共10个信息点，包含终端信息面板，网络跳线，PVC辅材人工布线等
	
	

	五、实训室网络布线与监控
	
	

	1
	48口交换机
	1、48个10/100/1000Base-T以太网端口，支持4个万兆SFP+端口（非复用口）；
	
	

	
	
	2、支持纵向虚拟化，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备；
	
	

	
	
	3、交换容量≥256Gbps；
	
	

	
	
	4、包转发率≥132Mpps；
	▲
	

	
	
	5、支持8KV业务端口防雷能力；
	
	

	
	
	6、支持SDN网络，将网络的控制层和数据转发层进行分离，大幅简化了网络的管理及维护难度，实现了网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的网络平台；
	
	

	
	
	7、配置支持PoE供电，配多模光纤模块2个；
	▲
	

	2
	高清红外半球摄像机（300W）
	1、图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS
	
	

	
	
	2、最低照度彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON)
	
	

	
	
	3、分辨率及帧率 
主码流：60Hz:30fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1280×960,1280×720)
子码流：60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)；
第三码流：60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)；
	
	

	
	
	4、视频压缩：支持H.265/H.264/MJPEG
	
	

	
	
	5、音频压缩：支持G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
	
	

	
	
	6、白平衡：支持自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	
	

	
	
	7、增益控制：支持自动或手动
	
	

	
	
	8、信噪比：大于52dB
	
	

	
	
	9、支持3D数字降噪；
	
	

	
	
	10、支持背光补偿；
	
	

	
	
	11、支持区域曝光/聚焦；
	
	

	
	
	12、电子快门：1/1-1/30,000s
	
	

	
	
	13、日夜模式：自动ICR彩转黑；
	
	

	
	
	14、数字变倍：16倍；
	
	

	
	
	15、隐私遮蔽：最多8块区域；
	
	

	
	
	16、聚焦模式：支持自动/半自动/手动；
	
	

	
	
	17、镜头：焦距2.8-12mm，4倍光学；变倍速度：大约1秒(广角-望远)；水平视角：105–33度(广角-望远)；近摄距：10-1500mm(广角-望远)，光圈数：F1.6-F2.7；
	
	

	
	
	18、侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
	
	

	
	
	19、录像：断网续传、智能后检索；
	
	

	
	
	20、图像增强：光学宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖；
	
	

	
	
	21、编码：smart265、smart264、低码率、ROI
	
	

	
	
	22、设备异常检测：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
	
	

	
	
	23、水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90°
	
	

	
	
	24、水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设；水平预置点速度：60°/s
	
	

	
	
	25、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设；垂直预置点速度：50°/s
	
	

	
	
	26、巡航扫描:8条，每条可添加32个预置点
	
	

	
	
	27、断电记忆:支持
	
	

	
	
	28、定时任务 预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验
	
	

	
	
	29、网络协议:IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
	
	

	
	
	30、应用编程接口：支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入；
	
	

	
	
	31、浏览器：支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器，同时预览视频数 最多20路；
	
	

	
	
	32、用户权限：最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户
	
	

	
	
	33、安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤；
	
	

	
	
	34、电源接口：DC12V；
	
	

	
	
	35、网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；支持POE供电(802.3af)；
	
	

	
	
	36、HD-SDI输出接口：1080P@25fps/30fps，720P@50fps/60fps，1080I@50fps/60fps，1080P@50fps/60fps；
	
	

	
	
	37、音频输入/输出：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω；
	
	

	
	
	38、RS485控制接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议；
	
	

	
	
	39、防护等级：IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；
	
	

	3
	高清红外筒式摄像机（300W）
	1、传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS
	
	

	
	
	2、快门:1/3秒至1/100,000秒
	
	

	
	
	3、日夜转换模式:ICR红外滤片式
	
	

	
	
	4、宽动态范围:数字宽动态
	
	

	
	
	5、数字降噪:3D数字降噪
	
	

	
	
	6、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 
	
	

	
	
	7、H.265编码类型:Main Profile
	
	

	
	
	8、压缩输出码率:32Kbps~8Mbps
	
	

	
	
	9、音频压缩码率:64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
	
	

	
	
	10、最大图像尺寸:2048×1536
	
	

	
	
	11、帧率:50Hz:25fps(2048×1536,1920×1080,1280×720)
	
	

	
	
	12、图像设置:走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
	
	

	
	
	13、背光补偿:支持,可选择区域
	
	

	
	
	14、感兴趣区域:ROI支持三码流分别设置1个固定区域 
	
	

	
	
	15、存储功能:支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)  
	
	

	
	
	16、接口协议:ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
	
	

	
	
	17、智能报警:越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测、物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
	
	

	
	
	18、支持协议:TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour;
	
	

	
	
	19、通用功能:一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤
	
	

	
	
	20、通讯接口:1个RJ4510M/100M自适应以太网口;
	
	

	
	
	21、电源供应:DC12V±25%/PoE(802.3af)；
	
	

	
	
	22、防护等级:IP67;
	
	

	
	
	23、红外照射距离:20-30米;
	
	

	4
	半球支架
	摄像机厂家原厂配套半球支架
	
	

	5
	枪机支架
	摄像机厂家原厂配套枪机支架
	
	

	6
	网络硬盘录像机
	1、网络视频输入：16路
	
	

	
	
	2、网络视频接入带宽：256Mbps
	
	

	
	
	3、网络视频接入协议：ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
	
	

	
	
	4、HDMI输出：2路
	
	

	
	
	5、HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz
	
	

	
	
	6、HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
	
	

	
	
	7、VGA输出 2路，VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz
	
	

	
	
	8、VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
	
	

	
	
	9、音频输出：2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）
	
	

	
	
	10、预览分割：1/4/6/8/9/16画面
	
	

	
	
	11、视音频编解码参数 录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放：16路 ；录像管理：录像/抓图模式 手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图；回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放；备份模式：常规备份、事件备份、图片备份；
	
	

	
	
	12、硬盘驱动器：8个SATA接口，1个eSATA接口、每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘；配置4块4TB硬盘；
	▲
	

	
	
	13、语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
	
	

	
	
	14、接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1个键盘(KB)485串口，1个RS-232串行接口、2个USB2.0，1个USB3.0
	
	

	
	
	15、报警输入：16路；报警输出：4路(选配8路)
	
	

	
	
	16、网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析）
	
	

	
	
	17、机箱：19英寸标准2U机箱
	
	

	7
	挂墙机柜
	12U挂墙机柜
	
	

	8
	多模光纤
	四芯多模光纤，室内多模4芯光缆(OM2，50/125)
	
	

	9
	PVC辅材
	PVC管材
	
	

	10
	光纤配线架
	12口光纤配线架及配套耦合器等
	
	

	11
	多模光纤跳线
	挂墙机柜至功能室光纤跳线定制40米，分别到2个实训室
	
	

	12
	监控安装人工及辅材
	电源配线采用国标优质线材，弱电信号线要求采用专门定制的无接头全密封电缆，线缆的传输损耗、干扰屏蔽、阻抗匹配等参数符合国标；
	
	

	
	
	强电、弱电、控制线要求布线合理，明线须走线槽线管；教室墙脚边需PVE套管后，用不锈钢槽保护。
	
	

	
	
	集成：其他所有完成本项目的工程、线材、人工等。
	
	

	六、智能机器人实训设备
	
	

	1
	3D打印机
	1、产品类型:3D打印机
	
	

	
	
	2、特性：超大的打印尺寸，打印过程中打印速度随时可调，喷嘴和热床温度可调。轻松打印复杂模型，打印精度高、速度更快，适合手板要求较高的客户。
	
	

	
	
	3、成型原理:熔融堆积（FDM）
	
	

	
	
	4、成型平台尺寸:350×250×300mm
	
	

	
	
	5、打印精度:0.05-0.3mm
	
	

	
	
	6、打印喷头:单喷头
	
	

	
	
	7、喷嘴直径:0.4mm
	
	

	
	
	8、打印速度:10-300mm/s
	
	

	
	
	9、随机软件:Cura
	
	

	
	
	10、软件格式:STL，OBJ，G-Code
	
	

	
	
	11、操作系统:Windows，Lunis，Mac
	
	

	
	
	12、打印材料:ABS塑料，PLA材料
	
	

	
	
	13、耗材直径:1.75mm
	
	

	
	
	14、材料颜色:多色
	
	

	
	
	15、工作环境:10-30℃，湿度20-50%
	
	

	
	
	16、产品材质:钣金结构、特制玻璃
	
	

	
	
	17、产品颜色:象牙白
	
	

	2
	实训笔记本电脑1
	1、显示屏：14”雾面防眩光IPS显示屏，分辨率≥1920x1080；屏幕可打开180度；
	
	

	
	
	2、CPU：英特尔(R)酷睿™双核处理器i7-6500U(主频≥2.5GHz，缓存≥4MB)；
	
	

	
	
	3、内存：≥16GB；
	
	

	
	
	4、硬盘：≥1TB，SATA接口；内置机械硬盘状态检测芯片，可在系统中实时查看硬盘状态；
	
	

	
	
	5、显卡：独立显卡，显存≥2GB；
	
	

	
	
	6、网卡：集成100/1000MB自适应网卡；
	
	

	
	
	7、无线通信：802.11ac无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙4.0；
	
	

	
	
	8、声卡：集成；
	
	

	
	
	9、摄像头：720P高清摄像头
	
	

	
	
	10、读卡器：4合1读卡器
	
	

	
	
	11、光驱：外置DVD刻录光驱；
	
	

	
	
	12、定位设备：触控板（按键与触控板分离）
	
	

	
	
	13、键盘：全尺寸防泼溅键盘，笔记本底部带有液体导流孔
	
	

	
	
	14、安全：带指纹识别设备，可实现刷指纹登录操作系统；可选TCM安全芯片
	
	

	
	
	15、接口：≥3*USB3.0接口，HDMI接口，VGA接口，RJ45接口， 麦克风&耳机组合接口；
	
	

	
	
	16、电池 ：≥4芯锂电池，≥60Whr；
	
	

	
	
	17、材质：镁铝合金外壳，镀锌合金转轴
	
	

	
	
	18、重量：含电池≤1.7Kg；
	
	

	
	
	19、操作系统：原厂预装正版Windows 7操作系统，
	
	

	
	
	20、提供厂家对本项目的售后服务承诺函。
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	实训笔记本电脑2
	1、显示屏：14”雾面防眩光IPS显示屏，分辨率≥1920x1080；屏幕可打开180度；
	
	

	
	
	2、CPU：英特尔(R)酷睿™双核处理器i7-6500U(主频≥2.5GHz，缓存≥4MB)；
	
	

	
	
	3、内存：≥16GB；
	
	

	
	
	4、硬盘：≥1TB，SATA接口；内置机械硬盘状态检测芯片，可在系统中实时查看硬盘状态；
	
	

	
	
	5、显卡：独立显卡，显存≥2GB；
	
	

	
	
	6、网卡：集成100/1000MB自适应网卡；
	
	

	
	
	7、无线通信：802.11ac无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙4.0；
	
	

	
	
	8、声卡：集成；
	
	

	
	
	9、摄像头：720P高清摄像头
	
	

	
	
	10、读卡器：4合1读卡器
	
	

	
	
	11、光驱：外置DVD刻录光驱；
	
	

	
	
	12、定位设备：触控板（按键与触控板分离）
	
	

	
	
	13、键盘：全尺寸防泼溅键盘，笔记本底部带有液体导流孔
	
	

	
	
	14、安全：带指纹识别设备，可实现刷指纹登录操作系统；可选TCM安全芯片
	
	

	
	
	15、接口：≥3*USB3.0接口，HDMI接口，VGA接口，RJ45接口， 麦克风&耳机组合接口；
	
	

	
	
	16、电池 ：≥4芯锂电池，≥60Whr；
	
	

	
	
	17、材质：镁铝合金外壳，镀锌合金转轴
	
	

	
	
	18、重量：含电池≤1.7Kg；
	
	

	
	
	19、操作系统：原厂预装正版Windows 10操作系统；
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	移动硬盘
	1TB 2.5英寸 移动硬盘，优质品牌
	
	

	5
	SD卡
	8G/16G/32G,各2个，共6个，优质品牌
	
	

	6
	TF卡
	16G/32G/64G,各2个，共6个，优质品牌
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	无线网卡
	1、接口：USB 3.0接口
	
	

	
	
	2、天线：内置智能天线；
	
	

	
	
	3、遵循标准：IEEE802.11ac；IEEE802.11n；IEEE802.11g；IEEE802.11b；IEEE802.11a；
	
	

	
	
	4、传输速率：11b：1/2/5.5/11Mbps，11g：6/9/12/18/24/36/48/54Mbps，11n：300Mbps，11ac：867Mbps；
	
	

	
	
	5、频率范围：2.4~2.4835GHz，5.150-5.250GHz，5.250-5.350GHz，5.725~5.850GHz；
	
	

	
	
	6、工作信道：1~13，36~48，52~64，149~165；
	
	

	
	
	7、发射功率：20dBm（最大值）；
	
	

	
	
	8、安全特性：WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA/WPA2，WEP，QSS快速安全设置；
	
	

	
	
	9、其他功能：模拟AP功能
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	移动电源
	20000m，优质品牌
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	激光打印机
	1、打印机类型:黑白打印机
	
	

	
	
	2、最高分辨率:1200 dpi有效输出质量 (600 x 600 dpi分辨率，配合HP REt和FastRes 1200技术)
	
	

	
	
	3、打印速度:黑白，标准，A4：高达 14 ppm
	
	

	
	
	4、月打印负荷:5000页/月
	
	

	
	
	5、首页出纸时间:不到10秒
	
	

	
	
	6、打印介质:纸张(普通纸、激光打印纸)、信封、标签、卡片、明信片
	
	

	
	
	7、内存:2 MB RAM
	
	

	
	
	8、兼容系统:Windows7,；Windows8；Windows 2000；Windows XP Home； Windows XP Professional； Linux
	
	

	
	
	10、接口:高速 USB 2.0 端口
	
	

	
	
	11、噪音水平:声能：打印中：6.2 B(A)；旁观者位置：4.8 B(A)
	
	

	
	
	12、支持纸张尺寸:主输入纸盒：147 x 211到216 x 356毫米；输入插槽：76 x 127毫米到216 x 356毫米；letter、legal、executive、信封(10号，Monarch)；A4、A5、B5、明信片、 信封(C5、DL、B5)
	
	

	
	
	13、耗电量 打印模式：250瓦； 待机模式：2瓦；关闭模式：0瓦
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	激光打印机
	1、分辨率:黑白 (最佳)：高达600dpi；彩色 (最佳)：高达600dpi
	
	

	
	
	2、打印速度:黑白 (正常模式，A4纸)：高达18页/分钟；黑白 (正常模式，letter纸)：高达19页/分钟；彩色 (正常模式，letter纸)：高达18页/分钟；彩色 (正常模式，letter纸)：高达19页/分钟
	
	

	
	
	3、首页打印时间:黑白 (A4纸，就绪模式下)：仅需11.5秒；彩色 (A4纸，就绪模式下)：仅需13秒
	
	

	
	
	4、打印机语言:PCL 6、PCL 5c、postscript Level 3仿真、PCLm、PDF、URF、Native Office
	
	

	
	
	5、打印负荷:高达30,000页；建议月打印量5：250至2,500页
	
	

	
	
	6、扫描类型:平板式
	
	

	
	
	7、扫描分辨率:增强：高达300x300dpi (ADF)；高达1200x1200dpi (平板式)；硬件/光学：高达300x300dpi (彩色和黑白ADF)；高达300x300dpi、600x600dpi、1200x1200dpi (平板式)
	
	

	
	
	8、扫描速度:正常模式，A4纸：高达21页/分钟 (黑白) 和14页/分钟 (彩色)
	
	

	
	
	9、扫描方式:技术：接触式图像传感器 (CIS)
	
	

	
	
	10、复印分辨率:黑白 (文本和图形)：最高300x420dpi；彩色 (文本和图形)：300x420dpi (平板式)、300x360dpi (ADF)
	
	

	
	
	11、复印速度:黑白 (正常模式，A4纸)：高达18份/分钟；黑白 (正常模式，letter纸)：高达19份/分钟；彩色 (正常模式，A4纸)：高达18份/分钟；彩色 (正常模式，letter纸)：高达19份/分钟
	
	

	
	
	12、复印比例:25%-400%
	
	

	
	
	13、首页复印时间:黑白 (A4纸，就绪模式下)：仅需13.5秒；彩色 (A4纸，就绪模式下)：仅需16秒
	
	

	
	
	14、传真分辨率:黑白 (最佳)：最高300x3000dpi；黑白 (标准)：203x96dpi；黑白 (精细)：203x192dpi；黑白 (超精细)：300x300dpi
	
	

	
	
	15、传真速度:最大33.6kbps，默认14.4kbps；每页3秒 (letter纸)
	
	

	
	
	16、有线网络接口:内置快速以太网10/100/1000Base-TX端口
	
	

	
	
	17、WiFi（无线）接口:内置802.11 b/g/n端口
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	无线AC控制器
	1、端口:5个10/100/1000M RJ45端口,1个Console端口;
	
	

	
	
	2、处理器:64位MIPS网络专用处理器，单核主频800MHz
	
	

	
	
	3、内存:DDRII 256MB
	
	

	
	
	4、FLASH:32MB
	
	

	
	
	5、输入电源:100～240V AC,50/60Hz
	
	

	
	
	6、散热方式:自然散热
	
	

	
	
	7、统一管理AP:最多可管理300个AP,自动发现所有工作在瘦 AP（FIT AP）模式下的AP，并对AP进行统一配置和管理，实现AP零配置接入，即插即用。支持信道自动调整，AP启动时会根据周围无线环境自动选择干扰最小的无线信道，支持手动调整AP发射功率，降低AP之间的相互干扰，提高无线网络质量。支持基于接入用户数的负载均衡，当AP间的用户数量超过设定的阀值时，AC能够动态调整用户在不同AP间的均匀分布，防止个别AP过载。
	
	

	
	
	8、组网:无需更改现有网络架构，部署方便,AC采用旁挂式组网，对于已经部署网络的环境，无需更改现有网络架构即可完成部署，与现有网络完美融合。采用本地转发技术，所有数据流量直接进入有线网络进行数据交换，突破无线控制器的流量瓶颈限制，适应无线网络流量越来越高的传输要求。AC与AP既支持二层组网，也支持AP在内网、AC在外网的跨NAT三层组网模式，AC跨NAT远程管理所有AP。
	
	

	
	
	9、认证:MAC认证、Portal认证、支持本地Portal和远程Post两种认证页面推送方式，根据不同的认证需求，可以选择本地服务器、Radius认证服务器进行用户认证。本地Portal认证：采用内置Portal认证推送页面模板，用户通过账号+静态密码方式进行认证，部署简单，适合小型无线环境。远程Post认证：采用外部WEB服务器，自定义Portal认证推送页面和认证成功跳转页面，搭配外部认证服务器、短信服务器，可以实现静态密码、短信动态密码等多种认证方式，并可实现广告推送等业务。微信连Wi-Fi：顾客无需输入复杂密码，通过微信客户端即可实现一键联网。
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	无线路由器
	1、无线速率:2.4GHz频段：800Mbps,5GHz频段：1733Mbps;
	
	

	
	
	2、接口:4个10/100M/1000M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）,1个10/100M/1000M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX);
	
	

	
	
	3、天线:4根外置2.4GHz不可拆卸全向天线,4根外置5GHz不可拆卸全向天线；
	
	

	
	
	4、网络状态：无线设置，访客网络设置，WAN口网络状态，LAN口网络状态；
	
	

	
	
	5、设备管理：设备信息，实时网速，速度限制，上网时间管理，禁用设备；
	
	

	
	
	6、应用功能：无线桥接，访客网络，信号调节，IP与MAC地址绑定，管理员身份限定，AP隔离，虚拟服务器，DMZ主机，DDNS，无线设备接入控制；
	
	

	
	
	7、高级功能：ID信息，上网设置，无线设置，LAN口设置，软件升级，修改管理员密码，备份和载入配置，重启和恢复出厂，系统日志；
	
	

	
	
	8、技术特性：全新的MU-MIMO技术，从“一一排队、先后通过”进化到“齐头并进、同享飞速”的全新机制，真正同时处理多终端的数据收发，使单用户平均性能提高2~3倍；2.4GHz 4x4 MIMO 800Mbps，突破450M速率限定，信号出众，5GHz 4x4 MIMO 1733Mbps，纯净、干扰少，让每一台上网设备都流畅自如。
	
	

	
	
	9、双频结合，为您带来无线上网新体验。
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	arduino套件
	arduino豪华套件 学习板UNO R3 正版主板
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	万用表
	万用表F15B+FLUKE15B+F17B+F18B+授权正品经典款数字万用表
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	电烙铁套装
	电烙铁套装恒温，可调温60W电焊台
	
	

	16
	电工工具套装
	电工工具套装
	
	

	17
	精密钟表工具套装
	精密钟表工具套装
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	机器人无人机1
	1、速度：最大上升速度运动模式：5 m/s；最大下降速度 3 m/s，最大水平飞行速度 65 km/h
	
	

	
	
	2、飞行参数：最大飞行海拔高度 5000 m，最大飞行时间27分钟（无风环境25km/h匀速飞行），最长悬停时间24分钟，综合续航21分钟（普通机动，剩余15%电量），最远续航里程13km；
	
	

	
	
	3、卫星定位模块：GPS/GLONASS双模；
	
	

	
	
	4、悬停精度 垂直：+/-0.1米(视觉定位正常工作时)，+/-0.5米；水平：+/- 0.3 米 (视觉定位正常工作时)；+/-1.5米；
	
	

	
	
	5、工作频率 FCC:2.4-2.4835GHz;5.150-5.250GHz; 5.725-5.850GHz；CE:2.4-2.4835GHz;5.725-5.850GHz；SRRC：2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850GHz；
	
	

	
	
	6、发射功率（EIRP）2.4GHz，FCC:<=26 dBm; CE:<=20dBm;SRRC<=20dBm，5.2GHz，FCC:<=23dBm；5.8GHz，FCC:<=23 dBm;CE <=13dBm; SRRC:<=23dBm；
	
	

	
	
	7、相机：影像传感器 1/2.3英寸CMOS；有效像素1235万（总像素1271万），镜头FOV78.8°28mm（35 mm格式等效）f/2.2，对焦点：0.5 m至无穷远；畸变<1.5%；电子快门速度：8- 1/8000秒；照片尺寸 4000×3000；多张连拍：3/5/7张；自动包围曝光：3/5张@0.7EV步长；定时拍摄：录像分辨率C4K:4096×2160 24p，4K:3840×2160 24/25/30p，2.7K:2720x1530 24/25/30p，FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p，HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p；视频最大码流60Mbps；
	
	

	
	
	8、遥控器：工作频率 2.4 GHz 至 2.483 GHz，最大信号有效距离 FCC: 7000 m；CE: 4000 m；SRRC: 4000 m（无干扰、无遮挡），等效全向辐射功率（EIRP）FCC：≤26 dBm；CE：≤20 dBm，SRRC: <=20dBm；
	
	

	
	
	9、WI-FI模式：工作频段 2.4G/5G，最大信号有效距离 水平80m，高度50m（无干扰、无遮挡），最大水平飞行速度 14 km/h (9 mph)，最大上升速度 6.6 ft/s(2 m/s)，最大下降速度 3.3 ft/s(1 m/s)；
	
	

	
	
	10、云台:可控转动范围 俯仰：-90°至+30°,横滚：0°或90°（横拍及竖拍模式）,稳定系统 3-轴（俯仰，横滚，偏航）
	
	

	
	
	11、APP/图传：移动设备 App DJI GO 4，实时图传 720p@30fps、1080p@30fps（遥控器），720p@30fps(Wi-Fi)，720p@60fps、1080p@30fps（DJI Goggles），延时 160ms -170ms；
	
	

	
	
	12、移动设备系统版本要求 iOS 9.0 或更高版本、Android 4.1.2 或更高版本；
	
	

	19
	机器人无人机2
	1、速度：最大上升速度 运动模式：6 m/s，定位模式：5 m/s，最大下降速度 运动模式：4 m/s，定位模式：3 m/s，最大水平飞行速度 运动模式：72 km/h，姿态模式：58km/h，定位模式：50km/h；
	
	

	
	
	2、最大可倾斜角度：运动模式：42°，姿态模式：35°，定位模式：25°；
	
	

	
	
	3、最大旋转角速度 运动模式：250°/s，姿态模式：150°/s，最大飞行海拔高度 6000 m
	
	

	
	
	4、最大可承受风速：10 m/s，最大飞行时间：约30分钟；
	
	

	
	
	5、云台：稳定系统 3-轴（俯仰，横滚，偏航），可控转动范围 俯仰：-90°至+30°，最大控制转速 俯仰：90°/s，角度控制精度 ±0.02°；
	
	

	
	
	6、相机：影像传感器 1英寸CMOS，有效像素2000万，镜头 FOV 84° 8.8 mm/24 mm（35 mm格式等效），f/2.8 - f/11带自动对焦（对焦距离1 m至无穷远）；机械快门速度 8 - 1/2000 s，电子快门速度 8 - 1/8000 秒，照片尺寸 3:2宽高比：5472×3648，4:3宽高比：4864×3648，16:9宽高比：5472×3078；PIV拍照尺寸 4096×2160(24/25/30/48/50p)，3840×2160(24/25/30/48/50/60p)；1280×720(24/25/30/48/50/60/120p)
	
	

	
	
	7、录像分辨率 H.265，C4K：4096×2160 24/25/30p @100Mbps，4K：3840×2160 24/25/30p @100Mbps，2.7K：2720×1530 24/25/30p @65Mbps，FHD：1920×1080 24/25/30p @50Mbps，FHD：1920×1080 48/50/60p @65Mbps，FHD：1920×1080 120p @100Mbps，HD：1280×720 24/25/30p @25Mbps，HD：1280×720 120p @60Mbps；
H.264，C4K：4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps，4K：3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps，FHD：1920×1080 24/25/30p @60Mbps，HD：1280×720 120p @80Mbps；
	
	

	
	
	8、视频最大码流：100 Mbps
	
	

	
	
	9、支持文件系统：FAT32（≤32GB）；exFAT（>32GB）
	
	

	
	
	10、图片格式 JPEG；DNG（RAW）；JPEG + DNG
	
	

	
	
	11、视频格式 MP4/MOV（AVC/H.264；HEVC/H.265）；
	
	

	
	
	12、支持存储卡类型 Micro SD卡，最大支持128 GB容量，写入速度≥15 MB/s，传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡；
	
	

	
	
	13、遥控器，工作频率 2.400 - 2.483 GHz，最大信号有效距离 2.400 - 2.483 GHz（无干扰、无遮挡），FCC：7000 m，CE：3500 m，SRRC：4000 m，等效全向辐射功率（EIRP）2.400 - 2.483 GHz，FCC：26 dBm，CE：17 dBm，SRRC：20 dBm
	
	

	
	
	14、视频输出接口 GL300C：USB、GL300E：HDMI
	
	

	
	
	15、APP / 图传、移动设备App DJI GO 4、工作频率 2.4GHz ISM、实时图传 720P @ 30fps、延时 Phantom 4 Advanced：220 ms、Phantom 4 Advanced+：160 - 180 ms
	
	

	
	
	16、移动设备系统版本要求 iOS 9.0 或更高版本、Android 4.4.0 或更高版本
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	扫地机器人
	1、充电时间：≤4.5小时
	
	

	
	
	2、连续使用时间:115-150分钟
	
	

	
	
	3、电池类型:镍氢电池
	
	

	
	
	4、噪音:≤45db
	
	

	
	
	5、集尘容量（L):0.35
	
	


6、遥控距离：＜10M

	电子感应系统，33个电子感应头，可以制定有效的清扫模式
	
	

	
	
	7、充电类型:自动回充
	
	

	
	
	8、灰尘盒的电机抽取后可水洗；
	▲
	

	
	
	9、带UV杀菌功能；
	▲
	

	
	
	10、提供产品3C认证证书
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	吸尘机器人
	1、电池类型:2200mAH锂电池
	
	

	
	
	2、噪音: ＜50分贝
	
	

	
	
	3、灰尘盒:≥0.5L
	
	

	
	
	4、高度:≤85MM
	
	

	
	
	5、充电:电池容量小于20%时机器自动回充
	
	

	
	
	6、显示：LED显示、触摸按键
	
	

	
	
	7、侦测摄像头:高清摄像头具有视频拍照功能，像素1200万或以上
	▲
	

	
	
	8、清扫：自动清扫、自动拖地；
	
	

	
	
	9、提供产品3C认证证书
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	平衡车机器人
	1、轮胎尺寸：14英寸；
	
	

	
	
	2、额定功率：450W以上；
	
	

	
	
	3、理论时速：21-30km/h
	
	

	
	
	4、理论续航：21-30km
	
	

	
	
	5、充电时间：121-180分钟
	
	

	
	
	6、载重：80-120kg
	
	

	
	
	7、爬坡度：10-20°
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	平衡车机器人
	1、扶手类型：带扶手；
	
	

	
	
	2、款式：两轮；
	
	

	
	
	3、适用人群：成人；
	
	

	
	
	4、额定输出功率：500-1000W；
	
	

	
	
	5、摆杆方式：水平
	
	

	
	
	6、至高时速：约18KW/小时；
	
	

	
	
	7、续航里程：35KM
	
	

	
	
	8、爬坡度：35°
	
	

	
	
	9、电池：高性能锂电池；电池容量：520WH；
	
	

	
	
	10、车子载重：120KG
	
	

	
	
	11、充电器电压：AC220V 50-60HZ，充电时间：3小时
	
	

	
	
	12、轮胎尺寸：15英寸
	
	

	
	
	13、踏板离地高度：22.5CM，底座离地高度：10CM；
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	实训安卓终端设备
	1、机身材质:金属边框；金属后盖
	
	

	
	
	2、CPU品牌:骁龙（Snapdragon)，1.4GHz，八核、骁龙435（MSM8940）；
	
	

	
	
	3、双卡机类型:双卡双待单通；
	
	

	
	
	4、最大支持SIM卡数量:2个，SIM卡类型:Nano SIM，4G：移动（TD-LTE)；4G：联通(FDD-LTE)；4G：电信(FDD-LTE)；4G：联通(TD-LTE)；3G：移动(TD-SCDMA)；3G：联通(WCDMA)；3G：电信(CDMA2000)；2G：移动联通(GSM)+电信(CDMA)，副SIM卡3G/2G网络
	
	

	
	
	5、网络频率（2G/3G），2G：GSM 850/900/1800/1900；2G：CDMA 800，数据业务；
	
	

	
	
	6、ROM：32GB，RAM:3GB
	
	

	
	
	7、存储卡：支持MicroSD（TF）
	
	

	
	
	8、主屏幕尺寸（英寸）：5.0英寸，分辨率:1280×720（HD），屏幕材质类型：IPS；
前置摄像头：500万像素，前摄光圈大小:f/2.2，摄像头数量：1个，后置摄像头:1300万像素；
	
	

	
	
	9、数据传输接口:蓝牙；WiFi热点
	
	

	
	
	10、耳机接口类型:3.5mm、充电接口类型:Micro USB
	
	

	
	
	11、支持指纹识别、GPS、录音；
	
	

	七、重要备注
	1、项目费用已经包含安装、调试、测试、培训等费用，不再单独列出。
	
	

	
	2、主要设备（实训一体机、红外无线扩音系统（实训室）、超短焦激光投影机、交互智能平板、扫地机器人）提供国家国家3C认证。
	▲
	

	
	3、所有设备提供三年上门维修服务。
	
	

	八
	备品配件
	1) 在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2) 质保期满以后，供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
	
	

	九
	安装调试
	1、 供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2、 由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3、 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受： 

（1） 设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2） 如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

（3） 技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4） 按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。

（5） 卖方提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据买方有权要求供应商无偿提供买方认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

（6） 在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
	
	

	十
	技术培训
	本项目所必须的技术培训工作要求，由供应商自行说明。
	
	

	十一
	技术资料
	本项目所必须的技术资料，由供应商自行说明。
	
	


备注：设有“▲”号的条款是重要技术要求，允许在投标文件中有负偏离，负偏离的将按招标文件有关要求扣分。
四、商务要求
1、交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点的时间期限。具体是指：合同签订后  15  日内。
2、完工期要求：系指货物到达招标人指定交货地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订后 30 日内。
3、付款方式：

项目验收合格支付合同金额90%款项，余款在项目审计及质保期满后付清。
4、售后服务的要求：

（1） 质保期：系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后 365 日内。
（2） 保修期：系指中标供应商提供的产品不能正常使用时，中标供应商可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从质保期期满之日起计算。具体是指质保期满后730 日内。
 5、关于验收：

（1）供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品质保文件。
（2）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

6、运输及包装方式的要求：

1)包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由中标方负责；由于不恰当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏，丢失由中标方负责。
2)包装应足以承受整个过程中的运输，转运，装卸，存储等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天、潮湿等恶劣环境存放的需要。
3)备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4)包装费，运费已包含在合同价内。

7、报价要求：

投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、辅材线材等辅助材料费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
第三部分  格式及附件
第一章 合同条款及格式
   （供参考）
供方：
    需方：
    供、需双方根据     年   月  日招标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成本购销合同：
    一、设备名称：
    设备型号：
    设备产地及厂家：
    设备单价：
    设备数量：
    合同总价：
        本合同以人民币进行结算，该价格为深圳工地价。
    二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：
    供方提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。
    供方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，按不能交货处理。
    三、若供方提供进口设备，则须提供合法的进口手续和商检证明。
    四、交货时间、地点、方式：
    合同签订后   内，供方负责将设备在深圳工地安装调试，由需方负责验收。设备运送产生的费用由供方负责。
    五、供方应随设备向需方交付设备使用说明书及相关资料。
    六、付款方式：见招标有关规定（或如与财政部门有关拨款规定相冲突，从财政部门规定）。
    七、违约责任：
    需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，需方向供方偿付设备总值的百分之三十违约金。
    需方逾期付设备款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。
    供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，需方有权拒绝收货。供方向需方偿付设备总值百分之三十的违约金。
    供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值百分之三十的违约金。
    供方逾期未交付设备的，供方向需方每日偿付设备款千分之五违约金。
    八、因设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。
    九、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
    十、本合同一式陆份，供需双方、政府采购中心等各执一份，均具同等效力。
附件：
1、《中标/成交通知书》
2、《投标文件》
3、《招标文件》
    供方：                    需方：
    地址：                    地址：
    法定代表人：              法定代表人：
    委托代理人：              委托代理人：
    电话：                    电话：
    开户银行：                开户银行：
    帐号：                    帐号：
    签约时间：     年   月   日
签约地址：
注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。
第二章 投标文件的格式、附件
机器人实训室设备采购
（唱标信封）
项目编号：_____________________________
供应商（盖章）：___________________________
法定代表人或授权委托人签字：__________________
投标日期：____________年_____月______日
一、开标一览表
                  单位： 人民币元
	项目编号
	项目名称
	投标总价
	交货期
	备注

	
	
	大写：
小写：
	
	


注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
    2、“交货期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。
3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。
4、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。
法定代表人或被授权人签名：
投标单位公章：
              二、法定代表人资格证明书
单位名称：                                                     

地    址：                                                
姓名：           性别：      年龄：      职务：          
         系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商（盖章）： 

日  期：       年    月   日
说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。
2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。
三、法定代表人授权书
致：深圳市建星项目管理顾问有限公司：
               （投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）                       项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。
     本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。
被授权人：                     职务：                  

联系电话：                     手机：                  

身份证号码：                                           
投标人（盖章）：                                        

法定代表人（签名）：                                    

被授权人（签名）：                                      

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
2.提供代理人的身份证复印件（附后）。
四、关于退还投标保证金的函
深圳市建星项目管理顾问有限公司：
我公司于            年       月      日在贵单位缴纳了              （项目）（编号：         ）的投标保证金，缴纳金额为：人民币(大写)       元(小写)      ，现申请退还该投标保证金。
为便于贵方退还投标保证金，现将我公司开户银行、开户账号等相关信息明确如下：
公司名称：
开户银行：
开户账号：
联系人：
联系电话：
[image: image1.jpg]



备注：投标保证金必须从投标供应商基本账户转出，不接受其他方式（如现金、个人转账等）。
投标人名称（公章）：
日      期：    年   月  日
机器人实训室设备采购
（投标文件）
项目编号：_____________________________
供应商（盖章）：___________________________
法定代表人或授权委托人签字：__________________
投标日期：____________年_____月______日
投标文件目录
一、评标指引表
二、声明及承诺函
三、法定代表人资格证明书
四、法定代表人授权书
五、投标函
六、分项报价清单表
七、供应商情况介绍
八、人员配备情况
九、项目实施方案
十、服务条款
十一、货物说明一览表
十二、商务条款偏离表
十三、技术规格偏离表
十四、中小企业声明函
十五、投标人诚信承诺函
十六、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容
一、评标指引表
（置于投标文件的首页）
为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。
机器人实训室设备采购评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	…………
	
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性检查项目
	说明
	起止页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	分值
（或权重）
	对应章节
	起止页码

	商务部分
	1.…………
	
	
	

	
	2.…………
	
	
	

	
	…………
	
	
	

	技术部分
	1.…………
	
	
	

	
	2.…………
	
	
	

	
	…………
	
	
	


注：请投标人按照“关键信息——投标文件初审表、评标信息”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、声明及承诺函
声   明
深圳市建星项目管理顾问有限公司：                      

本公司就参加                       项目投标工作，作出郑重声明：
1．我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。
2．我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。
3．保证遵守招标文件的规定，放弃提出对招标文件误解的权利。
以上声明若有违反，一经查实，本人和本公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。
声明企业（公章）： 

声明人（法定代表人）签字：
声明人（法定代表人授权委托人）签字：
年   月   日         

承诺函
致：深圳市建星项目管理顾问有限公司
我公司承诺，对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。
我公司承诺，如《商务条款偏离表》与《技术规格偏离表》所填写“偏离情况”与投标文件实质内容不符的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”追求责任，一年内不得参加政府采购活动。”
    公司名称（加盖单位公章）：
                                                               年     月     日
                 三、法定代表人资格证明书
单位名称：                                                     

地    址：                                                
姓名：           性别：      年龄：      职务：          
         系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
供应商（盖章）： 

日  期：       年    月   日
说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。
2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。
四、法定代表人授权书
致：深圳市建星项目管理顾问有限公司
               （投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）                       项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。
     本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。
被授权人：                     职务：                  

联系电话：                     手机：                  

身份证号码：                                           
投标人（盖章）：                                        

法定代表人（签名）：                                    

被授权人（签名）：                                      

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
2.提供代理人的身份证复印件（附后）。
五、投标函
投标函
致：深圳市建星项目管理顾问有限公司
根据贵方                     （项目名称）的招标公告（项目编号为      ），本人经我方法定代表人授权正式代表投标人                    （投标人的名称），提交唱标信封1份及投标文件正本1份，副本4份。
    据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：
（1）我方愿以开标一览表中的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；
（2）我方承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。
（3）我方已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题和质疑投诉的权利。
（4）我方同意所递交的投标文件在“关键信息-项目信息”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。
（5）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
（7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
与本投标有关的正式通信方式：
地址：                                           邮政编码：         

电话、手机、传真或电传：                                            

开户银行名称：                开户银行帐号：               

开户银行地址：                开户银行电话：               

投标人代表姓名（签字）：                                              

公章：
日期：       年   月   日
六、分项报价清单表
（一）项目报价表
	序号
	项目内容
	单价（元）
	备注

	1
	设备费用
	
	

	2
	备件与工具费用
	
	

	3
	运输费用
	
	

	4
	安装费用
	
	

	5
	技术服务
	
	

	6
	技术培训
	
	

	…
	
	
	

	投标总价
	


供应商名称：                   
供应商代表姓名：               
注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；
    2、投标总价应为以上各分项价格之和；
3、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价
（二）设备报价清单
注：《设备报价清单》格式由投标人自定，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。
（三）备件与工具报价清单
注：《备件与工具报价清单》格式由投标人自定，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。
（四）可选配件报价清单（不包括在总报价内）
注：《备件与工具报价清单》格式由投标人自定，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价等详细信息
（五）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单
列入政府优先采购清单的投标产品一览表
	序号
	投标产品名称
	规格及型号
	该投标产品报价及占投标总价的比例
	属于优先采购清单的类别
	备注

	
	
	
	数量
	投标单价（元）
	投标合计报价（元）
	占投标总价的比例（%）
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	          
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 投标人的投标产品若不涉及招标文件“政策导向”部分所述的优先采购清单范围内产品，则不需填写该表。
2. “该投标产品报价及占投标总价的比例”栏中须准确填报该投标产品的投标单价、数量、投标合计报价及占投标总价的比例。
3. “属于优先采购清单的类别”栏中填写“《节能产品政府采购清单》”、“《环境标志产品政府采购清单》”或其他属于政府采购政策扶持的清单或目录。
4. 对列入表中的投标产品须提供纳入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》或其他属于政府采购政策扶持的清单或目录的证书原件扫描件，提供的证书若存在不齐全、已过有效期或其他未被评标委员会接受的瑕疵将不予以认可。
七、供应商情况介绍
（一）供应商一览表
	序号
	项  目
	内容及说明
	备注

	一
	营业执照
	
	提供复印件

	
	1.注册年度及注册编号
	
	

	
	2.注册资金（万元）：
	
	

	
	3.经营场所：
	
	

	
	4.有效期
：
	
	

	二
	税务登记证
	
	提供复印件

	
	1.税务登记证编号：
	
	

	三

	其他资格（质）证书
	（若有其他资质证书，可按表格格式扩展
	提供复印件


	
	1.证书名称

	
	

	
	2.批准单位
	
	

	
	3.等级
	
	

	
	4.批准时间及编号
	
	

	
	5.有效期

	
	

	四
	其他
	投标人认为需补充的其他说明
	

	
	1.……………………
	
	


注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。
（二）供应商资格证明文件
1. 投标人资格要求的证明文件：
（1）工商营业执照复印件；
（2）提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。
2. 评分标准中涉及的有关资格（质）证明文件：
（1）税务部门出具的年度纳税证明复印件，并自行汇总纳税额（如有）。
（2）ISO9001质量管理体系认证证书复印件（如有）；
（3）投标产品自主创新证明文件（如有）；
（4）……（如有）；
（5）……（如有）；
（6）其他（供应商自定提供）。
（三）“关键信息-评标信息”规定的公司业绩、已做项目简介
	序号
	采购人
	项目名称
	规模（金额/元）
	完成时间
	运行情况
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位公章：
法人代表或被授权人签字：
注：1. 在备注中填写项目单位名称、联系人、联系电话等内容。
2. 需递交上述项目的证明材料（中标通知书或合同关键页）扫描件（加盖公章），原件备查。
3. 提供的资料须齐全。
（四）拥有相关专利情况
  1. 专利一览表
  2. 专利证书复印件
（五）所获荣誉或奖励
  1. 荣誉或奖励一览表
  2. 相应荣誉或奖励证明文件
附：获奖项目案例
	年份
	项目名称
	项目获奖情况
	项目简介
	备注

	
	
	
	
	


注：提供相关获奖证明文件。
八、项目主要管理及技术人员情况
	类别
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	技术人员
	
	
	
	
	
	
	


附上证书复印件
九、项目实施方案
主要内容应包括（可根据项目实际情况适当调整内容）
1. 项目完工期/交货期、实施进度表；
2. 组织设计方案；
3. 质量保证措施；
4. 相关配套措施。
十、售后服务方案
主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
1．免费售后服务项目
2．在深圳设立的售后服务机构情况介绍
3．故障或技术支持应急维修响应时间安排；
4．维修服务收费标准、主要零配件价格；
5．质量保证及违约承诺（在履约期间如出现违约情况时所承担的责任和义务）；
6．培训、服务措施及承诺。
十一、货物说明一览表
投标人名称：                                   项目编号：                           

	序号
	货物名称
	规格及型号
	厂商、品牌、产地
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	


注：附上制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料。
十二、商务条款偏离表
投标人名称：                               项目编号：                        

	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	


备注：1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2. “投标文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。
十三、技术规格偏离表
投标人名称：                               项目编号：                        

	序号
	服务名称
	招标要求
	投标要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	


备注：1. "投标规格"一栏必须详细填写投标产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求，否则评标委员会有权认定为不合格响应；
2. 投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在"说明"一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。
3. 证明资料（均为原件复印件）的提供要求：
（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应的，其相关分数予以扣减或作废标处理。
4. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报区政府采购监督管理部门予以处罚。
十四、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

日  期：
十五、投标人诚信承诺函

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司
我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

    公司名称（加盖单位公章）：

                                               年     月     日
十六、招标文件要求的其他内容
及投标人认为需要加以说明的其他内容

第三章、政府采购履约异常情况反馈表
采购单位名称：                       联系人及电话：
	采购项目名称
	
	项目编号
	

	中标供应商名称
	
	联系人及电话
	

	中标金额
	
	合同履约时间
	自       至

	异常情况类别
	质量       时间       服务       价格       其他

	具体情况
	

	采购单位
意见
（公章）
	日期：   年   月   日


说明：
1. 本表为采购项目履约过程中发生异常情况时，采购单位向深圳市政府采购中心反映情况所用；
2. 履约异常情况分为质量、时间、服务、价格、其他共五类，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况。






投标保证金银行收据扫描件
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