3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 15,433,255.00
采购包最高限价（元）: 15,433,255.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02061804 空调机
	大竹县第二中学新校区高中部设施设备采购项目（三）
	1.00（批）
	15,433,255.00
	工业
	是
	否
	是
	是
	是


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	大竹县第二中学新校区高中部设施设备采购项目（三）
	1.00（批）
	15,433,255.00
	总价
	产地、规格、型号、品牌等以分项报价表为准


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02061804 空调机
	大竹县第二中学新校区高中部设施设备采购项目（三）
	心理健康智慧管理系统


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02061804 空调机
	大竹县第二中学新校区高中部设施设备采购项目（三）
	空调1（35GW）、空调2（50GW）、空调3（72GW）、空调4（72LW）、空调5（120LW）、精密空调


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02061804 空调机
	大竹县第二中学新校区高中部设施设备采购项目（三）
	高速自动扫描仪、扫描仪、多功能一体机、平板灯


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02061804 空调机
	大竹县第二中学新校区高中部设施设备采购项目（三）
	空调1（35GW）、空调2（50GW）、空调3（72GW）、空调4（72LW）、空调5（120LW）、高速自动扫描仪、扫描仪、多功能一体机、平板灯、精密空调、钢制防火门、地面排水管。


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：大竹县第二中学新校区高中部设施设备采购项目（三）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	采购清单
		序号
	标的名称
	数量
	计量单位
	标的金额
	所属行业

	1
	空调1（35GW）
	9
	台
	25650
	工业

	2
	空调2（50GW）
	653
	台
	3539260
	工业

	3
	空调3（72GW）
	41
	台
	278800
	工业

	4
	空调4（72LW）
	321
	台
	2247000
	工业

	5
	空调5（120LW）
	243
	台
	2600100
	工业

	6
	1.5P连接管（铜管）
	60
	米
	7200
	工业

	7
	2P连接管（铜管）
	4818
	米
	746790
	工业

	8
	3P连接管（铜管）
	51
	米
	7905
	工业

	9
	5P连接管（铜管）
	2100
	米
	504000
	工业

	10
	1.5P普通Q235支架
	9
	副
	765
	工业

	11
	2P普通Q235支架
	653
	副
	78360
	工业

	12
	3P普通Q235支架
	362
	副
	43440
	工业

	13
	5P普通Q235背架
	243
	副
	46170
	工业

	14
	1.5P接水盘
	9
	个
	1260
	工业

	15
	2P接水盘
	653
	个
	91420
	工业

	16
	3P接水盘
	362
	个
	50680
	工业

	17
	5P接水盘
	243
	个
	34020
	工业

	18
	扣槽
	2500
	米
	212500
	工业

	19
	墙体开孔
	1267
	个
	107695
	其他未列明行业

	20
	高速自动扫描仪
	1
	台
	34200
	工业

	21
	扫描仪
	1
	台
	2200
	工业

	22
	速印机1
	2
	台
	114000
	工业

	23
	速印机2
	2
	台
	77000
	工业

	24
	多功能一体机
	53
	套
	177550
	工业

	25
	窗帘
	8792
	米
	1055040
	工业

	26
	电动智能（窗帘轨道）
	300
	套
	435000
	工业

	27
	窗帘杆
	4396
	米
	285740
	工业

	28
	窗帘衬布
	8792
	米
	219800
	工业

	29
	机构管理
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	30
	应用管理
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	31
	角色管理
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	32
	用户/账号管理
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	33
	权限管理
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	34
	用户认证统计与审计
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	35
	基础数据管理
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	36
	校级人脸认证服务平台
	1
	套
	51000
	软件和信息技术服务业

	37
	手机端应用
	1
	套
	137000
	软件和信息技术服务业

	38
	学校资产管理软件
	1
	套
	171000
	软件和信息技术服务业

	39
	量化考核评估软件
	1
	套
	188000
	软件和信息技术服务业

	40
	心理健康智慧管理系统
	1
	套
	365000
	软件和信息技术服务业

	41
	数据节点
	4
	台
	110000
	工业

	42
	铝合金微孔吊顶板
	90
	m²
	63000
	工业

	43
	收边件
	40
	m
	7200
	工业

	44
	平板灯
	8
	盏
	3280
	工业

	45
	墙面清理找平
	140
	m²
	7700
	其他未列明行业

	46
	腻子粉基层
	140
	m²
	17500
	其他未列明行业

	47
	墙面防尘油漆
	140
	m2
	33600
	其他未列明行业

	48
	地面找平
	90
	m²
	34200
	其他未列明行业

	49
	地面防尘防潮漆
	90
	m²
	18000
	其他未列明行业

	50
	地面隔热保温层
	90
	m2
	40500
	其他未列明行业

	51
	防电磁干扰铝箔布
	90
	m2
	11250
	工业

	52
	紫铜排等电位网
	60
	米
	33000
	工业

	53
	局部等电位箱
	4
	套
	1520
	工业

	54
	接地电源线
	40
	米
	2600
	工业

	55
	电源线
	100
	米
	3000
	工业

	56
	开关面板
	4
	个
	2080
	工业

	57
	墙插
	1
	套
	1050
	工业

	58
	全钢防静电地板
	90
	㎡
	130500
	工业

	59
	不锈钢踢脚板
	40
	m
	8000
	工业

	60
	地面排水管
	16
	米
	2720
	工业

	61
	承重支架
	5
	个
	6850
	工业

	62
	钢质防火门
	1
	扇
	13000
	工业

	63
	弱电桥架
	30
	米
	11400
	工业

	64
	强电桥架
	30
	米
	15600
	工业

	65
	消防气罐装置
	1
	罐
	21500
	工业

	66
	灭火药剂
	70
	公斤
	28700
	工业

	67
	气体灭火控制器
	1
	套
	22050
	工业

	68
	环境探测器
	6
	只
	1500
	工业

	69
	火灾声光报警器
	1
	只
	300
	工业

	70
	绝缘导线-信号线
	200
	m
	9000
	工业

	71
	泄压口
	1
	套
	5130
	工业

	72
	机房综合布线（含材料）
	1
	项
	30500
	其它未列明行业

	73
	屏蔽机柜
	2
	台
	59000
	工业

	74
	保密柜
	50
	台
	155000
	工业

	75
	精密空调
	1
	台
	210000
	工业

	76
	POE交换机
	1
	台
	2100
	工业

	77
	摄像头
	12
	个
	11280
	工业

	78
	硬盘录像机
	1
	台
	3100
	工业

	79
	硬盘
	2
	块
	4000
	工业


备注：其它未列明行业不属于货物，不涉及品牌型号
 

	2
	
	具体参数要求
		序号
	标的名称
	技术参数与性能指标

	1
	空调1（35GW）
	1、类型：热泵型；
2、定频/变频：变频；
3、能效等级：1级；
4、APF≥5.3； 
5、额定制冷量≥3500W；
6、额定制热量≥5000W；
7、额定制冷功率≤850W，
8、额定制热功率≤1250W；
9、电辅热≤1000W；
10、额定循环风量≥700m3/h；
11、室内噪音声压级（风速最高档）≤41dB(A)，室外噪音声压级（风速最高档）≤51dB(A)；
12、电源220V

	2
	空调2（50GW）
	1、类型：热泵型；
2、定频/变频：变频；
3、能效等级：1级；
4、APF≥4.7；
5、额定制冷量≥5000W；
6、额定制热量≥7200W；
7、额定制冷功率≤1260W，
8、额定制热功率≤2000W；
9、电辅热≤1400W；
10、额定循环风量≥900m3/h；
11、室内噪音声压级（风速最高档）≤44dB(A)，室外噪音声压级（风速最高档）≤54dB(A)；
12、电源220V

	3
	空调3（72GW）
	1、类型：热泵型；
2、定频/变频：变频；
3、能效等级：1级；
4、APF≥4.4；
5、额定制冷量≥7250W；
6、额定制热量≥9700W；
7、额定制冷功率≤2050W，
8、额定制热功率≤3000W；
9、电辅热≤1400W；
10、额定循环风量≥1250m3/h；
11、室内噪音声压级（风速最高档）≤47dB(A)，室外噪音声压级（风速最高档）≤56dB(A)；
12、电源220V

	4
	空调4（72LW）
	1、类型：热泵型；
2、定频/变频：变频；
3、能效等级：1级；
4、APF≥4.55；
5、额定制冷量≥7200W；
6、额定制热量≥9850W；
7、额定制冷功率≤2050W，
8、额定制热功率≤3000W；
9、电辅热≤2500W；
10、额定循环风量≥1400m3/h；
11、室内噪音声压级（风速最高档）≤47dB(A)，室外噪音声压级（风速最高档）≤56dB(A)；
12、电源220V

	5
	空调5（120LW）
	1、类型：热泵型；
2、定频/变频：变频；
3、能效等级：2级及以上；
4、APF≥4.1；
5、额定制冷量≥12000W；
6、额定制热量≥14000W；
7、额定制冷功率≤3800W，
8、额定制热功率≤4000W；
9、电辅热≤3500W；
10、额定循环风量≥2050m3/h；
11、室内噪音声压级（风速最高档）≤52dB(A)，室外噪音声压级（风速最高档）≤60dB(A)；
12、电源380V

	6
	1.5P连接管（铜管）
	1、连接管（铜管）（含配套冷媒、保温、扎带、软水管、内外机连接线4×1.0mm），铜管直径≥6.35/9.52mm，铜管厚度≥0.8mm，保温厚度≥10mm。

	7
	2P连接管（铜管）
	1、连接管（铜管）（含配套冷媒、保温、扎带、软水管、内外机连接线3×1.5+1×1.0mm），铜管直径≥6.35/12.7mm，铜管厚度≥0.8mm，保温厚度≥10mm。

	8
	3P连接管（铜管）
	1、连接管（铜管）（含配套冷媒、保温、扎带、软水管、内外机连接线3×2.5+1×1.5mm），铜管直径≥6.35/12.7mm，铜管厚度≥0.8mm，保温厚度≥10mm。

	9
	5P连接管（铜管）
	1、连接管（铜管）（含配套冷媒、保温、扎带、软水管、内外机连接线6×2.5mm），铜管直径≥9.52/15.88mm，铜管厚度≥0.8mm，保温厚度≥10mm。

	10
	1.5P普通Q235支架
	1、485mm×430mm/横梁×立柱（±5mm）,不低于201不锈钢材质。

	11
	2P普通Q235支架
	1、533mm×500mm/横梁×立柱（±5mm），不低于201不锈钢材质。

	12
	3P普通Q235支架
	1、600mm×550mm/横梁×立柱（±5mm），不低于201不锈钢材质。

	13
	5P普通Q235背架
	1、630mm×700mm/横梁×立柱（±5mm），不低于201不锈钢材质。

	14
	1.5P接水盘
	1、尺寸≥830mm×350mm×0.3mm，不低于201不锈钢材质。

	15
	2P接水盘
	1、尺寸≥830mm×370mm×0.3mm，不低于201不锈钢材质。

	16
	3P接水盘
	1、尺寸≥910mm×410mm×0.3mm，不低于201不锈钢材质。

	17
	5P接水盘
	1、尺寸≥1000mm×450mm×0.4mm，不低于201不锈钢材质。

	18
	扣槽
	1、尺寸≥100mm×65mm，PVC材质。

	19
	墙体开孔
	1、钢筋混凝土墙、普通砖墙、玻璃打墙孔，Φ63mm水钻成型孔，满足现场设备安装需求。

	20
	高速自动扫描仪
	1、扫描类型：A3馈纸式扫描仪
2、扫描传感器：CCD；
3、光源：LED；
4、走纸模式：直通走纸两种模式；
5、 扫描速度：80ppm/160ipm；
6、输出文件格式:JPEG、PDF、TIFF、BMP、 PDF、OFD、PNG、PPM、PGM、PBM、GIF、RTF、多页PDF、多页TIFF、双层PDF、双层OFD等；
7、扫描区域：最大：305mm×1039mm（A3），最小： 70mm×114mm；
8、扫描模式：黑白、灰阶、彩色三种扫描输出；
9、长纸模式：支持长纸扫描；
10、ADF容量：120页（80克标准纸）；
11、图像处理功能：自适应幅面、对折合并、图像拆分、书籍排序、跳过空白页、正反面交换、亮度/对比度/伽玛、锐化与模糊、多流输出、消除黑框、自动纠偏、除红、答题卡除红、穿孔移除、噪点优化、背景移除、自动文本方向识别、图像旋转、连续/指定页数扫描、待纸扫描等；
12、扫描接口:USB3.0接口；

	21
	扫描仪
	1、感应器高清CMOS
2、像素≥3800万
3、三束激光
4、支持DOCX、XLSX、JPG、PNG、PDF、OFD、TXT等
5、自然光+顶部LED补光
6、支持麒麟、UOS、中科方德系统等
7、支持A3、A4幅面

	22
	速印机1
	1、工作方式:高速数码制版/全自动孔版印刷、高速印刷
2、原稿类型： 试卷、书刊、单页、A3
3、原稿尺寸：最小50mm×90mm，最大310mm×432mm
4、原稿重量：书本≥10㎏
5、印刷纸张尺寸：最小100mm×148mm，最大310mm×432mm
6、纸盘容量：进纸台/出纸台1000-1600张（50-80 g/㎡）
7、用纸重量范围：46-157g/㎡
8、原稿处理模式：文字、照片、图文、铅笔，分辨率不低于：300×600dpi（穿孔密度：600×600dpi）
9、制版时间：不大于16秒（A4横向）
10、印刷面积：不小于251mm×357mm
11、印刷缩放比例：141%、122%、116%、94%、87%、82%、71%
12、无倍缩放：50-200%
13、印刷位置调整：水平±15mm  垂直±10mm
14、打印：标配USBPC-I/F电脑链接打印

	23
	速印机2
	1、工作方式:高速数码制版/全自动孔版印刷、高速印刷
2、原稿类型： 试卷、单页
3、原稿尺寸：90mm×140mm-310mm×435mm
4、自动输稿器：≥10页
5、印刷纸张尺寸：100mm×148mm-297mm×420mm
6、纸盘容量：进纸台1000张（64 g/㎡）出纸台800张（64 g/㎡）
7、用纸重量范围：35-128g/㎡
8、原稿处理模式：文字、照片、图文、铅笔
9、分辨率：扫描：300×600dpi、打印：300×600dpi
10、制版时间：16-52秒（B4原稿）
11、印刷面积：251mm×357mm
12、印刷缩放比例：141%、122%、116%、94%、87%、82%、71%
13、印刷位置调整：纵向±10mm，横向±10mm
14、印刷速度：60、80、100、120、130张/分钟
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	多功能一体机
	1、速度：30页（A4）
2、分辨率：最高达到：600×600dpi, HQ1200
3、打印首页输出时间：小于等于9秒；
4、打印介质类型：普通纸、厚纸、薄纸，卡片纸，透明胶片、标签纸、信封；
5、支持自动双面打印；
6、纸张输入容量：250+1页；
7、操作系统：不低于Windows Vista 7,8,8.1，10;MacOS X 10.9.x, 10.10.x, 1011x，或UOS统信，或麒麟.
8、通讯接口：USB 2.0高速/SB2.0高速,10Base-T/100Base-TX
9、耗材类型：鼓粉分离。
10、输稿器：≥10页
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	窗帘
	1、面料幅宽2.8米。
2、甲醛含量(mg/kg)：≤200。
3、耐水洗色牢度（级）：≥4级。
4、耐水洗沾色牢度（级）：≥4级。
5、异味：无。
6、可分解致癌芳香烃染料：未检出。
7、遮光率（%）：≤95
8、纤维成分含量：100%聚酯纤维。
9、隔音 ：≥KN90
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	电动智能（窗帘轨道）
	1、轨道材质：铝合金。
2、轨道尺寸：宽 28mm：±1mm，高 23mm：±1mm，板材壁后 1.8mm：± 0.1mm；
3、不锈钢封口堵头宽 30mm：±1mm，不锈钢封口堵头高 24mm：±1mm；
4、承重：1m 长度轨道重量：410g±5g，吊轮：内码安装固定后，70cm 轨道，承重 10kg/ 1小时，不破损，滑动自如；轨道：内码安装固定后，70cm 轨道， 承重 20kg/1小时，轨道无破坏变形，吊轮滑动自如。
5、滑轨端头切斜度：0度；漆膜硬度：≥4H(铅笔硬度)；
6、不锈钢连接环直径：≥12mm，钢丝直径：≥1mm。
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	窗帘杆
	1、铝合金轨道外观无明显扭曲，表面质量达到漆膜均匀一致，无皱皮、裂纹、气泡、流痕、夹渣物和漆膜脱落现象；
2、外形尺寸：轨道：壁厚1.8mm（±5%）；34mm*25mm（±5%）；封口：36mm*27mm（±5%）；安装码：厚度2.0mm（±5%）；30mm*62mm（±5%）；
3、不锈钢环直径16mm-18mm/10mm-12mm。
4、化学成分要求:Si:0.2-0.6%；Mn≤0.002%；Cu≤0.08%；Mg:0.4-0.9%；Zn≤0.01%；Cr≤0.003%；Fe≤0.1%；Ti≤0.003%。
5、力学性能：Rp0.2≥201Mpa；Rm≥224Mpa；A50≥14.5%；
6、复合膜局部厚度≥21μm。
7、盐雾测试经过18小时，PH值在7.0之间的盐溶液中连续喷雾，表面无锈点。
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	窗帘衬布
	1、材质为100%玻璃纤维。
2、甲醛含量≤200mg/kg。
3、无异味。
4、无可分解致癌芳香胺染料。
5、密度经向200根/10cm±5根，纬向95根/10cm±5根。
6、耐光色牢度≥3级。
7、耐皂洗色牢度≥3级。
8、耐干摩擦色牢度≥3级。
9、耐湿摩擦色牢度≥3级。
10、耐水色牢度≥3级。
11、耐酸汗渍色牢度≥3级。
12、耐碱汗渍色牢度≥3级。
13、耐热压色牢度≥3级。
14、耐干洗色牢度≥3级。
15、水洗尺寸变化率-4.0%～+3.0%。
16、有纺布带达到B1级阻燃，即续燃时间≤5s ；阴燃时间≤5s；损毁长度≤150mm。
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	机构管理
	1、基于成熟的J2EE架构提供跨平台、跨数据库部署。
2、支持学校门户设置，定义学校基本信息如：学校名称、网址、学校信息、登录页logo、门户页logo、登录背景图片（支持大小两种）、门户轮播图、学校官方二维码、学校版权声明等信息。
3、提供消息组件，支持站内通知推送功能，推送后的消息将统一展示在门户首页。管理员可以在门户后台管理门户系统的通知，可以对通知进行增、删、改操作。可以管理门户通知类型及排序号。
4、提供按照角色进行授权管理，并在授权管理界面同时实现应用授权、服务授权的授权操作。
5、平台提供管理人员强制授权功能，可以根据角色情况分配可订阅的服务及应用，也可以强制默认角色所拥有的服务及应用。
6、具备我的服务功能，能够按照角色为学校领导、老师、学生提供便捷的信息获取方式。
7、平台中角色与统一身份认证平台完全打通。实现统一认证中增加角色时平台门户中可以立即为角色分配服务。
8、提供门户角色查询，可查询角色编码，角色名称以及每个角色所拥有的用户数。
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	应用管理
	▲1、开放性架构，组件化管理，业务系统内功能可以拆分为一个个微服务显示在各个用户的门户首页，可自由组合，灵活配置，提供应用聚合和服务聚合，支持后续功能拓展和用户自定义的个性化展示。（需提供功能截图）
2、支持内置皮肤方案，可以按照系统模块皮肤进行管理，也可以按照角色和对应系统来定义皮肤。可设置各角色登录后的首页访问地址。
3、平台提供服务管理、应用场景管理，用于集中管理校内服务及应用，支持添加服务类型，支持定义展示在门户的服务类型名称和排序，每个服务类型下可自定义设置多个服务。
▲4、提供个人个性化应用的定制功能，用户通过平台的应用聚合（如校内应用），可自定义订阅显示在个人首页的应用系统；提供个人个性化服务的定制功能，用户通过平台的服务聚合，可自定义订阅显示在个人首页的服务快捷方式；支持服务与应用设置时的排序，并可以根据访问设备的类型设置是否展示。支持以设置超链接形式帮助学校集成第三方应用软件入口，以做到校园信息化的统一门户应用管理。（需提供功能截图）
▲5、支持对服务进行统一管理，支持添加编辑服务的服务类型、服务名称、内网后缀（或系统外超链接）、服务图标、开放状态、排序以及控制不同访问终端的是否展示。（需提供功能截图）
6、支持校内应用管理，支持添加编辑应用的名称、URL（内网后缀或系统外超链接），图标、开放状态、排序以及控制不同访问终端的是否展示。
7、支持统一门户中的校内导航模块，同时支持对统一门户的校内导航模块的内容进行管理，可编辑每个导航的名称、URL、图标、排序、打开方式和备注。可以按照角色设置各角色可以看到的导航内容。
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	角色管理
	1、要求基于J2EE平台开发，B/S架构设计, 具有良好的稳定性和集成性,完全基于WEB界面，加密传输，无需专用客户端。
2、提供统一认证角色管理功能，可以针对学校情况创建、编辑角色，并可以“创建默认用户”。在进行角色展示时可以展示角色编辑、名称、用户数等信息。
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	用户/账号管理
	1、支持基于角色的访问控制模型。用户信息采取实名制，管理员基于用户实际身份和基本信息建立独立且唯一用户账号。
2、对用户登录密码在传输过程和存储方面进行不同程度的加密处理，以保证敏感信息的安全性。管理员可以对某一个账号进行启用和禁用功能。
3、具有找回密码功能，用户不慎遗失密码时，管理员可通过该功能按照固定密码或与账号一致的密码一键初始化密码，以减轻系统管理员的负担。
4、提供统一认证用户管理功能，可以根据角色过滤用户信息。并可以对用户进行添加、编辑、删除功能。在添加时可以选择系统中角色进行分配。
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	权限管理
	1、提供数字化校园统一的角色授权。可以在统一身份认证平台中对各个角色的各业务子系统的功能菜单项进行集中授权，并可以看到每个角色在各业务系统中所拥有的菜单项功能。
2、提供统一认证接入功能，支持第三方系统接入统一认证系统中，支持单点登录功能。支持学校学生、教师用户角色通过平台统一认证服务，将众多应用纳入平台之中，提供OAUTH认证方式，支持与CAS认证服务对接。
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	用户认证统计与审计
	1、支持统一认证统计，以图表形式展示各时间段，各系统的登陆使用次数，支持按月查询。支持统计各个系统内数据录入量查询。
2、支持统一认证审计，可以查看每个登录登出操作的用户，时间，IP，以及操作终端（PC/手机端）。
3、提供按月对用户在各业务子系统的访问情况进行统计的功能，并提供图形化展示。
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	基础数据管理
	1、实现校区信息管理，信息包含校区代码、校区名称、校区图片、校区地址、负责人、联系方式。可实现增加、修改、删除、启用、停用，导出。
2、实现行政管理部门以及教学部门的单位信息管理，信息包括部门编号、部门名称、上级部门、部门类型、部门简称、部门描述。可实现添加、删除、修改、编辑、导入、导出，支持多个校区之间自定义排序。
3、实现年级管理，可根据选择的年级年份自动生成年级名称，实现添加、删除、启用、禁用、导出。
4、实现班级信息管理，信息包括所属年级、班级编号、班级名称、招生季度、班主任、教学所在场馆场室、班级最大人数、状态（在读/毕业）。实现增删改查，导入/导出，修改状态（在读/毕业）。若班级编号为空则自动生成，生成规则为：2位年级号+2位流水号，流水号若已存在，则流水号递增1。
5、实现学生管理，信息包括年级、班级、姓名、性别、学号、学籍号、身份证号、家庭电话、籍贯、家庭地址、民族、住宿状态、出生日期、政治面貌、入学日期、状态（可选状态为在读、休学、退学、停学、复学、毕业、结业、肆业、开除、插班生、走读等）。实现学生信息的增加、删除、修改、导入/导出、导入学籍号、打印基本信息。
6、实现教职工信息管理，信息包括教职工姓名、性别、教工号、身份证号、电话号码、民族、政治面貌、籍贯、出生日期、入校日期、所在管理部门、聘用方式、教职工类别（普通教职工、国外聘请、其他普通教职工、科研机构人员、专任教师、其他附属机构人员、教辅人员、兼任教师、行政人员等）、状态（包括在职、退休、延聘、待退休、长病假、停薪留职、待岗、离休、死亡、返聘、调出、辞职、开除等）、校内职务、照片（支持照片文件类型：png、jpeg、jpg）。实现教职工信息的添加、编辑、删除、导入/导出。
7、实现班主任管理，班主任管理只需要根据班级从现有教职工中选择一位教职工设为班主任。班主任管理功能的信息展示包括年级、班级、班主任姓名、班主任教工号、班主任电话、班主任教职工类型、班主任任职状态。实现导入/导出、打印。
8、实现教学场馆的信息管理，信息包括所在校区、场馆名称、楼层数、场馆类型、场馆描述。实现教学场馆的添加、编辑、删除、导入/导出、打印、启用、禁用。
9、实现教学场室的信息管理，信息包括归属部门、所属场馆、场室名称、所在楼层、场室类型、场室用途、场室座位数、考试座位数、场室面积（平方米）、场室描述。实现教学场室的添加、编辑、删除、导入/导出、打印、启用、禁用。
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	校级人脸认证服务平台
	1. 支持接入人脸识别算法；
2. 支持按算法设置不同的参数组；
3. 支持为应用系统接入提供规范接口，应用系统接入支持授权管控；
4. 支持接入多种类型的人脸识别终端；
5. 支持从三方系统同步用户照片；支持自助设备身份证比对后采集照片；支持WEB或H5应用自助上传照片；支持支付宝小程序内自助采集照片；
6.支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征；
7. 支持数据留底，自动持续完善人员生物特征；
8. 支持根据业务系统设置自动更新下发人员特征；
9. 支持向各业务系统推送人脸识别记录；
10. 支持活体检测，可防御纸质照片、电子照片、视频、面具等作弊方式；
11. 支持认证记录明细和汇总查询，支持可视化报表；
★12.应用安全防护模块整机安全防护吞吐量≥40Gbps，接口配置：≥20个SFP+万兆光口、≥8个千兆电口； VPN（加密性能）：≥12Gbps、IPSEC隧道授权：≥4000个。（提供承诺函）
▲13.应用安全防护模块整机安全防护并发连接数≥1200万；（提供功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件或扫描件）
14.访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式。
15.为防止恶意域名被绕开DNS解析，系统支持与DNS解析系统定制开发实现防DNS绕开解析，可以联动应用安全防护模块对DNS报文劫持实现内网用户无无论设置任意DNS地址均可以满足内网正常解析、威胁情报拦截功能。支持出口防火墙联动实现防火墙包过滤安全策略或URL过滤拦截策略下发，实现实时拦截恶意域名、防止用户设置其它DNS绕过安全检测，保障网络整体安全性。
▲16.支持统一管理平台自动生成的安全策略下发功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件或扫描件）
17.支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议。
▲18.支持基于安全策略的会话长连接。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件或扫描件）
19.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；支持IPv6与IPv4互访，设备支持IP信誉机制；支持链路聚合功能、接口状态同步功能。
▲20.设备应可支持当CPU利用率过高时，自动停用应用层的攻击防护功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件或扫描件）
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	手机端应用
	1.校园卡：可联动校园一卡通，实现在线校园卡充值，余额查询，卡挂失，交易明细查询，修改查询密码等功能。
2.校内新闻 ：家长可查看学校发布的全校新闻，来了解近期教育行业重要信息。
3.学校管理员可自主编辑、发布面向全校师生的学校新闻、教育行业新闻。
4.人脸采集：支持自助上传照片
5.校园公告 ：配置用户查看学校官网发布的通知公告
6.学生食谱 ：可支持家长提前查看本周上学期间孩子的餐饮菜单。
7.学校管理员可配置发布校园食堂菜单，展示描述每周的菜品信息。
8.通讯录： 默认显示家长/教师电话，通过标签切换办公列表。可实现快速拨打电话。
9.学校概况：外界了解学校的窗口，可了解学校简介、园景风貌、园所荣誉等相关信息。
10.问卷评分： 在应用功能列表点击【问卷评分】进入问卷评分页面，可分别查看全部问卷，我参与的，未参与三个板块问卷。
▲11.课表查询 ：支持与教务系统联动，在应用功能列表点击【课表查询】进入课表查询页面，默认显示当天课程。（需提供功能截图）
12.用户可分别按照天视图和周视图查看课程，设置课程提醒。
13.请假申请 ：可联动请销假模块； 家长可自助为孩子发起请假申请。各班主任可查询自己班级的学生请假申请并进行审批，也可为学生自主录入请假、审批请假。
14.班级圈 ：各家长都发布自家孩子课下的生活、学习动态，也可查看同校其他家庭孩子的日常动态。
15.班主任可查看和管理自己班级学生家长所发布的学生动态信息。
16.查成绩：支持联动教务模块；用户查看各个学年各个学科的成绩信息
17.考勤查询：支持联动考勤模块，可查询孩子每天上课、休息时间的考勤、打卡情况，包括地点、时间等信息。
18.校历 ：支持用户查看学校校历数据
▲19.在线报修：支持联动报修系统，满足学校后勤线上报修、后台自动分配维修单、维修师傅考核等需求的移动报修工具。（需提供功能截图）
20.任课老师查询 ：可自助查询孩子本学期各科的任课教师信息，包括姓名、所教科目、联系电话等。
21.教师可自主管理个人的展示资料，包括联系电话、邮箱、地址、简介等信息。
22.班级通知： 可查看孩子班级所发布的班级通知，包括详细内容、发布时间、发布教师等信息。
23.教师可根据通知场景，选择班级、录入标题、内容、图片等自主发布班级通知
24.校车查询：支持联动校园一卡通系，学生上车刷卡签到，家长手机端消息 提醒
25.家庭作业：家长可查看教师为孩子所下发的家庭作业，孩子做完后拍照上传并获取到教师的对应点评。
26.教师可自主编辑、发布相关每天的家庭作业内容及要求，对家长所提交的孩子作业进行查看、审批。
27.消息推送：支持多个系统联动，支持将门禁、考勤、异常、消费、一卡通余额等情况通过消息推送平台提供的短信或消息通知形式推送给用户
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	学校资产管理软件
	1.系统需支持资产分类体系，支持通过树形列表直观展示资产分类的隶属关系，支持自定义输入分类编码，编码应具备唯一性校验
2。资产档案管理：记录资产基本信息，如资产 ID、名称、类别、规格型号、价格、计量单位等；还包括资产来源、使用部门、存放地点、供应商信息等，全面涵盖资产相关数据。
▲3.支持多元化入库模式，包括标准手工入库、批量导入功能、二维码预生成入库，资产入库后系统自动生成唯一的数字化身份（二维码/资产编号）。（需提供功能截图）
4.日常业务管理：支持资产新增、修改、报废、转移、盘点、借用 / 归还等操作，可对资产折旧进行计算，根据设定的折旧方式，自动计算资产的月提折旧、累计折旧、净值等。
5.信息查询与统计：提供按资产编号、类别、状态、供应商等多种条件的查询方式，支持模糊查询。能生成各类统计报表，如资产明细报表、增减变动报表、闲置资产报表等，为学校资产决策提供数据支持。
▲6.盘点功能：可自定义盘点计划，支持按部门、区域等进行盘点。通过条形码、二维码或 RFID 技术，实现快速盘点，盘点人员扫描资产标签即可录入资产信息，系统自动对比实际盘点数据与数据库数据，生成盘盈、盘亏报表。（需提供功能截图）
▲7.报废预警与销毁处置，智能报废预警引擎：系统需根据入库时设定的报废日期自动计算。支持销毁处置机制，预警列表需配置“销毁”操作功能，确保待报废资产能够合法合规地从在线库存中移出并转入历史存根。（需提供功能截图）
▲8.与报修系统数据协同与打通，能够通过资产二维码直接报修。（需提供功能截图）
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	量化考核评估软件
	▲1.一款数字化考评工具，通过设置考评场景、考评计划、考评规则、考评对象、考评指标等条件，实现考评全过程监控，考评结果图表化展示并及时通知。（需提供功能截图）
2.可用于教师考评、学生考评场景。
▲3.教师考评支持可视化流程导航，系统需提供基于图形化的考评流程导航界面，支持通过垂直或水平流程图直观展示考评项目的全生命周期，方便用户使用和操作。并能支持动态节点渲染，核心节点应至少包含：修改考评方案、评委分组、设置考评分组、人员管理（添加被评人员/添加评委）、评委打分等环节。具备完善的流程状态颜色标识机制，并提供清晰的图例说明。（需提供功能截图）
4.教师考评支持创建考核标准，能够对考核项目进行设定项目和分值，
▲5.教师考评系统需支持创建多个评委分组，以适应不同学科、不同年级或不同考评维度的需求。同时需具备极值剔除设置：支持设置“本组最高分去除百分比”和“本组最低分去除百分比”的参数配置。支持为每个分组独立设置对应的评委组权重，实现差异化的考评计分模型，支持比对名单统计。（需提供功能截图）
▲6.教师考评系统需提供统一的考评记录列表，记录并展示所有已创建的考评活动，列表需清晰展示以下关键信息：考评名称、创建时间、考评进度、考评开始时间及考评截止时间，考评进度需以图形化进度条直观展示，支持实时反映打分完成情况，考评进度跟踪支持图形化展示。（需提供功能截图）
7.支持对接人事、科研管理、师资等应用系统，数据互联互通，信息自动同步。
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	心理健康智慧管理系统
	一、基础管理
1.多终端便捷入口：平台包含WEB端与微信小程序双入口，支持学生机房和手机端测评；教师与家长手机测评并查看报告；支持学校的查看数据分析。各终端数据实时同步，操作逻辑统一。
2.测评量表灵活定制：平台可自由新增量表，支持手动输入量表题目、选项、分值和题目跳转逻辑；可自定义测评维度和计分规则，适配各类测评。
3.维度标签精细管理：支持无感知心理信息采集模块；可自主创建各类心理测评维度标签，每个标签关联相应的测评维度，在后台建立清晰映射关系。针对每个维度的测评结果解释提供定性描述，并结合数据区间给出定量分析和相应应对策略。
4.分级预警智能设置：支持灵活创建各类分级预警规则，可从测评得分、测评维度组合等多方面设定条件，配置多种预警模型。
5.心理常模全面覆盖：支持创建校级到全国的心理群体和个体常模，系统自动将学生测评结果与相应常模进行比对，了解学生在群体中的位置及发展趋势。
6.心理图文内容管理：支持新增面向学生、家长、教职工的各类心理健康科普文章，文章对应测评中的情绪与行为问题、心理影响因素和积极心理品质各维度内容。
7.知情同意书管理：支持创建适用于不同场景的知情同意书和协议，支持查看各学校家长同意孩子参加测评的结果。
8.机构与用户管理：支持创建学校、教师、家长和学生信息，构建完整的用户体系。设置不同用户角色权限，权限控制采用基于角色的访问控制模型，各级管理员仅可管理权限下用户信息。
二、测评管理
1.测评活动管理：支持同时创建多个心理测评及复测活动，可稳定支持百万级学生的大规模心理普查。针对特定群体的专项测评，支持活动定制，如非教育类的企事业单位等。
2.在线测评：支持学生按照证件号码和活动验证码快速进入系统进行测试，登录验证过程采用加密传输技术，确保信息安全。测评过程中设置智能引导，实时显示已完成进度百分比，精确到1%。并提供测评题目注释。
3.测评进度查看：支持各级机构管理员实时查看测评活动完成统计，统计数据包括参与测评人数、完成测评人数及完成率，保障测评活动按计划顺利推进。
4.测评有效性判定：从答题重复率、社会称许性、违背常识等方面对学生测评结果进行有效性检验，有效性不通过可设置重新测评。
三、学生心理健康量表
1.积极心理品质测评：包含大五人格特质、心理韧性、应对方式、自我发展、情绪调节方式、认知能力等分类或维度。每个维度通过多个题目测量，题目设计采用选择题、量表题，根据测评结果结合专业理论给出综合评估，全面了解学生的积极心理品质，为学生的心理健康发展提供全面的评估和指导。
2.消极情绪行为测评：包含焦虑、抑郁、自伤等分类或维度，能够精准识别学生可能存在的消极情绪和行为问题。
▲3.心理健康影响因素测评：包含睡眠饮食等个体因素、留守经历等家庭因素、欺凌等学校因素、社会支持等社会因素、创伤经历等分类或维度。（需提供功能截图）
四、分级预警
1.测评结果分级：通过自研预警模型，结合大数据分析与心理学专业理论，按严重程度将学生区分为“红色关注-橙色关注-黄色关注-绿色关注”不同预警等级。
2.预警名单生成：测评后能够按学校为单位，快速生成危机问题和严重问题学生预警名单及预警维度信息，能够提供学校数据汇总统计。
3.预警学生信息查看：学校可在线查看历次测评活动的各级预警学生名单列表，并在表格中呈现学生各预警维度情况，支持名单导出。
五、测评报告
▲1.报告生成：支持生成“学校+年级+班级+个体”四级测评报告体系，为各级教育管理者提供决策分析指导。（需提供功能截图）
2.学校报告：报告内容涵盖心理健康测评总体情况、学生心理健康画像、重点关注人员分析、个人心理健康模型图、干预建议和测评核心理论，同时支持下载学校报告。
3.年级、班级报告：包含总体完成情况、总体心理状况及对比分析、重点人员关注情况、干预建议，同事支持下载年级、班级报告。
4.学生个体报告：报告内容涵盖学生心理发展指标统计、提供各测评维度得分与个体常模对比情况、各个测评维度的详细解读与建议，同时支持下载个人报告。
六、数据分析
1.学校活动数据分析：支持学校查看不同测评活动的数据和报告，包括测评活动的整体数据报表（参与人数、完成率、预警人数比率）、测评维度分析（各维度人数占比分布）、个体测评结果报表（每个学生详细得分）、重点关注人员视图（高风险学生详细信息及测评结果）、量表数据视图（量表题目答题情况统计及明细导出）、报告下载。
▲2.多级数据可视化大屏：支持校端通过数据大屏即时跟踪学校整体测评动态及结果情况，并下钻查看学校内各年级心理健康测评结果与群体特征分析。（需提供功能截图）
七、学生一生一策心理健康档案
1.档案查看：支持学校从年级、班级视图，查看分级预警学生的心理个人档案。提供档案检索功能，可根据学生姓名、所在组织等条件快速查找学生档案，方便学校对重点关注学生进行统一管理和跟踪。
2.档案内容包含个人基本信息、学生积极心理品质情况、消极情绪行为情况、心理健康影响因素情况、心育记录、历次测评报告、心理发展变化趋势。当学生有新的测评数据、心育记录等信息时，档案自动更新。
八、小程序端
1.具备微信小程序端参与测评活动，自动保存答题进度，支持查看心理测评报告
2.支持查看心理健康科普文章、心理健康系列课程等功能。
3.具体自主测评功能，可根据自身情况选择测评量表进行测评，查看对应心理测评报告。
4.具备心理咨询功能，可选择心理咨询师进行一对一心理咨询。
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	数据节点
	1、处理器：本次配置单颗20核心，频率≥2.0GHz；
2、内存：配置单根≥32GB DDR4；最大支持24个内存插槽；
3、存储：配置一块≥2T企业级机械硬盘
4、配置：≥2千兆电口
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	铝合金微孔吊顶板
	1、单板尺寸：600mm*600mm*1mm，材质：铝合金
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	收边件
	1、采用优质铝合金板材，厚度≥0.6mm
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	平板灯
	1、尺寸：≥600mm×600mm
2、功率范围：≥36W
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	墙面清理找平
	1、清除墙面旧涂料、壁纸、腻子、瓷砖及松动抹灰层，至坚实基层；
2、表面平整度：≤2mm；
3、立面垂直度：≤3mm；
4、阴阳角方正：≤2mm；
5、找平：不少于2遍，每遍≤1.5mm，总厚度≤5mm；
6、平整度≤3mm。
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	腻子粉基层
	1、基层坚实、无空鼓、无起砂、无浮灰、无油污；
2、混凝土、砌体接缝处必须贴耐碱玻纤网格布，搭接宽度≥100mm；
3、孔洞、线槽、阴阳角缺陷预先修补平整；
4、吸水率差异较大基层应涂刷界面剂，防止起壳、翻皮；
5、单次批刮厚度≤1.0mm
6、立面垂直度：≤3mm；
7、表面平整度：≤2mm；
8、阴阳角方正：≤2mm。
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	墙面防尘油漆
	1、底漆不少于1遍，面漆不少于2遍；
2、重涂间隔≥ 2h，以干透为准；
3、涂布率：约 8～12㎡/L/遍；
4、完工后表面均匀一致，无流挂、无漏涂、无接痕、无发花。
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	地面找平
	1、地面倾斜度每米不高于2mm；
2、抗压强度≥15MPa。
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	地面防尘防潮漆
	1、涂层应致密、平整光滑、具有良好的防潮性；
2、基层含水率不超过10%；
3、养护时间≥48小时可行人，7天后可正常使用。
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	地面隔热保温层
	1、基层坚实平整，无浮灰、油污、起砂、空鼓。
2、板间缝隙≤ 2mm，大于2mm时应用同类保温条填实。
3、厚度 ≥ 0.2mm
4、搭接宽度≥ 100mm
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	防电磁干扰铝箔布
	1、采用高纯度铝箔 + 高强度玻纤布/涤纶布复合而成
2、铝箔纯度≥99.3%
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	紫铜排等电位网
	1、3mm(厚)*30(宽)mm铜排 均压环铺装、等电位连接
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	局部等电位箱
	1、箱体采用优质冷轧钢板冲压成型，表面静电喷塑
2、箱体钢板厚度≥1.0mm，门板厚度≥1.2mm
3、外观尺寸：160mm×100mm×60mm（长×高×深）（±10mm）
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	接地电源线
	1、采用阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘软电线；
2、导体截面积不小于4平方毫米。
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	电源线
	1、材质：高纯无氧铜；
2、单芯标称截面：不小于1.5mm²；
3、导体直流电阻（20℃）≤ 12.1Ω/km。
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	开关面板
	1、阻燃 PC 材质，UL94 V-0 级阻燃；
2、内部铜件：优质磷青铜一体成型，厚度≥0.6mm；
3、10A 五孔插座。

	57
	墙插
	1、包含五孔墙插2个，三孔墙插2个。

	58
	全钢防静电地板
	1、基本尺寸：600mm×600mm×35mm，极限偏差：±0.2mm。
2、地板表面平面度：0.3mm，地板相邻边垂直度：0.3mm。
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	不锈钢踢脚板
	1、高度不低于100mm，厚度不低于1.0mm；
2、材质：不低于304不锈钢。
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	地面排水管
	1、管道公称直径（DN）不低于32mm；
2、外径不低于40mm；
3、材质：不低于PVC。
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	承重支架
	1、主材采用 Q235B角钢；
2、采用防锈，防腐处理。
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	钢质防火门
	1、甲级钢制防火门，1500mm*2100mm，双开，含门套
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	弱电桥架
	1、300mm（宽）*150mm（高）桥架 1.5mm（壁厚）
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	强电桥架
	1、200mm（宽）*100mm（高）桥架 1.5mm（壁厚））
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	消防气罐装置
	1、70升气装置罐
2、充装压力2.5MPa；最大充装密度1120Kg/m3；
3、喷射时间：≤10s；启动方式：自启动。
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	灭火药剂
	1、无色、无味、洁净，液相透明，无悬浮物、无沉淀物、无可见杂质。
2、七氟丙烷含量≥99.6%。
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	气体灭火控制器
	1、2个探测器接入回路；可延时启动；查看历史记录功能。
2、不少于气体喷洒指示灯1只、紧急启动/停止按钮1只、手/自动转换盒1只、单输入输出模块1只。
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	环境探测器
	1、工作电压：DC 24V；
2、总线工作方式：两线制编码型；
3、待机电流≤1mA，报警电流≤50mA；
4、测温范围：0℃～+50℃
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	火灾声光报警器
	1、工作电压：DC 24V（允许范围 DC 16V～28V）
2、工作电流：- 待机电流 ≤ 1mA
3、报警工作电流≤ 80mA；
4、声响强度：110dB～120dB（正前方1m处）；
5、闪光频率：1.0Hz～1.5Hz。
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	绝缘导线-信号线
	1、铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽双绞软线（信号控制线）；
2、额定电压：300/300V 及以上；
3、芯数：2芯，双绞结构；
4、单芯标称截面：1.0mm²。
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	泄压口
	1、采用优质冷轧钢板/铝合金型材，表面静电喷塑。
2、尺寸≥400mm*400mm；
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	机房综合布线服务（含材料）
	机房面积约90m²，材料至少含以下内容：
1、精密空调安装所需20米铜管、给排水管、制冷剂、支架；
2、绝缘胶布5卷：绝缘电阻：≥50MΩ，介电强度：>39.37kV/mm；
3、扎带10包：每包扎带不少于100根，每根扎带长不小于300mm、宽不小于3mm；
4、铜端子：包含BT-6 100个、BT-8 100个、BT-10 100个、BT-25 40个；
5、防火泥3包：填充线缆穿墙孔洞，阻燃等级A级。
6、疏散指示灯1个：LED光源，续航≥90分钟。
7、安全出口标识1个：夜光材质。
★8、布线完成后保证机房正常使用。
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	屏蔽机柜
	1、尺寸：≥600(宽)mm*1000（深）mm*2000（高）mm  前后平板网孔
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	保密柜
	★1、尺寸：860mm*430mm*1850mm（±5mm）
▲2、基材冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层外观应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层附着力：2级或优于2级； 金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度H无塑性变形或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层耐盐浴试验时间不少于120h，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；可溶性元素铅、镉、铬、汞均未检出；金属喷涂层厚度60～130μm；漆膜划圈试验不低于2级；金属涂层耐腐蚀等级-中性盐雾试验连续喷雾不少于120h涂层对基体的保护等级和涂层的耐腐蚀等级均达到10级；显微组织：铁素体（F）+珠光体（P）；下屈服强度≥235MPa；抗拉强度370-500MPa。（投标时提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证）
▲3、塑粉：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125μm)全部通过；弯曲试验≤4mm；
流动性：130g±20%；密度：1.35g/mL±0.1；涂膜外观正常；耐冲击性(正向冲击)：50cm，无裂纹、皱纹及剥落等现象；杯突试验≥4mm；耐磨性(750g/500r)≤50mg；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h无异常； 耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]168h无异常；干附着力≤1级； 重金属元素含量六价铬(Cr6+)≤20mg/kg；重金属元素含量（铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、硒(Se)、锑(Sb)、钴(Co)）未检出。（投标时提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证）
4、钢板厚度≥0.8mm，内置抽屉，配密码锁。
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	精密空调
	1、制冷量≥30KW；
2、室内EC风机，上送风，风量≥9000m³/h；
3、空调室内风机应采用高效节能的EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，送风余压：0-400Pa连续可调，空调室内机应和室外机匹配。
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	POE交换机
	1、★交换容量≥1.36Tbps，转发性能≥290Mpps；
2、★配置10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个,支持POE和POE+远程供电；
3、★支持AC、DC不同功率的双模块化热插拔电源，本次配置2块≥600W的交流电源模块；
4、▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。（提供具有CMA标识的检测报告复印件）
5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；
10、▲支持与零配置服务器进行联动，实现设备能自动获取DHCP地址，并自动进行版本升级和配置文件加载，完成零配置上线。（提供具有CMA的检测报告复印件）
11、▲具备抗攻击能力，能正常处理大流量攻击、畸形包处理、Ping Flood攻击、SYN Flood攻击、Null Scan攻击，保障业务不受影响。（提供具有CMA标识的检测报告复印件）
12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
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	摄像头
	1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：≥0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），≥0 Lux with IR
3、快门：1/3 s～1/100,000 s
4、宽动态：数字宽动态
5、日夜切换模式：ICR红外滤片式
6、焦距&视场角：水平视场角：40°-105°，垂直视场角：22°-58°，对角视场角：47°-123°
7、镜头接口尺寸：M12，最大光圈数：F2.0
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	硬盘录像机
	1.机架式2盘位；
2.可接驳符合GB28181标准的厂商网络摄像机；
3.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
4.最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；
5.支持不低于800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
6.支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
7.4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；
8.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
9.最大支持4/8/16/16路本地同步回放；
10.针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
11.支持云服务，通过互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；
12.支持ISUP以及GB28181协议；
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	硬盘
	1、容量：≥8TB
2、规格：不低于3.5英寸
3、接口：不低于SATA 6.0Gb/s
4、转速：不低于5400RPM
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	★
	质量要求
	1.成交供应商向采购单位提供的货物必须是全新的（含零部件、配件等）、表面无刮伤、无瑕疵，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.供应商须提供格式自拟的书面承诺函承诺为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均需要通过国家强制性货物认证并取得认证证书，供应商为本项目提供的所有货物、辅材均需要符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订后90日

	2
	★
	交货地点
	大竹县第二中学新校区

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、货物全部送达指定地点并完成初步验收，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的80.00%
2、货物安装调试完毕并完成最终验收，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按招标文件、供应商的投标文件及承诺以及合同约定要求进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	（1）产品质保及服务政策：项目整体质保期为一年（若相关产品质保期按照国家行业标准或生产厂家标准长于一年的，按其规定执行），质保期从货物验收合格后算起。质保期内要求成交供应商提供免费售后服务。质保期外，成交产品出现质量问题成交供应商负责维修，维修费用由采购人负责。 （2）服务响应时间：7×24 小时电话专线服务，半小时内做出明确响应和安排，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在48小时内到达现场进行维护处理。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2、在执行本采购事项中有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在7天内不能达成协议时，向具有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。 4、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 5、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
1.投标人需根据本项目情况编制项目实施方案，包含：1.项目人员配置；2.货物配送方案；3.质量控制措施及不合格产品处理方案；4.项目进度计划；5.备品备件保障方案；6.安全应急预案。； 2.投标人需根据本项目情况编制售后服务方案，包含：1.售后服务流程;2.售后人员配置3.售后服务保证措施；4.质保期外的后续服务；5.售后服务应急保障措施。
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