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须知前附表
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目名称
	新疆消防救援总队阿勒泰支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目（消防装备一标段）

	
	招标编号
	XJRD-ZFCG-013-1

	
	标包编号
	第一包：XJRD-ZFCG-013-1-1
第二包：XJRD-ZFCG-013-1-2
第三包：XJRD-ZFCG-013-1-3
第四包：XJRD-ZFCG-013-1-4

	2
	资金来源
	财政资金

	
	预算金额
最高限价
	预算总金额：1011.814万元

	[bookmark: _Hlk161435233]
	
	第一包：190.6万元；
	第二包：280.94万元；

	
	
	第三包：274.224万元；
	第四包：266.05万元；

	
	
	最高限价：同预算金额，单价的最高限价详见采购需求
（供应商的报价不得超过最高限价及单价的最高限价，否则其响应文件将被拒绝。）

	3
	招标方式
	公开招标

	4
	招标内容
	详见本招标文件第六章项目需求

	5
	服务地点
	招标人指定地点

	6
	合同履约期限
	签订合同后45日内交付货物。

	7
	质量标准
	达到招标人要求

	8
	付款方式
	中标单位按合同约定交付全部产品、安装调试完毕，验收合格并经过结算审计后30日内，采购人按验收报告、结算审计、合同相关条款支付货款100%；如结算审计有审减，按照结算审计结果支付货款；如验收不合格、未完成安装调试，参照违约责任执行。(如采购人有付款需求，在签订合同后，中标单位向采购人提供同等合同金额的银行保函，收到保函，采购人可支付合同金额的100%，待验收合格、安装调试完毕后，根据结算审计结果解除银行质押）

	9
	质量保修期
	消防装备自验收合格之日起三年，质保期内免费维修更换相关配件。

	10
	进口产品
	本项目不接受进口产品

	11
	核心产品
	第一包：灭火防护服 
	第二包：干式水域救援服

	
	
	第三包：空气呼吸器 
	第四包：救生抛投器

	12
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	13
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
1）第一包、第二包、第三包、第四包专门面向中小企业采购，价格不再进行财政政策扣除；
2）落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
3.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标不得参加投标；
3.2投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。
3.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标供应商，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次项目投标。
4.本项目不接受联合体投标。

	14
	投标保证金
	1. 投标保证金金额：

	
	
	第一包：38000元
	第二包：56000元

	
	
	第三包：54000元
	第四包：53000元

	
	
	2.投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前。
3.投标保证金缴纳形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
4.投标保证金由投标人基本账户一次性汇入。投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续。投标保证金采取银行转账、电汇方式递交的，以电汇凭证和网银对账单的时间为准，采取支票、银行汇票、保函方式递交的，以实际递交至招标代理机构的时间为准，超过时限交纳投标保证金视为投标无效。
5.投标保证金递交的开户银行及账号如下：
账户名称：新疆润达工程项目管理有限公司
账    号：0000020090110004657139
开户行名称：乌鲁木齐银行新华南路支行
行    号：313881000176
注意：不得以现金的方式和其他的形式缴纳，不得以办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确自己用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。请投标人按上述要求将投标保证金汇入指定的开户银行，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。保证金事宜请联系财务室：牛静竹 18799019901

	15
	投标有效期
	递交投标文件的截止之日起90天。

	16
	现场踏勘
	本项目不安排现场踏勘。

	17
	投标文件
份数
	1、一份正本、四份副本（报价文件单独胶装成一册，商务技术文件合并胶装）。
2、电子文档：1份光盘，1份U盘。格式为WORD版和签章后的投标文件正本扫描件PDF版，样品讲解视频（如本项目标包要求提供样品讲解视频）。

	18
	投标截止时间及投标文件递交地点
	投标截止时间：2024年5月10日10点30分(北京时间)
投标地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号（益民大厦 5 楼）开标室3

	19
	开标时间
及地点
	开标时间：2024年5月10日10点30分(北京时间)
开标地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号（益民大厦 5 楼）开标室3

	20
	评标办法
	综合评分法

	21
	履约保证金
	合同签订前，中标单位按照中标金额的5%缴纳履约保证金，中标单位按合同约定交付全部产品，安装调试完毕，书面验收合格一年后，采购单位无息退还全部履约保证金。

	22
	开标准备
	详见本招标文件投标人须知第22条。

	23
	同品牌投标处理原则
	详见本招标文件投标人须知第7条。

	24
	国家规定的优先、强制采购范围（节能、环保）
	1.根据《国家市场监督管理总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》（2023年第36号）要求，本项目的产品如属于《强制性产品认证目录》、《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》范围内产品的，应取得有效期内的强制性认证证书（CCC认证证书），供应商须在投标文件中提供认证证书复印件（加盖公章），否则将被视为无效投标。
2.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)要求,本项目采购产品如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）范围内的政府强制采购产品的，应取得有效期内的节能产品认证证书，供应商须在投标文件中提供认证证书复印件（加盖公章），否则将被视为无效投标。

	25
	代理服务费用
	参照国家发展改革委员会发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号文件和国家发展改革委“发改价格”和《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号），以中标价为基准计算，采用差额定率累进计法下浮25 %，由中标单位支付。

	26
	低于成本价不正当竞争预防措施
	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人书面说明应当签字确认并且加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
3.投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	27
	中小企业所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（根据工信部联企业〔2011〕300 号中小企业划型标准规定：工业。从业人员1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。） 

	28
	中小微企业
声明函
	1. 第一包、第二包、第三包、第四包专门面向中小企业采购，价格不再进行财政政策扣除；
2.残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业；残疾人福利单位、监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受财政政策。
3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，供应商应提供合格的《中小企业声明函》，如投标人提供的《中小企业声明函》不合格或未提供《中小微企业声明函》的，不得享受相关中小微企业扶持政策。
4.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和本招标文件要求，投标人应提供合格的《监狱企业声明函》，如投标人提供的《监狱企业声明函》不合格或未提供《监狱企业声明函》的，不得享受相关中小微企业扶持政策。
5.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）要求，投标人应提供合格的《残疾人福利性单位声明函》，如投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》不合格或未提供《残疾人福利性单位声明函》的，不得享受相关中小微企业扶持政策。

	29
	公告及检验
检测报告
	1.有国家或行业标准的产品投标时应提供国家消防产品合格评定中心所属国家消防装备质量检验检测中心（应急管理部上海消防研究所）、国家消防电子产品质量检验检测中心（应急管理部沈阳消防研究所）、国家防火建筑材料质量检验检测中心（应急管理部四川消防研究所）、国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心（应急管理部天津消防研究所）、国家消防产品质量检验检测中心（广东）、国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）、国家消防产品质量检验检测中心（江苏）、国家五金工具及门类产品质量检验检测中心出具的检验检测报告，或国家级质量检验检测机构出具的检验检测报告。
2、无国家或行业标准的产品投标时应提供国家认可的质量检验检测机构出具的检验检测报告（如有）；如投标时未提供，应在产品交付验收时提供国家认可的质量检验检测机构出具的检验检测报告。

	30
	样品
	样品：

	
	
	第一包：救援护目镜
	第二包：湿式水域救援服

	
	
	第三包：不要求提供样品
	第四包：不要求提供样品

	
	
	1.以上装备因仅凭书面方式不能准确描述采购需求，需要投标人提供样品进行主观判断以确认是否满足采购需求。
2.（1）样品递交时间和地点：投标文件递交截止时间前，随投标文件一并现场递交。
（2）样品递交截止时间：同投标文件递交截止时间。
3.样品制作的标准和要求：按采购文件第六章“项目需求”的要求制作。所递交样品上不得体现投标人或制造商名称或其他标识，相应位置须一律空白。
4.是否需要随样品提交相关检测报告：相关检测报告无需随样品提交。
5.样品的评审方法以及评审标准：详见第三章“评分办法及评分标准”。
6.样品的密封及包装：所提交样品须分包装箱密封，并在外包装上粘贴A4纸注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称、样品名称。密封箱中须随样品附样品清单一份（样品清单表格自拟，须包含项目名称、项目编号、包号、投标人名称、样品名称等信息），并附样品正面、背面、左侧面 45 度角清晰照片三张。
特别说明：
（1）若不满足以上样品制作的标准和要求，样品评分为0分。
（2）投标人代表须随身携带加盖投标人公章的备用密封条（密封条形式不做要求，每包提供4个密封条）。
（3）投标人应具有所投标包样品的所有权，并确保采购人和采购代理机构免于受到第三方基于样品所有权产生的起诉。
（4）现场根据评标委员会的要求可以对样品进行破坏性测试，采购人及采购代理机构不承担任何责任。
（5）评审结束后，中标人的样品经密封封存于指定位置，作为履约验收的参考。未中标人的投标样品应在中标公告发布之日起7个工作日由投标人自行联系采购代理机构取回，或自行委托采购代理机构邮寄退回，邮寄样品所产生的费用由投标人自行承担。若未中标人未按时取回样品又拒绝以邮寄方式退回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。

	31
	其他
	1、根据《国家消防救援局办公室关于推广应用新版消防装备管理系统的通知》要求，中标投标人在交付装备时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码和 RFID。
2、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条偏离的，在评标时将其视为无效投标。
3、场地费：本项目开标时须向公共资源交易中心缴纳场地及设施服务费，收费标准：根据阿地发改收费[2012]13 号文件规定，各地建设 工程交易中心向投标企业收取的场地及设施服务费单个招投标项目最高不得超过 6000 元。投标企业少于 6 家(含 6 家)的按每个投标企业每次 1000 元收取；投标企业超过 6 家的，按单个招投标项目 6000 元由投标企业平均分摊。请各位投标人提前将投标单位名称、统一社会信用代码、联系人、电话、接收发票的邮箱及须缴纳的费用准备好，投标截止时间后统一报给代理机构。

	备注：本投标人须知前附表是对招标文件中的重要内容进行罗列；如与招标文件不符，应以本表为准。
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（消防装备一标段）公开招标公告
项目概况
[bookmark: _Hlk161435740]新疆消防救援总队阿勒泰支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目（消防装备一标段）的潜在供应商应在线上获取招标文件，并于2024年5月10日10 点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
	项目编号
	XJRD-ZFCG-013-1

	项目名称
	新疆消防救援总队阿勒泰支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目（消防装备一标段）

	采购方式
	公开招标

	预算金额
	1011.814万元

	第一包：190.6万元；
	第二包：280.94万元；

	第三包：274.224万元；
	第四包：266.05万元；

	最高限价
	同预算金额，单价的最高限价详见采购需求
（供应商的报价不得超过最高限价及单价的最高限价，否则其响应文件将被拒绝。）

	资金来源
	财政资金





采购需求：
	包号
	最高限价(万元)
	采购品目名称
	单价的最高限价（万元）
	单位
	采购数量
	备注

	1
	190.6
	抢险救援服装
	0.2300 
	件
	200
	

	
	
	灭火防护服
	0.2500 
	件
	200
	核心产品

	
	
	灭火防护套装
	0.2600 
	件
	200
	　

	
	
	抢险救援套装
	0.2130 
	件
	200
	　

	2
	280.94
	干式水域救援服
	0.8000 
	件
	88
	核心产品

	
	
	湿式水域救援服
	0.3500 
	件
	44
	　

	
	
	冰面救援服
	1.4000 
	件
	44
	　

	
	
	冰域呼吸器组件
	1.5000 
	套
	44
	　

	
	
	冰面行动辅助套装
	0.5350 
	套
	44
	　

	
	
	水域救援套装
	0.2000 
	套
	88
	　

	
	
	水域救生套装
	0.2000 
	套
	88
	　

	
	
	冰面救援滑板
	0.8000 
	个
	11
	　

	3
	274.224
	空气呼吸器
	0.8000 
	个
	244
	核心产品

	
	
	空呼气瓶
	0.1800 
	个
	60
	　

	
	
	移动供气源
	2.5000 
	个
	14
	　

	
	
	空气充填泵
	9.0000 
	个
	2
	　

	
	
	化学氧自救呼吸器
	0.3460 
	个
	44
	　

	4
	266.05
	救生抛投器
	1.5000 
	套
	11
	核心产品

	
	
	全身吊带
	0.2300 
	副
	80
	　

	
	
	通用安全绳（200米）
	0.4000 
	根
	13
	　

	
	
	消防用防坠落装备
	0.6000 
	套
	44
	　

	
	
	自动止坠器
	0.2500 
	个
	76
	　

	
	
	船型担架
	0.3700 
	个
	3
	　

	
	
	多功能担架
	0.2000 
	个
	16
	　

	
	
	篮式担架
	0.4500 
	个
	11
	　

	
	
	救援三角架
	0.9600
	套
	8
	　

	
	
	自动锁定下降器
	0.2500 
	个
	76
	　

	
	
	绳索救援套装
	2.5000 
	套
	22
	　

	
	
	锚固装备套装
	1.4300 
	套
	11
	　

	
	
	多功能省力系统
	0.3000 
	套
	80
	　

	
	
	滑轮套装
	0.2400 
	套
	72
	　

	
	
	挂钩套装
	0.1700 
	套
	80
	　

	
	
	下降器
	0.2500 
	个
	76
	　



项目地点：招标人指定地点。
合同履行期限：签订合同后45日内交付货物；
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1第一包、第二包、第三包、第四包专门面向中小企业采购，价格不再进行财政政策扣除。
2.2落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
3.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标不得参加投标；
3.2投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；
3.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标供应商，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次项目投标；
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2024年 4 月 18 日至 2024年 4 月 30 日，每天上午08:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：线上
方式：需将单位名称、所投项目名称、标包、联系人、联系方式和电子邮箱号书写在一张A4纸上并加盖公章，扫描后发送至指定邮箱199630087@qq.com。
售价：¥0元
四、投标文件提交
截止时间：2024年5月10日10点30分（北京时间）
地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号（益民大厦 5 楼）开标室3
五、开启
时间：2024年5月10日10点30分（北京时间）
地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号（益民大厦 5 楼）开标室3
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
领取招标文件时：需将单位名称、所投项目名称、标包、联系人、联系方式和电子邮箱号书写在一张A4纸上并加盖公章，扫描后发送至指定邮箱199630087@qq.com。另外：凡是在招标文件获取时间内（0点至24点）发送邮件的，均应提供招标文件。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：阿勒泰地区消防救援支队   
地    址：阿勒泰地区阿勒泰市交通路118号
联 系 人：何增涛，蒲和平
联系方式：17767617807，15809069339
2.采购代理机构信息
名    称：新疆润达工程项目管理有限公司
地　　址：新疆北屯市中瀚北路788-2-3号
联系人：雷晓强，牛静竹
联系方式：18709061155，18799019901


2024年4月17日


[bookmark: _Toc13939][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc9359][bookmark: _Toc161525860][bookmark: _Toc513029202]第二章投标人须知
[bookmark: _Toc21065][bookmark: _Toc19352][bookmark: _Toc534725606][bookmark: _Toc9510635]一、总则
[bookmark: _Toc26214]1、适用范围
本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc24800]2、定义
2.1 招标采购单位（采购人）系指采购单位。
2.2 “投标人”系指向采购方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6 “书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。
2.7实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。
2.8重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。
2.9 细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。
[bookmark: _Toc17392]3、招标方式
本项目采用公开招标方式进行。
[bookmark: _Toc32376]4、投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人、自然人），须有法定代表人（负责人、自然人）出具的授权委托书（格式见第五章）。
[bookmark: _Toc21031]5、投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc505]6、分包转包
本项目不允许分包和转包。
[bookmark: _Toc5076]7、提供相同品牌产品处理
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务部分得分最高的获得中标人推荐资格，商务部分得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
[bookmark: _Toc21631]8、特别说明：
8.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与认证证书必须为本法人（其他组织、个人）所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人（其他组织）或控股公司正式员工（提供社保证明）。
8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
[bookmark: _Toc24888]9、质疑
9.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
9.3质疑（投诉）书应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱。投标人可以委托代理人进行质疑和投诉，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标人委托代理人提出质疑（投诉），应当提交供应商签署的授权委托书。质疑（投诉）书必须有联系人署名。（质疑函格式见本文件质疑函范本）
[bookmark: _Toc12925][bookmark: _Toc31383][bookmark: _Toc9510636]二、招标文件
[bookmark: _Toc11465]10、招标文件的构成（详见本招标文件目录明细）
[bookmark: _Toc9329]11、投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc14128][bookmark: _Toc9510637]12、招标文件的澄清与修改
12.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。
[bookmark: _Toc3009][bookmark: _Toc25731]三、投标文件的编制
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等内容。如果投标人没有按照招标文件的要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件中的各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。投标文件应按照每包的要求编制并独立密封，不得混装，否则视为无效标。
[bookmark: _Toc29638]13、投标文件的组成
投标文件由报价文件、商务技术文件组成，其中报价文件单独装订成一册（正本1份，副本4份）；商务技术文件装订成一册（正本1份，副本4份）。
13.1 报价文件
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）投标报价明细表（格式见附件）；
（4）投标保证金缴纳凭证复印件；
（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（如有）。
13.2商务部分
（1）投标声明书(格式见附件)；
（2）授权委托书(格式见附件)；
（3）有效的营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书、自然人身份证）副本复印件；
（4）投标人情况介绍（格式见附件）；
（5）2022和2023年度经审计的财务报告（注册不满1年的企业无需提供）
（6）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明；
（7）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（8）前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（9）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（10）投标人已取得的各种有效认证证书、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件（如有）；
（11）投标人2021年1月1日至今做过与本项目类似的业绩（如有）；
（12）政府采购政策扶持证明材料；
（13）其他证明文件或供应商认为应提交的商务文件（如有）。
13.2技术部分
（14）技术响应偏离表（格式见附件）；
（15）产品详细技术规格书（包括产品详细配置、技术性能指标等）（格式自拟）；
（16）与产品相关的由国家认可的检测机构出具的检测报告（如有）；
（17）针对项目的详细组织实施方案：包括（但不限于）项目人员安排、项目供货方案、质量管控方案、测试（调试）方案等内容（格式自拟）；
（18）针对本项目的详细技术培训方案：包括（但不限于）培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等内容（格式自拟）；
（19）针对本项目的售后服务方案：包括（但不限于）售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等内容（格式自拟）；
（20）其他优惠条件（如有）：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等；
（21）投标人需要提供的其他文件或资料（如有）。
注：a.授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表签名（按格式要求）并加盖单位公章。
b.以上提供的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章，如发现有造假嫌疑的，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。
c.《报价文件》单独装订成册，投标供应商须按要求单独递交《报价文件》；投标文件中除《报价文件》外，其他部分不得有任何涉及本次投标报价的信息。
d.以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成一整册，请投标人编制投标文件的目录及页码。
[bookmark: _Toc26745]14、投标文件的语言及计量
14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc10847]15、投标报价
15.1 投标报价按招标文件中相关附表格式填写，应为所投标包的产品的单价报价，每个产品只允许一个报价。同型号产品参与不同标包投标的，则其报价必须相同，否则视为有选择性报价，按无效标处理。
15.2 投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
15.3 每种货物只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
[bookmark: _Toc11872]16、投标文件的有效期
16.1 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。
16.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
16.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
16.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc2098]17、投标保证金
17.1 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
17.2 保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
17.3 退还保证金时，投标人提供单位账户信息。
17.4 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc16494]18、投标文件的签署和份数
18.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
18.2投标人递交的纸质投标文件包括“正本”一份、“副本”四份。报价文件单独装订成一册“正本”一份、“副本”四份；商务技术文件内容不得体现价格合并装订。建议采用胶装，不得采用活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。在投标文件封面的须清楚的注明“正本”或“副本”。
18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。
18.4 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人、自然人）或法定代表人（负责人、自然人）的授权代表签署，投标人应写全称。
18.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
[bookmark: _Toc233618975][bookmark: _Toc86216991][bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt68403820][bookmark: _Hlt68072998]18.6电子文件（1份光盘，1份U盘）U盘和1份电子版光盘中须包含投标文件的全部内容，包括报价文件和商务技术文件，格式为WORD版和签章后的投标文件正本扫描件PDF版两种。光盘上须注明投标人名称及所投标包及内容。光盘上的内容应与投标人纸制投标文件一致。
18.7投标人如投多个标包的，应当按照标包编号单独提供每一套投标文件。商务技术文件装订成一册，报价文件单独装订成一册，在投标文件封面上列明标包编号，商务技术文件的书脊处须写明投标单位公司全称。否则按照无效响应以处理。
[bookmark: _Toc8464]19、投标文件的包装、递交、修改和撤回
19.1投标人应将报价文件单独装订成一册，商务文件和技术文件装订成一册,并分别密封包装，电子光盘单独密封并递交，包装封面上应注明“商务技术文件”、“报价文件”、“电子文件”及投标人名称、标包名称、标包编号及内容及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
19.2如果投标文件没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给投标人。
19.3 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
19.4投标文件有下列情况之一的将不予接受：
19.4.1在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；
19.4.2投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在递交时严重破损或失散的投标文件；
19.4.3投标文件未按19.1条款密封包装的；
19.4.4仅以非纸制文本形式的投标文件；
19.4.5投标人法定代表人或其授权代表未参加开标会或参加开标会但未能在开标截止时间前出具有效身份证明原件的等前附表中要求的相关原件。
[bookmark: _Toc5085]20、投标截止期
20.1 投标人应按照前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。
20.2 采购人将拒绝并原封退回在前附表中规定的截止时间后收到的投标文件。
20.3 采购人可以按本须知第12条的规定，通过修改招标文件适当延长投标截止时间。如投标截止时间有延长的，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
[bookmark: _Toc11084]21、投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
在评审时，如发现下列情形之一的，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，投标文件将被视为无效：
21.1 投标方未能提供合格的投标文件；
21.2未采用人民币报价或未按招标文件标明的币种或计量单位报价的；
21.3投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
21.4有重大偏离的投标文件；
21.5未提供或未如实提供投标货物产品的技术参数；投标文件标明的商务、技术响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
21.6投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人又不能在规定时间内作出合理说明或提供相关证明材料；
21.7 标包以赠送方式投标的、对一个标包提供两个投标方案或两个报价的；
21.8投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未按照本招标文件要求装订、正副本标书数量不足的、内容字迹严重模糊辨认不清的、未有效授权。
[bookmark: _Toc19368][bookmark: _Toc12370]21.9 投标报价超出最高限价的；
21.10投标人不能在规定时间内提供原件核实或提供相关证明材料；
21.11不符合法律、法规和本招标文件明确规定的其他实质性要求的。
四、开标
[bookmark: _Toc9510638][bookmark: _Toc21515]22、开标准备
22.1 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。
22.2参加开标的投标人的法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表须携带本人有效身份证明原件（身份证或公安机关出具的临时身份证明）和法定代表人（负责人、自然人）资格证明或法定代表人（负责人、自然人）授权委托书原件，投标人代表未对开标结果签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。
[bookmark: _Toc26159]23、开标程序：
23.1 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
23.2 主持人介绍参加开标会的投标人名单；
[bookmark: _Toc14026]23.3投标人法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表人，及采购人监督代表、公证员/律师（如有）检查投标文件密封的完整性并签字确认；
23.4开标时，核对授权代表身份后清点投标文件的正副本及电子文件，然后按递交标书的顺序进行唱标，采购人或采购代理机构工作人员即当众拆封，宣读《开标一览表》的内容并做记录；
23.5开标后投标人代表当场对开标结果进行签字确认，投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；
23.6投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人、采购代理机构将对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
24、资格审查
[bookmark: _Toc21778][bookmark: _Toc25332]公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	序号
	审查内容

	1
	在中华人民共和国境内注册或登记，具有有效的营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书、自然人身份证）；

	2
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

	3
	与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标不得参加投标；

	4
	投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。

	5
	投标单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：开标当天采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对投标人的信用信息进行查询，查询截止时间点即投标截止时间。

	6
	按招标文件要求缴纳了投标保证金。

	备注：1.如果资格评审中有一项不满足审查标准的，将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使其成为实质性响应。
2.合格投标人不足3家的，不得评标。



五、评标
[bookmark: _Toc9510639][bookmark: _Toc6750]25、组建评标委员会
[bookmark: _Toc14527]按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，本项目评标委员会由新疆维吾尔自治区公共资源交易中心评标专家库随机抽取的5名评审专家和2名采购人代表组成。
26、评标程序
26.1符合性审查
评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。
下列有一项未通过审查内容的，应在符合性审查时按照无效投标处理：
	序号
	审查内容

	1
	只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价。

	2
	必须采用人民币报价。

	3
	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。若有时，投标人能在规定时间内作出合理说明或提供相关证明材料。

	4
	投标文件必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或被授权人签字或盖章。

	5
	法定代表人（负责人、自然人）授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人（负责人、自然人）签字或盖章，被授权人签字或盖章。

	6
	投标文件必须注明“正本”或“副本”字样。

	7
	投标报价没有超过最高限价及单价的最高限价。

	8
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	9
	投标文件与招标文件没有重大偏离的。

	10
	不存在其他无效情形的，如不符合法律、法规和招标文件规定的。

	备注：如果符合性审查中有一项不满足审查标准的，将认定该供应商不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使其成为实质性响应。



26.2 实质审查与比较
26.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
26.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。
投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
26.2.3各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
26.2.4采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。
26.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。
[bookmark: _Toc26304]27、澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc1409]28、错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
28.1 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
28.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
28.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc8797]29、评标原则和评标办法
29.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
29.2 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评分办法及评分标准》。
29.3废标
在采购中，出现下列情形之一的，本项目或标包应予废标：
(1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(2）有效投标单位不足三家的；
(3）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc17951][bookmark: _Toc5562][bookmark: _Toc9510640]六、定标及合同授予
[bookmark: _Toc31428]30、确定中标人
本项目由采购人确定中标人。
30.1本项目由评标委员会推荐每个标包的中标候选人，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。
30.2采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。投标人如对评审结果有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关程序办理。
[bookmark: _Toc4164]31、签订合同
31.1招标文件和中标投标人的投标文件均为签订采购合同的依据。
31.2中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订采购合同。
31.3采购人不得与中标投标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
31.4自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Toc15336]32、其他说明
保密要求：在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。
本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。


[bookmark: _Toc8515][bookmark: _Toc23127][bookmark: _Toc161525861]第三章评分办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际情况，制定本办法。
[bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc32479]一、评标组织
[bookmark: _Toc405213814][bookmark: _Toc249760792][bookmark: _Toc251566663][bookmark: _Toc251566664][bookmark: _Toc405213815][bookmark: _Toc249760793]评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
[bookmark: _Toc24221][bookmark: _Toc3581]二、评标纪律
1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。
2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。
3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。
4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。
5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。
7．评标过程中，评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。
8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。
9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。
10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。
11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。
[bookmark: _Toc10772][bookmark: _Toc6124]三、评分标准和细则
（一）评分标准：
1.评标委员会根据招标文件对各投标文件技术内容充分审核、讨论、评议后，评标委员会按评分细则，进行评判，每人一张评分票，并记名；如某张评分票的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分票无效；各供应商技术的最终评分值为评标委员会成员的有效评分票的算术平均值。
2.评标委员会成员按评分细则对各供应商的最终报价进行统一计算评分，集体统一判定评分。
3.供应商的综合评分为技术、商务和投标报价三部分的总计，由指定专人进行计算和复核。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。
（二）评分细则：
第一包评分标准：
	评分因素及权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	价格部分（30分）
	投标
报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30
	30

	













技术和商务部分（ 70分）
	技术要求
响应评价
	对照“项目需求”技术参数（每条技术参数前标注“★”的为核心技术参数，标注“▲”的为主要技术参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。
1.投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，得30分；
2.核心技术参数存在负偏离的（11条），此项不得分；
3.主要技术参数存在负偏离的（6条），每一条扣2分，最多扣12分；
4.一般技术参数存在负偏离的（180条），每一条扣0.2分，最多扣18分。
注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
	30

	
	业绩证明
	供应商近三年内（2021年1月1日起至今，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得4分。
注：①提供中标（成交）通知书和合同复印件，未按要求提供不得分；②同一单位近三年的类似合同不重复计算业绩，仅算一个业绩。
	4

	
	项目组织
方案评价
	根据供应商提供的项目实施方案进行评分：
项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际（第六章“项目需求”）的，得8分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	8

	
	技术培训
方案评价
	根据供应商提供的项目培训方案进行评分：
项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得8分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	8

	
	售后服务
方案评价
	根据供应商提供的售后服务方案进行评分：
项目售后服务方案包括但不限于售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等6项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	
	投标样品评价
	投标人须按照所投标包提供符合采购文件第六章“项目需求”的要求的样品。所递交样品上不得体现投标人或制造商名称或其他标识，相应位置须一律空白。未提供样品或所提供样品不符合招标文件要求的，本项不得分。
根据投标人提供样品的整体性能进行评审：1.符合人体设计工学、结构合理、操作简单快捷、便于携带和背负；2.制作工艺水平高，外观整体较好；3.有无操作安全隐患或影响使用性能的安全隐患；4.功能实用性能强，贴合灭火救援实战需要。各项性能完备的得8分，每有一项存在瑕疵或不符合采购人使用需求的，扣2分，扣完为止。
注：样品由采购代理机构提前编号并作登记，评标委员会采用盲评形式进行评审。
	8

	合计：100分






第二包评分标准：
	评分因素及权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	价格部分（30分）
	投标
报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30
	30

	













技术和商务部分（ 70分）
	技术要求
响应评价
	对照“项目需求”技术参数（每条技术参数前标注“★”的为核心技术参数，标注“▲”的为主要技术参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。
1.投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，得30分；
2.核心技术参数存在负偏离的（8条），此项不得分；
3.主要技术参数存在负偏离的（14条），每一条扣1分，最多扣14分；
4.一般技术参数存在负偏离的（61条），每一条扣0.27分，最多扣16分。
注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
	30

	
	业绩证明
	供应商近三年内（2021年1月1日起至今，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得4分。
注：①提供中标（成交）通知书和合同复印件，未按要求提供不得分；②同一单位近三年的类似合同不重复计算业绩，仅算一个业绩。
	4

	
	项目组织
方案评价
	根据供应商提供的项目实施方案进行评分：
项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际（第六章“项目需求”）的，得8分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	8

	
	技术培训
方案评价
	根据供应商提供的项目培训方案进行评分：
项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得8分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	8

	
	售后服务
方案评价
	根据供应商提供的售后服务方案进行评分：
项目售后服务方案包括但不限于售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等6项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	
	投标样品评价
	投标人须按照所投标包提供符合采购文件第六章“项目需求”的要求的样品。所递交样品上不得体现投标人或制造商名称或其他标识，相应位置须一律空白。未提供样品或所提供样品不符合招标文件要求的，本项不得分。
根据投标人提供样品的整体性能进行评审：1.符合人体设计工学、结构合理、操作简单快捷、便于携带和背负；2.制作工艺水平高，外观整体较好；3.有无操作安全隐患或影响使用性能的安全隐患；4.功能实用性能强，贴合灭火救援实战需要。各项性能完备的得8分，每有一项存在瑕疵或不符合采购人使用需求的，扣2分，扣完为止。
注：样品由采购代理机构提前编号并作登记，评标委员会采用盲评形式进行评审。
	8

	合计：100分





第三包评分标准：
	评分因素及权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	价格部分（30分）
	投标
报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30
	30

	













技术和商务部分（ 70分）
	技术要求
响应评价
	对照“项目需求”技术参数（每条技术参数前标注“★”的为核心技术参数，标注“▲”的为主要技术参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。
1.投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，得30分；
2.核心技术参数存在负偏离的（12条），此项不得分；
3.主要技术参数存在负偏离的（5条），每一条扣2分，最多扣10分；
4.一般技术参数存在负偏离的（36条），每一条扣1分，最多扣20分。
注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
	30

	
	业绩证明
	供应商近三年内（2021年1月1日起至今，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得4分。
注：①提供中标（成交）通知书和合同复印件，未按要求提供不得分；②同一单位近三年的类似合同不重复计算业绩，仅算一个业绩。
	4

	
	项目组织
方案评价
	根据供应商提供的项目实施方案进行评分：
项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际（第六章“项目需求”）的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣3分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	
	技术培训
方案评价
	根据供应商提供的项目培训方案进行评分：
项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣3分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	
	售后服务
方案评价
	根据供应商提供的售后服务方案进行评分：
项目售后服务方案包括但不限于售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等6项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	合计：100分





第四包评分标准：
	评分因素及权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	价格部分（30分）
	投标
报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30
	30

	













技术和商务部分（ 70分）
	技术要求
响应评价
	对照“项目需求”技术参数（每条技术参数前标注“★”的为核心技术参数，标注“▲”的为主要技术参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。
1.投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，得30分；
2.核心技术参数存在负偏离的（39条），此项不得分；
3.主要技术参数存在负偏离的（35条），每一条扣0.5分，最多扣17分；
4.一般技术参数存在负偏离的（102条），每一条扣0.2分，最多扣13分。
注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
	30

	
	业绩证明
	供应商近三年内（2021年1月1日起至今，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得4分。
注：①提供中标（成交）通知书和合同复印件，未按要求提供不得分；②同一单位近三年的类似合同不重复计算业绩，仅算一个业绩。
	4

	
	项目组织
方案评价
	根据供应商提供的项目实施方案进行评分：
项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际（第六章“项目需求”）的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣3分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	
	技术培训
方案评价
	根据供应商提供的项目培训方案进行评分：
项目培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣3分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	
	售后服务
方案评价
	根据供应商提供的售后服务方案进行评分：
项目售后服务方案包括但不限于售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等6项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣2分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	12

	合计：100分







（三）政府采购政策功能落实
[bookmark: _Toc26728][bookmark: _Toc12223][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc9411][bookmark: _Toc31151]1.小微型企业价格扣除
（1）第一包、第二包、第三包、第四包专门面向中小企业采购，价格不再进行财政政策扣除。
 （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目除专门面向中小企业采购的标包外，其余标包对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目除专门面向中小企业采购的标包外，其余标包对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

















[bookmark: _Toc161525862]第四章拟订立的合同样本









[bookmark: _Toc9510642]新疆消防救援总队阿勒泰支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目（消防装备一标段）合同


本合同仅供参考，最终以与采购人实际签订合同为准



买方（甲方）：
地址：
指定联系人：              联系电话：                  联系邮箱：
卖方（乙方）：
法定代表人：
地址：
指定联系人：              联系电话：                  联系邮箱：


买、卖双方本着公平自愿、平等互利、协商一致的原则，就项目第  包签订本合同，双方信守执行。
合同文本组成及解释顺序：
第一章：合同协议书
第二章：合同基本条款

一、  合同协议书

1.  商品名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额详见清单。
单位：人民币：元
	器材名称
	品名/型号
	产地
	生产商
	单价（元/台）
	数量（台）
	小计
	总报价
	中标总价
	履约保证金 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术参数

	



2. 合同价款及结算方式（大写）元整（小写）元。以上价格为合同总价，最终结算价格以审定价格为准，包括但不限于设备费、备品备件、专用工具、包装费、运保费、卸货费、安装指导费、调试费、税费等合同项下的义务；也包括买卖双方签订的技术附件中卖方承诺的其它系统配件。
2.1 履约保证金缴纳：合同签订前，中标单位按照中标金额的5%缴纳履约保证金，中标单位按合同约定交付全部产品，安装调试完毕，书面验收合格一年后，采购单位无息退还全部履约保证金。
2.2 付款方式：中标单位按合同约定交付全部产品、安装调试完毕，验收合格并经过结算审计后30日内，采购人按验收报告、结算审计、合同相关条款支付货款100%；如结算审计有审减，按照结算审计结果支付货款；如验收不合格、未完成安装调试，参照合同样本第二部分合同基本条款第14条违约责任执行。(如采购人有付款需求，在签订合同后，中标单位向采购人提供同等合同金额的银行保函，收到保函，采购人可支付合同金额的100%，待验收合格、安装调试完毕后，根据结算审计结果解除银行质押，如验收不合格、未完成安装调试，参照合同样本第二部分合同基本条款第14条违约责任执行。）
3.运输及保险：货物运输方式不限，运输、保险等运输过程中发生的所有费用均由卖方承担  。
    4.  包装
  4.1  包装方式：木箱包装，保证货物抵达交货地点时包装完整无损，包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及货物转运地可能缺乏重型装卸设备的情况，尽量包装牢固。对由于包装不善而引起的货物损坏或损失、耽误交货时限等损失，均由卖方承担责任。
4.2  包装物处理：不回收。
5.中标产品样品交付：合同签订后15日内，乙方将中标产品的实物样品（每种产品1件、套）交付给甲方。
6.根据《国家消防救援局办公室关于推广应用新版消防装备管理系统的通知》要求，中标投标人在交付装备时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码和 RFID。
7.交货
7.1交货时间:合同签订后**日。
 卖方须在上述时限之前，一次完成供货并交付验收。
7.2交货地点：卖方负则送货上门并卸货
收货联系人：
7.3联系方式：XX消防救援支队
姓  名：
电  话：
传  真：
8.验收：售后服务内容及履行情况将作为退还余款的必要条件写入合同。
8.1验收标准：依照样品及本合同约定。
8.2验收时间及组织：全部产品送达分初验、终验两个阶段，初验阶段由支队进行验收，终验阶段由支队试用30天后。
8.3验收前买方不负责货物的保管，由卖方负责。
9.合同效力
9.1  本合同经买卖双方授权代表签署，并经双方盖章后生效。
9.2  本合同一式肆份，买卖双方各持两份，具有相同的法律效力。
2、 合同基本条款

1.  定义：
本合同有关术语解释：
1.1  “合同”是指买卖双方签署的用以约定买卖双方买卖事项而达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。
1.2  “合同总价”是指根据本合同约定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的全部价款。
1.3  “货物”是指根据合同约定卖方向买方提供的一切设备及相应的配套设施（含备件、工具、操作手册及其他有关技术资料和材料）。
1.4  “服务”是指根据合同约定卖方向买方承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、技术支持、检验、维修、培训等与购销有关的义务。
1.5  “现场”是指合同项下货物实际所在地。
1.6  “验收”是指合同双方依据约定的程序和条件对合同标的物的数量、质量、性能等进行确认交接的行为。
1.7   交货时间是指卖方将本合同内全部产品提交给买方验收的最后时间。卖方分几次供货时，以最后一次提交买方验收时间为交货时间。
2. 标准
2.1  本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。合同未作特别标注的国产货物，以我国颁布的最新标准为准；如无国家标准的，以行业标准为准；如无行业标准的，按企业标准执行。
2.2  本合同货物无特别标注的，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3. 专利权
卖方保证，买方在使用合同货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用（包括但不限于买方支出的赔偿费、诉讼费、评估费、鉴定费、律师费等）。
4. 包装
4.1  除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均采用国家或专业标准保护措施（不低于木箱标准）进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。这类包装还应足以承受但不限于承受转运过程中的装卸，暴露于恶劣气温，大风和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失卖方应承担责任。
4.2  卖方必须无偿提供合同内全部货物的中文使用说明书，说明书包括产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决办法及产品序列号、型号、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。
5.  质量
5.1  卖方保证所提供的货物是新品。 
5.2  在货物质保期内，卖方应当对由于设计、工艺、材料和配件的缺陷所产生的不足或故障负责。
5.3  验收时，如发现卖方提供的货物或配件等不符合合同约定或有缺陷时，买方应以书面形式通知卖方，提出索赔，卖方应当在约定的时间内予以更换，并按违约的相关约定向买方给予赔偿，更换的新产品质保期相应顺延；质保期内，如货物或配件发生质量问题时，按售后服务的约定执行。
6．交货
6.1  交货的时间和地点执行本合同《协议书》。
6.2  延期交货
6.2.1  卖方应按合同规定的时间交货和提供服务。
6.2.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按期交货和提供服务情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知买方。买方在收到通知后，应进行分析，如果同意，以书面形式通知卖方,可酌情延长交货时间。
6.2.3   如果卖方毫无理由拖延交货，将受到扣除履约保证金的制裁或终止合同。
7. 技术文件和资料
7.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件中已规定，买卖双方可根据需要订立具体的资料交付时间和数量。
7.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将文件、资料补齐。
8. 税费
8.1  器材装备的投标报价为货到采购人指定地点价格。
8.2  根据国家现行税法征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。
8.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。
9.  验收
本合同项下货物验收遵照以下流程和条件
9.1 卖方应在供货合同规定的时间内将装备发送收货地点并提交书面验收申请。
9.2 货物到达目的地后买卖双方要在现场共同开箱验收。买方将按照装箱清单清点货物数量，检查货物破损情况，卖方必须派出代表参加货物验收工作，否则买方不予验收，按照卖方货物未到处理。
9.3 买方组成集中采购装备验收小组，对采购的货物进行专门验收，不符合合同规定的，买方将不予验收。
9.4产品验收时，卖方必须要有一名以上厂家技术人员在场，验收完毕后，买方和卖方共同签字确认新疆维吾尔自治区消防救援总队灭火救援车辆装备验收单。买方根据采购验收单按合同支付货款。
9.5装备的验收，综合判定为“合格”、“不合格”，综合评判为“合格”的器材，清点入总队库房。综合评判为“不合格”的器材，限期整改并等比例扣除履约保证金，整改完毕后进行复验；限期内未整改完毕的或“复验”不合格的，按合同规定做退货处理，扣除全额履约保证金，并将供货商列入总队装备集中采购黑名单，3年内不得参加总队装备采购投标工作。
10.  付款：执行本合同《协议书》。
11.  培训
12.  售后服务
  （以中标方投标承诺为准） 
13.  双方责任
13.1  买方责任
13.1.1  按合同规定向卖方支付货款。
13.1.2  组织对货物的验收。
13.2  卖方责任
13.2.1  按合同要求提供货物和服务。
13.2.2  对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。
13.2.3卖方对本合同签订及履行过程中获知的买方信息负有保密义务。
14.  违约责任
14.1  交货违约
14.1.1  卖方违反本合同约定，延迟交货未取得买方书面同意的，每延迟一天按合同总价的1 ‰扣除履约保证金；延迟超过15日，买方有权单方解除合同，扣除全部履约保证金，还应当承担合同总额30%的违约金，造成买方损失的，卖方还应当赔偿。
14.1.2卖方所发货品规格、型号、质量等不符合合同约定的，买方有权单方解除合同，拒绝收货和付款，扣除履约保证金，并由卖方承担合同总额30%的违约金，由此所发生的一切费用、损失（包括给双方造成的经济损失），均由卖方负责。
14.1.3合同生效后，卖方中途解除合同（不可抗力原因除外），应按给买方造成的损失向甲方支付赔偿金，买方有权扣除履约保证金，并由卖方向买方支付合同总金额30%的违约金。
14.1.4卖方违约，还应赔偿买方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等全部费用。
14.1.5卖方违约的，买方有权将相应违约金、赔偿金从履约保证金及应给卖方支付的货款中直接予以扣除。
14.2  付款违约
买方接收经验收合格的货物后而未能按合同约定时间付款的，推迟付款时间超过30天时，每超过一天按合同总价的1‰向对方支付违约金。
14.3任意一方如提出增减合同数量，变动交货的，应提前通知对方，并征得对方同意，否则应承担与之相关的经济责任。
14.4卖方违反保密义务或违反禁止转让、分包合同义务或违反本合同其他约定的，除本合同另有约定外，应按照本合同总价款的5%向买方支付违约金。
14.5卖方提供货物不符合约定或违反本协议其他约定，给买方造成损失的，应赔偿买方的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、买方为处理违约事件支出的律师费、诉讼费、评估费、鉴定费等。
14.6本合同所称违约金可以累积计算。
15.  履约保证金
合同签订前，中标单位按照中标金额的5%缴纳履约保证金，中标单位按合同约定交付全部产品，安装调试完毕，书面验收合格一年后，采购单位无息退还全部履约保证金。
帐户名称：
开 户 行：
帐    号：
16.  合同终止
发生下列情况时，买方有权单方终止合同：
1）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；
2）卖方未能履行合同规定的其他义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。
17.  纠纷解决方式
本合同在执行中发生纠纷时，双方应友好协商予以解决。如协商解决不成时，双方约定采用第17.1种方式解决。
17.1  向合同签订地人民法院提出诉讼；
17.2  申请合同签订地（仲裁机构）进行仲裁。
18.  转让和分包
卖方不得转让或分包其履行合同的义务。
19.  适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
20.合同生效及其他
20.1合同效力执行本合同《协议书》。
20.2  合同执行期间，如因故不能履行或需要修改时，必须经双方同意，并互相换文或另订合同。其它未尽事宜，双方应友好进行协商。协商结果以“补充件”的形式作为本合同的附件，与本合同有同等的法律效力。
20.3 其他约定事项：①合同签订地：       
20.4 合同有效期：年月日至年月日。
20.5通知和送达买卖双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
20.5.1买卖双方确认有效的地址及联系方式以本合同首部列明的为准。
20.5.2双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。
20.5.3双方上述送达地址需要变更时应当向对方履行书面通知义务。若未履行变更通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因双方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、其他当事人或指定的接收人拒绝接收等原因，导致法律文书未能被接收方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述双方在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使接收方未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。



买方（印章）：                              卖方：（印章） 
法定代表人或委托代理人:（签字）           法定代表人或委托代理人:（签字）
地址：                                      地址：    
邮政编码：                                  邮政编码： 
电话：                                      电话： 
传真：                                      传真： 
                                            开户银行及账号：
日期：      年   月    日                   日 期：    年    月   日
[bookmark: _Toc161525863][bookmark: _Toc9510643]第五章投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：
1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。
2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。
6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。
二、投标文件编制格式及规范要求：
报价文件、商务技术文件部分，投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行，并装订成册。


投标文件封面
正（副）本

(项目名称)项目
标包编号：
报
价
文
件

投标单位名称：（加盖单位公章）
投标单位地址：
投标单位法定代表人（负责人、自然人）或授权代表姓名：（签字或盖章）
投标单位法定代表人（负责人、自然人）或授权代表职务：
投标单位联系方式：

年  月  日


目 	录
1、投标函…………………………………………………………………（页码）
2、开标一览表……………………………………………………………（页码）
3、投标报价明细表………………………………………………………（页码）
4、投标保证金缴纳凭证复印件…………………………………………（页码）
5、投标人针对报价需要说明的其他文件和资料………………………（页码）



1、投标函格式：
投 标 函
（采购代理机构名称）：
根据贵方项目（项目编号：）招标公告/投标邀请书，签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交标包编号及内容投标文件正本一份、副本份、电子文件份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括补充文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本投标有效期自递交投标文件截止之日起90日。
4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  邮编：     电话：
传真：   投标人代表姓名：  职务：
投标人名称(公章):
开户银行：    银行帐号：
授权代表签字:
                                             日期：年月日









2、开标一览表
开标一览表
项目名称：      
标包编号及内容：                          单位：元/台等
	序号
	标的名称
	品牌
	产地
	规格型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（元）
	合计金额大写：  小写：￥

	交货时间
	（可填写是\否满足招标文件要求）

	质保期
	（可填写是\否满足招标文件要求）



注: 投标报价包括项目实施所需的货款、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税金及其他一切费用。

投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月   日


3、投标报价明细表格式：       
投标报价明细表
项目名称：
标包编号及内容：                               金额单位：人民币（元）
	序号
	报价组成
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（人民币大写）


说明：1、若获得中标资格并与采购人签署供货合同，由于报价遗漏而造成在供货、安装、调试、培训等工作中出现费用的增加，均由中标供应商自行承担，采购人将不再支付任何额外费用。
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日



4、投标保证金缴纳凭证复印件

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（如有）

投标文件封面
正（副）本

(项目名称)项目

标包编号：

商务技术文件



投标单位名称：（加盖单位公章）
投标单位地址：
投标单位法定代表人（负责人、自然人）或法人授权代表姓名：（签字或盖章）
投标单位法定代表人（负责人、自然人）或法人授权代表职务：
投标单位联系方式：

年  月  日
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1、投标声明书格式：
投标声明书
（采购代理机构名称）：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业（其他组织），经营地址。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的项目（项目编号：）标包编号及内容 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1) 投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3) 若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4) 我方郑重承诺：我方所投产品及其任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。我方承担由此可能产生的一切法律责任和费用。
5) 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
6) 投标书自开标日起有效期为日。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。



投标人名称（盖章）：
法定代表人（负责人、自然人）或授权代表（签字）：
日期：    年   月   日

2、授权委托书格式：

授权委托书
（采购代理机构名称）：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人、自然人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加     项目（项目编号：        ）标包编号及内容的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
授权代表签名：                      授权人签名：
职务：                      职务：
授权代表身份证号码：

	授权人身份证正面
	被授权人身份证正面

	授权人身份证反面
	被授权人身份证反面



                          投标人名称（盖章）：
日期：    年    月    日

3、有效的营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书、自然人身份证）副本复印件、税务登记证副本（如有）复印件

4、投标人情况介绍格式：
投标人情况
投标人名称:                                                   
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传 真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	企业负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	企业资质
	
	营业执照号
	

	资信等级
	

	环境管理体系认证
	
	职业安全健康管理体系认证
	

	注册资金
	万元
	固定资产净值
	万元

	流动资产
	万元
	
	

	开户银行
	
	帐号
	

	总人数人，其中：具有高级职称的人，中级职称的人。

	经营范围
	

	资质范围
	

	备  注
	



投标人名称（盖章）：
法定代表人（负责人、自然人）或授权代表（签字）：
日期：    年   月   日

5、财务状况报告
应提供本单位2022年、2023年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）。如供应商注册不满1年无需提供上述资料。


6、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：
格式：
本投标人郑重声明：
本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 
被授权人签字： 
投标人名称（加盖公章）：
年 月 日 

7、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
缴纳税收的证明材料，指投标人缴纳增值税和企业所得税两种缴纳凭据；本项目开标前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 
投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目开标前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 
投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。



8、前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：
格式：
（采购人）         ：
我单位参与                          （项目名称、编号）投标，并郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我方将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明  
投标人（盖单位章）：
法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人签字：

9、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及及其他不符合规定条件的投标人；投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大 税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购 网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动 期间（以采购代理机构于开标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

10、投标人已取得的各种有效认证证书、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件 (如有)。


11、2021年1月1日以来同类成功业绩（如有）
以签订合同时间为准，需提供中标（成交）通知书、与最终用户合同复印件，复印件并加盖公章，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。







12、政府采购政策扶持证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，须提供制造商属于小微企业的声明函,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。






监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：____________		
日期：________________________

注：应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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残疾人福利性单位声明函
（残疾人福利性单位适用）
本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：____________		
日期：________________________


13、其他证明文件或供应商认为应提交的商务文件
（1）其他生产经营该产品所必需的证明文件、制造商授权书等（如有）；
（2）其他

14、技术偏离表格式：
技术偏离表
项目名称：
项目编号：
标包编号及内容： 
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	项目
	要求
	名称
	性能及指标
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、每项技术参数须针对项目需求提供相关佐证材料（包括但不限于检测报告、技术规格书等）。
3、投标人提供投标设备的性能指标与实际不符的且产生偏离的，评标委员会有权认定该投标文件为无效响应。

投标人名称（盖章）：
法定代表人（负责人、自然人）或授权代表（签字）：
日期：    年   月   日










15、产品详细技术规格书
货物说明包括：
(1)产品技术参数（指标）、功能等性能描述；（产品技术参数（指标）、功能等性能描述内容必须为可编辑Word版本）
(2)产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；
(3)配置先进合理，技术成熟，安全可靠；
(4)货物优势介绍；
(5)产品耐用性及使用功能安全性、采用新技术、新工艺或选用新材料情况；
(6)投标人认为有必要提供的其他说明材料。

16、与产品相关的由国家认可的检测机构出具的检测报告（如有）。


17、针对项目的详细组织实施方案：包括（但不限于）项目人员安排、项目供货方案、质量管控方案、测试（调试）方案等内容（格式自拟）；

18、针对本项目的详细技术培训方案：包括（但不限于）培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等内容。















19、针对本项目的售后服务方案：包括（但不限于）售后服务承诺、服务响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等内容。
售后服务附表
项目名称：
标包编号：
标包编号及内容： 
	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关
证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	



投标人（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
   日期：        年    月    日



20、其他优惠条件（如有）：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等；

21、投标人需要提供的其他文件或资料（如有）。



































附：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：  
地址：                          邮编：                  
联系人：                      联系电话：                 
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                    
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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[bookmark: _Toc161525864]第六章项目需求

	包号
	最高限价(万元)
	采购品目名称
	单价的最高限价（万元）
	单位
	采购数量
	是否核心产品
	是否提供样品

	1
	190.6
	抢险救援服装
	0.2300 
	件
	200
	
	

	
	
	灭火防护服
	0.2500 
	件
	200
	核心产品
	

	
	
	灭火防护套装
	0.2600 
	件
	200
	　
	

	
	
	抢险救援套装
	0.2130 
	件
	200
	　
	需提供：救援护目镜样品

	2
	280.94
	干式水域救援服
	0.8000 
	件
	88
	核心产品
	

	
	
	湿式水域救援服
	0.3500 
	件
	44
	　
	需提供：湿式水域救援服样品

	
	
	冰面救援服
	1.4000 
	件
	44
	　
	

	
	
	冰域呼吸器组件
	1.5000 
	套　
	44
	　
	

	
	
	冰面行动辅助套装
	0.5350 
	套　
	44
	　
	

	
	
	水域救援套装
	0.2000 
	套　
	88
	　
	

	
	
	水域救生套装
	0.2000 
	套　
	88
	　
	

	
	
	冰面救援滑板
	0.8000 
	个　
	11
	　
	

	3
	274.224
	空气呼吸器
	0.8000 
	个
	244
	核心产品
	

	
	
	空呼气瓶
	0.1800 
	个
	60
	　
	

	
	
	移动供气源
	2.5000 
	个
	14
	　
	

	
	
	空气充填泵
	9.0000 
	个
	2
	　
	

	
	
	化学氧自救呼吸器
	0.3460 
	个
	44
	　
	

	4
	266.05
	救生抛投器
	1.5000 
	套
	11
	核心产品
	

	
	
	全身吊带
	0.2300 
	副
	80
	　
	

	
	
	通用安全绳（200米）
	0.4000 
	根
	13
	　
	

	
	
	消防用防坠落装备
	0.6000 
	套
	44
	　
	

	
	
	自动止坠器
	0.2500 
	个
	76
	　
	

	
	
	船型担架
	0.3700 
	个
	3
	　
	

	
	
	多功能担架
	0.2000 
	个
	16
	　
	

	
	
	篮式担架
	0.4500 
	个
	11
	　
	

	
	
	救援三角架
	0.9600 
	套
	8
	　
	

	
	
	自动锁定下降器
	0.2500 
	个
	76
	　
	

	
	
	绳索救援套装
	2.5000 
	套
	22
	　
	

	
	
	锚固装备套装
	1.4300 
	套
	11
	　
	

	
	
	多功能省力系统
	0.3000 
	套
	80
	　
	

	
	
	滑轮套装
	0.2400 
	套
	72
	　
	

	
	
	挂钩套装
	0.1700 
	套
	80
	　
	

	
	
	下降器
	0.2500 
	个
	76
	　
	




















 (
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第一包
	序号
	装备名称
	技术参数

	1
	抢险救援服装
	一、整体包含夏款抢险救援服1套、冬款抢险救援服1套；
二、夏款抢险救援服：
（一）符合《消防员抢险救援服装》XF633-2006标准；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、鸭舌帽、腰带；
（二）颜色：
1、橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T 250-2008 标准评判）；
（三）主体结构：
1、夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于120mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm；
2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合；
3、前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm（2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm（2英寸）宽反光标志带；
（四）附属结构：
1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。
2、口袋：上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。- 10 -
3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防员软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识；
4、袖口及腋下：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。腋下有透气设计；
5、裤腰及门襟：裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧；
6、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴；
7、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm；
8、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm；
9、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性；
10、左右肩部设有两个挂袢；
（五）标识
1、背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm；
（六）性能：
1、阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤35；纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤23；
2、表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4；
3、断裂强度：经向（N）≥800      纬向（N）：≥780；
4、撕破强力：经向（N）≥185      纬向（N）：≥205；
5、接缝断裂强力：经向（N）：≥695  纬向（N）：≥705；
6、加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤15 ，纬向：续燃时间(s)：≤1   损毁长度（mm）≤13  试验现象：以上均应无熔融、滴落现象；
7、质量（kg）：≤1.05；
三、冬款抢险救援服：
（一）符合《消防员抢险救援服装》XF633-2006标准；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、腰带；
（二）颜色：
1、橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T 250-2008 标准评判）；
（三）主体结构：
1、冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。3、反光标志带。前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带；
（四）附属结构：
1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色；
2、口袋：上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋；
3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识；
4、袖口：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套；
5、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴；
6、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm；
7、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm；
8、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性；
9、左右肩部设有两个挂袢；
（五）标识：
1、背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm；
（六）性能
1、阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤65；
纬向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤52；
2、表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4；
3、断裂强度：经向（N）≥970      纬向（N）：≥1015；
4、撕破强力：经向（N）≥205       纬向（N）：≥230；
5、接缝断裂强力：经向（N）：≥930  纬向（N）：≥960；
6、舒适层面料：断裂强力：经向（N）≥505，纬向（N）：≥480，阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤38，纬向：续燃时间(s)：≤1   损毁长度（mm）≤43 ；
7、加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤50，纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤45，且以上均不应有熔融、滴落现象；
8、质量（kg）：≤1.85；
9、保温层采用羽绒材质（羽绒保暖部分可拆卸），满足-20℃以下的保暖需求。

	2
	灭火防护服
	一、满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用三层结构；
二、颜色
（1）藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺细品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T 250-2008 标准评判）；
三、款式
（一）主体结构：
1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应≥200mm；
2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料；
3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360°环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360°环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄；
4、裤子裆部采用一体式设计；
5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸，背带肩部做加款加厚；
6、上衣前门襟拉链≥ 8 号；
7、背部设有风琴褶；
（二）主要技术性能：
1、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为阻燃PTFE防水透气层，隔热层为芳纶水刺毡，舒适层为芳粘混纺面料；
▲2、整体热防护性能TPP值≥30cal/cm²；
▲3、整套服装重量≤3kg/套；
4、阻燃性能： 
（1）外层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤30mm；
（2）隔热层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤50mm；
（3）舒适层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤50mm。
5、力学性能：
（1）外层断裂强力：经向、纬向≥1200N，撕破强力：经向、纬向≥150N；
（2）舒适层断裂强力：经向、纬向≥400N；
▲（3）外层接缝断裂强力：经向、纬向≥1000N；
▲6、透湿性能：防水透气层透湿率＞7600g/(m2•24h)；
7、整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%；
8、水洗后各层面料缩水率均≤5%；
(三）附属结构：
1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔；
2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，并配备19 消防员软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴，并配消防指战员胸部标识；
3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布；
4、上衣门襟：上衣门襟魔术贴为贯通式；
5、上衣下摆：上衣舒适层下摆设置止水布；
6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边；
7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗；
8、左右肩部设有两个挂袢；
9、背部设有救生拖拉带，展开时间≤10s，可以拖动80kg假人10m以上；
四、标识
1、背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数≤7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。

	3
	灭火防护套装
	一、消防头盔：
★（一）满足消防头盔 （XF44-2015）标准，标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》；  
（二）颜色：
1、盔壳：黄色，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级；
2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级；
3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；
4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级；
（三）款式：
1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成的1/2消防头盔；
2、盔壳：耐高温阻燃材质；
3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质；
4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色；
5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度；
6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍应操作便捷、结构可靠，对调节旋钮施加5kg旋紧力并转动500次不应出现卡滞、打滑现象；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫：插扣为快脱插扣；
7、面罩：耐高温阻燃材质；
8、披肩：防水处理、耐高温阻燃芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装；
9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条；
10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料；
11、技术要求:5kg钢锤自1m高度自由落下冲击头盔，头模所受冲击力的最大值≤5000N；耐穿透性能：3kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔，钢锥与头模不接触；耐燃烧性能：帽壳用800℃火焰燃烧10s后，在5s内自行熄灭；耐绝缘性能：交流电压2200V，经耐压实验3min，帽壳泄漏电流不超过8mA；侧向刚性：对帽壳侧向≥430N侧压力，卸载后变形不超过15mm；帽托附件性能：加500N静压力，帽托等附件不断、不裂、不脱、延伸不大于25mm。不可随意将帽托附件拆卸；
（四）标志：
1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9cm、宽5.7cm；
2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列；
3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识；

二、佩戴式防爆照明灯
★（一）满足国家GB 30734-2014标准，标识符合《17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求》；
（二）主体结构：
1、17式消防员佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8～10Hz，整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成，灯具重量≤110g，夹具重量≤40g；
▲2、灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色；
3、灯身筒中部采用滚纹处理工艺，滚纹部分距灯头最前端距离为24mm±1mm，距灯尾最后端距离为10mm±1mm；
4、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP68的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2m高度跌落不影响使用；
5、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥1800lx，弱光最大照度≥700lx；                                                                                               
（三）附属结构：
1、充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，孔位长度为7.9±1mm，宽度为5±0.3mm，孔位最前端距灯头最前端距离为30.6±1mm，当灯具充电时电量显示器应采用跑马灯方式显示充电进行状态及当前电量情况。灯具完全放电后充满电时间应小于4h；
2、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量，孔位长度为11±1mm，宽度为3±0.3mm，电量显示孔与充电孔平行设计，轴向与充电孔的夹角为35°，电量显示窗最前端距灯头最前端距离为30±1mm，当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足；
3、安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，台阶长度为40±1mm，宽度为7±1mm。台阶最前端距灯头最前端距离为40.5±1mm，同时台阶与电量显示孔位垂直结构；
4、尾盖凹槽：为方便开关按压，灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计，弧度为Φ30±1mm，高度为2.4±0.5mm；
5、挂绳孔：灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分，挂绳孔规格为（4±0.5）mm×（1.4±0.5）mm，采用对称设计共计4个孔位；
6、开关孔：灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，开关孔直径为Φ13±0.5mm，位于外壳尾端正中位置；
7、按钮开关：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，开关直径不小于12.5mm，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应不小于100m；
8、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具（夹具使用金属材质），上下可调节；
（四）电池：
1、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量≥1.9Ah；
2、灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作；
（五）标志：
1、灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志；
2、优先配备集中式充电箱，充电箱应设计有充电指示灯，显示箱体内灯具电量是否全部充满；

三、灭火防护靴
★（一）满足XF6-2004标准；
一、颜色
主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。
二、款式
1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构；靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构；靴头部位设有保护包头；靴帮顶部设有便于穿戴的一体成型提手；
2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条；
3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶；
4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉；
5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料；
6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料；
7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能；
8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫；
9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料；
10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。
三、标志
1、“执行标准:XF6-2004”；
2、型号、规格；
3、生产厂的名称或商标；
4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月；
5、检验合格标记。
四、总质量≤3kg。

四、消防手套
★1、满足XF7-2004标准；
2、手套外层采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性；
3、应采用反光标志带，具有耐火性；
4、隔热层应为芳纶水刺毡；
5、五分钟浸水测试，不渗透；
6、手腕部位具有可调节松紧尼龙粘胶，穿脱时内外层不得脱离；
7、型号分为大、中、小三个型号；
8、颜色为藏蓝色。
五、应急逃生自救安全绳
★1、满足XF494-2023标准；
2、由应急逃生自救安全绳、轻型安全钩、轻型缓降器、多功能绳包等组成；
3、应急逃生自救安全绳：直径：8（±0.5）mm；长度：≥16m；破断强度：≥20kN；绳头应做防散处理；
4、轻型安全钩：配备数量：≥2个，开口距离21±1mm，长轴破断强度≥27kN，短轴破断强度≥7kN，自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁），材质为高强度铝合金；（应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求）
▲5、可悬停下降器：破断强度≥13.5kN，面板可开合设计，便于装入和撤出绳索，适用8mm绳索（应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求）；
6、多功能绳包：采用阻燃材料制成，可佩戴在消防安全腰带上使用，方便快捷佩戴和拆卸功能；
7、中空连接扁带：破断强度≥30kN，整根重量≤80g；
8、供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

	4
	抢险救援套装
	一、抢险救援头盔
★（一）符合《消防员抢险救援服装》XF633-2006标准；标识符合《17式消防员抢险救援防护头盔款式标识统型要求》；
（二）外观：
1、盔壳：红色潘通色号为PANTONE 186C，色差≥3级；
2、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级，入射角5°，观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡) ；
3、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级；
（三）结构：
★1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成；
2、盔壳：耐高温阻燃材质；
3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质；
4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色；
5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度；
6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍应操作便捷、结构可靠，对调节旋钮施加5kg旋紧力并转动500次不应出现卡滞、打滑现象，系带可调节佩戴松  紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣；
7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm；
8、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料；
9、一体式护目镜，可拆卸，聚碳酸脂树脂材质，具有良好的防雾功能，镜面承受压力≥100kg；
10、半盔式设计，采取多功能模块化滑轨设计；
11、整体重量≤850g；
二、救援护目镜：
★1、符合国家或行业标准《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》 XF1273-2015；
2、聚碳酸脂树脂材质，整体质量≤150g；
3、能够与抢险救援头盔配合使用，具有良好的防雾功能，需提供样品进行测试；
三、抢险救援手套：
1.符合《消防员抢险救援服装》XF633-2006标准；                        
2.主要功能：用于救援作业手部防护。
3.技术要求：具有阻燃、耐磨、乃切割、抗刺穿等。割破力不小于5N，抗刺穿力不小于100N；
4.其他要求：由三层结构组成；
四、抢险救援靴
★（一）符合《消防员抢险救援服装》XF633-2006标准；标识符合《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》；
（二）颜色：
主体为黑色，整双救援靴重量≤1.5kg，反光标志为荧光黄色，潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≤3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T 250-2008 标准评判）；
（三）款式：
1、17式消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴；
（四）主体结构：
1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm；
2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动；
3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）；
4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内；
5、靴内怀设有拉链；
6、靴帮内脚踝处设有护踝片；
7、后靴筒荧光黄色反光标志；
（五）附属结构：
1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案；
2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮；
3、靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm（260）；
4、靴身鞋扣由4个六角型金属鞋扣、4个D型金属鞋扣及20个阻燃滑轮鞋扣组成（一双鞋）；  
5、靴身内怀配有两颗单向防水透气眼；
6、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋；
7、靴筒后部设带具有反光标志的提手；
8、每双鞋另附1副鞋垫、鞋带。
（六）标志：
1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体；
2、布标：离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖，承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排，字迹应清晰，排列应均匀，经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号；
五、硬质护肘护膝：
★1、总体性能符合市场准入标准的要求；
2、主要功能：用于救援作业时膝部和肘部防护；
3、技术要求：具有耐磨、耐切割、抗刺穿等性能；
4、其他要求：多层防护结构，固定装置可调，耐磨性能≥2000次，颜色为黑色；
六、多功能刀具：
★1、总体性能符合市场准入标准的要求；
2、主要功能：刀身材质为不锈钢，刀柄材质为热性塑料胶，可切、夹持、拧螺丝、锯、开瓶等功能，用于救援作业。





第二包
	序号
	装备名称
	技术参数

	1
	干式水域救援服
	1.1 款式：连体干式救援服整体为高防水设计。
1.2 衣领处有反光嵌线及透水网,身体正前方或者背后为横向或斜向防水拉链，袖口、领口魔术贴束紧带设计，（用于调节至舒适度）。领口、袖口均使用全防水密封圈；腰部有弹性松紧带设计，（用于调节至舒适度）小腿部和手臂处设有环状反光条，（提高夜间救援360°可视度）。内置背带可调节；
1.3 肘部、膝盖和臀部有补强，增加耐磨性能；裆部设计高强度防水拉链，（如厕时不用脱下整件服装）腿部两侧配有带盖板的排水孔工具袋，可以储存物品；附带一体的乳胶袜套可以防水，且确保脚部更为保暖。
1.4 内里缝合处采用先缝制再压胶技术，热熔贴合处理，加固接缝，增强防水性能，每件干衣都进行单独测试；
▲2 、技术参数：
符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》的依据。
2.1 保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降低≤10℃，体温下降≤0.4℃，且受试者能捡一支直径8mm的铅笔并书写。
2.2 防渗漏性能：经静水中持续 1h 的渗透性能试验，消防员水域救援防护服的进水量≤ 0.25 kg。
2.3保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降了≤0.4℃。
2.4 穿着时间：≤25s。 
2.5 服装质量：≤1667g。
2.6 携行质量（含消防员水域救援服、保温内衣和携行袋）：≤2790g。
3. 总体性能符合市场准入标准的要求。

	2
	湿式水域救援服
	1、总体要求
▲（1）水上或冰上救援作业时的专用防护，技术性能符合《消防水域救援个人防护装备》试验大纲的规定；
（2）含防护服、水域救援靴、水域救援手套、水域救援头盔及防水灯；
2、外观要求
（1）黑、橙色立体拼接剪裁，连体式或分体式结构，裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链；
（2）在臀部、膝部、肘部敷有用于增强耐磨性的补强材料；
★（3）主体采用≥3mm氯丁橡胶材质，具有舒适保暖防寒的性能；
（4）合理位置设有盛放工具的口袋，口袋底部有排水孔；
（5）多处合理设有反光标志带，根据采购人需求适当位置印制反光统型标识；
3、材料要求：
（1）耐磨性：面料经1000次摩擦后试样未被磨穿，补强材料经3000次循环摩擦后试样未被磨穿；
（2）耐静水压性能≥17kPa；
4、适用性能：
（1）穿着消防救生衣限制性：无限制；
（2）水域救援防护服穿着时间≤30S；
（3）穿着者可活动性：穿着防护服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台；
★（4）质量≤2kg；
（5）面料甲醛含量：≤0mg/kg；
（6）异味：无；
（7）耐磨性：试样经过100圈磨损后，无破洞；
5、水域救援靴
（1）款式：中帮款式，靴鼻处能限制杂物进入靴内；
（2）具有耐穿刺、耐切割、防滑等保护性能；
（3）技术性能符合《消防水域救援个人防护装备》试验大纲的规定；
6、五指式水域救援手套；
★7、水域救援头盔：3/4或半盔设计，头盔设有排水透气孔，配有防水灯；
8、投标时需提供样品；
9、在救援服的显著位置有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或者生产厂名）、批号以及生产日期等；
10、每套救援服配有独立的保存运输包装袋；

	3
	冰面救援服
	★1、整体设计成密封连体服装，手套、靴子和头罩都与服装为一整体，具有防水、防寒功能，可快速穿脱；
2、手套为五指，里面有保暖内衬。靴底防滑，里面有厚靴垫。服装里有可拆式透气保暖内衬，做到防水保暖兼具，穿脱便捷；
3、技术参数：
▲（1）适合于-30-0℃温度作业，内部可配置多功能口袋和拉链口袋，口袋拉链防水压胶设计，方便携带救援工具适合于。内背带设计，可将救援服调节至感觉最舒适的位置。配有舒适可拆卸的头罩；
▲（2）肩部有反光带，膝盖处加配2块护垫保护，厚度：2mm，厚实耐磨，具有更好的护膝作用。全身配有5处反光条和魔术贴，胸部配有全调式安全吊带，可与绳索连接，设置携带冰面 爬行辅助器口袋。大腿部有特殊调整带，腿部宽松设计方便穿脱；
（3）尺寸：均码 适合身高1.5-1.9m；
（4）前胸后背都印有夜光反光标识。整套衣服都为高频热压而成，无车缝拼接，且防水拉链为OEB纯铜水密拉链；
（5）在150N拉伸强度下持续10S，未出现断裂；
（6）耐水色牢度4，pH值5，耐干摩擦色牢度4；
（7）穿着救生衣经受1h浸水后，体温下降≤0.6℃，且能捡起直径9mm的铅笔进行书写；
（8）穿着救援服在静水中1h后，救援服的进水量≤20g，靴底抗刺穿性能≥1300N。

	4
	冰域呼吸器组件
	★1、适合消防救援人员开展冰潜作业时保护。
2、技术参数：
▲（1）面罩和调节器框架结构采用高强度 ABS 塑料；一体化硅胶材质的双密封裙边；
（2）独有的导流除雾设计提高水下使用的便捷和安全性；
（3）单向阀门排气设计有效消除二氧化碳堆积；
（4）面罩右侧装有水面呼吸阀门，降低入水前气体消耗量；
（5）使用专用可调整的鼻托垫进行耳压平衡；

	5
	冰面行动辅助套装
	1、适合救援人员开展冰面救援或者训练，并能与冰域防护服配套使用；
2、技术参数：
（1）冰爪：加强型12齿碎冰冰爪，材质：TPU橡胶+锰钢爪，适合鞋码：35-45码，规格：伸缩长度范围区间（19-28cm），收纳袋1个；
（2）爬行辅助器：冰面救援爬行辅助器可以用于自救，也可以使施救人员更安全的靠近遇险人员，使用它可以在冰面上爬行的时候增大摩擦力。另外冰面救援爬行辅助器有附带的挂绳能与冰面救援服配套使用，施救人员可以用这个绳子将工具抛给已经跌入冰水里的遇险人员，10cm长的塑料把手中包含一个带有可伸缩保护鞘的2.5cm长的尖头，在两个把手之间有1.6m长的挂绳，里面有反光丝，在黑暗的环境下易于辨识；
（3）冰镐（2个）：适用于大多数冰雪环境下攀冰、攀岩、登山时使用，冰镐手柄采用性能不低于热锻铝镁合金材质制作，冰镐镐尖用于雪山或者冰山的攀登，采用铝钼合金钢的材质制作，铲头用来在登山时清理道路上淤泥石头等东西，挂孔用于排泥，挂孔数量不低于两个，冰镐尾部有尖刺，锋利容易插入雪地和冰面；
（4）冰锚（5个）：坚韧结实，采用超轻航空铝材质框架。质量：≤350g，带有孔洞，可以连接钢缆使用，长度：≥190mm。

	6
	水域救援套装
	1、包含水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1双、水域救援鞋1双、水域救援刀1把；
2、水域救援头盔1顶：
▲（1）可调节下颏带，抗拉强度高，延伸长度≥ 20mm,低重心无帽沿设计，由ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度稳定性好,水域救援头盔色泽鲜艳醒目，保护头及耳部，并在头盔上部留有≥6个排水孔,内层采用EVA发泡棉，能提供良好的缓冲性能,护耳组件外层采用 ABS 制成，固定在头盔两侧，防止遇到冲击对耳部成伤害；
（2）整体设置要求，头盔顶部和侧部护耳处，应按照宽体脸型设计，头盔对救援人员头顶及太阳穴部位无紧迫感，头盔应设多级调节，最大调节按照头围≥62CM设计，头盔设有头盔灯卡槽和记录仪卡槽；
3、防水头灯1个：
（1）能与救援头盔预留卡槽适用，多档亮度可调，具有强光、弱光、爆闪功能，防水等级≥IP7，USB一体充电，适用于Type-c充电。，最大功率≥10W，亮度≥240流明，射程≥100米；
（2）水域救援手套1双：
（3）手套采用高档聚合物和热反射衬里，热合压缝，保证密封性，手套背面有≥2mm 氯丁橡胶层和≥2mm的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性，手心：芳香尼龙纤维的合成皮革，掌心与手指部位采用耐磨合成皮革贴片，手背有醒目的反光区域及3D 立体花纹，在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性；
4、水域救援鞋1双：
（1）系带式高腰鞋 ，且带有可调粘扣,鞋面由进口合成超轻材料,内里是弹性十足≥5mm 厚的氯丁橡胶加固材料制成，内里弹性材料，内胆为足部提供很好的保暖性和踝部支撑和保护；
（2）靴子内侧设有排水孔，鞋内底厚7mm, 鞋底有防滑设计，坚固结实，安全舒适，可适应各种地形，后帮跟部带有止滑凸块，可与蛙鞋稳固结合；
5、水域救援刀1把：
（1）符合GB/T2330.1-2018《金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》；
（2）钛合金潜水救援刀是极轻、超强韧和高耐腐蚀的结合体；
（3）整刀长≤18.5cm，刃长≤8.2cm，硬度：≥HRC51。              

	7
	水域救生套装
	★1、总体性能符合市场准入标准的要求；
★2、整套装备包括激流救援专用救生衣1套、救援牛尾绳1根、15m水域抛绳包1个、高频口哨1个和配套携行包1个；
3、激流救援专用救生衣采用背心式设计，浮力≥150N，配备1根多功能腰带（宽度≥5cm，材质为尼龙织带）环绕在胸部，腰带前部设置自救脱困快解装置，腰带后部设置牵引绳连接拉环，正面设置可拆卸式置物袋（数量≥2个），后背设置可拆卸式置物袋（数量≥1个），设计多个与水域割绳刀、定位示位灯、口哨等配套的挂点；
4、救援牛尾绳与救生衣配套使用，用于救生衣PFD上面的牵引绳，带有0型环和三角形连接锁，牵引绳应具有良好的延展效果，紧急情况下PFD救生衣可与该牵引绳快速分离，绳长≥80cm，延展长度≥150cm；
5、15m水域抛绳包面料采用优质尼龙布料，颜色为红色或橙色，中部设置网布，顶端设有收紧拉绳，侧面设置魔术贴挂点，可挂闪光棒或荧光棒，配备专用水面荧光漂浮绳，直径≥8mm，长度≥15m；
6、高频口哨采用ABS工程塑料材质，音量≥100dB，质量≤15g；
7、携行包颜色为橘黄色或红色，具有一定的防水性能，容积≥50L。

	8
	冰面救援滑板
	★1、适用于冰面、水面、湿地工作平台；
2、技术参数：
（1）展开尺寸：长≥3m，宽≥1m；
（2）折叠尺寸：长≤1m，宽≤0.5m；
（3）重量≤40kg；
▲（4）非空心结构，正反板材之间带有支撑连接结构，防止充气后变形；
▲（5）静态均衡承载浮力≥900kg；
▲（6）带有充气气筒，也可以通过空气呼吸器充气，充气时间≤3min；
（7）频闪灯，重量≤100g，频闪灯标准续航能力≥30h；
3、具有永久性标志及产品数据标识。





第三包
	序号
	装备名称
	技术参数

	1
	空气呼吸器
	★1、符合国家《正压式消防空气呼吸器》XF124-2013标准；
★2、全套空气呼吸器由全面罩、抬头显示、供气阀、减压阀、救援快速插口（三通）、报警哨和压力表、背板、拉杆箱、托垫及6.8L碳纤维复合气瓶，佩戴质量≤12kg，每具空气呼吸器配备1个他救面罩，每20具空气呼吸器配置1套快速充气装置；
3、背架总成：背板采用复合材质制作，背带采用高性能本质阻燃材料制作，肩带设有弹性衬垫；腰带和肩带均为耐磨、防滑、防火、防滑材料，且肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等；
★4、气瓶总成：符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》，工作压力30MPa,气瓶容积6.8L；气瓶阀配置压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；气瓶阀带自锁功能，避免气瓶阀意外关闭；全缠绕式碳纤维复合材料，瓶体内层缠绕环形反光标识；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料；配套具有防火性能，印有“新疆消防”字样的气瓶保护套；                                                                                                          
5、面罩总成：球形大视野面屏全面罩，总视野率≥78%，双目视野率≥65%，下方视野≥35°，镜片透光率≥90%，具有防雾功能，头网采用阻燃材质具有多点收紧结构，口鼻罩采用硅橡胶材料，头罩采用网状高性能阻燃材料制成，配备具有阻燃性能的保护套，如面罩和供气阀为一体的必须设置环境空气旁通装置；                                                                     
★6、供气阀总成：供气阀具有紧急供气、面罩强制去雾，配备永久除雾、排放余气等功能；中压管与供气阀为活动式（360 °旋转）连接；支持快速插拔功能；具有自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构；供气流量≥500L/min；
★7、减压阀总成：恒压式结构设计，当减压器输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压；
★8、报警哨及压力表：为一体化设计，置于使用者前胸部，报警压力5.5±0.5MPa，具有高分贝声音报警功能，报警发声≥90dB，报警哨平均耗气量≤3.5L/min；
9、抬头显示HUD:配有HUD压力平视显示装置，固定在供气阀上，不影响头部摆动；采用无线或有线传输方式，信号具有唯一性，当压力值≤6MPa，报警哨报警。

	2
	空呼气瓶
	★1、符合国家或行业标准：《呼吸器用复合气瓶》（GB/T 24161-2009）、《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》（GB/T 24161-2009）；                                       
★2、符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》； 
3、主要功能：用于存储压缩空气；
4、技术要求：内胆、气瓶缠绕层材料应复合要求；
5、其他要求：以无缝铝合金为内胆，在其外表全缠绕浸渍树脂基体的炭纤维加强层，并经加温固化 ；                                                                      
6、工作压力30MPa,气瓶容积6.8L；                                                                                    
7、气瓶阀配置压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；                                                                
8、气瓶阀带自锁功能，避免气瓶阀意外关闭；                                                                          
9、全缠绕式碳纤维复合材料，瓶体内层缠绕环形反光标识；                                                                   
10、内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料；                                                                  
11、配套具有防火性能，印有“新疆消防”字样的气瓶保护套；   
12、气瓶内胆带有反光条；提供底座护垫1个、气瓶护圈1个、气瓶接口O型圈3个、气瓶阀手轮1个。

	3
	移动供气源
	★1.符合国家或行业标准：《长管空气呼吸器》（XF1261-2015）；
2、主要功能：用于人员在有烟雾、毒气、粉尘或缺氧等特殊环境中的呼吸保护；
3、技术要求：呼吸器应由小车、气瓶、气瓶阀、单向阀、减压器、安全阀、压力表、警报器、供气管、滚筒、快插接头、腰带、转换装置、2套应急供气装置（配备2升气瓶）、全面罩、供气阀、面罩带传声功能等组成。气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与呼吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接应可靠，且不需使用专用工具。连接处若使用密封件，不应出现脱落或移位。气瓶工作压力30（MPa）；
4、其他要求：配备4个9L/30MPa气瓶、30m中压管2根、配套线轮和装具箱、两具正压呼吸面罩，两套配备快速需求阀的便携呼吸管线系统、两根10m带快速接口的中压延伸管、1个移动装置；                                       
5、装载气瓶的小车采用推拉设计，供气胶管卷盘和小车的连接采取快插式连接，可实现快速拆分放置和安装使用；
▲6、供气流量≥500L/min，配备1套独立的30m长的供气胶管卷盘，配备2根（≥10m)快速接头供气胶管；
7、配4只9L气瓶，且设置2个高压单向阀，每2只气瓶为1组，每组可单独使用，另1组的2支气瓶可进行更换，逃生气源：2只（2L），全缠绕式碳纤维复合材料；
8、配备2个面罩，面罩的内外表面应用永久防雾涂层，且有耐刻划硬质涂层设计，采用全视野球面设计，头罩采用网状阻燃材料制成；
9、面罩前侧配传声器，正对口腔，保证通话质量；
10、供气阀与面罩为快速插口式连接和密封圈式密封，连接可靠，密封性能好；
11、背托外层纺织材料采用本质阻燃材料，抗静电和耐腐蚀；
12、整机气密性能：呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa；
▲13、连接强度：全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度≥250N，分供气管与转换装置、主供气管与分供气管之间的连接强度≥750N。

	4
	空气充填泵
	1、主要功能：主要用于消防及工业系统等行业空气呼吸器的快速充气；
2、技术要求：
★（1）额定工作压力：≥35MPa；
▲（2）可同时充填2个气瓶，单瓶充气时间≤10min；
★（3）储气容量：≥150L；排量≥1000L/min；
（4）安全阀：≥2个级间安全阀，≥1个末级安全阀；
（5）配备充气接头、充气管、维修工具、空气滤芯、活性碳滤芯、压缩机体原装润滑油≥5L,气瓶口转换头等附件；
（6）含充气防爆箱（同时容纳≥2个气瓶）1台； 
3、其他要求：主要由压缩机组、防爆充气箱、储气系统、PLC控制及模块化管理软件等组成，可安全快速地对气瓶进行充气或补气。

	5
	化学氧自救呼吸器
	★1、产品符合XF411-2003《化学氧消防自救呼吸器》标准要求；
▲2、非一次性产品，药罐及储气袋可更换；
3、技术要求：
（1）呼吸器的额定防护时间（单个药罐）：≥30 min；
▲（2）佩戴质量：≤1800 g；
（3）金属材料性能：呼吸器的所有金属零部件耐腐蚀，其表面无龟裂、皱折、毛刺等缺陷；药罐由金属制成，不应使用非金属材料；
4、防护性能：
（1）二氧化碳浓度最大值：≤1.5 %；
（2）吸气阻力：≤500Pa，呼气阻力：≤700Pa；
（3）呼吸器防护头罩与贮气袋联接不得采用插拔快插装置；
（4）吸气温度≤35℃；
（5）提供备份药罐及储气袋≥1个；
5、供货时，须提供中文使用说明书。





第四包
	序号
	装备名称
	技术参数

	1
	救生抛投器
	★1、符合《救生抛投器》（GB T237906-2011）；
2、主要功能：以压缩空气为动力，向目标抛投救绳索及救生圈的一种救援装备，主要用于海难遇险、高层空难及特殊场合的救援；
▲3、技术要求：水用时抛射自动充气救生圈距离≥150m，陆用时抛射距离≥230m。使用压缩空气，重量不大于8kg（净重），抛射质量大于1.6kg。抛绳规格：抛绳拉力≥2000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用。水用救援弹里的水用浮具入水5s内自动充气成为救生圈，产生8kg以上浮力。采用二氧化碳压缩气体或高压空气为发射动力，没有明火。产品带有保险开关，安全系数更高。采用二氧化碳压缩气体或高压空气为发射动力，没有明火。可以从易燃区域射出或射入易燃区域。配备发射角度指示器，通过指示器调整发射角度，达到调整发射距离；
4、其他要求：内置1.5L碳纤维气瓶的发射枪体1个、陆用抛绳救援弹2个水用、救援弹2个、训练弹1个、训练绳包1个、吹绳枪1个、二氧化碳压缩气瓶4个、触发剂4个、水用保护套2个、空绳包2个、多功能底座1个、发射瓶陆用保护套、携带包、专用工具一套、易损件、防锈剂、中文手册。

	2
	全身吊带
	★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准； 
▲2、承重织带宽度≥40mm，≤70mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱；
▲3、安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离：≤10mm,而且安全吊带不应出现影响其安全性的明显损伤；
▲4、安全带的带扣的边角半径≥6mm；
▲5、缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；
▲6、金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形；
▲7、有≥5个挂点，具背部、胸部、腹部各一个、腰部D型环两个；
▲8、带有衬垫的肩带、可调节的宽大腿环，能让操作者向上向下调整，腿环配有快速卡扣，腰带下方设有连接点，用于连接定位挽索。

	3
	通用安全绳（200米）
	★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；                                                                                                                  
2、安全绳应由原纤维制成；
3、安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成；
4、安全绳应采用夹心绳结构；
5、安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致；
6、安全绳的长度为≥200m。
7、安全绳的最小破断强度：应不小于40kN；
8、安全绳的延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不大于3%；
9、安全绳的直径宜10.5mm；坠落次数＞15次。
10、安全绳的耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔，焦化现象；
11、具有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或者生产厂名）、批号以及生产日期。

	4
	消防用防坠落装备
	★1、技术性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的相关行业要求；
2、主要包含由II型和III型安全吊带、轻型安全钩、通用型安全钩、滑轮装置、上升器、下降器、抓绳器、通用型安全绳、手套、绳包等；
3、吊带（II型、III型）：各1根，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成；
4、轻型安全钩：4个，铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27kN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥7kN；短轴破断强度≥7kN；
5、通用型安全钩：2个，铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度为≥40kN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥11kN；短轴破断强度≥11kN；
6、滑轮装置：1个，不锈钢材质，适合10～12mm直径的绳索；
7、上升器：1对，由手式和脚式上升器组成，上升器主体采用铝合金材质、凸轮为镀铬钢材质、把手为双重密度塑胶材质，适合10～12mm直径的绳索（满足EN567认证）；
8、下降器：1对，铝合金材质、凸轮为镀铬钢材质，极限负荷：≥13kN；适合10～12mm直径的绳索；
9、抓绳器：1个,铝镁合金材质，适合10～12mm直径的绳索，断裂负荷：≥22kN；
10、通用型安全绳：杜邦丝制作,为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。最小破断强度为≥22kN，直径10.5mm，长度50m；
11、手套：2双，采用外层、防水层、隔热层、衬里组成。面料采用永久性阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能；割破力≥15N；
12、绳包：1个，可装100m安全绳及装备,有双肩背带,可手提。

	5
	自动止坠器
	★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；
2、安全绳索通过自动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，可使救援人员在绳索上升/下降时具备备份保护功能；
3、普通使用时，不需要人为干预自动止坠器便可在绳索上并且跟随使用者的移动，如遇坠落冲击或突然加速，自动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠；
4、自动止坠器必须带有锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离，连接臂能防止通过中间时设备发生掉落；
5、绳兼容直径：10-13mm；
6、止坠器本体：≤430g，铝合金材质；
7、配专用势能吸收器，与止坠器连用，两端配有连接点可使锁扣始终处于正确受力位置并保护扁带免于磨损；
8、势能吸收器重量≤220g；
9、势能吸收器最大允许长度≤40cm。

	6
	船型担架
	▲1、主体材质：304#不锈钢；配件材质：聚乙稀、PP、涤纶；两段分体结构；配有吊挂绳索；
2、配置背部支撑耐用背板，阻燃网衬格；
3、伤员固定安全带≥2道；
4、管直径≥2mm，螺纹连接方式；
5、底部≥2组互扣快速连接结构，可实现快速拆装；
▲6、有效承重≥200kg；
7、展开尺寸：
（1）长≥200cm；
（2）宽≥45cm；
（3）高≥20cm；
8、包含配件整装质量≤20kg；
9、具有永久性标志及产品数据标识。

	7
	多功能担架
	1、主要功能：用于地面一般救援、深井及狭窄空间救护、高平面下放救护、化学事故现场救护等转移骨折病员或其他伤病员；
2、技术要求：采用特殊复合塑料制成，可在﹣20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化，可以弯曲变形使用；
3、其他要求：由吊升绳索、平行吊带、D型环和担架包等部件组成，可单人操作，可水平或垂直吊运；                                                                                                                  
4、整套设备包括担架1副、水平吊带1根、专用挂钩1个和携行包1个，内置人员固定捆扎带；
★5、采用高密度聚乙烯材料制成，尺寸（长*宽）≥2.4*0.9m，材料厚度≥5mm，可垂直或水平吊运，水平抬运，也可在光滑地面拖拉；
★6、可承重≥150kg；
▲7、净重≤15kg。

	8
	篮式担架
	▲1、主体材质：304#不锈钢全焊接工艺；配件材质：聚乙稀、PP、涤纶；两段分体结构；配有吊挂绳索；
▲2、配置背部支撑耐用背板，阻燃网衬格；
▲3、伤员固定安全带≥4道；
4、管直径≥2mm，螺纹连接方式；
5、底部≥2组互扣快速连接结构，可实现快速拆装；
★6、有效承重≥200kg；
7、展开尺寸：
（1）长≥200cm；
（2）宽≥450cm；
（3）高≥19cm；
★8、包含配件整装质量≤20kg；
9、具有永久性标志及产品数据标识。

	9
	救援三角架
	★1、符合《救援三脚架》（XF 3009-2020）标准；                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2、救援三脚架组建：人字框架头*1、角度调节头*1、圆形分力板*1、外支腿*12、内支腿*3、平脚*3、尖脚*3、收紧扁带*3插销细*13、插销粗 *3、插销收纳包*2、2段自动主锁*6、运输包（支腿）*2、运输包（字框架头）*1、滑轮装置及绞盘。  
3、性能参数：
（1）最大工作高度≥250cm；
（2）支架收缩后长度≤170cm；
（3）支架工作负荷≥300kg；
（4）阻断力≥28kN；
（5）钢缆长度≥30m；
（6）阻断力≥22kN；
（7）工作负荷≥300kg。
4、安全载重≥180kg；
5、产品质量≤70kg；
6、具有永久性标志及产品数据标识；
7、提供配件收纳箱。

	10
	自动锁定下降器
	★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2、材质：铝合金或不锈钢；
3、适合绳索直径：9-12mm；
4、下降最大速度：≥2m/s；
5、最大工作负荷：≥200kg；
6、重量：≤250g；
▲7、提供中文使用说明书。

	11
	绳索救援套装
	★1、技术性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的相关行业要求；
★2、由头盔、五点式安全吊带、防慌乱下降器、止坠器、势能吸收器2个、可调式挽锁2个、胸式上升器2个、手持式上升器（1副）、脚踏绳2个、救援绳包2个、O型安全钩2个、D型安全钩2个、梨型安全钩4个、绳索手套2双、桶包等组成；
★3、五点式安全吊带：超舒适绳索作业安全带；配有CROLL L胸式上升器，ASTRO BOD FAST安全带能在上升时，提供更好的舒适性；腹部连接点可打开，以方便装备穿戴（上升器、坐垫等）；半硬式、宽大的腰带和腿环，提供支撑；使用透气泡棉作内衬，以提高悬挂时的舒适度；安全带后背(腰带和腿环之间)带有DOUBLEBACK自锁扣，在使用背部连接点时可以将其调短；安全带能携带和整理工具，配有多个工具挂环和CARITOOL工具挂扣槽及TOOLBAG 工具包连接点；背部连接点配有坠落指示器，采用带FAST自动扣的腿环；腰围可调范围70-93cm，腿围可调范围47-62cm，适合身高165-185cm，重量≤1900g；
▲4、头盔：ABS外壳、内衬为六点式可拆卸内衬，具备头灯导轨，可连接耳罩和护目镜，重量≤490g；颜色：醒目色，提供白、红、黄、橙、荧光黄等多色；适用于头围53-63cm；具有防震功能，透气孔≥12个；内垫完全可拆卸；工作温度范围：–10至+50°C；配备配套的护目镜、头盔遮阳帽檐和头灯（亮度≥300 lm，红光、白光两种模式，300lm模式下照明时长≥2小时，100 lm模式下照明时长≥8小时）；具有永久性标志及产品数据标识；
★5、防慌乱下降器：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准；防慌乱自动制停功能，受力时内部凸轮压紧绳索达到悬停功能；下降最大速度：≤2m/s；工作负荷≥5kN；重量≤600g；适合绳索直径：8-13mm；具有永久性标志及产品数据标识；
★6、止坠器：不需要人为干预止坠器可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动；如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠；内置了锁定功能，降低坠落距离；连接臂能防止通过中间时设备发生掉落；用于10-11.5毫米直径绳索；重量≤500g；配备撕裂式扁带，两端配有织带保护器，长度≥40cm 重量≤250g ，最大负荷≥200kg；
▲7、可调式挽锁：可调定位系索，用于固定锚；可快速调节，允许在负载下进行调整；调整范围30cm-100cm可调；可容纳所有尺寸的锁钩，用环形挂接装置连接到线束的连接点；重量≤600g；具有永久性标志及产品数据标识；
▲8、胸式上升器：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准；重量≤200g；工作负荷≥5kN；适合绳索直径：8-13mm；具有永久性标志及产品数据标识。
▲9、手持式上升器：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；内置倒齿卡住绳索达到止滑功能，具备防脱绳索设计，人体工程学手柄设计，把手绝缘；左、右手可选；绳索直径：8-13mm；重量：≤200g；工作负荷≥5kN；具有永久性标志及产品数据标识；
10、 脚踏绳：材质尼龙，配合上升器使用的可调节脚踏带，长度≥100cm；重量：≤110g；破断强度≥20kN；具有永久性标志及产品数据标识；
11、救援绳包：材质，聚氯乙烯（PVC）夹网布+织物；容量：≥45L；重量：≤1400g；可入200m 直径10.5mm绳；材质：聚氯乙烯夹网（1000D）；坚固耐磨，带有衬垫可调节肩带；袋口锁可实现快速开关，结实耐用袋口有防漏档盖，预防小件漏出；包内备有2个绳头挂点，1个吊包挂点，方便提拉吊运；；
▲12、O型安全钩：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准；材质：铝合金；重量：≤100g；开口闭合状态时，长轴破断强度≥25kN；开口打开状态时，长轴破断强度≥7kN；短轴破断强度≥7kN；具有永久性标志及产品数据标识；
13、绳索手套：用于消防结绳，手套厚度0.6-0.7mm，掌心部采用加强层，超贴手度，素手感觉，打结速度更快；手背采用弹力透气纤维，适用打绳结；超薄0.6-0.7mm无加强层，内里附有碳化硅层, 具有防火、阻燃、耐酸碱、抗油防静电功能；不少于8层指节保护系统，增强指节易损处的耐磨性和防割性，具有防撕裂性能和防穿刺性能；提供产品合格证；
14、桶包：材质为聚氯乙烯（PVC）夹网布+织物；容量：≥5L；重量：≤300g；可装备于安全吊带腰部两侧使用，可装配于安全带腰部两侧使用，使用特殊的装配组件，安装十分方便，包的外侧有方便放置工具的松紧带环，内测有收纳袋（独立储物袋），可以储存物品。
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	锚固装备套装
	★1、技术性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的相关行业要求；
★2、由下降器、分力板、机械抓结、扁带环、临时岩石锚点制作套件、钢缆锚点和钢钎等组成；
★3、分力板：铝合金锚固点,孔径：19±1mm，12孔分力板4个，适合用于救援时设置锚点；孔洞数量≥8；断裂负荷≥45kN；重量≤300g；具有永久性标志及产品数据标识；
▲4、机械抓结4个：超轻滑轮/抓绳器，设计用于绳索上升、救援和自救等情况下作用；移动侧板用于安装绳索或扁带； 弹簧凸轮可用于上升；滑动锁可以使其成为滑轮；适合洞穴救援； 可以提拉轻物体；可以在潮湿或泥泞的绳索上工作；可以在扁带或绳上调节位置；重量：≤400g，断裂负荷：≥22kN，适用绳索直径：8-13mm，适用扁带宽度：10-16mm；提供使用说明书（中文）、产品合格证；
▲5、扁带环：聚酰胺或同等材质；长度：60、80、120、150、180、240cm各4根；宽度：≥10mm；厚度：≥2mm；断裂极限≥22kN；重量≤30g；具有永久性标志及产品数据标识；
6、临时岩石锚点制作套件：便携电锤，最大击破效能：400CM/分钟；充电锂电池电锤，电压：≥20V，电池容量：≥5.2Ah；钻头直径与所配备的挂片、膨胀钉相匹配；锂电驱动，除了钻孔外，还有锤击功能；挂片（含膨胀钉）：一套含 50 个挂片和 50 个膨胀钉；挂片为可多方向受力挂片，316不锈钢材质；直径 10mm，最小断裂强度 15kN；膨胀钉为不锈钢材质，尺寸规格 10×90mm，用于所有类型的和硬度的岩石，钻孔直径 10mm，钻孔深度 95mm；符合认证：EN 795 A1, EN959；
7、钢缆锚点：材质为不锈钢、铝、聚氯⼄烯，产品结构为：不锈钢钢缆绳、铝制套环、透明防磨套管；⻓度：≥80mm；纲缆直径：7mm；最⼩断裂强度（MBS）：≥25kN；重量：≤350g；
8、钢钎：采用高强度钢材制成；长度：≥0.75m，重量：≤3kg；具有永久性标志及产品数据标识；
9、下降器：从下降状态可以立即切换到上升状态，无须转移负荷；内置单向滑轮，採用大直径的密封滚珠轴承；用于10.5-11.5毫米直径绳索；可以在不用手柄时自动锁住绳索；一旦锁住，不需触动手柄即可收绳；工作负荷≥250kg；重量≤1.5kg。
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	多功能省力系统
	★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2、具有紧凑的高效双向双滑轮组，拥有4:1或5:1、或拥有6:1或7:1的机械省力系统；
3、组成部分：内置滑轮组和绳索系统；
4、重量：≤400g；
5、工作承重：≥120kg；
6、最大承重：≥30kN；
7、最大绳子直径：≥6mm；
8、最大提升高度：≥100cm；
9、提供中文使用说明书。

	14
	滑轮套装
	★1、符合《消防用防坠落装备》XF494-2023 标准；
2、组成：包含小滑轮1个、单滑轮1个、双滑轮1个、单向滑轮1个；
3、小滑轮：
★（1）材质：铝合金；
（2）适用绳索直径：7-11mm；
▲（3）工作效率：≥94%；
（4）重量：≤120g；
★（5）极限负荷：≥22kN；
★（6）最大工作负荷：≥5kN；
（7）滑轮直径：1.5-3cm；
（8）具有永久性标志及产品数据标识；
4、单滑轮：
★（1）材质：铝合金；
（2）适用绳索直径：8mm—13mm 
▲（3）工作效率：≥94%；
（4）重量：≤85g； 
★（5）极限负荷：≥25kN；
★（6）最大工作负荷：≥5kN；
（7）滑轮直径：2.5-5cm；
（8）具有永久性标志及产品数据标识；
5、单向滑轮：
★（1）材质：铝合金；
（2）适用绳索直径：8mm—13mm ；
（3）重量：≤200g； 
▲（4）工作效率≥94%；
★（5）极限负荷：≥15kN；
★（6）最大工作负荷：≥5kN；
★（7）单向制停状态最大工作负荷：≥2.5kN；
★（8）单向制停状态极限负荷：≥7.5kN；
（9）滑轮直径：2.5-5cm；
（10）具有永久性标志及产品数据标识；
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	挂钩套装
	1、O型环自锁2个、丝口锁2个：
★（1）符合《消防用防坠落装备》XF494-2023 标准；
▲（2）主要功能用途：适合设置保护系统，连接滑轮等；
▲（3）主要技术要求：最大拉力：纵向拉力：≥30kN，横向拉力：≥8kN，开门拉力：≥10kN；锁门开口尺寸：≥20mm；
▲（4）其他要求：材质为7075铝合金锻造；
2、D型环自锁2个、丝口锁2个：
★（1）符合《消防用防坠落装备》XF494-2023 标准；
▲（2）主要功能用途：适合消防、救援、攀登和高空作业；
▲（3）主要技术要求：最大拉力：纵向≥45kN，横向≥10kN，开门≥14kN，重量≤230g；
3、O型自动锁扣2个、丝口锁2个：
★（1）符合《消防用防坠落装备》XF494-2023 标准；                 
▲（2）主要功能：配有防翻转杆，上锁套筒带有粗糙纹理便于打开锁门，防翻转杆能保持锁扣在正确的位置，锁鼻能防止钩挂，轻松扣取东西；
▲（3）技术要求：主轴强度：横轴强度≥25kN：开门主轴强度≥8kN：开门宽度≥7kN；
★（4）其他要求：铝合⾦材质；
4、梨形自动锁扣2个、丝口锁2个
★（1）符合《消防用防坠落装备》XF494-2023 标准；                         
▲（2）主要功能：用于登山攀岩拓展，特殊形状更适用于一些特殊场景；
▲（3）技术要求：纵向拉力≥23kN  横向拉力≥8kN，重量≤100g；
★（4）其他要求：材质：高强度合金。
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	下降器
	★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准；                                                                                                               
2、主要功能：沿固定绳索进行可控式下降。
3、材质：铝合金或不锈钢；
4、适合绳索直径：9-12mm；
5、下降最大速度：≥2m/s；
6、最大工作负荷：≥200kg；
7、重量：≤450g。
▲8、提供中文使用说明书。
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