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投标人风险提示

根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，投标人在投标、合同签订、履约等政府采购环节应秉承诚实信用原则，实事求是，依法依规。山西省消防救援总队及采购代理机构对投标人的下列违法行为依法追究法律责任：
1、 投标人提供虚假材料或虚假响应的，将依法没收投标保证金，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。验收时，如验收不合格，将通知整改，复验后仍不合格的，视为虚假响应。
2、 中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的，将依法没收投标保证金，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、 中标人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，将按照合同约定追究违约责任，并视情况扣除履约保证金。
4、 中标人应当依照 《山西省消防救援总队灭火救援装备验收规程(试行)》“第三章 验收方式及内容”的规定，自中标通知书发出后，携带样品或技术方案会同甲方开展技术方案会审或样品验收，在签订采购合同前完成。
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项目概况：
山西省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”消防装备项目（第三批次）的潜在投标人应在现场或网上邮箱获取招标文件，并于2024年7月17日08点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：中财采A-2024-01
项目名称：山西省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”消防装备项目（第三批次）
预算金额：5718.00万元（人民币）
最高限价：5300.48万元（人民币）
（1） 采购需求：
	包号
	采购内容
	数量
	单位
	预算
单价
(万元）
	最高限价单价
（万元）
	预算
总价
（万元）
	最高限价总价
（万元）
	每包预算总价
（万元）
	每包最高限价总价
（万元）
	备注

	17
	盥洗车
	2
	辆
	135.000
	130.000
	270.000
	260.0000
	270.000
	260.0000
	

	18
	被服洗涤车
	2
	辆
	139.500
	130.000
	279.000
	260.0000
	279.000
	260.0000
	

	19
	运兵车
	4
	辆
	60.000
	57.000
	240.000
	228.0000
	240.000
	228.0000
	

	20
	装备维修车
	4
	辆
	120.000
	120.000
	480.000
	480.0000
	480.000
	480.0000
	

	21
	水质净化车
	2
	辆
	118.000
	118.000
	236.000
	236.0000
	236.000
	236.0000
	

	22
	潜水救援车
	3
	辆
	247.000
	237.000
	741.000
	711.0000
	741.000
	711.0000
	

	23
	大型排涝车A
	1
	辆
	200.000
	200.000
	200.000
	200.0000
	200.000
	200.0000
	

	24
	大型排涝车B
	2
	辆
	240.000
	220.000
	480.000
	440.0000
	480.000
	440.0000
	

	25
	泡沫输转消防车
	1
	辆
	272.000
	272.000
	272.000
	272.0000
	272.000
	272.0000
	

	26
	前突皮卡车
（含器材汽油版）
	10
	辆
	30.000
	24.760
	300.000
	247.6000
	1290.000
	1147.4000
	模块A

	
	
	●19
	辆
	30.000
	28.200
	570.000
	535.8000
	
	
	模块B

	
	
	14
	辆
	30.000
	26.000
	420.000
	364.0000
	
	
	模块C

	27
	前突皮卡车
（含器材柴油版）
	●33
	辆
	30.000
	25.760
	990.000
	850.0800
	1230.000
	1066.0800
	模块A

	
	
	8
	辆
	30.000
	27.000
	240.000
	216.0000
	
	
	模块C



注：本项目中标注“●”为核心产品。
（2）范围包括：车辆的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体投标范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
（3）采购内容中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
（4）交货地点：山西省消防救援总队训练与战勤保障支队。
（5）具体技术参数详情见“第四部分 商务、技术要求”。
合同履行期限：合同签订之日起150日历天交货（如遇特殊情况，不能如期交货，供货方提前书面说明情况，经采购人同意后，双方另行约定交货日期）；
本项目（不接受）联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目中同一合同项下的政府采购活动；
5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。
三、获取招标文件
时间：2024年 6 月 24 日至2024年 6 月 28 日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
方式：现场获取或网上邮箱获取
现场获取地点：现场获取地点（山西综改示范区太原唐槐园区大昌南路12号A3栋301三层财务室311室）
网上获取邮箱：zxc_ywb@163.com
售价：￥500.00元，本公告包含的招标文件售价总和。
采购代理机构账户信息：
收款单位：山西中兴财项目管理有限公司
地  址：太原市山西转型综合改革示范区唐槐产业园大昌南路12号A301栋
开户行：中国建设银行太原人民南路支行
账  号：14050182553800000396
行  号：105161005243
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]提交投标文件截止时间：2024年 7月 17 日8点30分（北京时间）
开标时间：2024年 7月 17 日8点30分（北京时间）
地    点：山西综改示范区唐槐园区大昌南路12号山西安泰信科技产业园A301栋一层会议室（山西安泰信科技产业园北门往东50米）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
获取招标文件方式：
方式一：现场获取
投标人获取招标文件须携带加盖公章的以下资料一套：
1.单位委托书或介绍信原件及承办人身份证复印件；
2.投标人基本信息表（见招标公告附件）。
方式二：网上邮箱获取
1.报送邮箱：zxc_ywb@163.com
2.上传内容：
（1）邮件主题填写：项目编号、包号和公司全称（例如：项目编号+包号+公司全称）。
（2）添加附件上传：
a.单位委托书或介绍信原件及承办人身份证复印件；
b.投标人基本信息表（见招标公告附件）。
3.上传要求：将上传的资料原件盖章后扫描发送至指定邮箱。
4.上传格式：必须为pdf格式，勿压缩提供。
备注：
（1）邮件发送时间请严格按照公告要求的报送时间范围内报送，否则，将不予受理。获取文件的时间以收到邮件的时间为准，错过时间按“无效”邮件处理。
（2）未按上述要求提供或所提供相关信息资料有误而带来的一切后果自负。
（3）未按上述方式及要求获取招标文件的投标人，其递交的投标文件将被作为无效投标处理。
（4）如同一邮箱发送不同投标人的获取材料，该邮箱发送的所有投标人的获取材料均无效。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：山西省消防救援总队
地    址：山西省太原市迎泽区桃园南路59号
联系方式：白先生 0351-3135119
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc26058][bookmark: _Toc4503][bookmark: _Toc15516]名    称：山西中兴财项目管理有限公司
地    址：山西综改示范区唐槐园区大昌南路12号山西安泰信科技产业园A301栋（山西安泰信科技产业园北门往东50米）
3.联系方式：0351-8212172.
项目联系方式
联 系 人：辛广、连雪琨、高婧、高宇佳、杨文举
电    话：0351-8212172.
(技术参数详见附件）
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[bookmark: _Toc30960][bookmark: _Toc23512]一、总则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招标活动的全过程。
2.定义
2.1“货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。
2.2“服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由投标人承担的其他义务。
2.3“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。
2.4“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。
3.合格投标人的条件
3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。
3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的投标人。
3.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件。
3.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；评审得分相同的，由评标委员会按照优先低价原则，选择报价较低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；评审得分相同且报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
如项目为非单一产品采购项目，货物需求及相关技术要求注明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前款规定处理。
本项目中标注“●”为核心产品。
3.5兼投不兼中（无）
为保证项目的服务质量，充分调动投标人做好项目的积极性，争先比优，同一投标人可以参与多个包的投标，但只能中标本项目中的一个包。同一投标人同时在不同的包综合得分排名第一，按照包号顺序由小到大中标1个包，之后包的中标人确定为该包综合得分排名第二的投标人，以此类推。
例：同一投标人同时在第1包和第2包中综合得分均排名第一，该投标人不参加第2包的中标候选人排序。如果第2包参与排序的投标人数量不足3家，按废标处理。
3.6投标人获取招标文件时应进行登记，并提供有效联系方式。
3.7如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按招标文件提供的格式填写)。
3.8投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
4.投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc30350][bookmark: _Toc11470]二、招标文件
5.招标文件的构成
5.1招标文件由下列六部分内容组成：
第一部分 投标邀请；
第二部分 投标人须知；
第三部分 评标标准和评分方法；
第四部分 商务、技术要求；
第五部分 合同原则；
第六部分 投标文件格式。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6.招标文件的澄清和修改
6.1对澄清的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要澄清、修改或进行其它答复的，将以澄清、补充或补遗文件的方式进行（给予答复的澄清、补充或补遗文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源），采购人或采购代理机构将在中国政府采购网发布，请潜在投标人注意查看网站。
6.2采购代理机构（或采购人）对已发出的招标文件澄清、修改
采购代理机构（或采购人）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构（或采购人）应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构（或采购人）应当顺延提交投标文件的截止时间。采购代理机构（或采购人）将在“中国政府采购网”发布变更（延期）公告。
6.3采购代理机构（或采购人)澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。
6.4采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。
6.5采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构（或采购人)将向所有已登记并领取了招标文件的潜在投标人发出通知。
[bookmark: _Toc29193][bookmark: _Toc10103]三、投标文件
7.投标文件的语言和计量单位
7.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
7.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。
原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
8.投标文件的组成及相关要求
8.1投标文件分为资格证明部分、商务部分和技术部分。投标文件所有内容须装订为一册，每包单独成册，正本一份、副本六份，电子版（电子文档内容应与公开投标文件正本一致，U盘存储（word版）U盘标明公司名称，包号）一份）。
资格证明部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
商务部分指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
技术部分指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。
本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格证明、商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。
8.2投标文件要求内容及编排顺序
（1）资格证明部分：
*有效的营业执照/事业单位法人证书/自然人身份证明或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件须加盖投标人公章）。
*供应商信用承诺书（见‘投标文件格式’）。
*投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”名单、“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（此项无需投标人提供，以采购代理机构于投标截止日在上述网站查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录）。
*投标保证金凭证、银行开户许可证或基本存款账户信息（复印件须加盖投标人公章）。
*承诺书（见‘投标文件格式’）。
投标人认为需要提供的其他资格证明文件。
（2）商务部分:
*投标函(见‘投标文件格式’)；
*法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；
*法定代表人授权委托书 (见‘投标文件格式’)；
*商务规范偏离表(见‘投标文件格式’)；
同类项目案例及相关证明资料(复印件须加盖投标人公章)；
投标人企业简况；
投标人认为需要提供的其他商务材料。
（3）技术部分：
*开标一览表(见‘投标文件格式’)；
*分项报价表(见‘投标文件格式’)；
*投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述；
*投标货物技术规范偏离表(见‘投标文件格式’)；
*关键、重要技术要求和加分项技术要求响应表(见‘投标文件格式’)；
技术方案；
质量控制；
售后服务；
实施进度；
巡检服务；
同投标货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料；
投标货物配件、耗材、选配件、工具、备件清单；
投标人认为需要提供的其他技术材料。
8.3投标文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，双面打印、统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均建议与投标文件正文一起逐页编排页码），由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订应当采用胶订形式，要求编排页码。
为方便评标，技术文件中的各项表格按照招标文件第六部分格式要求制作。
8.4投标保证金
（1） 投标人须在开标前提交人民币作为投标保证金：
	包号
	   保证金（元）
	备注

	17
	26000
	

	18
	26000
	

	19
	22800
	

	20
	48000
	

	21
	23600
	

	22
	70000
	

	23
	20000
	

	24
	44000
	

	25
	27200
	

	26
	110000
	

	27
	100000
	



（2）投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由投标人开出（付款行为对公账户）；采用网银转账的，由投标人通过基本账户网上银行转出；采用汇票、本票提交的，须从投标人的基本账户银行开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出。
投标保证金须采用非现金方式交纳，收款账户如下：
收款单位：山西中兴财项目管理有限公司
地  址：太原市山西转型综合改革示范区唐槐产业园大昌南路12号A301栋
开户行：中国建设银行太原人民南路支行
账  号：14050182553800000396
行  号：105161005243
（3）投标人应按照对应包号保证金金额分别打款，递交投标保证金时应在票据备注栏中标注项目编号或项目名称、包号。
（4）未按规定时间、规定方式、规定数额提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
（5）中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
8.5投标报价
（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的单价和总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及安装调试、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
（2）投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
（3）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
（4）投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。
（5）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。
（6）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
（7）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。
（8）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。
9.投标内容填写说明
9.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
9.2投标人完全照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期（1小时）进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
如投标人认为其有可能出现上述情况，且认为1小时规定时间准备资料仓促，可提前准备书面解释或相关证明材料。
9.3投标文件应严格按照招标文件第二部分8.2条要求和第六部分的格式要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
9.4开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
9.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
10.投标文件的有效期
本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
11.投标文件的签署及规定
11.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
11.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
11.3投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本和副本封面下方要求的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人名章。投标文件正本内容应逐页加盖投标单位公章。
11.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。
11.5投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。
（1）投标人应保证投标文件副本与正本内容严格一致，投标文件副本可由正本复印而成；
（2）投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字或盖章，否则按投标无效处理。
11.6投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖章。
11.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
[bookmark: _Toc6541][bookmark: _Toc8644]四、投标文件的递交
12.投标文件的密封及标记
12.1投标文件应按以下方法装袋密封：
投标人须将投标文件所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封提交，开标一览表单独密封，单独递交。密封皮上写明项目编号、项目名称、包号、投标人全称（加盖公章），并注明“开标时启封”字样。
12.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构可以拒收未按照要求密封及加写标记的投标文件。
开标时，投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，当众拆封。
13.投标截止时间
投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构（或采购人)拒绝接收。
14.投标文件的补充、修改和撤回
14.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构（或采购人)签字确认，否则无效。
14.2投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达采购代理机构（或采购人)，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号、包号)”和“开标时启封”字样。
14.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
[bookmark: _Toc28282][bookmark: _Toc23821]五、开标
15.开标及其有关事项
15.1采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。
15.2投标人参加开标的代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。
15.3开标时由投标人代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后由主持人拆封唱标。
15.4唱标时，采购代理机构（或采购人）将当众宣读投标人名称、投报价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
15.5采购代理机构（或采购人）将做唱标记录并在开标后要求法定代表人或授权投标人代表签字确认。
[bookmark: _Toc27991][bookmark: _Toc17782]六、资格性审查
16.1公开招标采购项目开标仪式结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。由采购人进行资格审查的，采购人出具审查意见并由采购人资格审查工作人员签字确认；由采购代理机构进行资格审查的，采购代理机构出具审查意见，由采购代理机构资格审查工作人员签字。
16.2资格性审查包括以下内容：
A、本文件“投标人须知”第8条“投标文件的组成及相关要求”资格证明部分中，带*项要求的资格证明文件是否完整、有效，若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
B、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标人开标截止时间前的信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将导致其不具备投标资格，予以书面记录，并打印留存查询网页。
[bookmark: _Toc6073][bookmark: _Toc13040]七、评标程序和要求
17.组建评标委员会
17.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由七人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。
17.2采购代理机构（或采购人）就招标文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加评标。
18.符合性审核
18.1开标后，评标委员会将审查通过资格性审查的各投标人投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证投标保证金。
18.2审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。
（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：
A、商务、技术部分文件中带*项不全或无效的；
B、投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；
C、投标有效期不足的；
D、投标货物性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；
E、未按照招标文件规定报价的；
F、不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
G、投标文件附有采购人不能接受的条件；
H、不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
I、投标报价超过最高限价的；
（3）重大偏离不允许在开标后修正。
（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
18.3审核中，对明显的文字、内容和计算错误按下述原则处理：
（1）如果正本与副本不一致，以正本为准；开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准；如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述1-4条规定的顺序修正。修正后的报价应当要求投标人采用书面形式并加盖公章或者由法定代表人或其授权代表签字确认，经确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
18.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
19.投标的澄清
19.1评标委员会应当要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式。
19.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
19.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理或者报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务的质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人限期进行书面解释，必要时提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限（1小时）内未做出解释或做出的解释不合理或不能提供证明材料或提供的证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
如投标人认为其报价有可能出现上述情况，且认为1小时规定时间准备资料仓促，可提前准备书面解释和相关证明材料。
20.详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。
21.确定中标人
评标委员会根据详细评审的结果确定中标人。
22.评标过程保密
开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。
23.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
24.采购项目废标
24.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的投标人不足3家的；
（2）报价等于或低于项目最高限价的投标人不足3家的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
24.2废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。
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25.中标通知
25.1中标人确定后,采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
25.2采购代理机构（或采购人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
25.3中标通知书是合同的组成部分。
26.代理服务费
本次招标由采购代理机构向中标人收取代理服务费，收取标准以每包中标金额为基准，采用差额累进法计算，100万以内按1.5%收取，100万以上不足500万部分，按照1.1%收取，500万以上不足1000万部分，按照0.8%收取，1000万以上不足5000万按照0.5%分别收取，折扣率为80%，请投标人在测算报价时充分考虑这一因素。
27.签订合同
27.1采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书；采购人在中标通知书发出30日内与中标供应商签订采购合同。
27.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
27.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
27.4中标人一旦中标，未经采购代理机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。
27.5违反27.1条、27.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
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28.保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
29.披露
29.1采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
29.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时，国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
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30.投标人有权就招标事宜提出询问、质疑和投诉。
30.1投标人对招标文件条款或商务、技术要求有异议的，应当在开启前通过澄清或修改程序提出。
30.2投标人对采购文件在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.3投标人认为招标文件、招标过程、中标或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
30.4潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
30.5质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。
30.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：
30.6.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.6.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；
30.6.3具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
30.6.4事实依据；
30.6.5必要的法律依据；
30.6.6提出质疑的日期；
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.7质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。
30.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：
30.8.1未在有效期限内提出质疑的；
30.8.2质疑未以书面形式提出的；
30.8.3所提交材料未明示属于质疑材料的；
30.8.4质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；
30.8.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
30.8.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；
30.8.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。
30.8.8其它不符合受理条件的情形。
30.9采购代理机构不得拒收质疑投标人在有效质疑期内发出的质疑函，应当在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
30.10投标人对招标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。
30.11质疑答复应当包含以下内容：
质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法诉讼的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
30.12采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立或者可能影响中标结果的，按照以下情况处理：
30.12.1对招标文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。
30.12.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定投标人的，应当另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。
质疑答复导致中标结果改变的，山西省消防救援总队应当将有关资料书面报告相关部门。
30.13质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门投诉。
30.14接受质疑的联系方式：
联系单位：山西省消防救援总队
单位地址：山西省太原市迎泽区桃园南路59号
联系人：白先生
联系电话：0351-3135119
30.15接受投诉的联系方式：
本级财政部门：财政部
地址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室、8403室
受理电话：010-68513070、010-68519967
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31.发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
（2）在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；
（3）中标后，中标人未按本招标文件规定与采购人签订合同的；
（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
（5）中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。
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32.依据政府采购政策因素的相关规定，如果投标单位所提供的货物、服务、工程满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。
32.1 采购人拟采购产品为“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴”属于节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的，为政府强制采购产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理；
采购人拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的产品（未以“★”标注的），投标人如提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，根据本招标文件评分标准，给予加分处理。
32.2 采购人拟采购产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围中的，为优先采购的产品，投标人如提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，根据本招标文件评分标准，给予加分处理。
32.3本项目所采购产品中如涉及操作系统或软件，必须预装正版操作系统或软件，否则投标无效。
32.4采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，投标人须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。
32.5小型和微型企业的评审要求
依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，供应商提供的货物由小型或微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，并按规定提交符合要求的《中小企业声明函》的，评标委员会对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：
（1）投标人按规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，应对声明的真实性负责。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》有关条款处理，并记入投标人诚信档案。
（2）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（3）供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）本项目各包采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为：工业。
32.6支持残疾人福利单位评审要求
依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：符合条件的残疾人福利性单位在本项目采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》有关条款处理，并记入投标人诚信档案。
32.7支持监狱企业发展评审要求
依据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

特别说明：
1.如果本项目采购包不专门面向中小企业采购（或不专门面向小微企业采购），若供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，享受“十二、政策性因素”所述价格评审优惠政策。
2.供应商享受了小微企业价格评审优惠政策，同时是监狱企业或残疾人福利性单位，其价格评审优惠政策不再重复享受。
3.格式见招标文件第六部分。
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[bookmark: _Toc14196]第三部分 评标标准和评标方法

[bookmark: _Toc175644027][bookmark: _Toc175644030]一、评标原则
评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：
投标报价及折扣，包括运费和保险（货物从出厂地／到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路／公路等交通部门、保险公司或其它官方机构发布的计算标准进行计算）等费用；
货物的性能和投标方案的合理性；
货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；
付款条件；
交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在招标文件规定的时间范围内交货，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；
售后服务和备件供应（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；
经营信誉；
投标人提供的其它内容和条件。
[bookmark: _Toc175644028]二、评标方法
本次评标采用综合评分法。综合评分因素的主要因素为价格、技术、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。
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[bookmark: _Toc25105]包17“盥洗车”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“盥洗车或厕所车或移动卫生间”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（3项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计12项，合计24分，有1项不满足的扣2分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计22分，有1项不满足的扣1分，超过22项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc2599]包18“被服洗涤车”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22.5分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“  被服洗涤车类      ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2.5分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1.5分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（45.5分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（1 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得45.5分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计17项，合计25.5分，有1项不满足的扣1.5分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计20分，有1项不满足的扣1分，超过20项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc22993]包19“运兵车”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22.5分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“ 运兵车类或大型客车类 ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2.5分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1.5分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（45.5分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（ 2 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得45.5分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计8项，合计20分，有1项不满足的扣2.5分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计25.5分，有1项不满足的扣1.5分，超过17项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc5120]包20“装备维修车”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“ 装备维修车类 ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（3 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计12项，合计24分，有1项不满足的扣2分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计22分，有1项不满足的扣1分，超过22项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc10012]包21“水质净化车”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“ 水质净化车类 ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（2 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计14项，合计21分，有1项不满足的扣1.5分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计25分，有1项不满足的扣1分，超过25项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc12608]包22“潜水救援车”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“  潜水救援车类 ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（ 2 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计24项，合计24分，有1项不满足的扣1分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计22分，有1项不满足的扣0.5分，超过44项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc28440]包23“大型排涝车A”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“ 大型排涝车类  ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（1 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计16项，合计24分，有1项不满足的扣1.5分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计22分，有1项不满足的扣1分，超过22项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。






[bookmark: _Toc27833]包24“大型排涝车B”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“  大型排涝车类  ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（ 1 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计10项，合计20分，有1项不满足的扣2分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计26分，有1项不满足的扣1分，超过26项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc10891]包25“泡沫输转消防车”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“ 泡沫输转消防车类或供液类  ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（ 3 项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得36分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计11项，合计22分，有1项不满足的扣2分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计14分，有1项不满足的扣1分，超过14项不满足，得0分。
1.3加分项：
以下技术要求优于招标文件要求进行加分，加分合计10分，加分项如下：
①底盘：选用进口或国产通用二类底盘；选用进口底盘加10分；
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。




[bookmark: _Toc30823]包26“前突皮卡车（含器材汽油版）”评标标准和评标方法
	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“ 皮卡车类”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（14项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计10项，合计20分，有1项不满足的扣2分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计26分，有1项不满足的扣0.5分，超过52项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。
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	一、商务部分（22分）

	1.投标人业绩（2分）
1.1评分条件
1.1.1业绩是以投标人提供的自身合同为准，即合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如投标人名称发生变更，必须提供相关证明文件。要求必须是与最终用户签订的合同。
1.1.2业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。
1.1.3一个完整的业绩证明资料至少包含：合同首页、金额所在页、供货明细单、签字盖章页、结算凭证（可提供部分发票或银行付款记录）等。
1.1.4供应商所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分。
1.1.5同类型业绩指供货明细单中包含“ 皮卡车类 ”。
1.2评分标准
提供1份同类型业绩及相关证明材料复印件或扫描件得0.5分，最高得2分。

	2.技术方案（9分）
2.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制技术服务方案，技术方案包含但不限于以下内容：
1　 车辆设计方案（包含车辆整体设计、技术优势等）
2　 车辆整体设计的适用性（包含重要部件兼容性分析、产品整体可靠性分析等）
3　 车辆底盘的选配方案（包含车辆底盘的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
4　 关键部件选配方案（包含关键部件的适配、性能，如何更好满足特殊环境下的使用要求等）
5　 车辆设计图纸（包含从正上方、正前方、正后方、侧方详细展示产品，附带设计图纸或三视图等）
6　 生产工艺、装配流程（包含生产工艺、生产设备、制造技术、装配等）
2.2打分标准：
技术方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述2.1条款中①②③④⑤⑥条所述括号中的要求）。
注：
“内容存在缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。
“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	3.质量控制（4分）
3.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量控制方案，质量控制方案包含但不限于以下内容：
1　 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分）
2　 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料、法、环和资源条件的控制）
3　 事中质量控制（包含生产过程质量控制、设备监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等）
4　 事后控制（包含整车检验控制、整车质量评定、整车质量文件审核与建档、回访保修等）
3.2打分标准：
质量控制方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述3.1条款中①②③④条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述3.1条款中①②③④条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	4.售后服务（3分）
4.1投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制售后服务方案，售后服务方案包含但不限于以下内容：
1　 配送、验收、安装调试方案（包含配送、保险、车辆移交、安装调试服务、有关车辆使用等方面的技术指导、售后服务团队等）
2　 易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护、定期保养、定期电话回访或上门回访、车辆零部件三包范围等）
3　 培训方案（包含团队人员、针对性的培训课程、课时、重点、目的、培训时间等）
4.2打分标准：
售后服务方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述4.1条款中①②③条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述4.1条款中①②③条所述括号中的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	5.实施进度（2分）
5.1根据招标文件中明确的交货时间，投标人编写实施进度计划，包含但不限于以下内容：①整体部署、②关键工作节点、特殊情况下压缩工作时间的预案等内容。
5.2打分标准：
实施进度中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述5.1条款中①②条内容）。内容存在偏差扣0.5分（其中“内容”指上述5.1条款中①②条所述的要求）。
注：“内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致。

	6.巡检服务（2分）
6.1投标人承诺质保期内提供每年不少于1次巡检服务得1分（须提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟），未承诺不得分。
6.2投标人投标文件中提供由货物最终用户出具的巡检服务证明；每提供1份巡检服务证明材料复印件或扫描件得0.5分，满分1分，未提供或证明材料无效不得分。
注：巡检服务证明出具时间为2021年1月1日至投标截止时间。

	二、技术部分（46分）

	1.技术响应
1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。（12项）
1.2扣分项：
技术要求完全满足或优于招标文件要求得46分。
1.2.1标注“▲”的为重要技术要求，重要技术要求共计10项，合计20分，有1项不满足的扣2分。
1.2.2未标注“★”和“▲”的技术要求合计26分，有1项不满足的扣0.5分，超过52项不满足，得0分。
1.3加分项：无。
注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

	三、政策因素（2分）

	1.节能产品（1分）
投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，每提供一项节能产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。

	2.环境标志产品（1分）
投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每提供一项环境标志产品证明材料得0.2分，最高得1分。
注：证明材料指所投货物有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件。

	四、价格分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100
1.未实质性响应招标文件的投标人投标报价不参与报价得分的计算。
2.若本包专门面向小微企业采购，价格打分时不考虑价格评审优惠政策。
3.若本包不专门面向小微企业采购，价格打分时考虑价格评审优惠政策。
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注：以下商务条款均为实质性条款，如不满足按投标无效处理。
一、设备发运
1．交货承诺
1.1交货日期：
合同履行期限：合同签订之日起150日历天交货（如遇特殊情况，不能如期交货，供货方提前书面说明情况，经采购人同意后，双方另行约定交货日期）。
1.2交货地点：合同约定。
1.3投标人应在投标文件中提交保证按期交货的承诺和措施。
2.设备发运时间及要求
2.1中标人负责将设备运抵货物需求表所指定地点，一切运输事项由中标人负责。
2.2中标人须在发货前24小时通知采购人，以便及时安排人员进行接收。中标人要将货物送达指定地点并负责卸货。
二、售后服务
1.投标文件中应提供完整的售后服务方案。
内容包括售后服务机构、人员配备、培训、本地化服务措施、质保期、备品备件及易损件、故障响应及解决时间、定期巡检、经费保障、优惠条件等。
2.售后服务要求：
2.1质保期：上装质保期为验收合格后五年（底盘、具体配件质保期按照原厂质保期执行），质保期内提供免费服务。
上述所有产品质保期的起算时点均为验收合格之日起算。
2.2修复时间：质保期内即时响应（包括电话响应）；质保期内7*24电话即时响应；24小时内到达现场（如电话响应无法解决）。
三、履约保证金
采购合同签订后，十五个工作日内，乙方应当按照甲方的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总金额的5%作为履约保证金。
四、货款支付
采购合同签订后，凭供应商等额有效收据，支付合同金额的30%作为预付款；项目交付后，凭供应商等额有效收据，支付合同金额的40%；验收合格并经结算审计后，凭供应商合同全额发票，支付至审计后总金额的100%。
五、其他要求
1.投标货物参数如有国家最新标准，按最新标准执行。
2.投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。
3.投标人须在投标文件中提交所投车辆中华人民共和国工业和信息化部颁布《道路机动车辆生产企业及产品公告》所在批次首页和所投车辆所在页的复印件，标明所投车辆位置；如未取得所投车辆公告的，须承诺交货时提供该车型的中华人民共和国工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（提交承诺函，格式自拟）。
6、 验收内容详见附件，附件内容须全部进行承诺响应。


附件：
山西省消防救援总队灭火救援装备验收规程
(试行)
第一章　总 则
第一条  为规范全省消防救援队伍灭火救援装备采购工作中的验收环节，确保装备采购质量，按照《消防救援局关于加强灭火救援装备采购管理工作的通知》《消防救援队伍政府采购管理暂行办法》《政府采购需求管理办法》《消防救援队伍消防装备器材采购管理监督八项措施》等要求，结合我省消防救援队伍实际，制定本规程。
第二条  本规程所称灭火救援装备（以下简称装备）,是指消防救援队伍用于执勤训练、灭火救援、战勤保障等任务的消防车辆、消防船艇、消防飞行器、消防员防护装备、灭火救援器材、通信器材、药剂及其它专用装备与附属设施、设备。
第三条  装备验收是指采购人依据采购档案（含招标文件、投标文件、采购合同、封样样品、投标人所做的其他承诺等，下同）对交付的装备数量、规格型号、检测报告或产品认证、质量性能等进行检验、核实和评估，以确认其提供的装备是否符合采购合同约定的标准和要求。
第四条  装备验收工作应当遵循“集采集验、客观公正”的原则，严格执行相关法律、法规和合同条款，切实维护保障队伍合法权益。
第五条 集采装备验收工作在总队灭火救援装备集中采购工作领导小组领导下工作，由总队后勤装备处牵头，会同作战训练处、信息通信处、采购办、训练与战勤保障支队及相关部门和各需求单位共同组织实施。自采装备验收工作由各支队参考本规程自行组织实施。技术复杂、专业性强的装备采购项目（品类），经采购领导小组审批后可委托国家认可的质量检测机构或专业技术人员进行验收。
第六条 装备验收组（第三方机构除外）由战训、信通、装备管理干部、执勤消防站指战员、装备质检员、装备维护员（特种消防车驾驶员）或相关专家等5人以上单数（含5人，至少有1名装备质检员，可按照项目规模酌情增加人数和比例）组成，宜有熟悉采购需求和技术要求的人员参加，可结合验收品目分成多个小组。采购人代表、评审专家以及政府采购回避制度规定的与供应商有利害关系的人员，不得作为验收组组成人员参与验收。
第七条 职责分工
（一）装备验收工作组职责
1．拟定装备验收方案，组织验收前业务培训；
2．组织督促验收组成员认真履行职责，严格按照规定开展验收工作；
3．监督供应厂商履约进度，及时按照节点开展验收工作；
4．督促供应商做好灭火救援装备接装培训；
5．填报汇总验收资料，反馈验收情况；
6．后勤装备处负责人为第一责任人。
（二）装备验收组成员职责
1．根据采购档案结合实战需求，与各采购单位或使用单位共同对灭火救援车辆技术方案（样车）的主要部件、乘员室空间、器材厢设置以及灭火救援装备及其它装备物资样品的外观、结构组成、功能设置等提出优化或整改建议；
2．根据采购合同，对车辆整车型号、底盘规格及泵炮、吊臂、绞盘等核心部件进行核对，对车辆检测报告、工信部公告、中文技术档案、中文操作说明、培训视频等技术资料进行核对，对随车器材、维修配件的数量、规格、质保期等进行核对；
3．根据采购合同，对防护装备、灭火救援器材及其它装备物资的品牌、型号、产地、数量、质保期、技术资料及相关配件等进行核对；
4．与各采购单位或使用单位共同对灭火救援装备的主要性能、功能进行实装测试；
5．涉及信通类装备由后勤装备处牵头，信息通信处及相关单位具体组织验收，方法步骤按照本规程执行；
6．各组长为本验收组第一责任人。
（三）采购办职责：
1．负责提供中标供应商投标文件、合同、中标通知书等验收所需采购档案、资料；
2．配合做好灭火救援装备验收工作；
3．采购办负责人为第一责任人。
（四）训练与战勤保障支队人员职责：
1．负责封存保管防护装备和其它灭火救援器材物资样品；
2．负责接收、清点、保管、核对新购灭火救援装备，每周五向后勤装备处反馈一次集采装备到货情况；
3．负责按照有关通知要求对新购含有水力系统消防车辆开展水力性能测试，并将测试结果及时反馈装备验收组；
4．按照验收工作组通知，及时发放验收合格装备，填报确认验收单据；
5．支队主官为第一责任人。
（五）需求单位职责：
1．按照验收方案，调派战训、信通、装备管理干部，执勤消防站指战员，装备质量检验员，装备维护员（特种消防车驾驶员）等人员参加验收工作；
2．根据一线灭火救援任务需求，对新购灭火救援装备提出合理的整（修）改意见和建议；
3．合理安排人员参加消防车水力性能测试和灭火救援装备接装培训，及时完成验收合格装备的货款支付；
4．各支队主官为第一责任人。
（六）供应商职责
中标供应商应当严格按合同约定，积极配合采购人做好装备验收工作，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证据证明材料。
第二章 验收程序
第八条 验收工作按照验收准备、预备会、现场验收、结论评审、结果反馈等程序进行。
一、验收准备
根据采购项目节点要求或供应厂商验收申请，由后勤装备处从相关人才库中随机抽取验收人员，制定相应的验收工作方案，明确验收的时间、方式、程序、人员抽调等内容，并报分管后勤的副总队长审批。
二、预备会
验收工作方案批准后，由后勤装备处负责人组织召开预备会，对验收组人员进行分组，推选验收小组组长，明确责任分工、验收方式方法、验收装备数量或种类。
三、实施验收
验收组按照验收方案和各自责任分工，对中标装备的技术方案或样品、生产过程、到货实物等进行复核、监督、查验和测试，验收过程全程录像。验收实行“单项内容初验、复验，组长核验”工作机制，初验、复验人员分别进行验收并签署意见。
四、出具验收意见
验收结束后，由各验收组组长组织结论评审。验收小组成员应当分别发表验收意见，共同依据验收情况对装备整体性能进行综合判定，以书面形式作出结论性意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，形成验收意见报告并以会议纪要的形式记录在案。验收小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。验收合格后提交审计部门开展结算审计，坚持集中、批量原则实施。经总队审计部门审计后的项目支队不再复审。
五、结果反馈
验收结论由验收工作组组长按照验收批次或时间节点汇总后，及时向集中采购工作领导小组书面报告并反馈供应厂商，同时督促供应商按照合同及验收结论履行相关责任、义务。
一个项目（批次）装备验收工作（含整改重新验收）完结后，验收工作组要及时进行总结，并在采购单位办公会上（适时）通报。
第三章 验收方式及内容
第九条 为实现对灭火救援装备的全链条、全流程的质量管控，装备验收工作将贯穿装备生产的始终，对中标装备采取技术方案或样品会审验收、生产过程检查或驻厂验收、到货实物验收等三种验收方式。
（一）技术方案会审或样品验收。主要对中标车辆（船艇、飞行器、机器人）的技术方案或样车和防护装备及其它灭火救援器材物资的样品及验证材料的真伪进行复核。
在中标通知书发出后，签订采购合同前完成，会审或验收意见书面报告装备集中采购工作领导小组，为签订合同提供参考意见。《新购消防装备(车辆)技术确认备忘录》由中标厂商、后勤装备部门和需求单位（部门）各自留存，总队集采的防护装备和其它灭火救援器材样品由训练与战勤保障支队封存，一并作为到货实物验收的重要依据和验收档案的组成部分。
（二）生产过程检查或驻厂验收。批量采购的装备可根据需要组织生产过程检查、驻厂验收（出厂检验）。在生产过程中出现或检查中发现有合同未明确项目，需要进行技术确认时，由驻厂验收组协商厂家予以解决，并形成《新购消防装备（车辆）驻厂验收备忘录》，由中标厂商、后勤装备部门和需求单位（部门）各自留存，作为到货验实物收的重要依据和验收档案的组成部分。
（三）到货实物验收。由验收工作组根据中标厂商申请，结合装备到货情况，在10个工作日内组织验收。应急采购装备，即到即验。特殊情况以实际通知时间为准。
到货验收采用一致性查验和装备质量性能测试的验收方法。防护装备和其它灭火救援器材可进行抽样送检，由国家检测机构进行检测，其结果可作为该送检装备的验收结论。有封存样品的防护装备和其它灭火救援器材，验收组还须将交付装备与封存样品进行核对，交付装备质量应不低于封存样品。
第十条  一致性查验。验收组对照合同、补充协议和封样样品等，按照验收方案对装备供应厂商提供的技术资料、证明材料原件等资料进行查验，重点核查装备数量、规格型号、外观、主要零（部）件、附件、配件、资料、各类总成的品牌、型号等是否与合同（样品）一致。
车辆一致性查验时，须对其《机动车整车出厂合格证》进行国家综合性消防救援车辆牌证信息管理系统查询，查询结果与合格证内容一致，方可进行后续查验。
第十一条 装备质量性能测试。验收组采用必要的检测设施（备）、用具或依托专门的检测机构，对照合同、补充协议和封样样品等，按照验收方案进行装备性能测试。
含有水力系统消防车辆须在水力性能测试合格后进行质量性能测试。
第十二条  严格随装资料查验，各类装备必须配有中文说明书，进口装备必须配有原文说明书及与相对应的中文说明书，性能复杂、操作难度较大的装备还应有音视频资料。交付车辆按照《消防救援车辆牌证核发与管理暂行规定》提供牌证申领资料。
第十三条 验收结果与采购合同约定的内容不完全符合，但经验收小组确认，供应商所提供装备比合同约定内容提高了使用功能、标准或者属于技术更新换代产品的，在不影响、不降低整个采购项目的运行质量和功能以及合同金额不提高的前提下，可以验收通过。
第十四条 新购装备信息要及时按照时间节点录入装备管理系统和装备采购信息网。新购车辆还应当及时申领应急救援专用牌证。
第十五条 质量保证期。灭火救援装备质量保证期自验收合格报告双方签字确认之日算起。
第四章  验收不合格情况的处理
第十六条  装备一致性查验、质量性能验收不合格或经验收组综合评审需进行整改的，验收组填写《消防装备验收整改意见书》，由供应商签字确认，经分管后勤的副总队长批准后，通知供应厂商限期整改。整改期限一般不超过30个工作日，特殊情况按照合同约定的争议解决另行协商，在规定期限内完成整改的，验收组重新组织验收；整改一次后仍验收不合格的，由后勤装备处提请装备集中采购工作领导小组按合同约定的违约责任处理，有封存样品的不予退还。
第十七条 供应厂商交付装备应当为全新的合格产品。如交付或掺杂修复、变造、假冒、伪劣产品的，按照合同条款进行处理并建议将不合格产品及生产厂家、供应商列入山西省消防救援队伍采购“黑名单”，涉及违法的按照法律程序进行处理。
第五章 售后服务管理
第十八条 售后服务管理是对合同约定在装备后续使用过程中提供配套服务进行的检验，也是装备全寿命管理和合同履约的重要环节。供应厂商的质量承诺、售后响应、培训、巡检（回访）以及建立联勤联动机制等落实情况，由总队、支队装备管理部门负责监督。未按照合同约定提供服务的，由后勤装备处提请总队装备集中采购工作领导小组将该供应厂商列入山西省消防救援队伍采购“黑名单”。
第十九条 供应厂商在装备交付时需对指战员进行接装培训，确保参训指战员学懂弄通并熟练操作。各单位推荐参加培训的人员，工作岗位应相对固定，杜绝“训而不用、训后换岗”现象的发生。组织接装培训的供应厂商，须在实物验收合格30天内将培训方案、参训人员签到表、结业考核成绩单或结业证书以及培训影像资料等移交至后勤装备处存档备查，未按期移交，视为未组织培训。
第六章附则
第二十条 装备验收人员须严格遵守廉洁自律相关规定，在验收过程中如出现“吃、拿、卡、要”，弄虚作假等违反廉洁规定的，取消其验收资格，并报请本级纪检部门，按相关规定进行处理，涉及违法的追究其相应的法律责任。
第二十一条 装备验收人员对履约验收过程中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等均负有保密义务。
第二十二条 项目验收完成后，验收档案归入采购项目档案妥善保管，保存期限与采购项目档案一致。
第二十三条 本规程自公布之日起实施，原有《山西省消防救援总队灭火救援装备验收工作规程》即行废止，由总队后勤装备处负责解释。



[bookmark: _Toc24655]技术要求
特别说明：
1.标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，按废标处理。标注“▲”的为重要技术要求，未标注“★”和“▲”的为一般技术要求，不满足招标文件要求的扣分。
2.中标后签订合同前，对所投产品提供生产厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖生产厂家公章，否则采购人有权不与中标人签订合同。
3.投标文件中同一产品出现技术参数描述不一致按照如下优先级处理：
检测报告>官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书>偏离表>投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述。
 4.下列参数中标明“★______”是指：“★”仅针对“______”中内容（如有）。         

[bookmark: _Toc30877][bookmark: _Toc30076][bookmark: _Toc7212]包17  “盥洗车”
1.基本要求
1.1外形尺寸：长≤12000mm，宽≤2550mm，高≤4000mm；
1.2保障能力：整车保障处置灾害事故期间现场指挥部工作人员如厕，一次加水情况下能保障600人次持续使用；
1.3符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定；符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》规定；随车器材符合国家相关标准要求；
1.4车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.5外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用。
2.底盘要求
2.1底盘：通用二类底盘；
▲2.1.1发动机功率：≥250kW；
2.1.2最高车速：≥90km/h；
2.1.3发动机：涡轮增压柴油机；
2.1.4油箱：容积≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁，并具备防冻解冻功能，适合在严寒条件下正常使用；
2.1.5燃料种类：柴油；
2.1.6变速箱：手动或自动变速箱；
2.1.7驱动方式：≥4×2；
★2.1.8排放标准：国六排放标准；
▲2.1.9制动方式：前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统或EBS电控制动系统，装配液力缓速器；
2.1.10配有寒区包适合寒冷地区使用。
2.2驾乘室
▲2.2.1驾乘室：全钢保险杠，分体式大灯，驾驶室可电动翻转，翻转支撑结构可靠，翻转角不小于45°，带线控功能，密闭良好，外形美观、平整，座位≥2人，具有中控锁、适当位置配置储物箱；
2.2.2驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB 15084-2022（20230701）《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；
2.2.3驾乘人员座位均采用三点式安全带，电动升降玻璃；
2.2.4设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.5车内设置冷暖空调，收音机带USB接口;
▲2.2.6配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.7驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，踏板深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
▲2.2.8轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个驱动轮同规格、同型号、同品牌备胎）；
2.2.9底盘必须为车辆采购招标公告发布当年生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证。
3.上装要求
★3.1箱体同时满足不少于8人的卫厕需求，配备洗手槽（盆）及储物柜;
3.2厢体顶部用防滑花纹铝板铺设，厢体内外包型材、门结构采用阳极氧化处理过的铝型材，外型美观，防腐耐用，各开孔和承重处均有骨架的预埋件，满足厢体的承重要求和安装要求，所有线束均预埋在方舱的大板内，线束规范整齐便于检修更换，线束应有抗磨绝缘保护层，抗老化、外露部位耐折弯，大板结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀鼠咬等性能，车厢装有登顶梯便于上顶部维护设备，车厢内地板设置要求防滑，便于清洁；
3.3车厢右侧设置1套抽拉平台式上下门，平台上方设有遮阳棚，平台下部设置铝合金抽拉梯，配有双侧牢固上车扶手，梯面进行防滑处理；
▲3.4卫厕区顶部安装电动换气扇，换气量≥1700m3/h，数量不少于3个；
3.5卫厕之间采用隔断设计，每个隔间要设有独立照明灯、衣帽钩等辅助设施；
★3.6蹲便器不少于6个，为真空抽吸式，不锈钢材质，耐腐蚀、抗静电；水压3～10Bar；操作真空度-30～-70Kpa；耗水量：0.8L/次；耗气量：60-100L/次；冲水方式：环状喷水；喷水圈喷水出口数量：≥5个；排放方式：真空气动机械控制；
▲3.7座便器：为真空抽吸式，白色陶瓷；水压3～10Bar；操作真空度-30～-70Kpa；耗水量：≤0.8L/次；耗气量：60-100L/次；冲水方式：环状喷水；喷水圈喷水出口数量：≥5个；排放方式：真空气动机械控制；
3.8真空泵：额定功率≥2KW；
3.9洗手池2套，配2个独立水龙头，并配备半身镜、洗手液、金属纸巾盒等辅助设施；
3.10设计储物柜，用于存放清扫工具、厕纸、洗手液等物品；
3.11在车辆尾部设置1排小便池，利用灰水箱的水进行冲洗，灰水箱收集满后自动冲洗小便池，小便池水和尿液直接进入黑水箱；
▲3.12水箱储水量：净水箱≥1000L，不锈钢材质，设有进出水呼吸阀，液位显示传感器，排污口，有保温设施；灰水箱≥800L，不锈钢材质，设有进出水呼吸阀，液位显示传感器，排污口，有保温设施；黑水箱≥1000L，不锈钢材质，设有进出水呼吸阀，液位显示传感器，排污口，有保温设施；
3.13厢体设有溢流管，车厢体两侧各设1个标准DN65注水口，方便补充水源，箱底设有带球阀的排污口；
▲3.14净水箱带电加热，保证高寒地区正常使用；
3.15水路系统配备车用水泵；
3.16整车用水管路最低位设置排空阀；
3.17配有排污泵，电机功率≥1.5KW；
3.18配备1根10m软管，便于排污；
3.19车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，在车厢两侧、尾部等并联安装红色爆闪灯，警灯、警报器各自采用独立控制开关，下方安装安全标志灯和侧回复反射器，配有示廓灯；
3.20车内卫生间电气照明应使用防潮灯具，防护等级≥IP54；
3.21车厢两侧、尾部设有6个24V、60W照明灯，满足夜间作业需要；操作盘及接线盒高度均≥1.2m；
3.22设置1套可连接所有电器设备的控制柜，内设电压表、电流表、指示灯、插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，并具有漏电保护、过载保护、短路过流保护等。
4.电器及控制设备
4.1供电系统：24V，蓄电池：2×12V，蓄电池容量≥180Ah，发动机电流≥100A，带有可复位熔断器，且带可拆卸蓄电池箱盖板；
4.2各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯、厢体/门“打开”指示灯；
4.3紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等；
4.4开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便；电动式雨刷间歇开关等各类开关设置科学合理；
4.5符合国家标准的前照灯、停车灯、转向灯、倒车灯、牌照灯和前后雾灯等，上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
4.6电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护；
▲4.7静音发电机：燃料汽油或者柴油，配电瓶、机油、电启动（≥8Kw、计时功能、电压：380V和220V），发电机接地钎加装T型把手；
4.8独立发电机散热风扇：无刷散热风机；
4.9车内照明灯及车外场地灯：车内LED照明灯及车外场地照明灯；
4.10配电箱：总电源与各分路设有过电压过电流保护、漏电流保护等、市电多种供电方式，总电源符合220V/380V的电源输出，具有市电/发电切换，直流/交流分开控制，所有用电设备都有独立控制总开关；
4.11应配有使用220V市电对蓄电池充电的充电器；
4.12防雷器：电源防雷、浪涌保护器；
4.13驾乘室顶部安装红色长排警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱、泵室合理安装LED灯带，随门启闭，确保照明美观及安全；所有外置车灯、灯具均须加装防护罩；
▲4.14自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；消防车侧面或后部应装有充电插座，不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
4.15所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
5.其他要求
▲5.1投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能；
5.2随车附件
5.2.1随车文件（中文）；
5.2.2底盘使用、维护说明书（3份）；
5.2.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
5.2.4底盘维修手册（1份）；
5.2.5底盘改装手册（1份）；
5.2.6底盘电气原理图（1份）；
5.2.7底盘零件目录图册（2份）；
5.2.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
5.2.9车辆整车合格证（1份）；
5.2.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
5.2.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
5.2.12随车工具清单、器材清单（1份）；
5.2.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
5.2.14跟踪服务卡（1份）；
5.2.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
5.3随车器材（配置不低于表内数量及规格型号）
	序号
	名称
	规格/代号
	单位
	数量
	备注

	1
	灭火器（含支架）
	4kg
	具
	2
	

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	4
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	5
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	6
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	7
	轮胎充气管
	≥10m
	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	
	套
	1
	

	9
	接地棒
	
	根
	1
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包18  “被服洗涤车”
1.整车要求
1.1整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》规定；符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定；符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》规定；随车器材符合国家相关标准要求；
1.2外形尺寸:长≤12000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
1.3整车最大允许总质量：≥18000kg；
1.4驾乘室人员数量：≥2人；
1.5车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.6外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[20·19]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）。
2.底盘要求
2.1底盘
2.1.1通用二类底盘；
2.1.2燃料种类:柴油；
▲2.1.3驱动形式：≥4×2；
★2.1.4排放标准：国六排放标准；
▲2.1.5发动机：柴油发动机，最大输出功率≥250kW；
2.1.6变速器：手动或自动变速；
2.1.7油箱：容积：≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁；
▲2.1.8制动方式：前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统或EBS电控制动系统，装配液力缓速器；
2.1.9配有寒区包适合寒冷地区使用；
2.2驾乘室
▲2.2.1原厂双门单排驾驶室，全钢保险杠，分体式大灯；
2.2.2设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.3驾驶室可电动翻转、带线控功能，中央门锁，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，驾驶室电源总开关；驾乘人员座位均采用三点式安全带；电动升降玻璃；车内设置冷暖空调，收音机带USB接口；
▲2.2.4配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.5驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，踏板深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
▲2.2.6轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个驱动轮同规格、同型号、同品牌备胎）；
2.2.7底盘必须为车辆采购招标公告发布当年生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证。
3.上装要求
3.1总体要求：实现在灾害事故现场或驻防地进行灭火救援防护服装及常规服装洗涤、脱水、烘干、储存等功能，具备25kg的洗涤、脱水、烘干一体洗衣机≥2台，10kg洗涤、脱水、烘干一体洗衣机≥1台；
▲3.1.1洗脱烘一体机：数量：≥2台大型洗脱烘一体机、≥1台小型洗脱烘一体机；
▲3.1.2单个大型洗脱烘一体机容量：≥25kg，机器分上下双层，上部烘干、下部洗脱。额定电压：380V，烘干容量：≥25kg；
▲3.1.3单个小型洗脱烘一体机容量：≥10kg，额定电压：220V；
3.2厢体：车厢主要设置：操作平台、洗烘系统、水路系统、晾晒系统、电路系统等；
3.2.1抽拉梯：在厢体尾部设计一个后开门，供人员进出厢体内使用。设计≥1套隐藏式抽拉机构，使用时将抽拉梯从箱体下方拉出；
3.2.2挂梯：为方便人员从车厢上下车，设计≥1套挂梯，平时安装于车内，使用时取下；
3.2.3折叠梯：设置≥1部折叠梯，供人员上车顶检修设备，具备防滑设施；
3.2.4厢体尾部上方有两个向斜后方照射的照明灯，与倒档装置联动，方便驾驶员安全倒车；
3.2.5所有焊接须牢固、光洁、平整并经过美化处理；
3.2.6内饰具有良好的防水、防潮及耐腐蚀性能。地板选用防水材料，设有残水排放措施不会在地板上形成积水，地板浸水不得出现腐烂、锈蚀、发霉、有异味等现象；
▲3.3操作平台：车厢内部设置操作平台，摆放洗衣液，可对衣物进行预处理。配有≥1套缝补设备，储物架：配备相应的储物箱并做好固定措施，中间部位满足≥50套战斗服悬挂使用，配备≥100个具有防脱落功能的战斗服专用晾衣架；
3.4水路系统
▲3.4.1水箱容量≥1000L，不低于304不锈钢材质，底部设有排污口。配备1个检修口，带有快速锁定/开启装置，1个水箱溢流及通气阀，不少于1个Ф65mm内扣式注水接口，配有止逆阀、截流阀、液位传感器及显示装置、铜质滤网，具备低液位报警功能，配备加热装置；
▲3.4.2设置净水系统，净化量≥1000L/h，能将地表三类水净化为洗衣用水；
3.4.3水路全部采用PPR材质管道；设计排水口，低温或者长时间驻车放掉管路遗留水，设置防冻保护设备；
▲3.4.4增压泵：水泵功率≥120W，流量≥70L/min；
▲3.4.5污水箱：容量：≥500L。采用不低于304不锈钢材质的耐腐蚀材料（罐内管道及阀应采用耐腐蚀材料），底部设有排污口，配备排水软管供集中排放污水，液位满时有报警提示，配备加热装置；
3.4.6配备2个敞开式储水囊，每个容量≥1000L。在车体一侧设置1套冲洗装置及毛刷；
3.5晾晒装置：设置车载式晾衣架，布局合理；
3.6发电机组
3.6.1静音柴油发电机（距车7米，车内噪音≤70分贝）；
▲3.6.2工作时排放尾气不得进入车内；
3.6.3额定功率≥30kW，既可为整车用电设施供电，具有过压、欠压，过载、缺相等保护功能，也可外接对其他用电设备进行供电，留有对外供电接口（220V和380V输出电压各不少于1个）；
3.6.4启动方式：电启动、遥控启动；
3.6.5额定电压：220V/380V,油箱容量：≥40L；
3.6.6满载运行时间：≥12h；
3.6.7 2个独立电气回路对地及回路间应能承受1200V、50Hz历时1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象；并配备不少于50m的电力连接线；
3.6.8设置1套可连接所有电器设备的控制柜，内设电压表、电流表、指示灯、航空插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，并具有漏电保护、短路过流保护等；
3.6.9整车配置有电气系统、液压系统、油路系统从而实现整车的综合控制；
3.7内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，同时用铆钉紧密固定，并可根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽。
4.电器及控制设备
4.1供电系统：24V，蓄电池：2×12V，蓄电池容量≥180Ah，发动机电流≥100A。带有可复位熔断器，且带可拆卸蓄电池箱盖板；
4.2各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯、厢体/门“打开”指示灯；
4.3紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等；
4.4开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便,电动式雨刷间歇开关等各类开关设置科学合理；
4.5电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护；
4.6驾乘室顶部安装红色长排警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器；两侧加装爆闪灯，乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，随车厢门启闭，确保照明美观及安全；所有外置车灯、灯具均须加装防护罩；
▲4.7自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
4.8车内照明灯及车外场地灯：车内LED照明灯及车外场地照明灯；
4.9搜索灯：功率≥70W，位于车顶后部；
4.10车辆行驶标识灯：包括示廓灯、侧边灯和牌照灯；示廓灯前白后红，侧边灯黄色，牌照灯白色，所有外置车灯、灯具均加装防护罩。
5.随车附件
5.1随车文件（中文）；
5.2底盘使用、维护说明书（3份）；
5.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
5.4底盘维修手册（1份）；
5.5底盘改装手册（1份）；
5.6底盘电气原理图（1份）；
5.7底盘零件目录图册（2份）；
5.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
5.9车辆整车合格证（1份）；
5.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
5.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
5.12随车工具清单、器材清单（1份）；
5.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
5.14跟踪服务卡（1份）；
5.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件（附清单）。
6.随车器材（配置不低于表内数量及规格型号）
	序号
	名称
	规格/代号
	单位
	数量
	备注

	1
	灭火器（含支架）
	4kg
	具
	2
	

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	4
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	5
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	6
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	7
	备胎
	
	条
	1
	

	8
	轮胎充气管
	
≥10m

	根
	1
	带接头

	9
	备用保险套装
	

	套
	1
	


7.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
▲8.投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。




[bookmark: _Toc18476]包19 “ 运兵车”

1.整车要求
1.1外形尺寸：长≤12000mm，宽≤2550mm，高≤3750mm；
★1.2保障能力：整车可保障运输人数≥38人；
1.3车身颜色和漆料：车身颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.4外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
1.5具备较强的机动性能和通过性能；
1.6整车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB1589-2016有关规定；
1.7整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好,环保性能好；
1.8所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行电泳处理；
▲1.9配备行车记录仪（内存≥128G）、胎压监测系统、轨道偏离系统，防撞预警系统，USB插口4个；进口ABS+ESC系统，内饰软包顶、软包侧围，整车带LED氛围灯可变色，皮革拼接面料座椅（伸缩式安全带含报警功能），空气悬浮式司机座椅（带加热，阻尼系统），不锈钢司机包围，透明玻璃预留线束，可调式司机风扇，整车灭菌系统，配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
1.10隔音降噪加强，整车发泡加厚。
2.底盘配置
▲2.1采用大型客车底盘，发动机功率：≥220kW；
2.2驱动形式：4×2；
2.3最高车速≥100km/h；
2.4发动机：柴油机；
2.5油箱：容积≥200L；
★2.6排放标准：国六排放标准；
2.7变速器:手动（带助力挂挡）；
▲2.8制动方式:盘式制动器，维护便捷或免维护；
▲2.9悬架系统:空气悬挂，双向作用液压减振器；
▲2.10轮胎:子午线真空钢丝轮胎（包括1个驱动轮同规格、同型号、同品牌备胎）；
2.11配备寒区包适合寒区使用。
3.车身及电器配置
3.1车身结构:全承载式钢骨架；
3.2车身内饰:整体式行李架空调风道，带出风口，阅读灯，座位牌；
3.3车门及门泵:单扇外摆门，具备手动操作功能。铝合金翻转舱门；
3.4车窗:两侧有外推式应急窗、内嵌式推拉窗，其余全封闭中空玻璃；
▲3.5空调系统车载顶置空调，制冷量≥28000kcal／h，带新风换气功能；
3.6暖风系统:独立水暖多方向散热、除霜；
3.7后视系统:电动兔耳式倒车镜（带加热）、彩色倒车监视器；
3.8服务设施:带温湿度电子钟，顶风窗带换气功能，乘客门遥控门锁；
▲3.9自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
3.10驾乘室顶部安装红色长排警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器；两侧加装爆闪警灯，所有外置车灯、灯具均须加装防护罩。
4.随车文件
4.1整车合格证、说明书、保修卡等；
4.2发动机号、车辆识别码拓印件2份；
4.3随车物品、工具、器材、配（备）件清单等；
4.4其它需要交付的文件资料；
4.5车内其他配置SD卡播放器+彩色倒车监视器带夜视功能；ATS电子散热系统；窗帘、遮阳帘、砂耐磨地板革、发动机仓自动灭火装置；日间行车灯、弯道补光、车内空气净化。
4.6所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
▲4.7投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。





[bookmark: _Toc11350]包 20 “装备维修车”
1. 整车要求
1.1整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》规定；符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定；符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》规定；随车器材符合国家相关标准要求；
1.2外形尺寸：长≤10000mm，宽≤2550mm，高≤4000mm；
1.3主要用途：整车用于派送装备抢修小组，利用车辆配备设备和随车携行备件，在野外条件下对消防车辆及装备实施抢修、伴随保障、保养等作业，恢复车辆装备正常使用；
1.4车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.5外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
1.6车辆可在-30℃～+45℃环境中使用，可在8级风条件下作业，适用于平原高原各类地形；
1.7整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好；
1.8所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理；
1.9箱体改装后不得影响加油、清洗油箱吸油管滤网，更换电瓶、燃油滤芯、干燥罐、空气滤芯、柴油滤芯等底盘与上装的维护保养。
2.底盘要求
2.1底盘
2.1.1通用二类底盘；
▲2.1.2发动机：铸铁柴油发动机，发动机功率≥250kW；
2.1.3燃料种类：柴油；
2.1.4驱动形式：≥4×2；
★2.1.5排放标准：国六排放标准；
2.1.6变速器：手动或自动变速；
2.1.7最高车速：≥90km/h；
2.2驾乘室
▲2.2.1四门标准驾乘室，乘员人数≥6人，全钢保险杠，分体式大灯； 
2.2.2设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.3驾驶室可电动翻转，带线控功能，密闭良好，座椅坐垫宽度≥400mm、坐垫深度≥400mm、前后排座椅距离≥650mm，座椅材质为防割耐磨材料，驾乘人员座位均采用三点式安全带；电动升降玻璃；车内设置冷暖空调，收音机带USB接口；
▲2.2.4配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.5驾驶室内防倾杆及扶手要求：前排驾驶员与后排乘员之间应安装防倾翻杆，采用不锈钢或铝合金材质，表面防滑处理，高度≥500mm，后排驾驶室应安装乘员扶手，能承受100kg的拉力不脱落和断裂，驾驶室内或外侧应设置上下车扶手，便于乘员抓握；
2.2.6驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，踏板深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
2.3取力器：采用比功率相匹配的取力器，驾驶室设有取力器控制开关及指示灯；
▲2.4轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个驱动轮同规格、同型号、同品牌备胎）；
▲2.5制动方式：前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统或EBS电控制动系统，装配液力缓速器；
2.6油箱：容积≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁；
2.7配有寒区包适合寒冷地区使用；
2.8底盘必须为车辆采购招标公告发布当年生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证。
3.上装要求
3.1照明系统：整车供电照明系统由车载发电机、配电系统、市电接入装置、车厢供电照明系统、移动灯架、LED照明灯等组成；车厢内部各舱室、器材箱设置照明系统，工作台配置工作照明灯，工作台旁边设置220V插座（每侧3个），配备36V安全工作灯；
3.2发电机
3.2.1驱动形式：采用取力器驱动；
▲3.2.2额定功率：≥30kW；
3.2.3额定转速：≥1500r/min；
3.2.4防护等级：≥IP56；
3.2.5配电系统：配电系统与发电机相匹配，输出电压380V和220V交流、可转换24V直流、12V直流，配独立输出插线板；
3.3车载空调系统
3.3.1制冷量：≥4000W；
3.3.2制热量：≥3000W；
3.3.3额定工作电压：220V；
3.3.4数量：≥1个；
3.4车窗及车门
3.4.1天窗有效开启空间：≥600mm×400mm；
3.4.2侧窗数量：≥7个；
3.4.3通风面积：≥3㎡；
3.4.4窗上下开启角度：≥60°；
3.4.5车门形式：自动平移或折叠式；
3.5空气压缩机
▲3.5.1进口；
3.5.2系统组成：活塞式空气压缩机，过滤器，储气罐等组成；
3.5.3冷却形式：空气冷却；
▲3.5.4排气量：≥480L/min；
▲3.5.5气罐容量：≥150L；
3.5.6可同时充罐数量：≥1个；
3.5.7充满一只罐的时间：≤90s；
3.5.8布置于厢体前端中部；
3.6液压尾板
3.6.1驱动形式：电动液压驱动；
3.6.2面板：钢板或铝合金板，具体尺寸根据车厢定制；
★3.6.3额定载重：≥2000kg；
3.6.4最大举升高度：与车尾内平面平齐。
3.6.5安装位置：车辆尾部；
3.6.6操作方式：有线控制；
3.7器材箱
3.7.1结构：内装饰、隔板、地板均为3mm及以上铝合金板材（或优于该设计），轻质防腐铝合金结构，表面作阳极氧化处理。铝合金板材通过具有弹性、高粘接强度的进口连接密封胶与主结构相联，同时用铆钉紧密固定，并可根据需要随意调节每层高度，且做好防锈、防滑处理，保证安装简单、维修方便、固定牢靠、振动小，噪声低。器材箱应设置排雨水孔槽；
▲3.7.2分区设计：由工具配件区、维修作业区、设备区和油品区等组成；
3.7.3工具配件区：设置配件架（配箱）、工具架及抽屉，工具架及抽屉架，根据配备工具大小规格合理设计,布置于箱体两侧前部；
3.7.4维修作业区：设置维修工作台及工作椅，根据配备工具大小规格合理设计，布置于厢体左侧中后部；
3.7.5设备区：根据设备尺寸合理设计。设备及重型工具舱主要安装或放置启动充电机（含蓄电池搭电线）、逆变手提式电焊机、电动加油泵（含流量枪）、手动葫芦、大风炮（含气管）、小风炮（含气管）、重型套筒、气动千斤顶、立式千斤顶、气动黄油枪、台钻、台钳、卷线器、拖车带、折叠工作台等（放置器材种类以器材清单为准）。设备及重型工具舱均装有门锁，布置于厢体右侧中后部；
3.7.6油品区：可放置各种类型润滑油品或液压油品等，固定牢固，布置于车厢两侧尾部；
3.8器材箱设置要求
3.8.1按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；
3.8.2按人体工程学原理设计各种器材托架；
3.8.3按使用逻辑关系和使用频率放置器材；
3.8.4站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材；
3.8.5使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；
3.8.6所有器材都需合理固定；
3.8.7器材箱设计方案需根据采购方要求进行确定；
▲3.9自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
3.10驾乘室顶部安装红色长排警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，所有外置车灯、灯具均须加装防护罩。
4.随车附件
4.1随车文件（中文）；
4.2底盘使用、维护说明书（3份）；
4.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
4.4底盘维修手册（1份）；
4.5底盘改装手册（1份）；
4.6底盘电气原理图（1份）；
4.7底盘零件目录图册（2份）；
4.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
4.9车辆整车合格证（1份）；
4.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
4.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
4.12随车工具清单、器材清单（1份）；
4.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
4.14跟踪服务卡（1份）；
4.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件（附清单）。
★5.随车器材（必须包括但不限于以下工具及随车器材）
	类别
	名称
	数量
	单位
	参数

	移动设备
	蓄电池搭电线
	1
	套
	电流≥120A

	
	逆变手提式电焊机
	1
	台
	220V、380V双电压供电，额定频率50HZ/60HZ

	
	电动加油泵+流量枪
	3
	套
	

	
	手动葫芦
	1
	台
	1.5t*3m

	移动设备
	可编程线性直流电源
	1
	台
	

	
	移动工作灯架
	2
	套
	

	
	手持式工作灯
	3
	个
	

	维修工具
	大风炮
	1
	台
	

	
	小风炮
	1
	台
	

	
	大风炮管
	1
	卷
	20m，带两边接头

	
	小风炮管
	1
	卷
	20m，带两边接头

	
	重型套筒
	1
	套
	1寸风炮套筒规格：22、24、27、30、32、36、38

	
	气动千斤顶
	2
	台
	起重重量：80/40t

	
	立式千斤顶
	2
	个
	

	
	手动扒胎工具组
	1
	套
	适用大型车辆轮胎与轮毂的拆装；适用大型车辆轮胎与轮毂的拆装

	
	吹尘枪（气枪）
	4
	把
	

	
	气动黄油机
	1
	台
	12L

	
	手动黄油枪
	1
	支
	

	维修工具
	气动铆钉枪
	1
	套
	工作行程为14mm

	
	手动拉钉枪
	1
	把
	

	
	手电钻
	1
	支
	功率550W，转速0-2800rpm

	
	台钻
	1
	台
	最大钻孔直径：13mm

	
	角磨机
	1
	台
	

	维修工具
	微型打磨机
	1
	台
	1、额定功率：130W
2、钻速：10000-32000

	
	防水卷线器
	1
	个
	50m、380V

	
	普通卷线器
	1
	个
	50m，380V

	
	普通卷线器
	2
	个
	25m、220V

	
	电工维修套装
	1
	套
	

	
	双梅套装
	1
	套
	5.5-32（10把）、32-34（1把）、34-36（1把）、36-41（1把）、41-46（1把）

	
	双开套装
	1
	套
	6-32（13把）、32-34（1把）、34-36（1把）、36-41（1把）、
41-46（1把）

	
	两用扳手套装
	1
	套
	6-32（23把）、34（1把）、36（1把）、
38（1把）、41（1把）、46（1把）

	
	扭力扳手
	1
	把
	

	
	活动扳手
	1
	把
	最大开口67mm

	
	花匙
	1
	个
	规格：TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、
TT40、TT45、TT50

	
	六角匙
	1
	套
	规格：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm

	
	大六角匙
	1
	套
	12mm-36mm（12把）

	
	150件组套工具
	1
	套
	

	
	三爪拉玛
	1
	套
	10寸（250mm）、6寸（150mm）、4寸（100mm）

	维修工具
	二爪拉玛
	1
	套
	10寸（250mm）、6寸（150mm）、4寸（100mm）

	
	凿子套装
	1
	套
	13件

	
	钢丝钳
	1
	把
	

	
	铁锤
	1
	把
	八角锤、3P、1.5P

	
	断头螺丝取出器
	1
	套
	

	
	丝攻
	1
	套
	手用（M3-M10)

	
	油封拆装工具
	1
	套
	配气门油封钳

	
	压管工具
	1
	套
	45、48、50、54、57

	
	气管安装工具
	1
	套
	57件套维修工具组套

	
	台钳
	2
	台
	6寸、重型、钳口宽度150mm

	
	开孔器
	1
	套
	规格16.19.20.22.25.30.32.35

	
	大撬棍
	1
	条
	0.4m-1m；

	
	漏斗
	1
	个
	胶质（大）、胶质（小）

	
	大油盘
	2
	个
	800*500*100

	
	小油盘
	2
	个
	500*380*80

	测量工具
	液压表
	1
	套
	

	
	转速表
	1
	个
	手持式

	
	红外线测温仪
	1
	个
	

	
	游标卡尺
	1
	把
	

	
	千分尺
	1
	套
	0-100（4把）

	
	塞尺
	1
	套
	23件

	拖车工具
	拖车带
	1
	套
	12mm*4m

	警戒及防护器材
	警戒灯
	5
	个
	

	
	减速标志
	2
	个
	200×300

	
	维修标志
	2
	个
	200×300

	
	安全带
	4
	套
	符合GB/T6096-2009，防坠落悬挂安全带，重量约2.5kg，安全绳加缓冲包加大钩长度1.8m，材质：高强度涤纶

	
	安全帽
	4
	顶
	ABS材质，V型顶带透气孔

	检测设备
	便携式维修工作站
	1
	台
	主要用于车辆装备故障检测，可访问车辆电子控制单元，进行系统、电路图等的编程和配置；CPU：Intel酷睿i9-13900HX（等同或优于）；内存容量：≥32GB；屏幕尺寸：≥16英寸；

	其他
	微波炉
	1
	台
	

	
	折叠工作台
	1
	张
	长120cm宽60-80cm高80-100cm

	
	椅子
	4
	张
	折叠椅

	
	凳子
	5
	张
	折叠凳

	
	躺板
	2
	个
	修车滑板40尺

	
	折叠铝梯
	1
	个
	梯长1.2m-4.3m

	
	灯泡
	2
	个
	70W/工作灯用

	
	灭火器
	2
	具
	4kg

	
	车辆限位块
	4
	块
	


6.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
▲7.投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。




[bookmark: _Toc709]包 21 “水质净化车”
符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》等国家标准。
1.整车综合要求
1.1外形尺寸:长≤10000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜，符合GB7956.1-2014标准要求；
1.2整车最大允许总质量：≥15000kg；
1.3驾乘室人员数量：≥2人；
1.4车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.5外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
2.底盘要求
2.1底盘
2.1.1选用通用二类底盘；
2.1.2燃料种类:柴油；
2.1.3驱动形式：4×2；
★2.1.4排放标准：国六排放标准；
▲2.1.5发动机：铸铁柴油发动机，最大输出功率≥250kW；
2.1.6变速器：手动或自动变速；
2.1.7底盘必须为车辆采购招标公告发布当年生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证。
2.2驾乘室
▲2.2.1底盘厂原装双门单排标准驾乘室，全钢保险杠，分体式大灯；
2.2.2驾驶室可电动翻转，带线控功能，密闭良好，座椅材质为防割耐磨阻燃材料，座椅全部安装三点式安全带，车内应设置照明设施；
2.2.3设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.4车内设置冷暖空调，收音机带USB接口；
▲2.2.5配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.6驾驶室车门应采用电动升降玻璃；
2.2.7驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，除驾驶员侧外，深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
2.2.8驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB 15084-2022（20230701）《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；
▲2.3轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌备胎）；
▲2.4制动系统：前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统或EBS电控制动系统，装配液力缓速器；
2.5油箱：容积：≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁；
2.6配有寒区包适合寒冷地区使用。
3.上装
3.1总体要求
3.1.1车顶要做防滑处理，保证人员在车顶的行走安全，左右侧应设有雨槽用于雨水的疏流，车顶设有护栏；
3.1.2爬梯梯级应有防滑及毛刺处理设计，顶部装有扶手，确保可方便登上车顶；
3.1.3车厢划分为发电机舱、罐体舱和净水设备舱、仪器检测舱等。车厢（箱体、内骨架）材质全部采用全铝合金材质，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀鼠咬等性能，外包型材、门结构采用防腐耐用材质，各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求，所有金属板材和方管边缘均做防毛刺处理。厢体开启方式为两侧翼开门，侧翼采用上翻门结构，向上为L型展翼形式，方便设备维护检修，采用液压油缸控制，可实现展开、半展开作业，作业时有声光报警，防止触碰伤人，车后设一扇二页对开门，左右墙板前后两端镶嵌LED警示灯，关闭后设置防开启锁止装置；
3.2净水系统
3.2.1水净化系统可对原水进行净化、消毒处理，去除原水中的杂质，杀灭致病微生物，使产水达到生活饮用水卫生标准。水净化系统由前级潜水泵、预处理、反渗透系统、紫外线消毒器等部分组成，净水装置设压力、流量显示，各系统安装牢靠、无渗漏现象；
3.2.2水净化系统可处理GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类地表水，水质过滤耗材（粗滤、精滤、反渗透、紫外线杀菌消毒等设备），免费提供质保期内更换服务（含材料、人工、差旅费用等）；
▲3.2.3净水预处理部分：原水箱≥1500L，过滤器包含多介质、活性碳、阻垢、精密过滤器等；
★3.2.4反渗透系统：一级高压泵额定流量≥4m3/h、额定扬程≥120m；二级高压泵额定流量≥4m3/h、额定扬程≥100m；有不少于二级反渗透净水设计；
3.2.5紫外线杀菌器:有效杀死水体内的细菌病毒，功率≥30W，确保水质安全无污染；
▲3.2.6储水水箱：生活用水箱≥1500L，饮用水箱≥1500L；
▲3.2.7净化水水质指标：通过净化后可直接饮用，水质符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》；
▲3.2.8产水量能力指标：净化水产水量：≥1000L/h，生活用水产水量：≥3000L/h；
3.3开水供应和水箱管路系统
▲3.3.1开水供应系统：饮水设备采用电加热方式，设置生活用水取水口和直饮水取水口各不少于3个，水龙头及管套等部件均采用食品级不锈钢材质。直饮水分热水、冷水，热水出水量≥120L/h、水温≥95℃，冷热水出口用颜色及金属蚀刻标识区分；
3.3.2水箱管路系统：水箱均内置防荡板，箱体安装稳固可靠，设置水箱入水孔、溢流口、排污口、出水口、注水口、高液位指示传感器、低液位指示传感器等。管路主要由进水管、出水管、及阀门等组成，水箱、管路及阀门等均采用食品级不锈钢材质并做保温处理，保证在寒冷地区能正常使用。
3.4辅助设备
▲3.4.1水质监测设备：通过对原水水样和净水水样的分析检测，最大限度确保饮用水的安全；
▲3.4.2移动式电动潜水泵：2台，一主一备，材质不低于304不锈钢，流量≥10m3/h，扬程≥35m，功率≥5kW，用于向原水罐供水；
3.5翻板踏脚
3.5.1框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱；最大承重力≥150kg；
3.5.2主骨架及连接件选用优质钢材及材料，面板具有防滑设计；
3.5.3踏板放下后外朝向消防车前和后方均设有黄色警告灯闪烁；
3.5.4踏板应设有锁止装置，防止踏板受震动后自行翻转；
3.5.5车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理；
3.6电气及警示系统
3.6.1车顶前部配置红色长排LED警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器，乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯，驾驶室内安装警报器控制盒；
3.6.2车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，2个红色爆闪灯；
3.6.3每个器材箱门两侧均安装有条形LED照明灯带；
3.6.4车厢两侧上部各配置2只独立控制爆闪灯,3只独立控制LED照明灯，车顶内侧设置LED照明灯带便于夜间车顶照明；
3.6.5车厢内LED照明灯，随门启闭自动开关，无死角，满足夜间照明需求，确保照明美观及安全；
3.6.6所有外置车灯、灯具均须加装防护罩，上装所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
3.6.7车内电气照明应使用防潮灯具，防护等级不低于IP67；
3.6.8所有说明牌和标牌都具有持久性和高附着性，受一般外力情况下不脱落或字迹模糊；
▲3.6.9充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
3.6.10供电系统：具备由市电、车载发电机供电切换功能，保障车辆使用。配置外接电源输入输出接口，可外接市政电源（AC380V/50HZ）供给车内设备使用，电源引入处采用航插连接，能自动锁紧，防止脱落，安全可靠。电源引入装置设有漏电保护，当舱内漏电流超过30mA或发生短路故障时自动切断电源，保障人员及设备安全；车载发电机组：独立式柴油静音发电机，在无外接市电情况下，既可为整车用电设施供电，具有过压、欠压，过载、缺相等保护功能，也可外接对其他用电设备进行供电，留有对外供电接口（220V和380V输出电压各不少于1个），额定功率：≥30kW，且满足整装电器最大用电功率的120%，额定电压：220/380V，配置50m电线卷盘2套（母线380V×50m，三相四线制；子线220V×50m）。具备直接显示电压、频率、负载、燃油量、电瓶电量、机油报警提示等功能，连续供电时间不低于24小时；
3.7控制系统
3.7.1控制系统：采用国内产品继电控制且双回路供电，实现净水作业功能所必须的仪表参数显示、设备控制及状态指示功能，确保控制系统及仪表的供电安全；操作面板上仪表单位应采用国家标准单位；控制开关至少包括：电源开关、纯净运行、反渗透膜清洗、自动受水、急停等；仪表显示至少包括：纯净水流量、纯净系统累计工作时间、原水电导率、产水电导率、水位值、压力表等；
3.7.2CAN总线控制系统：采用CAN总线集成控制，可实现净水作业功能必须的仪表参数显示、设备控制及状态指示功能等；
4.随车器材
器材名称，单位，数量，规格
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格

	
	
	
	
	

	1
	消防水带
	盘
	12
	20-65-20

	
	
	
	12
	20-80-20

	2
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg，ABC干粉

	3
	移动水囊
	套
	1
	储水量不低于3立方

	4
	浮圈
	个
	2
	与潜水泵配套使用

	5
	50米市电电缆卷盘
	盘
	2
	

	6
	地上消火栓扳手
	件
	1
	根据地域要求进行合理配置

	7
	地下消火栓扳手
	件
	1
	

	8
	异径接口
	个
	4
	65内扣式/80卡式雌、65内扣式/80卡式雄、65/80卡式接口互转

	9
	车用三角警示牌
	1
	块
	符合GB19151-2003标准

	10
	警戒带
	1
	盘
	

	11
	橡胶式水带护桥
	副
	2
	

	12
	水带包布
	件
	8
	不锈钢活动外套加软防护内衬

	13
	水带挂钩
	件
	8
	不锈钢活动外套可卡在水带接口处进行固定

	14
	破拆工具
	套
	1
	铁铤、丁字镐等

	15
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	16
	防滑链
	套
	1
	钢链或优于此材质

	17
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	18
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝及原装底盘保养滤芯（空滤、柴油油滤、机滤、空调滤芯）等


5.随车附件
5.1随车文件（中文）；
5.2底盘使用、维护说明书（3份）；
5.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
5.4底盘维修手册（1份）；
5.5底盘改装手册（1份）；
5.6底盘电气原理图（1份）；
5.7底盘零件目录图册（2份）；
5.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
5.9车辆整车合格证（1份）；
5.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
5.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
5.12随车工具清单、器材清单（1份）；
5.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
5.14跟踪服务卡（1份）；
5.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件（附清单）。
5.16所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
▲5.17投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。


[bookmark: _Toc17309]包22  “潜水救援车”
符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》等国家标准。
1.整车综合要求
1.1外形尺寸:长≤10000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜，符合GB7956.1-2014标准要求；
1.2整车最大允许总质量：≥15000kg；
1.3驾乘室人员数量：≥6人；
1.4车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.5外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
2.底盘要求
2.1底盘
2.1.1选用通用二类底盘；
2.1.2燃料种类:柴油；
★2.1.3驱动形式：4×4；
★2.1.4排放标准：国六排放标准；
▲2.1.5发动机：铸铁柴油发动机，最大输出功率≥290kW；
2.1.6变速器：手动或自动变速；
2.1.7底盘必须为车辆采购招标公告发布当年生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证。
2.2驾乘室
▲2.2.1底盘厂原装双门单排标准驾乘室，全钢保险杠，分体式大灯；
2.2.2驾驶室可电动翻转，带线控功能，密闭良好，座椅材质为防割耐磨阻燃材料，座椅全部安装三点式安全带，车内应设置照明设施；
2.2.3设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.4车内设置冷暖空调，收音机带USB接口；
▲2.2.5配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.6驾驶室车门应采用电动升降玻璃；
2.2.7驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，除驾驶员侧外，深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
2.2.8驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB 15084-2022（20230701）《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；
▲2.3轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌备胎）；
▲2.4制动系统：前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统或EBS电控制动系统，装配液力缓速器；
2.5油箱：容积：≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁；
2.6配有寒区包适合寒冷地区使用。
3.上装
3.1总体要求
3.1.1车顶要做防滑处理，保证人员在车顶的行走安全，左右侧应设有雨槽用于雨水的疏流，车顶设有护栏；
3.1.2爬梯梯级应有防滑设计，顶部装有扶手，确保可方便登上车顶；
3.1.3车厢骨架结构为全铝合金材质框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术。车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，根据采购方需求进行布局，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间，所有金属板材和方管边缘均做防毛刺处理；
3.2乘员室
3.2.1乘员室设置在车厢前部，设置长排软包座椅，可搭载乘员人数不少于4人，座椅配备三点式安全带；
▲3.2.2设置集成式潜水监测系统工作台，控制人员可通过系统工作台，对潜水人员进行协助，配合潜水人员的管供式潜水头盔，实时对不低于2名潜水人员进行调压供气，并监测潜水员的潜水深度和潜水时间；
3.2.3通过潜水头盔的摄像头与通信线路，可在系统面板上实时显示水下画面，也能与潜水员进行实时通信，为潜水员提供有效的水下作业指引及安全监护；
▲3.2.4设置潜水员管供接口≥2个,满足2名潜水人员直接将脐带管连接至相应接口后进行水下救援作业；
▲3.2.5充气接口：≥2个，提供高压压缩空气，为潜水气瓶进行充气；
▲3.2.6供气接口：≥2个，直接供潜水员水下作业呼吸使用；
▲3.2.7通信接口：≥2个，用于水面救援人员与潜水员的实时通信接口；
▲3.2.8视频接口：≥2个，用于水面救援人员监控潜水员水下作业情况的视频连接口；
▲3.2.9热水接口：≥2个，在冬季或深潜时，用于连接潜水员潜水服保温循环系统的接口，避免潜水员水下失温；
▲3.2.10潜水摄像头：≥2个，满足在水下200m区域内正常作业，与车载潜水监测系统匹配使用；
▲3.2.11水下照明灯：≥2个，耐压≥水下200m，最高亮度5000lm，与车载潜水监测系统匹配使用；
3.2.12在合同签订时与采购人协商明确，潜水监测系统能与采购人现有装备匹配使用；
3.3洗浴系统
3.3.1加热器：即热式加热器，可供潜水员洗浴，最大功率≥6kW；
3.3.2淋浴区：车厢内设置淋浴间，地面做防滑处理，面积≥1㎡，淋浴位≥1个；
3.3.3换衣区：配备烘洗一体机，满足潜水人员上岸后清洁更衣；
3.4照明系统
3.4.1主灯：≥4只，单只功率≥400W；
3.4.2光源形式：LED；
3.4.3旋转角度：水平0~355°仰俯0~355°；
3.4.4举升高度：≥2.5m。
▲3.5悬臂式液压尾板：为方便各类设备自由上下车，设置于车箱尾部，额定载荷能力≥2t，电动液压控制，通过尾板可对相关设备器材快捷取放，提高器材装卸效率，配有有线遥控器，并在车厢尾部位置设置有液压尾板遥控器卡槽，方便人员操作，并有应急操作；
3.6橡皮艇翻转架
3.6.1驱动方式：气动；
3.6.2控制方式：电控；
▲3.6.3可放置橡皮艇尺寸：≥4.2m；
3.6.4取放位置：车尾位置进行固定及取放；
3.7牵引绞盘
▲3.7.1额定拉力≥7000kg；
3.7.2驱动形式：电动；
3.7.3安装位置：车前端保险杠下方，与底盘大梁安装牢靠；
3.7.4操作：采用线控，控制距离≥6m；保险杠处设置线控接口；
3.7.5具有过载保护装置；
▲3.7.6绞盘具有自动排线功能；
3.7.7钢丝绳最大工作长度≥30m；
3.7.8配备1只与绞盘相配套的动滑轮及附件；
3.7.9配备金属材质的防水保护罩；
3.7.10提供中文详细说明书。
3.8供气系统
▲3.8.1主要配置包含一台高压压缩机与低压压缩机、2×50L高压可移动碳钎维气瓶和200L低压钢瓶构成的储气系统；配备可同时供2名重潜潜水员水下作业的供气装置（配气站），供气装置可将高压气体转换为低压气体，也可直接输入低压气体供潜水员水下呼吸使用，且输出压力可根据进气压力进行调节；
▲3.8.2高压压缩机：流量：≥300L/min，供气压力：330bar，驱动电机：380V/50Hz，功率：≥7kw，冷却方式：风冷式；
▲3.8.3低压压缩机：流量：≥1000L/min，压力：≥16bar，驱动电机：380V/50Hz，功率：≥6kw，冷却方式：风冷式；
3.9清水箱
3.9.1容量：水≥300L；
3.9.2材质：高分子复合PP材料；
3.9.3结构：1个清洁孔，1个溢流/卸压装置，1个液位传感器，底部设置1个排污口；
3.10翻板踏脚
3.10.1框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧与门止口双重固定，要求安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱；最大承重力≥150kg；
3.10.2主骨架及连接件选用优质钢材及材料，面板具有防滑设计；
3.10.3踏板放下后外朝向消防车前和后方均设有黄色警告灯闪烁；
3.10.4踏板应设有锁止装置防止踏板受震动后自行翻转；
3.10.5车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理；
3.11电气及警示系统
3.11.1车顶前部配置红色长排LED警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器，乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯，驾驶室内安装警报器控制盒；
3.11.2车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，2个红色爆闪灯；
3.11.3每个器材箱门两侧均安装有条形LED照明灯带；
3.11.4车厢两侧上部各配置2只独立控制爆闪灯,3只独立控制LED照明灯，车顶内侧设置LED照明灯带便于夜间车顶照明；
3.11.5车厢内LED照明灯，随卷帘门启闭自动开关，无死角，满足夜间照明需求，确保照明美观及安全；
3.11.6所有外置车灯、灯具均须加装防护罩，上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
3.11.7所有说明牌和标牌都具有持久性和高附着性，受一般外力情况下不脱落或字迹模糊；
▲3.11.8充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
3.11.9供电系统：具备由市电、车载发电机供电切换功能，保障车辆使用。配置外接电源输入输出接口，可外接市政电源（AC380V/50HZ）供给车内设备使用，电源引入处采用航插连接，能自动锁紧，防止脱落，安全可靠。电源引入装置设有漏电保护，当舱内漏电流超过30mA或发生短路故障时自动切断电源，保障人员及设备安全；车载发电机组：独立式柴油静音发电机，在无外接市电情况下，既可为整车用电设施供电，具有过压、欠压，过载、缺相等保护功能，也可外接对其他用电设备进行供电，留有对外供电接口（220V和380V输出电压各不少于1个），额定功率：≥30kW，且满足整装电器最大用电功率的120%，额定电压：220/380V，配置50m电线卷盘2套（母线380V×50m，三相四线制；子线220V×50m）。具备直接显示电压、频率、负载、燃油量、电瓶电量、机油报警提示等功能，连续供电时间不低于24小时；
3.12器材箱
3.12.1总体要求：车厢尾部设置器材箱；布置合理、紧凑、装夹牢固、取用方便，符合人体工程学原理；箱体内储存的设备、器具均设防护设施；在器材箱内选用新型铝合金推车模块或高强度塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间。通过尾部液压尾板，方便救援人员进出器材箱取放相应器材；
3.12.2满足且不限于设置以下装备固定位：个人潜水拉杆包（头套、全面罩与面镜、呼吸调节器、湿式潜水衣、浮力调节背心、潜水手套、潜水靴、蛙鞋、配重腰带、潜水仪表等）不少于4套；潜水气瓶（12L）不少于20个；脐带管不少于2套；干式潜水衣（装箱）不少于2套；重潜头盔（装箱）不少于2套；水下破拆工具组（装箱）不少于2套；水下通讯设备（装箱）不少于2套；PFD救生衣（装箱）不少于10套；浮力打捞袋（装箱）不少于8件。设置水下机器人固定架不少于2个；水下声呐固定架不少于1个，弦外机架不少于1个。车厢内器材骨架布局根据采购人实际要求确定。
4.随车器材
器材名称，单位，数量，规格
	序号
	器材名称
	单位
	数量
	规格

	1
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg，ABC干粉

	2
	警戒带
	盘
	1
	

	3
	车用三角警告牌
	个
	1
	符合GB19151-2003标准

	4
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	5
	防滑链
	套
	1
	钢链或优于此材质

	6
	破拆工具
	套
	1
	铁铤、丁字镐等

	7
	水桶
	个
	2
	

	▲8
	水下破拆工具组
	套
	2
	1.工具性能符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》的要求，符合GB31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》标准；2.整套产品为水陆两用两栖式设计，既可在路面使用，也可整套器材潜入深水中操作，具有扩张、剪切、顶撑功能，产品液压接口均为平头轴心阴阳双接口设计，并带自动锁定功能；3.整套工具标配液压连接系统1套、控制手阀1个、浮力装置4套、防水式专用充电系统1套。高强度塑料运输箱4套，防水、防震、抗摔，可直接用水清洗；
4.主要设备：
4.1水陆两用电动液压泵4.1.1电动泵机身应设置用于显示电池电量和防水罩壳内空间温度的显示屏。在显示屏上，电量应能同时以多重方式显示，满电为全亮；温度以数字方式显示。具有低电量报警功能。液压接口为平头轴心自锁式设计，液压快速接头经≥10000次插拔的可靠性试验后，动作正常，无泄漏及异常现象。控制手柄上的换向阀经≥30000次的可靠性试验后，动作正常，无卡阻及异常现象；4.1.2额定工作压力≥60Mpa，额定流量≥0.4L/min，低压流量≥2.4L/min，重量：≤18kg（含电池、携行包及液压油）。水下工作深度≥70m；
4.2水陆两用液压扩张器：额定工作压力≥60Mpa，扩张距离≥450mm，最大扩张力≥65KN，水下工作深度≥70m，质量≤14kg；
4.3水陆两用剪切器：额定工作压力≥60Mpa，能剪切φ≥32mm的Q235A材质圆钢和宽度≥50mm、厚度≥16mm的Q235A板材、能一次性剪切φ26的热轧带肋钢筋，开口距离≥210mm，水下工作深度≥70m，质量≤13kg；4.4水陆两用单级撑顶器：额定工作压力≥60Mpa，撑顶力≥172KN，撑顶高度≥930±10mm，收拢长度≤550±10mm，撑顶行程≥380±10mm,水下工作深度≥70m。质量≤13kg。

	9
	激流救生衣
	件
	10
	整体颜色为红色，系固采用扣件和拉链形式，救生衣的属具及配件无尖角.毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷，救生衣上逆向反光带的总面积≥300cm²，且救生衣的胸腹部.肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带，救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。
1.浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力≥150N，在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤2.2%；
2.人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力≤112N，快脱带在扣件闭合状态下能承受≤2510N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象；
3.救生衣衣身能承受≥3180N的作用力30min且不损坏，肩部能承受≥895N的作用力30min且不损坏，裆带与救生衣衣体之间能承受≥895N的作用力且不发生脱离或损坏；
4.每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只，使用时穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入，每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只；
5.人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面≥120mm以上；
6.穿着救生衣人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求：
6.1救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害；
6.2没有影响其水中姿态及浮力的破损；
6.3不对其属具及附件造成破坏。

	10
	50米市电电缆卷盘
	盘
	2
	

	11
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	12
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝及原装底盘保养滤芯（空滤、柴油油滤、机滤、空调滤芯）等


5.随车附件
5.1随车文件（中文）；
5.2底盘使用、维护说明书（3份）；
5.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
5.4底盘维修手册（1份）；
5.5底盘改装手册（1份）；
5.6底盘电气原理图（1份）；
5.7底盘零件目录图册（2份）；
5.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
5.9车辆整车合格证（1份）；
5.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
5.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
5.12随车工具清单、器材清单（1份）；
5.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
5.14跟踪服务卡（1份）；
5.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件（附清单）。
5.16所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
▲5.17投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。
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符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB6245-2006《消防泵》等国家标准。
1.整车综合要求
1.1外形尺寸:长≤10000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜，符合GB7956.1-2014标准要求；
1.2整车最大允许总质量：≥15000kg；
1.3驾乘室人员数量：≥2人；
1.4车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.5外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）。
2.底盘要求
2.1底盘
2.1.1选用通用二类底盘；
2.1.2燃料种类:柴油；
2.1.3驱动形式：4×2；
★2.1.4排放标准：国六排放标准；
▲2.1.5发动机：柴油发动机，最大输出功率≥210kW；
2.1.6变速器：手动或自动变速；
2.1.7底盘必须为车辆采购招标公告发布当年生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证；
2.2驾乘室
▲2.2.1底盘厂原装双门单排标准驾乘室，全钢保险杠，分体式大灯； 
2.2.2设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.3驾驶室可电动翻转，带线控功能，密闭良好，座椅材质为防割耐磨阻燃材料，座椅全部安装三点式安全带，车内应设置照明设施；车内设置冷暖空调，收音机带USB接口；
▲2.2.4配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.5驾驶室车门应采用电动升降玻璃；
2.2.6驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，除驾驶员侧外，深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
2.2.7驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB 15084-2022（20230701）《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；
2.3取力器：采用比功率相匹配的取力器（进口底盘消防车由底盘自带进口油泵取力器总成），驾驶室设有取力器控制开关及指示灯；
▲2.4轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌备胎）；
▲2.5制动系统：前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统或EBS电控制动系统，装配液力缓速器；
2.6油箱：容积：≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁；
2.7配有寒区包适合寒冷地区使用。
3.上装
3.1总体要求
3.1.1车顶要做防滑处理，保证人员在车顶的行走安全，左右侧应设有雨槽用于雨水的疏流，车顶设有护栏；
3.1.2爬梯梯级应有防滑及毛刺处理设计，顶部装有扶手，确保可方便登上车顶；
3.1.3车厢（箱体、内骨架）材质全部采用全铝合金材质，内饰板采用光面拉丝氧化铝板或更优材质。车厢结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀鼠咬等性能，外包型材、门结构采用防腐耐用材质，各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求，所有金属板材和方管边缘均做防毛刺处理。
3.2水泵系统
3.2.1水泵液压马达直接驱动；
▲3.2.2单个水泵流量：≥1500m3／h；单个水泵扬程：≥17m；
▲3.2.3水泵吸水口离水面作业最小深度：≤0.2m；
3.2.4水泵动力源来自汽车底盘上发动机，全功率取力器负责输出；
3.2.5泵口安装拦污罩，有效拦截漂浮物和石块等，拦污罩尺寸≤50mm×50mm。
3.2.6水泵控制便捷操作水泵垂直伸入市政标准窨井（内径≦650mm）中进行抽排水作业；
3.2.7水泵辅助结构形式：举升、平移、伸缩、旋转、滑动组合机构；
▲3.2.8尾部承载平台可直线平移≥1米；
▲3.2.9操作水泵深入窨井的最大有效垂直深度≥6.5m；
3.3.液压系统
3.3.1液压油泵：负载敏感变量柱塞泵，油泵的压力、转速等参数应与车辆上装匹配；
3.3.2液压油箱：碳钢材质，其容积不小于1000L；
▲3.3.3系统压力：液压系统额定工作压力≦30MPa，单个液压支腿承重≥13t；
3.4冷却系统：水泵的冷却采用水冷，满足系统不少于6小时满负荷连续工作。
3.5采用全液压机构控制，采用无线遥控操作，备份控制为电子模块按键操作；
3.6操作控制系统应能清晰体现汽车发动机转速、发动机水温、燃油位、液压系统压力、油温、油位；各个控制按钮对应的功能应有明确标识，操作应简单方便；
▲3.7遥控操作系统能控制车辆发动机的启停、调速、取力器离合、液压系统调压等功能，液晶显示屏能体现车辆的包括发动机转速、燃油位、上装液压系统压力、液压油温、液压油位等参数；
▲3.8照明系统：遥控探照灯数量不少于2套，每个灯头功率≥50WLED灯，可左右360°旋转；上下方向：0-160°旋转；
3.9排水管
▲3.9.1软管绞盘车≥2副，每副软管绞盘可收放30米排水软管，绞盘由液压马达驱动，可遥控操作；
▲3.9.2排水软管材质：聚氨酯材质，软管内径DN300，工作压力≥0.3MPa，爆破压力≥1MPa；
3.9.3排水硬管由2节以上伸缩水管组成；304不锈钢材质；DN300铝合金快速接口；充气式密封结构，密封良好；
3.10液压支撑系统：车辆安装两只支撑腿，保证整车平稳作业，保护车轮和弹簧钢板；遥控操作，支腿上应设置频闪灯；
3.12电气及警示系统
3.12.1车顶前部配置红色长排LED警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器，乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯，驾驶室内安装警报器控制盒；
3.12.2车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，2个红色爆闪灯；
3.12.3每个器材箱门两侧均安装有条形LED照明灯带；
3.12.4车厢两侧上部各配置2只独立控制爆闪灯,3只独立控制LED照明灯，车顶内侧设置LED照明灯带便于夜间车顶照明；
3.12.5车厢内LED照明灯，随卷帘门启闭自动开关，无死角，满足夜间照明需求，确保照明美观及安全；
3.12.6所有外置车灯、灯具均须加装防护罩，上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
3.12.7所有说明牌和标牌都具有持久性和高附着性，受一般外力情况下不脱落或字迹模糊；
▲3.12.8充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
3.13控制系统
3.13.1控制系统：采用国内产品继电控制，可实现排涝作业功能必须的仪表参数显示、设备控制及状态指示功能；操作面板上仪表单位应采用国家标准单位；控制面板上主要有显示仪表、操作按键和状态指示；显示仪表：系统压力表、水泵转速表、发动机转速表等；操作按键：液压动作操作按键、油门控制按键、压力控制按键等；状态指示：CAN总线通讯状态指示、控制器输出状态指示、各种报警信息显示等；
3.13.2CAN总线控制系统：采用CAN总线集成控制，可实现排涝作业功能必须的仪表参数显示、设备控制及状态指示功能；
4. 随车器材
器材名称，单位，数量，规格
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格

	
	
	
	
	

	1
	消防水带
	米
	≥240
	DN300

	2
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg，ABC干粉

	3
	车用三角警示牌
	块
	1
	符合GB19151-2003标准

	4
	警戒带
	盘
	1
	

	5
	接口扳手
	个
	4
	

	6
	轮胎打气套管
	根
	1
	

	7
	转换接口
	个
	4
	需与采购人确定具体型号跟现有远程供水等设备相匹配

	8
	橡胶式水护带桥
	副
	2
	

	9
	水带包布
	件
	8
	不锈钢活动外套加软防护内衬

	10
	防滑链
	套
	1
	钢链或优于此材质

	11
	破拆工具
	套
	1
	铁铤、丁字镐等

	12
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	13
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	14
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝及原装底盘保养滤芯（空滤、柴油油滤、机滤、空调滤芯）等


5.随车附件
5.1随车文件（中文）；
5.2底盘使用、维护说明书（3份）；
5.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
5.4底盘维修手册（1份）；
5.5底盘改装手册（1份）；
5.6底盘电气原理图（1份）；
5.7底盘零件目录图册（2份）；
5.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
5.9车辆整车合格证（1份）；
5.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
5.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
5.12随车工具清单、器材清单（1份）；
5.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
5.14跟踪服务卡（1份）；
5.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件（附清单）。
5.16所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
▲5.17投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。
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符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》等国家标准。
1.整车综合要求
1.1外形尺寸:长≤10000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
1.2整车最大允许总质量：≥17000kg；
1.3驾乘室人员数量：≥2人；
1.4车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.5外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
1.6所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
1.7驾乘室顶部安装红色长排警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器；乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯；器材箱合理安装LED灯带，随卷帘门启闭，确保照明美观及安全；所有外置车灯、灯具均须加装防护罩。
2.底盘要求
2.1底盘
2.1.1选用通用二类底盘；
2.1.2燃料种类:柴油；
2.1.3驱动形式：4×2；
★2.1.4排放标准：国六排放标准；
▲2.1.5发动机：最大输出功率≥220kW；
2.1.6变速器：手动变速；
2.1.7底盘必须为车辆采购招标公告发布当年生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证。
2.2驾乘室
▲2.2.1底盘厂原装双门单排标准驾乘室，全钢保险杠，分体式大灯；
2.2.2设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.3驾驶室可电动翻转，带线控功能，密闭良好，座椅材质为防割耐磨阻燃材料，座椅全部安装三点式安全带，车内应设置照明设施；车内设置冷暖空调，收音机带USB接口；
▲2.2.4配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.5驾驶室车门应采用电动升降玻璃；
2.2.6驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，除驾驶员侧外，深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
2.2.7驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB 15084-2022（20230701）《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》。
▲2.3轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个驱动轮同规格、同型号、同品牌备胎）。
2.4制动系统
▲2.4.1前轮盘式制动器、安装ABS防抱死刹车系统或EBS(电控制动系统），装配液力缓速器；
2.5油箱：容积：≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁。
2.6配有寒区包适合寒冷地区使用。
3.上装
3.1总体要求
3.1.1车顶要做防滑处理，保证人员在车顶的行走安全，左右侧应设有雨槽用于雨水的疏流，车顶设有护栏；
3.1.2爬梯梯级应有防滑及毛刺处理设计，顶部装有扶手，确保可方便登上车顶；
3.1.3车厢（箱体、内骨架）材质全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀鼠咬等性能，外包型材、门结构采用防腐耐用材质，各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求，所有金属板材和方管边缘均做防毛刺处理。
3.2水泵系统
▲3.2.1水泵流量功率参数：
大流量排水时，单台水泵流量≥500m3/h，总流量≥3000m3/h，扬程≥10m，功率≥20KW；
高扬程排水时，单台水泵流量≥150m3/h，总流量≥900m3/h，扬程≥20m，功率≥20KW； 
3.2.2出水口径：DN200；
▲3.2.3单泵重量：≤35kg；
3.2.4潜水电缆：采用防水快速接头，防护等级≥IP65，单泵电缆长度≥20m；
3.2.5管为快速接头连接，操作方便；
3.2.6水泵配有单独的控制系统：每台水泵配有单独的控制系统，可显示水泵运行电压、电流、转速、功率及故障情况；
3.2.7控制柜柜体可移动、可拆卸，可实现离车远距离工作；
3.2.8水泵泵体装有提手，方便单人搬运。
3.3电气系统
3.3.1发电机品牌：投标须提供所使用的品牌；
3.3.2额定电压：380V；
3.3.3输出：支持自动调速，确保输出稳定；
▲3.3.4额定输出功率：≥200kW；
3.3.5冷却方式：采用封闭循环冷却；
3.3.6发电机油箱容积：在最大排水量的工况下，可以连续工作至少8小时；
3.3.7输出接口：具有与水泵数量相等的额定输出接口；
3.3.8柴油发电机组保护装置：具有过载保护、短路保护（包括单相、两相和三相短路）速断功能的输出断路器、低压超限和高压超限保护、低油压保护、高温保护、防雷、防静电保护等装置；
3.3.9柴油发电机组控制系统：可现实水温、油压、转速、频率、电压、电流、功率等均可实现一键智能化。
3.4操作控制系统应能清晰体现汽车发动机转速、发动机水温、燃油位、液压系统压力、油温、油位；各个控制按钮对应的功能应有明确标识，操作应简单方便。
3.5照明系统：车辆顶部安装可升降应急照明灯具，可通过无线和有线遥控两种方式控制，可水平旋转大于360°；垂直旋转大于180°。
3.6液压支撑系统：车辆安装支撑腿，保证整车平稳作业；可遥控操作，支腿上应设置频闪灯。
3.7厢体尾部设置液压升降尾板，最大举升重量：≥2t。
3.8翻板踏脚
3.8.1车身左右设翻转踏板，通过气动或液压弹簧助力；可承受≥150kg的重量；
3.8.2主骨架及连接件选用优质钢材及材料，面板具有防滑设计；
3.8.3踏板放下后外朝向消防车前和后方均设有黄色警告灯闪烁；
3.8.4踏板应设有锁止装置防止踏板受震动后自行翻转；
3.8.5车辆任何涉及人员登入的位置必须设置防滑处理。
3.9电气及警示系统
3.9.1车顶前部配置红色长排LED警灯，功率≥100W报警器、警灯控制器，乘员室、操纵仪表板等处须安装LED照明灯，驾驶室内安装警报器控制盒；
3.9.2车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，2个红色爆闪灯；
3.9.3每个器材箱门两侧均安装有条形LED照明灯带；
3.9.4车厢两侧上部各配置2只独立控制爆闪灯,3只独立控制LED照明灯，车顶内侧设置LED照明灯带便于夜间车顶照明；
3.9.5车厢内LED照明灯，随卷帘门启闭自动开关，无死角，满足夜间照明需求；
3.9.6所有外置车灯、灯具均须加装防护罩，上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
3.9.7所有说明牌和标牌都具有持久性和高附着性，受一般外力情况下不脱落或字迹模糊；
▲3.9.8充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
3.10器材箱
3.10.1总体要求：左右两边各设置器材箱，能根据用户要求布置器材；箱体内储存的设备、器具均设防护设施；
3.10.2箱体材质：铝合金材质；
3.10.2器材箱门：采用铝合金卷帘门，设按钮式加拉杆条锁，所有卷帘门通用一把钥匙，各门带随门开关的LED照明灯，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）；器材箱内部均设有照明，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。
4.随车器材
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格

	
	
	
	
	

	1
	消防水带
	米
	≥240
	DN200

	2
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg，ABC干粉

	3
	接口扳手
	个
	4
	

	4
	异径接口
	个
	4
	根据采购人需求配备

	5
	橡胶式水带护桥
	副
	2
	

	6
	水带包布
	件
	8
	不锈钢活动外套加软防护内衬

	7
	水带挂钩
	件
	8
	不锈钢活动外套可卡在水带接口处进行固定

	8
	防滑链
	1
	套
	

	9
	滤水器
	只
	2
	

	10
	破拆工具
	套
	1
	铁铤、丁字镐等；

	11
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	12
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	13
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝等


5.随车附件
5.1随车文件（中文）；
5.2底盘使用、维护说明书（3份）；
5.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
5.4底盘维修手册（1份）；
5.5底盘改装手册（1份）；
5.6底盘电气原理图（1份）；
5.7底盘零件目录图册（2份）；
5.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
5.9车辆整车合格证（1份）；
5.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
5.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
5.12随车工具清单、器材清单（1份）；
5.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
5.14跟踪服务卡（1份）；
5.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件（附清单）。
5.16所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
▲5.17投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。


[bookmark: _Toc10005]包25  “泡沫输转消防车”
符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB6245-2006《消防泵》符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》等国家标准。
1.整车综合要求
1.1外形尺寸:长≤12000m，宽≤2550mm，高≤4000mm；
1.2整车最大允许总质量：≥40000kg；
1.3驾乘室人员数量：≥2人；
1.4车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB/T3181-2008中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.5外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
★1.6载液量：≥20000kg。
2.底盘要求
2.1底盘
▲2.1.1选用进口或国产通用二类底盘；
2.1.2燃料种类:柴油；
★2.1.3驱动形式：8×4；
★2.1.4排放标准：国六排放标准；
▲2.1.5发动机：最大输出功率≥400kW；
2.1.6变速器：手动或自动变速。
2.2驾乘室
2.2.1底盘厂原装标准驾乘室，驾驶室可电动翻转，带线控功能，密闭良好，座椅全部安装三点式安全带，车内应设置照明设施；
2.2.2设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.3车内设置冷暖空调，收音机带USB接口；
▲2.2.4配备360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个，配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.2.5驾驶室车门应采用电动升降玻璃；
2.2.6驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，除驾驶员侧外，深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm；
2.2.7驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB 15084-2022（20230701）《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》。
2.3取力器：底盘原装取力器，配强制冷却器，驾驶室内设置取力器开关和工作指示灯。
▲2.4轮胎：使用子午线真空钢丝胎（包括1个同规格、同型号、同品牌备胎）。
2.5制动系统
▲2.5.1前轮盘式制动器、安装ABS防抱死刹车系统或EBS(电控制动系统），发动机缸内制动或装配液力缓速器；
2.6油箱：容积≥200L，金属材质，加装滤网，油箱盖带锁，并具备防冻解冻功能，适合在严寒条件下正常使用。
3.上装
3.1总体要求
3.1.1车顶要做防滑处理，左右侧应设有雨槽用于雨水的疏流；车顶设有护栏；
3.1.2爬梯梯级应有防滑设计，顶部装有扶手。
3.2罐体
3.2.1罐体载液量：根据用户需求进行分配；
▲3.2.2材质：罐体采用316不锈钢（做防腐处理）或其他耐腐蚀复合材质，顶板厚≥3mm，侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm；
3.2.3防荡板：液罐带纵横防荡板；
3.2.4人孔及人孔盖：罐顶设有人孔口，人孔直径≥φ450mm±10mm；
3.2.5排污口：泡沫罐底部设置排污口，配有手动球阀，排出的淤物不接触车身或底盘零部件；
3.2.6溢流装置：泡沫罐设有溢流管，并带溢流管帽，满足罐体溢流及通气要求。
3.3泡沫泵
▲3.3.1泡沫泵：选用进口泡沫泵
▲3.3.2泡沫泵系统：配备2套独立的泡沫泵系统；
▲3.3.3额定流量：单套泡沫泵系统流量≥30L/S；
3.3.4功能：可实现单吸、单供、一吸一供、同时外吸或同时外供泡沫液等工况。
3.4吸液臂
3.4.1安装形式：吸液臂安装在车辆顶部；
3.4.2驱动形式：液压驱动；
3.4.3控制方式：无线与有线遥控控制；
3.4.4吸液臂水平旋转角度：≥180°，最大仰角：≥15°；
3.4.5吸液臂长度：可伸缩，缩回长度≤8m，伸展后长度≥10m；
3.4.6吸液臂顶端加装LED工作照明灯，照明范围能够满足吸液现场的夜间照明；
3.4.7配备与吸液臂臂口径适配的吸液软管若干及与泡沫液桶适配的转换头若干。
3.5管路设置
3.5.1管路材质：所有管路及泵接头均采用防腐蚀性材料；
3.5.2吸液管路：2个DN100/DN125内扣式接口，配有阀门、滤网及闷盖；
3.5.3出液管路：≥2个DN65、≥2个DN80内扣式接口，配有阀门及闷盖；
3.5.4外注液管路：2个DN80内扣式接口，配有阀门及闷盖；
3.6翻板踏脚
3.6.1车身左右设翻转踏板，通过气动或液压弹簧助力；可承受≥150kg的重量；
3.6.2踏板具有防滑设计；
3.6.3翻转踏板设有警示灯，放下时自动点亮；
3.6.4踏板应设有锁止装置防止踏板受震动后自行翻转。
3.7电气及警示系统
3.7.1车顶前部配置红色LED警灯，驾驶室内安装警报器控制盒；
3.7.2车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，2个红色爆闪灯；
3.7.3每个器材箱门两侧均安装有条形LED照明灯带；
3.7.4车厢两侧上部各配置2只独立控制爆闪灯,2只独立控制LED照明灯，车顶内侧设置LED照明灯带便于夜间车顶照明；
3.7.5车厢内LED照明灯，随卷帘门启闭自动开关，无死角，满足夜间照明需求；
3.7.6上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
3.7.7所有说明牌和标牌都具有持久性和高附着性，受一般外力情况下不脱落或字迹模糊；
▲3.7.8自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
3.8控制系统
3.8.1控制系统：操作面板上仪表单位应采用国家标准单位；控制面板上主要有显示仪表、控制开关和状态指示灯；
显示仪表：转速值、真空值、压力值、液位值等；
控制开关：照明、油门加减、罐出液、罐注液、急停等；
状态指示：取力器指示灯、发电机未充电警示灯等；
3.8.2CAN总线控制系统：采用CAN总线集成控制，可实现消防灭火作业功能必须的仪表参数显示、设备控制及状态指示功能。
3.9器材箱
3.9.1总体要求：铝合金材质，能根据用户要求布置器材，箱体内储存的设备、器具均设固定保护设施；
3.9.2器材箱门：采用铝合金卷帘门，设按钮式加拉杆条锁，所有卷帘门通用一把钥匙，各门带随门开关的LED照明灯，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）；器材箱内部均设有照明，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。
4.随车器材
器材名称，单位，数量，规格
	序号
	器材名称
	数量
	型号/规格

	1
	消防水带
	6盘
	16-65-20

	2
	吸液、排液管
	12米
	根据用户需求定制

	3
	吸液管扳手
	2把
	

	4
	集水器
	1件
	100/65×2

	5
	异径接口
	10件/套
	根据用户需求定制

	6
	橡皮锤
	1件
	

	7
	护带桥
	1副
	

	8
	消防斧
	1件
	E630

	9
	铁锹
	1件
	2#

	10
	丁字镐
	1件
	P402

	11
	可充电式手提照明灯
	1件
	BHL410

	16
	干粉灭火器
	1具
	5kg

	12
	泡沫比例发生器
	2个
	高倍数

	13
	泡沫钩管
	5个
	


5.其他要求
5.1随车附件
5.1.1随车文件（中文）；
5.1.2底盘使用、维护说明书（3份）；
5.1.3底盘质量保修卡、合格证（1份）；
5.1.4底盘维修手册（1份）；
5.1.5底盘改装手册（1份）；
5.1.6底盘电气原理图（1份）；
5.1.7底盘零件目录图册（2份）；
5.1.8底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）；
5.1.9车辆整车合格证（1份）；
5.1.10上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）；
5.1.11上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份），上装零配件目录图册（3份）；
5.1.12随车工具清单、器材清单（1份）；
5.1.13车架号、发动机号拓印件（2份）；
5.1.14跟踪服务卡（1份）；
5.1.15随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
▲5.1.16投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。


[bookmark: _Toc22815]包26  “前突皮卡车（含器材汽油版）”

1．底盘参数
★1.1驱动形式≥4×4；
▲1.2发动机：排量≥2.0T，排放标准：国Ⅵb；
▲1.3最大扭矩≥360N·m；
▲1.4燃油及功率：汽油，额定功率≥140kW；
1.5外形尺寸：长≤6000mm，宽≤2000mm，高≤2300mm；
▲1.6变速器形式：自动档；
1.7后桥限滑方式：差速锁；
▲1.8前悬挂形式：双叉臂式独立悬挂；后悬挂形式：整体桥式非独立悬挂；
1.9车身结构；非承载式。
2．驾乘室
2.1布局结构：四门双排，总驾乘人员≥5人；
2.2安全设置：前后排均设置预紧安全带并具备未系安全带提醒功能、主、副驾驶员安全气囊、定速巡航、ABS+EBD、ESP车身稳定控制系统、上坡辅助、陡坡缓降等安全配置；
2.3座椅：配置真皮独立座椅，主副驾驶位座椅具备折叠和电动调节功能；后排座椅可比例放倒；
2.4车辆内饰：后舱装备区采用花纹铝板铺设，具备防水、防潮、耐磨性能；整车内饰支持采购人定制；
▲2.5驾驶室设备：除原车设备外，加装警报器、警灯开关,设置原车自动冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°全景影像（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.6驾驶室顶部前端装配红色长排≥1.2米LED频闪消防车用警灯，上方设置保护架，与行李架配套使用，可装载固定拉梯或橡皮艇等装备，同时对警灯起到保护作用；警报器：DC12V,功率≥100W。
3．车厢
3.1车身采用进口烤漆,颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发〔2018〕114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）等要求；
3.2车内器材架：优先采用全铝型材内藏式连接结构，使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转、推拉或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材，器材布置合理；
3.3舱体：采用金属骨架、铝蒙皮结构，外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封，防腐防锈等处理；
3.4车顶平台：平台承重≥180kg/㎡，应采用金属骨架,表面铺装花纹铝板，接缝处作密封处理，平台外蒙皮采用≥2mm厚花纹铝板，用于随车橡皮艇固定和运输；
3.5上车踏板：铝制踏板，防滑，耐磨；
3.6车厢各功能区采用模块化设计，器材放置设置永久铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，固定牢靠，方便运输及取放；具体由采购人确定；
3.7车底保护：车辆底部作防锈防腐等喷涂处理；
3.8车窗贴膜：全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用优质深色防爆膜，隔热率≥50%；
3.9整车进行隔热、防火、防腐防锈、防辐射处理，车体顶部、底板及两侧内部贴吸音棉，底板外喷涂防石击阻尼胶；
3.10装备区配备电源插头；
▲3.11涉水喉：抬高发动机进气口位置，涉水深度≥700mm；
3.12配备尾部拖车钩和供电插头，具备牵引资质；
▲3.13投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。
4．供电系统
4.1电路系统：电气设备符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
4.2车内外综合布线：电源线、控制线、天馈线、接插件、线槽等进行分类布线；
▲4.3配有≥4个前视探照灯，发光角度：聚光≥5°,光通量：≥1600lm；射程≥300米，功率≥100W；防水等级≥IP67,加装在车顶红色长排LED灯具前方合理位置。
5.牵引绞盘
5.1牵引绞盘安装于车身前部；
5.2绞盘形式：电动绞盘；
▲5.3最大拉力≥30kN；
5.4钢丝绳直径≥11.5mm；
5.5钢丝绳长度≥30m；
5.6配备贴合紧密的保护罩。
6.其他要求
6.1配备全部随车工具设备和附表器材，布置合理，固定牢靠；
6.2交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
6.3提供免费首次保养服务（含材料、人工、差旅等）。
7.随车文件（包括但不限于以下内容）
7.1产品检验报告1份；
7.2产品自愿性认证证书1份；
7.3整车合格证1份；
7.4整车使用操作维修说明书1份；
7.5整车标准上牌照片1张；
7.6随车附件、工具清单(含随车装备)1份；
7.7消防车跟踪服务卡1份；
7.8服务质保手册1份；
7.9底盘使用操作维修手册1份；
7.10底盘发动机号码拓印件2套；
7.11底盘号码拓印件2套；
7.12提供工信部公告；
7.13以上提供的各种说明书应为中文。
8.随车器材配备
8.1电源线盘≥1套,线盘长度≥50米，电缆规格不低于≥3×2.5mm2；
8.2配备≥2kg的灭火器≥1只；
8.3工具箱，内装工具≥53件套。
9.模块A
9.1★激流救生衣套装15套
9.1.1激流救生衣
（1）浮力：≥150N，在淡水浸泡24h后，浮力损失：≤2%；
（2）内衬应采用软质浮选泡沫或优于该材质，配置可拆卸胸式安全带，配备不锈钢O型环，可拆卸臀部/腿部绑带，防止救生衣脱离身体；
（3）设置前开式单手快速脱扣，前置树脂材质拉链，后背配置牛尾绳（动力绳）与D型环，拉绳拉环破断力：≥10kN；
（4）设置高亮反光带：≥8条；
（5）救生衣前侧设置挂点：≥5个、后侧设置挂点：≥1个；
（6）救生衣前侧设置可拆卸口袋：≥2个，整体设置反光标识带；
（7）救生衣配置救生高音口哨（非滚珠类）：≥1只，音量：≥110dB，示位灯：≥1只，割绳刀：≥1把；
（8）穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能使人体处于立姿状态（5s内），且人嘴部位高出水面：≥120mm；
（9）背面设置可拆卸式反光板魔术贴：≥2个，反光板内容为根据采购人需求印制；
（10）设置永久性标志及产品数据标识。
9.1.2救生圈
（1）重量：≤12kg，外径：≥700mm、内径：≥400mm；
（2）救生圈固有浮力：≥130N，聚乙烯复合塑料材质；
（3）设置永久性标志及产品数据标识。
9.1.3救生短绳
（1）包芯绳结构，主承受部分由连续纤维制成，具备发光功能；
（2）最小破断强度：≥35kN，在水面漂浮≥48h，无明显下沉；
（3）具备耐酸碱腐蚀、耐油性能，救生绳表面无机械损坏现象，整绳粗细均匀、结构一致，配备绳包；
（4）设置永久性标志及产品数据标识。
9.2★干式水域救援服6套
9.2.1采用防水透气面料，三层复合材质（防水层，透气层，耐磨层），外观采用黑、橙色立体拼接剪裁；
9.2.2在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部需做特殊加固处理；肘部和膝部带有氯丁橡胶垫；配乳胶袜套；
9.2.3内置可拆卸背带，可调节，可实现在水中可以穿脱救援服的上半部分而下半部分不渗水；
9.2.4大腿部有一个自干口袋，可以方便储存工具；前端斜入式的高强防水拉链确保密封不进水；
9.2.5裆部有高强度防水拉链，如厕时不用脱下整件衣服；
9.2.6颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏；
9.2.7颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援；
9.2.8腰部有可调节织带，用于调节舒适度；
9.2.9腕部和踝部具有视觉丽反光条确保在低可视条件下依然有较高的识别性；反光条为栅格条状切割设计，采用热合工艺压制于面料上，无针缝，柔软且无漏水可能；
9.2.10防渗漏性能：经静水中持续≥1h的渗透性能试验，救援服的进水量≤0.25kg；
9.2.11保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手.脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降≤1.3℃；
9.2.12适用性能：穿着消防专用救生衣无限制，水域救援防护服穿着时间≤30s，穿着者能行走、爬行、游泳并登上平台；
9.2.13中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求；
9.2.14防护服质量：≤2100g。
9.3★湿式水域救援服6套
9.3.1主要材质为不小于3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能，黑、橙色立体拼接剪裁，连体式结构；
9.3.2在肩部、背部和手臂处都采用PowerSpan材质提高部位的灵活性，降低活动的束缚感；
9.3.3双向的YKK前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷；
9.3.4腕部和踝部的YKK拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧；
9.3.5所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，提高保暖性和舒适感；在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护；
9.3.6在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱；
9.3.7主要性能：面料拉伸强度≥150N，持续10s经纬向均未出现断裂现象，接缝处能经受≥100N的力量荷载10s未发生断裂，耐磨性面临经6000次循环摩擦后，补强经过8000次循环摩擦未被磨穿；
9.3.8耐静水压100kpa下5min后未出现水滴渗透；
9.3.9中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求。
10.模块B
10.1★激流救生衣套装20套
10.1.1激流救生衣
（1）浮力：≥150N，在淡水浸泡≥24h后，浮力损失：≤2%；
（2）内衬应采用软质浮选泡沫或优于该材质，配置可拆卸胸式安全带，配备不锈钢O型环，可拆卸臀部/腿部绑带，防止救生衣脱离身体；
（3）设置前开式单手快速脱扣，前置树脂材质拉链，后背配置牛尾绳（动力绳）与D型环，拉绳拉环破断力：≥10kN；
（4）设置高亮反光带：≥8条；
（5）救生衣前侧设置挂点：≥5个、后侧设置挂点：≥1个；
（6）救生衣前侧设置可拆卸口袋：≥2个，整体设置反光标识带；
（7）救生衣配置救生高音口哨（非滚珠类）：≥1只，音量：≥110dB，示位灯：≥1只，割绳刀：≥1把；
（8）穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能使人体处于立姿状态（5s内），且人嘴部位高出水面：≥120mm；
（9）背面设置可拆卸式反光板魔术贴：≥2个，反光板内容为根据采购人需求印制；
（10）设置永久性标志及产品数据标识。
10.1.2救生圈
（1）重量：≤12kg，外径：≥700mm、内径：≥400mm；
（2）救生圈固有浮力：≥130N，聚乙烯复合塑料材质；
（3）设置永久性标志及产品数据标识。
10.1.3救生短绳
（1）包芯绳结构，主承受部分由连续纤维制成，具备发光功能；
（2）最小破断强度：≥35kN，在水面漂浮≥48h，无明显下沉；
（3）具备耐酸碱腐蚀、耐油性能，救生绳表面无机械损坏现象，整绳粗细均匀、结构一致，配备绳包；
（4）设置永久性标志及产品数据标识。
10.2★橡皮艇1个
10.2.1总体要求
用于水域救援；舟体为充气式，配马达；采用双尾椎充气船体结构，船底部有充气舷梁，高强度铝合金拼装甲板，具有排水阀门；
10.2.2技术要求
（1）额定乘员：≥8人；
（2）尺寸：艇长400±20cm；宽170±20cm；舷直径45±5cm；
（3）结构：船底充气拉丝底板，M型艇底，底部加装耐磨条；
（4）材质：≥0.9mm聚氯乙烯高强度复合材料；
（5）气室数量：4个（3个船体气囊+1个龙骨气囊）；
（6）设计水面载重：≥800kg；
（7）舟底接触地面位置覆加厚橡胶层；
（8）浮筒外侧安装安全绳索，艇身加装安全把手用于固定抓握；
（9）艉板与气囊连接处采用双向金属片夹固处理；
（10）材料强度：提供检测报告；
（11）依据GB/T2423.2-2008标准高温老化测试：材料在40℃环境内存放，1h后试样外观完好；
（12）备用附件：每舟配备缆绳和修补工具，修补工具至少包含专用胶水1支，气阀扳手1个，维修材料3张、铝合金划桨2副、电动气泵1个；
10.2.3舷外机
（1）功率≥30匹马力；
（2）随机油箱：≥20L；
（3）启动系统：手启动和电启动一体；
10.2.4其他要求
（1）产品通过中国船级社（CCS）检测认证；提供中国船级社（CCS）出具的检验报告；
（2）随艇配备螺旋桨保护罩、舷外机手拖车、救援艇围板折叠轮，便于单人搬运；
（3）其他要求：供货时，须提供中文使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式和售后服务联络方式；其它方面必须提供相应认证资料；
（4）船身喷涂与采购单位沟通。
11.模块C
11.1★激流救生衣套装5套
11.1.1激流救生衣
（1）浮力：≥150N，在淡水浸泡24h后，浮力损失：≤2%；
（2）内衬应采用软质浮选泡沫或优于该材质，配置可拆卸胸式安全带，配备不锈钢O型环，可拆卸臀部/腿部绑带，防止救生衣脱离身体；
（3）设置前开式单手快速脱扣，前置树脂材质拉链，后背配置牛尾绳（动力绳）与D型环，拉绳拉环破断力：≥10kN；
（4）设置高亮反光带：≥8条；
（5）救生衣前侧设置挂点：≥5个、后侧设置挂点：≥1个；
（6）救生衣前侧设置可拆卸口袋：≥2个，整体设置反光标识带；
（7）救生衣配置救生高音口哨（非滚珠类）：≥1只，音量：≥110dB，示位灯：≥1只，割绳刀：≥1把；
（8）穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能使人体处于立姿状态（5s内），且人嘴部位高出水面：≥120mm；
（9）背面设置可拆卸式反光板魔术贴：≥2个，反光板内容为根据采购人需求印制；
（10）设置永久性标志及产品数据标识。
11.1.2救生圈
（1）重量：≤12kg，外径：≥700mm、内径：≥400mm；
（2）救生圈固有浮力：≥130N，聚乙烯复合塑料材质；
（3）设置永久性标志及产品数据标识。
11.1.3救生短绳
（1）包芯绳结构，主承受部分由连续纤维制成，具备发光功能；
（2）最小破断强度：≥35kN，在水面漂浮48h，无明显下沉；
（3）具备耐酸碱腐蚀、耐油性能，救生绳表面无机械损坏现象，整绳粗细均匀、结构一致，配备绳包；
（4）设置永久性标志及产品数据标识。
11.2★橡皮艇1个
11.2.1总体要求
用于水域救援；舟体为充气式，配马达；采用双尾椎充气船体结构，船底部有充气舷梁，高强度铝合金拼装甲板，具有排水阀门；
11.2.2技术要求
（1）额定乘员：≥8人；
（2）尺寸：艇长400±20cm；宽170±20cm；舷直径45±5cm；
（3）结构：船底充气拉丝底板，M型艇底，底部加装耐磨条；
（4）材质：≥0.9mm聚氯乙烯高强度复合材料；
（5）气室数量：4个（3个船体气囊+1个龙骨气囊）；
（6）设计水面载重：≥800kg；
（7）舟底接触地面位置覆加厚橡胶层；
（8）浮筒外侧安装安全绳索，艇身加装安全把手用于固定抓握；
（9）艉板与气囊连接处采用双向金属片夹固处理；
（10）材料强度：提供检测报告；
（11）依据GB/T2423.2-2008标准高温老化测试：材料在40℃环境内存放，1h后试样外观完好；
（12）备用附件：每舟配备缆绳和修补工具，修补工具至少包含专用胶水1支，气阀扳手1个，维修材料3张、铝合金划桨2副、电动气泵1个；
11.2.3舷外机
（1）功率≥30匹马力；
（2）随机油箱：≥20L；
（3）启动系统：手启动和电启动一体；
11.2.4其他要求
（1）产品通过中国船级社（CCS）检测认证；提供中国船级社（CCS）出具的检验报告；
（2）随艇配备螺旋桨保护罩、舷外机手拖车、救援艇围板折叠轮，便于单人搬运；
（3）其他要求：供货时，须提供中文使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式和售后服务联络方式；其它方面必须提供相应认证资料；
（4）船身喷涂与采购单位沟通。
11.3★干式水域救援服1套
11.3.1采用防水透气面料，三层复合材质（防水层，透气层，耐磨层），外观采用黑、橙色立体拼接剪裁；
11.3.2.在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部需做特殊加固处理；肘部和膝部带有氯丁橡胶垫；配乳胶袜套；
11.3.3.内置可拆卸背带，可调节，可实现在水中可以穿脱救援服的上半部分而下半部分不渗水；
11.3.4.大腿部有一个自干口袋，可以方便储存工具；前端斜入式的高强防水拉链确保密封不进水；
11.3.5.裆部有高强度防水拉链，如厕时不用脱下整件衣服；
11.3.6.颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏；
11.3.7.颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援；
11.3.8.腰部有可调节织带，用于调节舒适度；
11.3.9.腕部和踝部具有视觉丽反光条确保在低可视条件下依然有较高的识别性；反光条为栅格条状切割设计，采用热合工艺压制于面料上，无针缝，柔软且无漏水可能；
11.3.10.防渗漏性能：经静水中持续1h的渗透性能试验，救援服的进水量≤0.25kg；
11.3.11.保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手.脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降≤1.3℃；
11.3.12.适用性能：穿着消防专用救生衣无限制，水域救援防护服穿着时间≤30s，穿着者能行走、爬行、游泳并登上平台；
11.3.13.中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求；
11.3.14.防护服质量：≤2100g。
11.4★湿式水域救援服1套
11.4.1.主要材质为不小于3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能，黑、橙色立体拼接剪裁，连体式结构；
11.4.2.在肩部、背部和手臂处都采用PowerSpan材质提高部位的灵活性，降低活动的束缚感；
11.4.3.双向的YKK前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷；
11.4.4.腕部和踝部的YKK拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧；
11.4.5.所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，提高保暖性和舒适感；在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护；
11.4.6.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱；
11.4.7.主要性能：面料拉伸强度≥150N，持续10s经纬向均未出现断裂现象，接缝处能经受≥100N的力量荷载10s未发生断裂，耐磨性面临经≥6000次循环摩擦后，补强经过≥8000次循环摩擦未被磨穿；
11.4.8.耐静水压100kpa下5min后未出现水滴渗透；
11.4.9.中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求。
11.5★移动发电机1台
11.5.1.发电机组配置无刷稀土永磁发电机，变频模块，静音降噪外壳等；
11.5.2.发动机型式：单缸、风冷、四冲程；
11.5.3.燃油：汽油；
11.5.4.发电机组油箱容积：≥5L；
11.5.5.启动系统：设置手拉启动；
11.5.6.额定功率≥3.0kW；
11.5.7.相数：单相；
11.5.8.单相额定电压：≥220V；
11.5.9.单相额定电流：≥21A；
11.5.10.频率50Hz；
11.5.11.噪音（7m）≤60dB；
11.5.12.设置直流12V电压输出和USB输出接口；
11.5.13.设置机油过低保护功能，带有报警指示灯；
11.5.14.性能等级≥G3，频率降≤3%；稳态电压偏差≤±1%；电压稳定时间＜1s；
11.5.15.配备移动脚轮、手推杆；
11.5.16.尺寸≤600cm×400cm×550cm；
11.5.17.净重≤25kg；
11.5.18.设置永久性标志及产品数据标识。
11.6★机动链锯1个
11.6.1.主要用于救援现场破拆木质构件的切割；
11.6.2.功率：≥2.2kW、重量：（不含燃油）≤5.2㎏、导板长度≥40cm；
11.6.3.机油润滑性能良好，最佳的保护发动机免受磨损，链条润滑油具有优异的防磨损性能，保证链条在导板中运行畅通无阻；
11.6.4.导板端部带有导轮，保证链条在导板端部减少阻力和减少功率消耗；
11.6.5.电子点火装置保证起动可靠和发动机的正常运转；
11.6.6.点火系统全封闭，对湿度和脏污不敏感；
11.6.7.配件：火花塞扳手1个、两用螺丝刀1个；除本身自带可使机器正常工作的零部件以外，另需配备备用链条及原装火花塞不少于2条（个）；原厂机油1桶（≥2L）。
11.7★救生圈5个
11.7.1.重量：≤12kg，外径：≥700mm、内径：≥400mm；
11.7.2.救生圈固有浮力：≥130N，聚乙烯复合塑料材质；
11.7.3.设置永久性标志及产品数据标识。
11.8★手提式强光照明灯2个
11.8.1.满足GB30734-2014消防员照明灯具标准，符合GB/T3836.1-2021，GB/T3836.2-2021,GB/T3836.4-2021，GB/T4208-2017标准要求，防护等级符合IP66/IP68（潜水深度：2m/1h）；
11.8.2.光源类型：LED，功率≥24W，具有强光、工作光、频闪光、红蓝警示光、激光等多种工作模式；
11.8.3.照度：5m处强光照度平均值≥3000lx，弱光照度平均值>2300lx；
11.8.4.采用Type-C充电接口，Type-C接口支持快充，快充充电时间≤3h；带有电子指南针，尾部具有红色方位灯；
11.8.5.连续放电时间：聚光强光：≥5h，聚光工作光：≥10h；泛光强光：≥8h（单侧）/≥4h（双侧），泛光工作光：≥16h（单侧）/≥8h（双侧），红蓝闪：≥24h；设计有激光，激光功率≥100mW；
11.8.6.灯体采用OLED智能数显屏，可显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间。
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1．底盘参数
★1.1驱动形式≥4×4；
▲1.2发动机：排量≥2.0T，排放标准：国Ⅵb；
▲1.3最大扭矩≥360N·m；
▲1.4燃油及功率：柴油，额定功率≥120kW；
1.5外形尺寸：长≤6000mm，宽≤2000mm，高≤2300mm；
▲1.6变速器形式：自动档；
1.7后桥限滑方式：差速锁；
▲1.8前悬挂形式：双叉臂式独立悬挂；后悬挂形式：整体桥式非独立悬挂；
1.9车身结构；非承载式。
2．驾乘室
2.1布局结构：四门双排，总驾乘人员≥5人；
2.2安全设置：前后排均设置预紧安全带并具备未系安全带提醒功能、主、副驾驶员安全气囊、定速巡航、ABS+EBD、ESP车身稳定控制系统、上坡辅助、陡坡缓降等安全配置；
2.3座椅：配置真皮独立座椅，主副驾驶位座椅具备折叠和电动调节功能；后排座椅可比例放倒；
2.4车辆内饰：后舱装备区采用花纹铝板铺设，具备防水、防潮、耐磨性能；整车内饰支持采购人定制；
▲2.5驾驶室设备：除原车设备外，加装警报器、警灯开关,设置原车自动冷暖空调，收音机、车载USB接口，预留电源接口（220V、12V、24V），360°全景影像（内存≥128G）、倒车雷达、胎压监测系统等；配备370MHz数字车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网）；
2.6驾驶室顶部前端装配红色长排≥1.2米LED频闪消防车用警灯，上方设置保护架，与行李架配套使用，可装载固定拉梯或橡皮艇等装备，同时对警灯起到保护作用；警报器：DC12V,功率≥100W。
3．车厢
3.1车身采用进口烤漆,颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发〔2018〕114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）等要求；
3.2车内器材架：优先采用全铝型材内藏式连接结构，使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转、推拉或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材，器材布置合理；
3.3舱体：采用金属骨架、铝蒙皮结构，外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封，防腐防锈等处理；
3.4车顶平台：平台承重≥180kg/㎡，应采用金属骨架,表面铺装花纹铝板，接缝处作密封处理，平台外蒙皮采用≥2mm厚花纹铝板，用于随车橡皮艇固定和运输；
3.5上车踏板：铝制踏板，防滑，耐磨；
3.6车厢各功能区采用模块化设计，器材放置设置永久铭牌标识，根据需求方便取放，器材分类整合，合理有效利用空间，固定牢靠，方便运输及取放；具体由采购人确定；
3.7车底保护：车辆底部作防锈防腐等喷涂处理；
3.8车窗贴膜：全车玻璃窗贴膜（前风挡除外），采用优质深色防爆膜，隔热率≥50%；
3.9整车进行隔热、防火、防腐防锈、防辐射处理，车体顶部、底板及两侧内部贴吸音棉，底板外喷涂防石击阻尼胶；
3.10装备区配备电源插头；
▲3.11涉水喉：抬高发动机进气口位置，涉水深度≥700mm；
3.12配备尾部拖车钩和供电插头，具备牵引资质；
▲3.13投标人需在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息,生成装备的专属二维码和RFID码;交货时须将生成的二维码标签和RFID码标签制作成永久性标签固定安装在每台（套）装备上，实现单台（套）装备的扫码登记功能。
4．供电系统
4.1电路系统：电气设备符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰；
4.2车内外综合布线：电源线、控制线、天馈线、接插件、线槽等进行分类布线；
▲4.3配有≥4个前视探照灯，发光角度：聚光≥5°,光通量：≥1600lm；射程≥300米，功率≥100W；防水等级≥IP67,加装在车顶红色长排LED灯具前方合理位置。
5.牵引绞盘
5.1牵引绞盘安装于车身前部；
5.2绞盘形式：电动绞盘；
▲5.3最大拉力≥30kN；
5.4钢丝绳直径≥11.5mm；
5.5钢丝绳长度≥30m；
5.6配备贴合紧密的保护罩。
6.其他要求
6.1配备全部随车工具设备和附表器材，布置合理，固定牢靠；
6.2交付使用单位时，燃油、尿素等添加液处于满液状态；
6.3提供免费首次保养服务（含材料、人工、差旅等）。
7.随车文件（包括但不限于以下内容）
7.1产品检验报告1份；
7.2产品自愿性认证证书1份；
7.3整车合格证1份；
7.4整车使用操作维修说明书1份；
7.5整车标准上牌照片1张；
7.6随车附件、工具清单(含随车装备)1份；
7.7消防车跟踪服务卡1份；
7.8服务质保手册1份；
7.9底盘使用操作维修手册1份；
7.10底盘发动机号码拓印件2套；
7.11底盘号码拓印件2套；
7.12提供工信部公告；
7.13以上提供的各种说明书应为中文。
8.随车器材配备
8.1电源线盘≥1套,线盘长度≥50米，电缆规格不低于≥3×2.5mm2；
8.2配备≥2KG的灭火器≥1只；
8.3工具箱，内装工具≥53件套。
9.模块A
9.1★激流救生衣套装15套
9.1.1激流救生衣
（1）浮力：≥150N，在淡水浸泡24h后，浮力损失：≤2%；
（2）内衬应采用软质浮选泡沫或优于该材质，配置可拆卸胸式安全带，配备不锈钢O型环，可拆卸臀部/腿部绑带，防止救生衣脱离身体；
（3）设置前开式单手快速脱扣，前置树脂材质拉链，后背配置牛尾绳（动力绳）与D型环，拉绳拉环破断力：≥10kN；
（4）设置高亮反光带：≥8条；
（5）救生衣前侧设置挂点：≥5个、后侧设置挂点：≥1个；
（6）救生衣前侧设置可拆卸口袋：≥2个，整体设置反光标识带；
（7）救生衣配置救生高音口哨（非滚珠类）：≥1只，音量：≥110dB，示位灯：≥1只，割绳刀：≥1把；
（8）穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能使人体处于立姿状态（5s内），且人嘴部位高出水面：≥120mm；
（9）背面设置可拆卸式反光板魔术贴：≥2个，反光板内容为根据采购人需求印制；
（10）设置永久性标志及产品数据标识。
9.1.2救生圈
（1）重量：≤12kg，外径：≥700mm、内径：≥400mm；
（2）救生圈固有浮力：≥130N，聚乙烯复合塑料材质；
（3）设置永久性标志及产品数据标识。
9.1.3救生短绳
（1）包芯绳结构，主承受部分由连续纤维制成，具备发光功能；
（2）最小破断强度：≥35kN，在水面漂浮≥48h，无明显下沉；
（3）具备耐酸碱腐蚀、耐油性能，救生绳表面无机械损坏现象，整绳粗细均匀、结构一致，配备绳包；
（4）设置永久性标志及产品数据标识。
9.2★干式水域救援服6套
9.2.1采用防水透气面料，三层复合材质（防水层，透气层，耐磨层），外观采用黑、橙色立体拼接剪裁；
9.2.2在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部需做特殊加固处理；肘部和膝部带有氯丁橡胶垫；配乳胶袜套；
9.2.3内置可拆卸背带，可调节，可实现在水中可以穿脱救援服的上半部分而下半部分不渗水；
9.2.4大腿部有一个自干口袋，可以方便储存工具；前端斜入式的高强防水拉链确保密封不进水；
9.2.5裆部有高强度防水拉链，如厕时不用脱下整件衣服；
9.2.6颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏；
9.2.7颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援；
9.2.8腰部有可调节织带，用于调节舒适度；
9.2.9腕部和踝部具有视觉丽反光条确保在低可视条件下依然有较高的识别性；反光条为栅格条状切割设计，采用热合工艺压制于面料上，无针缝，柔软且无漏水可能；
9.2.10防渗漏性能：经静水中持续≥1h的渗透性能试验，救援服的进水量≤0.25kg；
9.2.11保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手.脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降≤1.3℃；
9.2.12适用性能：穿着消防专用救生衣无限制，水域救援防护服穿着时间≤30s，穿着者能行走、爬行、游泳并登上平台；
9.2.13中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求；
9.2.14防护服质量：≤2100g。
9.3★湿式水域救援服6套
9.3.1主要材质为不小于3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能，黑、橙色立体拼接剪裁，连体式结构；
9.3.2在肩部、背部和手臂处都采用PowerSpan材质提高部位的灵活性，降低活动的束缚感；
9.3.3双向的YKK前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷；
9.3.4腕部和踝部的YKK拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧；
9.3.5所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，提高保暖性和舒适感；在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护；
9.3.6在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱；
9.3.7主要性能：面料拉伸强度≥150N，持续10s经纬向均未出现断裂现象，接缝处能经受≥100N的力量荷载10s未发生断裂，耐磨性面临经6000次循环摩擦后，补强经过8000次循环摩擦未被磨穿；
9.3.8耐静水压100kpa下5min后未出现水滴渗透；
9.3.9中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求。
10.模块C
10.1★激流救生衣套装5套
10.1.1激流救生衣
（1）浮力：≥150N，在淡水浸泡24h后，浮力损失：≤2%；
（2）内衬应采用软质浮选泡沫或优于该材质，配置可拆卸胸式安全带，配备不锈钢O型环，可拆卸臀部/腿部绑带，防止救生衣脱离身体；
（3）设置前开式单手快速脱扣，前置树脂材质拉链，后背配置牛尾绳（动力绳）与D型环，拉绳拉环破断力：≥10kN；
（4）设置高亮反光带：≥8条；
（5）救生衣前侧设置挂点：≥5个、后侧设置挂点：≥1个；
（6）救生衣前侧设置可拆卸口袋：≥2个，整体设置反光标识带；
（7）救生衣配置救生高音口哨（非滚珠类）：≥1只，音量：≥110dB，示位灯：≥1只，割绳刀：≥1把；
（8）穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能使人体处于立姿状态（5s内），且人嘴部位高出水面：≥120mm；
（9）背面设置可拆卸式反光板魔术贴：≥2个，反光板内容为根据采购人需求印制；
（10）设置永久性标志及产品数据标识。
10.1.2救生圈
（1）重量：≤12kg，外径：≥700mm、内径：≥400mm；
（2）救生圈固有浮力：≥130N，聚乙烯复合塑料材质；
（3）设置永久性标志及产品数据标识。
10.1.3救生短绳
（1）包芯绳结构，主承受部分由连续纤维制成，具备发光功能；
（2）最小破断强度：≥35kN，在水面漂浮48h，无明显下沉；
（3）具备耐酸碱腐蚀、耐油性能，救生绳表面无机械损坏现象，整绳粗细均匀、结构一致，配备绳包；
（4）设置永久性标志及产品数据标识。
10.2★橡皮艇1个
10.2.1总体要求
用于水域救援；舟体为充气式，配马达；采用双尾椎充气船体结构，船底部有充气舷梁，高强度铝合金拼装甲板，具有排水阀门；
10.2.2技术要求
（1）额定乘员：≥8人；
（2）尺寸：艇长400±20cm；宽170±20cm；舷直径45±5cm；
（3）结构：船底充气拉丝底板，M型艇底，底部加装耐磨条；
（4）材质：≥0.9mm聚氯乙烯高强度复合材料；
（5）气室数量：4个（3个船体气囊+1个龙骨气囊）；
（6）设计水面载重：≥800kg；
（7）舟底接触地面位置覆加厚橡胶层；
（8）浮筒外侧安装安全绳索，艇身加装安全把手用于固定抓握；
（9）艉板与气囊连接处采用双向金属片夹固处理；
（10）材料强度：提供检测报告；
（11）依据GB/T2423.2-2008标准高温老化测试：材料在40℃环境内存放，1h后试样外观完好；
（12）备用附件：每舟配备缆绳和修补工具，修补工具至少包含专用胶水1支，气阀扳手1个，维修材料3张、铝合金划桨2副、电动气泵1个；
10.2.3舷外机
（1）功率≥30匹马力；
（2）随机油箱：≥20L；
（3）启动系统：手启动和电启动一体；
10.2.4其他要求
（1）产品通过中国船级社（CCS）检测认证；提供中国船级社（CCS）出具的检验报告；
（2）随艇配备螺旋桨保护罩、舷外机手拖车、救援艇围板折叠轮，便于单人搬运；
（3）其他要求：供货时，须提供中文使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式和售后服务联络方式；其它方面必须提供相应认证资料；
（4）船身喷涂与采购单位沟通。
10.3★干式水域救援服1套
10.3.1采用防水透气面料，三层复合材质（防水层，透气层，耐磨层），外观采用黑、橙色立体拼接剪裁；
10.3.2.在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部需做特殊加固处理；肘部和膝部带有氯丁橡胶垫；配乳胶袜套；
10.3.3.内置可拆卸背带，可调节，可实现在水中可以穿脱救援服的上半部分而下半部分不渗水；
10.3.4.大腿部有一个自干口袋，可以方便储存工具；前端斜入式的高强防水拉链确保密封不进水；
10.3.5.裆部有高强度防水拉链，如厕时不用脱下整件衣服；
10.3.6.颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶，可紧贴皮肤，确保不渗漏；
10.3.7.颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴，调整至合适的大小，帮助束紧，穿着贴身，方便救援；
10.3.8.腰部有可调节织带，用于调节舒适度；
10.3.9.腕部和踝部具有视觉丽反光条确保在低可视条件下依然有较高的识别性；反光条为栅格条状切割设计，采用热合工艺压制于面料上，无针缝，柔软且无漏水可能；
10.3.10.防渗漏性能：经静水中持续1h的渗透性能试验，救援服的进水量≤0.25kg；
10.3.11.保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手.脚和腰部皮肤表面）温度均未降至10℃以下，体温下降≤1.3℃；
10.3.12.适用性能：穿着消防专用救生衣无限制，水域救援防护服穿着时间≤30s，穿着者能行走、爬行、游泳并登上平台；
10.3.13.中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求；
10.3.14.防护服质量：≤2100g。
10.4★湿式水域救援服1套
10.4.1.主要材质为不小于3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能，黑、橙色立体拼接剪裁，连体式结构；
10.4.2.在肩部、背部和手臂处都采用PowerSpan材质提高部位的灵活性，降低活动的束缚感；
10.4.3.双向的YKK前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷；
10.4.4.腕部和踝部的YKK拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧；
10.4.5.所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，提高保暖性和舒适感；在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护；
10.4.6.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱；
10.4.7.主要性能：面料拉伸强度≥150N，持续10s经纬向均未出现断裂现象，接缝处能经受≥100N的力量荷载10s未发生断裂，耐磨性面临经≥6000次循环摩擦后，补强经过≥8000次循环摩擦未被磨穿；
10.4.8.耐静水压100kpa下5min后未出现水滴渗透；
10.4.9.中标人应按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识字体按照应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》印制，服装规格、尺寸大小，中标投标人必须主动咨询用户单位并且完全满足各级用户单位对尺寸、规格的需求。
10.5★移动发电机1台
10.5.1.发电机组配置无刷稀土永磁发电机，变频模块，静音降噪外壳等；
10.5.2.发动机型式：单缸、风冷、四冲程；
10.5.3.燃油：汽油；
10.5.4.发电机组油箱容积：≥5L；
10.5.5.启动系统：设置手拉启动；
10.5.6.额定功率≥3.0kW；
10.5.7.相数：单相；
10.5.8.单相额定电压：≥220V；
10.5.9.单相额定电流：≥21A；
10.5.10.频率50Hz；
10.5.11.噪音（7m）≤60dB；
10.5.12.设置直流12V电压输出和USB输出接口；
10.5.13.设置机油过低保护功能，带有报警指示灯；
10.5.14.性能等级≥G3，频率降≤3%；稳态电压偏差≤±1%；电压稳定时间＜1s；
10.5.15.配备移动脚轮、手推杆；
10.5.16.尺寸≤600cm×400cm×550cm；
10.5.17.净重≤25kg；
10.5.18.设置永久性标志及产品数据标识。
10.6★机动链锯1个
10.6.1.主要用于救援现场破拆木质构件的切割；
10.6.2.功率：≥2.2kW、重量：（不含燃油）≤5.2㎏、导板长度≥40cm；
10.6.3.机油润滑性能良好，最佳的保护发动机免受磨损，链条润滑油具有优异的防磨损性能，保证链条在导板中运行畅通无阻；
10.6.4.导板端部带有导轮，保证链条在导板端部减少阻力和减少功率消耗；
10.6.5.电子点火装置保证起动可靠和发动机的正常运转；
10.6.6.点火系统全封闭，对湿度和脏污不敏感；
10.6.7.配件：火花塞扳手1个、两用螺丝刀1个；除本身自带可使机器正常工作的零部件以外，另需配备备用链条及原装火花塞不少于2条（个）；原厂机油1桶（≥2L）。
10.7★救生圈5个
10.7.1.重量：≤12kg，外径：≥700mm、内径：≥400mm；
10.7.2.救生圈固有浮力：≥130N，聚乙烯复合塑料材质；
10.7.3.设置永久性标志及产品数据标识。
10.8★手提式强光照明灯2个
10.8.1.满足GB30734-2014消防员照明灯具标准，符合GB/T3836.1-2021，GB/T3836.2-2021,GB/T3836.4-2021，GB/T4208-2017标准要求，防护等级符合IP66/IP68（潜水深度：2m/1h）；
10.8.2.光源类型：LED，功率≥24W，具有强光、工作光、频闪光、红蓝警示光、激光等多种工作模式；
10.8.3.照度：5m处强光照度平均值≥3000lx，弱光照度平均值>2300lx；
10.8.4.采用Type-C充电接口，Type-C接口支持快充，快充充电时间≤3h；带有电子指南针，尾部具有红色方位灯；
10.8.5.连续放电时间：聚光强光：≥5h，聚光工作光：≥10h；泛光强光：≥8h（单侧）/≥4h（双侧），泛光工作光：≥16h（单侧）/≥8h（双侧），红蓝闪：≥24h；设计有激光，激光功率≥100mW；
10.8.6.灯体采用OLED智能数显屏，可显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间。
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山西省消防救援总队部门集中采购项目框架协议书

甲方：山西省消防救援总队
乙方（中标（成交）人）：
根据现行有效法律法规、依照财政部关于部门集中采购的有关规定，乙方参与了（项目名称,以下称：批采项目）(项目编号：)采购项目，乙方依法成为中标人。为依法完成采购项目，甲方与乙方就采购项目相关事项，签署以下框架协议：
一、本框架协议作为山西省各消防救援支队（以下称：使用单位）与中标（成交）人签订批采项目“政府采购货物买卖合同”（下称采购合同）的组成部分，使用单位与中标（成交）人签订的批采项目采购合同实质内容应与招标文件、投标文件及本框架协议的内容一致。如与本协议不一致，以本协议为准。

[bookmark: _Toc260217325][bookmark: _Toc199574623]二、合同标的
1、乙方与各使用单位签订合同的各产品品名、品牌、型号、生产厂家、单价、数量、金额必须与投标文件完全一致。
2、质量标准及要求：全新设备，符合国家规定的合格产品标准，符合国家验收规范合格标准，与投标文件的技术指标一致，并附有产品质量检验合格标志等合格产品应具备的全部要件。
3、交付车辆及车辆设备应包括在投标或响应时承诺配备的保证设备运行正常的相关零配件、备品备件、易损件和随机工具等，并提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书和相关图纸资料等，且每台设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）。
三、甲方的权利和义务：
1、 甲方应当加强对批采项目的执行管理，向乙方提供与本采购合同有关的使用单位联系方式，督促使用单位与乙方在规定时间内签订采购合同。
2、 招标文件中要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额应当与招标文件一致。
3、 甲方协调处理合同签订、产品送达、产品验收及款项支付等履约过程中出现的问题，提请政府采购监督管理部门对相关各方的违法违规问题进行处理。
4、 甲方应当督促使用单位按照采购合同要求及时支付采购资金，对于使用单位因迟延付款应承担的法律责任，乙方应当直接向使用单位主张和追索，甲方不承担任何责任。政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。
5、 乙方在中标（成交）公告之日起    个工作日内无正当理由拒不签订本框架协议书的，甲方有权按照排序依次确定中标候选人签订本框架协议书或重新组织采购活动，同时将有关情况报政府采购监督管理部门处理。
6、 甲方有权根据项目情况对中标（成交）产品的质量进行监督检查，或指定第三方检测机构对中标（成交）产品进行抽检，对发现或使用单位反映的问题进行调查。检测合格的，第三方检测费用应由甲方与乙方事先协商确定；检测不合格的，甲方不承担检测费用及相关责任。
7、 [bookmark: _Toc260217326][bookmark: _Toc199574624]因乙方违反协议约定的，甲方、使用单位有权要求乙方承担违约责任。由于乙方违约给甲方、使用单位造成损失的，甲方、使用单位有权要求乙方做出相应赔偿。
8、 按照法律法规规定，甲方应有的其他权利和义务。
四、乙方的权利和义务：
1、 乙方参加部门集中采购活动应遵循国家有关法律规定。
2、 乙方应当在采购合同签订后，十五个工作日内，按照甲方的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总金额的5%作为履约保证金。
3、 乙方应按与使用单位签订的采购合同规定的供货要求和履约期限完成供货，并按招标文件的售后服务要求及响应文件的售后服务承诺进行售后服务与管理。
4、 乙方有权按照采购合同的约定，向使用单位收取货款。
5、 乙方应配合甲方指定的或使用单位指定的第三方检测机构对中标（成交）产品进行检测，对检测不合格的，乙方应承担检测费用及相关责任。
6、 乙方应指定专人负责中标（成交）后签订合同、供货及相关服务事宜，联系方式应当24小时保持畅通。
7、 乙方应对甲方和使用单位的相关信息承担保密义务，并承担由乙方泄密产生的一切后果。
8、 乙方不得向甲方或使用单位或其有关工作人员行贿或提供其它不正当利益，对甲方或使用单位的违法违规行为，乙方有权向相关部门投诉举报。
9、 按照法律法规规定，乙方应有的其他权利和义务。
五、违约责任和救济措施：
1、 因乙方原因未在规定期限内与使用单位签订采购合同的，甲方接到使用单位提交的书面催告文件后有权进行协调处理，经协调后乙方仍拒不签约的，视为乙方放弃中标，甲方有权按照排序依次确定中标候选人签订协议书或重新组织采购活动并追究乙方相关责任。
2、 因使用单位原因未在规定期限内与乙方签订采购合同的，乙方应当在3个工作日内将书面催告文件提交甲方协调处理，如乙方未尽催告义务，视为乙方拒不签订合同。经协调后使用单位仍拒不签约的，乙方有权不再与其签订采购合同。
3、 采购合同签订后，若乙方不履行合同义务或履行义务不符合约定的，使用单位有权依照法律规定及合同约定追究乙方的违约责任、直至行使合同解除权；若使用单位不履行合同义务或履行义务不符合约定的，乙方有权依照法律规定及合同约定追究使用单位的违约责任，直至行使合同解除权。乙方应同时将相关情况书面反馈给甲方。
4、 乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除本框架协议，追究乙方的违约责任，并上报有关部门处理。乙方在收到甲方解除通知书之日起三十日内不提起诉讼或仲裁，则丧失诉讼权利。若乙方行为给使用单位或甲方造成损失的，乙方还应对损失部分予以赔偿，如果采购合同约定乙方应支付违约金的，乙方还应支付相应的违约金。
(1) 在规定时间内，经重新验收后，交付的产品或提供的服务达不到承诺的质量标准；
(2) 为使用单位虚开发票或者向使用单位或其相关工作人员提供各种不正当利益；
(3) 未按规定签订采购合同或者擅自提高中标（成交）产品或售后服务价格；
(4) 因乙方原因出现重大责任事故；
(5) 被有关机关责令关闭、撤销登记、吊销营业执照或者被行业主管部门取消行业经营资格；
(6) 中标（成交）后，乙方向他人转包或分包；
(7) 乙方其他违反相关规定的行为。
5、 乙方不依法签订采购合同、拒绝履行本框架协议或者采购合同义务的，甲方将提请政府采购监督管理部门依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规、部门规章的规定，将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动，并予以通报。
[bookmark: _Toc260217329][bookmark: _Toc199574627]六、不可抗力
1、不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
2、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责
任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3、遇有不可抗力的一方，应7个工作日内将事件的情况以书面形式通知另
一方，并在事件发生后向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
七、其它规定
1、 对于本协议未尽事宜，如果财政部现行有效的部门集中采购相关规章、规范性文件中有强制性规定的，甲乙双方同意按照财政部相关规定执行。
2、 由于本框架协议属于招标文件组成部分，如乙方的投标文件中对本框架协议书条款提出任何修改要求，将被视为非实质性响应招标文件，从而导致其投标文件被按照无效处理。
3、 如因本框架协议产生争议，甲乙双方应当自觉遵守本框架协议约定，本着协商的态度处理。对无法协商解决的事宜，可向框架协议签订地或采购项目履行地有管辖权的人民法院起诉。
4、 本框架协议一式两份，经甲乙双方法定代表人或其授权代表人签字、盖公章后生效。
（以下无正文）
（签署页）


甲方单位：（盖公章）                乙方单位：（盖公章）
法定代表人或授权代表人：（签字）    法定代表人或授权代表人：（签字）
单位地址：                          单位地址：
邮编：                              邮编：
电话：                              电话：

本协议签订地：












政府采购货物买卖合同







项目名称：
包    号：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：









第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：              （采购人或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：              （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及山西省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”消防装备项目（第三批次）的《采购文件》、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
（1）采购项目名称：山西省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”消防装备项目（第三批次）
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的:（包号+内容）（包号+内容）（包号+内容）（包号+内容）
数量（台/套/个/架/组等）：
技术要求：

商务要求：

（4）中标（成交）供应商是否为小微企业：是      否
是否为专门面向小微企业的采购合同：是      否
是否非专门面向小微企业的采购项目，给予小微企业评审优惠：是 否
（5）合同是否分包：是      否
分包供应商名称：
分包供应商类型：大型企业    中型企业   小微型企业    其他
分包主要内容：
（6）是否涉及进口产品：
是，产品国别：          品牌：          规格型号：         
否
（7）是否涉及节能环保产品：
是，产品类别：                ，强制采购    优先采购
否
（8）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否       不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应一次性支付全部合同款项）
预付款：采购合同签订后，凭乙方等额有效收据，支付合同金额的30%作为预付款；
分期付款：项目交付后，凭乙方等额有效收据，支付合同金额的40%；验收合格并经结算审计后，凭乙方合同全额发票，支付至审计后总金额的100%。
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月    日，完成日期：      年     月    日总日历天数：150天。
（2）地点：山西省消防救援总队训练与战勤保障支队
（3）履约担保：采购合同签订后，十五个工作日内，乙方应当按照甲方的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总金额的5%作为履约保证金。
（4）分期履行要求：
（5）成本补偿和风险分担的约定（如涉及）：
4.合同验收
见本合同附件1：山西省消防救援总队灭火救援装备验收工作规程（试行）
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）本合同协议书及其变更、补充协议
（2）中标通知书
（3）投标（响应）文件
（4）政府采购合同专用条款
（5）政府采购合同通用条款
（6）采购文件
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸
（8）其他合同文件
6.合同生效
本合同自   签字盖章之日起   生效。
7.合同份数
本合同一式 陆 份，采购人执 肆 份，供应商执 贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：          年        月        日
合同订立地点：                             
附件：具体标的明细、其他售后承诺、质量保证书等。



	甲方（采购人或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章）
	
	单位名称（公章）
	

	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通讯地址
	
	通讯地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	付款单位
	
	开户名称
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	银行账号
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。





第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的合同协议书、中标（成交）通知书、投标书及附件、本合同专用条款、通用条款、附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件，以及国家法律、行政法规和规章制度规定的属于合同组成部分的其他文件。
（3）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（4）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料等。
（5）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（6）“分包”系指中标、成交供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分 包意向协议，将中标、成交项目中的部分履约内容，再分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。“分包人”系指承接上述分包部分的供应商。
（7）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（8）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同金额中，甲方不再另行支付其它任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同，具体的履行时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
4.甲方的权利和义务
4.1甲方确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对合同规定范围内乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当根据合同约定按时向乙方支付应付的费用。
4.5国家法律法规所规定由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物、服务符合合同技术要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取相关费用。
5.4国家法律法规所规定由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1甲乙双方应当按照合同约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输和保险要求
7.1本合同涉及商品包装和快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有规定，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有规定，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装和快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前提前通知采购人，并提示货物运输装卸的注意事项。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，采购人有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物， 由此造成采购人的费用和损失，均由供应商承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
8.2保证
（1）乙方应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在 正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有合同约定的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。存在质量保证期的，货物最终交付验收后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
10.2甲方委托乙方开发的产品，按照【政府采购合同专用条款】的规定确定知识产权归属。
11.保密义务
11.1甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方商业秘密或者其他应当保密的信息，双方均有保密义务。泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1按照国库集中支付的有关规定执行。
12.2具体合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
12.3对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额按照采购文件的要求，由双方在【政府采购合同专用条款】中约定，并不得超过国家有关规定。
13.2如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训,项目现场按照【政府采购合同专用条款】约定；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有
效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的服务的费用已包含在合同价款中， 甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。
如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，可要求继续履行或者代履行。
15.3延迟支付的违约责任
约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。合同明确需检验或验收的，应明确检验或验收期间，约定交付后经检验或者验收合格作为支付条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算；甲方拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的付款逾期利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更
16.1在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同非实质性内容协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.3合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更合同。涉及实质性内容变更的，双方当事人应当对变更后的内容严格履行审慎义务。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的， 甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其 他情形，应该及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同恢复履行；乙方在合理期限 内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有通知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
（5）政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同， 已构成根本性违约的， 甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
（3）政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
18.合同分包
18.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
18.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的。乙方应当按采购文件、投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
19.不可抗力
19.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
19.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3遇有不可抗力的一方，应7个工作日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
20.解决争议的方法
20.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由合同各方友好协商解决。协商不成时，可以向第三方权威机构申请调解。合同一方或各方不愿调解或调解不成的，各方可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
20.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
20.3如合同方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，则在争议解决期间，除正在通过协调、调解、仲裁或诉讼解决的争议部分以外，合同的其他应当继续履行的部分应继续履行。
21.政府采购政策
21.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
21.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。合同未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
21.3对于通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
22.法律适用
22.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
22.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.3双方可在【政府采购合同专用条款】中进一步约定合同所适用的法律法规或其他规范性文件。
22.4当事人未有约定的，适用《政府采购法》《民法典》合同编或者其他法律有关规定。
23.通知
23.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
23.2一方当事人变更名称、地址、联系人、联系电话或电子邮箱的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
23.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
23.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
24.合同未尽事项
24.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（7）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（8）项
	其他术语解释
	

	第二节
第3.1款
	履行合同的时
间、地点及方式
	交货时间：合同签订之日起150日历天交货（如遇特殊情况，不能如期交货，乙方提前书面说明情况，经甲方同意后，双方另行约定交货日期）
交货地点：山西省消防救援总队训练与战勤保障支队
交货方式：/

	第二节
第7.1、7.2、
7.3款
	包装、运输和保险
	包装：交付产品应包括在投标或响应时承诺配备的保证产品运行正常的相关零配件、备品备件、易损件和随机工具等，并提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书和相关图纸资料等，且每台产品上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等）。
运输：（1）由乙方承担器材装备运输发货，并在发货前2日历天书面告知甲方具体的承运单位和运输方式等信息，以便甲方安排处理接货。（2）运输风险由乙方承担。
保险：/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1、质保期：上装质保期为验收合格后五年（具体配件按具体参数执行），底盘质保期执行原厂质保期，质保期内提供免费服务。
2、在质保期内，为甲方提供规定的免费维保和其他服务项目。
在此期间出现的产品自身质量问题，均须提供免费保修的售后服务（保修内容包括硬件维修和软件升级等，在保修期内备品备件免费；在保修期满后以最优惠价向甲方提供备品、配件）；免除保修义务：对于下列原因导致的系列产品故障、工作异常或损坏，乙方虽不承担免费保修义务，但应提供良好的有偿服务（有偿服务价格不可高于实时市场价格）：（1）甲方擅自拆、改、扩、配硬件，连接使用不当的外设所造成产品的损坏。（2）由于火灾、洪水、雷电、地震或其它不可抗拒事件引起的产品损坏和在非产品规定的工作环境下使用引起的产品损坏。（3）由于甲方保养不当造成的重大产品故障。
3、其他售后承诺：
在质保期内，为甲方提供规定的免费维保和其他服务项目。
在此期间出现的产品自身质量问题，均须提供免费保修的售后服务（保修内容包括硬件维修和软件升级等，在保修期内备品备件免费；在保修期满后以最优惠价向业主提供备品、配件）；免除保修义务：对于下列原因导致的系列产品故障、工作异常或损坏，乙方虽不承担免费保修义务，但应提供良好的有偿服务（有偿服务价格不可高于实时市场价格）：（1）甲方擅自拆、改、扩、配硬件，连接使用不当的外设所造成产品的损坏。（2）由于火灾、洪水、雷电、地震或其它不可抗拒事件引起的产品损坏和在非产品规定的工作环境下使用引起的产品损坏。（3）由于甲方保养不当造成的重大产品故障。
3、其他售后承诺：

	第二节
第8.2（3）项
	响应时间
	乙方必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知甲方并说明原因。

	第二节
第10.2款
	知识产权归属
	1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因甲方使用而遭受第三方主张权利的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方、采购代理机构的责任。
2、如乙方不拥有货物、资料、技术、服务等的知识产权，则报价中已包含甲方使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由乙方承担。
3、乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方应提供开发接口和开发手册等技术文档。
4、系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。
5、在产品调试安装过程中对自身工作人员的人身、财产安全负责。安装调试过程中，乙方造成自身、甲方、第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，甲方因此遭受他人索赔的，有权向乙方追偿。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	1、未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。
2、乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息、技术资料、工作信息和政府数据等），同样负有保密责任。
3、乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。
4、如乙方未能履行保密义务造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任。因乙方的泄密行为导致甲方被追究法律责任的，甲方承担责任后有权向乙方追偿所产生的一切经济损失及法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总金额 30%的违约金。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付方式和条件
	采购合同签订后，凭乙方等额有效收据，支付合同金额的30% 作为预付款；项目交付后，凭乙方等额有效收据，支付合同金额的40%；验收合格并经结算审计后，凭乙方合同全额发票，支付至审计后总金额的100%。

	第二节
第13.1款
	履约保证金数额
	采购合同签订后，十五个工作日内，乙方应当按照甲方的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总金额的5%作为履约保证金。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	项目交付并验收合格之后，办理履约保证金返还手续（不计利息）。

	第二节
第14.1（4）项
	项目现场
	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队

	第二节
第14.1（5）项
	应予回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1、按照本合同的相关要求按时完成标的的交货以及安装、调试和培训。
2、保证所供产品均为投标文件承诺产品，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，符合相关质量检测标准。
3、保证设备的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对软硬件进行保修、维护等服务。
4、承担擅自修改或终止合同而造成的经济损失及法律责任。
5、乙方所供货物在质保期内出现问题的，应及时维修，无法维修的，应更换产品，因此所产生的相关费用由乙方承担。
6、乙方应保证，甲方在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因甲方使用而遭受第三方主张权利的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方、采购代理机构的责任。
7、如乙方不拥有货物、资料、技术、服务等的知识产权，则报价中已包含甲方使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由乙方承担。
8、乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方应提供开发接口和开发手册等技术文档。
9、系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。
10、在产品调试安装过程中对自身工作人员的人身、财产安全负责。安装调试过程中，乙方造成自身、甲方、第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，甲方因此遭受他人索赔的，有权向乙方追偿。

	第二节
第15.2（2）项
	延迟交货赔偿费
	乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的15％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

	第二节
第15.3款
	付款逾期利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1、乙方所交付货物的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合招标文件和合同规定的，甲方有权利要求乙方更换货物，如乙方在30个工作日内经更换后仍不符合要求，甲方有权拒收该货物，并要求乙方退还费用；乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，甲方解除合同的，乙方应当退还甲方已经支付的费用，并承担合同金额20％的违约金。
2、在质保期内，乙方所供产品出现质量问题，乙方未按合同要求提供售后服务的，乙方须向甲方承担合同金额5％的违约责任，违约金额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责补足。
3、因乙方产品质量问题导致甲方或第三方人身财产损失的，由乙方负责赔偿，第三方向甲方索赔的，甲方有权向乙方追偿。

	第二节
第20.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁，或向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第22.3款
	法律适用
	本合同适用的法律法规或其他规范性文件如下：
《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

	第二节
第24.1款
	补充条款
	/
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附件1：
山西省消防救援总队灭火救援装备验收规程
(试行)
第一章　总 则
第一条  为规范全省消防救援队伍灭火救援装备采购工作中的验收环节，确保装备采购质量，按照《消防救援局关于加强灭火救援装备采购管理工作的通知》《消防救援队伍政府采购管理暂行办法》《政府采购需求管理办法》《消防救援队伍消防装备器材采购管理监督八项措施》等要求，结合我省消防救援队伍实际，制定本规程。
第二条  本规程所称灭火救援装备（以下简称装备）,是指消防救援队伍用于执勤训练、灭火救援、战勤保障等任务的消防车辆、消防船艇、消防飞行器、消防员防护装备、灭火救援器材、通信器材、药剂及其它专用装备与附属设施、设备。
第三条  装备验收是指采购人依据采购档案（含招标文件、投标文件、采购合同、封样样品、投标人所做的其他承诺等，下同）对交付的装备数量、规格型号、检测报告或产品认证、质量性能等进行检验、核实和评估，以确认其提供的装备是否符合采购合同约定的标准和要求。
第四条  装备验收工作应当遵循“集采集验、客观公正”的原则，严格执行相关法律、法规和合同条款，切实维护保障队伍合法权益。
第五条 集采装备验收工作在总队灭火救援装备集中采购工作领导小组领导下工作，由总队后勤装备处牵头，会同作战训练处、信息通信处、采购办、训练与战勤保障支队及相关部门和各需求单位共同组织实施。自采装备验收工作由各支队参考本规程自行组织实施。技术复杂、专业性强的装备采购项目（品类），经采购领导小组审批后可委托国家认可的质量检测机构或专业技术人员进行验收。
第六条 装备验收组（第三方机构除外）由战训、信通、装备管理干部、执勤消防站指战员、装备质检员、装备维护员（特种消防车驾驶员）或相关专家等5人以上单数（含5人，至少有1名装备质检员，可按照项目规模酌情增加人数和比例）组成，宜有熟悉采购需求和技术要求的人员参加，可结合验收品目分成多个小组。采购人代表、评审专家以及政府采购回避制度规定的与供应商有利害关系的人员，不得作为验收组组成人员参与验收。
第七条 职责分工
（一）装备验收工作组职责
1．拟定装备验收方案，组织验收前业务培训；
2．组织督促验收组成员认真履行职责，严格按照规定开展验收工作；
3．监督供应厂商履约进度，及时按照节点开展验收工作；
4．督促供应商做好灭火救援装备接装培训；
5．填报汇总验收资料，反馈验收情况；
6．后勤装备处负责人为第一责任人。
（二）装备验收组成员职责
1．根据采购档案结合实战需求，与各采购单位或使用单位共同对灭火救援车辆技术方案（样车）的主要部件、乘员室空间、器材厢设置以及灭火救援装备及其它装备物资样品的外观、结构组成、功能设置等提出优化或整改建议；
2．根据采购合同，对车辆整车型号、底盘规格及泵炮、吊臂、绞盘等核心部件进行核对，对车辆检测报告、工信部公告、中文技术档案、中文操作说明、培训视频等技术资料进行核对，对随车器材、维修配件的数量、规格、质保期等进行核对；
3．根据采购合同，对防护装备、灭火救援器材及其它装备物资的品牌、型号、产地、数量、质保期、技术资料及相关配件等进行核对；
4．与各采购单位或使用单位共同对灭火救援装备的主要性能、功能进行实装测试；
5．涉及信通类装备由后勤装备处牵头，信息通信处及相关单位具体组织验收，方法步骤按照本规程执行；
6．各组长为本验收组第一责任人。
（三）采购办职责：
1．负责提供中标供应商投标文件、合同、中标通知书等验收所需采购档案、资料；
2．配合做好灭火救援装备验收工作；
3．采购办负责人为第一责任人。
（四）训练与战勤保障支队人员职责：
1．负责封存保管防护装备和其它灭火救援器材物资样品；
2．负责接收、清点、保管、核对新购灭火救援装备，每周五向后勤装备处反馈一次集采装备到货情况；
3．负责按照有关通知要求对新购含有水力系统消防车辆开展水力性能测试，并将测试结果及时反馈装备验收组；
4．按照验收工作组通知，及时发放验收合格装备，填报确认验收单据；
5．支队主官为第一责任人。
（五）需求单位职责：
1．按照验收方案，调派战训、信通、装备管理干部，执勤消防站指战员，装备质量检验员，装备维护员（特种消防车驾驶员）等人员参加验收工作；
2．根据一线灭火救援任务需求，对新购灭火救援装备提出合理的整（修）改意见和建议；
3．合理安排人员参加消防车水力性能测试和灭火救援装备接装培训，及时完成验收合格装备的货款支付；
4．各支队主官为第一责任人。
（六）供应商职责
中标供应商应当严格按合同约定，积极配合采购人做好装备验收工作，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证据证明材料。
第二章 验收程序
第八条 验收工作按照验收准备、预备会、现场验收、结论评审、结果反馈等程序进行。
一、验收准备
根据采购项目节点要求或供应厂商验收申请，由后勤装备处从相关人才库中随机抽取验收人员，制定相应的验收工作方案，明确验收的时间、方式、程序、人员抽调等内容，并报分管后勤的副总队长审批。
二、预备会
验收工作方案批准后，由后勤装备处负责人组织召开预备会，对验收组人员进行分组，推选验收小组组长，明确责任分工、验收方式方法、验收装备数量或种类。
三、实施验收
验收组按照验收方案和各自责任分工，对中标装备的技术方案或样品、生产过程、到货实物等进行复核、监督、查验和测试，验收过程全程录像。验收实行“单项内容初验、复验，组长核验”工作机制，初验、复验人员分别进行验收并签署意见。
四、出具验收意见
验收结束后，由各验收组组长组织结论评审。验收小组成员应当分别发表验收意见，共同依据验收情况对装备整体性能进行综合判定，以书面形式作出结论性意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，形成验收意见报告并以会议纪要的形式记录在案。验收小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。验收合格后提交审计部门开展结算审计，坚持集中、批量原则实施。经总队审计部门审计后的项目支队不再复审。
五、结果反馈
验收结论由验收工作组组长按照验收批次或时间节点汇总后，及时向集中采购工作领导小组书面报告并反馈供应厂商，同时督促供应商按照合同及验收结论履行相关责任、义务。
一个项目（批次）装备验收工作（含整改重新验收）完结后，验收工作组要及时进行总结，并在采购单位办公会上（适时）通报。
第三章 验收方式及内容
第九条 为实现对灭火救援装备的全链条、全流程的质量管控，装备验收工作将贯穿装备生产的始终，对中标装备采取技术方案或样品会审验收、生产过程检查或驻厂验收、到货实物验收等三种验收方式。
（一）技术方案会审或样品验收。主要对中标车辆（船艇、飞行器、机器人）的技术方案或样车和防护装备及其它灭火救援器材物资的样品及验证材料的真伪进行复核。
在中标通知书发出后，签订采购合同前完成，会审或验收意见书面报告装备集中采购工作领导小组，为签订合同提供参考意见。《新购消防装备(车辆)技术确认备忘录》由中标厂商、后勤装备部门和需求单位（部门）各自留存，总队集采的防护装备和其它灭火救援器材样品由训练与战勤保障支队封存，一并作为到货实物验收的重要依据和验收档案的组成部分。
（二）生产过程检查或驻厂验收。批量采购的装备可根据需要组织生产过程检查、驻厂验收（出厂检验）。在生产过程中出现或检查中发现有合同未明确项目，需要进行技术确认时，由驻厂验收组协商厂家予以解决，并形成《新购消防装备（车辆）驻厂验收备忘录》，由中标厂商、后勤装备部门和需求单位（部门）各自留存，作为到货验实物收的重要依据和验收档案的组成部分。
（三）到货实物验收。由验收工作组根据中标厂商申请，结合装备到货情况，在10个工作日内组织验收。应急采购装备，即到即验。特殊情况以实际通知时间为准。
到货验收采用一致性查验和装备质量性能测试的验收方法。防护装备和其它灭火救援器材可进行抽样送检，由国家检测机构进行检测，其结果可作为该送检装备的验收结论。有封存样品的防护装备和其它灭火救援器材，验收组还须将交付装备与封存样品进行核对，交付装备质量应不低于封存样品。
第十条  一致性查验。验收组对照合同、补充协议和封样样品等，按照验收方案对装备供应厂商提供的技术资料、证明材料原件等资料进行查验，重点核查装备数量、规格型号、外观、主要零（部）件、附件、配件、资料、各类总成的品牌、型号等是否与合同（样品）一致。
车辆一致性查验时，须对其《机动车整车出厂合格证》进行国家综合性消防救援车辆牌证信息管理系统查询，查询结果与合格证内容一致，方可进行后续查验。
第十一条 装备质量性能测试。验收组采用必要的检测设施（备）、用具或依托专门的检测机构，对照合同、补充协议和封样样品等，按照验收方案进行装备性能测试。
含有水力系统消防车辆须在水力性能测试合格后进行质量性能测试。
第十二条  严格随装资料查验，各类装备必须配有中文说明书，进口装备必须配有原文说明书及与相对应的中文说明书，性能复杂、操作难度较大的装备还应有音视频资料。交付车辆按照《消防救援车辆牌证核发与管理暂行规定》提供牌证申领资料。
第十三条 验收结果与采购合同约定的内容不完全符合，但经验收小组确认，供应商所提供装备比合同约定内容提高了使用功能、标准或者属于技术更新换代产品的，在不影响、不降低整个采购项目的运行质量和功能以及合同金额不提高的前提下，可以验收通过。
第十四条 新购装备信息要及时按照时间节点录入装备管理系统和装备采购信息网。新购车辆还应当及时申领应急救援专用牌证。
第十五条 质量保证期。灭火救援装备质量保证期自验收合格报告双方签字确认之日算起。
第四章  验收不合格情况的处理
第十六条  装备一致性查验、质量性能验收不合格或经验收组综合评审需进行整改的，验收组填写《消防装备验收整改意见书》，由供应商签字确认，经分管后勤的副总队长批准后，通知供应厂商限期整改。整改期限一般不超过30个工作日，特殊情况按照合同约定的争议解决另行协商，在规定期限内完成整改的，验收组重新组织验收；整改一次后仍验收不合格的，由后勤装备处提请装备集中采购工作领导小组按合同约定的违约责任处理，有封存样品的不予退还。
第十七条 供应厂商交付装备应当为全新的合格产品。如交付或掺杂修复、变造、假冒、伪劣产品的，按照合同条款进行处理并建议将不合格产品及生产厂家、供应商列入山西省消防救援队伍采购“黑名单”，涉及违法的按照法律程序进行处理。
第五章 售后服务管理
第十八条 售后服务管理是对合同约定在装备后续使用过程中提供配套服务进行的检验，也是装备全寿命管理和合同履约的重要环节。供应厂商的质量承诺、售后响应、培训、巡检（回访）以及建立联勤联动机制等落实情况，由总队、支队装备管理部门负责监督。未按照合同约定提供服务的，由后勤装备处提请总队装备集中采购工作领导小组将该供应厂商列入山西省消防救援队伍采购“黑名单”。
第十九条 供应厂商在装备交付时需对指战员进行接装培训，确保参训指战员学懂弄通并熟练操作。各单位推荐参加培训的人员，工作岗位应相对固定，杜绝“训而不用、训后换岗”现象的发生。组织接装培训的供应厂商，须在实物验收合格30天内将培训方案、参训人员签到表、结业考核成绩单或结业证书以及培训影像资料等移交至后勤装备处存档备查，未按期移交，视为未组织培训。
第六章附则
第二十条 装备验收人员须严格遵守廉洁自律相关规定，在验收过程中如出现“吃、拿、卡、要”，弄虚作假等违反廉洁规定的，取消其验收资格，并报请本级纪检部门，按相关规定进行处理，涉及违法的追究其相应的法律责任。
第二十一条 装备验收人员对履约验收过程中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等均负有保密义务。
第二十二条 项目验收完成后，验收档案归入采购项目档案妥善保管，保存期限与采购项目档案一致。
第二十三条 本规程自公布之日起实施，原有《山西省消防救援总队灭火救援装备验收工作规程》即行废止，由总队后勤装备处负责解释。
2
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[bookmark: _Toc175644062][bookmark: _Toc86202633]投标人提交文件须知
1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。


（格式）
（正/副）本
山西省消防救援总队
“自然灾害应急能力提升工程”
消防装备项目（第三批次）

项目编号：
包    号：
投
标
文
件
投标人单位全称：                     （加盖单位公章）
法定代表人或授权代表签字或盖章：
二〇二四  年  月   日
资格证明部分
*有效的营业执照/事业单位法人证书/自然人身份证明或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件须加盖投标人公章）。
*供应商信用承诺书（见‘投标文件格式’）。
*投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”名单、“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（此项无需投标人提供，以采购代理机构于投标截止日在上述网站查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录）。
*投标保证金凭证、银行开户许可证或基本存款账户信息（复印件须加盖投标人公章）。
*承诺书（见‘投标文件格式’）。
投标人认为需要提供的其他资格证明文件。




有效的营业执照/事业单位法人证书/自然人身份证明或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件





































供应商信用承诺书（格式）

山西中兴财项目管理有限公司：
本公司参与                      （项目编号：             ）的采购活动。针对本次采购项目，我公司作出如下承诺：
我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

投标人(公章)：
日期：




投标保证金凭证、银行开户许可证或基本存款账户信息




























承 诺 书（格式）
山西中兴财项目管理有限公司：

本公司参与                      （项目编号：             ）的采购活动。本次投标，我公司不存在如下情形：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目中同一合同项下的政府采购活动。
2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。
特此说明


投标人(公章)：
日期：





投标人认为需要提供的其他资格证明文件



































中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日 期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业：根据小微企业划型标准，本项目所属行业为“工业”。

监狱企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非残监狱企业单位注册商标的货物。）
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

如不属于，请注明“我方不属于监狱企业，不适用”。



企业名称：            （公章）
日   期：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：            （公章）
日   期：

如不属于，请注明“我方不属于残疾人福利性企业，不适用”。






商务部分

投标函（格式）

山西中兴财项目管理有限公司：
                (投标人全称)授权       (投标人代表姓名)         (职务或职称)为我方代表，参加贵方组织的     (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的      有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。
4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。
5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的最高限价时，投标将被拒绝。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
8、保证遵守招标文件的规定。
9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。
15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地址：                            邮编：
电话：                            传真：
投标人代表姓名：
投标人代表联系电话：           （办公）         （移动）
E-mail：
投标人(公章)：
投标人代表(签字或盖章)：
日期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 


法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：
单位性质： 
地    址：
成立时间：    年    月    日
经营期限：
姓    名：              性  别：         
年    龄：              职  务： 
    系       （投标人名称）          的法定代表人。
      

特此证明。

（法定代表人身份证复印件正反面）



[bookmark: _Toc86202635][bookmark: _Toc175644065]投标人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：
日期：



法定代表人授权委托书（格式）

山西中兴财项目管理有限公司：
本授权书声明：注册于      （投标人住址）的     （投标人名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            项目，项目编号：       ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。


（法定代表人身份证及投标人代表身份证复印件正反面）



法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：






商务规范偏离表（格式）

项目名称：
项目编号：
投标人名称：
包      号：

	序号
	货物名称
	招标文件
商务要求
	投标文件
对应响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、此表中，投标人只填写偏离项。
2、若商务要求没有偏离项，投标人须提供“完全响应招标文件商务要求承诺书”，未提供承诺书按废标处理。


投标人(公章):
投标人代表(签字或盖章)
日	期：


注：本表不足可扩展。


同类项目案列及相关证明资料（格式）

包   号：

按下表格式填写，并提供对应合同及相关证明材料复印件；要求必须是与最终用户签订的合同。
	序号
	用户名称
	产品名称
	数量
	合同金额
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



注：1.所提供项目案例与招标产品差别较大的，扣除相应业绩；
2.所提供证明材料应真实完整，不得涂改，否则不予评分；
3.业绩要求年限为2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准。超过每包要求的业绩数量，以每包要求的数量的计算，后续案例相关证明材料不再查看；
4.不填写此表、不按要求填写或不提供相应资料，在评标时业绩分为0分。



投标人企业简况（格式）

1、名称及其它情况：
（1）投标人名称：
（2）地址：
（3）成立和注册日期：
（4）上级主管部门：
（5）公司性质：
（6）主要负责人：
（7）职员人数：
2、有关开户银行的名称和地址：
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：
授权代表人(签字或盖章)：
授权代表的职务：
电话号：
传真号：
公  章：


投标人认为需要提供的其他商务材料

技术部分

开标一览表（格式）

项目名称：
项目编号：
投标人名称：
包      号：
货币：人民币/元
	序号
	合计总报价
	备注

	1
	大写：
	

	
	小写：
	




投标人(公章)：
投标人代表(签字或盖章)：
日期：


注：
1、投标人所报的价格应包括货物购置、安装调试、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
2、开标一览表除投标文件中须提供外，建议另外再单独密封一份，便于开标时唱标。单独密封的报价一览表须与投标文件中报价一览表完全一致，如不一致，按无效投标处理。


分项报价表（格式）

投标人名称：
包      号：
货币：人民币/元
	序号
	功能分类
	设备名称/型号
	数量（辆）
	单价
（元）
	合计
（元）
	说明

	1
	底盘
	国产/进口**牌*******（型号），国六
	
	
	
	

	
	
	有/无加装液力缓速器
	
	
	
	

	2
	车辆改制
	1.***
	
	
	
	

	
	
	2.***
	
	
	
	

	
	
	3.***
	
	
	
	

	
	
	4.***
	
	
	
	

	
	
	5.***
	
	
	
	

	
	
	6.***
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	3
	主要设备/系统
	1.***
	
	
	
	

	
	
	2.***
	
	
	
	

	
	
	3.***
	
	
	
	

	
	
	4.***
	
	
	
	

	
	
	5.***
	
	
	
	

	
	
	6.***
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	4
	配电及照明
	1.***
	
	
	
	

	
	
	2.***
	
	
	
	

	
	
	3.***
	
	
	
	

	
	
	4.***
	
	
	
	

	
	
	5.***
	
	
	
	

	
	
	6.***
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	5
	辅助设备/系统
	1.***
	
	
	
	

	
	
	2.***
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	6
	安装、调试、检验费
	
	
	
	

	7
	备品备件、专用工具、随车器材
	
	
	
	

	8
	售后服务及其他费用
	
	
	
	

	9
	整车单价
	
	
	
	

	10
	总   价
	

	合同履行期限
	




投标人(公章)：
投标人代表(签字或盖章)：
日期：

说明：
1、所有价格系用人民币表示；
2、如果单价和总价不符时，以单价为准；
3、本表不足可扩展；
4、如所投包内有多项车辆时，此表可按每项车辆分别列出。



投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述


投标货物技术规范偏离表（格式）

项目名称：
项目编号：
投标人名称：
包      号：

	序号
	货物名称
	招标文件技术
规范、要求
	投标文件
对应响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、此表中，投标人只填写偏离项。
2、若技术要求没有偏离项，投标人须提供“完全响应招标文件技术要求承诺书”，未提供承诺书按废标处理。

投标人(公章):
投标人代表(签字或盖章):
日	期：



注：本表不足可扩展；

关键、重要技术要求和加分项技术要求响应表

项目名称：
项目编号：
投标人名称：
包      号：
	序号
	类别
	招标文件技术
规范、要求
	投标文件
对应响应
	偏离情况
	备注

	1
	关键技术要求
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	2
	重要技术要求
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	3
	加分项技术要求
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	



注：关键、重要技术要求和加分项技术要求需提供相关证明材料（原则要求投标人提供检测报告作为证明材料，无法提供检测报告可以提供官网链接或功能截图或产品彩页或产品说明书作为证明材料），未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。
投标人(公章):
投标人代表(签字或盖章):
日	期：
1、关键技术要求证明材料


2、重要技术要求证明材料


3、加分项技术要求证明材料




技术方案

质量控制

售后服务

                          实施进度

                      巡检服务

同投标货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料


投标货物配件、耗材、选配件、工具、备件清单


投标人认为需要提供的其他技术材料
