[bookmark: _Toc77854278][bookmark: _Toc93309861]招标项目技术、服务及其他商务要求

[bookmark: _Toc82510392][bookmark: _Toc93309862][bookmark: _Toc477248552][bookmark: _Toc276718522][bookmark: _Toc343513803][bookmark: _Toc249366050][bookmark: _Toc295392031][bookmark: _Toc301782789][bookmark: _Toc217446094][bookmark: _Toc303150932][bookmark: _Toc301782771][bookmark: _Toc249194650][bookmark: _Toc273336187][bookmark: _Toc308116285][bookmark: _GoBack]项目内容:    重载铁路货车轮轨力在线检测硬件系统由无损测力轮对系统、感应信号传输与供电系统、检测系统车载主机组成。无损测力轮对系统用于输出轮轨力信号，感应信号传输与供电系统用于模块供电和采集信号无线传输，车辆主机用于轮轨力采集、存储、实时计算、分发上传等，并与车载供电装置和时空同步平台匹配，实现信号时间与地理位置同步。
使用坚固型数据采集系统对研制的轮轨力在线检测子系统进行数据采集，通过分析数据对实现轮轨动态耦合安全实时评估与预警，实现动态轮轨力变化过程的持续监测。通过货车运行安全及轨道状态评价，实时监测轮轨作用力、脱轨系数及轮重减载率等安全性指标，及时发现钢轨表面缺陷、轨道支撑刚度异常、线路不平顺超差等线路病害，实现轮轨动态耦合安全实时评估与预警，实现动态轮轨力变化过程的持续监测。

本章★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
1.采购标的数量
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	加速度坚固型数据采集系统
	通道
	560

	2
	应变式坚固型数据采集系统
	通道
	32

	3
	通用型坚固型数据采集系统
	通道
	40

	4
	温度坚固型数据采集系统
	通道
	32

	5
	数据通讯交换机
	个
	1

	6
	法兰式扭矩传感器
	个
	2

	7
	应变全桥式压力传感器
	个
	3

	8
	应变全桥式力传感器
	个
	2



[bookmark: _Toc93309863][bookmark: _Toc82510393]2.采购标的详细技术指标及功能需求
	序号
	名称
	详细技术指标及功能需求
	备注

	1
	加速度坚固型数据采集系统
	1.16通道/台专用型采集模块；
★2.采样率不低于20 KHz/通道；
★3.每通道可独立设置不少于3组采样率，从0.1Hz-20KHz/通道，由软件程控选择；
★4.测量信号每通道均支持：IEPE型加速度、噪声传感器,电压（±60±10V、±100mV）,电流（±20mA）；
★5.测试精度≥：0.03%；
★6.线性误差：＜0.02% of full scale；
★7.零点偏移：＜0.03% of full scale/10K；
8.满量程偏移：＜0.03% of measurement value；
9．在100mV测量档位，Noise at 25℃(peak to peak)
with filter 1 Hz Besse：＜3uV
with filter 10 Hz Besse：＜5uV
with filter 100 Hz Besse：＜12uV
★10.A/D转换器：每通道独立24bitA/D；
★11.测量通道可以为传感器供电：5-24VD，软件设置供电电压；
12.同步方式：火线同步，同步精度＜1us (火线
功能：传输供电、时钟同步、数据传输）；
★13.各采集模块间既能集中式测量，也满足分布式测量（具备PTP网口，满足100米间各模块同步）；
14.传感器自动识别：TEDS（传感器电子数据库），支持传感器热插拔；
15.每通道内置独立的低通滤波器：理想低通滤波器、巴特沃斯低通滤波器、指数低通滤波器和梯形低通滤波器等，滤波频率程控可调；
★16.额定工作温度范围 ：-40 ~ +80°C；
★17.防护等级：IP67；
★18.抗冲击：≥75g；
19.要求模块尺寸小巧便携：
尺寸≤80mm*210mm*150mm,重量≤2.1Kg；
20.三色系统LED灯用于信号反馈、故障诊断；
★21.硬件支持Labview、C#、API等二次开发。

	

	2
	应变式坚固型数据采集系统
	1.16通道/台专用型采集模块；
★2.采样率不低于20 KHz/通道；
★3.每通道可独立设置不少于3组采样率，
0.1Hz-20KHz/通道，由软件程控选择；
★4.测量信号每通道均支持：应变1/4桥（兼容120、350Ω）、半桥、全桥，应变式传感器（力、压力、加速度）、电阻、PT100、电压（±60V）、电位计传感器；
★5.测试精度≥：0.05%；
6.激励电压：1V,2.5V,5V；
7.应变测量量程：±4 mV/V、±8 mV/V、±20mV/V、±40mV/V；
★8.支持应变桥路载频激励（AC）：1200Hz方波；
★9．应变1/4桥测试时，支持三线制、四线制；
★10.线性误差：＜0.02% of full scale；
★11.零点偏移：＜0.03% of full scale/10K；
12.满量程偏移：＜0.03% of measurement value；
[bookmark: OLE_LINK1]13.Noise at 25℃ and 5 V excitation (peak to peak)
with filter 1 Hz Besse：＜0.2uV/V
with filter 10 Hz Besse：＜0.5uV/V
with filter 100 Hz Besse：＜1.5uV/V
★14.A/D转换器：每通道独立24bitA/D；
15.同步方式：火线同步，同步精度＜1us (火线
功能：传输供电、时钟同步、数据传输）；
★16.各采集模块间既能集中式测量，也满足分布式测量（具备PTP网口，满足100米间各模块间同步）；
17.传感器自动识别：TEDS（传感器电子数据库），支持传感器热插拔；
18.每通道内置独立的低通滤波器：理想低通滤波器、巴特沃斯低通滤波器、指数低通滤波器和梯形低通滤波器等，滤波频率程控可调；
★19.额定工作温度范围 ：-40 ~+80°C；
★20.防护等级：IP67；
★21.抗冲击：不低于75g；
22.要求模块尺寸小巧便携，每16通道尺寸≤80mm*210mm*150mm,重量≤2.1Kg；
23.三色系统LED灯用于信号反馈、故障诊断；
★24.硬件支持Labview、C#、API等二次开发。

	

	3
	通用型坚固型数据采集系统
	1.8通道/台多功能采集模块；
★2.采样率：不低于40 KHz/通道；
★3.每通道可独立设置不少于3组采样率，
0.1Hz-40KHz/通道，由软件程控选择；
★4.测试精度≥: 0.05%；
★5.线性误差：＜0.02% of full scale；
★6.零点偏移：＜0.02% of full scale/10K；
7.满量程偏移：＜0.05% of measurement value；
★8. A/D转换器：每通道独立24bitA/D；
★9.测量信号每通道均支持：电压、电流、电感（半桥、全桥）、应变（半桥、全桥）、IEPE、转速、脉冲频率、电阻、LVDT位移传感器、电位计、PT100、PT1000、等多种信号测试；
★10.支持应变桥路载频激励（AC）：4800Hz方波；
★11.每个通道可以为传感器供电：5-24VD，软件设置供电电压；
12.同步方式：火线同步，同步精度＜1us (火线
功能：传输供电、时钟同步、数据传输）；
★13.各采集模块间既能集中式测量，也满足分布式测量（具备PTP网口，要求分布式测量100米间同步）；
14.传感器自动识别：TEDS（传感器电子数据库），支持传感器热插拔；
15.每通道内置独立的低通滤波器：Bessel butterworth等，滤波频率程控可调；
★16.额定工作温度范围 ：-40 ~ +80°C；
★17.防护等级：IP67；
★18.抗冲击：不低于75g；
19.要求模块尺寸小巧便携：
尺寸≤80mm*210mm*150mm,重量≤2.1Kg；
20.三色系统LED灯用于信号反馈、故障诊断；
★21.硬件支持Labview、C#、API等二次开发。

	

	4
	温度坚固型数据采集系统
	1.16通道/台温度测试模块；
★2.采样率不低于600Hz/通道；
★3. 每通道可独立设置不少于3组采样率，
0.1Hz-600Hz/通道，由软件程控选择；
★4. A/D转换器：每通道独立24bitA/D；
★5. 每通道均内置冷端补偿；
6.温度测量范围, K 型线性化范围：-100～+ 1300°C；
★7.Noise at 25℃ and type K (peak to peak)
with filter 0.1 Hz Besse：＜0.1K
with filter 1 Hz Besse：＜0.2K
with filter 10 Hz Besse：＜0.4K
8. 同步方式：火线同步，同步精度＜1us (火线
功能：传输供电、时钟同步、数据传输）；
★9.各采集模块间既能集中式测量，也满足分布式测量（具备PTP网口，要求分布式测量100米间同步）；
10.传感器自动识别：TEDS（传感器电子数据库），支持传感器热插拔； 
★11.每通道内置独立的低通滤波器：理想低通滤波器、巴特沃斯低通滤波器、指数低通滤波器和梯形低通滤波器等，滤波频率程控可调；
★12. 温度范围 ：-40 ~ +80°C；
★13. 防护等级：IP67；
★14. 抗冲击：不低于75g；
15.要求模块尺寸小巧便携：
尺寸≤80mm*210mm*150mm,重量≤2.1Kg；
16.三色系统LED灯用于信号反馈、故障诊断；
[bookmark: OLE_LINK4]★17.硬件支持Labview、C#、API等二次开发；
★18.软件支持不低于64点温度修正。
	

	5
	数据通讯交换机
	★1.能与其他采集模块同步配合使用；
★2.能集成到实时工业以太网: EtherCAT or PROFINET IRT；
★3.在把其他模块采集到的数据以工业总线输出到后端PLC的同时,能采用 PC 软件基于以太网并行记录数据到上位机软件； 
4.同步方式：火线同步，同步精度＜1us (火线
功能：传输供电、时钟同步、数据传输）；
★5.温度范围 ：-40 ~+80°C；
★6.防护等级：不低于IP65/67；
★7.抗冲击：不低于75g；
8.要求模块尺寸小巧便携：
尺寸≤80mm*210mm*150mm,重量≤2.1Kg；
[bookmark: OLE_LINK3]★9.硬件支持Labview、C#、API等二次开发。
	

	6
	法兰式扭矩传感器
	★1. 量程：25KNm；
★2. 综合精度等级：0.1；
★3. 非线性（包括滞后）：0～20%额定量程，<±0.03%；20～60%额定量程，<±0.0065%；60～100%额定量程，<±0.1%；
★4. 重复性： <±0.05%；
★5. 温度对灵敏度的影响： <±0.1%（%读值/10K）；
★6. 温度对零点的影响： <±0.05%（%额定量程/10K）；
★7. 输出信号：60kHz±30kHz和±10V；
#8. 48小时漂移： <±0.03%； 
#9. 频响：3kHz（可选最高6kHz）；
#10. 测速系统（可选项）：1024脉冲/转；
★11. 扭矩自校准：有；
△12. EMC测试：有；
#13. 防护等级：IP54；
★14. 使用温度范围：-20~85℃。
	

	7
	应变全桥式压力传感器
	★1. 量程：10bar；
★2. 精度等级：0.2%；
★3. 额定灵敏度：2mV/V；
★4. 温度对零点值影响：≤0.1%/10K；
[bookmark: OLE_LINK2]★5. 温度对灵敏度影响：≤0.1%/10K；
★6. 重复性误差：≤0.05%；
#7. 特性曲线偏差：≤0.2%；
#8. 工作温度范围：-30~85℃。
	

	8
	应变全桥式力传感器
	★1. 压向；
★2. 量程：20KN；
★3. 精度：0.2%；
★4. 重复性误差：≤0.2%；
★5. 可逆性误差：≤0.2%；
★6. 线性度误差：≤0.2%；
★7. 蠕变误差：≤0.1%；
★8. 温度对零点值影响：≤0.2%/10K；
★9. 温度对灵敏度影响：≤0.2%/10K；
#10. 要求尺寸小巧，外径：≤26mm，高度：≤13mm；
★11. 工作温度范围：-30-85℃。
	



[bookmark: _Toc82510394][bookmark: _Toc93309864]3.服务要求
	序号
	服务要求项目
	指标符号
	服务要求标准

	1
	技术文件
	△
	应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。

	2
	设备安装、调试和验收
	★
	在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

	3
	技术培训
	#
	供应商应提供完整的培训方案，包括内容、人员、时间、地点、频次等。在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

	4
	原厂售后服务承诺
	#
	原厂售后服务承诺函：供应商提供坚固型数据采集系统、扭矩、压力和力传感器原厂商售后服务承诺函加盖原厂公章，并承诺以下服务内容：
提供所有软硬件设备生产厂家出具的不少于三年免费保修、备品备件和技术支持服务，以及提供7*24小时技术支持服务、电话报修后24小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务。

	5
	投标人服务标准
	#
	投标人承诺所有软硬件不少于三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障（加盖公章）。
投标人承诺在保修期内，如果系统发生故障，在接到采购人通知后须在1小时内提供技术响应。如采购人需要，投标人应在1小时之内安排技术人员到达现场排除故障，负责免费调查故障原因并实施更换、修复等工作直至故障解决。当设备发生故障且8小时内无法修复时，在1天内提供备机服务，直至故障解决（加盖公章）。     
投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按维修市场价的50%收取维修费、所有软件过一年免费保修升级期后按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	6
	备品备件
	△
	供应商提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性。

	7
	服务体系
	#
	技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。





[bookmark: _Toc82510395][bookmark: _Toc93309865]4.项目履约时间、地点
履约时间：
国产货物：合同签订后60日历天送达用户指定地点，到货后10日内完成安装调试并具备验收条件。
进口货物：开具信用证后60日内CIP成都，到货后10日内完成安装调试并具备验收条件。
履约地点：西南交通大学九里校区牵引动力国家重点实验室。
[bookmark: _Toc93309866][bookmark: _Toc417566437][bookmark: _Toc477248553][bookmark: _Toc82510396]5.付款方式
1.国产货物：
（1）分期付款
第一期：合同生效且供应商提交履约保证金后，预付合同金额的40%；
第二期：项目验收合格后，支付合同金额的60%。
（2）每次付款前，供应商应出具等额增值税普通发票，发票与合同的银行账户信息应保持一致。
2.进口货物：
[bookmark: _Toc82510399][bookmark: _Toc93309867]分两期付款。甲方委托丙方在收到甲方100%款后，不迟于装运前60天内开具以外贸供货商或者乙方指定公司为受益人，金额为100%合同总价的不可撤销不可转让信用证（100%L/C）。信用证受益人根据信用证要求向银行交资料收取款项：第一期80%款项，在货物发运后，提交全套发运资料到银行收取；第二期20%款项，提交甲方签字盖章的验收报告到银行收取。
6.验收标准及方法
[bookmark: _bookmark78][bookmark: 第六章__评标办法]
一、货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。
二、中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
三、中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件或生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：
(一)产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(二)产品技术资料、装箱单、授权文件或生产厂商提供的原厂正品出货证明材料等资料齐全；
(三)在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
(四)在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
四、产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
五、采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。


