第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 708,842.00
采购包最高限价（元）: 681,866.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02029900 其他办公设备
	台式计算机
	28.00（台）
	137,200.00
	软件和信息技术服务业
	是
	否
	是
	否
	是

	2
	A02029900 其他办公设备
	大型打印复印一体机
	13.00（台）
	182,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	是
	是

	3
	A02029900 其他办公设备
	高清晰拍摄仪
	25.00（台）
	37,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02029900 其他办公设备
	自助服务终端（一体机）
	13.00（套）
	188,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02029900 其他办公设备
	可视化电子显示屏
	11.72（平方米）
	58,600.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02029900 其他办公设备
	电视机（75英寸）
	1.00（台）
	4,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	是
	否
	是

	7
	A02029900 其他办公设备
	电视机（100英寸）
	1.00（台）
	10,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	是
	否
	是

	8
	A02029900 其他办公设备
	高清网络摄像机
	28.00（台）
	7,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02029900 其他办公设备
	网络硬盘录像机
	7.00（台）
	2,100.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02029900 其他办公设备
	监控专用硬盘
	7.00（台）
	3,500.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02029900 其他办公设备
	PoE交换机
	7.00（台）
	1,050.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02029900 其他办公设备
	监视器
	7.00（台）
	4,200.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	是
	否
	是

	13
	A02029900 其他办公设备
	自助排号系统
	5.00（台）
	15,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02029900 其他办公设备
	空调（1.5匹）
	2.00（台）
	5,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	是
	否
	是

	15
	A02029900 其他办公设备
	立柜式空调（3匹）
	1.00（台）
	5,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	是
	否
	是

	16
	A02029900 其他办公设备
	饮水机
	11.00（台）
	5,500.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A02029900 其他办公设备
	无线麦克风
	1.00（套）
	2,300.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A02029900 其他办公设备
	机顶麦克风
	1.00（套）
	1,200.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02029900 其他办公设备
	摄影补光灯
	2.00（个）
	3,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02029900 其他办公设备
	直播大屏
	1.00（台）
	4,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	是
	否
	是

	21
	A02029900 其他办公设备
	有线鼠标
	1.00（个）
	80.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	A02029900 其他办公设备
	监听耳机
	2.00（个）
	800.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	A02029900 其他办公设备
	监控级硬盘
	2.00（个）
	3,836.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
采购包2：
采购包预算金额（元）: 291,158.00
采购包最高限价（元）: 274,895.90
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02029900 其他办公设备
	政策展示架
	10.00（个）
	2,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	是

	2
	A02029900 其他办公设备
	洽谈桌椅（成套，配备8把椅子）
	5.00（套）
	15,000.00
	其他未列明行业
	是
	否
	否
	否
	是

	3
	A02029900 其他办公设备
	椅子（含柜台前、填单区）
	51.00（个）
	15,300.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A02029900 其他办公设备
	洽谈桌
	4.00（张）
	1,800.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	是

	5
	A02029900 其他办公设备
	等候排椅
	13.00（组）
	23,400.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	是

	6
	A02029900 其他办公设备
	沙发（两人位2个）+茶几1个
	5.00（套）
	15,000.00
	其他未列明行业
	是
	否
	否
	否
	是

	7
	A02029900 其他办公设备
	沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几
	2.00（套）
	13,600.00
	其他未列明行业
	是
	否
	否
	否
	是

	8
	A02029900 其他办公设备
	定制业务柜台、储物柜、填单台
	1.00（套）
	39,480.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02029900 其他办公设备
	门头招牌
	35.44（平方米）
	31,896.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02029900 其他办公设备
	背景墙
	80.83（平方米）
	71,130.40
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02029900 其他办公设备
	背景墙（含封窗）
	22.53（平方米）
	20,277.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02029900 其他办公设备
	二维码标识牌
	13.00（套）
	3,510.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A02029900 其他办公设备
	玻璃门磨砂贴腰线
	42.05（米）
	2,102.50
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02029900 其他办公设备
	吊牌
	4.00（块）
	2,400.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02029900 其他办公设备
	信息栏（与背景墙同框）
	2.00（项）
	3,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02029900 其他办公设备
	信息栏（与背景墙不同框）
	6.00（项）
	15,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
采购包3：
采购包预算金额（元）: 900,000.00
采购包最高限价（元）: 900,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C03990000 其他就业服务
	购买公共就业服务成果
	1.00（年）
	900,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	台式计算机
	28.00（台）
	137,200.00
	总价
	无

	2
	大型打印复印一体机
	13.00（台）
	182,000.00
	总价
	无

	3
	高清晰拍摄仪
	25.00（台）
	37,500.00
	总价
	无

	4
	自助服务终端（一体机）
	13.00（套）
	188,500.00
	总价
	无

	5
	可视化电子显示屏
	11.72（平方米）
	58,600.00
	总价
	无

	6
	电视机（75英寸）
	1.00（台）
	4,500.00
	总价
	无

	7
	电视机（100英寸）
	1.00（台）
	10,000.00
	总价
	无

	8
	高清网络摄像机
	28.00（台）
	7,000.00
	总价
	无

	9
	网络硬盘录像机
	7.00（台）
	2,100.00
	总价
	无

	10
	监控专用硬盘
	7.00（台）
	3,500.00
	总价
	无

	11
	PoE交换机
	7.00（台）
	1,050.00
	总价
	无

	12
	监视器
	7.00（台）
	4,200.00
	总价
	无

	13
	自助排号系统
	5.00（台）
	15,000.00
	总价
	无

	14
	空调（1.5匹）
	2.00（台）
	5,000.00
	总价
	无

	15
	立柜式空调（3匹）
	1.00（台）
	5,000.00
	总价
	无

	16
	饮水机
	11.00（台）
	5,500.00
	总价
	无

	17
	无线麦克风
	1.00（套）
	2,300.00
	总价
	无

	18
	机顶麦克风
	1.00（套）
	1,200.00
	总价
	无

	19
	摄影补光灯
	2.00（个）
	3,000.00
	总价
	无

	20
	直播大屏
	1.00（台）
	4,000.00
	总价
	无

	21
	有线鼠标
	1.00（个）
	80.00
	总价
	无

	22
	监听耳机
	2.00（个）
	800.00
	总价
	无

	23
	监控级硬盘
	2.00（个）
	3,836.00
	总价
	无


采购包2：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	政策展示架
	10.00（个）
	2,000.00
	总价
	无

	2
	洽谈桌椅（成套，配备8把椅子）
	5.00（套）
	15,000.00
	总价
	无

	3
	椅子（含柜台前、填单区）
	51.00（个）
	15,300.00
	总价
	无

	4
	洽谈桌
	4.00（张）
	1,800.00
	总价
	无

	5
	等候排椅
	13.00（组）
	23,400.00
	总价
	无

	6
	沙发（两人位2个）+茶几1个
	5.00（套）
	15,000.00
	总价
	无

	7
	沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几1个
	2.00（套）
	13,600.00
	总价
	无

	8
	定制业务柜台、储物柜、填单台
	1.00（套）
	39,480.00
	总价
	无

	9
	门头招牌
	35.44（平方米）
	31,896.00
	总价
	无

	10
	背景墙
	80.83（平方米）
	71,130.40
	总价
	无

	11
	背景墙（含封窗）
	22.53（平方米）
	20,277.00
	总价
	无

	12
	二维码标识牌
	13.00（套）
	3,510.00
	总价
	无

	13
	玻璃门磨砂贴腰线
	42.05（米）
	2,102.50
	总价
	无

	14
	吊牌
	4.00（块）
	2,400.00
	总价
	无

	15
	信息栏（与背景墙同框）
	2.00（项）
	3,000.00
	总价
	无

	16
	信息栏（与背景墙不同框）
	6.00（项）
	15,000.00
	总价
	无


采购包3：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	购买公共就业服务成果
	1.00（年）
	900,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	台式计算机
	台式计算机


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	洽谈桌椅（成套，配备8把椅子）
	洽谈桌椅（成套，配备8把椅子）

	2
	A02029900 其他办公设备
	沙发（两人位2个）+茶几1个
	沙发（两人位2个）+茶几1个

	3
	A02029900 其他办公设备
	沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几
	沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	台式计算机
	台式计算机

	2
	A02029900 其他办公设备
	电视机（75英寸）
	电视机（75英寸）

	3
	A02029900 其他办公设备
	电视机（100英寸）
	电视机（100英寸）

	4
	A02029900 其他办公设备
	空调（1.5匹）
	空调（1.5匹）

	5
	A02029900 其他办公设备
	立柜式空调（3匹）
	立柜式空调（3匹）

	6
	A02029900 其他办公设备
	监视器
	监视器

	7
	A02029900 其他办公设备
	直播大屏
	直播大屏


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	大型打印复印一体机
	大型打印复印一体机


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	台式计算机
	台式计算机

	2
	A02029900 其他办公设备
	大型打印复印一体机
	大型打印复印一体机

	3
	A02029900 其他办公设备
	电视机（75英寸）
	电视机（75英寸）

	4
	A02029900 其他办公设备
	电视机（100英寸）
	电视机（100英寸）

	5
	A02029900 其他办公设备
	空调（1.5匹）
	空调（1.5匹）

	6
	A02029900 其他办公设备
	立柜式空调（3匹）
	立柜式空调（3匹）

	7
	A02029900 其他办公设备
	监视器
	监视器

	8
	A02029900 其他办公设备
	直播大屏
	直播大屏


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02029900 其他办公设备
	政策展示架
	政策展示架

	2
	A02029900 其他办公设备
	洽谈桌椅（成套，配备8把椅子）
	洽谈桌椅（成套，配备8把椅子）

	3
	A02029900 其他办公设备
	椅子（含柜台前、填单区）
	椅子（含柜台前、填单区）

	4
	A02029900 其他办公设备
	洽谈桌
	洽谈桌

	5
	A02029900 其他办公设备
	等候排椅
	等候排椅

	6
	A02029900 其他办公设备
	沙发（两人位2个）+茶几1个
	沙发（两人位2个）+茶几1个

	7
	A02029900 其他办公设备
	沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几
	沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：台式计算机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	处理器
	采用国产自主可控处理器，物理核心数≥8核，每核心主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB；CPU须通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证，安全可靠等级≥Ⅰ级。

	2
	★
	内存
	配置≥16GBDDR4高速内存，内存插槽≥2个，支持后期内存扩容升级。

	3
	★
	存储设备
	配置≥256GBM.2高速固态硬盘，预留机械硬盘扩展位，支持后期存储扩容，保障业务数据存储需求。

	4
	★
	操作系统
	预装正版国产桌面操作系统（银河麒麟V10、统信UOS V20及以上兼容版本），操作系统须符合国家安全可靠测评要求。

	5
	★
	合规标准
	所投产品须完全满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）中全部加“★”强制性指标要求，投标人须提供专项承诺函，未提供视为无效响应。

	6
	
	显卡
	显存容量≥2GB。

	7
	
	音频
	内置集成声卡。

	8
	
	网卡
	千兆自适应有线网卡，保障人社内网、外网稳定联网。

	9
	
	接口配置
	整机USB接口总数≥8个，其中前置≥4个USB3.0接口，后置≥4个USB 2.0接口，可满足社保卡读卡器、高拍仪、打印机、U盘等多外设同时接入使用。

	10
	
	外设配件
	标配1套USB接口有线键盘、鼠标，适配政务办公高频使用，按键灵敏、经久耐用。

	11
	
	电源
	配备额定功率≥200W品牌电源，供电稳定，具备过压、过载、短路保护功能，适配长时间不间断运行。

	12
	
	机箱
	采用标准立式商用机箱，机箱外壳防尘等级不低于国际IP5X防护标准，有效防尘防杂物，适配政务办公常态化使用，投标人须提供防尘等级承诺函并加盖电子签章。

	13
	
	显示设备
	配备与主机同品牌高清液晶显示器，屏幕尺寸≥23.8英寸，屏幕分辨率≥1920×1080，画面清晰、色彩均匀，支持长时间开机显示，适配业务经办、数据查阅、公示展示等场景。

	14
	
	设备稳定性
	整机平均无故障工作时间（MTBF）≥60万小时，设备运行稳定、故障率低，满足窗口高频次、长时间连续办公需求，投标人须提供专项稳定性承诺函并加盖电子签章。

	15
	
	质保服务
	整机免费质保期限不低于3年，质保期内提供免费维修、零部件更换、故障排查服务；中标后投标人须提供原厂正规授权供货证明及完整的售后服务承诺函，承诺提供上门检修、技术指导、系统适配调试、操作培训等配套服务，保障人社业务系统稳定运行。

	16
	★
	整体适配要求
	整机软硬件高度适配四川省公共就业创业服务管理信息系统V3.0版及配套人社业务平台，无兼容故障、无运行卡顿、无弹窗报错，全面支持政务常态化经办、数据录入、信息查询、业务审核等全流程工作。投标人须提供专项适配承诺函并加盖电子签章。


标的名称：大型打印复印一体机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	A3彩色数码复合机，集打印、复印、彩色扫描功能于一体，支持黑白、彩色全功能输出。

	2
	
	▲打印复印速度
	黑白、彩色同速≥22页/分钟（A4幅面），满足窗口高频批量输出需求。

	3
	
	▲内存容量
	设备内存≥2GB，配备≥64G SSD固态硬盘，设备运行流畅、批量作业不卡顿。

	4
	★
	最大原稿尺寸
	支持A3及以下全规格纸张输出。

	5
	
	▲供纸容量
	整机装纸容量≥650张，含标配纸盒+≥100张旁路手送纸盘，满足大批量连续打印复印。

	6
	
	▲操作面板
	配备≥7英寸中文彩色液晶触控显示屏，操作直观便捷。

	7
	★
	双面功能
	标配全自动双面打印、双面复印功能。

	8
	
	▲网络功能
	标配千兆有线网络接口，支持网络打印、网络扫描，运行传输稳定。

	9
	
	▲USB功能
	标配USB打印、USB扫描功能，支持U盘直接打印、U盘预览、扫描至U盘。

	10
	★
	国产操作系统适配
	全面兼容银河麒麟、统信UOS、鸿蒙等国产操作系统，同时兼容Windows、macOS主流系统，提供系统兼容性佐证材料。

	11
	
	核心配置
	采用双核≥1.4GHz处理器，整机运算性能强，多任务并发稳定。

	12
	
	启动速度
	设备启动时间≤18秒，响应快速。

	13
	
	红章复印打印
	标配红头文件、红章保真复印/打印模式，满足政务公文输出标准。

	14
	
	智能扫描
	支持扫描直接生成Word、Excel、PPT等可编辑Office文档，同时支持TIFF、JPEG、PDF、加密PDF、可检索PDF、XPS等格式。

	15
	
	耗材寿命
	感光鼓寿命≥6万印，载体寿命≥20万印；配备高低两种容量墨粉，黑色、彩色墨粉寿命均≥2万印，耐用性强、运维成本低。

	16
	
	打印语言
	标配PCL5e、PCL6、PostScript3通用打印语言，兼容性强。

	17
	
	复印缩放
	支持25%–400%无级缩放，1%精准微调。

	18
	
	网络扫描功能
	支持扫描至电脑共享文件夹、FTP服务器、邮件发送，适配政务无纸化办公。


标的名称：高清晰拍摄仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	▲产品类型
	直立折叠式高拍仪，标配硬质底座，采用防静电、防震设计。

	2
	
	▲最大拍摄幅面
	支持A3幅面，同时兼容A4、A5、A6、A7、名片、各类身份证件等规格。

	3
	★
	主摄像头像素
	采用CMOS 镜头，像素不低于2800万；分辨率不低于 6000*4600。

	4
	★
	成像速度
	采用定焦方式，成像速度不超过 1 秒。

	5
	
	▲接口与供电
	采用USB 2.0及以上接口，兼顾数据传输和设备供电，无需外接电源。

	6
	
	▲扫描介质
	支持文档、单据、图片、照片、立体实物、各类身份证件等。

	7
	★
	图片基础格式
	支持JPEG、GIF、BMP、TIF等常用格式。

	8
	
	▲功耗
	功率小、节能，质保3年。

	9
	
	拍摄功能
	主摄像头提供拍照功能，能够清晰拍摄业务中各种规格的身份证件、客户资料、业务凭证等并保存至本地电脑。

	10
	
	辅助摄像头（如有）
	不低于200万像素，可用于人像采集或辅助拍摄。

	11
	
	扫描光源
	自然光+ LED补光灯，支持触控开关及亮度调节。

	12
	
	色彩位数
	RGB24位真彩。

	13
	
	▲图像畸变指标
	不大于2%，信噪比不低于48dB。

	14
	
	影像控制
	具备纠偏、裁剪、倾斜矫正、滤波、亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等功能。

	15
	
	成像质量
	拍摄出的影像无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点；图像清晰，色彩丰富，常规光线变化不影响图片质量。

	16
	
	智能扫描方式
	支持软件触发扫描、翻页检测自动扫描；具备自动抓拍、条码扫描、多视频窗口、视频录制功能。

	17
	
	文件输出格式
	静态文件支持JPG、PDF、双层PDF、Word、Excel、TIFF、PNG、BMP；动态文件支持MP4视频录制输出。

	18
	
	文件大小控制
	满足图像质量的前提下，所采集图像文件大小不超过300K以满足网络传输需求；支持自定义压缩比例，提供支持任意压缩比例的图像压缩算法SDK。

	19
	
	底座标识
	底座应能方便标识出2‑3个便于放置需拍摄实物的最佳位置，包括业务凭证、A4纸、各类身份证件等规格。

	20
	
	支架高度
	拍摄A3幅面时高度不高于400mm，拍摄A4幅面时高度不高于330mm。

	21
	
	操作系统兼容性
	须兼容XP/Win7/Win8/Win10（32位/ 64位）、macOS以及统信UOS、银河麒麟等国产操作系统，适配四川省公共就业创业服务管理信息系统V3.0业务档案上传。


标的名称：自助服务终端（一体机）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	屏幕屏尺寸
	≥32寸；屏幕比例：16:9(宽:高)；分辨率:1920*1080；对比度：1200：1；亮度(nits):350cd/m2；可视角度：89/89/89/89(Min.)(CR≥10)；

	2
	★
	触摸方式
	电容式触摸；触摸点数：标配10点触摸；触摸识别：≥1.5mm；触摸寿命：60，000，000次以上；

	3
	★
	主控配置
	处理器：≥四核64位，主频最高2.0Ghz；内存：4G；存储：64G；

	4
	
	网络及接口
	具备RJ45千兆网口，支持Ethernet；具备WIFI模块；支持WiFi；具备蓝牙功能；

	5
	
	音频
	支持MP3，WMA，WAV，APE，FLAC，AAC，OGG，M4A，GPP格式，内置扬声器5w*2；

	6
	
	视频
	支持H.264，VP8，MAV，WMV，AVS，H.263，MPEG4等视频格式

	7
	★
	系统
	需支持安卓11/鸿蒙4.0

	8
	
	双目摄像头
	传感器：CMOS；接口类型：USB2.0；驱动类型：免驱动；识别距离：400-1200mm；光线畸变：1%；白平衡：自动；宽动态：100dB；信噪比：45dB电源供应：USB5V供电；具备活体检测算法；人脸比对：支持人脸检测与比对功能；人脸识别：可自动识别目标人物；可调节拍摄角度；

	9
	
	社保模块
	需支持第二代、第三代社保卡读取；

	10
	
	身份证模块
	需支持第二代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居住证读取；

	11
	
	二维码阅读器
	分辨率：≥640*480；工作电压DC5V-24V，IP65防水级别，可以通过二维码配置更改参数；识读精度：≥4mil；旋转灵敏度：360°、倾斜/偏转：±50°；可识读各类主流一维条码及标准二维条码；支持手机条码识读；蜂鸣器：支持；具备高亮白色LED补光灯；

	12
	
	设备尺寸
	不高于1730mm，不长于461mm，不宽于350mm，立式样式；

	13
	★
	电压
	支持宽电压110V-240V；

	14
	
	机柜
	整机冷轧钢板，厚度1.2mm，金属光面漆，防锈、防磁、防静电；

	15
	
	防护
	正面IP53、背面IPX3防护，采用钢化玻璃，抗冲击力80MPA以上；

	16
	★
	安装方式
	需支持壁挂安装和落地安装；

	17
	★
	功能要求
	设备需适配绵阳科技城就业码，支持找工作、服务站、查政策、零工驿站、招聘会等功能。


标的名称：可视化电子显示屏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	模组尺寸
	320mm×160mm（允许±5%偏差）。

	2
	★
	物理点间距
	≤1.86mm。

	3
	★
	模组分辨率
	≥172×86点。

	4
	★
	物理密度
	≥288906点/㎡。

	5
	★
	封装方式
	采用SMD1510表贴三合一（1R1G1B）。

	6
	
	▲扫描方式
	1/32扫。

	7
	
	驱动方式
	恒流驱动。

	8
	
	模组工作电压
	DC4.2V-5V。

	9
	
	模组最大功耗
	≤25W，平均功耗：≤13W。

	10
	
	白平衡亮度
	≥500cd/㎡。

	11
	
	水平视角
	≥160°，垂直视角：≥140°。

	12
	
	色温
	3000K-18000K可调。

	13
	
	刷新频率
	≥3840Hz。

	14
	
	换帧频率
	≥60Hz。

	15
	
	最大功耗
	≤413W/㎡，平均功耗：≤246W/㎡。

	16
	
	亮度均匀性
	≥98.5%，对比度：≥3000:1。

	17
	
	工作温度
	-20℃至40℃，工作湿度：10%至60%RH。

	18
	
	使用寿命
	≥100000小时。

	19
	
	平均无故障时间
	≥10000小时。

	20
	
	盲点率/像素失控率
	≤1/10000。

	21
	
	供电方式
	AC200-240V，50/60Hz。

	22
	
	控制方式
	与电脑显示屏同步显示，信号接口支持HUB75接口。

	23
	★
	其他
	每块屏幕须配套提供开关电源、接收卡、视频处理器等必要的控制设备。

	24
	★
	包边
	须配套提供钢结构安装支架及不锈钢包边（包边须覆盖实际尺寸与要求尺寸之间的视觉差异）。
 

	25
	
	屏幕一净显示尺寸
	宽4.48m×高2.08m，面积约9.32㎡（为匹配标准模组，实际安装后通过包边遮挡，视觉效果等同4.4m×2m，面积为8.8㎡）。

	26
	
	屏幕一整屏分辨率
	宽2408点×高1118点。

	27
	
	屏幕二净显示尺寸
	宽1.92m×高1.60m，面积约3.07㎡（为匹配标准模组，实际安装后通过包边遮挡，视觉效果等同1.92m×1.52m，面积为2.9184㎡）。

	28
	
	屏幕二整屏分辨率
	宽1032点×高860点。


标的名称：电视机（75英寸）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	▲屏幕比例
	16:9

	2
	★
	屏幕分辨率
	超高清4K（3840×2160）

	3
	
	▲运行内存
	≥4GB

	4
	
	▲WiFi频段
	支持2.4G及5G双频

	5
	
	操作系统
	智能电视操作系统

	6
	★
	投屏功能
	标配电脑投屏功能（支持无线投屏及HDMI有线投屏）

	7
	
	屏占比
	≥97%

	8
	
	HDR显示
	支持

	9
	
	HDMI接口
	≥2个

	10
	
	USB接口
	≥2个

	11
	
	有线网口
	≥1个

	12
	
	连接方式
	支持有线及无线连接

	13
	
	工作电压
	220V

	14
	★
	屏幕尺寸
	75英寸

	15
	
	▲背光方式
	直下式/DLED

	16
	
	▲存储内存
	≥64GB

	17
	
	▲CPU架构
	≥四核A55

	18
	
	亮度
	≥300尼特

	19
	
	刷新率
	≥120Hz

	20
	
	音频功率
	≥20W

	21
	
	整机功率
	≤200W

	22
	
	边框材质
	金属或塑胶


标的名称：电视机（100英寸）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	▲屏幕比例
	16:9

	2
	★
	屏幕分辨率
	超高清4K（3840×2160）

	3
	
	▲运行内存
	≥4GB

	4
	
	▲WiFi频段
	支持2.4G及5G双频

	5
	
	操作系统
	智能电视操作系统

	6
	★
	投屏功能
	标配电脑投屏功能（支持无线投屏及HDMI有线投屏）

	7
	
	屏占比
	≥97%

	8
	
	HDR显示
	支持

	9
	
	有线网口
	≥1个

	10
	
	连接方式
	支持有线及无线连接

	11
	
	工作电压
	220V

	12
	
	需含HDMI2.1
	需含HDMI2.1

	13
	
	USB
	至少1个USB3.0

	14
	
	▲屏幕尺寸
	100英寸

	15
	
	▲背光方式
	MiniLED

	16
	
	▲背光分区数
	≥384级

	17
	
	▲亮度
	≥1000尼特

	18
	
	▲存储内存
	≥128GB

	19
	
	▲CPU架构
	≥四核A73

	20
	
	色域标准
	DCI-P3，色域值≥93%

	21
	
	刷新率
	≥288Hz

	22
	
	音频功率
	≥60W，发声单元个数≥5个

	23
	
	边框材质
	金属

	24
	
	安装孔距
	800×400mm

	25
	
	待机功率、电源功率
	待机功率：≤0.5W，电源功率：≤550W


标的名称：高清网络摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	像素
	≥400万像素

	2
	★
	传感器类型
	≥1/2.7英寸CMOS图像传感器

	3
	★
	最大分辨率
	≥2560×1440，帧率≥25fps

	4
	
	▲最低照度
	彩色≤0.01Lux

	5
	
	▲宽动态范围
	≥120dB

	6
	
	视频压缩标准
	支持H.265/H.264视频编码

	7
	
	音频功能
	内置麦克风，支持双向语音对讲

	8
	
	▲红外补光距离
	≥30m

	9
	
	网络接口
	1个RJ4510M/100M自适应以太网口

	10
	★
	供电方式
	支持PoE供电（IEEE802.3af/at标准）

	11
	★
	防护等级
	≥IP67（室外枪机型）

	12
	
	▲协议支持
	支持ONVIF协议及GB/T28181国家标准

	13
	
	智能功能
	支持人形侦测、移动侦测等智能分析功能


标的名称：网络硬盘录像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	系统架构
	工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统

	2
	★
	视频接入能力
	≥4路网络视频接入

	3
	
	▲接入带宽
	≥40Mbps

	4
	★
	盘位数量
	≥1个SATA接口

	5
	
	▲单盘最大支持容量
	≥4TB

	6
	★
	视频输出接口
	≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口

	7
	
	网络接口
	≥1个RJ4510/100Mbps自适应以太网口

	8
	
	USB接口
	≥2个USB2.0接口

	9
	
	▲视频压缩标准
	支持H.265/H.264编码前端自适应接入

	10
	
	▲同步回放能力
	≥4路同步回放

	11
	
	录像方式
	支持手动录像、定时录像、移动侦测录像等多种录像模式

	12
	
	▲协议兼容性
	可接驳符合ONVIF标准及主流厂商的网络摄像机。


标的名称：监控专用硬盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	容量
	≥2TB

	2
	★
	接口类型
	SATA3.0，接口速率≥6Gb/s

	3
	
	▲缓存容量
	≥64MB

	4
	
	转速
	≥5400RPM

	5
	★
	工作模式
	支持7×24小时不间断运行（监控级专用硬盘）


标的名称：PoE交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	PoE供电端口数量
	≥4个10/100Base-TRJ45端口

	2
	
	上联端口
	≥1个10/100Base-TRJ45端口

	3
	
	▲整机PoE供电功率
	≥60W

	4
	
	▲单端口PoE供电功率
	≥30W

	5
	★
	PoE供电标准
	支持IEEE802.3af/at标准

	6
	
	传输速率
	百兆或千兆

	7
	
	供电方式
	内置电源


标的名称：监视器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	屏幕尺寸
	≥21.5英寸

	2
	★
	分辨率
	≥1920×1080（1080P全高清）

	3
	★
	视频输入接口
	≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口

	4
	
	▲可视角度
	≥170°/160°

	5
	
	面板类型
	LED背光

	6
	★
	适用场景
	支持7×24小时连续运行

	7
	
	安装方式
	支持VESA壁挂安装


标的名称：自助排号系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	自助排队取号一体机
	1台（含主机、触摸屏、打印机）

	2
	★
	无线呼叫器
	≥2个，与排队取号一体机配套（排队号码范围：0001-9999；负载能力：不少于255个呼叫终端；通信距离：空旷地≥200米；按键数量：≥21个物理按键。）

	3
	
	排队叫号管理软件
	1套（含取号端、呼叫端、后台管理系统）

	4
	
	安装调试及线缆配件
	1批

	5
	★
	排队取号一体机 显示屏
	≥21.5英寸A规液晶显示屏，分辨率≥1920×1080（1080×1920），比例9:16，竖屏安装。

	6
	★
	触摸屏
	≥21.5英寸多点电容触摸屏，高透光率（≥92%），高精准定位

	7
	★
	主机配置
	内含处理器，内存≥4GB，固态硬盘≥128GB

	8
	★
	打印机
	专用80mm热敏打印机，行式热敏打印，自动切纸，打印速度≥150mm/s

	9
	★
	语音系统
	内置音箱和功放，支持外接音箱扩展

	10
	
	▲机柜材质
	采用一级冷轧钢板，表面金属烤漆工艺，流线型、人性化设计，具备防磁、防静电、防锈功能

	11
	
	▲供电方式
	AC220V独立供电。

	12
	
	产品尺寸
	整机高度≥1400mm，宽度≥450mm

	13
	
	显示区域
	476.64×268.11mm

	14
	
	对比度
	≥800:1

	15
	
	亮度
	≥300cd/m²

	16
	
	响应时间
	≤5ms

	17
	
	显示寿命
	≥10万小时。18.触摸耐久性：≥6000万次单点触摸

	18
	
	触摸耐久性
	≥6000万次单点触摸

	19
	
	打印机参数
	打印纸宽80mm，有效打印宽度≥72mm，打印密度≥8点/mm

	20
	
	主机接口
	USB接口≥2个，RJ-45网络接口≥1个，支持VGA/HDMI视频输出。


	21
	
	▲排队叫号一体机取号功能
	支持多业务分类取号，如不同窗口类型可分开排队独立叫号。

	22
	
	▲叫号功能
	支持顺呼、回呼、重呼、指定叫号、过号处理等。

	23
	
	▲窗口管理
	支持≥999个窗口数量，支持长度≥6位的票号。

	24
	
	▲统计功能
	支持排队人数实时统计、业务量统计、平均等待时间分析等。

	25
	
	▲语音播报
	支持自定义叫号语音，支持分区叫号功能。

	26
	
	▲显示扩展
	支持外接LED窗口屏、综合显示屏等。


标的名称：空调（1.5匹）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	全直流变频，冷暖带电辅热；

	2
	
	▲额定制冷量
	≥3500W；制冷量调节范围：150‑4900W；

	3
	
	▲额定制热量
	≥4800W；制热量调节范围：150‑6300W；

	4
	
	▲电辅热功率
	≥1000W；

	5
	
	▲循环风量
	≥680m³/h；

	6
	
	▲室内机噪音
	低风≤22dB(A)，高风≤42dB(A)；

	7
	
	▲室外机噪音
	≤52dB(A)；

	8
	
	室内外机连接管路
	室内外机连接管路为纯铜管；

	9
	★
	其他
	具备中国3C强制认证，提供证书复印件加盖公章；符合GB4706.1、GB4706.32；

	10
	
	整机
	整机全新原厂正品，不接受翻新机、改装机；

	11
	★
	质保
	整机原厂质保不少于6年，压缩机质保10年；

	12
	
	▲维修
	故障报修本地24小时上门服务；

	13
	
	▲售后服务
	提供本项目售后服务承诺函加盖投标人公章。


标的名称：立柜式空调（3匹）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	3匹立柜分体式变频冷暖空调，220V/50Hz单相电源。

	2
	
	▲额定制冷量
	≥7200W；额定制热量≥9400W（含电辅热）。

	3
	
	▲额定制冷输入功率
	≤2150W；额定制热输入功率≤2950W；电辅热功率范围2000-2500W。

	4
	
	▲循环风量
	≥1200m³/h；支持上下、左右自动扫风，多档风速可调，具备独立除湿功能。

	5
	
	▲室内机高风噪音
	≤46dB(A)；室外机噪音≤58dB(A)，满足大厅办事环境降噪要求。

	6
	
	配套配件
	每台标配原厂无缝铜管≥3米、排水软管、外机防腐支架、密封胶泥等全套安装辅材，无中间焊接接头。

	7
	★
	质保：
	整机原厂免费质保≥6年，压缩机同整机质保；提供厂家针对本项目售后服务承诺函（加盖厂家或授权代理商公章）。

	8
	
	交货安装
	报价包含设备、运输、搬运、开孔、安装调试、高空作业费、辅材等全部费用，交钥匙验收，采购人不再另行付费。

	9
	
	设备序列号
	中标后，设备到货须提供设备序列号，便于溯源验收。

	10
	★
	标准
	具备中国3C强制认证，提供证书复印件加盖公章；符合GB4706.1、GB4706.32标准。


标的名称：饮水机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	立式饮水机，适用桶装饮用水（标准18.9L水桶）。

	2
	
	▲水温类型
	温热型（具备制热和常温功能）。

	3
	
	▲加热方式
	采用内胆加热方式，加热内胆须为食品级304不锈钢材质。

	4
	★
	额定电压
	220V，额定频率：50Hz。

	5
	★
	额定制热功率
	≥460W。

	6
	★
	制热水能力
	≥5L/h（≥90℃）。

	7
	
	储物柜
	须配置储物柜（保鲜柜），容积≥15L。

	8
	
	外形尺寸
	宽度≥350mm，深度≥320mm，高度≥1000mm。

	9
	
	安全保护
	具备多重防干烧设计，安全有保障。


标的名称：无线麦克风
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	便携式无线麦克风系统，包含发射器≥2个、接收器≥1个、充电盒≥1个。

	2
	★
	无线传输
	支持 2.4GHz 频段自动跳频技术。

	3
	
	▲无线传输距离
	≥80米（无障碍环境）。

	4
	★
	音频传输
	支持48kHz/24-bit无损音频传输。

	5
	
	▲内录功能
	支持32-bit浮点双文件内录（原始音频与优化版本同时记录）。

	6
	
	动态范围
	≥120dB。

	7
	★
	发射器重量
	≤16g（含磁铁）。

	8
	
	▲发射器续航
	≥8小时。

	9
	★
	充电盒总续航
	≥28小时。

	10
	
	降噪功能
	支持多档降噪调节。

	11
	
	接口
	支持3.5mm音频输出，兼容相机、手机等设备。

	12
	
	附件
	含充电盒、磁吸背夹、热靴转接件、USB充电线等全套配件。


标的名称：机顶麦克风
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	机顶安装式枪型电容麦克风，适用于相机/摄像机。

	2
	★
	指向性
	超心型或超指向性。

	3
	
	▲频率响应
	≥20Hz-20kHz。

	4
	
	▲信噪比
	≥75dB。

	5
	
	灵敏度
	≥-33dB±2dB。

	6
	
	最大声压级
	≥120dBSPL。

	7
	
	低切滤波
	支持低切滤波功能（≥75Hz可切换）。

	8
	★
	安装方式
	标准冷靴座，兼容相机热靴接口。

	9
	
	供电方式
	内置充电电池或AAA电池供电。

	10
	
	输出接口
	3.5mmTRS音频输出。

	11
	
	附件
	含防风罩、防震架、连接线等。


标的名称：摄影补光灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	灯具类型
	LED常亮补光灯，适用于直播/视频拍摄。

	2
	
	▲功率
	≥300W。

	3
	★
	显色指数
	CRI≥95。

	4
	
	▲色温范围
	≥3200K-5600K可调。

	5
	
	调光方式
	支持0-100%无级调光。

	6
	
	控制方式
	支持灯体控制，可选配APP/蓝牙/DMX控制。

	7
	
	接口
	保荣卡口或通用卡口，兼容各类柔光附件。

	8
	
	散热
	配备静音散热系统。
 

	9
	
	供电
	AC100-240V，50/60Hz。

	10
	
	附件
	每个灯含标准反光罩、电源线。


标的名称：直播大屏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	屏幕尺寸
	≥43英寸。

	2
	★
	分辨率
	≥3840×2160（4KUHD）。

	3
	
	▲亮度
	≥350cd/m²。

	4
	
	▲对比度
	≥1000:1。

	5
	★
	可视角度
	≥178°/178°。

	6
	
	响应时间
	≤8ms。

	7
	★
	视频输入接口
	≥1个HDMI接口。

	8
	
	其他接口
	≥1个USB接口，可选DP接口。

	9
	★
	适用场景
	支持长时间连续运行（直播专用或商用级）。

	10
	
	安装方式
	支持VESA壁挂标准。

	11
	
	移动支架
	配套落地移动支架，承重≥30kg，带万向轮。


标的名称：有线鼠标
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	连接方式
	有线USB接口。

	2
	
	传感器
	光学或激光传感器。

	3
	
	▲灵敏度
	≥1600DPI。

	4
	
	按键数量
	≥3个按键（含滚轮）。

	5
	
	线缆长度
	≥1.5m。

	6
	
	兼容性
	兼容Windows/Mac操作系统。


标的名称：监听耳机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	头戴式封闭式专业监听耳机。

	2
	★
	频率响应
	≥20Hz-20kHz。

	3
	
	▲阻抗
	≤64Ω（低阻抗设计，易于驱动）。

	4
	
	▲灵敏度
	≥95dBSPL/V。

	5
	
	总谐波失真
	≤0.5%。

	6
	★
	隔音性能
	封闭式设计，具备环境噪声衰减能力。

	7
	
	线缆
	≥1.5m可拆卸线缆。

	8
	
	插头
	3.5mm镀金立体声插头，配6.35mm转换头。

	9
	
	佩戴舒适性
	轻量化设计（≤250g），配备舒适耳垫。


标的名称：监控级硬盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	容量
	≥8TB。

	2
	★
	接口类型
	SATA3.0，接口速率≥6Gb/s。

	3
	
	▲缓存容量
	≥256MB。

	4
	
	▲转速
	≥5400RPM。

	5
	★
	工作模式
	支持7×24小时不间断运行（监控级或NAS级专用硬盘）。

	6
	
	记录技术
	CMR（传统磁记录）。

	7
	
	平均无故障时间
	≥100万小时。


采购包2：
标的名称：政策展示架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	产品类型
	室内落地式政策资料展示架，用于摆放办事指南、政策宣传册、公报等纸质资料，多格分层设计。

	2
	
	整体框架
	采用加厚铝合金/优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈耐磨，政务大厅室内长期使用不变形。

	3
	
	▲规格
	总高度范围140-160cm，分层≥4层，每层可放置A4宣传资料；底座加宽加固，放置稳固不易倾倒。

	4
	
	▲层板
	金属层板，可调节层距，每层承重≥5kg，边角做圆角处理，无尖锐棱角，保障办事群众安全。

	5
	
	外观
	颜色与便民服务中心大厅环境协调，上方预留标识区域，可粘贴“政策公开资料展示架”标识。

	6
	
	工艺
	焊接牢固，表面无毛刺、划痕，组装式结构，便于运输、安装。

	7
	
	配套
	含全套安装配件，报价包含设备、运输、搬运、现场安装调试全部费用，采购人不再另行付费。 
 

	8
	
	质保
	整机原厂质保≥2年，非人为损坏免费维修更换。
 
 

	9
	
	适用要求
	适合便民服务中心大厅摆放，结构简洁耐用，方便群众取阅宣传资料。

	10
	
	产品
	投标提供产品实物图片或彩页，参数可溯源。

	11
	
	组装调试
	供货完成后现场完成组装调试，验收合格交付使用。


标的名称：洽谈桌椅（成套，配备8把椅子）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	洽谈桌椅套装，适用于办公接待、洽谈会议等场景。

	2
	
	▲桌面尺寸
	长度≥2000mm，宽度≥1000mm，高度750mm左右。

	3
	
	颜色要求
	灰白色系或原木色系。

	4
	
	桌面材质
	采用实木板材，表面经耐磨、耐刮、防污处理。

	5
	★
	椅子配置
	配套洽谈椅8把。

	6
	
	桌体结构
	采用工字型钢架或金属框架支撑，结构稳固，承重力强，长时间使用不晃动。

	7
	
	▲桌面板材厚度
	≥25mm，加厚设计，承重能力强。

	8
	
	封边工艺
	采用PVC或同色封边，圆润边角设计，防止磕碰损伤。

	9
	
	功能配置
	桌面配备线盒设计，方便电源与数据线的收纳管理。

	10
	
	家装风格
	简约现代。

	11
	
	椅子类型
	配套洽谈椅，与桌子风格协调统一。

	12
	
	▲椅面材质
	椅面、靠背覆面采用耐磨布料，如优质科技布（俗称“科技环保布”）；面料做防污耐脏处理，表面污渍可湿抹布擦拭清理，耐摩擦、抗刮，不易起球、不易龟裂。

	13
	
	椅架材质
	金属椅架或实木椅架，结构稳固。

	14
	
	▲椅子尺寸
	座高450mm左右，总高850-900mm，椅宽560-580mm，座深440-460mm，适合洽谈场景使用。

	15
	★
	环保标准
	板材须达到E1级环保标准，甲醛释放量符合国家标准。

	16
	
	桌面性能
	表面耐磨、防刮、防污，易清洁，长期使用仍保持良好外观。

	17
	
	防锈处理
	金属部件须经防锈处理，确保长期使用不生锈。

	18
	
	脚垫设计
	桌脚及椅脚须配备防滑脚垫，避免划伤地面。


标的名称：椅子（含柜台前、填单区）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数同“洽谈桌椅”中相关参数
	技术参数同“洽谈桌椅”中相关参数


标的名称：洽谈桌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数同“洽谈桌椅”中相关参数
	技术参数同“洽谈桌椅”中相关参数


标的名称：等候排椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	座位数
	三人位联排等候椅，不可折叠。

	2
	
	▲整体尺寸
	长度≥1750mm，宽度≥650mm，高度≥780mm。

	3
	★
	座面材质
	采用优质超纤皮覆面，皮面抗刮耐磨，表面防污处理，日常污渍可湿抹布擦拭清理，不渗污；皮面耐折试验无裂纹，不易起皮、脱胶、龟裂、褪色，厚度≥1.5mm，撕裂力≥100N，不含禁用偶氮染料。

	4
	
	▲海绵
	内衬优质环保高回弹海绵，座密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%，压缩变形率＜6%。

	5
	★
	椅架材质
	采用201号不锈钢金属椅架，座底部横梁壁厚≥1.5mm。

	6
	
	▲结构形式
	四腿结构，配置扶手，脚架底部配置高低可调节脚垫。

	7
	★
	承重要求
	整体承重≥300kg。

	8
	
	▲单座宽度
	≥520mm。

	9
	
	▲座面离地高度
	420mm±10。

	10
	
	▲椅背高度
	≥380mm。

	11
	
	颜色要求
	灰白色系或原木色系，与整体简洁大方的装修风格协调统一。

	12
	
	设计风格
	简约现代。

	13
	
	框架材质
	金属。

	14
	
	▲椅架处理
	金属表面经抛光拉丝处理，耐腐蚀、抗磨损。

	15
	
	▲座板工艺
	采用优质冷轧钢板经数控冲孔、数控折弯工艺一体成型，无锐角设计。

	16
	
	▲焊接工艺
	采用二氧化碳气体保护焊，焊点平整光滑，无漏焊、脱焊、虚焊。

	17
	
	脚垫
	底部加装防滑耐磨脚垫（优质橡胶或尼龙材质），保护地面同时减少移动噪音。

	18
	
	隐蔽处理
	所有隐蔽部位须封闭处理。

	19
	
	▲环保标准
	成品各项技术指标符合国家标准，甲醛释放量符合环保要求。


标的名称：沙发（两人位2个）+茶几1个
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	办公接待沙发，简约现代风格

	2
	★
	座位数
	两人、三人位联排沙发；一人位沙发。

	3
	
	▲整体尺寸
	一人位沙发：1.0m（长）*0.9m*0.6m（扶手高度），靠背高度不低于0.8m，背靠垫高度适中；两人位沙发：1.5m（长）*0.9m*0.6m（扶手高度），靠背高度不低于0.8m，背靠垫高度适中；三人位沙发：3.0m（长）*0.9m*0.6m（扶手高度），靠背高度不低于0.8m，背靠垫高度适中。

	4
	
	▲覆面材质
	采用优质科技布（俗称“科技环保布”），以高密度涤纶或尼龙为基底，经纳米级涂层复合工艺处理而成。面料须通过≥5万次耐磨测试，具备防水、防污、防刮特性，不含禁用偶氮染料。科技布表面具有真皮般的纹理和色泽，同时具备布艺的透气性，触感柔软亲肤，久坐不闷热。

	5
	
	▲海绵
	内衬优质环保高回弹海绵，座密度≥35kg/m³，背密度≥30kg/m³，回弹性能≥40%，压缩变形率＜6%。

	6
	
	▲框架材质
	采用优质实木框架，木材含水率8%-12%，无腐朽、无虫蛀。

	7
	
	▲弹簧结构
	采用高强度S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底，弹簧与海绵之间设有高强度织物隔垫。

	8
	
	▲单座宽度
	≥550mm。

	9
	
	▲座面高度
	420mm±10。

	10
	
	▲座深
	≥550mm。

	11
	
	外观要求
	灰白色系或原木色系，与整体简洁大方的装修风格协调统一。简约现代，线条简洁流畅，外观大气稳重。

	12
	
	扶手
	配置宽大扶手，软包处理。

	13
	
	▲覆面工艺
	面料平整饱满、松紧均匀、无褶皱，嵌线圆滑挺直、圆角均匀对称。缝合采用双线平整工艺，转角加固处理。

	14
	
	科技布性能
	面料表面经防泼水处理，液体滴落时呈水珠状不易渗透，日常清洁可用湿布直接擦拭；具备良好的抗刮性能，日常使用不易留下划痕。

	15
	
	框架处理
	内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀。

	16
	
	脚垫
	底部加装防滑耐磨脚垫（优质橡胶或尼龙材质），保护地面同时减少移动噪音。

	17
	
	五金件
	采用优质五金连接件，防锈处理，坚固耐用。

	18
	
	▲承重要求
	单座承重≥150kg，整体承重≥450kg。

	19
	
	▲质检标准
	符合QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测报告扫描件，或承诺在供货前提供其报告（承诺函格式自拟）。

	20
	
	茶几参数要求
	茶几参数同“沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几”中相关参数。


标的名称：沙发（三人位1个+一人位1个）+茶几
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	长方形茶几，简约现代风格，与沙发配套使用。

	2
	★
	整体尺寸
	与沙发大小配套。（两种规格：长2.5m*宽0.9m*高0.6m；长1m*宽0.5m*高0.6m）。

	3
	
	▲基材
	采用E1级环保优质人造板，板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1mg/m³。

	4
	
	▲面材
	采用优质木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，木皮颜色一致，纹理清晰自然，无结疤、无瑕疵。

	5
	
	▲脚架
	采用优质金属桌架（不锈钢或铁艺），管壁壁厚≥1.5mm，表面防锈处理。

	6
	
	台面形状
	长方形。

	7
	
	结构形式
	双层或单层结构，四腿支撑。

	8
	
	颜色要求
	灰白色系或原木色系，与沙发颜色协调统一，与整体装修风格一致。

	9
	
	设计风格
	简约现代，线条简洁流畅。

	10
	
	▲封边
	几面板采用实木封边，厚度≥8mm，木材含水率8%-12%。

	11
	
	▲涂饰
	采用水性漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀，硬度≥2H。

	12
	
	胶粘剂
	采用优质环保胶粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。

	13
	
	脚垫
	底部加装防滑耐磨脚垫（优质橡胶或尼龙材质），保护地面同时减少移动噪音。

	14
	
	五金件
	采用优质五金连接件，防锈处理，坚固耐用。

	15
	
	承重要求
	台面承重≥30kg。

	16
	
	隐蔽处理
	所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。

	17
	
	沙发参数要求
	沙发参数同“沙发（两人位2个）+茶几1个”中相关参数。


标的名称：定制业务柜台、储物柜、填单台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	产品类型
	定制钢木结构业务柜台（含主柜台及配套副柜）。

	2
	
	▲柜体基材
	采用E1级环保中密度纤维板或实木多层板，板材厚度≥18mm，甲醛释放量符合国家标准。

	3
	
	▲钢架材质
	采用优质冷轧钢管，钢材等级不低于Q235，管壁厚度≥1.5mm，经酸洗磷化、静电喷涂防锈处理。

	4
	
	五金配件
	采用优质五金连接件，防锈处理，坚固耐用。

	5
	
	颜色要求
	灰白色系或原木色系，与整体简洁大方的装修风格协调统一。

	6
	
	设计风格
	简约现代，线条简洁流畅。

	7
	
	工艺要求
	所有接触人体或存放物品的部位无毛刺、刃口或棱角，所有隐蔽部位须封闭处理。

	8
	
	焊接工艺
	采用二氧化碳气体保护焊接工艺，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿，焊点平整光滑。

	9
	
	脚垫
	底部加装防滑耐磨脚垫（优质橡胶或尼龙材质），保护地面同时减少移动噪音。
 

	10
	
	业务柜台差异化规格 整体尺寸：
	各站点详细尺寸要求按各站点实际情况定制。

	11
	
	▲台面材质
	采用人造石台面，厚度≥12mm或实木多层板贴防火板饰面，厚度≥25mm，具体根据各站点实际情况确定。

	12
	
	结构形式
	钢木结合结构，台面下方配置钢架支撑，确保整体稳固承重。

	13
	
	▲内部配置
	柜台内部须配置电脑主机位、键盘抽屉、线缆管理槽等，内部集中走线，外部不可看到明线。

	14
	
	台面承重
	≥100kg。

	15
	
	屏风/隔断
	台面以上配置屏风或玻璃隔断，高度150mm。

	16
	
	封边处理
	板材断面采用PVC封边条封边防水处理，厚度≥2mm。

	17
	
	储物柜差异化规格 产品类型
	定制钢制储物柜（通体柜）。

	18
	
	整体尺寸
	各站点详细尺寸要求。

	19
	
	▲柜体材质
	采用一级优质冷轧钢板，钢材等级不低于Q235，符合GB/T 1253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求。

	20
	
	▲板材厚度
	门板厚度≥0.8mm，柜体及层板厚度≥0.6mm。

	21
	
	结构形式
	对开门结构，内置可调节隔板。

	22
	
	锁具配置
	每门配置独立锁具，锁具统一使用钥匙锁。

	23
	
	柜门数量
	各站点详细要求。

	24
	
	层板承重
	≥50kg/层。

	25
	
	隔板调节
	柜内隔板为可调式，调节间距≤50mm，经过加强处理。

	26
	
	柜门设计
	柜门采用对开式设计，门板平整，带有内嵌式磁吸功能。

	27
	
	拉手设计
	采用内嵌式拉手或一体化拉手设计，美观防撞。

	28
	
	柜底设计
	安装防潮地脚或防滑脚垫，高度≥50mm。

	29
	
	填单台差异化规格 产品类型
	定制填单台。


	30
	
	整体尺寸
	各站点详细要求。

	31
	★
	台面材质
	采用钢化玻璃台面，厚度≥10mm 或人造石台面，厚度≥12mm。

	32
	
	▲柜体基材
	采用E1级环保中密度纤维板或实木多层板，板材厚度≥18mm，经防虫、防潮处理，含水量低于12%。

	33
	
	台身结构
	钢木结合或全钢架结构，稳固耐用。

	34
	
	标识配置
	台面配置亚克力插页盒或标识牌支架，用于放置填单样表。

	35
	
	▲配置要求
	台面配置不少于2个亚克力票据盒或样表插页架。

	36
	
	涂饰工艺
	柜体表面采用优质环保聚酯漆，烤漆工艺处理，表面平整光滑，色泽均匀。

	37
	
	钢化玻璃台面（如有）
	边角经倒角磨边处理，安全无锐角。

	38
	
	工艺
	钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用优质环保粉末涂料静电喷涂，涂层均匀，无脱落、返锈和粘漆。

	39
	
	板材断面
	采用PVC封边条封边防水处理，厚度≥2mm。

	40
	
	定制设计方案
	定制设计方案经采购人同意后方可定制。


标的名称：门头招牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	内容
	“LOGO+就业公共服务站”；

	2
	
	▲基底层
	使用矩形管＋防火木工板作为基底层（矩形管间距500mm，木工板厚度不低于10mm）；

	3
	
	▲底板
	使用铝塑板作为底板，表面做汽车漆；

	4
	★
	文字
	文字为4cm厚硬面PVC雕刻烤漆制作；

	5
	★
	门头工艺
	门头底色为灰白色(参数值为C6O、MO、Y10、KO)，汉字、拼音字母和上下沿统一为蓝色(参数值为C100、M93、Y48、K0)，字体为腾祥嘉丽粗圆简；

	6
	
	▲特殊要求
	可根据门头实际情况，选择适当大小的“就在绵阳”LOGO，在保持LOGO与文字高度比例不变情况下，适当调整字间距及字符宽度；

	7
	
	尺寸
	根据站点现场情况定。


标的名称：背景墙
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	材质
	采用接近色系的铝塑板做底板，2cm亚克力制作文字；

	2
	
	尺寸
	根据站点现场情况定；

	3
	★
	工艺
	字体为腾祥嘉丽粗圆简，颜色为白色和蓝色；

	4
	★
	特殊要求
	各地可根据墙面实际情况，选择适当大小的LOGO，在保持徽标与文字高度比例不变情况下，适当调整字间距、字符宽度及下缘高度。


标的名称：背景墙（含封窗）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	同背景墙参数
	同背景墙参数


标的名称：二维码标识牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	▲尺寸
	粘贴型40cm*40cm，立牌型（双面可用）20*30cm；

	2
	★
	材质
	PVC+亚克力+磁吸类。


标的名称：玻璃门磨砂贴腰线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	材质
	超透彩白黑白彩（双面）；

	2
	
	▲尺寸
	高度0.12m (固定不变），长度根据站点现场情况定；

	3
	★
	工艺
	主色调为蓝色（参数值为C6O、MO、Y10、K0)，字体为方正兰亭大黑。


标的名称：吊牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	名称
	三台县XX镇就业公共服务站；

	2
	★
	材质
	国标1.5（304不锈钢）腐蚀钛金牌；

	3
	
	▲工艺
	竖式外挂，白底黑字，字体为方正粗宋；

	4
	
	▲尺寸
	2.2m*0.3m(固定不变）。


标的名称：信息栏（与背景墙同框）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	底板背景
	采用亚克力光面板，详见县区就业服务站标识说明。

	2
	
	▲尺寸
	根据站点现场情况定；

	3
	★
	材质
	PVC+亚克力+磁吸类（字体大小）。


标的名称：信息栏（与背景墙不同框）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	与“信息栏（与背景墙同框）”参数一致
	与“信息栏（与背景墙同框）”参数一致


采购包3：
标的名称：购买公共就业服务成果
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	服务内容
	供应商须承担辖区公共就业服务站的日常运营工作，按照采购人要求完成以下服务事项，具体包括：
（一）求职登记服务。常态化采集辖区内具有就业意愿的劳动者求职信息，及时录入采购人指定信息系统，建立并动态维护求职台账，确保信息完整、准确。
（二）岗位募集服务。通过多种渠道广泛收集用人单位用工需求，对岗位信息进行审核、归集与动态更新，建立用工岗位台账，为求职者提供真实有效的岗位资源。
（三）精准对接与就业推荐。持续推广“科技城就业”小程序，引导供需双方注册使用；依托平台功能开展岗位匹配、信息推送及政策咨询服务，对推荐就业人员定期跟踪回访，动态记录就业状态及变动情况。
（四）招聘活动组织。按采购人要求统筹举办线上线下招聘活动，覆盖“春风行动”“金秋招聘月”、夜市招聘等主题，并配合开展其他专项招聘服务，确保活动频次与规模符合站点类别定位。
（五）重点群体就业帮扶。建立离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等群体的动态管理名册，逐人开展“一对一”就业帮扶，综合运用岗位推荐、专场招聘、直播带岗等方式，推动其尽快实现就业。
（六）职业培训服务。定期采集辖区企业和劳动者的培训需求，分类建立培训需求清单和资源清单；及时发布培训计划信息，组织符合条件的重点群体参加各类职业技能培训和创业培训。
（七）创业服务。组织开展创业沙龙、政策宣讲、项目对接等主题活动，为创业者提供开业指导、补贴申领协办等支持；协助推荐优秀创业项目参加各级创新创业赛事，开展创业项目巡诊等延伸服务。
（八）政策宣传与综合咨询服务。利用LED屏、展板、公众号、短视频等多种媒介，常态化宣传就业创业、社会保险、劳动权益保障等政策法规；设立服务窗口，提供政策咨询、补贴协办、就业困难人员及零就业家庭认定协助等业务，并配合处理劳务纠纷相关事宜。
（九）信息统计与分析。定期采集辖区劳动力市场供求等数据，依托“四川就业创业服务管理信息系统”和“四川e就业”平台，按季度形成就业形势分析报告，报送采购人作为决策参考。
（十）特色服务打造。结合站点功能定位与服务对象特点，策划开展直播带岗、社区工坊等特色活动，打造“一站一品”公共就业服务品牌；积极对接主流媒体，争取宣传报道，提升服务品牌影响力。

	2
	
	服务能力保障要求
	供应商须具备稳定、专业的服务交付能力，建立完善的服务保障体系，具体要求如下：
（一）服务团队配置。供应商须根据服务站点类别定位及业务量，组建规模合理的运营服务团队，明确团队组织架构、各岗位职责分工及协同机制，确保各项服务工作有序衔接、高效运转。服务团队须具备履行岗位募集、职业指导、数据分析、活动策划等专业服务所需的知识储备与实操能力。
（二）日常服务规范。供应商服务团队应统一佩戴工牌上岗，使用文明规范用语，保持服务场所整洁有序；对服务对象的咨询与诉求，做到首问负责、一次告知、限时办结；须熟练运用采购人指定的业务信息系统，确保信息录入及时、数据准确、操作合规。
（三）服务响应与应急处置。供应商须建立快速响应机制，对采购人安排的工作任务及服务对象的合理诉求，应在约定时间内予以响应和处理。服务期内应保持核心服务团队相对稳定，如确需调整主要成员的，须提前做好工作交接，确保服务连续性；因人员变动、突发情况等可能影响服务质量的，供应商应及时启动应急预案并告知采购人，确保服务不缺位、不断档。

	3
	
	其他管理要求
	（一）服务台账管理。对求职登记、岗位募集、就业推荐、招聘活动、培训组织、创业服务、帮扶记录、政策咨询等全部业务环节，建立分类服务台账，做到一事一档、动态更新、分类清晰，并按要求定期整理移交采购人。
（二）投诉处理与责任承担。供应商应建立服务投诉处理机制，对服务对象的合理投诉须在3个工作日内予以答复并妥善解决；若因供应商服务不当引发媒体负面曝光或造成不良社会影响的，采购人有权要求供应商限期整改或采取补救措施，情节严重的采购人有权要求解除合同，由此产生的损失由供应商承担。
（三）保密要求。供应商及其服务人员对项目履约期间获悉的一切数据和资料予以保密，未经采购人同意，不得擅自修改、复制或泄露任何资料，违者承担全部责任并赔偿损失。
（三）安全要求。自合同签订至验收合格期间，供应商对服务站运营期间的人身、财产、消防、环境及公共安全承担全部责任；因服务实施造成的直接或间接损失，均由供应商自行承担。
（四）劳动用工合规要求。供应商作为运营服务的责任主体，应严格遵守国家劳动用工相关法律法规，保障其服务团队合法的劳动权益，按时足额支付劳动报酬，按规定缴纳社会保险，确保运营服务团队稳定、合规、有序开展各项工作。

	4
	
	绩效考核与成果验收
	采购人将对供应商的服务质量、工作成效及年度目标完成情况实施绩效考核，考核周期以运营服务年度为单位。绩效考核费用为合同总金额的20%，该部分费用根据考核结果予以支付。
年度绩效考核于运营服务期届满前30日内进行，采用百分制扣分方式，基准分为100分。根据最终得分，考核结果划分为A、B、C、D、E三个等级，各等级对应的绩效考核费用支付比例。A级（得分≥95分）支付绩效考核费用的100%；B级（85分≤得分＜95分）支付90%；C级（75分≤得分＜85分）支付80%；D级（65分≤得分＜75分）支付70%；E级（得分＜65分）支付50%。具体考核细则如下：
	序号
	考核项目
	考核内容与计分规则
	分值

	1
	求职登记与岗位募集
	①全年新增求职登记信息≥4000条，建立完整求职台账；
②全年组织企业通过“科技城就业”小程序、绵阳公共招聘网发布岗位≥1000个次
两项均完成得满分；求职登记每少100条扣1分，岗位发布每少100人次扣1分，各自扣完为止。
	10

	2
	精准对接与就业推荐
	全年开展就业指导服务和职业介绍推荐就业≥2000人次，帮助主导产业企业招工≥200人次，并建立跟踪回访记录，得满分；每项少50人次扣1分，扣完为止。
	15

	3
	招聘活动组织
	I类站每季度举办线下招聘会≥1场（每场企业≥10家）；
II类站每季度≥1场；
III类站每半年≥1场小型活动。
同时按采购人要求开展线上招聘活动，全部落实得满分；每少1场线下或线上活动扣2分，扣完为止。
	15

	4
	重点群体帮扶
	协助镇乡对离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体开展“一对一”帮扶，系统内帮扶任务未出现红牌得满分，出现红牌，每次扣1分，督办后仍不处理，每超过5天，再扣1分，扣完为止。
	15

	5
	职业培训服务
	全年收集培训需求≥400人次，及时发布培训计划并组织培训，得满分；每少50人次（不足50人次按50人次计）扣1分，扣完为止。
	8

	6
	创业服务
	①全年开展创业沙龙、政策宣讲、项目对接等活动≥2场；                 ②为创业项目提供创业咨询、开业指导、补贴协办等服务不低于400个次，两项均完成得满分；创业活动每少1场扣2分，创业项目服务每少50个，扣1分，扣完为止。
	8

	7
	政策宣传与综合咨询
	常态化利用LED屏、展板、公众号、短视频等宣传就业创业、社保、劳动权益政策，提供政策咨询、协办服务及劳务纠纷协助，全部落实得满分；每发现一项未落实扣1分，扣完为止。
	6

	8
	信息统计分析与台账管理
	①按季度向采购人报送就业形势分析报告，数据准确、及时；
②对全部业务环节建立分类台账，做到一事一档、动态更新、分类清晰，定期移交。两项均完成得满分；每缺报或迟报一次报告扣2分，台账每发现一处缺失或混乱扣1分，各自扣完为止。
	6

	9
	特色服务与品牌建设
	①策划开展直播带岗、社区工坊等特色活动，打造“一站一品”公共就业服务品牌；
②积极对接主流媒体，获省级及以上媒体报道每次加2分，获市级媒体报道每次加1分，同一事件按最高级别计分，累计最高加4分。本项基础分6分，未开展特色活动或效果不明显的酌情扣分，加分后该项得分不超过10分。
	12

	10
	服务质量与满意度
	①随机抽取≥100名求职者、50家用工主体开展满意度测评，满意度≥90%得6分，每降5个百分点扣1分；
②发生有效投诉（经查实属供应商责任）每次扣2分；③因服务不当引发媒体负面曝光，每次扣5分。本项扣完为止。
	8

	合计
	
	
	100





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包2：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包3：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	10

	2
	★
	交货地点
	三台县13个基层就业公共服务站指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：设备到货验收合格，达到该付款条件起15个工作日内，据实情况说明为设备到货验收合格后支付合同金额的30%
2付款条件：安装调试完成并经初步验收合格，达到该付款条件起15个工作日内，据实情况说明为安装调试完成并经初步验收合格后支付合同金额的40%
3付款条件：项目最终验收合格，达到该付款条件起15个工作日内，据实情况说明为项目最终验收合格后支付合同金额的30%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按照《四川省基层公共就业服务站建设指引》及采购需求清单技术标准进行验收

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	所有设备须为全新合格产品，提供不少于3年的免费质保期，质保期内免费维修、更换零部件。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	按《中华人民共和国民法典》及政府采购相关规定执行。乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总金额的万分之三支付违约金；设备经两次维修仍无法正常使用的，乙方应无条件更换新设备。


采购包2：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	10

	2
	★
	交货地点
	三台县13个基层公共就业服务站指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后，达到该付款条件起15个工作日内，据实情况说明为合同金额的40%作为预付款
2付款条件：全部家具标识安装调试完成并经最终验收合格后，达到该付款条件起15个工作日内，据实情况说明为支付合同金额的60%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	按照《四川省基层公共就业服务站建设指引》及采购需求清单技术标准进行验收。验收时须提供家具板材E1级环保、沙发符合QB/T1952.1-2023标准的第三方有CMA标志的质检报告。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	家具质保期≥2年，标识物料质保期≥3年。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	按《中华人民共和国民法典》及政府采购相关规定执行。乙方逾期交付或逾期完成维修更换的，每逾期一日按合同总金额的万分之三支付违约金；质保期内出现质量问题的，乙方应在7日历天内完成维修或更换。


采购包3：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	20

	2
	★
	交货地点
	三台县13个基层公共就业服务站指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后，达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的50.00%
2付款条件：供应商稳定运营满6个月且经采购人确认服务进度达标后，达到该付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的30.00%
3付款条件：年度考核验收结算后，达到该付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的20.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购人将严格按照《绵阳市财政局关于进一步加强履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15号）及国家（行业）有关规定、采购文件要求、供应商响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	无

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	因供应商后续履约质量无法保障，或遇采购人政策调整，采购人可依法终止合同。因供应商自身原因导致的成本增加由其自行承担；因政策调整导致项目终止的，采购人不承担任何责任。


3.4.其他要求
采购包1：
一、在本项目采购实施中所引用的法律法规、规范、技术要求等若有新的相关要求的，应当以新要求为准。二、供应商须为本项目提供以下内容承诺函【承诺函格式自拟，加盖电子签章】：1.为本项目提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作。2.为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。3.供应商应在本项目实施过程中采取安全防范措施，并自行承担其公司人员的安全责任和由此产生的一切安全责任损失。
采购包2：
一、在本项目采购实施中所引用的法律法规、规范、技术要求等若有新的相关要求的，应当以新要求为准。二、供应商须为本项目提供以下内容承诺函【承诺函格式自拟，加盖电子签章】：1.为本项目提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作。2.为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。3.供应商应在本项目实施过程中采取安全防范措施，并自行承担其公司人员的安全责任和由此产生的一切安全责任损失。
采购包3：
一、在本项目采购实施中所引用的法律法规、规范、技术要求等若有新的相关要求的，应当以新要求为准。二、供应商须为本项目提供以下内容承诺函【承诺函格式自拟，加盖电子签章】：1.为本项目提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作。2.为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。3.供应商应在本项目实施过程中采取安全防范措施，并自行承担其公司人员的安全责任和由此产生的一切安全责任损失。
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