黄山职业技术学院体育馆体育器材采购项目—采购需求

一、技术要求
	序号
	品名
	单位
	数量
	参数要求

	1
	▲移动式液压篮球架
	个
	2
	1、篮圈上沿距地面高度 3050mm，篮板下沿距地面高度2905mm，篮板上沿距地面高度 3960mm，伸臂长（篮板前立面到底座前立面尺寸）3350mm； 

2、前立柱、伸臂均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性。其中立柱主要采用150x70x3mm矩形管、120x120x3mm方管和120x70x3mm矩形管拼焊而成；伸臂采用140x140x4mm方管、140x70x3mm矩形管和70x50x3mm矩形管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑。
3、篮板符合GB 23176-2008的要求；规格：1800x1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并配有LED灯带,可在每节比赛结束时显示为红色；篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。
4、篮圈：采用优质圆钢，呈橙色，圈下焊有Ф10x1.5 mm圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。
5、篮板支撑：篮架上拉杆采用Ф50x2.0mm优质钢管一次成型，分左右件连接。下拉杆采用70x50x3mm矩形管拼焊而成，通过调节上拉杆螺纹套和下拉杆调节螺栓可调节篮板的板面垂直度和平面度，主架与篮板为五点连接。
6、底座：篮球架底座主要采用6mm铁板折边拼焊而成，为了增强篮球架的安全使用性，每只篮球架的配重不少于630KG。
7、护套：篮架前立柱、底座四周和上平面、伸臂下沿以及下拉杆下沿配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫；前立柱与伸臂间装有调节保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。
8、紧固件：所有紧固件均采用热镀锌螺栓、螺母，防锈级别与器材使用寿命相匹配。
9、金属外表面：所有金属件焊前采用喷丸除锈，表面经打磨后静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，无余漆。焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，涂层厚度60-70μm，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮，脱落等缺陷。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。
10、结构原理：篮球架采用微电脑控制系统，设有篮架主体升降系统、走轮伸缩机构、液压系统；篮球架主体升降采用四连杆机构，使用时在操作面板上接通220V、50HZ单相电源，通过面板上按钮开关的操作，使液压油缸产生伸缩运动，从而使篮球架立柱升降和底座走轮伸缩。                                                      11、顶部配24秒计时器                                 

12、★为保证球架的质量及使用使用寿命，产品需提供国家体育总局体育工程重点实验室或其他权威机构出具的体育器械表面涂层检测评定报告。且评定结果按照GBT 23987-2009《色漆和清漆  涂层的人工气候老化曝露  曝露于荧光紫外线和水》里的耐老化实验方法进行实验，结果综合等级为0级的检测报告。证书需网上可查，提供相应检测机构出具的检测报告，提供检测报告复印件装订在标书内。

	2
	羽毛球地胶
	片
	4
	1.厚度≥5.0mm

2.硬度（邵A）：55-90（度）
3.拉伸强度≥1.0Mpa
4.拉断伸长率≥120%
5.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡
6.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡
7.防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm
8.★提供自然气候暴露试验时长不少于十二个月的检测报告，自然气候暴露后，外观表面无开裂、粉化现象，色差△E≤0.8（仪器测定法包含镜面反射）
9.★提供臭氧老化不少于500h（40℃，臭氧浓度不低于100pphm）的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥87（Shore A）
10.★抗菌性能检测（大肠杆菌、金色葡萄球菌等5种以上细菌），抗菌率≥99.5%
11.★耐环境应力开裂测试时长不少于12000h，破裂率为0%
12.★耐湿热老化13000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级。
以上产品技术参数，★项为实质性响应内容，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告复印件装订在标书内。
备注：含4副羽毛球架及球网

	3
	电子计分牌
	个
	1
	1、尺寸：1972x742x70(mm)
2、底座有滑轮，方便推拉位移                                               3、多种记数方式

	4
	乒乓球桌
	张
	8
	1、400mm金属方管，表面喷塑。内脚装脚轮，单只球台一次折叠完成，推动轻巧方便。外脚带高度微调装置，台面厚度18mm

2、每张球桌配一副球网、一副球拍、一盒乒乓球

参考品牌：红双喜、双鱼、胜高。所投品牌档次、质量不低于参考品牌，如不是参考品牌的，需提供相关证明材料，证明所投产品档次、质量不低于参考品牌。

	5
	记分牌
	个
	10
	1、规格：长44CM、高16.5CM。
2、五位记分牌，中间牌为局数计数牌

	6
	羽毛球排球两用裁判椅
	个
	4
	1、规格：高240CM、正宽75CM、侧宽120CM。
2、椅子底部支撑为硅胶材料，保护地面。
3、椅子底部增加两个滑轮组，移动方便。
椅子自带手写横板，座位舒适牢固

	7
	乒乓球裁判桌
	张
	5
	材质：

1、刨花板/三聚氰胺板
2、规格：长100CM、宽60CM、高75CM
3、可折叠。

	8
	乒乓球裁判椅
	张
	5
	1、材质：碳钢框架、碳钢底座、网布座面。
2、可折叠收纳。
规格：正宽：40CM及以上、侧宽：46CM及以上、高77CM及以上、底座40CM*40CM。

	9
	乒乓球比赛挡板
	块
	30
	规格：70*140及以上
2、挡板上方增加连接卡扣、增加稳定性。
3、十字形底座，可多方向拼装。
4、瓦楞挡板板材。
5、铝合金金框架，15mm及以上。

	10
	移动球车
	个
	2
	1、规格：高80CM及以上、宽：90CM及以上、长120CM及以上。
2、底座有四个滑轮，可进行推拉式移动。
3、侧面有把手，方便提拉。
材质：不锈钢材质及以上强度材质。

	11
	皮革舞蹈垫
	张
	100
	1、材质：PU（外套）、PE（内胆）
2、尺寸：170CM*60CM*3CM
3、颜色：玫红                                                            4、★为保证舞蹈垫的质量及使用使用寿命，舞蹈垫需采用材质优质材料，材料撕破强力需≥50KN，提供权威机构出具的检测报告复印件装订在标书内。                                       

	备注：

1、标“▲”号的为核心产品，参数须完全响应招标文件要求。

2、标有“★”的参数为重要参数，所有要求的检测报告，在中标后、签定合同前必须提供原件查验。否则视为虚假应标。


二、商务要求
	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山职业技术学院

	2
	供货完成时限
	合同签订后20日内供货安装完毕，经采购人验收合格。

	3
	货物包装运输要求
	除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。

	4
	质保期
	1年

	5
	验收
	合格

	6
	付款
	付款人：黄山职业技术学院

付款方式：项目验收合格后一次性支付结清。

	7
	履约保证金
	中标人在合同签定前按项目中标总价的8%款额汇入采购单位账户，作为履约保证金，质保期满后无质量问题予以退还。


