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高空破拆消防车

（采购数量2辆，预算单价548万元）

1.整车要求

★符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》、GB6245-2025《消防泵》等标准要求；
▲提供核心配件（车辆底盘、消防泵、消防炮）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★外形尺寸：长≤13500mm，宽≤2550mm，高≤4000mm；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。
2.底盘要求

▲底盘：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃、MAN等品牌；
★柴油发动机：额定功率≥350kW；
★油箱容积≥300L；
★排放标准：国六；
★驱动：6×4或8×4；
★变速器：自动变速器（≥12个前进挡，≥4个倒挡）；
★制动系统：整车盘式制动、双回路气压制动、发动机缸内制动（气门式制动）和排气制动（排气蝶阀制动），具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
★底盘厂原装车道保持辅助系统：行驶中在检测到车辆偏离车道时、既能发出警告⼜具备⾃动转向（电液转向）辅助功能、使⻋辆回到⻋道；
★底盘厂原装自动紧急制动系统：车辆具备避险、紧急制动功能；
★底盘厂原装驻坡功能：坡道起步辅助；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎；各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
★发动机、变速箱、车桥为同一品牌；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，液压举升翻转机构，乘员≥2人；主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅采用三点式安全带；
★配备多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热、电动车窗；配备整车胎压监测系统，具备显示和报警功能；
★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、支腿未回缩到位、车门开启报警提示等；
▲360°行车记录仪：内存≥512G，彩色显示屏≥7英寸，具有夜视功能、扬声器功能，固定安装在驾驶室内（不得用吸盘式，不影响驾驶员视野），影像分辨率≥1080P（与倒挡、转向联动），支持分屏、单屏等多种模式，线路隐藏布置，可查看各分路视频的影像、可自动更新；
★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。
3.上装要求
3.1.支腿
前支腿及后支腿均带位置检测装置；
支腿展开时间≤35s；
★操作方式：至少包括有线操作和多路阀手柄操作等方式。
3.2臂架
★最大工作高度≥25m；
★最大工作幅度≥20m；
展开时间≤80s；
操作方式：至少包括线控+无线遥控、操作面板操控、手动多路阀操作等三种方式。
3.3无线遥控
遥控器有效距离≥150m；
配备≥7寸的高清液晶显示屏，分辨率≥1024×600。
3.4破拆工具
▲至少配备液压锤、液压抓、液压剪、铲斗、起吊等5种臂载属具（每增加1种不同功能属具加1分，最多加2分）；
▲液压锤冲击力≥1200J或能破碎≥250mm厚度混凝土；
▲液压抓抓取力≥1t、开口宽度≥1m；
▲液压剪最大剪切力≥100t；
▲铲斗容积≥0.35m³；
▲液压起吊≥1t（工作幅度≥20米）；
▲具有臂架一键自动定位与属具一键取放功能，工具更换时间≤5分钟。
3.5水泵及管路系统
▲消防泵：离心式消防泵（参照或相当于卢森宝亚、大力、齐格勒、希尔、瓦特尔斯等品牌）；
★消防泵材质：泵壳为铸铁、叶轮为铜合金；
★额定流量≥80L/s@1.0MPa；
▲消防泵具有冷热交换功能；
消防泵具有无水空转保护功能；
★真空泵：DC24V电动刮片式结构真空泵；
▲遥控消防炮：（参照或相当于TFT、阿密龙、POK、阿瓦格、埃尔克等品牌）；
★遥控消防炮：线控+无线遥控；无线遥控器：具有一键复位、自摆、信号强弱显示等；炮头：开花、直流部件采用铝合金材质（硬质氧化）；流量≥80L/S，有效射程≥50m，配备泡沫炮筒（锥度收口）。
4.安全保护系统
有臂架缓冲保护功能：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速；
有臂架限幅保护功能：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动；
有转台对中保护功能：臂架收车时，可实现自动对中；
有软腿保护功能：臂架（梯架）在运动过程中，当支腿出现不受力情况，应有声光报警信号，并且臂架（梯架）不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动；
所有液压阀都带有应急机械操作，带有应急动力单元，当发动机、油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿；
有回转缓冲保护功能：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲；
有臂架防干涉保护功能：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞；
当出现支腿未收回到位、器材箱门未关、臂架未收到位等情况时，驾驶室内仪表盘有报警提示；
★应急收回：系统带有应急动力单元（汽油机驱动，启动方式为手动和电动）。
5.电气及警示系统
★电源总开关：双重控制，一个通过启停开关或电磁式开关控制；一个通过蓄电池箱旁手动开关控制；
★警灯、警报及通信装置：车顶前面安装有红色警灯，警报器及扩音装置≥200W，车体两侧及尾部安装爆闪警示标识；
★自动充电充气系统：可使用220V对蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥15A），对气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；侧面或后部应装有充电插座，不用时防水挡板应盖住插口，当车辆启动时能使充电插头自动脱落。
6.车身及箱体

★材质：骨架为铝合金型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理；
★结构；器材箱为骨架铝合金型材；
★卷帘门：铝合金材质，可用1把钥匙开启；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。
7.随车附件及文件（中文）
★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
8.随车器材（至少包含但不限于）

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	
	
	
	
	

	1
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg，ABC干粉

	2
	常用密封件
	套
	1
	常用密封件

	3
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	4
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	5
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝等

	6
	支腿垫板
	块
	4
	

	7
	热风枪
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	8
	防滑链
	套
	2
	

	9
	液压破拆工具组

	套
	1
	▲1.整套液压破拆工具组为同品牌；
▲2.便携式锂电液压泵：额定工作压力≥72MPa，最大输出流量≥2700毫升/分钟，含电池待用重量≤17千克，油箱容量≥5500毫升；液压泵采用锂离子电池供电，电池泵内置无级机电控制系统；支持通过蓝牙与移动设备连接并进行数据交互，实时监测泵（压力、温度）及电池（剩余电量、健康状况、温度）功能；配备≥2个自动锁定平面快速接头，适配同轴单管（管中管）系统，带压状态下无需操作泄压阀可接头插拔（插拔≥5000次无泄漏）；同时连接两台工具，可自动切换，实现工具交替操作；充电采用磁力连接头，可支持≥3台交流电池充电器串联连接；2块容量≥8AH的电池（电池防护等级≥IP68）；

▲3.液压油管：液压管长度≥10米、重量≤5.0千克（能够连接至70m长度后正常使用，压力无衰减）；

▲4.液压剪切钳：剪切开口≥170毫米，最大剪切力≥760千牛，剪切能力≥36mm的Q235A圆钢，≥18mm的Q235A板材，重量≤13.5千克；

▲5.液压扩张器：扩张距离≥720毫米，最小扩张力≥40千牛，最大扩张力≥280千牛，最大牵引力≥45千牛，牵引距离≥600毫米，重量≤15千克；

▲6.多功能剪扩钳：最小扩张力≥43千牛，额定工作压力≥72Mpa，扩张距离≥380毫米，剪切开口≥320毫米，最大扩张力≥1850千牛，最大剪切力≥680千牛，最大挤压力≥85kN，最大牵引力≥100千牛，牵引距离≥250毫米，剪切能力≥36mm的Q235A圆钢，≥18mm的Q235A板材，重量≤15千克；

▲7.液压顶杆：最大撑顶力≥100千牛，自带快速伸缩功能和自锁装置，快速伸缩部分可随意自动锁定，自带伸缩机械顶杆（行程≥300毫米），液压撑顶行程≥350毫米，原始收缩长度≤630毫米，顶升高度≥900毫米所需时间≤3秒，撑顶总长度≥1250毫米，重量≤14千克。

	10
	手提式防爆照明灯
	把
	4
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


举高喷射消防车
（采购数量3辆，预算单价550万元）
1.整车要求

★符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》、GB6245-2025《消防泵》等标准要求；
▲提供核心配件（车辆底盘、消防泵、消防炮）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★外形尺寸：长≤14500mm，宽≤2550mm，高≤4000mm；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。
2.底盘要求

▲底盘：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃、MAN等品牌；
★柴油发动机：额定功率≥400kW；
★油箱容积≥300L；
★排放标准：国六；
★变速器：自动变速器（≥12个前进挡，≥4个倒挡）；
★驱动：8×4或10×4；
★制动系统：整车盘式制动、双回路气压制动、发动机缸内制动（气门式制动）和排气制动（排气蝶阀制动），具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
★车道保持辅助系统：行驶中在检测到车辆偏离车道时、既能发出警告⼜具备⾃动转向（电液转向）辅助功能、使⻋辆回到⻋道；
★底盘厂原装自动紧急制动系统：车辆具备避险、紧急制动功能；
★驻坡功能：坡道起步辅助；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
★发动机、变速箱、车桥为同一品牌；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，液压可倾翻式驾驶室，乘员≥2人；主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅采用三点式安全带；
★配备多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热、电动车窗；整车胎压监测系统，具备显示和报警功能；
★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、支腿未回缩到位、车门开启报警提示等；
▲360°行车记录仪：内存≥512G，彩色显示屏≥7英寸，具有夜视功能、扬声器功能，固定安装在驾驶室内（不得用吸盘式，不影响驾驶员视野），影像分辨率≥1080P（与倒挡、转向联动），支持分屏、单屏等多种模式，线路隐藏布置，可查看各分路视频的影像、可自动更新；

★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。

3.上装要求
3.1.支腿
支腿全展及调平时间≤40s；
▲任意位置支撑：支腿任意支撑控制，在任意展开跨距下支撑时，臂架按对应幅度展开进行灭火作业。
3.2臂架

★作业高度≥57m；
★工作幅度≥48m；
臂架展开时间≤180s；
★臂架最大工作幅度下末端允许吊重≥180kg；
▲臂架智能操作：臂架一键展开到预设状态、臂架一键任意姿态回收到行驶状态；
★臂架操作方式：有线+无线遥控（操作距离≥150m）、操作面板操作、手动多路阀操作；
臂架水泵可联动，喷射灭火时每节臂架均可任意动作，且不影响喷射流量；
★视频监视系统：分辨率≥1024×600，具备红外夜视功能，随炮头联动，≥48小时火场监控录像；车尾≥12寸液晶彩色显示屏；
车辆配备高压电场预警系统；
转台集中润滑：可实现转台变幅销轴集中润滑；
▲遥控器：集成发动机启停、臂架动作、一键出水，液晶显示屏≥7寸，可显示臂架监控视频等功能。
3.3水泵及管路系统
▲消防泵：离心式消防泵（参照或相当于卢森宝亚、大力、齐格勒、希尔、瓦特尔斯等品牌）；
★消防泵材质：泵壳为铸铁、叶轮为铜合金；
★额定流量≥170L/s@1.0MPa；
▲消防泵具有冷热交换功能；
消防泵具有无水空转保护功能；
★真空泵：DC24V电动刮片式结构真空泵；
★泡沫系统：全自动闭环控制环泵式泡沫比例混合器；混合比：0.5%～10%可调，以≤0.5%步进值实时调节需要的泡沫比例，最大流量≥7.5L/s；
▲遥控消防炮：（参照或相当于TFT、阿密龙、POK、阿瓦格、埃尔克等品牌）；
★遥控消防炮：线控+无线遥控；无线遥控器：具有一键复位、自摆、信号强弱显示等；炮头：开花、直流部件采用铝合金材质（硬质氧化）；流量≥80L/S，有效射程≥50m，配备泡沫炮筒（锥度收口）；
水路接口配锻造青铜内扣式接口；
外吸水配内扣式接口DN150；
臂架末端DN80锻造青铜内扣式接口；
设保护喷淋系统；
▲泵室加装独立式柴油暖风机。

3.4液罐

★罐总容积≥3m³，其中载泡沫容积≥1m³；
▲罐体材料：304不锈钢（顶板、隔板、侧板厚度≥3mm，底板厚度≥4mm，做防腐处理）。
4.安全保护系统

上下车互锁：支腿未展开，臂架不能离开主支架；臂架离开主支架，支腿不能动作；
臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速；
臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动；
转台对中保护：臂架收车时，可实现自动对中；
消防泵恒速控制：当消防泵工作时调整臂架姿态，程序自动控制臂架动作速度，满足消防泵转速始终恒定不变；
★臂架防干涉保护：对臂架可能发生相互干涉、与车体干涉的点进行固有程序限制，保证误操作时，不发生干涉与碰撞。
5.电气及警示系统
★电源总开关：双重控制，一个通过启停开关或电磁式开关控制；一个通过蓄电池箱旁手动开关控制；
★警灯、警报及通信装置：车顶前面安装有红色警灯，警报器及扩音装置≥200W，车体两侧及尾部安装爆闪警示标识；
▲设置支腿传感器、臂架传感器、水路系统传感器，根据检测到的信号，实现上下车互锁、软腿保护、回转对中、防止水路超压、臂架限幅、臂架动作缓冲、臂架极限位置自动减速停止等功能；
主操作台可实现臂架操作、消防泵取力操作、发动机启动停止、发动机加减速、消防炮操作、水路系统操作功能；
★自动充电充气系统：可使用220V对蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥15A），对气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；侧面或后部应装有充电插座，不用时防水挡板应盖住插口，当车辆启动时能使充电插头自动脱落。
6.车身及箱体

★材质：骨架为铝合金型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理；
★结构；器材箱为骨架铝合金型材；
★卷帘门：铝合金材质，可用1把钥匙开启；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。
7.消防控制系统及仪表板

★合理位置安装或显示屏集成显示：液位表、转速表、压力表、压力真空表、水泵转速调节装置等。

8.随车附件及文件（中文）
★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
9.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	
	
	
	
	

	1
	20-65-20消防水带
	盘
	10
	铝镁合金内扣式接口、编织层经线、纬线材料均为涤纶长丝，水带衬里聚醚型聚氨酯材质

	2
	20-80-20消防水带
	盘
	10
	铝镁合金内扣式接口、编织层经线、纬线材料均为涤纶长丝，水带衬里聚醚型聚氨酯材质

	3
	25-40-30消防水带
	盘
	10
	1.铝镁合金内扣式接口；

2.编织层经线、纬线材料均为涤纶长丝；水带衬里聚醚型聚氨酯材质。

	4
	消防水枪
	把
	2
	内扣式接口DN40

	5
	三路分水器
	个
	1
	65内扣式转40、扳手式弧形开关配保护套、内扣式接口、耐压等级≥2.0MPa。

	6
	三路分水器
	个
	1
	80内扣式转65、螺纹旋转开关、内扣式接口、主体材质铝镁合金、耐压等级≥2.0MPa。

	7
	二路分水器
	个
	1
	80内扣式转65、螺纹旋转开关、内扣式接口、主体材质铝镁合金、耐压等级≥2.0MPa。

	8
	外吸泡沫管
	根
	1
	

	9
	消防应急照明灯
	具
	2
	

	10
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg，ABC干粉

	11
	集水器
	个
	4
	

	12
	吸水管扳手
	个
	2
	

	13
	地上消火栓扳手
	件
	1
	

	14
	地下消火栓扳手
	件
	1
	

	15
	异径接口
	个
	1
	150/100

	16
	异型、异径接口
	个
	8
	异型接口80内扣/80雄、异型接口80内扣/80雌、
异径接口65雄/80雌、内扣式异径接口各2个

	17
	水护带桥
	副
	2
	橡胶式

	18
	水带包布
	件
	8
	不锈钢活动外套加软防护内衬

	19
	水带挂钩
	件
	8
	不锈钢活动外套

	20
	常用密封件
	套
	1
	常用密封件

	21
	吸水管
	米
	8
	轻质复合材料半透明

	22
	吸水管滤水器
	只
	1
	

	23
	破拆工具
	套
	1
	消防斧、铁铤、丁字镐等；

	24
	泡沫比例混合器
	套
	1
	管线式

	25
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	26
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	27
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝等

	28
	支腿垫板
	块
	4
	

	29
	自动绕线器
	个
	1
	

	30
	吊篮（筐）和吊绳（索）
	套
	2
	各1套

	31
	热风枪
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	32
	防滑链
	套
	2
	

	33
	直流开关水枪
	支
	2
	主体材质：铝合金、枪头和尾部铝镁合金锻造、枪管黑色橡胶护套、锻造镁铝合金内扣式接口DN65、7.5L/s@0.35MPa、射水≥30米。

	34
	多功能水枪
	把
	2
	1.流量13升/秒@0.6MPa射水≥37米；
2.滑阀式开关，可五档调节流量；
3.喷射方式：直流、开花、喷雾三种模式；可同时使用也可单独使用；
4.流量四档调节L/s：≥4.17、≥6.88、≥9.78、≥12.27；
5.枪头流量自动调节；

6.接口：≥1个DN65内扣式。

	35
	多联泡沫发生器
	套
	1
	▲1.用于安装在举高车消防炮上，遥控切换模式，可选择低倍模式、中倍模式、中低倍联用复合模式；炮头挡板控制中倍泡沫喷射角度；

▲2.额定压力≥0.8MPa；

▲3.流量：低倍泡沫≥30L/s，中倍泡沫≥16L/s，中低倍泡沫≥50L/s；

▲4.发泡倍数：低倍≥15，中倍≥45，中低倍≥30；

▲5.俯仰角度：-80°~+30°；水平回转角度≥180°；

▲6.遥控距离≥150m。

	36
	手提式防爆照明灯
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


登高平台消防车

（采购数量1辆，预算单价1400万元）

1.整车要求

★符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》、GB6245-2025《消防泵》等标准要求；

▲提供核心配件（车辆底盘、消防泵、消防炮）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；

★外形尺寸：长≤16000mm，宽≤2550mm，高≤4000mm；

★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；

★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。

2.底盘要求

▲底盘：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃、MAN等品牌；
★柴油发动机：额定功率≥400kW；
★油箱容积≥300L；
★排放标准：国六；
★变速箱：自动变速器（≥12个前进挡，≥4个倒挡）；

★驱动：10×4；
★制动系统：整车盘式制动、双回路气压制动、发动机缸内制动（气门式制动）和排气制动（排气蝶阀制动），具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
★车道保持辅助系统：行驶中在检测到车辆偏离车道时、既能发出警告⼜具备⾃动转向（电液转向）辅助功能、使⻋辆回到⻋道；

★底盘厂原装自动紧急制动系统：车辆具备避险、紧急制动功能；
★驻坡功能：坡道起步辅助；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
★发动机、变速箱、车桥为同一品牌；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，液压举升翻转机构；乘员≥2人；

★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个，USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、支腿未回缩到位、车门开启声光报警装置等，预留备用翘板开关；

▲360°行车记录仪：内存≥512G，彩色显示屏≥7英寸，具有夜视功能、扬声器功能，固定安装在驾驶室内（不得用吸盘式，不影响驾驶员视野），影像分辨率≥1080P（与倒挡、转向联动），支持分屏、单屏等多种模式，线路隐藏布置，可查看各分路视频的影像、可自动更新；

★配备多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热；整车胎压监测系统，具备显示和报警功能；

★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。

3.上装要求

3.1★支腿操作：支腿自动展开调平和自动收拢，应急状态可手动操作。
3.2臂架

★最大工作高度≥90m；
★最大工作幅度≥25m；
▲最大工作载荷≥400kg；

臂架升起额定高度并旋转90°时间≤360s；

▲工作臂顶部末端配备探照灯和视频监控设备（图像传至操作台）。

3.3水泵及管路系统


▲消防泵：离心式消防泵（参照或相当于卢森宝亚、大力、齐格勒、希尔、瓦特尔斯等品牌）；

★额定流量≥100L/s@1.0MPa；
▲水泵具有冷热交换功能；
★真空泵：DC24V电动刮片式结构真空泵；

★管路设置：出水口接口为锻造青铜DN80内扣式；

★吸水管路：外吸水口（卡式DN150）；

★下车消防管路安装保温棉；
▲遥控消防炮：（参照或相当于TFT、阿密龙、POK、阿瓦格、埃尔克等品牌）；
★遥控消防炮：线控+无线遥控；无线遥控器：具有一键展开、收回、自摆、信号强弱显示等；炮头：开花、直流部件采用铝合金材质（硬质氧化）；流量≥60L/S，有效射程≥50m，配备泡沫炮筒（锥度收口）。
3.4安全保护系统

★工作斗防碰撞保护：当工作斗接近障碍物时，系统报警并停止危险方向的继续靠近；

★臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速；

★回转对中：回转在接近中位时，自动降速；

★应急功能：上车操作阀和支腿操作阀带有应急手动操作；系统带有应急动力单元（汽油机驱动，启动方式为手动和电动）；

▲发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速；

主操作台可实现臂架操作、消防泵取力操作、发动机启动停止、发动机加减速、消防炮操作、水路系统操作等功能；

★工作斗内配置：可移动式操作装置（上车操控面板），具有喷淋装置，安全绳环孔≥4个，配备转台与工作斗通讯系统及视频系统，防碰撞装置≥4个，锻造青铜材质DN65出水接口≥1个。

4.照明警示系统及电气控制系统

★驾乘室顶部安装红色警灯，警报器功率≥200W；

★红色频闪灯：两侧≥2只、后部≥2个；

★器材箱内设置LED照明灯带嵌入卷帘门两侧，贯穿式布局，随门启闭自动开关；

★支腿照明及警示：带有支腿支撑区域的照明装置，支腿动作时应有声光警示；支腿展开后应有警示灯闪光指示；

★电路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应安装隔板或相应的保护；

★气路改装要求：设置上装气源总开关，关闭点火钥匙后上装气源能整体关闭；应从底盘制造厂规定的取气部位取气，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同；

★电源总开关：双重控制，一个通过启停开关或电磁式开关控制；一个通过蓄电池箱旁手动开关控制；

★自动充电充气系统：可使用220V对蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），对气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；侧面或后部应装有充电插座，不用时防水挡板应盖住插口，当车辆启动时能使充电插头自动脱落。
5.随车附件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
6.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	20-65-20消防水带
	盘
	12
	铝镁合金内扣式接口、编织层经线、纬线材料均为涤纶长丝，水带衬里聚醚型聚氨酯材质

	2
	20-80-20消防水带
	盘
	12
	铝镁合金内扣式接口、编织层经线、纬线材料均为涤纶长丝，水带衬里聚醚型聚氨酯材质

	3
	25-40-30消防水带
	盘
	10
	1.铝镁合金内扣式接口；

2.编织层经线、纬线材料均为涤纶长丝；水带衬里聚醚型聚氨酯材质。

	4
	消防水枪
	把
	2
	内扣式接口DN40

	5
	三路分水器
	个
	1
	65内扣式转40、扳手式弧形开关配保护套、内扣式接口、耐压等级≥2.0MPa。

	6
	三路分水器
	个
	1
	80内扣式转65、螺纹旋转开关、内扣式接口、主体材质铝镁合金、耐压等级≥2.0MPa。

	7
	二路分水器
	个
	1
	80内扣式转65、螺纹旋转开关、内扣式接口、主体材质铝镁合金、耐压等级≥2.0MPa。

	8
	集水器
	个
	1
	

	9
	ABC类灭火器
	具
	1
	8kg

	10
	集水器
	个
	1
	

	11
	吸水管扳手
	件
	2
	

	12
	橡皮锤
	个
	1
	

	13
	地上消火栓扳手
	件
	1
	

	14
	地下消火栓扳手
	件
	1
	

	15
	护带桥
	副
	2
	

	16
	水带包布
	件
	8
	

	17
	吸水管
	米
	8
	Φ150mm

	18
	滤水器
	个
	1
	Φ150mm

	19
	车轮制动块
	个
	2
	

	20
	泵浦吸液管
	套
	1
	DN50

	21
	ABC扳手
	套
	2
	

	22
	气阀应急扳手
	套
	1
	

	23
	支腿垫板
	块
	4
	

	24
	液压系统易损件
	套
	1
	

	25
	随车工具
	套
	1
	

	26
	内六角扳手
	套
	1
	

	27
	全身式安全带
	套
	4
	配挂钩

	28
	转换接口
	组
	4
	65内扣式/80内扣式

	29
	消火栓转换接口
	个
	2
	100丝扣转150内扣

	30
	热风枪
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	31
	防滑链
	套
	2
	

	32
	直流开关水枪
	支
	2
	主体材质：铝合金、枪头和尾部铝镁合金锻造、枪管黑色橡胶护套、锻造镁铝合金内扣式接口DN65、7.5L/s@0.35MPa、射水≥30米。

	33
	多功能水枪
	把
	2
	1.流量13升/秒@0.6MPa射水≥37米；
2.滑阀式开关，可五档调节流量；
3.喷射方式：直流、开花、喷雾三种模式；可同时使用也可单独使用；
4.流量四档调节L/s：≥4.17、≥6.88、≥9.78、≥12.27；
5.枪头流量自动调节；

6.接口：≥1个DN65内扣式。

	34
	手提式防爆照明灯
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


大型宿营车

（采购数量2辆，预算单价100万元）

1.整车要求

★整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》等标准要求；
★外形尺寸：长≤12000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
▲提供核心配件（车辆底盘、发电机）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★配备寒区包：至少包括油路加热系统、尿素加热系统；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。

2.底盘要求

★柴油发动机：额定功率≥250kW；
★油箱容积≥200L；
★排放标准：国六；
★驱动：4×2；
★制动系统：前轮盘式制动、双回路气压制动，具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
▲底盘厂原装前金属保险杠、防撞梁、分体式大灯、LED日间行车灯；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，电动举升翻转机构；乘员≥2人，主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅三点式安全带

★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、车门开启声光报警装置等，预留备用翘板开关；
★底盘出厂原装：360°行车记录仪（内存≥512G）、自感应大灯、自适应雨刷、搪塑工艺仪表台、副驾驶仪表台设置隐藏式办公桌板、具备下车灯光自检、彩屏仪表≥7英寸、中控显示屏≥12英寸、一键启动和无钥匙进入等功能；
★多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热等功能；
★底盘厂原装整车胎压监测系统，在仪表显示器上显示和报警；
★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。

3.上装

3.1总体要求

▲厢体结构：外部尺寸：长≥6000mm，宽≥2400mm，高≥2500mm（扩展闭合）；长≥6000mm，宽≥3000mm，高≥2500mm（扩展展开）；

★厢体为单侧扩展结构；

★厢体附件：车厢右侧设置手动抽拉平台、蹬车梯；遮阳棚、所有窗户均配备纱窗、天窗≥2个；
★整车改装所用板材、胶粘剂、油漆等各类材料均应采用家装级环保材料，材料有害物质释放指标需满足家装相关环保规范要求。
3.2宿营区

★休息区：宿营人数4—6人；

★相关配置：每个床位（如设上铺床位，侧防护栏为不锈钢材质，上下铺连接踏步或扶梯均做防滑处理，床位长≥2000mm，宽≥800mm）均设有床头柜、床头阅读灯、小桌板、不锈钢折叠衣帽钩、储物柜、五孔开关插座，带USB充电口；并有茶水柜≥1个、饮水机≥1个、空气加湿器≥1个、车载冰箱（容量≥50L）≥1个、微波炉≥1个、电磁炉≥1个；

▲休息区：设单人及多人休息区，配备新风系统和石墨烯地暖，既可分区控制也可通过控制面板实现整体温度控制；

3.3★会议区：设置电动沙发≥5个，沙发中间安装会议桌（长≥1600mm，宽≥600mm，高≥700mm），会议桌为木质结构，配置车载移动卫星电视天线，安装LED液晶电视≥55吋、卫星电视控制盒、功放机、五孔开关插座，带USB充电口等；

3.4▲空调：休息区及会议区配备固定安装的冷热两用空调（壁挂式或吸顶式），优先选用中央空调，总功率≥3P；
3.5▲洗浴间：配置≥1套恒温淋浴设施（主要材质为精铜）；≥1个单人洗手台，带浴室镜、储物柜、恒温水龙头（主要材质为精铜），配备≥1套燃油水暖加热器（保证至少≥5人能轮流洗漱）可为洗漱用水加热；

3.6▲卫生间：装置≥1个电动粉碎坐便器，下方设置集污箱，具备防臭功能、方便污物收集、转储；卫生间内配备换气扇；

3.7保障区：配备逆变器，在突然断电的情况下，设备不会立即断电，上装电瓶24V逆变为AC220V；配备电缆卷盘，可供上装AC220V使用；

3.8▲发电机：裙厢位置设置车载可移动式静音发电机，功率≥10kW，发电功率≥全车用电设备功率之和的120%，距发电机7m处，工作状态下噪声不超过70分贝；
3.9清水系统：清水箱容积≥500L，不锈钢材质，带有电加热功能；加水管路为不锈钢材质，加水口采用DN65，清水管路采用PPR管，清水箱和上下水管路缠绕伴热带，外面包覆保温棉；

3.10污水系统：灰水箱容积≥200L，不锈钢材质；采用DN40硬质排污管路，灰水箱和排污管路缠绕伴热带，外面包覆保温棉；

3.11▲液位管理系统：对清水箱和灰水箱进行液位监测和报警；
3.12▲电源管理系统：交流直流用电参数的显示和报警。
4.照明警示系统及电气控制系统

★驾乘室顶部安装红色警灯，警报器功率≥200W；
★红色频闪灯：两侧≥6只、后部≥2个；
★照明灯：两侧≥4个或贯穿式照明；
★后部配置有全方位电控照明灯，尾部上方设两个向斜后方照射的照明灯，与倒挡装置联动；
▲上装系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
★电路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应安装隔板或相应的保护；
★气路改装要求：设置上装气源总开关，关闭点火钥匙后上装气源能整体关闭；应从底盘制造厂规定的取气部位取气，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同；
★电源总开关：双重控制，一个通过启停开关或电磁式开关控制；一个通过蓄电池箱旁手动开关控制；
★自动充电充气系统：可使用220V对蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），对气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；侧面或后部应装有充电插座，不用时防水挡板应盖住插口，当车辆启动时能使充电插头自动脱落。
5.随车附件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
6.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	汽车底盘专用工具
	套
	1
	

	2
	工具箱
	套
	1
	

	3
	支腿垫木
	块
	4
	

	4
	地下消火栓扳手
	把
	1
	

	5
	干粉灭火器
	具
	2
	每具≥4KG；ABC干粉

	6
	三角警示架
	副
	1
	

	7
	电路检测工具
	套
	1
	

	8
	车辆限位块
	块
	4
	

	9
	备用保险套装
	套
	1
	

	10
	棕床垫
	张
	≥6
	与床铺尺寸、数量匹配

	11
	被褥含枕头、枕巾、床单、春秋被
	套
	≥6
	尺寸适应床铺大小，套数与床铺数匹配

	12
	收纳箱
	个
	≥6
	中型号

	13
	卷盘式电缆
	盘
	3
	≥3*10mm的橡套移动电缆（按照每盘为20米、30米、50米配置）；

	14
	市电转接线
	套
	1
	

	15
	车载式防雷装置系统
	套
	1
	

	16
	防滑链
	套
	1
	

	17
	撬棍
	个
	1
	

	18
	反光背心
	套
	2
	

	19
	热风枪
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	20
	手提式防爆照明灯
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


冷藏车

（采购数量4辆，预算单价90万元）
1.整车要求
★符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB29753-2023《道路运输易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法》等标准要求；

★外形尺寸：长≤12000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；

▲提供核心配件（车辆底盘、发电机、双冷机）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★配备寒区包：至少包括油路加热系统、尿素加热系统；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。

2.底盘要求

★柴油发动机：额定功率≥250kW；
★油箱容积≥200L；
★排放标准：国六；
▲变速箱：自动变速箱；
★驱动：6×4；
★制动系统：前轮盘式制动、双回路气压制动，具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
▲底盘厂原装前金属保险杠、防撞梁、分体式大灯、LED日间行车灯；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，电动举升翻转机构；乘员≥2人，主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅三点式安全带；
★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、车门开启声光报警装置等，预留备用翘板开关；
★底盘出厂原装：360°行车记录仪（内存≥512G）、自感应大灯、自适应雨刷、搪塑工艺仪表台、副驾驶仪表台设置隐藏式办公桌板、具备下车灯光自检、彩屏仪表≥7英寸、中控显示屏≥12英寸、一键启动和无钥匙进入等功能；
★多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热等功能；
★底盘厂原装整车胎压监测系统，在仪表显示器上显示和报警；
★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。
3.上装要求

▲厢体：尺寸长≥8000mm，冷藏车厢板采用厢式夹芯大板粘接结构，分片拼装，三明治板粘接式，加多层密封胶条；外蒙皮为铝板材质；箱体后门处加装低温门帘；厢体内设置可移动式铝合金货架并设置固定装置；

★车辆尾部安装悬臂式升降液压尾板，承载重量≥2t；

★设置冷藏、冷冻舱室，分别设置舱门，门五金件选用不锈钢材质，冷藏室容积≥20m3、冷冻室容积≥20m3；

★底板安装铝合金导轨增强冷量循环，设置肉类挂钩等设施；

★配备行驶温度记录仪，应能真实反映运输过程中的货物温度，行驶温度记录仪记录时间间隔≤10min。
4.制冷设备

★双冷机系统：两套独立制冷机组、单套制冷量≥7500W，箱体内设置温度记录仪，设置蜂鸣器等方式进行自动监控温度、失温报警和自动调控；

▲温度控制：-20~30℃，电动蒸发器风机、保证温度均匀，连续运行模式，温控精度±0.3℃；

▲具备自动除霜功能；

制冷机组与车厢的连接应牢固可靠，不影响车厢密封性能；
▲静音发电机：电启动，功率≥20kW，具有计时功能，预留检修门，发电机接地钎加装T型把手，满足整车用电需求。

5.电器及控制设备

★发电机移动缆盘：长度不小于30米，直径不小于3*10mm²橡套电缆，市电固定缆盘采用电动线盘，长度不小于50米，直径不小于3*10mm²橡套电缆；

▲配电箱：总电源与各分路过电压过电流保护、漏电流保护等、市电多种供电方式设有、总电源符合220V/380V的电源输出，具有市电/发电切换直流/交流分开控制所有用电设备都有独立控制总开关；电源输出和输入插座为防水防尘无火花防爆型航空插头；
★电缆线盘、工具箱、接地装置、警戒设备等非上架物品均通过专用扎带及夹具存放于车厢内；
★电源总开关：双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；
★电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应安装隔板或相应的保护；
★驾乘室顶部安装红色警灯，功率≥200W；
★自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。

6.随车附件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
7.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	规格/代号
	单位
	数量
	技术要求

	1
	灭火器（含支架）
	4kg
	具
	2
	

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	4
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	5
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	6
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	7
	轮胎充气管
	≥10m
	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	
	套
	1
	

	9
	接地棒
	
	根
	1
	

	10
	防滑链
	
	套
	2
	

	11
	热风枪
	
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	12
	堆垛叉车
	站驾式
	台
	1
	▲全电动，额定载荷≥1000kg，门架缩回时高度≤2.1米、提升高度≥3米，电池容量≥160AH。

	13
	手提式防爆照明灯
	
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


被服洗涤车

（采购数量1辆，预算单价90万元）

1.整车要求

★符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》等标准要求；
★外形尺寸：长≤12000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
▲提供核心配件（车辆底盘、发电机、洗脱烘一体机）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★配备寒区包：至少包括油路加热系统、尿素加热系统；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。

2.底盘要求

★柴油发动机：额定功率≥250kW；
★油箱容积≥200L；
★排放标准：国六；
★驱动：4×2；
★制动系统：前轮盘式制动、双回路气压制动，具备电控制动系统、车身电子稳定系统；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
▲底盘厂原装前金属保险杠、防撞梁、分体式大灯、LED日间行车灯；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，电动举升翻转机构；乘员≥2人，主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅三点式安全带；
★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、车门开启声光报警装置等，预留备用翘板开关；
★底盘出厂原装：360°行车记录仪（内存≥512G）、自感应大灯、自适应雨刷、搪塑工艺仪表台、副驾驶仪表台设置隐藏式办公桌板、具备下车灯光自检、彩屏仪表≥7英寸、中控显示屏≥12英寸、一键启动和无钥匙进入等功能；
★多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热等功能；
★底盘厂原装整车胎压监测系统，在仪表显示器上显示和报警；
★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。
3.上装要求

3.1★总体要求：灭火救援防护服装及常规服装洗涤、脱水、烘干、储存等功能，具备≥25kg的洗涤、脱水、烘干一体洗衣机≥2台；
▲洗脱烘一体机容量≥25kg，机器分上下双层，上部烘干、下部洗脱。
3.2★厢体：设置操作平台、洗烘系统、水路系统、晾晒系统、电路系统等（厢体收起时，支腿等设备不得裸露）；
★抽拉梯：在厢体尾部设计一个后开门，供人员进出厢体内使用；设计≥1套隐藏式抽拉机构，使用时将抽拉梯从箱体下方拉出；
★挂梯：设计≥1套挂梯，平时安装于车内，使用时取下；
▲内饰具有良好的防水、防潮及耐腐蚀性能。
3.3★操作平台：车厢内部设置操作平台，可对衣物进行预处理。储物架：上下层配备相应的储物箱并做好固定措施，中间层满足≥50套战斗服悬挂使用。
3.4水路系统

★水箱容量≥1000L，底部设有排污口；配备≥1个检修口，带有快速锁定/开启装置，≥1个水箱溢流及通气阀，≥1个Ф65mm内扣式注水接口，配有止逆阀、截流阀、液位传感器及显示装置、铜质滤网，具备低液位报警功能，配备加热装置；
▲水路主体材质选用PPR或不锈钢等更优材质；设计排水口，低温或者长时间驻车放掉管路遗留水，设置防冻保护设备；
★自吸式增压泵：水泵功率≥120W，流量≥70L/min；
★晾晒装置：设置车载式晾衣架。
3.5发电机组

柴油发电机（启动方式：电启动，油箱容量≥40L）或取力器发电机组；
★如使用柴油发电机（工作时排放尾气不得进入车内）；
▲额定功率≥30kW，既可为整车用电设施供电，具有过压、欠压，过载、缺相等保护功能，也可外接对其他用电设备进行供电，留有对外供电接口（220V和380V输出电压各不少于1个），配备≥50m的电力连接线；
内装饰、隔板、地板均为≥3mm及以上铝合金板材。

4.电器及控制设备

★电源总开关：双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；
★电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应安装隔板或相应的保护；
★驾乘室顶部安装红色警灯，功率≥200W；厢体两侧安装爆闪灯，厢体内安装LED照明灯；器材箱安装随器材箱门启闭的LED灯带；尾部上方有两个向斜后方照射的照明灯，与倒挡装置联动；
★自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
5.随车附件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
6.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	规格/代号
	单位
	数量
	技术要求

	1
	灭火器（含支架）
	4kg
	具
	2
	

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	4
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	5
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	6
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	7
	轮胎充气管
	≥10m
	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	
	套
	1
	

	9
	接地棒
	
	根
	1
	

	10
	防滑链
	
	套
	1
	

	11
	热风枪
	
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	12
	手提式防爆照明灯
	
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


淋浴车

（采购数量4辆，预算单价85万元）
1.整车要求

★符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》等标准要求；
★外形尺寸：长≤12000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
▲提供核心配件（车辆底盘、发电机、热水加热器）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★配备寒区包：至少包括油路加热系统、尿素加热系统；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。

2.底盘要求

★柴油发动机：额定功率≥250kW；
★油箱容积≥200L；
★排放标准：国六；
★驱动：4×2或6×4；
★制动系统：前轮盘式制动、双回路气压制动，具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
▲底盘厂原装前金属保险杠、防撞梁、分体式大灯、LED日间行车灯；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，电动举升翻转机构；乘员≥2人，主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅三点式安全带；
★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、车门开启声光报警装置等，预留备用翘板开关；
★底盘出厂原装：360°行车记录仪（内存≥512G）、自感应大灯、自适应雨刷、搪塑工艺仪表台、副驾驶仪表台设置隐藏式办公桌板、具备下车灯光自检、彩屏仪表≥7英寸、中控显示屏≥12英寸、一键启动和无钥匙进入等功能；
★多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热等功能；
★底盘厂原装整车胎压监测系统，在仪表显示器上显示和报警；
★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。
3.1车厢
▲采用厢式大板粘接结构，厢体表面采用铝合金板粘结，外蒙皮采用烤漆铝板，隔层采用发泡填充；
★车厢主要设置设备区、淋浴间及更衣区，能满足≥6人同时洗浴；
★淋浴间内部设置防滑胶垫、置物架、防爆照明灯、透气天窗等设备，防水隔断加浴帘，单个淋浴区宽度≥1m；
★淋浴间、更衣间设置暖风机，配备≥6组不锈钢更衣柜，淋浴间入口门设深色防水帘，人员上下淋浴间楼梯设置双扶手，梯面进行防滑处理，设置夜间警示照明装置。
3.2配套设备

★换气扇：电动式，功率≥100w；
通风天窗：电动及手动双向打开方式；
★淋浴：恒温集成式淋浴屏，明装壁挂，304不锈钢屏体，黄铜机械恒温阀芯，集成板式雨淋顶喷、腰喷、手持花洒、下出水等；
★加水软管：内扣式DN65≥20米；
★抽水软管：DN32，钢丝软管≥20米；
★废水排水管：内扣式DN65钢丝透明软管≥5根，每根长度≥4米；
3.3热水加热器及管路
▲热水加热器：常压运行，额定热功率≥120kW，PLC触摸屏全自动控制，具有缺水、超温、缺油、排烟等故障报警（能满足≥6人同时洗浴、热水输出温度范围≥30‑55℃可调）；
★配套304不锈钢保温缓冲水箱，具有液位、温度监测、防冻等功能；
★供水系统配置自动启停冷水增压泵、热水循环泵，带减震支座、过载过热保护；
★冷水进水配置可拆洗前置过滤器；冷热水主管路采用304不锈钢无缝钢管，振动位置配不锈钢波纹管柔性补偿；
▲全水路系统零冷水设计，设置多点低位排空排污阀，可完全排空水箱、泵腔、管路积水，系统带压力监测、缺水、超压声光报警、防冻功能；
配套污水收集及排放系统，提供水路原理图及全套资料；
★水箱储水量≥1m³，带电加热器功率≥2kW；
★水囊容积≥2m3，带底部排水阀。
4.电器及警示系统

★柴油发电机：额定功率≥8kW，满足整车设备用电；
★车顶前部配置红色警灯，功率≥200W；
★车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，≥2个红色爆闪灯；
★车厢两侧上部各配置≥2只独立控制爆闪灯，≥3只独立控制LED照明灯；
★控制柜：配备电压表、电流表、指示灯、航空插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，具有漏电保护、短路过流保护、浪涌保护等；
★车内沐浴间电气照明应使用防潮灯具，防护等级≥IP67。

★充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
5.随车文件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
6.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	三角垫木
	套
	2
	

	2
	铁锹
	件
	1
	

	3
	消防腰斧
	件
	1
	斧体：碳素钢整体锻造、斧柄：玻璃钢

	4
	丁字镐
	件
	1
	

	5
	铁铤
	件
	1
	

	6
	手提式ABC干粉灭火器
	具
	1
	

	7
	随车工具
	套
	1
	

	8
	防滑链
	套
	1
	

	9
	锥形事故标志柱
	个
	4
	

	10
	线盘
	套
	2
	长度≥50米，3*10mm2橡套移动电缆，配航空插头；

	11
	热风枪
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	12
	手提式防爆照明灯
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


拓展式多功能保障车

（采购数量2辆，预算单价130万元）

1.整车要求
★符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》等标准要求；
★外形尺寸：长≤12000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
▲提供核心配件（车辆底盘、空调）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★配备寒区包：至少包括油路加热系统、尿素加热系统；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。

2.底盘要求

★柴油发动机：额定功率≥250kW；
★油箱容积≥200L；
★排放标准：国六；
★驱动：6×4或8×4；
★制动系统：前轮盘式制动、双回路气压制动，具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
▲底盘厂原装前金属保险杠、防撞梁、分体式大灯、LED日间行车灯；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，电动举升翻转机构；乘员≥2人，主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅三点式安全带；
★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、车门开启声光报警装置等，预留备用翘板开关；
★底盘出厂原装：360°行车记录仪（内存≥512G）、自感应大灯、自适应雨刷、搪塑工艺仪表台、副驾驶仪表台设置隐藏式办公桌板、具备下车灯光自检、彩屏仪表≥7英寸、中控显示屏≥12英寸、一键启动和无钥匙进入等功能；
★多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热等功能；
★底盘厂原装整车胎压监测系统，在仪表显示器上显示和报警；
★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。
3.厢体要求

3.1★提供详细的三维示意效果图；
3.2▲展开后的拓展空间≥90㎡；
3.3▲厢体展开尺寸：长≥9米，宽≥10米，高≥3米；
3.4▲厢体收展形式：顶板、左右侧板、上下车踏板和地板均采用电动液压控制；
3.5▲厢体结构焊接：采用≥Q700钢+≥Q235方管；厢体的顶板、左右侧板和地板需采用五联体式连接；厢体外蒙皮采用防锈铝板，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接，外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封；
3.6厢体外部采用保温板，厢体内部加装保温棉，厢体夹层采用聚氨酯泡沫进行保温填充，厢体外部预留挂钩，可挂防风帘；

3.7★整车改装所用板材、胶粘剂、油漆等各类材料均应采用家装级环保材料，材料有害物质释放指标需满足家装相关环保规范要求；
3.8▲厢体室内装修、装饰方案需与采购方确认（厢体室内采用≥5毫米厚的木饰面板，地板采用≥1.5厘米木质地板；门选用由铝合金框架及钢化玻璃组成，双侧对开门；配置磁吸纱网门帘；窗户采用断桥铝合金窗框+双层中空钢化玻璃，密封采用三元乙丙橡胶胶条，配金钢纱窗）；
3.9★液压支腿：单支承重≥12吨、手动和遥控控制，支撑范围≥4点；
3.10★底扇支腿单支承重≥3.5吨，全车配备≥12根底扇支腿；
3.11作业时有声光报警；

3.12▲冷暖空调≥3台（五匹中央空调），采用“风道”空调系统，风道≥2条；配备2台≥10kW热风幕机；
3.12▲配置≥12kW电热地暖；
3.13车厢内配置LED照明灯，单个功率≥15w、数量≥16个、满足工作照明需求。

4.电器及警示系统

★车顶前部配置红色警灯，功率≥200W；
★车厢顶后部配置≥2个红色爆闪灯；
★车厢两侧上部各配置≥2只独立控制爆闪灯；
▲按照功能分区，将电气系统划分为动力线—空调、热风幕机控线（380V/220V）和低压控制线—灯光、造型灯控线（24V/12V），分区独立布线，避免干扰并单独留有分控开关；
★车辆外部需留有可接≥380V市电接口及航空插头接口（无火花型三相五极≥100A插座）；
厢体内部四周均匀设置双头、三头插座≥20处；
★充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当车辆启动时能使充电插头自动脱落。
5.随车文件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
6.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	三角垫木
	套
	2
	

	2
	铁锹
	件
	1
	

	3
	丁字镐
	件
	1
	

	4
	铁铤
	件
	1
	

	5
	手提式ABC干粉灭火器
	具
	2
	

	6
	随车工具
	套
	1
	

	7
	防滑链
	套
	2
	

	8
	热风枪
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	9
	锥形事故标志柱
	个
	4
	

	10
	吊装带
	根
	4
	长度≥10米，每根承载能力≥10吨

	11
	吊装弓形卸扣
	个
	8
	

	12
	手提式防爆照明灯
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。


舟艇运输车

（采购数量2辆，预算单价120万元）

1.整车要求
★符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》等标准要求；
★外形尺寸：长≤12000㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
▲提供核心配件（车辆底盘、随车吊）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★配备寒区包：至少包括油路加热系统、尿素加热系统；
★车辆底盘必须为采购意向公告发布当年或以后生产的底盘。

2.底盘要求

★柴油发动机：额定功率≥250kW；
★油箱容积≥200L；
★排放标准：国六；
▲变速箱：自动变速箱；
★驱动：6×4；
★制动系统：整车盘式制动、双回路气压制动，具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装液力缓速器；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎，各类规格的同品牌、同型号备胎各1条；
▲底盘厂原装前金属保险杠、防撞梁、分体式大灯、LED日间行车灯；
★底盘厂原装驾乘室，四点悬浮，电动举升翻转机构；乘员≥2人，主驾驶位配置气囊座椅，所有座椅三点式安全带；
★驾乘室内预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个、USB插口≥4个，安装电子警报器、倒车雷达、警灯开关、取力器控制开关及指示灯、器材厢门未关闭指示灯、车门开启声光报警装置等，预留备用翘板开关；
★底盘出厂原装：360°行车记录仪（内存≥512G）、自感应大灯、自适应雨刷、搪塑工艺仪表台、副驾驶仪表台设置隐藏式办公桌板、具备下车灯光自检、彩屏仪表≥7英寸、中控显示屏≥12英寸、一键启动和无钥匙进入等功能；多功能方向盘、中控门锁及钥匙控制、电动调节后视镜及后视镜电加热等功能；
★底盘厂原装整车胎压监测系统，在仪表显示器上显示和报警；
★配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。
3.上装要求

3.1▲随车吊（参照或相当于古河、帕尔菲格、海沃等品牌）；
3.1.1★直臂吊，最大起重质量≥8000kg；
3.1.2▲整机质量≤2750kg；
3.1.3▲起吊力矩≥19t·m；
3.1.4▲作业幅度≥10m，10m时起重能力≥1000kg；
3.1.5★起升高度≥12m；
3.1.6★回转范围：360°；
3.1.7最小俯角至最大仰角范围≥0-75°；

3.1.8★操作方式：双边手动控制和无线遥控；
3.1.9★配备吊臂无线遥控器≥1台；
3.1.10★安全装置：液压安全阀、液压自锁装置、防过载装置（电子安全过载保护系统）、过卷自动停止装置、过卷报警装置、回转自锁装置、载荷指示计（带角度计）、警报蜂鸣器、水平仪、防脱钩装置、超级优力钩装置、回转自动对中功能、趴臂限位功能等。
3.2车厢

3.2.1厢体尺寸：长≥8500mm，宽≥2400mm，高≥600mm；

3.2.2货厢本体栏板采用全槽钢结构，边板厚度≥3mm，底板厚度≥4mm；

3.2.3厢体内部设计可快速安装和拆卸的冲锋舟和舷外机支架，可悬挂数量≥4个，支架设有吊装绳钩等；

3.2.4货厢左右两侧及尾部设置下翻门，方便货物装卸；

3.2.5▲货厢墙板配备可拆卸半高栏，可使货厢高度增加不少于1000mm；配置与车厢尺寸相匹配的红色防雨篷布≥1块。
4.电器及警示系统

★车顶前部配置红色警灯，功率≥200W；
★车厢配置有全方位电控照明灯；
★车厢两侧各配置≥2只独立控制爆闪灯，≥2只独立控制LED照明灯；
★充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
5.随车文件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
6.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	三角垫木
	套
	2
	

	2
	手提式ABC干粉灭火器
	具
	1
	

	3
	随车工具
	套
	1
	

	4
	防滑链
	套
	1
	

	5
	热风枪
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	6
	锥形事故标志柱
	个
	4
	

	7
	3吨拖车扁带
	条
	2
	（含D型卸扣）

	8
	手提式防爆照明灯
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。

	9
	冲锋舟
	艘
	2
	▲1.船长4200±50mm，船宽1820±30mm，艉板高度385±3mm；

▲2.气囊数3+3+2个，“M”型艇底，浮筒底部及船头附带夹网布装甲；

▲3.型深≥370mm，满载排水量≤1100KG；

▲4.船体结构：底部水刀前段为坡面设计，后端为内凹式涡旋状，并配有鱼鳍，采用向下倾斜式船艉，尾部中心为内凹式，内凹直径≥6cm；

▲5.载重460kg时，航速≥29km/h；空载状态，航速≥36km/h；

▲6.船头配备三角形弧度硬质高密度聚乙烯油箱（非软质）、加长油管和油管保护套，具备常规方形油箱固定装置；翻船自救辅助绳包；艉板采用铝镁合金材质，单独配有可挂锁的插入式不锈钢发动机固定销；

▲7.配套舷外机（参照或相当于水星、雅马哈、东发等品牌）：▲额定功率≥22kW；重量≤53kg；配套不锈钢螺旋桨保护罩、舷外机推车；

8.▲配套船外机转运箱，采用高密度聚乙烯滚塑一体成型工艺，可用于安装有螺旋桨保护罩的2冲程30马力长、短轴船外机储存、转运；开启方式：倾斜式开口，集成式收纳，单独设有油箱、油管、维修工具包、机油桶存放格，与箱体同步成型，形成承重支撑结构；无泡沫或海绵填充，箱体设有排气孔，箱体外侧设置有≥8处锁定扣，≥5处抬箱抓握处，底部配备≥4个滚轮，尺寸≤156*75*85cm（不含滚轮）。


车载卫生间
（采购数量4辆，预算单价90万元）

1.整车要求

★符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》等标准要求；
★外形尺寸：长≥10500㎜，宽≤2550㎜，高≤4000㎜；
▲提供核心配件（车辆底盘、发电机）品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等；
★车身颜色：全车符合GB/T3181-2008《漆膜颜色标准》中规定的R03大红色；不得自行增加饰条、饰带、饰物；
★外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，金属构件固定）；
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★整车所有涉及防冻的装置，需加装防冻、解冻设备，避免冬季无法使用；
★车辆必须为采购意向公告发布当年或以后生产的。

2.底盘要求

★柴油发动机：后置，额定功率≥200kW；
★油箱容积≥200L；
★排放标准：国六；
★驱动：4×2；
★制动系统：前轮盘式制动、双回路气压制动，具备电控制动系统、车身电子稳定系统，配备底盘厂原装缓速器；
▲轮胎：子午线真空钢丝轮胎（包括1个同型号、同品牌驱动轮备胎）；
▲安装360°行车记录仪：内存≥512G，彩色显示屏≥7英寸，具有夜视功能、扬声器功能，固定安装在驾驶室内（不得用吸盘式，不影响驾驶员视野），影像分辨率≥1080P（与倒挡、转向联动），安装倒车雷达、支持分屏、单屏等多种模式，线路隐藏布置，可查看各分路视频的影像、可自动更新；

▲电动调节后视镜及后视镜电加热等功能；
★整车胎压监测系统，具有显示和报警功能；
★通信装置：预留通信接口、220V逆变电源插口≥2个，USB插口≥4个，配备数字370MHz车载台（支持PDT数字集群并需接入山西省370MHz无线通信核心网），线路隐藏布置，安装位置不影响驾驶员视野。
3.上装要求

▲驾驶室与后部厕所改装区域设置防护隔离设施；

▲厕间配置：男厕区蹲便器≥3个、坐便器≥1个、感应冲洗小便器≥4个；女厕区蹲便器≥1个、坐便器≥1个；配固定安装不锈钢扶手、不锈钢纸抽盒、置物架、衣帽钩（承重≥10kg），紧急呼叫按钮等辅助装置；

▲陶瓷洗手池≥2套，配置包含整容镜、肥皂器，不锈钢柜体，水龙头（不锈钢材质，铜质阀芯），不锈钢纸巾盒，速热电热水器；
清水箱容积≥500L，设置保温设施，内扣式加水口DN65mm；

不锈钢污水箱：容积≥800L，厚度≥4mm，设有上水口、清洁检修口、液位指示传感器，设置保温设施、专用硬质排污管；

▲自动启停水泵：功率≥1.5kW、增压泵流量≥8m³/h、增压泵压力≥30KPa；

★驻车空调：配置2P≥2台吸顶空调，安装在车顶合适位置；
隔断：防水防火防腐多层板，骨架+内衬板+装饰面板，底部到顶全隔断（底部梯角线采用304不锈钢包边10—20cm，顶部留10—20cm），全隔断与半隔断锁具带有无人标识；
▲上下水管、阀门等配件：给水管PPR或不锈钢材质，整车阀门采用精铜或陶瓷阀芯，上下水管与车体的固定采用柔性材质缓冲；

排风系统：卫生间内安装换气扇≥100W，各管道有防止反味装置；

排污泵：电机功率≥1.5kW，流量≥20m³/h（扬程≥6.5米），接口尺寸：DN50；

▲真空集便式蹲便器：304不锈钢材质，一体冲压成型，表面拉丝钝化处理，工作真空度-25kPa至-45kPa，面板按钮式电控冲洗控制；外形尺寸：长580—620mm、宽500—600mm，高≤200mm；

▲坐便器：材质白色陶瓷，高温自洁釉面，釉面光泽度≥85GU，配备电动换套马桶盖，脚部感应冲水功能。
4.电器及控制设备

控制柜：包含上装电源，各类设备控制，电量、净水和污水液位显示、报警、泵房、净水箱、污水箱和管路低温报警；

系统控制箱：PLC集中控制系统，带触摸屏；

▲发电机：≥8kW、电启动、计时功能，满足整车全负荷用电需求；

配电箱：总电源与各分路过电压过电流保护、漏电流保护等、市电多种供电方式设有、总电源符合220V/380V的电源输出，具有市电/发电切换直流/交流分开控制所有用电设备都有独立控制总开关；
★底盘电源总开关：双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；
★驾乘室顶部安装红色警灯，功率≥200W；两侧安装爆闪灯；
★自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，可自动分离，也可手动分离，具有设备故障声光报警功能；应装有使用220V市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部应装有充电插座。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落；
5.随车附件及文件（中文）

★整车合格证（1份）；
★底盘合格证或货物进口证明书（1份）；

★底盘使用维护说明书、质量保修卡、维修手册、改装手册、电气原理图、随车配件清单（1份）；

★上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范资料；维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图），上装零配件目录图册，以上资料纸质版、电子版各1份；

★随车工具清单、器材清单（1份）；

★车架号、发动机号拓印件（2份）；

跟踪服务卡（1份）；

★随车免费提供部分底盘和上装、随车设备使用、保养、维修用的配件、必备工具和易损备件。
6.随车器材（至少包含但不限于）
	序号
	名称
	规格/代号
	单位
	数量
	技术要求

	1
	灭火器（含支架）
	4kg
	具
	2
	

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	4
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	5
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	6
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	7
	轮胎充气管
	≥10m
	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	
	套
	1
	

	9
	接地棒
	
	根
	1
	

	10
	防滑链
	
	套
	1
	

	11
	热风枪
	
	套
	1
	锂电池≥5.0Ah、温度≥500℃

	12
	手提式防爆照明灯
	
	把
	2
	▲1.防爆等级：防爆标志或优于Ex db ia mb Ⅱc T6 Gb；

▲2.配置：十字激光、SOS、双面警示、侧灯：翻开角度≥100°，水平旋转≥270°；

▲3.功率≥24w；强光≥13h，工作光≥29h，节能光≥230h，侧泛光≥13h；5米处超强光照度≥6000lx，强光照度5000lx，工作光照度2000lx；主光模式≥5种，泛光模式≥3种。
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