压缩空气泡沫消防车技术参数要求

一、整车要求
1.1执行标准：GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.6-2015《消防车 第6部分：压缩空气泡沫消防车 》等国家标准相关要求，具备国家认可的检验机构出具的检测报告；
▲1.2外廓尺寸（长×宽×高）：≤9000×2550×3700mm；
1.3轴距：≤4700mm；
1.4底盘最大允许总质量：≥20000KG，消防车总质量不应大于底盘厂公告允许总质量的97%；
▲1.5 满载质量：≤18000kg；
1.6接近角、离去角：接近角≥15°，离去角≥10°；
1.7最高车速：≥100Km/h；
1.8车身的颜色应符合GB/T 3181中规定的R03大红色；
1.9车辆外观涂装应符合《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消〔2019〕76号）及《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》等相关附件要求，消防车后部和两侧面应按GB 7258—2012中要求粘贴反光标识；
1.10 根据国家消防救援局发布的新版装备管理系统要求，须在交货前自行登录消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn），按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入车辆及随车装备信息，生成车辆和装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签并按照相关要求固定安装在车辆或装备上（赋码要求：二维码和 RFID 实现二合一 （即在一个标签上体现）），实现车辆装备的扫码登记功能；
1.11 前挡风玻璃右上角粘贴车辆主要参数包含但不限于车辆长宽高，总质量等的贴纸。
二、底盘要求
▲2.1 发动机额定功率：≥250kW；
2.2 发动机最大扭矩：≥1400N·m；
2.3 变速器型式：自动变速箱或手自一体变速箱；
2.4 驱动形式：4×2（等同或优于）；
2.5 排放标准：符合国家排放标准国Ⅵ，并符合西藏排放标准；
2.6 制动系统：底盘配置前轮盘式制动器、ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC（车身稳定系统）、配置液力缓速器、排气制动或发动机缸内制动；
2.7行车辅助安全装置	
▲2.7.1自动紧急制动系统（AEBS），通过双目相机、毫米波雷达等传感器实现环境感知与危险识别，碰撞预警制动，系统性能符合GB/T 38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》的相关规定；需提供国家认可的第三方检验或检测机构出具的检验或检测报告佐证。
2.7.2集成安装：360行车记录仪，倒车影像，北斗卫星定位、导航(内存不小于512G,具备联网功能，手机等设备安装软件后可在相关设备上查看)；
2.7.3平台数据上传：主要包括车辆管理、车辆行为、设备运维、车辆诊断等功能；能帮助车辆管理人员实时、精准地确掌握车辆设备的使用信息，提升车辆管理效率。
2.7.4车辆加装左右盲区预警；当车辆开启左/右转向灯时车辆侧向方2.5米内有障碍物时，伴有声光提醒。该功能默认车速0-20km/h时启用。
2.7.5车辆限高预警要求：前方限高监测预警；采用双目立体相机，有效识别距离≥70m，可识别限高杆、牌坊、天桥、隧道入口各类限高障碍物，提升车辆通行能力。
▲2.7.6爆胎应急安全装置：具备爆胎后持续行驶功能，转向轴任一轮胎发生爆胎时，该装置可确保车辆实现可控续行，续行距离不低于1.0千米，且行驶全程转向、制动性能始终保持有效。系统整体性能满足GB∕T 38796-2020 《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》；需提供国家认可的第三方检验或检测机构出具的检验或检测报告佐证。
2.8 轮胎：全部采用子午线钢丝胎，并配置胎压监测系统；
2.9 油箱容积：≥200L，加装滤网，油箱盖带锁（验收交付时，燃油、尿素等添加液处于满液状态）。
三、驾乘室要求
3.1 驾乘室型式：单排可翻转式驾驶室+独立乘员室，具备电动液压缸举升、翻转辅助动力系统；驾驶室和乘员室之间若全封闭，则需具备通信方式；乘员室内具备广角镜头，将乘员室画面实时传输至驾驶室；
▲3.2 乘员数：驾驶室≥2人、独立乘员室≥ 4人；
3.3 独立乘员室内座椅设置有空气呼吸器托架，内可嵌6.8～9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄在乘员方便接触处，手柄的大小保证乘员在戴防护手套也可操作，可迅速投入灭火救援行动；
3.4 安装有倒车影像（液晶倒车监视屏）、360°行车记录仪（内存不小于128G）、倒车雷达和北斗定位装置；
3.5 配备通风冷暖空调，乘员室需配备独立冷暖空调；
3.6 后视镜需符合国家相关要求，电动调节，左右电动电热大后视镜、左右广角后视镜，右侧望地镜和右前角下视镜；
3.7 驾乘室内除底盘原厂设备外，还应加装有电源总开关、取力器开关、警灯警报开关、卷帘门未关提示器；
3.8 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音不低于200W警报器；
3.9 配置不少于2个USB插口，4个12V（DC）、2个24V（DC）输出电源接口、1个220V（AC）、10A输出电源插口（距底板垂直距离不小于450mm，并标明电源安培数），电源插口具体形式、安装位置在中标后由采购人进行技术交底；
3.10 通讯设备线路改装要求：预留车载通信装备安装需要的电源、天馈线接口和支架等。提供12V/10A直流电源1个，若车载电瓶为24V应配备24V/12V的“DC/DC”电源转换器，电源输出端形式为黑红接线端子。电源应设置独立开关和辨别标识。提供220V/200W交流电源1个，根据车载电瓶的电压配备相应的“DC/AC”电源转换器，电源输出端形式为多功能三芯插头。电源应设置独立开关和辨别标识。电源的输入引线应经车辆启动开关接至车载电瓶，电源的安装位置应稳固、方便走线和使用；
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3.11 天馈线接口和走线：车载电台支架和驾驶室上方车顶外侧使用直径5mm的同轴电缆进行连接，两端的接口为SL16-K9，电缆长度应预留一定的余量；其中驾驶室顶部接口应保持与车顶垂直固定，并做好防水处理。
四、车厢要求
4.1 车辆尾部设置有铝合金材质折叠式爬梯；
4.2 车辆顶部要设置装置，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯等，并设置翻转架可实现无需人员爬上车顶即可取用救援梯；
4.3材质：器材箱骨架采用铝合金型材，上装采用轻型、耐腐、抗压结构设计，须牢固的安装在底盘上；
4.4车身采用高强度铝合金型材骨架结构，底板为铝合金板；
4.5卷帘门：采用铝合金拉杆式卷帘门；左右各不少于3扇卷帘门，有良好的防雨、防尘功能，密封性能良好，具有高耐磨、耐老化、开启及关闭轻松顺畅的特点；
4.6箱门关闭后密封、防水，在行驶时器材箱门不会自动开启，所有卷帘门可以用一把钥匙开启；
4.7布局：合理分布在车辆两侧，每个器材厢内均有不少于2个LED照明灯带，并设计有箱门开启时照明感应开关与行车时箱门开启灯光报警装置；
4.8采用一体式固定卡具，取用方便，同时具有可调功能，所有手动破拆工具均能固定牢靠；
4.9脚踏板：框架为高强度铝合金一次成型，整体为铝合金材质。内藏可翻转式机械弹簧脚踏板，采用弹簧和锁双重固定，安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg；
4.10踏板两侧外部设有爆闪LED警示灯，翻下后自动点亮，提醒周围车辆及行人；
4.11器材厢应按照战斗编成、战斗展开、使用频率等原则设计内部结构和器材布局，合理设置翻转架、抽屉、器材盒等机构，确保站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材。
五、消防水力系统要求
5.1罐体
▲5.1.1 总载液量≥5000kg（水液罐≥4000kg，A类泡沫≥200kg，B类泡沫≥800kg）；
5.1.2 型式：内置式容罐，罐体经严格的渗漏水压试验、强度可靠性试验，独立罐体；
5.1.3 材质：水罐及泡沫罐需采用304不锈钢或优于此材料制作，内外表面涂刷防腐漆料增强罐体抗腐蚀性，其中容罐底板、前后封板厚度≥4mm，侧板、顶板、内部防荡板厚度≥3mm，焊缝严格按国家焊接工艺标准施焊，并检验合格；
5.1.4 结构：内胆式罐体焊接结构，内设纵、横防荡板，以减少启车及刹车过程中罐内水对罐体的冲击；
5.1.5 罐体上方设有人孔口，直径≥450mm，带有快速锁紧/开启装置，符合国家标准；
5.1.6 水罐内设有DN80溢流管，补水口设置溢水帽，泡沫罐设置通气孔，水罐及泡沫罐内均设有液位指示器，可通过泵室控制面板实时显示液位；
5.1.7 罐底设有用于排污、排除杂质的集液槽，下部设带不锈钢球阀的排污口；
5.2消防泵
5.2.1 类型：离心式，机械密封离心型，1级常压；
5.2.2 材质：泵壳为整体铸铁铸造成型，叶轮为铜材质，泵轴为高级不锈钢；
▲5.2.3 额定流量：1.0Mpa时≥60L/s；
5.2.4 密封型式：机械轴封，免维护；水泵具有冷热交换功能；
5.2.5 真空装置：消防泵原厂配套真空泵，最大吸深≥7m，最大真空度：≥85KPa，吸水时间≤50s；
5.3压缩空气泡沫系统
5.3.1 工作压力≥0.85Mpa
▲5.3.2 流量：空压机流量≥70L/s；
5.3.3 泡沫泵流量≥9.8L/min；泡沫干湿度：可调节；
5.3.4 泡沫混合器：全自动泡沫比例混合器，高精度可调，A类泡沫：0.2%～1%；
5.4消防炮
▲5.4.1 消防炮流量：≥50L/s；
▲5.4.2 射程：水≥75m、泡沫≥70m；
5.4.3 水平旋转角度：≥360°；
▲5.4.4 俯仰角度：≥-30°至+90°；
5.5消防管路
5.5.1 外吸水口：进水口加装蝶阀，≥1个DN150三爪内扣式接口，配有滤网及闷盖；
[bookmark: _GoBack]5.5.2 出水口：泵房左右两侧各设≥2个ф80mm的出水口，接口和扪盖均使用铝镁合金材质，出水口末端配备符合国家标准的手动截止阀；
5.5.3 注水口：左右两侧各设≥2个ф80mm的注水口，接口和扪盖均使用铝镁合金材质，并配不锈钢阀；
5.5.4 压缩空气泡沫出口：左右两侧ф65mm和ф40mm的压缩空气泡沫出口各1个，接口和扪盖均使用铝镁合金材质，泡沫液加注口左右各1个；
5.5.5 所有管路以不同颜色区分，出水口管路为红色，进水口管路为绿色；泡沫出液出口管路为黄色，加装65mm泡沫液加注口。
六、牵引系统
6.1 驱动形式：电动；
▲6.2 牵引力：≥60kN；
▲6.3 钢丝绳有效长度：≥35m；
6.4 安装位置：消防车前部，处于整车纵向中心线上。
七、发电照明系统
7.1发电机
  7.1.1 额定功率：≥12kw；
7.1.2 频率：50Hz；
7.2大功率照明系统
▲7.2.1 举升高度：≥7.5m；
7.2.2 升降杆型式：气动；
▲7.2.3 灯具规格：4×600W；
7.2.4 旋转范围：≥360°；
▲7.2.5 俯仰范围：≥-90°~+220°；
7.2.6 安装型式：车箱顶部。
八、电器及控制设备
8.1 驾驶室顶部前端装配有红色长排高亮度LED频闪消防车用标志灯具；
8.2 车顶后部边角装配不少于两套红色高亮度LED频闪标志灯具；
8.3 车辆两侧上方配有共计不少于6盏高亮度照明灯（LED），下方安装安全标志灯；
8.4 警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立电路；改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修；
8.5 在车身设置了自动充电装置对车辆蓄电池进行智能充电，确保车辆一直处于满电状态，充电接口既可自动分离，也可手动分离，并在车辆启动时自动脱落；
8.6 加装前置行车记录仪、360°3D全景、倒车雷达，充电装置；
8.7 泵室内配置加热防冻装置。
九、其它要求
9.1所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固粘贴；
9.2防腐防锈处理：所有板材，骨架，零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐处理，铝型材，铝板和花纹板均进行氧化处理，水罐及相关法兰，内部管路，螺栓等采用最新防腐技术；
9.3整车标识：按用户要求喷涂或粘贴。


十、随车器材要求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	吸水管
	DN150×2m，接口采用三爪内扣式
	根
	4
	

	2
	滤水器
	DN150，三爪内扣式，由壳体、滤网组成
	个
	1
	

	3
	消防水带
	20-65-20，卡扣式接口
	卷
	4
	

	4
	消防水带
	20-80-20，卡扣式接口
	卷
	8
	

	5
	三分水器
	DN80/DN65×3，卡扣式，材质：铝合金
	件
	2
	

	6
	二集水器
	JⅡ150/80X2-1.6K
	个
	1
	

	7
	水带包布
	由帆布带和金属夹钳构成
	件
	4
	

	8
	水带挂钩
	由帆布带和金属钩构成
	件
	4
	

	9
	水带护桥
	橡胶材质
	副
	4
	

	10
	地上消火栓扳手
	FB450-YN
	件
	1
	

	11
	地下消火栓扳手
	FBA1000
	件
	1
	

	12
	吸水管扳手
	QH1924，钢质月牙型
	件
	2
	

	13
	异型异径接口
	KJK65/80AZ、DN65雌转DN80雄
	个
	2
	

	14
	异型异径接口
	KJK80/65AZ、DN80雌转DN65雄
	个
	2
	

	15
	异型同径接口
	KJ65/KJK65Z、DN65内扣转DN65雌
	个
	2
	

	16
	异型同径接口
	KJ80/KJK80Z、DN80内扣转DN80雌
	个
	2
	

	17
	异型同径接口
	KJ80/KJK80AZ、DN80内扣转DN80雄
	个
	2
	

	18
	手提照明灯
	1.具备可手持、腰挂、肩背等设计2.配用光源：LED；3.额定功率：≥10W；4.循环寿命：≥1500次充放电；5.产品功能：强光、工作光、超长光；6.工作时间：强光≥8h、工作光≥16h、超长光≥72h；7.充电时间：≤8h；8.防护等级：IP66；9.使用环境温度：-20℃~+40℃；10.重量≤700g。
	6只
	
	

	19
	A类泡沫枪
	材质：铝合金，接头口径65mm，额定工作压力：≥0.7MPa，额定流量：≥10L/s，射程：≥20m
	支
	2
	

	20
	空气泡沫枪
	材质：铝合金，接头口径65mm，额定工作压力：≥0.7MPa，额定流量：≥10L/s，射程：≥20m
	支
	2
	

	21
	泡沫枪吸液管
	额定流量：≥8L/s，射程：≥20m，额定工作压力：≥0.7MPa
	根
	2
	

	22
	消防斧
	材质：钢制斧头，木质斧柄
	把
	1
	

	23
	铁锹
	材质：钢制铁锹，木质柄
	把
	1
	

	24
	铁铤
	钢制
	把
	1
	

	25
	手抬机动泵
	额定流量≥2000升／分
额定供水压力：1.0 兆帕
额定地面吸深：3米
排气系统：双活塞式真空启动泵
真空启动泵的润滑 （容量）:油浴润滑 (0.65 升 SAE 30 发动润滑油）
泵轴（延伸式曲轴）的安装方式：深槽式滚珠轴承，输出端径向轴封
传动轴密封：轴向机械式轴封
允许液体介质：消防用水或饮用水
发动机制造：BRP Rotax
发动机类型：带电子燃油喷射系统的四冲程汽油发动机
	台
	1
	

	26
	自保水枪
	*需符合并提供国家消防装备质量监督检测中心出具供的形式检验报告及自愿性认证证书（检验报告需在应急管理部消防产品合格评定中心网站可有效查询）
枪体材质采用铝合金6061制成，T5高温热处理，表面硬质氧化和喷漆处理
产品国家标准型号：QDH6.0/13Ⅳ
流量范围至少包含四档位：Ⅰ档≥4.0L/s, Ⅱ≥6.5L/s, Ⅲ≥9.6L/s, Ⅳ≥12L/s @0.6Mpa。
流量≥730L/Min
*恒定压力范围：小流量（10L/S）@0.5Mpa，大流量（12L/S）@0.7Mpa，（提供检验报告测试数据佐证）
射程：≥37米 @0.6Mpa，最大工作压力1.4 Mpa
*开关采用铝合金滑阀（提供检验报告开关球阀型号规格佐证）
5档位滑阀可调节流量：20％-40％-60％-80％-100％有明显标识
喷射时需有独立自保水幕墙，自保水幕可在直流、开花、喷雾三种模式下同步开启关闭，可形成保护层隔离稀释热辐射
开启水幕枪功能可同时调节直流、开花、喷雾
枪头需采用流量自动调节方式。
枪体配有高压清洗档位，可随时清除枪膛内杂物。
*水枪开关及握柄需采用铝合金及可拆卸橡胶保护套
	支
	6
	

	27
	多功能一体泡沫枪
	由新型铝合金 AGS 制成，表面硬质阳极氧化及T5 热处理
流量范围至少包含四档位：2.5L/S 、4L/S 、8L/S、FLUSH  @0.6Mpa
流量：500升/分
射程≥33米 @0.6Mpa
枪头采用涡轮齿，喷雾时旋转可产生极细小的水珠，可灭带电火；枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾
开关阀门为铝合金（聚氨酯保护套）
枪头推拉式一体泡沫管（可用于喷射泡沫使用）
推拉泡沫管配有橡胶保护套、便于操作使用
FLUSH高压清洗档位，可随时清除枪膛内杂物
水带防缠绕接口
铝合金手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作
	支
	6
	

	28
	移动式消防炮
	材料采用铝合金AGS制成，T5高温热处理，表面硬质氧化和喷漆处理
国家标准型号：PSY20，
流量：20L/S 射程：≥50米
自动调压炮头，需配备高压清洗档位
最大工作压力≥1.4Mpa
重量：≤9kg（含炮头）
水平角度：40º、垂直运作：≥30 º - 75 º
最大喷雾角度≥110°、喷雾时炮头涡轮齿可高速旋转
枪头橡胶套需有≥3种不同形状凸起，在不可视环境（夜间、浓烟）通过触摸凸起形状调节喷射模式，方便灭火
单入水口配备L型铝合金球阀及开关
支架需采用4个一体式折叠，收起展开只需搬动任意一个支架即可。
	台
	3
	




十一、随车文件要求
	序号
	文件名称
	数量
	备注

	1
	整车发票
	1
	

	2
	底盘合格证
	1
	

	3
	整车合格证
	1
	

	4
	车架号拓印件
	2
	

	5
	发动机号拓印件
	2
	

	6
	底盘使用说明书
	1
	

	7
	消防车使用说明书
	1
	

	8
	车辆交接清单（含随车器材）
	1
	

	9
	所配总成及附件的合格证
和使用说明书
	1
	

	10
	底盘维修手册整车维修U盘及零部件目录
	1
	

	11
	底盘质量保证书和售后服务说明书
	1
	

	12
	消防车电气原理图
	1
	

	13
	车辆实验报告
	1
	

	14
	车辆工信部报告
	1
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