 技术要求


第一包  饮食保障车 

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。
   
1、 整车综合要求
1.1外形尺寸：长≤12米，宽≤2.50米，高≤4米，符合GB7956.1-2014标准、QC-T448-1999《炊事汽车通用技术条件》等要求；
1.2保障能力：整车可1小时内保障≥200人以上饮食；
1.3车身颜色和漆料：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；
1.4整车标识：外观按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，不得自行增加饰条、饰带、饰物等；
1.5具备较强的机动性能和通过性能；
1.6车辆可在-30℃～+45℃环境中使用，可在8级风条件下作业，适用于平原高原各类地形；
1.7整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》的规定；
1.8整车标记符合GB7258-2004《机动车安全技术条件》；
1.9整车外部照明和信号装置符合GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》；
1.10整车后下防护要求符合GB11567.1-2001《汽车和挂车后下部防护要求》；
1.11整车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB1589-2004 有关规定；
1.12所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；
1.13整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好；
1.14所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理；
1.15箱体改装后不得影响加油、清洗油箱吸油管滤网，更换电瓶、燃油滤芯、干燥罐、空气滤芯、柴油滤芯等底盘与上装的维护保养；
1.16配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB（2.0或3.0）插口4个；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架采用金属构件固定后结实耐用，具有照明功能；
1.17适合寒区使用；
2、技术参数
2.1底盘：国产专用底盘；
2.2整车尺寸：符合GB7956.1-2014标准要求；
2.3★发动机功率≥150kW；
2.4比功率：≥10kw/t
2.5最高车速≥85km/h；
2.6变速器：手动变速箱；
2.7燃料种类:柴油；
2.8驱动形式：4×2；
2.9发动机型式：涡轮增压中冷柴油机；
2.10前轴承载力：≥5吨、后轴承载力：≥10吨
2.11油箱：容积≥200L，加装滤网，油箱盖带锁，需具有防冻、解冻功能；
2.12尾气排放：国六排放；
2.13转向系统：方向盘左置，带助力转向，高度和倾斜角可调；
2.14驾乘室：座位≥2人,应密闭良好，外形美观、平整，具有中控锁、适当位置配置储物箱；
2.15车门设置：电动玻璃升降功能，有防滑安全扶手；
2.16驾驶员及副驾驶座椅，座椅高度、角度、前后位置可调,带卧铺,主副驾驶位配有原车头枕及安全带，整车驾乘人员三点式安全带，要求符合国家标准，座椅设计符合人体工程学要求，坐、靠舒适；配备遮光帘、乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求；
2.17驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；
2.18制动系统要求：ABS防抱死刹车系统，EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装配备ESP电子车身稳定系统、发动机缸内制动、排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求；
2.19轮胎及轮辋单元：真空钢丝胎并配备同型号同品牌备胎、选用铝合金轮辋；
2.20底盘必须为车辆采购合同签订当年及以后生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证；
3、技术需求
3.1主要配置包含：炊事设备、炊事设施、控制系统、供配电系统、供排水系统、供油系统、主食灶、炒菜灶、炖菜灶、水箱、洗菜池、带柜平台、排油烟机、储物吊柜、消毒灯、发电机、通风电动天窗、蹬顶踏板、抽拉梯、工具箱、外接电源箱、厢体及附属设施等组成；
3.2整车还配置有驻车支撑系统机械支腿，以保证车辆长期停放的支撑；
3.3车载燃烧器、炒灶：含柴油燃烧器及控制器、304#不锈钢炒灶≥2，食品级不锈钢，定做水龙头，满足高平原通用，火力分为高中低档可调；
3.4炖灶：含柴油燃烧器及控制器、304#不锈钢炖灶≥1，食品级不锈钢，定做水龙头，满足高平原通用，火力分为高中低档可调；
3.5蒸饭柜：含柴油燃烧器、控制器、风机等整套设备，材质304#不锈钢，带防干烧装置，满足高平原通用，可蒸米饭和面食，单次供应量≥200人；
3.6车载冰柜≥ 500L，多功能切菜机 、绞肉机 AC220V 、304#不锈钢洗菜池、 
不锈钢长条案板及下柜、304#不锈钢抽油烟机、304#不锈钢吊柜、304#不锈钢货架、烟囱、随车炊具、垃圾收集箱用等；
3.7电热水器，容量≥20L，加热能力≥90℃；
3.8排油烟机：含304#不锈钢风道、抽排风机、抽风口、防雨帽等；
3.9净水、污水箱：净水箱≥1000L(低水位报警、设排水口)、污水箱≥200L（设排污口）、不锈钢保温桶2个≥80L；
3.10水泵：DC24V 加压水泵；
3.11水路系统：定制，含水泵、不锈钢管、接头、抱箍等，并包含加水管、抽水管和排水管等；
3.12油路系统：定制，副油箱到灶具的油路，包括油管、油泵、接头、抱箍等；
3.13餐具：食品接触用餐盘≥200个、碗筷≥200副，；
3.14炊事器具：食品接触用304#不锈钢制品材质，汤勺≥4件，锅铲≥4件；
3.15冰箱：304#不锈钢面板、电子控温、直冷式冰箱，温度范围 +8--18℃；
3.16车内照明（300-500LX）：应使用防爆照明灯（具有防潮功能、防护等级为IP54）等设备；
3.17车厢内设≥2套紫外线消毒灯，可轮换间隙车内无人时为车厢内部杀菌消毒；
3.18后开门或展开式：门体采用阳极氧化处理铝型材组焊而成，带观察玻璃、限位机构和扶手；
3.19护栏、爬梯：厢体顶部设置不锈钢护栏，尾部设置登顶爬梯；
3.20通风天窗：车内部分的扣手处打磨圆角，棱边倒钝，无尖锐的棱边，以防止使用时伤手，带换气扇；
3.21厢体内饰：墙面和顶部表面采用≥1.5mm不锈钢板进行装饰，表面铺设防滑不锈钢板，中间过道铺设防滑垫，并加装地漏；
3.22均设独立系统，底盘熄火仍可运行；
4、电器及控制设备
4.1各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯、厢体/门“打开”指示灯；
4.2 紧急警示灯：发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等；
4.3开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关，等各类开关设置科学合理；
4.4符合国家标准的前照灯、停车灯、转向灯、倒车灯、牌照灯和前后雾灯等，上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
4.5电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护；
4.6警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口，配备车载台；视情在副驾驶位置安装电子警报器、警灯开关，车顶前面安装有长排警灯，扩音装置≥200W；
4.7发电机：发电机发电及行车逆变器供电两种方式，由发动机提供动力，发电量≥5KW，行车逆变器供电量≥2KW，亦可用市电或共用电源；加热源采用轻油燃烧器，发电机接地钎加装T型把手，方便插入地面后拔出；
4.8配电箱：总电源与各分路过电压过电流保护、漏电流保护等、市电多种供电方式设有、总电源符合220V/380V的电源输出，具有市电/发电切换直流/交流分开控制所有用电设备都有独立控制总开关；
4.9充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，具有设备故障声光报警功能；；
4.10车内照明灯及车外场地灯：车内LED照明灯及车外场地照明灯（（300-500LX））；
4.12发电机缆盘：采用不小于3*10mm²橡套移动电缆，满足整车设备供电要求，市电缆盘采用电动线盘，含50米不小于3*10mm²橡套移动电缆，满足整车设备供电要求；
4.13航空插头外接电源输入插座、插头，无火花防爆型，具有防水防尘功能220V/380V的电源输出和输入插座，即可提供电力，也可从市电取电；
4.14防雷器：电源防雷、浪涌保护器；
4.15电缆线盘、工具箱、接地装置、警戒设备等非上架物品均通过专用扎带及夹具存放于车厢内，取用方便。
5、随车附件：
5.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
5.2整车合格证、说明书、保修卡等；
5.3主要消防设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
5.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
5.5随车工具、器材、配（备）件清单等；
5.6其它需要交付的文件资料。
5.7使用说明书（含操作光盘），在车辆明显位置张贴二维码，实现通过手机扫描二维码获取操作视频和查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料的功能。
6、随车器材（配置不低于表内数量及规格型号）
	序号
	名 称
	规格/代号
	单位
	数量
	备 注

	1
	灭火器（含支架）
	5kg
	具
	2
	

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	3
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	4
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	5
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	6
	备胎
	
	条
	1
	

	7
	轮胎充气管
	
≥10m

	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	

	套
	1
	


★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；



   
第二包  冷藏车 

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。
    1、整车综合要求
1.1 外形尺寸：长≤12米，宽≤2.5米，高≤4米，符合GB7956.1-20144《消防车 第1部分：通用技术条件》；
1.2 保障能力：额定载重≥8吨，存储量满足300人，3天所需肉、蛋、蔬菜、水果及主副食品；
1.3车身颜色和漆料：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；
1.4整车标识：外观按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，不得自行增加饰条、饰带、饰物等；
1.5具备较强的机动性能和通过性能；
1.6车辆可在-30℃～+45℃环境中使用，可在8级风条件下作业，适用于平原高原各类地形；
1.7整车性能符合GB/T17350-2009的标准要求；
1.8整车标记符合GB7258-2004《机动车安全技术条件》；
1.9整车外部照明和信号装置符合GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》；
1.10整车后下防护要求符合GB11567.1-2001《汽车和挂车后下部防护要求》；
1.11整车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB1589-2004 有关规定；
1.12所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；
1.13整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好；
1.14所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理；
1.15箱体改装后不得影响加油、清洗油箱吸油管滤网，更换电瓶、燃油滤芯、干燥罐、空气滤芯、柴油滤芯等底盘与上装的维护保养；
1.16配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架采用金属构件固定后结实耐用，具有照明功能；
1.17适合寒区使用；
2、技术参数
2.1底盘：国产特种车专用底盘；
2.2整车尺寸：符合《消防车 第1部分：通用技术条件》GB7956.1-2014要求；
2.3★发动机功率≥170kW；
2.4比功率：≥10kw/t，
2.5最高车速≥85km/h；
2.6发动机：涡轮增压中冷柴油机；
2.7燃料种类:柴油；
2.8变速箱: 手动或自动变速箱；
2.9驱动方式：4×2或6×2；
2.10悬架：标准版多片簧式或气囊悬架；
2.11接近角/离去角≥16/18°，最小离地间隙≥220mm，底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩；
2.12油箱：容积≥200L，加装滤网，油箱盖带锁，需具有防冻、解冻功能；
2.13尾气排放：国六排放，尿素罐需具有防冻、解冻功能；
2.14转向系统：方向盘左置，带液压助力转向系统，高度和倾斜角可调；
2.15驾乘室：转向系统：多功能方向盘、左置，带液压助力转向系统，高度和倾斜角可调；单排2门标准驾乘室，带卧铺：宽度≥600mm，密闭良好，外形美观、平整，座位≥2人，具有中控锁、电动举升、翻转助力系统，翻转支撑结构可靠，翻转角不小于45°，适当位置配置储物箱；
2.16车门设置：电动玻璃升降功能，有防滑安全扶手；
2.17前排驾驶员及副驾驶座椅高度、角度、前后位置可调，主副驾驶位配有原车头枕及安全带。单卧铺、遮光帘舒适度符合长途驾乘要求；
2.18驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；
2.19制动系统要求：ABS防抱死刹车系统，EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装配备ESP电子车身稳定系统、发动机缸内制动、排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求；
2.20轮胎及轮辋单元：真空钢丝胎并配备同型号同品牌备胎、选用铝合金轮辋；
2.21底盘必须为车辆采购合同签订当年及以后生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证；
3、技术需求
3.1车辆可在-30℃～+45℃环境中使用，可在8级风条件下作业，适用于平原高原各类地形；
3.2厢体：应具备防水性好、环保节能、轻质高强、耐腐蚀、易清洗、表面耐侯性好、有减震能力、寿命长等性能特点；
3.3车厢设置：要求分成冷藏、冷冻两个仓室，底板安装铝合金导轨增强冷量循环，设置肉类挂钩和蛋类、蔬菜等不锈钢储物台架（含标准化储物箱）等设施，方便各类食材的存放、取用，内置风道温度均衡系统；
4、制冷设备
4.1冷机系统：国产或进口，一拖二制冷机组，确保货物的安全；
4.2制冷量：≥5500w；
4.3温度控制：-25～+30℃ ，电动蒸发器风机、保证温度均匀，连续运行模式，温控精度±0.3℃，可根据厢内温度自动调节发动机转速精准调控冷量，可自动调节压缩机（国产或进口）排量来控制冷量，可自动调节压缩机吸气压力，防止压缩机过载，可通过远程双向监控系统，实时监视和控制冷机和箱内温度；
4.4具备自动除霜功能；
4.5噪音:工作噪音≤70dB；
4.6厢体：由冷冻室、冷藏室组成，厢板结构为全塑全封闭复合材料，各厢板连接采用高强度专用胶与高强度螺栓，内外蒙皮为食品级玻璃钢板，门框采用加厚型不锈钢 304 板材制作，门五金件全部选用不锈钢材质，密封条采用三元乙丙材质，在箱体后门处加装低温门帘；
4.7车尾设置尾板：采用独立液压系统（带限位器）、独立操作面板（防水），载重量≥2000kg；
4.8各开孔和承重处均有骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。
5、电器及控制设备
5.1供电系统：24V，蓄电池：2×12V，蓄电池容量≥180Ah，发动机电流≥100A，带有可复位熔断器，且带可拆卸蓄电池箱盖板；
5.2各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯、厢体/门“打开”指示灯；
5.3 紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等；
5.4开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关，等各类开关设置科学合理；
5.5符合国家标准的前照灯、停车灯、转向灯、倒车灯、牌照灯和前后雾灯等，上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
5.6电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护；
5.7警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口；视情在副驾驶位置安装电子警报器、警灯开关，车顶前面安装有长排警灯，扩音装置≥200W；
5.8配电箱：总电源与各分路过电压过电流保护、漏电流保护等、市电多种供电方式设有、总电源符合220V/380V的电源输出，具有市电/发电切换直流/交流分开控制所有用电设备都有独立控制总开关；
5.9充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，具有设备故障声光报警功能；
5.10箱内照明灯及车外场地灯：箱内LED照明灯及车外场地照明灯；
5.11车辆行驶标识灯：包括示廓灯、侧边灯和牌照灯；示廓灯前白后红，侧边灯黄色，牌照灯白色，所有外置车灯、灯具均加装防护罩；
5.14供电缆盘：采用不小于3*10mm²橡套移动电缆，满足整车设备供电要求
市电缆盘采用电动线盘，含50米不小于3*10mm²橡套移动电缆，满足整车设备供电要求；
5.15航空插头：外接电源输入插座、插头，无火花防爆型，具有防水防尘功能220V/380V的电源输出和输入插座，即可提供电力，也可从市电取电；
5.15防雷器：电源防雷、浪涌保护器；
5.17电缆线盘、工具箱、接地装置、警戒设备等非上架物品均通过专用扎带及夹具存放于车厢内，取用方便。
6、随车附件：
6.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
6.2整车合格证、说明书、保修卡等；
6.3主要设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
6.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
6.5随车工具、器材、配（备）件清单等；
6.6其它需要交付的文件资料；
6.7使用说明书（含操作光盘），获取操作视频和查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料的功能；
6.8
7.随车器材（配置不低于表内数量及规格型号）
	序号
	名 称
	规格/代号
	单位
	数量
	备 注

	1
	灭火器（含支架）
	5kg
	具
	2
	

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	3
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	4
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	5
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	6
	备胎
	
	条
	1
	

	7
	轮胎充气管
	
≥10m
	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	

	套
	1
	


★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
  












第三包  加油车

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。
2、 整车综合要求
1.1外形尺寸：长≤12米，宽≤2.5米，高≤4米，GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》和危险化学品运输车辆国家标准要求的安全技术条件；

1.2保障能力：汽油（m³）≥2m³，柴油（m³）≥4m³；
1.3车身颜色和漆料：符合GB7258-2017规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；
1.4整车标识：外观按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，不得自行增加饰条、饰带、饰物等；
1.5具备较强的机动性能和通过性能；
1.6车辆可在-30℃～+45℃环境中使用，可在8级风条件下作业，适用于平原高原各类地形；
1.7整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》和危险化学品运输车辆国家标准要求的安全技术条件；
1.8整车标记符合GB7258-2017《机动车安全技术条件》；
1.9整车外部照明和信号装置符合GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》；
1.10整车后下防护要求符合GB11567.1-2001《汽车和挂车后下部防护要求》；
1.11整车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB1589-2004 有关规定；
1.12所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；
1.13整车外观保持一定的平整度，具有一定的美观性，所有焊接牢固，光洁，平整；所有缝隙涂上硅胶，硅胶平整、密封良好；
1.14所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理；
1.15箱体改装后不得影响加油、清洗油箱吸油管滤网，更换电瓶、燃油滤芯、干燥罐、空气滤芯、柴油滤芯等底盘与上装的维护保养；
★1.16配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架采用金属构件固定后结实耐用，具有照明功能；
1.17适合寒区使用；
2、技术参数
2.1底盘：国产专用底盘；
2.2整车尺寸：符合GB7956.1-2014标准要求；
2.3★发动机功率：≥85kW；
2.4比功率：≥10kw/t
2.5最高车速≥80km/h；
2.6变速器：手动变速箱；
2.7发动机：柴油机；
2.8配备独立的冷暖空调；
2.9接近角/离去角≥19/15°，最小离地间隙≥220mm；
2.10油箱：容积≥100L，加装滤网，油箱盖带锁；
2.11尾气排放：国六排放；
2.12转向系统：多功能方向盘,左置，带助力，高度和倾斜角可调；
2.13驾乘室：应密闭良好，外形美观、平整，座位≥2人，具有中控锁、适当位置配置储物箱；
2.14车门设置：电动玻璃升降功能，有防滑安全扶手；
2.15驾驶员及副驾驶座椅座椅高度、角度、前后位置可调，主副驾驶位配有原车头枕及安全带，座椅设计符合人体工程学要求，坐、靠舒适；配备遮光帘、乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求；
2.16驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜并符合GB15084-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》；
2.17制动系统要求：ABS防抱死刹车系统，EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装配备ESP电子车身稳定系统等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求；
2.18轮胎及轮辋单元：真空钢丝胎并配备同型号同品牌备胎、选用铝合金轮辋；
2.19底盘必须为车辆采购合同签订当年及以后生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证；
3、技术需求
3.1液罐容积 汽油（m³）≥2m³，柴油（m³）≥4m³，采用优质碳钢制作；
3.2流量：≥10L/S；
3.3排气装置：前置 加装防火帽；
3.4加油机：≥1台大流量加油机，下挂式装置；
3.5卸油口：后尾部加装一个快速卸油接口（65mm接口）；
3.6油气回收装：底部装油，油气回收系统；
3.7 油仓：整车分为两个仓室，独立隔开；
3.8安全装置：车辆底部安装紧急切断阀，防静电拖地带，接地盘，危险品标志。
4、电器及控制设备
4.1供电系统：24V，蓄电池：2×12V，蓄电池容量≥180Ah，发动机电流≥100A。带有可复位熔断器，且带可拆卸蓄电池箱盖板；
4.2各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯、厢体/门“打开”指示灯；
4.3 紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等；
4.4开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便,电动式雨刷间歇开关，等各类开关设置科学合理；
4.5符合国家标准的前照灯、停车灯、转向灯、倒车灯、牌照灯和前后雾灯等，上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
4.6电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护；
4.7警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口；视情在副驾驶位置安装电子警报器、警灯开关，车顶前面安装有长排警灯，警报器及扩音装置≥100W；
4.8充电系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），具有设备故障声光报警功能；
4.9防雷器：电源防雷、浪涌保护器；
4.10工具箱、接地装置、警戒设备等非上架物品均通过专用扎带及夹具存放于车厢内，取用方便。
5、随车附件：
5.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
5.2整车合格证、说明书、保修卡等；
5.3主要设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
5.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
5.5随车工具、器材、配（备）件清单等；
5.6其它需要交付的文件资料（罐检报告，罐体密封性证书，探伤报告（X光透视），产品质量证书，海底阀和欧标罐口安装证明等）；
5.7使用说明书（含操作光盘）获取操作视频和查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料的功能。
6、随车器材（配置不低于表内数量及规格型号）
	序号
	名 称
	规格/代号
	单位
	数量
	备 注

	1
	灭火器（含支架）
	5kg
	具
	2
	ABC

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	3
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	4
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	5
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	6
	备胎
	
	条
	1
	

	7
	轮胎充气管
	
≥10m

	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	

	套
	1
	

	9
	专业防静电服
	
	套
	3
	


★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；




















[bookmark: _Toc13219789][bookmark: _Toc15596345]第四包 卫星便携站 

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。
整站指标
1.卫星便携站采用一体化设计，开通入网无需拼接和线缆连接、展开对星即用；
2.卫星便携站内置波导缝隙天线、调制解调器、功放、低噪放、电池和天线对星调整结构；
★3.卫星便携站尺寸：≤400mm×320mm×60mm；
4.背包尺寸：≤500mm×400mm×300mm；背负包具有防水密封功能，具备在雨中行进5小时以上的防水能力。
★5.卫星便携站重量：≤6.0kg；
6. 对星方式：具有手动辅助对星功能，内置方位俯仰极化传感器，能实时显示便携站理论角度信息和实际角度信息，内置简单频谱仪；内置简单频谱仪，可以清晰查看载波和信标状态；提供对星APP控制管理软件，实现智能辅助对星，状态显示、参数配置。
7.调整方式：支持手动调节方位、俯仰、极化；
★8.辅助对星APP软件：安卓系统，可实时显示天线对星角度，去掉内置频谱仪，可配置调制解调器参数，显示当前信噪比；
     
9.天线工作频率：发射频率：14.0GHz～14.5GHz；接收频率：12.25GHz～12.75GHz；
10.天线增益：发射增益≥32.5dBi，接收增益≥31.5dBi；
★11.射频输出功率：≥ 16W（42dBm）；
12.调制解调方式：BPSK, QPSK ；
13.传输速率：64kbs～5000kbps,步进1kbps；
14.数据接口：10/100 Base-T以太网接口、WiFi；
15.可外接便携指挥箱或者会议平板终端传输图像：能实现720P高清图像传输：
（1）.视频标准：H.264、H.264 High profile;音频标准：G.711/G722/G722.1,宽频语音：双流、多流：H.239、H239+;安全加密：DES、MD5、SSL;
（2）.支持音视频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合接入；
（3）.支持多种网络多种终端接入，可以在局域网、互联网、3G/4G、WIFI等多种网络环境下召开会议；
（4）.平台符合国际GB/T28181标准，可接入符合国标GB/T28181的监控平台、DVR、IPC等监控设备。）
16.内置电池：≥155WH；
17.可外接供电:100V～240V   2.0A（MAX) 50Hz：电源适配器、外置电池模块；
18.工作环境温度：-20℃～+55℃（常规电池）/- 40℃～+55℃（低温电池）；
19.工作最高海拔高度：5000米；
20.防护等级：≥IP66；
21.设备控制方式：面板、手机APP、web网页配置；
22.整站开通时间：≤3分钟；
23.入网标准：支持网管和业务双通道：
（1）.TDM/TDMA(网管）+FDMA(业务）混合通信体制，双发双收；
（2）.接入卫星为亚洲9号卫星，轨道位置为122°；
（3）.调制方式BPSK、QPSK、8PSK、16APSK；
（4）.编码及纠错方式LDPC、TPC编码码率至少支持：1/2、3/4、7/8
（5）.能够与消防救援局现有业务调制解调器互联互通，也可以直接
与移动站设备互联互通。













第五包  城市主战消防车 

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。
符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB 7956.6-2015《消防车 第6部分：压缩空气泡沫消防车》、GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》、GB 6245-2006《消防泵》等要求。
1. 整车综合要求
1.1 外廓尺寸：长≤12米，宽≤2.50米，高≤4米，符合GB7956.1-2014标准要求；
1.2 ★发动机功率：≥250KW；
    1.3比功率：≥10kw/t
1.4 驾乘室人员数量：驾乘室人员数量≥6人；
1.5 车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB 3181中规定的R03消防红；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物； 
1.6 外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
1.7 ★配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；
1.8载液量：≥1000kg；
1.9整备质量：≤19000kg；
1.10★云梯举升高度：≥20m。
2、 底盘要求：
2.1底盘
2.1.1国产专用底盘；
2.1.2燃料种类:柴油,油箱、尿素罐需具有防冻或加热功能；
2.1.3驱动形式：4x2；
2.1.4最大扭矩：≥1400N·m(1200〜1600r/min)
2.1.5 排放标准：国六排放；
2.1.6变速器：手动/自动变速箱；
2.2 驾乘室
2.2.1四门双排驾乘室，密闭良好，座椅坐垫宽度≥400mm、坐垫深度≥400mm、前后排座椅距离≥650mm，座椅材质为防割耐磨材料，座椅全部安装三点式安全带，后排座椅加装6.8L空气呼吸器支架，车内应设置照明设施和地漏；
2.2.2驾乘室翻转方式：双油缸液压翻转；
2.2.3车内设置冷暖空调；
2.2.4设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.5驾驶室车门应采用中控门锁，电动升降玻璃，开启角度≥85°（驾驶员门除外）；
2.2.6驾驶室内防倾杆及扶手要求：前排驾驶员与后排乘员之间应安装防倾翻杆，采用不锈钢或铝合金材质，表面防滑处理，高度≥500mm，后排驾驶室应安装乘员扶手，能承受100kg的拉力不脱落和断裂，驾驶室内或外侧应设置上下车扶手，便于乘员抓握；
2.2.7驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，除驾驶员侧外，其他供乘员上下车踏板长度≥200mm、深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lx的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm。
2.3 取力器
2.3.1水泵系统取力器
2.3.1.1型式：夹心式全功率取力器；
2.3.1.2操作：电磁阀控制；
2.3.1.3冷却方式：强制可调式水冷；
2.3.1.4润滑方式：飞溅式油润滑。
2.3.2举升系统取力器
2.3.2.1型式：变速箱部分功率取力；
2.3.2.2操纵：电磁阀控制；
2.3.2.3冷却方式：油冷却；
2.3.2.4润滑方式：飞溅式油润滑。
2.4 轮胎
子午线真空钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌备胎）。
2.5 制动系统
★前轮盘式制动器、EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装ABS防抱死刹车系统，配备ESP电子车身稳定系统、液力缓速器、发动机缸内制动或排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求。
2.6 油箱容积：≥200L。
3. 上装
3.1容罐 
3.1.1容量：水≥1000kg，A类泡沫≥200kg；
3.1.2材质：罐体采用304以上标号优质不锈钢，底板≥4mm，侧板≥3mm；
3.1.3结构：内设防荡板，网格式结构，格间留有人孔，符合国家标准。
3.1.4设备：2个人孔，带有快速锁紧及开启装置；1个溢流装置；2个液位指示器；2个排污口；2个注水口。
3.2消防泵及管路系统
3.2.1消防泵
3.2.1.1★进口消防泵，额定流量≥80L/s@1.0MPa；
3.2.1.2引水时间：≤60s；
3.2.1.3消防泵安装方式：后置安装，由发动机取力器驱动；
3.2.1.4水泵变速箱：两齿轮增速比变速箱，配置外置式冷却装置；
3.2.1.5消防泵材质：泵壳采用铸铁或铸铝等金属材料， 叶轮采用铜合金材料；泵轴采用不锈钢材料；密封环采用耐腐蚀铜合金材料；
3.2.1.6消防泵密封方式：机械或盘根密封；
3.2.1.7水泵内置热交换腔：可将发动机冷却液引到该热交换腔进行交换；
3.2.1.8真空泵: 24VDC电动式，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kpa；
3.2.2管路系统
3.2.2.1外进水管路：消防泵后设有1个外进水口，管径为DN150，接外吸水管，连接方式为内扣式管牙连接;
3.2.2.2罐出水管路：1个DN150的罐出水管路，装1只DN150气动手动电控蝶阀，连接容罐与水泵;
3.2.2.3出水管路：设有2个DN65球阀控制的常压出水口；1个由DN100气动手动电控蝶阀控制的消防炮出液管路，该管路具备举升功能，最大举升角度≥80°，最大举升高度≥20米；
3.2.2.4注水管路：设有2个DN80的外注水口，1个DN65内注水管路，可通过水泵外吸向罐内注水；
3.2.2.5放余水管路：为了保护水泵及取力器，在水泵和取力器的最低处加装有放余水阀;
3.2.2.6冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有冷却水管路及控制阀;
3.2.2.7泵室内加装取暖设备，保证冬季正常使用；
3.2.2.8管路接口型式：内扣式。
3. 3压缩空气泡沫系统： 
3.3.1型式：全自动压缩空气A类泡沫系统；
3.3.2纯水性能：≥80L/s@ 1.0MPa；
3.3.3泡沫干湿：自动控制，程序预先设置，可无级调节；
3.3.4压力平衡：水和空气的压力自动保持平衡，压力差不超过10%；
3.3.5空气压缩机额定流量：≥4200L/min@ 1.0MPa，工作压力：4-10bar；
3.3.6泡沫比例控制系统型式：全自动泡沫比例控制系统；
3.3.7性能：≥9.8L/min@1.0 MPa；
3.3.8控制方式：正压喷射，全自动闭环控制；
3.3.9比例范围：0.1%~10.0%
3.3.10工作电压：24VDC。
3.4消防炮
3.4.1★进口消防炮，流量：≥3000L/min@0.55Mpa 压力流量可调节；
3.4.2射程：水≥60m，泡沫≥55m。
3.5举升系统
3.5.1大臂采用高强钢板焊接而成，两侧分布伸缩水管与拉梯，三者可实现同步伸缩；
3.5.2举升高度：≥20m；
3.5.3举升角度：≥80°；
3.5.4拉梯最大荷载：≥200kg；
3.5.5控制方式：无线及有线，带有手动应急；
3.5.6无线遥控距离：≥200m；
3.5.7支腿：自动调平，也可手动操作。
3.6照明系统
3.6.1发电机：柴油发电机（带电启动）；             
3.6.2功率：≥ 5Kw；
3.6.3频率：50HZ
3.6.4主灯功率：≥ 360W（LED/24V）。
3.7牵引绞盘系统
3.7.1安装位置：车身前部，带阻车器2块；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.7.2驱动型式：电控，带自动排线功能；
3.7.3最大拉力：≥ 7000Kg ；
3.7.4钢丝绳直径： 11±0.5mm；
3.7.5钢丝绳长度：≥ 30m 。
3.8电器系统
3.8.1驾驶室顶部安装红色警灯。
3.8.2车辆两侧上方配有爆闪灯，卷帘门雨檐防水槽处设有环绕式LED照明带，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有后示廓灯；
3.8.3警报器功率≥100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内；
3.8.4充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气。
3.9器材箱结构
3.9.1材质：全铝合金材质；
3.9.2结构：器材箱体为密封箱式结构，内部器材框架与顶板、隔板之间采用搭接和粘接技术，器材箱内部骨架按器材规格尺寸分层设置或按照客户要求进行分割；确保坚固耐用；
3.9.3爬梯：安装在箱体后部，防滑且上下快捷方便；
3.9.4卷帘门：器材箱采用带锁铝合金卷帘门；
3.9.5取放机构：根据消防救援队伍所需的器材进行设计布置，可采用立式抽拉板、立式旋转柜、平面拖板等形式，保证快捷取放器材、推拉轻便、锁止可靠。
4.随车文件（中文）
4.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
4.2整车合格证、说明书、保修卡等；
4.3主要消防设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
4.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
4.5随车物品、工具、器材、配（备）件清单等；
4.6其它需要交付的文件资料。
5.随车物品
	序号
	名   称
	规  格
	单位
	数量
	备   注

	1. 
	消防吸水管
	Φ150×2000mm
	根
	4
	内扣式

	2. 
	消防水带
	20-65-20
	盘
	10
	内扣式

	
	
	20-40-20
	盘
	10
	

	
	
	20-80-5
	盘
	5
	

	3. 
	滤水器
	FLF150
	个
	1
	内扣式

	4. 
	集水器
	150转2×65
	个
	1
	内扣式

	5. 
	异径接口
	KJK65A/40Z
	个
	4
	65雄/40雌

	6. 
	异型接口
	80母/65内扣
	个
	2
	卡式/内扣式

	7. 
	消防栓接口
	KT100/KY150
	个
	1
	内螺纹/内扣式

	8. 
	水带包布
	FP470
	个
	4
	

	9. 
	水带挂钩
	FG600
	个
	2
	

	10. 
	护带桥
	FH80橡胶
	副
	1
	

	11. 
	多功能枪
	QLD6.0/4Ⅲ-D
	把
	2
	

	12. 
	地上消火栓扳手
	FB450
	把
	1
	

	13. 
	地下消火栓扳手
	FBA800
	把
	1
	

	14. 
	消防铁锹
	2#
	把
	1
	

	15. 
	消防平斧
	GFP810
	把
	1
	

	16. 
	铁铤
	
	把
	1
	

	17. 
	橡皮锤
	
	把
	1
	

	18. 
	断电剪
	
	把
	1
	

	19. 
	干粉灭火器
	MFZ2
	个
	1
	ABC干粉

	20. 
	电缆线盘
	220V  30m
	盘
	1
	

	21. 
	接地器
	
	个
	1
	卷盘式

	22. 
	移动照明灯组
	500W×2
	套
	1
	

	23. 
	塑料储物盒
	400×300×280
	个
	5
	

	
	
	400×300×148
	个
	5
	

	24. 
	水泡沫一体枪
	QLD6.0/8Ⅲ
	把
	4
	拉出发泡管，直接打泡沫，收起发泡管，打水直流/开花/喷雾。

	25. 
	穿刺水枪
	
	把
	2
	5种以上组合穿刺水枪

	26. 
	水/压缩空气泡沫一体枪
	QLD6.0/10Ⅳ
	把
	4
	水枪折断状态最大流量喷射压缩空气泡沫，合起状态喷射水流或A/B类泡沫，是压缩空气泡沫兼稳压型可调流量多功能枪

	27. 
	水驱动自摆炮
	
	门
	1
	流量≥30L/S,俯仰角10°至80°，带安全阀配双压调压炮头

	28. 
	消防用救生衣
	
	件
	≥3
	

	29. 
	警示锥
	
	个
	3
	

	30. 
	安全警示带
	
	盘
	3
	

	31. 
	支腿垫木
	
	块
	2
	

	32. 
	阻车器
	
	个
	2
	

	33. 
	逆变器
	24V转220V
	个
	1
	

	34. 
	遥控器充电器
	
	个
	1
	

	35. 
	遥控电池
	
	块
	2
	

	36. 
	保险片
	20A
	个
	2
	

	37. 
	保险片
	15A
	个
	2
	

	38. 
	保险片
	10A
	个
	2
	

	39. 
	保险片
	5A
	个
	2
	

	40. 
	牌照灯
	
	个
	1
	

	41. 
	侧标志灯
	
	个
	2
	

	42. 
	示廓灯
	
	个
	2
	

	43. 
	警示灯
	
	个
	2
	

	44. 
	原车随车工具
	
	套
	1
	

	45. 
	绞盘控制手柄
	
	套
	1
	

	46. 
	举升系统遥控器
	
	套
	1
	有线、无线


★所有操作开关、仪表等要有规范的永久性中文铭牌标识；
★驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料。










第六包  70米级举高喷射消防车

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。
1、整车综合要求
1.1外廓尺寸：长≤16米，宽≤2.50米，高≤4米，符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》要求；
1.2整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》、GB 6245-2006《消防泵》要求；
1.3整车外观颜色和标识：外观平整美观，焊接牢固光洁平整，缝隙密封良好，车身颜色和漆料符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；外观按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.4★配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架采用金属构件固定后结实耐用，具有照明功能；
1.5所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过防锈防氧化处理；车体左、右设有上下车梯；车身上走台板铺防滑铝合金板；器材箱/工具箱采用铝型材框架、带锁铝合金卷帘门；
1.6需加装防冻或解冻设施（备），避免冬季无法使用；
1.7箱体改装后不得影响加注各类油品（液）和更换电瓶、燃油滤芯、干燥罐、空气滤芯、柴油滤芯等底盘与上装的维护保养。
2.底盘
2.1进口消防车专用底盘 ；
2.2.满载总质量: ≤53000kg；
2.3.发动机:涡轮增压中冷柴油发动机；
2.4.★发动机功率：≥400kw；
2.5.比功率：≥5kw/t不得分
2.6.变速箱及车速：自动变速箱，最高车速≥85km/h；
2.7.排放标准：国六排放，尿素罐需具有防冻解冻功能；
2.8制动系统要求：★前轮盘式制动器、ABS防抱死刹车系统，EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装配备ESP电子车身稳定系统、液力缓速器、发动机缸内制动或排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪等路面安全制动要求；
2.9驾驶室：准乘人数≥2人，电动液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（悬挂）司机座椅，收音机，冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，三点式安全带，驾驶室电源总开关；
2.10轮胎：子午线真空钢丝胎 ，备胎 1条，与驱动轮一致；
2.11油箱：铝合金材质，容积≥300L,带油水分离器，配燃油过滤网，燃油箱盖带锁，具有防冻、解冻功能，不影响严寒条件下车辆的使用。
3.上装
3.1作业性能
3.1.1★最大作业高度：≥70m	；
3.1.2最大作业幅度：≥30m；
3.1.3臂架回转范围：360o全回转；
3.1.4臂架组合动作时间（臂架升起额定高度并旋转90°）≤200s	；
3.1.5支腿型式：H型；
3.1.6支腿调平时间：≤40s；
3.1.7支腿调平方式：自动调平+手动调平；
3.1.8最大允许风速：≥12.5m/s	(6级)。
3.2容罐
3.2.1罐体采用304以上标号优质不锈钢，底板≥4mm，侧板≥3mm	，载液量≥4500kg（水≥3500kg、泡沫≥1000kg），设纵向、横向防荡板；
	3.2.2水罐须安装电子液位计，设≥φ450mm人孔1个, 带有快速锁定/开启、自动泄压等功能，人孔盖涂绿色；设DN150溢水管，带溢水帽；设不少于4个DN80接口；
	3.2.3泡沫罐须安装电子液位计，设≥φ450mm人孔1个, 带有快速锁定/开启和自动泄压功能，人孔盖涂黄色；设呼吸阀；设1个DN50泡沫接口。
3.3水泵	
3.3.1★进口消防水泵；
3.3.2额定流量:≥170L/s@1.0MPa；
3.3.3材质：泵壳采用铸铁或铸铝等防腐金属材料，叶轮为铜合金材料；泵轴为不锈钢材料；密封环为耐腐蚀铜合金材料。
3.3.4入口法兰：DN200，出口法兰：DN150；
3.3.5密封方式：机械密封。
3.3.6冷却和加热套：泵壳内有水套，可将发动机的冷却液引到水套内进行交换；
3.3.7真空泵: 24VDC电动式真空泵，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kp；
3.3.8泡沫系统：全自动闭环控制环泵式泡沫比例混合器 ,过流件采用铜合金或不锈钢，混合比：0.5～10%可调，最大流量 >7.5L/S,工作电压：24VDC。
3.3.9泵室内加装取暖设备，保证冬季正常使用。
3.4消防炮	
3.4.1★进口水、泡沫两用电遥控消防炮，带泡沫炮头；
3.4.2流量：≥120L/s，允差±5%；
3.4.3射程：水≥85m,泡沫≥80m；
3.4.4回转角≥180°，最小俯角≤-70°，最大仰角≥+40°；
3.4.5 遥控距离：无线遥控≥100m。
3.5水路控制	
3.5.1水路控制方式：电控气动；
3.5.2控制面板位置：车体左侧或方便操作的位置。
3.6消防管路	
3.6.1下车：高强度铝合金管；
3.6.2上车：高强度铝合金伸缩水管+不锈钢丝编织金属波纹软管；
3.6.3消防接口配置：供水口不少于2个/出水口接口不少于2个/吸水管接口不少于1个，形式：内扣式；
3.6.4放余水管路：出水口要方便启闭，不影响其他设备、管路。
3.7控制系统
3.7.1操纵台位置：上车在转台左侧（带座椅），下车在车辆尾部；
3.7.2整车控制类型：控制器控制；
3.7.3智能控制系统：采用彩色液晶显示屏，可显示臂架变幅角度、伸缩等作业信息，车辆的工作高度、工作幅度、支腿状态等车辆工作信息，还可通过显示屏查询故障；
3.7.4集中润滑系统：转台处设置自动润滑系统，对车辆回转支承、转台变幅铰点等关键铰点进行润滑；
3.7.5警报灯具：驾驶室顶部安装2个红色LED频闪圆警灯；驾驶室内安装警报器，功率≥100W；车尾左右各设一个红色频闪警灯；
3.7.6照明：臂架支架照明，光通量≥100lm；水炮前方照明,光通量≥1000lm；
3.7.7充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电，气路系统进行智能充气。
3.8安全保护系统
3.8.1上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作；
3.8.2工作幅度限制：对车辆臂架的不同变幅角度，进行幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业；
3.8.3应急回收功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿；
3.8.4软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作；
3.8.5支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人；
3.8.6支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故；
3.8.7臂头防碰撞保护：臂头水炮上的超声波传感器检测到前方有障碍物时，自动停止臂架动作；
3.8.8液压执行机构自锁：当动力源中断，安全系统自动打开，臂架不跌落，支腿不收缩；
3.8.9转台对中保护：臂架收车时，可实现自动对中；
3.8.10超风速报警：当风速超过12.5米/秒时，声光自动报警并切断向危险方向动作；
3.8.11器材箱门未关提示：如器材箱门未关，光自动报警，防止行车发生事故。
4、随车文件（中文）
4.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
4.2整车合格证、说明书、保修卡等；
4.3主要消防设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
4.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
4.5随车物品、工具、器材、配（备）件清单等；
4.6其它需要交付的文件资料。
5.随车物品
	序号
	名称规格与型号
	单位
	数量
	备注

	1
	O形圈
	套
	1
	全车

	2
	旋转密封
	套
	1
	全车

	3
	行程开关
	套
	1
	全车

	4
	保险丝
	套
	2
	全车

	5
	继电器
	套
	1
	全车

	6
	接近开关
	套
	1
	全车

	7
	LED踏板灯
	个
	2
	

	8
	台阶灯
	个
	1
	

	9
	信号灯
	个
	1
	

	10
	内六角扳手3-17
	套
	1
	

	11
	活扳手 6寸
	套
	1
	不少于3种规格

	12
	一字螺丝刀
	套
	1
	不少于3种规格

	13
	十字形螺丝刀
	套
	1
	不少于3种规格

	14
	鲤鱼钳 165mm
	套
	1
	不少于3种规格

	15
	黄油枪
	件
	1
	

	16
	地上消防栓扳手
	件
	1
	

	17
	地下消防栓扳手
	件
	1
	

	18
	雄螺环 150
	件
	1
	

	19
	滤水器接口 150
	件
	1
	

	20
	滤水器 150
	件
	1
	

	21
	吸水管 Φ150 L=2000
	根
	4
	

	22
	钩头扳手 78-85
	件
	1
	

	23
	水带包布
	件
	8
	

	24
	水带护桥
	件
	2
	

	25
	干粉灭火器
	具
	1
	8kg,ABC类灭火器

	26
	橡皮锤
	个
	1
	

	27
	可充电式手提照明灯
	只
	2
	

	28
	异径接口 KJ65内扣/80内扣
	件
	4
	

	29
	内扣消防水带20-80-20
	根
	10
	

	30
	集水器FJ150雄/80×2内扣-1.6
	件
	2
	

	31
	三角警示架
	套
	1
	

	32
	随车工具
	套
	1
	

	33
	电路检测工具
	套
	1
	

	34
	车辆限位块
	块
	4
	

	35
	随车千斤顶
	套
	1
	

	36
	备胎
	条
	1
	驱动轮相同

	37
	轮胎充气管
	根
	1
	带接头≥10m



★所有操作开关、仪表等要有规范的永久性中文铭牌标识；
★驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料。























第七包  智能灭火机器人
(组合形式：5台机器人+1辆运输车) 

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。

一、防爆消防灭火侦察机器人（80L/S）
符合“GA892.1-2010《消防机器人  第1部分：通用技术条件》要求，采用履带式机器人平台，用于高温、高热、有毒、爆炸危险区域等高危环境的灭火救援作业，可射水和泡沫。由机器人本体、消防炮、防爆升降杆及控制箱等构成。
1、性能参数
1.1外廓尺寸：长×宽×高≤1700×≤900×≤1300mm；                   
1.2自重：≤540Kg  ；                
1.3驱动方式：双电机驱动，行走机构独立驱动，单台电机功率≥1.5Kw；    
1.4★最大爬坡能力：≥80%；
1.5★最大越障高度：≥240mm ；         
1.6持续工作时长：≥15h；              
1.7额定速度：≥1.5m/s ；
1.8水带拖动能力：DN80双水带满载拖行≥150m ；    
1.9整机牵引力：≥3KN；
1.10避障检测距离：0-2m； 
1.11最大制动距离：≤0.2 m ； 
1.12★高清无线视频系统：视距≥1000m,音频信息传输距离: 音频≥1000m;
1.13直线跑偏量：≤0.4％ ；
1.14.离地间隙: ≥120 mm ；
1.15转弯直径：≤1900mm；
1.16云台初始高度: ≤1200mm；举升高度:≥1800mm；
1.17★机器人系统配置红外热成像仪；
1.18侦察和图像传输能力：配备不少于3只具备夜视功能的标清摄像头，安装于升降式摄像装置和消防炮炮管位置的，可观察前方、后方和消防炮视野，三路标清图像信号可实时回传至遥控系统显示屏并可任意切换；
1.19配备多参数气体探测仪：可检测一氧化碳、氨气、硫化氢、氧气、二氧化碳、可燃气体等气体。                                 
1.20手持式遥控终端：不小于10英寸高亮度液晶屏，具备录像功能；
1.21履带式底盘，配备独立油压阻尼悬挂减震系统，减震装置使用油压阻尼减震器，采用插齿型履带结构，履带材质为内附钢质并外履阻燃橡胶；每个活动轴承位置具有防尘密封结构，防止砂石损坏传动机构；
1.22具有实时监测并显示机身温度功能，同时具备双层水幕自主喷淋降温系统；
1.23控制性能：多台机器人在同一区域内操作，控制无线信号互不干扰；
1.24防爆要求：机器人本体、水炮炮头电机、水炮旋转电机、防爆升降杆主要部分结构须足满Exd II B T4 Gb；
1.25火焰自主识别自动定位,识别距离≥50M；
1.26具备定位功能,可实时精准定位所在位置；             
1.27水带自动脱卸功能,后场遥控器可以遥控水带脱卸； 
1.28不少于2个80mm内扣式进水口（接口可按照用户要求配置），带止回功能；
1.29免费系统升级；
1.30具有电量显示和低电压报警功能。
2.消防炮
2.1★进口消防炮；
2.2额定流量≥80L/s；
2.3流道:高流量、低压损设计，采用铝合金材质，表面硬质阳极氧化处理涂层，配自动排水阀；
2.4配泡沫炮头和变流量型出口压力可调炮头；
2.5水平回转角度≥360°； 上下俯仰 -45°~ +90°；水平回转角和上下俯仰角的范围可根据需要现场设置；
2.6一键收炮功能，按控制器上的收炮键，可自动恢复到预设的姿态；
2.7 自摆功能，水炮的水平回转/上下俯仰/直流开花可以同时进行；
2.8炮体配人机对话的操作面板，方便现场操作/调试/维修；具备故障自诊断功能，通过操作面板指示灯的闪烁快慢/颜色变化明确故障类型；
2.9工作电压12 & 24VDC，配四芯防水电缆接头，全天候设计外壳；系统失电时可利用手动旋钮操作水平回转和上下俯仰运行及直流喷雾选择；无线遥控器的工作频率2.4GHz，最大遥控距离≥150米。
★整机需提供检测机构出具的产品检测报告（投标人提供检测报告须与投标产品完全一致，否则视为未提交）。
二、机器人运输车
1、整车综合要求
1.1外廓尺寸：长≤12米，宽≤2.5米，高≤4米符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》要求；
1.2整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》要求；
1.3整车外观颜色和标识：外观平整美观，焊接牢固光洁平整，缝隙密封良好，车身颜色和漆料符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；外观按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.4★配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架采用金属构件固定后结实耐用，具有照明功能；
1.5所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过防锈防氧化处理；
1.6需加装防冻或解冻设施（备），避免冬季无法使用；
1.7箱体改装后不得影响加注各类油品（液）和更换电瓶、燃油滤芯、干燥罐、空气滤芯、柴油滤芯等底盘与上装的维护保养。
2.底盘
2.1底盘：国产底盘；
2.2驾乘人数：≥2人；
2.3★发动机功率≥240kW；
    2.4比功率：10kw/t
2.5最高车速≥90km/h；
2.6变速器：手动/自动变速箱；
2.7发动机：涡轮增压中冷柴油机；
2.8驱动形式:4×2；
2.9配备独立的冷暖空调；
2.10接近角/离去角≥16/18°、最小离地间隙≥210mm；
2.11油箱：容积≥200L，加装滤网，油箱盖带锁，需具有防冻、解冻功能；
2.12排放：国六排放，尿素罐需具有防冻、解冻功能；
2.13转向系统：方向盘左置，带液压助力转向系统，高度和倾斜角可调；
2.14驾乘室：转向系统：多功能方向盘、左置，带液压助力转向系统，高度和倾斜角可调；单排2门标准驾乘室，带卧铺：宽度≥600mm，密闭良好，外形美观、平整，座位≥2人，具有中控锁、电动举升、翻转助力系统，翻转支撑结构可靠，翻转角不小于45°，适当位置配置储物箱；
2.15车门设置：门开启角度不小于85°，带有电动玻璃升降功能；
2.16驾驶员及副驾驶座椅采用空气悬浮座椅，驾驶员座椅高度、角度、前后位置可调和两侧配置可调节高低的扶手，整车驾乘人员单独配备ELR三点式安全带，配备遮光帘、座椅舒适度符合长途乘坐要求；
2.17驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，电动可调节、两侧广角加热后视镜，副驾驶侧门配盲区照地镜和驾驶室前盲区镜；
2.18制动系统要求：前轮盘式制动器、ABS防抱死刹车系统，EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装配备ESP电子车身稳定系统、液力缓速器、发动机缸内制动或排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求；
2.19轮胎及轮辋单元：子午线钢丝胎并配备同型号同品牌备胎、选用铝合金轮辋；
2.20底盘必须为车辆采购合同签订当年及以后生产的底盘，交车时需提供底盘出厂合格证；
3.1车厢
3.1.1采用厢式大板粘接结构，厢体表面采用铝合金板粘结，外蒙皮采用电泳预喷烤漆附膜铝板，大板中所用的骨架为高强度板材折弯焊接而成；
3.1.2厢体两侧可开启，开启方式和规格大小根据用户要求设置，★采用液压或电动方式，方便驻车时对机器人进行检查充电和其他货物的装卸；
3.1.3车内配机器人收紧装置，可快速进行固定，方便运输；
3.1.4车箱尾部设置液压尾板，翻板式设计，下翻时与地面连接，形成方便机器人自行上下车的防滑坡道。控制方式：电动或液压；
3.1.5车辆上车部位上部外侧设置照明灯，照度≥10lux，上下车设置阶梯式踏板，表面应有防滑处理。在车内通道处设置指示灯；
3.1.6固定式应急照明灯：LED材质，照度适宜工作；
3.1.7发电机电缆：采用不小于3*10mm²橡套移动电缆，不少于50米，满足整车设备供电要求；
3.1.8市电/发电机接入口：防护等级为IP67，防水防尘航空插头；
3.1.9厢内照明所有线束均预埋在车厢的大板内，线束有抗磨绝缘保护层；
3.1.10逆变电源(≥2000W)，并在车厢内设置为机器人充电的固定插口；
3.1.11电源防雷系统：单相2模块，40KA。
3.2发电机组
静音柴油发电机，固定于裙箱中，方便装卸，隔热隔音处理，额定功率≥8KVA，相数：单相；频率：50HZ；电压220V/380V；配备不少于50m的电力连接线。
4、电器及控制设备
4.1供电系统：24V，蓄电池：2×12V，蓄电池容量≥180Ah，发动机电流≥100A。带有可复位熔断器，且带可拆卸蓄电池箱盖板；
4.2各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯、厢体/门“打开”指示灯；
4.3 紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警等；
4.4开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关，等各类开关设置科学合理；
4.5电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修，改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护；
4.6警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口，在副驾驶位置安装电子警报器、警灯开关，车顶安装有警灯，车辆两侧侧照明灯，警报器及扩音装置≥100W；
4.7自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电，气路系统进行智能充气。具有设备故障声光报警功能；
4.8车内照明灯及车外场地灯：LED灯,满足工作需要。
5.随车文件（中文）
5.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
5.2整车合格证、说明书、保修卡等；
5.3主要消防设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
5.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
5.5随车物品、工具、器材、配（备）件清单等；
5.6其它需要交付的文件资料。
6、随车物品
	序号
	名 称
	规格/代号
	单位
	数量
	备 注

	1
	灭火器（含支架）
	4kg
	具
	2
	ABC干粉

	2
	三角警示架
	
	套
	1
	

	3
	随车工具
	
	套
	1
	

	3
	电路检测工具
	
	套
	1
	

	4
	车辆限位块
	
	块
	4
	

	5
	随车千斤顶
	
	套
	1
	

	6
	备胎
	
	条
	1
	

	7
	轮胎充气管
	≥10m
	根
	1
	带接头

	8
	备用保险套装
	
	套
	1
	


★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识；
★驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料。









第八包  1.多折臂举高喷射消防车

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。

1、整车综合要求
1.1外廓尺寸：长≤13.5米，宽≤2.5米，高≤4米，符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》要求；
1.2整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》、GB 6245-2006《消防泵》要求；
1.3整车外观颜色和标识：外观平整美观，焊接牢固光洁平整，缝隙密封良好，车身颜色和漆料符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中R03大红色；外观按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，不得自行增加饰条、饰带、饰物；
1.4★配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车牌安装，后牌照架采用金属构件固定后结实耐用，具有照明功能；
1.5所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过防锈防氧化处理；
1.6需加装防冻或解冻设施（备），避免冬季无法使用；
1.7箱体改装后不得影响加注各类油品（液）和更换电瓶、燃油滤芯、干燥罐、空气滤芯、柴油滤芯等底盘与上装的维护保养。
2.底盘
 2.1.进口消防车专用底盘 
2.2.满载总质量: ≤45000kg；
2.3.发动机:涡轮增压中冷柴油发动机；
2.4.★发动机功率：≥320kw
2.5.比功率：≥5kw/t；
2.6.变速箱及车速：自动变速箱，最高车速≥85km/h；
2.7.排放标准：国六排放，尿素罐需具有防冻、解冻功能；
2.8制动系统要求：★前轮盘式制动器、ABS防抱死刹车系统，EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装配备ESP电子车身稳定系统、液力缓速器、发动机缸内制动、排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪等路面安全制动要求；
2.9驾驶室：准乘人数≥2人，电动液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（悬挂）司机座椅，收音机，冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，三点式安全带，驾驶室电源总开关；
2.10轮胎：子午线钢丝胎 ，备胎 1条，与驱动轮一致；
2.11油箱：铝合金材质，容积≥300L,带油水分离器，配燃油过滤网，燃油箱盖带锁，具有防冻、解冻、加热功能，不影响严寒条件下车辆的使用。
3支腿
3.1型式:X型；
3.2最小横向展开跨距:≤3500mm；
3.3支腿全展及调平时间:≤40s；
3.4支腿位置检测系统:前支腿及后支腿均带实时位置检测装置；
3.5任意位置支撑:支腿全展、单侧及任意位置均可支撑，支腿在任意展开宽度下支撑时，臂架均可展开进行灭火作业，不受场地限制。
4臂架及回转
4.1臂架型式:全折叠臂；
4.2作业高度:≥40m；
4.3工作幅度:≥40m；
4.4最小横向展开跨距时的工作幅度:≥26m
4.5臂架展开时间:≤180s；
4.6臂架末端允许吊重（远距离负重救援）: ≥180kg；
4.7臂架操作方式:有线遥控、无线遥控、尾部操作面板近控、手动多路阀操作；
4.8回转机构:马达驱动减速机实现±360°连续回转；
4.9臂架水泵可联动，喷射灭火时每节臂架均可任意动作，且不影响喷射流量。
5.水路系统
5.1水泵:
5.1.1★进口消防泵；
5.1.2额定流量:≥100L/s@1.0MPa；
5.1.3材质：泵壳采用铸铁或铸铝等防腐金属材料，铜合金叶轮；不锈钢泵轴；耐腐蚀铜合金密封环；
5.1.4密封方式：机械密封；
5.1.5冷却和加热套：泵壳内有水套，可将发动机的冷却液引到水套内进行交换。
5.1.6真空泵: 24VDC电动式真空泵，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kp；
5.1.7泡沫系统：全自动闭环控制环泵式泡沫比例混合器 ,过流件采用铜合金或不锈钢，混合比：0.5～10%可调，最大流量 >7.5L/S,工作电压：24VDC；
5.1.8泵室内加装取暖设备，保证冬季正常使用。
5.2水炮
5.2.1★进口水、泡沫两用电遥控消防炮，带泡沫炮头；
5.2.2消防炮额定流量：≥70L/S；
5.2.3水炮最大射程：≥70m（水）/60m（泡沫）；
5.2.4水炮型式:电动遥控炮，可实现仰俯、摆动及直流-喷雾转换，遥控距离≥100m；
5.2.5水炮水平回转角:≥180°；
5.2.6消防炮仰俯角度：最小俯角≤-70°，最大仰角≥+40°；
5.3管道材质:不锈钢；
5.4水路接口标配内扣式接口：1.外直供口/下车出水口/臂架管道排余水口DN80，2.外吸水接口DN150，3.水罐注水口DN80，4.泡沫外注口DN65，5.泡沫外吸DN50，6.臂架末端高层供水口DN80，7.放余水口要方便启闭，不影响其他设备、管路；
5.5高层供水接口：臂架末端DN80接口；
5.6喷淋保护系统：5、6臂自保喷淋，保护末端臂架及水炮；
5.7液罐容积：≥3m³，泡沫液罐≥1m³；
5.8载液罐材料:罐体采用304以上标号优质不锈钢，底板≥4mm，侧板≥3mm；
5.9罐体连接方式:弹性连接；
5.10取力器:断轴式取力器。
6安全保护系统
6.1上下车互锁：支腿未展开，臂架不能离开主支架；臂架离开主支架，支腿不能动作；
6.2臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速；
6.3臂架限幅保护：根据不同的支腿支撑位置，程序自动限制臂架在允许的工作姿态下运动；
6.4转台对中保护：臂架收车时，可实现自动对中；
6.5水路超压保护：水路超过压力时，安全阀溢流；
7电气系统
7.1专用运动控制器：专用运动控制器，适应于温度变化范围大、高振动、高冲击、强电磁干扰等等恶劣的工作环境；
7.2工业级显示屏：工业级显示屏，坚固、防水抗震，适应高低温环境等恶劣的作业环境；
7.3视频监视系统：高亮液晶彩色显示屏，连续存储≥48小时,末端高清摄像头；
7.4远程数据监控模块：具备实时定位功能，工况数据监控；
7.5警灯警报器系统：驾驶室顶全红警灯，车尾两侧红色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声，警笛声，对外喊话等多种功能。
7.6充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电，气路系统进行智能充气
8车身及箱体
8.1材质：骨架采用高强度铝合金专用型材，蒙板为全铝合金板进行阳极氧化处理；
8.2结构；器材箱骨架采用高强度铝合金型材，内藏式，蒙板与骨架之间采用高强度结构用粘结胶粘结，车身外表面光滑、平整、美观，有效减震，避免松动；
8.3卷帘门：采用带锁铝合金卷帘门，卷帘门可用1把钥匙开启，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能；每个器材箱内有照明灯，由卷帘门开闭控制。
9.随车文件（中文）
9.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
9.2整车合格证、说明书、保修卡等；
9.3主要消防设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
9.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
9.5随车工具、器材、配（备）件清单等；
9.6其它需要交付的文件资料。
10.随车物品
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格

	
	
	
	
	

	1
	消防水带
	盘
	10
	20-65-20带接口

	
	
	
	10
	20-80-20带接口

	2
	外吸泡沫管
	根
	1
	

	3
	消防应急照明灯
	具
	2
	

	4
	干粉灭火器
	具
	1
	8 kg，ABC干粉

	5
	集水器
	件
	1
	

	6
	分水器
	件
	2
	三路

	7
	吸水管扳手
	个
	2
	

	8
	地上消火栓扳手
	件
	1
	

	9
	地下消火栓扳手
	件
	1
	

	10
	异径接口
	个
		1
	150/100 

	11
	异型、异径接口
	个
	8
	异型接口80内扣/80雄、异型接口80内扣/80雌、	异径接口65雄/80雌、内扣式异径接口 各2个

	12
	橡胶式水护带桥
	副
	2
	

	13
	水带包布
	件
	8
	不锈钢活动外套加软防护内衬

	14
	水带挂钩
	件
	8
	不锈钢活动外套可卡在水带接口处进行固定

	15
	常用密封件
	套
	1
	常用密封件

	16
	消防吸水管
	m
	≥8
	

	17
	吸水管滤水器
	只
	1
	

	18
	破拆工具
	套
	1
	消防斧、铁铤、丁字镐等；

	19
	管线式泡沫比例混合器
	套
	1
	

	20
	备胎
	条
	1
	与原车同品牌规格型号

	21
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	22
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	23
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝等

	24
	支腿垫板
	块
		4
	

	25
	自动绕线器
	个
	1
	

	26
	吊篮（筐）和吊绳（索）
	套
	2
	各1套



★驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料。
★所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。

























第八包  2.12吨水罐/泡沫消防车

注：1、技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。如供应商投标货物与以下的技术参数无法对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，建议在招标货物技术偏离表备注中标明。若以下要求中个别参数为独家所有，则自动变为参考参数。以下技术描述中涉及品牌型号的，仅供参考，供应商可选择不低于此型号技术性能要求的其它产品投标。
2、中标后签订合同前，对所投产品提供厂家质量保证书和售后服务承诺书，并加盖公章，否则采购人有权不与中标供应商签订合同。
符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB 7956.3-2014《消防车 第3部分：泡沫消防车》、GB 6245-2006《消防泵》要求。
1.整车综合要求
1.1 外廓尺寸:长≤12米，宽≤2.5米，高≤4米符合GB7956.1-2014标准要求；
1.2消防车总质量：整车最大允许总质量：≤33000kg；
1.3 驾乘室人员数量：驾乘室人员数量≥6人；
1.4 车身颜色和漆料：消防车车身的颜色应符合GB 3181中规定的R03大红色；外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷，车顶和车身涂装的工艺、颜色保持一致，不得自行增加饰条、饰带、饰物； 
1.5 外观标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车辆前后有预留牌照架（符合现行应急车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；
1.6 ★配备360°行车记录仪（内存≥32G）、倒车雷达、胎压监测系统、警灯警报控制器，预留220V逆变电源插口2个，USB插口4个；
1.7载液量：≥12t。
2.底盘要求：
2.1底盘
2.1.1选用国产底盘,底盘须适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性的要求；
2.1.2燃料种类:柴油；油箱、尿素罐需具有防冻或加热功能；
2.1.3★发动机功率：≥290KW；
    2.1.4比功率：≥7kw/t.
2.1.5 排放标准：国六排放。
2.2 驾乘室
2.2.1双排四门驾乘室，密闭良好，乘员室内高度≥1500mm，座椅坐垫宽度≥400mm、坐垫深度≥400mm、前后排座椅距离≥650mm（设置相向座椅的，靠背之间的距离≥1150mm），座椅材质为防割耐磨材料，座椅设置安全带，乘员室座椅加装6.8L空气呼吸器支架，车内应设置照明设施和地漏；
2.2.2设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光报警装置；
2.2.3车内设置冷暖空调；
2.2.5驾驶室车门应采用中控门锁，电动升降玻璃，开启角度≥85°（驾驶员门除外）；
2.2.6驾驶室内防倾杆及扶手要求：前排驾驶员与后排乘员之间应安装防倾翻杆，采用不锈钢或铝合金材质，表面防滑处理，高度≥500mm，后排驾驶室应安装乘员扶手，能承受100kg的拉力不脱落和断裂，驾驶室内或外侧应设置上下车扶手，便于乘员抓握；
2.2.7驾驶室踏板要求：驾驶室的上下车踏板间距≤270mm，除驾驶员侧外，其他供乘员上下车踏板长度≥200mm、深度≥100mm，踏板间应有水平照度≥5Lux的照明灯，踏板脚踏面应有防滑措施，与地面最近一级的离地距离≤500mm。
2.3取力器：底盘原装取力器，配强制冷却器，驾驶室内设置取力器开关和工作指示灯。
2.4轮辋和轮胎：使用子午线钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌备胎）。
2.5制动系统：★前轮盘式制动器、EBS(电控制动系统）空气制动系统，制动系统免调整、安装ABS防抱死刹车系统，配备ESP电子车身稳定系统、液力缓速器、发动机缸内制动或排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求。
2.6油箱：容积：≥200L。
3. 上装
3.1总体要求   
3.1.1消防车泵室加暖风机；
3.1.2车顶要做防滑处理，保证人员在车顶的行走安全；左右侧应设有雨槽用于雨水的疏流；车顶设有护栏；
3.1.3爬梯梯级应有防滑设计，顶部装有扶手，确保可方便登上车顶。
3.2罐体
3.2.1载液量：水≥10000L,泡沫液≥2000L；
3.2.2材质：罐体采用优质304及以上标号不锈钢，底板≥4mm，侧板≥3mm；
3.2.3防荡板：液罐带纵横防荡板，隔出的单腔容积≤2m³；
3.2.4液位传感器：顶板、侧板、隔板厚度≥3mm、底板厚度≥4mm；设有呼吸阀、溢流管、排污阀、液位传感装置；
3.2.5人孔及人孔盖：罐顶设有人孔，直径φ450mm,以便清洁或检查使用，水罐人孔盖外表面喷涂G05深绿色油漆；
3.2.6排污口：水罐底部设置排污口，配有内扣式铝合金接口及闷盖，排出的淤物不接触车身或底盘零部件；
3.2.7溢流装置：水罐设有溢流管，并带绿色的水溢流管帽，满足罐体溢流及通气要求；
3.2.8注水装置：经泵往罐注水采用口径65mm的管路,并配有单向阀以防止管路积水；车辆左右两侧各设2个DN80的注水口, 内扣式铝管牙接口及内扣式铝闷盖，并配有不锈钢滤网，罐内设有单向阀以防止管内积水；
3.2.9输水管路：管路通径150mm，管路入口设有滤网；
3.2.10接口型式：内扣式。
3.3 消防泵
3.3.1进口/国产消防泵；
3.3.2额定流量:≥100L/s@1.0MPa；
3.3.3材质：泵壳采用铸铁或铸铝等防腐金属材料,铜合金叶轮,不锈钢泵轴,耐腐蚀铜合金密封环；
3.3.4密封方式：机械密封；
3.3.5冷却和加热套：泵壳内有水套，可将发动机的冷却液引到水套内进行交换；
3.3.6真空泵: 24VDC电动式真空泵，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kp；
3.3.7泡沫系统：全自动闭环控制环泵式泡沫比例混合器 ,过流件采用铜合金或不锈钢，混合比：0.5～10%可调，最大流量 >7.5L/S,工作电压：24VDC；
3.3.8泵室内加装取暖设备，保证冬季正常使用。
3.4 消防炮
3.4.1消防炮额定流量：≥48L/S；
3.4.2安装位置：车顶；
3.4.3回转俯仰角：水平≥270°；垂直：≤-15°到 ≥45°；
3.4.4具备开花直流转换功能，配泡沫炮头。
    3.4.5操作方式：手动操作或电动操作（带应急手动操作）
3.5 管路设置
3.5.1管路材质：所有管路及泵接头均采用不锈钢，青铜、刚性橡胶管等防腐蚀性材料；
3.5.2水罐吸水管路：设有1个可通过电控气动的DN150碟阀；
3.5.3外吸水管路：泵室尾部左右侧各设有1个DN150吸水口，配手动控制蝶阀，设有滤网、内扣式接口及闷盖；
3.5.4左、右侧出水口：铜或铝镁合金材质，带阀门及内扣式接扣及闷盖，带防止接口崩脱的安全保护装置；
3.5.5炮供水管路：设有1个与车顶炮连接的DN100常压管；通过气动碟阀控制开关；
3.5.6泵排水管路：在管路和水泵最低处中加装放余水管，并分别配一球阀，应便于由外部启闭。
3.6泡沫比例混合器
3.6.1材质：由防腐合金制成；
3.6.2比例混合器类型：负压式泡沫比例混合器；
3.6.3常压泡沫比例：3%，6%；
3.6.4 泡沫液管路：采用不锈钢或其他防腐蚀材质；
3.6.5外吸泡沫液管：长度应≥2米，直径应按照DN40或（DN50、DN65、DN80、DN100）配备。
3.7 翻板踏脚
3.7.1 左右各2个翻转脚踏板，通过气动或液压弹簧助力；可承受≥200kg的重量；
3.7.2主骨架及连接件选用优质钢材及材料，面板具有防滑设计； 
3.7.3踏板应有照明，踏板放下后外朝向消防车前和后方均设有黄色警告灯闪烁；
3.7.4踏板应设有锁止装置防止踏板受震动后自行翻转。
3.8 电气及警示系统
3.8.1车顶前部配置红色LED点阵式警灯，功率≥100W，驾驶室内安装警报器控制盒；
3.8.2车厢顶后部配置有全方位电控照明灯，2个红色爆闪灯；
3.8.3每个器材箱门两侧均安装有条形LED照明灯带；
3.8.4车厢两侧上部各配置2只独立控制爆闪灯,3只独立控制LED照明灯，车顶内侧设置LED照明灯带便于夜间车顶照明；
3.8.5车厢内LED照明灯带嵌入卷帘门两侧，贯穿式布局，随卷帘门启闭自动开关，无任何死角，亮度大于5Lux，满足夜间照明需求；
3.8.6其余照明及警示设备符合GA39.5-92中电气系统的规定和要求；
3.8.7符合国家标准的前照灯、停车灯、转向灯、倒车灯、牌照灯和前后雾灯等；上装和消防系统的所有保险丝和继电器安装在一个保险盒中；
3.8.8自动充电充气系统：可对车辆蓄电池进行智能充电（额定电压≥DC24V，充电电流≥20A），气路系统进行智能充气，具有设备故障声光报警功能。
3.9 控制系统
3.9.1控制系统：采用国内产品继电控制，可实现消防灭火作业功能必须的仪表参数显示、设备控制及状态指示功能；操作面板上仪表单位应采用国家标准单位；
3.9.2消防泵出口和进口压力表应有测试接口便于外接压力表；控制面板上主要有显示仪表、控制开关和状态指示灯；
3.9.3显示仪表：水泵压力表、水泵真空表、水泵转速表、水泵工作累时表、水罐液位表、泡沫罐液位表等；
3.9.4控制开关：取力器开关、水罐吸水开关、泡沫罐出液开关、泵往罐注水开关、炮出水开关、混合比例选择开关、抽真空开关、外吸泡沫开关、稳压开关、余水排放开关、油门控制开关等；
3.9.5状态指示：取力器指示灯、水罐出水指示灯、泡沫罐出液指示灯、泵往罐注水指示灯、炮出水指示灯、抽真空指示灯、发电机未充电警示灯、发动机油压警示灯、发动机油温警示灯等；
3.9.6CAN总线控制系统：采用CAN总线集成控制，可实现消防灭火作业功能必须的仪表参数显示、设备控制及状态指示功能。
3.10 器材箱
3.10.1总体要求：左右两边各设置器材箱，布置合理、紧凑、装夹牢固、取用方便，符合人体工程学原理；箱体内储存的设备、器具均设防护设施；
3.10.2箱体材质：采用全铝合金技术，其结构为无骨架，无焊接，全铝合金板式粘接结构；箱体为高强度防腐铝合金板；
3.10.3器材箱门：采用优质防水防尘铝合金卷帘门，卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅；设按钮式加拉杆条锁，所有卷帘门通用一把钥匙；各门带随门开关的LED照明灯，并于驾驶室内设置卷帘门打开状态警告灯（门未关时灯亮）；每个器材箱内部均设有照明，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。
4.随车文件（中文）
4.1底盘合格证、说明书、保修卡等；
4.2整车合格证、说明书、保修卡等；
4.3主要消防设备（总成）的合格证、说明书、保修卡、认证证书（检测报告）等；
4.4发动机号、车辆识别码拓印件2份；
4.5随车物品、工具、器材、配（备）件清单等；
4.6其它需要交付的文件资料。

5.随车物品
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格

	
	
	
	
	

	1
	消防水带
	盘
	10
	20-65-20带接口

	
	
	
	10
	20-80-20带接口

	2
	直流水枪
	支
	2
	Φ19 mm

	3
	无后座力水枪
	支
	2
	

	4
	干粉灭火器
	具
	1
	8 kg，ABC干粉

	5
	集水器
	件
	1
	

	6
	分水器
	件
	2
	三路

	7
	吸水管扳手
	个
	2
	

	8
	地上、消火栓扳手
	件
	1
	

	9
	地下消火栓扳手
	件
	1
	

	10
	消防梯
	架
	1
	≥6 m

	11
	异径接口
	个
	4
	65内扣式/80卡式雌、65内扣式/80卡式雄、65/80卡式接口互转

	12
	橡胶式水护带桥
	副
	2
	

	13
	水带包布
	件
	8
	不锈钢活动外套加软防护内衬

	14
	水带挂钩
	件
	8
	不锈钢活动外套可卡在水带接口处进行固定

	15
	消防斧
	件
	1
	

	16
	消防吸水管
	m
	≥8
	

	17
	吸水管滤水器
	只
	1
	

	18
	破拆工具
	套
	1
	铁铤、丁字镐等；

	19
	管线式泡沫比例混合器
	套
	1
	

	20
	泡沫管枪
	支
	2
	PQ8

	21
	车辆制动垫块
	个
	2
	

	22
	随车工具
	套
	1
	随车底盘工具及专用工具

	23
	随车配件
	套
	1
	电路保险丝等


★所有操作开关、仪表等要有规范的永久性中文铭牌标识。
★驾驶室显著位置黏贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项、产品认证证书等相关材料。
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