	技术参数（车辆类）

	序号
	产品名称
	数量
	预算单价（万元）
	技术参数

	
	前突车
	15
	30
	★一、车辆通用要求

1.整车性能、选用底盘性能必须符合中华人民共和国国家标准 GB 7956.1-2014 消防车 第 1 部分：通用技术条件对于消防车的通用要求；

2.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定；

3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰；

4.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》和《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求标准进行喷涂和张贴反光条；

5.投标时提供整车合格证、底盘合格证、国家消防装备检验机构出具的检测报告、整车具备工信部消防车公告、发动机和大架号拓印件、发票等上牌手续；

6.消防车座椅全部设置安全带；

7.整车主要功能：远程通讯指挥和运输各类救援器材等功能；

二、底盘及整车

1.底盘：国产越野底盘

★发动机功率：≥120kW

最高车速：≥120km/h

★驱动形式：4×4

燃油类型：柴油/汽油
排放标准：国Ⅵ

座位设置：≥5人

▲其他：随车加装涉水喉

2.器 材 箱：防腐蚀性材料制成或表面经防腐处理，优先选用铝合金材质，带锁，具有防水、防尘功能；器材箱内有照明灯，开关并由门开闭控制；

3.电路系统：电气设备，符合国家相关标准；车顶部安装满足消防用红色警灯、红色爆闪灯；

3.1.安装胎压监测系统、360行车记录仪（内存≥1G，屏幕尺寸≥7英寸），倒车雷达；

3.2.安装自动充电装置：可使用 220V 市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头自动脱落；

▲3.3.云台照明灯：安装于驾驶室上方，光源LED，功率≥150W，仰俯角度≥60°，回转角度:≥360°，控制方式：有线/无线遥控/驾驶室内屏幕触摸控制；

▲3.4.通讯指挥系统：配备知名品牌车载台及北斗定位装置，与采购方通信指挥系统配套使用，并根据客户需求写入通信频段，投标前可联系踏勘；车顶部配备仰俯角度≥60°，回转角度:≥360°摄像头，可实时记录、可存储、视频监控、录像回放、定位信息显示；

▲3.5.在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，配备随车工具箱；
4.其他要求：顶部设有随车橡皮艇放置区，能够牢固固定充气状态橡皮艇。牵引系统要求：知名品牌，安装于厢内前部，额定拉力≥3800kg，钢丝绳直径≥8mm，钢丝绳长度≥25m；

★5.随车文件：提供符合应急救援牌照办理的所有文件材料（整车操作使用说明书；底盘操作使用说明书；整车操作维修手册；发动机号码拓印件；底盘号码拓印件等）；
▲6.随车器材（应符合相应技术标准，需提供第三方检测中心检测报告）；
6.1.激流救生衣套装≥2套（含150N浮力激流救生衣抛绳包牛尾绳割绳刀潜水手电）；

（1）总体性能符合《激流救生衣试验大纲》标准要求，投标文件提供国家消防装备质量监督检测中心或其他国家级权威检测机构出具的检测报告予以佐证；  
6.2.手抬机动泵1台；

  （1）产品符合GB6245-2006《消防泵》标准的要求；

    （2）发动机：发动机为单缸风冷二冲程汽油机，燃油采用自动混合比例供应。起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自
动反冲系统；
    （3）发动机主轴转速≥5800 转/min；
    （4）输出功率≥10KW；
    （5）水泵：进水口尺寸 65mm，出水口尺寸65mm；
    （6）真空泵：最大吸程≥9m；吸程 7m 时，引水时间≤13s；
    （7）最大流量≥12L/s；最大工作压力≥0.9MPa；
    （8）提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。
6.3.橡皮艇1艘；

  （1）橡皮艇符合GJB11A-2013，艇长度符合标准中的Ⅱ类艇；舷外机符合CB/4505-2020；舷外机的标定功率及转速按照GB、T1147.2-2017规定进行测试；

（2）船体材料：PVC复合材料，采用优质胶水；搭载30匹知名品牌舷外机1个，并加装保护罩；
    （3）船底：M型拉丝底板（具体由甲方需求确定）；
    （4）气室：≥7个；
    （5）最大载重：≥750 kg；
    （6）总长：≥380 cm、内长：≥270 cm、总宽：≥170 cm、内宽：≥80 cm；

（7）气囊直径：≥40 cm；

（8）承载成员（人）：≥8人；
    （9）船体质量（kg）：≤100kg；
    （10）在船尾处安装铭牌，内容包括：尺寸、搭载人数、可搭载船外机马力等；
    （11）配不少于2个船桨（配备不少于2根防丢绳）、相应船体维修工具及备用胶水；
    （12）提供国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
6.4.干式水域救援服≥2套；

（1）总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求；

（2）面料主要性能：面料耐静水压17kpa；撕破强力≥350N；耐水色牢度≥3级；耐高温≥65℃；耐低温≤-30℃；静水压防水性能：≥9000mm，透湿度：≥4000g/M2，抗拉强度：≥9000g/CM2,接缝强度：≥50N；

    （3）提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。
6.5.湿式水域救援服≥2套；

（1）总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求；

（2）连体式设计，手臂两侧有荧光反射区；

（3）重量≤2kg；

（4）面料主要性能：面料拉伸强度≥150N；耐静水压≥100kpa 。
6.6.救生圈≥2套；

（1）符合《GB4302-2008救生圈》要求；
（2）外径≤720mm、内径≥440mm 、重量≥2.5kg；

（3）能在淡水中支撑不少于14.5kg的铁块达24h之久；（4）具有抗老化，不易坏等特点；

（5）材料：救生圈外壳为聚乙烯塑料外壳，内充聚氨酯闭孔泡沫，是一种高密度复合材料的救生圈，具备化学药剂、耐紫外线照射、耐高低温、高强度等性能；
    （6）符合海域、内河、水上等救生使用条件；

（7）提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。
6.7.移动发电机1台；

（1）整体符合《工频汽油发电机组技术条件》（ JB∕T 10304-2020）；

（2）输出电压220/380V；

（3）输出功率≥5.0kw；

（4）最大功率≥5.2kw；

（5）输出转速≥2000rpm；

（6）最大转速≥2600rpm；

（7）相数：单/三相；

（8）起动方式：手启动/电起动；

（9）冷却方式：风冷；

（10）燃油消耗率(g/kw.h)：≤360；

（11）噪音dB(A)(至4m)：≤75分贝；

（12）提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。
6.8.手提式强光照明灯≥2个；

  （1）产品符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准的要求；

（2）过充电保护控制：当指示灯全亮不闪烁时，表示进入过充电保护；

（3）电池额定电压DC3.7V，电池容量≥10Ah；

（4）充电时间：≤8h；

（5）防爆标志：Ex IICT6 Gb；

（6）工作时间：强光≥5h工作光≥10h；

（7）灯具强光模式下照度平均值≥1000Lx；

（8）灯具弱光模式下照度平均值≥300Lx；

（9）灯具光通量：强光光通量≥800lm,弱光光通量≥390lm；

（10）低压状态下连续工作时间：强光≥15min；

（11）低压状态下连续工作时间:弱光≥30min；

（12）灯具显色指数：≥65；

（13）提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。
6.9.机动链锯1台。

  （1）符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准；

  （2）气缸排量：≥70cc；

  （3）功率：≥3.5kW；

  （4）最高功率转速：≥9000rpm；

  （5）最大功率时的链条速度：≥20m/s；

  （6）重量（不含燃油、链条、润滑油）：≤8kg；

  （7）配有原厂备份链条≥2条；

    （8）提供国家消防装备质量监督检验中心或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；交货验收时根据验收人员需要提供检验检测机构的资质认定证明文件复印件并加盖投标单位。

	
	冲锋舟运输车
	1
	145
	一、车辆通用要求

★1.整车性能符合GB17691-2018《机动车运行安全技术条件》要求，具备国家工信部汽车公告、环保信息公开；
★2.随车资料：提供符合应急救援牌照办理的所有文件材料（整车出厂合格证、整车工信部公告、整车购置发票、底盘发动机号、车架识别代号拓印件、整车照片等）；
★3.整车喷涂：车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》和《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求标准进行喷涂和张贴反光条；

4.车辆警示系统：警灯警报器要求：驾驶室顶部安装有全红色、长排标准警灯，警灯警报系统输出功率≥100W，具有扩音功能；警灯警报系统控制器安装在驾驶室内部便于操作位置，车辆侧围布置爆闪灯6组；

▲5.通信要求：配备知名品牌车载台和北斗定位装置，与采购方通信指挥系统等配套使用，并根据客户需求写入通信频段；

6.底盘要求：外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥12000×2400×2900；驱动形式：6×4；总质量（kg）：≥ 25000
；功率（kW）：≥250；排放标准：国Ⅵ；最高车速（km/h）：≥95；
7.轮胎：前轮配胎压监测系统；
8.燃油种类：柴油；
9.制动系统：底盘配置前轮盘式制动器、配备EBS、ESP。配备液力缓速器、保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求；
10.驾驶室：原厂双门单排驾驶室，成员≥2人；
11.随车起重机要求：最大起重质量≥12T；前支腿跨距≥5m；12.4节伸缩直臂吊结构，最大作业半径≥14m（最大作业半径时，起重能力≥800kg），具备两级伸缩油缸且具有带载伸缩功能；

13.电动绞盘要求：绞盘工作长度≥30m，牵引质量≥5T；

14充气装置：车辆需配置充气装置，能对橡皮艇进行充气、补气；

★15.厢体改装要求：车辆厢体满足不少于运输4艘6米长冲锋舟功能，且能够牢固锁定；可悬挂放置≥4个冲锋舟动力挂机；箱体及冲锋舟支架等需保证焊接强度和耐腐蚀性；

16.独立器材箱设置要求：在车辆合适位置设置独立器材舱，方便随车器材存放；

17.电气系统改制要求：电气设备，符合国家相关标准；

18.辅助系统要求：车辆需配备360度全景监控系统以确保行驶过程中安全性；

19、配件要求：
配备2KG灭火器不低于2个、三角警示架1 套、随车工具1 套，车辆限位块2 块，随车千斤顶1个。

	
	排涝车
	1
	200
	一、车辆通用要求

★1.整车性能、选用底盘性能必须符合中华人民共和国国家标准 GB 7956.1-2014 消防车 第 1 部分：通用技术条件对于消防车的通用要求；整车性能符合GB17691-2018《机动车运行安全技术条件》要求，具备国家工信部汽车公告、环保信息公开；

★2.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定；

3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰；

★4.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》和《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76号）等要求标准进行喷涂和张贴反光条；

★5.提供符合应急救援牌照办理的所有文件材料（整车出厂合格证、整车工信部公告、整车购置发票、底盘发动机号、车架识别代号拓印件、整车照片等）；
6.整车排气采用上排气结构，提高涉水深度，车辆满足国六排放标准，最高车速≥110km/h，自带同品牌规格备胎1个；
★7.底盘发动机功率≥250KW；驾驶室内可乘坐≥3人，主驾驶配置气动座椅；

8.车辆配备灭火器2只并具有固定措施；空调具备制冷制热功能；

9.车辆安装不小于7寸彩色显示屏，配360°全景无盲区驾驶辅助系统；安装行车记录仪，内存≥1G；

▲10.配备知名品牌车载台和北斗定位装置，与采购方通信指挥系统等配套使用，并根据客户需求写入通信频段；
11.车辆尾部配有液压尾板；

12.车辆四周配备4个液压支撑腿，可单独手动控制调节每个支腿，带一键自调平系统；
▲13.车辆车厢采用一体式封闭车厢，具备隔音、降噪功能；

14.车辆两侧顶部合理配置红色爆闪警示灯和场外辅助照明灯，尾部配置爆闪加照明组合灯，驾驶室顶部配有消防长排警灯，配置符合相关规定且美观实用；

★15.车厢配独立休息室，配双层卧铺、空调、220V插座、小桌板等生活设施，可供救援人员值班休息，休息室具有观察窗；

16.电力系统（发电系统）：

16.1.车内配柴油发电机组，满足国三排放标准，额定输出功率≥200KW，满足整车满负荷运行所需功率，机组运行稳定；
16.2.发动机：额定转速≥1500rpm；

16.3.发电机组油箱需满足在最大排水量的工况下，可以连续工作≥8小时；

16.4.车辆配双电源切换开关，可实现市电与柴油机组发电平稳切换。
17.排水系统：

★17.1.总排水量为≥4000m³/h；

▲17.2.大流量便携式潜水泵：

（1）配备大流量便携式潜水泵，单台流量≥600m³/h,扬程≥8米；单泵重量≤25KG，单泵功率≥22KW，转速3300r/min，水泵自带不小于20米延长电缆；高扬程互换水力部件后水泵参数：流量≥150m³/h,扬程≥35m；重量≤25KG，单泵功率≥25KW，转速≥3300r/min，额定电压380V，出口管径≥DN150；

（2）泵体采用高强度轻质合金材质，水泵叶轮采用2Cr13材质。
17.3.控制系统

（1）水泵控制系统采用集成柜控制和拉杆箱式控制柜方式；
（2）控制柜配备具有经认证的著作权软件控制系统，采用知名品牌变频器，能实现在使用中无极调速，通过调节转速从而控制排水量；

（3）控制系统配液晶显示屏，可精确显示水泵运行电压、电流、转速、功率及故障情况；

（4）水泵控制系统配漏电保护装置，当遇到漏电短路、过载等情况时可实现停机保护；

（5）拉杆箱式控制柜柜体材质采用耐低温、韧性好及抗变形能力强的材质，具有阻燃性能；重量≤45KG；防护等级≥IP44；

18.接力装置：


18.1.接力装置采用分段式剖分结构；

18.2.材质采用高强度材料；

18.3.单套装置重量≤18KG；

18.4.尺寸≤650mm×420mm×420mm。

19.照明系统：
车辆配高杆升降照明灯，升降灯可通过无线和有线遥控两种方式控制，遥控操作距离≥25米；升降灯升降高度≥7.5米，可水平旋转360°，垂直旋转180°，灯具功率≥4*1000W；工作电压AC220V，工作电流≤20A；

20.配套设备：
便携式潜水泵配置


20.1.水泵自带电缆线:20m /1根,延长电缆：20m /根，具有防水快速接头；

▲20.2.排水软管DN200mm，25m/根，共2根（出水管可多配延长）；排水软管均需配置水带接合器和不锈钢快速卡箍。

20.3.每台水泵配备1个浮圈。


