[bookmark: _Toc17234]招标项目技术、商务及其他要求
1、 [bookmark: _GoBack]项目概况
特别说明：
1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。 
2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。
（一）本章标注“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效，须提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证（技术参数中有明确要求的除外）。
（二）“▲”条款为重要参数，须提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证（技术参数中有明确要求的除外），无检测报告支撑或响应与检测报告对应项目不一致的指标项，该项不得分。
（三）样品要求：
1.投标人须按照技术参数要求提供样品。
2.投标人的样品制作、搬运、损耗等相关费用由投标人承担。
3.样品递交截止时间见招标文件约定的递交截止时间，否则不予接收。
4.投标人递交样品时，需随投标样品提供样品清单，需写明样品明细，包括样品所属包号、样品名称，清单格式参照招标文件附件，注明投标人名称。
5.本项目样品评审采用“盲样”，即投标样品中不能出现生产厂商的文字、logo、图文等信息，必须由投标人自行进行粘贴覆盖。
6.未中标人提供的样品在项目质疑投诉期结束后，并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。
7.中标人提供的样品由采购人保管，在验收完成后退还。
8.样品移交、退还时，投标人按代理机构工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标人承担。
9.中标人提供的样品将作为项目验收依据的一部分，中标人最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准,且完全满足合同约定对货物的要求和标准。
10.样品提交时间：2021年11月24日 9:00——17:00（北京时间）
11.样品提交地点：四川锦德招投标代理有限公司（地址：成都市高新区天益街38号理想中心1栋1410 ）。
二、技术参数及要求
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	6
	手持电台B（防爆，800M）
	★符合CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，提供国家强制性产品认证证书复印件；
★提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电设备型号核准证书复印件；
▲1、符合ia防爆等级的结构设计，可在爆炸性危险场所使用，满足IECE/ATEX/FM/CQST标准本质安全ia认证等级；（提供相关证书复印件）
▲2、提供ⅡC防爆等级有效防爆合格证复印件；
▲3、符合国军标（GJB150A-2009）和IP67及以上工业防护标准，提供检测报告复印件；
4、1.8英寸及以上彩色显示屏，强光下可视；
5、手持台机身颜色醒目（橙红色），易于识别和区分；
6、内置高精度定位模块；
7、具备全键盘，输入方式应包括：中文拼音、英文、数字、符号、中文联想、笔画；
8、具备倒放告警功能；具备终端与终端间位置信息共享功能；具备TMO、DMO模式自动切换功能；具备数字降噪功能；
9、具备屏幕反转功能，反转角底不低于180度，在不转动机器的情况下正常查阅屏幕信息；
10、每台配备原厂防爆锂电池1块，电池容量≥1800毫安，5/5/90模式工作时间不低于15小时，符合并达到电池安全使用要求；
▲11、全面兼容成都市800兆TETRA数字集群无线通信系统
【提供样品1套作为评标依据。】
	台
	90

	7
	消防员呼救器
	★符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
1、设备应符合人体工程学设计规范，提供第三方人体工程学认证机构检验合格证书；
2、须满足Ex（ib） IIB T3 Gb防爆等级和IP67防护等级，提供防爆证书和IP67检验报告的复印件；
▲3、预报警声压≥86dB/m，强报警声压≥100dB/m，允许静止时间=30S±1S，连续报警时间≥480min；锂电池容量≥1800mAh； 方位灯不低于4个，分别朝向4个方向，至少红白黄三种颜色；
4、应具有同伴互相搜救功能，搜救人员与求救人员应能互相显示对方的身份、高度和信号强度等信息，互相通信半径≥2公里（开阔地带）；
▲5、应同时具有5G物联网（即NB-IOT）与自组网数传功能，双通道热备份，可以无缝升级接入后场指挥系统；自组网数传具备不少于8个频点可供设置选择，使8套系统同时工作互不干扰，数传距离≥2公里（开阔地带）；
6、具备1.5英寸以上彩色户外显示屏，阳光下清晰可视，能显示空呼气瓶压力、动态剩余时间、返回时间提醒、高度、现场温度、报警信息、搜救信息、通信状态、电池电量等，并支持语音播报。
7、应能扩展语音播报气瓶压力、撤退提醒、高温提醒、电量不足、求救信息等；应具有北斗卫星定位功能，具有卫星信号状态显示；应具有指南针功能；
8、配备管理平台支持黑匣子与数据统计功能，黑匣子功能要包含每个队员的报警、温度、电量、通信等作战过程记录，统计分析功能包括设备统计、出警统计、报警统计等多维度图表统计；
【提供样品1套作为评标依据。】
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	消防员方位灯
	★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
9、防爆标志：Ex iaⅡCT6；外壳防护等级：IP68（100m）；提供防爆证书和IP68检测报告的复印件。
10、具有防爆、防水、耐腐蚀等性能，能经受强力碰撞和冲击，可在-60℃严寒或150℃高温下正常工作。
11、方位灯的可视距离≥200m；
▲12、额定电压3V；静态电流＜3µA；脉冲电流＜80mA；
13、闪光频率2.7Hz（±0.1Hz）；
14、两节7号高能电池，连续工作时间≥100h；
15、外形尺寸≤70*50*40㎜；
▲16、质量：≤0.1kg；
	个
	507



备注：1、技术参数中要求提供的产品第三方检测机构出具证书（检测、认证、测试等），除在投标文件中一并提供外，投标人还可提供在线查询途径。
2、四川省消防救援总队现有图像综合管理平台的硬件基础设备为华平品牌。

★三、商务要求
（1） 交货时间：合同签订后60天内。若遇不可抗力或其他特殊情况，经采购人确认后可适当延迟，最多不超过合同签订后120天。
（2） 交货地点：采购人指定四川省省内地点。
（3） 交货资料：投标时提供的佐证材料复印件和其他投标文件要求的材料。
（四）履约保证金：金额：采购合同总金额的3%。
交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。
收款单位：四川省消防救援总队。
交款时间：中标通知书发放后，《框架协议》合同签订前。
采用金融机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：
a.保函应为银行出具的合法保函，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法；
b.保函的受益人为四川省消防救援总队；
c.保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（不少于24个月）、银行担保的内容（即：如因供应商原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由银行向受益人足额支付履约保证金）；
履约保证金退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。
履约保证金退还时间：验收合格后18个月，乙方提出退款申请之日起，15个工作日内无息退还。采购人逾期退还的，将承担应退还金额万分之一每天的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为采购人违约。
履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形。
履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。
（五）付款方式及时间：
1、合同签订前，中标供应商向采购人支付合同总额3%的履约保证金；
2、预付款：合同生效后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的30%合同款（以合同约定为准）。
3、尾款：所有货物安装调试完毕，经双方共同验收合格后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的70%合同款（以合同约定为准）。
4、履约保证金退还：在货物验收合格后满18个月，所投产品无质量问题，采购人根据中标人退还申请，于15个工作日内无息退还中标人履约保证金；产品存在质量问题的，履约保证金不予退还。
（六）售后服务
1、保修期：不少于3年（技术参数有特别规定的除外）。保修期期内提供7×24小时维修电话服务。易损配件及零件储备期不少于5年。
2、支持重大故障或特殊故障的紧急远程或现场抢修。一般故障，30分钟响应、4小时内到场、24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30分钟响应、4小时内到场、72小时维修完毕。
3、未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。
4、供应商需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。
5、供应商需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为用户提供至少每季度一次的回访、技术咨询和技术培训等服务。
（七）验收要求
1、合同货物安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内进行初步验收，验收应在甲、乙双方共同参加下进行。装备物资采购（灭火救援装备和战勤保障物资），验收合格后出具《消防装备质检验收登记表》验收报告。
2、严格按照政府采购相关法律法规的要求，通过中标人提供的货物、文件、检测报告等，逐项对比采购文件、投标/响应文件、采购合同，确认是否完全满足各项要求。
3、验收地点：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队（四川省成都市温江区永宁镇芙蓉路119号）
4、货物由四川省消防救援总队组织集中验收后，通过物流发往需求大队，邮费由供应商承担。
5.甲方可对乙方生产或销售的产品封存送检。送检的产品质量合格，检测费用由甲方承担；送检的产品质量不达标，检测费用由乙方承担。因乙方产品质量不达标带来的一切安全问题，甲方将进行追责，乙方承担相关法律责任。

（八）其他要求
1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
2、政府采购合同签订前，中标人须将投标文件中关于技术参数的佐证材料原件交于采购人复核，若未在规定时间内提供的，采购人将以投标人涉嫌虚假响应报告财政部门。


注：★项条款为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理；“▲”项为本项目重要参数,负偏离将作分值扣分处理(详见各包评分细则）。

