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第一章 投标邀请
福建省中达招标代理有限公司采用公开招标方式组织宁德师范学院机电一体化技术实验教学示范中心仪器设备采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：J-NDSY-GK-201804-B0387-IDN。
2、招标编号：[350900]ZDZB[GK]2018009。
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：除特别说明外，下述政策适用于所有合同包。 (1)进口产品：执行《政府采购进口产品管理办法》，允许进口产品参加投标的品目详见《采购标的一览表》。(2)节能产品：执行第23期节能清单。(3)环境标志产品：执行第21期环境标志清单。(4)信息安全产品：执行《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库[2010]48号）》。(5)小型、微型企业：执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。(6)监狱企业：执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）。 (7)残疾人福利性单位：执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。(8)信用记录，按照下列规定执行：①信用记录查询的截止时点：本项目招标公告发布后，投标截止时间前。②信用记录查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。③查询记录和证据留存的具体方式：投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。④信用记录查询的具体办法及使用规则：投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，受到政府采购行政处罚，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，投标无效。（9）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
包：1
	明细
	描述

	采购人提出特定条件的证明材料1
	提供所投台式计算机、空调设备、电视设备、打印机的中国国家强制性产品认证3C证书复印件

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(有效期内)
	投标人由住所地或业务发生地检察院出具有效的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（告知函中须体现投标人、法人代表和授权代表行贿犯罪记录）

	采购人提出特定条件的证明材料2
	投标人所台式计算机、空调设备、电视设备应为最新期《节能产品政府采购清单》中产品，提供所投产品在《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网下载）中所在页面。


6.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、报名
7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
8、招标文件的获取
8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
8.3、招标文件售价：0元。
9、投标截止
9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限
11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。
12、采购人：宁德师范学院
地址：宁德市东侨经济开发区学院路1号
联系方法：18959307802
13、代理机构：福建省中达招标代理有限公司
地址：福州市马尾区福州保税区管委会综合大楼12层023区间（自贸试验区内）
联系方法：0591-88231280

附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建省中达招标代理有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	合同包预算
	投标保证金

	1
		1-1
	教学专用仪器
	否
	1（1批）
	2707600



	2707600
	54152


第二章 投标人须知前附表（表1、2）
表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：本项目投标人应对项目实施场地进行实地踏勘。现场勘察：本项目采购人将统一组织勘察现场。现场勘查时间：报名截止期后的第一个工作日9 :00-11:30 15:00-17:00。逾期采购人将不再组织。投标人进行现场勘察时应随带的资料：福建省政府采购网上公开信息系统报名成功页面截图、现场勘查证明。★现场勘察完毕，采购人将在已勘察过的潜在投标人的现场勘查证明上盖系章或签字确认已勘察过现场，确认后的现场勘查证明原件应胶装在纸质投标文件技术商务部分正本中，网上技术部分上传扫描件，否则投标无效。未提供现场勘察证明原件的将导致投标无效。联系人：赖联锋 联系电话：18959307802。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）纸质投标文件：
①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。
②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。
（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；
（2）其他内容或材料：无

	4
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省中达招标代理有限公司不承担责任。
（3）其他：无

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为3家。

	8
	12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：出现并列情形的，按技术指标优劣、商务指标优劣（采用综合评分法的，即根据F2、F3项的得分高低，采用最低评标价法的根据指标优劣情形）依序择优排序。如技术商务指标均无法区分排序的，应优先采购列入节能清单或环保清单的产品（列入多项清单的产品优先于只列入其中一个清单的产品，认证数量多的优先于认证数量少的）， 若还是无法排出先后顺序的，以随机抽取方式确定。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
①本项目确定合同包1中标人数为1家；
②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。

	10
	15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：
①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省中达招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省中达招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：宁德市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。
（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。
※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	13
	19
	其他事项：
(1)本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：1、第三章投标人须知补充条款（与招标文件其它地方有区别的，以本条为准）： 2.6 解释权：采购代理机构拥有本项目招标文件的最终解释权。 10.4- 投标人提交的电子文本应用不可改写光盘制作后提交，其内容与投标人在福建省政府采购网上公开信息系统上提交的内容存在矛盾的，以网上提交的内容为准。 10.5-（5）所有资格证明文件应是最新、有效、完整、清晰的。有年检要求的应符合规定。有变更事宜的，变更文件应附齐全。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 ★10.5-（6）投标文件必须严格按照招标文件格式要求制作并提供，否则不符合文件将被视为未提供或不满足，资格类证明文件不符的，投标无效，涉及评分的相应评分项不得分。招标文件有不同表述的以本条为准。15.1-（3）-⑦：质疑受理的其它要求： a、质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。【招标文件首次下载之日为质疑人在福建省政府采购网上公开信息系统成功报名之日。】b、质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。15.1-(4)在法定质疑期内供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。 15.1-(5)投标人对本项目招标文件有任何疑议或不认同之处，需在法定时间内按规定提出质疑，否则视为投标人接受招标文件的规定。2、本项目代理服务费向中标人收取。 收取标准及收取方式：中标金额在100万以下的，按中标金额的1.5%收取；中标金额在100万-500万之间的，其中100万按中标金额的1.5%收取，差额部分按中标金额的1.1%收取；中标人在领取中标通知书前，以转账或汇款方式提交，请投标人报价时予以充分考虑。代理服务费缴交帐户信息： 账户名：福建省中达招标代理有限公司，账号：3500 1890 0070 5251 5459，开户行：建设银行福州城北支行 。”

	备注
	后有表2，请勿遗漏。


表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。
（2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。
c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。
③关于证明材料或资料：
a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。
c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》
c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。
c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。
b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金
b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：a、潜在供应商在福建省政府采购网上公开信息系统注册报名时应录入供应商中文全称，不应使用简称、字母、符号等，否则有可能造成电子投标无法进行或核验保证金未能通过而导致投标失败。 b、投标人在开标现场用于解密的CA必须与制作该项目电子投标文件时所用CA为同一把CA，否则无法解密。 解密完成后，CA将退还投标人。 c、福建省政府采购网上公开信息系统对投标保证金实行一个项目（合同包）一个帐号的制度，系统平台自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号，同一项目不同合同包同一投标人或不同投标人系统自动生成的帐号均不相同，不得混用。 同一项目再次采购时将采用不同的帐号，投标人需重新缴交投标保证金，否则会造成开标前核验保证金不能通过而导致投标失败。投标截止时间前投标人缴交的投标保证金处于保密状态，招标代理机构无法查询投标保证金的到帐情况，请供应商务必留意。


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建省中达招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省中达招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省中达招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省中达招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省中达招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建省中达招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建省中达招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省中达招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建省中达招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省中达招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建省中达招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省中达招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省中达招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建省中达招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省中达招标代理有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1福建省中达招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省中达招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省中达招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省中达招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省中达招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
（3）中标公告同时作为福建省中达招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建省中达招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省中达招标代理有限公司提出询问，福建省中达招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省中达招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：
（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。
（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。
（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。
（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。
（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。
第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由福建省中达招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省中达招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省中达招标代理有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。



②.其他资格证明文件：
包：1
	明细
	描述

	采购人提出特定条件的证明材料1
	提供所投台式计算机、空调设备、电视设备、打印机的中国国家强制性产品认证3C证书复印件

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(有效期内)
	投标人由住所地或业务发生地检察院出具有效的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（告知函中须体现投标人、法人代表和授权代表行贿犯罪记录）

	采购人提出特定条件的证明材料2
	投标人所台式计算机、空调设备、电视设备应为最新期《节能产品政府采购清单》中产品，提供所投产品在《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网下载）中所在页面。



（3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
（1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金



（2）本项目规定的其他情形：
包：1
无
1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省中达招标代理有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省中达招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由福建省中达招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省中达招标代理有限公司统一对外发布。
②对福建省中达招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1
无
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定一个投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。如无法界定的采取随机抽取方式确定。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建省中达招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。
7.2评标标准
合同包1采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为30分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）文件精神，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（即所投品目号产品属于小型和微型企业产品的，按其品目号的合计投标价格的6%进行扣除，若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策）。 1、享受价格扣除的投标人应当同时符合以下条件：①、符合《中小企业划分标准》中小、微企业的标准（工信部联企业〔2011〕300号）； ②、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 2、联合体是否享受该扶持政策的规定：（拒绝联合体投标的项目不适用于此款规定）。①、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。 ②、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 3、下述情形，不享受中小企业优惠政策：①、投标产品为进口产品的；②、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；③、小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；④、中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤、投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。 4、投标人应提供下述证明材料：未提供或提供的证明材料不符合规定的不予价格扣除。(1)、《中小企业声明函》；(2)、证明材料：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，不同行业的企业应按下列要求提供相应的证明材料：①、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。②、提供企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的证明函。(3)、投标人应按招标文件格式要求制作“小型、微型企业产品统计表”，否则不予价格扣除。5、根据财库【2014】68号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并按招标文件格式要求制作“小型、微型企业产品统计表”，否则不予价格扣除。 6、根据财库〔2017〕141号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定格式的《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


②技术项（F2×A2）满分为60分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	T1、技术符合性
	54
	根据各投标人对招标文件各项技术要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料（若有）由评委进行评议并评分，完全满足招标文件要求的得54分，正偏离不加分，技术指标中带“★”号的指标为核心技术指标,一项负偏离即视为投标无效；未带“★”的技术指标每负偏离一项扣3分，扣完为止。 注：投标文件中《技术和服务要求响应表》应答内容与投标人提供的佐证材料【如国家行政部门颁发的证书、检测报告、样品（样机，如有）、演示结果、产品彩页或Datasheet（技术白皮书）等（佐证材料相互不一致的，以此先后顺序判定，排序在前的优先认定）】不一致时，以投标人提供的佐证材料为判定依据。

	T2、技术支持材料
	3
	根据投标人提供所投产品由制造商公开发布的印刷资料彩页或有效的技术支持材料（如由市级及以上质量监督检测机构出具的《检验报告》、制造商出具的技术支持等）对所投产品技术性能的佐证情况，由评委进行横向比较,优的得3分，良的得2分，一般的得1分；技术支持材料不能佐证技术性能或未按要求提供的本项不得分。 技术支持资料为外文的应按投标人须提供翻译件及相关文件，否则视为未提交。

	T3、产品配置及其它
	3
	根据投标产品的主要件和关键件配置情况、配件、备品备件等对招标文件的响应承诺情况，由评委进行横向比较,优的得3分，良的得2分，一般的得1分。投标人所投配置不符合招标文件要求的将导致投标无效。


③商务项（F3×A3）满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	B1、培训计划
	2
	根据各投标人提供的技术培训方案是否可行、合理、实用等方面情况，由评委进行横向比较,优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。未提供技术培训方案或提供的技术培训方案不满足招标文件要求的得0分。

	B2、维护响应计划
	2
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向比较,优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分。未提供任何售后服务承诺的本项得0分。

	B3、本地化服务
	3
	根据各投标人所投产品售后服务机构设置地点、可能产生的运输成本、是否熟悉本地情况、沟通交流方便性、应急处理能力、是否可到现场监督检查等情况，由评委进行横向比较,优的得3分，良的得2分，一般的得1分。

	B4、维修人员资质
	2
	根据所投产品售后服务机构专业维修人员资质、专业人员配备情况，由评委进行横向比较,优的得2分，良的得1分，一般的得0.5分，未提供者不得分（提供维修工程师的姓名、资质证书、联系方式）。

	B5、质保期后的维修费用承诺
	1
	评委根据各投标人售后服务中对质保期后的维修费用承诺情况进行横向对比后在0-1分之间评分，未做任何说明的本项不得分。


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	④F4为节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠。
	21.6
	1、投标产品属于节能（非强制类）、减排、环境标志产品清单内产品的将给予相应评标项总分值一定幅度的加分。 具体优惠幅度如下： （1）同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额 20%（含20%）以下，价格评标项：价格评标项标准总分值4%的加分； 技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分。 （2）同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额在20%-50%（含50%） 之间的，价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分； 技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分。（3）同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的， 价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分；技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分。 2、节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》内产品，环境标志产品是指环保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内产品。 3、同一品目中各认证证书不重复计算加分。 4、根据闽财购〔2010〕28号文规定，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 5、投标人应按招标文件格式要求提供“节能（非强制类）、环境标志产品统计表”，并按下列要求提供投标产品属于清单内产品的完整有效证明材料：提供从发布上述清单目录权威媒体网站上下载的最新一期的政府采购清单的网页公告及认证证书，并作好对应产品的标注。不符合上述要求的不予加分


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：7.2-（3）-②投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理
第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
★1、投标人及所投产品应满足下述要求：
1.1投标人所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名 称、品 牌型号、制造商 标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。
1.2投标人应按正规销售渠道供货，保证采购人能享受原厂或原厂认可的售后维修机构的售 后服 务。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。投标人提供的产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。
1.3投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。
投标人中 标后提供的产品不满足本条款要求的，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中 标人负责。
2、采购一览表
	序号
	采购项目
	数量

	1
	液压传动与控制实验教学培训系统（实用型）
	3

	2
	表面粗糙度测试仪
	2

	3
	齿轮双面啮合综合检查仪
	2

	4
	圆度仪
	2

	5
	万能测齿仪
	1

	6
	电机系统教学实验台
	9

	7
	可编程控制器实验箱
	25

	8
	门禁系统
	25

	9
	传感器与检测技术实验台
	10

	10
	拆装工业机器人实训系统
	4

	11
	自编程可拆装6轴教学机器人
	2

	12
	工作站显示器
	1

	13
	可调直流稳压电源
	50

	14
	排插
	50

	15
	品 牌电脑
	50

	16
	玻璃开门中二斗文件柜
	10

	17
	数字电桥
	1

	18
	智能电参数测量仪
	1

	19
	函数信号发生器
	1

	20
	三用表校验仪
	1

	21
	电容漏电流测试仪绝缘电阻测量仪
	1

	22
	SMT贴片机生产线（锡膏搅拌机、半自动锡膏印刷机、全自动上板机、0.6m接驳台、全自动六头贴片机（丝杆+三段式）、1m接驳台、上六下六全热风回流焊）
	1

	23
	半导体管特性图示仪
	1

	24
	高温干燥箱
	1

	25
	高温高湿试验箱
	1

	26
	三相稳压器
	1

	27
	静电脉冲群静电干扰仪
	1

	28
	20X放大镜烙铁架
	5

	29
	静音数显滴胶机 点胶机
	1

	30
	机房电脑与多媒体综合布线工程
	1套

	31
	可移动视频传输教学系统
	1套

	32
	实验桌
	30套

	33
	实验椅
	30套

	34
	机构运动创新设 计方案拼装及仿真实验台
	2套

	35
	黑白激光多功能打印扫描复印一体机
	6台

	36
	冷暖立柜式空调
	9台



二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一） 技术参数要求：
（参数中涉及规格尺寸的允许其偏差±2%,涉及产品配置的不低于采购参数要求,技术参数要求涉及具体数值的条款中已明确有取值范围从其要求)
1、液压传动与控制实验教学培训系统
1.1 常用液压元件性能测试实验。
1.1.1 溢流阀静态性能实验；
1.1.2 节流阀特性测试实验；
1.1.3 调速阀特性测试实验；
1.1.4 节流调速回路性能实验；
1.1.5 液压泵性能测试实验。
1.2 液阻特性性能测试实验。
1.2.1 环形缝隙流量压力特性实验；
1.2.2 细长小孔流量压力特性实验；
1.2.3 薄壁小孔流量压力特性实验。
1.3 液压回路三维动态画面演示与控制、液压回路搭接控制实验。液压回路三维立体动态的模拟演示与控制，能在计算机里提供液压回路搭接原理图、液压回路三维动画演示图，不仅能控制实验回路的动作，而且可以清晰看到用不同颜色演示液压回路油路的工作动态，使学生能更直观地学习和了解实验内容，实现了实验过程的可视化、人性化。
1.3.1 压力控制回路（压力控制回路≥28种—带仿真软件）,
1.3.2 速度控制回路 （速度控制回路≥25种—带仿真软件）,
1.3.3 方向控制回路（方向控制回路≥6种—带仿真软件）。
1.3.4 多缸控制回路（多缸控制回路≥11种—带仿真软件）
1.4 可编程控制器（PLC）电气控制实验
1.4.1 PLC的指令编程、梯形图编程的学习及应用；
1.4.2 PLC与计算机的通讯，在线调试、监控；
1.5 液压传动系统组成示范演示实验。
1.6 液压传动各种元器件、辅助结构及工作原理拆装可视性分析实验:
1）单向阀
2）调速阀
3）二位二通电磁阀（常闭）
4）二位二通电磁阀（常开）
5）二位二通行程控制阀
6）二位三通电磁阀
7）二位四通电磁阀
8）节流阀
9）三位四通换向阀（O型）
10）三位四通换向阀体（H型）
11）三位四通换向阀体（M型）
12）顺序阀
13）先导式减压阀
14）先导式溢流阀
15）压力继电器
16）液控单向阀
17）溢流阀
18）油缸
19）截止阀
20）总阀。
1.7 液压传动系统电气故障分析示范演示实验。
1.8 液压传动系统综合故障分析示范演示实验。
1.9 组态王三维控制软件的学习与设 计实验。
1.10 创新及设 计性实验
1.11 软、硬件扩展升级空间性能要求：
1.11.1 机架采用≥2mm冷轧钢板按工业标准产品精制加工，表面喷塑处理，液压台面为漏网式整体回油结构。
1.11.2 压力源内置，多种安全措施。
1.11.3 实验实训工作台面为≥640mm×1500mm特制带T型槽结构的铝合金面板，有效工作面积≥0.96m2，以保证所有实验实训的工作空间。
1.11.4 实验实训台铝合金面板采用特殊定制6063-T5，≥1450mm×155mm×15mm铝合金型材，面板≥1450mm×155mm×15mm，重量≥5kg，厚度3 mm -5 mm。可承载力≥50kg。
11.5 电控模块箱需采用上置式结构，电控模块箱采用拔丝工艺生产的铝合金面板。
1）转速温度显示表或大、小流量表
2）直流电源箱、
3）程序控制箱、
4）电磁阀控制箱、
5）油缸控制箱等。
1.11.6 接头、油盆。
1.12 主要技术参数
1.12.1 变量电机泵组：2HP+VP1-12-70 
1）电源：220V/380V 50HZ
2）功率：≥1.5KW
3）转速：≥1450r/min
4）压力：6-8MPa
5）流量：8-12L/min
1.12.2 定量电机泵组：3HP+FA1-08
1）电源：220V / 380V 50HZ
2）功率：≥2.2KW
3）转速：≥1450r/min
4）压力：≥7MPa
5）流量：10-14L/min
1.12.3 风冷却器 
1）压力≥1.4 MPa：流量≥20L 
2）功率≥38W
1.12.4 蓄能器 
1）容积≥0.63L：压力≥10MPa
1.12.5 油箱： 
1）容积：≥55L
1.12.6 外形尺寸：≥1550 X 500 X 1650mm
1.12.7 实验台重量：≥110KG
1.12.8 椭圆齿轮流量计： 
1）流量范围：0.3～1.5m3/h
2）公称压力：1.5-1.8 MPa
1.12.9 提供相应的实验指导书，实验指导书要满足本科院校实验教学，包括实验目的、实验设备和工具、实验台结构和工作原理、实验步骤、注意事项、实验结果分析等，目的是能帮助学生完成撰写实验报告。
1.12.10 每套必配控制系统：≥I3-6100/4G/500GB/DVD/，≥19.5寸液晶
2、表面粗糙度测试仪
2.1 技术规格:
	评定参数
	Ra.Rt.Ry.Rmax,Rz(DIN), Rz(ISO),R3z,Rp,S,Sm,tp

	测量范围
	Ra:0.01-10μm

	触针位移
	±40μm

	分辨率
	≤0.005μm

	显示方式
	≥4x16带背光照明LCD

	小孔测量范围
	》φ6mm

	仪器总误差
	≤10%

	取样长度
	0.25
	0.8
	2.5

	测量长度
	1.5、1.75、2
	3.2、4、4.8、5.6、6.4
	10、12.5、15

	测量速度
	0.1
	0.32
	1

	仪器体积
	≤300x500x450 mm

	仪器重量
	≤18 kg

	仪器电源
	220 VAC ±10%, 50Hz

	标准配件，附件
	X-Y工作台、V型台、粗糙度样板



3、齿轮双面啮合综合检查仪 
3.1 用途： 
齿轮双面啮合综合检查仪可用于测量圆柱齿轮和蜗轮副的一转中心距变动量和一齿中心距变动量，也可以用于测量两轴夹角为90°的圆锥齿轮锥齿锥顶点的偏移量，可广泛应用于汽车、农机等机械制造行业。
3.2 要求 
仪器要求具有长期、稳定的工作精度。
3.3 技术规格参数
3.3.1 模数：1-10mm
3.3.2 顶尖中心距离：50-320mm
3.3.3 带轴齿轮最大外圆直径：≥200mm
3.3.4 带轴齿轮轴长：110-350mm
3.3.5 蜗杆最大外圆直径：≥100mm
3.3.6 蜗杆轴长：120-240mm
3.3.7 被测齿轮最大重量：≥50kg
3.3.8 仪器净重：≤150kg
3.3.9 仪器毛重：≤220kg
3.3.10 仪器应用范围：可测带孔、带轴圆柱齿轮、蜗杆副和锥齿轮
3.3.11 外形尺寸：≤1100mmx950mmx810mm
3.4 仪器的组成
3.4.1 测量主机 1台
3.4.2 顶尖座 1件
3.4.3 蜗杆支架 1件
3.4.4 百分表 1块
3.4.5 标准齿轮芯轴 1件
3.4.6 标准齿轮转动套 1件
3.4.7 垫圈 2件
3.4.8 装齿轮用芯轴 1件
3.4.9 顶尖座定位芯轴 1件
3.4.10 锥齿轮芯轴 1件
3.4.11 φ2平面测帽1件
3.4.12 无水乙醇、棉纱
3.4.13 齿轮一副等
4、圆度仪
4.1 仪器的用途：用于产品圆度的检测
4.2 仪器的基本功能：
4.2.1 检测项目、精度指标：
	项目
	测量范围
	测量精度

	产品圆度
	外径：≥180mm
内径：3~180mm
高度：≥250mm
	±2%量程


4.2.2、测量产品定位要求：能完成自动定心。
4.2.3、显示参数：对最小区域、最小二乘、最小外接、最大内切四种圆度评定法能显示图形的偏心量X、Y最大峰值P，最大谷值、圆度（P＋V）。
4.2.4、仪器应能在10℃～30℃，相对湿度40%~80%的环境下正常工作。
4.3 仪器的主要配置：仪器全面运用计算机数字化测量技术，由计算机自动完成数据采集、数字滤波、圆度波纹度评定、数据分析，图形和数据结果直接显示在屏幕上，可通过通用打印机打印输出，亦可保存在数据库中存储在磁盘上。（每套必配控制系统：≥I3-6100/4G/500GB/DVD/， ≥19.5寸液晶。）
4.4 安全操作及维修要求：
4.4.1 仪器具备安全防护功能，实现自动保护。电气防护应达到IP54电气安全等应符合GB/T5226—2002的技术标准。
4.4.2 仪器运行应可靠，便于维护和修理。
5、万能测齿仪
5.1 仪器的用途：
5.1.1 仪器可测圆柱齿轮、圆锥齿轮和蜗轮的以下参数。
5.1.1.1 齿距偏差、齿距累积误差及K个齿距累积误差。
5.1.1.2 基节偏差。
5.1.1.3 公法线长度及其变动量。
5.1.1.4 齿厚偏差。
5.1.1.5 齿圈径向跳动，圆锥齿轮的齿圈法向跳动。
5.1.1.6 齿向误差（配套齿向附件）
5.2 仪器的技术规范：
5.2.1 被测齿轮的模数:1－10mm
5.2.2 被测齿轮的最大直径:Φ360 mm
5.2.3 两顶尖间的极限距离:50－330 mm
5.2.4 读数装置的刻度范围及刻度值：
用千分表比较仪时，量程±0.1 mm；刻度值≤0.001 mm
用电感测微仪时,量程序逻辑≤1mm；最小读数值≤0.01 μm。
5.3 微电数据处理系统技术指标：
5.3.1 测量范围：＋25μm；＋50μm；＋100μm；＋200μm。
5.3.2 测量误差≤量程的1％
5.3.3 最高分辨率: ≥0.1μm
5.3.4 电源:220V；50HZ
6、电机系统教学实验台
6.1 总体要求
电机系统教学实验台主要依据《电机学》、《电机及电力拖动》等课程实验大纲的要求设 计而成。实验台可完成直流电机、三相异步电机、电机拖动等相关实验内容，该实验台完全能满足本科院校新实验室建设需要。
6.2 要求能够完成的实验内容
6.2.1 直流电机实验
1）认识实验
2）复励直流发电机
3）直流他励电动机
4）并励直流电动机
6.2.2 异步电机实验
1）三相笼型异步电动机的工作特性
2）三相异步电动机的起动与调速
3）异步电动机的M—S曲线的测绘
6.2.3 同步电机实验
1）三相同步发电机的运行特性
2）三相同步发电机的并联运行
3）三相同步电动机的并联运行
4）三相同步发电机参数的测定
6.2.4 电动机机械特性的测定
1）直流他励电动机特性实验
① 直流他励电动机工作（固有）特性和机械特性
② 直流他励电动机人为机械特性（改变电枢电压调速、改变励磁电流调速）
③ 直流他励电动机电动回馈制动特性
④ 直流他励电动机电动反接制动特性
⑤ 直流他励电动机能耗制动特性
2）三相异步电动机特性实验
① 三相异步电动机工作（固有）特性和机械特性
② 三相异步电动机反接制动特性
③ 三相异步电动机再发电制动机械特性
④ 三相异步电动机电动回馈制动特性
⑤ 三相异步电动机能耗制动特性
6.2.5 电机控制实验
1）三相异步电动机点动和自锁控制线路实验
2）三相异步电动机的正反转控制线路实验
3）三相异步电动机Y/△降压起动控制线路实验
4）能耗制动控制实验
5）两台三相异步电动机起动顺序控制
6）两地控制线路
6.2.6 电机虚拟仿真实验（基于国内国际上通用的Matlab软件）
1）变压器实验
2）三相变压器实验
3）三相变压器联接组实验
4）直流发电机实验
5）直流电动机实验
6）三相鼠笼异步电动机工作特性实验
7）三相异步电机变频调速实验
8）三相同步发电机运行特性实验
9）三相同步发电机的并联运行实验
6.2.7 电路虚拟仿真实验（基于国内国际上通用的Matlab、Multisim软件）
1）基尔霍夫定律实验
2）叠加原理的验证实验
3）戴维南定理的验证
4）R、L、C串联谐振
5）三相交流电路电压、电流的测量
6.2.8 基于Matlab开发的数字电力电子实验（可用于二次开发）（以下内容只配置1套）
1）单端正激开关电源实验研究
2）单端反激开关电源实验研究
3）单相Boost型APFC有源功率因数校正实验研究
6.2.9 基于XPC模式的数字电力电子实验（可用于二次开发）（以下内容只配置1套）
1）直流斩波实验（Buck变换器）
2）直流斩波实验（Boost变换器）
3）直流斩波实验（Buck-Boost变换器）
4）单端反激式电路实验（Flyback电路）
5）单端正激式电路实验（Forward电路）
6）半桥开关电路变换器实验(HB-PWM电路)
7）全桥开关电路变换器实验(FB-PWM电路)
6.3 技术条件要求
6.3.1 整机容量：≤1.5kVA
6.3.2 工作电源：～3N/380V/50Hz/3A
6.3.3 尺寸：≤1.60m×0.75m×1.50m
6.3.4 重 量：≤300kg。
6.4 实验台的技术性能要求
6.4.1 主控制屏和实验桌要求
主控制屏采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，面板采用铝质喷塑工艺。实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面采用高密度度防腐防火板。造型美观大方，设有两只抽屉，存放柜，用于置放工具，挂箱及资料等。实验桌设有四个轮子，便于移动和固定，有利于实验室布置。
鉴于安全考虑，要求实验装置的各挂箱及组件的面板均不采用金属制面板，须采用绝缘非金属材料面板，并在面板上印有各类标注符号或电路等。
6.4.2 实验台安全保护功能要求
1）设备和人身安全保护
要求本装置设 计了三相隔离变压器的浮地保护、电压型漏电保护、电流型漏电保护、安全实验导线等≥4种人身安全保护功能。
2）仪器仪表保护体系
要求设备中单、三相交流可调电源、直流稳压电源、同步电机励磁电源都设有短路、开路保护功能，交流电压、电流、功率表，数字直流电压、电流表等都设有过量程保护功能，设备的仪器仪表具有良好的保护功能。
6.4.3 实验台交、直流电源
1）单、三相可调交流电源
提供三相0～430V连续可调的交流电源，同时可得到0～250V单相可调电源。配有一台1.5kVA的三相电动自耦调压器，三相输出电压可以联调，也可以单独调节。带有电源输出监视仪表，并有断相指示。
2）直流电压、电流表及220V直流可调稳压电源
直流稳压电源调节范围为50V—250V/2.5A连续可调，具有过流和短路保护功能。电源可通过计算机控制。
提供220V/0.5A的直流电源，供直流电机励磁绕组使用。
提供300V、200mA、5A的三个直流测量仪表，既可以作监视仪表，也可作测量仪表。三个仪表均具有计算机接口。
3）同步电机励磁电源
同步电机励磁电源输出电流为0-2.5A连续可调，带三位半数显监视，可通过计算机程控输出。
6.4.4 实验台的仪表
1）数字式交流仪表
数字交流电压表（3只）：测量范围0～450V，精度≤0.5级，4位数字显示；
数字交流电流表（3只）：测量范围0～3A，精度≤0.5级，4位数字显示；
数字功率、功率因素表：（3只）：测量范围0～450V，0～3A，精度≤0.5级，≥4位数字显示；
仪表采用高性能的≥16位单片机设 计，量程自动切换，带具有计算机接口。
2）数字直流电压、电流表
数字直流电压表：测量范围0～300V，有2V、20V、300V≥三档量程。
数字直流毫安表：测量范围0～200mA，有2mA、20mA、200mA≥三档量程。
数字直流电流表：测量范围0～5A。
具有计算机通讯接口。由直键开关切换量程，三位半数显，精度≤0.5级
均有超量程告警并切断总电源的功能。
6.4.5 实验台的转速转矩测量
1）电机导轨及测功机
含有编码器、涡流测功机及固定电机的安装导轨，保证电机与电机之间、电机与涡流测功机之间，同轴的同心度不超过±5丝。
涡流测功机采用高精度传感器，一致性和线性度好，可靠性高。
采用涡流测功机测功，比采用传统的直流发电机作校正电机测功方式更为方便、直观，转矩可直接读出，可大大提高实验效率和精度。
2）转矩、转速测量组件
该组件包含了电机的直接手动加载功能，还可通过计算机程控加载。
转矩表：3位半数字显示，测量范围0～2N.m，可测量正负转矩值，带有计算机接口。
转速表：5位数字显示，测量范围0～2000rpm，可测量正负转速值，带有计算机接口。
6.4.6 单端正激/反激开关电源及APFC电路（基于Matlab开发的数字电力电子实验）（以下内容只配置1套）
提供单端正激/反激开关电源电路及负载、BOOST型APFC电路及负载、DSP控制系统。
采用TI32位高性能TMS320F2812(DSP2812) DSP最新产品做为控制核心芯片，利用DSP仿真器将C、C++、Matlab语言编写算法或者用Simulink库搭建控制算法下载到DSP2812芯片，通过USB接口将DSP2812与上位机之间进行实时通讯，将DSP2812中CMPR寄存器的数实时据传送到PC上的上位机进行监控，利用DSP2812的EV单元输出PWM波形。DSP2812与上位机之间通过高速中断进行交互数据。上位机软件采用LabVIEW软件进行编写，对DSP芯片中寄存器的数据进行实时监控，用户不仅可在上位机的监控界面上观察到电路的驱动波形，电路中的电流、电压波形，也能够通过上位机对DSP进行控制。
6.4.7 基于xPC模式的数字电力电子技术实验箱要求（以下内容只配置1套）
1)实时采集控制板要求
a. ≥6路模拟量输入：输入电压0-5V、0-10V、0-±10V可选；≥6路独立AD转换，转换速率300KHz。
b. ≥2路模拟量输出：输出电压0-10V、0-±10V可选；≥2路独立DA转换，转换速率1MHz。
c. ≥8路PWM输出：TTL电平；最高调制频率≥50KHz；占空比最小时间调节≤5ns。
d. ≥6路开关量输入信号：TTL电平。
e. ≥6路开关量输出信号：TTL电平。
f. ≥1个位置检测接口：可用于无刷电机、开关磁阻电机位置检测信号的输入。
g. ≥1个光电编码器接口：可用于异步电机、交流伺服电机等光电编码器信号的输入。 
2)PCI-FPGA-CARD实时板卡
实时板卡安装在目标机的PCI接口上，作采集控制板和目标机之间数据通信用。xPC-Target实时快速控制系统I/O板卡的组成。模拟量输入进行AD转换后的数据、模拟量输出进行DA转换前的数据、以及光电编码器的≥3路信号都通过低压差分数据线进行数据交换，可减少数据传输路径引起的干扰。数字量输入、输出、位置检测信号相对速度较慢、数据较少，不需要用差分数据通信。PWM信号作为信号输出，也不需要差分数据通信。实时板卡PCI-FPGA-CARD和实时采集控制板MCL-1501-330-A之间所有数据信号均经过了ISO高速数字隔离电路，杜绝了PCI实时板卡受物理对象的干扰，大大提高系统的可靠性和控制精度、降低了实时板卡损坏的几率。
针对PCI-FPGA-CARD实时板卡，在Matlab环境开发了基于xPC Target 的Simulink模块库，模块库包含有脉宽调制(xPc PWMs)模块 ，模拟量输入(AD)模块，模拟量输出(DA)模块，定时器(Timer)模块，正交编码电路（QEP）模块,捕获（CAP）模块,异步中断请求模块,数字量输入/输出模块等。提供利用此板卡和实验平台开发了实验项目中的一些实验例程（以后可扩展）。用户也可以利用基于xPC Target的Simulink模块库搭建自己的控制算法，然后借助本实验平台完成硬件在回路仿真，达到快速原型化设 计的目的。
3)直流斩波电路（一）
a. 直流电源采用≥24V/4.5A开关电源，有过流保护功能，输出电压稳定。直流电源是六种直流斩波电路、零电压准谐振软开关电路、零电流准谐振软开关电路以及移相全桥零点压软开关电路的主电源。
b. 斩波电路功率器件采用的是≥18A/200V的MOSFET管，导通电阻0.18Ω，开关功耗小。MOSFET管所需的驱动功率很小，驱动电路简单，采用了专用集成驱动芯片,内部带有光耦隔离，绝缘电压高达≥2500V，输出采用推挽结构，有大电流图腾柱式输出能力。
c. Buck变换器，输入直流电压24V，输出电压0-20V，输出电流2A，变换器具有电压调整率小、负载调整率小、纹波电压低、效率高等优点。实验面板设置了多个观测点，可以观测驱动波形，MOSFET的电压、电流，电感的电压、电流，二极管的电压、电流，输出电压等波形。通过波形观察，可使学生加深对Buck电路工作原理的理解。
d. Boost变换器，输入直流电压24V，输出电压24-48V，输出电流1A。其余功能与与Buck变换器类似。
e. Buck-Boost变换器，输入直流电压24V，输出电压0-48V，输出电流1A。其余功能与与Buck变换器类似。
4）直流斩波电路（二）
a. 本实验电路的直流输入电源和驱动电路均在MCL-20A-330-A上，选择此实验部件时，同时需选择MCL-20A-330-A。
b. CuK变换器，输入直流电压24V，输出电压0-48V，输出电流1A。其余功能与与Buck变换器类似。
c. Sepic变换器，输入直流电压24V，输出电压0-48V，输出电流1A。其余功能与与Buck变换器类似。
d. Zeta变换器，输入直流电压24V，输出电压0-48V，输出电流1A。其余功能与与Buck变换器类似。
5）单端正激、反激变换器
隔离型单端正激开关电源输入AC 220V±20%/50Hz,控制频率24KHz，额定输出DC 48V/1A，效率80%以上，具有电压调整率小、负载调整率小、纹波电压低等特点。实验电路由EMI滤波及整流电路，PWM驱动电路、MOSFET、正激变压器、吸收电路、输出整流滤波电路等组成。实验面板上可以观测驱动波形，MOSFET两端、变压器原、副边两端，输出整流二极管，续流二极管、输出滤波电感等电压波形。通过波形观察，可使学生加深对单端正激开关电源工作原理的理解。
隔离型单端反激开关电源输入AC 220V±20%/50Hz,控制频率≥24KHz，额定输出DC 48V/1A。其余功能、电路组成、可观测实验波形参照单端正激开关电源。
6）半桥、全桥变换器
隔离型半桥开关电源输入AC 220V±20%/50Hz,控制频率≥24KHz，额定输出DC 48V/1A。其余功能、电路组成、可观测实验波形参照单端正激开关电源。
隔离型全桥开关电源输入AC 220V±20%/50Hz,控制频率≥24KHz，额定输出DC 48V/1A。其余功能、电路组成、可观测实验波形参照单端正激开关电源。
7)基于xPC Target下的直流降压斩波电路程序说明
在Buck降压斩波电路Simulink框图中可以看到，其主要组成模块有AD采集模块，PID调节模块，PWM脉宽调制器模块，示波器等。该系统通过Switch开环切换可进行Buck电路开环、闭环的硬件再回路仿真。闭环控制时，给定电压的值减去AD采集到的实际输出电压值的差值，经过果PI调节器后输出，PI调节器额输出值送到PWM脉宽调制器模块，可调节PWM占空比的大小，进而控制Buck电路的输出电压值。
6.4.8 电机技术要求
实验用的电机功率采用功率小于200W的模拟电机，其特性能模拟中小型电机的特性，电机的转轴的同心度与测功机导轨的转轴的同心度小于等于5丝，所有电机E级绝缘。
1）M01复励直流发电机（PN=100W,nN=1500r/min,IN=1.1A,UN=220V）
2）M03 并励直流电动机（PN=185W,nN=1600r/min,IN=1.1A,UN=220V）
3）M04三相鼠笼式异步电动机（PN=100W,nN=1420r/min,IN=0.48A,UN=220V(D)）
4）M08 三相同步电机 
额定容量≥SN 170VA，额定电压≥UN 220V，额定电流≥IN=0.45A，额定转速nN=1500r/min，额定功率因素≥cosφN=0.8，额定励磁电压UfN=14V，额定励磁电流≥IfN=1.2A，Y接法。E级绝缘。
5）M09 三相绕线式异步电动机(PN=100W,nN=1420r/min,IN=0.55A,UN=220V(D))
6.4.9 其他组件、挂箱要求
除以上部件外还包含：三相可调电阻≥900Ω、三相可调电阻90Ω、波形测试及开关板、旋转指示灯及开关、电机起动箱、继电接触控制箱等及满足以上实验功能的其他组件或挂箱。鉴于安全考虑，要求实验装置的各挂箱及组件的面板均不采用金属制面板，须采用绝缘非金属材料面板，并在面板上印有各类标注符号或电路等。
6.4.10 数字示波器1（教师机）（整个实验室只配1套）
1) ≥100M带宽，≥500M Sa/s　≥12位硬件AD, 1G Sa/s　8位AD双模式的采样率；
2)硬件≥12位AD的高精度示波器，幅度测量精确度≥3位半，波形垂直放大10倍后无量化噪声；
3)体积不大于340mm*177mm*90mm，超薄设 计，厚度不大于90mm,节省更多的桌面空间，功率不高于18Ｗ，超安静设 计；
4)≥8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600，多点触控电容屏，能像智能手机一样移动波形，手动缩放，水平放大和垂直放大，快速找到要观察的波形，操作更便捷；
5)存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于40M点，即使采集的是12位比特的点，也可以实现40M；
6)最大波形刷新率不低于70000次/秒
7)内置WIFI模块，支持手机、平板app与示波器直连远程监控；
8)内置双通道≥25M任意波信号源，具备一键波形克隆功能，可以一键直接把示波器采集的波形选取局部后用自带任意波输出。 
9)内置3（3/4）位万用表，支持电压，电流，电阻，电容，二极管，通断等测试；
10)支持小信号测量，在无信号输入的情况下，示波器本机底噪不超过0.4mV；
11)内置锂电池，≥13200mAH，使用时间不小于4小时，方便户外测试。同时可以浮地测量，直接观察220V民用电。
12)带VGA功能，方便教学演示，同时有USB Device & Host、LAN、Pass/Fail接口；
13)时基精度不低于1ppm，可做≥6位1ppm精确度频率计；
14) ≥12位示波器、≥25M信号源、≥3位半万用表、≥1ppm精确度频率计、协议解码仪、3位半精确度高频毫伏表、≥12位连续数据记录仪的七合一带电池多功能工作站；
15)具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）及解码功能；
6.4.11 电机虚拟仿真软件技术要求
要求电机虚拟仿真软件是基于国内国际上通用的Matlab软件开发而成，要求包括四个部分：变压器实验、直流电机试验、三相异步电机实验、同步电机实验(要求提供软件界面截图，证明其实验内容)。单相及三相变压器实验：要求高压侧及低压侧至少均有“额定电压值、额定电流值、电阻标幺值、电抗标幺值”显示，其他要求有“额定容量、变压比、励磁电阻、励磁电抗”显示；发电机空载实验：要求能够采集到“励磁回路电阻、空载电压、励磁电流”，要求能够显示“空载特性”曲线。发电机负载实验：要求调整特性实验能够采集到“负载电阻、输出电压、负载电流、励磁电流”。外特性实验能够采集到“负载电阻、输出电压、负载电流。且均能够显示“空载特性”曲线。三相鼠笼电机空载实验：要求能够采集到“空载电压、空载电流、空载功率”，要求能够显示“特性曲线、仿真模型、原理结构”。能够得到多组的“电压、电流、功率”实验数据。三相同步发电机并联运行实验：要求无功调节试验及调节试验均能够显示“励磁电压、电枢电流、励磁电流”，并能够显示两种实验的 特性曲线。
6.4.12 电路虚拟仿真软件技术要求
要求电气虚拟仿真软件是以Windows为基础且基于国内国际上通用的Multisim软件作为仿真工具开发而成，含有仪表及电源各种功能模块，完全满足电气类专业相关课程的虚拟仿真实验，让学生了解并熟悉虚拟仿真实验电路的的设 计、搭建、测试等环节，完成具体功能模块及可实现的实验技术要求如下：
1）功能模块技术要求
调压器:要求软件中含有虚拟调压器模块，虚拟调压器的输出电压范围值至少能够达到0~430V。虚拟调压器界面由指针表、数字显示框和旋钮组成；指针表和数字显示框数字显示交流电源输出电压；旋钮旋转调节输出电压值。（要求提供真实的软件界面截图）
恒压源、恒流源：要求软件中含有虚拟恒压源、恒流源模块，虚拟的恒压源是双路恒压源，有两路输出且分别输出可调电压至少能达到0～30V、0～200mA可调恒流源。（要求提供真实的软件界面截图）
功率·功率因素表：要求软件中含有虚拟的功率/功率因素表模块，由表头、档位开关、接线柱等组成。（要求提供真实的软件界面截图）
交流电压表、交流电流表：要求软件中含有虚拟交流电压表、交流电流表表模块，都是由一个四位的表头和两个接线柱组成。（要求提供真实的软件界面截图）
直流电压表、直流电流表：要求软件中含有虚拟恒直流电压表、直流电流表模块，要求虚拟直流电压表和直流电流表设置琴键开关选择档位，告警指示灯，复位按钮等。（要求投标书中提供真实的软件界面截图）
2）部分实验电路要求：要求通过软件可以设 计并完成以下电路的实验，且学生可直接在软件上通过鼠标调整不同的输出值测出动态的多组实验数据。
a.基尔霍夫定律实验（要求提供该实验真实的软件界面截图）
b.叠加原理的验证实验（要求提供该实验真实的软件界面截图）
c.戴维南定理的验证（要求提供该实验真实的软件界面截图）
d.R、L、C串联谐振（要求提供该实验真实的软件界面截图）
e.三相交流电路电压、电流的测量（要求提供该实验真实的软件界面截图）
6.4.12 数字示波器2（学生机）
1）带宽：≥100MHZ ，实时采样率不低于 1GSa/s，；
2）存储深度（每次采样的记录长度）不低于10M点； 
3）支持小信号测量 ，在无信号输出的情况下，示波器本机底噪不超过0.5mV；
4）具有电流测量功能，测量范围：100.0mA/V ~ 1KA/V；
5）具有不低于24种自动测量功能（峰-峰值、均值、周期均方根、游标均方根、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负及宽、正占空比、负占空比、延迟A->B、延迟B->A）；
6）具备波形记录，波形录制功能，在录制的过程中可对衰减器及时基进行设置，可存储不低于15组波形，≥8组设置；
7）内置硬件频率计，可测量2Hz－100MHz；精度不低于50ppm；
8）带VGA接口(选配)，方便教学演示，同时有USB device，USB host，P/F，LAN接口；
9）触发方式：边沿、脉宽、视频、斜率；
10）不低于8寸TFT真采液晶显示屏，分辨率不低于800*600，波形清晰细腻；
11）机身体积小大于340mm*155m*78mm，超薄机身，机身厚度不大于78mm，节省更多桌面空间，低功耗，功耗不大于18W；
12）支持SCPI，Labview，支持二次开发；
13）支持USB在线升级；
6.5 实验导线的技术要求
实验连接导线采用高可靠全封闭手枪插型式，内部为无氧铜抽丝而成发丝般细的≥128股线，质地柔软，护套用粗线径、防硬化化学制品制成，插头采用实芯铜质件 。
7、可编程控制器模拟实验箱 
7.1 总体要求
要求可编程控制器模拟实验箱集可编程控制器、编程软件、组态软件、仿真教学软件、模拟控制实验板等于一体，可满足各高等院校对PLC实验教学的要求。
7.2 技术条件要求
7.2.1 输入电源：0~220V交流电源
7.2.2 面板尺寸：≤43cm×32cm 
7.2.3 箱体尺寸：≤43.3cm×32.3cm×16cm
7.3 要求可完成的实验项目
7.3.1 PLC基本实验
1）PLC认识实验（软硬件结构、系统组成、基本指令练习、接线、编程下载）
7.3.2 PLC模拟控制实验
1）四节传送带控制
2）十字路口交通灯控制
3）天塔之光控制
4）机械手控制
5）音乐喷泉控制
6）装配流水线控制
7）轧钢机控制
8）液体混合装置控制
9）LED数码显示控制
10）舞台灯光电路控制
11）水塔水位控制
12）邮件分拣机控制
13）四层电梯控制
14）五相步进电机控制
15）Y/△换接启动
16）自动配料装车控制
17）运料小车控制
18）抢答器控制
19）加工中心控制
7.3.3 模拟控制对象实训系统（整个实验室只配置1套）
1）材料分拣虚拟仿真实物对象实训
2）四层电梯虚拟仿真实物对象实训
3）门禁系统虚拟仿真实物对象实训
4）十字交通灯虚拟仿真实物对象实训
7.4 实验箱技术要求
7.4.1 总体要求
可编程控制器模拟实验箱：CPU SR30（AC/DC/RELAY）主机，内置集成数字量I/O（18路数字量输入/12路数字量输出），集成1个以太网接口和1个RS485接口。
实验箱一面做成固定模拟实验区，可完成装配流水线、LED数码显示、十字路口交通灯、液体混合、机械手、四节传送带、天塔之光等实验，另一面放置主机（面板上带有可扩展区域，配置了电梯模拟控制；水塔水位、舞台灯光等实验扩展板）。
7.4.2 实物对象要求（整个实验室只配置1套）
7.4.2.1材料分拣实训系统要求
1）总体要求
要求该装置采用台式结构，内置电源，单相交流电动机，气缸、电磁阀、旋转编码器等部件，转接面板上接口可与 PLC 或单片机、工控机连接。涵盖 PLC 技术、气动技术、传感器技术、位置控制技术等内容，选用了颜色识别传感器及对不同材质敏感的电容式和电感式传感器，分别被固定在网板上。允许学员重新安装传感器排列位置或选择网板不同区域安装。可增加编程难度，开发学员创造能力。
本装置还设置了气动方面的减压器、滤清、气压指示等，可与各类气源相连接。可完成传感器、交流电机、旋转编程器、PLC 编程及调试、计算机组态监控、气动等方面的综合应用设 计训练。
2）功能要求
材料分拣系统中出现不同材质的物料后，系统需要自动检测出不同材质的物料并且将对应材质的物料分拣到指 定的料槽内以完成自动分拣过程。
当下料处有物料下落，下料传感器（光电传感器）检测到有物料出现后，系统开始运行电机转动，同时编码器开始发出脉冲。电磁阀5动作，气缸5动作将物料推出至传送带上。传送带将物料运送到分拣位置。当物料是金属传感器检测材质时，金属传感器检测到物料到达指 定位置后电磁阀4动作。气缸4动作将物料推出至对应的料槽中，如此完成此材料的自动分拣。当物料是电容传感器检测的材质时，电容传感器检测到物料到达指 定位置后电磁阀3动作，气缸3将物料推出至对应的料槽中，如此完成此材料的自动分拣。但是，如果系统中出现的物料不是金属传感器、电容传感器、颜色传感器三种传感器检测的任何一种材质时，当编码器计算出物料被运送至气缸1动作的位置后，电磁阀1动作将物料推出至对应的料槽中。如此材料分拣系统就完成自动分拣过程。
7.4.2.2 四层电梯实训系统要求
1）总体要求
系统由机械传动和电气控制两部分组成：机械部分控制门的开，闭和轿箱的上下移动；控制部分由PLC控制各项功能开关和指示灯，以完成电梯的各项动作。
电梯的电气控制系统采用智能控制，具有自动平层、自动关门、集选控制功能、顺向响应轿内外呼梯信号、直驶、电梯安全运行保护、照明等功能。且具有性能可靠、运行平稳、操作简单、能耗低和便于教学等特点。此模块可以扩展单片机接口，也就是说亦可以通过单片机控制，实现了一套系统多种教学用途。
系统构成：电梯模型包括升降电机、极限开关、导轨、随行电缆、厅门、召唤按钮、楼层显示装置、轿厢、开关门机构、平层装置、轿厢内指层灯、轿厢照明、控制系统等。
2）功能要求
开始时，电梯可处于任意一层。当有外呼信号到来时，轿厢响应该呼叫信号，到达该楼层时，轿厢停止运行，轿厢门打开，延时≤3S后自动关闭。当有内呼信号到来时，轿厢响应该呼叫信号，到达该楼层时，轿厢停止运行，轿厢门打开，延时≤3S自动关门。在电梯轿厢运行过程中，轿厢上升（或下降）途中，任何反方向下降（或上升）的外呼信号均不响应，但在楼层中间的呼叫则可以响应。例如，电梯轿厢在一楼，将要运行到三楼，在此过程中可以响应二层向上外呼梯信号，但不响应二层向下外呼梯信号。同时，如果电梯到达三层，如果四层没有任何呼梯信号，则电梯 可以响应三层向下外呼梯信号。否则，电梯轿厢将继续运行至四楼，然后向下运行响应三层向下外呼梯信号。电梯应具有最远反向外呼响应功能。例如，电梯轿厢在一楼，而同时有二层向下外呼信号，三层向下外呼信号，四层向下外呼信号，则电梯轿厢会先去四楼响应四层向下外呼梯信号。电梯在运行过程时，开门按钮和关门按钮均不起作用。平层且电梯轿厢停止运行后，按开门按钮轿厢门打开，按关门钮轿厢门关闭。
7.4.2.3 门禁系统
1）总体要求
要求该模型在单机门禁控制系统基础上融入了防盗报警系统，既阐述了门禁控制系统的基本系统组成即：控制器+读卡器+开关门机构，又利用了防盗报警装置中常见的门磁开关共同构成了这套以一间屋子为假想防护对象的系统。进出门人员只有经过授权才可以使用密码卡；密码+卡等开门方式中的一种进入屋内。
掌握门禁控制系统与防盗报警系统的系统组成及常见设备的工作原理，根据现有的硬件以自己理解的控制原理为基础编写自己的PLC控制程序。了解系统控制器的工作模式，通过实践权限的控制更加深入的理解“只有经过授权才可以进出”。 
2）功能要求
要求当持卡人打算进门时，他会在门外用感应卡在读卡器上刷卡、在密码键盘上输入密码，也可能是使用指纹识别器、掌纹识别器、视网膜识别器等等生物识别器核对身份。 
当持卡人刷卡后，信息北传送到门附近的控制器中，通过控制器内的电脑识别，确认该持卡人有资格进入后，发送控制信号给门，开门让持卡人进入。持卡人在进门后，门会自动关闭。如果持卡人的信息没有登记，则控制器不会开门，只有将该卡的信息录入到管理软件中，并下载到控制器内存后，控制器才会在刷卡时开门。 
7.4.2.4交通灯实训系统要求
1）总体要求
要求该模型是依照实际十字路口按比例进行缩放的，能够模拟真实的现场，展示现场环境灯的亮灭以及车辆的前行。
系统组成，四个路灯，四辆车。车灯将为8组，分别是南北红灯、南北黄灯、南北绿灯、东西红灯、东西黄灯、东西绿灯、南北车辆、东西车辆。从而运用PLC的八个输出继电器对这八组对象进行控制。
2）功能要求
要求通过多个定时器，控制灯亮灭的时间和车辆的前行。具体流程如下：
起动后，南北红灯亮并维持25s。在南北红灯亮的同时，东西绿灯也亮，1s后，东西车前行。到20s时，东西绿灯闪亮，3s后熄灭，在东西绿灯熄灭后东西黄灯亮，同时车辆恢复等待位置。黄灯亮2s后灭东西红灯亮。与此同时，南北红灯灭，南北绿灯亮。1s后，南北车前行。南北绿灯亮了25s后闪亮，3s后熄灭，同时南北车辆停止前行，黄灯亮2s后熄灭，黄灯亮时，东西车辆恢复等待位置，南北红灯亮，东西绿灯亮，循环。
8、门禁系统
8.1 门禁数据存储控制器简称门禁控制器，采用高速运算电路以及Flash海量存储技术单片机设 计，集处理、存贮、通讯功能于一块印制电路板上，具有同通讯口终端快速拆除的特点，软件监控每个口的通讯活动，选用记忆接口处理单元，可支持由上级站装入的微程序控制存贮器。单片机设 计具有固有的可靠性，而扩充了瞬态保护功能，自动自检功能更增强了这种可靠性。可以脱机存储感应式IC卡读卡器的wiegand26 格式的读卡信息、时间信息和当时的状态信息。
8.1.1 基于≥32位CPU的高速智能化ARM平台无限扩展空间
8.1.2 ≥20万张注册卡≥ 20万条记录 傲视同级产品的海量存储
8.1.1 标配专业级双路门禁电源 确保系统长期稳定运行
8.1.1 即使数千门的大型门禁系统 刷卡记录 实时瞬间上报
8.1.1 平易近人的多语言Windows软件操作界面，简单实用，功能强大，无需专业知识即刻轻松掌握，安装快捷，培训更加轻松。
8.2 基本参数
8.2.1 控制箱尺寸：不大于160mm长*106mm宽 
8.2.2 配套电源功率：一路≥30W（3A）给控制器和读卡器供电;另一路≥ 60W（5A） 给电锁供电
8.2.3 电路板功耗：小于500mA
8.2.4 读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit (兼容该协议下的一切读卡器和生物识别设备,例如 Motorola 、HID、EM、、Mifare one等. )
8.2.5 输出继电器最大负载电流：不大于7A
8.2.6 开门延时时间：0-600秒可调
8.2.7 最大联网数：不限台数
8.2.8 运行温度：-40 至 70摄氏度
8.2.9 运行湿度：10-90％RH，无冷凝
8.2.10 用户注册卡数量：单机≥20万张注册卡
8.2.11 记录脱机存储数量：单机≥20万条存储记录
8.2.12 停电保护措施：高速闪存设 计，永不丢失。
8.2.13 读卡器到控制器最大联机距离：100米-60米。
8.2.14 包装组件（购买机箱电源后）：控制器,机箱,电源,电源线,安装软件光盘,简明安装手册,合格证,钥匙(两片),纸箱
8.3 扩展功能：
8.3.1 消防联动，门联动，门长时间未关闭报警，非法闯入报警，非法卡刷卡报警，胁迫报警功能（如果不连接消防及报警联动扩展板，则只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接扩展板，则具备硬件报警输出功能，可驱动灯光或者警笛等设备） 
8.3.2 强制门状态为常开或者常闭功能
8.3.3 远程开门功能
8.3.4 互锁功能 （双门和四门控制器具备控制器多门互锁功能。）
8.3.5 反潜回 防尾随功能
8.3.6 多卡同时验证后开门功能
8.3.7 定时常开门功能
8.3.8 紧急关门功能（紧急双闭）
8.3.9 首卡开门
8.3.10 外接密码键盘功能 (卡＋密码，超级通行密码)
8.3.11 操作员分权限 分部门 分区域管理
9、传感器与检测技术实验台 
9.1 总体要求
要求传感器与检测技术实验台适用于本科院校开设的《传感器技术与应用》、《传感器与检测技术》、《自动检测技术》等课程的实验教学，该设备由各种传感器、各种电源、测量仪表、信号源、气动源、温度源、振动源、实验导线等组成。
9.2 产品要求
9.2.1 产品结构要求
1）模块化设 计：该实验台紧随授课计划,根据实验内容的扩展可增加实验模块,专业化硬件电路设 计,实现定性到定量的提升；
2）传感器采用透明化构造，方便学生了解的内部构造，有助于增加学生感性认识；传感器和转化电路模块正面印有电路原理图，可提高学生对基本原理的认识，增加实验效果。
9.2.2 设备安全保护功能齐全
设备配置了国家低压电器标准的电流型漏电保护器，确保设备因漏电而产生的人身安全事故。设备的电路参数设 计放置了较多的余量，避免学生误操作而导致设备损坏。
9.2.3 实验内容丰富，集中20余种传感器的实验
实验设备可完成进百余种传感器实验，包含了各种传感器特性实验、二次线路实验、传感器数据采集、传感器实际应用案例、课程设 计性等内容。设备应用到了20多种传感器，有电阻应变式称重传感器、压力传感器、差动变压器、电容式位移传感器、霍尔式位移传感器、磁电转速传感器、磁阻式传感器、压电式传感器、电涡流传感器、光纤传感器、光电传感器、各种温度传感器、湿敏传感器、气敏传感器、光敏电阻、光敏三极管、光敏二极管、超声测距传感器等等。
9.3 实验项目要求
9.3.1 传感器基本实验
1）金属箔式应变片―高精度单臂电桥性能实验
2）金属箔式应变片—半桥性能实验
3）金属箔式应变片—高精度、高灵敏度全桥性能实验
4）金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较
5）金属箔式应变片的温度影响实验
6）直流全桥的应用—电子秤实验
7）金属箔式应变片―交流全桥
8）移相器实验
9）相敏检波器实验
10）压阻式压力传感器的压力测量实验
11）差动变压器的性能实验
12）差动变压器零点残余电压补偿实验
13）差动变压器的应用—振动测量实验
14）差动变压器的应用—电子称实验
15）激励频率对差动变压器特性的影响
16）电容式传感器的位移实验
17）电容式传感器的应用—电子称实验
18）电容传感器动态特性实验
19）直流激励时霍尔式传感器位移特性实验
20）交流激励时霍尔式传感器的位移实验
21）霍尔式传感器的应用—电子称实验
22）霍尔式传感器测振动实验
23）磁电式转速传感器测速实验
24）磁阻式传感器实验
25）压电式传感器测振动实验
26）电涡流传感器位移实验
27）被测体材料对电涡流传感器的特性影响实验
28）被测体面积大小对电涡流传感器的特性影响实验
29）电涡流式传感器的应用—电子称实验
30）电涡流传感器转速测量实验
31）电涡流传感器测量振动实验
32）光纤传感器的位移特性实验
33）光纤传感器的测速实验
34）光纤位移传感器的测振动实验
35）光电转速传感器测速实验
36）单向调压温度控制实验
37）集成温度传感器(AD590)温度特性实验
38）Pt100铂电阻测温特性实验
39）铜热电阻测温特性实验
40）气敏（酒精）传感器实验
41）湿敏传感器实验
42）K型热电偶测温性能实验
43）K型热电偶冷端温度补偿实验
44）E型热电偶测温性能实验
45）NTC温度特性测试实验
46）PTC温度特性测试实验
47）光敏电阻特性实验
48）光敏二极管的特性实验
49）光敏三极管特性实验
50）超声波位移测量实验
9.3.2 传感器实际应用实训及制作（以下内容整个实验室只配置1套）
1）金属探伤仪的设 计与制作实训
2）光伏发电跟踪器的设 计与制作实训
3）电感式位移传感仪的设 计与制作实训
9.3.3 基于FPGA传感器设 计实验（以下内容整个实验室只配置1套）
1）MDCL-FPGA 开发板认识实验-流水灯实验
2）MDCL-FPGA 开发板数字逻辑设 计实验 - 1位全加器实验
3）MDCL-FPGA 开发板数字逻辑设 计实验 - 4位全加器实验
4）1Hz信号发生实验
5）十进制计数器实验一
6）七段数码管显示实验
7）十进制计数器实验二
8）数码管动态显示实验
9）十进制计数器实验三
10）数字钟实验一（综合实验1）
11）数字钟实验二（综合实验2）
12）A/D转换实验
13）D/A转换实验
9.4 技术条件要求
9.4.1 电源：单相AC220V±10％/50Hz，容量＜500VA；
9.4.2 工作环境：温度-10℃~+40℃,相对湿度＜85%(25℃)，海拔＜4000m；
9.4.3 重量：≤150kg；
9.4.4 尺寸：≤160×75×115cm3。
9.5 实验台技术要求
9.5.1 设备的安全保护功能要求
1)此设备提供了电流型漏电保护，符合国家低压电气安全标准的要求;
2)实验操作面板均采用≥3mm厚的高强度绝缘材料雕刻丝印而成，美观且安全，要求实验装置的面板均不采用金属制面板，须采用绝缘非金属材料面板，并在面板上印有各类标注符号或电路等。
3)直流稳压电源、音频振荡器、低频振荡器等都具有过载切断保护功能，在排除接线错误后重新开机恢复正常工作。
9.5.2 设备的结构按要求
主控屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，≥3mm高强度绝缘面板，方便测量仪表、振荡源、温度控制、数据采集卡等模块的安装。
实验桌采用铁质喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构牢固，外形美观大方，桌子下面设有抽屉和储藏柜，可用于存放各实验模块。
9.5.3 设备的电源及仪表技术要求
要求本设备提供恒定±15V、＋5V,±1.2V~±12V（连续可调），+1.2~+24V（连续可调）直流稳压电源；数字压力表显示量程0-9999kpa；直流电压表量程：200mv、2v、20v；直流电流表量程：200uA、2mA、20mA；音频信号源（音频振荡器）0.4KHz~10KHz（连续可调）；低频信号源（低频振荡器）1Hz~30Hz（连续可调）；频率/转速表量程：0~9999Hz，足以满足各个实验的需求。
9.5.4 实验模块技术要求（提供以下每种实验模块真实图片）
传感器实验模块采用统一化大小且透明化构造，方便学生了解的内部构造，有助于增加学生感性认识；传感器和转化电路模块正面印有电路原理图，可提高学生对基本原理的认识，增加实验效果。
1）差动放大电路实验模块
采用高共模抑制比仪用放大器电路，有很强的共模抑制能力和较小的输出漂移电压。配合应变传感器实验单元，完成应变片单臂、半桥、全桥实验。
2）压力传感器实验模块
传感器采用高性能扩散硅压力传感器MPX53DP并通过专门的保护支座安装在线路板上。处理电路采用由运放构成的两级放大电路实现对信号的放大、调理。
3）差动变压器实验模块
传感器与实验模块采用航空插头连接，简单方便。由运放构成的差分放大电路实现对信号的放大功能。
4) 电容传感器实验模块
由74LS520芯片构成的多谐振荡器产生高频方波信号，通过环形二极管电桥，对被测电容进行充放电，经过处理电路输出一个与电容成正比的电压信号。
5) 霍尔传感器实验模块
传感器与实验模块采用航空插头连接，简单方便。差分放大电路及调零电路构成传感器信号处理电路，霍尔传感器的激励电压不能过高，因此线路板上还有专门的保护电路。
6) 压电传感器实验模块
采用电荷放大器作为压电传感器的处理电路，该电路由一个反馈电容和高增益运放CA3140构成，输入阻抗极高，保证了测量精度。
7) 电涡流传感器实验模块
电涡流传感器的线圈作为一个元件接入调频式测量电路中，当传感器与被测导体距离发生变化时，传感器电感改变，导致振荡频率变化，通过f-V变换，可由电压表测出相应的电压变化。
8) 光纤传感器实验模块
线路板上的光纤座内封装了红外发射、接收对管并接入电路中。光纤传感器插入光纤座内，起到导光作用，当光纤探头与被测反光面距离发生改变时，红外接收管接收到的入射光发生变化，从而导致输出电压变化。
9) 温度传感器实验模块
该模块可对Cu50、Pt100、K型热电偶、E型热电偶、AD590的信号进行转换、放大处理，完成多种温度传感器的性能实验。
10) 气敏传感器实验模块
当气敏传感器遇到酒精时，表面电阻迅速下降，由芯片LM339和LM324构成的检测电路可将气敏传感器的阻值变化转变成电压信号并可控制发光二极管的亮灭，酒精浓度越高，发光二极管的亮灯数越多。
11) 湿敏传感器实验模块
湿敏传感器阻值的对数与相对湿度成线性关系，由芯片LM339和LM324构成的检测电路可将湿敏传感器的阻值变化转变成电压信号并可控制发光二极管的亮灭，相对湿度越大，发光二极管的亮灯数越多。
12) 移相器，相敏检波器，低通滤波器
该模块包含了移相器、相敏检波器、低通滤波器≥三个功能单元、移相器移相范围0-20度，相敏检波器由极性反转整形电路与电子开关构成检波电路。低通滤波器为二阶有源低通滤波电路。
13) 光敏传感器实验模块
用于实现光敏元器件测量的实验线路，可用于完成光敏电阻，光敏二极管，光敏三极管，硅光电池，光电耦合这些实验。另外，该模块上还设置了一个滑动变阻器，可用于调节实验所需的电压，可以更灵活进行实验。
14) 光敏传感器支架
这是一块配合光敏传感器实验的静态结构，上面有光敏电阻，光敏二极管，光敏三极管，硅光电池等主要器件，主要功能为遮光作用，提供良好的实验环境。在该模块的左边还增加了一个可调电源，用于给光源提供合适、可调的电压值。旋转该变阻器就可以得到不同的光照强度。
15)磁阻式传感器实验模块
磁阻式传感器的工作原理的理论基础是磁阻效应，即磁感应强度变化引起磁敏电阻的电阻率改变。信号采集电路采用磁阻三端差分型输出电路，这种信号采集电路具有输出信号较大和较强抑制温漂的能力。 信号处理电路采用阻容耦合型差动放大电路。
16) 声光双控LED实验模块
在本实验模块中，主要的传感器是驻极体话筒，和光敏电阻，在有光亮时，无论声音有否，led灯不亮。在无光亮时，如果有声音信号进入则，led灯点亮。
17) 超声波测距实验模块
通过测量超声波从发射到接收时间差来判断其与被测物体的距离，可实现0.35m-10m距离的测量。
9.5.5 数据采集卡技术要求（硬件）
本采集卡与计算机、LABVIEW软件连接可完成虚拟仪器技术实训内容。采集卡具有独立双通道16bit分辨率，500ksps以上的实时采样；八路 12bit分辨率，200ksps实时采样；二路12bit D/A输出，八路TTL输入，八路TTL输出；USB 2.0通讯接口，符合USB 2.0协议规范，可实现480M比特/秒的高速数据传输。
9.5.6 传感器实际应用实训套件要求（以下内容整个实验室只配置1套）（提供以下每种实验模块真实图片）
1）金属探伤仪的设 计与制作实训套件
功能要求
金属探伤仪要求能实现对被测工件缺陷的自动检测。
金属探伤仪由位移传感器、电涡流传感器、信号调理电路、A/D转换电路、微处理器（STM32）、液晶显示与键盘电路、直流减速电机驱动电路等几部分组成。
金属探伤仪的前面板需安装微处理器核心板（STM32或51单片机、液晶显示模块、键盘电路）和电源开关。金属探伤仪由DCP-24金属探伤仪和二维运动机构两部分组成，其中二维运动机构如图五所示。二维运动机构与金属探伤仪之间按系统接线图接线。
功能要求
开机后在液晶显示屏上显示“电子产品设 计及制作”，可用“p、q、t、u”四个按键控制探测线圈的“Y上移、Y下移、X左移、X右移”，按下回车键后进入测试界面。
测试界面
测试界面分别有检测坐标、探头坐标、探头状态及缺陷数量显示。检测坐标为定点检测时可设定的坐标值，坐标值位于被测工件下方的有机玻璃板上，前3位为X轴的坐标值，后3位为Y轴的坐标值，单位为mm，坐标输入方式由用户自定；探头坐标实时显示探测线圈的坐标值，坐标值定义与检测坐标定义一致；探头状态实时显示探测线圈位置有/无检测到缺陷，有缺陷显示，无缺陷显示□；缺陷数量显示累计检测到的缺陷个数。 
定点检测：用按键输入好检测坐标后，按下F1功能键，探测线圈移动到指 定的坐标点检测有/无缺陷，探头状态要求实时显示，检测到有缺陷时，缺陷数量自动加1，无缺陷时不需输出指示。按下F3功能键，缺陷数量清零。
自动检测：按F2功能键，探测线圈自动回到坐标零点(000x000)，然后逐行或逐列扫描对被测工件进行自动检测，要求探头坐标和探头状态实时显示。当检测到缺陷时，检测暂停，缺陷数量加1，按下回车键后检测继续，直至扫描完毕。在检测过程中按下F3功能键，退出自动检测状态，缺陷数量清零。
2）光伏发电跟踪器的设 计与制作实训套件
要求该光伏发电跟踪器由光敏检测电路、串口A/D转换电路、主机电路、液晶显示与键盘电路、全桥PWM驱动电路以及模拟太阳能板等几部分组成，通过光敏检测电路的感应可实现对光源的自动跟踪。串口A/D转换电路：此模块主要由模拟信号输入电路、外围电路、数字信号输出电路组成，其中输入部分有放大和偏置功能，功能脚及数字输出由PMOD口引出，可通过跳线帽调节输入的单双极性。
功能要求
光伏发电跟踪器要求实现对自动跟踪光伏发电装置的控制。
光伏发电跟踪器由光敏检测电路、ADS1118串口A/D转换电路、STM32控制电路、液晶显示与键盘电路、DRV8412全桥PWM驱动电路以及模拟太阳能板等几部分组成，通过光敏检测电路的感应可实现对光源的自动跟踪。
通过光伏发电跟踪器前面板的按键（面板中标号为S1~S6的按键对应于DCP-204-A模块中的相应按键）设置相关参数，可以实现光伏电池瞬时功率测量，发电量测量，太阳光模拟跟踪功能。
按下模式选择按键，可以切换发电模式和跟踪模式。开机时，默认状态为发电模式，按下模式选择按键，进入跟踪模式；再次按下该按键，进入发电模式。
3）电感式位移传感仪的设 计与制作实训套件
电感式位移传感仪产生激励电压供给传感器，接收两个次级线圈的电压信号并进行处理后在液晶屏上显示。整个系统由STM32F103核心板、液晶显示和键盘电路板、串口A/D转换电路板、多功能万用板和电源等组成。
功能实现
通过电感式位移传感仪前面板的按键设置相关参数，可以实现电感式位移传感仪的位移测量、零点迁移和增益调整。
开机显示“电感式位移传感仪”5秒后进入测量模式界面，电感式位移传感器可以测量两个位移值（A和B）和这两个位移值的差值（A-B）。进入界面后实际值在测量值A位置显示，并后面的“*”符以1Hz闪烁；按确定键后测量值A保持，测量值B显示实际值，其后面的“*” 符以1Hz闪烁；A-B显示测量值A和测量值B的差值，最前位显示差值的符号。再按确定键回复到测量值A显示实际值状态。
按下模式选择按键，可以切换测量模式和校准模式，进入校准模式时为零点值A校准状态。
零点值A校准：将螺旋测微头调节到零位置后，按增加键（↑）或减小键（↓）可以将此值调整为00.0mm，其后面的“*”符以1Hz闪烁。按确定键后切换到校准值B校准状态。
校准值B校准：将螺旋测微头调节到某一个较大的位移值（如20mm），按增加键（↑）或减小键（↓）将此值调整为测微头的实际距离值，以调整此电感式位移传感仪的增益值。调整完毕后按确定键可以切换到零点值A校准状态。按模式键后可以回复到测量模式界面。
9.5.7 基于FPGA的传感器设 计实验模块要求
9.5.7.1 由主芯片EP2C5Q208C8N，有适合实验开发所需的板载外设：LCD显示屏、动态数码管显示电路、开关输入电路、按键输入电路、发光二极管显示电路、50MHz晶振电路、A/D转换电路、D/A转换电路、USB接口电路、RS232接口电路、程序下载接口、电源输入及转换电路和扩展接口电路等组成。实验模块采用透明化构造，方便学生了解的内部构造，有助于增加学生感性认识。
9.5.7.2 要求可完成以下实验内容：
1）MDCL-FPGA 开发板认识实验-流水灯实验
2）MDCL-FPGA 开发板数字逻辑设 计实验 - 1位全加器实验
3）MDCL-FPGA 开发板数字逻辑设 计实验 - 4位全加器实验
4）1Hz信号发生实验
5）十进制计数器实验一
6）七段数码管显示实验
7）十进制计数器实验二
8）数码管动态显示实验
9）十进制计数器实验三
10）数字钟实验一（综合实验1）
11）数字钟实验二（综合实验2）
12）A/D转换实验
13）D/A转换实验
该实验模块除完成以上基本实验外，用户还可基于主芯片及外围器件电路用于毕业设 计和学生二次开发。
9.5.8 数字示波器
1）带宽：≥100MHZ ，实时采样率不低于 1GSa/s，；
2）存储深度（每次采样的记录长度）不低于10M点； 
3）支持小信号测量 ，在无信号输出的情况下，示波器本机底噪不超过0.5mV；
4）具有电流测量功能，测量范围：100.0mA/V ~ 1KA/V；
5）具有不低于24种自动测量功能（峰-峰值、均值、周期均方根、游标均方根、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负及宽、正占空比、负占空比、延迟A->B、延迟B->A）；
6）具备波形记录，波形录制功能，在录制的过程中可对衰减器及时基进行设置，可存储不低于15组波形，≥8组设置；
7）内置硬件频率计，可测量2Hz－100MHz；精度不低于50ppm；
8）带VGA接口(选配)，方便教学演示，同时有USB device，USB host，P/F，LAN接口；
9）触发方式：边沿、脉宽、视频、斜率；
10）不低于8寸TFT真采液晶显示屏，分辨率不低于800*600，波形清晰细腻；
11）机身体积小大于340mm*155m*78mm，超薄机身，机身厚度不大于78mm，节省更多桌面空间，低功耗，功耗不大于18W；
13）支持USB在线升级；
10、可拆装工业机器人实训系统
10.1 产品要求:可拆装6轴教学机器人实训系统（机械、电气、编程）是工业机器人入门学习的综合设备，使学生在学习中掌握机器人机械设 计、机械拆装、电气拆装、电气维修以及编程操作、调试、维修技能。此系统将机器人机械拆装、机器人电气安装、机器人的应用用于教学培训实践当中，形成直接获取实际经验、实践能力为主的生产、科研实践有机结合的教育模式。
10.2 技术要求：
10.2.1 贴近工程实践：此系统集成六轴工业机器人拆装工程实际模块，用于教学的各个机器人相关课程而设 计。
10.2.2 模块化设 计：所有零部件均为模块化设 计，可及时更换或升级，确保所有机器人相关教学的实用性。
10.2.3 资料完备：配置详细说明书和实验指导书及机器人机械拆装爆炸图，展示各部分的机械拆装、配电气原理图、展示电气安装、调试过程。
10.3 技术参数:
10.3.1 自由度:≥6
10.3.2 驱动方式: ≥2伺服4步进电机
10.3.3 有效负载:≥3kg
10.3.4 重复定位精度:±0.5 mm
10.3.5 运动范围: 
J1轴:±120°
J2轴:＋120°～－65°
J3轴:＋85°～－130°
J4轴:±160°
J5轴:±95°
J6轴:±250°
10.3.6 额定速度 
J1轴: ≥45°/s
J2轴: ≥40°/s
J3轴: ≥45°/s
J4轴: ≥45°/s
J5轴: ≥35°/s
J6轴: ≥25°/s
10.3.6 周围环境 
温度:0～45℃
湿度:20～80％（不结露）
振动:0.1mm/s以下安装方式 
10.3.7 地面安装本体质量: ≤122kg
10.3.8 本体尺寸: ≤ 480*330*1200
10.3.9 电源:220V
10.3.10 功率: ≥300W
10.4 基本配置清单: 
	产品名 称
	产品参数

	
	自由度：≥6

	
	有效负载：≥3KG

	
	重复定位精度：±0.5 mm 

	
	最大臂长：≥1000mm

	
	主机重量：≤136KG

	
	电柜尺寸:≤700mm*400mm*330mm;

	HCL自编程6轴机器人软件和电脑
	参数设置待机界面、主监控界面和按键说明；指令说明；品 牌电脑，≥19寸彩色液晶屏、鼠标键盘

	气动元件
	1、≥25型二指气动爪；2、≥24V电磁阀；3、≥6mm气管

	气泵
	≥22V静音气泵

	工件架
	1、大小：≤450mm*75mm*6mm 2、重量：≤4KG

	拆装工具
	活动扳手、内六角扳手等


10.5 可以开展的实训实验项目
10.5.1 6轴机器人关键零部件及基本结构形成教学
10.5.2 6轴机器人机械零部件测绘教学
10.5.3 6轴机器人机械设 计开发教学
10.5.4 6轴机器人拆卸及装配工艺等知识
10.5.5 6轴机器人电气安装、调试教学
10.5.6 6轴机器人示教编程基本指令操作与位置点设置教学
10.5.7 6轴机器人机械维护、电气维护、电气维修教学
10.5.8 6轴机器人末端执行器设 计开发教学。
11、自编程可拆装6轴教学机器人
11.1 主要要求：
11.1.1 6自由度通用工业机械手机器人，采用垂直多关节串连谐波减速关节结构，伺服/步进电机驱动，最大工作负载≤3公 斤，重复定位精度±0.5mm。
11.1.2 采用6路示教型控制系统，控制精度高，性能稳定。垂直多关节串连结构，运行灵活，主要应用于教学、科研和工业生产中喷漆、工件拾取和搬运等作业。
11.2 机器人技术参数：
11.2.1 控制软件系统：
上位机与下位机使用DMA(直接内存存取DMA是数字信号处理器(DSP)中用于快速数据交换的重要技术,它具有独立于CPU的后台批量数据传输能力,能够满足实时图像处理中高速数据传输要求.以TI公司的TMS320C6201 DSP芯片为例,介绍了DMA控制器的特点.结合实例,给出DMA在图像数据实时传输中的一种具体控制和实现方法。实验结果表明,通过灵活地控制DMA,不仅能够提高图像数据的传输效率，而且能够充分地发挥DSP的高速性能。)进行数据交换.上位机获得G代码数据后，进行词法解析，获取坐标数据，坐标数据进行算法计算生成脉冲数据。
11.2.2 机器本体参数：
11.2.2.1 ≥24路输入，≥12路输出接口；
11.2.2.2 全光耦隔离，抗干扰性强，运行稳定；
11.2.2.3 有手动，自动，归零，编辑，录入操作；
11.2.2.4 可通过键盘对机械手进操作；在示教编程的基础上，指挥≥六个步进/伺服电机完成指 定的动作；
11.2.2.5 示教编程过程支持绝对位置、相对位置、延时、等待任意IO口输入信号、实现控制任意IO口输出信号、程序段循环调用等。
11.2.3 机械参数：
11.2.3.2 自由度:≥6
11.2.3.3 驱动方式:≥2伺服4步进电机
11.2.3.4 有效负载:≥3kg
11.2.3.5 重复定位精度:±0.5 mm
11.2.3.6 运动范围 
J1轴:±120°
J2轴:＋120°～－65°
J3轴:＋85°～－130°
J4轴:±160°
J5轴:±95°
J6轴:±250°
11.2.3.7 额定速度 
J1轴≥45°/s
J2轴≥40°/s
J3轴≥45°/s
J4轴≥45°/s
J5轴≥35°/s
J6轴 ≥25°/s
11.2.3.8 周围环境 
温度0～45℃ 
湿度20～80％（不结露） 
振动≤0.1mm/s以下安装方式 
11.2.3.9 地面安装本体质量 ≤122kg
11.2.3.10 本体尺寸 ≤480*330*1200
11.2.3.11 电源 220V
11.2.3.12 功率 ≥300W
11.2.4 上位软件基于VS2010开发，采用三层架构，界面层与控件层采用C#快速开发，运行库采用C语言开发，对运行算法库进行非托管封装，提供二次开发调用API，实现6轴联动，可自行扩展。
11.2.5 自编程6轴教学机器人有X，Y，Z，A，B，C六个自由度组成。电机采用2个伺服电机，4个步进电机驱动，配6个谐波减速机减速传动。自编程控制系统由电脑和运动板电路组成，配样板程序，不含普通电脑。
11.2.6 6轴本体铁质底座烤漆处理，手腕和手臂采用铝合金表面镀镍，方便实训拆装。最大工作负载≤3公 斤，采用谐波减速器，重复定位精度±0.5mm，定位准确，运行精度高。通过自编程6轴机器人控制系统使机器人能够在工作空间内任意位置精确定位，方便学员开展工业机器人编程教学创新训练。
11.3 基本配置：
	序号
	产品名 称
	产品参数
	功能与特点

	1
	
	自由度：≥6
	

	
	
	有效负载：≥3KG
	

	
	
	重复定位精度：±0.5 mm 
	

	
	
	最大臂长：≥1000mm
	

	
	
	主机重量：≤136KG
	

	
	
	电气系统实训电路板尺寸:≤700mm*500mm*22mm;线路可拆装式
	

	
	
	控制系统：采用多层线路板，≥32位高性能的CPU和超大规模可编程器件FPGA，系统的整个工艺采用表贴元器件，从而使整套系统更为紧凑；采用多达≥20级的运动指令缓冲区运动控制芯片；≥12路输入，≥24路输出接口；全光耦隔离，抗干扰性强，运行稳定；有手动，自动，归零，编辑，录入操作；可通过键盘对机械手进操作；在示教编程的基础上，指挥六个、步进/伺服电机完成指 定的轨迹动作；
支持绝对位置、相对位置、延时、等待任意IO口输入信号、控制任意IO口输出信号、程序段循环调用。
	

	3
	气动元件
	1、≤25型二指气动爪；2、24V电磁阀；3、≤6mm气管
	爪工件

	4
	气泵
	≥22V静音气泵
	供气

	6
	工件架
	1、大小≤450mm*75mm*6mm ；2、重量≤4KG
	支撑工件

	7
	拆装工具
	活动扳手、内六角扳手等
	


11.4 可开展的实验项目：
11.4.1 实验1 6轴机器人机械结构
11.4.2 实验2 机器人控制系统
11.4.3 实验3 6轴机器人电路元件和电气原理图
11.4.4 实验4 6轴机器人接线
11.4.5 实验5 回原点操作
11.4.6 实验6 多轴联动和示教编程
12、工作站显示器
12.1 颜色：黑色
12.2 面板：IPS面板
12.3 能效标识：≥二级
12.4 显示器尺寸：≥27英寸
12.5 屏幕类型：IPS 
12.6 显示器分辨率：≥1920×1080
12.7 显示比例：16:9
12.8 壁挂：不支持
12.9 响应时间：≤5毫秒
12.10 对比度：≥8000万比1
12.11 亮度：≥250cd/m2
12.12 可视角度：≥178
12.13 内置音箱：支持
12.14 HDMI接口：≥2个
12.15 接口类型：HDMI VGA
12.16 底座：倾斜
12.17 电源:100-240V，50-60Hz
12.18 机身尺寸: ≤622.6*441.3*225.2毫米
12.19 重量: ≤5.2千克
12.20 包装清单：显示器x1、VGA数据线x1、电源适配器x1、质量保修卡x1、安装指南x1
13、可调直流稳压电源
[image: IMG_256]13.1 产品要求：主要用于给单片机、电动机供电，用于机械电子教学实验，该仪器≥4位精确显示电压可电流，并通过旋钮可以调节输出电压和电流，电压范围：0-30V，电流0-5A，具有保护电流设置，可同时进行≥3组输出。
13.2 技术规格:
[image: 1526289535456.png]

14、排插
14.1 技术规格:
	电流
	10A

	电压
	250V

	功率
	≥2500W

	重量
	≤324g/414g/500g

	全长
	≤1.8M/3M/4M

	产品尺寸
	≥291mm*54mm*32mm

	包装
	袋装


15、品 牌电脑
15.1 基本参数
15.1.1 产品类型：商用电脑
15.1.2 操作系统：预装Windows 10 64bit（64位简体中文版）
15.1.3 主板芯片组：≥Intel B250
15.2 处理器
15.2.1 CPU系列：≥英特尔 酷睿i7 7代系列
15.2.2 CPU型号：≥Intel 酷睿i7 7700
15.2.3 CPU频率：≥3.6GHz
15.2.4 最高睿频：≥4.2GHz
15.2.5 总线规格：≥DMI3 8GT/s
15.2.6 缓存：≥L3 8MB
15.2.7 核心架构：Kaby Lake
15.2.8 核心/线程数：四核心/八线程
15.2.9 制程工艺：≥14nm
15.3 显示器
15.3.1 尺寸：≥21.5英寸超薄超窄边广视角屏
15.4 存储设备
15.4.1 内存容量：≥8GB
15.4.2 内存类型：DDR4
15.4.3 内存插槽：2个DiMM插槽
15.4.4 最大内存容量：≥32GB
15.4.5 硬盘容量：≥1TB
15.4.6 硬盘描述：≥7200转
15.4.7 光驱类型：无内置光驱
15.5 显卡/声卡
15.5.1 显卡类型：入门级独立显卡
15.5.2 显卡芯片：NVIDIA GeForce GT 730
15.5.3 显存容量：≥2GB
15.5.4 DirectX：DirectX 12
15.6 网络通信
15.6.1 无线网卡：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议
15.6.2 有线网卡：Killer 1000Mbps以太网卡
15.7 I/O接口
15.7.1 数据接口：2×USB2.0，6×USB3.0
15.7.2 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口
15.7.3 视频接口：VGA，HDMI，DisplayPort
15.7.4 网络接口：RJ45（网络接口）
15.7.5 其它接口：电源接口
15.8 其它参数
15.8.1 电源：≥400W电源适配器
15.8.2 机箱类型：立式
15.8.3 机箱颜色：银黑色
15.8.4 机箱尺寸：≤376×324.5×165mm
15.8.5 机箱重量：≤9kg
15.8.6 键鼠特性：有线鼠标，有线键盘
15.9 PC电脑附件
15.9.1 包装清单：主机 x1
15.9.2 保修卡 x1
15.9.3 说明书 x1
15.9.4 驱动光盘 x1
15.9.5 数据线 x1
15.9.6 电源 x1
15.9.7 键鼠套装 x1
15.10 保修信息
15.10.1 保修政策：全国联保，享受三包服务
15.10.2 质保时间：2年
16、玻璃开门中二斗文件柜技术参数
16.1 文件柜整体结构为：上部为玻璃双开门，中部为≥2个横排抽屉，底部为钢制双开门。上下各配≥2层层板。
16.2 外形尺寸：≤高1850×宽900×深400mm
16.3 层板尺寸：≤高898×宽330×厚20mm
16.4 重量：≤40KG
16.5 钢板材质：冷轧钢板
16.6 钢板厚度：≥0.8mm
16.7 喷涂工艺：无磷静电粉末喷涂
16.8 外观颜色：灰色
16.9 锁具：配钢构钥匙锁，开启灵活
16.10 表面质量：焊点和钢板折弯边角光滑不扎手；内外喷塑表面光滑不粗糙、无垂留喷塑结块。
17、数字电桥
17.1 可选择≥8个典型测试频率,最高达≥100 kHz
17.2 简便操作与强大功能的合理结合
17.3 读数稳 定 性好、可监视测试电平
17.4 30 Ω, 100 Ω≥两种输出阻抗
17.5 ≥四档分选及HANDLER接口
	测试参数
	L/Q、C/D、R/Q、Z/D、Z/Q

	测试频率
	100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、20kHz、40KHz、50kHz、100KHz

	测试电平
	0.1V、0.3V、1.0V

	输出阻抗
	30Ω、100Ω

	基本精度
	≥0.1%

	显示范围
	L：0.0001uH－99999H
C：0.001pF－99999uF
R/Z：0.0001Ω－99.99MΩ
Q：0.0001 - 9999
D：0.0001 - 9.999

	测量速度
	2次/秒、5次/秒、10次/秒

	等效方式
	串联、并联

	量程方式
	自动、保持

	清零功能
	开路、短路

	测试端
	5端

	尺寸(W×H×D)
	≤360×120×310 mm


18、智能电参数测量仪
18.1 基本功能
18.1.1 显示: ≥4窗口显示；V,A, Apk,W,PF,F
18.1.2 电压:1.0V~300V
18.1.3 电流:2m A~3A
18.1.4 功率范围:0.01W ~ 900W
18.1.5 量程切换:自动
18.1.6 功率因素:-1.000~+1.000
18.1.7 精度:0.4%读数+0.1%量程+1字
18.1.8 频率范围:15Hz ~ 650Hz,带宽：≥5kHz
18.1.9 上下限判定功能:OK
18.1.10 接口:RS-232
18.2 一般特征
18.2.1 电源:输入电压：115VAC / 230VAC；频率：47Hz～63Hz
18.2.2 机身颜色:白+灰
18.2.3 机身重量: ≤2.6Kg
18.2.4 机身尺寸(W×H×D): ≤220mm×100mm×365mm
18.2.5 标准配件:电源线
19、函数信号发生器
	模拟带宽
	模拟通道
	输出频率
	记忆长度
	采样率
	垂直分辨率
	

	≥25MHz
	≥2
	1uMHz到25MHz
	≥8k点
	≥125MS/s
	≥14位
	

	要求

	双通道，≥25MHz带宽，1mVpp 到 10Vpp输出；≥14位垂直分辨率和1uHz频率分辨率

	≥50种内置连续模式、扫描模式、突发模式和调制模式

	≥3.95英寸专用TFT液晶显示屏，简便操作的前面板和菜单功能
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	内置≥200MHz，≥6位频率计

	三年保修


20、三用表校验仪
20.1 性能参数
	项目
	量程 
	输出范围
	分辨率
	最大输出
	精度±（读数值%±末位4个字）

	
	
	
	
	
	20℃±2℃
	15℃～25℃
	0℃～40℃

	直流电压
	4V
	0～3.9990V
	0.2mV
	0.2A
	0.05%
	0.08%
	0.25%

	
	40V
	0～39.990V
	2mV
	0.1A
	
	
	

	
	400V
	0～399.90V
	20mV
	20mA
	
	
	

	
	1kV
	0～1000.0V
	100mV
	10mA
	
	
	

	直流电流
	400μA
	0～399.90μA
	0.02μA
	3V
	0.05%
	0.08%
	0.25%

	
	4mA
	0～3.9990mA
	0.2μA
	3V
	
	
	

	
	40mA
	0～39. 990mA
	2μA
	3V
	0.1%
	0.15%
	0.3%

	
	400 mA
	0～399.90mA
	20μA
	2.5 V
	
	
	

	
	2A
	0～2.0000A
	200μA
	2.5V
	
	
	

	
	10A
	0～10.000A
	2mA
	1V
	0.2%
	0.3%
	0.5%

	交流电压
	3V
	0～3.0000V
	0.2mV
	1 A
	0.2%
	0.3%
	0.5%

	
	30V
	0～30.000V
	2mV
	0.5A
	
	
	

	
	300V
	0～300.00V
	20mV
	50mA
	
	
	

	
	1kV
	0～1000.0V
	100mV
	20mA
	
	
	

	交流电流
	300μA
	0～300.00μA
	0.02μA
	3V
	0.2%
	0.3%
	0.5%

	
	3 mA
	0～3.0000mA
	0.2μA
	
	
	
	

	
	30mA
	0～30.000mA
	2μA
	
	
	
	

	
	300mA
	0～300.00mA
	20μA
	2.5 V
	
	
	

	
	2 A
	0～2.0000A
	200μA
	2 V
	
	
	

	
	10A
	0～10.000A
	2mA
	1 V
	0.2%
	0.6%
	1%



	项目
	示值
	功率（W）
	精度±（示值%+1mΩ）

	
	
	
	20℃±2℃
	15℃～25℃
	0℃～40℃

	中值电阻
	10Ω、12Ω、24Ω、50Ω
100Ω、120Ω、240Ω、500Ω
1kΩ、1.2 kΩ、2.4 kΩ、5 kΩ、
10 kΩ、12 kΩ、24 kΩ、50 kΩ、
100 kΩ、120 kΩ、240 kΩ、
500 kΩ、1 MΩ、
	0.25W
	0.2%
+1mΩ
	0.3%
+1mΩ
	0.5%
+1mΩ

	
	10 MΩ、100 MΩ
	0.25W
	10 MΩ：0.5%
100 MΩ：2%
	10 MΩ：1%
100MΩ：3%
	10 MΩ：1.5%
100MΩ：5%

	注：交流各档只考核≥60Hz。直流各档只考核≥400 Hz。


20.2.2交流失真度：不大于1%。
20.2.3直流纹波系数：不大于1%；电流10A档不大于3%。
20.2.4稳 定 性：校验仪预热1h后，1min内输出值漂移应小于基本满量程（DC4V档）的±0.02%，AC3V档时±0.1%。电源变化±10%，输出值变化应小于基本满量程（DC4V）的±0.05%，作精密测量时校验仪需预热≥2小时。
20.2.5交流输出频率400Hz±4Hz、60 Hz±0.6 Hz、50 Hz±0.5 Hz
21、电容漏电流测试仪绝缘电阻测量仪
21.1 要求
21.1.1 电容器漏电流（LC）测试功能
21.1.2 绝缘电阻（IR）测试功能
21.1.3 基本精度：≥0.3%
21.1.4 铝箔耐压及上升时间测试功能
21.1.5 精密低定电流充电功能（0.5mA±0.05mA）
21.1.6 大电流（500mA）提高低压大电容充电速度
21.1.7 测试电压(TH2689 1.0V～800V/TH2689A 1.0V～500V) 连续可调，实时监视输出的电压
21.1.8 0.001uA～20.00mA的测量范围，≥4位数字显示
21.1.9 内有数位计时器
21.1.10 标配RS232接口，Handler接口，可选的GPIB接口
21.1.11 大型LCD（≥240×64点阵）显示
21.1.12 人性化操作界面
21.1.13 可通过RS232C自动升级仪器工作程序。
21.2 技术参数
	测试电压
	1V-800V

	电压准确度
	±（0.5%设定值+0.2V）

	充电电流
	测试电压≤100V时，0.5mA-500mA ; 测试电压>100V时，0.5mA-IMAX,IMAX=50W/测试电压±（3%设定值+0.05mA）

	测量范围
	LC(0.001μA-20.00mA) IR(0.01KΩ-99.99GΩ)

	基本精度
	LC：±(0.3%+0.05μA)

	充电时间
	0-999秒手控

	测试时间
	快速：≤40ms , 中速：≤60ms , 慢速: ≤ 120ms(测量条件为量程锁定，触发模式为EXT,且外部触发电压立即显示关闭)

	极限设置
	LC(0-999.999mA) IR(0-999.999GΩ)

	分选
	合格，不合格，报警设置


22、SMT贴片机生产线
22.1 产品主要要求：
22.1.1 平台传动采用伺服电机，轨道，保证平台移动的平稳性和控制精度。
22.1.2 X,Y轴采用伺服驱动，配合直线导轨，保证贴片的高精度，高速度，一流的稳 定 性。
22.1.3 6组高速贴片头同时工作，大大提高设备性价比。吸头上下采用导轨，精度高，耐用时间长。
22.1.4 简单易懂的图形化编程方式，大大提高操作的便利性，自动视觉定位辅助定位，定位精确方便。
22.1.5 多种配料器的选用，能满足不同LED封装元件的贴装要求。
22.1.6 采用工控电脑+自主专用控制器控制，系统稳定，操作简单，易学。
22.1.7 软件功能强大，编程坐标采用数字和图形化显示方式，坐标校正和更改方便，生产过程图形化显示贴片进度和元件，补贴料方便。
22.1.8 软件采用数据库系统，不同种类PCB编程可存储，方便调用，新产品一次编程，终身调用。
22.1.9 平台，Y轴，X轴可手动移动，移动速度自由调节，实现任意点可以手动到达，方便编程。
22.1.10 采用负压检测系统，对吸料进行准确检测，有效防止漏料，抛料的情况。
22.1.11 标准配置：工控电脑1套，贴片头4组，吸嘴12个，喂料器FEEDER10个
22.2 技术参数
	最大电路板面积
	≤1200×325mm 

	最大移动范围
	≥X轴1220mm，Y轴360mm，Z轴10mm

	典型贴片速度
	≥22000cph-35000cph

	理论最大贴片速度
	≥35000cph

	定位精度
	±0.1mm(可选配视觉校正功能）

	定位方式
	视觉定位（MRKE点自动对位识别）

	可以贴装元器件
	0603个RC和2835片以上5050，5630，5730片等LED芯片，并兼容各种高功率芯片放置

	编程方式
	计算机图形编程模式+视觉相机

	适用带式喂料器
	8mm，12mm，16mm，24 mm，32mm 

	喂料器数量
	标准6馈线，最大的≥14个馈线扩展

	吸嘴
	504、505 506

	操作系统
	≥WINDOWS 7 

	负压
	外部送风

	电源 功率
	220V,50Hz，1.5KW

	重量
	≤850Kg

	外形体积
	≤2000MM(L)*1050MM(W)*1550MM(H)


23、半导体管特性图示仪
23.1产品要求
半导体管特性图示仪可测量二极管、三极管的低频直流参数，最大集电极电流超过50A，能满足500VA以下器件的测试。本机附有高压测装置，可对5KV以下的二极管、三极管进行击穿电压及反向漏电脑测试。其测试电流最高灵敏度≥0.5μA/div。
21.2 集电极扫描信号
	
	

	三极管
	输出电压范围
	电流容量

	
	0～10V
	50A（脉冲阶梯）

	
	
	20A（平均值）

	
	0～50V
	10A（平均值）

	
	0～100V
	5A（平均值）

	
	0～500V
	0.5A（平均值）

	二极管
	0～5KV
	5mA（最大）


21.3 基极阶梯信号
	阶梯电流
	1μA/级～200mA/级，分17档

	阶梯电压
	0.05V级～1V/级，分5档

	阶梯波形
	正常（100%），脉冲（10～40%）

	Y轴偏转系数

	集电极电流
	1μA/div～5A/div，分21档

	二极管电流
	1μA/div～500μA/div，分9档

	倍率
	×0.5

	X轴偏转系数

	集电极电压
	10mV/div～50V/div，分12档

	二极管电压
	100V/div～500V/div，分3档

	一般性能



	有效显示面
	10×10div(1div=0.8cm)

	使用电源
	AC220V/50Hz

	视在功率
	≥80VA

	外形尺寸
	≤300B×408H×520Dmm

	重量
	≤30kg


24、高温干燥箱
24.1 炉膛尺寸：≤300x300x275mm（深X宽X高) 25L
24.2 外形尺寸：≤600x460x460mm
24.3 最高温度：≤250oC 
24.4 炉膛材质：不锈钢内胆≥2层铝架并可调整高度
24.5 炉壳：08冷轧薄板 
24.6 控制系统：采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
24.7 恒温波动度:±1℃
24.8 升温速率：4~6oC/min
24.9 加热元件：Ni-Crwire
24.10 密封：采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
24.11 电炉循环系统：热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。
24.12 电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz
24.13 功率：≥500w
25、高温高湿试验箱
25.1 系统由以下部份组成：试验箱作用是提供高低温湿度恒定、高低温湿度交变等试验环境；含制冷系统、加热系统、加湿/除湿/水路系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等；
25.2 技术指标
25.2.1 工作室尺寸：≤400×400×500mm（深×宽×高）；
25.2.2 外形尺寸：≤870×950×1700mm（深×宽×高）；
25.2.3 温度范围：-40℃～+150℃；
25.2.4 温度波动度：≤±0.5℃；
25.2.5 温度均匀度：≤±1℃；
25.2.6 温度偏差：≤±2℃；
25.2.7 升降温速率：
从+20～-40℃，≤60min
从+20―100℃，≤40min
25.2.8 湿度范围：20%―98%R.H（AT+25℃～+85℃）
25.2.9 湿度误差：+2/-3%R.H（75%R.H以上），±5% R.H（75%R.H以下）
25.2.10 风速：1.7～2.5m/s；
以上指标均在环境温度≤25℃，常压，空载、无负荷条件下、距箱体内壁1/6空间内测试测得；
25.2.11 功率：≥3.5Kw；
25.2.12 电源：220V±10%V；50Hz；
25.2.13 满足相关标准及试验方法：
GB/T2423.22-87Nb GJB1032-90 MIL-STD-2164/(E/C)
GB/T2423.4-93 GB/T2423.34-86 GJB150.9-86
25.3 箱体结构
25.3.1 结构形式：
整体式结构，即试验箱体、制冷系统、加热/加湿系统、空气调节系统、电器控制柜、制冷机组为一整体，制冷机组位于箱体底部，电器控制部份置于试验箱的侧面，便于操作。
25.3.2 箱体：
a）工作室一端的风道夹层内，分布加热/加湿器、制冷蒸发器、鼓风电机、风叶等装置；
b)试验箱侧面设有电缆穿线孔1个，尺寸为≤ф50mm ;
c）试验箱工作室采用≥1mm厚SUS304不锈钢板制造，箱体外壳采用1mm厚不锈钢制造
d）保温材料采用聚胺酯发泡，厚度≥100mm，保温效果良好，试验箱外表面不结霜，不凝露。
e）工作室配备两层可调节高度的不锈钢条形搁板；
f）箱体设有冷凝水排水口。
25.3.3 大门：
单开门，大门密封均采用双线硅橡胶密封条；
25.3.4 观察、照明装置：
大门上安装一个多层中空玻璃观察窗，尺寸约：≤300×275mm、并设有加热防霜装置。试验箱大门上安装一个（AC12V）20W卤素灯。
26、三相稳压器
主要技术参数
	输入电压
	单相150V-250V 三相260V-430V
	
	调整时间
	<1秒(输入电压变化10%时)

	输出电压
	单相 220V与110V（0.5kVA-3kVA）
单相 220V（5kVA-30kVA）
三相 线电压380V 相电压220V
	
	环境温度
	-10℃-+40℃

	
	
	
	温　　升
	<60℃

	稳压精度
	相电压220V±3% 110V±6%
	
	波形失真
	无附加波形失真

	频 率
	50Hz/60Hz
	
	负载功率因素
	≥0.8

	绝缘电阻相对湿度
	＞5MΩ 
	
	抗电强度
	≥1500V/1min

	
	
	
	相对湿度
	<95%


27、静电脉冲群静电干扰仪
27.1 主要性能参数
27.1.1 高压发生器空载电压可达10～12KV，经过变压器藕合后，干扰脉冲峰峰值可达500V-5KV（可调）。静电干扰≥12KV。
27.1.2 干扰强度控制
干扰强度控制主要是控制干扰脉冲的输出幅度，如下图所示：
27.2 藕合方式选择
27.2.1 干扰仪使用时可选择电源藕合和表笔藕合两种。
27.2.1.1 电源藕合：干扰脉冲群将从干扰仪前电源板藕合对被试设备进行干扰试验（注：输出负载≥200W）。
27.2.1.2 表笔藕合：将表笔插孔前盖拧开插入高压表笔，干扰脉冲将直接由表笔输出，测试时将干扰仪后板接地端与受试设备外壳连接，表笔接近受试设备所选定的测试点（请勿将表笔直接与电子电路接触，以免损坏被试设备）。
27.3 定时时间选择
定时时间一般为≤5分钟左右测试，根据需要合适选择。
27.4 干扰强度选择
干扰强度为可调，使用时注意调节旋转开关以免损坏设备，其控制群脉冲电压为500V—5KV。

27.5 启动/停止和重复键
干扰仪电源开启后，按下启动/停止键，红灯亮，即有干扰脉冲输出。定时时间到后干扰输出断开，当按下重复键时，干扰脉冲重新定时输出。
28、20X放大镜烙铁架
28.1 产品要求：
28.1.1 电子镇流器电路功率因素高，
28.1.2 AC:22W,高度省电≥80%; 高频点灯，消除灯光频闪；
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28.1.3 光线柔和、自然、照程远、照度宽；
28.1.4 人工智能设 计，放大镜可放大5-10倍；
28.2 适用范围
28.2.1 适用电子工程、化学工程、印刷制版、集邮、五金;
28.2.2 动植物标本研制、珠宝饰业、学生看书、老年看报。
28.3 规格参数
28.3.1 220V 22W/110V 22W；
28.3.2 此款放大镜灯管有环形节能灯和LED两种供选择
28.3.3 规格有3X 5X 8X10X 15X 20X倍供选择
28.3.4 镜片直径≤127mm
29、静音数显滴胶机 点胶机
29.1 自动点胶机要求：
29.1.1 由计时器控制每次注滴时间，定时、定量出胶，确保每次注胶量一致。
29.1.2 手动定时、自动定时等≥16种方式可自由设定。
29.1.3 可注滴液体或浆料，有红胶、黄胶、环氧树脂、锡浆、矽胶、助焊剂等等。
29.1.4 微型脚踏控制板
29.1.5 多种规格的塑胶嘴适合不同需要。
29.2 自动点胶机规格：
29.2.1 定时:手动定时、自动定时等≥16等方式可自由设定
29.2.2 重 复精度:±0.05%
29.2.3 最 小 滴胶量: ≤0.01ml
29.2.4 输入气压:35-100Psi(0.25-0.7MPa)
29.2.5 输出气压:1-100Psi(0.01-0.7MPa)
29.2.6 输入电压:220V/110V AC
29.2.7 尺寸: ≤238*150*60mm
29.2.8 重量: ≤1.7kg
30、机房电脑与多媒体综合布线工程
30.1 机房电脑、多媒体综合布线工程总体技术要求：
30.1.1 机房新增电脑40台，对新增电脑进行布电源线网络线。
30.1.1.1 电源布线要求：电源线从机房现有静电地板下方走线。机房配电箱引出电源干线》6 m2，每张电脑桌供电电源线》国标2.5m2，电源线颜色标识、布线规范参照电气施工标准；静电地板引出线终端为新国标220V/2500W五孔接线板，接线板孔位为≥5位，接线板在静电地板地面长度为≥1.5米。
30.1.1.2 组网要求：机房交换机有预留新增电脑端口。新增电脑与现有机房所有电脑组网，并保证机房内局域网畅通。网线在静电地板地面长度为≥1.5米。交换机水晶头端口和对应电脑要做明显的标识记号。
30.2 机房教学多媒体设备安装。
30.2.1 ≥150英寸电动投影幕布安装，电源接线。
30.2.2 机房教学扩音音响在指 定位置安装，接音频线；音响音量调试均衡。
30.2.3 多媒体讲台中控调试。
30.2.3.1 一键开启（关闭）教师机电脑、2台投影机、2面投影幕布、扩音功放。
30.2.3.2 讲台面板安装新国标220V/10A五孔插座一个。讲台台面预留外接VGA数据线一条。中控面板设置一键切换外接VGA信号。
30.3 机房电脑、多媒体综合布线工程配套设备技术参数：
	设备名 称
	规格参数
	数量
	使用说明

	水晶头
	超五类水晶头
	适配电脑和
交换机端口
	电脑网卡、
交换机网线接头

	接线板
	额定电压：250V，额定功率：2500W，
新国标五孔插座，带开关，插孔位5位。
	20个
	新增电脑电源供电

	投影仪吊架
	2m伸缩吊架，吊架管厚》1mm，
吊架安装必须保证投影机不晃动
	1个
	吊装投影仪

	电动投影幕布
	投影幕布画面比例：4:3，幕布尺寸：≥2310×3050mm，幕布材质：白玻纤高清幕布，幕布尺寸：≥150英寸，电机类型：同步电机，配幕布安装挂架。
	1个
	图像投影

	教学扩音音响
	频率响应：60Hz—20KHz，额定功率：≥70W，信噪比：≥86dB，灵敏度：95±3 dB，
失真度：＜0.1% at1W，单只音响外形尺寸：≥长215×宽195×高300mm，单只音响配置≥5英寸纸盆低音喇叭单元+≥1英寸麦拉高音单元，配音响挂架
	1对
	教学扩音

	高纯度无氧铜
金银音频线
	单股线材线径：≥2.26m2，双股线材≥4.52m2，音频线：≥200芯，
	线材长度根据功放和音响位置 适配
	连接功放机和扩音音响

	高纯度无氧铜八芯超五类高速网线
	规格：≥24AWG（约0.511mm），导体材质：无氧铜，绝缘材质：聚乙烯
	线材长度根据电脑位置和交换机位置适配
	局域网网络布线

	一分四VGA
分配器
	一路视频信号输入，四路视频信号输出，
带独立电源供电。
	1个
	将电脑主机信号分为三个视频输出，接在讲台液晶显示器及两个投影仪上。

	VGA带磁环屏蔽高清视频线
	线材针脚：3+9VGA线，
传输图像：≥1920×1080（1080P）不失真
	线材长度根据VGA分配器和投影机位置适配
	用于连接投影仪与VGA分配器

	各类布线辅材和线槽等
	规格适配
	适配
	


31、可移动视频传输教学系统
31.1 可移动视频传输教学系统系统应达到以下总体技术要求：
31.1.1 可移动视频传输教学系统由液晶电视、移动笔记本电脑桌、高清教学摄像头、高清摄像头显示器、音频视频传输系统等部分组成。系统可以和每一台液晶电视实现视频和音频同步，视频高清传输，图像无拖尾、无延迟卡顿、无变形等现象；音频传输无失真，无额外噪音；高清摄像头显示器可以分别切换教学现场和学生上课现场；可移动视频传输教学系统制作尽量美观。
31.1.2 其它要求：液晶电视需要吊装在逸夫实训楼二楼和三楼大厅，安装高度根据楼层实际高度和观看效果；可移动视频传输教学系统根据实际情况可能有稍微变动，最终是要满足实际教学的要求；9台液晶电视，逸夫实训楼A座二楼大厅安装6台，三楼大厅安装3台；
所购所有设备均包安装，三年保修，终身维护。
31.2 可移动视频传输教学系统包含设备数量和参数见下表：
	名 称
	规格参数
	数量

	液晶电视
	见液晶电视参数
	9台

	hdmi高清视频线
	传输速度：≥10.2Gbps，
高纯度4N无氧铜导体
	9个

	电视吊架
	≥3m加厚伸缩吊架
	9个

	Hdmi分配器
	Hdmi信号一进八出，支持≥4k信号
	2个

	高清教学摄像头
	≥1080p高清摄像头，usb直插
	3套

	移动笔记本电脑桌
	带滚轮万象轮，移动立柱式笔记本
	3个

	高清摄像头显示器
	屏幕：≥10英寸，屏幕比例≥4:3，最佳分辨率：≥1024×768，亮度：≥250cd/m2，对比度：≥500:1，LED背光：是，HDMI1个，USB接口：2个。
	3套

	可移动支架投影幕布
	尺寸：≥150寸，比例：≥4:3，幕布材质：白玻纤增益倍数：≥2.5倍，支撑架：可伸缩移动双支架。
	1套

	辅材
	适配
	1批


31.3 液晶电视参数
31.3.1 屏幕尺寸：≥65英寸
31.3.2 屏幕分辨率：≥超高清4K（3840x2160）
31.3.3 屏幕比例：≥16:9
31.3.4 屏幕等级：A+
31.3.5 背光源 ：LED
31.3.6 背光方式：直下式
31.3.7 亮度：400-600
31.3.8 流明刷屏率：≥60HZ
31.3.9 响应时间：不大于6ms
31.3.10 支持格式（高清）：≥2160p
31.3.11 智能电视： 是
31.3.12 CPU 64位A53芯片
31.3.13 内部存储空间：DDR：≥1GB
31.3.14 eMMC：≥4GB
31.3.15 数字电视：地面无线传输
31.3.16 音频参数：音频系统杜比解码多声道功能立体声扬声器类型辐射方向向后/向下扬声器数量2个输出功率≥5W*2耳机端口1个
31.3.17 具备和支持以下端口：USB2.0接口，1USB3.0接口，1HDMI1.3接口，HDMI1.4接口，光纤音频输出，，数字RF接口，模拟RF接口，数字电视，SD卡槽。
32、实验桌技术参数
32.1 整体要求：
32.1.1 桌面平整光滑；桌体牢固、不得摇晃；喷漆不退色，不掉漆。
32.1.2 每张桌尺寸必须一致，任何部位无毛边，不扎手。桌面前端、桌角、抽屉边等需要倒圆角。
32.2 板材：使用环保三聚氰胺板材，PVC胶边封边。桌面厚≥20mm，其余≥18mm。
32.3 颜色：白灰色。
32.4 板材连接形式：环保胶水胶合、螺栓紧固。
32.5 抽屉采用静音滑轨推拉条，每个抽屉可以分别承重≥20KG的仪器设备。
32.6 桌凳外形尺寸：桌子长≥120CM、宽≥65CM,、高≥80CM.，每列抽屉位宽≥40CM、抽屉高度自上而下依次为16CM、30CM、30CM。
32.7 桌子背面或桌面留有合适的一个孔，以便仪器设备的数据线或键盘鼠标等线的布置。
33、实验椅子技术参数
33.1 产品展开高度（cm) ：50-65cm
33.2 产品座面直径（cm) ：≥33cm
33.3产品净重（kg）：≥4KG
33.4 商品承重量（kg）≥150kg
33.5其他要求：材质为金属，可旋转，带滚轮，高度可调。
34、机构运动创新设 计方案拼装及仿真实验台技术参数
34.1 实验台性能要求
34.1.1 机架：外形尺寸为≥1000×350×650mm，材料为45#型钢。上下横梁为精加工≥70×60mm45#方钢表面镀铬，五根立柱为精加工≥45×30mm45#方钢表面镀硬铬，并配备≥15个可调节带铜轴瓦轴承座。配有机械与电子双重保护装置，运动副平面座标任意调节精度为≥0.15mm。
34.1.2 零件存放柜 尺寸：≥1600×450×1000 mm 材料：≥2mm厚冷轧钢板 表面处理：喷塑 存放零件数1000多个 存放方式分门别类，一目了然。
34.1.3 零件、连杆等杆组可进行大范围尺寸调整便于机构组合拼装，复合铰链接头构思新颖，可避免不同平面之间构件发生干涉，运转灵活有张紧装置使传动更平稳有力，也便于机构调整，表面处理镀铬或发蓝处理。
34.2 主要技术参数
34.2.1 实验台机架: ≥1000×350×650mm(长×宽×高)。 
34.2.2 交流带减速器电机: 数量≥3个， N≥90W 220V 输出转速 n≥10转/分
34.2.3 带减速器的大传动比交流直线电机:数量≥1个 N≥25W 220V 工作行程≥L≥500 10mm/s；原动件运动形式不受限制，既可手动又可电动
34.2.4 实验台配零件存放柜≥（1600×450×1000 mm）1个
34.2.5 各类机械零件及标准件近100种1000多个。
34.2.6 产品重量：净重不小于420公 斤。
34.2.7 电器控制箱1个，行程开关 2个。
34.3 配套多媒体教学资源
34.3.1 要求实验台配有专用多媒体仿真实验软件，能进行以下仿真功能
34.3.1.1 必须有三维零件库；
34.3.1.2 可进行装配训练；
34.3.1.3 具有机构运动仿真；
34.3.1.4 能绘制拆卸爆炸图：能完成不少于24种平面机构及≥30种空间机构、≥42种轮系虚拟装配与仿真的形象逼真三维运动演示，具有网络功能及正确与错误的判断功能。
34.3.1.5 该实验台可对学生进行机构运动创新设 计的两次训练，第一次是虚拟实验，第二次是物理实验。
实验项目：
1）不少于24种平面机构组成原理及创新设 计的拼装设 计实验和11种空间机构的搭接设 计实验。
2）计算机软件虚拟实验。
3）课程设 计、毕业设 计中进行机构系统方案设 计的拼装实验。
4）创意性设 计组合拼装实验。
另外，提供相应的实验指导书，实验指导书要满足本科院校实验教学，包括实验目的、实验设备和工具、实验台结构和工作原理、实验步骤、注意事项、实验结果分析等，目的是能帮助学生完成撰写实验报告。
35、扫描打印复印一体机
35.1 主体：黑白激光多功能打印扫描复印一体机，打印幅面：A4 幅面
35.2 打印功能
35.3 分辨率：≥600×600×2dpi
35.4 打印速度：（黑白、标准模式、A4）≥ 14 页/分钟
35.5 首页打印时间：（黑色，A4）小于 10 秒
35.6 打印机语言：基于主机
35.7 打印负荷：（每月、A4） ≥5000 页/月
35.8 扫描类型：平板式
35.9 扫描分辨率：≥1200×1200 dpi 24位彩色(≥ 19200 dpi 光学扫描分辨率
35.10 色彩深度：≥24 位
35.11 复印分辨率：（黑白图形）≥ 600 x 600dpi
35.12 复印速度：（黑色，草稿质量，A4） ≥ 14 页/分钟
35.13 复印比例：25% 到 400%
35.14 最大复印页数：≥99 个
35.15 系统参数：Microsoft Windows 2000、XP Home、XP Professional、Server 2003等；Mac OS X v 10.3 或更高版本。 Mac OS X最新系统中可以通过Mac系统下的“软件更新”来 实现打印功能，但扫描功能不支持。
35.16 接口：高速 USB 端口（兼容 USB 2.0 规范）
35.17 电源：输入电压：220到240伏交流电（+/-10%）、50/60赫兹（+/-2赫兹）、1.5安培
35.18 外形尺寸：≥437 x 363 x 308mm
35.19 重量：≥约8.2kg
35.20 随机附件：电源线 × 1； USB电缆 × 1 ；1000页t黑色体验硒鼓 × 1； 入门指南 × 1 ；软件和文档CD × 1 ；Readiris PRO文字识别软件 × 1；150页进纸盒 × 1 ；出纸托盘 × 1
36、定频冷暖立柜式空调技术参数
36.1 能效比：≥3.08，空调机执行GB12021.32010房间空气调节器能效限定值及能效等级。
36.2 匹数：≥3P
36.3 额定制冷量：≥7200W
36.4 额定制热量：≥7850W
36.5 电辅热：≥2100W
36.6 电源规格：220V-50HZ
36.7 循环风量：≥1200m3
36.8 适用面积：32-50m2
36.9 机身重量：室内机≥42公 斤，室外机≥58公 斤
36.10 室外机挂架：标配挂架
36.11 外形尺寸：内机宽≥500×高1770×深320mm；外机宽≥955×高700×深396mm
（二）技术服务要求：
1、安装调试要求
1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。
1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。
1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。
1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。
1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。
2、培 训要求
2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。
2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方2名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
2.3培训方式：技术培训、操作培训。
2.4此项费用应包含在投标总价中。
3、质保期和售 后服 务要求
3.1设备质保期为整机验收合格后3年，技术参数条款要求中已明确有质保期从其要求（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算，维护期后售 后服 务方仍应对该系统软件的运行管理提供终身服务。
3.2在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后24小时内应委派专业技术人员到现场提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报买方备案，其中发生一切费用由卖方承担。质量保证期内卖方有责任对设备进行不定期的巡查检修。
3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。
3.4中标人应提供售 后服 务承诺书，提供所投产品售 后服 务机构有关资格证明文件、售 后服 务机构设置和售 后服 务专业人员配置等方面情况：提供维修中心详细地址及联系电话。
4、验收标准和验收方法
4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则成交供 应 商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。成交后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。
4.2验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。
4.2.1出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。
4.2.2安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。
4.2.3最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。 
4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。
4.4本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。
4.5在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。
4.6若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。
5、技术资料要求
中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。 
6、专用工具
中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。
7、备品备件
中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：福建省宁德市蕉城区宁德师院新校区 
2、交付时间：合同签订后 (45) 天内交货
3、交付条件：详见招标文件
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：合同签订后5个工作日内汇入合同金额5%作为履约保证金，验收合格后，履约保证金转为质量保证金于一年后无质量问题无息退还。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	详见标书和合同要求


7、支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	中标供应商与采购人签订合同后，支付合同款的50%

	2
	50
	验收合格后支付剩余50%的货款，履约保证金转为质量保证金于一年后无质量问题无息退还。


★8、违约责任
8.1 因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。
8.2 在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：
8.2.1中标人提供的产品实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；
8.2.2中标人提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售后维修机构售 后服 务的；
8.2.3 售 后服 务：务标人逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、中标人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；
8.2.4中标人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），中标人应双倍返还买方支付的定金；
8.2.5中标人未能按合同规定履行其义务的；
8.2.6在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；
8.3 本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。
8.4 中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。
8.5 因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。
8.6 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。
8.7 在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
8.8 本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
★（一）、报价要求： 
投标报价不得超出招标文件规定的各合同包及各品目号最高限价。投标报价应包含投标货物所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代 理费（若有）、关税（若有）、招 标代 理费等一切相关费用。
★（二）现场勘查证明
现场勘察完毕，采购人将在已勘察过的潜在投标人的现场勘查证明上盖系章或签字确认已勘察过现场，确认后的现场勘查证明原件应胶装在纸质投标文件商务部分正本中，投标文件副本或网上附复印件或扫描件，否则投标无效。
未提供现场勘察证明原件的将导致投标无效。
格式：
现场勘查证明

本回执单复印无效 
（投标人）：参加了宁德师范学院机电一体化技术实验教学示范中心仪器设备采购项目[350900]ZDZB[GK]2018009的现场勘查。
特此证明！ 
采购人： 
年 月 日

第六章 政府采购合同（参考文本）
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
根据招标编号为 的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写： 元（￥ ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间： ；
4.2交付地点： ；
4.3交付条件： 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
甲方： 乙方：
住所： 住所：
单位负责人： 单位负责人：
委托代理人： 委托代理人：
联系方法： 联系方法：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
签订地点： 
签订日期： 年 月 日
第七章 投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
（填写正本或副本）
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


一、投标函
致： 
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号： ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址： 邮编： 
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位负责人授权书（若有）
致： 
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号： ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人： 身份证号： 手机： 
投标人代表： 身份证号： 手机： 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章： 
接受授权方
投标人代表签字： 
签署日期： 年 月 日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。


★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 


二-2营业执照等证明文件
致： 
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
致： 
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-4依法缴纳税收证明材料
致： 
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自 年 月 日至 年 月 日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自 年 月 日至 年 月 日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
致： 
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自 年 月 日至 年 月 日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自 年 月 日至 年 月 日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致： 
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致： 
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-8信用记录查询结果
致： 
现附上截至 年 月 日 时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。


二-10联合体协议（若有）
致： 
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号： ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 
签署日期： 年 月 日
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为 （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-12其他资格证明文件（若有）
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
致： 
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
（填写正本或副本）
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表
招标编号： 
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）： 。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）： 。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二、投标分项报价表
招标编号： 
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
招标编号： 
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ；
b.合同包投标总价（报价总金额）： ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
招标编号： 
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为 （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。
5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。
6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
招标编号： 
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ；
b.合同包投标总价（报价总金额）： ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
（填写正本或副本）
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表
招标编号： 
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

二、技术和服务要求响应表
招标编号： 
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

三、商务条件响应表
招标编号： 
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字： 
日期： 年 月 日

四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
窗体底端
窗体顶端
采购文件相关附件
窗体底端
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