安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”马鞍山支队装备建设项目（照明呼救套装等）采购需求

预算：包别1：184.17万元；包别2：228.3万元；包别3：214万元
包别1：

一、采购清单
	序号
	货物名称（标的名称）
	技术参数及要求
	数量/单位
	标的所属行业

	1
	▲照明呼救套装（核心产品）
	1、整体要求：包含消防员呼救器1具、手提式强光灯1具。
消防员呼救器：

★2、消防员呼救器：呼救器产品符合GB 27900-2011《消防员呼救器》。手提式强光灯：手提式强光灯符合GB30734-2014标准。
■3、消防员呼救器：方位灯亮度≥300cd/㎡【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
4、消防员呼救器：配备免维护高能防爆充电电池。
■5、消防员呼救器：具有电池欠压声响报警功能和LED警示功能。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■6、消防员呼救器：具有防水防爆（ExibⅡBT3）性能。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■7、消防员呼救器：相对静止状态时间：30s±1s。预报警状态时间：15s±1s。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
手提式强光灯：

1、电源类型：高性能锂电池组。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥4Ah，光源选用超高亮度暖白LED。
2、灯具外壳采用铝合金材质，减轻携行装备重量，整灯重量≤0.23kg（230g）。
■3、防爆等级：ExibIICT6Gb。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
4、LED芯片要求采用高性能芯片，具有高光效和低热阻。

5、手提式强光灯：光源功率：3×3W，平均使用寿命:≥5年；连续放电时间：≥8小时
6、手提式强光灯：灯具应具有强光、工作光、频闪光等工作状态，可随意切换。
7、灯具应具有充电显示等功能。
8、灯具应具有指示灯电量检测功能。
9、灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。
手提式强光灯：

1、灯具电池应具有缓冲防震措施。
2、灯具外壳采用高强度阻燃合金材料，防火抗摔。
3、灯具可手持、配备卡扣可佩带在胸前口袋或其他部位，方便使用，灯头可在180度范围内调整任意角度，无照明死角。
4、灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤5h。电池使用寿命循环使用不低于1000次。"
	877套
	工业


本项目核心产品为：照明呼救套装。
注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

4、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不仅限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

投标人对用“★”标注的技术参数的响应情况须在投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告予以证明。否则，评委会视为对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。
三、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。
3、技术支持
3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。
3.3中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
3.4投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。
4、中标人须对本项目提供至少3年的质保服务。（自采购人验收合格之日起计算。）质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总投标价中。质保期结束后中标人应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。
4.1如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。
4.2中标人应为采购人（或使用单位）提供售后服务手册，内容包括供货清单、中标人名称及联系方式、售后服务联系方式，常用零配件名称、型号、价格，产品主要技术性能、维护保养方法及要求等。

5、供货期：合同签订后90日内供货、安装调试完毕并经采购人验收合格。

6、供货地点：马鞍山市消防救援支队（采购人指定地点）。

7、培训：
7.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。
7.2培训费用包含在总投标价中。
8、验收：

8.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
8.3每个种类的产品供货后，采购人（或使用单位）自行验收或委托具有相应资质的第三方独立检验机构进行验收检验（按照国家有关法律法规或标准以及本招标文件的规定进行验收检验）。验收环节检验费用由采购人承担。每个种类的产品供货后，采购人将对照招标文件要求，随机抽样进行一次或数次破坏性检验，若任意一次抽检不合格，采购人将退回该种类所有产品。进行破坏性检验的产品费用由采购人承担。

8.4中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8.5本项目所采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，合同签订后，验收前，中标人须向采购人提供节能产品认证证书复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”网站节能产品清单查询截图，否则采购人不予验收通过。
8.6本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”（财办库【2020】123号）文件要求。

8.7中标人交货时，须在所交付的产品主体，适当位置缀钉金属材质的永久性铭牌标签，标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、投标人名称、交货时间、售后联系人及通讯方式；同时附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签。个人防护装备产品标签除包含上述内容外，还要粘贴含“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。

8.8中标人交货时，要提供产品资料优盘至马鞍山市消防救援支队采购办公室，内容应包含中文使用说明书电子版(Word版本或PDF版本)、产品维护保养常识及使用视频教学录像(视频采用wmv格式)、产品技术参数、性能等相关文件。

9、付款方式：

9.1合同签订后，支付合同金额的70%作为预付款（中标人须向采购人提交银行出具的预付款保函）。项目供货完毕，验收合格后支付至合同金额的100%（含预付款）。

9.2如中标人书面明确表示无需预付款。项目供货完毕，验收合格后支付合同金额的100%。

10、本项目总投标价包含了履行本项目的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

包别2：

一、采购清单

	序号
	货物名称（标的名称）
	技术参数及要求
	数量/单位
	标的所属行业

	1
	▲5G单兵图传（核心产品）
	★整体要求：内置5G全网通模块和4G全网通模块。支持5G公网等多种网络制式，实现音视频和定位信息回传；向下兼容4G网络，确保5G、4G网络切换时传输的图像不中断。支持GB/T28181-2022。支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，可通过平台实时调取设备第一视角图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取，发起语音对讲。

一体化设计，集成音视频硬件编码、4G/5G网络、北斗、存储、锂电池等模块。硬件视频编解码视频终端设备，非手机类产品，具备摄像机标准热靴（尺寸）安装座，可与DV摄像机组合使用。
支持接入消防综合定位系统。
产品性能：
■1、支持标准音频协议，并支持双向语音对讲，语音对讲延时小于1.5秒；在1.5M带宽以下可实现1080P 30fps 图像稳定传输。支持标准音频协议，并支持双向语音对讲；内置WiFi模块，传输距离≥10m【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】；

2、支持北斗定位，可提供地理位置定位功能；支持 microSD 卡，实配class10以上高速存储卡，且容量≥ 128G；

3、分辨率：编码要求支持H.264、H.264HP、H.265，支持1080P、720P，支持双码流，视频帧率范围为5～60fps，视频码率 128Kbps～6Mbps 可调整。
显示功能：

1、具有状态显示屏，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等信息；
2、配置不少于1路高清视频输入、1路耳麦一体音频输入输出。
环境要求：

1、内置锂离子电池，连续工作时长≥6小时；
2、工作温度满足-10℃-50℃；
3、工作湿度 20%~85%，无凝结。"
配件要求：配件应包含安全箱、充电器、耳机各不少于1个，高清视频连接线不少于2条。
重量：重量≤0.6Kg。
	23台
	工业

	2
	北斗有源终端
	■通信能力：一次可发送≥120个汉字；通信成功率≥95%。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■定位功能：手持式终端，具有北斗定位，可屏蔽GPS等其他卫星定位信号。支持接入消防综合定位系统；提供1份北斗入网检测报告、1张入网北斗空白卡。
■精度和求救功能：定位精度≤5米【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】；

支持一键SOS求救功能（物理按键）；主机电池：高容量锂电池≥6000mAh，工作时间≥8小时。
■防护等级：

防尘防水等级≥IP67【投标文件中提供防护等级认证证书或第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】；

■防摔（硬质地面）≥1.5m【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】。
重量：重量≤450g（含电池）。
接口要求：USB 或Type-C等充电接口，充电电压5V。
网络制式：地面全网通，双卡双待；北斗RDSS和RNSS通信(优先使用地面全网通进行数据传输，支持物联网卡)。
语音自动播报：终端状态改变自动播报，北斗短报文接收自动播报。
屏幕尺寸：主屏尺寸≥6英寸；
定位时间：首次定位时间：冷启动≤60秒，热启动≤5秒。
工作温度：-20℃~+60℃。
	3套
	工业

	3
	卫星便携站
	★入网标准：支持网管和业务双通道，可接入国家消防救援局卫星主站网管系统；支持网管信令加密传输。
■等效口径：等效口径≥0.6米。

■工作频率：发射：14 GHz ～14.5GHz，接收：12.25 GHz～12.75 GHz。天线增益：发射≥35dBi,接收≥34.5dBi。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■通信能力：卫星通信、Mesh通信、4/5G通信。
■对星方式：内置方位俯仰极化传感器，能实时显示卫星站理论角度和实际角度信息；内置简单频谱仪，可查看载波和信标状态；支持智能辅助对星。
■输出功率：输出功率≥16W（42dBm）。数据速率：上行速率≥4Mbps、下行速率≥12Mbps。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
屏幕显示：自带12寸以上高亮显示屏（720P），内置摄像头、扬声器。
■防护等级：防护等级≥IP65。【投标文件中提供防护等级认证证书或第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
整站开通时间：整站开通时间≤3分钟。
业务传输：支持1-14路单兵音视频接入调度；支持现场音视频及单兵佩戴终端数据通过Mesh信道回传至卫星站；支持后指、前指、灾害现场三方语音通话；具备多路本地视频监控、画面按模板显示、多路视频合路回传等能力；支持H.265和H.264，能实现720P以上高清图像传输。
调整方式：手动调节方位、俯仰、极化，开通展开即可对星使用。
调制解调方式：至少包括BPSK、QPSK、8PSK、16APSK。
便民服务：内置便民电话APP,支持受灾群众通过卫星链路拨打公网电话。
外形尺寸：长宽高≤650×450×150mm，整站重量≤16.5kg。
	1套
	工业

	4
	卫星电话
	★：整体要求：具备天通卫星移动网络话音、短信和全网通网络话音、短信功能，具有北斗定位，可屏蔽GPS等其他卫星定位信号。
■：网络制式要求：支持地面4G或5G全网通、天通卫星通信双卡双待。通话速率要求：天通卫星话音速率：1.2/2.4/4.0Kbps，

■防护等级要求：防护等级≥IP68；【投标文件中提供防护等级认证证书或第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■防摔等级≥1.5m硬面跌落。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
电池要求：电池容量≥5000mAh。
配件要求："1、配备1个全向天线可拆卸更换；
2、配备原厂充电器≥1个、原厂有线耳机≥1个。"
工作环境要求：工作温度：-20℃~+55℃，存储温度：-40℃~+70℃
	14台
	工业

	5
	音视频布控球
	★：参照标准：支持GB/T28181-2022。功能要求：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，可通过平台实时调取设备第一视角图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取，发起语音对讲。定位功能要求：具有北斗定位，可屏蔽GPS等其他卫星定位信号；支持接入消防综合定位系统。
模块要求：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块。网络要求：内置5G全网通模块、4G全网通模块，且支持通过APN和VPDN接入专网。
■：协议要求：支持标准音频协议，并支持双向语音对讲，语音对讲延时小于1.5秒；在1.5M带宽以下可实现1080P 30fps 图像稳定传输；视频编码要求支持H.264、H.264HP、H.265，支持1080P、720P，支持双码流，视频帧率范围为5～60fps，视频码率128Kbps～6Mbps 可调整；内置WiFi模块，传输距离不小于10米。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：防护等级要求：防护等级≥IP66。【投标文件中提供防护等级认证证书或第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：视频要求：有效像素≥200万，CMOS≥1/2.8”，支持双码流，图像分辨率支持1080P、720P，图像帧率≥30帧/秒，夜视距离≥100米，光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
配件要求：包含安全箱≥1个、布控球支架及托盘≥1个、手咪≥1个、电源适配器及充电线≥1个、耳机≥1个、存储卡（256G以上）≥1个以及其他确保设备正常运转的配件。
工作时间要求：内置锂电池，工作续航时间≥8小时。
	21台
	工业

	6
	窄带自组网电台
	★：（1）功能要求：该窄带自组网电台具有基站功能；（2）级联要求：级联4跳之后延时不超过0.5s；；（3）频率范围：350-400MHz，支持标准 PDT 对讲机接入。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率。
配件接口要求：
1、具备有 PTT 按键、麦克、喇叭、爆闪灯；为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；为方便回收，可远程控制声光提示；内置公网 4G/5G 模块；

■2、具备光纤防水接口、防水航空网口、防水航空接口，且防护等级不低于 IP67(含电口、光口、供电等相关接口)。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■3、功率要求：发射功率：10W/25W/45W 功率可调。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
4、定位功能要求：具有北斗定位，可屏蔽GPS等其他卫星定位信号。
组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网。
电池要求：支持低电量告警提示，电池支持快捷更换，支持电池单独充电,电池自带智能电量显示。
显示屏尺寸：显示屏尺寸≥ 2.0 寸。
工作时间：工作时间≥ 20 小时。
重量要求：重量 ≤4.5kg。
	1套
	工业


本项目核心产品为：5G单兵图传。
注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

4、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不仅限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

投标人对用“★”标注的技术参数的响应情况须在投标文件中提供产品技术规格书、产品彩页、第三方有权检测机构出具的检测报告(提供其中之一即可)予以证明。否则，评委会视为对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。
三、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。
3、技术支持
3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。
3.3中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
3.4投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。
4、中标人须对本项目提供至少3年的质保服务。（自采购人验收合格之日起计算。）质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总投标价中。质保期结束后中标人应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。
4.1如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。
4.2中标人应为采购人（或使用单位）提供售后服务手册，内容包括供货清单、中标人名称及联系方式、售后服务联系方式，常用零配件名称、型号、价格，产品主要技术性能、维护保养方法及要求等。

5、供货期：合同签订后90日内供货、安装调试完毕并经采购人验收合格。

6、供货地点：马鞍山市消防救援支队（采购人指定地点）。

7、培训：
7.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。
7.2培训费用包含在总投标价中。
8、验收：

8.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
8.3每个种类的产品供货后，采购人（或使用单位）自行验收或委托具有相应资质的第三方独立检验机构进行验收检验（按照国家有关法律法规或标准以及本招标文件的规定进行验收检验）。验收环节检验费用由采购人承担。每个种类的产品供货后，采购人将对照招标文件要求，随机抽样进行一次或数次破环性检验，若任意一次抽检不合格，采购人将退回该种类所有产品。进行破环性检验的产品费用由采购人承担。

8.4中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8.5本项目所采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，合同签订后，验收前，中标人须向采购人提供节能产品认证证书复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”网站节能产品清单查询截图，否则采购人不予验收通过。
8.6本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”（财办库【2020】123号）文件要求。

8.7中标人交货时，须在所交付的产品主体，适当位置缀钉金属材质的永久性铭牌标签，标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、投标人名称、交货时间、售后联系人及通讯方式；同时附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签。个人防护装备产品标签除包含上述内容外，还要粘贴含“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。

8.8中标人交货时，要提供产品资料优盘至马鞍山市消防救援支队采购办公室，内容应包含中文使用说明书电子版(Word版本或PDF版本)、产品维护保养常识及使用视频教学录像(视频采用wmv格式)、产品技术参数、性能等相关文件。

9、付款方式：

9.1合同签订后，支付合同金额的70%作为预付款（中标人须向采购人提交银行出具的预付款保函）。项目供货完毕，验收合格后支付至合同金额的100%（含预付款）。

9.2如中标人书面明确表示无需预付款。项目供货完毕，验收合格后支付合同金额的100%。

10、本项目总投标价包含了履行本项目的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

包别3

一、采购清单

	序号
	货物名称

（标的名称）
	技术参数及要求
	数量/单位
	标的所属行业

	1
	电绝缘装具
	★技术性能符合《10kV带电作业用绝缘服装》DL/T 1125-2009、《足部防护 安全鞋》GB21148-2020《带电作业用绝缘手套》GB/T17622-2008的要求。整体要求：全套服装包括绝缘胶靴、绝缘服、绝缘手套、防护头罩、腰带等。衣服采用锦丝涂复织物合成树脂涂层面料的材料制成，耐高压、耐磨、耐热老化、耐寒、阻燃。
■绝缘服：整衣表层抗机械刺穿力≥24N，最低值不低于平均值的90％。整衣电气性能：交流电压以1000V/s的速度上升至20kV，保持1min,试验无闪络、击穿、发热现象。表层拉伸强度≥9MPa。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
绝缘手套：手套具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护，采用五指设计。

■平均拉伸强度＞16MPa，平均抗机械刺穿程度＞18N/mm，电气性能：测试电压10kV，泄漏电流≤14mA，未击穿。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
绝缘靴：靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护。

■电气性能：测试电压12kV，泄漏电流≤4.8mA，未击穿。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
	37套
	工业

	2
	防静电服
	★该服装符合《防护服装防静电服》（GB 12014-2019）要求。整体要求：防静电服是由可防静电的面料所制成，该面料纱线含一定比例的导电丝，导电性能稳定，不随衣服的洗涤次数而变化，适用于对静电敏感场所穿用。适用于电子、光学仪器、制药、微生物工程、精密仪器等行业的具有无尘和抗静电性能的特种工作服，该服装可有效屏蔽电场对人体的影响，减少服装上静电积聚，同时还可以抵御一些意外情况，例如电火花、电弧射、电磁波对人体的危害。
■：性能参数：电荷量小于0.6μC/套，导电材料的间距不应大于10mm，甲醛含量小于40mg/kg，pH值：6-8，耐水色牢度/级(变色、沾色)：原样变色4-5，涤布沾色4，棉布沾色4-5，耐干摩擦色牢度/级：4-5，断裂强力：经向；大于700N，纬向:大于600N。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
服饰要求：由防静电织物、静电耗散材料、导电纤维等材质组成，服装各部位缝制线路顺直、整齐、平服牢固。上下松紧适宜，无跳针、断针，起落针处应有回针。服装结构应便于穿脱并适应作业时的肢体活动，测试人员穿着适合尺寸的服装进行活动时，服装均能有效覆盖需要防护的部位。
标志：产品具有永久性标志。
	252套
	工业

	3
	消防员避火防护服
	■符合XF634-2015《消防员隔热防护服》技术标准要求。整体要求：避火服是消防员进入火场，短时间穿越火区或短时间在火焰区进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭火焰和强辐射热的伤害而穿着的防护服装。可短时间承受1000℃的火焰温度。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
主要结构：分体式结构，由头罩、带呼吸器背囊的防护上衣、防护裤子、防护手套和靴子等五个部分组成。头罩上配有镀金视窗，内置防护头盔，用于防砸，还设有护胸布和腋下固定带。防护上衣后背上设有背囊，用于内置正压式空气呼吸器，保护其不被火焰烧烤。防护裤子采用背带式，穿着方便，不易脱落。
■：基本性能："火焰和辐射热防护性能TPP≥53cal/cm²。外层材料阻燃性能：毁损长度＜20mm，续燃时间0s，没有熔融、滴落现象。外层材料撕破强力：经向≥100N，纬向≥50N。外层面料断裂强力：经向≥1100N，纬向≥1200N。抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60s。整套避火服重量≤15kg。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
热稳定性能："在13.6kw/㎡辐射热通量辐照120s后，其内表面温升≤25℃；在温度为1000℃的火焰上燃烧30s后，其内表面温升≤25℃；人体模型着装在模拟火场温度1000℃条件下，30s后其内表面温升≤13℃。外层热稳定性能：尺寸变化率:经向:≤2%,纬向≤2%，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
外观及样式：避火服的主要材料包括：耐高温防火面料、碳纤维毡、阻燃黏胶毡、阻燃纯棉复合铝箔布、阻燃纯棉布等。手套为大拇指和四指合并的二指式。靴子底部具有耐高温和防刺穿功能。辅料包括：拉链、魔术贴、头罩视窗、内置头盔、背带等。
	78套
	工业

	4
	消防员防蜂服
	★满足《消防员防蜂服 XF3008-2020》标准。整体要求：消防人员在摘除蜂窝及防止蜂类等昆虫的侵袭时穿着的专业防护服装，服装由双层面料组成，主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，同时还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，多口袋设计方便消防员随身携带一些小型作业工具。服装主体颜色为白色。正常穿戴作业时，无论何种姿态，金属网面罩与面部能始终保持一定防蛰距离。拉链两端应采取密封加强措施，防止开缝。

■抗蛰刺力："面料抗蜇刺力≥0.4N。手套抗蜇刺力≥0.7N。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：（1）面料性能："损毁长度≤100mm，持燃时间≤2s。（2）外层面料断裂强力：≥650N。（3）耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不被磨穿。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
外层面料撕破强力：≥60N。

甲醛含量符合GB18401-2010 B类。
■：手套性能："手套抓握灵活，灵巧性能：5级。耐切割性能：≥2N。撕破强力≥50N。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：靴子性能："运动式防蜂靴，靴帮材料抗穿刺力≥35N。防滑性能：始滑角≥15。电绝缘性能：击穿电压不小于5000V时,泄漏电流＜3mA。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
外观：主要部件有头罩、服装、手套、靴子和护目镜。连体式，密封性好，头罩面网为成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好的保护穿着者的面部，腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气。各部位应整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光；各接缝部位应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜；对称部位应一致；标签位置正确，标志内容准确清晰。防蜂服多次洗涤不能变形。整套防护服的质量≤5kg。
备件要求：每套防蜂服附带至少两个挂腰电扇，配置不小于20000mAh容量充电宝1个，可持续使用时间不低于12小时，具有防尘防水设计。每套配5个防蜂袋。
	95套
	工业

	5
	轻型防化服
	★：核心指标：用于化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。整套防护服由防化服、防化靴、防护手套等组成，每套防护服标配一卷防化胶带。产品技术性能符合《消防员化学防护服装》XF770-2008二级化学防护服装的要求标准。
■：基本要求：（1）整件防护衣能阻绝乙酸酐、乙二醇、硝酸、硫酸、磷酸、氢氧化钠、4-氨基二苯基、氯乙酸、苯胺、乙酸等破出时间均在4小时以上。（2）防护手套材质为氯丁橡胶，防多种化学品、酸类、腐蚀类和溶剂类。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
防化靴为钢头钢底，耐油、耐腐蚀，对常规无机酸碱类化学物质具有良好的抵御能力。

提供整套服装可储存时间、适用环境温度、可阻绝化学物质清单。并在整套服装在显著位置标注可储存时间、适用环境温度、可阻绝化学物质清单。
■：整体要求："面料及其接缝部位抗化学品渗透性能平均时间≥70min；整体抗水渗漏性试验20min后，无渗漏现象；贴条的粘附强度：≥0.8KN/m；整体质量≤5kg。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：面料性能："拉伸强度：经向≥20KN/m，纬向≥18KN/m；撕裂强力：经向≥80N，纬向≥70N；接缝强力≥450N；耐热老化性能：试样经125℃、24h后，不粘、不脆；阻燃性能：有焰燃烧时间≤7s,无焰燃烧时间：≤2s；损毁长度≤9cm；耐寒性能：试样经-25℃、5min 后，无裂纹。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：防护靴性能："靴底抗刺穿性能≥1200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA；抗切割性能：靴面经抗切割试验后，未被割穿；有一定的防滑性能、防砸性能。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：防护手套性能："灵巧性能等级为：5级。耐刺穿力应≥22 N。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
外观：防化服采用前穿式设计，双层门襟，连体式结构，且保证完全覆盖使用者。面料为多层材质防护膜材料成，面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺，一般与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用。
	127套
	

	6
	▲重型防化服（核心产品）
	★：核心指标：符合国家GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》以及XF770-2008《消防员化学防护服装》一级化学防护服装技术标准，主要用于对人体呼吸和人体皮肤有损害的化学灾害、有毒工、有害物聚集的场所。具备绝缘、防水、密封性强等性能。
■：基本性能：（1）防化、防渗透、防酸、碱、磷、硫类等各有毒、有害气体、液体。（2）防护服由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、连体防护靴、防护手套、排气阀组成。（3）面屏：采用硬质透明双层材质，大视窗设计，视野开阔，不变形，不分层，经双面永久防雾涂层处理，耐化学渗透。（4）面料采用高性能多层聚合织物制成。（5）接口处内外粘贴有与衣物面料相同的密封防护条。
■：抗渗透性能：对所有GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》中所列介质具有至少480分钟的抗渗透性。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：整体性能："整体气密性＜300Pa。贴条的黏度强度≥0.78kN/m。排气阀气密性≥15S。排气阀通气阻力：78～118Pa。耐热老化性能：125℃×24h不粘不脆。阻燃性、防火性：撤离火苗后无点燃或续燃。耐寒性能：可在-25℃±1℃温度下冷冻15min后，无裂纹。整套防护服的质量≤8kg。 【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：胶靴性能："靴底耐穿刺力≥1100N。胶靴绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流﹤3mA。防滑性能：始滑角≥15。"【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
■：手套性能：耐穿刺力≥22N。【投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。合同签订后供货前，采购人有权核查原件真实性（应与投标文件中的一致）】
设计需求：穿着舒适，可拆卸可更换。防化手套：双层防护手套，内层为抗渗透性能极佳的复合膜，外层为抗撕裂和耐磨性好的氯丁橡胶双层手套。通过专用的连接装置与防化服相连，可拆卸可更换。化学防护服右侧配有重型气密拉链，大齿牙设计，链牙咬合力大，以保证防化服的气密性。
外观：防化服为一体背包式结构，背囊空间较大，能与正压式消防空气呼吸器配套使用。可调内置腰带和蝙蝠袖设计能为穿戴者提供最大程度的舒适性。防化靴：防化靴和防化服为同一品牌并与防化服连体气密性设计。
	79套
	


本项目核心产品为：重型防化服。
1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

4、采购人或采购代理机构在发布中标结果公告时，将依法对中标人所报产品（包括但不仅限于标注“▲”的产品）的名称、品牌、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

投标人对用“★”标注的技术参数的响应情况须在投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告予以证明。否则，评委会视为对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。
三、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。
3、技术支持
3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。
3.3中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
3.4投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。
4、中标人须对本项目提供至少3年的质保服务。（自采购人验收合格之日起计算。）质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总投标价中。质保期结束后中标人应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。
4.1如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。
4.2中标人应为采购人（或使用单位）提供售后服务手册，内容包括供货清单、中标人名称及联系方式、售后服务联系方式，常用零配件名称、型号、价格，产品主要技术性能、维护保养方法及要求等。

5、供货期：合同签订后90日内供货、安装调试完毕并经采购人验收合格。

6、供货地点：马鞍山市消防救援支队（采购人指定地点）。

7、培训：
7.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。
7.2培训费用包含在总投标价中。
8、验收：

8.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
8.3每个种类的产品供货后，采购人（或使用单位）自行验收或委托具有相应资质的第三方独立检验机构进行验收检验（按照国家有关法律法规或标准以及本招标文件的规定进行验收检验）。验收环节检验费用由采购人承担。每个种类的产品供货后，采购人将对照招标文件要求，随机抽样进行一次或数次破环性检验，若任意一次抽检不合格，采购人将退回该种类所有产品。进行破环性检验的产品费用由采购人承担。

8.4中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

8.5本项目所采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，合同签订后，验收前，中标人须向采购人提供节能产品认证证书复印件或“全国认证认可信息公共服务平台”网站节能产品清单查询截图，否则采购人不予验收通过。
8.6中标人尺寸应配备齐全，全部交付后，如发现货物规格不符，尺寸不合体等问题，中标人应当按照招标人要求修改或调换。
8.7本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”（财办库【2020】123号）文件要求。

8.8中标人交货时，须在所交付的产品主体，适当位置缀钉金属材质的永久性铭牌标签，标签内容包括：投标项目名称、制造商名称、产品规格型号、生产时间/批次、投标人名称、交货时间、售后联系人及通讯方式；同时附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码及RFID标签。个人防护装备产品标签除包含上述内容外，还要粘贴含“执行标准、型号规格、生产厂名称或商标、生产日期、检验合格标记、国家消防产品认证标志等”符合国家和行业相关标准项目的永久性标签。

8.9中标人交货时，要提供产品资料优盘至马鞍山市消防救援支队采购办公室，内容应包含中文使用说明书电子版(Word版本或PDF版本)、产品维护保养常识及使用视频教学录像(视频采用wmv格式)、产品技术参数、性能等相关文件。
9、付款方式：

9.1合同签订后，支付合同金额的70%作为预付款（中标人须向采购人提交银行出具的预付款保函）。项目供货完毕，验收合格后支付至合同金额的100%（含预付款）。

9.2如中标人书面明确表示无需预付款。项目供货完毕，验收合格后支付合同金额的100%。

10、本项目总投标价包含了履行本项目的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。
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