一、项目概况
1、项目名称：2022年度全省消防车辆采购项目（一）
2、项目编号：HHGF2022-ZBQ-006
3、采购预算（最高限价）：2944.00 万元，本项目共分为 7 个包，具体分包情况见下表：

	2022年度全省消防车辆采购项目（一）

	序号
	项目
	包号
	车辆名称
	采购
数量
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	单包价格（万元）
	分布情况

	1
	2022年度全省消防车辆采购项目一
	A
	压缩空气泡沫消防车（A型）
	1
	150
	150
	950
	东方

	2
	
	
	压缩空气泡沫消防车（B型）
	1
	180
	180
	
	洋浦

	3
	
	
	泡沫消防车（A型）
	2
	130
	260
	
	东方2

	4
	
	
	泡沫消防车（B型）
	1
	180
	180
	
	洋浦

	5
	
	
	泡沫消防车（C型）
	1
	50
	50
	
	琼中

	6
	
	
	水罐消防车
	1
	130
	130
	
	东方

	7
	
	E
	抢险救援消防车（A型）
	1
	180
	180
	370
	洋浦

	8
	
	
	抢险救援消防车（B型）
（含部分器材）
	1
	190
	190
	
	东方

	9
	
	F
	器材消防车（A型）
（开翼式 带叉车）
	5
	150
	750
	750
	三亚1、琼海2、文昌1、洋浦1

	10
	
	G
	器材消防车（B型）
（开翼式 无叉车）
	5
	75
	375
	375
	三亚、儋州、东方、洋浦、澄迈各1

	11
	
	H
	器材消防车（C型）
（自装卸式 一拖一）
	1
	140
	140
	140
	琼海

	12
	
	K
	发电车
	1
	140
	140
	280
	洋浦

	13
	
	
	照明消防车
（发电照明车）
	1
	140
	140
	
	三亚

	24
	
	O
	全勤指挥车（B型）
（皮卡型 含器材）
	1
	25
	25
	79
	琼中

	25
	
	
	全勤指挥车（C型）
（皮卡型）
	3
	18
	54
	
	三亚2、保亭1


二、各包详细技术需求

A包

压缩空气泡沫消防车（A型）技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，整车满载质量≤18吨，最高时速≥100km/h。

2.★驱动型式4×2，轴距≥4500 mm。 

3.V型或直列式6缸涡轮增压中冷柴油发动机，★发动机额定功率≥210kW。
4.排放量达到国Ⅵ（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

5、选用手动或电子换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲6.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装缓速器、电子车身稳定系统、加速防滑控制（ASR）功能。

7.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

8.底盘原厂原装全功率取力器，自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥6h（提供实物照片）。

9.发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置。

10.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。

★11.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.驾乘室采用四开门双排座或单排座驾驶室，采用单排座驾驶室时应有独立乘员室。

★2.成员数≥6，座椅全部设置三点式预紧安全带。

3.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

4.驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置，功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

▲5.驾驶室电动车窗，后排座或独立乘员室优先采用电动车窗，整车玻璃具有防爆功能或加装防爆膜。

6.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，自动温控环保大容量大功率空调系统，采用独立乘员室须采用独立空调，保证能满足海南高温天气的使用条件。

7.座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作。

8.座椅放置空气呼吸器后，背板至座板（垫）前沿的距离≥40cm,座板（垫）与支座的前悬≤5cm。

★9.安装带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

10.驾驶室加装车载电台，须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容。

11.预留电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

12.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门、乘员室门、器材箱及泵房门、翻转踏板等开启，照明灯具未回收到位时、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

13.驾驶内应预留电源总开关、车辆启动等控制模块或线路的专用接口，便于加装远程控制发动机启闭。

14.装配为独立乘员室时，设有方便战斗员上下的门梯及扶手，配备有与驾驶室通话的对话装置。

15.车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。

16.乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作，在消防车行驶时车门不得自行开启，车窗的启闭灵活，不得有自行开启现象。

17.踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。

 18. 如客户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以客户的实际需求为准。

三、上装

（一）器材箱

▲1.厢体采用高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）、铝合金型材、优质不锈钢材料或型材制成，器材箱采用高强度铝合金或型材骨架，上装使用高强度粘结胶连接。

2.器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

3.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

4.若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

5.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

6.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

7.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠。★全套卷帘门免费保修不少于5年。

8.车顶工作甲板有防滑措施，器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

9.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

10.拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，优先采用翻转式结构。

11.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）罐体

1.水罐容积≥3000L，A类泡沫罐≥200L，B类泡沫罐≥400L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，优质316不锈钢，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，★保质期≥10年。

2.水罐顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径≥∮450mm)，单边固定。

3.泵往罐注水管径≥DN65；水罐罐注水装置的数量、口径应满足实战需求，单侧注水流量应不少于水泵最大流量，内径≥DN80，雄性接口，配有铜质球阀、滤网、卡式接口及闷盖等（闷盖设有泄压孔）。

4.设置溢流口1个，带管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求。

5.罐底部设有排污装置，管径≥40mm，排污阀操作应便于操作，优先采用安装于水泵面板的排污控制。

6.泵往罐注水管径≥DN65。

7.泡沫液罐设有溢流和通气装置，满足罐体溢流及通气要求，溢出的泡沫液应直接流到地面，不得接触到车辆任何部位。

8.泡沫液罐设有排污装置，排出的泡沫液不得接触到车辆任何部位，液管管径≥DN40，排污阀操作应便于操作，安装于水泵面板的排污控制；

9.泡沫液罐设铜质球阀的A类泡沫、B类泡沫补液口，并配有液位系统，在泵室控制面板上通过液位表显示（带低液位报警功能）。

（三）消防泵

1.国际知名品牌常压离心消防泵，泵壳及叶轮为防腐轻合金，泵轴为高级不锈钢，机械轴封，压力1.0Mpa时，★流量≥60L/S。
2.带有齿轮箱的应设有附加冷却装置，保证能够连续运转24小时以上。

3.水泵配置≥1个DN150吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，内扣式接口，并配有闷盖。

4.水泵设有≥4个压力出水口，单侧≥1个DN80、1个DN65雌性卡式接口配有铜质防护盖并设有泄压孔。

5.所有水管及泵接头为高防腐材料、刚性橡胶管或弹性橡胶连接材质，所有泡沫管及泵接头为高级不锈钢，青铜、刚性橡胶管或聚酯材料；

▲6.优先采用与水泵同一品牌的真空泵，吸深7米时，引水时间≤60秒。

（四）环泵式自动泡沫比例混合器

▲1.采用与消防泵配套的环泵式泡沫比例混合器，采用可手动调节的自动比例混合器。

2.可调范围≥3%、6%或1%-10%，设有外吸泡沫液口，管径应满足所需流量的要求，内扣式接扣，并配有闷盖。

（五）压缩空气泡沫系统

1.采用国际知名品牌压缩机，可以使用常规的A类及B类泡沫。

2.电驱正压泡沫比例混合系统，混合比0.1-1%，无级调节。

3.2个DN65常压侧出口，每个出口可以独立人工调节CAFS输出的干湿程度，额定压力时压缩空气流量≥3000L/min，泡沫泵额定压力时流量≥6L/min，干泡沫流量≥4L/s,湿泡沫流量≥7L/s。

（六）消防控制系统

泵室内泵控制系统位于车后部，包括压力表、压力真空表、泵转速表、水罐液位计、A类泡沫罐液位计、B类泡沫罐液位计、发动机油压显示、泵工作累时表、取力器启动开关及指示、发动机启动开关及指示、发动机熄火开关及指示、水泵转速控制装置、水罐吸水启动开关及指示、真空泵启动开关及指示、泡沫罐出液启动开关及指示、CAFS控制面板等，在明显位置附加操作流程及说明铭牌（中文）。

控制方式：手动控制，优先采用带有线、无线或其他先进的远程控㓡方式。

（七）消防炮

知名品牌消防炮，优先采用电控水/泡沫两用炮，压力1.0Mpa时，★流量≥40L/s，水射程≥60米，泡沫射程≥50米。

（八）牵引绞盘

国际知名品牌，原装产品，★牵引力≥5吨，长度≥30m；前置式，带过载保护和自动排线装置。

（九）发电照明系统

1.国际知名品牌，原装产品。

2.主升降杆采用电控气压云台，可伸缩，升降照明灯最大离地面高度≥7m。

3.360°全方位照明，带自动复位功能，★照明灯功率4×1000W/220V，卤素灯，有线遥控或无线摇控。

▲4.国际知名品牌发电机，额定功率≥5KW，可持续工作8小时以上。

5.发电机的固定不得影响日常的检查和保养。

6.加装复位接近开关，当升降杆和照明灯具未回收到车辆行驶状态时，驾驶室有提示。

（十）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯，车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。

3.配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

4.改装部分电气系统独立走线，安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出，充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

5.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
四、其它

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，仪表采用压力真空联用表，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

3.消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

5.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

6.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

7.本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和客户的实际需求为准。

▲8．提供上装的驾乘室、器材箱（满载和空载）、泵房、仪表板及板上设备、其它复杂构部件的实物（工艺）彩页，提供所有器材及附件都摆在主车前拍照的图片。

9. 须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

五、随车器材

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1 
	消防吸水管
	DN150（与水泵配套）
	米 
	8
	数量应满足水泵的额定工况

	2 
	滤水器
	150（与水泵配套）
	件
	1
	数量应满足水泵的额定工况

	3 
	分水器
	80-65/3
	件
	1
	

	4 
	集水器
	150
	件
	1
	

	5 
	异径接口
	卡式雄80/内扣65
	件
	4
	

	6
	水带护桥
	橡胶
	副
	1
	

	7 
	地上消火栓扳手
	
	件
	1
	

	8 
	地下消火栓扳手
	把手可折叠
	套
	1
	

	9 
	消防吸水管扳手
	DN150
	件
	2
	

	10
	吸液胶管扳手
	≥DN40
	件
	2
	

	11
	混合器吸液管
	≥DN40，3m、5m各1根
	根
	2
	包括插入管

	12
	空气泡沫枪
	PQ8
	支
	2
	包括吸液管

	13 
	多功能水枪
	国际知名品牌
	支
	3
	

	14
	A类泡沫枪
	国际知名品牌
	支
	2
	

	15
	铁锹
	
	件
	1
	

	16
	消防腰斧
	
	件
	1
	

	17
	丁字镐
	
	件
	1
	

	18
	铁铤
	
	件
	1
	


压缩空气泡沫消防车（B型）技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，整车满载质量≤18吨，最高时速≥100km/h。

2.★驱动型式4×2，轴距≥4500 mm。

3.V型或直列式6缸涡轮增压中冷柴油发动机，★发动动额定功率≥210kW。

4.排放量达到国Ⅵ（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

5.选用手动或电子换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲6.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装缓速器、电子车身稳定系统、加速防滑控制（ASR）功能。

7.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

8.底盘原厂原装全功率取力器，自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥6h（提供实物照片）。

9.发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置。

10.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。

★11、底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.驾乘室采用四开门双排座或单排座驾驶室，采用单排座驾驶室时应有独立乘员室。

★2.成员数≥6，座椅全部设置三点式预紧安全带。

3.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

4.驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置，功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

5.驾驶室电动车窗，后排座或独立乘员室优先采用电动车窗，整车玻璃具有防爆功能或加装防爆膜。

6.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，自动温控环保大容量大功率空调系统，采用独立乘员室须采用独立空调，保证能满足海南高温天气的使用条件。

7.座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作。

8.座椅放置空气呼吸器后，背板至座板（垫）前沿的距离≥40cm,座板（垫）与支座的前悬≤5cm。

★9.安装带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

10.驾驶室加装车载电台，须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容。

11.预留电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

12.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门、乘员室门、器材箱及泵房门、翻转踏板等开启，照明灯具未回收到位时、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

13.驾驶室内应预留电源总开关、车辆启动等控制模块或线路的专用接口，便于加装远程控制发动机启闭。

14.装配为独立乘员室时，设有方便战斗员上下的门梯及扶手，配备有与驾驶室通话的对话装置。

15.车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。

16.乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作，在消防车行驶时车门不得自行开启，车窗的启闭灵活，不得有自行开启现象。

17.踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。

18.如客户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以客户的实际需求为准。

三、上装

（一）器材箱

▲1.厢体采用高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）、铝合金型材、优质不锈钢材料或型材制成，器材箱采用高强度铝合金或型材骨架，上装使用高强度粘结胶连接。

2.器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

3.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

4.若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

5.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

6.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

7.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠。★全套卷帘门免费保修不少于5年。
8.车顶工作甲板有防滑措施，器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

9.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

10.拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，优先采用翻转式结构。

11.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）罐体

1.水罐容积≥3000L，A类泡沫罐≥200L，B类泡沫罐≥400L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，优质316不锈钢，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，★保质期≥10年。

2.水罐顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径≥∮450mm)，单边固定。

3.泵往罐注水管径≥DN65；水罐罐注水装置的数量、口径应满足实战需求，单侧注水流量应不少于水泵最大流量，内径≥DN80，雄性接口，配有铜质球阀、滤网、卡式接口及闷盖等（闷盖设有泄压孔）。

4.设置溢流口1个，带管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求。

5.罐底部设有排污装置，管径≥40mm，排污阀操作应便于操作，优先采用安装于水泵面板的排污控制。

6.泵往罐注水管径≥DN65。

7.泡沫液罐设有溢流和通气装置，满足罐体溢流及通气要求，溢出的泡沫液应直接流到地面，不得接触到车辆任何部位。

8.泡沫液罐设有排污装置，排出的泡沫液不得接触到车辆任何部位，液管管径≥DN40，排污阀操作应便于操作，安装于水泵面板的排污控制；

9.泡沫液罐设铜质球阀的A类泡沫、B类泡沫补液口，并配有液位系统，在泵室控制面板上通过液位表显示（带低液位报警功能）。

（三）消防泵

1.国际知名品牌常压离心消防泵，泵壳及叶轮为防腐轻合金，泵轴为高级不锈钢，机械轴封，压力1.0Mpa时，★流量≥60L/S。
2.带有齿轮箱的应设有附加冷却装置，保证能够连续运转24小时以上。

3.水泵单侧配置≥1个DN150吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，内扣式接口，并配有闷盖。

4.水泵设有≥4个压力出水口，单侧≥1个DN80、1个DN65雌性卡式接口配有铜质防护盖并设有泄压孔。

5.所有水管及泵接头为高防腐材料、刚性橡胶管或弹性橡胶连接材质，所有泡沫管及泵接头为高级不锈钢，青铜、刚性橡胶管或聚酯材料；

▲6.优先采用与水泵同一品牌的真空泵，吸深7米时，引水时间≤60秒。

（四）环泵式自动泡沫比例混合器

▲1、采用采用国际知名品牌的环泵式泡沫自动比例混合器，与消防泵配套，可手动调节.

2.可高范围≥3%、6%或1%-10%，设有外吸泡沫液口，管径应满足所需流量的要求，内扣式接扣，并配有闷盖。

（五）压缩空气泡沫系统

1.采用国际知名品牌压缩机，可以使用常规的A类及B类泡沫。

2、采用国际知名品牌电驱正压泡沫比例混合系统，混合比≥0.1-1%，无级调节。

3、2个DN65常压侧出口，每个出口可以独立人工调节CAFS输出的干湿程度，额定压力时压缩空气流量≥3000L/min，泡沫泵额定压力时流量≥6L/min，干泡沫流量≥4L/s,湿泡沫流量≥7L/s。

（六）消防控制系统

1.泵室内泵控制系统位于车后部，包括压力表、压力真空表、泵转速表、水罐液位计、A类泡沫罐液位计、B类泡沫罐液位计、发动机油压显示、泵工作累时表、取力器启动开关及指示、发动机启动开关及指示、发动机熄火开关及指示、水泵转速控制装置、水罐吸水启动开关及指示、真空泵启动开关及指示、泡沫罐出液启动开关及指示、CAFS控制面板等，在明显位置附加操作流程及说明铭牌（中文）。

2.控制方式：手动控制，优先采用带有线、无线或其他先进的远程控㓡方式。

（七）消防炮

1.知名品牌消防炮，优先采用电控水/泡沫两用炮.

2.压力1.0Mpa时，★流量≥40L/s，水射程≥60米，泡沫射程≥50米。

（八）牵引绞盘

国际知名品牌，原装产品，★牵引力≥5吨，长度≥30m；前置式，带过载保护和自动排线装置。

（九）发电照明系统

1．国际知名品牌，原装产品。

2．主升降杆采用电控气压云台，可伸缩，升降照明灯最大离地面高度≥7m。

3．360°全方位照明，带自动复位功能，★照明灯功率4×1000W/220V，卤素灯，有线遥控或无线摇控。

4．国际知名品牌发电机，★额定功率≥5KW，可持续工作8小时以上。

5．发电机的固定不得影响日常的检查和保养。

6．加装复位接近开关，当升降杆和照明灯具未回收到车辆行驶状态时，驾驶室有提示。

（十） 水带拖车

▲车辆尾部保险杆上安装 2 个水带拖车(含水带)，水带拖车自带轮子、刹车、 手动摇把，安装固定自装卸操作方便，能容纳 5 盘以上 80mm 水带。

（十一）电气系统

1．位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2．车厢两侧前、后部安装红色频闪灯，车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。

3．配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

4．改装部分电气系统独立走线，安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出，充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

5．当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
四、其它

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，仪表采用压力真空联用表，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

3．消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

5.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

6.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

7．本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和客户的实际需求为准。

8. 须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。
五、随车器材

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1 
	消防吸水管
	DN150（与水泵配套）
	米 
	8
	数量应满足水泵的额定工况

	2 
	滤水器
	150（与水泵配套）
	件
	1
	数量应满足水泵的额定工况

	3 
	分水器
	80-65/3
	件
	2
	

	4 
	集水器
	150
	件
	1
	

	5 
	异径接口
	卡式雄80/内扣65
	件
	4
	

	6
	水带护桥
	橡胶
	副
	1
	

	7 
	地上消火栓扳手
	
	件
	1
	

	8 
	地下消火栓扳手
	把手可折叠
	套
	1
	

	9
	消防吸水管扳手
	DN150
	件
	2
	

	10
	吸液胶管扳手
	≥DN40
	件
	2
	

	11
	外吸泡沫液管
	≥DN40，3m、5m各1根
	根
	2
	

	12
	空气泡沫枪
	PQ8
	支
	2
	包括吸液管

	13 
	多功能水枪
	国际知名品牌
	支
	3
	

	14
	A类泡沫枪
	国际知名品牌
	支
	2
	

	15
	中倍数泡沫发生器
	国内知名品牌
	个
	1
	

	16
	铁锹
	
	件
	1
	

	17
	消防腰斧
	
	件
	1
	

	18
	丁字镐
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泡沫消防车（A型）技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，★驱动型式8×4，最高时速≥90km/h.

2.涡轮增压中冷柴油电控共轨发动机，★发动机额定功率≥350KW。
3.排放量达到国VI（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

▲4.前轮应为盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、排气制动或发动机缸内制动。

6.底盘应配原装子午线钢丝真空胎（含备胎），应装有胎压监测系统。

7.底盘原厂原装全功率取力器，应自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥6h（提供实物照片）.

8.发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混，并在最低处有放尽冷却介质的装置。

9.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。

★10.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.采用驾驶室+乘员室或双排四门驾驶室，乘员数（含驾驶员）≥6人，★座椅全部设置三点式预紧安全带。
2.配有驾驶员气悬可调座椅，上车踏板照明灯。

3.驾驶室可单独翻转，采用液压举升缸，翻转角应≥45º。

4.驾驶室配置后视镜，驾驶员侧广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等。

5.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

★6.驾驶室安装360°行车影像（内存≥32G）和倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

7.加装车载电台，与用户当前使用的主流对讲机系统兼容。

8.仪表板上应预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

9.驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。

10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

12.驾驶内应预留电源总开关、车辆启动等控制模块或线路的专用接口，便于加装远程控制发动机启闭。

13.后排座椅与车辆行驶方向一致，座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8～9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作，改装后座垫的深度不小于400 mm。

14.选用独立乘员室时，成员数≥4人，座椅全部应设置三点式预紧安全带。

15.选用独立乘员室时，驾驶室与乘员室应符合要求，便于交流，配有独立空调系统，电动门窗，上车踏板照明灯。

16.如用户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以用户的实际需求为准。

三、上装

（一）器材箱

▲1.框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材或型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材或型材骨架和铝合金，上装使用航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度应≥3mm。

2.器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

3.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

4.上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

5.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

6.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

7.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠。（★全套卷帘门免费保修不少于5年）

8.车顶工作甲板有防滑措施，器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用应≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

9.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

10.拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，优先采用翻转式结构。

11.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）泵房

1.泵房位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门为铝合金或全景玻璃铰接门,内有照明灯。

2.泵房两边设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板。

3.整个泵房底部密封良好，管路通过处采取有效措施进行处理，防止泥沙和灰尘进入（提供工艺实物彩色图片）。

（三）罐体

1.水罐

容积≥8000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板或PP等抗腐蚀高分子复合材料，相关管路、阀类及设备均应采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚应≥3mm，底板厚应≥4mm，★保质期≥10年。

顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色。

溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm。

车辆底部设置一个方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

车辆左右两侧各设≥3个DN80铜质雄性卡式（配有铜质防护盖并设有泄压孔）球阀注水口,并设有“水罐注水口”字样永久性固定标牌，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水。

2.泡沫罐

容积≥10000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板（罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm）或PP＆PCM等抗腐蚀高分子复合材料，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚应≥3mm，底板厚应≥4mm，★保质期≥10年。

顶部装有泡沫呼吸阀；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色。

溢流口设有叠层式回液装置，直径≥80mm。

车辆底部设置一个方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

车辆两侧各设≥1个DN65铜质球阀及铜质雄式卡式接口的泡沫液注液口（铜质闷盖设有泄压孔），泡沫罐注液口处应设有防腐蚀的“泡沫罐注液口”字样的标牌。

液罐至泵管路采用≥DN50通径不锈钢管,并配有≥DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。

在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字，标牌应永久性固定。

（四）消防泵

1.水泵

知名品牌，压力1.0Mpa时，★流量≥100L/S。

机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作。

泵房设有≥1个带手动蝶阀的DN150吸水口,单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。

接口为内扣式,装有阀门，配有滤网及闷盖。

车尾左右两侧各设≥4个铜质卡式接口出水口（其中1个65mm口径，其余为80mm口径）,闷盖设有泄压孔，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5s。

消防炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀。

水泵向水罐注水管路采用≥DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀。水泵设有放余水阀,操作方便。

所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2.真空泵

知名品牌，吸深7m时，★引水时间≤100s。
（五）消防炮

1.知名品牌，手动或无线遥控水/泡沫两用炮。

2.在1.0Mpa压力下，★流量≥80L/S。

3.水射程≥60m,泡沫射程≥55m。

4.水平旋转≥350°，俯角≥-10°仰角≥70°。

5. 采用遥控消防炮时，无线遥控距离≥100米。另有手动应急操作功能；消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

▲1.炮控制系统、消防泵泡沫比例混合系统控制器优先采用国际知名品牌设备。

2.操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐的液位显示（带低液位报警功能）；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；面板上仪表及开关的用途说明牌。操作面板上应有水管路系统简图及基本操作说明。

3.控制方式：手动控制，优先采用带有线、无线或其他先进的远程控㓡方式。

4.仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表、电子油门

5.消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。符合消防救援局标识统型要求。

（七）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯，车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

3.改装部分电气系统独立走线，安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

4.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
四、其他

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，仪表采用压力真空联用表，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识。车身贴有进口3M反光安全标识。

3.消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

5.整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车及其他有关消防车标准的要求。

6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

7.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

8.本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和用户的实际需求为准。

9．必须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

五、随车器材

按照泡沫消防车最基本配置配备。

泡沫消防车（B型）技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，★驱动型式8×4，最高时速≥90km/h.

2.V型或直列式涡轮增压中冷柴油发动机，★发动机功率≥350KW。
3.排放量达到国Ⅵ（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网。

4.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲5.前轮盘式制动器（或四轮盘式制动）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装缓速器、电子车身稳定系统、加速防滑控制（ASR）功能。

6.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

7.底盘原厂原装全功率取力器，自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥6h（提供实物照片）.

8.发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置。

9.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。

★10.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾驶室和乘员室 

（一）驾驶室

1.原装单排驾驶室，成员数2人。★座椅全部设置三点式预紧安全带。
2.驾驶室内配置为该车型的最高配置，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯。

3.配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等。

4.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

5.驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，自动空调系统。

★6.安装 带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

7.加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

8.仪表板上应预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

9.驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。

10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

12.驾驶内应预留电源总开关、车辆启动等控制模块或线路的专用接口，便于加装远程控制发动机启闭。

（二）乘员室

1.设置独立乘员室，成员数≥4人，独立空调系统。

2.全景玻璃门，后排座椅与车辆行驶方向一致。

★3.座椅全部设置三点式预紧安全带。

4.座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作，改装后座垫的深度不小于400 mm，座椅下能放置两具以上9升空呼器（提供实物照片）。

5.座椅放置空气呼吸器后，背板至座板（垫）前沿的距离不得小于35cm, 座板（垫）与支座的前悬不得大于5cm。

6.乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手，配备有与驾驶室通话的对话装置。

7.车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。

8.乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作，在消防车行驶时车门不得自行开启，车窗的启闭灵活，不得有自行开启现象。

9.踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。

10.如用户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以用户的实际需求为准。

三、上装

（一）器材箱

▲1.框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材或型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材或型材骨架和铝合金，上装使用进口航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度≥3mm。

2.器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

3.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

4.上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

5.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

6.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

7.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠。（★全套卷帘门免费保修不少于5年）

8、车顶工作甲板有防滑措施，器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

9.在车顶合适位置加装40盘DN80水带的器材箱，配有专用夹具固定水带，有防日晒雨淋功能。

9、踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

10.拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，优先采用翻转式结构。

11.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）泵房

1.泵房位于车身后部,两侧装有卷帘门，后部应为铝合金或全景玻璃铰接门。

2.内部设计方便人员进入维护，内有照明灯。

3.泵房两边设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板。

4.整个泵房底部密封良好，管路通过处采取有效措施进行处理，防止泥沙和灰尘进入。

（三）罐体

1.水罐

容积8000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板（罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm）或PP＆PCM等抗腐蚀高分子复合材料，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，★保质期≥10年。
顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色。

溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm。

车辆底部设置一个方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

车辆左右两侧各设≥3个DN80铜质雄性卡式（配有铜质防护盖并设有泄压孔）球阀注水口,并设有“水罐注水口”字样永久性固定标牌，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水。

2.泡沫罐

容积10000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板（罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm）或PP＆PCM等抗腐蚀高分子复合材料，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，★保质期≥10年。
顶部装有泡沫呼吸阀；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色。

溢流口设有叠层式回液装置，直径≥80mm。

车辆底部设置一个方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

车辆两侧各设≥1个DN65铜质球阀及铜质雄式卡式接口的泡沫液注液口（铜质闷盖设有泄压孔），泡沫罐注液口处应设有防腐蚀的“泡沫罐注液口”字样的标牌。

液罐至泵管路采用≥DN50通径不锈钢管,并配有≥DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。

在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字，标牌应永久性固定。

（四）消防泵

1.水泵

原装国际知名品牌，压力1.0Mpa时，★流量≥150L/S，机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢或其它高强度材料制作。

泵房设有≥1个带手动蝶阀的DN150吸水口,单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。

接口为内扣式,装有阀门，配有滤网及闷盖。

车尾左右两侧各设≥3个铜质卡式接口出水口,闷盖设有泄压孔，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5s。

消防炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀。

水泵向水罐注水管路采用≥DN65不锈钢管路,并配不锈钢气动球阀。水泵设有放余水阀,操作方便。

所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

车顶和车底均设有自保喷头。

2.真空泵

▲国际知名品牌（优先采用与消防泵同一品牌），电动真空引水泵，额定电压：24V，吸深7m时，引水时间≤100s。

3.泡沫比例混合器

优先采用全自动泡沫比例混合器，混合器的流量须满足水泵的流量要求，1－10％可自动或手动调节；液晶屏实时显示水、泡沫流量、泡沫混合比例。

外吸泡沫装置：车辆后部设1个≤DN50铜质雄性内扣式接口的外吸液口（铜质闷盖设有泄压孔），并配备长度≤3米、≤6米DN50吸液管各1根。

（五）消防炮

1.原装国际知名品牌，无线遥控水/泡沫两用炮。
2.在1.0Mpa压力下，★流量≥120L/S。

★3.水射程≥80m,泡沫射程≥70m。

4.水平旋转≥350°俯角≤-35°仰角≥70。

5.消防炮可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥100米。另有手动应急操作功能；消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

（六）仪表板及板上设备

1.炮控制系统、消防泵泡沫比例混合系统控制器优先采用国际知名品牌设备。

2.操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐的液位显示（带低液位报警功能）；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；面板上仪表及开关的用途说明牌。操作面板上应有水管路系统简图及基本操作说明。

3.控制方式：手动控制，优先采用带有线、无线或其他先进的远程控㓡方式。

4.仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表、电子油门

5.消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。符合消防救援局标识统型要求。

（七）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯，车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

3.改装部分电气系统独立走线，安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

4.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

四、其他

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，仪表采用压力真空联用表，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识。车身贴有进口3M反光安全标识。

3.消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

5.整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车及其他有关消防车标准的要求。

6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

7.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

8.本参数要求的各类接扣最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和用户的实际需求为准。

10. 须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

五、随车器材：

	序号
	名称
	单位
	数量
	规格
	备注

	1
	消防吸水管
	条
	8
	与水泵配套，每条2米
	数量须达到水泵单侧吸水满足额定流量和压力的要求

	2
	多功能水枪
	支
	2
	卡式接口、国际知名品牌
	

	3
	直流开关水枪
	支
	2
	卡式接口
	

	4
	泡沫管枪
	支
	4
	PQ16
	

	5
	泡沫钩管
	支
	2
	PG16
	

	6
	集水器
	件
	2
	内扣150/80×2雄
	

	7
	分水器
	件
	2
	80雄/65×3雌
	

	8
	吸水管滤水器
	只
	2
	与吸水管配套
	每8米管配1个

	9
	异型异径接口
	件
	4
	2个卡式雌80/内扣65、2个卡式雄80/内扣65、
	

	10
	异接径口
	件
	6
	2个卡式雄80/雌65、2个卡式雌80/ 雄65、2个内扣80/65
	

	11
	吸水管同型接口
	件
	2
	DN150转100丝、DN150转125丝
	

	12
	吸水管扳手
	件
	2
	
	

	13
	泡沫吸液管扳手
	件
	1
	
	

	14
	地上消火栓扳手
	件
	1
	FB450
	

	15
	护带桥
	副
	2
	橡胶FH80
	

	16
	橡皮锤
	个
	1
	
	

	17
	水带包布
	件
	4
	FP470
	

	18
	水带挂钩
	件
	4
	FG600
	

	19
	消防斧
	件
	1
	
	

	20
	拉梯
	架
	1
	铝质，9米
	

	21
	挂钩梯
	架
	1
	
	

	22
	单杠梯
	架
	1
	
	

	23
	干粉灭火器
	具
	1
	4kg，ABC干粉
	

	24
	车轮制动块
	块
	2
	
	


泡沫消防车(C型）技术参数
一、底盘

1.选用知名品牌底盘，最高车速≥90km/h。

★2.驱动型式4×2，轴距≥3800mm。

2.直列涡轮增压中冷高压共轨柴油发动机，★发动机额定功率≥130KW。

3.排放符合国 VI 标准要求，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

4.底盘原装子午线轮胎（含备胎），胎压监测系统。

▲5.前轮或整车盘式制动器、ABS防抱死制动系统和EBS电控制动系统。

★6.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.双排座，乘员≥6人，驾驶室内配置为该车型的最高配置，★座椅全部设置三点式预紧安全带。
2.驾驶室可单独翻转，翻转角应≥45º。

3.配置高舒适司机座椅，前排双人副司机座椅，后排≥3人座椅，并有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动，后排座设置空气呼吸固定架的相关要求以用户需求为准。

4.自动温控环保空调系统（无氟里昂）后视镜，广角镜、右前侧下视镜等。

★5.安装带有360°全景行车影像（内存≥32G），GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

★6.加装车载电台,须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容。

7.仪表板上应预留≥15A的12V电源接口≥2个，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

8.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门、乘员室门、器材箱及泵房门、翻转踏板等开启，充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

9.驾驶内应预留电源总开关、车辆启动等控制模块或线路的专用接口，便于加装远程控制发动机启闭。

三、上装

（一）器材箱

▲1.厢体采用高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）或优质不锈钢材料或型材制成，各部位结合紧密，厢体永不生锈，保质期≥10年。

2.罐和顶部区域高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）或优质不锈钢材料或型材制成。

3.车左右两边各设置有不少于2个的器材箱，采用为高强度铝合金型材或优质不锈钢或型材,表面经过阳极氧化处理。

4.每个器材箱卷帘门防尘、防水，且启闭灵活顺畅，卷帘门锁止装置牢固耐用，操作便捷，卷帘门开关时，对应的器材室照明装置应同时启闭（★全套卷帘门免费保修不少于5年）。

5.在驾驶室内能显示器材门启闭情况，并具备未关闭警示标志。

6.接近每个储物箱的位置应设有脚踏翻板，放下时前后边缘有黄色警告灯闪烁。

7.内部器材架可根据器材大小轻松调整，器材架结构根据用户需求摆放器材进行设计，按照人性化、实战实用、便于存取、减少损耗的原则，设置时常用、重型的固定在下方。

8.在器材箱内搁板外沿上翻或安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

9.车顶工作甲板有防滑措施，拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯（优先采用翻转式结构）。

（二）泵房

1.位于车身中部或后部,两侧装有卷帘门或翻门和脚踏板，卷帘门滑道整体成型（★全部卷帘门总成免费保修不少于5年），且踏板放下后，前、后方应有黄色警告灯闪烁。在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转，承重≥150kg。

2.主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用≥3mm花纹铝合金板。

3.后泵房门采用轻铝合金上翻铰接门，气弹簧助力设有关闭拉带、把手及锁,内有照明灯。

4.泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯。整个泵房底部密封良好，管路通过处采取有效措施进行处理，防止泥沙和灰尘进入。

（三）罐体

1.水罐

水罐载液量≥2000L，罐体采用优质316不锈钢板或高强度复合材料制成，罐体具有防腐蚀功能，★保质期≥10年。
相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管。

罐体采用不锈钢的顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm。

顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径≥∮450mm)。

设置溢流口1个，带管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求。

车辆左右两侧各设不少于1个DN80雄性卡式（配有防护盖并设有泄压孔）球阀的注水补水口，并配有带不锈钢滤网，注水管路保证罐内水不会倒流，注水口处设有“水罐注水口”字样永久性固定的标牌。

车辆罐底部设置一个口径≥40mm的带有铜质球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件，排污球阀的控制应便于操作。

出水口中心离地大于 1.2m 时，出水口稍向下倾斜。
2.泡沫罐

泡沫罐载液量≥1000L，罐体采用优质316不锈钢板或高强度复合材料制成，罐体具有防腐蚀功能，★保质期≥10年。
相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管。

罐体采用不锈钢的顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm。。

顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径≥∮450mm)，罐盖涂黄色。

车辆设置一个口径≥40mm的带有铜质球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

液罐至泵管路采用口径约为50mm通径不锈钢管,并配有口径约为50mm不锈钢气动蝶阀。

所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。

泡沫罐加液口处应设有防腐蚀的“泡沫罐注液口”字样的标牌。在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字。

标牌应永久性固定。

（四）消防泵

1.水泵

选用知名品牌常压消防泵，压力1.0Mpa时，★流量≥30L/S。
泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作。

泵房设有≥1个带手动蝶阀的≥DN100吸水口,耐正压≥0.8MPa，接口为内扣式,配有滤网及闷盖。

车尾左右两侧各设1个DN65和1个DN80出水口,并配有雌性卡式接口及闷盖（闷盖设有泄压孔）。

水炮管路,不锈钢材料制作,并配有蝶阀。

水泵向水罐注水管路采用口径≥65mm的不锈钢管路,并配相应不锈钢蝶阀。

水泵设有放余水阀,操作方便。

所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量。

进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色。

2.真空泵

▲选用知名品牌真空引水泵，吸深7m时，引水时间≤60s，最大真空度≥85kPa。

3.泡沫比例混合器

负压环泵泡沫比例混合器，混合比可调。

外吸泡沫装置：设有1个≥DN40铜质内扣式接口的外吸液口（铜质闷盖设有泄压孔），并配备长度≥3米的DN50吸液管。

（五）消防炮

可根据用户需求，取消安装车顶消防水炮，最终以用户需求为准。

1.知名品牌消防炮，手动或电动水/泡沫两用消防炮。

★2.在1.0Mpa压力下，流量≥24L/S。

3.水射程≥50m，泡沫射程≥45m。

（六）仪表板及板上设备

1.控制面板主要功能开关：水泵控制油门、 照明开关、液位开关及指示灯等；

2.仪表：选用压力真空联用表(耐正压2.5MPa)、压力表、液位表、转速表。

3.控制方式：手动控制，优先采用带有线、无线或其他先进的远程控㓡方式。

4.消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)，符合消防救援局标识统型要求。

（七）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯或圆警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯，车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。

3.配备前后有视廊灯及示宽灯等。

4.改装部分电气系统独立走线。

5.安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

6.车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

四、其他

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。
2.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

3.消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.2-2014消防车第3部分泡沫消防车及其他有关消防车标准的要求。

5.操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；罐的液位显示（带低液位报警功能）；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。

6.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

7. 凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

8.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

9.本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和用户的实际需求为准。

10.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

五、随车器材

消防车器材配备一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	规格
	备注

	1
	消防吸水管
	条
	4
	
	与泵接口配套，配转DN100接口

	2
	直流开关水枪
	支
	2
	卡式接口
	

	3
	泡沫枪
	支
	2
	PQ8
	

	4
	多功能水枪
	支
	2
	国际知名品牌
	

	5
	集水器
	件
	1
	≥100雄/2×80雄
	耐压1.0MPa以上

	6
	分水器
	件
	2
	80/65×3、80/65×2
	

	7
	吸水管滤水器
	只
	1
	
	与水泵接口配套

	8
	异径接口
	件
	4
	DN65内扣转DN65卡式雌2个，DN65内扣转DN80卡式雌2个。
	

	9
	异型接口
	件
	16
	 65雌/65雌2个、6 5雄/65雄2个，80雄/80雄2个，80雌/80雌2个，80内扣/65内扣2个，

 80雄/65雌2个、80雄/65雌2个，80雄/80内扣2个
	

	10
	吸水管异型接口
	件
	1
	DN≥100转125螺纹
	

	11
	吸水管异型接口
	件
	1
	DN≥100转100螺纹
	

	12
	吸水管扳手
	件
	2
	
	

	13
	地上消火栓扳手
	件
	1
	 450
	

	14
	地下消火栓扳手
	件
	1
	 800
	

	15
	水带护桥
	副
	2
	橡胶
	

	16
	水带包布
	件
	4
	 
	

	17
	水带挂钩
	件
	4
	 
	

	18
	消防斧
	件
	1
	
	

	19
	铁锹
	件
	1
	2#
	

	20
	铁铤
	件
	1
	
	

	21
	丁字镐
	件
	1
	
	

	22
	干粉灭火器
	具
	1
	4kg，ABC干粉
	

	23
	车轮制动块
	块
	2
	
	

	24
	多功能挠钩
	把
	2
	
	竹竿型


水罐消防车技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，★驱动型式8×4，最高时速≥85km/h.

2.涡轮增压中冷柴油电控共轨发动机，★发动机额定功率≥350KW。

3.排放量达到国VI（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

▲4.前轮应为盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、排气制动或发动机缸内制动。

6.底盘应配原装子午线钢丝真空胎（含备胎）。

7.底盘原厂原装全功率取力器，应自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥6h（提供实物照片）.

8.发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置。

★10.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥3年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.采用驾驶室+独立乘员室或双排四门驾驶室，乘员数（含驾驶员）≥6人，★座椅全部设置三点式预紧安全带。

2.配有驾驶员气悬可调座椅，上车踏板照明灯。

3.驾驶室可单独翻转，采用液压举升缸，翻转角应≥45º。

4.驾驶室配置后视镜，驾驶员侧广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等。

5.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

★6.驾驶室安装360°行车影像（内存≥32G）和倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

7.加装车载电台，与用户当前使用的主流对讲机系统兼容。

8.仪表板上应预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

9.驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。

10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。（提供驾驶室改装后的实物照片）

12.后排座椅与车辆行驶方向一致，座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8～9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作，改装后座垫的深度不小于400 mm。

13.驾驶室内应预留电源总开关、车辆启动等控制模块或线路的专用接口，便于加装远程控制发动机启闭。

14.选用独立乘员室时，成员数≥4人，座椅全部应设置三点式预紧安全带，驾驶室与乘员室应符合要求，便于交流，配有独立空调系统，上车踏板照明灯。

15.如客户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以客户的实际需求为准。

三、上装

（一）器材箱

▲1.框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材或型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材或型材骨架和铝合金，上装使用航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度应≥3mm。

2.器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

3.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

4.上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

5.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

6.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

7.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠。（★全套卷帘门免费保修不少于5年）
8.车顶工作甲板有防滑措施，器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用应≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

9.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

10.拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，优先采用翻转式结构。

11.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）泵房

1.泵房位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门为铝合金或全景玻璃的铰接门,内有照明灯。

2.泵房两边设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板。

3.整个泵房底部密封良好，管路通过处采取有效措施进行处理，防止泥沙和灰尘进入（提供工艺实物彩色图片）。

（三）罐体

1.水罐

容积≥21000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板或PP等抗腐蚀高分子复合材料，相关管路、阀类及设备均应采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚应≥3mm，底板厚应≥4mm，★保质期≥10年。

顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色。

溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm。

车辆底部设置一个方便操作的≥DN40铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

车辆左右两侧各设≥3个DN80铜质雄性卡式（配有铜质防护盖并设有泄压孔）球阀注水口,并设有“水罐注水口”字样永久性固定标牌，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水。

（四）消防泵

1.水泵

知名品牌，压力1.0Mpa时，★流量≥100L/S。

机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作。

泵房设有≥1个带手动蝶阀的DN150吸水口,单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。

接口为内扣式,装有阀门，配有滤网及闷盖。

车尾左右两侧各设≥4个铜质卡式接口出水口（其中1个65mm口径，其余为80mm口径）,闷盖设有泄压孔，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5s。

消防炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀。

水泵向水罐注水管路采用≥DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀。水泵设有放余水阀,操作方便。

所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2.真空泵

▲知名品牌，吸深7m时，引水时间≤100s。

（五）消防炮

1.知名品牌，手动或电控水炮。

2.在1.0Mpa压力下，★流量≥80L/S。

3.★水射程≥60m。

4.水平旋转≥350°俯角≥-10°仰角≥70°。

（六）仪表板及板上设备

1.操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐的液位显示（带低液位报警功能）；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；面板上仪表及开关的用途说明牌。操作面板上应有水管路系统简图及基本操作说明。

2.控制方式：手动控制，优先采用带有线、无线或其他先进的远程控㓡方式。

3.仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表、电子油门

4.消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。符合消防救援局标识统型要求。

（七）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯，车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

3.改装部分电气系统独立走线，安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

4.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
四、其他

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，仪表采用压力真空联用表，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识。车身贴有进口3M反光安全标识。

3.消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

5.整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第2部分水罐消防车及其他有关消防车标准的要求。

6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

7. 车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

8.本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作实施方案》和客户的实际需求为准。

9. 须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。
五、随车器材：

	序号
	名称
	单位
	数量
	规格
	备注

	1
	消防吸水管
	条
	8
	与水泵配套，每条2米
	数量须达到水泵单侧吸水满足额定流量和压力的要求

	2
	多功能水枪
	支
	2
	卡式接口、知名品牌
	

	3
	直流开关水枪
	支
	1
	卡式接口
	

	4
	集水器
	件
	2
	内扣150/80×2雄
	

	5
	分水器
	件
	2
	80雄/65×3雌
	

	6
	吸水管滤水器
	只
	2
	与吸水管配套
	每8米管配1个

	7
	异型异径接口
	件
	4
	2个卡式雌80/内扣65、2个卡式雄80/内扣65、
	

	8
	异接径口
	件
	6
	2个卡式雄80/雌65、2个卡式雌80/ 雄65、2个内扣80/65
	

	9
	吸水管同型接口
	件
	2
	DN150转100丝、DN150转125丝
	

	10
	吸水管扳手
	件
	2
	
	

	11
	地上消火栓扳手
	件
	1
	FB450
	

	12
	护带桥
	副
	2
	橡胶FH80
	

	13
	橡皮锤
	个
	1
	
	

	14
	水带包布
	件
	4
	FP470
	

	15
	水带挂钩
	件
	4
	FG600
	

	16
	消防斧
	件
	1
	
	

	17
	拉梯
	架
	1
	铝质，9米
	

	18
	挂钩梯
	架
	1
	
	

	19
	单杠梯
	架
	1
	
	

	20
	干粉灭火器
	具
	1
	2kg，ABC干粉
	

	21
	车轮制动块
	块
	2
	
	


E包

抢险救援消防车（A型）技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，整车满载质量≤18吨，最高时速≥100km/h。

★2.驱动型式4×2，轴距≥4500 mm。 

3.6缸涡轮增压中冷柴油发动机，★发动动额定功率≥200kW。

4.排放量达到国Ⅵ标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网。

5.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

6.方向盘高度和倾角可调。

▲7.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装电车身稳定系统，加速防滑控制（ASR）功能。

8.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

9.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。

★10.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.双排座4门驾乘室，消防红色。

2.驾驶室可单独翻转，采用双向双液压举升缸，翻转角应≥45º。

★3.座椅全部设置三点式伸缩安全带，座位1+1+4。

▲4.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜，电动门窗，上车踏板照明灯。

5.自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足海南高温天气的使用条件。

6.电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等。

7.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

8.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，仪表盘为图表式显示系统，国内标准公制单位。

★9.安装 带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

▲10.加装车载电台，须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容。

11.预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

12.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

13.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

14.除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。

15.高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排座椅与车辆行驶方向一致。

16.座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8～9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作，改装后座垫的深度不小于400 mm。

17.乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。

18.乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。

19.如客户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以客户的实际需求为准。
三、上装

（一）厢体

1.厢体采用高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）、优质铝合金型材、优质不锈钢型材料或型材制成。

2.器材箱采用高强度铝合金板和铝合金型材制成，上装使用高强度粘结胶连接；部件烤漆后整车装配，确保底盘原配件不受高温烤漆后热老化影响；

3.器材摆放根据用户需求设置（用户提供器材样品或者详细外形尺寸参数），要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

4.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片）。
5.箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

6.若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

7.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

8.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象。

9.器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

10.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠（★全套卷帘门免费保修不少于5年）。

11.器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

12.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，踏板承重150 kg。

13.车顶工作甲板有防滑措施，拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，（优先采用翻转式结构）。

14.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）随车吊

1.国际知名品牌，外部颜色与消防车同色，固定在车辆后部。

2.随车吊由分布在其两侧的操作杆直接控制，杆采用交叉连接，以使两侧控制时操作杆功能顺序相同。

3.自动液压H型支腿，带示范警告灯。

★4.最大额定起重量≥5吨。

5.最大作业幅度≥8 m。

6.最大起升高度≥12m。

7、吊机前端安装有破拆拉钩，用来破拆防盗窗、玻理窗户。

8、液压绞盘可实现地面以下的如：河边、水沟的垂直绳索救援。

9、河边、水沟的垂直绳索救援。

10、吊机上配有≥9米的伸缩爬梯，用于高空救人。

（三）照明系统

1.云台照明灯

（1）国际知名品牌，电控气或液压式，可伸高和回缩。

（2）离地高度≥6m，云台可以实现360°全方位照明。

（3）灯具可旋转≥360°俯仰各≥120°。

（4）控制器：由控制箱手动控制和无线遥控控制两种方式，云台水平、俯仰左右一键复位。

（5）灯具功率≥6×180W。      

（6）允许最大风速为≥110km/h。

2.发电机

国际知名品牌，功率≥10KW，额定电压：220V/380V；额定频率：50Hz。

（四）牵引绞盘

1.国际知名品牌，后置式，★额定牵引力≥7000kg。
★2.绞盘钢丝绳有效工作长度≥30m。

3.直径≥9.5mm，设有过裁保护和自动排线装置。

（五）液压拖车装置

1.安装在车辆后部，在救援后即可将现场的事故车及时拖离现场。

★2.起升重量≥900kg。

3.控制方式：电动控制，液压驱动。 

（六）灭火系统 

1.水泵

（1）原装知名品牌常压消防泵。

（2）压力1.0Mpa 时，★流量≥25L/S。

（3）泵系统管路、球阀均采用优质316 不锈钢材料制作。

（4）设有≥1 个带手动蝶阀的DN125 吸水口,接口为卡式,配有滤网及闷盖。

（5）车尾后面设2个带铜质球阀DN65 出水口和右侧1 个带铜质球阀DN80 出水口,并配有卡式接口及闷盖，闷盖设有泄压孔。

（6）一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀。

（8）水泵向水罐注水管路采用口径≥65mm 的不锈钢管路,并配相应不锈钢球阀。

（9）水泵设有放余水阀,操作方便。

（10）所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量。

（11）进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色。

2.真空泵

▲知名品牌与消防泵一体设计，活塞引水泵，吸深≥7m，引水时间≤60s，最大真空度≥85kPa。

 3.水罐

（1）水罐载液量为2 吨。

（2）罐体采用优质304不锈钢板，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，罐体经过前处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀。

（3）相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管。

（4）罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，★保修期≥10 年。

（5）顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径≥∮450mm)。

（6）设置溢流口1 个，带绿色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求。

（7）车辆设1 个DN80 的注水补水口,雄性接口，并配有带不锈钢滤网，里面注水管采取上翻弯管形式，注水口处设有“水罐注水口”字样的永久性固定标牌。

（8）车辆罐底部设置一个口径≥65mm 的带有铜质球阀的排污口（配有铜质防护盖并设有泄压孔），排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

4.消防炮

（1）原装知名品牌消防炮，手动或电动消防炮（优先选用电动）。

★（2）在1.0Mpa 压力下，流量≥15L/S；水射程≥30m，泡沫射程≥20m。

（3）装车后的俯仰角≥-10°— +60°，水平转角≥360°。

（七）仪表板及板上设备

1.水泵及进出水管路、水泵控制系统、真空泵及控制系统、炮控制系统水泵操作板及相关设备涉及电子控制的，控制开关均需设在泵房控制面板上（所有控制系统优先选用国际知名品牌设备）。

2.泵室内操控盘的主要功能开关：电子油门、照明开关、引水开关及指示灯、罐出水开关及指示灯、罐充水开关及指示灯、炮喷射开关及指示灯、清洗管路开关及指示灯、照明灯等；

3.仪表：选用压力真空联用表、压力表、水位表、液位表、转速表。

4.消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10 年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)，符合部局标识统型要求。

（八）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯。

3.车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。

4.配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

5.改装部分电气系统独立走线，

6.安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

7.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
（九）器材箱及支架

1.器材布置及固定设计：根据实用性及最佳取放原则，合理紧凑布置，结合人机学原理及器材特性设置滑车、旋转架、储物盒等辅助装置。

2.器材固定牢固可靠，并符合客户提出的要求。

3.在器材箱内边缘安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，储物盒有防碰处理，确保器材与储物盒不相互刮碰损伤，并可根据不同的储物需要，调节各层储物盒的相对位置。

4.储物盒的锐边作软化处理，保护消防员及行人的安全。

（十）外表颜色

1.驾驶室和上装外表面：R03消防红。

2.副车架：面漆与底盘同色。前轮罩和保险杠。

3.保持原底盘颜色不变。

4.后轮罩：白色。

5.厢体内外露表面：保持原铝板颜色不变。

6.卷帘门：保持原铝板颜色不变。

7.上装装饰件、后爬梯、外露电器、信号装置等。

8.保持原颜色不变。

四、其它

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

3.车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.须提供器材架设计图和原车结构实物图片。整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。。

5.整车供货厂商须提供底盘轴距、最小转弯半径、接近角、离去角、最小离地间隙、最大涉水高度、最大轴荷质量、百公里油耗、0-60km加速时间等详细参数。

6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

7.整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.14-2014消防车第14部分抢险救援消防车及有关消防车标准的要求。

8．本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作方案》和用户的实际需求为准。

9.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

五、随车器材表

	序号
	名 称
	规   格
	数量
	备  注

	1
	移动线盘
	220V
	2 盘
	带发电照明配备

	2
	移动照明灯
	500W
	2只
	带发电照明配备

	3
	移动照明灯支架
	
	2套
	带发电照明配备

	4
	备用灯管
	500W
	2支
	带发电照明配备

	5
	备用灯管
	主照明灯配套
	2支
	带发电照明配备

	6
	滑轮组
	
	1套
	带牵引功能配备

	7
	起重垫木
	
	2块
	带起重功能配备

	8
	起重链带
	
	1副
	带起重功能配备

	9
	塑料器材箱
	
	2只
	

	10
	底盘随车器材
	
	1套
	

	11
	救援锹
	
	1把
	

	12
	救援锤
	
	1把
	

	13
	捞钩
	
	1把
	

	14
	断电剪
	
	1把
	

	15
	撬棒
	
	1把
	

	16
	救援镐
	
	1把
	

	17
	救援绳
	
	2根
	

	18
	隔离墩
	
	2只
	

	19
	隔离警示带
	
	2盘
	

	20
	绝缘手套
	
	2副
	

	21
	绝缘靴
	
	2双
	

	22
	绝缘拉杆
	
	1副
	

	23
	手持扩音喇叭
	
	2只
	

	24
	救人背带
	
	4副
	


抢险救援消防车（B型）技术参数

（含部分器材）
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，整车满载质量≤18吨，最高时速≥100km/h。

★2.驱动型式4×2，轴距≥4500 mm。 

3.6缸涡轮增压中冷柴油发动机，★发动动额定功率≥200kW。

4.排放量达到国Ⅵ标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网。

5.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

6.方向盘高度和倾角可调。

▲7.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装电车身稳定系统，加速防滑控制（ASR）功能。

8.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

9.底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。

★10.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。
二、驾乘室

1.双排座4门驾乘室，消防红色。

2.驾驶室可单独翻转，采用双向双液压举升缸，翻转角应≥45º。

★3.座椅全部设置三点式伸缩安全带，座位1+1+4。

▲4.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜，电动门窗，上车踏板照明灯。

5.自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足海南高温天气的使用条件。

6.电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等。

7.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

8.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统，仪表盘为图表式显示系统，国内标准公制单位。

★9.安装 带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达。

▲10.加装车载电台，须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容。

11.预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

12.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板开启、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

13.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

14.除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。

15.高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排座椅与车辆行驶方向一致。

16.座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8～9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作，改装后座垫的深度不小于400 mm。

17.乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。

18.乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。

19.如客户要求对乘员室的其它设置进行加减，最终以客户的实际需求为准。
三、上装

（一）厢体

1.厢体采用高强度铝合金板（铝合金板厚度≥3mm）、优质铝合金型材、优质不锈钢型材料或型材制成。

2.器材箱采用高强度铝合金板和铝合金型材制成，上装使用高强度粘结胶连接；部件烤漆后整车装配，确保底盘原配件不受高温烤漆后热老化影响；

3.器材摆放根据用户需求设置（用户提供器材样品或者详细外形尺寸参数），要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便。

4.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片）。
5.箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

6.若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。

7.每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。

8.在器材箱内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象。

9.器材箱内的器材要固定好，保证不会出现移位损坏，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌。

10.卷帘门具有良好的防水防尘轻合金材质，带关闭带及条锁把手，保证高耐磨耐老化，开启及关闭轻松顺畅，可靠（★全套卷帘门免费保修不少于5年）。

11.器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。

12.踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，踏板承重150 kg。

13.车顶工作甲板有防滑措施，拉梯架的设置应合理方便尾部设有滚轮，固定牢固，无需人员爬上车顶即可方便取用救援拉梯，（优先采用翻转式结构）。

14.上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

（二）随车吊

1.国际知名品牌，外部颜色与消防车同色，固定在车辆后部。

2.随车吊由分布在其两侧的操作杆直接控制，杆采用交叉连接，以使两侧控制时操作杆功能顺序相同。

3.自动液压H型支腿，带示范警告灯。

★4.最大额定起重量≥5吨。

5.最大作业幅度≥8 m。

6.最大起升高度≥12m。

7、吊机前端安装有破拆拉钩，用来破拆防盗窗、玻理窗户。

8、液压绞盘可实现地面以下的如：河边、水沟的垂直绳索救援。

9、河边、水沟的垂直绳索救援。

10、吊机上配有≥9米的伸缩爬梯，用于高空救人。

（三）照明系统

1.云台照明灯

（1）国际知名品牌，电控气或液压式，可伸高和回缩。

（2）离地高度≥6m，云台可以实现360°全方位照明。

（3）灯具可旋转≥360°俯仰各≥120°。

（4）控制器：由控制箱手动控制和无线遥控控制两种方式，云台水平、俯仰左右一键复位。

（5）灯具功率≥6×180W。      

（6）允许最大风速为≥110km/h。

2.发电机

国际知名品牌，功率≥10KW，额定电压：220V/380V；额定频率：50Hz。

（四）牵引绞盘

1.国际知名品牌，后置式，★额定牵引力≥7000kg。
★2.绞盘钢丝绳有效工作长度≥30m。

3.直径≥9.5mm，设有过裁保护和自动排线装置。

（五）液压拖车装置

1.安装在车辆后部，在救援后即可将现场的事故车及时拖离现场。

★2.起升重量≥900kg。

3.控制方式：电动控制，液压驱动。

（六）灭火系统 

1.水泵

（1）原装知名品牌常压消防泵。

（2）压力1.0Mpa 时，★流量≥25L/S。

（3）泵系统管路、球阀均采用优质316 不锈钢材料制作。

（4）设有≥1 个带手动蝶阀的DN125 吸水口,接口为卡式,配有滤网及闷盖。

（5）车尾后面设2个带铜质球阀DN65 出水口和右侧1 个带铜质球阀DN80 出水口,并配有卡式接口及闷盖，闷盖设有泄压孔。

（6）一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀。

（8）水泵向水罐注水管路采用口径≥65mm 的不锈钢管路,并配相应不锈钢球阀。

（9）水泵设有放余水阀,操作方便。

（10）所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量。

（11）进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色。

2.真空泵

▲知名品牌与消防泵一体设计，活塞引水泵，吸深≥7m，引水时间≤60s，最大真空度≥85kPa。

 3.水罐

（1）水罐载液量为2 吨。

（2）罐体采用优质304不锈钢板，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，罐体经过前处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀。

（3）相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管。

（4）罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，★保修期≥10 年。

（5）顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径≥∮450mm)。

（6）设置溢流口1 个，带绿色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求。

（7）车辆设1 个DN80 的注水补水口,雄性接口，并配有带不锈钢滤网，里面注水管采取上翻弯管形式，注水口处设有“水罐注水口”字样的永久性固定标牌。

（8）车辆罐底部设置一个口径≥65mm 的带有铜质球阀的排污口（配有铜质防护盖并设有泄压孔），排出的淤物不应接触车身或底盘零部件。

4.消防炮

（1）原装知名品牌消防炮，手动或电动消防炮（优先选用电动）。

★（2）在1.0Mpa 压力下，流量≥15L/S；水射程≥30m，泡沫射程≥20m。

（3）装车后的俯仰角≥-10°— +60°，水平转角≥360°。

（七）仪表板及板上设备

1.水泵及进出水管路、水泵控制系统、真空泵及控制系统、炮控制系统水泵操作板及相关设备涉及电子控制的，控制开关均需设在泵房控制面板上（所有控制系统优先选用国际知名品牌设备）。

2.泵室内操控盘的主要功能开关：电子油门、照明开关、引水开关及指示灯、罐出水开关及指示灯、罐充水开关及指示灯、炮喷射开关及指示灯、清洗管路开关及指示灯、照明灯等；

3.仪表：选用压力真空联用表、压力表、水位表、液位表、转速表。

4.消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10 年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)，符合部局标识统型要求。

（八）电气系统

1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯。

3.车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。

4.配备前后有视廊灯及示宽灯等，车厢后部安装有倒车照明灯，倒车时自动亮起，照度应满足倒车时的照明要求。

5.改装部分电气系统独立走线，

6.安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

7.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
（九）器材箱及支架

1.器材布置及固定设计：根据实用性及最佳取放原则，合理紧凑布置，结合人机学原理及器材特性设置滑车、旋转架、储物盒等辅助装置。

2.器材固定牢固可靠，并符合客户提出的要求。

3.在器材箱内边缘安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，储物盒有防碰处理，确保器材与储物盒不相互刮碰损伤，并可根据不同的储物需要，调节各层储物盒的相对位置。

4.储物盒的锐边作软化处理，保护消防员及行人的安全。

（十）外表颜色

1.驾驶室和上装外表面：R03消防红。

2.副车架：面漆与底盘同色。前轮罩和保险杠。

3.保持原底盘颜色不变。

4.后轮罩：白色。

5.厢体内外露表面：保持原铝板颜色不变。

6.卷帘门：保持原铝板颜色不变。

7.上装装饰件、后爬梯、外露电器、信号装置等。

8.保持原颜色不变。

四、其它

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

3.车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.须提供器材架设计图和原车结构实物图片。整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。。

5.整车供货厂商须提供底盘轴距、最小转弯半径、接近角、离去角、最小离地间隙、最大涉水高度、最大轴荷质量、百公里油耗、0-60km加速时间等详细参数。

6.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

7.整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.14-2014消防车第14部分抢险救援消防车及有关消防车标准的要求。

8．本参数要求的各类接口最终以《海南省消防救援总队消防装备统型工作方案》和用户的实际需求为准。

9.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

五、随车器材表

	序号
	名 称
	规   格
	数量
	技术参数

	
	防蜂服
	
	16套
	全封闭连体式结构，颜色为白色，整体式即由不锈钢网面罩、护目镜、手套、靴子、上衣和裤子连体结构式，（1）整体抗穿刺性能≥0.4N。（2）外层面料撕破强力≥60N。（3）外层面料断裂强力≥650N。（4）外层面料耐磨性能：在 9kPa 的压力下，2000 次不被磨穿。（5）甲醛含量：GB18401—2010 B 类。（6）手套耐切割性能≥2N。（7）靴子防滑性能：始滑角≥15°。（8）靴子电绝缘性能：击穿电压不小于 5000V 时，泄漏电流≤3mA。产品上须有生产厂家、产品型号、及生产时间的永久性标识。

	
	手提式强光照明灯
	
	20只
	1.采用固态免维护LED光源，灯头透明件采用≥12mm 厚钢化玻璃；强光与工作光可任意转换，光通量：强光≥1000LM、工作光≥500LM；灯具设计使用寿命≥10 万小时；灯具重量≤1.5kg。

2.电池为可充锂电池，电池容量≥2Ah，电压等级≥11V，额定功率≥12W，可循环使用 1000 次以上；正常充电时间≤3h，具有快充功能（充电时间≤2h），充电 15min 可支持强光工作 1h 以上；

3.外壳采用高强度铝合金压铸成型，抗强烈冲击，1m 高跌落后无机械松动，可正常工作。防护等级≥IP67，通过防爆检测认证，提供相关证明材料复印件（加盖公章），防爆标志 Ex dia IIC T6Gb；

4.灯具设有电量显示装置，具备低电量告警功能。灯具尾部设有穿透性、可视性较高的方位灯，在抢险救援现场可清晰显示使用人员的相互方位；

5.产品上必须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记

	
	移动线盘
	220V
	2 盘
	带发电照明配备

	
	移动照明灯
	500W
	2只
	带发电照明配备

	
	移动照明灯支架
	
	2套
	带发电照明配备

	
	备用灯管
	500W
	2支
	带发电照明配备

	
	备用灯管
	主照明灯配套
	2支
	带发电照明配备

	
	滑轮组
	
	1套
	带牵引功能配备

	
	起重垫木
	
	2块
	带起重功能配备

	
	起重链带
	
	1副
	带起重功能配备

	
	塑料器材箱
	
	2只
	

	
	底盘随车器材
	
	1套
	

	
	救援锹
	
	1把
	

	
	救援锤
	
	1把
	

	
	捞钩
	
	1把
	

	
	断电剪
	
	1把
	

	
	撬棒
	
	1把
	

	
	救援镐
	
	1把
	

	
	救援绳
	
	2根
	

	
	隔离墩
	
	2只
	

	
	隔离警示带
	
	2盘
	

	
	绝缘手套
	
	2副
	

	
	绝缘靴
	
	2双
	

	
	绝缘拉杆
	
	1副
	

	
	手持扩音喇叭
	
	2只
	

	
	救人背带
	
	4副
	


F包

器材消防车A型技术参数

（开翼式、带叉车）
一、底盘

1.选用国内知名底盘，★驱动6×4，最高时速≥90Km/h

▲2.外形尺寸≤10000㎜×2500㎜×3800㎜；

3.六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机，★发动机功率≥300KW。 

4.排放符合国VI以上标准要求，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网。

▲5.底盘原装子午线轮胎（含备胎），胎压监测系统。

▲6.前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统和EBS电控制动系统。

★7.底盘免费维护保养≥2 年，上装免费维修≥3 年，整车提供终身维修保养。
二、驾驶室

1.结构：★座椅全部设置安全带，全钢框架焊接结构，带液压缸倾翻、带安全锁止装置，电动液压泵。

2.座位布置：主驾空气悬挂座椅、副驾单人可调节座椅。

3.驾驶室主要配置：中控门锁，电动门窗，后视镜带电动与加热功能，广角镜，右下视镜，带前下视镜，冷暖空调系统，车载多媒体系统，点烟器，阅读灯，储物箱，驾驶室做降噪处理。

★4.安装带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

5.除原车设备外，顶部安装有长排全红警灯，中间设置操作仪表板，控制电器照明、加装有指示灯、警灯、警报器（功率≥200w）、爆闪灯开关。

6.仪表板上应预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

7.在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门、器材箱门等开启，充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。

三、器材箱

▲1.材质：器材箱内骨架为铝合金型材，主横梁及承重梁采 用气铆接连接技术，保证连接的牢固性，器材架及货架采用高度、宽度可调型材。底板为优质3mm铝板，表面采用防滑工艺，铝板 粘接技术做到圆滑、平整、美观、整车轴荷分布合理。

2.结构：外部骨架采用型钢焊接结构，箱体内部空间用于布置器材模块，地板设置器材模块装载托盘，设有锁紧装置，托盘采用不锈钢制作。外部蒙板为优质航空用高强度粘结胶粘结。尾部设置有随车叉车安装位置。储物箱的内部设计保证最大的储存能力，为随车消防器材安排足够的空间，器材的放置应符合互不影响干扰和快速搬移的需要，内部分隔合理，重量大的器材放在车身的下部以保证承载的平衡。随车器材以标准托盘的形式存放，托盘固定牢固，可使用随车叉车取放。箱体内上部设置2个联动照明灯，并带有防护罩。

▲3.厢体开启方式：两侧翼开门，电控液压开启，开启角度大于90度，车厢内部净高≥2.1米。

4.器材厢的设置应提供相关设计图纸，并按客户提供的器材尺寸进行修改，保证器材厢设计合理，满足客户需求，合理实用。
5.器材模块箱：数量和规格根据用户器材需求进行配置。

四、救援叉车

▲1.采用国际知名品牌优质全地形救援叉车，柴油机驱动。具有装卸救援模块和短距离运送重型器材物资的功能。

2.★最大举升重量≥2000kg；★最大举升高度≥2000mm；安装位置：车尾。

3.自重≤2500kg；★爬坡≥15°；★涉水深度≥0.3m。
4.车身具有反光标识。

五、电气系统

1.驾驶室顶部前端装配红色长排 LED 频闪警灯，与整车频闪灯联动，并做防水处理。

2.在驾驶室内部设置200W警报器，车辆前后各设置1个牌照架，后牌照架设置照明灯，所有电气设备均符合国家相关标准。

六、其他

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

3.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

4.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

5.整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》及其他有关消防车标准的要求。

6.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

7. 须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）。

七、随车文件

1.交车时提供上牌所需材料文件，包含但不限于底盘使用说明书。

2.底盘维修手册。

3.底盘质量保修卡。

4.底盘合格证。

5.底盘零配件目录。

6.发动机号码拓印件各2份。

7.底盘号码拓印件各2份。

8.消防车操作使用说明书(纸制和电子各一套)。

9.消防车合格证。

10.消防车交接清单。

G包
器材消防车B型技术参数

（开翼式）
翼开启式器材运输车采用国内知名品牌汽车底盘进行改装，车内由翼开启箱门、器材箱等组成，可根据运输设备的外形尺寸 及特点固定、安装，适用于通过复杂路况向一线输送使用，形成 模块化、机械化战勤装备运输保障。 

一、底盘和驾驶室 
1．型号：国内知名品牌汽车底盘，必须为车辆采购合同签 订当年及以后生产的底盘，整车需有工信部公告（或交车时提供）；

★2．驱动形式：4×4，轮胎使用底盘原厂原装子午线钢丝轮胎（含全尺寸备胎1个）；

★3．轴距：≥4700mm；

4．燃料：柴油；

★5．额定功率：≥240kW；

▲6．最大允许总质量≥18T；

▲7．排放标准：达到国Ⅵ（含）以上标准；

8．驾乘人数：≥2人；

9．最高车速：≥90km/h，≤110km/h；

10．油箱：容积≥150L，加装滤网，油箱盖带锁；

11．取力器：变速箱取力；

▲12．最小转弯半径：≤8.0m；

▲13．整车尺寸：≥长9000mm×宽2500mm×高3900mm

▲14．加装设备：前轮盘式制动器、ABS、EBS、全车座椅安全 带、子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°全景行车记录仪显 示屏分辨率≥1080P，存储≥64G，倒车雷达（彩色显示屏≥7寸） 和360度倒车影像等，夜视摄像头。

15．驾驶室：驾驶室四点悬浮，设置有取力器接合开关、独 立通风冷暖空调、室内LED照明、电动车窗、带后置卧铺；设有 主驾和副驾安全气囊，摇控中控门锁，日间行车灯，雾灯，方向 盘双向调节，胎压监测等。

16．结构：单排、2门标准驾乘室，密闭良好，外形美观、平整，具有电动举升、翻转助力系统，采用双液压缸支撑结构，翻转支撑结构可靠。

17．驾驶室座椅布置：驾驶员空气悬浮座椅，乘员≥2人，乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求，配置储物箱，所有座椅均有安全带。

18．车门设置：门开启角度≥85°，电动举升车窗，并在门上设置有防滑安全扶手。

    19．车载设备：电台（车载电台，能够与消防救援队伍现有 手持电台正常通信）、倒车雷达、倒车影像系统、蓝牙通信系统 和导航仪，导航仪采用市场主流系统平台，具有4G/5G通信模块， 能够运行消防车辆导航监控软件；警报系统嵌入驾驶工作平台， 警灯、警报一体控制，驾驶室仪表台预留北斗+GPS卫星定位系统、 计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置，设置≥2个USB 充电口，所需电源不能直接从电瓶取电。

20．仪表显示：仪表盘为图表式显示，国际标准公制单位。在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、器材箱等未关闭到位时，指示警告灯亮。

21．驾驶室顶端的主警灯为≥1.7m长排LED光源频闪消防警灯，警报控制系统（功率≥200W），具备警笛声、对外喊话等多种功能， 车尾部装有圆柱形红色旋转警灯、车体两侧安装≥3组爆闪警灯， 车身两侧下方安装≥3组安全标志灯；

22．牌照架：车辆前后各设置1个牌照架，尺寸适于应急车 牌安装，后牌照架具有照明功能。

23．其他：底盘配备发动机缸内制动、排气制动等辅助制动 装置，保障山路、陡坡、湿滑路面等特殊路面制动要求。所有设 备能满足海南高温、高湿、高盐天气的使用条件。交车时，燃油、 尿素等添加液处于满液状态。提供免费首次保养。

     二、上装 
（一）开翼式系统

1．双侧开翼式厢壁，翻板门的控制在车厢前，左右分别有 控制开关，消防装备直接从车辆两侧同时进行取用，各上翻门门 内侧安装照明装置。

2．动力源：电源为车载蓄电池，采用平衡阀控制，通过固 定控制面板操作，按钮互锁。

3．侧翼翻板门使用双层结构，设计科学、美观，所有的布 线、骨架须隐藏式设计。

（二）器材厢

▲1．材质：器材箱内骨架为铝合金型材，主横梁及承重梁采 用气铆接连接技术，保证连接的牢固性，器材架及货架采用高度、宽度可调型材。底板为优质3mm铝板，表面采用防滑工艺，铝板 粘接技术做到圆滑、平整、美观、整车轴荷分布合理。

2．结构：车厢两侧设置货架平台及器材架，采用托盘进行 固定，器材架有卡槽，与模块箱进行匹配，中间设置通道，通过 尾部进入。具体布置型式根据消防救援队伍装备统型要求，并按 采购人使用单位要求对车辆配置进行统一分隔功能模块。

▲3．尺寸：≥长6500mm×宽2500mm×高2650mm。 

4、器材厢的设置应提供相关设计图纸，并按客户提供的器材尺寸进行修改，保证器材厢设计合理，满足客户需求，合理实用。

（三）液压尾板

配备自装卸升降尾板，液压控制，通过尾板可用堆垛车及相 关设备取放器材，需在车箱后部内、外适当位置均设计操作按钮， 方便使用。

★1．举升重量≥1000kg；

2．电压（VDC）：24V DC；

▲3．系统工作压力：≤20MPa ；

★4．平均升降速度≥80mm/s；

★5．整机质量≤420Kg。

三、电气系统 
1．各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮 度调节，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯， 警灯警报系统“开”指示灯。

2．紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低 压报警，空滤器堵塞报警等。

3．开关：蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位 于驾驶室内，一个手动开关位于蓄电池箱近旁；蓄电池安装部位 合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关等各类开关设置科学合理。

4．电气系统线路改装要求：整车电路标识清楚，每根电线 都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线， 正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各 线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。改装线路裸露在车 体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。

四、装饰和喷漆
1．采用优质进口车漆，主色为大红色（消防通用红色）。消防车身颜色符合GB3181规定的R03大红色标准规定。

2．所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。在喷涂最后 完成漆前均打磨掉所有不平整的喷漆表面。

3．胎压标在车轮上方，车辆信息铭牌固定于副驾驶踏板内侧。

4．整车仪表、标签等标识使用的“单位”均采用公制单位 名称，标识均采用中文标识。

5．驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。

6．整车标识：按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外 观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）要求涂装，车体 两侧及后部均贴有夜间反光警示贴。

7．驾驶室及上装均采用内涂层、磷化等方式进行防腐处理。 车顶采用防滑涂层处理。 

五、随车配备模块箱参数 
随车配备60个模块箱，其中，大号40个、中号10个、小号10 个。

模块箱参数如下：

   1．材质：采用优质HDPE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无 毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无 缝叠加存放、运输；

▲2．尺寸：箱体尺寸分大、中、小三个型号，其中大号外部尺寸长×宽×高≥1200×800×600mm，中号外部尺寸长×宽×高≥800×600×540mm，小号外部尺寸长×宽×高≥600×400×185mm；

3．结构：箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手；

4．每个滚塑箱提供与箱体配套的托盘，托盘采用钢质材质，安装四个万向轮，整个托盘坚固结实，最后设计需与用户确定。

5．其他性能：整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12年以上；

6．对滚塑箱的尺寸、颜色、外观喷字等进行的微调，在不增加预算情况下双方协商确定。

7．提供产品相关认证证书或检测报告。

六、其他

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.消防车配备车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

3.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

4.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

5.整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》及其他有关消防车标准的要求。

6.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

7. 须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）。

七、随车文件
1．车辆整车合格证（与工信部公告数据一致）

2．底盘使用、维护说明书（3份）

3．底盘质量保修卡、合格证（1份）

4．底盘维修手册（1份）

5．底盘改装手册（1份）

6．底盘电气原理图（1份）

7．底盘零件目录图册（2份）

8．底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）

9．上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）

10．上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份）

11．上装零配件目录图册（3份）

12．随车工具清单、器材清单（1份）

13．车架号、发动机号拓印件（2份）

14．提供自愿性认证证书与检测报告复印件（1份） 

15．投标时提供车辆的彩色样本三视图、设计图纸（标明主要技术尺寸参数），以及车辆重量分析表。

16．以上提供的各种说明书须为中文。

H包

器材消防车（C型）技术参数

（自装卸式）
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，★驱动型式6×4，最高时速≥100km/h。

2.6缸涡轮增压中冷柴油发动机，★发动机额定功率≥200kW。

3.排放量达到国Ⅵ标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网。

4.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲5.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装电车身稳定系统，加速防滑控制（ASR）功能。

6.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

★7.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.双开门单排座，消防红色。

2.驾驶室可单独翻转，翻转角应≥45º。

▲3.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜，电动门窗。

4.自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足海南高温天气的使用条件。

5.电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等。

▲6.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

7.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统。

★8.安装 带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

9.预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接；

10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11.除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。

12.高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅。

三、上装

（一）厢体

1.器材模块箱共一个，模块箱所装载器材的总质量不得超过模块箱额定装载质量。

2.装载器材后的箱体重心稳定，足够牢固，提升颠簸路面行驶安全性。

▲3.模块的设计要能同时载2艘约6米长的玻璃钢冲锋舟，可采取上下叠放或其它方式存放，固定牢靠，保证车辆行驶中不得有碰撞或损坏，装卸装置设计要科学合理，可实现机械辅助装卸功能

4.模块空间利用要科学合理，模块箱中装载的器材具体以客户需求为准。（须提供设计图，在使用中发现有不合理的设计，厂家要按客户要求改进）

5.整体式结构，专用铝合金型材骨架，铝合金蒙板。

6.箱体模块分舱和器材放置，根据用户要求合理设计，器材布置要紧凑、装夹牢固、取用方便。

▲7.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片）。

8.在器材明显位置装配有相应器材的名称标识，两侧和后侧舱门的结构要根据用户要求选择改装，所有均可采用同一把钥匙开启。

9.舱门内部设有与舱门高度相适应的新型LED白光照明灯带，利用舱门启闭作为灯带的开关，同时可为夜间作业提供充足的照明，亮度柔和均匀，且功耗低、寿命长，实用耐用。提供上装器材箱布局设计图和彩图，并根据客户要求合理修改。 

10.箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

（二）拉臂钩

1.采用国际知名品牌,拉臂、液压泵、操控装置应为同一品牌。

★2.起重自卸能力≥14吨，自卸角度≤46°，设备自重≤2700kg。

▲3.液压系统最大工作压力≥30MPa，操作处应设有指示拉臂液压系统工作压力的压力表。

▲4.钩环中心到后导向轮距离≥5500mm，钩臂水平移动距离≥1300mm，钩心高度≥1570mm，导向宽度≥1060mm，箱体导轨内净空高度≥130mm。

5.液压油箱附近明显位置处应设有告知用户所用液压油牌号、使用温度范围、容量、更换周期及更换液压油时应注意事项的标牌。

（三）牵引绞盘

1.知名品牌，前置式。

2.★额定牵引力≥5000kg，绞盘钢丝绳有效工作长度≥30m，直径≥14mm。

3.设有过载保护装，控制电路要有良好的防水性能。

（四）电气系统

▲1.位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置不低于200W警报控制系统。

2.车厢两侧前、后部安装红色频闪灯。

3.车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯。

4.车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯
▲5.改装部分电气系统独立走线，

6.安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，不用时防水挡板应盖住插口，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。

7.当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
四、其它

▲1.整车须按现行规定提供国家消防装备质量检验检测中心出具的自愿性认证证书和检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，（无认证证书及型式检验报告的可承诺交货时提供）；交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料。

2.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

3.车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

4.须提供器材架设计图和原车结构实物图片。整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。
5.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。

6.整车须符合GB7956.1-2014消防车及其他有关消防车标准的要求。

7.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）。

五、随车文件
1．车辆整车合格证（与工信部公告数据一致）

2．底盘使用、维护说明书（3份）

3．底盘质量保修卡、合格证（1份）

4．底盘维修手册（1份）

5．底盘改装手册（1份）

6．底盘电气原理图（1份）

7．底盘零件目录图册（2份）

8．底盘厂家提供的底盘随车配件清单（1份）

9．上装操作使用说明书（附零部件结构图和技术资料，生产厂商联系方式及地址），配操作演示示范光盘（3份、电子版1份）

10．上装维护保养说明书（附管路系统、气动系统、电路配线图）（3份、电子版1份）

11．上装零配件目录图册（3份）

12．随车工具清单、器材清单（1份）

13．车架号、发动机号拓印件（2份）

14．提供自愿性认证证书与检测报告复印件（1份） 

15．投标时提供车辆的彩色样本三视图、设计图纸（标明主要技术尺寸参数），以及车辆重量分析表。

16．以上提供的各种说明书须为中文。

K包
发电车技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，最高时速≥90km/h。

2.6缸涡轮增压中冷柴油发动机，★发动机额定功率≥200kW。

3.排放量达到国Ⅵ（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

4.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲5.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动，加装电车身稳定系统，加速防滑控制（ASR）功能。

▲6.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

★7.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。
二、驾乘室

1.双开门单排座，消防红色。

2.驾驶室可单独翻转，翻转角应≥45º。

▲3.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜，电动门窗。

4.自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足海南高温天气的使用条件。

5.电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等。

6.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

7.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统。

★8.安装 带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。
9.预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接；

10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11.除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。

12.高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅。

三、发电系统

1.品牌型号：知名品牌

★2.最大功率：≥200KW 

3.燃油方式：柴油

4.柴油机结构：直列、四冲程、增压中冷（或优于）

5.调速系统：电子调速

6.冷却方式：水冷

7.启动方式：电起动

8.控制系统可测显示信息：电压、电流、转速、频率、水温、油压、功率、运行时间、电池电压等。

9.保护功能：应具备启动失败报警；油压过低报警；水温过高报警；油温高报警；超速报警；三相电压过高报警；三相电压过低报警；过载停机报警；油位低报警停机等保护功能。

▲10. 设有≥10组220V/380V的电源输出和输入插座，既可提供电力，也可从市电取电照明，当插入市电时自动转换，发电机、市电插头与接口匹配。

▲11. 配有手动线缆盘含50m×10mm2线缆 ≥20套，手动线缆盘含30m×10mm2线缆≥ 20套，所有线盘均配备漏电保护和过热保护。

▲12.配有≥2套电动线缆盘，可绕8根50米电缆，主输出线缆≥185mm2，总长度≥400米。
四、照明系统

（一）升降照明灯：

1.知名品牌

★2.功率≥4kW
3.安装位置：车厢顶部；

▲4.举升离地工作高度：7m

(二)侧向照明灯：

1.知名品牌

▲2.功率≥300W；

五、外观、箱体要求

1.车辆外观：驾驶室、车身、围板等外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家要求的消防车涂装标准进行涂装。

2.箱体采用钢骨架钢蒙皮；箱体应设置或预留相应门或内部通道，方便机组日常维护及操作；箱体与车辆底盘应有相应减震装置。

六、其它

1. 车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

2.车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

3.整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。。

4.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。
5.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。
七、随车器材

	序号
	名称
	数量

	1
	220V防爆型输出插座
	2套

	2
	380V防爆型输出插座
	2套

	3
	漏电保护器
	2套

	4
	升降照明灯管
	2只

	5
	侧照明灯管
	2只

	6
	4kg干粉灭火器
	2个

	7
	电工专用工具包（含万用表、电笔、绝缘工具、绝缘垫、绝缘装具等）
	1套


照明消防车技术参数
一、底盘

1.采用国内知名品牌底盘，★驱动型式4×2，最高时速≥90km/h。

2.6缸涡轮增压中冷柴油发动机，★发动机额定功率≥200kW。

3.排放量达到国Ⅵ（含）以上标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液。

4.选用电子或手动换挡变速箱，优先选用全自动变速箱。

▲5.前轮或整车盘式制动器、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、排气制动或发动机缸内制动。加装电车身稳定系统，加速防滑控制（ASR）功能。

▲6.底盘原装子午线钢丝真空胎（含备胎），胎压监测系统。

★7.底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥5年，整车提供终身维修保养。

二、驾乘室

1.双开门单排座，消防红色。

2.驾驶室可单独翻转，翻转角应≥45º。

▲3.驾驶室玻璃具有防爆功能或加装防爆膜，电动门窗。

4.自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足海南高温天气的使用条件。

5.电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等。

6.驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。

7.驾驶室内配有收音机，暖风/通风系统。

★8.安装 带有360°全景行车影像（内存≥32G）、GPS 或北斗导航设备和音响功能的一体机，安装倒车雷达，≥6″的液晶显示器，当倒车时，自动开启后方视频和倒车雷达，加装车载电台（须与用户当前使用的主流对讲机系统兼容）。

9.预留≥15A的电源接口≥4个（24V接口≥2个、12V接口≥2个），当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接；

10.功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能。

11.除驾驶员侧外，其它车门的开启角度不得小于85度。

12.高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅。

三、发电系统

1.品牌型号：知名品牌

★2.最大功率：≥ 200KW

3.燃油方式：柴油

4.柴油机结构：直列、四冲程、增压中冷（或优于）

5.调速系统：电子调速

6.冷却方式：水冷

7.启动方式：电起动

8.柴油机过滤系统：干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器

9.控制系统可测显示信息：电压、电流、转速、频率、水温、油压、功率、运行时间、启动次数、电池电压等。

10.保护功能：应具备启动失败报警；油压过低报警；水温过高报警；油温高报警；超速报警；三相电压过高报警；三相电压过低报警；过载停机报警；油位低报警停机等保护功能。

▲11.配有≥2套电动线缆盘，可绕8根50米电缆，主输出线缆≥185mm2，总长度≥400米。

▲12.配有防爆型输出插座AC220V30A ≥6套，AC380V30A≥ 4套，AC380V60A≥ 2套，含漏电保护器。

▲13.配有手动线缆盘含50m×10mm2线缆 ≥10套，手动线缆盘含30m×10mm2线缆≥ 10套。
四、照明系统

（一）升降照明灯：

1.知名品牌

★2.功率≥4×500W

3.安装位置：车厢顶部；

4.举升离地工作高度：7m

(二) 车顶侧围照明灯：

1.知名品牌

★2.功率≥7×1000W，分布在车厢左右后三个方向；

3．光源类型：卤素灯；

▲4．工作高度≥3.5m；

（三）整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。

▲1.配备市电手动线缆盘≥1套/30米。

2.配备免维护蓄电池≥2只，单只容量≥120AH。

▲3.配备智能充电机≥1台。

▲4.配备电控照明灯≥1套，电源电压：DC12V±10%，功率：≥35W，光通量：≥3000lm，遥控距离：＞30m。

五、外观、箱体要求

1.车辆外观：驾驶室、车身、围板等外表面为消防红。颜色符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜色标准》中的R03大红色，整车按照国家要求的消防车涂装标准进行涂装。

2.箱体采用钢骨架钢蒙皮；箱体应设置或预留相应门或内部通道，方便机组日常维护及操作；箱体与车辆底盘应有相应减震装置。

3.厢体从前往后依次为静音消声舱、发电机仓及输出电缆舱，厢体内部均进行静音改制处理。箱体采用全封闭隔热降噪结构，箱体前部左右两侧布置排风百页窗，车箱左右侧各设计1个上车门，箱体两侧后段上部设置有进风百叶窗，车厢后端两侧各设置一个铝合金对开检修门，尾部设置一个上翻门。柴油发电机组放置于车厢中部，排烟安装两级消音器，由车厢顶部排出。

4. 厢体下部设置裙箱，发电机输出快速插座要求安装在裙箱合适位置。手动电缆线盘、工具箱、接地装置、警戒设备等均通过专用扎带及夹具存放于车厢内，取用方便。发电机组仓配备2个干粉灭火器。

六、其它

1.车身外观标识应符合国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求，上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求。

2.车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌和所有随车器材放置位置均用中文或图形标注。消防车各种仪表，操作说明、标牌等内容、字体、颜色应符合要求，标牌为永久性金属材料，铆钉固定，不脱落，不生锈，不掉字，不变色。车身贴有进口3M反光安全标识。消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

3.整车设计要充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

4.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。
5.须取得工信部公告资质，整车合格证数据必须同步录入工信部相关数据库（可承诺交车时提供）；需提供发动机号拓印件、车架号拓印件各2份。

七、随车器材

	序号
	名称
	数量

	1
	220V防爆型输出插座
	2套

	2
	380 V防爆型输出插座
	2套

	3
	漏电保护器
	2套

	4
	升降照明灯管
	2只

	5
	侧照明灯管
	2只

	6
	4kg干粉灭火器
	2个

	7
	电工专用工具包（含万用表、电笔、绝缘工具、绝缘垫、绝缘装具等）
	1套


O包

全勤指挥车（B型）技术参数

（含部分器材）
1.整车综合要求

1.1 投标时应提供所投皮卡底盘的工信部公告。

▲1.2整车外形尺寸要求（长×宽×高）：≥5500×1800×1800mm；

★1.3驱动形式：4×4；

1.4排放标准：国六；

1.5车顶配有行李架，方便固定橡皮舟等随车器材；车辆两侧及后部均贴有夜间反光警示贴；车辆两侧设置3-5个爆闪灯；

1.6整车喷涂：车身颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，按照应急管理部消防救援局消防车制式涂装要求进行涂装，具体外观喷涂方案在中标后，与用户单位沟通确定。

1.7整车仪表、标签等标识使用的 “单位”均采用公制单位名称，标识均采用中文永久性标识，并固定牢固；

▲1.8辅助系统：安装全彩高清倒车影像（液晶倒车监视屏,屏幕不小于7寸）和行车记录仪（高清，128G以上内存，影像可自动更新）；

1.9预留车载电台电源 24V 接口 2 个、GPS 定位 12V 接口 2 个，同时预留车载电台安装位。

1.10投标时，投标人要提供整车设计方案效果图，包括整体结构图、三维效果图，改装模块的设计图及车辆布置图等，相关设计尺寸满足标书所列车载器材要求。

2.底盘技术要求

2.1★发动机：汽油机；★功率≥120kW；排量：不低于2.0T或2.4L；
★2.2变速箱：6速自动变速箱或优于；
2.3刹车系统：全盘式刹车，配ABS+EBD；
2.4接近角/离去角：≥27°/21°；
2.5总质量≥2750kg；有效载重：≥490kg；
2.6最小离地间隙：≥190㎜；
2.7悬挂：前轮独立悬挂；后轮加强型钢板弹簧悬挂；

2.8轮胎：越野轮胎,子午线轮胎；

2.9车厢两侧各设置不少于2个绳索固定点；

▲2.10尾部配备G型拖钩，用于冲锋舟等拖载作业。

2.11前置电动自救牵引绞盘：拉力≥50kN，为车辆自救提供拖拽动力，尺寸约530*160*210mm，具有自动排线和过载保护功能，随车配备车轮止

3.驾驶室要求

3.1座位设置：4门5座标准驾驶室，前排2人,后排3人，座椅为深色织物座椅；

3.2空调系统：冷暖空调；

3.3后排座椅：靠背为分体式，支持4/6比例分别放倒，配置安全带，座椅上方安装置储物网。

4.车载供电系统

▲4.1、随车配备车载供电系统1套，含辅助蓄电池、智能双电瓶管理器等，固结牢固。辅助蓄电池为随车设备供电；

4.2、辅助蓄电池：阀控铅酸胶体电池，深充放性能良好，电池容量不小于100AH，额定电压12V，使用温度，放电-40至65℃，充电-20至45℃，储存-20至40℃，自放电小于4％/28天，最大充电电流不小于30A；

4.3、智能双电瓶管理器：优先保证原车启动电瓶电量，根据车辆工况自动判断接通给辅助蓄电池充电。

5.警灯、警报要求

驾驶室顶部前端装配红色长排1.2米LED频闪消防车用警灯，上方设置保护架，与行李架配套使用，可装载固定拉梯或橡皮艇等装备，同时对警灯起到保护作用；警报器：DC12V，功率100W，尺寸：约170*100*45mm；车顶两侧各装配两个红色LED频闪标志灯。

▲配有4个前视探照灯，发光角度：聚光不小于5°，光通量：不小于1600lm；射程不小于300米，功率不小于100W；防水等级不小于IP67,加装在车顶红色长排LED灯具前方合理位置。

6. 车辆改装要求

▲6.1、厢体：选用金属材质，一体成型，具有良好密封性；尺寸与车厢整体匹配，美观；具备可快速拆解功能；顶部加装轻质铝合金或金属材质可伸缩行李架，展开状态不超过车辆外廓，行李架载重≥70kg，配备防护网；厢体翻盖配备独立照明，保证器材箱夜间作业照明使用；

6.2、模块化装备架

根据用户提供设备进行定制，抽拉式滑轨设计，滑轨满足上装设备承重要求。所选材料均需具备防锈、耐磨、轻量化要求,提供布局设计图。

6.3、警灯、警报器、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路，从辅助蓄电池取电，可避免车内电气设备非正常使用造成原车启动电瓶亏电，辅助蓄电池通过双电瓶管理器使用原车发电机充电，副电池满电时可至少满足长条警灯、车内外照明等电气设备工作1个小时以上，车内电气走线不得破坏原车结构，并具备防水性能；预留后拖车灯光信号接口；每路设备供电都有独立过载保护装置，并在保护后有明确的灯光提醒。

7. 随车器材

★5G单兵图像传输设备2套

功能要求：

▲1、支持5G全网通通讯，支持Wifi通讯； 

▲2、至少内置 GPS/北斗模块，提供地理定位信息； 

3、最高支持≥1080P视频输入； 

4、至少支持 H.264视频压缩格式； 

5、支持双向语音对讲； 

6、内置锂电池供电，连续工作时间≥8小时； 

▲7、可接入应急管理部消防救援局、省消防总队图像综合平台，可进入消防总队综合图像管理平台资源目录树直接管理调用； 

8、编码要求至少支持 H.264，音频协议至少支持 G.711，并支持双向语音对讲；

9、单兵摄像机：与5G单兵设备能够完全兼容，通过视频线为单兵提供高清图像，带触屏可以操作，光学变焦≥30倍，内存卡≥128G，可在该单兵摄像机顶部稳定安装5G单兵设备；

10、配件不少于：单兵连接视频线2 根、带PTT单兵耳机2个、云台支架1个、音频延长线2条。

8.随车资料

8.1、整车质量保修卡；

8.2、整车出厂合格证、车辆技术参数表各1份；

8.3、使用、维护保养说明书1套；

8.4、随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上；

8.5、标准随车附件清单；

8.6、随车配发车辆使用使用操作视频链接。

9、其他要求

9.1、整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

9.2、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

9.3、外观（装饰及喷涂）符合应急管理部消防局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。

9.4.整车须按现行规定提供检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。

全勤指挥车（C型）技术参数
1.整车综合要求

1.1 投标时应提供所投皮卡底盘的工信部公告。

▲1.2整车外形尺寸要求（长×宽×高）：≥5500×1800×1800mm；

★1.3驱动形式：4×4；

1.4排放标准：国六；

1.5车顶配有行李架，方便固定橡皮舟等随车器材；车辆两侧及后部均贴有夜间反光警示贴；车辆两侧设置3-5个爆闪灯；

1.6整车喷涂：车身颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，按照应急管理部消防救援局消防车制式涂装要求进行涂装，具体外观喷涂方案在中标后，与用户单位沟通确定。

1.7整车仪表、标签等标识使用的 “单位”均采用公制单位名称，标识均采用中文永久性标识，并固定牢固；

▲1.8辅助系统：安装全彩高清倒车影像（液晶倒车监视屏,屏幕不小于7寸）和行车记录仪（高清，128G以上内存，影像可自动更新）；

1.9预留车载电台电源 24V 接口 2 个、GPS 定位 12V 接口 2 个，同时预留车载电台安装位。

1.10投标时，投标人要提供整车设计方案效果图，包括整体结构图、三维效果图，改装模块的设计图及车辆布置图等，相关设计尺寸满足标书所列车载器材要求。

2.底盘技术要求

2.1★发动机：汽油机；★功率≥120kW；排量：不低于2.0T或2.4L；
★2.2变速箱：6速自动变速箱或优于；
2.3刹车系统：全盘式刹车，配ABS+EBD；
2.4接近角/离去角：≥27°/21°；
2.5总质量≥2750kg；有效载重：≥490kg；
2.6最小离地间隙：≥190㎜；
2.7悬挂：前轮独立悬挂；后轮加强型钢板弹簧悬挂；

2.8轮胎：越野轮胎,子午线轮胎；

2.9车厢两侧各设置不少于2个绳索固定点；

▲2.10尾部配备G型拖钩，用于冲锋舟等拖载作业。

2.11前置电动自救牵引绞盘：拉力≥50kN，为车辆自救提供拖拽动力，尺寸约530*160*210mm，具有自动排线和过载保护功能，随车配备车轮止

3.驾驶室要求

3.1座位设置：4门5座标准驾驶室，前排2人,后排3人，座椅为深色织物座椅；

3.2空调系统：冷暖空调；

3.3后排座椅：靠背为分体式，支持4/6比例分别放倒，配置安全带，座椅上方安装置储物网。

4.车载供电系统

▲4.1、随车配备车载供电系统1套，含辅助蓄电池、智能双电瓶管理器等，固结牢固。辅助蓄电池为随车设备供电；

4.2、辅助蓄电池：阀控铅酸胶体电池，深充放性能良好，电池容量不小于100AH，额定电压12V，使用温度，放电-40至65℃，充电-20至45℃，储存-20至40℃，自放电小于4％/28天，最大充电电流不小于30A；

4.3、智能双电瓶管理器：优先保证原车启动电瓶电量，根据车辆工况自动判断接通给辅助蓄电池充电。

5.警灯、警报要求

驾驶室顶部前端装配红色长排1.2米LED频闪消防车用警灯，上方设置保护架，与行李架配套使用，可装载固定拉梯或橡皮艇等装备，同时对警灯起到保护作用；警报器：DC12V，功率100W，尺寸：约170*100*45mm；车顶两侧各装配两个红色LED频闪标志灯。

▲配有4个前视探照灯，发光角度：聚光不小于5°，光通量：不小于1600lm；射程不小于300米，功率不小于100W；防水等级不小于IP67,加装在车顶红色长排LED灯具前方合理位置。

6. 车辆改装要求

▲6.1、厢体：选用金属材质，一体成型，具有良好密封性；尺寸与车厢整体匹配，美观；具备可快速拆解功能；顶部加装轻质铝合金或金属材质可伸缩行李架，展开状态不超过车辆外廓，行李架载重≥70kg，配备防护网；厢体翻盖配备独立照明，保证器材箱夜间作业照明使用；

6.2、模块化装备架

根据用户提供设备进行定制，抽拉式滑轨设计，滑轨满足上装设备承重要求。所选材料均需具备防锈、耐磨、轻量化要求,提供布局设计图。

6.3、警灯、警报器、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路，从辅助蓄电池取电，可避免车内电气设备非正常使用造成原车启动电瓶亏电，辅助蓄电池通过双电瓶管理器使用原车发电机充电，副电池满电时可至少满足长条警灯、车内外照明等电气设备工作1个小时以上，车内电气走线不得破坏原车结构，并具备防水性能；预留后拖车灯光信号接口；每路设备供电都有独立过载保护装置，并在保护后有明确的灯光提醒。

7. 随车资料

7.1、整车质量保修卡；

7.2、整车出厂合格证、车辆技术参数表各1份；

7.3、使用、维护保养说明书1套；

7.4、随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上；

7.5、标准随车附件清单；

7.6、随车配发车辆使用使用操作视频链接。

8、其他要求

8.1、整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（★整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。

8.2、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本次技术参数为准。

8.3、外观（装饰及喷涂）符合应急管理部消防局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。

8.4.整车须按现行规定提供检验报告和工信部公告，符合现行消防应急救援消防车辆上牌要求；交货时需提供以上知名品牌部件的相关证明材料，交车时提供办理应急专用号牌所需资料，配合甲方办理专用号牌。

三、商务要求
（一）质量保证
1、所投的产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准，必须提供出厂合格证等证明文件。
2、所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。
3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。
4、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。
5、产品整体质保期≥2年，产品质保期自验收合格之日起计。
（二）交货时间和地点
1、交货时间：A、E包自合同签订生效之日起240日历天内交付使用；F、G、H、K包自合同签订生效之日起210日历天内交付使用；O包自合同签订生效之日起180日历天内交付使用。
2、交货地点：采购人指定地点。

（三）安装调试

1、所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。

2、供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如：设备和附件装箱消单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。每件产品必须提供至少一份纸质中文使用说明书和电子文档说明书。
（四）售后服务要求
1、投标人须根据本项目特点提供售后服务方案。

2、保修期不得少于3年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。

3、供应商在全国各省（直辖市）应设有不少于5个的售后服务网点，供应商须开通24小时服务热线，提供7*24小时技术服务。在质保期内，产品问题2小时内响应，48小时内上门服务，并在2天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采购人不再支付额外任何费用。
4、质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
5、所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派技术人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。
6、供应商在质保期内定期回访，每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训地点由采购人确定。

7、供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。

8、所有产品超过保修期后，3年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

（五）付款方式
合同生效后，乙方应在15个工作日内向甲方提供合同金额30%的预付款保函（保函有效期应根据供货期确定），甲方收到预付款保函并查明真伪后15个工作日内支付30%合同款项。产品验收合格后，乙方应在15个工作日内向甲方提供合同金额5%的质保保函（保函有效期应根据质包期确定），甲方收到质保保函并查明真伪后15个工作日内支付70%合同款项。质保保函有效期一次开不满的，要在质保保函失效前1个月内续开保函（只可续1次）。

质保期内每半年开展1次巡检，须提供有使用单位签字和盖章的巡检记录。

（六）验收由采购人组织，中标人配合：

1、是否满足合同规定的相关要求；
2、是否达到了招标文件的采购需求；
3、是否达到了投标文件承诺的要求；
4、是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

四、其他相关要求
1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人或采购代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。
2、标识★的（字体加粗部分）参数为核心技术指标，有一项未响应或不满足技术要求的按照废标处理。投标人必须如实地对招标文件中各项技术要求作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。投标货物的技术响应情况必须在《技术标偏离表》中完整体现。
3、投标人的报价应包括系统、运输、安装、调试、培训、售后服务及一切应付的税费等费用。

4、包装和运输
4.1、交付货物的包装和运输的费用必须包含在投标报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求，提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。
4.2、交付货物的塑料包装材料应尽量符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物(VOCs)含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于交付货物的运输优先使用清洁能源汽车。
5、知识产权投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本复印件附于投标书中，否则做侵权处理。
6、保险交付的货物在验收合格前，乙方应对货物的提供风险保障，所产生的保险费用由乙方承担。
