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	充气帐篷（60m2）
	★1、国家或行业标准：《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/Z 27735-2022）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016），按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；
3、帐篷整体结构由：充气框架、外披布、内衬及地布四个主要部分组成；
★4、帐篷尺寸：使用面积≥60㎡；
5、外篷布：单面涂覆PVC外篷布；
6、内衬：帐篷专用内衬布；
7、气柱：双面涂覆PVC气密布，厚度大于0.5mm；
8、底布：灰色双面涂覆PVC双轴向阻燃布，厚度大于0.5mm；
9、门帘分四层：外层防水门帘、防蚊虫纱网、内衬层、防蚊虫纱网；
10、窗户尺寸：宽0.5-1m，高0.5-1m，加设防雨帘和纱网；
11、气阀两组：安全阀1个、快速充气阀3个、多功能充气阀1个；
12、帐篷固定拉纤拉环防水处理，全部缝合处使用防雨条做防水处理；
13、工作压力：15-25kPa；
14、适应温度：-30℃~+65℃；
15、抗风等级：≥8级；
16、防地表水：≥200mm；
17、充气时间：≤12min；
18、外观：消防专用消防红，定制标示；
19、重量：≤300kg；
▲20、配备：电动充排气泵 1 台≥1500W ，气柱保压时间≥48h，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能；
21、其他要求：挂式帐篷灯≥6个LED灯（充电式）功率≥60w，地钉（Ø12mm）12根，拉绳（Ø8 mm涤纶）12根，紧绳板 12个，手锤1 把，维修工具包 1 个（含维修布料、胶水、胶刷等）。
	★1、国家或行业标准：《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/Z 27735-2022）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016），或按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；
3、帐篷整体结构由：充气框架、外披布、内衬及地布四个主要部分组成；
★4、帐篷尺寸：使用面积≥60㎡；
5、外篷布：单面涂覆PVC外篷布；
6、内衬：帐篷专用内衬布；
7、气柱：双面涂覆PVC气密布，厚度不小于0.4mm；
8、底布：灰色双面涂覆PVC双轴向阻燃布，厚度大于0.5mm；
9、门帘分四层：外层防水门帘、防蚊虫纱网、内衬层、防蚊虫纱网；
10、窗户尺寸：宽0.5-1m，高0.5-1m，加设防雨帘和纱网；
11、气阀两组：安全阀1个、快速充气阀3个、多功能充气阀1个；
12、帐篷固定拉纤拉环防水处理，全部缝合处使用防雨条做防水处理；
13、工作压力：15-25kPa；
14、适应温度：-30℃~+65℃；
15、抗风等级：≥8级；
16、防地表水：≥200mm；
17、充气时间：≤12min；
18、外观：消防专用消防红，定制标示；
19、重量：≤300kg；
▲20、配备：电动充排气泵 1 台≥1500W ，气柱保压时间≥48h，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能；
21、其他要求：挂式帐篷灯≥6个LED灯（充电式）功率≥60w，地钉（Ø12mm）12根，拉绳（Ø8 mm涤纶）12根，紧绳板 12个，手锤1 把，维修工具包 1 个（含维修布料、胶水、胶刷等）。
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	充气帐篷（100m2）
	★1、国家或行业标准：《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/Z 27735-2022）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016），按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；
3、1帐篷整体结构由：充气框架、外披布、内衬及地布四个主要部分组成；
★4、帐篷尺寸：使用面积≥100㎡；
5、外篷布：单面涂覆PVC外篷布；
6、内衬：帐篷专用内衬布；
7、气柱：双面涂覆PVC气密布，厚度大于0.5mm；
8、底布：灰色双面涂覆PVC双轴向阻燃布，厚度大于0.5mm；
9、门帘分四层：外层防水门帘、防蚊虫纱网、内衬层、防蚊虫纱网；
10、窗户尺寸：宽0.5-1m，高0.5-1m，加设防雨帘和纱网；
11、气阀两组：安全阀1个、快速充气阀3个、多功能充气阀1个；
12、帐篷固定拉纤拉环防水处理，全部缝合处使用防雨条做防水处理；
13、工作压力：15-25kPa；
14、适应温度：-30℃~+65℃；
15、抗风等级：≥8级；
16、防地表水：≥200mm；
17、充气时间：≤15min；
18、外观：消防专用消防红，定制标示；
19、重量：≤400kg；
▲20、配备：电动充排气泵 1 台≥1500W ，气柱保压时间≥48h，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能；
21、其他要求：挂式帐篷灯≥6个LED灯（充电式）功率≥60w，地钉（Ø12mm）12根，拉绳（Ø8 mm涤纶）12根，紧绳板12个，手锤1把，维修工具包1个（含维修布料、胶水、胶刷等）。
	★1、国家或行业标准：《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/Z 27735-2022）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016），或按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护；
3、1帐篷整体结构由：充气框架、外披布、内衬及地布四个主要部分组成；
★4、帐篷尺寸：使用面积≥100㎡；
5、外篷布：单面涂覆PVC外篷布；
6、内衬：帐篷专用内衬布；
7、气柱：双面涂覆PVC气密布，厚度不小于0.4mm；
8、底布：灰色双面涂覆PVC双轴向阻燃布，厚度大于0.5mm；
9、门帘分四层：外层防水门帘、防蚊虫纱网、内衬层、防蚊虫纱网；
10、窗户尺寸：宽0.5-1m，高0.5-1m，加设防雨帘和纱网；
11、气阀两组：安全阀1个、快速充气阀3个、多功能充气阀1个；
12、帐篷固定拉纤拉环防水处理，全部缝合处使用防雨条做防水处理；
13、工作压力：15-25kPa；
14、适应温度：-30℃~+65℃；
15、抗风等级：≥8级；
16、防地表水：≥200mm；
17、充气时间：≤15min；
18、外观：消防专用消防红，定制标示；
19、重量：≤400kg；
▲20、配备：电动充排气泵 1 台≥1500W ，气柱保压时间≥48h，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能；
21、其他要求：挂式帐篷灯≥6个LED灯（充电式）功率≥60w，地钉（Ø12mm）12根，拉绳（Ø8 mm涤纶）12根，紧绳板12个，手锤1把，维修工具包1个（含维修布料、胶水、胶刷等）。
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	网架帐篷（60m2）
	★1、符合《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/Z 27735-2022）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016）要求，按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：消防员在野外救援作业时用于住宿、办公、指挥等使用的装备；
★3、规格: 网架帐篷顶高不低于3m,檐高不低于1.5m，外长不低于12m、宽不低于6m，展开后帐篷使用面积不低于：55㎡；
4、结构: 南、北通用，可全天候架设与撤收；帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10min内可将整个帐篷架设或撤收完毕；
5、主要材料：面料为涂银牛津布；里料为白色涂银牛津布；
6、地布：双面涂覆PVC复合布；
7、篷架：铝合金管；
8、外观：供货厂家提供3种以上涂装方案，并可根据客户需求订制；
9、能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；
10、其他要求：每顶帐篷配备6个LED灯（充电式）功率≥60w，篷包（帐篷主体，铺地布，架设杆），附件包，维修包，杆件包，包装箱（包）。
	★1、符合《帐篷检测标准-野营帐篷》（GB/Z 27735-2022）、《遮阳篷和野营帐篷用织物》（GB/T33272-2016）要求，或按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：消防员在野外救援作业时用于住宿、办公、指挥等使用的装备；
★3、规格: 网架帐篷顶高不低于3m,檐高不低于1.5m，外长不低于12m、宽不低于6m，展开后帐篷使用面积不低于：55㎡；
4、结构: 南、北通用，可全天候架设与撤收；帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10min内可将整个帐篷架设或撤收完毕；
5、主要材料：面料为涂银牛津布；里料为白色涂银牛津布；
6、地布：双面涂覆PVC复合布；
7、篷架：铝合金管；
8、外观：供货厂家提供3种以上涂装方案，并可根据客户需求订制；
9、能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；
10、其他要求：每顶帐篷配备6个LED灯（充电式）功率≥60w，篷包（帐篷主体，铺地布，架设杆），附件包，维修包，杆件包，包装箱（包）。
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	洗消帐篷
	★1、符合《应急物资编码与属性描述 第2部分：洗消器材及设备》（GB/T 41205.2-2021）标准，整机按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
▲2、主要功能：主要用于接触污染水、环境，物品的现场的消防人员及公众人员的洗消，通过洗消系统加入相关的药液经高压喷淋装置洗消、消除毒物并集中处理。于消防人员洗消。操作简单、耐久性强、气量小；
★3、技术要求：帐篷材质：PVC涂层气密布。规格：≥4㎡。洗消面积：≥1.6m×1.6m。内高：≥2.5m。外型面积：≥2m*2m。充气压力：15-20kPa。
4、技术参数：
★（1）帐篷外观表面平整，无破洞、气泡、脱层、去褶现象；
★（2）气柱的橡胶布厚度为0.60～0.65mm；
▲（3）气柱的橡胶布经、纬向拉抻强度≥2.3kN；
★（4）气柱的橡胶布防弱酸、碱性能：橡胶布在浓度为40%H2SO4、30%HNO3、15%HCL和3.1mo1/LNaOH，高度为10mm的液柱下各1h不渗漏；
▲（5）橡胶布耐老化性能：橡胶布经70℃、24h老化试验后的强度≥老化前强度的90%，老化后的尺寸变化率≤20%；
▲（6）气柱的橡胶布耐寒性能：橡胶布在-25℃温度下保持5min，经折叠180°无裂缝；
★（7）气柱的橡胶布耐汽油性能：在120#汽油中浸30s，无裂纹、不发粘；
▲（8）气柱的工作压力≤12kPa；
▲（9）气柱气密性要求：在工作压力下持续1h后，压力下降≤工作压力的5%；
▲（10）充气架设时间≤5min；
★（11）帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1kN；
★（12）篷布胶布的厚度为0.22mm（±0.02mm）；
★（13）篷布胶布经、纬向拉伸强度≥930N；
★（14）安全阀：当气柱的工作压力＞13kPa时，安全阀应能自动卸压；
▲（15）配备维修工具一套；
5、其他要求：便于收纳，抗寒。
	★1、符合《应急物资编码与属性描述 第2部分：洗消器材及设备》（GB/T 41205.2-2021）标准，或按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
▲2、主要功能：主要用于接触污染水、环境，物品的现场的消防人员及公众人员的洗消，通过洗消系统加入相关的药液经高压喷淋装置洗消、消除毒物并集中处理。于消防人员洗消。操作简单、耐久性强、气量小；
★3、技术要求：帐篷材质：PVC涂层气密布或橡胶布。规格：≥4㎡。洗消面积：≥1.6m×1.6m。内高：≥2.3m。外型面积：≥2m*2m。充气压力：15-20kPa。
4、技术参数：
▲（1）帐篷外观表面平整，无破洞、气泡、脱层、去褶现象；
▲（2）气柱的材料厚度为0.60～0.65mm；
▲（3）气柱的工作压力≤12kPa；
▲（4）气柱气密性要求：在工作压力下持续1h后，压力下降≤工作压力的5%；
▲（5）充气架设时间≤5min；
▲（6）帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1kN；
▲（7）篷布胶布的厚度为0.22mm（±0.02mm）；
▲（8）安全阀：当气柱的工作压力＞13kPa时，安全阀应能自动卸压；
▲（9）配备维修工具一套；
5、其他要求：便于收纳，抗寒。
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	单人洗消帐篷
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、用于在化学灾害事故现场，对受到污染的人员进行洗消，由充气帐篷(含气柱、蓬布)、风浪绳、充排气泵、喷淋装置、排污泵、集污袋、LED折叠式照明灯（防水）、等组成，洗消帐篷外形尺寸：长*宽*高≥2.3*2.3*2.7m，重量≤30kg；
3、技术参数：
（1）帐篷外观表面平整，无破洞、气泡、脱层、去褶现象；
★（2）气柱的橡胶布厚度为0.60～0.65mm；
▲（3）气柱的橡胶布经、纬向拉抻强度≥2.3kN；
★（4）气柱的橡胶布防弱酸、碱性能：橡胶布在浓度为40%H2SO4、30%HNO3、15%HCL和3.1mo1/LNaOH，高度为10mm的液柱下各1h不渗漏；
▲（5）橡胶布耐老化性能：橡胶布经70℃、24h老化试验后的强度≥老化前强度的90%，老化后的尺寸变化率≤20%；
▲（6）气柱的橡胶布耐寒性能：橡胶布在-25℃温度下保持5min，经折叠180°无裂缝；
★（7）气柱的橡胶布耐汽油性能：在120#汽油中浸30s，无裂纹、不发粘；
▲（8）气柱的工作压力≤12kPa；
▲（9）气柱气密性要求：在工作压力下持续1h后，压力下降≤工作压力的5%；
▲（10）充气架设时间≤5min；
★（11）帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1kN；
★（12）篷布胶布的厚度为0.22mm（±0.02mm）；
★（13）篷布胶布经、纬向拉伸强度≥930N；
★（14）安全阀：当气柱的工作压力＞13kPa时，安全阀应能自动卸压；
▲（15）配备维修工具一套；
（16）防腐蚀携行包一个，两侧设计有捆扎带和提手（每侧≥2个)，捆扎带插扣宜采用高强度不易断裂材质），承重≥200kg。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、用于在化学灾害事故现场，对受到污染的人员进行洗消，由充气帐篷(含气柱、蓬布)、风浪绳、充排气泵、喷淋装置、排污泵、集污袋、LED折叠式照明灯（防水）、等组成，洗消帐篷外形尺寸：长*宽*高≥2.3*2.3*2.7m，重量≤30kg；
3、技术参数：
▲（1）帐篷外观表面平整，无破洞、气泡、脱层、去褶现象；
▲（2）气柱的材料厚度为0.60～0.65mm；
▲（3）气柱的工作压力≤12kPa；
▲（4）气柱气密性要求：在工作压力下持续1h后，压力下降≤工作压力的5%；
▲（5）充气架设时间≤5min；
▲（6）帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1kN；
▲（7）篷布胶布的厚度为0.22mm（±0.02mm）；
▲（8）安全阀：当气柱的工作压力＞13kPa时，安全阀应能自动卸压；
▲（9）配备维修工具一套；
5、其他要求：便于收纳，抗寒。
（10）防腐蚀携行包一个，两侧设计有捆扎带和提手（每侧≥2个)，捆扎带插扣宜采用高强度不易断裂材质），承重≥200kg。
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	公众洗消站
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：消防员在处置化学灾害事故时用于对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消时使用的装备；
★3、技术要求：对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消，也可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等，全套面积≥30㎡；
4、设备包括洗消帐篷、电动充排气泵和气瓶充气装置(多口同时充气）、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、洗消喷枪、喷淋系统、洗消废水回收袋、移动水囊，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统，组建时间≤10min；
5、帐篷配备携行包1个，充气时间≤10min，充气后可保持48h不泄气，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区，面积≥30㎡，帐篷内部需安装洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统以及气柱安全阀，具有超压泄气功能，充气量≤5400L，框架材料PVC气柱，帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道设计，喷淋区设有垂直排列的药剂喷淋头6个及清水淋浴头2个，两路进水管路，一路清水，一路药剂水，帐篷折叠后尺寸750*740*1200（±50）mm；
6、电动充排气泵可用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起，工作电压220V，功率≥1200W，压力≥2.8～10psi，重量≤1.5kg；
7、气瓶充气装置自带减压阀及专用接口可直接对接空呼为帐篷充气，工作压力：35MPa，减压后压力≤6bar；
8、洗消供水泵：用于在野外无人工水源的情况下采集自然水源，配备消防水带快速接口，可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，电机功率≥0.8kW，电压230V，流量≥7500～9500L/h，供水压力≥2～6bar，无水流供应时供水泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止，电动机防护等级不低于IP65，自带≥24L增压瓶,带压力表，可保证整个管路的水压稳定及平衡，达到均衡洗消目的，泵自带5m和3m软管，分别和洗消水加热器及增压瓶相连，软管接口为2卡式快接，实现快速拨接，重量≤35kg；


9、洗消排污泵可将洗消后的废水通过排污泵集中收集、转运处理，外壳材质耐腐蚀PVC，工作电压220V，流量≥12m³/h，扬程≥14m，功率≥0.55kW，口径32±5mm，潜水深度≥6m，噪声:水泵工作时≤10Db，水泵起动液位3cm±2cm，重量：≤5kg，吸水口通过物≥5～8mm，自带5m排液管，可与集污袋快速拔接，做到污水不外流，保护环境不受二次污染；
10、洗消液均混罐可通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液，比例范围≥0.4%～4%，流量范围≥20～2500L/h，水流温度≥4～30℃，工作水压≥0.2～3kPa，进出水口径32mm～25mm，水力驱动；
11、洗消水加热器采用燃油加热方式（柴油），0～50℃升温时间≤20s，可调节温度范围≤95℃，最大工作压力≥135bar，流量≥600～3200L/h，发热功率≥85kW，工作电压220V，功率≥2.5kW/220V ，重量≤150kg，机器整体分为两路热水出口，可通过软管将清水及药剂输送至帐篷内，进出口配有快接，自带进出软管3根各5米分别与洗消供水泵和帐篷相连，另外须配备10m高压软管、枪柄、喷枪杆、两孔喷嘴、加长喷枪等可进行帐篷外的洗消作业；

★10、暖风发生器（配温控仪）可有效对帐篷内供暖，自带温控仪，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积30-50㎡，功率≥30kW，空气流量≥1550m³/h，电源：230V，输出≥25kW，油箱容积≥50L，消耗柴油≤3.5L/h，重量≤65kg；
12、移动式高压洗消泵：重量≤27kg。电压：220V，功率：≥2kW，压力：≥150bar，流量≥7-10L/min，配备10m高压管及喷枪等配件，可作为设备洗消，亦可作为整个系统加压作用，配备专用转换接口，能与系统管路及水带相连；
13、洗消废水回收袋用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用，安全阀门方便废水的回收与排放，容量≥ 500L；
14、移动水囊：容量≥1T，可为整套系统暂存干净清水，自升式设计，可折叠；
▲15、提供产品相关认证书或按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告，详细的中文说明书（含主要技术参数、设备图片等）；
16、其他要求：马达功率：0.75 kW, 最大流量: 13500l/h，最大可通过颗粒物：15mm。展开面积 30 ㎡以上，配有电动充、排气泵，洗消供水泵，排污泵，洗消加热器，暖风发生器，温控仪，洗消液均混罐，洗消喷枪，密闭式公众洗消帐篷，洗消废水回收袋等设备。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、主要功能：消防员在处置化学灾害事故时用于对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消时使用的装备；
★3、技术要求：对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消，也可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等，全套面积≥30㎡；
4、设备包括洗消帐篷、电动充排气泵和气瓶充气装置(多口同时充气）、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、洗消喷枪、喷淋系统、洗消废水回收袋、移动水囊，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统；

5、帐篷配备携行包1个，充气时间≤10min，充气后可保持48h不泄气，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区，面积≥30㎡，帐篷内部需安装洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统以及气柱安全阀，具有超压泄气功能，充气量≤5400L，框架材料PVC气柱，帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道设计，喷淋区设有垂直排列的药剂喷淋头不低于4个及清水淋浴头不低于2个，两路进水管路，一路清水，一路药剂水，帐篷折叠后尺寸750*740*1200（±200）mm；
6、电动充排气泵可用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起，工作电压220V，功率≥1200W；
7、气瓶充气装置自带减压阀及专用接口可直接对接空呼为帐篷充气，工作压力：35MPa，减压后压力≤6bar；
8、洗消供水泵：用于在野外无人工水源的情况下采集自然水源，配备消防水带快速接口，可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，电机功率≥0.8kW，电压230V，流量≥7500～9500L/h，供水压力≥2～6bar，无水流供应时供水泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止，电动机防护等级不低于IP65，自带≥24L增压瓶,带压力表，可保证整个管路的水压稳定及平衡，达到均衡洗消目的，泵自带5m和3m软管，分别和洗消水加热器及增压瓶相连，软管接口为2卡式快接，实现快速拨接，重量≤35kg；(如采用洗消加热供水一体机，其性能参数应符合洗消供水泵、洗消水加热器的参数)
9、洗消排污泵可将洗消后的废水通过排污泵集中收集、转运处理，外壳材质耐腐蚀PVC，工作电压220V，流量≥3m³/h，扬程≥10m，功率≥0.55kW，口径25mm，潜水深度≥6m，噪声:水泵工作时≤10Db，水泵起动液位3cm±2cm，吸水口通过物≥5～8mm，自带5m排液管，可与集污袋快速拔接，做到污水不外流，保护环境不受二次污染；
10、洗消液均混罐可通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液，比例范围≥0.2%～2%，流量范围≥10～2500L/h，水流温度≥4～30℃，工作水压≥0.2～3kPa，进出水口径32mm～25mm，水力驱动；11、洗消水加热器采用燃油加热方式（柴油），0～50℃升温时间≤20s，可调节温度范围≤95℃，最大工作压力≥135bar，流量≥600～3200L/h，发热功率≥85kW，工作电压220V，功率≥2.5kW/220V ，重量≤150kg，机器整体分为两路热水出口，可通过软管将清水及药剂输送至帐篷内，进出口配有快接，自带进出软管3根各5米分别与洗消供水泵和帐篷相连，另外须配备10m高压软管、枪柄、喷枪杆、两孔喷嘴、加长喷枪等可进行帐篷外的洗消作业；(如采用洗消加热供水一体机，其性能参数应符合洗消供水泵、洗消水加热器的参数)
▲12、暖风发生器（配温控仪）可有效对帐篷内供暖，自带温控仪，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积30-50㎡，功率≥30kW，空气流量≥800m³/h，电源：230V，输出热量≥25kW，油箱容积≥50L，消耗柴油≤3.5L/h，重量≤65kg；
13、移动式高压洗消泵：重量≤27kg。电压：220V，功率：≥2kW，压力：≥150bar，流量≥7-10L/min，配备10m高压管及喷枪等配件，可作为设备洗消，亦可作为整个系统加压作用，配备专用转换接口，能与系统管路及水带相连；
14、洗消废水回收袋用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用，安全阀门方便废水的回收与排放，容量≥ 500L；
15、移动水囊：容量≥1T，可为整套系统暂存干净清水，自升式设计，可折叠；
▲16、提供产品相关认证书或按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告，详细的中文说明书（含主要技术参数、设备图片等）；
17、其他要求：马达功率：0.75 kW, 最大流量: 13500l/h，最大可通过颗粒物：15mm。展开面积 30 ㎡以上，配有电动充、排气泵，洗消供水泵，排污泵，洗消加热器，暖风发生器，温控仪，洗消液均混罐，洗消喷枪，密闭式公众洗消帐篷，洗消废水回收袋等设备。
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	简易洗消喷淋器
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、由多头喷淋装置、底座、进水口、喷头等部件组成，具有便携、操作方便等性能；
3、配有不易破损软管支角，遇压呈刚性；
4、配含连接高压软管，有与消防车出水口相匹配的接口，喷淋头、底座，配备手动加压装置；
▲5、水流量：≥20L/min；
6、展开高度：≥2m；
7、装箱后质量：≤25kg；
8、有与地面固定设施；
9、产品具有永久性标志及产品数据标识。
	★1、按照须知前附表第29条要求提供相关检测报告；
2、由多头喷淋装置、底座、进水口、喷头等部件组成，具有便携、操作方便等性能；
3、配有不易破损软管支角，遇压呈刚性；
4、配含连接高压软管，有与消防车出水口相匹配的接口，喷淋头、底座，配备手动加压装置；
▲5、水流量：≥20L/min；
6、展开高度：≥2m；
7、装箱后质量：≤25kg；
8、有与地面固定设施；
9、产品具有永久性标志及产品数据标识。
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