中国人民警察大学消防技能训练实训装备项目
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采购需求







2022年10月

第1部分 商务部分
	序号
	内容
	说明和要求


	1. 
	投标人基本资质
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
2、具有独立承担民事责任能力的企业法人或其他组织或注册地在国产境内的外资企业，提供合法有效的（三证合一）统一社会信用代码的营业执照等证明文件（原件或复印件加盖投标人公章）； 
3、法定代表人直接参加投标须提交其身份证原件；法定代表人授权代表参加投标的，须出具授权书及被授权人身份证（原件）； 
4、投标人须提供2021年度经会计师事务所审计的审计报告（新成立企业可提供从成立当年开始提供相对应的财务报表）或投标截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（原件或复印件加盖公章）； 
5、税收缴纳证明：投标人须提供投标截止时间前6个月内任意3个月的缴税凭证（加盖投标人公章）（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明；若为新成立企业须提供相应月度的缴税证明）； 
6、投标人应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人公章）； 
7、投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(原件)； 
8、提供投标时限内“信用国产”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告及国产政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图，无严重失信记录；（民办非企业单位提供信用承诺函。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的,采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动）（加盖投标人公章）。
9、提供核心产品生产厂商或国内一级代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺，并提供相应承诺函。

	2. 
	投标人特殊资质
	无

	3. 
	投标产品资质
	无

	4. 
	核心产品
	坑道送风机（防爆款）、气体探测器（五合一）、气体探测器（四合一）

	5. 
	是否允许联合体投标
	否

	6. 
	是否允许进口产品投标
	是（部分允许）

	7. 
	节能环保要求
	无

	8. 
	信息安全要求
	无

	9. 
	是否需要现场考察
（标前答疑会）
	否

	10. 
	是否收取履约保证金
	是，中标人在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金，采购人将在终验完毕后返还中标人履约保证金（无息）

	11. 
	是否专门面向中小企业
	否

	12. 
	采购人信息
	单位名称：国产人民警察大学，单位地址：河北省廊坊市安次区西昌路220号

	13. 
	预算金额 ，最高限价
	预算金额：人民币 65.9632万元，最高限价：人民币 65.9632  万元

	14. 
	项目履约时间
	合同签订后30个日历天内交货，并完成安装调试。

	15. 
	项目履约地点
	河北省廊坊市安次区西昌路220号警察大学院内



第二部分 技术需求部分
一、项目概述
不作为打分项，供投标人投标参考。

	序号
	内容
	说明

	1
	项目基本介绍
	项目主要采购受限空间救援和紧急救助行动教学训练中较为核心的器材，通过完成购置，可以最大限度地发挥学院的技术优势，将原有的技术优势转化为课程优势，有利于构建一流特色课程，服务国家应急安全教育大局。

	2
	项目地理位置
	河北省廊坊市安次区西昌路220号
国产人民警察大学校内消防训练楼

	3
	执行依据及规范
	执行技术要求部分

	4
	项目目标
	满足受限空间训练同时开始4个班组训练。

	5
	项目与前期项目的关系
	无


二、技术需求
（一）集成需求
不作为打分项，供服务要求集成标准参考。
	序号
	内容
	需求说明

	1. 
	业务需求
	无

	2. 
	技术需求
	无

	3. 
	系统需求
	无



采购产品一览表
	序号
	货物名称
	是否为核心产品
	单位
	数量
	产地

	
	
	
	
	
	

	1
	火场破拆工具组合
	否
	套
	1
	国产

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	提升系统绞盘
	否
	套
	1
	国产

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	坑道送风机（防爆款）
	是
	个
	1
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	4
	标定系统
	否
	套
	1
	进口

	1. 
	
	
	
	
	进口

	2. 
	
	
	
	
	进口

	5
	应急逃生系统
	否
	套
	1
	国产

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	标定气体（四合一）
	是
	套
	1
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	7
	气体探测器（五合一）
	是
	套
	2
	

	
	
	
	
	
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	8
	气体探测器（四合一）
	否
	个
	3
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	9
	移动供气源
	否
	个
	1
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	10
	紧急供气包
	否
	个
	3
	国产

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	坑道送风机
	否
	个
	1
	国产

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	标定气体（NH3）
	否
	个
	1 
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	
	
	
	
	
	进口

	13
	防爆对讲机
	否
	个
	10
	国产

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	红外热像仪
	否
	个
	3
	国产

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。
（三）产品清单及指标要求
1.指标按重要性分为“★” 、“#”和一般无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
2.“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料。证明材料投标人所投产品须使用国家管理部门认证、认可以及国家指定第三方机构出具的证书或证明或证件或检验报告或其他有效证明材料，文件指标项有其他具体要求的除外。未提供或提供证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
3.各指标要求，未明确指标标准的，该项指标按不满足处理。

1.火场破拆工具
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	组  成
	工具组合应包括：多功能消防大撬棍2把、纤维柄消防斧2把、纤维柄哈利根撬棍组合1套、大锤2个、多功能挠钩1套。
	否

	2
	
	多功能消防大撬棍
	（1）功能设计
一端为羊角起钉，可对防盗门、窗，汽车等就进行起翘破拆，另一端为7字型扁铲和凿击钩，可对各种缝隙进行凿击和扩张进行整体救援。
（2）性能要求
总长≥91cm；握柄直径≥25mm；质量：≤6Kg；材质为45#钢；硬度≥45-50HRC
整体工艺应采用锻打加淬火热处理，表面为防静电喷涂。
（3）符合标准
符合GB32459-2015《消防应急救援装备，手动破拆工具通用技术条件》中的外观，抗拉性能和凿击性能标准。
	否

	3
	
	纤维柄消防斧

	（1）功能设计
斧刃特殊淬火工艺可对圆钢、防盗窗、钢丝网、防盗门等进行破拆，斧柄应采用PVC+PTR可绝缘，握柄处应采用人体工程学设计，使用舒适不震手不断裂。
（2）性能要求
全长≥91cm；斧头重量≥3.5LB；斧头材质采用45#钢；工艺采用锻打加淬火热处理；斧刃硬度48-53HRC并可砍断≥6mm圆钢；柄材质应采用：PVC+PTR并在其中间部分有玻璃纤维棒。
（3）符合标准
符合GA138-2010《消防斧》标准，可提供国家级检测报告
	

	8
	
	羊角起钉式纤维柄哈利根撬棍

	（1）功能设计
一端为羊角起钉，可对防盗门门，窗，汽车，等就进行起翘破拆，一端为7字型扁铲和凿击钩。
（2）性能参数
1.总长≥36寸
2.握柄应采用绝缘橡胶材质，头材质应采用45#钢
3.硬度：45-50HRC，整体工艺应采用锻打加淬火热处理。
（3）符合标准
符合GB32459-2015《消防应急救援装备，手动破拆工具通用技术条件》中的外观，抗拉性能和凿击性能标准
	否

	11
	
	切割式纤维柄哈利根撬棍
	（1）功能设计
一端为割绳器，可对缆绳，铁板，钢板等进行切割，另一端为7字型扁铲和凿击钩，可对各种缝隙进行凿击和扩张进行整体救援。
（2）性能参数
总长≥91cm；握柄应采用绝缘橡胶材质，头材质应采用45#钢，硬度达到45-50HRC，整体工艺应采用锻打加淬火热处理。
（3）符合标准
符合GB32459-2015《消防应急救援装备，手动破拆工具通用技术条件》中的外观，抗拉性能和凿击性能标准。
	否

	14
	
	8LB纤维柄大锤

	（1）功能设计
头部经特殊工艺淬火，硬度可达48-53HRC，可对防盗门、窗、金刚网等进行破拆，柄应采用绝缘材质，其中间配有玻璃纤维，并采用人体工程学，使用不震手不断裂，与锤头连接处用进口工业胶链接，拉力可达2T不脱落，必要时可在干燥环境进行带电作业，对带电物品进行破拆。
（2）性能参数
全长≥910mm；头重≥8LB，头部材质应采用45#钢；工艺要求锻打淬火热处理，柄材质应采用PVC+PTR。
（3）符合标准
符合GB/T13473-2008、QB/T1290.1 -2010标准，提供国家级检测报告
	否

	17
	
	纤维柄大锤10LB
	功能设计：全长≥910mm，头重≥10LB，头部材质应采用45#钢，工艺采用锻打淬火热处理，柄材质应采用PVC+PTR，头部经特殊工艺淬火，硬度可达48-53HRC，可对防盗门，窗，金刚网等进行破拆，柄应采用绝缘材质，其中间配有玻璃纤维，并应采用人体工程学，使用不震手不断裂，与锤头连接处用进口工业胶链接，拉力可达2T不脱落，必要时可在干燥环境进行带电作业，对带电物品进行破拆。
	否

	18
	
	多功能挠钩
	（1）内容组成
多功能挠钩应包括工兵铲、消防榔头、消防爪耙、消防锯、撑顶器、消防剪、攀高钩、单头挠钩、双头挠钩、消防斧、普通接杆。
（2）功能用途
工兵铲：用于清理灾害现场的杂物；消防榔头：可击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为工具使用；消防爪耙：用于清理灾害现场的杂物；消防锯：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件；撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出；消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切；攀高钩：攀爬、登高用；单头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等；双头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等；消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬。也可敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。
	否



2.提升系统绞盘
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能
	与三角架配合使用，绞盘内置自动锁定制停装置；不锈钢把手电渡工艺处理，配备有滑轮系统和减震势能吸收器
	否

	2
	
	性能
	工作负荷：≥140kg；
断裂极限：≥1800KG；
钢丝直径：≥6.3mm；
长度：≥25m;
齿轮工作比不低于8：1；
重量：≤14kg。
	否

	3
	#
	符合标准
	认证标准：CE EN 1496 
	是



3.坑道送风机（防爆款）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	内容
	正负压电动排烟机应含2根风管、1个防爆抗静电风管连接器、门窗悬挂装置和防爆插座1套、窨井通风装置1套；
	否

	2
	
	性能要求
	最大排烟量：≥1392㎥/h；
电压：≥220V（单相），50Hz；
功率：≥190W（防爆电机）；
风扇直径≤40CM；
防静电聚乙烯，阻燃耐腐蚀风扇罩
噪音等级：≤78dBA 
产品重量:≤25KG；
防护等级需至少达到IP66；
	否


	3
	
	相关配件要求
	1、防爆抗静电风管，长度：≥7米；可伸缩，方便不使用时节省空间；
2、防爆抗静电风管连接器；用于防爆抗静电风管之间的连接；
3、门窗悬挂装置和防爆插座；门窗悬挂装置用于窗口、通道等救援时送风机的固定；防爆插座是用于危险气体环境救援时的使用；
4、窨井通风装置；弯头和变径长管应采用ABS材质，弯头和变径长管直径≥20cm,变径长管用于井口送风且不影响救援人员上下，固定支架用于变径长管的固定；
	否

	4
	

	防爆要求
	需提供防爆证书复印件，防爆认证符合欧盟认证标准：II 2 G Ex db eb h IIB T4 Gb；
	是

	5
	#
	符合标准
	认证标准： EN 60079
	是




4.标定系统
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	内容
	1.设备应由自动化标定测试台、标定气瓶固定支架和配套的标定气体组成。
2.系统应包括测试台2个，需根据现有检测仪的型号分别配置，气瓶固定支架应配置2个，用于配合安装标定气体。
	否

	2
	
	功能

	1.系统可对序7、序8采购的气体检测仪进行自动化校准和标定测试，包括快速测试，仪表校准等。
2.操作简单，检测仪放入后自动启动程序，无需人为干预标定校准过程，可一次性可对检测仪多个传感器进行校准，节约标定气体。
	否

	3
	#

	显示系统
	1.标定测试台应采用电阻彩色触摸屏显示，屏幕尺寸不小于4.3寸，采用触摸按键和滚动条清楚直观显示。
2.操作系统设计语言包括简体中文。屏幕显示系统状态指示盘应可提供报警事件类型、事件个数、标定气体状态以及测试失败或过期等信息，同时可手工进行设置。
3.测试完成后应可直接查看测试结果及详细的标定测量信息。绿灯表示测试台硬件和软件完全正常；绿灯闪烁表示测试台正在进行用户指定的测试或数据记录器下载；黄灯闪烁表示测试台出错且无法用于气体检测仪测试；红色等亮表示最近的一次标定或快速测试失败。
	是

	4
	
	运行方式
	测试台可独立运行，也可通过电脑配置专门的软件和读取设备读取仪表信息，并可对仪表进行设置更新。
	否

	5
	#

	测试台性能要求
	1.标定气瓶固定支架：应采用螺纹连接固定底座，内置自动恒流阀从气瓶中自动获得标定气体。
2.测试台应可以自动测试气瓶，查看气瓶是否为空。应带有压力显示指示环形灯带，绿色表示气瓶压力正常，黄色表示压力不足，红色表示无气体或者错误。
3.测试台重量≤2Kg，可直接在台子上使用。
	是



5.应急逃生系统
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能
	应急逃生呼吸器要求恒流供气，操作简单，适用于紧急情况下快速佩戴并提供高等级的呼吸防护以便进行应急逃生。
	否

	2
	
	性能

	1、自动供气，操作须简单，打开挎包取出头罩即迅速启动供气，供气流量不小于38L/min，可提供≥15分钟逃生呼吸防护； 
2、应采用可折叠方形头罩，适用于包括留有胡须、佩戴眼镜者在内的人员使用，应具有PVC涂层并配有透明聚氨酯面窗，阻燃； 
3、碳纤维气瓶≥3L，工作压力≥200bar，可反复充气使用；呼吸器所有金属零部件应经镀镍处理, 要求耐腐蚀； 
4、外形尺寸≤520mmx340mmx135mm以便于存放 ，使用寿命≥10年； 
	否

	3
	#

	符合标准
	MED认证，带CE标志，符合EN1146标准，可提供相关认证证书复印件。
	是



6.标定气体（四合一）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能
	1.应与序4可配合使用；
2.为序4标定系统检测设备使用时提供的气体。
	否

	2
	#
	性能

	1.气体应储存在铝质压力气瓶中，瓶口应带有气体信息磁环。
2.可通过标定系统气瓶支架自动识别相应气体，无需手工输入。
3.标准气体类型和浓度分别为：H2S ，20ppm；CO，60ppm ；CH4，1.45% ；O2，15%。
	否



6. 气体探测仪（五合一）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能
	用于5种不同气体探测，可同时检测5种气体，包括可燃气，氧气，一氧化碳，硫化氢，氨气。 
	否

	2
	#
	范围及分辨率
	1、 可燃气 0-100%LEL ，1%LEL；
2、 氧气 0-30%vol， 0.1%vol；
3、 一氧化碳 0-2000ppm， 1ppm；
4、 硫化氢 0-200ppm， 1ppm；
5、 氨气，0-100ppm， 1ppm。
	是

	3
	
	重量
	≤454g； 
	否

	4
	#
	传感器设计
	1、应自带芯片传感器，使用时间更长，响应时间短。
2、典型反应时间 t(90) ：可燃气，氧气，一氧化碳和硫化氢传感器<15秒。
3、设备应自带有传感器寿命预警，当传感器失效前4-6周发出警告，提醒使用者及时校准或者更换探头。
4、传感器配置： 应可以打开或关闭任意单个或者多个传感器
5、传感器缺失报警：所有通道在传感器缺失或失效时会发出报警信号
	是

	5
	
	设计寿命
	1.设计寿命≥4年；
2.应自带寿命指示器，当传感器将近或者已经到期时，应带自动提醒更换传感器。
	

	6
	
	电池性能
	应采用可充电锂电池，可连续运行时间24小时，当电池≤10分钟时，仪表将发出声光及振动报警信号。
	否

	7
	
	报警功能
	1、 具有跌倒报警和求救报警功能；
2、 光报警：两个闪烁 LED，仪表在报警时同时应具备振动报警功能；
3、 报警声音级别在30cm距离处高于95dB。
	是

	
	
	
	
	

	8
	#
	防水防尘性能
	仪表防水防尘性能不低于IP65。 
	是

	9
	
	工作温度
	-40℃到60℃。
	

	10
	
	数据记录
	1.仪表应具备数据记录功能，可通过红外连接电脑读取数据。
2.仪表可以记录≥500组事件。
3.记录内容包括最小值读数、时间、峰值记录以及每个传感器的平均读数等。
4.提供断电保护功能，在仪表断电后还能保存数据。
	否

	11
	
	数据传输
	1.可通过蓝牙设备无线传输数据，如安卓系统的手机。
2.实现实时后场监测，远程了解现场情况（需另外配合手机使用）。
应可通过红外的方式连接电脑读取下载仪表的记录、数据；数据记录功能>1000事件记录及>200小时的数据记录。
	否

	12
	
	红外数据接收器
	1、其采用红外识别卡和带有USB的接线组成。用于仪表内部的数据读取和相关功能的设置（配合相关软件），包括配置数据日志内容和记录间隔的信息。
2、可对检测仪的相关功能进行设计，包括操作蜂鸣声，24小时制时间，显示峰值页面，显示STEL页面，显示TWA页面等。
3、可对仪表的报警信息进行读取和相关报警功能进行设置。
4、可配合软件打印测试仪的相关日志和报告。
	否

	13
	#
	检测方式
	1、 检测仪应采用泵吸式工作，产品所配内置泵不可拆分；
2、 吸气能力为0.3升/分钟流量时最远达22.86米；
3、 应采用内置泵提供持续流量，确保远程采样更精确。
	是

	14
	#
	显示屏
	1、 显示屏应采用液晶高清晰显示屏，应具备背光功能，在光线不足处，仪表显示白色背光；
2、 背光时长可调；
3、 应采用3键组合式功能键，可在佩戴手套的情况下进行操作。
4、 应提供≥18种菜单语言供选择的多语言操作系统，其中应包含中文菜单。
	是

	15
	#
	说明书
	应配有中文使用维护保养说明书。
	是

	16
	

	符合标准
	防爆认证标准符合GB3836.1-2010 GB3836.4-2010 IEC60079-1:2014，CMC制造计量器具许可证等。
	是

	17
	
	附件
	 应包括：气体探测仪（五合一）、配有专用仪器储运手提箱、每3台设备配红外数据接收器1个、每3台设备配多联充电器1个；
	否





7. 气体探测仪（四合一）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能
	用于4种不同气体探测，可同时检测4种气体，包括可燃气，氧气，一氧化碳和硫化氢。 
	否

	2
	#
	范围及分辨率
	可燃气 0-100%LEL ，1%LEL；
氧气 0-30%vol， 0。1%vol；
一氧化碳 0-2000ppm， 1ppm；
硫化氢 0-200ppm， 1ppm。
	是

	3
	
	重量
	≤230g； 
	否

	4
	#
	传感器设计
	传感器应采用内置微处理芯片设计，应配备内置控制电路（包括驱动电路、内存、微处理器、模数转换器）以实现传感器级别的控制与补偿，响应时间快且寿命长。
	是

	5
	
	设计寿命
	1、设计寿命≥4年；
2、应自带寿命指示器，当传感器将近或者已经到期时，应带自动提醒更换传感器。
	是

	6
	
	电池性能
	应采用可充电锂电池，可连续运行时间24小时，当电池≤10分钟时，仪表将发出声光及振动报警信号。
	否

	7
	
	报警功能
	1、应具备跌倒报警功能，在静止30秒后自动发出报警信号；
2、仪表应具有声光报警，同时配有振动报警。声报警在30公分处≥95dB，应具有实时报警功能； 
	否

	8
	★
	防水防尘性能
	仪表防水防尘性能为IP68。 
	是

	9
	
	数据记录
	仪表应具备数据记录功能，可通过红外连接电脑读取数据。仪表可以记录≥500组事件。记录内容包括最小值读数，时间，峰值记录以及每个传感器的平均读数等。提供断电保护功能，在仪表断电后还能保存数据。
	否

	10
	
	数据传输
	应可通过蓝牙设备无线传输数据，如安卓系统的手机。实现实时后场监测，远程了解现场情况（需另外配合手机使用）。
	是

	11
	
	红外数据接收器
	1、其采用红外识别卡和带有USB的接线组成。用于仪表内部的数据读取和相关功能的设置（配合相关软件），包括配置数据日志内容和记录间隔的信息。
2、可对检测仪的相关功能进行设计，包括操作蜂鸣声，24小时制时间，显示峰值页面，显示STEL页面，显示TWA页面等。
3、可对仪表的报警信息进行读取和相关报警功能进行设置。
4、可配合软件打印测试仪的相关日志和报告。
	否

	12
	#
	检测方式
	采用扩散式检测方式。显示屏采用高清晰液晶显示屏，具备背光功能，且背光时长可调。实时显示气体浓度和仪器状态；可清楚警告有害气体的低限、 高限、 时量平均浓度和短期时量平均允许浓度；
	是

	13
	
	抗跌路性能
	仪表便于携带可以单手握持，外壳采用坚固的复合橡胶外壳，可以经受≥7.5米跌落至混凝土地面的测试。
	否

	14
	#
	符合标准
	防爆认证标准至少符合GB3836.1-2010 GB3836.4-2010 IEC60079-1:2014，CMC制造计量器具许可证等。
	是

	15
	
	附件
	配有多联充电器：同时可充4台设备
	否




8. 移动供气源
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	

	内容
	移动供气源是由车架组件、气瓶组件、供气管、Y型三通管、呼吸装置等组成，可供2人同时使用。整套要求配置1根20米供气管，2根30米供气管和2套呼吸器具。
	否

	2
	
	整机性能参数
	1.系统工作压力：≥30MPa
2.输出压力：0.60-0.75MPa
3.最大输出流量：≥500升/分
4.报警压力: 5-6MPa，报警声响≥90dB。
	否


	3
	#
	车架设计
	1.车架应采用开放式设计，盘管器和供气管在前，气瓶在把手下方。
2.车架应采用前大后小车轮设计。
3.带刹车装置，可平稳放置于斜坡。
	是

	4
	#
	盘管器
	应配置有自动盘管器，能将气管自动缠绕到盘上，且能将拉出的气管自锁住。放管时根据需要将管子拉出到想要长度，气管就能自动锁住。收管时，将气管拉离自锁点后，盘管器会自动将气管收回。 
	是

	5
	
	呼吸器具
	1.呼吸器具包含一套带2L气瓶的逃生呼吸器和一套压供式长管呼吸器。
2.逃生呼吸器由2L，30MPa气瓶、集成气瓶阀、腰带肩带和自动压力转换阀组成。自动压力转换阀在主供气管压力不足时可自动切换至备用2L气瓶，用于紧急逃生。
3.压供式长管呼吸器由面罩、供气阀和腰带，以及腰部快插接头组成。快插接头带自锁功能，操作简单。
	否

	6
	
	管路
	1.管路长度应可自由调节，最长可实现≥80米的供气；
2.供气管两端应采用公母头结构，推拉自锁接头方式，可快速连接脱卸。
	否

	7
	
	气瓶
	1.气瓶应采用全缠绕式碳纤复合材料:内胆应采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料
2.工作压力30MPa,瓶口螺纹：G5/8。
3.瓶阀应带独立压力表和侧向开关
4.应带气瓶护套，材质应采用阻燃材料，颜色应为醒目橘红色，
	否

	8
	
	面罩
	1，面罩应采用凯芙拉五点式网状头带，面部贴合柔软，密封性能良好。
2.面罩体应带缓冲功能，结构性永久防雾设计。
3.面罩设计有机械通话膜片，传声清晰。
4.面罩通过950℃火焰燃烧测试，应具备免工具手动拆解清洗维护功能。
	否

	9
	
	供气阀
	供气阀最大供气流量≥500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮。
	否

	10
	#
	符合标准
	符合 GB6220-2009《呼吸防护长管呼吸器》的标准。提供相关测试报告。
	是



10.紧急供气包
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能

	用于在紧急现场向救援人员或被困群众提供呼吸气体支持，帮助其从危险气体环境中紧急撤离，可搭配6.8L或9L空气呼吸器气瓶总成使用。 
	否

	2
	
	性能
	应配置救援接头，可与现行XF124-2013标准的正压式消防空气呼吸器的救援接头快速连接，也可直接与正压式空气呼吸器的供气阀快速连接，实现持续供气。 
	否

	3
	
	救援头罩
	应配置救援头罩放置于便携袋中，紧急供气包可与救援头罩快速连接成为单独的救援或逃生呼吸器，头罩采用恒流供气形式。 
	否

	4
	
	快速供气功能
	应配置1.2米高压管一条和高压快充接头，可与空气呼吸器的高压快充接口快速连接，实现快速充气。 
	否

	5
	
	压力表
	配置1.6级精度压力表，带荧光表盘，与高压管活动联结, 黑暗场所也能读取压力信息，设自动报警器，当气瓶压力低至6Mp以下时哨声报警，提醒人员安全撤离。 
	否

	6
	#
	尺寸
	≤80cm×30cm×25cm

	否

	7
	#
	重量
	≤6.5KG
	是




11.坑道送风机（普通型）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	性能
	1、 电机：190W 240V；
2、 噪音：≤74dB；
3、 风机直径：≥20cm×9-叶片 叶轮；
4、 重量：≤8kg;
5、 排烟机体积：≤355×305×330mm；带4.6m风筒：355h×305w×860d mm；带7.6m风筒：355h×305w×1090d mm；
6、 无阻碍风量：≥1392㎥/h； 
7、 4.6米导风管 1-90°转角风量：≥1120㎥/h
8、4.6米导风管 2-90°转角风量：≥948㎥/h.
9、电流：≥1.3A；
	否



12.标定气体（NH3）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	功能
	为标定系统检测设备使用时提供的气体，标定气体氨气，其浓度为≥25ppm。
	否

	2
	
	性能

	1、气体储存在铝质压力气瓶中，瓶口带有气体信息磁环。可通过标定系统气瓶支架自动识别相应气体，无需手工输入。
2、气体含量为≥58L（常压）。
	否




13.对讲机（防爆款）
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	性能
	1、信道容量：≥30个；
2、频率：350-400MHz；
3、尺寸：≤135mm*60mm*40mm；
4、重量：≤400g；
5、频率稳定性：≤±0.5ppm；
	否

	2
	#
	符合标准
	防爆认证标准至少符合GB3836.1-2010 GB3836.4-2010、GB12476.1-2013 GB12476.4-2010，并提供给防爆认证复印件。
	是





14.红外热像仪
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	内容
	包括主机1台、车载充电器1个、电池2块；
	否

	2
	
	电池
	充电次数≥1000次，每块电池使用时间≥3小时，电池电量需在屏幕中显示；
	否

	3
	
	显示
	LCD屏幕≥3.5英寸，分辨率≥320 x 240，探测器刷新率≥60Hz; 带有≥2倍数字变焦；
	否

	4
	
	重量
	（含充电电池）≤1100克；
	否

	5
	#
	屏幕模式
	≥5种，至少包括基本模式、搜救模式、火情模式便于各种情况下使用；
	是

	6
	
	工作范围
	需满足：≥-20至650°C；
	否

	7
	
	记录功能
	需提供拍照及视频记录功能，能拍摄≥200张照片和录制≥16小时视频；
	否

	8
	#
	防护等级
	需满足IP67，可以短暂置于水中；

	是

	9
	
	质保
	提供整机5年质保（含充电电池）；
聚焦透镜和传感器10年保修；
	否

	10
	
	影像输入
	传感器同步直接数字驱动；
	否


三、项目执行及要求
（一）服务要求及标准
1.指标按重要性分为“★” 、“#”和一般无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
2.“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料。证明材料投标人所投产品须使用国家管理部门认证、认可以及国家指定第三方机构出具的证书或证明或证件或检验报告或其他有效证明材料，文件指标项有其他具体要求的除外。未提供或提供证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
	序号
	内容
	重要性
	详细说明
	证明材料要求

	1. 
	供货
要求
	
	符合招标文件要求
	否

	1. 
	时间要求
	★
	自签订合同之日起30日历天之内完成供货及安装，提供承诺书。
	是

	1. 
	服务
标准
	★
	1.售后服务必须包含保修期内的所投产品的质量保修。 
2.保修期内更换的设备部件和易耗部件必须为原厂备件。 
3.提供 7×24×365 售后答疑及故障服务， 提供有效的联系方式并保证能够联系到客户专属联系人，联系人在明确故障后立即进行反馈。
供应商提供上述相关的承诺函。
	是

	1. 
	第三方服务标准
	★
	核心产品提供生产厂商或国内一级代理商针对本项目的售后服务承诺，并提供相应承诺函。
注：原厂或国内一级代理商承诺的售后服务期限需与本项目投标人承诺的质保期保持一致。
	是

	1. 
	培训
标准
	★
	提供不少于 5 天不少于5人次的受限空间救援培训，培训内容应包括但不限于：
1、基础的安全产品本身的知识要点和安全产品的特性；
2、针对不同环境选择不同的安全产品；
3、安全产品的正确使用、正确保养与维护；
4、关于国际和国家安全产品标准与规定的解读与宣讲；
5、针对特定条件下的安全产品整体解决方案和应用的培训，包括但不限于受限空间紧急救援模拟，有毒有害气体环境下的救援模拟等内容。
以上培训及其相关的费用均由投标人承担。
提供原厂或国内一级代理商相应承诺函及详细培训方案。
	是

	1. 
	质保
要求
	★
	所投产品免费质保、维修至少1年。
提供相应承诺函
	是

	1. 
	验收
要求
	
	按照采购单位验收相关规定进行验收
	否



（二）实施方案
重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。
	序号
	内容
	重要性
	实施标准

	1. 
	项目整体实施方案
	
	提供该项目总体工作方案、思路、步骤、实施内容和项目实施依据、规范、标准及目标

	2. 
	项目人员投入
	
	提供投入该项目管理及技术人员的组织架构以及主要完成工作概述

	3. 
	质量及安全保障措施
	
	提供该项目全部生命周期的质量及安全生产措施、管理措施、质量检验控制措施、技术难点解决措施、响应甲方质量及安全保障要求等

	4. 
	项目实施进度
	
	提供该项目工作进度表、应对特殊及应急工作处置安排计划、响应甲方工作进度安排等

	5. 
	项目供货措施
	
	提供该项目供货及服务保障措施、响应供货及服务周期措施、响应甲方供货要求等

	6. 
	售后服务措施
	
	提供该项目售后保障措施、质保期质保及服务措施、响应甲方售后要求等

	7. 
	项目验收措施
	
	响应甲方对项目验收标准、验收方式、验收依据的要求

	8. 
	项目培训安排
	
	提供该项目必要的培训计划及培训方案



（三）人员投入及组织架构
注：人员数量及人员要求（表格，包括具体人员岗位分配）
1、人员基本概述
	序号
	内容
	说明

	1
	项目经理概述
	投标单位提供的项目经理必须为本公司人员，提供社保证明（近一年内至少连续3个月）或劳务合同，否则属实质性不响应。

	2
	其他人员概述
	投标单位提供的项目其他人员必须为本公司人员，社保证明（近一年内至少连续3个月）或劳务合同，否则属实质性不响应。

	3
	证书要求
	1.人员证书扫描件加盖投标单位公章制作至标书内；2.人员证书（除毕业证书外）须为国家或国家授权第三方部门颁发的，职称证书须为国家人社部门颁发；3.证书（除毕业证书外）提供官网真伪查询截图并加盖公章制作至标书内；职称证书如因官网系统原因无法查询的，提供真实性承诺；
4.现场提供证书原件，如为电子证书须提供彩色复印件加盖投标人公章。
上述条件不满足不予认定。


2、人员团队列表
（1）指标按重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
	岗位
	人员
数量
	人员资质及身份要求
	职责
	重要性

	项目经理
	1
	投标单位正式员工
	总体协调及
商务对接
	否

	培训人员
	2
	投标单位正式员工
	培训、安装及售后
	否

	
	
	
	
	否

	合计
	3
	
	



（四）其他要求
1.指标按重要性分为“★” 、“#”和一般无标示指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
2.“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料。证明材料投标人所投产品须使用国家管理部门认证、认可以及国家指定第三方机构出具的证书或证明或证件或检验报告或其他有效证明材料，文件指标项有其他具体要求的除外。未提供或提供证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
	序号
	内容
	重要性
	要求标准
	证明材料要求

	1
	投标人非强制资质要求情况
	
	无
	否

	2
	业绩情况
	
	投标人提供2019年5月以来类似业绩情况
	是




