原位植物根系分析仪
1.工作条件

拟在中国科学院千烟洲亚热带森林生态系统观测研究站建立根-叶水分过程监测研究平台，选择重点区域部署原位植物根系分析仪观测设备，对多个树种开展原位监测。
2.设备用途

用于定点原位观察和研究根和菌根，以及根瘤的生长、死亡及分布（根系构型）规律。在不干扰根生长过程的前提下，连续监测单个细根从出生到死亡的变化过程，记录细根、根毛乃至根瘤的生长、发育和物候等特征，结合专业根系分析软件，将根系相关指标定量化，包括根的长度、面积、根尖数量、直径、分布格局、活根及死亡根的数量等。
3.技术要求
*3.1 成像面积：360度无死角成像，软件可自动裁剪成标准面积20mm×20mm，同时具备非线性校准功能，可消除微根管的曲面效应

*3.2 适用于各种安装角度的微根管（水平、垂直或倾斜），外径为7厘米
*3.3 图像分辨率及格式：800万像素（2500dpi）；jpg格式

*3.4 成像速度：＜1秒/张图像，无需白平衡，可高效获取图像
3.5 实时活根成像，满足定性筛选及定量研究目的

*3.6 配备精确定位、结实耐用的定位系统：可实现准确、快速的环形定位
#3.7 照明光源：两排穗轴LED管，每排强度可达160-230流明，强度软件可调

3.8 操作系统：标准Windows操作系统，含键盘的微型计算机

#3.9 控制：预装控制软件的笔记本电脑，符合欧盟和中国的产品认证；Windows 10操作系统；内存8GB；存储（256GB SSD）；软件控制进行操作，实验和图像获取程序化（包括日期和位置），批量或单张图像尺寸可调

3.10 图像输出：USB接口；

#3.11 连接线缆：HDMI高清线缆

*3.12 供电模块：12V（3A）供电及通用充电器，配内置可充电锂电池套装，适用于田间或温室；可在野外连续10小时以上工作

3.13 成像模块：铝质外壳，阳极电镀；

3.14 定位标尺：铝质，定位孔标准距离为20mm；

3.15 配置：主机控制单元；控制电脑（预装控制软件）；带HDMI接口的高清成像模块；HDMI高清线缆；定位标尺；定位手柄；外部供电模块；内置可充电锂电池套装；专业根系分析软件；专用微根管50根（每根长度1米），外径7厘米，专业密封盖；微根管安装工具套装，包括土壤取芯钻，击打锤，延长杆，卷尺，手套，便携式手提箱。
4.技术服务

4.1免费提供仪器安装调试服务；根据具体情况，成立项目实施小组，指派专人负责、沟通与协调，制定可行的安装方案及时间计划；

4.2免费举办技术培训：培训内容仪器的特点、日常维护与保养，简单故障的排除和数据传输、数据处理和相关软件的使用与操作等。长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

4.3售后服务。自验收签字之日起计算，仪器供应方对全机提供1年免费保修服务。对核心部件高温燃烧炉和检测池提供10年质保。终身免费维护。

4.4维修服务。接到用户维修仪器邀请后，在24小时内给予答复。需要到现场维修的，72小时内到达（包括答复时间），保修范围内的元部件等不收取费用（消耗品除外）。

4.5保修期外公司提供仪器的终身维修，终身免费技术咨询，以优惠价格为用户提供设备的耗材及零配件。因硬件系统自身的Bug导致的故障，提供免费升级服务。

4.6验收标准

设备标准应符合厂家公开的技术文件，验收程序严格遵守厂家提供的公开验收文件，所有内容须现场演示，其结果须在要求范围之内。供货商应指导用户完成系统基本操作和数据传输，提供详细的系统安装与管理手册（电子版与纸质版）、软件用户手册（电子版与纸质版）、系统安装盘等。

5.订购数量

原位植物根系分析仪1套。

6.安装

付款后3个月内交货，交货后15日内完成仪器安装。

7.交货地点

中国科学院千烟洲亚热带森林生态系统观测研究站（江西省吉安市泰和县灌溪镇）

8.交货日期

合同生效后3个月内
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