一、工程概况
主要建设内容包括:拆旧工程，新建砌墙设备基础，新建地墙顶面装饰，新建水电安装，新建洗衣房洗衣设备等相关措施。
二、编制依据
1、本工程招标控制价编制执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024);《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017版)》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017版)》。
2、税金调整:执行赣建价【2019】1号文营改增相关规定计算，增值税按9%计算;
3、材料价格:参照2026年第6期《南昌建设工程造价信息》，同期造价信息上没有的参考市场价；
4、建设单位要求的相关施工及验收规范、图集等。
5、施工图纸。
三、工程要求
1、工程量清单范畴内的“措施项目费”及“税金”，均属于不可竞争费，其金额不得因竞价需求进行让利，亦不得擅自变更计算标准，在报价编制及合同履行全过程中不得进行任何形式的让利或调整，否则视为无效响应。
2、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程。
3、施工图纸未明确的要经采购人同意后方可进行下一步施工。
4、如果有隐蔽工程和主材须经采购人验收后方可进行下一步施工。
5、施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。
6、成交供应商在施工期间根据现场情况可将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由成交供应商自行承担。
7、受施工区环境影响，成交供应商应采取有效措施保护施工区内道路、市政管线及其他设施，因施工导致损坏的，由成交供应商负责修复；在施工前，成交供应商应上报施工方案，经采购人批准方可施工。
8、成交供应商除委派项目经理外，还须另行增派相应的专业技术人员，包含但不限于电气设备安装调试工、防水工、油漆工等。
9、清单中的烘干洗机、干洗机、全自动洗脱机、空压机、空调器，须提供全新未使用的产品；安装前，须与采购人确认安装位置及安装时间，确认无误后方可实施安装。
四、工程量清单及设计图详见附件。
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