采购内容及要求
一、项目名称
红河边境管理支队警用装备采购项目。

二、采购标准

符合国警用装备类产品质量及环保要求

三、技术要求

详见技术参数配置

四、采购数量

采购数量详见警用装备清单

五、交货期及地点

（一）交货期限

合同签订之日起至项目履约完成。

安装地点

	序号
	单位名称
	详细地址
	离县城距离
（KM）

	1
	红河边境管理支队
	河口大队
	红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县槟榔路39号正东方向180米
	距离县城0公里

	2
	
	金平大队
	红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县环城南路18号西南方向110米
	距离县城0公里

	3
	
	绿春大队
	红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇公路云南省农村信用社东南侧约230米
	距离县城0公里


六、技术指标及参数要求

技术指标及参数要求详见警用装备清单
七、验收标准及方法

（一）验收依据

1.出厂合格证、国家认可检测机构(标志CMA)产品质量检测报告或检验报告，产品材质检验合格证明等相关资料查验；

2.外包装检查；

3.实物检查，清点数量、查看颜色、材质、标识、做工及相关标识是否与响应文件一致。

（二）验收时间

供应商提出验收申请后，采购人3个工作日内组织验收。

（三）验收方法

1.货物运输到甲方指定位置安装调试完成后，乙方需向甲方提交验收申请、成品警用装备的清单、货物对应的合格证明、检测报告等资料。
2.甲方根据内部工作规定组织相关人员及项目涉及单位参与验收，验收结束后甲方拟写验收报告，双方共同签署货物验收单，并加盖印章。

3.乙方所提供货物应当一次性验收合格，如验收不合格的甲方有权拒绝收货，如货物进行更换，更换时间计算在供货周期内。

4.对于项目所采购的所有装备，采购人验收时若对产品质量存在疑问的，成交人又无法通过相关佐证资料证明其质量完全符合采购人需求的，采购人将在成交人提供的产品中随机抽取不少于2件/套/双/个等送公安部第一或第三研究所进行质量检测，如检测不合格的，所产生的包含但不仅限于检测费、样品费用、邮寄费、交通费等的一切费用由成交人承担；同时，采购人有权解除合同，所提交的履约保证金将不予退还，如因此给采购人造成损失的，采购人有权向成交人追责。如检测合格的，所有检测费用由采购人承担。因产品检测造成的数量不足的，由成交人按照合同数量补齐。

5.现场实测：采购人将在收到货后5个工作日内，对所收到的防弹类装备，任意抽取1个防弹背包、2套防弹插板、2顶防弹头盔进行实弹测试。测试标准为：在95-1式自动步枪或92G式9mm手枪分别连续中弹6发子弹无法贯穿及内侧凸点高度不超过25MM。如检测不合格的，所产生的包含但不仅限于检测费、样品费用、邮寄费、交通费等的一切费用由成交人承担；同时，采购人有权解除合同，所提交的履约保证金将不予退还，如因此给采购人造成损失的，采购人有权向成交人追责。因产品实测造成的数量不足的，由成交人按照合同数量补齐。
八、质量保证和售后服务要求

（一）质量保证

1、供货商提供的货物需为全新的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术性能符合询价文件中的参数标准；

2、供货商提供的货物，需附有产品合格证书和国家认可检测机构(标志CMA)产品质量检测报告或检验报告等资料；

3、供货商提供的货物如发现有非人为的破坏、缺陷和故障等问题，供货商需对其进行修理或更换；

4、具体质保要求参照合同执行。

（二）售后服务

1、供货商严格按照交货期限进行供货。

2、供货商承担所有包装及运输费用，保证送货上门，并进行安装和测试。

3、供货商所供货物在使用过程中，如发现非人为的破坏、缺陷和故障等问题，供货商需无条件进行维修或更换。供货商在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，供货商需在3天内到达现场进行处理；如到达现场仍不能解决的，供货商需在5个工作日之内提供备用产品，使我方能正常使用。
4、供货商提供的产品，需安排专业人员对我方人员进行培训，确保我方人员能熟练操作；如我方人员在工作中遇到操作问题需供货商解决时，供货时需及时电话指导或派专业人员现场指导。
5、售后人员应该态度热情周到、服务细致耐心。

6、自验收合格之日起，2年(防弹产品按技术参数配置要求中质保期执行)。

	序号
	货物名称
	技术参数配置
	单位
	数量
	备注

	一
	河口大队

	1
	战术半指手套
	结构：半指结构。
2、 松紧调节功能：半指战术手套手腕处使用魔术贴进行松紧调节。
3、 防滑贴皮：半指战术手套掌心处设置防滑贴皮。
4、 护壳设计：半指战术手套拳峰处有护壳设计。
5、 缓冲垫：半指战术手套根处设有缓冲垫。

6、面料：凯夫拉面料，提供防火、防剐保护；关节、手背、掌心加强防护层，手腕处可根据需要调节松紧，掌心采用PU织滑革。
	副
	165
	

	2
	约束叉（腿、脚叉）
	1、材质：航空铝材
▲2、工作长度：≥2350mm；（须在报告中体现出来）
▲3、携行长度：≤1550mm；（须在报告中体现出来）
▲4、重量：≤2.6kg；（须在报告中体现出来）
5、握持部位直径：30~35mm；
▲6、叉头闭合缝隙：无缝隙；（须在报告中体现出来）；
7、月牙环最大开启距离580mm；
8、月牙环闭合宽度不大于400mm；
9、输入电压：8.4V(2节锂电池)；
10、输出电压：≥4000kV；
11、电流：≥1000mA；
12、电击能力：隔12mm厚皮衣可电击；
13、纵向抗拉能力：≥500N；
14、叉头横向抗拉能力：≥500N；
15、叉杆抗弯能力：≥500N；
16、操作可靠度：1000次循环开启，连接机构设有保护措施；
	套
	4
	

	3
	护膝、护肘
	1、结构：由本体、护板、和二扣件组成;本体由里衬布、缓冲垫和表布模压成截球面弧曲形状，本体中间设碗状防扩部;本体实用新型吸震、缓冲效果好;扩大保护区域;关节灵活、无压迫感、适于长时间运动;本体的弧曲形状，使护膝与护肘切合实际运动状态，达到最佳使用效果。带上后柔软舒适,能很好的与身体调节接触.特警作战或执行公务时可有效防护胳膊肘及膝盖不受伤害，提高作战效率；
2、材质：聚胺酯保护壳，高弹EVA内衬；
3、颜色：黑色；
4、规格：质量：≤473g；（须在报告中体现出来）尺寸：膝垫尺寸:长19cm*宽16cm（尺寸允许偏差±5mm）;肘垫尺寸:长16cm*宽14cm（尺寸允许偏差±5mm），龟背上有“特警”字样的；纤维含量(外层主面料)：聚酯纤维约92.4%、氨纶约7.6%；（须在报告中体现出来）透气性(主面料)：透气率≥833mm/s；（须在报告中体现出来）
	套
	165
	

	4
	警用喊话器
	1.规格：电池容量：≥2000mAh；喊话功率：≥1.68w；工作电压：7.2-9V；充电时间：≤4h；放电时间：8-10h；工作电流：待机电流：≤30mA；输出功率：不小于20W；照明功率：≥1.2W（12粒LED灯）；输出声级： ≥120dB； 频率特性：300Hz-20kHz；输出阻抗8Ω；产品重量：≤800克（含锂电池）；
2．材质：外壳材质：ABS ；五金材料：不锈钢304；喇叭： 4Ω高音喇叭 ；单个尺寸（体积）：335mm（长）×220mm（宽）×260mm（高）（尺寸允许偏差±5mm）；
3．音量调节：共4级音量调节，开机默认是第三级，调音量最大时，指示灯闪3次；
4．电量显示：打开电源开关后，根据电池的电量显示，分别有100%、75%、50%、25%，当电量低到20%指示灯闪亮；
5．工作指示灯：打开任何功能时，指示灯亮。关闭功能时，指示灯灭；（录音时指示灯是闪亮）；
6．充电灯：充电时指示灯亮、充满电后指示灯灭；
7.录音时间12秒，具有警哨、录音功能
	个
	2
	

	5
	探照灯
	执行标准：GB 30734-2014《消防员照明灯具》；
2、功能：具有强、弱光切换功能。配备双灯源采用固态免维护LED光源，光源有白光12瓦和二只3瓦穿透力强的黄光；
3、结构：灯具尾部具有红色信号指示灯，可随时给后方人员以方位指示，同时灯具加装具有倾斜感应功能；灯具尾部设计电量显示器5段式LED指示电量清晰可见；
4、照度检测：强光：≥1000 lx；弱光：≥257 lx；（须在报告中体现出来）
5、连续稳定工作时间：强光≥300min、弱光≥600min；（须在报告中体现出来）
6、质量：≤1.5kg。（须在报告中体现出来）
7、低电压报警时间：10~20s。（须在报告中体现出来）

8、防护等级：IP68。
	支
	4
	

	6
	多功能战术超轻快拆背心
	1、面料：650D考杜拉面料；
2、主体面料撕力≥6000N，经向≥3500N，纬向≥3700N；
3、附件包可配换：新标手铐包，甩棍包，手电包，催泪包，每个单元模块可快拨，可互换位置，使用便捷
4、有软体减震层设计，可取携；
5、配备molle系统，附件包可任意挂扣；
6、采用一秒快折模块，快折模块便用稳定；
7、molle系统与快拔组件挂头能兼容（2.5cm挂件）；
8、肩部采用三明治透气网面料，椭圆形设计更有利于承重分散，便于穿戴舒适；
9、腰部采用最新独特工艺，7档调节系统，最大调节尺寸为280mm，方便不同身材穿戴；
10、网状面料采用最新的环循体孔位，孔位间距7.1mm，更有利于通风透气。
	套
	165
	

	7
	警用防弹头盔
	1、材质：芳纶复合材料；
2、结构：由芳纶机织布、盔壳、下颏带、盔顶悬挂系统构成；
3、悬挂结构：头盔悬挂系统采用螺旋调节大小设计，设计科学、使用方便；
4、悬挂性能：下颏带解脱强力≥700N，悬挂系统与盔体连接强力≥680N，连接带断裂强力≥1201N，连接带干摩擦≥4、湿摩擦≥4，耐碱汗渍色牢度变色≥4、沾色≥4；（须在报告中体系出来）
5、连接带续燃时间：经向≤0.4s，纬向0s，阴燃时间：经向≤0.4s，纬向0s，连接带无熔融、滴落；（须在报告中体系出来）
6、尺寸：L245±2mm×B225±2mm×H171±2mm（L号）；
7、防护级别：2级；
8、颜色：“99”式警服藏蓝色；
9、防弹性能：使用54式7.62mm手枪、51式7.62mm手枪弹（铅心）、17格令破片；
10、阻燃性能：防弹头盔盔壳的外表面续燃时间应≤5s；（须在报告中体现出来）
11、环境适应性：-25℃~55℃，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象;防弹头盔在2发有效命中情况下,防弹头盔应阻断弹头,首发弹着点的盔壳弹痕高度应小于等于25mm,且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。；
12、头盔总质量：≤1750g；（含悬挂系统及盔罩）
13、头盔质量：≤1.18kg（不含盔罩和头盔悬挂系统）（须在报告中体现出来）；
14、执行标准:产品符合《GA 293-2012警用防弹头盔及面罩》有关要求，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
15、使用年限应大于等于5年，产品责任保险不小于100万元，保险年限不低于5年。防弹头盔应上有清晰永久性的产品标志，内容符合《GA 293-2012警用防弹头盔及面罩》5.2.2.3有关要求。
	个
	165
	参考标准《GA 293-2012警用防弹头盔及面罩》

	8
	反光背心
	1、外观：产品整洁美观，平服，线路规整、左右对称。前后横带平直，后横带反光字图案端正，位置适中；
2、面料：尼龙制成，不易变形起皱，细网眼设计，通透性好；
3、反光材料：PVC晶格A级反光条仅此反光条夜间反光距离可达300米；
4、颜色：荧光黄，高亮泽晶格反光带为银白色；
5、魔术贴：尼龙粘扣带；
6、字体：热烫字。
	件
	130
	

	9
	壁挂警示灯
	1、产品规格:78mm×35mm×26mm（尺寸允许偏差±0.5%）；
2、产品重量: ≤55g；
3、电池容量:不小于650mAh；
4、工作时间:红蓝频闪≥16h; LED 照明灯≥13h (满电状态下)；
5、工作频率: 8Hz ；
6、供电电源:锂电池；
7、充电方式:恒流直冲；
8、充电时间: ≤3.5h；
9、工作温度: -20℃- + 60℃；
10、额定电压: 3.7 (VDC)；
11、外壳防护、防水等级: IP X66，
12、位置状态检测:自动重力感应；
13、LED灯珠:水平方向10个:垂直方向7个；
14、夜视距离:≥ 2000m 处可识别LED灯频闪。
	个
	40
	

	10
	新型防割手套
	1、防割性能：用专用的手套切割试验机,设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在被检测的防割手套掌部或背部垂直手指方向进行5次切割,每次割穿发生时，切割周数不少于7周，且耐切割系数不小于2.5；
2、耐摩擦性：防割手套的耐摩擦性能等级应能达到4级；
3、耐撕裂性：耐撕裂力>25N(2级)；
4、耐穿刺性：耐穿刺力≥60N(2级)；
5、颜色：防割手套整体颜色为黑色；
6、质量：防割手套的质量<180g；
7、触屏功能：在佩戴防割手套的情况下,可以正常操作智能手机等触摸屏设备；
8、符合GA614-2006《警用防割手套》标准要求
	双
	10
	

	11
	防弹背包
	1、材料:PE
2、防护等级:3级
3、重量:<4.1Kg 内胆重:<2.3Kg ，外套<1.8千克。
4、防护面积:不小于0.27平方米
5、组成:由外套、防护层及防护层保护套组成。防护层由不低于39层PEUD(面密度≥6.5kg/m)、至少1层厚度≥0.5mmPC及至少1层≥5.0mmEVA制成。
6、防护枪械类型:79式7.62mm轻型冲锋枪

7、防护子弹类型:51式7.62mm手枪弹
8、背包尺寸:510.0x370.0x170.0mm(尺寸允许偏差士5mm)
9、执行标准:产品符合《GA 888-2010 公安单警装备 警用装备包》、《GA 141-2010 警用防弹衣》有关要求，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
10、 使用年限应大于等于8年，产品责任保险不少于500万元，保险年限不低于8年。背包内应上有清晰永久性的产品标志，标志上内容符合《GA141-2010警用防弹衣》5.2.6有关要求。
	套
	5
	

	12
	防弹插板
	材质：防弹插板采用非金属防弹材料制作，防弹材料面密度≤26.4kg/m2；
2、有效防弹尺寸：250mm*300mm；
3、单块插板厚度：≤27mm；
4、单块插板重量：≤1.9kg；
5、在有效命中情况下，应阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应小于等于25mm；
6、执行标准:产品符合《GA 141-2010 警用防弹衣》有关要求，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
7、使用年限应大于等于8年，产品责任保险不少于500万元，保险年限不低于8年。防弹插板应上有清晰永久性的产品标志，标志在弹击面右小角上，标志上内容符合《GA141-2010警用防弹衣》5.2.6有关要求。

8、防护等级：3级
	套（2片）
	72
	

	二
	金平大队

	1
	探照灯
	采用散热铝灯杯。
2、光源：LED 灯珠。
3、功率： ≥5W。
4、电池容量： ≥2800 毫安。
5、照明距离： ≥500 米。
6、续航时间：强光≥7 小时，弱光≥14 小时。
7、充电方式： 内置隐匿充电线。
8、自带背带。

9、防护等级：IP68。
	个
	13
	

	2
	锥形桶
	1、工艺材质：塑料工艺
2、尺寸：70cm*35cm，允许偏差±5cm
3、重量：≥3.7kg
4、桶体粘贴高亮晶格反光膜红白相间反光警示标识，表面光滑，耐热不易老化
5、执行标准：《GB/T 18833-2012 道路交通反光膜》
	个
	150
	

	3
	水马
	1、工艺：PE聚乙烯滚塑工艺
2、尺寸：140cm*80cm，允许偏差±5cm
3、桶体粘贴高亮晶格反光膜红白相间反光警示标识，表面光滑，耐热不易老化；
4、注水或注沙增加重量及冲击力
5、执行标准：《GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》。
	个
	80
	

	4
	防撞桶
	1、工艺材质：PE聚乙烯滚塑工艺
2、尺寸：直径600mm，高度800mm，壁厚≥8mm，3、外形尺寸允许偏差为+0.5%；
4、桶体粘贴高亮晶格反光膜红白相间反光警示标识，表面光滑，耐热不易老化；
5、注水或注砂增加重量及冲击力
6、拉伸强度：≥15MPa；（提供检验报告）
7、断裂伸长率：≥250%；（提供检验报告）
8、冲击强度≥20kj/m²
9、执行标准：《GB/T 28650-2012 公路防撞桶》。
	个
	30
	

	5
	快速排查酒精检测仪
	1、精准-快速-灵敏-秒出结果-操作简单
2、不用吹管，无需吹嘴，自动抽气, 安全干净卫生，节省材料
3、电化学燃料电池传感器，该传感器只与酒精起反应，寿命长，性能稳定，抗干扰能力强
4、采用3000MAH大容量充电锂电池，充满电能连续工作≥8小时
5、彩色OLED显示屏-不同光照环境下，确保在强光下能看清屏幕
6、≥80000条存储信息，记录内容有日期，时间，温度和酒精浓度值，存储在机器里面
	个
	11
	

	6
	发光交通指挥棒
	技术参数：长度:36cm，允许偏差±3cm
2、可充电式 使用灯泡： LED 灯珠材质：AS 管身，ABS 握把
3、开关方式：四段式开关（闪光、长亮、照明、关闭）
4、底部：超强力磁铁 

5、使用时间：12 小时使用电池：锂电
	个
	20
	

	7
	肩灯
	1、组成：由红蓝 LED 频闪发光单元、白光 LED 照明发光单元、外壳、内置可充电电池、 控制电路、肩袢挂扣、充电模块等组成。
2、外观及结构：表面清洁、无划痕、丝印字样正确、清晰。不锈钢材质肩袢卡扣件开 合灵活，夹紧状态下不易脱落。
3、最大外形尺寸：长 86mm，宽 37mm，厚 28mm。
4、质量： ≤120g。
5、工作模式：可通过按键在闪烁状态、照明状态、关机状态之间进行切换；闪烁状态 下，可通过轻敲肩灯外壳进行闪烁状态和关机状态切换。
6、闪烁状态工作时间：满电状态下闪烁状态工作时间≥12 小时。
7、闪烁模式：蓝灯4次、红灯4次、蓝灯3次、红灯3次、蓝灯2次、红灯2次、蓝灯2次、红灯2次、红蓝同时4次的闪烁循环。
8、防水：防垂直滴水试验：滴水量1㎜/min~1.5㎜/min，试验持续时间10min。若果 机壳内进水不影响正常工作或破坏安全性。
9、外壳防护等级：IP65。
	个
	100
	

	8
	强光手电筒
	1、电池型号：32700动力锂电池。
2、灯芯参数：R550白激光灯芯（50W）。
3、充电方式：支持Type-c快冲线。
4、外观参数：黑色，支持防水。
	个
	100
	

	三
	绿春大队

	1
	警戒带
	1、尺寸：带体长度：长：60米±0.5m，宽：75mm±2mm，带身厚度：不大于0.11mm； 
▲2、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级；（须在报告中体现出来）
3、耐光色牢度：4级； 
▲4、耐摩擦色牢度（径向）：干磨≥3级，湿磨≥3级；（须在报告中体现出来）
5、重量：不大于0.99kg；
6、外形尺寸：直径（mm）200、厚度（mm）60
7、带体由乳白色（表面有反光层）和蓝色相见组成主体颜色，见标样。带体上的“警察”“POLICE”颜色为蓝色，“禁止通行”和“o”标志的颜色为红色，见标样。带体上相同部位颜色应一致，与主管部门批准的标样比对，色差应不低于GB/T 250-2008规定的4级。
8、特点：警戒带带身印制精美，带盒造型美观，携带、使用方便；
9、材料规格：径向、纬向线密度：66/24f，径向密度：420，纬向密度：310；
▲10、物理性能：断裂强力（径向强力、整根）：≥600N，断裂伸长率（径向）：≤24%；单位长度质量：≥17g/m乳白色反光层逆反射系数/[cd/(lx•㎡)]≥25（须在报告中体现出来）
11、温度适应性：-20℃~+55℃
12、抗跌落性能：1.2m高处自由跌落至水泥地面后，收放盒不应出现开裂、破碎等现象，并能正常收放。
13、材质：聚酯纤维，组织：平纹
14、提供国家认可的质量检测机构出具的有效期内的检测报告
	个
	20
	

	2
	抓捕器
	1、材质：航空铝材
▲2、工作长度：≥2350mm；（须在报告中体现出来）
▲3、携行长度：≤1550mm；（须在报告中体现出来）
▲4、重量：≤2.6kg；（须在报告中体现出来）
5、握持部位直径：30~35mm；
▲6、叉头闭合缝隙：无缝隙；（须在报告中体现出来）；
7、月牙环最大开启距离580mm；
8、月牙环闭合宽度不大于400mm；
9、输入电压：8.4V(2节锂电池)；
10、输出电压：≥4000kV；
11、电流：≥1000mA；
12、电击能力：隔12mm厚皮衣可电击；
13、纵向抗拉能力：≥500N；
14、叉头横向抗拉能力：≥500N；
15、叉杆抗弯能力：≥500N；
16、操作可靠度：1000次循环开启，连接机构设有保护措施；
	个
	1
	


