第三章  技术文件
[bookmark: _Toc24010]1、项目说明
1.1 项目简介
中国散裂中子源二期（CSNS-II）工程作为散裂中子源的延续和提升，将进一步扩展探针独特优势，实现超宽振动能谱和超高能量分辨，开展凝聚态物质微观结构和动力学的原位、高精度测量，为材料科学技术、凝聚态物理、化学化工、资源环境、新能源、生命科学等领域的前沿研究和高新技术产业应用提供强有力手段，促进在上述领域实现重大突破。
在CSNS-II工程中，直线加速段超导腔系统将建设10个双Spoke超导腔模组和8个椭球腔超导模组，以及端部两个相分离器。为实现模组的高效降温与复温、保障其长期稳定运行，并精确控制温度、压力及液位等关键参数，该系统共设置了18个本地阀箱以及2个末端相分离器。这些设备中集成了100台/套DN40以下小口径低温阀门，均需要满足耐辐射要求，用于低温流体的可靠传输与精确分配，确保整个超导腔模组在低温条件下的正常运行与过程控制。
此次招标内容为：采购人负责提供总体技术要求，投标人提供100套低温阀门；包括工艺设计及制造、检验、包装运输及保险等，还负责在采购人现场的设备安装指导、设备调试、配合验收并提供售后服务。
1.2 采购需求
本次招标将对CSNS-II超导腔系统小口径DN40以下低温阀门进行整体招标，主要采购内容如下：
(1) 100套低温阀门；
(2) 低温阀门维护的备品备件。
1.3采购人提供的条件
采购人提供在采购人场地验收项目时所需的配电、仪表气供应等条件。
1.4采购人提供相关使用文件
采购人提供的所有文件的要求中，若投标人发现任何矛盾或问题，应及时以书面形式通知采购人，采购人所作的修改或决定将以书面形式通知投标人。

投标人对本技术说明细节若有不清楚之处，采购人在合同生效后，可以提供补充技术说明。
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如投标人未及时提出，则本技术协议或采购人提供的其他文件中一切描述不详或歧义而造成的返工、改造等费用全部由投标人承担，造成设备延期交付的责任由投标人承担。
2、技术要求
本章节所列的技术要求中，加★为必须满足的指标，正偏离不加分，不满足的投标文件将被拒绝，标记为“▲”的指标是重要技术条款，不满足将严重扣分。。
注：表中所列带★的技术要求均不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件而被否决。
2.1	总体技术参数
▲表格为阀门主要技术参数，厂家须遵照此条件进行阀门规格选型。
	　
	★阀门工位
	★阀门位号
	★阀门型式
	★工质
	▲阀门规格
	★管道规格
	★温度/K
	★阀前压力/bara
	★阀后压力/bara
	★最大流量/(g/s)
	★实际流量/(g/s)
	★初始
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	位置
	

	SPK10阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	40K冷屏供气阀门
	SPK10-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	2
	8K回气阀门
	SPK10-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.35
	0.28
	Open
	　

	3
	CD降温供应阀门
	SPK10-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	4
	稳定运行JT阀门
	SPK10-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK09阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	40K冷屏供气阀门
	SPK09-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	6
	8K回气阀门
	SPK09-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.36
	0.29
	Open
	　

	7
	CD降温供应阀门
	SPK09-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	8
	稳定运行JT阀门
	SPK09-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.973 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK08阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	40K冷屏供气阀门
	SPK08-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	10
	8K回气阀门
	SPK08-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.38
	0.3
	Open
	　

	11
	CD降温供应阀门
	SPK08-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	12
	稳定运行JT阀门
	SPK08-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.968 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK07阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	40K冷屏供气阀门
	SPK07-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	14
	8K回气阀门
	SPK07-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.39
	0.31
	Open
	　

	15
	CD降温供应阀门
	SPK07-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	16
	稳定运行JT阀门
	SPK07-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.964 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK06阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	40K冷屏供气阀门
	SPK06-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	18
	8K回气阀门
	SPK06-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.4
	0.32
	Open
	　

	19
	CD降温供应阀门
	SPK06-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	20
	稳定运行JT阀门
	SPK06-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.960 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK05阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	40K冷屏供气阀门
	SPK05-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	22
	8K回气阀门
	SPK05-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.41
	0.33
	Open
	　

	23
	CD降温供应阀门
	SPK05-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	24
	稳定运行JT阀门
	SPK05-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.957 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK04阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25
	40K冷屏供气阀门
	SPK04-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	26
	8K回气阀门
	SPK04-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.43
	0.34
	Open
	　

	27
	CD降温供应阀门
	SPK04-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	28
	稳定运行JT阀门
	SPK04-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.954 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK03阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	29
	40K冷屏供气阀门
	SPK03-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	30
	8K回气阀门
	SPK03-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	31
	CD降温供应阀门
	SPK03-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	32
	稳定运行JT阀门
	SPK03-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.951 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK02阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	40K冷屏供气阀门
	SPK02-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	34
	8K回气阀门
	SPK02-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.45
	0.36
	Open
	　

	35
	CD降温供应阀门
	SPK02-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	36
	稳定运行JT阀门
	SPK02-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.949 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	SPK01阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	37
	40K冷屏供气阀门
	SPK01-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	38
	8K回气阀门
	SPK01-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.46
	0.37
	Open
	　

	39
	CD降温供应阀门
	SPK01-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	40
	稳定运行JT阀门
	SPK01-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.947 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.029(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右，常温下流量可以酌情减小，1.5max, 1min

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	　
	SPK11末端相分离器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	41
	40K冷屏供气阀门
	SPK11-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	0.875
	0.7
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	42
	8K回气阀门
	SPK11-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.46
	0.37
	Open
	　

	43
	CD降温旁路阀门
	SPK11-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	44
	稳定运行供液阀门
	SPK11-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.947 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	2.54(2K)
	2.032(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL01阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	45
	40K冷屏供气阀门
	ELL01-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	46
	8K回气阀门
	ELL01-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	47
	CD降温供应阀门
	ELL01-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	48
	稳定运行JT阀门
	ELL01-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.16(2K)
	2.531(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL02阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	49
	40K冷屏供气阀门
	ELL02-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	50
	8K回气阀门
	ELL02-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	51
	CD降温供应阀门
	ELL02-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	52
	稳定运行JT阀门
	ELL02-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.16(2K)
	2.531(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL03阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	53
	40K冷屏供气阀门
	ELL03-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	54
	8K回气阀门
	ELL03-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	55
	CD降温供应阀门
	ELL03-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K))
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	56
	稳定运行JT阀门
	ELL03-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.17(2K)
	2.532(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL04阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	57
	40K冷屏供气阀门
	ELL04-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	58
	8K回气阀门
	ELL04-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	59
	CD降温供应阀门
	ELL04-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	60
	稳定运行JT阀门
	ELL04-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.17(2K)
	2.532(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL05阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	61
	40K冷屏供气阀门
	ELL05-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	62
	8K回气阀门
	ELL05-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	63
	CD降温供应阀门
	ELL05-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	64
	稳定运行JT阀门
	ELL05-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.17(2K)
	2.533(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL06阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	65
	40K冷屏供气阀门
	ELL06-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	66
	8K回气阀门
	ELL06-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	67
	CD降温供应阀门
	ELL06-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	68
	稳定运行JT阀门
	ELL06-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.17(2K)
	2.533(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL07阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	69
	40K冷屏供气阀门
	ELL07-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	70
	8K回气阀门
	ELL07-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	71
	CD降温供应阀门
	ELL07-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	72
	稳定运行JT阀门
	ELL07-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.17(2K)
	2.533(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	ELL08阀箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	73
	40K冷屏供气阀门
	ELL08-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	74
	8K回气阀门
	ELL08-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	75
	CD降温供应阀门
	ELL08-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	76
	稳定运行JT阀门
	ELL08-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.979 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.17(2K)
	2.533(2K)
	Close
	优化在2K稳定运行工况下开度20%左右

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	　
	ELL09末端相分离器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	77
	40K冷屏供气阀门
	ELL09-CV501
	气动调节阀
	GHe
	DN6
	Φ17×1.2
	300K
	Max: 11.99
	Pressure drop : < 1bara
	1.35
	1.08
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	41.14
	Nor: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　
	Min: 3.5
	
	
	
	
	

	78
	8K回气阀门
	ELL09-CV502
	气动调节阀
	GHe
	DN20
	Φ26.9×1.2
	6~8
	2.528
	2.527
	0.44
	0.35
	Open
	　

	79
	CD降温旁路阀门
	ELL09-CV503
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	4.5~300
	Max 14(300K), nor：5(300K) min:2bara(300K)
	1.25(300K)
	2.5
	2
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.3(4.5K)
	1.235(4.5K)
	
	
	
	

	80
	稳定运行供液阀门
	ELL09-CV504
	气动调节阀
	LHe
	DN10
	Φ17×1.2
	2.4~300
	2.947 bara(2K)
	31.3 mbara(2K)
	3.17(2K)
	2.534(2K)
	Close
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5bara(300K)
	1.25bara(300K)
	1.5(300K)
	1.0(300K)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	15% mass fraction(2K)
	　
	　
	
	

	81
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK11-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK11
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	82
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK10-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK10
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	83
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK09-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK09
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	84
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK08-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK08
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	85
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK07-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK07
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	86
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK06-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK06
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	87
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK05-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK05
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	88
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK04-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK04
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	89
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK03-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK03
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	90
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK02-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK02
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	91
	单个降温300K来流调节阀门
	SPK01-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	SPK01
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	92
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL09-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL09
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	93
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL08-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL08
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	94
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL07-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL07
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	95
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL06-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL06
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	96
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL05-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL05
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	97
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL04-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL04
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	98
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL03-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL03
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	99
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL02-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL02
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	

	100
	单个降温300K来流调节阀门
	ELL01-CV506
	气动调节阀
	GHe
	DN10
	Φ17×1.2
	300K
	Max 3bara
	1.30bara
	Max 3g/s
	1.5g/s
	Close
	　

	
	ELL01
	
	
	
	
	
	
	Nor 2bara
	
	
	
	
	

	
	　
	
	
	
	
	
	
	Min 1.5bara
	
	
	
	
	




除了以上阀门主体的采购以外，还需要采购以下备品备件：
	序号
	名称
	数量（台/套）

	1
	双spoke模组阀箱（SPK-10）各个规格阀芯阀头替换件及密封组件
	SPK-10  1套（包含各个规格型号）

	2
	椭球腔模组阀箱（ELL-08）各个规格阀芯阀头替换件及密封组件
	ELL-08  1套（包含各个规格型号）

	3
	阀门定位器及过滤减压阀配套
	2

	4
	电磁阀
	2

	5
	各个规格阀门的Cu垫片
	15



2.2	其他技术要求
1) ▲ 阀门内漏与外漏的氦质谱检漏数值需满足：内漏优于1×10-7 Pa•m3/sec；外漏优于1×10-9 Pa•m3/sec；
2) ▲ 阀门的漏热需满足：DN20（含）规格以下需要低于1W/单个；DN20~DN40（含）规格漏热需要低于3W/单个。所有阀门的漏热测试交货时请提供相应测试报告。
3) ★ 所有阀门需要具备抗辐射能力，包括阀体本身和定位器设计。隧道内辐射剂量：正常工况下最大水平，束流管表面30cm处大约1sv/h；运行时间按照至少20年考虑（每年至少运行5000小时）。具体的耐辐射方案需要在投标文件中详细列出具体实施方案，并提供耐辐射应用场景下长期带束运行的佐证证明材料。
4) 阀门与管件连接形式为焊接；
5) 阀门全行程动作寿命不少于10万次；
6) 所有氦低温阀门的阀杆的长度都是875mm，所有氮低温阀门的阀杆长度都是600mm；
7) 阀体的型式一般都是角阀；
8) 所有阀门的安装方位都是垂直安装；所有气动开关阀均应配有限位开关；所有气动阀门，厂家需说明对仪表空气的具体要求；
9) 所有气动调节阀应具有本地显示功能的智能定位器，配齐气动膜头、过滤减压阀、压力表。定位器采用分体式设计定位器位于阀体上，电子元器件位于远端；远端需要配置相应的控制机柜，放置电子元器件，报价中应该包含控制机柜价格。通讯方式为4-20mA，辐射区的Profibus PA。
10) ▲分体式阀门本体和远端传输的距离按照200米设计。
11) 关键部件（定位器等）的综合性能（注明规格、型号及供应商名称等）；
12) 标准附件、备件、密封垫圈、易损件等的价格清单供参考；
13) PV阀门需要提供电磁阀；
14) ▲ 所有阀体的设计应考虑防止阀体热声振荡的设计；
15) 阀门的流动方向为下进上出。对于出气压力为负压的低温阀门，需要有专门的负压氦气保护措施及接口；阀门具备现场正压氦质谱检漏测试的专用接口（螺纹或法兰）。
16) 每台低温阀门配备一个铭牌，铭牌内容包括阀门代号、设计压力、Cv/Kv值、规格等。
2.3	技术资料
合同签订后，投标人需根据合同进度提供如下技术资料：
（1） 低温阀门的计算选型书。
（2） 低温阀门的图纸。
（3） 各组成部件的使用说明书及产品质量合格证。
（4） 设备交货清单。
（5） 出厂验收报告。
（6） 低温阀门的耐辐射设计方案报告。
（7） 低温阀门防止热振荡设计的方案说明。
（8） 低温阀门的漏热测试报告。
（9） 低温阀门三年运行维护备品备件的明细清单及其价格明细清单。
2.4	投标人的责任
投标人的责任包括：
（1）	准备详细的时间计划及进度表，包括合同范围中设计的所有任务。
（2）	建立详细的质量控制/保障计划。
（3）	完整的生产过程，包括质量计划及工厂验收测试。
（4）	设备包装以及从投标人工厂到采购人现场的运输。
（5）	对采购人场地验收项目时所需的配电、仪表气供应等条件提出技术要求。
（6）	组织现场所有设备的验收测试，并达到技术要求的验收指标。
（7）	提供完整详细的文档资料（包括纸质版和电子版）。
[bookmark: _Hlk209703004]（9）	本技术规格书中标注号的为★或▲的技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离应及时告知采购人。
2.5	质量控制和进度计划
（1） 要求投标人给出一份用以保证超导腔系统低温阀门能够按时完成研制的质量控制手册或文件并严格执行，内容包括整个设计、加工制造、运输交付、发货和测试时间表，要求至少（但不限于）包括以下几个环节：低温阀门设计方案评审会、低温阀门出厂验收、最终现场测试验收等。
（2） 要求投标人每两个月向采购人提供一份研制进展报告，同时要求供应商保证在合理范围内按照采购人要求随时提供采购人需求的信息、图纸等。
（3） 要求质量控制计划，包括整个设计、加工制造、运输交付、安装、调试及验收测试的全过程。
（4） 要求投标人如遇意外应尽快告知采购人并采取所有可能措施以避免工期的延误。
[bookmark: _Toc30534]2.6	包装、运输和安装
（1）	包装
要求投标人负责低温阀门的包装和交付。包装要求能够低于恶劣天气和冲击，适合于空运或陆运等长途运输方式，并能够使用标准起重工具（叉车、起重机）进行运输，否则，投标人须在投标文件的技术说明书中对运输要求给出规定。投标人对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
（2）	运输
要求投标人负责设备的运输和保险，直到采购人安装现场。计划发货前两周，要求投标人应将实际交货日期通知采购人。如果运输和安装过程中导致设备损坏，责任由投标人承担，要求投标人必须在一周内提交维修计划供采购人批准，并在1个月内完成设备修复。
（3）	设备现场安装
设备现场安装时，要求投标人提供技术人员现场全程对设备的安装给予技术支持。
（4）	货物储存
设备加工制造完成后，因采购人可能需要在原始包装中储存于投标人场地2-6个月，期间产生的相关费用由投标人承担，投标报价应包含此部分费用。要求投标人应确保包装在此期间内能够保护设备。
（5）	设备现场调试及人员培训
为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护管理人员。投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。要求投标人在采购人系统安装完成后，对低温阀门进行现场调试及人员培训，费用由投标人承担。
3、项目交付进度及其他
3.1时间进度要求
	序号
	项目
	时间要求
	备注

	1
	CSNS-II超导腔系统小口径DN40以下低温阀门工艺评审会
	2026年01月31日前
	

	2
	CSNS-II超导腔系统小口径DN40以下低温阀门出厂验收测试
	2026年5月31日前
	

	3
	最终现场测试验收
	2028年12月31日前，具体验收时间由采购人指定
	

	4
	现场培训
	培训时间由采购人指定
	



3.2其他要求：	
1）交货地点：广东省东莞市松山湖园区中子源路1号中国散裂中子源，或者由采购人指定的阀箱加工制造厂家（地址由采购人后续招标结果确定后告知），具体交付地点以采购人通知为准。
2）交付日期：2026年5月31日前完成出厂验收，具体交付日期以采购人通知为准。
3）交付方式：投标人承担所有设备的包装、标记和运输工作，并承担相应费用。
[bookmark: _Hlk204345386]4、评审与验收测试
4.1	低温阀门工艺评审
要求投标人提供工艺评审方案，并由投标人组织工艺评审，邀请采购人参加，由采购人最终确认后方可进行下一步工作。工艺方案评审内容如下：
（1） 方案设计（包括但不限于：结构设计、材料选择、密封技术、降低漏热措施、防止热振荡措施、低温性能验证、安全可靠性分析等）；
（2） 设备选型计算；
（3） 接口检查与讨论；
（4） 耐辐射应用的方案和案例介绍；
（5） 详细的设备投产进度计划（应符合本合同的“进度计划表”要求）。
4.2 验收标准
根据本章《技术文件》要求（如合同签订时采购人有调整，或投标人投标时有偏离，以调整和偏离后的技术要求为准）。
4.2.1 出厂验收
要求投标人提供设备出厂验收方案，由采购人最终确认相关测试内容、项目、指标和方法等。出厂验收测试内容应该包括但不限于：
(1) 各部件外观检查；
(2) 各机械部件的功能检查；
(3) 仪器仪表和电子元器件的功能检查；
(4) 抽查15%比例的阀门进行压力和真空漏率测试；
投标人负责组织CSNS-II超导腔系统小口径DN40以下低温阀门出厂验收测试工作，投标人提前半个月将方案发给采购人进行审核。完成出厂测试后，投标人编制出厂验收报告及数据文件，经采购人认可后，完成出厂验收。
4.2.2 最终现场测试验收
(1) 开箱检查，各部件外观检查正常；
(2) 各阀门及执行器检查以及自动模式下的状态检查；
(3) 性能测试：在采购人项目现场无故障稳定运行总时长不少于168小时。
(4) 相关文档验收，详见本章2.3的要求。
投标人负责指导CSNS-II超导腔系统小口径DN40以下低温阀门在采购人指定的阀箱加工制造厂家现场的安装工作，协助配合低温阀门在采购人现场的调试和验收工作，最终由采购人组织最终现场测试验收，投标人需要派遣有资格和经验的代表到采购人测试场地参加验收。测试结果若不能满足要求，投标人应当全权负责更换或其他处理。所有低温阀门的测试结果满足本项目合同技术要求之后，将签署低温阀门的验收报告，双方签字认可后视为通过最终验收。
5、质保
（1）投标人提供低温阀门不低于2年的保修期，保修期自最终验收合格后开始。保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理；保修期结束后，投标人免费提供一年的人工服务，但不包括配件费。保修期外，零配件按优惠价格提供，采购人可用人民币结算相关费用。
（2）要求投标人给出低温阀门三年运行维护备品备件的明细清单及其价格明细清单。
[bookmark: _GoBack]
