采购内容及要求
[bookmark: _Toc20908][bookmark: _Toc5463][bookmark: _Toc18712]一、项目名称
红河边境管理支队办案区设备采购项目。
[bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc6158][bookmark: _Toc3130]二、采购标准
[bookmark: OLE_LINK1]符合国家现行相关规范和标准要求
[bookmark: _Toc31831][bookmark: _Toc20734][bookmark: _Toc17992]三、交货期及地点
[bookmark: _Toc17327][bookmark: _Toc29993][bookmark: _Toc31100]（一）交货期限
[bookmark: _GoBack]合同签后，收到甲方书面供货通知后45个日历天内完成供货及安装调试。
（2） 交货及安装地点
红河边境管理支队勐桥边境派出所、十里村边境派出所、瑶山边境派出所。
[bookmark: _Toc24503][bookmark: _Toc23919][bookmark: _Toc16491]四、技术指标及参数要求
技术指标及参数要求详见清单
[bookmark: _Toc30065][bookmark: _Toc13856][bookmark: _Toc3955]五、验收标准及方法
[bookmark: _Toc10654][bookmark: _Toc22659]补足或更换的货物应在签署货损证明之日起合同履约完成之日内无条件运达甲方指定地点，并重新提交相应的合格证明、检测报告。
（一）质量标准
1、供货商提供的货物需为全新的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术性能符合询价文件中的参数标准；
2、供货商提供的货物，需附有产品合格证书和保修证书等资料，所有证明文件必须在交付前随货提交给甲方，否则甲方有权拒收；
3、供货商提供的货物如发现有非人为的破坏、缺陷和故障等问题，供货商需对其进行修理或更换；
在验收过程中，各甲方使用评价应全部满意，如不满意，则甲方有权延期验收，直至甲方满意，准予验收。
（二）验收依据
（1）出厂合格证、国家认可检测机构(标志CMA)产品质量检测报告或检验报告，产品检验合格证明等相关资料查验；
（2）外包装检查；
（3）实物检查，清点数量、查看颜色、品牌、标识及相关标识是否与响应文件一致。
（三）验收时间
供应商提出验收申请后，甲方3个工作日内组织验收。
（四）验收方法
（1）货物运输到甲方指定位置安装调试完成后，乙方需向甲方提交验收申请、成品警用装备的清单、货物对应的合格证明、检测报告等资料。
（2）甲方根据内部工作规定组织相关人员及项目涉及单位参与验收，验收结束后甲方拟写验收报告，双方共同签署货物验收单，并加盖印章。
（3）乙方所提供货物应当一次性验收合格，如验收不合格的甲方有权拒绝收货，乙方应在收到拒收通知后5个工作日内完成整改并重新申请验收，二次验收任然不合格的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，如货物进行更换，更换时间计算在供货周期内。
六、保修期
自验收合格之日起，最低免费保修期3年。


	勐桥边境派出所

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	一、入\出区登记\安全检查\物品暂存\信息采集室（合用）

	1
	500万警戒一体机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：0.0003lx(F=1.0,彩色模式),能分辨被摄目标的轮廓特征和色彩（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
3、补光灯类型：白光补光，补光灯不少于4颗
4、接口要求：不少于1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,支持2路报警输入、1路报警输出（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
5、应能根据不同场景对视频参数进行自动调整，达到最佳画面果（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、应具有G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC音频编码设置选项；音频采样率应可设置为8kHz/32kHz/48kHz
7、应具有双向语音对讲和单向语音广播功能 ；应能通过MIC拾取声音；应支持报警联动声音警示、白光警示
8、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；白名单中最多可添加45个IP地址；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）  
9、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约92%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）  
10、需支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、人脸抓拍等智能行为分析功能
11、 应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC12V反向供电 
12、 工作温度： -40℃~+65℃ 
13、 外壳防护等级≥IP67
	2
	台
	

	2
	一体机壁装支架
	1、材质：压铸铝合金材质，表面做喷塑处理
2、安装方式：壁装，安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密；
3、安装：安装座可旋转，方便摄像机调整角度
	2
	套
	 
 

	3
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	2
	台
	

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	3
	台
	 
 

	5
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	 
 

	6
	人证核验终端
	1、不低于四核，
2、系统内存≥2GB DDR3
3、存储≥16GB
4、触控屏尺寸≥10.1寸
5、分辨率≥1280x800
6、摄像头像素：≥300万，宽动态范围：>100 
7、二代身份证阅读器符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求
8、阅读距离：0-30mm
9、读卡响应速度：<1s
10、金属开关 支持开关机、重启及休眠唤醒等功能
11、双LED补光灯，内置高亮LED人脸光源，可保证人脸脸部光线均匀
12、电源口9V/2.5A
13、功率≥18W（max）
	1
	台
	 

	7
	12门随身物品保管柜
	1、材质：加厚冷轧钢板，板材经除磷洗化，防腐防锈，板材厚度≥0.3mm
2、柜门数：≥12门
3、功能：支持自设密码，方便存储物品。电子锁，有管理员密码，密码不慎忘记时可通过管理员密码解锁
4、整体尺寸：1800(高)mm×850(宽)mm×460(厚)mm（±10mm）
	1
	套
	 

	8
	手持金属探测器
	1、电源:9V方块电池
2、测量距离:1-7cm
	2
	个
	 

	9
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	1
	个
	 
 

	10
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	1
	个
	 

	11
	操作台
	1、材质：加厚冷轧钢板，烤漆工艺
2、尺寸：三联，拆装结构，便于运输和扩展，尺寸：1700(长)mm×850(宽)mm×750(高)mm（±10mm）
3、功能：留有桌面走线孔，加厚可调隔板，配置安全锁具，后面板有散热孔
	1
	台
	

	二、询\讯问室

	1
	智能审讯一体桌
	1、外观钣木结合设计，优化组装方式，减重方便搬运；
2、配置氛围灯带，藏线槽设计，整体更加美观；
3、集成办案操作终端主机、21.5寸显示器、特写摄像头、打印终端、32寸示证液晶屏，扬声器、交换机等设备，施工简单，操作便捷；
4、操作终端主机配置：处理器主频≥2.3GHz，四核心；配置8GB DDR4 内存；配置128G固态硬盘，1T机械硬盘；
5、21.5寸显示器：尺寸21.5寸，1920*1080分辨率，配置HDMI接口；
6、特写摄像机：200万像素，分辨率为1920*1080，配置2.8mm-12mm电动变焦镜头，视场角可调，适应不同场景；
7、打印终端：支持黑白打印/复印/扫描，纸张尺寸为A4，USB2.0接口，黑白打印速度≥18页/分钟，打印分辨率(dpi)≥500dpi；复印速度≥20页/分钟，分辨率≥500x500 dpi；扫描分辨率(光学)≥ 500x1000 dpi，支持扫描到图像、文件；
8、32寸示证液晶屏：尺寸32寸，1920*1080分辨率，配置HDMI接口；
9、交换机：百兆8口；
10、支持一键开机功能；
11、支持四路示证切换功能；
12、整体尺寸：1600(L)mm×750(W)mm×884(H)mm（±10mm）
	3
	台
	 
 

	2
	高清公安预审主机
	1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出；
2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入； 
3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于10个sata接口（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
4、支持不少于6个前置硬盘槽位，支持热插拔（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、支持盘组模式与配额模式两种磁盘管理模式
6、不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出；
7、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
8、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。 
9、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 
10、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 
11、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
12、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。
13、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps。 （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
14、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 
15、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；
16、音视频存储至设备的硬盘、光盘等存储介质上，支持将存储设备拆下或去除后，能在其他同型号设备上回放录像。
17、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 
18、支持光盘自动封盘功能。 
19、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；支持自定义一键直刻的刻录通道（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
20、支持选择不少于合成画面刻录、单画面刻录、全部刻录三种模式，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 
21、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；支持码率1024kbps—8192kbps之间设置。
22、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 
23、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝
24、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
25、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 
26、支持校时功能 
27、支持对主摄像机的变倍变焦、自动聚焦、光圈设定控制、支持对拾音器音量调节； 
28、支持通过摄像机实现音视频采集；支持人员发言声音与环境背景声音采集；支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 
29、支持双光驱实时刻录，支持硬盘实时自动存储。 
30、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。
31、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持剩余时间不足30min报警提示。
32、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 
33、设备必须要无缝接入支队现有的智能执法办案区管理系统，实现边境派出所办案流程、业务数据的统一监督、管理。
	1
	套
	共需3台，2台利旧

	3
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	2
	台
	共需6台，4台利旧

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	台
	 

	5
	时间温湿度LED数码屏
	1、具有RS485/232接口
2、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像
3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM
4、支持自动校准时钟或与计算机时间同步
5、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能
6、12V低压供电
7、温湿度尺寸：580(长)mm×380(宽)mm×37(厚)mm（±5mm）
	1
	台
	 
共需3台，2台利旧 

	6
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	1
	台
	 
 共需3台，2台利旧

	7
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	3
	个
	 

	8
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	3
	个
	 

	三、等候室

	1
	温湿度全景一体机
	1、温湿度屏与单目全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体
2、温湿度屏专为公安审讯室设计，静态数字显示，适于同步录音录像
3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口。（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步
5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
7、摄像机支持1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，2.1mm定焦镜头，ICR双滤切换
8、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m
13、支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧率1920*1080@60 fps
15、支持POE、DC12V供电
	1
	台
	

	2
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	1
	台
	

	3
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	 
 

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	1
	台
	 

	5
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	1
	个
	 

	6
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	1
	个
	 

	四、卫生间

	1
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	1
	台
	

	2
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	1
	台
	 

	3
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	1
	个
	 
 

	五、走廊

	1
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	2
	台
	

	2
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	 

	3
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	台
	 
 

	六、设备机房

	1
	所级综合管理一体机
	硬件配置：
1、不小于4U高度，不少于24个硬盘槽位，内置96TB存储介质
2、配置1套操作终端及打印终端，便于日常办案操作  
3、支持流式存储方式
4、支持IPC，流媒体、NVR接入存储
5、支持NTP时间同步功能设置
6、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，可以满足各种应用需求, 支持区域热备和局部热备。
7、存储管理功能：需支持存储配置、空间管理、系统监视、用户权限、时间同步、日志查询
8、视频检索功能：需支持监控客户端的数据视频检索，可基于时间、摄像头编号等方式查询
9、回放方式：需支持回放时，进行暂停、播放、停止、慢放、快放、拖动以及循环播放等操作，支持回放图像抓拍功能
10、视频格式：需支持H.264/H.265/S+265视频流的实时存储、回放和点播
软件功能：
1、需支持人员登记、安全检查、财物暂存、信息采集、吸毒检测、候问、讯/询问、物品返还、依法处理、出所登记办案流程信息管理
2、需支持预约登记功能，可提前填写案件信息进行办案预约
3、需支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息、配合身份证读卡器读入身份证信息，支持登记办案民警信息
4、需支持入区登记，控制摄像机对嫌疑人进行人脸抓拍，照片自动录入登记表
5、需支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、检查情况。支持通过文字输入、画框画圈等进行人体伤痕标注。支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片
6、需支持财物暂存登记功能，可选类型为随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号。支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片
7、需支持信息釆集台账生成、打印、查询、 查看功能。支持对台账中办案流程和内容不全的采集项报警提示
8、需支持吸毒检测登记功能，支持控制摄像机对嫌疑人和尿检结果的物证拍照并自动上传图片
9、需支持候问室管理功能，支持查看可进行候问等待的人员列表，支持录入候问登记信息：具体包括选择候问室、进入时间、离开时间。支持多次登记进入候问室。看押时自动分配候问室。支持候问室状态（以图标或 图片形式）可视化展示。
10、需支持可视化显示各个询讯问室的使用情况，提讯时自动分配询讯问室。支持查看可进行讯（询）问的人员列表，支持选择审讯进入快速讯问界面
11、需支持财物返还登记功能
12、需支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。支持查看可进行出所登记的人员列表，支持临时离开信息和最终离开的录入，其中最终离开需要登记离开时间、离开原因、物品处理、领取人身份证、领取人电子签字等。
13、需支持办案区的台账管理，并支持导出
14、需支持查看登记过且己最终离所的人员列表，将人员在办案流程中录入的信息导出为涉案人员办案中心使用情况登记表，以 Word的形式保存：支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子手印图片。
15、设备必须要无缝接入支队现有的智能执法办案区管理系统，实现边境派出所办案流程、业务数据的统一监督、管理。
	1
	台
	 
 

	2
	48口交换机
	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥120Mpps
2. 接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）
3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理；
4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈
6. 支持STP/RSTP/MSTP
7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射；
8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击
	1
	台
	 
 

	3
	千兆光模块
	千兆单模光模块
1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
2、传播速率：1.25G
3、发光功率：-9~-3dBm
4、接收灵敏度：-20dBm
	2
	个
	 
 

	4
	服务器机柜
	1、42U服务器机柜，网孔门
2、材质：优质冷轧钢，静电喷塑
3、尺寸：≥宽*深*高(mm)：600*1000*2050
	1
	台
	 
 

	七、人脸识别门禁系统

	1
	人脸识别终端
	1、8寸LCD大屏显示
2、防护等级IP65，室外防水，可用于室内室外
3、屏幕分辨率1280*800
4、1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头
5、用户容量10000个，人脸底库10000张，存储容量100000条日志记录，2000图片记录
6、人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m
7、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置
8、多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制
9、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍
	2
	台
	 
 

	2
	电磁锁
	1、280kg单门两线拉丝磁力锁；
2、锁状态LED灯指示；
3、通电上锁，无残磁、无机械磨损；
4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；
	1
	台
	 
 

	3
	闭门器
	1、最大门宽：1100mm；
2、门重：65-85KGS；
3、关门力度等级：固定4号力；
4、最大开门角度：180度。
	1
	台
	 
 

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	个
	 
 

	八、办案区配套设备

	1
	1.5P空调
	1、类型：1.5匹壁挂式冷暖型变频空调
2、能效等级：≥二级能效
3、电压/频率：220V/50Hz
4、制热量：5100W；制热功率：1280W
6、制冷量：3500W；制冷功率：840W
7、扫风方式：上下/左右扫风
	5
	台
	 
 

	2
	审讯椅
	嫌疑人审讯椅
1、材质：橡胶木
2、规格：980X600X580mm（高X宽X深）（±10mm）
3、工艺：软包采用优质皮革，耐磨性能好，锁具采用定制磁力扣。底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚酯漆，色泽均匀、光滑耐用可长期保持表面效果
	2
	把
	 
 

	3
	民警椅
	民警椅办公椅
1、椅架：铝合金支架
2、扶手：环绕型一体扶手；
3、面料：高弹力耐磨透气网布；
4、海绵：采用高密度高弹力定型海绵；
5、底盘：采用中班底盘，整体倾仰锁定；
6、尺寸：1130X550X400mm（高X宽X深）（±10mm）
	10
	把
	 

	4
	标识标牌
	办案区各功能房标识标牌
1、尺寸：600*800mm
2、材质：不低于10mm厚度的PVC板材
3、制作要求：采用UV打印标准，制度牌四角要倒圆弧边，不允许有尖角，内容按照公安部、云南省公安厅对于“公安机关执法办案场所”标识标牌要求进行定制。
4、含设计、运费、施工安装费用。
	20
	块
	 

	九、综合布线及设备线材

	1
	六类网线
	1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
2、芯线材质：无氧铜；
3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分有撕裂绳；
4.含布线费用
	1525
	m
	 

	2
	弱电主干电源线
	RVV2*2.5，国标
含布线费用
	200
	米
	 

	3
	弱电电源线
	RVV2*1.0，国标
含布线费用
	600
	米
	 
 

	4
	20PVC管
	直径20MM，国标
	200
	米 
	 

	5
	25PVC管
	直径25MM，国标
	100
	米 
	 
 

	6
	3孔8位插板
	新国标普通插板，3孔8位插板，防过载，线长1.8米
	5
	个
	 
 

	设备合计
	320914.50


注：价格构成应及综合考虑安装及辅材等（包括但不限于PVC管、电工胶布、86空白面板、86底盒、尼龙扎带、水晶头、膨胀套、插板、自攻螺丝、波纹管等施工辅材）费用包含在设备内，报价不再单独计算安装及辅材等费用。

	红河边境管理支队勐桥边境派出所

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	一、入\出区登记\安全检查\物品暂存\信息采集室（合用）

	1
	500万警戒一体机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：0.0003lx(F=1.0,彩色模式),能分辨被摄目标的轮廓特征和色彩（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
3、补光灯类型：白光补光，补光灯不少于4颗
4、接口要求：不少于1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,支持2路报警输入、1路报警输出（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
5、应能根据不同场景对视频参数进行自动调整，达到最佳画面果（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、应具有G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC音频编码设置选项；音频采样率应可设置为8kHz/32kHz/48kHz
7、应具有双向语音对讲和单向语音广播功能 ；应能通过MIC拾取声音；应支持报警联动声音警示、白光警示
8、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；白名单中最多可添加45个IP地址；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）  
9、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约92%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）  
10、需支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、人脸抓拍等智能行为分析功能
11、 应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC12V反向供电 
12、 工作温度： -40℃~+65℃ 
13、 外壳防护等级≥IP67
	2
	台
	

	2
	一体机壁装支架
	1、材质：压铸铝合金材质，表面做喷塑处理
2、安装方式：壁装，安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密；
3、安装：安装座可旋转，方便摄像机调整角度
	2
	套
	 
 

	3
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	2
	台
	

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	3
	台
	 
 

	5
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	 
 

	6
	人证核验终端
	1、不低于四核，
2、系统内存≥2GB DDR3
3、存储≥16GB
4、触控屏尺寸≥10.1寸
5、分辨率≥1280x800
6、摄像头像素：≥300万，宽动态范围：>100 
7、二代身份证阅读器符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求
8、阅读距离：0-30mm
9、读卡响应速度：<1s
10、金属开关 支持开关机、重启及休眠唤醒等功能
11、双LED补光灯，内置高亮LED人脸光源，可保证人脸脸部光线均匀
12、电源口9V/2.5A
13、功率≥18W（max）
	1
	台
	 
 

	7
	12门随身物品保管柜
	1、材质：加厚冷轧钢板，板材经除磷洗化，防腐防锈，板材厚度≥0.3mm
2、柜门数：≥12门
3、功能：支持自设密码，方便存储物品。电子锁，有管理员密码，密码不慎忘记时可通过管理员密码解锁
4、整体尺寸：1800(高)mm×850(宽)mm×460(厚)mm（±10mm）
	1
	套
	 
 

	8
	手持金属探测器
	1、电源:9V方块电池
2、测量距离:1-7cm
	2
	个
	 
 

	9
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	1
	个
	 

	10
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	1
	个
	 
 

	11
	操作台
	1、材质：加厚冷轧钢板，烤漆工艺
2、尺寸：三联，拆装结构，便于运输和扩展，尺寸：1700(长)mm×850(宽)mm×750(高)mm（±10mm）
3、功能：留有桌面走线孔，加厚可调隔板，配置安全锁具，后面板有散热孔
	1
	台
	 

	二、询\讯问室

	1
	智能审讯一体桌
	1、外观钣木结合设计，优化组装方式，减重方便搬运；
2、配置氛围灯带，藏线槽设计，整体更加美观；
3、集成办案操作终端主机、21.5寸显示器、特写摄像头、打印终端、32寸示证液晶屏，扬声器、交换机等设备，施工简单，操作便捷；
4、操作终端主机配置：处理器主频≥2.3GHz，四核心；配置8GB DDR4 内存；配置128G固态硬盘，1T机械硬盘；
5、21.5寸显示器：尺寸21.5寸，1920*1080分辨率，配置HDMI接口；
6、特写摄像机：200万像素，分辨率为1920*1080，配置2.8mm-12mm电动变焦镜头，视场角可调，适应不同场景；
7、打印终端：支持黑白打印/复印/扫描，纸张尺寸为A4，USB2.0接口，黑白打印速度≥18页/分钟，打印分辨率(dpi)≥500dpi；复印速度≥20页/分钟，分辨率≥500x500 dpi；扫描分辨率(光学)≥ 500x1000 dpi，支持扫描到图像、文件；
8、32寸示证液晶屏：尺寸32寸，1920*1080分辨率，配置HDMI接口；
9、交换机：百兆8口；
10、支持一键开机功能；
11、支持四路示证切换功能；
12、整体尺寸：1600(L)mm×750(W)mm×884(H)mm（±10mm）
	3
	台
	 
 

	2
	高清公安预审主机
	1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出；
2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入； 
3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于10个sata接口（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
4、支持不少于6个前置硬盘槽位，支持热插拔（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、支持盘组模式与配额模式两种磁盘管理模式
6、不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出；
7、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
8、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。 
9、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 
10、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 
11、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
12、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。
13、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps。 （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
14、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 
15、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；
16、音视频存储至设备的硬盘、光盘等存储介质上，支持将存储设备拆下或去除后，能在其他同型号设备上回放录像。
17、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 
18、支持光盘自动封盘功能。 
19、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；支持自定义一键直刻的刻录通道（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
20、支持选择不少于合成画面刻录、单画面刻录、全部刻录三种模式，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 
21、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；支持码率1024kbps—8192kbps之间设置。
22、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 
23、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝
24、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
25、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 
26、支持校时功能 
27、支持对主摄像机的变倍变焦、自动聚焦、光圈设定控制、支持对拾音器音量调节； 
28、支持通过摄像机实现音视频采集；支持人员发言声音与环境背景声音采集；支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 
29、支持双光驱实时刻录，支持硬盘实时自动存储。 
30、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。
31、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持剩余时间不足30min报警提示。
32、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 
33、设备必须要无缝接入支队现有的智能执法办案区管理系统，实现边境派出所办案流程、业务数据的统一监督、管理。
	2
	套
	共需3台，1台利旧

	3
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	4
	台
	共需6台，2台利旧

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	4
	台
	 

	5
	时间温湿度LED数码屏
	1、具有RS485/232接口
2、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像
3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM
4、支持自动校准时钟或与计算机时间同步
5、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能
6、12V低压供电
7、温湿度尺寸：580(长)mm×380(宽)mm×37(厚)mm（±5mm）
	2
	台
	共需3台，1台利旧

	6
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	共需3台，1台利旧 

	7
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	3
	个
	 
 

	8
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	3
	个
	 
 

	三、等候室

	1
	温湿度全景一体机
	1、温湿度屏与单目全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体
2、温湿度屏专为公安审讯室设计，静态数字显示，适于同步录音录像
3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口。（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步
5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
7、摄像机支持1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，2.1mm定焦镜头，ICR双滤切换
8、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m
13、支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧率1920*1080@60 fps
15、支持POE、DC12V供电
	1
	台
	

	2
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	1
	台
	

	3
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	1
	台
	

	5
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	1
	个
	

	6
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	1
	个
	

	四、卫生间

	1
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	1
	台
	

	2
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	1
	台
	

	3
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	1
	个
	

	五、走廊

	1
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	2
	台
	

	2
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	

	3
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	台
	

	六、设备机房

	1
	所级综合管理一体机
	硬件配置：
1、不小于4U高度，不少于24个硬盘槽位，内置96TB存储介质
2、配置1套操作终端及打印终端，便于日常办案操作  
3、支持流式存储方式
4、支持IPC，流媒体、NVR接入存储
5、支持NTP时间同步功能设置
6、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，可以满足各种应用需求, 支持区域热备和局部热备。
7、存储管理功能：需支持存储配置、空间管理、系统监视、用户权限、时间同步、日志查询
8、视频检索功能：需支持监控客户端的数据视频检索，可基于时间、摄像头编号等方式查询
9、回放方式：需支持回放时，进行暂停、播放、停止、慢放、快放、拖动以及循环播放等操作，支持回放图像抓拍功能
10、视频格式：需支持H.264/H.265/S+265视频流的实时存储、回放和点播
软件功能：
1、需支持人员登记、安全检查、财物暂存、信息采集、吸毒检测、候问、讯/询问、物品返还、依法处理、出所登记办案流程信息管理
2、需支持预约登记功能，可提前填写案件信息进行办案预约
3、需支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息、配合身份证读卡器读入身份证信息，支持登记办案民警信息
4、需支持入区登记，控制摄像机对嫌疑人进行人脸抓拍，照片自动录入登记表
5、需支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、检查情况。支持通过文字输入、画框画圈等进行人体伤痕标注。支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片
6、需支持财物暂存登记功能，可选类型为随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号。支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片
7、需支持信息釆集台账生成、打印、查询、 查看功能。支持对台账中办案流程和内容不全的采集项报警提示
8、需支持吸毒检测登记功能，支持控制摄像机对嫌疑人和尿检结果的物证拍照并自动上传图片
9、需支持候问室管理功能，支持查看可进行候问等待的人员列表，支持录入候问登记信息：具体包括选择候问室、进入时间、离开时间。支持多次登记进入候问室。看押时自动分配候问室。支持候问室状态（以图标或 图片形式）可视化展示。
10、需支持可视化显示各个询讯问室的使用情况，提讯时自动分配询讯问室。支持查看可进行讯（询）问的人员列表，支持选择审讯进入快速讯问界面
11、需支持财物返还登记功能
12、需支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。支持查看可进行出所登记的人员列表，支持临时离开信息和最终离开的录入，其中最终离开需要登记离开时间、离开原因、物品处理、领取人身份证、领取人电子签字等。
13、需支持办案区的台账管理，并支持导出
14、需支持查看登记过且己最终离所的人员列表，将人员在办案流程中录入的信息导出为涉案人员办案中心使用情况登记表，以 Word的形式保存：支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子手印图片。
15、设备必须要无缝接入支队现有的智能执法办案区管理系统，实现边境派出所办案流程、业务数据的统一监督、管理。
	1
	台
	

	2
	48口交换机
	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥120Mpps
2. 接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）
3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理；
4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈
6. 支持STP/RSTP/MSTP
7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射；
8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击
	1
	台
	

	3
	千兆光模块
	千兆单模光模块
1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
2、传播速率：1.25G
3、发光功率：-9~-3dBm
4、接收灵敏度：-20dBm
	2
	个
	

	4
	服务器机柜
	1、42U服务器机柜，网孔门
2、材质：优质冷轧钢，静电喷塑
3、尺寸：≥宽*深*高(mm)：600*1000*2050
	1
	台
	

	七、人脸识别门禁系统

	1
	人脸识别终端
	1、8寸LCD大屏显示
2、防护等级IP65，室外防水，可用于室内室外
3、屏幕分辨率1280*800
4、1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头
5、用户容量10000个，人脸底库10000张，存储容量100000条日志记录，2000图片记录
6、人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m
7、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置
8、多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制
9、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍
	2
	台
	

	2
	电磁锁
	1、280kg单门两线拉丝磁力锁；
2、锁状态LED灯指示；
3、通电上锁，无残磁、无机械磨损；
4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；
	1
	台
	

	3
	闭门器
	1、最大门宽：1100mm；
2、门重：65-85KGS；
3、关门力度等级：固定4号力；
4、最大开门角度：180度。
	1
	台
	

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	个
	

	八、办案区配套设备

	1
	1.5P空调
	1、类型：1.5匹壁挂式冷暖型变频空调
2、能效等级：≥二级能效
3、电压/频率：220V/50Hz
4、制热量：5100W；制热功率：1280W
6、制冷量：3500W；制冷功率：840W
7、扫风方式：上下/左右扫风
	5
	台
	

	2
	审讯椅
	嫌疑人审讯椅
1、材质：橡胶木
2、规格：980X600X580mm（高X宽X深）（±10mm）
3、工艺：软包采用优质皮革，耐磨性能好，锁具采用定制磁力扣。底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚酯漆，色泽均匀、光滑耐用可长期保持表面效果
	2
	把
	

	3
	民警椅
	民警椅办公椅
1、椅架：铝合金支架
2、扶手：环绕型一体扶手；
3、面料：高弹力耐磨透气网布；
4、海绵：采用高密度高弹力定型海绵；
5、底盘：采用中班底盘，整体倾仰锁定；
6、尺寸：1130X550X400mm（高X宽X深）（±10mm）
	10
	把
	

	4
	标识标牌
	办案区各功能房标识标牌
1、尺寸：600*800mm
2、材质：不低于10mm厚度的PVC板材
3、制作要求：采用UV打印标准，制度牌四角要倒圆弧边，不允许有尖角，内容按照公安部、云南省公安厅对于“公安机关执法办案场所”标识标牌要求进行定制。
4、含设计、运费、施工安装费用。
	20
	块
	

	九、综合布线及设备线材

	1
	六类网线
	1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
2、芯线材质：无氧铜；
3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分有撕裂绳；
4.含布线费用
	1525
	m
	

	2
	弱电主干电源线
	RVV2*2.5，国标
含布线费用
	200
	米
	

	3
	弱电电源线
	RVV2*1.0，国标
含布线费用
	600
	米
	

	4
	20PVC管
	直径20MM，国标
	200
	米 
	

	5
	25PVC管
	直径25MM，国标
	100
	米 
	

	6
	3孔8位插板
	新国标普通插板，3孔8位插板，防过载，线长1.8米
	5
	个
	

	设备合计
	343740.50



注：价格构成应及综合考虑安装及辅材等（包括但不限于PVC管、电工胶布、86空白面板、86底盒、尼龙扎带、水晶头、膨胀套、插板、自攻螺丝、波纹管等施工辅材）费用包含在设备内，报价不再单独计算安装及辅材等费用。

	红河边境管理支队勐桥边境派出所

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	一、入\出区登记\安全检查\物品暂存\信息采集室（合用）

	1
	500万警戒一体机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：0.0003lx(F=1.0,彩色模式),能分辨被摄目标的轮廓特征和色彩（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
3、补光灯类型：白光补光，补光灯不少于4颗
4、接口要求：不少于1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,支持2路报警输入、1路报警输出（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
5、应能根据不同场景对视频参数进行自动调整，达到最佳画面果（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、应具有G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC音频编码设置选项；音频采样率应可设置为8kHz/32kHz/48kHz
7、应具有双向语音对讲和单向语音广播功能 ；应能通过MIC拾取声音；应支持报警联动声音警示、白光警示
8、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；白名单中最多可添加45个IP地址；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）  
9、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约92%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）  
10、需支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、人脸抓拍等智能行为分析功能
11、 应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC12V反向供电 
12、 工作温度： -40℃~+65℃ 
13、 外壳防护等级≥IP67
	2
	台
	

	2
	一体机壁装支架
	1、材质：压铸铝合金材质，表面做喷塑处理
2、安装方式：壁装，安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密；
3、安装：安装座可旋转，方便摄像机调整角度
	2
	套
	

	3
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	2
	台
	

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	3
	台
	

	5
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	

	6
	人证核验终端
	1、不低于四核，
2、系统内存≥2GB DDR3
3、存储≥16GB
4、触控屏尺寸≥10.1寸
5、分辨率≥1280x800
6、摄像头像素：≥300万，宽动态范围：>100 
7、二代身份证阅读器符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求
8、阅读距离：0-30mm
9、读卡响应速度：<1s
10、金属开关 支持开关机、重启及休眠唤醒等功能
11、双LED补光灯，内置高亮LED人脸光源，可保证人脸脸部光线均匀
12、电源口9V/2.5A
13、功率≥18W（max）
	1
	台
	

	7
	12门随身物品保管柜
	1、材质：加厚冷轧钢板，板材经除磷洗化，防腐防锈，板材厚度≥0.3mm
2、柜门数：≥12门
3、功能：支持自设密码，方便存储物品。电子锁，有管理员密码，密码不慎忘记时可通过管理员密码解锁
4、整体尺寸：1800(高)mm×850(宽)mm×460(厚)mm（±10mm）
	1
	套
	

	8
	手持金属探测器
	1、电源:9V方块电池
2、测量距离:1-7cm
	2
	个
	

	9
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	1
	个
	

	10
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	1
	个
	

	11
	操作台
	1、材质：加厚冷轧钢板，烤漆工艺
2、尺寸：三联，拆装结构，便于运输和扩展，尺寸：1700(长)mm×850(宽)mm×750(高)mm（±10mm）
3、功能：留有桌面走线孔，加厚可调隔板，配置安全锁具，后面板有散热孔
	1
	台
	

	二、询\讯问室

	1
	智能审讯一体桌
	1、外观钣木结合设计，优化组装方式，减重方便搬运；
2、配置氛围灯带，藏线槽设计，整体更加美观；
3、集成办案操作终端主机、21.5寸显示器、特写摄像头、打印终端、32寸示证液晶屏，扬声器、交换机等设备，施工简单，操作便捷；
4、操作终端主机配置：处理器主频≥2.3GHz，四核心；配置8GB DDR4 内存；配置128G固态硬盘，1T机械硬盘；
5、21.5寸显示器：尺寸21.5寸，1920*1080分辨率，配置HDMI接口；
6、特写摄像机：200万像素，分辨率为1920*1080，配置2.8mm-12mm电动变焦镜头，视场角可调，适应不同场景；
7、打印终端：支持黑白打印/复印/扫描，纸张尺寸为A4，USB2.0接口，黑白打印速度≥18页/分钟，打印分辨率(dpi)≥500dpi；复印速度≥20页/分钟，分辨率≥500x500 dpi；扫描分辨率(光学)≥ 500x1000 dpi，支持扫描到图像、文件；
8、32寸示证液晶屏：尺寸32寸，1920*1080分辨率，配置HDMI接口；
9、交换机：百兆8口；
10、支持一键开机功能；
11、支持四路示证切换功能；
12、整体尺寸：1600(L)mm×750(W)mm×884(H)mm（±10mm）
	2
	台
	

	2
	高清公安预审主机
	1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出；
2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入； 
3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于10个sata接口（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
4、支持不少于6个前置硬盘槽位，支持热插拔（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、支持盘组模式与配额模式两种磁盘管理模式
6、不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出；
7、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
8、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。 
9、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 
10、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 
11、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
12、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。
13、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps。 （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
14、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 
15、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；
16、音视频存储至设备的硬盘、光盘等存储介质上，支持将存储设备拆下或去除后，能在其他同型号设备上回放录像。
17、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 
18、支持光盘自动封盘功能。 
19、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；支持自定义一键直刻的刻录通道（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
20、支持选择不少于合成画面刻录、单画面刻录、全部刻录三种模式，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 
21、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；支持码率1024kbps—8192kbps之间设置。
22、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 
23、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝
24、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
25、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 
26、支持校时功能 
27、支持对主摄像机的变倍变焦、自动聚焦、光圈设定控制、支持对拾音器音量调节； 
28、支持通过摄像机实现音视频采集；支持人员发言声音与环境背景声音采集；支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 
29、支持双光驱实时刻录，支持硬盘实时自动存储。 
30、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。
31、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持剩余时间不足30min报警提示。
32、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 
33、设备必须要无缝接入支队现有的智能执法办案区管理系统，实现边境派出所办案流程、业务数据的统一监督、管理。
	1
	套
	共需2台，1台利旧

	3
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 
	2
	台
	共需4台，2台利旧

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	台
	

	5
	时间温湿度LED数码屏
	1、具有RS485/232接口
2、静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像
3、采用超高精度时钟，精度可达2PPM
4、支持自动校准时钟或与计算机时间同步
5、温湿度和紧急情况报警设定及处理功能
6、12V低压供电
7、温湿度尺寸：580(长)mm×380(宽)mm×37(厚)mm（±5mm）
	1
	台
	共需2台，1台利旧

	6
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	1
	台
	共需2台，1台利旧

	7
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	2
	个
	

	8
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	2
	个
	

	三、等候室

	1
	温湿度全景一体机
	1、温湿度屏与单目全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体
2、温湿度屏专为公安审讯室设计，静态数字显示，适于同步录音录像
3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口。（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步
5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
7、摄像机支持1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，2.1mm定焦镜头，ICR双滤切换
8、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m
13、支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧率1920*1080@60 fps
15、支持POE、DC12V供电
	1
	台
	

	2
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	1
	台
	

	3
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	1
	台
	

	5
	手动报警按钮
	1、白色塑料壳，阻燃材质
2、86型
3、配置复位钥匙，支持手动复位
	1
	个
	

	6
	声光报警器
	1、防火ABS阻燃外壳，支持声光报警
2、额定工作电压(V/DC) 12V；
3、工作电压范围(V) 9-15V；
4、工作电流范围(mA) ≤300
5、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃；
6、声压(dB) ≥105dB/m；
7、连续工作时间 ≥45min DC12V，闪灯次数(分钟) 200±30
	1
	个
	

	四、卫生间

	1
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	1
	台
	

	2
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	1
	台
	

	3
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	1
	个
	

	五、走廊

	1
	500万全景摄像机
	1、不低于500万像素
2、最低照度：彩色：≤0.0002lx（F=1.6）；黑白：≤0.0001lx（F=1.6）（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
3、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 
4、应支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、 本地客户端；最大支持512GB TF卡（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
5、最大应支持48路视频同时进行浏览(配合NVR进行) （提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
6、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约93%以上（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告） 
7、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥98%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞98% ，
8、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测
9、白名单中最多可添加45个IP地址，黑名单中最多可添加45个IP地址（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
10、开启走廊模式后，监控画面应可不少于88°旋转并自动调整宽高比（提供国家认可检测机构（标志CMA）产品质量检测报告或检验报告）
11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 
12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67
	2
	台
	

	2
	高保真监听头（标准）
	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
5、音频传输距离不小于3000米
6、监听面积5-150㎡（内置电位器可调）
	2
	台
	

	3
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	台
	

	六、设备机房

	1
	所级综合管理一体机
	硬件配置：
1、不小于4U高度，不少于24个硬盘槽位，内置88TB存储介质
2、配置1套操作终端及打印终端，便于日常办案操作  
3、支持流式存储方式
4、支持IPC，流媒体、NVR接入存储
5、支持NTP时间同步功能设置
6、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，可以满足各种应用需求, 支持区域热备和局部热备。
7、存储管理功能：需支持存储配置、空间管理、系统监视、用户权限、时间同步、日志查询
8、视频检索功能：需支持监控客户端的数据视频检索，可基于时间、摄像头编号等方式查询
9、回放方式：需支持回放时，进行暂停、播放、停止、慢放、快放、拖动以及循环播放等操作，支持回放图像抓拍功能
10、视频格式：需支持H.264/H.265/S+265视频流的实时存储、回放和点播
软件功能：
1、需支持人员登记、安全检查、财物暂存、信息采集、吸毒检测、候问、讯/询问、物品返还、依法处理、出所登记办案流程信息管理
2、需支持预约登记功能，可提前填写案件信息进行办案预约
3、需支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息、配合身份证读卡器读入身份证信息，支持登记办案民警信息
4、需支持入区登记，控制摄像机对嫌疑人进行人脸抓拍，照片自动录入登记表
5、需支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、检查情况。支持通过文字输入、画框画圈等进行人体伤痕标注。支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片
6、需支持财物暂存登记功能，可选类型为随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号。支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片
7、需支持信息釆集台账生成、打印、查询、 查看功能。支持对台账中办案流程和内容不全的采集项报警提示
8、需支持吸毒检测登记功能，支持控制摄像机对嫌疑人和尿检结果的物证拍照并自动上传图片
9、需支持候问室管理功能，支持查看可进行候问等待的人员列表，支持录入候问登记信息：具体包括选择候问室、进入时间、离开时间。支持多次登记进入候问室。看押时自动分配候问室。支持候问室状态（以图标或 图片形式）可视化展示。
10、需支持可视化显示各个询讯问室的使用情况，提讯时自动分配询讯问室。支持查看可进行讯（询）问的人员列表，支持选择审讯进入快速讯问界面
11、需支持财物返还登记功能
12、需支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。支持查看可进行出所登记的人员列表，支持临时离开信息和最终离开的录入，其中最终离开需要登记离开时间、离开原因、物品处理、领取人身份证、领取人电子签字等。
13、需支持办案区的台账管理，并支持导出
14、需支持查看登记过且己最终离所的人员列表，将人员在办案流程中录入的信息导出为涉案人员办案中心使用情况登记表，以 Word的形式保存：支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子手印图片。
15、设备必须要无缝接入支队现有的智能执法办案区管理系统，实现边境派出所办案流程、业务数据的统一监督、管理。
	1
	台
	

	2
	48口交换机
	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥120Mpps
2. 接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）
3. 支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理；
4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
5. 支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈
6. 支持STP/RSTP/MSTP
7. 支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射；
8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL；
9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击
	1
	台
	

	3
	千兆光模块
	千兆单模光模块
1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
2、传播速率：1.25G
3、发光功率：-9~-3dBm
4、接收灵敏度：-20dBm
	2
	个
	

	4
	服务器机柜
	1、42U服务器机柜，网孔门
2、材质：优质冷轧钢，静电喷塑
3、尺寸：≥宽*深*高(mm)：600*1000*2050
	1
	台
	

	七、人脸识别门禁系统

	1
	人脸识别终端
	1、8寸LCD大屏显示
2、防护等级IP65，室外防水，可用于室内室外
3、屏幕分辨率1280*800
4、1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头
5、用户容量10000个，人脸底库10000张，存储容量100000条日志记录，2000图片记录
6、人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m
7、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置
8、多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制
9、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍
	2
	台
	

	2
	电磁锁
	1、280kg单门两线拉丝磁力锁；
2、锁状态LED灯指示；
3、通电上锁，无残磁、无机械磨损；
4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；
	1
	台
	

	3
	闭门器
	1、最大门宽：1100mm；
2、门重：65-85KGS；
3、关门力度等级：固定4号力；
4、最大开门角度：180度。
	1
	台
	

	4
	电源
	1、12V 2A开关电源
2、额定输入电压范围：170-240VAC
3、最大输入电压范围：162-264VAC
4、输入频率范围：47-63Hz
5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6
	2
	个
	

	八、办案区配套设备

	1
	1.5P空调
	1、类型：1.5匹壁挂式冷暖型变频空调
2、能效等级：≥二级能效
3、电压/频率：220V/50Hz
4、制热量：5100W；制热功率：1280W
6、制冷量：3500W；制冷功率：840W
7、扫风方式：上下/左右扫风
	4
	台
	

	2
	审讯椅
	嫌疑人审讯椅
1、材质：橡胶木
2、规格：980X600X580mm（高X宽X深）（±10mm）
3、工艺：软包采用优质皮革，耐磨性能好，锁具采用定制磁力扣。底漆采用环保油漆，面漆采用环保聚酯漆，色泽均匀、光滑耐用可长期保持表面效果
	1
	把
	

	3
	民警椅
	民警椅办公椅
1、椅架：铝合金支架
2、扶手：环绕型一体扶手；
3、面料：高弹力耐磨透气网布；
4、海绵：采用高密度高弹力定型海绵；
5、底盘：采用中班底盘，整体倾仰锁定；
6、尺寸：1130X550X400mm（高X宽X深）（±10mm）
	8
	把
	

	4
	标识标牌
	办案区各功能房标识标牌
1、尺寸：600*800mm
2、材质：不低于10mm厚度的PVC板材
3、制作要求：采用UV打印标准，制度牌四角要倒圆弧边，不允许有尖角，内容按照公安部、云南省公安厅对于“公安机关执法办案场所”标识标牌要求进行定制。
4、含设计、运费、施工安装费用。
	20
	块
	

	九、综合布线及设备线材

	1
	六类网线
	1、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
2、芯线材质：无氧铜；
3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分有撕裂绳；
4.含布线费用
	1525
	m
	

	2
	弱电主干电源线
	RVV2*2.5，国标
含布线费用
	200
	米
	

	3
	弱电电源线
	RVV2*1.0，国标
含布线费用
	600
	米
	

	4
	20PVC管
	直径20MM，国标
	200
	米 
	

	5
	25PVC管
	直径25MM，国标
	100
	米 
	

	6
	3孔8位插板
	新国标普通插板，3孔8位插板，防过载，线长1.8米
	5
	个
	

	设备合计
	269763.50 


注：价格构成应及综合考虑安装及辅材等（包括但不限于PVC管、电工胶布、86空白面板、86底盒、尼龙扎带、水晶头、膨胀套、插板、自攻螺丝、波纹管等施工辅材）费用包含在设备内，报价不再单独计算安装及辅材等费用。

