附件1
包组编号：001
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	001
	狭小空间排烟机
	一、实质性要求（★） 
★1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	11台
	0.5000万元/台
	

	
	强制送风机
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	11台
	0.3500 万元/台
	

	
	躯体固定气囊
	一、实质性要求（★）
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 
	9个
	0.2500万元/个
	

	
	肢体固定气囊
	一、实质性要求（★）
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	9个
	0.2800万元/个
	

	
	婴儿呼吸袋
	一、实质性要求（★） 
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	20件
	0.3600万元/件
	

	
	船型担架
	一、实质性要求（★）
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	5个
	0.4000万元/个
	

	
	多功能担架
	一、实质性要求（★）
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	12个
	0.2200万元/个
	

	
	防电服
	一、实质性要求（★）
★1、产品整体要求符合GB/8965.4-2022《防护服装防电弧服》的标准。提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

	56件
	0.2100万元/件
	

	
	堵漏工具组
	一、实质性要求（★）
★1、堵漏工具组包括：磁压式堵漏工具、堵漏枪、阀门堵漏套具、金属堵漏套管、捆绑式堵漏袋、木制堵漏楔、气动吸盘式堵漏器、外封式堵漏袋、注入式堵漏工具，共9类。           
★2、提供所投产品需有第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8套
	4.0000万元/套
	

	
	单人洗消帐篷
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8件
	0.6600万元/件
	

	
	简易洗消喷淋器
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	8套
	0.3000万元/套
	

	
	空气呼吸器
	一、实质性要求（★） 
★1、符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	30套
	0.8000万元/套
	





包组编号：002
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	002
	救援三角架
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	6套
	0.9600万元/套
	

	
	卷扬机
	一、实质性要求（★）
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 
	3台
	0.5300万元/台
	

	
	自动止坠器
	一、实质性要求（★） 
★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	90个
	0.2600万元/个
	

	
	自动锁定下降器
	一、实质性要求（★） 
★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、器材上应有产品的永久性标识。
	90个
	0.3000万元/个
	

	
	下降器
	一、实质性要求（★） 
★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、器材上应有产品的永久性标识。
	90个
	0.2400万元/个
	

	
	通用安全绳（200米）
	一、实质性要求（★） 
★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	38条
	0.4000万元/条
	

	
	多功能省力系统
	一、实质性要求（★） 
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	32套
	0.3000万元/套
	

	
	全身吊带
	一、实质性要求（★）
★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、消防全身安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫和带扣等零部件组成。
	80件
	0.1800万元/件
	




包组编号：003
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	003
	移动照明灯
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 
	8个
	0.3500万元/个
	

	
	泛光灯
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	7个
	0.8400万元/个
	

	
	月球灯
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	7个
	1.0000万元/个
	

	
	气柱灯
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 
	5个
	1.3000万元/个
	

	
	静音发电机
	一、实质性要求（★）
★1、整体要求符合GB/T2820.8-2002标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	10台
	0.9600万元/台
	

	
	公众洗消站
	一、实质性要求（★）
★1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、全套面积≥ 30 ㎡。包括：洗消帐篷、电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、控制水柜、洗消喷枪、喷淋系统、洗消废水回收袋、自升式水袋、移动式发电机等，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统，组建时间不超过 10 分钟；
	1套
	6.7000万元/套
	

	
	航空运输箱
	一、实质性要求（★）
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★2、采用优质PE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用，多个箱体可无缝叠加存放、运输。
★3、箱体尺寸:长×宽×高1200mm×800mm×600mm（各尺寸允差±3mm）。
	340个
	0.2000万元/个
	

	
	排用炊事单元
	一、实质性要求（★）
★1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★2、排用野战给养器材单元1小时可加工40人份满足GJB 826B食物定量标准的主、副食；单元箱外形尺寸（长×宽×高）：800MM×650MM×420MM（各尺寸正负允差10mm）；
★3、总质量小于或等于100KG；分为两个单元箱。 
	4套
	1.0000万元/套
	




包组编号：004
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	004
	破拆机器人
	一、实质性要求（★）
★1、符合消防行业标准：《GA 892.1-2010消防机器人第1部分通用技术条件》，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 
	1台
	155万元/台
	




包组编号：005
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	005
	水域救生套装
	一、实质性要求（★）
★1、水域救生套装应包含：包含激流救生衣1套、救生圈1个、救生短绳1条。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
	30套
	0.2000万元/套
	

	
	滑轮套装
	一、实质性要求（★）
★1、滑轮套装应包含：小滑轮1个、万向单滑轮1个、万向双滑轮1个。
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★4、器材上应有产品的永久性标识。
	30套
	0.2300万元/套
	

	
	挂钩套装
	一、实质性要求（★）
★1、滑轮套装应包含：O型环1个、D型环1个、梨形锁扣1个、半永久锁扣1个
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、符合XF 494-2004消防用防坠落装备标准，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★4、器材上应有产品的永久性标识。
	30套
	0.2000万元/套
	

	
	抢险救援套装
	一、实质性要求（★）
★1、抢险救援套装应包含：抢险救援头盔1顶、救援护目镜1副、抢险救援手套1双、抢险救援靴1双、硬质护肘护膝1套、多功能刀具1把
★2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
★3、抢险救援头盔、抢险救援手套、抢险救援靴符合XF633-2006消防员抢险救援防护服装标准要求，救援护目镜符合国家XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防护目镜》标准要求，硬质护肘护膝符合GB24541-2009《手部防护、机械危害防护手套》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
	500套
	0.2130万元/套
	

	
	照明呼救套装
	一、实质性要求（★）
★1、照明呼救套装应包括：消防员呼救器2个、手提式强光防爆照明灯1具。
★2、消防员呼救器应符合GB27900-2011消防员呼救器的要求、手提式强光防爆照明灯应符合GB30734-2014消防员照明灯具要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
★3、消防员呼救器、手提式强光防爆照明灯的防爆、防水性能均需在检测报告中体现。
★4、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
	130套
	0.2250万元/套
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