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招标公告
辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一）招标公告 
项目概况
辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 招标项目的潜在投标人应在鞍山市公共资源服务平台获取招标文件，并于2024年06月12日 10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：BZ2405097

项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一）

预算金额：783.000000 万元（人民币）

最高限价：783.000000 万元（人民币）

采购需求：

包组编号：001

预算金额（元）：1,450,000.00

最高限价（元）：1,450,000.00

采购需求：物资运输车C供货、安装、调试及其他相关服务

需落实的政府采购政策内容：对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

包组编号：002

预算金额（元）：3,780,000.00

最高限价（元）：3,780,000.00

采购需求：运兵车、大型宿营车供货、安装、调试及其他相关服务

需落实的政府采购政策内容：对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

组编号：003

预算金额（元）：1,300,000.00

最高限价（元）：1,300,000.00

采购需求：淋浴车供货、安装、调试及其他相关服务

需落实的政府采购政策内容：对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

包组编号：004

预算金额（元）：1,300,000.00

最高限价（元）：1,300,000.00

采购需求：发电车供货、安装、调试及其他相关服务

需落实的政府采购政策内容：对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

合同履行期限：合同生效后150日内完成全部合同内容

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
时间：2024年05月23日 至2024年05月29日，每天上午8:00至11:30，下午13:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：鞍山市公共资源服务平台

方式：线上

售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年06月12日 10点30分（北京时间）

开标时间：2024年06月12日 10点30分（北京时间）

地点：鞍山市公共资源交易中心222室（鞍山市铁西区人民路269-271号）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
（一）本项目共四个合同包，兼投兼中。

（二）采用不见面开标注意事项：

1、投标供应商须在递交响应文件截止时间前将非加密版电子投标文件发送至指定的电子邮箱（assggzyjyzx1221@163.com），为保证投标文件安全，保障投标供应商的合法权益发送的投标文件必须进行加密（可使用rar、zip等压缩工具对文件进行加密）。上传电子邮件标题格式为：项目名称+分包号+投标供应商名称+手机号码。 

2、开标当日法定代表人或授权委托人应保持通讯畅通，评审答疑采用远程（座机电话开免提方式）答疑。 

3、参与投标的供应商可使用"腾讯会议"APP收看网上开标直播，法定代表人或授权委托人可提前下载并通过其手机号进行注册，开标时登陆"腾讯会议"APP，交易中心将根据投标供应商提供的法定代表人或授权委托人手机号邀请其观看开标实况。（请投标供应商在法定代表人证明书或法定代表授权委托书上注明其手机号码）腾讯会议，会议号：941507201 APP下载地址:https://meeting.tencent.com/。 

（三）中介采购电子交易项目相关要求：

电子投标要求：本项目为鞍山市公共资源交易服务平台中介采购公开招标电子交易项目，参与投标的供应商须进行主体信息注册（2020年6月1日之前注册的投标供应商需检查、补足详细地址信息并提交审核）和CA注册后进行网上投标。网上投标相关要求如下： 

1、本项目采购文件可在全国公共资源交易平台（辽宁省•鞍山市）免费下载； 

2、参与投标供应商应在全国公共资源交易平台（辽宁省•鞍山市）的“下载专区”下载投标文件制作软件和操作手册，根据操作手册规定的方式使用投标文件制作软件和CA锁编制电子投标文件； 

3、编制完成的电子投标文件生成加密版（文件后缀为“.ASTF”）和非加密版（文件后缀为“.nASTF”）。加密版的电子投标文件必须在递交响应文件截止时间前在全国公共资源交易平台（辽宁省•鞍山市）进行线上递交。

4、按照“不见面”开标要求，投标人不到现场，开标时，投标供应商通过腾讯会议系统向代理机构提供密码，由代理机构对加密文件进行解密，并将解密后的非加密版电子投标文件与已上传的加密版电子投标文件进行比对，投标文件比对成功后视为有效投标。 

5、投标供应商未上传加密版电子投标文件，或上传的加密版电子投标文件和发送至指定电子邮箱的非加密版的电子投标文件的版本不一致（比对不成功），或非加密版电子投标文件没有在递交响应文件截止时间前发送至指定的电子邮箱，以及发送的非加密版电子投标文件未做加密处理的，造成投标失败责任由投标供应商自行承担。 

◆投标文件编制技术服务咨询电话： 400-998-0000

公共资源交易主体信息注册及CA注册

参与鞍山市政府建设工程招标项目的投标人在参与投标前，请在“全国公共资源交易平台（辽宁省•鞍山市）”办理网上主体信息注册（网站首页右上角“交易主体登陆”），已注册的投标人无需重复注册。

特别提示：未进行主体信息注册和CA注册的投标人将影响参与鞍山市公共资源交易服务平台电子化交易项目的投标。主体信息注册网址（全国公共资源交易平台（辽宁省•鞍山市））：http://www.asggzyjy.cnCA注册网址：

https://www.lnwlzb.com/zxxw/20181122/6dd598d1-c853-476f-9db0-835e0f9b8fe1.html

主体注册审核事宜 ：鞍山市公共资源交易中心 法规监督部：0412-5555762

主体注册技术支持 ：鞍山市公共资源交易中心 网络信息部：0412-5555983

CA注册及电子签章相关问题可登入辽宁省网联招标投标综合服务平台有限公司，网址为：https://www.lnwlzb.com/#/，网站首页 “辽小易AI智能招标投标业务助手进行咨询服务。
（四）本公告在中国政府采购网、鞍山市公共资源服务平台上同时发布，如不一致，以中国政府采购网为准。

（五）本项目无报名环节，提交投标文件截止时间、开标时间及本项目的相关事宜是否有变化，请拟参加投标的供应商自行关注中国政府采购网、鞍山市公共资源服务平台中的相关信息。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：鞍山市消防救援支队

地址：鞍山市铁东区园林路249号

联系方式：孙策0412-5596111

2.采购代理机构信息

名 称：辽宁博众工程咨询有限公司

地　址：鞍山市铁东区二一九路36号五层

联系方式：苏倩、崔馨予0412-2592001/2592003/2592005/2592006-829

3.项目联系方式

项目联系人：苏倩、崔馨予

电　话：　　0412-2592001/2592003/2592005/2592006-829

第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：鞍山市消防救援支队
地  址：鞍山市铁东区园林路249号
联系人：孙策
电  话：0412-5596111

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁博众工程咨询有限公司
地  址：鞍山市铁东区二一九路36号五层
联系人：苏倩、崔馨予
电  话：0412-2592001/2592003/2592005/2592006-829

	1.3.4
	合格投标人还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	□是
☑否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	□是
☑否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品、环境标志产品
	□有，具体产品为
☑无

	1.3.8
	是否有《辽宁省创新产品和服务目
录》内的产品、服
务
	□有，具体为：
☑没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	□是
☑否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：001包：人民币1,450,000.00元；002包：人民币3,780,000.00元（其中：运兵车54万元/辆*2辆、大型宿营车135万元/辆*2辆）；003包：人民币1,300,000.00元；004包：人民币1,300,000.00元
最高限价：001包：人民币1,450,000.00元；002包：人民币3,780,000.00元（其中：运兵车54万元/辆*2辆、大型宿营车135万元/辆*2辆）；003包：人民币1,300,000.00元；004包：人民币1,300,000.00元

	4
	计量单位
	☑中华人民共和国法定计量单位
□其他：

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	☑不组织
□组织，时  间：
地  点：
联系人：
电  话：
□组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	001包：物资运输车C；002包：大型宿营车；003包：淋浴车；004包：发电车
(非单一产品采购时，只能设一个核心产品)

	11.3
	样品或演示
	☑不需要提供样品
□需要提供样品
1、递交样品的截止时间：（北京时间）
递交样品地点：
递交样品联系人：
递交样品联系电话：
2、样品制作的标准和要求：
3、随样品提交相关检测报告要求：
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。
☑不需要提供演示
□需要提供演示
1、演示时间：
   演示地点：
   演示顺序：
2、演示要求：
（内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	☑所有投标均按人民币货币进行报价。
□其它：

	13.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：不收取
2.投标保证金缴纳时间：同投标截止时间 
3.投标保证金缴纳方式：□保函   □支票  □电汇 □其他：
  保证金收款人银行信息：
    开 户 名： 
    开 户 行：
    账    号：
4.保证金退还方式：按原路径退回。
5.保证金退还咨询电话：
6.其它：
（注：鼓励采用保函的方式递交投标保证金）

	15.1
	投标有效期
	自开标之日起90天（日历日）

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	投标文件正本1份,副本4份；电子文档1份。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人、评审专家4人组成，共5人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	□样品：
1、样品评审方法：
2、样品评审标准：
□演示：
1、演示评审方法：
2、演示评审标准：

	27.2
	评标办法
	☑综合评分法
□最低评标价法           

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	每包推荐1～3名中标候选人（本项目兼投兼中）

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：每包 1名
□采购人委托评标委员会直接确定中标人
☑采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	☑本项目不收取履约保证金
□本项目收取履约保证金
履约保证金金额：
履约保证金递交时间：
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇
账户信息：
    开 户 名：
    开 户 行：
    账    号：
履约保证金退还时间及规定：原路径退回。
（注：鼓励采用保函的方式递交履约保证金）

	36
	招标代理服务费
	□本项目不收取采购代理服务费
☑本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。
支付标准：001-004包参照计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号文件规定货物类标准收取
支付形式：现金或电汇或支票
支付时间：领取中标通知书之前由中标人将采购代理服务费支付至采购代理机构。注：缴纳代理服务费开户信息：开户行：交通银行股份有限公司鞍山营业部；账户名称：辽宁博众工程咨询有限公司；账号：213311601018170125682

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函
联系单位：辽宁博众工程咨询有限公司
联系人：崔馨予
联系电话：0412-2592001-829
通讯地址：鞍山市铁东区二一九路36号所在层五层
2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果）


3注：表格中“”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4 符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5 若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6 若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7 若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
1.3.8若投标人须知表1.3.8款中写明要求采购列入《辽宁省创新产品和服务目录》内产品及伴随服务，且该要求在第四章 评标办法 附表2 符合性审查表中列为符合性审查内容的。如投标人所投产品及伴随服务为非《辽宁省创新产品和服务目录》产品、服务，其投标将被认定为投标无效。
★1.4 如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1 投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2 由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3 现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
8.1招标文件内容如下:
招标公告
第一章 投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2 投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第3款“同一品牌产品”规定处理。
10.4 无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、暗标材料、其它材料四部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1 所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2 投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3 投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6 除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1 投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2 投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:
(1)在投标有效期内，投标人撤销投标的;
(2)中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的;
(3)中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的;
(4)中标后不按本须知第36款的规定缴纳招标代理服务费的;
(5)存在其他违法违规行为的。
13.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5 投标保证金的退还
13.5.1 中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1 投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
★16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。
★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
16.4 暗标文件制作要求：
版面整洁、字迹清楚、不许涂改，投标人技术及主观分评审部分封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业 LOGO标识、水印标识、投标人独有的企业标准或编号等）字样。 
所有图表一律采用电脑绘制，大小不限。 
所有字体为宋体，不得出现手写或彩色字体，所有标题为四号字，正文为小四号字，行间距为固定值 20磅； 页边距（上 2.5 厘米，其余为 2.0 厘米） 
页码采用阿拉伯数字在页脚的右下角处标明，不得设置页眉、页脚，违反规定一律按废标处理。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1 投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。
17.2 所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）在封口处加盖投标人单位公章。
17.3 如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1 投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执（网上递交投标文件不签发回执单）。
接收投标文件回执单
	招标编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
六 开标及评标
★20.开标
20.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2 采购人或采购代理机构将在开标后评标前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1 投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3 演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1） 未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3） 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4） 不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6） 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。具体办法详见第四章 评标方法。
27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1 除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3 因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1 评标将在严格保密的情况下进行。
30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在鞍山市政府网站、鞍山市公共资源交易服务平台及其他法律法规要求的媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2 中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1 中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.招标代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2 质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收
第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口

	2
	投标文件的封皮

	3
	投标文件的目录


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料

	1
	营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

	5
	开标前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

	6
	开标前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	9
	信用记录


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料

	1
	投标函

	2
	开标一览表

	3
	分项报价表

	4
	技术规格偏离表

	5
	商务条款偏离表

	6
	投标人关联单位说明

	7
	其他符合性证明材料


四、其他材料(如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理)
	序号
	其他材料

	1
	商务评审荣誉部分

	2
	商务评审业绩部分

	3
	商务评审服务部分

	4
	商务评审其他部分

	5
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》

	6
	监狱企业证明文件

	7
	中小企业声明函

	8
	制造商企业（单位）类型声明函

	9
	残疾人福利性单位声明函

	10
	投标其他材料


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格性证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
一、投标文件、电子文档的外封面及封口
投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


二、投标文件的封皮
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：
三、投标文件的目录
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称：（加盖单位公章）           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：           (签字或盖章) 
签署日期：      年      月      日
四、营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件
营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
五、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


                                           投标人名称：（加盖单位公章）  
年   月   日                   

六、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
委托人（单位名称）：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

受托人名称：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※受托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
受托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
七、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟） 

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
八、开标前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
开标前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
九、开标前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件
开标前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件
（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称） ：
在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
投标人名称：       （加盖单位公章）   
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：(签字或盖章)
日期：       年     月     日
注：联合体各方均需提供上述证明（如适用）
十二、信用记录
信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
十三、投标函
（采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本份、副本份及电子文档份，并以形式出具的金额为人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                           。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           
十四、开标一览表
﻿ 
开 标 一 览 表 

投标人名称：        单位：元（人民币） 

	  
	  
	  
	  
	  

	包号 
	分包名称 
	投标报价 
	备注 

	
	
	小写 
	大写 
	

	   
	    
	   
	   
	   


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致 

  

投标人名称（加盖单位公章）:    

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：    

日期：    

十五、分项报价表
分项报价表
包号：                                                     报价单位：人民币元
	序号
	名称
	数量
	单位
	型号

规格
	品牌
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
3.如果报价一览表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表内容为准。
供应商(加盖单位公章):               
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章):             
日     期:                
十六、技术规格偏离表
包号：BZ2405097-1

	序号
	产品名称
	数量
	招标文件要求（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	1
	物资运输车C（器材消防车）
	1辆
	001包：

品目名称：物资运输车C（器材消防车）

一、实质性要求

★1、采购数量：1辆；

★2、国家或行业准：《消防车第1部分：通用技术标准》（GB7956.12-2015）,GB7258《机动车安全技术条件》,符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统。360度行车记录仪(内存≥256G、1080p高清画质记录时长≥12h）和倒车雷达、倒车影像；

★3、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；

★4、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定；

★5、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★6、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺函，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

整车主要技术参数

●1、整车尺寸(长×宽×高)：≥10000mm×2550mm×3800mm，投标人必须提供整车所用主要材质的型号、厚度、工艺处理有关参数；

●2、最高车速：≥100km/h；

●3、乘员人数：≥2人；

●4、比功率（kW/t）：≥14；

●5、器材箱采用分区式模化设计，箱体设计展开采用两侧翼展式；

底盘主要技术参数

●6、驱动型式：6×4（等同或优于）；


●7、轴距：4600mm+1400mm；

●8、最大允许总质量：≥35000kg；

●9、底盘车架高强度钢材车架，钢制保险杠；

●10、标准：国六排放标准；

●11、额定功率：≥300kw;

●12、油箱：≥300L；

●13、变速器：手动或自动；

●14、车轮：车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。前桥每侧单轮，后桥每侧各双轮；7个无内胆、钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌前轮备胎）；

●15、制动系统：空气直接制动系统，独立回路，（前、后、驻车紧急）弹簧储能式驻车制动，作用于双后轮，ABS防抱死刹车系统；

●16、驾乘室：采用原厂驾驶室，不需额外改装；司乘人员总数可容纳≥2人；空调系统，中控锁，电动加热后视镜，电动玻璃；驾驶座空气座椅；地板及发动机连接部分特殊额外降噪及隔热处理；安装有电动液压翻转机构，可向前翻转；

●17、电气系统：24V电压工作系统；

●18、各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯。紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警；

●19、开关：蓄电池总电源开关，一个电子开关位于驾驶室内；免维护蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关，各类开关设置科学合理；

●20、警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口，配置通讯车载台；在正副驾驶方便操作位置安装电子警报器、警灯开关；车顶前面安装有长排警灯，警报器及扩音装置≥200W，车体两侧及尾部安装爆闪、警示标识；

●21、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像雷达，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●22、其它：车辆前后有预留牌照架（符合现行消防车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；

●23、气路系统：上装设备需改动利用底盘气路系统取气时，只能从副气路系统取气，不得改动主气路系统；

贯通式副车架

●24、采用贯通式副车架设计技术，需提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养；

拉臂钩

●25、最大起升质量：≥20000kg；

●26、手动操作手柄安装在车体左侧驾驶室与方舱之间；

●27、有线或无线遥控：拉臂钩操作配备有线或无线遥控操作系统，有线操作半径≥15m（设置卷盘），无线有效操作半径≥150m；

●28、配有方舱锁止装置；

车箱（一拖一）

●29、厢体尺寸(长×宽×高)：≥7200mm×2400×2200mm，车箱左右各设置翻门，翻门采用铝合金板折弯铆接而成。车箱后部设置翻门，方便取放器材。在展开时起到遮阳及挡雨作用；

●30、车箱内部横向需分割成4个独立的箱体，每个箱体内部可放置1台消防机器人，共可放置4台消防机器人；

1台消防机器人外廊尺寸（长×宽×高）：≤2300mm×1600mm×1400mm；最大机重：≤1900Kg；

●31、材质：采用碳素结构钢及轻型合金板构成；

●32、外部采用钢骨架焊接结构，内骨架材质为高强度可调节铝合金型材，牢固可靠，并能根据器材尺寸进行合理设计，提高空间的利用率和可变性。各器材位，设有牢固的捆绑装置，保证器材的安全、稳定；

●33、各密封件、滑动胶件、锁等关键部件需保证高耐磨耐老化，开启及关闭顺畅；

●34、照明：各门设有LED照明灯；每个储物箱设有LED照明灯，当打开箱门时，一个自动开关保证各储物间立即照明；

●35、根据配备器材尺寸，合理化设计不同专用拖架、抽屉、可调器材盒等机构放置和固定各种器材装备，在装卸和运输过程中不会发生移动；隔板可根据需要上下灵活移动；

电气

●36、车箱左右两侧上部各安装爆闪灯，车身下部各安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），并配有前、后示廓灯，转向；

●37、乘员室、车箱内均装有照明灯，并符合GB4785-2007规定。驾驶室顶部安装长排红色警灯。驾驶室内安装100W警报控制系统；

●38、底盘安装自动充电充气装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，连接消防站供气源时，能够对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；

●39、车箱内配有蓄电池并配备手控电源总开关；

●40、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。

随车工具及消防器材清单：

1、名称：水带总成；规格：20-80-20；数量：
≥450米；


2、名称：灭火器；规格：ABC干粉2kg
；数量：≥1个；


3、名称；水带过桥；数量：≥4套；


4、名称：水带包布；数量：≥10个；


5、名称：水带挂钩；数量：≥10个。
	
	
	
	


包号：BZ2405097-2

	序号
	产品名称
	数量
	招标文件要求（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	1
	运兵车、大型宿营车
	4辆
	002包：

品目名称：运兵车

一、实质性要求

★1、采购数量：2辆；


★2、比功率（KWT）≥13；排放标准：国六；

★3、准乘人数（含驾驶员）≥50人；

★4、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；整车符合GB7956.12-2015国家标准；符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G、1080p高清画质记录时长≥12h）和倒车雷达、倒车影像；

★5、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定；

★6、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★7、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）；

★8、投标单位供货时按照《随车资料》要求供货；

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

●1、功率（KW）≥220；

●2、车速：设计最高车速≥90km/h。电子限速≤100km/h；

●3、车辆底盘驱动：4x2（等同或优于）；

●4、外形尺寸(长×宽×高)：≥10990mm×2500mm×3500mm；

●5、排量(L)：≥7.5；

●6、油箱容积（L）：≥260；

●7、车辆制动系统：车辆底盘要配置前轮盘式制动器和ABS（防抱死制动系统），可配置ESC或ESP电子车身稳定系统。变速器、离合器、转向器、制动系统、电器设备、钢丝轮胎为原车标准配置。配置子午线钢丝轮胎及备胎1个，安装有胎压监测系统；

●8、车辆警灯警报：车顶有一个长排警灯、警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能，功率≥200W；

●9、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●10、车辆操作及控制：手动6档（带助力挂挡）或更优变速器，排挡杆操纵形式为两软轴操纵，带气助力；悬架系统为板簧悬架或更优；车桥为前后盘式制动器；

●11、具有发动机进气预热及燃油加热功能；具有发动机热管理（智能控制冷却系统）功能；

●12、车辆内饰：整体式行李架空调风道，带出风口；软布窗帘；带换气功能顶风窗；木纹环保地板革，踏步平面铺黄色防滑地板革；司机椅为三点式安全带（全）气囊减震司机椅(带按摩、加热、安全带报警功能,PVC面料或更优)；乘客座椅靠背可调，PVC面料或更优；所有座椅均配有安全带；

●13、车身结构：全承载式钢骨架蒙皮结构或更优；

●14、空调系统：车载顶置空调，制冷量≥28000kcal／h；

●15、车辆外观：可翻转前围；前智能大灯；轮胎为275/80R22.5或更优；单扇外摆门，铝合金翻转舱门；整车玻璃（第一乘客门配置+司机窗+侧窗配置）为中空玻璃外摆门+白色中空后活动内嵌式司机窗+全封闭中空玻璃(两侧末上内嵌式推拉窗)；

●16、车身保温系统（取暖装置+除霜器+驾驶区取暖器+踏步取暖器+保暖模块+前风挡两侧除霜风扇）：独立+八壁挂强制散热器+一盒式强制散热器+大功率水暖除霜（内外进风／可调）+有驾驶区取暖器+有前、中（或后）门踏步取暖器+车厢保暖(包括驾驶区保暖)+有前风挡两侧除霜风扇；

●17、冷凝器：有冷凝器或其他能够降低制动压缩空气含水量的功能配置；

●18、后视系统：电动倒车镜（带加热）、彩色倒车监视器、倒车雷达、360环视系统；播放系统：7寸集成中控或更优；

●19、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供整车所用主要材质的型号、厚度、工艺处理有关参数；

●20、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。

品目名称：大型宿营车

二、实质性要求

★1、采购数量：2辆；


★2、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；整车符合GB7956.12-2015国家标准；

★3、车厢内空间设置合理，具有独立的单人卫生间、洗漱区，配置≥26人休息床位，同时具备行车乘坐功能，座位数≥26座；

★4、符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G）和倒车雷达；

★5、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。；

★6、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★7、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

●1、参考外廓尺寸(长×宽×高)：≥10000mm×2550mm×3500mm；

●2、满载总质量：≥18000KG；

●3、发动机额定功率：≥240kW；

●4、最高车速：≥90km/h；

●5、应急装置：配备应急装置，当车辆扩展机构出现故障时，可手动实现扩展伸缩；

底盘主要参数

●6、驱动型式：4×2(等同或更优)；

●7、发动机：额定功率≥240KW；排放标准：国六；

●8、驾驶室结构：单排驾驶室；

●9、燃油类型：柴油；

●10、变速箱：手动或自动挡；

●11、燃油箱：≥200L；具有发动机进气预热及燃油加热功能；具有发动机热管理（智能控制冷却系统）功能；

●12、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作；

上装部分

●13、总体要求：采用液压传动双侧自动抽拉式（应急可手动）扩展厢体，收放操作简单、方便，每次收放时间≤10min；车厢内设有空调保温系统、换气系统、照明系统；车身两侧设置伸缩防雨宿营折蓬。投标时应提供扩展厢体的工作原理图和工作模式及厢体内部设置图；

车身要求

●14、半承载式结构，全金属车身，辊压成形预应力涨拉蒙皮，骨架采用高强度钢材或其他性能更加优异的型材，以确保其刚度和强度。外观平整、精细、美观，所有焊接须牢固、光洁、平整并经过美化处理；

●15、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供所用主要材质的型号、厚度、工艺处理等有关参数；

●16、内饰：内饰材料为环保软质材料，美观大方，易于清洁，内饰必须选用防火材料。底板需采用防滑设计，所用材料需防水，浸水不得出现腐烂有异味等现象。适当位置应设置若干电源插座；

运兵宿营用装置

●17、活动侧围展开结构：含侧拉舱滑轨、驱动电机及传动丝杠等机构：左右可同时展开或各自展开，单侧面展开距离≥870mm，展开时间小于3分钟，全自动；

●18、车辆配备前智能大灯、电动后视镜、后视镜加热、电源接口、倒车影像、换气系统、逃生窗、冰热饮水机、行李架、全车三点式安全带、三点式全气囊减震司机椅(带按摩、加热、安全带报警功能,PVC面料或更优)；座椅靠背可调，PVC面料或更优；所有座椅均配有安全带；

●19、坐卧一体式座椅：座椅采用PVC面料、靠背可前翻、靠背后的背板可侧向展开；双人座椅靠背宽度为≥850mm，满足平躺休息的长度要求；过道宽度为≥350mm，可满足通过需要；每个座位有1个USB接口供乘坐人员充电使用；

●20、换气系统：顶部配备不少于2个顶风窗（含换气功能），紧急情况下可作为逃生天窗使用；

主要设备

●21、卫生间：独立卫生间，坐式马桶或蹲便器式，电动排污，含净水箱（≥150L）、污水箱（≥150L）及换气窗等附件，具备热水淋浴功能；满足室外无排污条件使用,内部地面做防滑处理,配洗手池，净水箱设置DN65消防栓接口；

●22、空调系统：车辆配备车载行车制冷空调，制冷量≥24000Kcal/h，出风口接入行车空调风道，出风均匀；暖风系统：独立式燃油加热暖风系统，热流量≥28kW；驻车空调：在宿营情况下接市电工作，制冷量≥7000W，制热量≥8000W；行车空调出风口应可手动调节方向，每个出风口可单独关闭，确保宿营人员在酷寒或者炎热季节下保持较好的休息环境。投标时需提供空气调节系统的品牌、产地、型号；

供电系统

●23、配备静音发电机：单相电机；额定功率（KW）：≥10；噪音7m/3m/1mdb（A）：≤56/63/70；机组结构：水箱外置分体式；整体设备尺寸（长×宽×高）：≤990 mm×680 mm×700 mm；整体设备重量（Kg）：≤445（不含外置散热器）；燃油供给方式：与车辆共用油箱供油；低温预热系统：有；控制系统安装方式：远程安装；自动化功能：手动/自动、自保护、自停机、水温报警，低油压报警（机油）；仪表显示数显：交流电压，频率，时间，充电电压。随车配备4盘50m电线卷盘（可串联，符合中国制式），配备不小于100W的能独立控制的移动场地照明灯；投标时需提供发电机的品牌、型号、产地。

●24、配备配电箱，用于总电源与各分路过电压过电流保护、漏电流保护，配备市电电缆及电缆盘和车外接口板，配备电源防雷；配备电源转换装置（24V转220V50Hz），功率≥300W，发电机线缆盘≥50m；警报控制器功率≥200W，驾驶室内配有手持扩音器；驾驶室开关、警示灯等，安装有总电源开关；

●25、照明系统：车厢内部灯光照明采用定向灯和泛光灯相结合，交流灯和直流灯结合的方式，可有效保证夜间宿营人员在厢体内的正常活动；舱内照明灯：不少于8个LED内顶灯；车厢内设2套紫外线消毒灯，可轮换间隙车内无人时为车厢内部杀菌消毒；

●26、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●27、车内配备满足≥26人用的床垫，不锈钢垃圾桶≥2个；内顶灯、踏步灯、过道夜灯、司机灯等照明装置，满足勤务夜间照明使用；

●28、车辆配备车身保温系统，具有独立水暖、八盒式强制散热器、水暖除霜+大功率水暖除霜(外进风)和扩展舱保暖模块，保证车辆的防寒保暖能力；

●29、播放系统：≥2套19寸以上电动翻转液晶显示器，并配备卫星电视接收器；投标时需提供电视的品牌、型号、产地；

●30、其他要求：在车厢内合适位置设置冰热功能饮水机，固定可靠，可放置桶装饮用水。灭火设备：车内安装灭火器；发动机舱内安装自动灭火设备，舱温报警及缓速器温度报警装置；车内安装CO报警器、有胎压报警器；有随车工具；止轮块、汽车底盘专用工具、手轮、干粉灭火器（8kg）、加水管、辅助支撑摇柄、电缆盘、防滑链、26人以上配套的被褥。
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	1
	淋浴车
	1辆
	003包：

品目名称：淋浴车

三、实质性要求

★1、采购数量：1辆


★2、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；整车符合GB7956.12-2015国家标准；

★3、符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G）和倒车雷达；

★4、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定；

★5、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★6、投标人供货时按照随车文件清单、随机工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

●1、底盘：最大允许总质量≥18t；

●2、外廓尺寸（长×宽×高）：≥9000mm×2550mm×3900mm；车厢尺寸（长×宽×高）：≥6200mm×2500mm×2500mm；

●3、变速箱换挡方式：手动或自动；

●4、发动机及功率：柴油燃料，功率≥220kW；尾气排放：符合国6排放标准；驱动型式：4×2(等同或更优)；

●5、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。

●6、整车主要参数：淋浴花洒数量：≥8个；净水箱容量：≥2000L；

主要设备：

●7、净水厢：设有冷水箱≥1000L，热水箱≥500L（共≥2000L），不锈钢材质，内部设有纵横隔板，罐顶设有人孔方便维护保养,设有加水口、溢流口、排污口，保温设施及液位指示功能；

●8、水泵：带有变频保压装置控制泵的启停；

●9、加热锅炉：可根据系统温度及压力值，自动启停；

●10、过滤消毒装置：根据水质自由选择过滤消毒和紫外线杀菌；

●11、控制柜：包含上装电源，各类设备控制、净水液位等；

●12、淋浴间：淋浴位8个，同时配套8套不锈钢置物架，以及外推窗；地面：不锈钢花纹板；墙面及顶部：304不锈钢；公共照明系统：LED照明灯；上下水管、阀门等配件：采用全不锈钢材质；加水口采用全铜卡口接头；车厢顶部设置安全逃生窗；

●13、更衣室：车厢更衣室设置8组更衣柜，采用耐腐蚀金属材料；设置防水长条更衣座椅，不锈钢洗手台，车厢内部LED灯照明开关；排风系统：卫生间内设置换气设备，各管道有防止反味装置；

●14、箱体：箱体通过副车架与底盘车架连接，整体为大板方舱形式：车厢四周墙板外蒙皮采用铝板，内蒙皮采用不锈钢板，厢板内部采用镀锌矩型管骨架+聚氨酯填充，厢板采用真空负压技术一次压制而成，厢体具备良好的电源接地和信号接地；

●15、登车方式：车厢前后分别设置进入门，配铝合金自动翻转伸缩爬梯；

●16、罐体配置：设置1个DN80水罐溢流口；1个液位指示传感器；1个水罐排污口，DN25手动球阀控制；1个DN65向罐内注水口；

●17、水泵功率：≥0.7kW；水泵吸水高度：≥7m；水泵结构形式：单相电机、不锈钢叶轮；水泵最高液体温度：≤60℃；水泵功能状态：智能控制、缺水保护，可设置启停压力，数字显示；

●18、污水排放：淋浴间污水、锅炉排空、清水箱排空收集口使用DN65接口；

●19、供电系统应满足车上设备用电需求，且为静音设备或提供静音措施：提供220v电源逆变器；额定功率：≥7kW；输出电压：AC220V额定频率：50Hz；

●20、配置电动升降系统，辅助放置供电设备；

●21、加热系统：供水加热系统：燃烧功率：≥120kW；燃料：柴油（与底盘共享）；热效率：≥90%；容量：≥150L；

●22、环境加热系统：发热量：≥10kW；热风量：≥400m3/h；工作电压：20-32V；

●23、喷淋系统：材质：304不锈钢；数量：≥8套；

●24、警报控制器：功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器；舱内照明灯：LED灯带；工作照明灯：车体两侧上部各2个，LED照明；配置一部车载电台，满足采购人的通信要求；

●25、设置液压平衡系统，满足复杂地形车辆的平衡要求；

●26、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像雷达，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●27、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供所用主要材质的型号、厚度、工艺处理有关参数。

随车器材：

（1）DN65消防水带；

（2）自来水加水管；

（3）30m输入电缆盘；

（4）30m输出电缆盘；

（5）干粉灭火器（8kg）；

（6）梯扶手2套；

（7）整车防滑链。
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	1
	发电车
	1辆
	004包：

品目名称：发电车

一、实质性要求

★1、采购数量：1辆


★2、发动机功率：≥150kW，比功率：≥10kW/T；

★3、底盘：4*2驱动，排放标准：国六；

★4、发电机组功率≥500kW，可向外输电220V/380V。柴油发动机排放标准：非道路（国三）；当发电机组接入负载后，机组可根据负载大小自动匹配机组喷油量并达到负载所需要的输出功率。机组油耗也同步跟随变化；

★5、车辆配有照明辅助系统，厢体内部进行降噪处理；

★6、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；

★7、符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥64G）和倒车雷达；

★8、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★9、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片随车附件清单。

二、一般指标性参数

●1、整车外形尺寸（长×宽×高）：≥9000mm×2500mm×3900mm；

●2、整车总质量：≥15000kg；

●3、轴距：≥5000mm；

●4、驾驶室：单排平头驾驶室、乘员人数：≥2人；

●5、变速箱：手动变速箱；车速：设计最高车速≥100km/h，电子限速≤95km/h；

●6、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作；

●7、制动系统：双回路气制动、气压伺服助力。带防抱死（ABS）功能；

●8、箱体：厢体采用全封闭结构，车厢所有锁扣、拉手及电气连接件全部采用车辆专用件。所有门均采用轿车工艺加工制作。一体化钢体结构设计,顶部平坦。车辆厢体采用整体包覆式，顶部为圆弧，厢体采用骨架式夹层形式，外蒙皮采用厚≥1.5mm防锈处理的汽车专用冷轧钢板，中间骨架采用防锈处理后的钢管焊接，内饰采用≥0.8mm厚喷塑孔板，顶层、侧围内、外层之间填充长时间使用对人体无害的防火阻燃环保吸音棉，外包玻璃布。底板采用厚≥3mm花纹钢板。车厢强度高，具有防雨、防尘、防火、通风、吸音和保温等功能；

●9、发电机组安装的厢体内，降噪消音材料采用长时间使用对人体无害的复合材料；厢体经过降噪处理后，发电机组正常带载工作时，车辆整体平均噪音值（距中心1米、高度1.6米处）≤85dB（A）（偏差负3分贝）；

●10、厢体进气系统和排风系统：进风、排风系统的作用是向柴油发电机组提供清洁、流畅均匀的空气，厢体左、右后侧进风手动式密闭百叶窗、不锈钢丝网（具有防鼠功能）、吸音系统，机组有效进风面积完全可满足发电机组正常工作需要。保证厢体的密闭从而保证在车辆长时间停放时保护箱内设备不会腐蚀。厢体进气有效面积约为水箱散热面积的1.2～1.5倍，满足发电机组正常工作需要；

●11、消音系统：根据发电机组提供的原配一级消音器、法兰、弯头、波纹管等配件，在厢体内安装发电机组原配的消声装置外，再加装二级消音装置。消音器与排烟管道，均采用包扎耐热防火带及锡箔纸的防火隔热处理方式。排烟管从排风消音间顶部向上排烟，排烟口处制作自动开启式防尘，防雨盖。车载式移动发电车排风消音系统采用二级消声器降噪结构，安装于机组室前部，通过减振降噪处理，整车源噪音噪声：≤85dB；

●12、发电系统：发电机组设有漏电保护装置：采用高灵敏度、快速性漏电保护装置；油箱容积可满足发电机组持续8小时以上的使用需求；电力系统应为三相四线制，额定电压线电压380V±10%，相电压220V±10%；调速/级别：电子/G2级，高精度电子调速系统；采用智能控制系统，集中控制，带机组控制屏，中文界面，可显示水温、油压、速度、电流、电压等，具有自动障碍保护功能，选用电气元件，性能稳定，箱体尾部应配置接地防护装置，安全可靠；车辆上应配有存放接地线及接地桩的专用位置，两端有配套铜鼻子，长度≥20米、直径25mm2接地线1根；长度≥600mm、直径≥16mm一端尖锐、一端T形的接地桩1根；在不适用发电机组的情况下，便携式轴流潜水泵应可采用市电，配置市电输入接口，同时机组预留有AC220V、AC380V输出接口，方便施工用电；

●13、电气系统：柴油发电机组的控制仪表厢移至车辆的右后侧观察门处，工作人员对控制仪表厢的日常操作或检修可以在车辆外部的地面上进行。观察窗门上配有玻璃窗，以备操作或检查人员进行观察记录机组的运行情况。厢体内设有应急照明灯插座，独立插座，为发电机供电。另设有一市电输入插座,可作为机组电瓶充电器的电源接口，在插座处贴有标识；

●14、外接市电：车厢底部安装一防水外接市电输入箱,箱内安装一个10A市电输入插头，配一段2×2.5mm2电缆，用于和厢体内部的市电输入插座连接，供车内电气及充电器等设备使用；

●15、电缆收放系统：厢体内部设置一套可正反转的电动/手动电缆绞盘及附件，电动电缆绞盘可以正反转，电缆采用单位截面积载流量大、耐温等级高的阻燃柔性电力软电缆作为绞盘上的电力输出电缆，输出电缆为YC1*150mm2，每根电缆长度均为50米，7根，合计350米。电缆盘设有限位装置。电缆上一端位铜鼻子与输出铜排链接；

●16、防雷装置和接地装置：柴油发电机组采用中性点绝缘系统；有绝缘监视装置，车辆与厢体（含油箱、发电机组等）有相应接地连接点，并通过接地线汇集于一处。配有专用的车体接地装置，接地装置标有规定的符号或图形。接地装置包括长度为10m接地线和长度为0.6米接地棒。接地线与接地棒的连接可靠，特殊情况下采取必要措施，保证人身及设备安全。厢体电器设备总电路前端设置浪涌保护器，保护车载电器不受感应雷电损坏；

●17、照明系统：厢体内部机组工作室内布置二盏220V交流照明灯和二盏24V直流照明灯；电缆室布置一盏24V直流照明灯和一盏220V交流照明灯，用于夜晚操作电缆盘。24V照明灯为汽车底盘启动电瓶供电,220V交流灯为发电机组电力输出供电。机组工作室内设有应急照明灯一只；

●18、电动电缆绞盘采用发电机组电驱动，安装于车厢后部，电动电缆绞盘可以正反转；

●19、车内配有现混式CAFS灭火装置；

●20、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟。

●21、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供所用主要材质的型号、厚度、工艺处理等有关参数。

随车器材清单：

1、名称：线盘；数量：2盘；

2、名称：线盘；数量：6盘；

3、名称：电绝缘手套；数量：2双；

4、名称：绝缘垫板；数量：2块；

5、名称：支腿垫板；数量：4件；

6、名称：橡皮锤；数量：1个；

7、名称：维护警示牌；数量：1个；

8、名称：接地警示牌；数量：1个。
	
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           

日期：               

十七、商务条款偏离表
包号：BZ2405097-1

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）


	投标文件响应内容
	偏离程度
	说明
	备注

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容
	
	
	
	

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点
	
	
	
	

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款。
	
	
	
	

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行
	
	
	
	

	5
	★质量保证期:（5）年
	
	
	
	

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年


	
	
	
	

	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达
	
	
	
	

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式
	
	
	
	

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训
	
	
	
	

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务
	
	
	
	

	13
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


包号：BZ2405097-2

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）


	投标文件响应内容
	偏离程度
	说明
	备注

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容
	
	
	
	

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点
	
	
	
	

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款
	
	
	
	

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行
	
	
	
	

	5
	★质量保证期:（5）年
	
	
	
	

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年


	
	
	
	

	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达
	
	
	
	

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式
	
	
	
	

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训
	
	
	
	

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务
	
	
	
	

	13
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


包号：BZ2405097-3

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）


	投标文件响应内容
	偏离程度
	说明
	备注

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容
	
	
	
	

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点
	
	
	
	

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款
	
	
	
	

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行
	
	
	
	

	5
	★质量保证期:（5）年
	
	
	
	

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年


	
	
	
	

	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达
	
	
	
	

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式
	
	
	
	

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训
	
	
	
	

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务
	
	
	
	

	13
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


包号：BZ2405097-4

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）


	投标文件响应内容
	偏离程度
	说明
	备注

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容
	
	
	
	

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点
	
	
	
	

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款
	
	
	
	

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行
	
	
	
	

	5
	★质量保证期:（5）年
	
	
	
	

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年


	
	
	
	

	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达
	
	
	
	

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式
	
	
	
	

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价
	
	
	
	

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训
	
	
	
	

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务
	
	
	
	

	13
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           

日期：                

十八、投标人关联单位说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           
日期：                
十九、其他符合性证明材料
货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
二十、商务评审荣誉部分
二十一、商务评审业绩部分
二十二、商务评审服务部分
二十三、商务评审其他部分
二十四、《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》
《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供）
二十五、监狱企业证明文件
监狱企业证明文件
二十六、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
      1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
2．本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
     本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。
（注：投标产品非投标人生产制造的，不须填写此表格）


注：投标人为非中小企业的，无需填写此声明函。
投标人名称（盖单位章）：
日 期：

二十七、制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为       单位的         项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的有关规定，作出如下声明：
本企业（单位）为       （请填写：中型、小型、微型）企业。
本企业（单位）         （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本企业（单位）         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。
本次投标提供的货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。


注：投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。
制造商名称（加盖单位公章）：               
日 期：              
二十八、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，由本单位提供（服务或货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
投标人名称（单位公章）：
日 期：
二十九、投标其他材料
第三章 货物需求
货物技术需求一览表
项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-1

	序号
	产品名称
	数量
	招标文件要求（用途、性能、项目要求、技术参数等）

（重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）

	1
	物资运输车C（器材消防车）
	1辆
	001包：

品目名称：物资运输车C（器材消防车）

一、实质性要求

★1、采购数量：1辆；

★2、国家或行业准：《消防车第1部分：通用技术标准》（GB7956.12-2015）,GB7258《机动车安全技术条件》,符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统。360度行车记录仪(内存≥256G、1080p高清画质记录时长≥12h）和倒车雷达、倒车影像；

★3、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；

★4、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定；

★5、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★6、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺函，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

整车主要技术参数

●1、整车尺寸(长×宽×高)：≥10000mm×2550mm×3800mm，投标人必须提供整车所用主要材质的型号、厚度、工艺处理有关参数；

●2、最高车速：≥100km/h；

●3、乘员人数：≥2人；

●4、比功率（kW/t）：≥14；

●5、器材箱采用分区式模化设计，箱体设计展开采用两侧翼展式；

底盘主要技术参数

●6、驱动型式：6×4（等同或优于）；


●7、轴距：4600mm+1400mm；

●8、最大允许总质量：≥35000kg；

●9、底盘车架高强度钢材车架，钢制保险杠；

●10、标准：国六排放标准；

●11、额定功率：≥300kw;

●12、油箱：≥300L；

●13、变速器：手动或自动；

●14、车轮：车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。前桥每侧单轮，后桥每侧各双轮；7个无内胆、钢丝轮胎（包括1个同规格、同型号、同品牌前轮备胎）；

●15、制动系统：空气直接制动系统，独立回路，（前、后、驻车紧急）弹簧储能式驻车制动，作用于双后轮，ABS防抱死刹车系统；

●16、驾乘室：采用原厂驾驶室，不需额外改装；司乘人员总数可容纳≥2人；空调系统，中控锁，电动加热后视镜，电动玻璃；驾驶座空气座椅；地板及发动机连接部分特殊额外降噪及隔热处理；安装有电动液压翻转机构，可向前翻转；

●17、电气系统：24V电压工作系统；

●18、各类指示灯：转向灯显示器，远、近光，电瓶充电指示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯。紧急警示灯：制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞报警；

●19、开关：蓄电池总电源开关，一个电子开关位于驾驶室内；免维护蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关，各类开关设置科学合理；

●20、警灯、警报及通信装置：驾驶室内预留相关通信接口，配置通讯车载台；在正副驾驶方便操作位置安装电子警报器、警灯开关；车顶前面安装有长排警灯，警报器及扩音装置≥200W，车体两侧及尾部安装爆闪、警示标识；

●21、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像雷达，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●22、其它：车辆前后有预留牌照架（符合现行消防车牌尺寸，采用金属构件固定后结实耐用）；

●23、气路系统：上装设备需改动利用底盘气路系统取气时，只能从副气路系统取气，不得改动主气路系统；

贯通式副车架

●24、采用贯通式副车架设计技术，需提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养；

拉臂钩

●25、最大起升质量：≥20000kg；

●26、手动操作手柄安装在车体左侧驾驶室与方舱之间；

●27、有线或无线遥控：拉臂钩操作配备有线或无线遥控操作系统，有线操作半径≥15m（设置卷盘），无线有效操作半径≥150m；

●28、配有方舱锁止装置；

车箱（一拖一）

●29、厢体尺寸(长×宽×高)：≥7200mm×2400×2200mm，车箱左右各设置翻门，翻门采用铝合金板折弯铆接而成。车箱后部设置翻门，方便取放器材。在展开时起到遮阳及挡雨作用；

●30、车箱内部横向需分割成4个独立的箱体，每个箱体内部可放置1台消防机器人，共可放置4台消防机器人；

1台消防机器人外廊尺寸（长×宽×高）：≤2300mm×1600mm×1400mm；最大机重：≤1900Kg；

●31、材质：采用碳素结构钢及轻型合金板构成；

●32、外部采用钢骨架焊接结构，内骨架材质为高强度可调节铝合金型材，牢固可靠，并能根据器材尺寸进行合理设计，提高空间的利用率和可变性。各器材位，设有牢固的捆绑装置，保证器材的安全、稳定；

●33、各密封件、滑动胶件、锁等关键部件需保证高耐磨耐老化，开启及关闭顺畅；

●34、照明：各门设有LED照明灯；每个储物箱设有LED照明灯，当打开箱门时，一个自动开关保证各储物间立即照明；

●35、根据配备器材尺寸，合理化设计不同专用拖架、抽屉、可调器材盒等机构放置和固定各种器材装备，在装卸和运输过程中不会发生移动；隔板可根据需要上下灵活移动；

电气

●36、车箱左右两侧上部各安装爆闪灯，车身下部各安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），并配有前、后示廓灯，转向；

●37、乘员室、车箱内均装有照明灯，并符合GB4785-2007规定。驾驶室顶部安装长排红色警灯。驾驶室内安装100W警报控制系统；

●38、底盘安装自动充电充气装置，可对车辆蓄电池进行智能充电，连接消防站供气源时，能够对制动储气罐进行智能充气补气，可自动分离，也可手动分离；

●39、车箱内配有蓄电池并配备手控电源总开关；

●40、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。

随车工具及消防器材清单：

1、名称：水带总成；规格：20-80-20；数量：
≥450米；


2、名称：灭火器；规格：ABC干粉2kg
；数量：≥1个；


3、名称；水带过桥；数量：≥4套；


4、名称：水带包布；数量：≥10个；


5、名称：水带挂钩；数量：≥10个。


项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-2

	序号
	产品名称
	数量
	招标文件要求（用途、性能、项目要求、技术参数等）

（重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）

	1
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	4辆
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品目名称：运兵车

一、实质性要求

★1、采购数量：2辆；


★2、比功率（KWT）≥13；排放标准：国六；

★3、准乘人数（含驾驶员）≥50人；

★4、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；整车符合GB7956.12-2015国家标准；符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G、1080p高清画质记录时长≥12h）和倒车雷达、倒车影像；

★5、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定；

★6、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★7、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）；

★8、投标单位供货时按照《随车资料》要求供货；

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

●1、功率（KW）≥220；

●2、车速：设计最高车速≥90km/h。电子限速≤100km/h；

●3、车辆底盘驱动：4x2（等同或优于）；

●4、外形尺寸(长×宽×高)：≥10990mm×2500mm×3500mm；

●5、排量(L)：≥7.5；

●6、油箱容积（L）：≥260；

●7、车辆制动系统：车辆底盘要配置前轮盘式制动器和ABS（防抱死制动系统），可配置ESC或ESP电子车身稳定系统。变速器、离合器、转向器、制动系统、电器设备、钢丝轮胎为原车标准配置。配置子午线钢丝轮胎及备胎1个，安装有胎压监测系统；

●8、车辆警灯警报：车顶有一个长排警灯、警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能，功率≥200W；

●9、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●10、车辆操作及控制：手动6档（带助力挂挡）或更优变速器，排挡杆操纵形式为两软轴操纵，带气助力；悬架系统为板簧悬架或更优；车桥为前后盘式制动器；

●11、具有发动机进气预热及燃油加热功能；具有发动机热管理（智能控制冷却系统）功能；

●12、车辆内饰：整体式行李架空调风道，带出风口；软布窗帘；带换气功能顶风窗；木纹环保地板革，踏步平面铺黄色防滑地板革；司机椅为三点式安全带（全）气囊减震司机椅(带按摩、加热、安全带报警功能,PVC面料或更优)；乘客座椅靠背可调，PVC面料或更优；所有座椅均配有安全带；

●13、车身结构：全承载式钢骨架蒙皮结构或更优；

●14、空调系统：车载顶置空调，制冷量≥28000kcal／h；

●15、车辆外观：可翻转前围；前智能大灯；轮胎为275/80R22.5或更优；单扇外摆门，铝合金翻转舱门；整车玻璃（第一乘客门配置+司机窗+侧窗配置）为中空玻璃外摆门+白色中空后活动内嵌式司机窗+全封闭中空玻璃(两侧末上内嵌式推拉窗)；

●16、车身保温系统（取暖装置+除霜器+驾驶区取暖器+踏步取暖器+保暖模块+前风挡两侧除霜风扇）：独立+八壁挂强制散热器+一盒式强制散热器+大功率水暖除霜（内外进风／可调）+有驾驶区取暖器+有前、中（或后）门踏步取暖器+车厢保暖(包括驾驶区保暖)+有前风挡两侧除霜风扇；

●17、冷凝器：有冷凝器或其他能够降低制动压缩空气含水量的功能配置；

●18、后视系统：电动倒车镜（带加热）、彩色倒车监视器、倒车雷达、360环视系统；播放系统：7寸集成中控或更优；

●19、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供整车所用主要材质的型号、厚度、工艺处理有关参数；

●20、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。

品目名称：大型宿营车

二、实质性要求

★1、采购数量：2辆；


★2、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；整车符合GB7956.12-2015国家标准；

★3、车厢内空间设置合理，具有独立的单人卫生间、洗漱区，配置≥26人休息床位，同时具备行车乘坐功能，座位数≥26座；

★4、符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G）和倒车雷达；

★5、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。；

★6、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★7、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

●1、参考外廓尺寸(长×宽×高)：≥10000mm×2550mm×3500mm；

●2、满载总质量：≥18000KG；

●3、发动机额定功率：≥240kW；

●4、最高车速：≥90km/h；

●5、应急装置：配备应急装置，当车辆扩展机构出现故障时，可手动实现扩展伸缩；

底盘主要参数

●6、驱动型式：4×2(等同或更优)；

●7、发动机：额定功率≥240KW；排放标准：国六；

●8、驾驶室结构：单排驾驶室；

●9、燃油类型：柴油；

●10、变速箱：手动或自动挡；

●11、燃油箱：≥200L；具有发动机进气预热及燃油加热功能；具有发动机热管理（智能控制冷却系统）功能；

●12、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作；

上装部分

●13、总体要求：采用液压传动双侧自动抽拉式（应急可手动）扩展厢体，收放操作简单、方便，每次收放时间≤10min；车厢内设有空调保温系统、换气系统、照明系统；车身两侧设置伸缩防雨宿营折蓬。投标时应提供扩展厢体的工作原理图和工作模式及厢体内部设置图；

车身要求

●14、半承载式结构，全金属车身，辊压成形预应力涨拉蒙皮，骨架采用高强度钢材或其他性能更加优异的型材，以确保其刚度和强度。外观平整、精细、美观，所有焊接须牢固、光洁、平整并经过美化处理；

●15、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供所用主要材质的型号、厚度、工艺处理等有关参数；

●16、内饰：内饰材料为环保软质材料，美观大方，易于清洁，内饰必须选用防火材料。底板需采用防滑设计，所用材料需防水，浸水不得出现腐烂有异味等现象。适当位置应设置若干电源插座；

运兵宿营用装置

●17、活动侧围展开结构：含侧拉舱滑轨、驱动电机及传动丝杠等机构：左右可同时展开或各自展开，单侧面展开距离≥870mm，展开时间小于3分钟，全自动；

●18、车辆配备前智能大灯、电动后视镜、后视镜加热、电源接口、倒车影像、换气系统、逃生窗、冰热饮水机、行李架、全车三点式安全带、三点式全气囊减震司机椅(带按摩、加热、安全带报警功能,PVC面料或更优)；座椅靠背可调，PVC面料或更优；所有座椅均配有安全带；

●19、坐卧一体式座椅：座椅采用PVC面料、靠背可前翻、靠背后的背板可侧向展开；双人座椅靠背宽度为≥850mm，满足平躺休息的长度要求；过道宽度为≥350mm，可满足通过需要；每个座位有1个USB接口供乘坐人员充电使用；

●20、换气系统：顶部配备不少于2个顶风窗（含换气功能），紧急情况下可作为逃生天窗使用；

主要设备

●21、卫生间：独立卫生间，坐式马桶或蹲便器式，电动排污，含净水箱（≥150L）、污水箱（≥150L）及换气窗等附件，具备热水淋浴功能；满足室外无排污条件使用,内部地面做防滑处理,配洗手池，净水箱设置DN65消防栓接口；

●22、空调系统：车辆配备车载行车制冷空调，制冷量≥24000Kcal/h，出风口接入行车空调风道，出风均匀；暖风系统：独立式燃油加热暖风系统，热流量≥28kW；驻车空调：在宿营情况下接市电工作，制冷量≥7000W，制热量≥8000W；行车空调出风口应可手动调节方向，每个出风口可单独关闭，确保宿营人员在酷寒或者炎热季节下保持较好的休息环境。投标时需提供空气调节系统的品牌、产地、型号；

供电系统

●23、配备静音发电机：单相电机；额定功率（KW）：≥10；噪音7m/3m/1mdb（A）：≤56/63/70；机组结构：水箱外置分体式；整体设备尺寸（长×宽×高）：≤990 mm×680 mm×700 mm；整体设备重量（Kg）：≤445（不含外置散热器）；燃油供给方式：与车辆共用油箱供油；低温预热系统：有；控制系统安装方式：远程安装；自动化功能：手动/自动、自保护、自停机、水温报警，低油压报警（机油）；仪表显示数显：交流电压，频率，时间，充电电压。随车配备4盘50m电线卷盘（可串联，符合中国制式），配备不小于100W的能独立控制的移动场地照明灯；投标时需提供发电机的品牌、型号、产地。

●24、配备配电箱，用于总电源与各分路过电压过电流保护、漏电流保护，配备市电电缆及电缆盘和车外接口板，配备电源防雷；配备电源转换装置（24V转220V50Hz），功率≥300W，发电机线缆盘≥50m；警报控制器功率≥200W，驾驶室内配有手持扩音器；驾驶室开关、警示灯等，安装有总电源开关；

●25、照明系统：车厢内部灯光照明采用定向灯和泛光灯相结合，交流灯和直流灯结合的方式，可有效保证夜间宿营人员在厢体内的正常活动；舱内照明灯：不少于8个LED内顶灯；车厢内设2套紫外线消毒灯，可轮换间隙车内无人时为车厢内部杀菌消毒；

●26、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●27、车内配备满足≥26人用的床垫，不锈钢垃圾桶≥2个；内顶灯、踏步灯、过道夜灯、司机灯等照明装置，满足勤务夜间照明使用；

●28、车辆配备车身保温系统，具有独立水暖、八盒式强制散热器、水暖除霜+大功率水暖除霜(外进风)和扩展舱保暖模块，保证车辆的防寒保暖能力；

●29、播放系统：≥2套19寸以上电动翻转液晶显示器，并配备卫星电视接收器；投标时需提供电视的品牌、型号、产地；

●30、其他要求：在车厢内合适位置设置冰热功能饮水机，固定可靠，可放置桶装饮用水。灭火设备：车内安装灭火器；发动机舱内安装自动灭火设备，舱温报警及缓速器温度报警装置；车内安装CO报警器、有胎压报警器；有随车工具；止轮块、汽车底盘专用工具、手轮、干粉灭火器（8kg）、加水管、辅助支撑摇柄、电缆盘、防滑链、26人以上配套的被褥。


项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-3

	序号
	产品名称
	数量
	招标文件要求（用途、性能、项目要求、技术参数等）

（重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）

	1
	淋浴车
	1辆
	003包：

品目名称：淋浴车

三、实质性要求

★1、采购数量：1辆


★2、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；整车符合GB7956.12-2015国家标准；

★3、符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G）和倒车雷达；

★4、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定；

★5、根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★6、投标人供货时按照随车文件清单、随机工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片。

二、一般指标性参数

●1、底盘：最大允许总质量≥18t；

●2、外廓尺寸（长×宽×高）：≥9000mm×2550mm×3900mm；车厢尺寸（长×宽×高）：≥6200mm×2500mm×2500mm；

●3、变速箱换挡方式：手动或自动；

●4、发动机及功率：柴油燃料，功率≥220kW；尾气排放：符合国6排放标准；驱动型式：4×2(等同或更优)；

●5、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。

●6、整车主要参数：淋浴花洒数量：≥8个；净水箱容量：≥2000L；

主要设备：

●7、净水厢：设有冷水箱≥1000L，热水箱≥500L（共≥2000L），不锈钢材质，内部设有纵横隔板，罐顶设有人孔方便维护保养,设有加水口、溢流口、排污口，保温设施及液位指示功能；

●8、水泵：带有变频保压装置控制泵的启停；

●9、加热锅炉：可根据系统温度及压力值，自动启停；

●10、过滤消毒装置：根据水质自由选择过滤消毒和紫外线杀菌；

●11、控制柜：包含上装电源，各类设备控制、净水液位等；

●12、淋浴间：淋浴位8个，同时配套8套不锈钢置物架，以及外推窗；地面：不锈钢花纹板；墙面及顶部：304不锈钢；公共照明系统：LED照明灯；上下水管、阀门等配件：采用全不锈钢材质；加水口采用全铜卡口接头；车厢顶部设置安全逃生窗；

●13、更衣室：车厢更衣室设置8组更衣柜，采用耐腐蚀金属材料；设置防水长条更衣座椅，不锈钢洗手台，车厢内部LED灯照明开关；排风系统：卫生间内设置换气设备，各管道有防止反味装置；

●14、箱体：箱体通过副车架与底盘车架连接，整体为大板方舱形式：车厢四周墙板外蒙皮采用铝板，内蒙皮采用不锈钢板，厢板内部采用镀锌矩型管骨架+聚氨酯填充，厢板采用真空负压技术一次压制而成，厢体具备良好的电源接地和信号接地；

●15、登车方式：车厢前后分别设置进入门，配铝合金自动翻转伸缩爬梯；

●16、罐体配置：设置1个DN80水罐溢流口；1个液位指示传感器；1个水罐排污口，DN25手动球阀控制；1个DN65向罐内注水口；

●17、水泵功率：≥0.7kW；水泵吸水高度：≥7m；水泵结构形式：单相电机、不锈钢叶轮；水泵最高液体温度：≤60℃；水泵功能状态：智能控制、缺水保护，可设置启停压力，数字显示；

●18、污水排放：淋浴间污水、锅炉排空、清水箱排空收集口使用DN65接口；

●19、供电系统应满足车上设备用电需求，且为静音设备或提供静音措施：提供220v电源逆变器；额定功率：≥7kW；输出电压：AC220V额定频率：50Hz；

●20、配置电动升降系统，辅助放置供电设备；

●21、加热系统：供水加热系统：燃烧功率：≥120kW；燃料：柴油（与底盘共享）；热效率：≥90%；容量：≥150L；

●22、环境加热系统：发热量：≥10kW；热风量：≥400m3/h；工作电压：20-32V；

●23、喷淋系统：材质：304不锈钢；数量：≥8套；

●24、警报控制器：功率≥100W，驾驶室内配有手持扩音器；舱内照明灯：LED灯带；工作照明灯：车体两侧上部各2个，LED照明；配置一部车载电台，满足采购人的通信要求；

●25、设置液压平衡系统，满足复杂地形车辆的平衡要求；

●26、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像雷达，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟；

●27、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供所用主要材质的型号、厚度、工艺处理有关参数。

随车器材：

（1）DN65消防水带；

（2）自来水加水管；

（3）30m输入电缆盘；

（4）30m输出电缆盘；

（5）干粉灭火器（8kg）；

（6）梯扶手2套；

（7）整车防滑链。


项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-4

	序号
	产品名称
	数量
	招标文件要求（用途、性能、项目要求、技术参数等）

（重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）

	1
	发电车
	1辆
	004包：

品目名称：发电车

一、实质性要求

★1、采购数量：1辆


★2、发动机功率：≥150kW，比功率：≥10kW/T；

★3、底盘：4*2驱动，排放标准：国六；

★4、发电机组功率≥500kW，可向外输电220V/380V。柴油发动机排放标准：非道路（国三）；当发电机组接入负载后，机组可根据负载大小自动匹配机组喷油量并达到负载所需要的输出功率。机组油耗也同步跟随变化；

★5、车辆配有照明辅助系统，厢体内部进行降噪处理；

★6、投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求，投标车型投标时提供车辆能够满足悬挂应急救援牌照条件的承诺函，格式自拟；

★7、符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥64G）和倒车雷达；

★8、提供第三方检测机构出具的检测报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定，根据采购人要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，（车辆或器材）在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码；

★9、投标人供货时按照随车文件清单、随车工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）。

随车资料包括：

（1）汽车底盘车架及发动机拓印号及车辆照片；

（2）汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、车辆使用说明书；

（3）汽车底盘合格证、车辆整车合格证；

（4）随车工具及器材清单；

（5）相关检验报告、工信部公告；

（6）U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片随车附件清单。

二、一般指标性参数

●1、整车外形尺寸（长×宽×高）：≥9000mm×2500mm×3900mm；

●2、整车总质量：≥15000kg；

●3、轴距：≥5000mm；

●4、驾驶室：单排平头驾驶室、乘员人数：≥2人；

●5、变速箱：手动变速箱；车速：设计最高车速≥100km/h，电子限速≤95km/h；

●6、车辆轮胎全部采用原车自带的子午线钢丝胎，并注明品牌型号，选用全尺寸、同型号规格的备用轮胎，备用轮胎必须可靠固定在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作；

●7、制动系统：双回路气制动、气压伺服助力。带防抱死（ABS）功能；

●8、箱体：厢体采用全封闭结构，车厢所有锁扣、拉手及电气连接件全部采用车辆专用件。所有门均采用轿车工艺加工制作。一体化钢体结构设计,顶部平坦。车辆厢体采用整体包覆式，顶部为圆弧，厢体采用骨架式夹层形式，外蒙皮采用厚≥1.5mm防锈处理的汽车专用冷轧钢板，中间骨架采用防锈处理后的钢管焊接，内饰采用≥0.8mm厚喷塑孔板，顶层、侧围内、外层之间填充长时间使用对人体无害的防火阻燃环保吸音棉，外包玻璃布。底板采用厚≥3mm花纹钢板。车厢强度高，具有防雨、防尘、防火、通风、吸音和保温等功能；

●9、发电机组安装的厢体内，降噪消音材料采用长时间使用对人体无害的复合材料；厢体经过降噪处理后，发电机组正常带载工作时，车辆整体平均噪音值（距中心1米、高度1.6米处）≤85dB（A）（偏差负3分贝）；

●10、厢体进气系统和排风系统：进风、排风系统的作用是向柴油发电机组提供清洁、流畅均匀的空气，厢体左、右后侧进风手动式密闭百叶窗、不锈钢丝网（具有防鼠功能）、吸音系统，机组有效进风面积完全可满足发电机组正常工作需要。保证厢体的密闭从而保证在车辆长时间停放时保护箱内设备不会腐蚀。厢体进气有效面积约为水箱散热面积的1.2～1.5倍，满足发电机组正常工作需要；

●11、消音系统：根据发电机组提供的原配一级消音器、法兰、弯头、波纹管等配件，在厢体内安装发电机组原配的消声装置外，再加装二级消音装置。消音器与排烟管道，均采用包扎耐热防火带及锡箔纸的防火隔热处理方式。排烟管从排风消音间顶部向上排烟，排烟口处制作自动开启式防尘，防雨盖。车载式移动发电车排风消音系统采用二级消声器降噪结构，安装于机组室前部，通过减振降噪处理，整车源噪音噪声：≤85dB；

●12、发电系统：发电机组设有漏电保护装置：采用高灵敏度、快速性漏电保护装置；油箱容积可满足发电机组持续8小时以上的使用需求；电力系统应为三相四线制，额定电压线电压380V±10%，相电压220V±10%；调速/级别：电子/G2级，高精度电子调速系统；采用智能控制系统，集中控制，带机组控制屏，中文界面，可显示水温、油压、速度、电流、电压等，具有自动障碍保护功能，选用电气元件，性能稳定，箱体尾部应配置接地防护装置，安全可靠；车辆上应配有存放接地线及接地桩的专用位置，两端有配套铜鼻子，长度≥20米、直径25mm2接地线1根；长度≥600mm、直径≥16mm一端尖锐、一端T形的接地桩1根；在不适用发电机组的情况下，便携式轴流潜水泵应可采用市电，配置市电输入接口，同时机组预留有AC220V、AC380V输出接口，方便施工用电；

●13、电气系统：柴油发电机组的控制仪表厢移至车辆的右后侧观察门处，工作人员对控制仪表厢的日常操作或检修可以在车辆外部的地面上进行。观察窗门上配有玻璃窗，以备操作或检查人员进行观察记录机组的运行情况。厢体内设有应急照明灯插座，独立插座，为发电机供电。另设有一市电输入插座,可作为机组电瓶充电器的电源接口，在插座处贴有标识；

●14、外接市电：车厢底部安装一防水外接市电输入箱,箱内安装一个10A市电输入插头，配一段2×2.5mm2电缆，用于和厢体内部的市电输入插座连接，供车内电气及充电器等设备使用；

●15、电缆收放系统：厢体内部设置一套可正反转的电动/手动电缆绞盘及附件，电动电缆绞盘可以正反转，电缆采用单位截面积载流量大、耐温等级高的阻燃柔性电力软电缆作为绞盘上的电力输出电缆，输出电缆为YC1*150mm2，每根电缆长度均为50米，7根，合计350米。电缆盘设有限位装置。电缆上一端位铜鼻子与输出铜排链接；

●16、防雷装置和接地装置：柴油发电机组采用中性点绝缘系统；有绝缘监视装置，车辆与厢体（含油箱、发电机组等）有相应接地连接点，并通过接地线汇集于一处。配有专用的车体接地装置，接地装置标有规定的符号或图形。接地装置包括长度为10m接地线和长度为0.6米接地棒。接地线与接地棒的连接可靠，特殊情况下采取必要措施，保证人身及设备安全。厢体电器设备总电路前端设置浪涌保护器，保护车载电器不受感应雷电损坏；

●17、照明系统：厢体内部机组工作室内布置二盏220V交流照明灯和二盏24V直流照明灯；电缆室布置一盏24V直流照明灯和一盏220V交流照明灯，用于夜晚操作电缆盘。24V照明灯为汽车底盘启动电瓶供电,220V交流灯为发电机组电力输出供电。机组工作室内设有应急照明灯一只；

●18、电动电缆绞盘采用发电机组电驱动，安装于车厢后部，电动电缆绞盘可以正反转；

●19、车内配有现混式CAFS灭火装置；

●20、仅支持单北斗模式定位，车辆安装360影像及定位系统、倒车雷达影像，高度集成行驶记录仪和各种辅助预警功能。通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆智慧消防管理平台以及智慧消防车载设备APP应用进行无缝对接，具备与执勤作战车辆车载装置的对接扩展能力，需提供承诺函，格式自拟。

●21、防锈防腐要求：整车所有金属构件表面防锈防腐处理，车体加强骨架和预埋板进行防锈防腐处理，车身表面采用汽车专用烤漆，从而保证车身表面美观耐久，整车防腐防锈性能优良，确保8～10年不锈蚀。投标人必须提供所用主要材质的型号、厚度、工艺处理等有关参数。

随车器材清单：

1、名称：线盘；数量：2盘；

2、名称：线盘；数量：6盘；

3、名称：电绝缘手套；数量：2双；

4、名称：绝缘垫板；数量：2块；

5、名称：支腿垫板；数量：4件；

6、名称：橡皮锤；数量：1个；

7、名称：维护警示牌；数量：1个；

8、名称：接地警示牌；数量：1个。


货物商务需求一览表
项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-1

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款。

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行

	5
	★质量保证期:（5）年

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年



	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务

	13
	其他


项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-2

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行

	5
	★质量保证期:（5）年

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年



	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务

	13
	其他


项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-3

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行

	5
	★质量保证期:（5）年

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年



	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务

	13
	其他


项目编号：BZ2405097  项目名称：辽宁省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”鞍山支队消防装备建设项目-车辆项目（一） 包号：BZ2405097-4

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）

	1
	★交货/交付时间:合同生效后150日内完成全部合同内容

	2
	★交货/交付地点:采购人指定地点

	3
	★付款方式及条件:货到验收合格后，中标供应商向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款

	4
	★验收标准及方法:根据《鞍山市消防救援支队2024年“自然灾害应急能力提升工程”采购项目验收实施方案》执行

	5
	★质量保证期:（5）年

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，

提供配件：（ 5）年



	7
	★热线支持:提供7×24小时值守电话

现场支持：（1）小时内响应，（12）小时内到达

	8
	★售后服务网络:提供售后服务联系人姓名、联系方式

	9
	★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:提供具体维修技术人员的姓名、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后不高于市场价

	10
	★备品备件供应及优惠价格要求:备品备件供应充足，质保期内应免费提供，质保期满后不高于市场价

	11
	★培训人员现场培训（操作维护等）:不限次数提供人员现场培训

	12
	★系统扩展升级服务要求:免费提供系统扩展升级服务

	13
	其他


第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用公开招标综合评分法进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知22条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
（1） 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
（1） 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
（2） 书面说明不能证明其报价合理性的；
（3） 未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定
对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品投标报价的10（6%-10%）
（2）联合体投标
  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额 30%以上的，投标报价扣除/（2%-3%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按本款第（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
 6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品、服务价格给予10（6%-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定
（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.4对于贫困地区农副产品的相关规定
对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的/。
6.5 对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予/（6%-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，报价相同的处理办法如下：
（1）采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会集体研究处理。
（2）采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会集体研究处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第 31 条规定的方式确定中标人。
附件1                   资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1、按要求提供

2、合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1、按给定格式填写

2、按规定签章
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1、按给定格式填写

2、按规定签章
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
	1、按要求提供

2、合法有效
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1、按要求提供

2、合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1、按要求提供

2、合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1、信息完整

2、按规定签章
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1、按给定格式填写

2、按规定签章
	
	
	

	9
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）联合体各方均需查询（如适用）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
                                                日期：   年   月   日
附件2                  符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1、按给定格式填写

2、响应招标文件实质性要求

3、按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1、按给定格式填写

2、响应招标文件实质性要求

3、按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表/服务价格明细表
	1、按给定格式填写

2、响应招标文件实质性要求

3、按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表/服务需求响应表
	1、按给定格式及填表要求填写

2、响应招标文件实质性要求

3、按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1、按给定格式及填表要求填写

2、响应招标文件实质性要求

3、按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	8
	投标报价
	1、响应招标文件实质性要求

2、无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：
1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证
明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：                                                                      日期：   年   月   日
附件3                    评分细则
（综合评分法适用）
（1） 基本评分标准
	包号：BZ2405097-1

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价得分
	报价得分＝（所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）×价格权重
	30.0

	技术部分
	货物响应招标文件参数情况（1）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（2）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（3）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（4）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（5）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（6）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（7）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（8）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1分，最多扣5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	5.0

	
	总体技术和结构设计
	根据供应商提供的三维设计图、二维设计图等相关效果图及相关说明文件，对所投车辆的总体技术方案和结构设计、管路设计、电气系统设计、器材箱结构、关键部件设计结构等情况进行打分：

1.提供的总体技术方案描述详细具体，管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计合理、耐用，关键部件易操控、美观规整、科学先进的，得5分；

2.提供的总体技术方案描述宽泛、管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计等部分合理性、耐用性一般，关键部件操控繁琐，但基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供的总体技术方案描述简略、设计较为落后，功能布局杂乱无章的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	生产改装能力
	根据供应商的生产改装能力实际情况，包括但不限于实施进度计划、生产改装设备及技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测等内容（相关内容提供实景图片、主要技术资料等）等情况进行打分： 

1.具有丰富的生产改装经验，实施进度计划合理、生产改装设备先进、技术人员配备齐全、质量控制等措施完善、上装关键部件性能检测规范、科学的，得5分；

2.具有一定的生产改装经验，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测各方面基本响应项目实际需求的，得3分；

3.生产改装经验不足，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测相关内容不明确或有缺陷的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	供货方案
	根据供应商提供的供货方案并结合项目实际情况，方案中包括但不限于供货能力、运输设备、车辆运输安全保障措施等情况进行打分： 

1.提供的供货方案完整、全面响应项目实际需求，相关内容详细、合理，规范性、操作性、针对性强的，得5分； 

2.提供的供货方案较为完整响应项目实际需求，相关内容详细、基本合理的、操作性、针对性一般的，得3分； 

3.提供的供货方案基本响应项目实际需求，相关内容在实际操作存在一定难度的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	技术培训
	根据培训方案编制科学合理、操作性强，可确保参训人员能熟练操作、维护保养等内容进行评分：

1.培训方案针对上述要求，内容科学、合理性、优越性强、内容完善、针对性强，能够充分满足采购人的各项需求，得3分；

2.培训方案针对上述要求，内容完善，具有合理性、优越性、针对性，能够满足采购人的各项需求，得2分；

3.培训方案针对上述要求，内容基本完善、合理，能够满足采购人的各项需求，得1分；

4.未提供或不满足采购人需求的，得0分。
	3.0

	
	售后保障（1）
	（一）根据供应商提供的巡检服务方案，供应商承诺质保期内每年开展不少于两次免费巡检，巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，符合质保条件的进行免费维修，巡检技术人员不得少于3人，且当发生重大灾害事故时，承诺提供遂行技术保障，配备相关保障车辆、设备和人员，保障人员应具备应急抢修能力，保障技术人员不少于3员，且具备相关应急抢修能力，24小时响应，并在4小时内抵达现场，对上述内容进行承诺且巡检和保障方案科学合理切实可行的，得4分，否则得0分。
	4.0

	
	售后保障（2）
	（二）根据供应商提供的售后服务方案，维修服务响应时间、专业技术人员配备、质保期后易损件的价格、应急保障等应答情况进行打分：

1.提供完善的售后服务方案体系，售后服务范围涵盖内容全面，维修服务响应时间及时、专业技术人员配备齐全、质保期后易损件收费低于市场价且合理、应急保障方案科学、合理、针对性、操作性强的，得5分；

2.提供相关的售后服务方案，售后服务范围涵盖内容齐全，维修服务响应时间准时、专业技术人员配备较齐全、质保期后易损件收费低于市场价且较合理、应急保障方案的基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供相关售后服务方案，但部分内容不明确的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、或未能满足项目实际需求的0分。
	5.0

	商务部分
	质量保修期
	整车质量保修期优于招标文件规定的，承诺每增加一年得0.5分，得分累计，最多得2分；质保期无增加的不得分。

注：须将承诺函加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	2.0

	
	企业业绩
	2020年1月1日起至开标前（时间以合同签订日期为准）供应商每提供一个完成的同类车辆销售业绩的，得0.5分，得分累计，最多得1分。

注：须将合同关键页及对应的发票、验收报告复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	1.0

	合计
	-
	-
	100.0

	包号：BZ2405097-2

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价得分
	报价得分＝（所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）×价格权重
	30.0

	技术部分
	货物响应招标文件参数情况（1）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	货物响应招标文件参数情况（2）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	货物响应招标文件参数情况（3）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	货物响应招标文件参数情况（4）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	货物响应招标文件参数情况（5）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	货物响应招标文件参数情况（6）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	货物响应招标文件参数情况（7）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	货物响应招标文件参数情况（8）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣4.8分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.8

	
	总体技术和结构设计
	根据供应商提供的三维设计图、二维设计图等相关效果图及相关说明文件，对所投车辆的总体技术方案和结构设计、管路设计、电气系统设计、器材箱结构、关键部件设计结构等情况进行打分：

1.提供的总体技术方案描述详细具体，管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计合理、耐用，关键部件易操控、美观规整、科学先进的，得5分；

2.提供的总体技术方案描述宽泛、管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计等部分合理性、耐用性一般，关键部件操控繁琐，但基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供的总体技术方案描述简略、设计较为落后，功能布局杂乱无章的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	生产改装能力
	根据供应商的生产改装能力实际情况，包括但不限于实施进度计划、生产改装设备及技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测等内容（相关内容提供实景图片、主要技术资料等）等情况进行打分： 

1.具有丰富的生产改装经验，实施进度计划合理、生产改装设备先进、技术人员配备齐全、质量控制等措施完善、上装关键部件性能检测规范、科学的，得5分；

2.具有一定的生产改装经验，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测各方面基本响应项目实际需求的，得3分；

3.生产改装经验不足，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测相关内容不明确或有缺陷的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	供货方案
	根据供应商提供的供货方案并结合项目实际情况，方案中包括但不限于供货能力、运输设备、车辆运输安全保障措施等情况进行打分： 

1.提供的供货方案完整、全面响应项目实际需求，相关内容详细、合理，规范性、操作性、针对性强的，得5分； 

2.提供的供货方案较为完整响应项目实际需求，相关内容详细、基本合理的、操作性、针对性一般的，得3分； 

3.提供的供货方案基本响应项目实际需求，相关内容在实际操作存在一定难度的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	技术培训
	根据培训方案编制科学合理、操作性强，可确保参训人员能熟练操作、维护保养等内容进行评分：

1.培训方案针对上述要求，内容科学、合理性、优越性强、内容完善、针对性强，能够充分满足采购人的各项需求，得3分；

2.培训方案针对上述要求，内容完善，具有合理性、优越性、针对性，能够满足采购人的各项需求，得2分；

3.培训方案针对上述要求，内容基本完善、合理，能够满足采购人的各项需求，得1分；

4.未提供或不满足采购人需求的，得0分。
	3.0

	
	售后保障（1）
	（一）根据供应商提供的巡检服务方案，供应商承诺质保期内每年开展不少于两次免费巡检，巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，符合质保条件的进行免费维修，巡检技术人员不得少于3人，且当发生重大灾害事故时，承诺提供遂行技术保障，配备相关保障车辆、设备和人员，保障人员应具备应急抢修能力，保障技术人员不少于3员，且具备相关应急抢修能力，24小时响应，并在4小时内抵达现场，对上述内容进行承诺且巡检和保障方案科学合理切实可行的，得4分，否则得0分。
	4.0

	
	售后保障（2）
	（二）根据供应商提供的售后服务方案，维修服务响应时间、专业技术人员配备、质保期后易损件的价格、应急保障等应答情况进行打分：

1.提供完善的售后服务方案体系，售后服务范围涵盖内容全面，维修服务响应时间及时、专业技术人员配备齐全、质保期后易损件收费低于市场价且合理、应急保障方案科学、合理、针对性、操作性强的，得5分；

2.提供相关的售后服务方案，售后服务范围涵盖内容齐全，维修服务响应时间准时、专业技术人员配备较齐全、质保期后易损件收费低于市场价且较合理、应急保障方案的基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供相关售后服务方案，但部分内容不明确的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、或未能满足项目实际需求的0分。
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（9）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣0.8分，最多扣1.6分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	1.6

	商务部分
	质量保修期
	整车质量保修期优于招标文件规定的，承诺每增加一年得0.5分，得分累计，最多得2分；质保期无增加的不得分。

注：须将承诺函加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	2.0

	
	企业业绩
	2020年1月1日起至开标前（时间以合同签订日期为准）供应商每提供一个完成的同类车辆销售业绩的，得0.5分，得分累计，最多得1分。

注：须将合同关键页及对应的发票、验收报告复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	1.0

	合计
	-
	-
	100.0

	包号：BZ2405097-3

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价得分
	报价得分＝（所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）×价格权重
	30.0

	技术部分
	货物响应招标文件参数情况（1）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	货物响应招标文件参数情况（2）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	货物响应招标文件参数情况（3）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	货物响应招标文件参数情况（4）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	货物响应招标文件参数情况（5）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	货物响应招标文件参数情况（6）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	货物响应招标文件参数情况（7）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	货物响应招标文件参数情况（8）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	
	总体技术和结构设计
	根据供应商提供的三维设计图、二维设计图等相关效果图及相关说明文件，对所投车辆的总体技术方案和结构设计、管路设计、电气系统设计、器材箱结构、关键部件设计结构等情况进行打分：

1.提供的总体技术方案描述详细具体，管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计合理、耐用，关键部件易操控、美观规整、科学先进的，得5分；

2.提供的总体技术方案描述宽泛、管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计等部分合理性、耐用性一般，关键部件操控繁琐，但基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供的总体技术方案描述简略、设计较为落后，功能布局杂乱无章的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	生产改装能力
	根据供应商的生产改装能力实际情况，包括但不限于实施进度计划、生产改装设备及技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测等内容（相关内容提供实景图片、主要技术资料等）等情况进行打分： 

1.具有丰富的生产改装经验，实施进度计划合理、生产改装设备先进、技术人员配备齐全、质量控制等措施完善、上装关键部件性能检测规范、科学的，得5分；

2.具有一定的生产改装经验，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测各方面基本响应项目实际需求的，得3分；

3.生产改装经验不足，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测相关内容不明确或有缺陷的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	供货方案
	根据供应商提供的供货方案并结合项目实际情况，方案中包括但不限于供货能力、运输设备、车辆运输安全保障措施等情况进行打分： 

1.提供的供货方案完整、全面响应项目实际需求，相关内容详细、合理，规范性、操作性、针对性强的，得5分； 

2.提供的供货方案较为完整响应项目实际需求，相关内容详细、基本合理的、操作性、针对性一般的，得3分； 

3.提供的供货方案基本响应项目实际需求，相关内容在实际操作存在一定难度的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	技术培训
	根据培训方案编制科学合理、操作性强，可确保参训人员能熟练操作、维护保养等内容进行评分：

1.培训方案针对上述要求，内容科学、合理性、优越性强、内容完善、针对性强，能够充分满足采购人的各项需求，得3分；

2.培训方案针对上述要求，内容完善，具有合理性、优越性、针对性，能够满足采购人的各项需求，得2分；

3.培训方案针对上述要求，内容基本完善、合理，能够满足采购人的各项需求，得1分；

4.未提供或不满足采购人需求的，得0分。
	3.0

	
	售后保障（1）
	（一）根据供应商提供的巡检服务方案，供应商承诺质保期内每年开展不少于两次免费巡检，巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，符合质保条件的进行免费维修，巡检技术人员不得少于3人，且当发生重大灾害事故时，承诺提供遂行技术保障，配备相关保障车辆、设备和人员，保障人员应具备应急抢修能力，保障技术人员不少于3员，且具备相关应急抢修能力，24小时响应，并在4小时内抵达现场，对上述内容进行承诺且巡检和保障方案科学合理切实可行的，得3.5分，否则得0分。
	3.5

	
	售后保障（2）
	（二）根据供应商提供的售后服务方案，维修服务响应时间、专业技术人员配备、质保期后易损件的价格、应急保障等应答情况进行打分：

1.提供完善的售后服务方案体系，售后服务范围涵盖内容全面，维修服务响应时间及时、专业技术人员配备齐全、质保期后易损件收费低于市场价且合理、应急保障方案科学、合理、针对性、操作性强的，得5分；

2.提供相关的售后服务方案，售后服务范围涵盖内容齐全，维修服务响应时间准时、专业技术人员配备较齐全、质保期后易损件收费低于市场价且较合理、应急保障方案的基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供相关售后服务方案，但部分内容不明确的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、或未能满足项目实际需求的0分。
	5.0

	
	货物响应招标文件参数情况（9）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣1.5分，最多扣4.5分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.5

	商务部分
	质量保修期
	整车质量保修期优于招标文件规定的，承诺每增加一年得0.5分，得分累计，最多得2分；质保期无增加的不得分。

注：须将承诺函加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	2.0

	
	企业业绩
	2020年1月1日起至开标前（时间以合同签订日期为准）供应商每提供一个完成的同类车辆销售业绩的，得0.5分，得分累计，最多得1分。

注：须将合同关键页及对应的发票、验收报告复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	1.0

	合计
	-
	-
	100.0

	包号：BZ2405097-4

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价得分
	报价得分＝（所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）×价格权重
	30.0

	技术部分
	货物响应招标文件参数情况（1）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（2）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（3）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（4）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（5）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（6）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（7）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（8）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（9）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（10）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣4分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	4.0

	
	货物响应招标文件参数情况（11）
	项目货物需求中实质性要求用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。标注“●”号项参数为一般技术参数，每出现一项标注“●”号的一般技术参数负偏离招标文件要求的扣2分，最多扣2分。

【说明：供应商需提供技术证明材料（厂家公开发布的印刷资料、产品彩页、产品说明书或官网截图等）或相关检测报告，并标明证明材料所在页（原件扫描复印件），凡不符合本条要求的，视为无效技术支持资料，则标注“●”号的技术参数不得分；若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。】
	2.0

	
	技术培训
	根据培训方案编制科学合理、操作性强，可确保参训人员能熟练操作、维护保养等内容进行评分：

1.培训方案针对上述要求，内容科学、合理性、优越性强、内容完善、针对性强，能够充分满足采购人的各项需求，得3分；

2.培训方案针对上述要求，内容完善，具有合理性、优越性、针对性，能够满足采购人的各项需求，得2分；

3.培训方案针对上述要求，内容基本完善、合理，能够满足采购人的各项需求，得1分；

4.未提供或不满足采购人需求的，得0分。
	3.0

	
	售后保障（1）
	（一）根据供应商提供的巡检服务方案，供应商承诺质保期内每年开展不少于两次免费巡检，巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，符合质保条件的进行免费维修，巡检技术人员不得少于3人，且当发生重大灾害事故时，承诺提供遂行技术保障，配备相关保障车辆、设备和人员，保障人员应具备应急抢修能力，保障技术人员不少于3员，且具备相关应急抢修能力，24小时响应，并在4小时内抵达现场，对上述内容进行承诺且巡检和保障方案科学合理切实可行的，得2分，否则得0分。
	2.0

	
	售后保障（2）
	（二）根据供应商提供的售后服务方案，维修服务响应时间、专业技术人员配备、质保期后易损件的价格、应急保障等应答情况进行打分：

1.提供完善的售后服务方案体系，售后服务范围涵盖内容全面，维修服务响应时间及时、专业技术人员配备齐全、质保期后易损件收费低于市场价且合理、应急保障方案科学、合理、针对性、操作性强的，得5分；

2.提供相关的售后服务方案，售后服务范围涵盖内容齐全，维修服务响应时间准时、专业技术人员配备较齐全、质保期后易损件收费低于市场价且较合理、应急保障方案的基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供相关售后服务方案，但部分内容不明确的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、或未能满足项目实际需求的0分。
	5.0

	
	总体技术和结构设计
	根据供应商提供的三维设计图、二维设计图等相关效果图及相关说明文件，对所投车辆的总体技术方案和结构设计、管路设计、电气系统设计、器材箱结构、关键部件设计结构等情况进行打分：

1.提供的总体技术方案描述详细具体，管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计合理、耐用，关键部件易操控、美观规整、科学先进的，得5分；

2.提供的总体技术方案描述宽泛、管路设计、电气系统设计、器材箱结构等部分设计等部分合理性、耐用性一般，关键部件操控繁琐，但基本满足项目实际需求的，得3分；

3.提供的总体技术方案描述简略、设计较为落后，功能布局杂乱无章的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	生产改装能力
	根据供应商的生产改装能力实际情况，包括但不限于实施进度计划、生产改装设备及技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测等内容（相关内容提供实景图片、主要技术资料等）等情况进行打分： 

1.具有丰富的生产改装经验，实施进度计划合理、生产改装设备先进、技术人员配备齐全、质量控制等措施完善、上装关键部件性能检测规范、科学的，得5分；

2.具有一定的生产改装经验，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测各方面基本响应项目实际需求的，得3分；

3.生产改装经验不足，实施进度计划、生产改装设备、技术人员配备、质量控制等措施、上装关键部件性能检测相关内容不明确或有缺陷的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与投标产品相矛盾的、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	
	供货方案
	根据供应商提供的供货方案并结合项目实际情况，方案中包括但不限于供货能力、运输设备、车辆运输安全保障措施等情况进行打分： 

1.提供的供货方案完整、全面响应项目实际需求，相关内容详细、合理，规范性、操作性、针对性强的，得5分； 

2.提供的供货方案较为完整响应项目实际需求，相关内容详细、基本合理的、操作性、针对性一般的，得3分； 

3.提供的供货方案基本响应项目实际需求，相关内容在实际操作存在一定难度的，得1分；

4.提供相关内容不全、不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的，得0分。
	5.0

	商务部分
	质量保修期
	整车质量保修期优于招标文件规定的，承诺每增加一年得0.5分，得分累计，最多得2分；质保期无增加的不得分。

注：须将承诺函加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	2.0

	
	企业业绩
	2020年1月1日起至开标前（时间以合同签订日期为准）供应商每提供一个完成的同类车辆销售业绩的，得0.5分，得分累计，最多得1分。

注：须将合同关键页及对应的发票、验收报告复印件加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	1.0

	合计
	-
	-
	100.0


（二）加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。

	创新
产品
	对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品投标价格给予价格部分总分值/%的加分，计算公式如下：
创新产品价格加分＝（目录内产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值/×/%。

	创新
服务
	对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的服务投标价格给予价格部分总分值/%的加分，计算公式如下：
创新服务价格加分＝（目录内服务投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值/×/%。


第五章 政府采购合同条款及格式
合同条款
政府采购合同条款
1.术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。
1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。
1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。
1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。
1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。
1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。
1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
2.技术指标
2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。
2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
3.交货
3.1供方按照合同约定的时间、地点交货
3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
4.合同金额
根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
5.付款
5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.验收
6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。
6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。
6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，  需方向供方收取本政府采购合同第3.3款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。
7.知识产权及有关规定
7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。
7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。
7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。
7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。
8.包装要求
8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。
8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
8.3包装费由供方承担，包装物不回收。
9.伴随服务
9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
9.2供方还应提供下列服务：
9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；
9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。
9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
10.质量保证期
10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
11.质量保证
11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。
11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
12.技术服务和保修责任
12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
12.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：
12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
13.违约责任
13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；
13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；
13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；
13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
13.3延期交货的违约责任
13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。
13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。
13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
14.不可抗力
14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
15.争端的解决
15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
15.3如果调解不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
16.违约终止政府采购合同
16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
17.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
18.适用法律：
本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
19.政府采购合同生效
19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。
20.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
20.1招标文件；
20.2招标文件的更正公告、变更公告；
20.3中标人提交的投标文件；
20.4政府采购合同条款；
20.5中标通知书；
20.6政府采购合同的其它附件。
合同格式
政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
    (需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
　　一、政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号）；
2.招标文件的更正公告、变更公告；
3.中标人提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
　　三、政府采购合同标的
   本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
　　四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。
　　五、付款方式及条件
    1.付款时间：
    2.付款方式：
    3.付款条件：
　　六、交货时间和交货地点
    1.交货时间：
    2.交货地点：
　　七、验收要求
供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
八、违约责任
    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。
九、争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同生效
    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):
法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):
地址：      地址：
联系人：      联系人：
电话：      电话：
传真：      传真：
邮编：      邮编：
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日
正本/副本










