
第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	高纯氦气
	9000m³
	签订合同后1月内
	广东省惠州市惠东县黄埠镇强流重离子加速器装置（HIAF）园区


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度≤90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
（一）、采购项目用途说明：

用于低温站运行，保障超导磁体测试及运行环境。
1. 招标数量：9000立方米。

2. 规格、技术要求及参数：

*2.1.纯度：≥99.999%。

#2.2.容器：采用高压气罐充装，容器由乙方提供使用（总价已包含）；

*2.3.充装接口：乙方提供充装接口，必须与甲方充装接口匹配；

#2.4.运输：乙方负责运输至广东省惠州市惠东县黄埠镇强流重离子加速器装置（HIAF）园区，费用由乙方承担；甲方至少发货前3~5天通知乙方； 

#2.5.计量方式：按实际供货量计量和结算，气量的核算以21℃，1个标准大气压0.101325MPa状态的密度为标准（0.16575kg/m3）。氦气在不同状态下的密度数据以美国国家标准与技术研究院（NIST）REFPROP 10软件的查询结果为准。

氦气实际供货量（立方米）=[（ρ1－ρ2）×V]/0.16575

其中：ρ1是管束车卸货前其对应温度（℃）、压力相对应的密度

      ρ2是管束车卸货后其对应温度（℃）、压力相对应的密度

           V是集装管束车承装氦气的总的水容积

#2.6.乙方发货时提供正规的发货单或者签收单，以及高纯氦气纯度报告。
3.技术服务条款：

无

（二）、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

完全符合《中华人民共和国国家标准GB/T4844-2025》中对高纯氦气的技术要求。

（三）、验收标准：

4.1.设备应该在到达1天内开始安装验收工作。验收工作由甲乙双方共同协作完成，验收合格后，双方签署接货单或者签收单。

4.2.验收标准以第2条“规格、技术要求及参数”为准，所有指标验收必须由用户确认。

（四）、交货地点：

广东省惠州市惠东县黄埠镇强流重离子加速器装置（HIAF）园区。

（五）、交货期：签订合同后1月内。
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