三交一号矿井地面瓦斯抽采泵站地质勘察工程招标公告
1. 招标条件
重庆创新工程咨询有限公司（以下简称：招标代理机构）受中煤科工集团重庆研究院有限公司（以下简称：招标人）委托，现对三交一号矿井地面瓦斯抽采泵站地质勘察工程项目进行国内公开招标，欢迎有意向的投标人参与投标，现将有关事项公告如下：
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：三交一号矿井地面瓦斯抽采泵站地质勘察工程。
2.2项目概况：三交一号井田开采上组煤时初期规划建设两座地面瓦斯抽采泵站，其中主工业场地1#泵站：服务一、五、七采区2、4、5(4+5)号煤层瓦斯抽采，二号风井场地2#泵站：服务二、三、四、六采区2、5(4+5)号煤层瓦斯抽采。

两座地面瓦斯抽采泵站内均布置有瓦斯泵房、管道走廊、循环泵房、仪表室、值班室、加压机房（预留）、变配电室、瓦斯气柜、热水池、冷却水池等。本区属暖温带大陆性季风半干旱气候，四季分明，春季多风干旱，风向多为西北，夏季炎热多暴雨，秋季雨水集中，冬季寒冷。年平均气温8.8℃；极端最高气温38.1℃（1985年7月18日），极端最低气温-21℃（1984年12月24日）。年平均降水量464.2mm。雨水多集中在6～9月份，尤其以7月最多，年蒸发量1766.2～2171.7mm。霜冻期一般始于10月上旬终于次年3月。初雪期为11月中、下旬，终雪期为次年3月，最大冻土深度为1.0m。

2.3 招标内容：
（1）主工业场地瓦斯抽采泵站地质勘察
预计主工业场地工作量：场地详细勘察勘探孔37个，深度15～20m，钻探进尺610m，标准贯入试样30测次，圆锥动力触探试验47测次，取土试样9件。主要覆盖区域包括瓦斯泵房、管道间、配电室等。工作内容包括施工地质钻孔、取土试样、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探孔试验、土工试验、湿陷试验和工程地质测绘。
（2）二号风井场地瓦斯抽采泵站地质勘察
预计二号风井场地工作量：场地详细勘察勘探孔15个，深度7～15m，钻探进尺167m，标准贯入试样291测次，取土试样20件。主要覆盖区域包括瓦斯泵房、管道间、配电室等。工作内容包括施工地质钻孔、取土试样、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探孔试验、土工试验、湿陷试验和工程地质测绘。
2.4 招标范围：完成本工程范围以内的工程详细勘察；开展设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务，以及协助招标人完成相应审批手续的办理。
2.5 招标人：中煤科工集团重庆研究院有限公司。
2.6 服务地点：三交一号矿主工业场地瓦斯抽采泵站和二号风井场地瓦斯抽采泵站。
2.7 勘察服务周期：自合同签订之日起60日历天内完成详细勘察并提交勘察报告。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标实行资格后审，投标人需将资格证明文件装订于投标文件中，投标人应满足下列资格条件：
3.1.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；
3.1.2 投标人须具有建设行政主管部门颁发的下列资质之一：
 eq \o\ac(○,1)工程勘察综合资质甲级；
 eq \o\ac(○,2)工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；
3.1.3投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 报名时间：2022年3月3日至2022年3月9日09:00-17:00（工作时间）。

4.2 招标文件获取方式：
4.2.1 本项目只接受网络获取：在报名时间内，投标人将营业执照复印件、资质证书复印件（所提供的复印件均需加盖投标人单位公章）的彩色扫描件电子版资料发送招标代理机构邮箱（504986549@qq.com），并电话通知招标代理机构进行审核，审核通过且足额交纳文件费后方可获取本项目的招标文件及相关资料。
4.3招标文件售价：300元/份（售后不退）。

4.4按上述规定时间内提交相应资料并通过审核、缴纳足额文件费方可参与本项目投标，否则投标文件将被拒收。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及地点详见招标文件。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本项目招标公告同时在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”、“中煤科工集团重庆研究院有限公司网（http://cqccteg.ccteg.cn/）”发布。

7. 联系方式
招标人：中煤科工集团重庆研究院有限公司
地  址：重庆市九龙区科城路6号
招标经办人：郝老师
联系电话：18680750559
招标代理机构：重庆创新工程咨询有限公司
地址：重庆市渝中区嘉陵江滨江路242号19-7#
联系人：潘老师
联系电话：17823818826
2022年3月3日
