[bookmark: _Toc17234]招标项目技术、商务及其他要求
1、 项目概况
特别说明：
1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。 
2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。
（一）本章标注“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效，须提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证（技术参数中有明确要求的除外）。
（二）“▲”条款为重要参数，须提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证（技术参数中有明确要求的除外），无检测报告支撑或响应与检测报告对应项目不一致的指标项，该项不得分。
（三）样品要求：
1.投标人须按照技术参数要求提供样品。
2.投标人的样品制作、搬运、损耗等相关费用由投标人承担。
3.样品递交截止时间见招标文件约定的递交截止时间，否则不予接收。
4.投标人递交样品时，需随投标样品提供样品清单，需写明样品明细，包括样品所属包号、样品名称，清单格式参照招标文件附件，注明投标人名称。
5.本项目样品评审采用“盲样”，即投标样品中不能出现生产厂商的文字、logo、图文等信息，必须由投标人自行进行粘贴覆盖。
6.未中标人提供的样品在项目质疑投诉期结束后，并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。
7.中标人提供的样品由采购人保管，在验收完成后退还。
8.样品移交、退还时，投标人按代理机构工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由投标人承担。
9.中标人提供的样品将作为项目验收依据的一部分，中标人最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准,且完全满足合同约定对货物的要求和标准。
10.样品提交时间：2021年11月24日 9:00——17:00（北京时间）
11.样品提交地点：四川锦德招投标代理有限公司（地址：成都市高新区天益街38号理想中心1栋1410）。
二、技术参数及要求
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	消防员呼救器后场接收装置
	★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件复印件。
▲1、设备组成：现场指挥系统1套（含窄带基站、平板电脑、指挥软件），物联网互救器不少于8台，心率手环不少于8只，充电收纳箱不少于1个。
一、后场处理系统
（一）平板电脑：(提供强制节能产品认证证书复印件)
2、应具有防摔保护套，接口带有防水塞；CPU主频≥1GHZ，安卓5.1以上操作系统；显示屏≥7英寸；具有4G、WIFI网络和GPS功能；
（二）指挥软件： 
3、应能实时接收求救人员报警信号，自动推荐最佳搜救人员，派遣搜救人员，显示搜救过程双方的位置关系；应能图形化显示队员位置，包括GIS平面地图显示与高度视图显示；具有呼救器监控功能，应能显示队员各种报警信号，具有全体撤退、分组撤退、单兵撤退功能，能显示撤退执行状态；具有其他数据监控功能，包括空呼气瓶压力与动态剩余时间、现场温度、海拔高度、心率等数据；
▲4、内置数据分析模块须支持黑匣子与数据统计功能，黑匣子功能要包含每个队员的报警、温度、电量、通信等作战过程记录，统计分析功能包括设备统计、出警统计、报警统计、GIS地图分布统计等多维度图表统计；
5、监控界面应能分享到指挥车显示屏；
（三）窄带基站：
▲6、与窄带中继器组成MESH自组网，支持8个通信频道，具有旋钮便捷调频；
7、支持开机自动组网，单跳距离≥3km（开阔地带），最大支持3级中继；具有充电与数传状态指示灯，具有显示屏显示当前频道与电池电量，支持WIFI和4G无线通信；电池容量≥5000mAh，续航时间≥6h，防护等级不低于IP67；
二、物联网互救器：
8、具有同伴互救功能，搜救人员与求救人员应能互相显示对方的身份、高度和信号强度等信息，通信半径≥3公里（开阔地带）；具有静止预报警、强报警、手动报警功能，报警声压级≥100dB；具有5G物联网（即NB-IOT）传输功能，具有无线电委员会的NB-IOT型号核准证书，提供复印件；
[bookmark: _GoBack]9、户外显示屏≥1.8英寸，能显示空呼气瓶压力、动态剩余时间、返回时间提醒、高度、现场温度、报警、搜救等信息，能根据呼吸速度变化自动计算空呼的剩余使用时间；
10、应能语音播报气瓶压力、撤退提醒、高温提醒等信息；
▲11、应具有北斗卫星定位功能，具有卫星信号状态显示；应具有指南针功能；
▲12、设备应符合人体工程学设计规范，提供第三方人体工程学认证机构检验合格证书；
▲13、须满足Ex ib IIB T3 Gb防爆等级和IP67防护等级，提供防爆证书和IP67检验报告的复印件；
三、心率手环：
14、应具备OLED显示屏，实时显示心率数据；应支持蓝牙传输功能，传输心率数据到互救器；重量≤30g；
四、充电收纳箱
15、应至少容纳8个互救器同时充电；至少包含1个外部充电接口、8个呼救器充电口、1个电源按键、1个升级连接指示灯；在充电过程中自动采集呼救器工作数据并上传给后场处理系统；
	台
	3

	
	骨传导通话装置
	▲16、整套产品应满足IP67防水等级、满足防爆等级：Ex ib IIC T6 Gb，提供防爆认证证书和IP防护认证证书复印件。
▲17、整体产品包括两部分： 即头戴式耳机和大按键控制盒。耳机包括骨传导喇叭和骨传导麦克风；（提供样品佐证）
18、全骨传导：左右两侧骨传导喇叭和拾取面部骨传导麦克风，发送和接收均为骨传导，双耳开放；
19、电缆自脱装置设计：连接电缆采用Φ4.2mm黑色螺旋可拉伸电缆，连接插头采用7芯安全自脱装置；
20、人体工学设计：头戴钢卡由26级（左右各13级）限位点可前后自由调节，最大伸缩度≥45mm，顶部头带可上下任意收放；
21、配备独立供电电池,一节新电池能连续使用≥80小时，待机时间≥20天；不受对讲机机型限制，能匹配四川省消防队伍主要使用的对讲机；
【提供样品1套作为评标依据。】
	套
	169

	
	消防员单兵定位装置
	22、采用嵌入式系统，非安卓系统，具备断电保护功能；
23、支持1路HDMI/SDI高清视频采集，清晰度≥1080P。支持1路3.5mm音频接口，支持全双工双向语音对讲；
24、支持北斗和GPS双模定位，定位信息以OSD上报；
25、可选WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE制式3G/4G无线网络；
26、配置7.4V 6200mAh锂电池；
27、外形尺寸：140*90*45mm（允许±5%偏离)；
▲28、重量≤0.56kg；
29、设备及配件：单兵终端主机、PTT功能耳麦1副、双接口视频连接线、专业背包和航空箱、三脚架、存储卡、手持摄像机。
▲30、无缝接入全国消防部局的图像综合管理平台、实现消防部局、四川省消防总队、市消防支队指挥视频系统互联互通。
	套
	3
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	二级化学防护服
	★技术性能符合《消防员化学防护服装》XF 770-2008标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件复印件。
1、连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式；手套采用卡环可拆卸式连接；缝纫接缝全部采用内外密封条密封，确保服装的密封性能；整套防化服是由带帽连体衣、防化手套、防化胶靴（钢包头，钢底板，防砸防穿刺）组成。
2、具有防酸碱、阻燃等性能。可在汽油、丙酮、醋酸乙酯等有机介质以及硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠等腐蚀性液体场合进行抢险救援作业。
3、阻燃性能：损毁长度≤10cm，续燃时间≤5s；阴燃时间≤10s且无熔滴；耐热老化性能：125℃×24h不粘、不脆；耐寒性能：-25℃×5 min，折叠180度无裂痕；拉伸强度：经向≥12KN/m，纬向≥12KN/m。
4、靴底耐刺穿性能：≥900N；靴底的电绝缘性能：≥5000V。
5、靴头防砸性能：经冲击试验后，其间隙高度≥15mm。
	套
	281

	
	一级化学防护服
	★技术性能符合《消防员化学防护服装》XF 770-2008标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件复印件。
6、连体式全封闭结构，内置呼吸器，防化服通风阀（排气）为正压式，接缝牢固，且双面热溶胶式连接合缝，面屏为硬质透明材质；手套采用卡环可拆卸式连接，既能保证气密性，又便于更换；缝纫接缝全部采用内外密封条密封，确保服装的密封性能；整套防化服是由大视野连体头罩、9升呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴（钢包头，钢底板，防砸防穿刺）、密封拉链、超压排气系统等组成，与头盔、空气呼吸器配套使用。
7、整体气密性能：800pa/4min，气压降≤300pa；超压排气阀性能：气密性≥15ｓ，通气阻力78∽118pa；防化胶靴符合XF6-2004标准规定。
8、耐热老化性能：125℃×24h不粘、不脆；耐寒性能：-15℃×5 min，折叠180度无裂痕；阻燃性能：续燃时间≤5s；阴燃时间≤10s；损毁长度≤10cm；拉伸强度：经向≥12KN/m，纬向≥12KN/m。
9、靴底耐刺穿性能：≥900N；靴底的电绝缘性能：≥5000V；靴头防砸性能：经冲击试验后，其间隙高度≥15mm。
【提供样品1套作为评标依据。】
	套
	164

	
	特级化学防护服
	★技术性能符合《消防员化学防护服装》XF 770-2008标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件复印件。
10、耐热老化性能：125℃×24h不粘、不脆；耐寒性能：-25℃×5 min，折叠180度无裂痕。
11、对军事毒剂的防护：对芥子气的防护时间≥120min；对四氧化二氮、偏二肼的防护时间≥120min。
12、对酸的防护：对硫酸、磷酸、对硝酸的防护时间≥120min。
13、对碱的防护：对氢氧化钠、对氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化镁的防护时间≥120min。
14、重型防化服的使用环境温度为-25℃-35℃正常使用；当环境温度高于25℃，相对湿度高于75%时，在没有通风除湿装置条件下，建议穿戴时间不超过30分钟；有效储存期为10年。
	套
	48

	
	化学防护手套
	★技术性能符合《消防员化学防护服服装》XF 770-2008标准要求。
15、具备阻燃，耐热，绝缘等性能，有防水、防酸碱及各种溶剂性能。质地柔软，佩戴舒适。
	双
	636

	
	消防员隔热防护服
	★技术性能符合XF634-2015《消防员隔热防护服》的标准要求。提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件复印件。
16、分体内置呼吸器式；整套隔热服包括上衣、下裤、镀铬视片大头罩、手套和脚罩；用于火场消防员的防护；由复合铝箔耐高温布、隔热层及舒适层组成，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能。
17、防火、隔热、反辐射热；能反射约90%以上的辐射热。
18、接近约300℃高温时可达约1小时；约500℃时可达约30分钟；服装内表面温度升到24℃时间大于2分钟；可瞬间接近约1000℃的高温环境。
▲19、阻燃性能：损毁长度≤30mm，续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。
▲20、断裂强力：≥900N；耐静水压性能：耐静水压≥18Kpa。
21、硬质附件耐高温性能：在温度约为260℃条件下，约5min后保持原有功能；服装热防护性TPP值大于55cal/cm2。
22、热稳定性能：经260℃,5min热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
【提供样品1套作为评标依据。】
	套
	426

	
	消防员避火防护服
	★提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件复印件。
23、分体内置呼吸器式，整套避火服包括上衣、裤子、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴防火、隔热，可穿越火区瞬间接触火焰；可承受约1000℃的火焰温度,耐火极限约1700℃。
▲24、外层材料阻燃性能：毁损长度≤2cm，续燃时间≤1s，阴燃时间≤2s；外层材料撕破强力：≥70N；
25、服装整体接缝断裂强力≥580N。
26、头罩经180℃高温5min后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。
27、热稳定性能：经260℃,5min热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤3%，试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
	套
	102



备注：1、技术参数中要求提供的产品第三方检测机构出具证书（检测、认证、测试等），除在投标文件中一并提供外，投标人还可提供在线查询途径。
2、四川省消防救援总队现有图像综合管理平台的硬件基础设备为华平品牌。

★三、商务要求
（1） 交货时间：合同签订后60天内。若遇不可抗力或其他特殊情况，经采购人确认后可适当延迟，最多不超过合同签订后120天。
（2） 交货地点：采购人指定四川省省内地点。
（3） 交货资料：投标时提供的佐证材料复印件和其他投标文件要求的材料。
（四）履约保证金：金额：采购合同总金额的3%。
交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。
收款单位：四川省消防救援总队。
交款时间：中标通知书发放后，《框架协议》合同签订前。
采用金融机构出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：
a.保函应为银行出具的合法保函，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法；
b.保函的受益人为四川省消防救援总队；
c.保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、履约金额、保函的有效期（不少于24个月）、银行担保的内容（即：如因供应商原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由银行向受益人足额支付履约保证金）；
履约保证金退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。
履约保证金退还时间：验收合格后18个月，乙方提出退款申请之日起，15个工作日内无息退还。采购人逾期退还的，将承担应退还金额万分之一每天的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为采购人违约。
履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形。
履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。
（五）付款方式及时间：
1、合同签订前，中标供应商向采购人支付合同总额3%的履约保证金；
2、预付款：合同生效后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的30%合同款（以合同约定为准）。
3、尾款：所有货物安装调试完毕，经双方共同验收合格后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的70%合同款（以合同约定为准）。
4、履约保证金退还：在货物验收合格后满18个月，所投产品无质量问题，采购人根据中标人退还申请，于15个工作日内无息退还中标人履约保证金；产品存在质量问题的，履约保证金不予退还。
（六）售后服务
1、保修期：不少于3年（技术参数有特别规定的除外）。保修期期内提供7×24小时维修电话服务。易损配件及零件储备期不少于5年。
2、支持重大故障或特殊故障的紧急远程或现场抢修。一般故障，30分钟响应、4小时内到场、24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30分钟响应、4小时内到场、72小时维修完毕。
3、未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。
4、供应商需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。
5、供应商需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为用户提供至少每季度一次的回访、技术咨询和技术培训等服务。
（七）验收要求
1、合同货物安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内进行初步验收，验收应在甲、乙双方共同参加下进行。装备物资采购（灭火救援装备和战勤保障物资），验收合格后出具《消防装备质检验收登记表》验收报告。
2、严格按照政府采购相关法律法规的要求，通过中标人提供的货物、文件、检测报告等，逐项对比采购文件、投标/响应文件、采购合同，确认是否完全满足各项要求。
3、验收地点：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队（四川省成都市温江区永宁镇芙蓉路119号）
4、货物由四川省消防救援总队组织集中验收后，通过物流发往需求大队，邮费由供应商承担。
5.甲方可对乙方生产或销售的产品封存送检。送检的产品质量合格，检测费用由甲方承担；送检的产品质量不达标，检测费用由乙方承担。因乙方产品质量不达标带来的一切安全问题，甲方将进行追责，乙方承担相关法律责任。

（八）其他要求
1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
2、政府采购合同签订前，中标人须将投标文件中关于技术参数的佐证材料原件交于采购人复核，若未在规定时间内提供的，采购人将以投标人涉嫌虚假响应报告财政部门。


注：★项条款为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理；“▲”项为本项目重要参数,负偏离将作分值扣分处理(详见各包评分细则）。

