<一>、采购需求

项目明细清单

	货物名称
	规格及技术参数
	数量

	移动式人员信息采集仪
	硬件：

1、主机

CPU：Intel® Core™ I7及以上

内存：≥16GB内存

硬盘：≥1TB固态硬盘

显示屏：不小于17寸液晶屏，分辨率1920*1080

显卡：集成显卡

电源：AC/DC  220V/19V-4.74A

电池:≥10000mAh（满足设备运行状态4小时以上）

接口：USB接口*4

其他配置：内置键盘、无线鼠标

设备尺寸：不大于500*446*236mm

重量：不重于20kg

2、二代身份证阅读模块：

1.符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容ISO/IEC 14443 type B标准；

2.最大感应距离≤30mm，阅读时间＜0.8s；

3.平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时；

3、指纹信息采集模块：

支持采集平面指纹、滚动指纹、四连指指纹、正掌掌纹、侧掌掌纹

图像分辨率：≥500dpi

采集窗口大小：≥121mm×121mm

图像像素：2304×2304像素（掌纹），1600×1500像素（四连指），640×640像素（滚动指纹）

采集帧率：单指、滚动指纹≥15帧/秒，掌纹、四连指≥2帧/秒

图像灰度级：8位 256级

图像综合畸变：≤±1%

背景不均匀度：≤10%

接口：USB2.0

4、人脸信息采集模块：

1.像素：≥500W像素CMOS摄像头

2.传感器尺寸：1/2.5" CMOS彩色；1/2.5" CMOS黑白；

3.有效像素：2592×1944

4.数据接口:USB2.0

软件：

采集软件支持集成相关采集设备，实现民警在一个采集界面就可以操作所有采集设备，通过对各组件的调用，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息等。

1.软件总体要求：

1.1采集端支持Win7/Win10 32/64位操作系统。

1.2支持采集数据实时保存，确保异常情况下数据不会丢失。 

▲1.3具备人证核验功能，采集的人像/指纹数据与二代证照片/指纹信息进行人证核验，确保人证合一（投标时需提供系统功能界面截图）。

1.4支持离线/在线采集。

2.基本信息采集

2.1应支持采集人员基本信息录入，采集的人员基本信息须包含人员姓名、性别、民族、出生日期、住址、证件类别、证件号码、身份证照片、户籍地、现住地、文化程度、职业、人员类别、采集原因、采集地点、采集单位、采集时间、采集人等。

2.2应支持通过二代证阅读器读取二代证中的身份证号、人员姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证照片信息等。

2.3应能手动填写公民身份证号码，可自动校验公民身份证号码的合法性，可自动解析出生日期、年龄、性别等信息。

2.4支持对被采集人的其他有效身份证件信息手动采集，包含临时身份证、护照、军官证、士兵证等。

2.5应能通过公民身份证号码查询已录入数据库信息。

2.6应能通过公民身份证号码查询采集记录。

2.7应能自动生成人员编号。

3.指掌纹信息采集

3.1支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹，提供规范的指掌纹采集流程，按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。

3.2具备指掌纹质量自动判断功能，指纹质量判断算法应与盐城市局指纹中心保持一致。对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。

▲3.3应在软件界面中显示指掌纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等；（投标时需提供系统功能界面截图）

3.4指纹数据应在本地特征提取、图像压缩等处理；

▲3.5可设置指掌纹为缺指/伤残掌；（投标时需提供系统功能界面截图）

3.6应具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。

3.7应具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。

3.8应具有左右手指和左右手掌校验功能。

3.9可对以采集完成的指纹进行重新采集。

3.10单指采集完成应显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示）

3.11具有指掌纹特征点显示功能。

▲3.12如果身份证中含有指纹信息，需要将采集指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时应在软件界面中提示；（投标时需提供系统功能界面截图）

3.13采集过程中应有语音提示，包括：请捺印…指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等。

▲3.14应支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本5.0）》要求。（投标时需提供系统功能界面截图）

▲3.15须对接盐城市公安局指纹系统，实现数据无损传入指纹系统。

4.人像照片采集

4.1应能现场采集数字照片并传输，采集到的人像应清晰，层次丰富，无明显畸变。数字相片规格、颜色模式、压缩方式、头像大小及位置应符合GA/T706-2007中的要求。

▲4.2应采集3张人像照片，正面人像1张、左侧面人像1张、右侧面人像一张；支持存储正面人像原图，图像应符合GA/T1324 2017《静态人脸图像采集规范》中要求，也可手动调整人像裁剪位置。（投标时需提供系统功能界面截图）

4.3应支持人像照片导入功能。

▲4.4应具备人像人证核验功能：可以通过拍摄的人像信息与二代居民身份证保留的人像信息进行比对，显示人证核验结果，验证未通过时，应在软件界面中显示人证核验未通过。（投标时需提供系统功能界面截图）

4.5采集模式应符合GA/T706-2007中的要求，正面人像应自动生成人像电子胸牌，侧面人像可选择是否生成电子胸牌。

▲4.6应在软件界面中显示人像图像质量评价分数，判断人像图片质量是否合格。（投标时需提供系统功能界面截图）

5.DNA信息采集

系统应具备DNA编号生成和录入功能，可自动生成唯一DNA编码，也可通过条码扫描仪录入其他系统生成的DNA编码，手工录入时可检验DNA编码规则，可通过软件界面选择样本类型。

★为降低项目风险、保障实战效果，投标人所投产品必须实现与盐城市公安局指纹系统对接，实现数据一键上传至盐城市公安局指纹系统，出具厂家对接承诺函，否则为无效投标。
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二、 项目相关要求

1．采购内容的质量、技术和服务等要求
（1）采购文件中的采购要求为主要要求或最低要求。投标人投标货物须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
（2）中标人所提供货物（含安装施工材料、辅材等所有）及其有关的服务、工程（施工）质量（技术标准）等与采购内容有关的所有事宜均必须符合国家相关标准（强制性标准）、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定以及江苏省、盐城市相应地方规范、相关厂家的技术规范的有关要求执行。

如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。
（3）售后服务要求：免费质量保证期内（自验收合格之日起计算），在维修期间，中标人须免费向采购人提供相关备件（须达到采购人使用需要）。

2.交货及验收
（1）交货地点：由采购单位指定地点（江苏盐城）；
（2）采购货物的交货时间：中标人应当按照投标承诺如期供货，如不能如期供货，招标人有权终止合同，中标人须承担由此对采购人造成的损失；
（3）中标人所供货物应当符合设备本身的规格、技术条件及供应商承诺的其它指标；产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则招标人有权拒绝验收；

（4）中标人货到安装调试完成后，招标人根据采购项目的具体情况依法组织履约验收工作。如中标人所供货物（含及有关的服务、工程）经验收小组认定质量不合格的，造成的损失和后果由该中标人负全责。
