四川省消防救援总队绵阳支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目技术参数文本
一、项目概况

	包号
	分包内容

	12
	智能仓储

	13
	智能仓储监理软测服务


二、清单及技术要求
包12：智能仓储
	绵阳市消防应急物质智能储备库建设项目清单

	序号
	产品名称
	产品参数/功能
	数量
	单位

	第一部分：智能仓储系统

	1
	应急保障指挥系统
	1、社会联勤单位功能。系统需能够准确查看社会联勤单位的名称、地理坐标、联系人及联系方式，当灾害事故发生时，可快速定位社会联勤资源，从而为救援现场保障增援提供数据支持；系统需可自由编辑单位信息。
2、精准调拨。需能够支持对指定装备物资的快速精准调拨，能够根据事故现场位置，在电脑端选择相应器材，能够获此选择的器材类型独有的动态参数组合，并设定对此类器材某些参数的限定，精准调拨算法将根据设置的器材类型、数量、多种限定参数，结合各队站库房的库存、基于当前的实时路况、库房的位置分布等因素交叉动态计算，给出最佳的调拨方案，并能够将调拨指令下发到各个库房。需能够具有对套组类器材的调拨算法，套组类器材是指诸如液压破拆工具组某些能够组合使用的器材。
3、全灾种模块化调拨。结合用户单位所在地的季节性灾害事故和突发事件不同分类、分级特点，预先储备相应的装备物资的相关要求，系统需能够进行全灾种模块化调拨。需能够对预先储备的对应灾种模块箱进行一键快速调拨出库，极大缩短运输时间，提高应急救援工作效率。
4、系统需提供满足国产信创云服务，需满足等保二级测评。
	1
	套

	2
	智慧仓储系统
	1、智慧仓储系统需能够进行仓储的智慧化查询及设置，同时，系统数据需能够接入国家消防局“消防一张图”系统，实现数据互通或业务联动。
2、系统需可以设置每种二级类型的器材、被装、生活物资的库存预警数量，帮助仓库管理者及时锁定低库存装备，为装备的采购补充提供及时有效的数据支持。
3、货位分析。系统需支持按照库房和楼层对货位进行分析，统计维度需包括货位总数、货位使用率、已用货位、空闲货位、异常货位、任务中货位。需可对货位进行查询，包括货位编号、承载状态、容器名称、容器编号1、容器编号2、货物库龄、锁定状态、异常状态、预绑定状态、预绑定箱编号和货位日志；需支持对货位进行3D可视化管理；需支持导出excel文件。
4、库房建模。能够在系统首页建立库房的2D库房建模，并能够根据库房实际情况灵活进行库房货架排布编制，与库房的摆设保持一致，便于库房装备快速定位。
需支持采用栅格化的2D建模并进行3D可视化渲染。3D仓库可视化下支持以混合模式、黄金货位模式查看。混合模式下可查看全部货位的承载状态、锁定状态、预先绑定状态，并以不同颜色表示。在黄金货位模式下，查看当前仓库的所有黄金货位。选中货架后，可查看货架编号、使用率、货位总数、原点编号、层数、列数、黄金货位数，并呈现货架的负载状态。可查看货架切片，在切片模式下可查看货位编号、M值、黄金货位。
5、库存查询。在系统需能够查询到库房的器材、被装、生活物资的库存总数、预支冻库存、库存预预警、库存完好率；需可以设置每种二级类型的器材、被装、生活物资的库存预警数量，帮助仓库管理者及时锁定低库存装备，为装备的采购补充提供及时有效的数据支持。
6、系统需提供满足国产信创云服务，需满足等保二级测评。
	1
	套

	3
	综合保障预案编制系统
	★1、综合保障预案编制系统需能够根据各单位地区所需的灾害类型特点，进行用户自定义的保障预案编制；同时，系统数据需能够接入国家消防局“消防一张图”系统，实现数据互通或业务联动。
2、保障预案编制。系统需支持全灾种模块化保障预案录入，能够根据地区灾害类型特点，可进行模块化箱体预案、存储单元预案的编制；编制完成的预案需能够看到预案的类型、等级，装备名称、数量；需能够进一步查看预案编制所涉及的模块化箱体名称和多模智能识别芯片编号，当灾害事故发生时，可快速调拨启动，真正做到对全灾种的有备无患，迅速响应，有效提升保障效率。要求能够与国家消防局“消防一张图”同步，能够在国家消防局“消防一张图”查看编制好的保障预案。
3、模块调拨方案推荐。系统需能够快速查看所辖区域范围内，各个单位编制好的各项装备模块保障预案，并可查看详情，包括预案内的数量、状态等信息。
4、系统需提供满足国产信创云服务，需满足等保二级测评。
	1
	套

	4
	装备模版素材管理系统
	★1、装备模版素材管理系统需支持装备物资的模板库管理；同时，系统数据需能够接入国家消防局“消防一张图”系统，实现数据或业务联动。
2、器材模板。需支持器材模板的新增、编辑、删除和查看。能够根据不同的器材类型获取其要输入的参数组合，并填写值后保存在器材库中；需可实时根据器材类型的参数修改，而使得模板库相应装备类型的模板格式的实时变更；已创建完成的器材模板需以表格形式展示，需可查看如下信息：模板ID、类型、生产厂家、产品型号、匹配生效数、模板来源、最后编辑日期、创建/审批人、是否启用。模板来源需支持2种方式：第一种方式为主动创建，要根据不同的器材类型填写不同的参数要求，支持图片、PDF文件和视频的上传；第二种方式为审批创建，当联勤供应商在产品库中创建器材产品后，需在器材模板库中可查看，并选择优质产品进入模板库；要求初始模板库需至少具有市面上常见的不少于3500种不同类型器材及型号的模板，且要求参数完整。
3、其他模板库。需支持灭火剂、被装和生活物资的模板库创建、查询、编辑和删除。根据不同的装备类型获取其要输入的参数组合，并填写值后保存在相应模板库中。
4、装备学习与推荐。需支持创建不同的装备学习组合，在配置完成后能够在手机端呈现；需可设置组合ID、车辆模板数、器材模板数、灭火剂模板数、适用部门数。
5、器材通用类目。需支持自定义创建器材类型，可在器材表单项中选取此类器材所需的表单组合。新建器材时需具备配置以下信息的能力：父级节点、类目标题、排序、数据录入、标签、模板表格组合、样图、维护保养设置（维保周期、维保要点、维保结论）、实施教学（适用电子标签、胶水、位置样例、方案说明）；完成创建后需可用于数据的采集录入；要求器材类型库初始需自带不少于1000种常见抢险救援器材的类型配置。
6、套组类目。需支持自定义套组类目的创建，创建套组时需具备以下参数的配置能力：父级节点、类目标题、排序、参数规则。添加组件时，可设置是否为必要组件、组件的数量要求、类目计数规则（单一、任意）、可添加多种构成类目；套组完成创建后需可应用于电脑及手机端的器材查询。
7、其他类目管理。需可创建灭火剂、被装、生活物资类型，可在各自表单项中选项所需的表单组合；完成创建后需可用于数据的采集录入。
8、素材库。需可完成素材库的创建，支持图文上传及视频上传两种方式，完成创建后的素材可用于手机的装备扫码后的相关推荐。
9、选项组管理。需支持选项组的新增、搜索、编辑和删除选项组。新建选项组需要支持以下信息：选项组名称、备注、选项（需要支持自定义新增多选项）。创建完成后需要以表格形式展示全部选项组的名称、选项内容、备注信息、调用数、最后编辑日期。
10、器材表单项管理。需支持器材表单项的新增、编辑和删除。
11、其他类表单项管理。需支持灭火剂、被服、生活物资三种表单项的新增、编辑和删除。
12、更新同步。为确保多服务器表单项的数据一致性，需支持按照序号、表单项名称、表单项ID、操作类型、操作发起服务器、操作者、服务器、更新同步状态、更新成功日期对全服务器的器材、灭火剂、被服、生活物资的表单项的变化进行监控。可对单一服务器的表单项进行更新。
13、货物周转率。系统需能够统计最近3年的出入库记录，分析至少1600种装备类型的出入库周转率，并给出装备种类及其周转率、类型出现次数和货物分类。
14、算法权重设置。系统需支持对智能平库和立体库的权重系数进行设置。需支持对W1权重进行设置（货位最短轨迹权重。此系数越大，轨迹距离对M值影响越大），W2权重设置（货位所在货架层数权重。此系数越大，货位所在的货架层数对M值影响越大），W3权重设置（下架货位跨楼层选择权重系数），W4权重设置（下架货位已被占用时长权重系数）。
15、模型管理。系统需可自定义创建OA审批的流程模型，支持最多3级审批。
16、退役装备移交设置。系统需可设置不同单位的退役装备自动移交部门。设置完成后显示退役装备移交单位、移交部门所属支队、适用单位数量、最后编辑日期。可对已设置完成的移交规则进行编辑和删除。
17、装备数据管理。系统需可管理当前服务器中的器材、灭火剂、被服、生活物资数据，包括查看装备名称、装备类型、生产厂家、型号、装备所在货架编号、数量、借用未归还信息及匹配的借用审批单据。需支持高级搜索和数据的删除。
18、箱数据管理。系统需支持对箱名称、编号、类型、数量等进行查询和删除。
19、系统需提供满足国产信创云服务，需满足等保二级测评。
	1
	套

	5
	库区信息管理系统
	1、库区信息管理系统需能够实现对库区信息的管理，同时，系统数据需能够接入国家消防局“消防一张图”系统，实现数据或业务联动。
2、库房授权。系统需能够新增库房授权，选择被授权人员与被授权库房进行绑定，从而获取库房的操作权限，并且能够显示库房名称、被授权人账号、姓名、手机号、并可进行删除等操作，实现同一单位不同仓库管理员对不同仓库分隔管理。
★3、记录查询及导出
（1）申领记录：能够以单位或申领单号进行申领单快速搜索，同时，支持根据审批类型、出库状态、审批结果进行高级筛选，快速检索申领数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持 PDF 模式到电脑本地。
（2）报损记录：能够以单位、时间或报损单号进行报损单快速搜索，同时支持根据审批结果进行高级筛选，快速检索报损数据，并支持查看详情及记录导出。要求可对指定时间内的器材报损进行可视化分析，包括器材各类报损比例，器材类型的报损排行，要求同时支持PDF 和 Excel 批量导出两种记录模式到电脑本地。
（3）入库记录：能够以单位.时间或入库单号进行入库单快速搜索，同时能够查看入库的详情信息，快速检索入库数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持 Excel 模式到电脑本地。
（4）出库记录：在出库记录当中，能够以单位、时间或入库单号进行出库单快速搜索，同时，支持根据出库原因进行高级筛选，能够查看出库的详情信息（包括但不限于申领、精准调拨、全灾种预案调拨、平级调拨、装备借用等），快速检索出库数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持Excel 模式到电脑本地。
（5）器材维保记录：在器材维保记录当中，能够以单位进行器材维保记录快速搜索，能够查看器材维保的详情信息，快速检索器材维保数据，并支持查看详情及记录导出。要求同时支持 PDF 和 Excel 批量导出两种记录模式到电脑本地。
（6）生活物资消耗记录：在手机端完成生活物资的消耗操作后，在电脑端生成生活物资的消耗记录，要求可查看消耗人，消耗原因，消耗数量，签名。要求支持 PDF 和 Excel 批量导出两种记录模式到电脑本地。
★4、库存查询。支持按照部门、库房和装备类型进行库存查询。查看结果包括二级类型、一级类型、装备大类、库存总数、所有权库存、预支冻结库存、库存预警、完好率、已上架、未上架和预警上下限。支持对某装备类型进行预警设置，包括库存预警上限和下限，支持导出excel文件。
★5、借用关系查询：支持对所选单位及类型的借用情况进行查询，包括装备类型、此刻库内实物数、器材隶属数量、借入数和借出数量，对于借入和借出的数量可进一步查看借用对象及数量。支持导出excel文件。
★6、库房安全管理和操作授权。对接安全门禁数据，记录后台匹配数据记录。
7、系统需提供满足国产信创云服务，需满足等保二级测评。
	1
	套

	6
	应急装备业务操作系统
	★1、应急装备业务操作系统数据需能够接入国家消防局“消防一张图”系统，实现数据互通或业务联动。
2、需能够通过输入器材、灭火剂、被装、生活物资类型进行应急装备物资储备快速查询，同时能够通过类型、隶属单位、储备库进行应急装备物资储备情况筛选查询。
3、需能够在手机端对联勤供应商的项目进行线上验收确认，确保验收结果的快速反馈；可以查看待验收项目信息，在验收当中，需能够分为器材、灭火剂、被装、生活物资等类型查看装备产品信息，同时能够查看产品详情，并进行审核操作；通过后，需可选择装备归属部门及库房；如驳回，可以采用文字方式输入原因。
4、项目验收信息查询：需能够显示待验收的项目信息，可以批量录入待验收项目详细信息。
5、项目验收信息审核：在验收当中，需能够分为器材、灭火剂、被装、生活物资等类型查看装备产品信息；需能够查看产品详情。
6、项目验收信息管理：在项目验收产品详情中需分为器材、灭火剂、被装、生活物资等类别进行分类；需能够查看到产品名称、类型、生产厂家、产品型号、数量等信息，并可进行详情查看操作。
7、灭火剂查询：在手机端需能够查看所属部门下包括但不限于灭火剂存量、今年消耗量、各单位借用器材装备情况等数据信息。同时需具备查找功能，输入类型等条件查询或筛选。
8、器材查询：在手机端需能够查看器材信息，包含但不限于器材总数、器材可用率、各类器材比例、器材状态以及各部门器材数量等信息；同时需具有查询功能，输入类型进行查找和筛选，同时需能够按照套组类器材进行查询。
9、通用出库：需能够在手机端对装备进行出库操作，需支持手机扫描出库清单，自动识别出库信息并保存清单，操作方式和电脑操作一样。
10、使用帮助：需具有使用帮助功能，需能够能够查看到系统功能的使用说明。
11、装备发卡：需支持手机端进行发卡，包括但不限于器材、车辆、灭火剂的发卡管理。可查看器材的有卡、无卡、待发卡等内容；需支持二维码连续扫描不间断发卡；发卡后需能够自动入库，同时支持重新发卡以及无卡转有卡。
12、数据录入：在手机端选择录入器材、车辆、灭火剂数据，选择类型，录入时能够输入厂家和型号，根据系统内置的模版进行快速录入，支持上传器材照片。
13、入库：需能够在手机端对装备进行入库操作；需支持扫描二维码及无卡添加入库清单，进行入库操作；
★14装备状态管理：在手机端需能够实现对于装备的完好、报停以及添加报损的状态更改。器材及车辆需能够进行包括但不限于完好、报停和报损修改，生活物资能实现临期预计及过期提醒，能够进行消耗修改，消耗记录需支持电脑端查询及下载。
15、装备报损：在手机端需能够完成报损提交，可拍照或说明报损情况，并进入多级线上审批流程。
16、装备管理日志：手机端需可以查看装备管理业务操作的记录，需能够查看近一段时间内包括但不限于录入、出入库、领用、调拨等业务的次数及操作人员，便于发现异常操作，及时处理潜在管理问题。
17、需求建议反馈：需支持在手机端提交对于系统的优化建议和意见、使用疑问。
18、装备出入库提醒：需具有装备出入库提醒功能，有出库任务时，库管员手机端需能够收到出库提醒，显示出库库房、出库类型、装备数量。
19、入库通知：需支持入库通知，当其他库房有装备要入库时，库房管理员手机端需能够收到入库通知，显示入库时间、入库类型、入库数量、负责人。
20、申请待批复提醒：当有申请需要审批时，审批人员手机端需能够收到申请待审批提醒，显示申请的单位，申请类型、申请时间，审批人员可以及时知晓需要处理的申请。
21、审批结果通知：发起审批人员手机端需能够收到审批结果通知，发起人可以及时得知审批结果，便于推进后续工作。
22、评估报告完成提醒：手机端需能够每个月收到装备评估报告完成提醒，需可以快捷查看管理报告详情，及时了解每月装备管理情况。
23、容器快捷创建：手机端需支持创建新容器，并进行发卡操作且支持配对绑定，能够重新发卡，需支持通过输入容器名字和编号进行精准查找。
24、器材电子履历：手机端需能够展示器材的基本信息，包括但不限于器材类型、隶属单位、装备状态、装备档案卡编号、生产日期、型号、厂家信息参数等信息，还可以查询器材资料，维护说明书、保养说明、维保记录、采购溯源等数据信息。
25、灭火剂电子履历：手机端需能够展示灭火剂的基本信息，包括但不限于灭火剂类型、隶属单位、状态、灭火剂名称、装备档案卡编号、生产日期、厂家信息、资料等数据信息。
26、被装电子履历：手机端需能够展示被装基本信息，包括但不限于被装名称、被装类型、隶属单位、被装状态、厂家信息、参数等数据信息。
27、生活物资电子履历：手机端需能够展示生活物资基本信息，物资名称、物资类型、隶属单位、生活物资状态、厂家信息、参数等信息。
★28、借用管理：需能够在手机端查询部门内的装备借用情况，包括借出及借入具体内容，同时需能够对借出装备进行归还操作。
29、系统需提供满足国产信创云服务，需满足等保二级测评。
	1
	套

	7
	多功能手持读写触控终端
	1、要求产品为一体机，在不使用外接设备的前提下能够同时进行系统操作及进行无线无源射频识别和二维码的摄像头识别；
2、采用的系统不低于安卓10.0，RAM（运存）不低于7GB，ROM（储存）不低于125GB，最大需能够支持2TB扩展储存；
3、屏幕尺寸不小于10英寸，分辨率不低于：2000*1200，支持蓝牙、WiFi通讯方式；
4、电池容量不低于11000mAh，支持USBType-C充电；
5、超高频RFID支持频率为865-868MHz或902-928MHz；集成4G全网通，支持双卡双待，具备双nano-SIM卡槽；
6、能满足以下消防管理业务需求，包括但不限于：兼容二维码、射频扫描以及无卡模式，完成日常装备入库、出库（通用出库、调拨出库、战时出库） ，器材、灭火剂、被装、生活物资模板匹配录入发卡、申领报损、箱发卡、容器管理、任务管理、上下架等消防业务相关操作，能够快速查询相关器材位置、业务操作记录信息，同时，系统数据需能够接入国家消防局“消防一张图”系统，实现数据互通或业务联动，数据可以和电脑端与手机端实时同步保持一致，在无线网络覆盖范围内正常使用。
	3
	台

	8
	货架灯系统
	包含控制器、货位电子标签*666、巷道灯*34、灯带、光电传感器*666、控制系统、管理系统对接以及配套实施辅材（线缆、盖板、导轨）等。
1、控制器：具备485接口、电器保护功能；
2.货位灯：具备485通讯接口、材质为高分子聚合物、供电电压DC12-30V；
3.巷道灯：具备485通讯接口、材质为高分子聚合物、供电电压DC12-30V；
4、★需具备控制系统，能够控制货位灯及巷道灯；
5、★需能够与管理系统实现对接控制，收到出库指令后相关灯具亮，取货后熄灯。
	1
	套

	9
	组合式货架
	1、★货架货位尺寸为满足托盘尺寸存放，货位高度在放入匹配模块箱后有安全空余，叉车可平稳作业；
2、货架为三层货架，二层横梁式；
3、外观颜色：甲方指定颜色；
4、货架表面需为环氧树脂静电喷粉处理；
5、货架为可拆式组合,横梁可以在立柱上以最小间距75MM任意调节高度，且横梁两端配有高强度安全销，有效防止横梁滑脱；
6、横梁式货架承载≥500kg。
	666
	位

	10
	搁板式货架
	1、★货架货位尺寸：与模块箱尺寸一致，模块箱短边进叉，整体模块箱不外露；
2、货架为不少于三层货架，三层隔板；
3、外观颜色：甲方指定颜色；
4、货架表面需为环氧树脂静电喷粉处理；
5、货架为可拆式组合,横梁任意调节高度，且横梁两端配有高强度安全销，有效防止横梁滑脱；
	54
	位

	11
	模块箱
	1、材质：塑料卡板箱
2、外观颜色：甲方指定颜色，甲方指定外观标识，匹配货架编码；
3、★外尺寸：1200*1000*760±10mm；
4、静载：≥4T，动载：≥1T
5、容量：≥600L；
6、★可重叠堆放，匹配盖板，四向进叉。
	1000
	个

	12
	货架标识套装
	1、库房货架贴、地标贴、货位贴及配套辅料、胶、模版标签、相配套模版标签打印机及辅材等。
	1
	套

	13
	容器管理多模智能识别芯片
	1、需适用于容器管理；
2、能够集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；
3、耐高温度数：不小于150℃，耐低温度数：不小于-60℃；
4、需包含实施所需工具；
5、要求通过手机快速完成容器信息录入，通过触控终端能够采用无源射频技术快速识别容器信息，进行下架、重新发卡、删除等操作。
	2500
	个

	14
	模块箱多模智能识别芯片
	1、需适用于模块箱；
2、能够集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；
3、耐高温：不小于200℃；耐低温：不小于-60℃；
4、需包含实施所需工具；
5、要求通过触控终端以二维码以及无源射频技术完成箱发卡，同时能对箱内装备进行管理，包括但不限于应配实配比较、快速添加修改等；
	2500
	个

	15
	智能PDU插座
	1、不少于8位10A智能PDU插座（含LED显示），孔位可以独立控制，测量实时总电压电流，检查设备功率、温度；
2、显示总电压、电流、总电能；
3、通信行业标准YD/T2063-2009；峰值输入/输出电流：16A；
4、集中管理远程控制提供API接口TCP/IP协议；USB接口1个。
	4
	个

	16
	智能PDU集中控制网关
	1、处理器：不小于双核,主频不低于1、4GHZ;
2、内存：≥1GB；需含有千兆网卡；
3、PDU控制数量：≥254台。
	1
	台

	17
	油品防爆柜
	1、尺寸：≥1650*1500*860mm；
2、需采用优质双层加厚钢板，内外钢板间隔不小于38毫米，具备优异的防火性能；
3、具备镀锌层板，能够随意调节。
	1
	个

	18
	充电防爆柜
	1、采用≥1.0MM双层壁厚优质冷轧钢板经剪板、冲压、折弯、焊接、喷涂等工艺制作而成；
2、表面经磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂；柜身需设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；
3、尺寸：≥860*860*1600mm；门锁：需为三点联动式门锁,双人双锁管理控制；需具备最少2块固定式层板，带漏电开关。
	1
	个

	19
	消防智能搬运机器人
	1、★机器人提升高度不小于2200mm，静止净高不大于2200mm，或满足电梯、货架、货箱使用（房屋净高3.4米，电梯货箱2100*1650*2370mm，电梯门口宽1000mm高2100mm）；
2、额定负载：≥500kg；
3、下降后货叉距地高度：≥80mm；
4、适用托盘尺寸：≥1000*800mm；
5、最小转弯半径：≥1300mm；
6、运动方式：舵轮驱动，需包含前进/后退/转弯；
7、额定工况运行时间:6-8小时;
8、充电时间:完全放电后充电时长≤3小时。
9、★携带单个模块箱后尺寸：≤2000*1100*2200mm。
	2
	台

	20
	自动充电桩
	1、需具有电池管理系统，实时监控电池变化，如有异常立即保护切断电源。
2、需具有友好的人机交互界面，通过液晶显示屏界面可以显示充电桩工作状态、告警信息等。
3、需具有良好的自我保护功能，如输出限流保护，输出短路保护，电池极性接反保护，反向充电保护，通信中断保护，过温保护，异常告警保护等。
4、需具有柔性对接功能，智能搬运机器人到位后，自动完成对接。
	2
	套

	21
	工控机及机器人相关附件
	1、需包含机器人机柜等配套设备；
2、需包含实施工具、配套反光板等辅助设施设备；
3、需包含完成机器人安装、调试、试运行等内容；
4、需包含电梯信号对接模块；
5、需满足国产信创要求，内存不小于8GB，硬盘不小于512GB，屏幕尺寸不小于25英寸、包含键盘及鼠标。
	1
	套

	22
	人工叉车
	1、行走方式：电动；
2、额定载重：不小于500kg；
3、★抬升高度：提升高度不小于2200mm，静止净高不大于2200mm，或满足电梯、货架、货箱使用（房屋净高3.4米，电梯货箱2100*1650*2370mm，电梯门口宽1000mm高2100mm）；
4、★车身尺寸：携带单个模块箱后尺寸：≤2000*1100*2200mm。
	2
	台

	23
	电动叉车
	1、行走方式：电动；
2、额定载重：不小于500kg；
3、★抬升高度：提升高度不小于2200mm，静止净高不大于2200mm，或满足电梯、货架、货箱使用（房屋净高3.4米，电梯货箱2100*1650*2370mm，电梯门口宽1000mm高2100mm）；
4、★车身尺寸：携带单个模块箱后尺寸：≤2000*1100*2200mm。
	2
	台

	24
	机器人综合运行系统
	1、需能够实现对机器人、地图、任务类型、用户与角色等信息的配置和管理，需能够监控和维护子任务，确保任务能够完整的执行；负责任务、机器人电量与充电、告警等信息的统计和展现。
2、需能够对机器人、充电桩等设备进行控制管理，包括任务分配、路径规划、交通动态管理，实时避让等，需能够负责对管理设备告警信息和服务告警信息的接收转发处理。
3、需能够从任务状态维度、设备运行维度等监控当前系统的所有业务执行情况，需支持显示所有的机器人设备状态信息，需支持人工干预功能，在出现任务无法正常执行时，通过人工干预功能对异常任务进行处理，让系统能够继续正常执行任务。
4、需支持机器人任务配置，支持点到点搬运、点与区域之间搬运、区域之间搬运、区域空满混放管理、跨楼层搬运等多种业务场景；
5、需支持接收调度系统的指令，能够以最优化的组队方式将储运库内调拨清单的装备搬运至暂存区；
6、需支持手动创建任务的功能，能够提供手动创建任务自动运行功能，即在客户端界面上进行简单的人工操作即能够沿设定的路线执行固定任务；
7、需具备休息点设置功能：机器人无任务时自动回到休息点，返回待命点途中可接收调度任务的插队，能够接受并执行新的调度任务；
8、需支持机器人交通管制功能，对于不同线路和任务的机器人在汇合点时，机器人之间具有交通管制，有效防止出现撞车事件；
9、需具备脱轨自动找正功能，在开机时有自动寻找线路功能，当未找到指定路线时能够停机报警；当机器人异常运行脱离道轨，能够自动找到预定道轨后自动上线；当机器人超过设定偏差范围值时，能够进行自动停止并报警；
10、需具备机器人充电方式自动调度功能，机器人电量能够设置安全电量，当电量低于设定安全值时，能够自动充电；
11、需具备车辆故障信息自动记录存储，该信息同时上传到服务器中存储；故障存储信息包含故障时间、对应设备编号等信息；
12、需具备安全检测功能，机器人在正常行走（包括前进、后退、转弯）及叉料放料时，能够随时监测四周环境，保证不能撞到人或物料；需具备完善的系统自检测、自诊断、自保护能力，包括但不限于电源故障、伺服驱动器故障、充电继电器故障、路径导引失败、通讯中断等内容。
13、需具有任务管理模块、车辆管理模块、交通规则管理模块、车辆实时通信管理模块，实现与机器人、主机的通讯等功能；
14、需具备黄金货位区域算法，能够在智能仓库的区域范围内，通过算法建模，大数据演绎，结合仓库管理人员及机器人日常业务操作，将方便操作、容易搬运、快速分拣的区域定义为黄金货位区域，计算维度包含但不限于距离仓库最近、作业人员腰部附近20%的区域等；对于黄金区域，一般存储拣货频次高的装备货物，方便作业人员及机器人频繁的出入库操作。
15、需具备动态库位分配算法，在上架时，根据装备类型、重量、大小、数量等维度，通过手持终端扫码一键上架，自动实现一键装备货位的最优分配的计算，实现装备货物的先进先出，高周转装备货物临近出库口，较重装备货物的低层货位存放等。
16、需支持产品动态库位分配算法因素，包含但不限于：装备货物历史出入库周转率、黄金分区、装备货物重量、栅格建模、货位最短轨迹长度、货位层数等维度；
17、需支持全随机存储策略，在随机存储策略下，每一个装备货物单元被安排的货位都是随机的，而且可以随时变动；
18、需具备分类随机存储功能：分类随机存储能够结合分类存储和随机存储这两种存储方法。先按一定的特征将装备货物进行分类，给每类装备货物分配固定的存储区域，然后再在各区域内采用随机存储的方式；
19、需能够根据装备货物历史出入库周转率进行动态库位计算：基于周期流通性的货位优化，分析一段时间内装备货物二级分类类型的周转率；
20、需能够分析全服务器近3年的出库和入库记录中的每个装备货物二级分类类型的数量，按照算法比例，将所有装备货物二级分类类型的周转率从高到低降序排名，定义前10%货位为快流件，其他类型为慢流件；
21、需具备重物优先算法，重的装备货物类型放低层货架；
22、需具备货位最短轨迹长度算法：使用算法计算出仓库中全部货位的最短路径。
	1
	套

	25
	自动开窗
	1、改造窗户实现库房窗户自动开关。
	1
	套

	26
	自动窗帘
	1、增加全遮光窗帘，同时实现窗帘自动开关。
	1
	套

	27
	人工拖车
	1.载重：不小于2吨；
2.制动方式：液压。
	5
	台

	28
	机械电动拖车
	1、行走方式：电动；
2、额定载重：不小于2吨。
	5
	台

	29
	电动运输车
	1、电池不小于72V；
2、电机不小于7.5KW；
3、前档需具备钢化安全玻璃+雨刮器；
4、需具备左右外后视镜；
5、具备灯光及信号；
6、货箱为平板且需采用抗腐蚀处理；
7、额定成员不小于2人；
8、载重不小于2000kg。
	2
	辆

	30
	安全门禁
	1、不小于10英寸触摸屏；
2、★需具备触摸后双人脸同时识别验证匹配再开门，并记录进出人员情况功能，具备管理端远程双人开门功能；
3、具有RS485接口以满足其他系统对接；
4、通讯方式需满足：TCP/IP及WiFi；
5、工作温度需满足：-30~60℃；
6、需包含门禁安装调试，包括但不限于磁吸开关、梯控对接等内容。
7、★门禁不独立凸出安装在地面或墙面，采用嵌入式安装模式，保持安装部位美观。
	18
	台

	31
	数据监控展示屏
	1.★屏幕布满操作台后方满墙壁，离地1m高度，到顶20cm，左右到边齐平，不独立单独突出墙面，屏幕分辨率不小于4K，刷新率不小于120HZ，可以分频，可以将视频和操作面同时投屏、尺寸：不小于98英寸；
2.需为国产系统，存储内存不小于512GB，运行内存不小于4GB；
3.需具备摄像头及智能语音助手，立体环绕声感，HDMI接口数不小于3个，USB接口数不小于1个；
	1
	台

	32
	单据工作站
	1、支持彩色打印，需具备复印、扫描、自动双面打印功能，需满足有线、无线连接方式。
	1
	台

	33
	办公区设施设备
	1、定制台面：尺寸：≥4000*600*800mm；
2、材质：人造板主体配仿大理石台面；
3、台面下配有不少于一个单门柜子并不少于2个抽屉，便于储物；
4、外观颜色：甲方指定颜色；
5、办公椅不少于2把以及配套文件柜等设备。
	1
	套

	34
	智能摄像机
	1、最高分辨率不小于2560*1440，在该分辨率下可输出实时图像；
2、防尘防水设计，可靠性高，支持背光补偿，强光抑制；
3、可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；
4、不小于1个RJ45接口，内置麦克风、扬声器不少于1个，支持双向语音对讲；
5、支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远不下雨50米、白光最远不小于30米；
6、需包含摄像机安装实施及调试；
7、仓库进出门口或独立仓库最大覆盖摄像头需具备人脸识别功能；
8、摄像头具备人物自动捕捉功能。
	40
	台

	35
	硬盘录像机
	1、需可满足接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、标准的网络摄像机；
2、需支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能，需支持2个HDMI和2个VGA同时输出；
3、需支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
4、需支持最大64路同步回放及多路同步倒放、支持重要录像文件加锁保护功能；
5、需支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期支持不少于8个SATA接口，1个eSATA接口，需配备不少于8个8TB硬盘；
	1
	套

	36
	监控交换机
	1、不小于24口千兆POE供电。
	2
	台

	37
	高性能无线接入点
	1、需满足不低于双频四流，发射功率23dBm以上，最高速率1.2Gbps以上，需支持云AP模式，需支持云端图形化配置和集中管理，支持双频段接入，安装方式灵活，适用于壁挂、吸顶等多种安装方式，需包含高性能无线接入点的安装实施及调试。
	40
	台

	38
	无线接入点访问控制器
	1、最大可管理64个AP，同时集成千兆以太网交换机功能，实现有线无线一体化的接入方式；
2、支持对传统802.11a/b/g/n/acAP管理
3、需支持IPv4/IPv6双协议栈；
	1
	台

	39
	网络交换机
	1、不小于24口千兆POE供电。
	2
	台

	40
	路由器
	1、千兆无线路由器、LAN口数量：≥8个、WAN口数量：≥2个；
	1
	台

	41
	机柜
	1、设备柜应为42U机柜；
2、≥600*600*2000mm。
	2
	台

	42
	小计
	
	
	

	第二部分：配套硬件设备

	一、空气呼吸器存储及检修库房

	1
	充填泵
	1．★充气流量：≥2000L/min,最高压力：≥40MPa；
2．主机采用≥5缸≥5级压缩，≥5级压缩达到40MPa，配合相应的储气系统，更加多地存储压缩空气，满足快速充气需求。
3．静音型充填泵均采用PLC控制系统；
4．★配置PLC控制系统的充填泵采用“一键式”操作模式，操作者仅需按下启动按钮，整个控制逻辑自动实现，不需要人为介入，实现全自动操作的功能。充填泵的控制逻辑采用自动启动、停机控制方式配合阶梯式全自动充气系统。
5．充填泵带有轻载启动功能，确保充填泵无负荷启动，保护充填泵主机及电机。
6．充填泵带有电机过载保护及防反转保护功能。
7．充填泵带有油位保护和/或油压保护功能。
8．静音型充填泵带有自动排污及排污收集功能。
9．充填泵带有压力指示，直观显示压缩机的运行状态。
10．充填泵带有呼吸空气过滤器，采用活性碳、分子筛、一氧化碳吸附剂构成的三重过滤系统。
11．压缩机，多级，风冷，油润滑，扇形型式。
12．介质：空气；
13．汽缸数：≥5；
14．压缩级数：≥5；
15．吸气压力：大气压；
16．排气压力：≥400bar；
17．流量（单台）：≥1500L/min；
18．压缩机转速：≥980RPM；
19．功率：≥37KW；
20．转速：≥980rpm；
21．电压：≥380V；
22．频率：≥50Hz；
23．防护：IP54；
	1
	台

	2
	呼吸过滤系统
	1．过滤气量：≥7200立方@420bar时；
2．水含量：≥35Mg/m³；
3．油含量：≥0.5ppm；
4．一氧化碳：≥15ppm；
5．二氧化碳：≥500ppm；
6．压缩露点：低于环境温度5℃；
	1
	套

	3
	高压储气系统
	1、★≥6个≥50L，≥40MPa高压钢瓶组；
2、高压储气系统由数量、容积、压力皆可选择的钢瓶组成。钢瓶压力表，钢瓶安全阀，钢瓶截止阀，钢瓶支架等。同时配有钢瓶压力监视开关，一旦钢瓶内空气压力在存储过程中出现压力不足，及时发出声光报警，提示操作人员及时检查并补充空气，防止在紧急状况时没有足够的空气进行充瓶；
3、高压钢瓶固定在钢瓶支架上，之间采用不锈钢管连接。钢瓶组上装有安全阀，防止钢瓶压力超高。钢瓶组带有截止阀，可用来关闭及断开钢瓶组；
4、在给碳纤维瓶进行充气时，可以先利用储存系统内的空气进行一次充装，如果不能达到30Mpa时，再由充填泵对碳纤维瓶进行二次充装，以达到快速充气的目的。
5、▲高压钢瓶应符合中国压力容器标准，并提供检验报告。
	1
	套

	4
	阶梯式全自动充气系统
	1、该系统采用单阶梯控制方式。≥6个钢瓶被分为一组，并联在一起。当对碳纤维瓶进行充气时，先用钢瓶组对碳纤维瓶进行充气，如果钢瓶组无法将碳纤维瓶充到≥30Mpa时，则切换到由压缩机对碳纤维瓶进行充气。整个切换及序列的控制均自动完成，不需要人工操作。
	1
	套

	5
	防爆充气箱
	1、可同时充≥8个≥6.8L或≥9L碳纤维瓶，带有减压阀。
2、箱体采用双层结构：外箱采用双层≥5mm钢板制成；内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用≥4mm钢板分割，前侧采用≥4mm钢板，门采用≥5mm钢板制成，防爆箱和人员间的钢板厚度为≥9mm。
3、外箱夹层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内，外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。
4、▲开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。
6、独立充瓶软管和充瓶阀，可根据实际情况选择充瓶数量。
7、配有减压阀，防止上游压力过高，对碳纤维瓶的过充。
8、减压阀前配有过滤器，防止减压阀损坏。
9、减压阀后配有安全阀，防止减压阀失效，引起碳纤维瓶过充。
	1
	套

	6
	空气质量检测仪
	1、可检测CO，CO2,含水量，含油量。
2、呼吸空气质量检测仪可检测压缩气瓶中呼吸空气的质量，以验证空气是否能满足呼吸的要求。
3、工作介质：空气；工作压力范围：≥30MPa；流量：0.2---3升/分。
	1
	台

	7
	气密试验水槽车
	1、不锈钢外型尺寸：≥1000*530*950mm；
2、气密试、验水槽用于检查充气后气瓶的气密性。
	1
	台

	8
	待充气瓶储存架
	1、不锈钢，可放置≥42个气瓶；
2、气瓶储存架用于存放待检测维修、已检测维修的装具。装具物料架用优质不锈钢方钢管焊接、耐腐蚀性强，垫板用不锈钢板制造，装具存放过程中不会损坏装具表面，强度高、使用寿命长。材料：不锈钢。
3、外形尺寸：≥1350*600*1600mm；
	1
	个

	9
	已充气瓶储存架
	1、不锈钢，可放置≥42个气瓶；
2、气瓶储存架用于存放待检测维修、已检测维修的装具。装具物料架用优质不锈钢方钢管焊接、耐腐蚀性强，垫板用不锈钢板制造，装具存放过程中不会损坏装具表面，强度高、使用寿命长。材料：不锈钢。
3、外形尺寸：≥1350*600*1600mm；
	1
	个

	10
	气瓶推车
	1、气瓶小推车全不锈钢材料制作，
2、可放≥8只≥6.8或≥9升气瓶，带脚刹使用方便。
	1
	个

	11
	工作台
	1、钢制框架，≥30mm复合台面，外形尺寸：≥1800*600*780mm；
2、带一个抽屉，一个电脑主机架。用于进行检验、装配和钳工等作业。
	2
	套

	12
	充气室操作流程板
	1、提供充气室的详细操作流程及操作指导；
2、亚克力板，喷绘；
3、尺寸：2000mm（长）*1200mm（宽）（±100mm）。
	1
	张

	13
	充气室管路系统
	1、连接充气室各部件之间的管路，不锈钢高压阀门；
2、充气泵到储气瓶组的管道；
3、充气泵到防爆箱的管道；
4、防爆箱到储气瓶组的管道；
5、阶梯式全自动充气系统的管道安装与控制；
6、储气瓶组输送到维修室与检测站的管理系统。
	1
	套

	14
	电脑综合测试仪
	1、可进行数据处理和打印、中文界面；
2、压力测试精度±1%；
3、呼吸气量测量精度±5%；
4、呼吸频率测量精度±5%；
5、外形尺寸：400mm×400mm×400mm（±50mm）（不包括头模）；
6、质量：≤25KG；
7、电源电压：200V/50HZ；
	1
	台

	15
	超声波清洗机
	1、不锈钢双槽工作电压:220v；外形尺寸：≥1200*600*900mm；
2、采用304不锈钢、带滚轮设计，灵活方便、小功率，低能耗、功率0~1000W可调；3.超声波清洗机还增3、设有喷淋清洗槽，清洗槽与清洗器合为一体；
4、四周采用不锈钢，具有操作方便、外形美观等。
	1
	台

	16
	控水架
	1、控水架用于悬挂、晾干清洗过的面罩，全不锈钢制作，可一次性挂放≥18只全面罩。
2、配有积水盘，收集面罩掉下的水并将其排走。
	1
	个

	17
	气瓶夹具
	1、气动压力≤1.0MPa，适用6.8L、9L、12L三种规格的碳纤维瓶。
2、尺寸：650mm x350mm x880mm（±50mm）；
3、瓶体接触面配有胶垫保护。
	1
	套

	18
	维修室物料架
	1、用于存放待检测维修、已检测维修的呼吸器。（带塑料周转箱）
2、材料：304不锈钢。
3、装具物料架用优质不锈钢方钢管焊接、耐腐蚀性强,垫板用不锈钢板制造。
	1
	个

	19
	已检修物料架
	1、用于存放待检测维修、已检测维修的呼吸器。（带塑料周转箱）
2、材料：304不锈钢。物料架用于存放待检测维修、已检测维修的装具。装具物料架用优质不锈钢方钢管焊接、耐腐蚀性强,垫板用不锈钢板制造。
	1
	个

	20
	钳工工作台
	1、材料：钢制框架，台面≥30mm厚复合台面。
2、用于进行装配和钳工等作业。桌面上铺符合板垫，带有台虎钳，抽屉，带挂板。
3、外形尺寸：1200mm *600mm *780mm（±100mm）。
	1
	个

	21
	金属文档柜
	1.金属档案文件柜,金属板，尺寸1850mm *900mm *400mm（±100mm）。
	1
	个

	22
	呼吸器维修工具
	1、★主要包括：梅开扳手 件 1/ 30；开口扳手 件 1 /10-12 ；开口扳手 件 1 /11-13 ；开口扳手 件 1 /12-14 ；开口扳手 件 1/ 17-19 ；开口扳手 件 1 /19-22 ；内六角扳手 件 1/ 3 ；内六角扳手 件 1/ 5 ；活动扳手 件 1 /10" ；活动扳手 件 1/ 12" ；活动扳手 件 1/ 6" ；扭矩扳手 件 1/ 20-100N*M，开口扳；扭矩扳手扳头 件 1/ 30 ；梅花扳手 件 1 /8-10 ；螺丝刀 件 1 ；十字起3*100 ；螺丝刀 件 1 ；十字起6*100 ；螺丝刀 件 1 ；一字起3*100 ； 螺丝刀 件 1 ；一字起6*100 ；工具箱 件 1 ；塑料，430*230*200mm。
2、主要用于面罩，减压器，气瓶阀，供气阀拆装维修。
	1
	套

	23
	维修室操作流程板
	1、指示维修室操作流程及步骤
2、外形尺寸：2000mm（长）*1200mm（宽）（±100mm）；
	1
	张

	24
	减压系统及阀管件
	1、高压不锈钢管，PU/PC管进口卡套阀门；
	1
	套

	25
	水压检测仪
	1、全自动电脑控制，最高测试压力≥50MPa；
2、整套系统由控制台、水压机、水套等组成；
3、▲采用先进的控制全自动控制软件，可自动检测气瓶变形量，自动打印报告；
4、水压试验压力≥45Mpa气驱液泵最高压力≥69MPA；
5、气动泵增压比：1:100；
6、压力传感器量程：0～60Mpa；
7、配用电子天平：0～3000g电子天平精度：≤0.1克；
8、精密压力表：0～60Mpa/0.25级；
9、试验压力表：0～60Mpa/1.6级；
10、工作气源压力：0.6～0.8Mpa；
11、工作电源：单相～220V/50HZ；
12、气瓶检测范围：3L、6.8L、9L、12L气瓶通用；
13、整机采用不锈钢高压管路及高压阀；
14、水压机尺寸：≥1092mm*773mm*1200mm；;
15、需满足国产信创要求，内存不小于8GB，硬盘不小于512GB，屏幕尺寸不小于19英寸、包含键盘及鼠标，配彩色打印设备。
	1
	台

	26
	水过滤器总成
	1、水过滤器使进入水压机的水无杂质，使水压试验结果更精确。
2、采用优质304不锈钢材质。
3、内置不小于5个20寸PP熔喷滤芯，过滤精度10μm，滤芯可换。
	1
	套

	27
	气瓶夹具倒水一体机
	1、▲气动控制、带倒水功能,自带水槽,进气压力不小于10bar,；
2、瓶阀拆装夹具及倒水架一体化设计；
3、全气动气瓶夹紧机构；
4、双轴承支撑及大力矩设计；
5、配置定扭矩扳手，确保瓶阀装配质量；
6、304不锈钢倒水接水盘。
	1
	套

	28
	瓶阀检测台
	1、采用优质304不锈钢，同时可检测1-4个瓶阀，
2、尺寸：≥1260*650*1250mm；
	1
	套

	29
	气瓶干燥机
	1、可同时烘干1-6个气瓶;全自动温控设计，温度控制在55—65℃；
2、烘干后自动停止加热；静音型风机设计；
	1
	套

	30
	电动葫芦
	1、用于水压试验时吊装校验瓶和测试气瓶。采用环链电动葫芦根据断电刹车原理设计的锥形转子电动机，有常速、快慢速起升速度的形式。
2、在直齿轮减速器中，减速器内部安装防过载的磨擦离合器装置，使环链电动葫芦免于承受极端的超负荷，高强度耐磨损的钢制链条提升稳定安全。
3、电动葫芦，带有行走小车及龙门支架。
4、起吊重量≥200KG，电源220V。
	1
	套

	31
	气瓶注水车
	1、气瓶注水车用优质304不锈钢板及不锈钢方管焊接成型、其底部安装了4个平板脚轮。
2、当气瓶作水压试验前，气瓶应注满水，并放置8小时以上。
3、可放不少于8只气瓶注水。
	1
	个

	32
	气瓶小推车
	1.采用优质304不锈钢材质，可放≥8个气瓶。
	1
	个

	33
	内腔观察灯
	1、冷光源，用于观察气瓶内胆表面损伤情况。
	1
	个

	34
	电子内窥镜
	1、电子可视内窥镜,带侧镜，工控机直接拍照并记录；
2、数据库保存，照明亮度可调。
	1
	个

	35
	气瓶储存架
	1、材料：304不锈钢，可放置≥42个气瓶。
2、气瓶储存架用于存放待检测维修、已检测维修的装具。
3、装具物料架用优质不锈钢方钢管焊接、耐腐蚀性强，垫板用不锈钢板制造。
4、外形尺寸：≥1350*600*1600mm；
	1
	个

	36
	已检气瓶储存架
	1、材料：304不锈钢，可放置≥42个气瓶。
2、气瓶储存架用于存放待检测维修、已检测维修的装具。
3、装具物料架用优质304不锈钢方钢管焊接、耐腐蚀性强，垫板用不锈钢板制造，装具存放过程中不会损坏装具表面。
3、材料：不锈钢。
4、外形尺寸：≥1350*600*1600mm；
	1
	个

	37
	气瓶检测工作台
	1、材料：钢制框架，台面≥30mm厚复合台面；规格：≥1800*600*780mm。
2、桌面上铺符合板垫，带抽屉，电脑主机架，照明灯板。
	1
	个

	38
	气瓶检修工具
	1、包括：工具箱 件 1 塑料，430*230*200mm；测深表 件 1 量程：0-10mm，精度0.01mm ；钢卷尺 件 1 2m  ；环规   件 1 M18*1.5-6H，通规 ；塞规   件 1 M18*1.5-6H ；丝锥   件 1 M18x1.5 ；圆板牙 件 1 M18*1.5 ；板牙扳手 件 1 Φ45(M18-M22) ；丝锥扳手 件 1 与M18*1.5-6H丝锥配套 ；环氧树脂 件 1 50ml装，3吨-AB型，带推杆 ；水砂纸 件 2 400# ；A4标签纸 件 1 不干胶，39×22mm,10张/包 13 ；钢管柄橡塑锤 件 1 14 ；环规 件 1 M18*1.5-6H，止规 ，需满足气瓶拆装和检修的工具需求。
	1
	套

	39
	3D气瓶检修托架
	1、尺寸：≥604*240*135mm；
2、3D气瓶检测托架，气瓶可在托架上旋转、倾斜。
	1
	个

	40
	气瓶检测操作流程板
	1、指示气瓶检测操作流程及步骤
2、尺寸：2000mm（长）*1200mm（宽）（±100mm）。
	1
	张

	41
	水压检测室管路系统
	1、连接维修室各部件之间的管路，不锈钢高压阀门。
	1
	套

	42
	多功能面罩清洗机
	1、★整个清洗消毒烘干过程由PLC程序控制，一键式全自动运行。可根据面罩污损程度自定义程序，清水与洗涤剂自动配比混合，超声波震荡、高压水冲刷、消毒、烘干，四项任务在一体化密闭舱内一站式完成。
2、清洗数量：一次清洗≥30只面罩；
3、上下双滚筒结构滚架横式设计，滚架直径：≤150mm,方便安装空气呼吸器背板和供气阀，实现背板的整体清洗
4.、采用螺旋高压清洗喷头，喷头数量：≥22个，保证360°环绕无死角喷淋洗涤。
5、烘干：热通风式烘干，完成清洗程序后自动进行烘干任务；
6、整体设计：整机主体由铝合金或不锈钢材料制成，不锈钢内胆。
7、▲提供产品第三方出具的专用消毒液杀菌效果检测报告和对空呼丝织物清洗效果检测报告。
	1
	套

	43
	外置式一级除霾设备
	1、最大风量≥300m³/h；
2、★PM2、5净化率：≥99%以上；
3、最大适用面积≥130㎡；
4、噪声≤50dB[最大风量]；
5、额定电压：220V/50Hz；
额定功率:≥100W[最大风量]；
6、外型尺寸:≤280*500*1200mm；
7、整机质量:≥40Kg；
	1
	套

	44
	内置式二级除霾设备
	1、最大风量≥300m³/h；
2、★PM2、5净化率≥99%以上；
3、最大适用面积≥130㎡；
4、噪声≤55dB[最大风量]；
5、额定电压;220V/50Hz；
6、额定功率≥100W[最大风量]；
7、外型尺寸≤480*280*1680mm；
8、整机质量：≤55Kg；
	1
	套

	45
	循环式复合灭菌设备
	1、杀菌率≥91%；
2、净化率≥95%；
3、最大净化风量≥160m³/h；
4、适用面积：定向/区域净化；
5、噪声≤50dB(A)[最大风量]；
6、额定电压：220V/50Hz；
7、外型尺寸≤400*150*550mm；
8、整机质量≤9Kg；
	1
	套

	46
	空气质量实时监系统
	1、PM2、5检测量程：0-9999ug/m³，精度±5%；
2、甲醛检测量程：0-9、999mg/m³，精度±0、03mg/m³；
3、其他功能：可检测PM1、0、PM10、温度、湿度、CO2、颗粒物显示、可WIFI控制，手机监测。
4、需满足国产信创要求，内存不小于8GB，硬盘不小于512GB，屏幕尺寸不小于25英寸、包含键盘及鼠标。
	1
	套

	47
	玻璃净化室
	1、空气净化室由不锈钢骨架+夹胶玻璃制成；
2、净化室尺寸长*宽*高:≥1300*1000*2080mm；
3、净化室立面用:≥5+5夹胶玻璃，平开门，需封顶。
	1
	套

	48
	其他
	1、包含施工辅材及其他项目
辅料：净化室与空压机连接管路及人工，室外机与空气净化室链接管及人工费；包含施工后地面墙面恢复原样等。
2、涉及及培训：设计：2人5个工作日；现场调研1-2次（含交通费）；专用工艺流程及布局设计；水电、基建需求设计；全套方案设计；安装：专用设备安装，5人4天； 调试：专用设备调试，2人3天；培训：各类设备的培训及考核，考核合格后持证上岗；培训师2人，培训3-4天；运输：含保费。
	1
	批

	49
	小计
	
	
	

	二、个人防护装备及被装储备分拣库房

	1
	消防服专用水洗机
	1、清洗范围：消防员灭火防护服、消防指挥服、抢险救援服、消防训练服、消防备勤服、消防手套、消防员灭火防护头套等； 
2、★洗涤容量：≥40kg；一次可清洗≥8套消防员灭火防护服；
3、规格尺寸：1350×1450×1750mm（±50mm）；
4、加热方式：电加热；
5、额定电压及功率：电压380V，三相电，电加热功率≥20kW，最大电机功率≥4kW；
6、水温要求：温度可精确控制在±2℃内；
7、洗涤水位可调：≥6个级别水位；洗涤旋转顺序可控：≥4个旋转顺序；排水（脱水）旋转速度可控：≥6个级别转速，可控制排水（脱水）速度；
8、瀑布式水流：胆桶内有分水冀，分水冀有冲孔，能形成叶栅对流；
9、脱水因子G值要求：脱水因子G值可低于100G；
10、智能编程：智能多级可调洗涤模式控制，能根据消防服清洗工艺设置专业洗涤程序，可控制洗涤动作；
11、避震系统：由不少于4根主弹簧和多根辅助弹簧构成；
12、★可外接消毒系统：胆桶和密封装置都可耐臭氧腐蚀，并能够对消毒系统进行联动控制；
13、拥有智能存储记忆卡，可存储、拷贝程序。
	1
	台

	2
	消防装备专用超声波清洗机
	1、清洗范围：消防头盔、消防靴、空呼面罩等硬质个人防护装备；
2、整机尺寸：1900×1150×900mm（±50mm）；
3、采用不锈钢槽体、超声波电源、超声波换能器、加热及温控系统等主要部分组成；
4、配置提篮（带盖）；
5、洗涤量：≥6顶头盔/轮或6双靴子/轮；
6、电压：≥380V；
7、功率：≥15kW。
	1
	台

	3
	消防服专用风干机
	1、★工位：能够同时实现≥6套装备风干，装备包括头盔、上衣、裤子、手套、靴子、头套；
2、规格尺寸：3000×800×2000mm（±50mm）；
3、电压：≥380V；
4、总功率：≥7kW；
5、智能控制：采用触摸屏控制，内设专用干燥程序≥3个，可编辑、修改；
6、显示界面：设定温度、运行剩余时间以及运行状态实时显示；
7、送风：室内常温空气或加热送风，设置多个风管及风口，温度可控；
8、时间设置：干燥时间可选，最长可设置24小时；
9、配有≥20个辅助干燥工位，有阀门控制，配有3种类型辅助支撑架，每种各≥20个；
10、底部带有万向轮，可移动；
11、风干周期：配备抽湿通风系统条件下，消防员灭火防护服干燥时间≤3小时。
	2
	台

	4
	消防服专用整理机
	1、▲工位：一次性可以整理≥6套消防防护服；
2、规格尺寸：1800×800×1950mm（±50mm）；
3、马达功率：≥0.4kW；
4、加热功率：≥12kW；
5、具有温度控制系统，可设置、控制设备运行温度；
6、具有≥3个独立风扇和单独风道设计，可实现设备内热风的循环，配有排风口，可将多余潮气排出；
7、内置程序：内置≥4种程序，可进行编辑修改；
8、服装支架采取快插结构；插口为通风设计，每个插口都与主风道联通，增加服装内部空气流通。
9、智能控制：提供专为消防服整理的程序，通过湿度探测传感器实现自动整理，可根据实际需求设置程序。
	1
	台

	5
	消毒系统
	1、制氧臭氧一体机；
2、★驱动洗衣机容量：总容量≥50kg；
3、电压：≥220V；
4、臭氧输出可调：0-100％；
5、试验菌株：杀菌率＞99.99%。
	1
	套

	6
	熨烫系统
	1、台面尺寸：≥1500×800mm；
2、电压：电压220V；
3、离心式多翼叶轮吸风抽湿；
4、吸风压强：≤-150Pa；
5、脚踏开关控制主机；
6、锅炉：由优质锅炉钢制成，炉内水箱设有水位控制。
	1
	台

	7
	抽湿通风系统
	1、具备烘干和除湿功能；
2、除湿量：≥12kg/h，循环风量：≥3000m³/h；
3、加热功率：≥6kW,除湿最大功率：≥4kW；
4、适用温度：5-60℃。
	1
	套

	8
	工业热水器
	1、快热式电热水器；
2、电压≥380V,功率≥18kW；
3、防水等级：≥IPX4。
	1
	台

	9
	织物沾水度测定仪
	1、符合纺织品防水性能的检测和评价沾水法；
	1
	台

	10
	登记分拣台
	1、整体材质为304不锈钢，台面衬板结实，耐用；
2、整体焊接牢固，焊口经过打磨抛光处理，表面无焊接痕迹；
3、带可调节子弹脚；
4、尺寸：≥2000×850×800mm，厚度：≥1.0mm。
	1
	台

	11
	预处理台
	1、整体材质为304不锈钢，台面衬板结实，耐用；
2、整体焊接牢固，焊口经过打磨抛光处理，表面无焊接痕迹；
3、带可调节子弹脚；
4、尺寸：≥2000×850×800mm，厚度：≥1.0mm。
	2
	台

	12
	预处理池
	1、整体材质为304不锈钢；
2、尺寸：≥1500×800×800mm，厚度：≥1.0mm；
3、配套附带：沥水篮≥1个、水龙头≥2个。
	2
	台

	13
	冲洗池
	1、整体材质为304不锈钢；
2、尺寸：≥800×800×800mm，厚度:≥1.0mm；
3、配套附带：水龙头≥1个。
	1
	台

	14
	整理台（含喷淋系统）
	1、整体材质为：304不锈钢板，厚度≥1.0mm；
2、整体焊接牢固，焊口经过打磨抛光处理，表面无焊接痕迹；
3、带可调节子弹脚；
4、尺寸：≥2000×850×800mm；
5、配套消防服专用整理剂喷淋设备。
	1
	套

	15
	衣物储运车
	1、材质为304不锈钢，厚度：≥1.0mm，整体焊接牢固；
2、焊口经过打磨抛光处理，表面无焊接痕迹；
3、储运车可移动；
4、规格：可存放≥5套以上消防服/辆。
	4
	辆

	16
	消防服专用挂衣架
	1、主体材质为304不锈钢，厚度：≥1.0mm；
2、尺寸：≥2500×600×1800mm。
	1
	个

	17
	热风式鞋帽晾晒架
	1、主体材质为304不锈钢，厚度：≥1.0mm；
2、拥有：≥60个晾晒工位。
3、功率：≥3kW；
4、尺寸：≥1400×400×1200mm。
	2
	个

	18
	储衣架
	1、主体材质为304不锈钢，厚度：≥1.0mm；
2、尺寸：≥1800×550×1900mm。
	2
	个

	19
	储物架
	1、主体材质为304不锈钢，厚度：≥1.0mm；
2、尺寸：≥1800×550×1900mm。
	1
	个

	20
	不锈钢鉴定打包台
	1、主体材质为304不锈钢，厚度：≥1.0mm；
2、尺寸：≥1800×850×800mm。
	1
	台

	21
	清洗维护耗材
	1、★洗涤剂：消防服油漆&沥青去渍剂4kg/桶：1桶；消防服全效去渍剂4kg/桶：2桶；消防服重油污去渍剂4kg/桶：2桶；消防服低泡清洗剂4kg/桶：12桶；消防服专用整理剂4kg/桶：3桶，防护装备专用清洗剂：8桶。
2、★修补耗材：芳纶面料幅宽1.5米：10米；PBI Max面料（藏青色）幅宽1.6米：2米；双面芳纶止水布幅宽1.5米：3米。阻燃魔术贴：自扣3cm20米，5cm毛20米，5cm刺10米。反光带：9586#/2英寸微孔：12米，9587#/2英寸微孔：12米。缝纫线：藏青40S/3：1.6千克，金黄40S/3：1.6千克，本白30S/3：1.6千克。松紧带3.8cm：10米。拉链8#开尾56cm：10条，8#闭尾18cm：10条。硅橡胶涂层补强布幅宽1.45米：2米。
3、★包装耗材：消防员灭火防护服专用可抽真空收纳袋1000个；电动抽气泵1个：≥600w。
	1
	套

	22
	消防服清洗中心管理系统
	1.采用耐高温、耐水洗的柔性智能软卡、消防服清洗中心管理软件、云存储等先进技术，实现对消防服的信息化、科学化、规范化的管理；
2.对清洗服务中心的服务单据管理、消防服标签处理、消防服信息查询、洗涤保养、品质判定及返还，对消防服清洗过程中的收衣、上挂、鉴定、返还等状态进行管理；
3.整套系统包含：消防服清洗中心管理软件系统、读写器、台式客户端、智能软卡300个、票据打印机、云服务；
4.读写器规格：安卓系统4.0以上，RFID工作频率（840~960MHz）、RFID协议标准（EPCC1GEN2/ISO18000-6C）。
5、需满足国产信创要求，内存不小于8GB，硬盘不小于512GB，屏幕尺寸不小于25英寸、包含键盘及鼠标。
	1
	套

	23
	干洗机
	1、有转笼门开启的活性炭自动门抽吸装置；
2、主轴系统采用免维护技术；
3、内转笼、外转笼、风道总成，纽扣收集器、油水分离，蒸憎冷却塔等关键部件均为优质不锈钢结构，大口径装载门，内转笼采用独特的冲孔技术，网孔多，采用优质不锈钢；
4、具有过滤结构，电动超大尼龙离心过滤装置；
5、全自动电脑控制。全封闭溶剂制冷回收系统；
6、★干洗容量：≥15kg；
7、主电机功率：≥2.2kw；
8、加热功率：≥9KW；
9、机组运行噪音：≤75dB；
10、【V/P/HZ】：380/3/50；
11、尺寸：1750mm×1450mm×2100mm（±50mm）；
12、净重：≤1570KG；
13、无油高效空压机参数：转速：≥2850r/min；功率：≥1450w；压力：≥0.8MPa；电压：≥220V/50Hz；容量：≥10L；
	1
	套

	24
	环传送带
	1、机型为环型，单双层结构。采用优质钢材，轴承外包尼龙抗磨损、低噪音，采用特种不锈钢带。
2、额定电压：220/50V/Hz
3、额定功率：≥0.7kw
4、额定转速：≥950r/min
5、外形尺寸：3440mm×800mm×1990mm（±100mm）；
	1
	台

	25
	多功能熨烫系统
	1、集吸风、鼓风熨烫、去渍功能于一体的多功能高级熨烫平台；
2、配有冷热去渍枪和不锈钢去渍台面；
3、台尺寸：≥1380mm×500mm；
4、台加热功率：≥0.4kw；
5、风机功率：≥0.55kw；
6、蒸汽压力：≥0.6mpa；
7、鼓风压力：≥140mpa；
8、电压：220v；
9、整机重量：≤192kg；
10、外形尺寸：≥1700mm×600mm×1900mm；
	1
	台

	26
	洗涤剂
	1、四氯乙烯作为无色透明的挥发性液体，有类似氯仿的气味。
2、四氯乙烯的相对密度约1.62~1.63，在干洗过程中具有较强的冲击动能，利于提高衣物洗涤的洗净度。
3、四氯乙烯的沸点为121.2摄氏度，能够比较容易地进行干洗溶剂的蒸馏更新。
4、长×宽×高：≥600mm×600mm×900mm；
5、重量：300kg±2%。
	1
	桶

	27
	室内布置(包含操作规程、区域牌、设备牌、定置化设施等)
	1、包含操作规程、区域牌、设备牌、定置化设施等；
	1
	套

	28
	其他
	1、包含辅材，走线，地面施工后恢复原样及人工费；
2、清洗部分：设计：2人5个工作日；现场调研1-2次（含交通费）；专用工艺流程及布局设计；水电、基建需求设计；全套方案设计；安装：专用设备安装，5人4天； 调试：专用设备调试，2人3天；培训：消防服装清洗维护专业知识、消防服装专用工艺操作、专用设备使用等培训及考核，考核合格后持证上岗；培训师2人，培训3-4天；运输：含保费。
3、干洗部分：设计：1人2个工作日；现场调研1-2次（含交通费）；专用工艺流程及布局设计；水电、基建需求设计；全套方案设计；安装：专用设备安装，2人2天；调试：专用设备调试，2人2天；培训：维护专业知识、专用工艺操作、专用设备使用等培训及考核，考核合格后持证上岗；培训师1人，培训2天。
	1
	批

	29
	小计
	
	
	

	三、侦检器材储备和检测库房
	
	

	1
	通风柜
	1、用于有毒气体检测标定时，气体的排放抽气。尺寸：≥1800*850*2300mm；
2、通风柜主体：采用≥1、5mm厚冷轧钢板制作，表面需经酸洗磷化处理、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。
3、通风柜内衬板：采用厚度≥5mm的实验室专用抗贝特板，具有防水、耐撞击和易清洗维护等特性；
4、导流板：采用厚度≥5mm的实验室专用抗贝特板，采用三段可拆式导流结构，排风集中、高效，能够将室内不同高度的有毒气体迅速排放；
5、视窗：采用厚度≥5mm钢化玻璃；
6、通风系统配轴流风机，直径≥250mm，带止回阀。
7、传动：采用同步带式传动，耐腐蚀，传动无噪音。
8、台面：采用≥12mm厚理化板耐酸碱、耐腐蚀、耐高温的一次成型台面，防渗漏效果好。
	1
	台

	2
	室内变频控制箱
	1、外形尺寸：≥450mm*550mm*200mm，箱体面板厚度：≥0.8mm，箱体安装背板厚度：≥0.8mm;
2、变频器功率：≥3KW，自带PLC控制系统机箱；
3、防护等级：≥IP55。
	1
	套

	3
	室外变频离心风机
	1、风量：≥9000m³/h，pp变频风机6A-4kw-13500m³/h，风机功率：≥3kW；
	1
	台

	4
	活性炭净化箱
	1、具有活性炭毡、蜂窝活性炭、颗粒活性炭三道过滤。
	1
	台

	5
	万向罩
	1、PP材质，φ（75-80）mm加厚材质三节活动臂，配有风量调节阀门，内部使用不锈钢弹簧，耐腐蚀橡胶垫，吊顶内配加固结构；带有吊顶装饰盖；三节活动关节，罩口尺寸：≥300mm；
	4
	套

	6
	试验台
	1、试验台全钢制结构，理化板台面，加强边，柜体采用厚度：≥1.5mm镀锌冷轧钢板静电喷涂，搭配岛式插座，上抽屉下柜结构，柜门合页为静音缓冲型
2、台面：采用：≥12.5mm厚度的实芯理化板，台面边缘用同质材料板双层加厚：≥25mm用CNC机械加工而成，边缘打磨,呈弧形。
	1
	套

	7
	四门文件柜
	1、每套文件柜钢板厚度：≥1.5mm，静电喷涂，外形尺寸：≥850mm*400mm*1750mm，可根据标定室实际高度和尺寸调节定制；
	1
	套

	8
	更衣柜
	1.钢板厚度：≥1.5mm
2.外形尺寸：≥850mm*400mm*1750mm；
	1
	套

	9
	检测仪存储柜
	1、钢制储存柜：钢板厚度：≥1.5mm，双开门结构，内部分隔12个单独空间，防腐型喷涂，外形尺寸：≥850mm*400mm*1750mm，可根据标定室实际高度和尺寸调节定制；
	1
	组

	10
	收发分敛系统操作台
	1、钢制框架，≥30mm复合台面，外形尺寸：≥1800*600*780mm；
2、带一个抽屉，一个电脑主机架。
3、包括检验报告专用打印机1台（墨仓式打印复印扫描一体机）。
	1
	套

	12
	标定室环境气体检测系统
	1、★互联网多参数在线环境监测，能够检测VOC,CL2,NH3,PH3,NO,NO2,SO2,CO2八种以上气种，同时有温度和湿度显示；
2、设置有室内防爆恒温恒湿设备，可联动室内排风装置，启动风机使室内快速换气；
3、输出信号：RS485/RJ45/GPRS；
4、液晶全彩显示屏:≥5寸；
5、产品尺寸：≤300mm*240mm*100mm；
	1
	套

	13
	仪表标定流程动态监测系统
	1、配备仪表标定流程动态监测自主软件，该软件实现了仪表送检-检测-维修-校准标定-领取-数据远传动态监测功能；
2、每个节点为操作完毕打卡按钮式记录和操作，符合流程要求依序进行，软件数据和标定报告具有实时远传功能；
3、可以根据使用单位的要求具体开发和配置不同表现形式的软件；
4、具有RFID自动扫描一键录入功能；
5、具有查询功能；
6、具有校准到期提醒；
7、具有操作人员确权登录功能；
8、相关人员可远程手机查看进度状态及信息；
9、具有远程操控功能，可远程实时数据监控，状态查询，软件管理和维护；
10、需满足国产信创要求，内存不小于8GB，硬盘不小于512GB，屏幕尺寸不小于25英寸、包含键盘及鼠标。
	1
	套

	14
	气瓶柜
	1、用于存放标准气体，每个气瓶柜尺寸:≥890mm*440mm*1790mm，可根据标定室实际高度和尺寸调节定制；
2、内装有固定式可燃气体探测仪；黄色粉末喷涂、带视窗，钢板厚度1、0mm；带电子密码锁，内部带钢瓶限位架，配至少2套通风系统；气瓶柜下部配有便于搬运气瓶的斜坡滑板；
3、可以存放4L标气瓶数量：≥20只；
	1
	台

	15
	静电消除器
	1、不锈钢柱体，直径：≥80mm，配接地线，带静电消除提示功能，具备防爆功能，单独接地；
	1
	套

	16
	标定用标准气体（复合）
	1、★标定用标准气体：硫化氢、一氧化碳、甲烷、氧气标准物质（四合一）。用于校准气体分析仪器，评价和检验分析方法，仲裁分析结果，保证测量结果的溯源性和可靠性。
2、★钢瓶体积：≥2L；
3、充装压力（量）：≥9、5MPa；
4、H2S标准值：≥10ppm；CO标准值：≥50ppm；CH4标准值：≥50%LEL；O2标准值：（mol/mol）：≥18、0%VOL；
5、相对扩展不确定度：2%；
6、使用压力下限：0、5MPa；使用温度为：20℃；
	5
	瓶

	17
	标准气体（单一气体）
	1、★标准气体：硫化氢、一氧化碳、甲烷、氧气标准物质（单瓶装），用于校准气体分析仪器；
2、标准气体提供不少于3个标点，评价和检验分析方法，仲裁分析结果，保证测量结果的溯源性和可靠性；
3、钢瓶体积：≥4L；
4、充装压力（量）：≥9、5MPa；
5、H2S标准值：≥25ppm；CO标准值：≥100ppm；CH4标准值：≥50%LEL；O2标准值：（mol/mol）：≥18、0%VOL；
6、相对扩展不确定度：≥2%；
	4
	套

	18
	特殊标气
	1、★提供不少于10种特殊气体（VOC:100PPM；SO2:20PPM，NH3:50PPM；NO2:25PPM；PH3:5PPM；CL2:10PPM；O2:18.0%VOL；CO:50PPM；H2S:10PPM；LEL:50%LEL；），具体种类和标准需与检测仪器相匹配。
	10
	瓶

	19
	有毒气体检测仪
	1、★用于灾害事故现场探测有毒气体作业,可实时检测空气中的CO、H2S、O2、可燃气体（LEL）的浓度；
2、与自动测试和校准系统完全兼容；
3、警报包括：视觉、振动和声音（95分贝）报警设定值低、报警设定值高、STEL、TWA、OL（超限)；
4、连续使用时间：≥16h；
5、防水防尘等级：≥IP66；
6、尺寸：≤115mm*65mm*35mm；
7、重量：≤200g；
8、O2传感器：检测范围0～30%VOL，分辨率0、1%VOL；
9、LEL传感器：检测范围0～100%LEL，分辨率1%LEL；
10、CO传感器：检测范围0～500ppm，分辨率1ppm；
11、H2S传感器：检测范围0～100ppm，分辨率1ppm；
	4
	台

	20
	可燃气体检测仪
	1、★用于灾害事故现场探测有毒气体作业,可实时检测空气中可燃气体（LEL）的浓度；
2、与自动测试和校准系统完全兼容；
3、警报有：视觉、振动和声音（95分贝）报警设定值低、报警设定值高、STEL、TWA、OL（超限)；
4、连续使用时间：≥16h；
5、防水防尘等级：≥IP66；
6、尺寸：≤114mm*61mm*32mm；
7、重量：≤195g；
8、LEL传感器：检测范围0～100%LEL，分辨率1%LEL；
	4
	台

	21
	标定室气体检测报警系统及控制系统
	1、★可以检测四种有毒有害物质的固定式检测仪器，长期连续运行，实时显示仪器标定区所测气体的浓度，一旦有标准气体泄漏，固定式检测报警器声光报警同时联动风机排风；
2、电化学毒气和氧气传感器，催化燃烧传感器；
3、可以将实时的检测数据传到控制中心，通过控制器显示；
4、气体报警控制器采用专用触摸屏作为显示操作界面，对现场气体浓度值进行数字、光柱双显示；
5、RS485MODBAS-RTU通讯信号输出，可实现控制器与上位机的通讯及控制；
6、集中显示数据在大屏幕，标定室环境监测设备数据、有毒有害气体实时浓度设备数据，提示报警；
	1
	套

	22
	自动标定系统
	1、管理平台功能：兼容检测仪功能测试、校准、配置和记录；
2、配置模块：搭载≥4个MicroClip*T/*L模块；
3、网络：可以通过以太网连接到网络；
4、搭载软件：FleetManagerII；
5、★自动测试：功能性冲击测试；校准；数据传输；声音警报；可视警报；
6、显示屏：每个模块都有自己的LCD屏幕和键盘以便独立操作；
7.LCD显示屏背光灯：根据不同颜色提示进行不同的操作:灰色：空闲;蓝色：提示用户操作;黄色：活动正在进行;绿色：活动完成,红色：警告；
8、数据存储：≥1.5GB板载存储器；
9、独立的内部泵，泵流量：≥340毫升/分钟；
10、校准气瓶输入：1-4个进气口，1个环境空气（吹扫）进气口；
11、端口：≥1个USB端口，≥1个以太网端口；
12、通讯方法：检测仪和扩展模块之间可以双向红外通讯；
14、每个模块尺寸：≤139*363*110mm；
	1
	套

	23
	常用传感器配置
	1、★常用传感器：配备≥5个可燃气、≥5个一氧化碳、≥5个硫化氢、≥5个氧气传感器，传感器总数≥20个。
	1
	批

	24
	维修工具
	1、设备至少包括内六角扳手、放大镜、电烙铁、焊丝及稳压电源、示波器及各类工装工具等；
	3
	套

	25
	计量用器具
	1、配备在检定周期内的电子秒表、温湿度计、游标卡尺必用计量用器具；
	1
	套

	26
	环境及现场数据监控及显示系统
	1、在标定中心布置≥1个1080P高清摄像头焦距≥4mm，用于视频监控。
2、录像机硬盘存储量≥1T。
3、监控视频能够实时在数据显示系统显示屏播放，带有回放功能，可设置布放时间，移动侦测范围。能够与环境监测系统、视频监控系统连接，用于实时显示标定室环境检测数据和标定室气体监测数据，可支持分屏功能。
4、屏幕显示器：≥50寸。
	1
	套

	27
	PLC安全管理系统
	1、对标定室环境监测设备、有毒有害气体检测设备的实时数据采集，可以显示报警记录，历史记录，历史曲线，具有报警值设定功能，一旦有气体泄漏联动报警和排风设施,触摸屏尺寸：≥7吋；
	1
	套

	28
	其它
	1、包含施工辅材及其他项目，地面墙面施工后恢复成原样及人工费；
辅料：净化室与空压机连接管路及人工，室外机与空气净化室链接管及人工费。
2、涉及及培训：设计：2人5个工作日；现场调研1-2次（含交通费）；专用工艺流程及布局设计；水电、基建需求设计；全套方案设计；安装：专用设备安装，5人4天； 调试：专用设备调试，2人3天；培训：各类设备的培训及考核，考核合格后持证上岗；培训师2人，培训3-4天；运输：含保费。
	1
	套

	29
	小计
	
	
	

	四、常规配件储备库房

	1
	配件工具及工具墙
	1、组套工具129件、23件全抛光两用扳手、活动扳手250、活动扳手300、活动扳手375、活动扳手450、扭力扳手、电动扳手、电动起子机、马刀锯、电镐、电锤、带锯、电动改刀、热风枪、电吹风机、磁座钻23、电圆锯、电剪刀、电链锯、抛光机、曲线锯、砂带机、电动砂光机、倒角机、电磨、石材开槽机、直向砂轮机、充电式多功能工具、充电式角向起子电钻、攻丝机、切割机100、角磨机、吹枪、洗件枪、榔头1P、榔头2P、榔头3P、钳工锤250、钳工锤500克、橡胶锤挡圈钳7寸*内外直弯、挡圈钳9寸*内外直弯、钢丝钳6寸、钢丝钳8寸、尖嘴钳6寸、尖嘴钳8寸、斜口钳5寸、斜口钳6寸鲤鱼钳8寸、大力钳圆口、大力钳平口、大力钳*C型、管钳300、管钳450、管钳600、剥线钳8寸、剪刀、洗件盆*大、洗件盆*中、洗件盆*小、内六花、改刀组套、穿心改刀组套、宰子*大中小、样冲、油封勾、丝攻板牙组套、14件棘轮快扳、吸棒各一套；
2、配件工具按类别安装在进门左侧工具墙上，进门左右两侧匹配适宜工具挂储且从储物柜到屋顶的钢制工具墙。
	1
	套

	2
	工具桌
	1、尺寸5000*2000*1000mm±50mm；
2、材质根据甲方指定；
3、颜色根据甲方指定。
	1
	张

	3
	储物柜
	1、材质：钢制
2、尺寸：高度1000mm±50层面，进门左右两侧平整布置在工具墙下，长度与工具墙一致，上边沿靠墙位置与工具墙无缝衔接，储物柜内设置框格，用于存放装备配件及油料等，带有磁吸门；
	2
	组

	4
	标识标牌
	根据甲方需求，定制库内标识标牌及工具摆放标牌等
	1
	套

	5
	展柜
	材质：钢材
尺寸：1000*1000*1000mm（±50mm）
用途：用于稳固摆放消防泵、炮、发动机等教学实物摆件，材质能够承重且不会变形。
	5
	个

	6
	小计
	
	
	

	五、个人生活物资储备库房

	1
	储物柜
	1、具备挂衣以及储物功能；
2、尺寸：≥900mm*500mm*2000mm；
3、材质：钢制；
颜色：甲方指定颜色。
	50
	位

	2
	小计
	
	
	

	六、餐饮保障物资储备库房

	1
	层板货架
	1、货架货位尺寸为≥900*800*800mm；
2、货架为不少于三层货架，三层隔板；
3、外观颜色：甲方指定颜色；
4、货架表面需为环氧树脂静电喷粉处理；
5、货架为可拆式组合,横梁任意调节高度，且横梁两端配有高强度安全销，有效防止横梁滑脱；
6、货架层板承载≥500kg；
	54
	位

	2
	保温板
	1、需包含库房内保温处理，聚氨酯库板不小于190平方米，挤塑板不小于69平方米，以及其他实施辅材等。
	1
	套

	3
	制冷系统
	1、需包含冷凝机组≥*1、蒸发器≥*1、制冷剂≥*15kg、实施辅材等；
2、冷凝机组：≥380V冷低温半封闭机组，需具备铜管散热器，电磁阀及≥2组气液分离器，喷液保护器，排气温度保护器，高低压力保护器，一体式全智能全自动保护控制程序。
3、蒸发器：高效冷风机，高风筒，采用高效铜管优化管路，减少流速阻力。
	1
	套

	4
	电控系统
	1、需具备电控箱，不小于10P，需具备控制系统，温度调整，并具有超温、超电流、缺相、逆相、停电报警功能；
2、冷库灯：冷库专用灯，具备防水防潮能力，LED灯；
3、包含电控系统辅材以及实施材料。
	1
	套

	5
	冷冻设备
	1、具备冷冻和冷藏功能；
2、功率：≥700W；
3、尺寸：≥1800mm*700mm*1800mm。
	2
	套

	6
	冷库门
	1、门洞尺寸：≥1800*2000mm，门板厚100mm，不锈钢门把手，带防反锁安全逃生推杆。
	1
	扇

	7
	小计
	
	
	

	建设费用总计
	
	
	

	第三部分：其他费用

	1
	系统集成费
	1、包含所有运输、安装、调试、地面处理、人工、灯具、室内外通风管、道零星水电装修改造等辅材服务；
2、若设置系统服务器，服务器设备≤2台且满足所有设备最大荷载使用，服务器设备统一安装在支队机关机房；
3、若需使用云存储服务，满足所有系统最大荷载稳定使用云服务存储时间≥10年。
	1
	项

	2
	电梯修改费
	1、含电梯门框改造等服务；
	1
	项

	3
	软件测试费用
	1、完成每个系统测试；
	1
	项

	4
	设备延长维保期费用
	1、延长所有设备维保期2年；
	1
	项


  1、 标有“★”为实质性条款（若有），必须满足，若不满足、将作无效投标处理；标有“▲”项目为重要条款，若不满足、将作重大扣分项处理。

   2、标有“▲”项目投标人应按照技术技术参数要求提供技术支持资料（若技术参数中未明确应提供的支持材料的则提供：投标产品生产厂家公开发布的印刷资料、说明书或检测机构出具的检测报告或者证明具备该功能的证书等），否则判定为“负偏离”。

包13智能仓储监理软测服务
(一)、监理技术服务要求
1、监理工作任务及目标
监理工作的目标是按照《国家政务信息化项目建设管理办法》、项目建设合同、国家和行业的信息技术标准、信息系统监理国标《信息技术服务监理 第一部分：总则》GB/T19668.1以及相关分则开展监理工作。全面履行项目质量控制、成本控制、进度控制、变更控制等方面的监理职责；督促建设项目中标单位全面落实信息系统相关安全管理目标责任制，并做好资料整理归档工作。
1.1.质量控制目标:通过履约验收，并验收合格；
1.2.工期控制目标:项目应当在建设项目合同工期内完成；
1.3.投资控制目标:项目总投资必须严格控制在批复概算范围，各子项目金额相应控制在建设项目中标价以内； 
1.4.安全管理目标:不发生实施安全及信息安全事故。
2、监理工作范围
供应商根据批准后的项目设计方案，协助采购人建立项目启动、项目执行、项目验收等全过程的项目管理体系，分析项目的建设任务和特点，提供包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、文档管理、安全管理及组织协调等全过程的监理服务，以支持项目各阶段建设目标的顺利实现。
供应商应对项目实施的关键点进行监理，要全方位地开展监理工作。监理范围如下表所示：
	任务
阶段
	质量控制
	进度控制
	投资控制
	变更控制
	合同管理
	文档管理
	安全管理
	组织协调

	采购及合同签订阶段
	√
	
	√
	
	√
	√
	√
	√

	需求分析与深化设计阶段
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	实施阶段
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	培训及试运行阶段
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	验收和移交阶段
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


供应商应在保证其客观性和公证性的基础上，按照合同的要求和信息技术服务监理规范，在项目建设期内对项目进行监理。
3、监理服务依据
GB/T 19668.1-2014-信息技术服务监理-第1部分：总则；
GB/T 19668.2-2017-信息技术服务监理-第2部分：基础设施工程监理规范；
GB/T 19668.3-2017-信息技术服务监理-第3部分：运行维护监理规范；
GB/T 19668.4-2017-信息技术服务监理-第4部分：信息安全监理规范；
GB/T 19668.5-2018-信息技术服务监理-第5部分：软件工程监理规范；
GB/T 19668.6-2019-信息技术服务监理-第6部分：应用系统数据中心工程监理规范；
采购人与中标供应商签订的监理合同；
采购人与建设项目中标人（下称：承建方）签订的项目建设或服务合同；
设计方案及本项目采购文件、中标供应商投标文件约定的技术质量标准。
4、监理工作内容
4.1.质量控制
协助采购人开展工程质量控制工作，包括但不限于以下工作：
（1）协助采购人对项目承建方提出的项目总体实施方案、概要设计方案、详细设计方案、系统实施部署方案、集成方案、测试方案、验收方案、里程碑节点设置计划等进行审核，对软硬件集成和系统部署实施等过程资料进行审查，并以书面形式提出监理意见；
（2）协助采购人做好项目集成方案和项目各子系统设计方案的审核和确认，并以书面形式提出监理意见；
（3）在实施过程中确定质量控制基线，全程、实时地参与项目建设，检查、督促承建方严格按合同和施工规范、保密标准、相关技术标准、设计要求进行实施，监督承建方现场施工管理，特别注重关键节点、重要质量控制点及隐蔽性工程的现场监督；
（4）监督工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准，做好货物及服务验收工作，审查承建方采购清单，检查项目使用材料、设备的规格型号、配置、质量与数量；负责对采购的硬件设备和软件产品的合格证、检测报告和准用证进行审查；
（5）协助采购人对设备安装、系统软件的安装调试和应用系统的部署组织验收，并以书面形式提出监理意见；
（6）监督项目承建方的系统集成工作，并以书面形式提出监理意见；
（7）负责监督项目承建方对应用系统进行测试工作，对测试报告内容进行检查，并审查部分测试结果，直至测试合格，并以书面形式提出监理意见；
（8）协助采购人组织竣工总体验收，协助采购人进行竣工验收完毕进入质保阶段的审核。
4.2.进度控制
（1）审核承建方的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；
（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建方按项目总进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段目标和总体进度目标的实现；
（3）配合采购人对项目实施过程中发生的需求变更进行分析、管理和认定，以确保项目的阶段目标和总体进度目标的实现；
（4）当工期目标发生偏离或出现风险时，应在24小时内指出，并提出对策建议，同时督促承建方48小时内采取措施。
4.3.投资控制
（1）对项目实施中的设计优化方案或措施进行评审，对项目建设不可预见性造成风险性支出进行技术性审核，提出意见；
（2）对因项目变更导致的费用变化进行审查；
（3）协助采购人做好项目进度付款前的项目完成量确认。
4.4.变更控制
（1）建立符合本次项目实施及管理的变更管理机制，通过变更控制机制对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估，书面出具是否同意进行的变更审查意见；
（2）通过对项目计划、费用、质量和进度的影响进行分析，对变更风险以及变更效果进行定性定价预测，列出风险清单和变更效果预测数据，审核变更方案，提出监理意见；
（3）配合采购人和承建方完善及妥善保管有关的变更记录。
4.5.合同管理
（1）合同签订管理，协助采购人审核合同条款，提出监理意见。
（2）合同执行管理
1）跟踪检查合同的执行情况，监督承建方按合同约定履约；
2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；
3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；
4）根据合同约定，鉴定违约事件。
（3）合同档案管理，制定合同会签制度、合同交底制度等，对合同、相关附件、补充协议等文件进行管理。
4.6.文档管理
供应商负责对建设项目各承建方文档的收集、汇总、审核及管理工作，为各时间节点的成果确认及整体工程竣工验收提供最终依据，包括但不限于以下工作内容：
（1）制订文档管理制度和流程、文档编制规范及项目各类文档模板；
（2）在项目实施过程中做好项目文档的收集、管理工作等，项目文档包括不限于纸质文件、电子文件等；
（3）督促承建方做好对所建项目文档的收集、整理和保管工作，确保承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准； 
（4）做好监理记录及项目大事记；
（5）做好项目合同、技术方案、测试文档、验收报告、来往文档等各类文件收集、存档以及移交工作；
（6）做好项目专题会、项目例会等会议纪要；
（7）完善项目周报，阶段性项目总结等相关资料；
（8）做好文档的版本控制。
4.7.安全管理
协助采购人开展工程安全管理工作，包括但不限于以下工作：
（1）协助采购人明确工程的安全要求，协助编制安全管理制度；
（2）促使采购人、承建方所签订的合同中与安全相关的条款在技术、经济上有效；
（3）审核优化承建单位的项目安全性设计方案，重点加强对实施方案中安全性、合法性、合理性、功能性的审查；
（4）监督承建单位建设过程满足招投标及合同中提出的安全要求，并与安全设计方案、工程计划相符，监督承建方按照国家信息系统安全等级保护相关标准实施；
（5）督促承建方做好自身的信息安全和实施安全管理工作，并检查其具体工作的实施；
（6）协助对发生的安全问题进行处置。
4.8.组织协调
负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。供应商应该通过口头沟通、书面沟通、必要的会议制度来实施协调工作。
5、监理各阶段工作要求
根据采购人需求，提供各阶段全部或重点部分监理服务。各阶段监理工作具体说明如下（包含但不限于）
5.1.项目采购及合同签订阶段
协助采购人完成项目建设需求，特别是对项目需求的细化整理、技术交流和案例考察、系统设计和系统集成的准备等活动。供应商通过参与以上活动，协助采购人进一步确定项目建设的规模、技术要求以及详细预算费用等内容。
5.2.需求分析与设计阶段
协助采购人完成系统设计和系统集成方案的优化等活动。供应商督促承建方开展现场调研、进行设计方案的优化细化工作，核实调研信息；按照采购人要求，审议并开展设计方案的专家论证会。供应商负责本阶段参与项目建设其他各方的沟通协调，并对系统优化设计方案进行审核，并提交监理审核报告。
（1）审核承建方提交的用户需求分析；
（2）对采购人和承建方进行信息沟通；
（3）审核承建方项目进度计划的合理性和可操作性；
（4）审核承建方的项目组织结构、人员构成；
（5）审查承建方的质量保证体系和计划；
（6）审核承建方提交的实施方案；
（7）审核和分析承建方提交的设计方案。
5.3.实施阶段
监理单位负责实施质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、文档管理、安全管理和协调，开展项目实施方案的监理评审，督促承建方开展项目自检，必要时开展监理抽测等工作。通过以上活动，供应商确认项目实施、测试等工作均按计划方案实现，确保项目建设能够按时保质达到项目建设目标。
（1）检查承建方提出的集成环境要求和入场计划；
（2）审核承建方编制的专项工作实施方案和建设内容的其它方案，审核确认承建方的各项实施计划；
（3）组织进行软硬件设备的到货验收；
（4）对设备安装工作进行检查，监督软硬件上线部署工作；
（5）根据规范对软件开发工作进行查看，审核阶段性技术文档，检查输出成果；
（6）检查承建方项目实施的相关文档；
（7）监督项目集成工作及系统优化工作；
（8）监督项目计划进度与实际进度的符合性；
（9）监督承建方进行项目安全管理，督促落实各项安全措施；
（10）协助采购人处理项目实施过程中出现的质量事故；
（11）进行各系统交付成果的核实，质量检查及局部验收工作。
5.4.培训及试运行阶段
（1）审核确认项目承建方编制的培训计划；
（2）监督承建方培训计划执行情况；
（3）审核确认承建方的培训总结报告；
（4）检查项目涉及的调试和试运行情况；
（5）监督承建方处理试运行期间出现的相关问题；
（6）监督进行项目涉及的验收测试、用户测试，收集用户使用意见。
5.5.验收和移交阶段
供应商应协助采购人审核承建单位验收计划及方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署意见。
（1）审核验收条件，制定验收程序标准和审查验收方案；
（2）组织开展项目预验收工作；
（3）协助采购人进行项目初步验收、最终验收；
（4）检查项目文档的齐备性审核移交材料；
（5）监督项目各承建方的整体移交过程；
（6）协助开展项目结算工作。
（二）软件测试技术服务要求

在项目所涉及软件系统开发完成并通过初验后，对本项目所涉及的软件系统按照项目承建单位的合同条款，以及相关的国际、国家和行业的质量标准，对相关信息系统进行功能、性能方面进行软件验收测试，并出具《测试报告》。
1.技术标准
GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》。
2.测试原则
客观性和公正性原则：按照评估双方相互认可的评估方案，基于明确定义的评估方式和解释，实施评估活动。
可再现性原则：不论谁执行评估，依照同样的要求，使用同样的评估方式，对每个评估实施过程的重复执行应该得到同样的结果。
结果完善性原则：测评所产生的结果应当证明是良好的判断和对测评项的正确理解。测评过程和结果应确保其满足了测评方案的要求。
3.测评内容
3.1功能性测试
软件产品满足明确和隐含要求功能的能力。具体内容包括：功能完备性、功能正确性、功能适合性、功能性的依从性。功能测试的目的是在系统集成之后，通过设计测试用例、执行用例、获取结果，保证系统功能符合用户的业务需求；
分析被测信息系统功能需求，依据《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》和软件产品质量要求验证系统实现了全部需求和设计，测试覆盖所有功能点，确保各项功能是可正确执行的；
根据系统《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行。
3.2效率性能测试
软件产品所提供性能的能力。关注在多用户、大并发量的情况下系统是否满足客户的实际需要，主要从吞吐量、点击率、平均事物响应时间、负载下的平均事物响应时间等来进行测试。
使用性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求。
各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定。
时间特性和资源利用特性
分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；
系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；
系统数据容量在设计值范围内，响应时间满足用户性能需求；
系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；
测试在大用户量、大并发量、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况。
确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。
4.具体服务要求

4.1.实施要求
1）系统梳理
对本次测评的软件系统进行梳理，了解软件系统的主要业务应用、系统架构等情况。
2）现场测评
对本项目所涉及软件系统进行现场测试，出具缺陷报告，待建设项目中标人整改后进行回归测试。
3）成果递交
整理测试结果，出具软件测试报告。测评报告以纸质文档提交，具体数量以采购人要求为准。
4.2.实施过程风险管理
测试实施过程中，被测系统可能面临业务中断、数据丢失等安全风险，供应商应就可能存在的风险进行识别并提醒采购人进行数据备份。
4.3项目管理与实施保障

对项目进行管理，通过计划、组织、指导和控制，促进项目实施，并符合以下要求：
1）供应商及其测试人员应当严格执行GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》规定，提供客观、公平、公正的服务；测试过程中其相关人员应注意测试记录和证据的接收、处理、存储和销毁，保护其在测试期间免遭改变/遗失，并保守秘密；
2）供应商拟投入本项目的测试人员应仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录；

5.交付成果要求
监理主要产出成果物（根据项目实际情况产生）：开工令、复工令、停工令、项目款支付证书、监理周报、各类会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、监理记录、专项监理报告、阶段性项目总结、项目监理工作总结报告等。以纸质文档形式提交，一式三份。

软件测试主要产出成果物：软件测试报告、测试记录。以纸质文档形式提交，一式三份。

