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第一部分　投标邀请函
广东元正招标采购有限公司受广东省消防救援总队（以下简称“采购人”）的委托，对湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、采购项目编号：0835-210Z22109841
二、采购项目名称： 湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）

三、采购预算：7111.441700万元；
四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求, 需要落实的政府采购政策)

1.用途：灭火救援
2.简要技术要求：见用户需求书
3.交货时间：包1-包9所投车辆为国产底盘的，合同签订生效后6个月内交货；所投车辆为进口底盘的，合同签订生效后8个月内交货。包10-包34合同签订生效后3个月内交货。
4.本项目不允许提交备选方案。

5.本项目采购国产产品。
6. 需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

7.本项目属于货物类项目，中小企业划分标准所属行业为：工业。

8.本项目包组1、2、3、7、8、10至32专门面向中小企业采购（投标时必须提供中小企业声明函）。
9.合格的供应商可对个别包组或全部包组进行投标，但应对所投包组内全部采购内容进行投标，不允许只对包组内部分内容进行投标。

五、投标人资格：
1.具有独立承担民事责任能力且已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。本项目不允许联合体参与投标。
2.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。
3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。
4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。
5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。
3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于2021年**月**日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。
5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

6.包1-9的投标人必须是所投产品制造商。
7. 包组1、2、3、7、8、10至32投标人所投的全部产品须由符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业制造，且使用该中小企业商号或者注册商标。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。
六、符合资格的投标供应商应当在2021年12月31日起至2022年1月7日期间到广东元正招标采购有限公司报名，本项目接受网上报名和现场报名购买招标文件：

1、网上报名：

请到“南方招标与采购交易平台”（www.eebidding.com）线上报名（如未在平台注册的，应先注册并审批通过），在支付标书费款并报名成功后，即可通过平台下载招标文件（已下订单的标书→下载招标文件）。登记时，请准确填写联系方式（含电子邮箱）。

收款人：广东元正招标采购有限公司

开户行：建设银行广州永福支行

帐号：4400 1490 9070 5300 3335

并请注明事由：（0835-210Z22109841）标书款

2、现场报名：

地点：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼广东元正招标采购有限公司

售价：300.00，本公告包含的招标文件售价总和。。

七、投标截止时间：2022年03月1日 11点00分（北京时间）
八、投标文件递交地点：广州市越秀区先烈中路85号浙江大厦五楼会议室
九、开标时间：2022年03月1日 11点00分（北京时间）
十、开标地点：广州市越秀区先烈中路85号浙江大厦五楼会议室
十一、样品摆放地点：广州市越秀区先烈中路85号浙江大厦五楼会议室
十二、递交样品时间: 2022年3月1日8:30-10:30。请投标人注意在此时间段交样品（本项目按照包组递交样品，投标人到现场后请先了解各包组样品摆放位置之后再递交样品，并与现场工作人员确认。样品外包装及样品本身都必须粘贴牢固标签，检验报告彩色复印件请固定在样品上，内容包括“投标人编号（投标人编号可在递交样品现场查询）、投标人名称、所投包组号、所投器材名称型号”），如因投标人迟到等原因导致样品递交失败的，广东元正招标采购有限公司不负相关责任。 

十三、采购人和采购代理机构联系方式

	（一）采购项目联系人（代理机构）：韦先生、黄先生
	电话：020-87258495-201、202

	采购项目联系人（采购人）：刘助理
	电话：020-87119259

	（二）采购代理机构：广东元正招标采购有限公司
	地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

	联系人：韦先生、黄先生
	联系电话：020-87258495-201、202

	传真：020-87284598
	邮编：510075

	（三）采购人：广东省消防救援总队
	地址：广州市天河区瘦狗岭路483号

	联系人：刘助理
	联系电话：020-87119259

	传真：020-87119259
	邮编：510640


                                            2021年12月30日

第二部分　用户需求书
“★、▲”号条款
《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）则投标无效。标注“▲”号的条款为重要指标，负偏离（不满足要求）将导致技术得分的损失。消防车技术需求专用要求中的“★”指标（举高类消防车的最大工作高度）以整车检验报告或技术参数响应表作为评审依据。“▲”指标以整车检验报告作为评审依据。
本项目整车检验报告指中国境内国家级检测机构出具的完整的检验报告或试验报告。所有检验报告均需加盖CMA资质认定标志方有效。
一、采购项目技术规格、参数及要求：
1、 项目概述表
执行与本项目所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范；
	序号
	包组
	产品名称
	单位
	数量
	预算（万元）
	核心产品
	是否专门面向中小企业
	投标保证金（万元）

	1
	1
	水罐消防车
	辆
	1
	185.00000 
	
	是
	2.0

	2
	2
	压缩空气泡沫消防车
	辆
	2
	440.00000 
	
	是
	2.0

	3
	3
	抢险救援消防车
	辆
	1
	250.00000 
	
	是
	3.0

	4
	4
	登高平台消防车
	辆
	4
	2180.00000 
	
	
	15.0

	5
	5
	举高喷射消防车
	辆
	1
	545.00000 
	
	
	5.0

	6
	6
	云梯消防车
	辆
	1
	800.00000 
	
	
	8.0

	7
	7
	干粉消防车
	辆
	1
	160.00000 
	
	是
	2.0

	8
	8
	泡沫消防车
	辆
	1
	300.00000 
	
	是
	3.0

	9
	9
	登高平台消防车
	辆
	1
	440.00000 
	
	
	5.0

	10
	10
	消防护目镜
	个
	110
	13.4148
	
	是
	0.2

	11
	
	消防用荧光棒
	根
	1135
	
	
	
	

	12
	
	手持式扩音器
	个
	5
	
	
	
	

	13
	
	净水器
	台
	5
	
	
	
	

	14
	
	护膝、护肘
	套
	236
	
	
	
	

	15
	
	求援信号棒
	根
	30
	
	
	
	

	16
	
	信号烟雾弹
	个
	30
	
	
	
	

	17
	
	消防员呼救器
	个
	155
	
	是
	
	

	18
	11
	水下破拆装具
	套
	2
	192.3715
	是
	是
	0.5

	19
	
	机动链锯
	台
	8
	
	
	
	

	20
	
	无齿锯
	台
	7
	
	
	
	

	21
	
	救援装备大型套组
	套
	1
	
	
	
	

	22
	12
	救生抛投器
	套
	4
	180.401
	
	是
	0.5

	23
	
	单兵防护装备套组
	套
	30
	
	
	
	

	24
	
	单兵携行装备套组
	套
	30
	
	
	
	

	25
	
	山岳公共装备套组
	套
	1
	
	是
	
	

	26
	
	登山岩锤（含扳手）
	把
	5
	
	
	
	

	27
	
	O型安全钩
	个
	150
	
	
	
	

	28
	
	个人装备背包
	件
	10
	
	
	
	

	29
	
	滑轮
	个
	15
	
	
	
	

	30
	
	铝制安全钩
	个
	130
	
	
	
	

	31
	13
	音频生命探测仪
	台
	1
	35.4784
	
	是
	0.5

	32
	
	有毒气体探测仪
	套
	9
	
	
	
	

	33
	
	可燃气体检测仪
	套
	6
	
	
	
	

	34
	
	消防用红外热像仪
	台
	3
	
	是
	
	

	35
	
	测温仪
	个
	2
	
	
	
	

	36
	
	电子气象仪
	套
	2
	
	
	
	

	37
	
	漏电探测仪
	个
	4
	
	
	
	

	38
	
	GPS导航仪
	台
	1
	
	
	
	

	39
	
	测距望远镜
	个
	2
	
	
	
	

	40
	
	电子气象仪
	把
	1
	
	
	
	

	41
	14
	木制堵漏楔
	套
	3
	9.275
	
	是
	0.1

	42
	
	金属堵漏套管
	套
	3
	
	
	
	

	43
	
	注入式堵漏工具
	套
	5
	
	
	
	

	44
	
	无火花工具
	套
	2
	
	
	
	

	45
	
	外封式堵漏袋
	套
	1
	
	
	
	

	46
	
	捆绑式堵漏袋
	套
	1
	
	
	
	

	47
	
	下水道阻流袋
	套
	2
	
	
	
	

	48
	
	消防水带带压堵漏装置
	套
	14
	
	是
	
	

	49
	15
	65mm常压水带
	盘
	610
	86.915
	是
	是
	0.5

	50
	
	80mm常压水带
	盘
	310
	
	
	
	

	51
	
	65mm中压水带
	盘
	210
	
	
	
	

	52
	
	80mm中压水带
	盘
	215
	
	
	
	

	53
	
	水幕水带
	盘
	19
	
	
	
	

	54
	
	异型异径接口
	个
	6
	
	
	
	

	55
	
	接口
	个
	124
	
	
	
	

	56
	
	中压分水器
	个
	6
	
	
	
	

	57
	
	泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪
	套
	9
	
	
	
	

	58
	
	分水器
	个
	28
	
	
	
	

	59
	16
	移动式排烟机
	台
	6
	20.614
	是
	是
	0.4

	60
	
	移动发电机
	台
	4
	
	
	
	

	61
	
	大型水力排烟机
	台
	1
	
	
	
	

	62
	
	静音发电机
	台
	1
	
	
	
	

	63
	17
	高空拯救头盔
	顶
	10
	62.547
	
	是
	0.5

	64
	
	消防头盔（战斗员款）
	顶
	147
	
	是
	
	

	65
	
	消防手套
	副
	514
	
	
	
	

	66
	
	消防员灭火防护头套
	个
	371
	
	
	
	

	67
	
	消防员抢险救援头盔
	顶
	101
	
	
	
	

	68
	
	消防员抢险救援手套
	副
	636
	
	
	
	

	69
	
	消防头盔（红色指挥员款）
	顶
	70
	
	
	
	

	70
	
	化学防护手套
	副
	30
	
	
	
	

	71
	
	内置劳动保护手套
	副
	830
	
	
	
	

	72
	
	防高温手套
	副
	10
	
	
	
	

	73
	18
	消防员灭火防护服
	套
	324
	160.366
	是
	是
	0.5

	74
	
	防静电内衣
	套
	121
	
	
	
	

	75
	
	消防员抢险救援防护服
	套
	198
	
	
	
	

	76
	
	消防员灭火防护服（指挥服装）
	套
	103
	
	
	
	

	77
	
	消防阻燃毛衣
	件
	227
	
	
	
	

	78
	
	消防员降温背心
	件
	122
	
	
	
	

	79
	19
	消防员隔热防护服
	套
	128
	43.58
	是
	是
	0.5

	80
	
	消防员避火防护服
	套
	1
	
	
	
	

	81
	
	二级化学防护服
	套
	20
	
	
	
	

	82
	
	一级化学防护服
	套
	26
	
	
	
	

	83
	
	特级化学防护服
	套
	2
	
	
	
	

	84
	
	消防员防蜂服
	套
	24
	
	
	
	

	85
	
	电绝缘装具
	套
	11
	
	
	
	

	86
	
	防静电服
	套
	6
	
	
	
	

	87
	20
	正压式消防空气呼吸器6.8L
	具
	61
	104.15
	是
	是
	0.5

	88
	
	正压式消防空气呼吸器(9L双面具）
	具
	11
	
	
	
	

	89
	
	正压式消防空气呼吸器9L
	具
	5
	
	
	
	

	90
	
	正压式消防空气呼吸器9L双面具（1）
	具
	15
	
	
	
	

	91
	
	正压式消防空气呼吸器气瓶6.8L
	具
	25
	
	
	
	

	92
	
	正压式消防空气呼吸器气瓶9L
	具
	5
	
	
	
	

	93
	21
	A类泡沫灭火剂
	吨
	2.7
	110.151
	
	是
	0.5

	94
	
	B类泡沫灭火剂（抗溶性）
	吨
	102
	
	是
	
	

	95
	
	合成泡沫灭火剂
	吨
	90
	
	
	
	

	96
	22
	绝缘拉杆
	条
	3
	100.979
	
	是
	0.5

	97
	
	绳刀
	条
	5
	
	
	
	

	98
	
	开山刀
	个
	5
	
	
	
	

	99
	
	折叠手锯
	把
	5
	
	
	
	

	100
	
	消防腰斧
	把
	76
	
	
	
	

	101
	
	液压破拆工具组
	套
	8
	
	是
	
	

	102
	
	多功能挠钩
	把
	2
	
	
	
	

	103
	
	绝缘剪断钳
	把
	10
	
	
	
	

	104
	
	砍刀
	把
	4
	
	
	
	

	105
	23
	移动式水带卷盘
	件
	3
	23.7497
	
	是
	0.4

	106
	
	消火栓扳手
	个
	9
	
	
	
	

	107
	
	移车器
	套
	5
	
	
	
	

	108
	
	包布
	个
	78
	
	
	
	

	109
	
	护桥
	套
	10
	
	
	
	

	110
	
	挂钩
	个
	85
	
	
	
	

	111
	
	墙角保护器
	个
	39
	
	
	
	

	112
	
	粘稠液体抽吸泵
	台
	1
	
	
	
	

	113
	
	机动消防泵(手抬泵)
	台
	6
	
	是
	
	

	114
	
	机动消防泵(浮艇泵)
	台
	3
	
	
	
	

	115
	
	消防移动储水装置
	套
	1
	
	
	
	

	116
	24
	消防防坠落辅助部件（10件套）
	套
	81
	104.4442
	是
	是
	0.5

	117
	
	救生缓降器
	套
	9
	
	
	
	

	118
	
	多功能担架
	套
	2
	
	
	
	

	119
	
	救援支架
	套
	1
	
	
	
	

	120
	
	躯体固定气囊
	个
	1
	
	
	
	

	121
	
	肢体固定气囊
	个
	1
	
	
	
	

	122
	
	伤员固定抬板
	个
	2
	
	
	
	

	123
	
	医药急救箱
	套
	12
	
	
	
	

	124
	
	医药急救箱
	套
	1
	
	
	
	

	125
	25
	佩戴式防爆照明灯
	个
	426
	46.8696
	
	是
	0.5

	126
	
	手提式强光照明灯
	具
	145
	
	
	
	

	127
	
	救生照明线
	盘
	5
	
	
	
	

	128
	
	移动照明灯组
	组
	9
	
	是
	
	

	129
	
	各类警示牌
	套
	6
	
	
	
	

	130
	
	闪光警示灯
	把
	9
	
	
	
	

	131
	
	隔离警示带
	盘
	54
	
	
	
	

	132
	26
	潜水装备
	套
	14
	71.256
	是
	是
	0.5

	133
	
	消防用救生衣
	件
	240
	
	
	
	

	134
	
	水域救援防护服（含T恤）
	件
	40
	
	
	
	

	135
	
	湿式潜水服
	件
	25
	
	
	
	

	136
	
	救生拉网
	套
	1
	
	
	
	

	137
	
	浆片
	副
	1
	
	
	
	

	138
	
	水深测量杆
	根
	4
	
	
	
	

	139
	
	救生圈
	个
	30
	
	
	
	

	140
	
	水域打捞杆
	根
	4
	
	
	
	

	141
	27
	消防员灭火防护靴
	双
	222
	30.732
	
	是
	0.5

	142
	
	消防员抢险救援靴
	双
	267
	
	是
	
	

	143
	
	抢险救援靴
	双
	45
	
	
	
	

	144
	28
	移动供气源
	套
	2
	32.93
	
	是
	0.5

	145
	
	空气充填泵
	套
	2
	
	是
	
	

	146
	
	移动供气源（1）
	套
	1
	
	
	
	

	147
	
	正压式消防氧气呼吸器
	具
	8
	
	
	
	

	148
	
	强制送风  呼吸器
	套
	2
	
	
	
	

	149
	
	消防过滤式自救呼吸器
	具
	128
	
	
	
	

	150
	29
	消防员坐式半身安全吊带
	件
	101
	56.212
	是
	是
	0.5

	151
	
	消防员全身式安全吊带
	件
	60
	
	
	
	

	152
	
	紧绳器
	个
	7
	
	
	
	

	153
	
	200安全绳Φ10.5直径
	卷
	3
	
	
	
	

	154
	
	不成型扁带
	根
	20
	
	
	
	

	155
	
	消防安全腰带
	根
	85
	
	
	
	

	156
	
	应急逃生自救安全绳
	套
	109
	
	
	
	

	157
	
	消防轻型安全绳
	根
	58
	
	
	
	

	158
	
	消防通用安全绳
	根
	91
	
	
	
	

	159
	30
	多功能消防水枪
	把
	80
	70.6005
	
	是
	0.5

	160
	
	直流水枪
	把
	10
	
	
	
	

	161
	
	水枪
	把
	41
	
	
	
	

	162
	
	刺穿式破拆水枪
	把
	9
	
	
	
	

	163
	
	转角水枪
	把
	13
	
	
	
	

	164
	
	大流量移动消防炮
	台
	4
	
	是
	
	

	165
	
	移动式消防炮（手动炮）
	台
	4
	
	
	
	

	166
	
	移动式消防炮（遥控炮）
	台
	1
	
	
	
	

	167
	
	移动式消防炮（自摆炮）
	台
	5
	
	
	
	

	168
	31
	毁锁器
	套
	1
	10.39
	
	是
	0.2

	169
	
	混凝土液压破拆工具组
	套
	1
	
	是
	
	

	170
	
	玻璃破碎器
	套
	1
	
	
	
	

	171
	
	手动破拆工具组
	套
	6
	
	
	
	

	172
	32
	二节拉梯
	把
	19
	14.391
	
	是
	0.2

	173
	
	三节拉梯
	把
	6
	
	是
	
	

	174
	
	折叠式救援梯
	件
	1
	
	
	
	

	175
	
	挂钩梯
	把
	19
	
	
	
	

	176
	
	伸缩梯
	把
	5
	
	
	
	

	177
	
	绳梯
	把
	5
	
	
	
	

	178
	33
	气动起重气垫
	套
	2
	38.6
	
	
	0.5

	179
	
	稳固保护附件
	套
	7
	
	
	
	

	180
	
	支撑保护套具
	套
	6
	
	是
	
	

	181
	34
	山岳救援个人装备
	套
	24
	191.024
	
	
	0.5

	182
	
	山岳救援班组装备
	套
	4
	
	是
	
	

	合计
	
	
	11037.7
	7111.4417
	
	
	


★2、技术需求通用要求：

（1）包1-9车辆通用要求（投标时提供承诺函（格式自拟），第1和第9项除外）
	1
	所投产品名称必须与招标文件一致。

	2
	必须在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌。

	3
	车辆生产必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥车辆正常作用等情况。车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与广东省消防救援总队现有车辆的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文。涉及配置燃油箱的车辆，必须加装燃油箱滤网。涉及配置排气管的车辆，排气管不得过低，满足洪涝灾害时的涉水安全。涉及备用胎的车辆，备用胎必须安装在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。

	4
	消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存不小于32G）和倒车雷达。底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统）、ESP（电子车身稳定系统）。消防车应安装火场通信车载台，驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备360°行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于7英寸；前后应各配备不少于4个障碍物探测雷达；倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率500W以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口；乘员室内为每名乘员设置固定扶手；底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。国产消防车底盘尾气排放必须符合国家第六阶段或者以上排放标准；上装材质必须达到本体防腐要求，其中国产消防车上装骨架必须采用高强度防腐蚀合金骨架，器材厢底板必须采用不小于4mm厚光滑铝板，器材厢隔板必须采用不小于3mm厚光滑铝板。车辆上装其他金属部件均必须采用防腐材料。脚踏及车顶部位必须采用花纹防滑铝板或其他防滑、防腐材料。水罐（泡沫）消防车出水口采用螺旋式开关。举高类消防车，工作斗必须标配至少5方位安全防撞限位感应器和声光报警仪、超载报警仪、臂架安全曲线显示仪、风速仪及半身吊带。

	5
	消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。警灯警报。具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。

	6
	车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。

	7
	交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

	8
	个别功能配件可能在技术需求专用要求中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，车辆功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

	9
	所投车辆为国产的，须在投标文件中提交所投车辆工信部公告及有效证明文件（国六排放标准）；如未取得工信部公告的，须承诺交货时提供该车型的工信部公告及有效证明文件（提交承诺函）。
包组1、2、3、7、8还须在投标文件中提交所投车辆完整的国家级检测机构出具的整车检验或试验报告复印件。

检验报告要求：检验报告是指中国境内国家级检测机构出具的完整的检验报告或试验报告（需求中另有说明的除外）。
所有检验或试验报告均需加盖CMA资质认定标志方有效。

	10
	车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。

	11
	同一项目中所投同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格（随车器材除外）。

	12
	交货时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与应急管理部消防救援局装备物联网和总队装备物联网云（广东省消防装备信息管理平台（http://210.76.67.122:3000/））无缝对接（应急管理部消防救援局新标准未发布之前，执行总队要求），终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。

	13
	投标车辆必须符合国家相关规定，投标人能提供机动车销售统一发票并在消防车辆管理部门上牌、过户、年审。


（2）包10-34器材通用需求（投标时提供承诺函（格式自拟），第1、8、9项除外）
	1、必须在器材（含样品）显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号规格、生产日期等产品信息铭牌（国产器材标识信息须为中文），且不易脱落。

	2、器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况。

	3、器材电气线路、电气接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与广东省消防救援总队现有器材的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文。

	4、涉及配置燃油箱的器材，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明。

	5、器材各类仪表单位必须采用国际单位。

	6、交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书及光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（主要针对防护装备，国家未要求强制检验的除外）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）。

	7、个别功能配件可能在技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

	8、投标时，本项目须提供所投产品的全部样品（需求中 “配件清单” 列明的除外），且样品的品牌型号必须与所投产品完全一致，不一致则投标无效。每件样品只能用于一个包组，不能重复作为其他包组的样品，否则投标无效。

	9、需求中明确要求投标时提供检验报告的必须提供，报告除在投标文件中有体现外，检验报告复印件须和样品放在一起。检验报告是指中国境内国家级检测机构出具的完整的检验报告，所有检验或试验报告均需加盖CMA资质认定标志方有效。

	10、消防器材交货时必须执行应急管理部消防救援局物联网的有关标准要求（应急管理部消防救援局新标准未发布之前，执行总队要求），须印制从广东省消防装备信息管理平台（http://210.76.67.122:3000/）申请的装备标准化二维码标签，标签应方便扫描，美观耐用。


3、技术需求专用要求：
湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）技术需求
（中小企业包组1、2、3、7、8、10至32）

包1
	水罐消防车（远程供水功能）

	数量：1辆       预算：185万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥220KW

	2
	排放标准：国VI（国六）

	3
	▲总质量：≥19000kg

	4
	▲驱动形式：4×2

	二、安全配置

	1
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	2
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	3
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、驾驶室

	1
	驾驶室：四门双排
▲乘员室配置:≥2+4人

	2
	驾驶室配置
座椅：气囊减震主座椅、机械副座椅
空调：自动冷暖空调
踏步形式：底盘自带固定式踏步
电动举升翻转系统，
电动电加热后视镜，
电动玻璃升降器，四点全浮驾驶

	四、罐体

	1
	罐体材质：高强度金属材质

	2
	▲水罐容积:≥8000Kg              

	3
	布置形式：内藏式，与副车架采用柔性连接，

	4
	结构：
应采用全缝焊接工艺，内设纵横网格式防荡板以减少水的冲击力，格间留有人孔，便于保养和维修。侧板、封板等均应设有提高罐体强度的梯形加强筋，罐体经多道防腐处理；
外注水口：后方2个DN80上翻式注水管路，配卡式雄接口
人孔：罐顶配1个快速锁紧、开启并具有卸压功能的Φ450 mm人孔盖
其他：1个液位传感器，1个DN100溢水管带溢水帽，1个DN40排污口，配手动球阀

	五、消防泵

	1
	▲额定流量：≥60L/s；1.0MPa

	2
	布置形式：后置式

	3
	吸水深度：7m

	4
	▲引水时间：≤50s

	5
	最大真空度：≥85kPA

	六、消防炮

	1
	▲额定流量：≥48L/s ≤1.0MPa

	2
	▲射程：水≥65m

	3
	▲水平回转角度：0°~360°

	4
	▲俯仰回转角度：-15°~75°

	七、管路系统

	1
	泵吸水管路：后置1个N150吸水口，配DN150内扣式接口、滤网及闷盖

	2
	罐出水管路：1个DN150管路，配DN150气动蝶阀

	3
	罐注水管路：1个DN65管路，配DN65气动蝶阀；

	4
	枪出水管路：车辆左右各1个DN80和DN65出口，配手动球阀、卡式接口；

	5
	炮出水管路：DN100主管路，由DN100手动阀控制

	6
	冷却管路：取力器冷却管路，水泵工作时自动进行循环冷却

	八、远程供水模块

	1
	远程供水模块配置：
Ф80mm口径水带1000m，
可自动快速铺设（收卷）距离1公里，
供水流量≥2000L/min。

	2
	应装配全自动水带敷设回收系统：
回收水带口径≤100mm。通过手持遥控器可自动将散落在地面上带接口的水带在人工辅助下整齐地铺放在远程供水模块中。或将远程供水模块带接口的水带按要求进行快速铺设。
水带铺设速度：≥10-15km/h；
收卷速度：≥3-5km/h。
配备水带清洗吹扫装置。

	九、器材箱和泵室

	1
	结构：铝型材搭接结构，蒙皮、封板应采用高强度粘接剂粘接，内部器材骨架应具备可调节隔板高度的功能

	2
	卷帘门：应采用高强度轻质铝合金，作氧化处理，采用拉杆式；具备启闭轻便灵活，密封性好，防水、防尘的功能。门上需各设一把门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启，开启时自动打开感应开关进行照明

	3
	器材箱翻门踏板：一体成型式铝型材，内藏可翻转式弹簧脚踏板，应采用弹簧与门止口双重固定。应具备安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱

	4
	轮胎翻转踏板：折叠可翻转式踏板，行车时为轮胎翼子板，驻车时可翻转作为踏板，方便取放器材

	5
	爬梯：车厢尾部安装1个折叠式铝合金翻转爬梯

	十、电控系统

	1
	箱体警灯、频闪灯、外照明灯、警示灯
车厢后部上方布置红色圆形警灯与车头警灯同步闪烁
车厢后部上方安装回转俯仰遥控搜索照明灯
车厢上方两侧安装红色频闪灯与警灯同步工作
卷门上方安装LED外照明灯及内照明灯条
后方左右两侧安装频闪灯、行车示廓灯
踏板两侧装有安全提醒警示灯与卷门打开后同步闪烁
车顶部两侧布置长排警灯

	2
	警报器
电子警报器，配手持式喊话器：功率≥200W

	3
	频泵房操作箱
箱体应采用铝合金型材拼搭结构；
面板需采用不锈钢加PVC覆膜，设置水泵系统流程图、消防泵性能参数、简要操作说明；
消防性能显示屏，真空压力表、压力表；
电气操控开关、远程启停功能、紧急停止按钮和工作指示灯

	4
	驾驶室消防功能开关
驾驶室前仪表加装消防控制开关：上装总电源开关、上电提醒、卷门提醒、充电警示、取力开关等，集成面板安装

	5
	车载电子监控系统
360全景车载监控系统，内存64G
带有GPS/北斗双模定位功能
车载导航功能
行车记录功能
蓝牙通讯功能
实时监控、轨迹回放功能
360°环视功能
支持SD卡/U盘存储/外挂硬盘
语言唤醒功能倒车影像辅助功能

	6
	充电装置
自弹充电装置
工作电压：DC24V
输入电源线：AC220V充电电源线

	十一、外观

	1
	颜色:消防红

	2
	标识：按照消防救援局和广东省消防救援总队最新外观标识要求执行

	3
	▲外形尺寸（长×宽×高，mm）：≤9000×2600×4000

	十二、器材布置

	1
	布置原则：按器材使用频率布置，器材布局需紧凑、取用方便，站在地面或踏板上可取用任何器材。

	2
	固定原则：采用防锈、防振、防脱落、防划伤专用夹具固定，器材固定牢靠、安全，结构简单，取放方便。

	十三、随车文件

	1
	底盘使用说明书1份
产品使用说明书1份
底盘合格证1份
产品合格证1份
车辆交接清单1份
装箱单1份
消防车保修手册1份
用户满意度调查表1份
底盘发动机号拓印件2份
底盘VIN码拓印件2份

	十四、随车物品清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1 
	管线式泡沫比例混合器
	PH4
	1
	个

	2 
	消防尖斧
	GFJ817
	1
	把

	3 
	干粉灭火器
	8kg
	1
	件

	4 
	空气泡沫枪(卡式)
	PQ4
	1
	件

	5 
	空气泡沫枪(卡式)
	PQ8
	1
	件

	6 
	轻质吸水管
	DN150-2000
	4
	件

	7 
	水带包布
	FP470
	8
	件

	8 
	水带挂钩
	FG600
	8
	件

	9 
	异型异径接口
	KY150/KT100
	1
	件

	10 
	异型接口
	KY65/KYK80Z
	2
	件

	11 
	异型接口
	KY65/KYK65AZ
	2
	件

	12 
	异型接口
	KY80/KYK80AZ
	2
	件

	13 
	异径接口
	KJK65A/80Z
	2
	件

	14 
	异径接口
	KJK65/80AZ
	2
	件

	15 
	橡皮锤
	XPC
	1
	把

	16 
	吸水管扳手
	FS150
	2
	把

	17 
	三用扳手
	TL21-45
	2
	把

	18 
	地上消火栓扳手
	FB400
	1
	把

	19 
	地下消火栓扳手
	FBA800
	1
	把

	20 
	滤水器(内扣式)
	FLF150
	1
	件

	21 
	集水器（卡式）
	JⅡ150/80X2-1.0
	1
	件

	22 
	三分水器（卡式）
	FⅢ80/65×3-2.5
	2
	件

	23 
	消防水带
	PU20-80-20+KDK
	6
	盘

	24 
	消防水带
	PU20-65-20+KDK
	10
	盘

	25 
	水带护桥
	QH059
	2
	副

	26 
	二节拉梯
	TEZ6
	1
	件

	27 
	可充电手提照明灯
	LED-FH-8752
	2
	件

	28 
	导流式直流喷雾水枪
	QLD6.0/5.0-KYKA65
	2
	件

	29 
	直流开关水枪(卡式)
	QZG3.5/7.5
	2
	件

	30 
	消防车用水力涡轮驱动供水泵
	BWL0.23/21-80YPL
	3
	台


包2
	压缩空气泡沫消防车

	数量：2辆       预算：220万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥200Kw。

	2
	整车比功率：≥12。

	3
	排放标准：国VI（国六）

	4
	▲总质量：≤18000Kg

	5
	驱动形式：4X2。

	6
	▲驾驶室：6人。

	8
	乘员室配置:驾驶室：液压可倾翻式安全型驾驶室，乘员2+4人舒适型（悬挂）司机座椅，消防红色喷涂，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板。整体式动力转向，巡航定速控制系统，车辆运行实时监控系统，发动机启动预热装置，倒车警告装置，燃油系统油水分离器，刹车空气干燥器等。
 1、配备功率 2kw 以上的 220V 交流电源接口，配备 12V 和 24V 直流电源接口； 
2、消防车应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。
3、消防车辆必须取得自愿性认证证书

	二、安全配置

	1
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	2
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	3
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、上装

	1
	罐体：内藏式结构，材质：复合材料，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，液罐安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，水罐设人孔1个, 内孔φ440, 带有快速锁定/开启，自动泄压水罐盖。

	2
	▲罐体容量：≥4500L；水罐容量：≥4000L ；A类泡沫≥200L;B类泡沫罐容量≥300L；

	3
	器材箱：车身骨架应采用铝合金型材焊接框架。需安全可靠、美观。

	4
	器材放置基本原则：
1.一切有利于取用方便，放置合理、整齐、美观实用的原则；
2.按抢险救援类别和战斗展开形式，运用逻辑关系的原则；
3.无须任何攀登工具，可取用箱内任何器材，简明实用的原则。

	5
	基本特点：
1. 所有器材应采用专用夹具，取用简单快速；
2.利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，逐一分类，按大小放置。

	6
	车身围板：粘帖铝合金平板，车体右侧尾部，设固定爬梯；车身骨架应采用铝合金型材焊接框架；器材箱顶铺设氧化防滑铝合金板；器材箱/工具箱配有铝合金带锁卷帘门 。

	7
	框架喷涂：框架结构喷涂采用耐磨涂料。涂层着力要强且不变黄。

	四、灭火系统

	(一)消防泵：控制面板位置后置式。

	1
	▲压缩系统及消防泵；压缩系统额度供气量≥100L/S@ 0.85Mpa，水泵额定流量: ≥60 L/S @ 1.0Mpa。

	2
	消防泵配备电脑自动稳压系统。

	3
	真空泵：电动真空泵（24V）真空度≥85kPa；吸水深度≥７m；引水时间小于50s。

	（二）消防炮：水、泡沫两用电遥控消防炮，可喷射直流和水雾。

	1
	▲额定流量: ≥45L/S，工作压力≤1.0MPa。

	2
	▲水平回转角度: 270°。 最小仰角-15°，最大俯角+90°。

	3
	▲B类泡沫射程：水≥60m，泡沫≥55m。A类泡沫消防专用枪喷射：1）干泡沫压力≥0.85MPa，射程≥15m。2）湿泡沫压力≥0.85MPa，射程≥20m。

	4
	控制方式：≥100m无线遥控操控。

	五、照明系统

	1
	▲照度：照明灯50m处各测点照度不低于51x。

	2
	▲离地高度：≥8m

	3
	▲上升时间：≤40S；下降时间≤50S。水平回转时间≤45S。俯角-90°，仰角270°。俯仰时间≤26S。

	六、绞盘

	1
	▲最大额度拉力：≥70KN。

	2
	绞盘钢丝绳有效工作长度：≥35m。

	3
	排线功能：自动排线功能。

	七、外观

	1
	车身颜色：消防红。

	2
	警示照明：
1.驾驶室顶部配备长排警灯，后泵室顶部配备一只后视照明灯，器材箱两侧，后尾共配备4只侧标志灯，警报器功率≥300W，警灯警报为独立线路，在驾驶室内操作。
2.所有器材箱均应安装LED照明灯，并在后尾部安装24V、60W照明灯1只。

	3
	外型尺寸：长×宽×高（mm）≤8700×2500×3300mm。

	4
	标识：按照消防救援局和广东省消防救援总队最新外观标识要求执行

	八、技术文件

	1
	整车操作使用书（中文）

	2
	底盘使用说明书（中文）

	3
	整车操作维修手册（中文）

	4
	底盘操作维修手册（中文）

	5
	底盘质量保修卡

	6
	底盘合格证、整车合格证、认证标识

	7
	发动机号码拓印件

	8
	底盘号码拓印件

	9
	随车装备清单

	10
	消防车跟踪服务卡

	11
	消防车交接清单

	九、随车物品清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	随车工具
	
	套
	1

	2
	备胎
	
	只
	1

	3
	灭火器
	
	具
	1

	4
	内六角扳手
	
	套
	1

	5
	ABC扳手
	
	套
	1

	6
	滤水器
	FLF150
	件
	1

	7
	吸水管总成
	DN150×4m
	根
	2

	8
	千斤顶
	
	个
	1

	9
	消防水带20型
	Φ65×20m
	盘
	6  

	10
	消防水带20型
	Φ80×20m
	盘
	6

	11
	同型异径接口80/65
	
	个
	4

	12
	气阀应急手动扳手
	
	套
	1

	13
	水带包布
	
	块
	8

	14
	水带挂钩
	
	只
	4

	15
	水带护桥
	
	套
	1

	16
	地上消火栓扳手
	FB400
	把
	1

	17
	地下消火栓扳手
	FBX80
	把
	1

	18
	集水器
	FSJ125
	个
	1

	19
	三分水器80/65/65/65
	FFS80
	件
	1

	20
	消防铁锹
	
	把
	1

	21
	消防腰斧
	GF-285
	把
	1

	22
	丁字镐
	
	把
	1

	23
	消防铁铤
	CT1
	把
	1

	24
	开关直流水枪
	QZG19
	只
	2

	25
	多功能水枪
	
	只
	2

	26
	泡沫外吸液管
	
	根
	1


包3
	抢险救援消防车（带压缩空气泡沫系统）

	数量：1辆       预算：250万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥220KW

	2
	排放标准：国VI（国六）

	3
	▲总质量：≤20000kg

	4
	驱动形式：4×2

	5
	驾驶室：双排驾驶室

	6
	▲乘员人数:≥6人

	7
	▲轴距：≥4500mm

	二、安全配置

	1
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	2
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	3
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、液压升降照明系统

	1
	发电机
设    计：移动式发电机组
功    率：≥12KVA
额定频率：≥50HZ
额定电压：220V/380V

	2
	主照明灯
主照明灯型式：LED
▲功    率：≥ 6×180 W 
照明灯50m处各测试点照度≥5lx
灯    杆：灯安装在随车吊臂架前端
▲离地高度：升起后≥6m
云台俯仰角度：俯≥120°、仰≥120°
云台水平回转：可以实现360°全方位照明
控 制 器：云台水平、俯仰转动应具备控制箱手动控制和无线遥控控制两种方式  

	四、匀速恒力牵引绞盘

	1
	▲钢丝绳长度：≥35 m

	2
	钢丝绳直径：≥15mm

	3
	▲绞盘额定拉力：≥70 kN

	4
	牵引速度：≥6m/min（匀速）

	5
	控制方式：电动控制

	6
	▲驱动方式：液压

	7
	安装位置：后置式

	8
	出绳位置：车头前端

	五、直臂随车吊

	1
	安装型式：后置式

	2
	额定起重力矩：≥13 kN.m

	3
	▲随车吊最大吊重：≥6000kg

	4
	最大作业半径：≥12m

	5
	最大起升高度：≥14m

	6
	支腿跨距：5600mm±100mm

	7
	回转角度：360°

	8
	支    腿：自动液压支腿

	9
	▲最大工作幅度：≥7m

	10
	附加功能：吊机前端安装具备破拆功能。吊机应配有≥12m的伸缩爬梯。
起吊绞盘牵引力≥6000kg；
具备自动回收吊钩装置；自带超负荷保护装置；同时具备两种控制方式；

	六、轻合金板式车厢

	1
	结   构：外骨架应采用高强度铝板折弯而成，内骨架为可调式专用高强度型材，铝板与专用型材采用特制联接件进行联接，确保车厢强度，高于钢骨架。车厢的应具备防雨、防尘、防锈、防噪音、性能好。车厢的平整度精度±20丝。

	2
	箱    门：应采用高强度铝合金型材制作，铝型材之间应设有缓冲密封条起防撞、防尘作用，帘子门扭簧按照自重大小合理设计制作；帘子门锁止应采用“二台阶”双保险机构，当车辆行驶在崎岖道路上，锁销越过第一道锁止后仍有第二道锁止发挥作用。帘子门使用寿命：启闭≥10万次或≥10年。所有帘子门用一把钥匙。

	七、液压拖车装置

	1
	起升重量：≥1500 kg

	2
	控制方式：电动控制

	3
	驱动形式：液压驱动

	4
	安装位置：后置式

	5
	用    途：在救援后将现场的事故车及时脱离现场，同时将路面上的尖锐物清扫干净。

	八、灭火系统

	1
	水泵
▲流量：≥30L/s ；1.0MPa   
真空度： 85kPa
引水时间： ≤60s
进水口：DN 100mm
出水口：DN65mm×2

	2
	水罐
容量：≥2000L
材料：不锈钢
安装位置：轮胎上方器材箱中间

	3
	高喷消防水炮
高度：≥14m
流量：≥15L/s
控制方式：电动遥控
安装位置：吊机最前端

	九、压缩空气泡沫（CAFS）灭火系统

	1
	高压软管长度：≥40 m

	2
	压缩空气瓶容量：≥2×6.8 L/ 300 Bar，带外接气瓶快充接口

	3
	泵最大流量：≥45 L/min @ 40 Bar

	4
	喷枪模式：≥三种并不需要使用工具即可快速切换成高压水模式、干泡沫模式或水雾模式

	5
	高压水喷射距离：≥18 m

	6
	CAFS喷射距离：≥13 m

	7
	最大吸高：≥2 m

	8
	水流量：≥45 L/min

	9
	CAFS流量≥290 L/min

	10
	泡沫罐容量≥15 L

	11
	使用温度范围：-25℃ ～ 60℃

	12
	水、泡沫混合比例：约1：12

	13
	启动方式：电启动

	14
	重量：≤ 140 kg

	15
	启动电瓶：12 V（免维护）

	16
	发动机≥6.0HP@3600RPM

	17
	发动机类型：汽油或柴油

	18
	油箱容量：≥4.0 L

	十、器材箱及器材架

	1
	固定式器材盒
结     构：高强度铝板拆弯成形；
通用装配孔：40×40×φ8mm，可固定
用   途：零散的不规则的小器材

	2
	抽拉式器材盒
结     构：高强度铝板拆弯成形；
动     作：水平拉出 
锁    止：一键式双重锁止
打开幅度：抽屉深度的90%
用    途：放置零散的不规则的小器材

	3
	移动式器材盒
结     构：高强度铝板拆弯成形；
动     作：可直接拿出
锁    止：滚轮式锁止
用    途：需搬运至现场使用的小器材

	4
	重型斜拖板
结    构：高强度铝合金板切割成型加标准螺栓联接
动    作：下弧线运动轨迹，拉出时呈约20°～30°倾角，推时呈水平状态
锁    止：左右弹簧插锁止
防    护：运动冲击减振（缓）装置
打开幅度：抽架深度的70%
放   置：液压破拆工具、顶杆等重型工具
夹   具：适配夹具可供选用
用   途：放置重型破拆工具

	5
	双面90°~135°旋转架
结    构：高强度铝合金板拆弯成形
正面挂置：斧、锹、锨、绳、剪、锤装等
用    途：常用的长柄工具
反面放置：3个坡形器材盒，零散的不规则的小器材可上下调节高度。
运    动：顺或逆时针水平旋转
锁    止：约0°、90°、135°位置锁止，打开拉手与锁止共用
打    开：90°～135°

	6
	竖拖板（架）
结   构：上下轨道式型钢焊接结构，铝型材搭接铝板蒙面
前   面：约3mm铝合金板上下折弯成托架
用   途：救人担架，抬板
后   面：约3mm厚铝合金板折成坡形器材盒。
放   置：生命探测仪、救生抛缆发射器、断电令克棒等长条形工具设备；
锁   止：单面竖拖板（架）单向锁止，双向竖拖板（架）双向锁止。

	7
	下沉式重型平拖板
结   构：轨道式型高强度铝合金攻螺栓接结构
面   板：约5mm厚平铝板
动   作：水平向外抽拉，拉出距离等于拖板长度
锁   止：0位和全部拉出时，各有一个双重锁止
用   途：排烟机、污物桶、金属切割机等重型器材

	十一、附加需求

	1
	配备能深入复杂火场收发指战员求救及撤退信号的高性能加密收发无线应急设备

	2
	功能1：能够实时监控 ≥2000 个现场指战员状态。设备能够使用车载电源或市电

	3
	功能2：应具备高性能双向无线电信号传输能力。能够自动发送指战员信息到相应指挥平台 

	4
	功能3：能够自动登记每名指战员变更的数据，使用时间应≥ 40 h。

	十二、电器及控制设备

	1
	储物箱照明：储物箱LED照明灯≥4个，开关储物箱能够实现自动开闭。应具备状态提示功能。

	2
	警灯警报：驾驶室顶部长排警灯。警报器材附有扩音系统(功率≥100W)。在驾驶室可控制扩音器。

	3
	侧警灯：左右两侧各≥3组红蓝爆闪灯

	十三、外观喷漆及标识

	1
	车身颜色：消防红

	2
	整车标识：按照消防救援局和广东省消防救援总队外观标识最新要求执行

	十四、随车器材布置方案

	1
	器材布置及固定设计：器材根据实用性及最佳取放原则，合理紧凑布置，结合人机学原理及器材特性设置滑车、旋转架、储物盒等辅助装置；器材固定牢固可靠。储物盒有防碰处理，确保器材与储物盒不相互刮碰损伤，并可根据不同的储物需要，调节各层储物盒的相对位置；储物盒的锐边作软化处理，保护消防员及行人的安全。

	2
	底盘工具：根据底盘制造商的标配发

	十五、总体技术要求

	1
	整车性能符合GB7956.1《消防车性能要求及试验方法》的规定

	2
	整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定

	3
	所有粘接保持一定的强度，符合企标规定

	4
	所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定

	十六、随车文件

	1
	整车操作使用书及光盘（中文）

	2
	底盘使用说明书及光盘（中文）

	3
	整车操作维修手册（中文）

	4
	底盘操作维修手册（中文）

	5
	视频教程光盘

	6
	底盘质量保修卡

	7
	底盘合格证、整车合格证、认证标识

	8
	发动机号码拓印件

	9
	底盘号码拓印件

	10
	随车装备清单

	11
	消防车跟踪服务卡

	12
	消防车交接清单

	13
	车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文

	十七、随车物品清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	移动线盘
	220V
	2
	盘

	2
	移动照明灯
	500W
	2
	只

	3
	移动照明灯支架
	
	2
	套

	4
	备用灯管
	LED 50W  DC 24V
	2
	支

	5
	备用灯管
	500W
	2
	支

	6
	滑轮组
	
	1
	套

	7
	起重垫木
	
	2
	块

	8
	起重链带
	
	1
	副

	9
	塑料器材箱
	
	2
	只

	10
	底盘随车器材
	
	1
	套

	11
	救援锹
	
	1
	把

	12
	救援锤
	
	1
	把

	13
	捞钩
	
	1
	把

	14
	断电剪
	
	1
	把

	15
	撬棒
	
	1
	把

	16
	救援镐
	
	1
	把

	17
	救援绳
	
	2
	根

	18
	隔离墩
	
	2
	只

	19
	隔离警示带
	
	2
	盘

	20
	绝缘手套
	
	2
	副

	21
	绝缘靴
	
	2
	双

	22
	绝缘拉杆
	
	1
	副

	23
	手持扩音喇叭
	
	2
	只

	24
	救人背带
	
	4
	副

	25
	消防车用水力涡轮驱动供水泵 
	BWL0.23/21-80YPL
	3
	台


包4
	登高平台消防车

	数量：4辆       预算：545万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥390kw

	2
	整车比功率（kW/t）：≥9.0

	3
	排放标准：国VI（国六）

	4
	▲满载总质量（kg）：≤43000

	5
	驱动形式：8×4

	6
	驾驶室：2人

	7
	乘员室配置: 原装2门驾驶室。

	8
	轴距（mm）：≥1990+4200+1380mm

	9
	整车外形尺寸（mm）：≤12500×2550×4000

	二、安全配置

	1
	压缩空气式，前后桥独立双回路，盘式制动，空气干燥罐和制动消音器，自动制动调节；发动机制动（VEB+）；弹簧加载驻车制动作用于后桥

	2
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	3
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	4
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、取力装置

	1
	型式：
水泵取力：断轴式分动箱
油泵取力器：底盘原装自带，机械式

	2
	取力操纵方式：电气控制

	3
	位置：消防泵取力器位于底盘主传动轴之间
油泵取力器位于变速箱右下部

	四、工作斗

	1
	工作斗：应采用高强钢底架，铝合金门框，特制铝型材防滑地板
工作时应自动调平
配置工作灯、安全绳环孔

	2
	▲工作斗额定载荷：≥500kg（不喷水）

	3
	平台面积：≥1.5m2

	4
	调平方式：机电液智能独立调平系统

	5
	自保喷淋流量：≥280L/min

	6
	防护栏高: ≥1100mm

	五、臂架

	1
	▲最大工作幅度：≥20m；

	2
	★最大工作高度：≥50m；

	3
	臂架节数：多节

	4
	臂架主材料：高强钢

	5
	伸缩机构：伸缩油缸+钢丝绳

	6
	臂架操作方式：脚踏开关+手柄无级控制、手动强制操作

	7
	▲臂架组合动作时间（s）：≤150S

	8
	臂架布置形式: 主臂+曲叠侧置

	六、支腿

	1
	型式：H型或X型


	2
	▲跨距：≤7000（横）mm

	3
	支腿操作方式：自动展开调平和自动收拢；电控+手动式；手动强制式

	4
	▲直腿动作时间（s）：≤40S

	七、侧梯

	1
	侧梯主材料：高强防锈铝合金

	2
	伸缩机构：随主臂同步伸缩

	八：转台

	1
	中心回转接头：水、电、液一体式

	2
	回转机构：马达驱动减速机实现任意360º连续回转

	3
	回转支承：外齿、接触球式

	九、水路系统

	1
	▲消防泵最大流量：≥70 L/S（裸泵）；
消防泵车载系统流量（臂架最大工作高度）：≥60 L/S@1.5MPa；

	2
	连续运转试验流量：≥70L/s。

	3
	▲消防炮最大流量：≥80 L/S（裸炮），最大工作高度时炮流量≥60L/s

	4
	▲消防炮射程：（水）≥60m，（泡沫）≥60m。

	5
	消防炮型式：电动控制消防炮、可实现水平回转、俯仰和改变水流形状

	6
	▲水罐容量≥3500 kg；泡沫罐容量≥2000kg；

	7
	罐体材质：304不锈钢，侧面≥3mm，底部≥4mm

	8
	泡沫比例混合器：国产，手动可调。

	9
	水泵工作压力：≥1.6MPa

	10
	消防炮型式: 电动控制水炮、实现水平回转、俯仰和改变水流形状，

	11
	▲消防炮回转角（°）：左摆角：≥45；右摆角：≥45
消防炮俯仰角（°）：≤－45；≥+45°

	12
	伸缩水管：铝合金伸缩水管

	13
	其余水管：不锈钢、铝合金、橡胶衬螺旋钢丝软管

	14
	车身左侧：
出水口：卡式消防接口DN80               2个
注水口：卡式消防接口DN80               2个
吸水口：内扣式消防接口带滤网 DN150     1个
车身右侧：
出水口：卡式消防接口DN80               2个
注水口：卡式消防接口DN80               2个
吸水口：内扣式消防接口带滤网 DN150     1个

	十：安全保护系统

	1
	工作斗载荷超重保护：当工作斗超过额定载荷时，报警并切断向危险方向动作。

	2
	工作斗倾翻保护：当工作斗倾斜超过7°时，切断所有动作。

	3
	工作斗防碰撞保护：当工作斗接近障碍物时，系统报警并停止危险方向的继续靠近。

	4
	臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速

	5
	臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止

	6
	臂架回转限位保护：当臂架回转到短支腿侧时切断往危险方向的回转动作

	7
	自重下放功能：所有动力失效时，可依靠自重缓慢下放伸缩臂和主臂变幅。

	8
	回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。

	9
	车身防碰撞：臂架在负角度变幅回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。

	10
	上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作

	11
	应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。

	12
	支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人

	13
	软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作

	14
	支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故

	15
	水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流。

	16
	发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速

	十一：电气系统

	1
	控制系统：CAN总线式智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序）。

	2
	操作位置：三个，一个在转台左侧，一个在工作斗，一个在车辆后部（支腿操作和水泵操作）。

	3
	屏幕：转台高亮度液晶彩色显示屏。

	4
	灯光照明系统：工作斗前部有两个LED照明灯，转台台板、楼梯处、侧梯设有通道照明灯，操作仪表台设置仪表照明灯，工作斗周围、支腿动作设置有琥珀色警示灯，四个支腿各带有一个用于照射支腿支撑地面的圆形照明灯。

	5
	警灯警报器系统：驾驶室顶左右各有一个圆形警灯、车身左右上部各有三个长方形红色频闪警灯，车尾左右各设一个方形红色频闪警灯；警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能。警报器功率100W。消防系统操作台，对消防系统供水、水泵加压、泡沫混合等进行控制；车辆上车的操作可分别为转台操作台和工作平台操作台，可实现转台回转、臂架变幅和伸缩、折叠臂变幅操作和消防炮遥控操作。控制台上应有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置，在阳光下具有防反光功能，并有中文标识。
电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外，还加装以下装置信号、照明灯：臂架和工作平台水炮大功率照明灯；支腿闪烁警告灯；符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。车顶前（驾驶室顶端）采用回转圆形警灯；车辆尾部两侧各有一只爆闪灯；

	6
	对讲系统：转台和工作斗采用非手持式有线对讲系统。

	7
	电缆及接插件：采用防水性能达到IP67等级接插件，拖链及电缆要优于市场同类产品。

	8
	支腿操作：三种形式：自动展开调平式、电控+手动式、手动强制式。

	9
	臂架操作：脚踏开关+手柄无级控制、电控强制操作、手动强制操作。

	十二：液压系统

	1
	液压系统概述：变量泵+比例阀负载敏感恒压系统

	2
	系统最大压力：≥23Mpa

	3
	臂架操作阀：液压先导高性能电磁比例阀
臂架动作时，发动机转速自动调节

	4
	支腿阀：电磁比例阀
支腿自动动作时，发动机转速自动升高

	5
	平衡阀其它核心阀件：电磁比例阀
支腿自动动作时，发动机转速自动升高

	6
	滤油器：品牌，泵出口一个管路滤油器
油箱一个回油滤油器，带滤芯堵塞发讯指示

	十三：车身

	1
	车身概述：车身应采用高强度专用铝型材搭接骨架、具备重量轻，承重大，防腐性能佳的特点。蒙皮应采用航空粘接剂，要求粘接强度高，减振降噪。

	2
	结构：车身骨架采用高强度铝合金型材搭接技术搭建
车身蒙皮采用高强度结构用粘结胶粘结

	3
	爬梯：车身左右各配置固定爬梯一个

	4
	车身外露表面颜色：消防红
水箱外露面美纹漆
车身顶部采用防滑防腐蚀铝合金花纹板
按照消防救援局和广东省消防救援总队外观标识最新要求执行

	5
	燃油系统：容积：300L，带油水分离器，48L尿素罐

	十四、随车文件清单

	1 、使用说明书

	2 、产品合格证、认证标识

	3 、零部件图册

	4 、装箱单

	5 、底盘装箱单及其中所规定的文件

	6、汽油机使用说明书

	7、随机备件明细表

	8、随机工具明细表

	十五：随机工具清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	消防水带（卡式）
	20-80-20
	4
	盘

	2
	异型快速接口（内扣转螺纹）
	KD150/100
	1
	个

	3
	吸水管（内扣）
	φ150×2000
	4
	根

	4
	吸水管扳手
	6"
	2
	只

	5
	滤水器（内扣）
	FLF150
	1
	根

	6
	异型接口
	KXK65内扣/80雌
	2
	个

	7
	水带包布
	QH16044X
	4
	个

	8
	地上消火栓扳手
	FB450
	1
	件

	9
	地下消火栓扳手
	FBA800
	1
	件

	10
	安全吊带
	FZL-DD-III
	2
	件

	11
	支腿垫板
	60×600×600
	4
	件

	12
	灭火器
	MFCZ/ABC3
	1
	具

	13
	泡沫炮头
	FPG80
	1
	个

	14
	泡沫外吸管
	DN50
	1
	根


包5
	举高喷射消防车

	数量：1辆      预算：545万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	驱动形式：8×4

	2
	▲发动机功率：≥400kW/(1800r/min时)

	3
	排放标准：国Ⅵ（国六）

	4
	发动机型号/型式：直列水冷涡轮增压，中冷，电子控制燃油喷射发动机

	5
	最高车速：≥85km/h

	7
	▲整车总质量（kg）：≤42000

	8
	▲轴距：≥1990+4200+1350mm

	9
	驾驶室：平头单排可翻转驾驶室；准乘人数：2人

	10
	整车比功率（kw/t）：≥9.5

	（二）安全配置

	1
	制动系统：前后桥独立双回路，盘式制动
发动机排气辅助制动（VEB+）

	2
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	3
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	4
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、总要求

	1
	★最大工作高度（m）: ≥50

	2
	▲最大作业幅度（m）: ≥40

	3
	最大作业深度（m）: ≤-30

	4
	外形尺寸（mm）：≤12000×2550×4000

	5
	▲臂架组合动作时间(s): ≤180

	6
	臂架额定载荷（kg）：≥200

	7
	▲支腿调平时间（s）：≤40

	8
	发动机控制：电子控制燃油喷射发动机
巡航定速控制系统
车辆运行实时监控系统

	9
	燃油系统：
容积：300L铝合金油箱带油水分离器,48L尿素罐

	10
	前桥/后桥许用载荷：18000kg/26000kg

	11
	变速箱：自动

	四、取力装置

	1
	水泵取力：底盘断轴取力

	2
	油泵取力器：底盘原装自带，机械式

	3
	取力操纵方式：电气控制

	4
	位置：水泵取力器位于发动机和后桥传动轴之间
油泵取力器位于变速箱右下部

	五、臂架

	1
	臂架：折叠臂

	2
	臂架结构：RZ型折叠臂

	3
	臂架操作方式：使能开关+手柄无级控制；电控强制操作；手动强制操作

	4
	转台：带水、电、液一体式中心回转装置，任意360º连续动作

	六、支腿

	1
	型式：X型或H型

	2
	▲横向跨距：≤8000mm（前）x8000mm（后）
纵向跨距：≥9200mm（左）x9300mm（右）

	3
	支腿操作方式：自动展开调平和自动收拢；电控+手动式；手动强制式

	七、水路系统

	1
	▲消防泵最大流量：≥9000@1.0 (L/min@MPa)

	2
	消防泵车载系统流量: ≥4000@1.5 (L/min@MPa) ( 梯架最大工作高度时流量)

	3
	▲消防炮最大流量: ≥ 4800@0.8(L/min@MPa)

	4
	▲消防炮射程（m）：水≥70，泡沫≥60

	5
	消防炮型式: 电动控制消防炮、可实现水平回转、俯仰和改变水流形状

	6
	▲灭火剂装载量: ≥3900L  （水: ≥2500L，泡沫≥1400L）

	7
	▲消防炮水平回转角（°）：≥180

	8
	消防炮附仰角（°）：≤-90 ，≥+45

	9
	罐体材质：优质304不锈钢, 底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，顶板≥3mm

	10
	其余水管：铝合金+不锈钢全硬管系统

	11
	水路接口：
左右两侧吸水口        DN150      ≥2
左右两侧注水口        DN80       ≥4
左右两侧供水口        DN80       ≥4
外吸泡沫口            DN50       ≥1

	八、电气系统

	1
	控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序）

	2
	操作台：手持遥控台；车辆尾部操作面板

	3
	屏幕：12”高亮度液晶彩色显示屏，位于车辆尾部操作面板

	4
	灯光照明系统：臂架顶端带一个≥70W卤素探照灯；臂架配置高亮度照明灯；各操作仪表台配置仪表照明灯
器材箱配置照明灯
支腿配置警示灯；支腿配置照明灯用于照射支腿支撑底面

	5
	警灯警报器系统：
驾驶室顶一个长排警灯
车身左右上部长方形红蓝相间频闪警灯
车尾左右方形红色/蓝色频闪警灯
警灯警报器在驾驶室内集成操作
警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能

	6
	臂架智能操作：臂架一键展开到预设状态
臂架一键任意姿态回收到行驶状态

	7
	电缆及接插件：采用防水性能达到IP67等级接插件
电缆应优于市场同类产品。

	8
	自动分离式充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落

	9
	倒车辅助系统：带倒车雷达、倒车摄像头和驾驶室内监视器

	九、安全保护系统

	1
	臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速

	2
	臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止

	3
	臂架回转限位保护：当臂架回转到短支腿侧时切断往危险方向的回转动作

	4
	回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲

	5
	回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准

	6
	车身防碰撞：臂架在小角度变幅回转时，为了防止梯架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转

	7
	应急功能：上车操作阀和支腿操作阀需带有应急手动操作；系统需带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿

	8
	支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人

	9
	软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作

	10
	支腿未缩提示: 如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故

	11
	水路超压保护: 当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流

	12
	水罐涨罐保护: 除了设置足够大孔径的溢水口，还需设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压

	13
	液压油超温保护: 温度超高时，自动启动散热器，防止油温过高

	14
	器材箱门未关提示: 如器材箱门未关，光自动报警，防止行车发生事故

	15
	超风速报警：当风速超过≥12.5m/s时，声光自动报警并切断向危险方向动作

	十、液压系统

	1
	系统最大压力: ≥35MPa

	2
	梯架操作阀: 液压先导高性能电磁比例阀
臂架动作能与发动机转速自动调节

	3
	支腿阀: 电磁比例阀，要求优于市场同类产品
支腿自动动作时，发动机转速自动升高

	4
	平衡阀其它核心阀件: 要求优于市场同类产品

	5
	应急动力单元: 汽油机驱动

	6
	滤油器: 泵出口应设置管路滤油器
油箱应设置回油滤油器，带滤芯堵塞发讯指示

	十一、车身

	1
	结构：车身骨架应采用高强度铝合金型材搭接；蒙皮应采用高强度结构用粘结胶粘结；

	2
	水箱外露面美纹漆
车身顶部采用防滑防腐蚀铝合金花纹板

	十二、外观

	1
	驾驶室和上装外表面：消防红
整车标识：按照消防救援局和总队消防救援车辆外观制式进行喷涂

	十三、随车器材

	序号
	规格
	名称
	数量
	单位

	1
	20-80-20
	消防水带（卡式
	4
	盘

	2
	KD150/100
	异型快速接口（内扣转螺纹）
	1
	个

	3
	φ150×2000
	吸水管（内扣）
	4
	根

	4
	
	吸水管扳手
	2
	把

	5
	FLF150
	滤水器（内扣）
	1
	只

	6
	KXK65内扣/80雌
	异型接口
	2
	个

	7
	QH16044X
	水带包布
	4
	件

	8
	FB450
	地上消防栓扳手
	1
	件

	9
	FBA800
	地下消火栓扳手
	1
	件

	10
	FZL-DD
	安全呆带
	2
	副

	11
	50*500*500
	支腿垫板
	4
	件

	12
	MFCZ/ABC3
	灭火器
	1
	具

	13
	DN50
	泡沫外吸管（内扣）
	1
	个


包6
	云梯消防车

	数量：1辆       预算：800万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥300KW

	2
	整车比功率：≥10.5kw·t

	3
	排放标准：国VI（国六）

	4
	▲满载总质量：≥30000kg

	5
	驱动形式：6×4

	6
	驾驶室：单排两门

	7
	乘员室配置:≥2人

	二、安全配置

	1
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	2
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	3
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、支腿

	1
	支腿形式：H或X型

	2
	▲伸展并调平时间：≤30s

	3
	▲支腿跨距：横向：≤5300/5300,纵向≤6200/6200mm

	四、梯架

	1
	臂架形式：多节臂

	2
	★高度:≥60m

	3
	▲最大工作幅度：≥18m

	4
	▲臂架举升时间：≤160s

	5
	液压系统:系统主要控制元件应具备高性能稳定的特点

	6
	电气系统:主要电气元器件应具备高性能稳定的特点
配置梯架智能减震

	五、工作斗

	

	1
	▲工作平台载荷:≥300kg

	2
	升降斗额定载荷:≥180kg

	3
	平台载荷
1）一人打水作业模式：实现平台载荷最大≥90kg时的消防作业；
2）额定载荷作业模式：实现平台载荷最大≥300kg的救援作业；
3）100kg作业模式：实现平台载荷为100kg时的轻载救援作业。

	六、消防泵

	1
	泵的形式:中置式离心水泵

	2
	▲额定流量:≥40L/S@1.5MPa                     

	3
	材    质:铸钢壳体，铜质叶轮，不锈钢传动轴。

	七、消防炮

	1
	安装位置:工作平台前部

	2
	▲流    量:流量≥40L/s，额定工作压力≤1.0MPa。 

	3
	▲射    程:水≥50m

	4
	转动范围:
▲回转角：≤-45°～≥+45°；       
▲俯仰角：≥60°；     

	5
	遥控距离:≥150m。

	八、管路系统

	1
	管路材质:铝合金伸缩水管+不锈钢丝编织金属波纹软管

	2
	管路设置
接口             型式        规格          位置
外吸水接口      内扣式     2×DN150     前部左右两侧
供水口                     4×ND80      后部左右两侧  
上炮口                       DN65        工作斗内
水泡管路                    DN125        转台下方

	九、人车系统

	1
	高性能加密型收发两用无线应急管理系统：具备深入复杂的灭火现场，确保消防员和指挥员能够收到对方的求救及撤退信号。 

	2
	指挥终端：由控制面板和显示屏组成，便携、易操作， 可监控≥ 2000 个现场消防员的实时状态。指挥终端可接收，传输，捕获和显示所有报警信号，并不间断地监控和显示每个在场消防员的状态。消防员现场的事态变化可以在指挥终端 LCD 屏幕上自动显示，并通过电脑或者数据记录装置存储和记录。 

	3
	消防员终端：当收到指挥终端发来的信息后产生高分贝音频声音警报和闪烁耀眼的 LED 灯， 同时还可以将消防员的信息自动发送到指挥终端，确保消防员接收撤退信号。 

	4
	可通过识别每个消防员终端信息，自动登记每一个消防员终端，并记录所有变更的数据，保存在电脑或可选择的数据设备内。使用时间：≥ 40 h。指挥终端具备采用 12 伏直流电车载电源或90到 260伏特的 AC电源。

	十、远程破拆功能

	1
	可在≤30m，击碎≥19mm厚度的单层钢化玻璃

	2
	可在≤30m距离内击穿总厚度≥50mm、四层中空钢化玻璃（单层厚度≥5mm）；

	3
	无线数字高清图传和遥控距离：≥120m（空旷地带）

	十一、其它需求

	1
	液压系统
液压系统概述：变量泵+比例阀负载敏感系统，系统启动压力低，车辆作业展开速度快，工作平台调平跟随性好，速度稳定，节能高效。下车采用布赫电控+手动一体式多路阀，有自动调平+手动调平功能。上车采用负载敏感控制系统，实现上车的回转、梯架变幅、伸缩动作及快速升降系统控制。系统设有最大压力控制阀，能有效防止系统压力超载。
车辆各执行油缸均设置有平衡阀，能够有效保证液压油缸在不同位置、任何状态下（突发动力中断或液压系统故障）平稳安全的锁止，转台回转制动可靠。中心回转体、液压油缸密封采用密封元件，液压硬管需采用高精镀锌无缝钢管制作，关键控制元件采用优质元件，确保系统运行安全可靠、动作平稳、微动性好。
液压系统动力由底盘侧装取力器驱动，并设置一套液压系统备用动力源，由汽油机驱动，备用动力可实现车辆收回时的所有动作。液压油箱设置排污球阀，液压油检查、更换方便快捷。

	2
	电气系统
控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（控制器+显示屏+控制程序）
整机采用电液比例控制，主要电气元器件要求优于市场同类产品，控制系统可靠性高。车辆设置四处操作装置：车辆尾部的下车操纵台，对车辆水平支腿和垂直支腿进行控制；消防系统操纵台，对消防系统供水、水泵运转等进行控制；转台操纵台和工作平台操纵台，对车辆的上车操作控制，实现转台回转、梯架变幅和伸缩、快速升降系统控制和消防炮遥控操作。
转台操纵台和工作平台操纵台间采用有线对讲装置。控制台上有各种控制功能开关及参数显示，夜间有照明装置。
电气系统除控制车辆动作和车辆自动保护装置外；梯架和工作平台水炮探照灯、支腿闪烁警告灯及符合国家标准的消防车辆的外部照明和信号装置。

	3
	安全保护装置
电气控制系统与液压控制系统并存，起到双保险的作用，当电气控制系统出现故障时，液压控制系统仍能保证臂架在安全区域内的正常使用。
1、 工作斗载荷超重保护：当工作斗超过额定载荷时，报警并切断向危险方向动作
2、 工作斗倾翻保护：当工作斗倾斜超过7°时，切断所有动作
3、 上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当臂架没有落回臂架支架内时，下车一切动作不能执行。
4、 梯架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置：当车辆梯架接近变幅边界角度、全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。
5、 梯架中位回落保护装置：当梯架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当梯架全部归位，对中后方可回落梯架到梯架支架上。
6、 平台防碰保护：平台前方、下方、左方和右方布置超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与梯架向不安全方向的全部动作；屏幕会出现相应的图标及文字提示。
7、 工作平台超载控制：当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警，此时应减少工作平台上的负载。
8、 回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准

	4
	云梯
云梯梯架采用多节伸缩式桁架结构形式，每节梯应采用高强度异型钢管焊接。采用弧形梯架的预变形技术，抵消梯架承载后的部分变形量，确保梯架的安全性和伸缩平稳性。伸缩系统采用卷扬及两级钢丝绳系统组成，每节梯架由两套钢丝绳带动，实现云梯同步伸缩。
具备云梯智能减振、快速升降系统、预变形云梯制造等技术。 

	5
	随车技术文件：使用说明书；产品合格证、认证标识；零部件图册；装箱单；底盘装箱单及其中所规定的文件；消防泵使用说明书；警报器使用说明书

	十二、随车物品清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	内六角扳手
	3-17
	套
	1

	2
	活扳手 
	6寸
	件
	1

	3
	活扳手 
	12寸
	件
	1

	4
	一字螺丝刀
	150×8
	件
	1

	5
	十字形螺丝刀 
	150×8
	件
	1

	6
	黄油枪
	
	件
	1

	7
	鲤鱼钳 
	165mm
	件
	1

	8
	消防安全腰带组件
	
	根
	3

	9
	勾头扳手 
	78-85
	件
	1

	10
	水带包布
	
	件
	8

	11
	水带护桥
	
	件
	2

	12
	吸水管扳手 
	FS150
	件
	1

	13
	地上消防栓扳手
	FS450
	件
	1

	14
	地下消防栓扳手 
	FBX800
	件
	1

	15
	资料配送拉杆包
	
	件
	1

	16
	可充电式手提照明灯
	
	只
	2

	17
	干粉灭火器
	
	具
	1

	18
	伸缩梯
	
	件
	1

	19
	二集水器（快插）
	JII150/80×2-1.6 
	只
	1

	20
	水带 
	20-80-20
	根
	4

	21
	卡式异径接口 
	KJK65雌/80雄
	件
	4

	22
	异型接口 
	KXK80内扣/80雌
	件
	4

	23
	异型接口 
	KXK65内扣/80雌
	件
	4

	24
	 二集水器（内扣)
	FJ150 150雄/80内扣×2-1.6
	只
	1

	25
	内扣水带 
	20-80-20
	根
	4

	26
	异径接口 
	KJ65内扣/80内扣
	件
	4
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	干粉消防车

	数量：1辆       预算：160万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥290KW

	2
	▲整车比功率（kw/t）：≥12

	3
	排放标准：国VI（国六）

	4
	▲总质量：≥33000kg

	5
	▲驱动形式：6×4

	6
	驾驶室：单排双门

	7
	▲乘员室配置:≥2人

	8
	▲最高车速：≥90km/h

	二、安全配置

	1
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	2
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	3
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、干粉系统参数

	1
	干 粉 罐：数量  1只

	2
	▲干粉罐额定装载量：≥6000kg

	3
	干粉罐最高工作压力：≥1.5MPa

	4
	干粉罐最低工作压力：≥0.5MPa

	5
	干 粉 炮：
▲最高工作压力：≤1.7MPa
▲最低工作压力：≥0.5MPa
俯角 -15°，仰角+70°，水平回转角360°

	6
	▲干粉炮有效喷射率：≥40kg/s

	7
	干粉炮有效射程：≥40m

	8
	干粉卷盘系统：≥40m × 2只 胶管卷盘，可自由拉出喷射。

	9
	干粉枪有效射程：≥12m

	10
	干粉枪有效喷射率：≥5kg/s

	11
	氮气系统：
▲氮气瓶 ≥15只，总容量 ≥1800L

	12
	▲减压阀：最大工作压力≥20MPa

	四、车厢及发射平台

	1
	材    质：厢体应采用无骨架无焊接高强度铝合金板式铆接结构。

	2
	特    点：车厢应采用外露式设计、左右两侧应设有上车扶梯，车顶平台应采用防滑式设计。

	五、外观

	1
	颜色:消防红

	2
	标识：按照消防救援局和广东省消防救援总队最新外观标识要求执行

	六、电气系统

	1
	车顶前面应安装长排警灯（位于驾驶室前顶端）；

	2
	车辆下方安装安全标志灯；

	3
	警报器功率≥100W；警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内；

	4
	车型应具有嵌入式软件“车身安全控制软件”。

	七、整体技术要求

	1
	整车性能符合《GB7956.1-2014消防车 第1部分：通用技术条件》、《GA39-2016消防车 消防要求和试验方法》的相关要求；

	2
	干粉罐的设计、制造和检验符合GB150的相关要求；

	3
	整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；

	4
	整车运行安全技术条件符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；

	八、随车文件

	1
	底盘使用说明书

	2
	底盘号码拓印件

	3
	底盘维修手册

	4
	消防车使用说明书

	5
	底盘质量保修卡

	6
	消防车消防器材清单

	7
	底盘合格证（或进关证明）

	8
	消防车合格证

	9
	随车工具清单

	10
	消防车跟踪服务卡

	11
	发动机号码拓印件

	12
	消防车交接清单

	九、随车物品清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	加粉斗
	
	1
	只

	2
	10m充气转管
	
	1
	根

	3
	卷盘摇把
	
	1
	根

	4
	超细干粉灭火剂
	1、松密度：≥0.42g/ml；
2、含水率：≤0.12%；吸湿率：≤0.32%；
3、90%粒径：≤19μm；
4、斥水性：无明显吸水，不结块；
5、针入度：≥31.7mm
6、耐低温性：≤2.8s，电绝缘性：施加4KV电压，保持5min未击穿
7、灭火性能：灭A类、B类、C类火，≤150g/m3。
8、符合GA578-2005《超细干粉灭火剂》的技术要求。
	6
	吨


包8
	泡沫消防车

	数量：1辆      预算：300万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥420KW

	2
	排放标准：国VI（国六）

	3
	▲总质量：≥37000kg

	4
	▲驱动形式：8×4

	5
	驾驶室：两门单排+独立成员室

	6
	▲乘员室配置:≥2+4人

	二、安全配置

	1
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	2
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	3
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、罐体

	1
	罐体材质:不锈钢；板厚：底板侧板≥4mm，顶板隔板≥3mm。

	2
	▲罐容积:≥18000Kg              

	3
	其他要求
1、罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。
2、水罐设溢水管带溢水帽
3、水罐安装电子液位计。
4、罐顶采用防滑处理。
5、罐体采用浮动式固定方式，减小罐体冲击力，保证罐体安全。
6、罐体内表面喷涂防腐材料。
7、水罐：设φ450人孔, 带有快速锁定/开启，罐体可自动泄压。

	四、消防泵

	1
	管路:入口法兰：DN200，出口法兰：DN150；

	2
	▲额定流量:≥150Ｌ/S             

	3
	额定压力:≥1.0MPa

	4
	材    质:防腐轻合金或其它

	五、消防炮

	1
	安装位置:中部或后部

	2
	▲额定流量:≥150Ｌ/S   

	3
	▲射程:≥90m            

	4
	转动范围
▲俯/仰 角：≤-7°～≥+45 °             
▲水平回转角：≥340°                     

	5
	消防控制系统:
系统智能控制，液晶控制面板≥10寸。

	六、管理系统

	1
	管路材质:铝合金材质

	2
	管路设置
管路接口:      
功能       位置        型式        规格    数量      备注
出水口     后部左右   两侧卡式   雌DN80    ≥8     对称布置
注水口     中部左右   两侧卡式   雄DN80    ≥8     对称布置
吸水口     车尾部     泵房内     内扣DN150 ≥3     车尾侧
泡沫加注口 车身前部   左侧卡式   雌DN65    ≥1     车前左侧

	七、引水装置

	1
	真空装置:电动引水

	2
	▲吸水时间:≤100s

	3
	吸水深度:真空度≥85kPa；吸水深度≥7m。

	八、泡沫系统

	1
	类型:B类泡沫系统

	2
	▲混合比例:6%-7%

	3
	控制方式:全自动泡沫系统。

	九、外观

	1
	颜色:消防红

	2
	标识：按照消防救援局和广东省消防救援总队最新外观标识要求执行

	十、随车文件

	1
	产品合格证                1份

	2
	操作/维修手册             1册

	3
	零部件图册                1册

	4
	消防炮使用说明书          1份

	5
	消防泵使用说明书          1份

	6
	底盘所规定的文件          1份

	十一、随车物品清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	卡式消防水带 
	20-80-20
	8
	卷

	2
	卡式消防水带 
	20-65-20
	8
	卷

	3
	直流开关水枪
	 QZG3.5/7.5
	2
	件

	4
	导流式直流喷雾水枪
	 QLD6.0/8
	2
	件

	5
	泡沫管枪
	 QP8/0.7
	2
	件

	6
	异型接口
	KXK65(内扣)/80(雌)
	2
	件

	7
	中压卡式异径接口
	KJK80(雄)/65(雌) 
	4
	件

	8
	二集水器
	FJ150雄/80雄×2-1.6 
	1
	件

	9
	三分水器
	FIII80雄/65雌×3-2.5 
	2
	件

	10
	吸水管扳手 
	FS150
	2
	件

	11
	勾头扳手 
	78-85
	1
	件

	12
	橡皮锤
	JFRC-12
	1
	件

	13
	地上消防栓扳手
	 FS450
	1
	件

	14
	地下消防栓扳手 
	FBX800
	1
	件

	15
	干粉灭火器 
	8kg
	1
	件

	16
	水带护桥
	
	2
	副

	17
	水带包布
	
	8
	件

	18
	水带挂钩
	
	8
	件

	19
	消防尖斧
	GFJ815
	1
	把

	20
	可充电式手提照明灯
	
	2
	个

	21
	吸水管
	φ150×2000 
	4
	根

	22
	滤水器接口
	150 
	1
	件

	23
	滤水器
	150 
	1
	件

	24
	雄螺环
	150 
	1
	件

	25
	内六角扳手
	3-17
	1
	套

	26
	活扳手
	 6寸
	1
	件

	27
	活扳手 
	12寸
	1
	件

	28
	一字形螺丝刀 
	150×8
	1
	件

	29
	十字形螺丝刀 
	150×8
	1
	件

	30
	鲤鱼钳 
	8寸
	1
	件


包9
	登高平台消防车

	数量：1辆     预算：440万元/辆

	技术参数及要求

	一、底盘

	1
	▲发动机额定功率：≥330kw。

	2
	整车比功率：≥10。

	3
	排放标准：国VI（国六）。

	4
	▲总质量：≤35000kg。

	5
	驱动形式：6×4。

	6
	驾驶室：2人。

	7
	乘员室配置:液压可倾翻式安全型驾驶室，乘员1+1舒适型（悬挂）司机座椅，消防红色喷涂，收音机，CD播放机，驾驶室冷热空调系统，中央门锁，电动门窗，电动后视镜，驾驶室前望地镜，驾驶室外遮阳板，安全带。整体式动力转向，巡航定速控制系统，车辆运行实时监控系统，发动机启动预热装置，倒车警告装置，燃油系统油水分离器，刹车空气干燥器等。
1、配备功率 2kw 以上的 220V 交流电源接口，配备 12V 和 24V 直流电源接口； 
2、消防车应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。 
3、消防车辆必须取得自愿性认证证书 

	二、安全配置

	1
	制动系统：ABS（防抱死制动系统）；EBS（电控制动系统）；ESP（电子车身稳定系统）。

	2
	应安装火场通信车载台，配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；乘员室内每个座位加装安全带；车辆前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能。底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。随车应配备防火罩（自带防火罩功能可不配置）。

	3
	出厂时必须配备开放式智能物联网管理终端，能与总队装备物联网云无缝对接，终端具备车辆定位、实时工况（底盘、上装等主要部件工作状态等）、保养情况等信息。主要包括消防泵出口压力、转速、消防泵开关时间、罐体液位、行驶速度、发动机转速、总行驶里程、发动机冷却液温度、下次保养里程、总使用油量、发动机工作时间、PTO状态、燃油液位、发动机机油压力、发动机机油温度、燃油温度、驻车制动空气压力、ABS启用状态、日行驶记录、发动机利用率、电池电压、瞬时油耗、平均油耗、举高车的举升高度、幅度、支腿状态、各传感器工作状态等。

	三、臂架（梯架）

	1
	臂（梯）架形式：多节同步伸缩臂+折臂，液压驱动。

	2
	臂架结构：应采用高强度合金钢板冷弯焊接箱式结构，伸缩臂的动作由伸缩油缸和链条来完成，实现伸缩臂的伸缩运动，折臂通过变幅油缸实现变幅动作。
▲臂架举升最大高度时间≤130s。

	3
	臂架必须配有智能操控系统。

	4
	回转与变幅机构：回转机构由三级NGW行星齿轮传动机构，一套制动装置及一个高速液压马达组成，整体结构需紧凑，维修方便，体积小，重量轻，常闭式制动器应采用上置式摩擦窄弹簧压紧、确保制动力矩大，制动迅速可靠，配备中心回转导电接头体。变幅机构通过双变幅液压油缸与变幅平衡阀、双向液压锁双保险优化结合实现，具备变幅同步性好，安全性强，臂架变幅角度：伸缩臂0°—88°，折臂与伸缩臂0°—172°。

	四、支腿

	1
	支腿结构型式：采用H或X型结构，水平外套应采用高强度合金钢型材制作，付梁由高强度钢板经冷弯后焊接的箱式结构，保证支撑机构安全、可靠。

	2
	支腿配备两套调平方式：手动调平系统和一键自动调平系统。

	3
	▲支腿跨距：横向≤6500mm、纵向≤7600mm 。 

	4
	▲支腿伸展并调平时间：≤45s。

	五、工作斗

	1
	★额定工作高度：≥40m。

	2
	▲额定工作幅度：≥17m。

	3
	▲工作斗额定载荷：≥400kg。

	4
	工作斗调平方式：自动调平变幅运动停止后，工作斗自动锁死，工作斗摆幅左右各35°。

	5
	工作斗的存放要求：不摘工作斗，应设有工作斗喷淋自保，工作斗内控制，工作斗配置DN65出水口1个。

	六、消防水泵

	1
	型号：消防车专用水泵。

	2
	▲额定流量：≥50 L/S 、工作压力 ≥1.7Mpa。 

	3
	水泵配备自动稳压控制系统。

	七、消防管路

	1
	臂架水路型式：伸缩式。

	2
	管路材料：上车为铝合金无缝管和不锈钢丝编织金属波纹软管；下车为不锈钢管和铸铝管。

	3
	水口：
外供水口
2×DN80
水带接扣配闷盖
车体左右各1个
外吸水口
1×DN150
配闷盖
车体左侧
罐内吸水口
1×DN150
气动蝶阀

罐体注水口
1×DN65
气动球阀

出水口
2×DN65
手动球阀
车体左侧
上炮口
1×DN100
气动蝶阀

车尾部供水口
4×DN80
手动球阀配闷盖
车尾部
水罐排污口
1×DN50
手动球阀带接扣

外吸泡沫
1×DN50
手动球阀配闷盖
车体左侧
外供泡沫
1×DN50
手动球阀配闷盖
车体左侧
泡沫排污口
1×DN50
手动球阀带接扣

供水口/出水口接扣形式：卡式（快速）
吸水管接口形式：卡式（快速）。

	八、消防炮

	1
	型号：水、泡沫两用电遥控消防炮。

	2
	▲射程：（水）≥65m，（泡沫）≥60m。

	3
	▲喷射流量：≥45L/S   工作压力≤1.0Mpa。

	4
	▲俯仰角：≤-45°～≥+45°。

	5
	消防炮控制方式：工作斗前方电控，≥100m无线遥控操作。

	九、容罐

	1
	▲罐体容积：载水≥3000L,泡沫≥1000L。

	2
	罐体：不锈钢材质；底板4mm，其余3mm；罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板；水罐设DN125溢水管带溢水帽；泡沫罐设呼吸阀；水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体内表面涂刷防腐漆料；罐顶喷涂特种（红色）防滑漆料或采用防滑花纹板；水罐和泡沫罐各设人孔1个, 内孔φ440, 带有快速锁定/开启。

	3
	罐体应采用泄压水罐盖技术。

	十、主要性能

	1
	液压泵型式：变量泵。

	2
	应采用TFT触摸式10.4寸彩色液晶中文显示屏，应当具备显示臂架工作的作业曲线，工作高度、变幅角度、工作半径等相关数据，可通过触摸屏进行监测。

	3
	配置两套（转台、工作斗各一套）上车操纵系统，应采用电液比例控制阀做为驱动元件，在转台和工作斗操纵处均应设置电脑显示屏，可直接显示臂架的变幅角度，伸臂长度，附有接近开关和信号灯显示报警，实现各运动机构极限位置的自动减速和停止。

	十一、安全要求

	1
	工作幅度限制：在变幅任一角度，主臂都有一个确定幅度限制。在到达幅度限制前1m时，变幅落和伸臂自动减速，屏幕上也有相应文字提示，直到到达极限值时自动停止。

	2
	软腿控制：在操作上车过程中，如某个支腿不受力通过电控开关控制产生报警信号——支腿灯闪烁并发出声音报警，说明支腿不受力（软腿）操作者应予检查、调整，以防止整车失稳。

	3
	上、下车互锁装置。

	4
	臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。

	5
	臂架取中位回落装置。

	6
	工作斗防碰装保护。

	7
	工作斗超载控制。

	8
	保护驾驶室控制：当主臂在驾驶室上面70°范围内时，当工作斗底部距离车体1m以内时，系统应自动停止危险方向动作，此时应反方向操作避开驾驶室屏幕会有图标及文字提示。

	9
	主臂落回托架控制。

	十二、电气及外观

	1
	电气配置：驾驶室顶部安装2个圆警灯，驾驶室内安装警报器、可视倒车监视器、预留车载电台接口，配置视频监控及硬盘录像。

	2
	车身围板：上车梯车体左右各1件脚踏板式，车身骨架铝合金型材焊接框架，车身围板粘帖铝合金平板，车身平台/器材箱泵室顶铺设氧化防滑铝合金板，器材箱/泵室/工具箱配有铝合金带锁卷帘门 。

	3
	车身颜色：上装整体与罐体横杠、翼子板为亮白色；驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。
标识：按照消防救援局和广东省消防救援总队最新外观标识要求执行

	4
	车身漆料：底漆应采用磷化底漆，面漆采用烤漆喷烤。

	5
	充电装置：自动脱离充电装置。

	6
	整车外形尺寸：外形尺寸：（长×宽×高）11000×2500×3800mm（约）。

	十三、随车物品清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	消防水带25型
	Φ80×20M
	盘
	20

	2
	消防水带25型
	Φ65×20M
	盘
	20

	3
	干粉灭火器
	底盘自带
	具
	1

	4
	集水器
	（80/80/150）
	件
	1

	5
	吸水管扳手
	快速150吸水管配备
	件
	2

	6
	橡皮锤
	
	个
	1

	7
	地上消火栓扳手
	
	件
	1

	8
	异径接口
	80/65
	个
	2

	9
	护带桥
	
	副
	2

	10
	水带包布
	
	件
	8

	11
	吸水管
	DN150，2m/根
	米
	8

	12
	滤水器
	FLF 150
	个
	1

	13
	车轮制动块
	
	个
	2

	14
	泵浦吸液管
	DN50
	套
	1

	15
	ABC扳手
	
	套
	2

	16
	气阀应急手动扳手
	
	套
	1

	17
	支腿垫板
	
	块
	4

	18
	液压系统易损件
	
	套
	1

	19
	随车工具
	
	套
	1

	20
	备胎
	
	个
	1

	21
	内六角扳手
	
	套
	1

	22
	泡沫炮头
	
	个
	1

	23
	全身式安全带
	（配挂钩）
	套
	4

	24
	泡沫充填泵
	
	台
	1


	包组
	器材名称
	单位
	数量
	技术需求

	10

	消防护目镜
	个
	110
	1.技术性能符合XF1273-2015 《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》的要求，
2.具备防冲击和化学品飞溅性能，镜片内侧防雾气，外侧防刮擦。 .镜框应采用环保无毒柔韧性强材料。
3.应采用透气设计，具备防化学飞溅，防粉尘性能。                         
4.护目镜松紧带宽度≥20mm，应与镜框连接牢固不易断裂。
5.易耗损部件应提供备份。投标时提供产品检测报告

	
	消防用荧光棒
	根
	1135
	1.符合GA/T 1428-2017标准。
2.长度：≤300mm
3.最大直径≤20mm。
4.产品上应具有清晰耐久的标志，包含产品名称、产品型号。
5.应提供产品收纳盒。

	
	手持式扩音器
	个
	5
	1.具有扩音、警示音、录音，照明等功能。
2.输出声级≥110dB。
3.具备可充电功能。
4.满电情况下最大使用时间：≥6h
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	净水器
	台
	5
	1.单兵净水器，多层过滤。
2.过滤精度≤0.1μm。
3.出水能力≥400ml/min
4.重量≤500g
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	护膝、护肘
	套
	236
	1材质要求强度高、韧性好、耐磨。
2.性能：内层应采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料。
3.固定装置应具备调节功能。
4.规格：护膝1对、护肘1对。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	求援信号棒
	根
	30
	1.尺寸≥1.5*30cm。
2.主体由内、外管组成，高亮款。
3.最大发光通量：≥12000mlm。
4.材质应为环保无毒。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	信号烟雾弹
	个
	30
	1.安全无毒、无明火。
2.在室内使用对墙壁无污染。
3.发烟时间：≥180s。
4.拉环发烟。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	消防员呼救器
	个
	155
	1.技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求。                  
2.应配有消防专用内攻记录及管理装置：由消防员身份识别卡及识别卡专属看板构成；识别卡可标注身份信息、并可更改，卡体防水，插拔式设计；专属看板内置磁吸模块。
3.静止30s预报警，声级强度≥95dB；预报警15s后仍静止开始强报警，声级强度≥100dB（3m处）；可根据自身状况开启手动报警功能，主动求救。
4.防爆等级：Exib IIB T4 Gb/Ex ib D21 T130℃
5.当电池电压≤3.5V时发出低电压声光报警，声级强度≥70dB。
6.四个超高亮度LED方位灯，发光亮度≥360cd/㎡；具有照明灯功能，应具备在黑暗环境中做应急照明使用。
7.重量：≤200g。
8.防水性能：置于水深为1.5m的容器内≥2h应无渗水且能正常工作。
9.跌落抗摔性能：1.5m高度自由摔落≥4次不松不裂。
10.满电连续开机时间≥24h；满电连续报警时间：≥240min，工作电压：DC 3.7V；独立充电座。投标时提供产品检测报告。

	11
	水下破拆装具
	套
	2
	1.整套工具应为水陆两用，可整套装备（包括动力源）潜入水下操作。由水陆两用液压动力源、水陆两用标准型液压剪切器、水陆两用加强型液压剪切器、 水陆两用液压扩张器、水陆两用液压双级顶撑器等组成，整套工具经96h耐腐蚀性能试验后，均无明显腐蚀现象，工作压力≤31.5兆帕。
2.快速接口在水下≥100m时不得发生进水或泄漏现象。液压快速接口在插拔次数≥9000次循环后，接口插拔良好无泄漏，无异样等现象。控制开关在水下≥70m时不应出现自行启动或停止现象。 
3.水陆两用液压动力源：采用高性能锂电池组驱动。电压≥36V。容量≥10Ah。低压流量≥2.7L/分，高压流量≥0.6L/分。配置背光LCD电量百分比显示屏幕。采用隐藏背负式设计。
4.水陆两用标准型液压剪切器：剪切能力：能一次剪切直径≥30mm的Q235A材质圆钢。剪切能力：能一次剪切宽度≥50mm，厚度≥12mm的Q235A板材。开口距离≥150mm。
5.水陆两用加强型液压剪切器：剪切能力：能一次剪切直径≥25mm的Q235A材质圆钢。剪切能力：能一次剪切宽度≥50mm，厚度≥16mm的Q235A板材。开口距离≥170mm。
6.水陆两用液压扩张器：扩张距离≥310mm。最大扩张力≥55kN。工具连接环符合GB/T 3851-2015断裂强度测试标准，破断强度≥17kN。
7.水陆两用液压双级顶撑器：一级支撑力≥110KN。二级支撑力≥45KN。活塞行程≥450mm。收拢长度≤440mm。
8.液压管长度≥2m。液压管符合GB/T 10544-2013断裂强度测试标准，破断强度≥4kN。
9.远程遥控距离≥4m。控制手柄电缆符合GB/T 529-2008断裂强度测试标准，破断强度≥3 kN。
10.附件：液压管、远程遥控系统、充电系统、浮力装置、检修维护装置等附件应配置齐全，应配置相应器材运输箱≥5套，运输箱应具备高强度、高密封性能要优于市场同类产品。投标时需提供产品检测报告。

	
	机动链锯
	台
	8
	1.发动机排量≥70cm³。
2.功率≥3.5kw。
3.常温起动性能：≤12s。
4.锯切效率：≥45cm²/s。
5.应提供备用链条。投标时提供整机检测报告。

	
	无齿锯
	台
	7
	1.发动机排量≥70cm³。
2.切割机最大刀片转速≥5400RPM。
3.最大切割深度：≥100 mm。
4.重量≤10kg。应提供2套备用锯片，
5.发动机最大功率≥3.5kw。投标时提供整机检测报告。

	
	救援装备大型套组
	套
	1
	1.组成：单接口液压破拆工具组1套、椭圆起重气垫1组、机械式固定支撑系统1套。每套或每组装备应提供永久性组件清单金属铭牌≥2张。
2.单接口液压破拆工具组包括液压机动泵1台、10m液压单管2条、液压扩张器1个、液压剪切器1个、液压剪扩器1个，液压撑顶器1个。
3.液压机动泵：单管单接口设计，连接过程无须手动泄压，可接驳两件工具同时工作。具有倍速功能。额定压力≥720bar，质量≤24kg。
4.液压单管：单管材质为凯夫拉纤维、单管单接口可带压快速连接和插拔、使用寿命≥10年，应具备360°自由旋转而不扭曲打结。长度≥10m。
5.液压扩张器：手提把手处有镶嵌式LED照明灯，扩张距离≥740mm。扩张力≥50KN。重量≤16.5Kg。
6.液压剪切器：手提把手处有镶嵌式LED照明灯。剪切能力≥30mm的圆钢。开口距离≥230mm，重量≤14kg。
7.液压剪扩器：手提把手处有镶嵌式LED照明灯。扩张距离：360mm，最小扩张力≥45kN，剪切能力≥30mm圆钢，重量≤14.5kg。
8.液压撑顶器：360°旋转十字头， 撑顶力≥100KN。闭合长度≤570mm,撑顶长度：≥970mm。重量≤11kg。
9.椭圆起重气垫组性能要求：每套设备包括椭圆型气垫2只、气垫操控组件1套、气垫金属连接器1套、专用工具包1个。气垫外形为八边形，气垫工作压力≥10 bar，单个顶升力≥60t，单个顶升高度≥470mm，气垫直径范围850±10mm，安全系数≥4:1，工作温度范围：-20°C+55。
10.机械式固定支撑系统：3个标准救援顶杆、2个救援背包、1个开孔器、1个底部支撑座。标准救援顶杆支柱应多级调节。每个救援顶杆收缩长度≤1070mm，展开长度≥1720mm，每个重量≤9.5kg，纵向最大承重≥1500kg，挂钩承重≥2500kg，皮带长度≥5000mm，皮带承重≥5000kg。
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	救生抛投器
	套
	4
	1.性能符合符合 GB/T 27906《救生抛投器》标准。
2.压缩空气为动力气源。
3.水用时抛射自动充气救生圈距离≥220m，水用抛绳破断力为 6000N,陆用抛绳时抛射距离≥300 m，陆用抛绳破断力为3000N；锚钩抛射距离≥120 m。
4. 使用压缩空气，工作压力：8.0MPa。
5.内置1.5L气瓶可连续发射≥6次，主机配有压力表和泄压阀。
6.陆用弹与水用弹：固定尾翼，飞行姿态稳定、抗风，可回收重复使用。
7.水弹附带的自动充气救生圈入水2-5s内自动充气成为救生圈, 产生≥8kg以上浮力。
8.配有角度仪。配备折叠抓钩；配备6档可调式底座，具有防滑功能
9.接口部位密封胶圈均应提供备份。
10.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	单兵防护装备套组
	套
	30
	1.组成：高空救援背包1个、山岳救援服1套、山岳救援靴1双、备用登山靴1双、手套1双、轻薄手套1双、护膝1对、山岳头盔1顶、护目镜1个、山岳头灯1个、墨镜1副。共11个种类。每套装备应提供永久性套件清单金属铭牌≥2张
2.高空救援背包：材质：聚酯纤维，覆PVC外层。强度大，耐磨；大上开口；应具有快速排水功能。容量：35L±2L，重量≤900g。
3.山岳救援服：登山夏季连体服1件和冬季连体服1件；红蓝拼色设计，标识应随采购人要求印制；样式为连体服装，前裆和后档应为开口设计；夏季连体服装的材质应质轻、柔软、色泽稳定、耐磨，整体防水耐磨，冬季连体服装的材质应为抓绒。
4.山岳救援靴（矮帮救援靴）；鞋身使用高透气性的速干网面。后足跟部位应为气垫设计，使用超耐磨非金属合成硬件，重量轻、鞋垫应防臭设计；能够在各类复杂地形使用，全方位保护足部。备用登山靴：应具备上述山岳救援靴的各项性能。
5.手套：真皮全指手套，手掌处加厚，手背透气设计，手套能与安全带相连。轻薄手套：厚度≤0.5mm，手掌等位置加厚处理;鹿皮材质。
6.山岳头盔： 颜色应可供选择，带有专业头灯卡和听力保护设备插槽，旋钮可调头围的设计，发泡泡沫内层，衬垫吸汗可拆洗，下颚带强度≥50 daN自动断开，轻量化外壳，重量≤400g。
7.护目镜：防雾设计，能安装在山岳头盔上配套使用;重量≤70g。
8.头灯：有红光夜视保护功能;反光头灯带头灯，≥5种档位可调节;最大光量≥950 Lm;防水等级不低于IPX8;照明距离≥100m;头灯视角可调≥160°;重量≤150g(不含电池)。
9.墨镜：防紫外光/红外光、即UV/IR双重滤镜的墨镜、防骄阳的紫外光辐射和红外的焦点偏移。
10.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	单兵携行装备套组
	套
	30
	1.组成：全身安全吊带（内置胸升）1套、手式上升器（右手）1个、自制停式单凸轮下降器1个、脚踏带1个、绳梯1个、短扁带1根、游动止坠器1个、轻便游动止坠器1个、游动止坠器专用势能吸收器2个、主锁 (合金)10个、主锁(钢)1个、无柄上升器1个、6m动力绳1根、辅绳1根、装备包1个、高效单滑轮1个、防脱绳脚上升器（左脚）1个。共17个种类，每套装备提供套件清单铭牌≥2张。
2.全身安全吊带（内置胸升）：全身安全吊带内置了胸式上升器，配有不少于5 个连接点；宽衬垫腰部支撑结构，带有衬垫的肩带，两侧的连接点有两种位置模式：工作模式、准备模式。背部挂点能自由活动，防止发生意外钩；腰带后部带有标记的连接点，可用于连接定位挽索。肩带上安装了1对释放支架，承受几千克拉力后可自动释放。两个工作定位座椅专用环，有四个装备环，腿环配有快速卡扣；工作负荷≥140公斤，不含胸升的重量：2000g±100g。
3.手式上升器（右手）：把手为橡胶铸模，具有绳索防卡释放系统，开关解锁后可向下移动。不少于2个凸轮槽，适用于直径8mm-13mm 的绳索，手柄下方2孔设计。
4.自制停式单凸轮下降器：带自停、自锁功能的下降器，工作负荷≥200公斤，操作手柄带有自动回旋和制动功能可让操作者控制下降速度，制动能力：内置有摩擦杆用于辅助下降、有EBS系统在手柄完全下压时可以降低下降速度而不失控。具有防止绳索装反系统，重量≤550g。
5.游动止坠器：可在直径10-13mm的绳索上自由上下移动，发生坠落时立即锁止，并配有胶套；重量范围：420g±30g。
6.轻便游动止坠器：位置可一直保持在用户上方，带有锁定功能，可在直径9-11mm的绳索上自由上下移动，发生坠落时立即锁止，配有负载解锁装置；重量≤200g。
7.主锁 (合金)：椭圆型的O型自动锁。可单手快速打开：旋转、按压两个动作。纵向最小断裂强度≥24KN，横向最小断裂强度≥7KN；重量≤80g。
8.无柄上升器：凸轮为钢材制，单手可打开，具有解锁开关。不少于2个槽设计防止脏污堆积，适用于8mm-13mm直径的绳索，连接孔不少于2个，重量≤160克。
9.高效单滑轮：侧板可移动，滑轮上方和下方都有连接挂点，负荷≥30KN。效率≥95%，适用于直径≤13 mm的绳索，重量250g±20g。
10.防脱绳脚上升器（左脚）：具有自清理功能，能在结冰和有污垢的绳索上使用。含可调节扁带。防脱绳，具有锁定系统，动作激烈不会脱绳。适用于 8mm-13mm 直径的绳索。重量≤180克。

	
	山岳公共装备套组
	套
	1
	1.组成：O型三段锁（铝）70个、O型三段锁（钢）10个、11mm定尺静力绳1000m、平板式尼龙扁带60cm 15根、平板式尼龙扁带80cm 20根、平板式尼龙扁带120cm 20根、中号分力板2个、大号分力板4个、钢缆锚点4根、护绳关节/护轮2个、救援三角吊带2个、可调式确定点连接扁带4根、作业用绳包10个、钛合金可折叠船型担架2个、配套船型担架用提拉系统2套、攀爬钩2个、2m动力绳4根、护绳套6个、垫布（帆布）12个、横渡大直径滑轮1个、索道滑轮2个、提拉套装2套、万向节2个、可控可下降定位挽索12套、电动绞盘（配套救援支架）1套、复杂地形组合式救援支架（含分力套装）2套、万向单、双滑轮10组、单向滑轮2个、全包裹超轻担架（含担架调节系统）1套、挂片（含膨胀钉）100组、便携电锤1套、可拆卸挂片5个、5L单兵包1个、镜像滑轮2个、半身式便携担架1组、凸轮式抓绳器2个、全景照明灯2套。共37个种类，每套装备提供套件清单铭牌≥2张。
2.O型三段锁（铝）：轻合金O型自动主锁；三步打开式，向上推，旋转，按压；开口距离≧20mm；锁门紧闭时长轴最小断裂强度≥24KN，短轴最小断裂强度≥8KN；重量≤85g。
3.11mm定尺静力绳：A类静力绳。直径 11mm； 最小断裂强度≥35KN；表皮滑动率:0。配置:50 m黑色4根、50 m红色4根、50m蓝色4根、100m黑色2根、100m红色2根。
1. 平板式尼龙扁带60cm：宽度:25mm，长度60cm，双层管状，最小断裂强度≥35KN，扁带不同长度用锋线颜色区分。
4.中号分力板：轻质合金制造； 8 孔分力板；最小断裂强度≥40KN，5孔分力方向每孔最小断裂强度≥8KN。
5.配套船型担架用提拉系统：和船型担架配套使用，四条吊带可以单独调整角度；吊带的顶部用一个重型 O 型环连接在一起，每条吊带长≥3m；最小断裂强度≥70KN。
6.攀爬钩：有专用势能吸收器，金属攀爬钩连接高弹性挽索整体外观为 Y 形，可在坠落系数≥2的环境下使用。索道滑轮：适用钢缆直径:20-60mm，双动锁门，能单手使用；工作负荷≥25KN。提拉套装：可快速建立4：1滑轮系统，工作负荷≥36KN；整套系统的设计符合突然死亡原则。万向节：提拉时能避免绳索缠绕；最小断裂强度≥22KN，重量≤100g。可控可下降定位挽索：长度5m，可作为定位挽索、锚点、下降器使用，有控制手柄，一旦松手可立即锁定。
7.电动绞盘（配套救援支架）：电动绞盘与驱动工具整体为一套，自动夹绳省力绞盘，带有适配器应轻松安装在救援支架上；重量≤ 4.5kg，绞盘最小断裂强度≥25KN；齿轮省力比为40：1。两档设计。手动操作或电驱动，电驱动为大扭力，扭力≥125N。带有负载释放开关，轻松转换上升为下降，安全性应符合突然死亡原则。可以使用直径为8-12mm的绳索。常规提拉重物负载≥500kg，救援负载≥280kg。
8.复杂地形组合式救援支架（含分力套装）：支撑脚两节可分解式，可组合三角型、A 型支架，斜 A 型支架或起重支架。建立系统时不需要 D 型钩，顶部有内置滑轮，配有多种基座；具备适应沙地、岩石、水泥地等多种环境的架设能力。由三脚架连接头、支腿、支脚、收紧扁带(含收紧器)、绳包、器材包等组成，配置≥73 件套，含2个可配套的圆盘分力件；三脚架高度范围 2.7m-3.7m；最小断裂强度≥36KN。
9.全包裹超轻担架（含担架调节系统）：配置含:担架、专用肩带、吊带；重量≤13kg；配套角度调节系统。半身式便携担架：重量≤4kg。
10.全景照明灯：使用电压≥18V、电池容量≥12Ah的锂电池。光通量≥5400流明，真彩照明。可折叠可展开，展开高度≥165cm，折叠后高度尺寸≤55cm。防护等级IP67。单块电池在高亮档续航≥8h。配置：18V/12Ah锂电池2块、充电器1套。

	
	登山岩锤（含扳手）
	把
	5
	1.高硬度的锤头，带孔，可以悬挂。
2.应有弹性扁带设计。
3.重量范围≤550g。
4.配套扳手1把。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	O型安全钩
	个
	150
	1.符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。
2.主（长）轴负重力：≥27kN，次（短）轴负重力：≥15kN，闸门开启负重力：≥7kN
3.规格：111mm* 62mm（±0.5）；4.线径：11mm（±0.5）
5.重量：≤80g。
投标时提供产品检测报告

	
	个人装备背包
	件
	10
	1.容量≥65L.
2.背包形式：双肩可调节。
3.背部应有加强龙骨支撑腰部。
4.主袋可装200M安全绳，边袋应有护绳垫。
5.按照采购方要求喷涂相关标识。

	
	滑轮
	个
	15
	1.侧板可移动，方便连接各种类型的主锁。
2.滑轮效率≥95%，适用于直径≤13 mm的绳索。
3.工作负荷≥30KN。
4.滑轮下方应有连接孔。
5.重量≤220g。

	
	铝制安全钩
	个
	130
	1.铝合金O型丝扣安全钩。特别适合提拉和救援作业。
2.防钩挂锁鼻防止在扣入和取出设备时发生钩。
3.最小断裂强度（纵向、横向、开口）≥ 24-10-7KN。 
4.重量≤75g。 
5.按照采购方要求进行标识喷涂。
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	音频生命探测仪
	台
	1
	1.配有高通滤波器和带通滤波器。 
2.主机带音频波动频率显示，主机彩色液晶显示屏：10英寸，分辨率 1024 *768。支持音频震动信号强弱转化为柱形图显示。
3.音频震动信号采集范围：0-5000HZ;支持高低频自动切换识别，可有效识别敲击震动信号；双向语音对讲，并支持录音、播报功能。
4.音频震动传感器数量：4路，每路传感器个配有1个探针和1个磁性吸盘，每路线缆长度≥4m。
5.耗材部分应提供备份，按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	有毒气体探测仪
	套
	9
	1. 可连续不间断检测可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢，实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示，具备无线数据实时传输功能。                                                       2.氧气量程0～30%VOL，分辨率0.1%；可燃气量程0～100%LEL，分辨率1%；一氧化碳量程0-1000PPM，分辨率1PPM，硫化氢量程0～100PPM，分辨率0.1PPM；                                     3.可充电锂电池，连续工作时间≥11h。                                 4.防护等级≥IP67                                                 5.带双色背光模式。投标时提供产品检测报告。                                                                   

	
	可燃气体检测仪
	套
	6
	1.大屏幕液晶显示；支持中文菜单，支持无线数据实时传输功能，须支持自动标定平台。                          
2.扩散式采样方式，可燃气检测量程0～100%LEL，分辨率1%LEL ；T90响应时间小于15s。                                                                   3.可充电锂电池，工作时间≥12h。                               4.重量≤250g。
5.防护等级≥IP65。投标时提供产品检测报告。

	
	消防用红外热像仪
	台
	3
	1.目标温度范围：-20至650°C；探头采集像素：320X240像素；热灵敏度：30mK；图像帧频：60Hz；带2倍数字变焦；波长范围：7.5-13μm；从关机状态启动时间≤18s，从休眠模式唤醒时间≤4s。
2.内置闪存，无需外部存储设备，能储存文件≥200个；可录制视频，单个视频剪辑时长≥5min。
3.包含5种模式：热成像基本模式、火灾模式、搜救模式、低温模式、黑白模式。
4.屏幕尺寸：≥4英寸。
5.可在环境温度≥260˚C的条件下全面运行≥5min。
6.配置2块高性能锂电池，每块可连续工作4h；充电器带有两个电池插槽，可同时为两块电池充电。
7.主机含电池重量≤1.2kg，
8.外形尺寸≤120 × 130 × 280 mm。       
9.全套标配包括：硬质装运箱、红外热像仪本体、数据传输软件、包含多个插头的电源、电池(2个)、电池充电器、USB电缆、可伸缩挂绳、皮带绳、颈部挂绳、三脚架适配器。
10.防护等级：IP67。投标时提供产品检测报告。

	
	测温仪
	个
	2
	1. 测温范围 -30℃-650℃；发射率 0.10-1.00连续可调；准确度 ≥0℃：±1℃或读数的±1%；光学分辨率（D:S） 12：1（90%能量）；显示分辨率 0.1℃；响应时间≤300ms（读数的95%）；光谱响应 8-14 μm。         
2.温度单位 ℃或℉可选；工作环境温度 0-50℃。                                                  3.尺寸≤180 x 90 x 80 mm；
4.重量≤260g。
5.IP等级≥ IP54。投标时提供产品检测报告。

	
	电子气象仪
	套
	2
	1. 应具备风速、温度、湿度、露点、海拔高度、大气压力等检测功能；
2.180 ° 折叠，LCD双显示。
3.风速量程范围：60到3937 FT/M,0.4到38.8KNT ；温度范围：-15到50℃；湿度范围：5%到95%RH；压力范围400到1100mbar。                       
4.尺寸≤150x55x25（90度）；
5.重量≤95g。投标时提供产品检测报告。

	
	漏电探测仪
	个
	4
	1.探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz           2.测试频率：20～100Hz                                            3.持续使用时间：≥300h；                                          4.重量：≤600g。
5.尺寸：≤45mmx530mm。投标时提供产品检测报告。

	
	GPS导航仪
	台
	1
	1.手持GPS。
2.显示屏：≥2.4英寸TFT彩屏，分辨率≥240×320像素，带背光。
3.定位精度：≤3 m，
4.内存≥256M,内置罗盘气压计。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	测距望远镜
	个
	2
	1.密封充氮型双筒望远镜。
2.物镜直径≥50mm，最大10倍，分化板可精确测距。
3.目镜观测不头晕。
4.5000m外应清晰观测并辨认1.5*1.5m的中文字。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	电子气象仪
	把
	1
	1.具备功能：风速、温度、风冷、湿度、热指数、露点、气压、海拔、密度高度和湿球（温度）等10种或以上。
2.防水等级≥IP65.
3.风向测量精度：±4°
4.风速测量范围：0-40m/s
5.按照采购方要求进行标识喷涂。
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	木制堵漏楔
	套
	3
	1.符合《快速堵漏工具》标准要求。
2.由圆锥形、三角形、梯形三种不同规格30件木楔及1把木槌组成，配有铝合金工具箱1个。
3.适用温度范围-70℃至100℃。
4.额定工作压力（MPa）：≥0.15；封堵压力（MPa）：≥0.15。
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识，投标时提供整套产品检测报告

	
	金属堵漏套管
	套
	3
	1.符合《快速堵漏工具》标准要求。
2.封堵压力（MPa）：≥2.0
3.堵漏时间（min）：≤3.5
4.配备：10种规格金属管道套管（13、19、25、32、38、51、64、76、89、102 mm），棘轮扳手1把，专用套筒1个，铝合金工具箱1个。
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识，投标时提供整套产品检测报告

	
	注入式堵漏工具
	套
	5
	1.符合《快速堵漏工具》标准要求。
2.包括手动液压泵、液压注胶枪、旋塞阀和注胶螺栓灯部件；配备2种密封剂。
3.泄漏口尺寸（mm）：最大宽度≤5
4.堵漏压力（MPa）：≥20。堵漏时间（min）：≤9
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识，投标时提供整套产品检测报告

	
	无火花工具
	套
	2
	1.符合GB/T10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》要求。
2.由无火花铜合金材质制成。
3.组成：管钳、断线钳、F型扳手、活动扳手、奶头锤、大小十字一字螺丝刀、双呆扳手、呆梅扳手、橡胶锤共21件套。
4.应配备铝合金或更优材质工具箱。
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识，投标时提供整套产品防爆检验报告。

	
	外封式堵漏袋
	套
	1
	1.符合《堵漏袋试验大纲》标准要求。
2.组成：2种规格堵漏袋各1个、脚踏泵1套、5m充气连接管1条、10m捆绑带2根、5m捆绑带2根、放气阀1个、铝合金工具箱1个。
3.轮廓尺寸（cm)：≥110.0*29.0（不含金属快速接头）袋体重量（kg)：≤5.0。
4.可封堵压力（MPa)：≥0.15；充气时间（s）：≤24；
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识，投标时提供整套产品检测报告

	
	捆绑式堵漏袋
	套
	1
	1.符合《堵漏袋试验大纲》标准要求。
2. 轮廓尺寸（cm)：≥110.0*31.0（不含金属快速接头）
3.堵漏袋重量（kg)：5±0.3；
4.可封堵压力（MPa)：≥0.15；充气时间（s):≤24；
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识，投标时提供整套产品检测报告

	
	下水道阻流袋
	套
	2
	1.符合《堵漏袋试验大纲》标准要求。
2.组成：密封袋1个，5m长充气连接管1根，10m安全绳（带安全钩）1根，脚踏泵1套，放气阀1个，铝合金工具箱1个。
3.轮廓尺寸（cm）：≥28.0*37.0；可封堵压力（MPa)：≥0.15；充气时间（s):≤24；
4.袋体质量（kg）：≤3.6
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识，投标时提供整套产品检测报告

	
	消防水带带压堵漏装置
	套
	14
	1.《消防水带带压堵漏装置技术要求》的标准要求。
2.对于小于6mm小孔使用抽芯铆钉式堵漏装置，对于大于6mm的泄漏口使用捆绑式堵漏装置。
3.抽芯铆钉式：封堵压力（MPa）: ≥1.5，封堵尺寸（mm）: ≥6，封堵时间（s）:≤ 10
4.捆绑式堵漏装置：封堵压力（MPa）：≥1.5，封堵尺寸（mm）：10，封堵时间（s）：≤35
5.按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。
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	65mm常压水带
	盘
	610
	1.至少提供8种以上颜色水带供采购方选择，不得限定每种颜色的起订数量。
2.爆破压力：≥5.4MPa。在0.3Mpa-2.4Mpa水压下无渗漏。在2.4Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。
3.聚氨酯衬里消防水带（不含接口）。沿水带长边喷涂反光标并附有水流方向标志，每条水带反光标≥1条，反光标宽度≥20mm。
4.水带编织层与衬里之间的附着强度≥70N/25mm；轴向延伸率（%）≤1.6；直径膨胀率（%）≤4.6；单位长度重量≤240g/m；扯断伸长率≥460%；扯断强度≥50MPa。
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	80mm常压水带
	盘
	310
	1.至少提供8种以上颜色水带供采购方选择，不得限定每种颜色的起订数量。
2.爆破压力：≥7.5MPa；在0.3Mpa-2.4Mpa水压下无渗漏。在≥2.4Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。
3聚氨酯衬里消防水带（不含接口）。沿水带长边喷涂反光标并附有水流方向标志，每条水带反光标≥1条，反光标宽度≥20mm。                              
4.水带编织层与衬里之间的附着强度≥70N/25mm；轴向延伸率（%）≤2.4；直径膨胀率（%）≤4.7；单位长度重量≤400g/m；扯断伸长率≥455%；扯断强度≥54MPa。  
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	65mm中压水带
	盘
	210
	1.至少提供8种以上颜色水带供采购方选择，不得限定每种颜色的起订数量。
2.爆破压力：≥6Mpa。在0.3Mpa-3.0Mpa水压下无渗漏。在≥3.0Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。
3.聚氨酯衬里消防水带 （不含接口） ，沿水带长边喷涂反光标并附有水流方向标志，每条水带反光标≥1条，反光标宽度≥20mm。                                 
4.水带编织层与衬里之间的附着强度≥71.5N/25mm；轴向延伸率（%）≤2.6；直径膨胀率（%）≤5.6；单位长度重量≤280g/m；扯断伸长率≥460%；扯断强度≥50MPa。                                                                          5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	80mm中压水带
	盘
	215
	1.至少提供8种以上颜色水带供采购方选择，不得限定每种颜色的起订数量。
2.爆破压力：≥6.5Mpa。在0.3Mpa-3.0Mpa水压下无渗漏。在≥3.0Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。
3.聚氨酯衬里消防水带（不含接口） ，沿水带长边喷涂反光标并附有水流方向标志，每条水带反光标≥1条，反光标宽度≥20mm。  
4.水带编织层与衬里之间的附着强度≥70N/25mm，轴向延伸率（%）≤2.9，直径膨胀率（%）≤6,单位长度重量≤350g/m。扯断伸长率≥450%；扯断强度≥55MPa。
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	水幕水带
	盘
	19
	1.水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成,织物层应均匀,表面整洁:无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料,衬里的厚度为0.3±0.1mm,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷,重量轻,易收卷,出水快。
2.水带内径:(63.5-65.5)m,标准工作压力1.6MPa,长度20m:孔口采用金属材料,坚固耐用:孔间距(0.30-0.35)m,均匀喷出水雾水幕形成水墙,喷雾高度≥10m
3.水带重量轻便,单位长度重量≤272g/m。水带在高压水流的作用下,抗形变能力良好,轴向延伸率≤1.5%,直径膨胀率≤4.8%,附着强度≥50N/25m:批断伸长率≥362%;扯断强度≥51pa
4.水带端部注明:涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯16-65-20水幕水带、生产日期(按实际填写)水带两端绑扎锻造卡式接口,公称压力2.5MPa接口外观质量:表面平整、光洁,表面应进行阳极氧化处理:加工表面应无损伤,无结、裂痕、砂眼。
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	异型异径接口
	个
	6
	1.符合国家GB 12514.1-2005标准。
2.铝合金材质。
3.在1.5m高处自由落下5次无损坏，能够正常使用。
4.表面应进行耐腐蚀处理。
5.规格：65mm卡式接口转65mm内扣式接口

	
	接口
	个
	124
	1.符合国家GB 12514.1-2005标准
2.类型：卡式接口滑块≥3个
3.外观质量：无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无伤痕。
4.性能：密封接口成对连接后，在0.3mpa水压和公称压力水压下均不发生渗漏现象。
5. 弹簧疲劳寿命不低于10000次， 1.5m高处自由落下5次无损坏，能够正常使用，表面应进行耐腐蚀处理。投标时提供产品检测报告。

	
	中压分水器
	个
	6
	1. 铝合金材料，金属模浇铸。
2.进水口为1个80mm快速接口，出水口为2个65mm快速接口。
3.开启力≤85N
4.公称压力：2.5MPa
5.重量≤3.3kg。投标时提供产品检测报告。

	
	泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪
	套
	9
	1.符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准。
2.不锈钢材质制成，容量≥10L，
3.流量：在进口压力为0.68MPa的情况下≥0.75L/S，
4.射程：在进口压力为0.7MPa的情况下：低倍≥12m；高倍≥3m，
5.总重量≤16KG。

	
	分水器
	个
	28
	1.符合GA 868-2010《分水器和集水器》标准
2.材质：金属材质，要求重量轻、强度高。
3.规格：进水口为1个80mm快速接口，出水口为3个65mm快速接口，
开启力≤90N；公称压力：≥2.5MPa。
4.重量：≤5kg。
5.按照采购方要求进行标识。
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	移动式排烟机
	台
	6
	1.功率≥3.5KW
2.排烟量≥41900 m³/h；
3.风扇直径≥40CM、材质应耐腐蚀； 
4.防护罩格栅间隙≤8mm。
5.产品重量：≤30KG。投标时提供产品检测报告

	
	移动发电机
	台
	4
	1.额定电压：≥220V。
2.额定功率：≥5kw。
3.启动方式：电启动。油箱容量：≥25L。
4.噪音(平行六面体测试面，测试半径1M)：≤85db。
5.有机油警告系统；带电压表；带燃油显示；有低电压报警。投标时提供产品检测报告。

	
	大型水力排烟机
	台
	1
	1.功率≥6.5KW
2.排烟量：≥49000 m³/h；
3.风扇直径≥40CM，材质应耐腐蚀；
4.额定水压及水流量10kg@620L/min（最大水压≥15kg）； 
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	静音发电机
	台
	1
	1.功率≥2000W。
2.额定电压230V，直流输出12V-5.0AH。
3.满载噪音≤75dB。
4.重量≤22kg,满油在额定输出下可连续运行≥3h。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	17
	高空拯救头盔
	顶
	10
	1.符合行业标准
2.材质：ABS外壳，蓝色，EPS内衬泡沫，PA织带。
3.性能：8个透气孔，具备防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、轻便，满足恶劣条件下防护要求。
4.重量：≤350g。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	消防头盔（战斗员款）
	顶
	147
	1.总体性能符合XF44-2015《消防头盔》标准。
2.款式：由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。颜色：黄色潘通色号PANTONE012C，色差≥3级，盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
3.帽顶部最大冲击加速度≤130gn；帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度≤320gn
4.经高温预处理与浸水预处理后，冲击吸收性能≤3250N。经低温预处理与辐射热处理后，冲击吸收性能≤3500N。
5.按标准要求进行侧向刚性性能测试，帽壳最大变形≤35mm，卸载后变形≤5mm，帽壳无碎片脱落。
6.下颌带续燃时间为0S，损毁长度≤8mm，披肩续燃时间为0s，损毁长度≤25mm；面罩续燃时间为0s。
7.浅色面罩透光率≥70%。
8.泄漏电流≤0.3mA。
9.质量≤1.5kg。
10.头盔防护面罩及披肩必须提供备份分别不少于1个，应按照部局统型要求喷涂或粘贴永久性反光标识。投标时提供产品检测报告

	
	消防手套
	副
	514
	1.总体性能符合国家XF7-2004《消防手套》标准要求，并符合17式消防手套款式标识统型要求。
2.阻燃性能：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度：手套掌心面≤11mm，手套手背面≤20mm，手套本体≤21mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度：手套掌心面≤10mm，手套手背面≤24mm，手套本体≤30mm；无熔融、滴落现象。
3.整体热防护性能≥29cal/cm2
4.耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。                                          
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	消防员灭火防护头套
	个
	371
	1.整体性能符合国家XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。
2.面料：针织面料，采用芳纶纤维与抗静电纤维混纺制造，双层结构，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响；
3.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。
4.克重≤250g/m2。
5.接线处完好，不掉线拉丝，松紧弹力长时间使用不发生明显形变，投标时提供产品检测报告

	
	消防员抢险救援头盔
	顶
	101
	1.总体性能符合《XF 633消防员抢险救援防护服装》标准。
2.款式：由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。
3.颜色：红色潘通色号为PANTONE 186C，橘红色为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级，红黄数量与用户最终确定。
4.盔体采用PA66阻燃材料。多功能模块化滑轨、缓冲层、佩戴装置耐高温阻燃材质，下颌托为软质。插扣为快脱插扣。护目镜织带为芳纶弹性织带。
5.抗冲击性能：经高温预处理、浸水预处理头模所受到的冲击力≤2500N。低温预处理头模所受到的冲击力≤3500N。
6.侧向刚性：帽壳的最大变形值≤28mm，卸载后的变形值≤1mm。
7.下颌带宽度≥20mm，抗拉强度测试：下颌带未发生断裂、滑脱，其延伸长度≤12mm。
8.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在1S内自熄。
9.质量≤800g。
10.头盔防护面罩必须提供备份，应按照部局统型要求喷涂或粘贴永久性反光标识。投标时提供产品检测报告

	
	消防员抢险救援手套
	副
	636
	1.总体性能应符合XF633《消防员抢险救援服装》的标准，并符合17式统型要求。
2.手掌结构：内层为100%对位芳纶针织布，外层用牛皮头层反绒加强。手背结构：50%对位芳纶和50%间对位芳纶双面针织布。袖口结构：手掌、手背整片与插入的圆形内置䄂口，外加一条与手背完全一致的材料包边。
3.手掌内衬装配≥3mm阻燃海绵。手背关节部位应采用≥6mm厚的EVA发泡防撞胶，下端装配黄色荧光嵌条。缝线：100%对位芳纶线连接环：小指延长线上应采用金属连接环，距袖口约30-40mm (±5mm)。袖口应采用内扣收缩式。
4.颜色要求：主体颜色为橘红色和黄色；手掌牛皮为黄色, 潘通色号为PANTONE 16-0954 TCX Arrowwood，色差≥3级；手背橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告

	
	消防头盔（红色指挥员款）
	顶
	70
	1.总体性能符合XF44-2015《消防头盔》标准。
2.款式：由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
3.浅色面罩透光率≥70%。
4.帽顶部最大冲击加速度≤130gn。帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度≤318gn。
5.经高温预处理与浸水预处理后，冲击吸收性能≤3250N。经低温预处理与辐射热处理后，冲击吸收性能≤3500N。
6.按标准要求进行侧向刚性性能测试，帽壳最大变形≤35mm，卸载后变形≤5mm，帽壳无碎片脱落。下颌带抗拉强度≤16mm。
7.下颌带续燃时间为0S，损毁长度≤8mm。披肩续燃时间为0s，损毁长度≤25mm。面罩续燃时间为0s。
8.泄漏电流≤0.3mA。
9.质量≤1.3kg。
10.面罩及披肩必须提供备份。投标时提供产品检测报告

	
	化学防护手套
	副
	30
	1.阻燃、耐热、绝缘。防水防酸、碱、盐及各种溶剂。应有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。
2.耐穿刺力≥22N。
3.灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径≤5mm。
4.耐老化性能：温度为125℃的老化实验箱经24h后手套表面无发粘、发脆现象。
5.应按照采购方要求喷涂标识。投标时提供产品检测报告

	
	内置劳动保护手套
	副
	830
	1.防静电、质地柔软。
2.手套形式：五指式。
3.兼容性：可与防化装具配套使用。
4.松紧适宜，无跳针、开线、断线。
5.颜色应为白色。投标时提供产品检测报告

	
	防高温手套
	副
	10
	1.整体要求XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准规定的要求。
2.材料：掌部耐磨、防割、阻燃；背部防撕裂隔热、阻燃、耐高温；内衬应长时间佩戴无不舒适感。
3.耐热温度≥450℃，最大耐热≥1000℃。
4.阻燃性能：手套组合材料的损毁长度≤100mm，续燃时间≤2.0s，
5.整体热防护性能：手套组合材料热防护能力（TPP）≤40.0cal/ C㎡。
6.耐热性能：整个手套和衬里在180±5℃温度下保持5min，其表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象，长度收缩率0.4%，宽度方向0%。
7.耐磨性能：手套掌心面组合材料用粒度为100目的砂纸，在≥9kpa压力下，经≥8000次循环摩擦后，不被磨穿。
8.抗切割性能：≥18N。
9.手套长度：≥350 mm。
10.应按照采购方要求进行反光标识喷涂。投标时提供产品检测报告
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	消防员灭火防护服
	套
	324
	1.总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。
2.结构款式：外层、防水透气层、舒适层三层面料组成（取消单设的隔热层），设有拖拉带（救生拖拉带断裂强力≥18000N。）。总体符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求。
3.材料：外层采用芳纶面料等组成；防水透气层采用芳纶无纺布覆阻燃材料组成；舒适层采用芳纶、阻燃粘胶纤维混纺组成。
4.热防护性能（TPP值）≥32cal/cm2。透湿率≥8500g/(m2*24h)，拒油性能≥5级。
5.总重量≤2.5KG。
6.外层断裂强力：经向≥2600N、纬向≥2900N。舒适层断裂强力：经向≥580N、纬向≥420N。外层撕破强度（经向、纬向）≥800N。接缝断裂强力：经向≥1400N、纬向≥1300N。
7.各层材料热稳定性≤1%。各层材料缩水率≤2%。
8.外层、外层加强材料、反光标志带续燃时间均为0s，损毁长度均≤35mm，且无熔融滴落现象。
9.防水透气层续燃时间为0s，损毁长度≤35mm，且无熔融滴落现象；
舒适层续燃时间为0s，损毁长度≤35mm，且无熔融滴落现象。
10. 头盔防护面罩及披肩必须提供备份，应按照部局统型要求喷涂或粘贴永久性反光标识。投标时提供产品检测报告

	
	防静电内衣
	套
	121
	1.整体要求符合国家GB/T 23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》标准要求。
2.带点电荷量：≤0.5μC/件
3.涨破强度：≥450kPa
4.耐洗色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	消防员抢险救援防护服
	套
	198
	1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。符合部局和总队最新统型要求
2.应采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；克重：≤210g/m2（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝）。
3.经向损毁长度≤25mm。纬向损毁长度≤25mm。续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象。
4.断裂强力：经向断裂强力≥1300N；纬向断裂强力≥1200N；撕破强力：经向撕破强力≥210N、面料纬向撕破强力≥220N；接缝断裂强力：≥850N
5.应配备消防胸标，下裤配配套腰带。投标时提供产品检测报告

	
	消防员灭火防护服（指挥服装）
	套
	103
	1.总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。
2.结构款式：外层、防水透气层、舒适层三层面料组成（取消单设的隔热层），设有拖拉带（救生拖拉带断裂强力≥18000N）。总体符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求。
3.材料：外层采用芳纶面料等组成；防水透气层采用芳纶无纺布覆阻燃
4.热防护性能（TPP值）≥40cal/cm2。
5.透湿率≥8000g/(m2*24h)，拒油性能≥5级。
6.总重量≤2.7KG。
7.外层断裂强力：经向≥2600N、纬向≥2900N。舒适层断裂强力：经向≥700N、纬向≥680N。外层撕破强度：经向≥800N、纬向≥900N。接缝断裂强力：经向≥1200N、纬向≥1400N。
8.各层材料热稳定性≤2%。各层材料缩水率≤2%。
9.外层、外层加强材料续燃时间均为0s，损毁长度均≤25mm，且无熔融滴落现象。防水透气层续燃时间为0s，损毁长度≤35mm，且无熔融滴落现象，舒适层续燃时间为0s，损毁长度≤35mm，且无熔融滴落现象。
10.应配置消防胸标。投标时提供产品检测报告

	
	消防阻燃毛衣
	件
	227
	1. 整体要求符合国家GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》和GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》等相关标准的要求。
2.环保难燃纤维，遇火碳化不溶滴，不传播火焰，离开火源自熄；隔热、阻燃、保暖、轻便、穿着舒适；反复水洗或氧化，阻燃功能无显著减退。
3.续燃时间：经、纬向0s；阴燃时间： 经、纬向0s
4.损毁长度：经向≤40mm，纬向≤36mm
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	消防员降温背心
	件
	122
	1.整体性能符合国家XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准要求。
2.不破损和正常使用保养的情况下降温袋可以被预冷≥1000次。
3.外环境温度≥32℃下持续3-6h的14~20℃接触温度。
4.蓄冷袋物质：蓝冰或更优材质。
5.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告
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	消防员隔热防护服
	套
	128
	1.材质：为芳纶260±5g/m 铝涂层复合阻燃材料，衬里铝涂层复合阻燃舒适层150±5g/㎡，隔热头套视窗为镀铬面屏视窗。
2.阻燃性能：外层面料续燃时间0S，损毁长度≤40 mm；舒适层续燃时间0S, 经向损毁长度≤60 mm，纬向损毁长度≤60 mm。
3.隔热性能：外层面料内表面温升达到24℃的时间为≥70s；舒适层接近300℃高温时可达1h；500℃时可达30min；在温度800℃距火源1.75m时70s服装内表面温度≤25℃；可瞬间接近1000℃的高温环境。
4.断裂强力：经向≥1600N，纬向≥1600N ；撕破强力：≥140N；剥离强力：接缝强力≥850N；TPP≥34.0cal/c㎡
5.应符合国标要求，按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	消防员避火防护服
	套
	1
	1.材质：面料碳纤维防火布材料，应由耐火、防火层、隔热层、防水、蒸汽层等多层材料组成具备良好的耐火、隔热性能；可以在避火服内佩戴空气呼吸器。
2.耐高温性能：可承受1000℃的火焰温度,能防护1300℃的辐射热
3.撕破强力：经向≥120N；纬向≥45N
4.总重量：≤6.5kg
5.应符合国标要求，按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	二级化学防护服
	套
	20
	1.抗化学品渗透性能：防酸渗透性能：面料分别在80%H2SO4、60%HNO3、30%HCI的酸液下1h不渗透。防碱渗透性能：面料在≥6mol/L NaOH的碱液下1h不渗透。
2.阻燃性能：续燃时间≤5s，阴燃时间≤10s且无熔滴，损毁长度≤100mm。                                              
3.耐热老化性能：≥125℃×2h不粘、不脆。
4.总重量：≤4kg 
5.应符合国标要求，按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	一级化学防护服
	套
	26
	1.气密性能：800pa/4min，气压降≤300pa。
2.抗化学品渗透性能：防酸渗透性能：80%H2SO4、60%HNO3、30%HCL三种酸10㎜液柱下1h不渗透。防碱渗透性能：≥6mol/LnaOH，10m液注下1h不渗透。
3.防护靴性能：靴底耐穿刺、耐电压、电绝缘性能。撕破强力：经、纬向拉伸强度≥450N，撕破强力≥3N。接缝强力：达到高水密性,确保酸碱类化学物质不渗透。
4.总重量：≤7kg
5.应符合国标要求，按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	特级化学防护服
	套
	2
	1.结构：连体全密封，能有效阻隔各种化学物质；含防化手套与防化靴；配空气呼吸接口，可内置空气呼吸器。                                           
2.气密性能：（1650Pa+50Pa，6min）压降≤300Pa。
3.对军用芥子气、沙林、强酸强碱和工业苯的防护时间≥1h。
4.抗化学品渗透性能：防酸渗透性能：10mmX1h；防碱渗透性能：10mmX1h; 面料和接缝部位抗化学品渗透时间≥8h。
5.防护靴性能：靴底抗刺穿力≥1100N；击穿电压≥5000V，且泄漏电流≤3mA；始滑角≥15°。
6.撕裂强力≥50N.
7.拉伸强度≥9kN/m                                            8.接缝强力：≥600N                                             9.总重量：≤6kg
10.应符合国标要求，按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	消防员防蜂服
	套
	24
	1.整体抗刺穿性能≥16N；靴子防滑性能：始滑角≥15°；手套耐切割性能≥19N。
2.外层面料撕破强力经向70N，纬向65N；外层面料断裂强力经向720N，纬向653N。
3.外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，2000次不被磨穿。
4.总重量：≤3.5kg。
5.应按照采购方要求进行反光标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	电绝缘装具
	套
	11
	1.整体要求符合GB6568.1《带电作业用屏蔽服装》标准要求；绝缘靴符合GB12011-2009《足部 电绝缘鞋》标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。
2.耐压性能：无闪络、击穿及发热现象
3.断裂强力：经向≥450N，纬向≥450N；撕破强力：经向≥32N，纬向≥32N
4.耐热老化性能：不粘、不脆；耐汽油性能：无裂纹、不发粘
5.应按照采购方要求进行反光标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	防静电服
	套
	6
	1.面料点对点电阻：≥1.2×108Ω
2.面料断裂强力：经向≥1600N，纬向≥700N
3.带点电荷量：0.48μC/件，符合B级标准
4.撕破强力：经向≥70N，纬向≥25N
5.应按照采购方要求进行反光标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	20
	正压式消防空气呼吸器6.8L
	具
	61
	1.技术性能符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求。
2.结构型式：空气呼吸器由楔形面罩、一体式扩音装置、带有满气提示功能的压力平视显示装置、供气阀、减压阀、报警器、智能扫码压力表、带有搜救功能的定位呼救器、背板和气瓶组成。
3.气瓶容积6.8L，气瓶阀带有简易压力计，无需开启气瓶即可观测气瓶压力。
4. 视野角度：大视野全面罩楔形面屏，总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥60%，镜片透光率≥95%。
5.动态呼吸阻力：气瓶压力30MPa~2MPa，呼吸量40x2.5L/min，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤650Pa；气瓶压力2MPa~1MPa，呼吸量25x2L、min，吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤550MPa。
6. 耐高温性能：呼气阻力≤620Pa；耐低温性能：呼气阻力≤510Pa；耐辐射热性能：气瓶压力30MPa-2MPa呼吸量40x2.5L/min时吸气阻力≤100Pa，呼气阻力≤650Pa。
7.面罩功能:面罩前双侧配扬声器，具有扩音功能，面罩电子部件应轻松拆卸，便于面屏清洗，采用锂电池供电。带有他救接口，可同时连接两个供气阀及面罩。
8.报警方式及报警参数:报警哨与压力表一体化设计，报警哨在肩部的前方，报警声≥90分贝。智能扫码压力表与定位呼救器扫码连接后可将实时压力数据传输至定位呼救器。定位呼救器具备位移报警功能及气压监控报警。定位呼救器可显示空呼佩戴者距离搜救目标的信号强度及高度差，并具有搜救优先级提示、撤离指令、呼叫应答指令、历史回放、三色照明灯等功能。
9.HUD压力平视装置参数:HUD压力平视显示装置使用 LED 指示灯显示气瓶内气压状况。LED灯光带有光敏电阻，光线强度随环境明暗进行调节。压力平视显示器上 至少包括5个指示灯，分别显示气瓶剩余气压值、对码功能、电源电量，系统开机时首先自检，并带有气源充足提示灯功能。
10. 气瓶保护套必须提供备份不少于1个，各接口密封胶圈提供备份每处不少于2个备份。投标时提供产品检测报告

	
	正压式消防空气呼吸器(9L双面具）
	具
	11
	1.技术性能符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求。
2.结构型式：空气呼吸器由楔形面罩、一体式扩音装置、带有满气提示功能的压力平视显示装置、供气阀、减压阀、报警器、智能扫码压力表、带有搜救功能的定位呼救器、背板和气瓶组成。
3.气瓶容积9L，气瓶阀带有简易压力计，无需开启气瓶即可观测气瓶压力。
4. 视野角度：大视野全面罩楔形面屏，总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥60%，镜片透光率≥95%。
5.动态呼吸阻力：气瓶压力30MPa~2MPa，呼吸量40x2.5L/min，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤650Pa；气瓶压力2MPa~1MPa，呼吸量25x2L、min，吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤550MPa。
6. 耐高温性能：呼气阻力≤620Pa；耐低温性能：呼气阻力≤510Pa；耐辐射热性能：气瓶压力30MPa-2MPa呼吸量40x2.5L/min时吸气阻力≤100Pa，呼气阻力≤650Pa。
7.面罩功能:面罩前双侧配扬声器，具有扩音功能，面罩电子部件可轻松拆卸，便于面屏清洗，采用锂电池供电。带有他救接口，可同时连接两个供气阀及面罩，额外配置普通面罩一个。
8.报警方式及报警参数:报警哨与压力表一体化设计，报警哨在肩部的前方，报警声≥90分贝。智能扫码压力表与定位呼救器扫码连接后可将实时压力数据传输至定位呼救器。定位呼救器具备位移报警功能及气压监控报警。定位呼救器可显示空呼佩戴者距离搜救目标的信号强度及高度差，并具有搜救优先级提示、撤离指令、呼叫应答指令、历史回放、三色照明灯等功能。
9.HUD压力平视装置参数:HUD压力平视显示装置使用 LED 指示灯显示气瓶内气压状况。LED灯光带有光敏电阻，光线强度随环境明暗进行调节。压力平视显示器上 至少包括5个指示灯，分别显示气瓶剩余气压值、对码功能、电源电量，系统开机时首先自检，并带有气源充足提示灯功能。
10. 气瓶保护套必须提供备份不少于1个，各接口密封胶圈提供备份每处不少于2个备份。投标时提供产品检测报告

	
	正压式消防空气呼吸器9L
	具
	5
	1、 技术性能符合GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》的要求，应具备耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能。由全视野面罩、供气阀、减压器、无线压力平视显示装置及智能监测警报器、快速充气装置、背板、碳纤维复合气瓶及塑料运输箱等组成。防爆等级 Ex iaIIC T3 Ga。
2、全面罩，聚碳酸酯大视野全景面屏，透光率≥90% ，有除雾装置；内置口鼻罩；头带应采用网状阻燃材质，五点式连接。
3、供气阀需有强制冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；供气量≥500L/min。减压器有安全阀，输出气压≥1.1～1.5MPa时，安全阀开启；胸前配有他救接头（Y型三通），可扩展为两人同时使用，且他救接头要有防尘罩。
4、背板应采用增强阻燃材料，具备重量轻、柔韧性强，阻燃、防水、防静电；背板有一定弹性，可90度弯折，佩戴舒适；肩带及腰带抗撕拉，且长度可调；肩带上配有荧光带,背带采用阻燃材料。碳纤维复合气瓶：强度高、重量轻、耐腐蚀、防冲击；工作压力30MPa，气瓶水容积9L；气瓶阀接口螺纹G5/8，符合国家标准；配有阻燃布料制成的保护套。
5、无线压力平视显示装置：高硬度材质；固定在面罩内，可自动无线连接。采用ED气源指示灯、对码指示灯、低电压提示灯。当气瓶≥压力10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10～6MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。当显示装置与无线压力传感控制器配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯熄灭。当无线压力平视显示装置的电池电压低时，黄灯闪亮。
6、显示装置弧度向外延伸；指示灯亮度可根据光线强弱自动调节。有超温报警功能：温度大于60℃或低于零度时，白灯亮。
7、应有振动报警功能，确保救援人员能够及时收到报警信息：当气瓶压力在10MPa～6MPa时，每隔10s振动1s；当气瓶压力在6MPa（含6MPa）～1MPa时，每隔3s振动1s。智能监测警报器需一体成型，并配橡胶防护套。电子压力表：OLED显示屏，超强耐低温；可显示剩余气量、剩余电量、现场温度和倒计时时间，具备跌倒报警、主动报警和传输等功能；连续不间断使用≥48h，间歇工作≥12个月，更换电池后自动连接无线压力平视显示装置。智能感知：高精度传感器及低功耗无线发射芯片。
8、快速充气装置：快速充气装置输入接头安装在呼吸器的减压器总成上,无需卸下气瓶可充气；当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡的时间≤1min。气瓶压力6Mpa、呼吸量40×2.5L/min时，呼气阻力≤720Pa。物理性能：整机经气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降为0MPa；气瓶压力30Mpa-2MPa、呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤320Pa、呼气阻力≤750Pa；静态压力≤230Pa、且小于排气阀的开启压力。佩戴质量≤13kg。
9、指针式压力表：压力表的外壳有橡胶防护套，量程的最低值为0、最高值为40MPa，精度为1.6级，最小分格值为1MPa，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值；防水性能：经24h水下1m的浸泡后，压力表内不会有水；漏气量≤13L/min。电子警报器：报警压力为5.5±0.5MPa，连续报警声响时间 ≥15s，声强 ≥ 90dB(A)；防爆等级：Ex ia IIC T3 Ga/Ex iaD20 T195℃。
10. 气瓶保护套必须提供备份不少于1个，各接口密封胶圈提供备份每处不少于2个备份。投标时提供产品检测报告

	
	正压式消防空气呼吸器9L双面具（1）
	具
	15
	1.技术性能符合GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》的要求，应具备耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能。由全视野面罩、供气阀、减压器、无线压力平视显示装置及智能监测警报器、快速充气装置、背板、碳纤维复合气瓶及塑料运输箱等组成。防爆等级 Ex iaIIC T3 Ga。双面罩
2.全面罩，聚碳酸酯大视野全景面屏，透光率≥90% ，有除雾装置；内置口鼻罩；头带应采用网状阻燃材质，五点式连接。
3.供气阀需有强制冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；供气量≥500L/min。减压器有安全阀，输出气压≥1.1～1.5MPa时，安全阀开启；胸前配有他救接头（Y型三通），可扩展为两人同时使用，且他救接头要有防尘罩。
4.背板应采用增强阻燃材料，具备重量轻、柔韧性强，阻燃、防水、防静电；背板有一定弹性，可90度弯折，佩戴舒适；肩带及腰带抗撕拉，且长度可调；肩带上配有荧光带,背带采用阻燃材料。碳纤维复合气瓶：强度高、重量轻、耐腐蚀、防冲击；工作压力30MPa，气瓶水容积9L；气瓶阀接口螺纹G5/8，符合国家标准；配有阻燃布料制成的保护套。
5.无线压力平视显示装置：高硬度材质；固定在面罩内，可自动无线连接。采用ED气源指示灯、对码指示灯、低电压提示灯。当气瓶≥压力10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10～6MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。当显示装置与无线压力传感控制器配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯熄灭。当无线压力平视显示装置的电池电压低时，黄灯闪亮。
6.显示装置弧度向外延伸；指示灯亮度可根据光线强弱自动调节。有超温报警功能：温度大于60℃或低于零度时，白灯亮。
7.应有振动报警功能，确保救援人员能够及时收到报警信息：当气瓶压力在10MPa～6MPa时，每隔10s振动1s；当气瓶压力在6MPa（含6MPa）～1MPa时，每隔3s振动1s。智能监测警报器需一体成型，并配橡胶防护套。电子压力表：OLED显示屏，超强耐低温；可显示剩余气量、剩余电量、现场温度和倒计时时间，具备跌倒报警、主动报警和传输等功能；连续不间断使用≥48h，间歇工作≥12个月，更换电池后自动连接无线压力平视显示装置。智能感知：高精度传感器及低功耗无线发射芯片。
8.快速充气装置：快速充气装置输入接头安装在呼吸器的减压器总成上,无需卸下气瓶可充气；当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡的时间≤1min。气瓶压力6Mpa、呼吸量40×2.5L/min时，呼气阻力≤720Pa。物理性能：整机经气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降为0MPa；气瓶压力30Mpa-2MPa、呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤320Pa、呼气阻力≤750Pa；静态压力≤230Pa、且小于排气阀的开启压力。佩戴质量≤13kg。
9.指针式压力表：压力表的外壳有橡胶防护套，量程的最低值为0、最高值为40MPa，精度为1.6级，最小分格值为1MPa，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值；防水性能：经24h水下1m的浸泡后，压力表内不会有水；漏气量≤13L/min。电子警报器：报警压力为5.5±0.5MPa，连续报警声响时间 ≥15s，声强 ≥ 90dB(A)；防爆等级：Ex ia IIC T3 Ga/Ex iaD20 T195℃。
10. 气瓶保护套必须提供备份不少于1个，各接口密封胶圈提供备份每处不少于2个备份。投标时提供产品检测报告

	
	正压式消防空气呼吸器气瓶6.8L
	具
	25
	1.技术性能符合GB 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准。
2.碳纤维气瓶，配阻燃保护套。
3.容积：6.8L。
4.工作压力：≥30MPa。
5.气瓶保护套必须提供备份不少于1个，各接口密封胶圈提供备份每处不少于2个备份。投标时提供产品检测报告

	
	正压式消防空气呼吸器气瓶9L
	具
	5
	1.技术性能符合GB 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准。
2.碳纤维气瓶，配阻燃保护套。
3.容积：9L。
4.工作压力：≥30MPa。
5. 气瓶保护套必须提供备份不少于1个，各接口密封胶圈提供备份每处不少于2个备份。投标时提供产品检测报告
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	A类泡沫灭火剂
	吨
	2.7
	1.技术性能符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》的要求。
2.凝固点：≤-10℃
3.25%析液时间：
（灭A类火使用条件下）
温度处理前≥12min、温度处理后≥12min
4.PH值：7.0~7.5
5.腐蚀率,mg/(d*dm²)温度处理前：Q235A钢片：≤3.0 3A21铝片：≤2
6.表面张力(mN/m)：在混合比1.0%的条件下，≤25
7.灭A类火性能（在灭A类火使用条件下）灭火时间≤70s、抗复燃时间≥10min。 
8.灭火性能：≥IA级别
9. 含泡沫桶：应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的高性能HDPE(高密度聚乙烯）为宜
10.应标注产品生产日期、储存时间，扑救种类等基本信息。投标时提供产品检测报告

	
	B类泡沫灭火剂（抗溶性）
	吨
	102
	1.泡沫液与水混合比：6:94
2.PH值：7.0-8.5
3.凝固点: ≤-6℃
4.发泡倍数: ≥4.5
5.25%析液时间：≥9min
6.腐蚀率,mg/(d*dm²)：Q235A钢片: ≤1.5；Q3A21铝片: ≤0.5
7、IIIC级别(缓施放)：
灭火时间≤5min : 淡水≤5min 海水≤5min
抗烧时间≥15min: 淡水≥18min海水≥18min
8.ARIB级：
灭火时间≤3min  ：淡水≤3min 海水≤3min
抗烧时间≥10min ：淡水≥10min 海水≥10min
9. 泡沫桶：应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的高性能HDPE(高密度聚乙烯）为宜；标准容量：200L，容器开口直径不应小于60mm，标识底纹应为白色，大小约为300mm×200mm。
10.应标注产品生产日期、储存时间，扑救种类等基本信息。投标时提供产品检测报告

	
	合成泡沫灭火剂
	吨
	90
	1.泡沫液与水混合比：6:94
2.PH值：7.5-9.0
3.凝固点：≤-6℃
4.发泡倍数: ≥7.5倍
5.25%析液时间: 温度处理前≥3 min
6.腐蚀率,mg/(d*dm²)（温度处理前）：Q235A钢片: ≤1.5 ；Q3A21铝片: ≤1.5
7.灭火性能：≥IIC 级别
8.缓施放：灭火时间≤3min；抗烧时间：≥13min
9. 含泡沫桶：应以密度小、重量轻、不生锈、耐磨、耐撞击的高性能HDPE(高密度聚乙烯）为宜；标准容量：200L，容器开口直径不应小于60mm，标识底纹应为白色，大小约300mm×200mm。
10.应标注产品生产日期、储存时间，扑救种类等基本信息。投标时提供产品检测报告
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	绝缘拉杆
	条
	3
	1.材质应为绝缘环氧树脂。
2.多节伸缩式。
3.展开长度≥3m。
4.拉闸钩可调角度。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	绳刀
	条
	5
	1.带快挂孔的单手小刀，能折叠安全存放。
2.刀片不锈钢材质。
3.刀柄位置应做防滑处理。
4.应有锯齿设计，且适用于切割绳索和扁带。
5.按照采购方要求进行标识喷涂书。

	
	开山刀
	个
	5
	1.上山开路刀，轻松砍柴砍竹。加厚刀背、防腐防锈，耐受冲击。
2.刀刃长度≥20cm。
3.刀柄位置应做防滑处理。
4.应配置刀套且不易脱落
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	折叠手锯
	把
	5
	1.可折叠，折叠后有锁定功能。
2.刃长≥200mm，U型齿设计。
3.锯柄位置应做防滑处理。
4.锯齿应做防锈处理。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	消防腰斧
	把
	76
	1.整体性能符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求。
2.材质：斧体采用3CR13不锈钢材料，斧柄套应高强度工程橡胶或更优材质。
3.抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。
4.平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
5.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。投标时提供产品检测报告

	
	液压破拆工具组
	套
	8
	1.组成：含液压机动泵、液压顶杆、液压剪切器、液压剪扩器、液压扩张器等；
2.液压机动泵：工作压700bar，重量≤26KG，可同时操作两台救援设备，采用双管单接口设计，带涡轮增压双倍流量功能，功率≥2KW，低压输出流量≥2*3.0 L/min，高压输出流量≥2*0.7 L/min，双倍流量模式下低压流量≥1*5.5 L/min，双倍流量模式下高压流量≥1*1.3 L/min，液压油箱容量≥3.0L，外型尺寸≤500x370x450mm。3.液压撑顶器：工作压力700bar，重量≤14KG，最大撑顶力≥140kn，活塞行程≥300mm，退回行程长度≥450mm，伸出行程长度≥750mm，采用双管单接口，星状换向阀。
4.液压剪切器：工作压力700bar，重量≤14KG，开口距离≥150mm，剪切能力≥30mm（Q235A材料圆钢），C字形刀片表面需进行发亮处理，光滑无锯齿，采用双管单接口，星状换向阀。
5.液压剪扩器：工作压力700bar，重量≤16KG，剪切能力≥30mm（圆钢Q235A材料），≥15mm（钢板Q235A材料），刀片一体成型无附加组合件，最小扩张力（扩张臂顶端垂直距离≥65mm）≥40kn，扩张距离≥320mm，采用双管单接口，星状换向阀。
6.液压扩张器：工作压力700bar，扩张力（扩张臂顶端垂直距离≥65mm）≥50kn，重量≤21KG，扩张距离≥700mm，轻型航空铝合金材料扩张臂表面平整无镂空，双管单接口，星状换向阀。
7.手持式钢筋速断器自带电池液压泵，可连续剪切20mm钢筋70次，把手处配有夜间照明LED灯，方便光线暗的场所使用，切割范围：钢筋、钢管、电缆；机身部份360°可自由旋转；充电型钢筋切断机。可随身携带。外形尺寸：≤380x300x120mm；重量（含电池及液压油）：≤12KG；行程：≥26mm；剪切力：≥15T；马达：DC18V；锂电电池；直流电 18V，3.6Ah；输入：AC110V-230V50/60Hz；输出：DC18V 3.6A 46.08VA；充电时间：≤150min；最大切割能力≥25mm（圆钢）；配置包含主机1台、充电器1个、锂电池2块、工具袋1包、备用油壶1瓶，工具箱1个。
8.上述产品金属部件均应具备防锈防腐蚀的性能。液压连接接口应配有防尘帽。
9.应提供不少于液压机动泵液压油储油箱等量备份液压油。
10.每套装备应提供永久性套件清单金属铭牌≥2张。投标时提供产品检测报告。

	
	多功能挠钩
	把
	2
	1.符合行业相关标准。
2.主要部件：由10件杆头、2根杆柄和10个缩节组成。
3.杆头分别为：六齿耙、镰刀、木锤、剪刀组件、双钩、钢叉、单钩枪、双钩枪、劈刀、钢锹。
4.配置专用包装箱，便于收纳。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。

	
	绝缘剪断钳
	把
	10
	1.总长：≥900mm           
2.绝缘材料：玻纤管、橡胶            
3.质量（kg）≤ 6     
4.抗压：≥5000V
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。

	
	砍刀
	把
	4
	1.开路砍刀。加厚刀背、防腐防锈，耐受冲击。
2.刀刃长度≥20cm。
3.应附带刀套。
4.手柄应做防滑处理，水下操作不影响防滑性能。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。
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	移动式水带卷盘
	件
	3
	1.符合国家规范要求
2.卷盘必须牢固，金属部件需做防锈处理
3.组成：万向轮、链条、摇臂、导套、支架、可折叠支架、卡具、橡胶轮。
4.易耗损部件应提供备份。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	消火栓扳手
	个
	9
	1.重量≤1.5kg；
2.长度：≥40mm；
3.开口尺寸：55mm（±0.01）；
4.地上式，高强度金属材质，不易断裂及变形。
5.扳手表面应做防锈防腐处理。

	
	移车器
	套
	5
	1.组成：万向脚轮，支撑臂，铝合金滚筒，液压油泵，挂钩，踏板，安全销。
2.规格:600mmx540mmx150mm（±2）
3.单个承重≥680kg
4.支起车轮离地间隙40mm（±2）。
5.按照采购方要求进行标识喷涂

	
	包布
	个
	78
	1.符合行业标准
2.材质：卡口部分采用高强度金属或者复合材质，要求重量轻、强度高。
3.卡口外材质强度应高于水带撕裂强度
4.规格：能够包扎65mm、80mm口径水带
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	护桥
	套
	10
	1.符合行业标准
2.材质：采用优质木制或者复合材质，要求重量轻、强度高。
3.护桥槽：宽度：≥90mm，深度≥75mm。底板厚度：≥5mm。
4.外形尺寸： ≥85*55cm 。
5按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	挂钩
	个
	85
	1.符合行业标准
2.材质：挂钩部分采用高强度金属或者复合材质，要求重量轻、强度高。
3.规格：能够捆扎65mm、80mm口径水带。
4.承载重量应大于20m80mm水带满水重量。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	墙角保护器
	个
	39
	1.符合行业标准
2.应采用橡胶或者复合材质。
3.贴墙面应具备防滑效果。
4.边角应平滑且不易撕裂。
5.表面应配有醒目反光警示，色差要明显。

	
	粘稠液体抽吸泵
	台
	1
	1.功率：≥2000W；
2.电压：220V
3.容量：≥60L
4.气流量：≥100L/S
5.包装规格（mm）：≤600×600×1000

	
	机动消防泵(手抬泵)
	台
	6
	1.水泵类型：超轻铝合金单级离心泵，碳纤维旋片真空泵；体积：≤650mm*590mm*660mm。 
2.发动机类型：卧式，双缸，风冷，四冲程，电子启动；
3.额定功率：13kw；转速：3600转/min；燃料类型：汽油；保护方式：低油位警示。
4.重量：≤90kg。
5.出水压力：≥0.6Mpa；额定流量：≥15L/s；最大吸深：≥3m。
6.出水压力≥0.6Mpa；额定流量：≥8L/s最大吸深：≥7m。
7.真空密封性能：≤0.8kPa。
8.泵吸口处设置方便拆卸的抗腐蚀性滤网，滤网孔可通过颗粒≤8mm。
9.引水性能：最大真空度≥85kPa，引水时间：≤20s。
10.吸水口：≥80mm；出水口：≥65mm；扬程：≥80m；最大流量：≥70t/h。投标时提供产品检测报告。

	
	机动消防泵(浮艇泵)
	台
	3
	1.水泵类型：轻型铝合金单级离心泵；体积：≤770mm*770mm*460mm。
2.发动机类型：单缸风冷、四冲程，手拉启动；
3.排量：≥380cc；扬程：≥60m；最大流量：≥80t/h燃料类型：汽油。
4.泵吸口处设置方便拆卸的抗腐蚀性滤网，滤网孔可通过颗粒≤8mm。
5.重量：≤65kg。
6.出水压力：≥0.4Mpa；额定流量：≥15L/s；转速：≥3500转/min。
7.密封性能：进行≥0.8MPa，3min密封试验后，实验过程中泵体及部件无渗漏、冒汗等缺陷。
8.强度性能：进行≥2.0MPa，1min静水压强度试验，实验过程中泵壳无影响性能的变形和裂纹等缺陷。
9.冷启动性能：将浮艇消防泵置于-5℃的试验环境中放置≥24h，取出后浮艇泵能在≤30s内顺利启动。
10.吸水口：≥80mm；出水口：≥65mm。投标时提供产品检测报告。

	
	消防移动储水装置
	套
	1
	1.密封性好、防油环保、防腐抗冻、耐酸碱、经久耐用。
2.主体材质：双层复合PVC；
3.断裂强力≥52000N/㎡；撕破强力≥1200N；
4.进水口尺寸：Φ65mm（±0.01）；
5.规格容量≥20T
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	消防防坠落辅助部件（10件套）
	套
	81
	1.构建组成：单滑轮2个、双滑轮1个、D型挂钩4个、O型挂钩2个、手式上升器1套、胸式上升器1个、止滑器1个、8字环2个、手控下降器1个、脚式上升器1套、10.5mm*200m静力绳1条、10.5mm*50m静力绳1条、II类半身安全吊带1条、III类全身安全吊带1条、脚蹬1套、绳套2条、登山包1个、100CM连接扁带2条、200CM连接扁带2条、专用绳用手套2双。每套装备应提供永久性套件清单金属铭牌≥2张。
2. 静力绳10.5mm*200m：重量≤68 g/m；静拉力≥30KN；8字结拉力≥1750kg；外皮比率：36%；内芯比率：64%；缩水率：4%；
3. D型挂钩： 轻合金自锁D型钩，长度≥110mm，开门宽度≥22mm；开口闭合状态纵向破断强度≥33kN，开口打开状态纵向破断强度≥7.4kN，横向破断强度≥12kN。
4. O型安全钩：O型丝扣锁，横向拉力≥23KN，纵向拉力≥10KN，开门拉力≥7KN。
5.手控下降器: 手控下降器，绳子直径为10到13mm。所能承受的最大工作负荷≥22 kN。
6. 8字环:配用绳索直径8-16mm，最大拉力≥30KN。
7.双滑轮：最大适用于直径16mm直径绳索。最大拉力≥32KN。侧板可以打开。
8.II类全身安全吊带：双调三挂点安全带，肩部配波型减压调节扣，左肩胛部配下坠指示器。
9.上升脚蹬带：可调节长度90-120cm。重量：≤120g。连接扁带：成型机缝扁带，拉力≥22KN,长度100cm/200cm。
10.整体套件应提供一体收纳包。投标时提供产品检测报告。

	
	救生缓降器
	套
	9
	1.缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成。
2.绳芯采用航空用钢丝绳，安全带应为棉纱或合成纤维材料。
3.下降高度≥30m。下降速度：≤2m/s。
4.重量≤6kg；
5.最大负荷≥110kg。投标时提供产品检测报告

	
	多功能担架
	套
	2
	1.柔韧塑料制成，可卷起存储，可紧紧固定被救助者，可垂直或水平吊运。
2.包括：担架1个；钢制D形环1个；便携提手绳4条；担架捆扎带1条；专用可双肩背负担架包1个。
3.担架重量≤5.5kg，
4.担架载重≥150kg。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	救援支架
	套
	1
	1.金属框架的三脚式救援支架，应备有手摇式绞盘/卷扬机
2.卷扬机工作负荷：≥300kg，轮比例：8：1，带自锁装置。
3.配备钢缆≥30M，钢缆强度≥22kN。
4.三脚架完全展开≥200cm，工作负荷≥260kg。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	躯体固定气囊
	个
	1
	1躯体固定气囊含抽气泵和包装袋，长度≥1.9 m。
2.PVC 材料制成。
3.真空状态下≥ 70 h以上无明显形变漏气现象。
4.可用X光、CT、MRI 检查 。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	肢体固定气囊
	个
	1
	1肢体固定气囊含手臂固定气囊和腿部固定气囊、抽气泵、包装袋。
2.PVC 材料制成。
3.真空状态下≥ 70 h以上无明显形变漏气现象。
4.可用X光、CT、MRI 检查 。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	伤员固定抬板
	个
	2
	1. 材质高强度工程塑料或更优轻材质。
2. 可水上漂浮，可折叠、可X光透视。
3.展开尺寸≥185*50*4cm。
4.净重≤10kg。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	医药急救箱
	套
	12
	1.符合行业标准
2.规格：含13cm丁字开口器、14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、吊带、骨夹板1包（内含4块）等，箱体药品器材应按标准配置齐全。
3.药箱尺寸：≤50cm×30cm×30cm.
4.急救箱设计应急光线指引系统，产品外部设计有荧光标识作为光线指引，以便于外部光线较暗时迅速的确认急救箱位置。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	医药急救箱
	套
	1
	1.符合行业标准
2.规格：含13cm丁字开口器、14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、吊带、骨夹板1包（内含4块）等，箱体药品器材应按标准配置齐全。
3.药箱尺寸：≤50cm×30cm×30cm.
4.急救箱外部应设计有荧光标识作为光线指引。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。
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	佩戴式防爆照明灯
	个
	426
	1.总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯标准》的要求，防爆性能应符合GB 3836.1―2010的要求。
2.采用直筒圆柱形结构，尾部凹槽和大开关红色方位灯一体式设计，
Type-C充电接口，具备电量分段指示功能，主体颜色为亚光黑色，主要材质应为铝合金或更优材质，具有与消防头盔和抢险救援头盔滑轨配套的头灯夹具。 
3.在测试距离≥2m、测试光束直径为≥150mm的条件下，强光的平均值≥450LX，最小值≥300LX；弱光的平均值≥200LX，最小值≥150LX。       
4.开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。                                                 5.连续稳定工作时间，强光≥300min,弱光≥600min；低电压状态下连续工作时间，强光≥15min，弱光≥30min；充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，充电口外露式，并能防水浸、射流水冲击。 外壳防护等级：≥IP65。投标时提供产品检测报告     

	
	手提式强光照明灯
	具
	145
	1.性能：应具备电量显示功能，尾部有方位灯功能，人体感应静止30s发生警报声，或手动报警，符合呼救器功能国家标准。                                                                                                                                            2.电池容量：≥3400mAh                                                                                                                                              3.防护等级：≥IP66 .防腐等级:WF2                                                                                                                        4.额定功率：5W,LED光源                                                                                                                                              5.产品功能：工作光、强光、超强光、爆闪                                                                                                                              6.工作时间：超强光≥4h（5W）、强光≥8h（3W）、工作光≥20h（1W）                                                                                                       7.充电时间：≤4h ；使用环境温度：-25℃～+60℃ ；
8.报警声级强度：≥100dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9.重量：≤320g 
10. 应提供灯具防摔保护套，并应按照采购方要求喷涂标识。投标时提供产品检测报告                                                 

	
	救生照明线
	盘
	5
	1. 线体可在-20℃-60℃环境下正常使用，线体负载拉力大于800N；线体额定电压为220V,额定电流为10A；
2. 防尘防水级别IP44。                 
3. 配电控制箱:额定电压为220V,额定电流为20A,                  
4.额定动作电流: ≤30mA,最大分断（保护）时间≤0.2s。              
5.每盘线体长度：≥100m。投标时提供产品检测报告。

	
	移动照明灯组
	组
	9
	1、单个灯具功率≥150WLED，数量≥4支；
2.单个灯具照度≥18000lm，                                                                                                                                       3.灯头可上下左右360°旋转，
4.最大升高≥6m，                                                                                                                                     5.高性能发电机，功率≥2kw，一次注油连续工作时间≥22h，可外接220V市电长时间照明，防雨淋，水喷。                                                                                                                                    6.灯盘应采用4节伸缩气缸作为升降调节方式，灯头可单独上下左右调节照射角度，灯光覆盖半径≥30m。                                                                          7.通过无线遥控可在30m范围内分别控制每盏灯的开启和关闭；                                                                                                                                     8.发电机组底部应装有万向轮，可在坑洼不平的路面运行                                                                                                                 9.灯具具备辅助支撑脚：配备延长固定支架，展开宽度≥2m
10.应按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	各类警示牌
	套
	6
	1.符合行业标准
2.应采用优质金属材质，耐腐蚀
3.规格：三角形，正面包边涂有黑色漆，中心位置为黄色反光漆及危险警示标志，分别为“有毒”、“易燃”、“泄露”、“爆炸”和“危险”五种；
4.三角形（等边）；尺寸（mm）：宽430，高380；涂漆颜色：黄色、黑色。
5.警示牌支架应牢固不易变形。

	
	闪光警示灯
	把
	9
	1.符合行业标准
2.规格：尺寸 长≤350mm，宽≤170mm；手柄管径：≤40mm
3.外观灯罩颜色： 红色。灯光形式：LED灯珠，闪光应多档可调。
4.持续使用时间≥10h
5.雨淋情况下不影响正常使用。

	
	隔离警示带
	盘
	54
	1.符合行业标准
2.材质：卷带盘：PV，警示带：涤纶；
3.警示带尺寸：5cm（±0.1）；
4.规格：警示带长度≥125m；可回收重复使用，正常使用情况下不出现撕裂，警示带正常情况下储存使用反光标不粘连脱落。
5.卷带盘壳体应为金属材质。
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	潜水装备
	套
	14
	1.组成：含湿式潜水服、潜水一级呼吸器、潜水二级呼吸器、备用2级呼吸器、浮力背心、三联表、潜水靴、潜水手套、脚蹼、面镜、呼吸管、潜水手电、潜水刀、12L潜水气瓶、9kg环保压铅块组、压铅配重带、潜水包。
2.潜水靴：3mm浮力材料。脚蹼应采用弹簧引擎设计，可从不同角度插入鞋带扣；脚蹼叶板应设导流口，卡带可以调节。面镜可旋转镜带扣，透明的双密封硅胶裙边，钢化玻璃镜片，应具备防雾功能。3.潜水一级呼吸器： 平衡膜式一级调节器海事级镀铬黄铜机械加工主体，耐受寒冷水域4个低压接口，双高压接口，可调整气流控制高流量呼气阀。一级调节器工作压力200Bar，工作流量≥2000L/min。能完全封闭内部机件，无论多冷或多浑浊的水体，都能保证无故障运行。
4.潜水2级呼吸器：为经典顺流式阀门通过VIVA开关来控制气流。二级调节器工作压力10Bar。
5.备用2级呼吸器： 聚甲醛树脂隔膜圆盘设计，颜色和自用二级有区别，长度必须比潜水2级呼吸更长，调节器最大工作压力10Bar。他救或自救用。
6.浮力背心： 浮力背心采用PVC材料，可用二级呼吸器注入空气，为潜水者提供浮力。UV防紫外线，人体工程学设计，水下浮力≥200kg。
7.三联表： 潜水气瓶余压，深度，指北针三种指示，压力表范围≥0-400bar；深度表量程≥0-70m；三种功能设计于一个仪表板上。
8.12L潜水气瓶：水容积12L国际标准铝瓶，不锈钢瓶头。工作压力≥20MPa。充填潜水压缩空气，防锈，防爆，并配有充气转换接头。
9.潜水手电： 光亮度≥250lm，可潜水深度≥100m。不怕撞击、耐腐蚀、耐高温和低温，碱性电池，连续工作时间≥3.5h。
10.湿式潜水服内部应有羊毛绒内衬。投标时提供产品检测报告

	
	消防用救生衣
	件
	240
	1.形式：采用固有浮力材料与充气气囊结合的方式提供浮力。
2.配备：气胀式救生圈、示位灯、哨笛等水上救援工具。
3.性能：总浮力≥300N；救生衣固有浮力≥50N；救生衣气囊浮力≥100N；气胀式救生圈浮力≥150N；
4.总质量≤1.5kg；气瓶充装质量≤35g。
5.救生衣气囊、气胀式救生圈手动充气时间≤5s；救生衣气囊气瓶充装质量≤25g；气胀式救生圈C02。投标时提供产品检测报告。

	
	水域救援防护服（含T恤）
	件
	40
	1.款式：水湿式连体式，前开拉链式；
2.材质：≥3mm优质氯丁橡胶材质；每套应含T恤1件。
3.外观标识：右大腿处有全黑立体大口袋可装载设备，口袋底部排水孔，魔术贴袋盖，手腕和脚踝收口处的内侧有层防水涂层，带拉链收口，有拉链固定袢子，臀部、双肘、双膝处有黑色耐磨材料补强，双上臂外侧印 RESCUE反光字；衣袖和裤腿处的四肢末端处有反光带圈，前胸处应设置魔术贴可贴队标；颜色：橙色；耐水色牢度：变色4-5；耐摩擦牢度：干摩沾色4-5，湿摩沾色4-5；
4.重量≤1.5kg；
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	湿式潜水服
	件
	25
	1.≥3mm优质氯丁橡胶材质。
2.羊毛绒内衬，要求保温效果好、亲肤，可在≥2m水深，≤13℃的水温中时间潜水作业时间≥40min的条件下，不会出现人体失温。
3.手腕和脚踝都使用拉链密封，颈部小拉链设计。整体应易于穿脱。在肩膀、臀部、手肘、膝盖处应使用加强面料增加耐磨性。
4.按照统型要求喷涂相关标识。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	救生拉网
	套
	1
	1.尺寸≥500*120cm.
2.应为醒目颜色，便于识别区分。
3.拉网承载力应满足救援需求。
4.收口牢固无脱线抽丝情况。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	浆片
	副
	1
	1.划船桨片。
3.长度≥110cm。
3.桨片宽度≥14cm。
4.材质应优于国内同类产品
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	水深测量杆
	根
	4
	1.有反光式深度标记尺。
2.涉水撑杆须使用玻璃纤维材质。
3.可漂浮在水面。
4长度≥1.8m。
5.重量≤0.6kg。

	
	救生圈
	个
	30
	1.硬质免充气材质。
2.浮力≥13kg。
3.需设置醒目的反光标志。
4.救生圈需设置便于系挂绳索的连接口。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	水域打捞杆
	根
	4
	1.伸缩打捞杆，应为玻璃纤维材质。
2.顶端可安装组件，为快拆式。附件配置不少于以下：钩爪1个，钩手1个，浮标1个。
3.最大长度≥5.9m，最小长度≤2m
4.整套重量≤4.5kg。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。
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	消防员灭火防护靴
	双
	222
	1.总体性能符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。                2.应符合17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求。
3.靴帮应由帮面、防切割层和隔热舒适层组成；靴底应由隔热舒适层、防穿刺层和靴大底组成；靴头部位需设保护包头。
4.靴帮和靴底隔热舒适层应采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。
5.靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维复合材料，鞋垫应采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。
6.保护包头需采用轻质铝合金或非金属复合材料。
7.靴后跟应耐高温、阻燃、耐酸碱，并附带银色三角形阻燃反光标志带。
8.防穿刺性能：≥1300N；
9.重量：≤3kg。                
10.防砸性能：静压力≥15mm,冲击≥15mm。投标时提供产品检测报告。

	
	消防员抢险救援靴
	双
	267
	1.靴头性能：靴头保护包头深度从靴尖量起≥50mm。靴帮抗穿刺性能：≥120N，内脚踝处设有护踝片。
2.外底耐弯折性能：靴底经过≥10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度≤12mm。
3.防滑性能：始滑角≥15°；阻燃性能：无续燃；抗辐射热性能：≥6.8KW/㎡；靴底抗刺穿性能：掌心≥1700N，前掌≥1700N，后跟≥1900N。
4.总重量：≤2kg
5.鞋带应提供备份。投标时提供产品检测报告

	
	抢险救援靴
	双
	45
	1.外层阻燃、疏水性及透气全粒牛皮，并经防水处理，厚度≥2.5mm；使用热塑性复合材料。内衬：耐磨排汗纺织面料。整靴防火线缝制。超轻铝制鞋头, 外层额外加抗磨及抗冲击保护，耐冲击能量≥200J，耐压≥20N。
2.性能：鞋帮防穿刺性能≥200N；始滑角≥23°；整靴阻燃，可耐热≥300℃。鞋底：轻便注入式的阻燃双密度橡胶，鞋底系统具有防静电、防震等功能；防护钉穿刺鞋底中时≥1100N；具有记忆泡沫中层，足弓垫，减震跟空气系统开孔发泡技术；鞋垫吸汗、透气、防臭、抗静电。
3.重量≤1.5kg；高度≥30cm。
4.颜色：黑色。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。
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	移动供气源
	套
	2
	1.符合GA 1261-2015《长管空气呼吸器》、Q/TFOL1-2007《 移动式正压长管空气呼吸器》、 Q/TFOL3-2008《 正压式自动转换空气呼吸器》标准。
2.含主导管长度≥40m，工作半径≥60m；
3.SUS304不生锈车身，要求坚固耐用、防锈；可以快速逐个更换气瓶，不影响供气，不影响作业；
4.最大输出流量≥1000L/ min；
5.报警哨发声声级≥94dB；
6.应具备刹车装置，可静止在30°倾斜地面；
7.全面罩总视野率≥80%、双目视野率≥70%。具备防雾功能。头网应采用永久阻燃材料，五点式收紧结构。
8.供气阀具备自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构。与面罩的接插方式为360°快速接插，任何角度确保能操作，供气流量≥500L/min。
9.动态呼吸阻力，气瓶压力30-2Mpa 呼吸量40*2.5L/min时，吸气阻力≤230pa ，呼气阻力≤840pa。气瓶压力2-1Mpa 呼吸量25*2L/min时，吸气阻力≤230pa，呼气阻力≤630pa。静态压力≤280pa。
10.气瓶保护套应提供备份，接口密封圈提供备份每种型号不少于3个。

	
	空气充填泵
	套
	2
	1.工作压力：≥300bar,流量≥300L/min                            2.空压机：三缸、三级压缩，带有润滑系统。                          3.冷却系统：风冷，全不锈钢中间级和末级冷却器                                                 4.电机功率：≤10KW，电压及频率：380-400VAC/50HZ                                 5.带大流量呼吸过滤器系统，呼吸空气质量满足欧标EN12021标准       6.箱体型设计，噪音≤85dB(A)                                        7.PLC控制系统，带有LCD中文液晶显示屏；系统自带运行、保养、故障保护、计时及设置模块，可智能协助操作人员进行保养和故障恢复。                                                           8.带有压力指示、轻载启动、电机过载保护及防反转保护功能。
9.外型尺寸：≤950×680×850mm，                       
10.重量：≤155Kg。投标时提供产品检测报告。

	
	移动供气源（1）
	套
	1
	1.符合GA 1261-2015《长管空气呼吸器》、Q/TFOL1-2007《 移动式正压长管空气呼吸器》、 Q/TFOL3-2008《 正压式自动转换空气呼吸器》标准。
2.含主导管长度≥40m，工作半径≥60m；
3.SUS304不生锈车身，要求坚固耐用、防锈；可以快速逐个更换气瓶，不影响供气，不影响作业；
4.最大输出流量≥1000L/ min；
5.报警哨发声声级≥94dB；
6.应具备刹车装置，可静止在30°倾斜地面；
7.全面罩总视野率≥80%、双目视野率≥70%。具备防雾功能。头网应采用永久阻燃材料，五点式收紧结构。
8.供气阀具备自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构。与面罩的接插方式为360°快速接插，任何角度确保能操作，供气流量≥500L/min。
9.动态呼吸阻力，气瓶压力30-2Mpa 呼吸量40*2.5L/min时，吸气阻力≤230pa ，呼气阻力≤840pa。气瓶压力2-1Mpa 呼吸量25*2L/min时，吸气阻力≤230pa，呼气阻力≤630pa。静态压力≤280pa。
10. 气瓶保护套必须提供备份不少于1个，各接口密封胶圈提供备份每处不少于2个备份。投标时提供产品检测报告

	
	正压式消防氧气呼吸器
	具
	8
	1.面罩：防冲击性能要求优良；面罩经过永久性防雾处理，镜片透光率 ≥92%；具备阻燃性能和耐辐射性能。
2.减压器：当中压回路压力 0.8MPa 时自动泄压，保证使用者安全。
3.电子警报器：气压在(5～6）MPa 时，能发出声光报警提醒；警报声音超过 90 分贝，警报频率范围在（2000～4000）Hz之间；具有环境温度信号和气瓶压力信号无线发射功能；环境温度过 60 ℃时，能发出警报功能；具有呼救报警功能；超低能耗设计，电池待机时间超过 1 年。
4.氧气瓶阀：自带防震压力表，夜光显示，能直观地观察气瓶压力；瓶阀经过 8000 次的耐用试验，使用寿命≥10 年，应提供生产许可证。
5.额定防护时间内的防护性能主要性能：呼吸量30L/min《重度 50L/min》 ，呼气阻力≤550Pa，吸气阻力≤150Pa，定量供氧量≥1.4 L/min。
6.自动补给供氧量≥115L/min，手动补给供氧量≥100L/min，自动补给阀（需求阀）开启压力（50~245）Pa，吸气中二氧化碳浓度≤2%，吸气中氧气浓度≥21%。
7.主要技术参数：额定防护时间（中等）≥240min，氧气额定工作气压20MPa
8.氧气瓶内部水容积2.4L，氧气在标准状况下的气体体积480L ，填装氢氧化钙量2.2Kg。
9.呼吸器的外形尺寸及其重量：外形尺寸：≤ 510mm×370mm×170mm，呼吸器净重： ≤9.5Kg (不含氢氧化钙重量、未充氧气时)。
10. 耗材均应提供备份，涉及药剂需应满足正常使用情况下1年使用量。投标时提供产品检测报告

	
	强制送风  呼吸器
	套
	2
	1.防毒面罩、送风机、0.5m导气管和10m长导气管配套使用
2.工作时间：≥8h
3.最大风量≥70L/min
4.送风机重量：≤400g
5.应按照采购方要求提供反光标识喷涂。投标时提供产品检测报告

	
	消防过滤式自救呼吸器
	具
	128
	1.符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准。                                              2.微粒过滤性能:≥95%                                  
3.呼气阻力：≤300帕，呼气阻力：≤800帕。
4.防护时间：≥30min，                                           
5.重量：≤850g。投标时提供产品检测报告。
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	消防员坐式半身安全吊带
	件
	101
	1.产品标准符合GA494-2004《消防用防坠落装备》要求。
2.材料：尼龙、金属、ABS等。
3.工作负荷≥140kg。
4.结构：全可调救援型半身安全吊带，腰部和腿部都有宽大的衬垫，可用于工作定位，可长时间悬坐。可兼容肩带形成5挂点的三类全身安全吊带。
5.抗冲击性能：≥15KN。
6.腹部连接点最小断裂强度≥15KN；腰部有2个工作定位挂点，最小断裂强度≥15KN。
7.腰带尺寸可调节、尺码可选，适用腰围：60cm-130cm。腿环为自动插扣，可快速解锁，可调节尺寸。腰部两侧设有装备环。
8.重量≤1100g
9.颜色：黑色和橙色。
10.整体套件应提供一体收纳包。投标时提供产品检测报告

	
	消防员全身式安全吊带
	件
	60
	1.产品标准符合GA494-2004《消防用防坠落装备》要求。
2.材料：尼龙、金属、ABS等。
3.工作负荷≥140kg。
4.结构：全可调救援型5挂点全身安全吊带，腰部和腿部、肩部都有宽大的衬垫，可用于工作定位，可长时间悬坐。可兼容胸式上升器。
5.抗冲击性能：15KN。
6.腹部连接点最小断裂强度≥15KN；腰部有2个工作定位挂点，最小断裂强度≥15KN。胸部和后背各有1个防坠落挂点，最小断裂强度≥15KN。
7.腰带尺寸可调节、尺码可选，适用腰围：60cm-130cm。腿环为自动插扣，可快速解锁，可调节尺寸。腰部两侧设有装备环。
8.重量：≤1600g
9.颜色：黑色和橙色。
10.整体套件应提供一体收纳包。投标时提供产品检测报告

	
	紧绳器
	个
	7
	1.杠杆原理的收紧器可快速收紧，带钢制挂钩。
2.加厚捆绑绳≥10m。
3.承重≥3t。
4.产品应具备防腐蚀性能。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	200安全绳Φ10.5直径
	卷
	3
	2. 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。
2.技术性能：安全绳的最小破断强度≥27KN；承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为4.0%（±0.2）；
3.安全绳的直径为10.5 mm，长度200m，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。
4.经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检验报告。

	
	不成型扁带
	根
	20
	1.扁平、结实的管状扁带。
2.宽度≥25mm。
3.长度5m/根。 
4.最小断裂强度≥22KN。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	消防安全腰带
	根
	85
	1.技术性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的要求。            2.材质：织带应采用高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质应为铝合金，安全带长短可调。                                    
3.耐磨、阻燃要求：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象；
4.金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 
5.拉力：正立方向静拉力≥13 KN。投标时提供产品检测报告

	
	应急逃生自救安全绳
	套
	109
	1.符合《应急逃生自救安全绳（套装）实验大纲》要求标准；投标时提供产品检测报告。
2.安全绳直径8.0mm,最小破断强度：≥24KN
3.扁带破断强度≥30KN，横截面周长为≤29mm，周长为2.0m
4.通用安全钩为铝合金材质，开口距离20±1mm，长轴开口闭合状态破断强度≥30KN，长轴开口打开状态破断强度≥8KN，短轴破断强度≥7KN。
5.下降器：极限负荷≥13.5KN；适用绳索直径范围：7.5-9.5mm。

	
	消防轻型安全绳
	根
	58
	1.产品GA494-2004《消防用防坠落装备》要求。
2.经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。绳索操作顺滑。
3.最小断裂强度≥24KN，延伸率：3%-7%
4.直径：9.5mm，每根长度≥50 m。
5.绳头端口均应做防脱线处理，投标时提供产品检测报告。

	
	消防通用安全绳
	根
	91
	1.产品GA494-2004《消防用防坠落装备》要求。
2.经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。绳索操作顺滑。
3.最小断裂强度≥43KN，延伸率：3%-7%。
4. 直径：12.5mm每根长度≥50 m。
5.绳头端口均应做防脱线处理。投标时提供产品检测报告。
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	多功能消防水枪
	把
	80
	1.技术特性：在0.6Mpa压力下，额定流量8L/S。
2.打水直流/开花/喷雾；旋动通径调节环可以设定水枪出水流量，有2.5L/S、5L/S、6.5L/S和8L/S四档可以选择。
3.旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬；质阳极氧化处理涂层。
4.射程≥33M。接口尺寸：65mm。
5.产品长度：≤240MM，喷雾角≥100°。投标时提供产品检测报告。

	
	直流水枪
	把
	10
	1.产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求，投标时提供产品检测报告。
2.工作压力(MPa)≥0.35。
3.流量L/min：≥460。
4.射程(m):≥29。
5.操作力矩N.m:≤7.5。

	
	水枪
	把
	41
	1.具备直流、开花、喷雾功能。
2.进水口径：65mm；出水口径：19mm；
3.密封性能：≥0.9MPa；
4.工作压力：0.2-0.7MPa；
5.流量L/min：≥460；射程≥28M。

	
	刺穿式破拆水枪
	把
	9
	1.符合行业标准。
2.材质：金属材质，要求强度高。
3.性能：额定压力≥5kg。
4.最大流量≥135L/min。
5.充值水柱长度≥20m。

	
	转角水枪
	把
	13
	1.符合行业标准
2.材质：金属材质，阳极氧化抛光处理，要求强度高
3.可360度内旋转扑救喷射。
4.额定压力≥5kg
5.最大流量≥135L/min。

	
	大流量移动消防炮
	台
	4
	1.遥控器启动至消防炮动作的响应时间（s）:≤1.5
2.无线遥控距离（m）：≥300
3.流量（L/S）:≥80；喷射压力（Mpa): 1,0；射程（m）:≥90
4.最小仰角度范围（°）：+29~80；水平回转角（°）：≥90；最大喷雾角（°）：≥1309.
5.按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	移动式消防炮（手动炮）
	台
	4
	1. 符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》标准要求
2.流量≥40L/s；喷射压力：0.8MPa；
3.射程≥70m；
4.最小仰角范围:+29°～+79°;水平回转角：≥90°；最大喷雾角≥130°；
5.按照采购方要求进行标识喷涂。
投标时提供产品检测报告。

	
	移动式消防炮（遥控炮）
	台
	1
	1、符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》、GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求。
2无线遥控距离≥300 m；遥控器启动至消防炮动作的响应时间≤1.5 s；
3.流量≥60 L/s；喷射压力： 0.80MPa；射程≥75 m；
4.最小仰角范围：+29~+79°；水平回转角≥90°；最大喷雾角≥110°；炮体应设保险带。
5.遥控器及接收装置应具备防水功能，整机按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。

	
	移动式消防炮（自摆炮）
	台
	5
	1、符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》、GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求。
2.无线遥控距离≥300 m；遥控器启动至消防炮动作的响应时间≤1.5 s；
3.流量≥60 L/s；喷射压力： 0.80MPa；射程≥75 m；
4.最小仰角范围：+29~+79°；水平回转角≥90°；最大喷雾角≥110°；炮体应设保险带。
5.遥控器及接收装置应具备防水功能，整机按照采购方要求进行标识喷涂。投标时提供产品检测报告。
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	毁锁器
	套
	1
	1.用于防盗门及汽车锁等快速破拆，应具备快速破拆各种锁芯。
2.组成：特种钻头螺丝10个、锁芯拔除器1套、锁芯切断器1个、专用电钻（配电池2块、充电器1个）、3个锁舌转动器、1卷双面胶、1个锤子、1罐切削液、1个头戴灯、1个内六角扳手、1个开启螺丝刀、1个开启錾子、1个棘轮扳手、1个护目镜、1套增高块支撑板。
3.应提供专用收纳箱，箱体应美观、耐冲击。
4.易耗损部件应提供备份。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	混凝土液压破拆工具组
	套
	1
	1.液压圆盘锯：重量≤9kg，液压流量≥26L/m，工作压力≥105bar，切割深度≥13mm，锯片尺寸≥：350mm；
2.液压金刚石链锯：重量≤12kg，液压流量≥26L/m，工作压力≥105bar，切割深度≥375mm，链板尺寸≥：380mm；
3.液压破碎镐：重量≤18kg，液压油流量≥26L/m，工作压力≥90bar，冲击频率≥1500bpm，手柄形状：V型减震手柄，外形尺寸（长x宽）≤650*450mm；
4.液压动力站：双缸汽油发动机，功率≥18马力，流量≥30L/m、工作压力≥150bar。启动方式为电启动，配备有可折叠扶手的护框和移动轮，配备有风扇降温的大容量液压油散热器。配有工作记时标。
5.重量≤125kg，外形尺寸≤900*600*750mm，液压流量≥30L/m，液压油箱容积≥13L，燃油箱容≥20L，声压等级≤95dB。应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供整机产品检测报告

	
	玻璃破碎器
	套
	1
	1.电动切割器1套；工作电压≥14.4V，充电后可连续工作时间≥2.4h；切割速度≥150cm/min（4mm汽车玻璃）；电池容量≥1500mAh；充电电压：220V；充电时间≤60min；重量≤1.2kg；
2.手动起缝器1把；长度≥240mm；凿切厚度：0-12mm常用玻璃；凿切力：800N；重量：≤1kg；
3.玻璃吸盘2个；吸附直径≥120mm；吸附力≥50kg；重量≤550g；
4.配件1套：含电池2块、充电器1个、护目镜1副、专用手套1付、ABS工具箱1个
5.应提供整体器材收纳箱且箱体应按照采购方要求喷涂相关标识。投标时提供整套产品检测报告

	
	手动破拆工具组
	套
	6
	1.组成：伸缩冲击撬杆、撬锁拔钉器、金属切割器、平凿、尖凿、冲杆、凿子、钎子等八件套。
2.伸缩冲击撬杆：调整长度，与其它构件组合，伸缩长度≥600mm ，冲击行程≥250mm 。
3.金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）等用，长度≥300mm。
4.平凿：冲击凿开坚硬物体等用，长度≥400mm。
5.尖凿：冲凿混凝土及砖石墙体等用，长度≥400mm。投标时提供产品检测报告
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	二节拉梯
	把
	19
	1.产品符合GA137-2007《消防梯》标准要求主体用优质坚韧毛竹多层压合，侧板与梯登采用铆钉连接。
2.工作高度：6±0.2m；
3.最小梯宽：300±3mm；梯蹬间距：280±2mm；
4.整梯质量：≤30kg；
5.水平弯曲残余变形比值：≤0.05％。投标时提供产品检测报告

	
	三节拉梯
	把
	6
	1.工作高度：150±0.3m；
2.整梯质量：≤58kg；
3.梯节扭转角：顺≤9.0°  逆≤9.0°。；
4.水平弯曲残余变形比值：≤0.2％；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.15％。；侧板摇摆残余变形比值≤0.05％。
5.最小梯宽：350±4mm；梯蹬间距：340±2mm；投标时提供产品检测报告

	
	折叠式救援梯
	件
	1
	1、多功能折叠梯，可用作：直梯、双侧梯、过桥梯、工作平台等多种用法（18种功能）。
2、该梯带平衡梯脚，折叠后高度≤1.5m，体积小，便于携带。可选配过桥平台板。
3、铝合金万能梯（18种功能）；双侧梯梯长:≥2.4m，拉长≥4.5m；额定负载≥135kg；踏棍做防滑处理。存放尺寸：≤1.5m×0.5m×0.3m。
4、重量：≤17.95kg。
5、符合GB12142-2007《便携金属梯安全要求》标准。

	
	挂钩梯
	把
	19
	1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求。
2.工作长度（m）：4±0.1，
3.最小梯宽250±2mm，梯蹬间距340±1mm；
4.水平弯曲残余变形比值≤0.2%；.梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.3%；
5.重量≤11kg；

	
	伸缩梯
	把
	5
	1.套杆式伸缩救援梯。
2.缩回长度≤ 0.9 m，展开高度≥3.5 m。
3.承载≥500kg。
4.重量≤13 kg。
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	
	绳梯
	把
	5
	1.超轻型多节绳梯，每级均应设置耐磨垫。
2.总长度≥150cm。
3.重量≤180g。
4.脚踏部位应设置反光标志
5.按照采购方要求进行标识喷涂。

	33
	气动起重气垫
	套
	2
	1.配置不同规格起重气垫≥4只，气垫规格分别配置：6t、12t、24t、40t。充气附件1套。
2.气垫应为聚酯材料经高温加压一次性硫化而成；3.充气附件≥：减压器1套、双操控阀1套、10m充气软管2根、放气阀2个，脚踏泵1个。
4.应采用高强度橡胶及增强性材料或更优材质制成，靠气垫充气后产生的体积膨胀应起到支撑、托举作用；具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。
5.工作压力≥8bar，工作环境-32℃到43℃。投标时提供产品检测报告。

	
	稳固保护附件
	套
	7
	1． 可在各式坍塌事故中辅助固定和支撑以及车辆救援。
2． 材质：防水高密度聚乙烯制成，耐用防碎，抗化学物质。
3.最大承载力≥110kg/cm²，可叠加使用，金字塔防滑结构形成稳定的支撑保护。
4.配置不少于以下：2个梯形楔块、4个中型楔块、4个小型楔块、2个高位垫块、2个中位垫块、2个低位垫块。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	
	支撑保护套具
	套
	6
	1．组成：1140-1700 mm 的主杆2个，300mm的延长杆2个，610mm的延长杆2个，方形座4个；菱形顶端4个；十字头4个；L形头4个；100U形头4个；牵引带2个；脚踏气泵1 个；5m气管2 根。
2.高强度铝合金材质，气动和手动两用。
3.主要部件性能要求：1140-1700 mm 的主杆支撑力≥280KN；300mm的延长杆支撑力≥130KN；610mm的延长杆支撑力≥90KN；
4.每套装备应提供永久性套件清单金属铭牌≥2张。
5.应按照采购方要求喷涂反光标识。投标时提供产品检测报告。

	34
	山岳救援个人装备
	套
	24
	1.组成：全身安全吊带（内置胸升）1个；手式上升器1个；下降器1个；脚踏带1根；止坠器1个；轻型止坠器1个；小椭圆形梅陇锁5个；丝扣门主锁5个；钢主锁5个。共9个种类，每套装备提供套件清单铭牌≥2张。
2.全身安全吊带（内置胸升）：全身安全吊带内置了胸式上升器，配有不少于5 个连接点；宽衬垫腰部支撑结构，带有衬垫的肩带，两侧的连接点有两种位置模式：工作模式、准备模式，背部挂点能自由活动，防止发生意外钩；腰带后部带有标记的连接点，可用于连接定位挽索。肩带上安装了1对释放支架，承受几千克拉力后可自动释放。两个工作定位座椅专用环，有四个装备环，腿环配有快速卡扣；工作负荷≥140公斤，不含胸升的重量：2000g±100g。
3.手式上升器（右手）：把手应为橡胶铸模，具备绳索防卡释放系统，开关解锁后可向下移动。不少于2个凸轮槽，适用于直径8mm-13mm 的绳索，手柄下方2孔设计。
4.下降器：带自停、自锁功能的下降器，工作负荷≥200 公斤，操作手柄带有自动回旋和制动功能可让操作者控制下降速度，制动能力：内置有摩擦杆用于辅助下降、有EBS系统在手柄完全下压时可以降低下降速度而不失控。具有防止绳索装反系统，重量≤550g。
5.脚踏带：可调节尼龙脚踏圈，可与手式上升器连接用于上升；长度可调节，脚踏环为半硬式结构；最大长度≥110cm。
6.止坠器：带有锁定功能的游动止坠器，可在直径10-13mm的绳索上自由上下移动，发生坠落时立即锁止，应配有胶套；重量范围：420g±30g。
7.轻型止坠器：带有锁定功能，应在直径9-11mm的绳索上自由上下移动，发生坠落时立即锁止，配负载解锁装置；重量≤200g。配势能吸收器，可与止坠器和轻型止坠器配套使用。
8.小椭圆形梅陇锁：直径为7mm；开口距离≥15mm；最小断裂强度≥30KN；镀锌钢制，重量≤65g。
9.丝扣门主锁：轻合金O型丝扣锁。锁门紧闭时长轴最小断裂强度≥24KN；开口尺寸≥20mm；重量≤80g。
10.钢主锁：钢制丝扣主锁。锁门紧闭时长轴最小断裂强度≥30KN。短轴最小断裂强度≥15KN；重量≤190g。

	
	山岳救援班组装备
	套
	4
	1.组成：动力绳400m；11mm定尺静力绳200m；10.5mm定尺静力绳200m；8mm细辅绳100m；高效单滑轮2个；高效双滑轮6个；救援三角带*1个；绳索保护套5个；索道钢缆滑轮1个；万向滑轮1个；作业用绳包3个；钛合金船型担架1台；电动上升器1台；脊椎板1个；躯体固定气囊1个；敛尺袋5个；镜像滑轮2个；4m定尺扁带2根；6m定尺扁带2根；30m定尺扁带2根；可控可下降工作挽索3套；便携式电锤1套；挂片（含膨胀钉）5套。共23个种类，每套装备提供套件清单铭牌≥2张。
2.11mm定尺静力绳：A类静力绳。直径11mm，最小断裂强度≥35KN；表皮滑动率:0。配置: 黑色50m、红色50m、兰色100m。10.5mm定尺静力绳：A类静力绳，高空作业及救援专用静力绳；直径 10.5mm；最小断裂强度≥32KN；表皮滑动率:0；配置: 黑色50m、红色50m、兰色100m。
3.高效单滑轮 ：侧板可移动，滑轮上方和下方都有连接挂点，负荷≥30KN。效率≥95%，适用于直径≤13 mm的绳索，重量250g±20g。
4.高效双滑轮：使用移动侧板的双滑轮，上部大的连接孔可同时挂入三把主锁，底部连接孔可连接一个主锁，负荷≥50KN。效率≥96%，重量≤350g。
5.索道钢缆滑轮：结合了锚点和缆车疏散功能的滑轮；适用钢缆直径:20-60mm，双动锁门设计，可单手使用；工作负荷≥25KN。
6.万向滑轮：轴承钢制，带 360°可旋转挂点；侧板可打开直接嵌入绳索，无需解开绳索挂点；最小断裂强度≥40KN 。
7.电动上升器：机器抓绳方式为齿形绳轮抓绳机构，非多层缠绕结构，并在救援和工作时简单快速地装入和拆卸绳索；适合各种环境单人或运输使用；产品可以横渡、上升、下降、停止，并完全自控；锂电驱动，可遥控，并可无级变速；标准负载≥250kg，产品续航≥450m，上升速度≥50m/min。
8.镜像滑轮：多用途镜像滑轮，可快速组成提升系统或下降系统，并可快速转换，能做为绳索系统确保装备使用，还能做为防慌乱下降器使用；可通过绳索直径：10.5mm-11mm；最小断裂强度≥40KN，做为下降控制工作负荷≥240kg，滑轮效率≥80%。
9.4m定尺扁带：平板扁带，宽度≥25mm，断裂强度≥22KN。其它尺寸定尺扁带符合以上要求。
10.可控可下降工作挽索：长度5m，可作为定位挽索、锚点、下降器使用，有控制手柄，一旦松手可立即锁定。


二、采购项目商务要求
1.包1-9投标人提交所投车辆的检验报告，作为车辆技术参数打分的依据。认证证书指符合国家主管部门要求的认证证书；整车检验报告指中国境内国家级检测机构出具的完整的检验报告或试验报告，车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。
合同签订前，中标人需提供检验报告原件供采购人核对。
2.本项目采购国产产品。

3.包10-34投标人应提交用户需求书中“配件清单”中列明的所有配件，未提交或提交不完整的，将影响样品得分，数量可以只交一件。凡是服饰类样品，没有要求具体码数的，供应商可自行选择样品码数，凡是需求中要求喷涂字样或LOGO的，样品上可不喷涂。
满足以下要求：
（1）包10-34投标人应提交用户需求书中“配件清单”中列明的所有配件，未提交或提交不完整的，将影响样品得分，数量可以只交一件。凡是服饰类样品，没有要求具体码数的，供应商可自行选择样品码数，凡是需求中要求喷涂字样或LOGO的，样品上可不喷涂。

（2）因消防器材涉及救援人员及被救援人员的人身安全，而用户需求书中可能存在对设备的所有技术参数未完全详尽描述的情形，出于对上述人员安全负责的角度，评审委员会将对投标人递交的样品进行评审。投标人应提交所投器材的样品，以满足评审委员会从以下几个方面评判样品的优劣，判断样品是否符合采购人的使用需求。

①评审样品的外观、材质、工艺

样品外观结构应完整、合理，选用优质材质，规格统一，制造工艺水平高。

②评审样品的质量、操作性、可靠性

样品质量好，设计科学合理，可操作性强，便于救援人员使用、可靠性高，对人员的安全性、救援人员操作的便利性有充分的考虑。

③评审样品的适用性和舒适性

样品适用性高、舒适性好，满足用户救援要求的功能的同时，能充分考虑救援人员或被救援人员在使用过程中的适用性，提高救援效率。

（3）现场根据评审委员会的要求可以对样品进行性能测试，投标人应做好充分准备，确保样品完整好用，性能处于最佳状态，投标人的业务人员应能够熟练掌握样品性能和操作使用方法。提供的样品能够从“样品的外观、材质、工艺”、“样品的质量、操作性、可靠性”、“样品的适用性和舒适性””等方面展现样品性能。经评审小组进行耐火试验、敲击、跌落、水浸、切割、测试等造成损害的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。其中绳索类样品只需提供1米即可。样品标签须由投标人黏贴牢固（标签上注明投标人名称、包组号、样品名称）。

（4）评审结束后在采购代理机构规定的时间内取回样品。

4.★交货时间：交货时间指采购人签收货物时间。包1-9所投产品为进口底盘的交货时间为合同签订生效后8个月内，所投产品为国产底盘的交货时间为合同签订生效后6个月内。包10-34交货时间为合同签订生效后3个月内。投标时须在《投标报价总表》明示。
5.售后服务

（1）供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。
（2）供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。
（3）供应商应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。供应商及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。供应商及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。
（4）免费质保期：供应商提供整车（含车内和改装设备）/消防器材1年的质保服务，质保期自采购人、供应商双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向采购人收取任何费用。在质保期内，供应商必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。
（5）保修期：质保期后，由供应商提供不少于5年的免费保修服务。保修费用计入合同总价，在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一供应商不负责免费保修：
 EQ \o\ac(○,1)采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；
 EQ \o\ac(○,2)采购人擅自改装货物；
 EQ \o\ac(○,3)各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。
（6）终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归采购人所有，费用已包含在合同总价内），人工保修费用计入合同总价，中标供应商只收取材料成本费。供应商必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后24小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。
（7）供应商向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购配件，供应商应给予采购人一定的优惠，人工工时费应低于行业标准。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。
（8）供应商应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。
（9）依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由供应商按采购人要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，供应商拒绝送检的，采购人可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，并且采购人有权追究供应商的责任。
（10）供应商需承诺中标后在采购人所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。供应商须委托授权采购人维修中心，对其广东省内销售的产品进行维修保养工作。
（11）本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务。采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

（12）技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失（包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。

6.培训及技术服务要求
（1）交货后，供应商为采购人免费提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，普通器材培训不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。
（2）供应商应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并以售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见作为支付剩余款项的退还凭证。如供应商已与采购人设立的维修中心签订了售后服务协议，供应商至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。
7.其它要求：

（1）投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，采购文件中未明确的参数，投标人的投标方案须明确；投标人不得将采购文件需求直接复制作为投标文件响应需求，且所报货物的技术需求须真实，否则作为无效投标处理。投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等。    
（2）消防车制造商应提供所投车型的车辆改装技术方案，包括但不限于生产流程、生产工艺、生产标准等。方案应合理、完整、可行，能充分体现制造商的技术先进性优及产品性能的稳定性强等特点。改装方案应结合用户使用需求进行分析和设计，着重从部件选型、改装技术、工艺特色等方面入手，详细介绍所投产品的改装方案是否符合国家标准、行业标准，以及在业内达到的技术水平。列举所投产品以往使用过程中存在的优缺点、故障率等，以便评审委员会评判方案是否采用行业内领先技术，对产品性能的稳定性、可靠性是否有正面影响。

（3）本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的包组，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

8.报价要求

投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、招标代理费等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。
9.合同签订
本项目由用户单位（具体使用部门）与中标供应商签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。
10.验收标准

按照合同条款“5.2货物验收”要求进行验收。

11.付款方式

按照合同条款“7.付款方式”付款。

12.负面清单

（1）负面清单1：近三年应急管理部或消防救援局通报消防产品事故或资料造假供应商情况统计表

（2）负面清单2：近三年因延期交货、验收三次不合格被广东省消防救援总队及其下属单位处罚供应商情况统计表

（3）负面清单3：近三年因投标人原因合同无法履行被广东省消防救援总队及其下属单位处罚情况统计表

（4）负面清单4：2021年度消防产品（灭火救援装备物资）质量监督抽查不合格情况统计表

（5）负面清单5:2021年总队组织的招标采购活动中弃标情况统计表

负面清单1：

近三年应急管理部或消防救援局通报消防产品事故或资料造假供应商情况统计表
	序号
	供应商名称
	文件名称
	文号
	涉及装备名称
	原因
	通报时间

	1
	赛默廷有限公司（Sammutin Oy）
	消防救援局关于对首南站登高平台消防车工作斗倾覆事故质量问题的通报
	应急消

〔2021〕107号
	192TF登高平台消防车
	工作斗倾覆
	2021.06

	2
	芬兰威马消防车制造厂有限公司
	消防救援局关于对信访反映威马公司不合格消防车流入消防救援队伍核查情况的通报
	 应急消〔2021〕11号
	举高类消防车
	违反消防产品市场准入制度
	2021.01


负面清单2：

近三年因延期交货、验收三次不合格被广东省消防救援总队及其下属单位处罚供应商情况统计表

	序号
	被处罚供应商
	合同号
	装备名称
	处罚时间
	实施处罚的单位

	1
	山推抚起机械有限公司
	16-197
	26米举高喷射消防车
	2019.7.8
	广东省消防救援总队

	2
	深圳航天广宇工业有限公司
	16-139
	15 米高喷泡沫消防车
	2019.8.12
	广东省消防救援总队

	3
	北京湘成英盾安防器材有限责任公司
	41200-201807-490538-0038
	新型消防员灭火防护皮靴
	2018.11.28
	肇庆市消防救援支队

	4
	广州创科消防救援技术有限公司
	ZQXF2018-004
	抢险救援消防车
	2019.12.20
	肇庆市消防救援支队

	5
	扬州江亚消防装备有限公司
	
18-035
	消防员灭火防护服
	2020.7.31
	广东省消防救援总队

	6
	重庆金美通信有限责任公司
	19-071
	动中通卫星车等消防车辆
	2021.2.18
	广东省消防救援总队

	7
	广州普根生物科技有限公司
	17-158
	有机磷降解酶
	2021.4.20
	广东省消防救援总队

	8
	广州越秀金信贸易有限公司
	18-157
	大型方舱通信指挥车
	2021.4.20
	广东省消防救援总队

	9
	四川森田消防装备制造有限公司（原名称）/四川川消消防车辆制造有限公司（现名称）
	13-171
	双向行驶隧道专用A类排烟消防车
	2021.8.13
	广东省消防救援总队

	10
	江苏振翔车辆股份有限公司
	19-260-1、19-260-2、19-204-2、19-260-4
	宿营车
	验收三次不合格，正在追究违约责任
	江门、揭阳、潮州、湛江市消防救援支队


负面清单3：

近三年因投标人原因合同无法履行被广东省消防救援总队及其下属单位处罚情况统计表

	序号
	被处罚供应商
	合同号
	装备名称
	处罚时间
	实施处罚的单位

	1
	山推抚起机械有限公司
	16-133
	2辆32米举高喷射消防车
	已确定违约，正在通过法律途径追究违约责任　
	广东省消防救援总队

	2
	山推抚起机械有限公司
	16-133
	2辆60米举高喷射消防车
	已确定违约，正在通过法律途径追究违约责任　
	广东省消防救援总队


负面清单4：

2021年度消防产品（灭火救援装备物资）质量监督
抽查不合格情况统计表

	序号
	被抽查单位名称
	抽样单位名称
	产品名称
	规格型号
	标称生产企业名称
	检验结果
	不合格项目

	1
	弥勒市消防救援大队
	红河州消防救援支队
	消防员呼救器
	RHJ60/A
	浙江正辉照明工程有限公司
	不合格
	防水性能、报警声强、冲击试验

	2
	黄山市消防救援支队
	黄山市消防救援支队
	消防员呼救器
	RHJ500
	北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司
	不合格
	防水性能，报警声强，冲击试验

	3
	黄石市消防救援支队
	黄石市消防救援支队
	消防员呼救器
	RHJ240
	弗瑞消防安全科技（扬州）有限公司
	不合格
	报警声级强度，冲击试验

	4
	淮南市消防救援支队特勤中队寿县大队
	淮南市消防救援支队
	消防头盔
	FTK-B/A
	黄山市建功消防装备有限公司
	不合格
	电绝缘性能

	5
	西宁市消防救援支队重型机械工程救援大队
	西宁市消防救援支队
	消防头盔
	FTK-Q/A
	江苏祥宏消防装备有限公司
	不合格
	电绝缘性能

	6
	安庆市消防救援支队战勤保障科
	安庆市消防救援支队
	安全钩
	OVAL XL LOVK Ref.2123
	泰州市开发区振华消防装备厂
	不合格
	开口闭合状态时，长轴方向的破断强度

	7
	沈阳市消防救援支队
	沈阳市消防救援支队
	安全钩
	K4080
	西安索乐克运动科技有限公司
	不合格
	开口闭合状态时，长轴方向的破断强度

	8
	来宾市消防救援支队
	来宾市消防救援支队
	消防手套
	Ⅱ
	泰州鸿安消防设备有限公司
	不合格
	刺穿力、整体防水性能

	9
	连云港市消防救援支队
	连云港市消防救援支队
	消防手套
	2-A
	泰州忠茗消防器材有限公司
	不合格
	整体防水性能

	10
	阿克苏地区消防救援支队（库房）
	阿克苏地区消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/SZSW2103
	深圳市尚为照明有限公司
	不合格
	标志

	11
	合肥市消防救援支队
	安徽省消防救援总队
	消防员照明灯具
	DF1013
	梅思安（中国）安全设备有限公司
	不合格
	标志

	12
	巴南区消防救援支队
	巴南区消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBSI300/HR
	华荣科技股份有限公司
	不合格
	标志

	13
	巴彦淖尔市消防救援支队
	巴彦淖尔市消防救援支队
	消防员照明灯具
	BJQ6012
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	14
	北京经济技术开发区消防救援支队亦庄消防救援站
	北京经济技术开发区消防救援支队
	消防员照明灯具
	TBF907C
	深圳泰来太阳能照明股份有限公司
	不合格
	标志

	15
	北京经济技术开发区消防救援支队亦庄消防救援站
	北京经济技术开发区消防救援支队
	消防员照明灯具
	BAD308E-F
	华荣科技股份有限公司
	不合格
	标志

	16
	龙泉消防救援站
	北京市门头沟区消防救援支队
	消防员照明灯具
	BJF9005
	九江消防装备有限公司
	不合格
	标志

	17
	本溪市消防救援支队
	本溪市消防救援支队
	消防员照明灯具
	HZG1866A
	湖北海智光照明科技有限公司
	不合格
	标志

	18
	昌都市消防救援支队
	昌都市消防救援支队
	消防员照明灯具
	SW2300
	深圳市尚为照明有限公司
	不合格
	标志

	19
	常州市消防救援支队
	常州市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/SZSW2103
	深圳市尚为照明有限公司
	不合格
	标志

	20
	崇信县龙泉消防救援站
	崇信县消防救援大队
	消防员照明灯具
	FD-FBP2401
	华荣科技股份有限公司
	不合格
	标志

	21
	东莞市消防救援支队后勤装备科
	东莞市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/10
	深圳市紫光照明技术股份有限公司
	不合格
	标志

	22
	防城港市消防救援支队后勤保障科战勤保障库
	防城港市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/10
	深圳市紫光照明技术股份有限公司
	不合格
	标志

	23
	房山区消防救援支队
	房山区消防救援支队
	消防员照明灯具
	BJQ4100
	温州市晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	24
	佛山市南海区消防救援大队
	佛山市南海区消防救援大队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/BAD202E
	华荣科技股份有限公司
	不合格
	标志

	25
	佛山市消防救援支队
	佛山市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/YJ
	温州市亿嘉照明科技有限公司
	不合格
	标志

	26
	固原市消防救援支队泾源大队泾河消防救援站
	固原市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/JW7302
	海洋王照明科技股份有限公司
	不合格
	标志

	27
	固原市消防救援支队泾源大队泾河消防救援站
	固原市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBSI300/RJW7102
	海洋王照明科技股份有限公司
	不合格
	标志

	28
	广州市消防救援支队重型机械工程救援大队
	广州市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/HSG1200
	华士光科技湖北有限公司
	不合格
	标志

	29
	贵州省消防救援总队
	贵州省消防救援总队
	消防员照明灯具
	BJQ7301
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	30
	贵州省消防救援总队
	贵州省消防救援总队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/BJQ7301
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	31
	贵州省消防救援总队
	贵州省消防救援总队
	消防员照明灯具
	FD-FBSⅠ300/HR
	华荣科技股份有限公司
	不合格
	标志

	32
	哈尔滨市消防救援支队
	哈尔滨市消防救援支队
	消防员照明灯具
	BXD6011A
	浙江正辉照明工程有限公司
	不合格
	标志

	33
	海口市消防救援支队
	海口市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/BJQ7301
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	34
	承德市双滦区消防救援大队
	河北省消防救援总队承德支队双滦大队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/YJ7620A
	亿嘉照明科技有限公司
	不合格
	标志

	35
	河南省消防救援总队
	河南省消防救援总队
	消防员照明灯具
	BJQ7301
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	36
	贺州市八步区消防救援大队
	贺州市八步区消防救援大队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/10
	深圳市紫光照明技术股份有限公司
	不合格
	标志

	37
	衡水市消防救援支队
	衡水市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/SZW2103
	深圳市尚为照明有限公司
	不合格
	标志

	38
	黄冈市消防救援支队
	黄冈市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBSI300/BJQ6070
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	39
	吉林省消防救援总队训练与战勤保障支队
	吉林省消防救援总队
	消防员照明灯具
	FD-FBSⅠ300/HR
	华荣科技股份有限公司
	不合格
	标志

	40
	焦作市消防救援支队
	焦作市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/BJQ7301
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	41
	兰州市消防救援支队后勤装备处
	兰州市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/SZSW2103
	深圳市尚为照明有限公司
	不合格
	标志

	42
	两江新区消防救援支队
	两江新区消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/JW7302A
	深圳市海洋王照明工程有限公司
	不合格
	防护等级

	43
	丹东市消防救援支队
	辽宁省消防救援总队
	消防员照明灯具
	RD-P270/A
	海洋王照明科技股份有限公司
	不合格
	标志

	44
	那曲市色尼区消防救援大队
	那曲市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/BJQ7301
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	45
	仁寿县消防救援大队
	仁寿县消防救援大队
	消防员照明灯具
	BZC6012
	温州正超照明科技有限公司
	不合格
	标志

	46
	滨州市消防救援支队
	山东省消防救援总队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240
	深圳市尚为照明有限公司
	不合格
	标志

	47
	泰安市消防救援支队
	山东省消防救援总队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/JW7302A
	深圳市海洋王照明工程有限公司
	不合格
	防护等级

	48
	商洛市消防救援支队丹南路特勤站
	商洛市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/SZSW2013
	惠州市创舰实业有限公司
	不合格
	标志

	49
	商丘市消防救援支队
	商丘市消防救援支队
	消防员照明灯具
	BJF9003
	九江消防装备有限公司
	不合格
	标志

	50
	通辽经济技术开发区消防救援大队
	通辽经济技术开发区消防救援大队
	消防员照明灯具
	BHL6703
	温州华亮照明科技有限公司
	不合格
	标志

	51
	商务园消防站
	通州区消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBSI/600/JW7627
	海洋王照明科技股份有限公司
	不合格
	标志

	52
	乌海市消防救援支队
	乌海市消防救援支队
	消防员照明灯具
	DF1013
	梅思安（中国）安全设备有限公司
	不合格
	标志

	53
	武汉市消防救援支队战勤保障处
	武汉市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBSI300/BJQ6071
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	54
	西宁市消防救援支队重型机械工程救援大队
	西宁市消防救援支队
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/HSG1200
	华士光科技湖北有限公司
	不合格
	标志

	55
	徐州新玺业商贸有限公司
	徐州市消防救援支队
	消防员照明灯具
	YJ7620/7620A
	亿嘉照明科技有限公司
	不合格
	标志

	56
	扬州市消防救援支队
	扬州市消防救援支队
	消防员照明灯具
	BJQ6070C
	晶全照明科技有限公司
	不合格
	标志

	57
	阳泉经济技术开发区消防救援大队
	阳泉经济技术开发区消防救援大队
	消防员照明灯具
	RD-P270/A
	海洋王照明科技股份有限公司
	不合格
	标志

	58
	营口市消防救援支队后勤装备科
	营口市消防救援支队
	消防员照明灯具
	BAL1100
	湖北奥克来科技股份有限公司
	不合格
	标志

	59
	珠海市消防救援支队战勤保障科
	珠海市消防救援支队战勤保障科
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/SZSW2103
	深圳市尚为照明有限公司
	不合格
	防护等级

	60
	淮南市消防救援支队特勤中队
	淮南市消防救援支队
	消防员灭火防护靴
	RJX-25B
	宁海县橡胶制品六厂
	不合格
	抗穿刺性能

	61
	淮北市消防救援支队
	淮北市消防救援支队
	消防员抢险救援防护靴
	RJX-D25A
	广东湘大伟博应急科技有限公司
	不合格
	靴底抗刺穿性能

	62
	来宾市消防救援支队
	来宾市消防救援支队
	消防员抢险救援防护靴
	RJX-Z1B
	安徽登云消防科技有限公司
	不合格
	靴底抗刺穿性能

	63
	珠海市消防救援支队战勤保障科
	珠海市消防救援支队战勤保障科
	消防员抢险救援防护靴
	RJX-D25A
	东莞市湘大伟博消防科技有限公司
	不合格
	靴底抗刺穿性能

	64
	蚌埠市消防救援支队
	安徽省消防救援总队
	消防员抢险救援防护靴
	RJX-D25A
	东莞市湘大伟博消防科技有限公司
	不合格
	靴底抗刺穿性能

	65
	池州市贵池区清溪消防救援站
	池州市贵池区消防救援大队
	消防员抢险救援防护靴
	RJX-D25A
	东莞市湘大伟博消防科技有限公司
	不合格
	靴底抗刺穿性能

	66
	海西州消防救援支队后勤保障科
	海西蒙古族藏族自治州消防救援支队
	消防员抢险救援防护靴
	DTQX-Ⅱ
	东台市德泰安全设备有限公司
	不合格
	靴底抗刺穿性能

	67
	北京市东城区消防救援支队龙潭湖消防救援站
	东城区消防救援支队
	消防员抢险救援防护靴
	SVY53H3-CH
	青木安全鞋制造株式会社
	不合格
	电绝缘性能

	68
	德阳市消防救援支队战勤保障
	德阳市消防救援支队
	有衬里消防水带
	25-80-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	泰州市神龙消防水带有限公司
	不合格
	爆破压力

	69
	邯郸消防救援支队
	邯郸市消防救援支队
	有衬里消防水带
	20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	河北成铭消防器材有限公司
	不合格
	附着强度

	70
	贵州省消防救援总队
	贵州省消防救援总队
	消防接口
	KDK65Z
	江苏金鼎消防科技有限公司
	不合格
	密封性能

	71
	济南（历下）国际人才创新中心
	山东省消防救援总队
	内扣式接口
	KD65
	南安市启力消防设备有限公司
	不合格
	密封性能

	72
	济南万达城建设有限公司
	山东省消防救援总队
	内扣式接口
	KD65
	南安市贵顺消防器材有限公司
	不合格
	密封性能、水压性能

	73
	姚安锦程房地产开发有限公司
	姚安县消防救援大队
	内扣式接口
	KD65
	福建南安广鲸消防设备有限公司
	不合格
	密封性能

	74
	中源科技大厦
	朝阳区消防救援支队
	内扣式接口
	KD65
	上海鲸鱼消防水带有限公司
	不合格
	密封性能

	75
	阿克苏地区消防救援支队后勤装备科
	阿克苏地区消防救援支队
	分水器
	FⅡ80/65×2-2.5
	兴化市兴祥消防器材有限公司
	不合格
	水压强度

	76
	楚雄彝族自治州消防救援支队
	楚雄彝族自治州消防救援支队
	分水器
	FⅡ80/65×2-2.5
	兴化市泰龙消防器材有限公司
	不合格
	密封性能

	77
	佛山市消防救援支队
	佛山市消防救援支队
	分水器
	FⅡ80/65×2-2.5
	芜湖中安消防装备有限公司
	不合格
	密封性能

	78
	福州市消防救援支队战勤保障处
	福州市消防救援支队
	分水器
	FⅢ80/65×3-2.5
	芜湖中安消防装备有限公司
	不合格
	密封性能

	79
	黑龙江省消防救援总队训练与战勤保障支队
	哈尔滨市消防救援支队
	分水器
	FⅡ65/65×2-2.5
	兴化市兴祥消防器材有限公司
	不合格
	水压强度

	80
	黑龙江省消防救援总队训练与战勤保障支队
	哈尔滨市消防救援支队
	分水器
	FⅢ80/65×3-2.5
	兴化市兴祥消防器材有限公司
	不合格
	水压强度

	81
	黄冈市消防救援支队
	黄冈市消防救援支队
	分水器
	FⅡ80/65×2-2.5
	兴化市泰龙消防器材有限公司
	不合格
	密封性能

	82
	铜陵市消防救援支队天山大道特勤站
	铜陵市消防救援支队
	分水器
	FⅢ80/65×3-1.6
	兴化市泰龙消防器材有限公司
	不合格
	密封性能

	83
	思南县书昶消防器材服务部
	思南县消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TLZ30
	湖南三安科技开发有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	84
	方亿科技企业孵化器有限公司
	石家庄高新技术开发区消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TLZ30A
	广东皓安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	85
	巩义市阳光医院
	巩义市消防救援支队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东皓安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	86
	镇江华谊公寓管理有限公司
	镇江市京口区消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广东昇安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度、材料阻燃性能

	87
	东晟日鑫(遵化)酒店管理有限公司
	遵化市消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	唐山普达防护用品厂
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	88
	贵南县液化气站
	贵南县消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	湖南三安科技开发有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度、材料阻燃性能

	89
	福州苏宁广场C区
	福州市消防救援支队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	唐能消防科技(佛山)有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	90
	河南省辉豪酒店管理有限公司
	开封经济技术开发区消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东皓安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	91
	福州圆融实业有限公司(隆恒财富酒店)
	福州市消防救援支队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	郴州民安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	92
	山东睿园酒店有限公司(格林豪泰)
	山东省消防救援总队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广州市持安消防装备有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	93
	重庆沁悦酒店有限公司
	合川区消防救援支队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	湖南三安科技开发有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	94
	无锡挹秀酒店管理有限公司
	无锡市消防救援支队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广东昇安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	95
	海南省托老院
	海口市秀英区消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东皓安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	96
	通化市华轩酒店管理有限公司
	通化市东昌区消防救援大队
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东皓安消防科技有限公司
	不合格
	一氧化碳透过浓度

	97
	九江支队锦绣路消防救援站
	九江市消防救援支队
	登高消防车
	DG32型
	长沙中联消防机械有限公司
	不合格
	辅助动力源回收功能中汽油机化油器漏油、梯斗上升后高度显示不正常


负面清单5：

2021年总队组织的招标采购活动中弃标情况统计表

	序号
	弃标供应商
	项目名称
	产品名称
	包组

	1
	 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司
	广州市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二） 
	压缩空气泡沫消防车（城市主战车）、

照明消防车
	包5、6 

	2
	江西鼎峰装备科技有限公司
	湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目
	消防安全腰带和手套
	包4

	3
	武汉市鑫立泰应急救援有限公司 
	湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目
	消防员灭火防护服
	包3 

	4
	广东穗益消防安全设备有限公司
	佛山市消防救援支队消防车辆及消防器材项目
	器材消防车（卫星通信器材运输车）
	包1


第三部分　投标人须知
一、
投标费用说明
1.
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2.      本次采购由采购人委托中标供应商支付采购代理费，中标价须包含采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向招标代理机构交纳采购代理费（以到达招标代理机构开户银行帐户为准），该费用按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算（并打八折）：
	中标金额
（百万元）
	1以下
	1-5
	5-10
	10-50
	50-100
	100-1000
	1000以上

	费率
	1.5%
	1.1%
	0.8%
	0.5%
	0.25%
	0.05%
	0.01%


例如：某货物采购项目中标金额为400万元，采购代理费金额计算如下：
100万元×1.5％＝1.5万元
（400－100）万元×1.1％＝3.3万元
收费＝（1.5＋3.3）×0.8＝3.84万元
3.
采购代理费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以招标代理机构发出的交纳采购代理费通知书中指定的银行帐号为准。
二、    投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90日历日。
三、
招标文件
1.
招标文件的构成
1.1
招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：
1)
投标邀请函
2)
用户需求书
3)
投标人须知
4）
开标、评标、定标
5)
合同书格式
6)
投标文件格式
7)
在招标过程中由招标代理机构发出的澄清更正文件等
2.
招标文件的澄清更正
2.1
招标代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及获取招标文件的投标人，报名及获取招标文件的投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，招标代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。
2.2
投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
四、
投标文件的编制和数量
1.
投标的语言
1.1
投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。
2.
投标文件编制
2.1
投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。
2.2
投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
2.3
投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或招标代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
2.4
如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
3.
投标报价及计量
3.1
投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。
3.2
除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和招标代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
4.
投标保证金
4.1
投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。
4.2     投标（报价）保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。保证金的到账（保函提交）截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。
交纳办法如下：
投标保证金可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（支票提交的，用途一栏留空，否则部分银行拒收）。投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。交纳信息如下：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：建行广州永福支行

银行账号：4400  1490  9070  5300  3335
投标供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写投标单位全称、投标单位开户银行及账号、所投项目采购文件的编号，并对所填写资料的真实性和准确性负责，且与《退保证金说明》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。

采用投标担保函提交的，应符合下列规定：

1)采用投标担保函方式的，应在投标截止时间前一天以传真方式告知招标代理机构财务科(传真：020-87284598)

2)采用采购文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；

凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

4.3     如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

4.4     中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

4.5     有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：
1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
2）中标供应商在规定期限内未签订合同。
5.
投标文件的数量和签署
5.1
投标人应编制投标文件正本壹份和副本柒份，且投标文件不得按包组进行分开编制。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
5.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
5.3
投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
6.
投标文件的密封和标记
6.1
投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
6.2
为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。
6.3
信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。
6.4
不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、
投标文件的递交
1.
投标文件的递交
1.1
所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。
1.2
招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：
1）
迟于投标截止时间递交的；
2） 投标文件未密封的。

1.3
招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。
2.
投标文件的修改和撤回
2.1
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
2.2
投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
六、
开标、评标、定标
见招标文件第四部分
七、    提请取消中标人资格的权力
1       在合同签订前，采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将提请财政部门取消中标人资格，并保留依法追究违约责任的权利。
八、
询问、质疑、投诉
1.
询问
1.1
投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。
2.
质疑
2.1
投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或招标代理机构书面提出质疑：
1）
采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；报名本项目的投标人认为采购文件的内容损害其权益的，可以自报名成功之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2） 
投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

2.2
质疑联系人：韦先生
电话：020-87258495-201；传真：020-87284598；邮箱：whda@21cn.net
地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼；邮编：510075
3.
投诉
3.1
投标人对采购人或招标代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向采购人主管单位投诉。

3.2
采购人主管单位：财政部政府采购监督裁决处

地址：北京市西城区玉渊潭南路晾果厂6号都邦大厦三层

受理电话：010-68513070、010-68519967 

九、
合同的订立和履行
1.
合同的订立

1.1
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
1.2
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登陆中国政府采购网财政部政府采购采购管理交易系统上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。中国政府采购网将会记录各采购人合同签订时间、公开和备案时间，作为通报的依据。
2.
合同的履行

2.1
政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆中国政府采购网上传备案。
3.     银行履约保函
3.1    中标人在合同签订生效后10个工作日内，应按照招标文件合同条款的规定，采用招标文件中提供的银行出具的履约保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

3.2    在中标人完成其合同义务包括任何保证义务后30日内，采购方将把银行出具的履约保函无息退还中标人。

十、
保密和披露
1.
投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
2.
采购人或招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。
3.
在采购人或招标代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或招标代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十一、
适用法律
1.
采购人、招标代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
第四部分　开标、评标、定标
一、
开标
1
招标代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
2
开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
3
招标代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
二、
评标委员会
1.
本次招标依法组建评标委员会。
三、    评标注意事项

1.
评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
2.
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.      投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.      有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
4.1     不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2     不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3     不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.4     不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5     不同投标人的投标文件相互混装；
4.6     不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
四、
评标方法、步骤及标准
1.
本次评标采用综合评分法。
2.
投标人资格审查和符合性审查
2.1
采购人或招标代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。
2.2     评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。
2.3
只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。
2.4    提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。
2.5    对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
3.
技术、商务及价格评审
3.1
评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

	评分项目
      权重

包组号
	技术商务评分
	价格评分

	所有包组
	At=70％
	Ap=30％


3.2
技术商务评审
技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术商务评审表》；
3.3
价格评审
3.3.1
投标报价错误的处理原则：
1）
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2）
对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。
3）以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.3.2
政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业），专门面向中小企业的包组除外：
1）
投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；
2）
本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；
3）
投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除；
4） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

5） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

6） 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

7） 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。
3.3.3
评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。
3.3.4
计算价格评分：各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：
所有包组：价格评分=（基准价÷评标价）×30

3.4
评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
3.5    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
1） 分值汇总计算错误的；
2） 分项评分超出评分标准范围的；
3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告财政部。
4.
中标供应商的确定
4.1
推荐中标候选投标人名单：本项目包组如果有效投标人3至9家，推荐2名中标候选人；如果包组有效投标人10家（含本数）以上的，推荐3名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准，多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
4.2
中标价的确定：除了按3.3.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。
4.3
根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
5.
发布中标结果
5.1
招标代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

5.2
在《中标结果公告》发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。
5.3
《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
附表一：投标人资格审查表
包1-34投标人资格审查表
	审查项目
	要求
	是否符合

	资格性审查
	1.具有独立承担民事责任能力且已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件，分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。本项目不允许联合体参与投标。
	

	
	2.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。
3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。
4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。
	

	
	3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违 法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于2021年**月**日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	

	
	4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。
	

	
	5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。
	

	
	6. 包1-9的投标人必须是所投产品制造商。
	

	
	7. 包组1、2、3、7、8、10至32投标人所投的全部产品须由符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小企业制造，且使用该中小企业商号或者注册商标。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 
注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。
	

	结论
	


注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3.未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查及技术商务评审。

附表二：符合性审查表
包1-34符合性审查表
	审查项目
	要求
	是否符合

	符合性审查
	1.各包组投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目各包组对应的采购预算。
	

	
	2.对标的货物、设备没有报价漏项。
	

	
	3.按要求缴纳了投标保证金。
	

	
	4.未以进口产品投标。
	

	
	5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
	

	
	6.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。
	

	
	7.“★”号条款满足招标文件要求。
	

	
	8.投标有效期为投标截止日起至少90天。
	

	
	9.如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。
	

	
	10.未出现视为投标人串标投标所列的情形。
	

	
	11.投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。
	

	
	12.如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。
	

	结论
	


注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。
附表三：技术商务评审表
包1-9消防车技术商务评审表
	内容
	评审细则
	评分范围
	分值

	产品技术先进性
	投标产品技术性能按照《用户需求书》要求，每项技术参数指标进行逐条响应：
带“▲”的重要技术参数指标项，正（无）偏离的，整车检验报告可证实的指标一项得2.5分，整车检验报告或试验报告无法证实或负偏离的指标得0分，共30分。投标人须提交完整的整车检验报告，并在相应指标作出标记（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。
车辆所有单独部件的检验报告均不予认可，请勿提交。
	30

	
	除“▲”标记的其他技术参数，完全满足的，得10分；负偏离的指标，每条扣1分，扣完10分为止。
	10

	
	车辆改装技术方案能够结合用户使用需求进行分析和设计，考核方案合理、完整、可行，使用行业内先进技术（部件）提高产品性能，性能稳定可靠，故障率、维修率低。技术方案满足采购文件要求且采用行业内领先技术、性能稳定可靠度高、故障率、维修率低的得6分；满足采购文件要求但采用行业内一般技术、性能稳定可靠度一般，故障率、维修率高的得3分；不满足采购文件要求、采用行业内落后技术或淘汰技术、性能稳定可靠度差的得0分。
	6

	认证
资料
	已获取消防产品认证证书（应急管理部消防产品合格评定中心颁布的消防产品认证证书，且相关信息可通过中国消防产品信息网查询）
	2
	2

	
	未获取消防产品认证证书（应急管理部消防产品合格评定中心颁布的消防产品认证证书，且相关信息可通过中国消防产品信息网查询）
	0
	

	交货时间
	在完全满足招标文件要求的前提下，每承诺提前一个月交货得1分，最高得3分。
	3

	合同条款响应情况(售后服务除外)
	满足招标文件要求
	1
	1

	
	不满足招标文件要求
	0
	

	合同履约能力
	近三年投标人所投产品因产品质量问题导致安全事故、产品资料造假等原因被应急管理部、消防救援局通报的，扣9分。
近三年投标人因延期交货、验收三次不合格被广东省消防救援总队及其下属单位处罚的，延期交货的每次扣1分，验收三次不合格的每个合同扣1分，扣完9分为止；

因投标人原因合同无法履行被广东省消防救援总队及其下属单位处罚的，每次扣3分，扣完9分为止。
最近一个年度投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的，每次扣3分，扣完9分为止。

2021年投标人在广东省消防救援总队组织的招标采购活动中弃标的，每次扣3分，扣完9分为止。
负面清单见用户需求书。
	9
	9

	业绩
	2020年以来投标人所投同类消防车（与各包组车辆名称一致）销售业绩合同数量，一份合同1分，满分2分。请提供合同复印件。
	2

	售后服务
	服务响应时间及设备维护方式
	优于采购文件要求，设备维护方式快捷、方便
	2
	2

	
	
	与采购文件要求一致，设备维护方式满足一般需求
	1
	

	
	
	不满足采购文件要求
	0
	

	
	免费质保期
	在质保期1年的基础上每增加一年加1分
	2
	2

	
	零配件供应
	承诺全寿命周期内零配件供应
	2
	2

	
	
	未承诺全寿命周期内零配件供应
	0
	

	
	对采购方人员的培训和技术支持
	培训及技术支持方案满足招标文件要求
	1
	1

	
	
	培训及技术支持方案不完全满足招标文件要求，或者无培训及技术支持方案
	0
	

	合计
	70


包10-34消防器材技术商务评审表
	内容

	评审细则
	评分范围
	分值

	产品技术先进性

	1. 10个技术指标的器材：投标产品技术性能按照《用户需求书》要求，每项技术参数指标进行逐条响应：投标产品满足采购项目技术要求的指标得3分，不满足的指标不得分，最高30分。
2. 5个技术指标的器材：投标产品技术性能按照《用户需求书》要求，每项技术参数指标进行逐条响应：投标产品满足采购项目技术要求的指标得6分，不满足的指标不得分，最高30分。
【注：用户需求书中要求“投标时提供检验报告”的，评审委员会将以检验报告中的数据作为评审依据；用户需求书未要求提交检验报告的，投标人可提供产品彩页、说明书、合格证、原厂公开发表的证明文件复印件或者厂家出具的技术参数说明函等任一（只能提供上述任意一种证明资料）。投标人须在上述证明材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。】

非单一产品的包组，考核核心产品的指标。
	30

	投标样品响应情况

	评审样品与投标文件要求的一致性和完整性（除品牌型号以外的样品款式、结构、配件数量、颜色等）
1.样品款式、结构、配件数量、颜色等完全满足采购文件要求的得5分；

2.样品仅非关键部件的款式、结构、配件数量、颜色等与投标文件不一致或不完整，但不影响产品主要功能的得2分；

3.样品关键部件的款式、结构、配件数量、颜色等与投标文件不一致，影响产

品主要功能的得0分。
	5

	
	评审样品的外观、材质、工艺
1.样品外观结构完整、合理，材质好，规格统一，制造工艺高，完全满足且优于采购文件的得5分；

2.样品关键部件的外观结构基本完整、合理，材质较好，制造工艺较高，但部分非关键部件不完全满足采购文件要求的得2分；

3.样品关键部件外观结构不完整、不合理，材质差，制造工艺粗糙，不完全满足采购文件要求得0分。
	5

	
	评审样品的质量、操作性、可靠性
1.样品质量好，设计科学合理，操作性、可靠性高，完全满足采购文件得5分；

2.样品关键部件质量较好，设计合理性、可操作性及可靠性较高，但部分非关键部件不完全满足采购文件要求的得2分；

3.样品关键部件质量差，设计不合理、可操作性及可靠性差，不完全满足采购文件要求得0分。
	5

	
	评审样品的适用性和舒适性
1.样品适用性高、舒适性好，完全满足采购文件得5分；

2.样品关键部件的适用性、舒适性较好，但部分非关键部件不完全满足采购文件要求得2分；

3.样品关键部件适用性、舒适性差，不完全满足采购文件要求得0分。
	5

	合同条款响应情况（售后服务除外）
	满足采购文件要求
	2
	2

	
	不满足采购文件要求
	0
	

	合同履约能力
	近三年投标人所投产品因产品质量问题导致安全事故、产品资料造假等原因被应急管理部、消防救援局通报的，扣9分。
近三年投标人因延期交货、验收三次不合格被广东省消防救援总队及其下属单位处罚的，延期交货的每次扣1分，验收三次不合格的每个合同扣1分，扣完9分为止；

因投标人原因合同无法履行被广东省消防救援总队及其下属单位处罚的，每次扣3分，扣完9分为止。
最近一个年度投标人所投产品被消防救援局消防产品质量监督抽查通报不合格的，每次扣3分，扣完9分为止。

2021年投标人在广东省消防救援总队组织的招标采购活动中弃标的，每次扣3分，扣完9分为止。
负面清单见用户需求书。
	9
	9

	消防器材相关销售业绩
	2020年以来投标人所投消防器材销售业绩合同数量，一份合同1分，满分2分。请提供合同复印件
	2

	售后服务
	服务响应时间及设备维护方式
	优于采购文件要求，设备维护方式快捷、方便
	2 
	2

	
	
	与采购文件要求一致，设备维护方式满足一般需求
	1
	

	
	
	不满足采购文件要求
	0
	

	
	免费质保期
	在质保期1年的基础上每增加一年加1分，满分2分
	2

	
	零配件供应
	承诺全寿命周期内零配件供应
	2
	2

	
	
	未承诺全寿命周期内零配件供应
	0
	

	
	对采购方人员的培训和技术支持
	培训及技术支持方案满足招标文件要求
	1
	1

	
	
	培训及技术支持方案不完全满足招标文件要求的，或者无培训及技术支持方案
	0
	

	合计
	70


第五部分　合同书文本
广东省消防救援总队国产消防车采购合同

    项目名称: 湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）
合同编号: 
    签订地点：
   二○二一年   月

甲方：XXX支队
乙方：XXX有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及XX的招标编号为XXX项目的采购文件、投标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购如下货物及相关服务，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：
1. 合同货物清单
	序号
	货物名称
	产地及品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	使用单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价RMB￥：XX元


2.合同总价
总价为人民币（大写）： XX元整，即RMB￥：XX元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请甲方实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切手续费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用(办理免税进口部件的进口环节税和关税除外)。甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以合同总价为准。
3.合同组成
技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息详见合同附件。签订合同时乙方需提交技术规格书（中文）、清晰的外观照片、车辆设计三视图和随车器材、工具、零配件清单等作为本合同附件。所有合同附件及本项目的中标通知书、招标文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
4.技术要求
4.1.乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方采购文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标等约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
4.2.乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标版权或其他知识产权（如须获得授权才可使用的，乙方应确保甲方获得该授权，且保证甲方在使用的全期间内，均为有权合法免费使用）。如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿，包括但不限于甲方因此支出的律师费、诉讼费、执行费、差旅费等，同时甲方有权按照本合同第10.3条约定向乙方追究交付货物不符合合同约定的违约责任。
4.3.进口部件必须具备有效的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。
4.4.合同货物上均应标有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等），并附有产品质量检验合格标志。
5.合同货物交货及验收
5.1.交货期
5.1.1.交货时间：合同签订生效后X个月内交货。
5.1.2.交货地点：甲方指定地点。联系人：XXX，联系电话：XXXXXXXX

5.2.货物验收

5.2.1.货物到达甲方指定地点，乙方应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后乙方按要求填写《装备物资验收申请表》交至甲方，甲方收到申请表后组建验收小组，在15个工作日内组织验收，验收时填写《消防车辆现场验收记录表》。

5.2.2.货物验收时，乙方必须向甲方验收小组提供货物全额发票、合格证及相关检测证明资料，并同时向甲方设立的维修中心提供1套完整的操作、维修技术资料，包括整车操作使用说明书及光盘（中文）、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）；乙方保证所交付货物应与投标样品一致（如有）。

5.2.3.验收按国家有关的规定、规范和《广东省消防救援总队灭火救援装备和战勤保障物资验收办法（试行）》（见附件）有关消防车验收程序、内容、标准进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失、更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限不予顺延。

5.2.4.货物在运输和安装调试过程中发生短缺、损坏，乙方应及时安排换装，所需费用由乙方承担，验收期限不予顺延。

5.2.5.乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料及配件、随车工具、进口货物和部件的商检证明、合法进口渠道证明等资料交付给甲方；乙方为执行本合同而提供的技术资料（具体内容见本合同6.2条）、软件的使用权归甲方所有。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.3.双方签订验收调试合格报告书之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

5.4.甲方有正当理由，包括但不限于交付货物与合同约定不一致、货物质量验收不合格等情况，导致甲方拒收货物或者解除合同的，乙方应自甲方发出合同解除通知（解除方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起15日内到达货物存放现场与甲方进行货物交接。否则，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。

5.5.验收期：双方一致约定，首次验收不合格后，乙方应积极调整，补救，乙方可在首次验收不合格后60日内再向甲方申请复验，乙方不申请或复验超过3次（含3次）仍不合格或首次验收不合格后60日内仍未通过验收的，甲方有权解除合同。

6.质量保证及售后服务
6.1.乙方保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权无瑕疵（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合本合同相关规定及标的物所附的合同第3条所包括的资料齐全。

6.2.乙方应于验收后向甲方提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。
6.3.乙方应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。乙方及货物原厂家应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证车辆的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

6.4.交货后，乙方为甲方免费提供操作及维护培训直至甲方人员掌握相关技术为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆培训时间不少于1天，新型车辆、特种车辆培训时间不少于2天，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。
6.5.免费质保期：乙方提供整车（含车内和改装设备）**年的质保服务，质保期自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不再向甲方收取任何费用。在质保期内，乙方必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。
6.6.保修期：质保期后，由乙方提供不少于**年的免费保修服务。保修费用计入合同总价，在维修过程中乙方只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；
（2）甲方擅自改装货物；
（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。
6.7.终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，

继续为底盘和上装提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归甲方所有，费用已包含在合同总价内），人工保修费用计入合同总价，乙方只收取材料成本费。乙方必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后**小时内  到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知甲方并说明原因。

终身维护期内，乙方应负责货物运行的稳定性。 如乙方未能及时响应，应向甲方支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且甲方有权委托第三方处理，第三方处理的费用由乙方承担。 

6.8.乙方向甲方提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，

且保证供应价格符合市场价标准，如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一的

优惠，人工工时费应低于行业标准。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配

件不得长于30天。

6.9.乙方应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，同时提供备用替代货物供甲方临时使用，一切费用由乙方承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。
6.10.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，每年

不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并以售后服务情况记录及甲方使用单位的反馈意见作为支付尾款的凭证。如乙方已与甲方设立的维修中心签订了售后服务协议，乙方至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。
6.11.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是   

否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，由乙方按甲方要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，乙方拒绝送检的，甲方可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
6.12.乙方必须在甲方所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。乙方委托授权甲方维修中心，对其广东省内销售的产品进行维修保养工作。

6.13.本合同签订后，乙方为甲方的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务。甲方仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

6.14.技术成果归属：双方在履行本合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归甲方所有。乙方不得在未征求甲方书面同意的情况下使用或者授权他人使用本合同项下的技术成果及相关信息，否则相关收益归甲方所有，乙方应另向甲方承担违约责任，并赔偿甲方全部损失（包括且不限于甲方因乙方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及甲方的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。
7.付款方式
本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下：
7.1.履约担保金：合同签订生效后10个工作日内，乙方委托银行向甲方开具的履约保函作为履约担保金。履约保函应为独立且不可撤销的保函。履约担保金为合同总金额5%，担保期限至乙方提供验收调试合格报告书（加盖验收单位公章）之日止。

7.2.预付款：甲方收到乙方委托银行向甲方开具的履约担保金保函及合同后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款（交货并验收合格后抵作货款）。

7.3.货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后(交货时同时提供机动车发票及整车合格证等上牌资料)，乙方凭以下资料向甲方提出支付申请，甲方在30日内向乙方支付合同总金额的65%：
（1）合同
（2）乙方开具的全额正式发票
（3）最终验收调试合格报告书（加盖验收单位公章）
（4）消防产品认证证书（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、消防产品检验报告（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、合格证等其他甲方要求的材料。
7.4.从最终验收合格报告书签署之日起一年后，如货物无质量问题或质量问题已修复，凭用户单位反馈意见，甲方在30日内向乙方无息支付合同总价的5％。

7.5.乙方谅解并明确同意，甲方在本合同约定的支付期限内向政府采购支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。
8 .保密条款

8.1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。
8.2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内、技术资料、工作信息和政府数据等），同样负有保密责任。
8.3.乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

8.4.如乙方未能履行保密义务造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任。因乙方的泄密行为导致甲方被追究法律责任的，甲方承担责任后有权向乙方追偿所产生的一切经济损失及法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总金额30%的违约金。
9.不可抗力
9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。无法克服的技术因素不属于不可抗力范围。
9.2.签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力发生之日起2天内将无法克服的技术因素书面或传真通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。
9.3.进口部件或附属设备及备品、备件由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。
9.4.由于不可抗力导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。但如系因违约而遇上不可抗力，违约方不得以不可抗力为由进行抗辩，违约方仍应按本合同约定执行。
10.违约责任
10.1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价5％的违约金。由于甲方为实行财务预算制度的单位，在本合同规定的时间内发起付款审批申请的，甲方无须承担款项实际到账延迟（如有）的违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货的理由。
10.2.乙方未能在交货期内交货，逾期不超过100天（含本数）的，以每逾期1天向甲方偿付未交付货物总价5‰的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期100天（不含本数）仍未交货的，甲方有权解除合同。乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10天内退回预付款，并支付合同未交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。
10.3.乙方所交付的货物不符合合同规定、未能在验收期按期通过验收的，甲方有权拒收并解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10天内退回预付款，并支付合同未交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。
10.4.如乙方拒不缴纳上述违约金，甲方可直接扣除履约担保金，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。
10.5.如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。

10.6.对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内启动资金支付流程付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任。
10.7.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价赔偿或者补偿。

10.8.乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；同时乙方承担一切经济责任（包括且不限于合同顺利履行时甲方可得的预期利益、甲方因乙方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等。以及甲方的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）：同时另向甲方支付合同总金额20%的违约金。
10.9.履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。
11.合同解除和终止
11.1.如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即解除本合同。
11.2.本合同履行完毕，自然终止。
12.法律诉讼
12.1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能   

达成协议时，双方同意采取以下第  12.1.2.种方式解决：
12.1.1 向 湛江 仲裁委员会申请仲裁；
12.1.2向甲方所在地法院提出诉讼。
12.2在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。    
13.其他

13.1.本合同采用语言为中文，若被译成多语言版本的，以中文版本约定优先。

13.2.本合同一式柒份,均为正本,具有同等法律效力,甲方陆份,乙方壹份。合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一个签字日期为准。
13.3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务。合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由擅自变更合同的一方承担。
13.4.本合同或本合同相关的招、投标文件内关于货物的技术规格、性能指标、培训计划及         

售后服务方案涉及的包括不限于期间、数量、标准等因素的，以有利于甲方的约定为准。本合同及相关配套文件中未尽事宜，由双方另行协商处理。

13.5本合同附件、与本合同相关的招、投标文件作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法定代表人：  
	法定代表人： 

	甲方代表（签字）：
	乙方代表（签字）：

	地址：   
	地址： 

	邮政编码： 
	邮政编码： 

	电话：  
	电话： 

	传真：
	传真： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	开户账号：
	开户账号：  

	年   月   日
	年   月    日


附件：
广东省消防救援总队灭火救援装备和战勤保障物资验收办法
第1章  总则
第一条为进一步加强全省消防救援队伍灭火救援装备和战勤保障物资（以下简称“装备物资”）验收工作，确保装备物资质量，根据《消防救援局关于加强灭火救援装备采购管理工作的通知》《消防救援队伍政府采购管理暂行办法》《消防救援队伍部门集中采购目录》《广东省消防救援总队灭火救援装备和战勤保障物资采购管理暂行规定》等文件要求，制定本办法。
第二条本办法适用于总队采购装备物资交货时的验收。本办法所称验收是指用户单位或者第三方依据投标文件、合同文本以及国家或行业标准等相关要求，充分利用装备检测设备，对供应商拟交付装备物资的商务和技术要求的履约情况逐项核实的行为。
第三条  装备物资验收应遵循公开透明、公平公正、严肃准确原则。严格实施装备采验分离，落实装备验收主体责任。总队本级采购的装备物资由总队验收；基层用户单位申请总队采购的装备物资由总队组织基层用户单位或总队委托基层用户单位验收。
商务要求履约情况由验收人员对照合同文本以及投标商务响应逐条核实；技术要求履约情况由验收人员按照投标技术响应进行一致性和质量性能验收；战勤保障物资的验收参照消防器材验收要求实施。
第四条 所有交付验收的装备物资须为全新、未曾使用的产品。对于批量采购的消防车辆、进口底盘、防护装备等，可根据需要采取入厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验以及委托第三方专业检测机构进行抽样送检、联合验收或监理等方式开展验收工作。
第二章　组织领导
第五条总队成立装备物资验收工作领导小组（以下简称“领导小组”），由总队主官任组长,分管后勤装备处的总队领导任副组长。总队指挥中心、作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处、后勤装备处等相关处室业务骨干为成员，负责指导、协调和参予装备物资验收工作。后勤装备处负责领导小组具体工作的落实。
第六条 总队根据装备物资交付到货情况定期组织验收，每次验收成立装备物资验收小组，由后勤装备处负责组织开展装备物资验收工作。
后勤装备处从总队业务处室、装备物资验收技术人员库选取骨干，人员不少于3人，根据验收装备物资到货情况和货物的重要性，视情拟制验收方案呈验收工作领导小组审定后，对总队本级到货装备物资进行验收；负责组织基层用户单位选取5人以上业务骨干，组成装备物资验收小组（1名基层支队级副职负责），对总队采购的或基层用户单位申请总队采购的到货装备物资进行集中相互验收，也可委托基层用户单位组成验收小组开展自行验收。 
第七条  装备物资验收小组负责资料审查、组织一致性验收等工作，并根据投标文件要求组织对装备性能（如泵浦，梯架/臂架，水/泡沫炮，水喷雾系统，吊臂、绞盘、尾板等功能性液压件等）进行实地测试，做好质量性能验收工作。
总队装备维修中心主要负责带泵的罐类消防车、举高类消防车以及远程供水系统的水力性能测试并出具报告，协助做好质量性能测试、登记消防车到货时间，填写《装备物资到货时间确认表》（附件5）等工作。
第八条 总队成立装备物资验收技术人员库，由装备、战训岗位业务骨干、装备物资质量检验员、装备技师和基层其他业务骨干组成，人员库根据工作情况每2年更新一次。
第三章  消防车辆验收程序
第九条  消防车辆的验收分为一致性验收、质量性能验收以及水力性能测试，具体工作由装备物资验收小组组织实施。
第十条  消防车到货后，总队装备维修中心应通知供应商按要求填写《装备物资验收申请表》（附件4），确认到货后，后勤装备处在15个工作日内组织验收（需做水力性能测试的，以水力性能测试通过后起算），验收时填写《消防车辆现场验收记录表》（附件6），并做好归档。
第十一条  验收前，验收小组应通知供应商应做好车辆的清理、调整、测试工作，核对随车器材，做好自验工作，并将车辆停放到指定的地点。带泵的罐类消防车需提前开展水力性能测试并合格。
第十二条需做水力性能测试的，总队装备维修中心应在车辆到位后申请测试的5个工作日内安排测试，水力性能测试由总队装备维修中心出具测试报告结果，具有相关检测资质人员签字。确因不可抗力因素导致水力性能测试无法进行的，经报总队装备物资验收领导小组同意可延期测试。
第十三条验收时，验收小组应检查供应商是否按要求提交齐全验收资料（附件1）。
第十四条  一致性验收是指对拟交付验收的消防车名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购时合同约定的信息是否一致进行核对检查（附件2）。
第十五条质量性能验收是指对照合同中技术文本要求，对拟交付验收的消防车的整车性能和消防性能进行实地测试（附件3）。
第十六条水力性能测试是指按照国家有关标准和试验方法，利用消防车辆水力性能测试装置实时监测消防车载泵的流量、压力、真空度、转速以及消防车功率输出装置的运行温度等信息，主要内容如下：
1、消防泵（3米吸深、7米吸深）流量、压力、转速等性能；
2、消防泵引水性能；
3、消防泵连续运转性能；
4、消防泵真空密封性能；
5、消防泵超负荷性能；
6、消防炮的流量、压力性能。
第十七条验收合格后，验收小组出具《装备物资调拨单》（附件11）。《装备物资调拨单》作为用户单位录入固定资产和验收档案存档凭证。 
第十八条  用户单位后勤装备处（科）应及时组织供应商技术人员对基层指战员进行培训，确保学懂弄通并熟练操作。培训完成，参训人员经后勤装备处（科）考核合格后，用户单位5个工作日内出具《装备物资交付培训登记表》（附件8）、《新购消防车辆验收表》（附件7）并加盖支队公章。各级凭《新购消防车辆验收表》，按合同支付相关款项。
第十九条  办理免税的进口消防车、底盘和器材，用户单位在报关后开展到港查验，依据投标文件开展一致性验收。
第四章  消防器材验收程序和内容
第二十条消防器材的验收主要有一致性和质量性能验收，由装备物资验收小组负责组织实施。主要开展一致性验收、资料检查、质量性能测试、到货时间确认和培训考核。
第二十一条经供应商申请，后勤装备处确认装备到货后，在15个工作日内组织验收，验收时填写《消防器材现场验收记录表》，并做好归档。
第二十二条  一致性验收内容如下：
1、资料审查
（1）检验报告；
（2）产品合格证；
（3）中文使用说明书。
2、外观检查
（1）器材外观、颜色及光亮度；
（2）铭牌标识；
（3）按统型要求落实外观喷涂情况。
3、部件检查和主要性能
检查各组成部件是否齐全，规格型号是否与标书文件一致等。如在招标时有封存投标样品的，验收小组必须对交货产品与投标样品进行核对。
第二十三条质量性能验收
对照投标文件要求对各项功能性指标进行测试，其中，对批量采购的防护服等个人防护装备应委托第三方专业检测机构进行抽样送检，其他个人防护装备由用户单位视情抽检（附件10）。
第二十四条验收合格后，验收小组出具《装备物资调拨单》。《装备物资调拨单》作为用户单位录入固定资产和验收档案存档凭证。
第二十五条  用户单位后勤装备处（科）应及时组织供应商技术人员对基层指战员进行培训，培训完成，参训人员经考核合格，用户单位5个工作日内出具《装备物资交付培训登记表》、《新购消防器材验收表》并加盖支队公章。各级凭《新购消防器材验收表》按合同支付相关款项。
第五章  验收评定及处理
第二十六条装备物资验收不符合要求的，验收小组应做出详尽的现场记录，告知供应商限期整改，装备物资整改期限最长不得超过30天，车辆整改期限最长不超过60天。供应商整改后申请再次验收，验收小组及时组织复验。
装备物资2次（含本数）以上验收不合格，车辆3次（含本数）以上验收不合格，验收小组将验收情况反馈用户单位和采购办，用户单位应依合同追究供应商违约责任，采购办将供应商列入采购负面清单。
第二十七条 灭火药剂的验收，应经一致性验收合格并委托第三方专业检测机构进行抽样送检，且需取得国家质量检验中心合格的检测报告，方可认定为验收合格。
第二十八条  项目验收的结果与采购合同约定的内容虽然不完全符合，经验收小组确认，供应商所提供的装备物资比合同约定内容提高了使用功能或标准或者属于技术更新换代产品，在不影响、不降低装备物资质量和使用功能以及合同金额不提高的前提下，可以验收通过。
第二十九条  用户单位可邀请参加同一项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
第三十条验收标准应包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主官判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。
第三十一条  装备物资质保期从验收合格之日算起。
第三十二条装备物资质保期满前15天内，用户单位应及时出具《装备物资售后服务意见反馈表》（附件9），作为退还质保金依据。
第六章  附则
第三十三条本办法由总队后勤装备处负责解释。
第三十四条本办法自发布之日起施行，各支队级单位装备物资的验收工作，参照本办法执行。
附件：1.消防车验收供应商应提交详细资料
2. 消防车一致性验收核对检查详细内容
3. 消防车整车性能和消防性能测试详细内容
4. 装备物资验收申请表
5.装备物资到货时间确认表
6. 装备物资（车辆、器材）现场验收记录表
7. 新购装备物资（车辆、器材）验收表
8. 装备物资交付培训登记表
9.装备物资售后服务意见反馈表
附件1：消防车验收供应商应提交详细资料
1、有效的检验报告及其复印件；
2、国产消防车的工信部公告证明文件；
3、底盘生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件；
4、进口车辆或部件报关单、银行水单、外商发票；
5、底盘驾驶员操作手册、上装操作手册；
6、底盘维修手册、保养保修手册和零件目录图册；
7、上装维修手册、保养保修手册及臂架（梯架）、水泵结构图，水（管）路、液压、电路配线系统图；
8、附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修手册；
9、购车发票（一式四联）及其复印件；
10、带泵的罐类消防车和举高类消防车水力性能测试报告；
11、其他按要求须提供的资料文本。
所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。
附件2：消防车一致性验收核对检查详细内容
1、外观检查
（1）油漆颜色及光亮度；
（2）外表平整度；
（3）车门及卷帘门密封情况；
（4）车上各主要部件铭牌标牌、警示标识和重要设备操作流程图；
（5）按统型要求落实车辆涂装情况。
2、部件检查
（1）底盘、泵、炮、取力器、臂架、压缩空气泡沫系统、起吊设备、牵引设备等主要部件的规格型号；
（2）固定升降照明灯、固定排烟设备、警灯、警报、车灯、空调、照明、发电机、消防梯等附属设备的规格型号；
（3）随车器材的数量、规格和型号；
（4）车门、卷帘门、器材箱、翻板、踏板等的材质、结构布局情况；
（5）其他部件的检查。
附件3：消防车整车性能和消防性能测试详细内容
1、整车性能验收
（1）车辆运转、行驶性能；
（2）车辆车灯、空调、照明等电气电路系统；
（3）车辆取力器开闭；
（4）其他性能。
2、消防性能验收
（1）消防泵吸水、出水和消防炮射水性能；
（2）压缩空气泡沫系统、固定升降照明灯、固定排烟设备、起吊设备、牵引绞盘、液压系统等设备性能；
（3）随车器材性能；
（4）举高车上下车互锁、超载报警、臂架和工作斗避碰、臂架运行平稳性、液压锁、安全操作标识等安全防护系统；
（5）其他性能。
附件4

装备物资验收申请表
我公司（盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位尽快安排相关验收人员组织验收。
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	用户单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	如：车架号

	验收准备资料
	是否齐全

	1
	有效的检验报告及其复印件；
	

	2
	有效的工信部公告文件证明；
	

	3
	生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件；
	

	4
	进口车辆或部件报关单、银行水单、外商发票；
	

	5
	装备操作手册；
	

	6
	装备维修手册、保养保修手册和零件目录图册；
	

	7
	附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修手册；
	

	8
	发票及其复印件；
	

	9
	其他验收有关资料
	


附件5

广东省消防救援总队装备物资到货时间确认表
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应厂商
	
	用户单位
	

	合同交货时间
	
	供应商（厂家）签名
	

	实际到货时间
	
	
	

	用户单位
确认意见
	签名：                                        年  月  日

	备   注
	


注：此表一式四份，后勤装备部门、采购办、维修中心、厂商各执一份。
附件6

广东省消防救援总队消防车辆现场验收记录表
	合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合同交货时间
	
	车架号
	

	实际到货时间
	
	
	

	供应厂商
	
	用户单位
	

	验收项目
	验    收   意   见

	底    盘
	

	消 防 泵
	

	消 防 炮
	

	随车器材
	

	整车外形
	

	测试情况
	

	相关资料
	检验报告
	
	工信部公告文件
	

	
	整车、底盘合格证
	
	发票
	

	
	报关单、免税证明
	
	其他
	

	验收组意见
	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


 综合验收评定：    合格         不合格 整改期限 天
 存在问题（问题照片在反面打印）： 
验收组人员签名： 
                                                             年   月   日


	供应商（厂家）签名
	


注：验收项目有一项不合格或未能提供相关资料为不合格产品；
附件7

广东省消防救援总队新购消防车辆验收表
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	合同交货时间
	

	
	
	
	
	实际到货时间
	

	总价
	RMB￥:             元

	供应厂商
	
	用户单位
	

	验收项目
	验    收   意   见

	底    盘
	

	消 防 泵
	

	消 防 炮
	

	随车器材
	
	整车外形
	

	360°行车记录仪、倒车可视、导航
	

	培训情况
	
	是否同时出具资产通知单
	

	相关资料
	检验报告
	
	工信部公告
	

	
	整车、底盘合格证
	
	发票
	

	验收意见
	验收意见：
作战训练部门：
后勤装备部门：
装备质检员：
其他验收人员：   
                         （盖章）
                       年   月   日

	供应商（厂家）签名
	


注：1、有1项不合格或未能提供相关资料为不合格产品；
2、验收组在验收产品后7日内出具验收意见；
3、此表一式四份，后勤装备部门、用户单位、厂商各一份，采购办一份；
4、提交此表须同时附上资产通知单原件两份和培训情况登记表两份。
附件8

广东省消防救援总队装备物资交付培训登记表
	用户单位
	
	供应厂商
	

	项目/合同编号
	
	装备名称
	

	培训时间
	
	培训地点
	

	培训方式
	
	培训岗位
	

	培训内容
	

	供应商（厂家）技术人员签名
	

	用户单位参训
人员签名
	


附件9

装备物资售后服务意见反馈表
	用户单位
	

	供应商（厂家）
	

	项目(合同编号)
	装备名称及数量
	产地
	配备时间

	
	
	
	

	装备质量
情况反馈
	对装备目前的使用是否满意
	

	
	装备目前是否存在质量问题(如有问题请简述原因)
	

	
	装备出现非人为质量问题,厂家有否提供相应的售后服务
(无质量问题可不填)
	

	用     户     单     位     意     见

	是否同意
退还质保金
	是否同意退还质保金：
负责人签名：（盖章）
年月日

	备    注
	


说明：此表是了解掌握装备物资质量、售后服务开展情况和退还质量保证金的主要凭证，由用户单位确认后反馈给后勤装备管理部门，一式一份。
广东省消防救援总队装备采购国产及非免税进口消防器材合同书
    项目名称:  
合同编号:  
    签订地点：               
   二○二一年   月

甲方：XXX总队/支队

乙方：××××公司

根据《中华人民共和国民法典》及      的招标编号为      项目的招标文件、投标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购如下货物及相关服务，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

1.合同货物清单

	序号
	货物名称
	品牌
名称
	规格
型号
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	使用单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价  RMB￥：   元。 


2.合同总价
总价为人民币（大写）：   元整，即RMB￥：    元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、邀请甲方实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。甲方不再另向乙方支付本合同总价之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准。

3.合同组成

技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息详见合同附件。签订合同时乙方需提交技术规格书（中文）、清晰的外观照片、大型装备附设计三视图和装备附属器材、工具、零配件清单等作为本合同附件。所有合同附件及本项目的中标通知书、招标文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
4.技术要求
4.1.乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标等约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

4.2. 乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标版权或其他知识产权（如须获得授权才可使用的，乙方应确保甲方获得该授权，且保证甲方在使用的全期间内，均为有权合法免费使用）。如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿，包括但不限于甲方因此支出的律师费、诉讼费、执行费、差旅费等，同时甲方有权按照本合同第10.3条约定向乙方追究交付货物不符合合同约定的违约责任。

4.3.进口货物必须具备有效的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4.4.合同货物上均应标有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等），并附有产品质量检验合格标志。

5.合同货物交货及验收

5.1.交货期

5.1.1.交货时间：合同签订生效后   个月内。

5.1.2.交货地点：甲方指定地点。联系人：***，联系电话：**********

5.2.货物验收


5.2.1. 货物到达甲方指定地点，乙方应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后乙方按要求填写《装备物资验收申请表》交至甲方，甲方收到申请表后组建验收小组，在15个工作日内组织验收，验收时填写《消防器材现场验收记录表》。

5.2.2. 货物验收时，乙方必须向甲方验收小组提供货物全额发票、合格证及相关检测证明资料，并同时向甲方设立的维修中心提供1套完整的操作、维修技术资料，包括整套操作使用说明书及光盘（中文）、设备操作维修手册（中文）等；乙方保证所交付货物应与投标样品一致（如有）。

5.2.3.验收按国家有关的规定、规范和《广东省消防救援总队灭火救援装备和战勤保障物资验收办法（试行）》（见附件）有关消防器材的验收程序、内容、标准进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失、更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限不予顺延。
5.2.4.货物在运输和安装调试过程中发生短缺、损坏，乙方应及时安排换装，所需费用由乙方承担，验收期限不予顺延。
5.2.5乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、产品合格证、资料及配件、随带工具、进口货物和部件的商检证明、合法进口渠道证明等资料交付给甲方；乙方为执行本合同而提供的技术资料（具体内容见本合同6.2条）、软件的使用权归甲方所有。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.3.双方签订验收合格报告书之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

5.4  验收期：双方一致约定，首次验收不合格后，乙方应积极调整，补救，乙方可在首次验收不合格后30日内再向甲方申请组织一次验收，乙方不申请或复验超过3次（含3次）仍不合格或首次验收不合格后30日内仍未通过验收的，甲方有权解除合同。

5.5 甲方有正当理由，包括但不限于交付货物与合同约定不一致、货物质量验收不合格等情况，导致甲方拒收货物或者解除合同的，乙方应当自甲方发出合同解除通知（解除方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起15日内到达货物存放现场与甲方进行货物交接。否则，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。

6.质量保证及售后服务
6.1.乙方保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权无瑕疵（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合本合同相关规定及标的物所附的合同第3条所约定的资料齐全。

6.2. 乙方应于验收后向甲方提供标的物各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。

6.3.乙方应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。乙方及货物原厂家应保证货物在正常工作状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证货物的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

6.4.交货后，乙方为甲方提供操作及维护培训直至甲方人员掌握相关技术为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。普通器材培训时间不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。

6.5. 乙方提供货物（含主要零配件）**年的质保服务，质保期自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向甲方收取任何费用。在质保期内，乙方必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。

6.6.保修期：质保期后，由乙方提供不少于**年的免费保修服务。保修费用计入合同总价，在维修过程中乙方只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一乙方不负责保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）甲方擅自改装货物；

（3）甲方人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

6.7. 终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续为底盘和上装提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归甲方所有，费用已包含在合同总价内），人工保修费用计入合同总价，乙方只收取材料成本费。乙方必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后**小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知甲方并说明原因。终身维护期内，乙方应负责货物运行的稳定性。 如乙方未能及时响应，应向甲方支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且甲方有权委托第三方处理，第三方处理的费用由乙方承担。 

6.8.乙方向甲方提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一定的优惠，人工工时费应低于行业标准。国产零配件的供应时间不得长于10天，进口零配件不得长于30天。

6.9.乙方应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，同时提供备用替代货物供甲方临时使用，一切费用由乙方承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。

6.10.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并以售后服务情况记录及甲方使用单位的反馈意见作为支付尾款的凭证。如乙方已与甲方设立的维修中心签订了售后服务协议，乙方至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。

6.11.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需检验或鉴定的，由乙方按甲方要求送国家消防装备质量监督检验中心检验，乙方拒绝送检的，甲方可自行送国家消防装备质量监督检验中心检验，并以国家消防装备质量监督检验中心出具的书面检验或鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

6.12.乙方必须在甲方所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。乙方委托授权甲方维修中心，对其广东省内销售的产品进行维修保养工作。
6.13.本合同签订后，乙方为甲方的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务。甲方仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

6.14.技术成果归属：双方在履行本合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归甲方所有。乙方不得在未征求甲方书面同意的情况下使用或者授权他人使用本合同项下的技术成果及相关信息，否则相关收益归甲方所有，乙方应另向甲方承担违约责任，并赔偿甲方全部损失（包括且不限于甲方因乙方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及甲方的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。

7.付款方式

本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1. 履约保证金：合同总价金额超过100万元（含）的，合同签订生效后10个工作日内，乙方委托银行向甲方开具的履约保函作为履约担保金，履约保函应为独立且不可撤销的保函。履约担保金为合同总金额5%，担保期限至乙方提供验收合格报告书（加盖验收单位公章）之日止。

7.2.预付款：甲方收到乙方委托银行向甲方开具的履约担保金保函及合同后30日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款（交货并全部验收合格后抵作货款）。

7.3.货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后(交货时同时提供机动车发票及整车合格证等上牌资料)，乙方凭以下资料向甲方提出支付申请，甲方收到材料并核实无误后在30日内向乙方支付合同总金额的65%；

（1）合同；

（2）乙方开具的全额正式发票；

（3）最终验收调试合格报告书（加盖验收单位公章）；

（4）消防产品认证证书（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、消防产品检验报告（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、合格证等其他甲方要求的材料。
7.4.从最终验收合格报告书签署之日起一年后，如货物无质量问题或质量问题已修复，凭用户单位反馈意见，甲方在30日内向乙方无息支付剩余款项。

7.5乙方谅解并明确同意，甲方在本合同约定的支付期限内向政府采购支付部门提出支付申请即视为甲方已履行付款义务，不含政府财政支付部门审查、财政支付管理流程及预算下达的时间，如有延误，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。
8 .保密条款

8.1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

8.2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息、技术资料、工作信息和政府数据等），同样负有保密责任。

8.3.乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

8.4.如乙方未能履行保密义务造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任。因乙方的泄密行为导致甲方被追究法律责任的，甲方承担责任后有权向乙方追偿所产生的一切经济损失及法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总金额30%的违约金。

9.不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。无法克服的技术因素不属于不可抗力范围。

9.2.签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在不可抗力发生之日起2天内将不可抗力的具体情况书面或传真通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

9.3. 进口货物或附属设备及备品、备件由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

9.4.由于不可抗力导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。但如系因违约而遇上不可抗力，违约方不得以不可抗力为由进行抗辩，违约方仍应按本合同约定执行。

10违约责任

10.1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方向乙方偿付拒收货物总价5％的违约金。由于甲方为实行财务预算制度的单位，在本合同规定的时间内发起付款审批申请的，甲方无须承担款项实际到账延迟（如有）的违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货的理由。

10.2. 乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60天（含本数）的，以每逾期1天向甲方偿付未交付货物总价5‰的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期60天（不含本数）仍未交货的，甲方有权解除合同。乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10天内退回预付款，并支付合同未交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

10.3.乙方所交付的货物不符合合同规定、未能在验收期按期通过验收的，甲方有权拒收并解除合同（合同解除时间以通知发出为准，通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起10天内退回预付款，并支付合同未交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

10.4. 如乙方拒不缴纳上述违约金，甲方可单方扣除履约保证金，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。

10.5.如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。

10.6. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票及相关资料且确认无误后30日内启动资金支付流程，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任。
10.7.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。

10.8乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；同时乙方承担一切经济责任和损失（包括且不限于合同顺利履行时甲方可得的预期利益、甲方因乙方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等。以及甲方的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）：同时另向甲方支付合同总金额20%的违约金。

10.9履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。

11.合同解除和终止
11.1.如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即解除本合同。

11.2.本合同履行完毕，自然终止。

12.法律诉讼

12.1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第 12.1.2 种方式解决：

12.1.1 向甲方所在地市仲裁委员会申请仲裁；

12.1.2向甲方所在地的法院提出诉讼。

12.2在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。    

13.其他
13.1．本合同采用语言为中文，若被译成多语言版本的，以中文版本约定优先。

13.2. 本合同一式柒份,均为正本,具有同等法律效力,甲方陆份,乙方壹份。合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一个签字日期为准。

13.3. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务。合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由擅自变更合同的一方承担。

13.4. 本合同或本合同相关的招、投标文件内关于货物的技术规格、性能指标、培训计划及售后服务方案涉及的包括不限于期间、数量、标准等因素的，以有利于甲方的约定为准。本合同及相关配套文件中未尽事宜，由双方另行协商处理。

13.5本合同附件、与本合同相关的招、投标文件作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
	甲方（盖章）： 
	乙方（盖章）： 

	法定代表人： 
	法定代表人： 

	甲方代表（签字）：
	乙方代表（签字）：

	地址： 
	地址： 

	邮政编码： 
	邮政编码： 

	电话： 
	电话： 

	传真： 
	传真： 

	开户银行： 
	开户银行： 

	开户账号：
	开户账号：  

	年   月   日
	年   月    日


附件：
广东省消防救援总队灭火救援装备和战勤保障物资验收办法
第2章  总则
第一条  为进一步加强全省消防救援队伍灭火救援装备和战勤保障物资（以下简称“装备物资”）验收工作，确保装备物资质量，根据《消防救援局关于加强灭火救援装备采购管理工作的通知》《消防救援队伍政府采购管理暂行办法》《消防救援队伍部门集中采购目录》《广东省消防救援总队灭火救援装备和战勤保障物资采购管理暂行规定》等文件要求，制定本办法。

第二条  本办法适用于总队采购装备物资交货时的验收。本办法所称验收是指用户单位或者第三方依据投标文件、合同文本以及国家或行业标准等相关要求，充分利用装备检测设备，对供应商拟交付装备物资的商务和技术要求的履约情况逐项核实的行为。

第三条  装备物资验收应遵循公开透明、公平公正、严肃准确原则。严格实施装备采验分离，落实装备验收主体责任。总队本级采购的装备物资由总队验收；基层用户单位申请总队采购的装备物资由总队组织基层用户单位或总队委托基层用户单位验收。

商务要求履约情况由验收人员对照合同文本以及投标商务响应逐条核实；技术要求履约情况由验收人员按照投标技术响应进行一致性和质量性能验收；战勤保障物资的验收参照消防器材验收要求实施。

第四条  所有交付验收的装备物资须为全新、未曾使用的产品。对于批量采购的消防车辆、进口底盘、防护装备等，可根据需要采取入厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验以及委托第三方专业检测机构进行抽样送检、联合验收或监理等方式开展验收工作。

第二章　组织领导

第五条  总队成立装备物资验收工作领导小组（以下简称“领导小组”），由总队主官任组长,分管后勤装备处的总队领导任副组长。总队指挥中心、作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处、后勤装备处等相关处室业务骨干为成员，负责指导、协调和参予装备物资验收工作。后勤装备处负责领导小组具体工作的落实。

第六条  总队根据装备物资交付到货情况定期组织验收，每次验收成立装备物资验收小组，由后勤装备处负责组织开展装备物资验收工作。

后勤装备处从总队业务处室、装备物资验收技术人员库选取骨干，人员不少于3人，根据验收装备物资到货情况和货物的重要性，视情拟制验收方案呈验收工作领导小组审定后，对总队本级到货装备物资进行验收；负责组织基层用户单位选取5人以上业务骨干，组成装备物资验收小组（1名基层支队级副职负责），对总队采购的或基层用户单位申请总队采购的到货装备物资进行集中相互验收，也可委托基层用户单位组成验收小组开展自行验收。 

第七条  装备物资验收小组负责资料审查、组织一致性验收等工作，并根据投标文件要求组织对装备性能（如泵浦，梯架/臂架，水/泡沫炮，水喷雾系统，吊臂、绞盘、尾板等功能性液压件等）进行实地测试，做好质量性能验收工作。

总队装备维修中心主要负责带泵的罐类消防车、举高类消防车以及远程供水系统的水力性能测试并出具报告，协助做好质量性能测试、登记消防车到货时间，填写《装备物资到货时间确认表》（附件5）等工作。
第八条  总队成立装备物资验收技术人员库，由装备、战训岗位业务骨干、装备物资质量检验员、装备技师和基层其他业务骨干组成，人员库根据工作情况每2年更新一次。

第三章  消防车辆验收程序

第九条  消防车辆的验收分为一致性验收、质量性能验收以及水力性能测试，具体工作由装备物资验收小组组织实施。

第十条  消防车到货后，总队装备维修中心应通知供应商按要求填写《装备物资验收申请表》（附件4），确认到货后，后勤装备处在15个工作日内组织验收（需做水力性能测试的，以水力性能测试通过后起算），验收时填写《消防车辆现场验收记录表》（附件6），并做好归档。

第十一条  验收前，验收小组应通知供应商应做好车辆的清理、调整、测试工作，核对随车器材，做好自验工作，并将车辆停放到指定的地点。带泵的罐类消防车需提前开展水力性能测试并合格。

第十二条  需做水力性能测试的，总队装备维修中心应在车辆到位后申请测试的5个工作日内安排测试，水力性能测试由总队装备维修中心出具测试报告结果，具有相关检测资质人员签字。确因不可抗力因素导致水力性能测试无法进行的，经报总队装备物资验收领导小组同意可延期测试。
第十三条  验收时，验收小组应检查供应商是否按要求提交齐全验收资料（附件1）。
第十四条  一致性验收是指对拟交付验收的消防车名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购时合同约定的信息是否一致进行核对检查（附件2）。
第十五条  质量性能验收是指对照合同中技术文本要求，对拟交付验收的消防车的整车性能和消防性能进行实地测试（附件3）。
第十六条  水力性能测试是指按照国家有关标准和试验方法，利用消防车辆水力性能测试装置实时监测消防车载泵的流量、压力、真空度、转速以及消防车功率输出装置的运行温度等信息，主要内容如下：

1、消防泵（3米吸深、7米吸深）流量、压力、转速等性能；

2、消防泵引水性能；

3、消防泵连续运转性能；

4、消防泵真空密封性能；

5、消防泵超负荷性能；

6、消防炮的流量、压力性能。

第十七条  验收合格后，验收小组出具《装备物资调拨单》（附件11）。《装备物资调拨单》作为用户单位录入固定资产和验收档案存档凭证。 
第十八条  用户单位后勤装备处（科）应及时组织供应商技术人员对基层指战员进行培训，确保学懂弄通并熟练操作。培训完成，参训人员经后勤装备处（科）考核合格后，用户单位5个工作日内出具《装备物资交付培训登记表》（附件8）、《新购消防车辆验收表》（附件7）并加盖支队公章。各级凭《新购消防车辆验收表》，按合同支付相关款项。

第十九条  办理免税的进口消防车、底盘和器材，用户单位在报关后开展到港查验，依据投标文件开展一致性验收。

第四章  消防器材验收程序和内容

第二十条  消防器材的验收主要有一致性和质量性能验收，由装备物资验收小组负责组织实施。主要开展一致性验收、资料检查、质量性能测试、到货时间确认和培训考核。

第二十一条  经供应商申请，后勤装备处确认装备到货后，在15个工作日内组织验收，验收时填写《消防器材现场验收记录表》，并做好归档。
第二十二条  一致性验收内容如下：
1、资料审查
（1）检验报告；
（2）产品合格证；
（3）中文使用说明书。
2、外观检查
（1）器材外观、颜色及光亮度；
（2）铭牌标识；

（3）按统型要求落实外观喷涂情况。
3、部件检查和主要性能
检查各组成部件是否齐全，规格型号是否与标书文件一致等。如在招标时有封存投标样品的，验收小组必须对交货产品与投标样品进行核对。
第二十三条  质量性能验收
对照投标文件要求对各项功能性指标进行测试，其中，对批量采购的防护服等个人防护装备应委托第三方专业检测机构进行抽样送检，其他个人防护装备由用户单位视情抽检（附件10）。

第二十四条  验收合格后，验收小组出具《装备物资调拨单》。《装备物资调拨单》作为用户单位录入固定资产和验收档案存档凭证。
    第二十五条  用户单位后勤装备处（科）应及时组织供应商技术人员对基层指战员进行培训，培训完成，参训人员经考核合格，用户单位5个工作日内出具《装备物资交付培训登记表》、《新购消防器材验收表》并加盖支队公章。各级凭《新购消防器材验收表》按合同支付相关款项。

第五章  验收评定及处理
第二十六条  装备物资验收不符合要求的，验收小组应做出详尽的现场记录，告知供应商限期整改，装备物资整改期限最长不得超过30天，车辆整改期限最长不超过60天。供应商整改后申请再次验收，验收小组及时组织复验。

装备物资2次（含本数）以上验收不合格，车辆3次（含本数）以上验收不合格，验收小组将验收情况反馈用户单位和采购办，用户单位应依合同追究供应商违约责任，采购办将供应商列入采购负面清单。

第二十七条  灭火药剂的验收，应经一致性验收合格并委托第三方专业检测机构进行抽样送检，且需取得国家质量检验中心合格的检测报告，方可认定为验收合格。

第二十八条  项目验收的结果与采购合同约定的内容虽然不完全符合，经验收小组确认，供应商所提供的装备物资比合同约定内容提高了使用功能或标准或者属于技术更新换代产品，在不影响、不降低装备物资质量和使用功能以及合同金额不提高的前提下，可以验收通过。

第二十九条  用户单位可邀请参加同一项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
第三十条    验收标准应包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主官判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。
第三十一条  装备物资质保期从验收合格之日算起。
第三十二条  装备物资质保期满前15天内，用户单位应及时出具《装备物资售后服务意见反馈表》（附件9），作为退还质保金依据。

第六章  附则
第三十三条  本办法由总队后勤装备处负责解释。

第三十四条  本办法自发布之日起施行，各支队级单位装备物资的验收工作，参照本办法执行。

附件：1. 消防车验收供应商应提交详细资料

2. 消防车一致性验收核对检查详细内容

3. 消防车整车性能和消防性能测试详细内容

4. 装备物资验收申请表

5. 装备物资到货时间确认表
6. 装备物资（车辆、器材）现场验收记录表

7. 新购装备物资（车辆、器材）验收表

8. 装备物资交付培训登记表

9.装备物资售后服务意见反馈表

附件1：消防车验收供应商应提交详细资料
1、有效的检验报告及其复印件；
2、国产消防车的工信部公告证明文件；

3、底盘生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件；
4、进口车辆或部件报关单、银行水单、外商发票；
5、底盘驾驶员操作手册、上装操作手册；
6、底盘维修手册、保养保修手册和零件目录图册；
7、上装维修手册、保养保修手册及臂架（梯架）、水泵结构图，水（管）路、液压、电路配线系统图；
8、附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修手册；
9、购车发票（一式四联）及其复印件；

10、带泵的罐类消防车和举高类消防车水力性能测试报告；

11、其他按要求须提供的资料文本。
所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。
附件2：消防车一致性验收核对检查详细内容
1、外观检查
（1）油漆颜色及光亮度；
（2）外表平整度；
（3）车门及卷帘门密封情况；
（4）车上各主要部件铭牌标牌、警示标识和重要设备操作流程图；

（5）按统型要求落实车辆涂装情况。
2、部件检查
（1）底盘、泵、炮、取力器、臂架、压缩空气泡沫系统、起吊设备、牵引设备等主要部件的规格型号；
（2）固定升降照明灯、固定排烟设备、警灯、警报、车灯、空调、照明、发电机、消防梯等附属设备的规格型号； 

（3）随车器材的数量、规格和型号；
（4）车门、卷帘门、器材箱、翻板、踏板等的材质、结构布局情况；
（5）其他部件的检查。
附件3：消防车整车性能和消防性能测试详细内容

1、整车性能验收
（1）车辆运转、行驶性能；
（2）车辆车灯、空调、照明等电气电路系统；
（3）车辆取力器开闭；
（4）其他性能。
2、消防性能验收
（1）消防泵吸水、出水和消防炮射水性能；
（2）压缩空气泡沫系统、固定升降照明灯、固定排烟设备、起吊设备、牵引绞盘、液压系统等设备性能；
（3）随车器材性能；
（4）举高车上下车互锁、超载报警、臂架和工作斗避碰、臂架运行平稳性、液压锁、安全操作标识等安全防护系统；
（5）其他性能。

附件4
装备物资验收申请表
我公司                 （盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位尽快安排相关验收人员组织验收。
	项目/合同编号
	装 备 名 称
	数量
	单价
	总价
	用户单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	如：车架号

	验收准备资料
	是否齐全

	1
	有效的检验报告及其复印件；
	

	2
	有效的工信部公告文件证明；
	

	3
	生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件；
	

	4
	进口车辆或部件报关单、银行水单、外商发票；
	

	5
	装备操作手册；
	

	6
	装备维修手册、保养保修手册和零件目录图册；
	

	7
	附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修手册；
	

	8
	发票及其复印件；
	

	9
	其他验收有关资料
	


附件5

广东省消防救援总队装备物资到货时间确认表

	项目/合同编号
	装 备 名 称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应厂商
	
	用户单位
	

	合同交货时间
	
	供应商（厂家）签名
	

	实际到货时间
	
	
	

	用户单位
确认意见
	签名：                                        年  月  日

	备   注
	


注：此表一式四份，后勤装备部门、采购办、维修中心、厂商各执一份。
附件6

广东省消防救援总队消防车辆现场验收记录表

	合同编号
	装 备 名 称
	数 量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合同交货时间
	 
	车架号
	

	实际到货时间
	
	
	

	供应厂商
	 
	用户单位
	 

	验收项目
	验    收   意   见

	底    盘
	

	消 防 泵
	

	消 防 炮
	

	随车器材
	 

	整车外形
	

	测试情况
	

	相关资料
	检验报告
	
	工信部公告文件
	

	
	整车、底盘合格证
	
	发票
	

	
	报关单、免税证明
	
	其他
	

	验收组意见
	 综合验收评定：    合格         不合格     整改期限    天
 存在问题（问题照片在反面打印）：       

验收组人员签名： 

                                                             年   月   日



	供应商（厂家）签名
	


注：验收项目有一项不合格或未能提供相关资料为不合格产品；
附件7
广东省消防救援总队新购消防车辆验收表

	项目/合同编号
	装 备 名 称
	数量
	单价
	合同交货时间
	

	
	
	
	
	实际到货时间
	

	总    价
	RMB￥:             元

	供应厂商
	
	用户单位
	

	验收项目
	验    收   意   见

	底    盘
	

	消 防 泵
	

	消 防 炮
	

	随车器材
	
	整车外形
	

	360°行车记录仪、倒车可视、导航
	

	培训情况
	
	是否同时出具资产通知单
	

	相关资料
	检验报告
	
	工信部公告
	

	
	整车、底盘合格证
	
	发票
	

	验收意见
	验收意见：

作战训练部门：

后勤装备部门：

装备质检员：

其他验收人员：   

                         （盖章）

                       年   月   日

	供应商（厂家）签名
	


注：1、有1项不合格或未能提供相关资料为不合格产品；
2、验收组在验收产品后7日内出具验收意见；
3、此表一式四份，后勤装备部门、用户单位、厂商各一份，采购办一份；
4、提交此表须同时附上资产通知单原件两份和培训情况登记表两份。
附件8
广东省消防救援总队装备物资交付培训登记表

	用户单位
	
	供应厂商
	

	项目/合同编号
	
	装备名称
	

	培训时间
	
	培训地点
	

	培训方式
	
	培训岗位
	

	培训内容
	

	供应商（厂家）技术人员签名
	

	用户单位参训
人员签名
	


附件9

装备物资售后服务意见反馈表

	用户单位
	

	供应商（厂家）
	

	项目(合同编号)
	装备名称及数量
	产地
	配备时间

	
	
	
	

	装备质量
情况反馈
	对装备目前的使用是否满意
	

	
	装备目前是否存在质量问题(如有问题请简述原因)
	

	
	装备出现非人为质量问题,厂家有否提供相应的售后服务
(无质量问题可不填)
	

	用     户     单     位     意     见

	是否同意
退还质保金
	是否同意退还质保金：
负责人签名：                                        （盖章）
                                           年    月    日

	备    注
	


说明：此表是了解掌握装备物资质量、售后服务开展情况和退还质量保证金的主要凭证，由用户单位确认后反馈给后勤装备管理部门，一式一份.
广东省政府采购
投标文件
（正本/副本）

采购项目名称：  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目
采购项目编号：
（子包号）：
投标人名称：
日期： 年 月 日
自查表
1.1
资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	证明资料

	资格性审查
	1．……
	见投标文件第（）页

	
	2．……
	见投标文件第（）页

	
	3．……
	

	
	……
	……

	符合性审查
	1．……
	见投标文件第（）页

	
	2．……
	见投标文件第（）页

	
	3．……
	

	
	……
	……


注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！
1.1.1
“★”条款自查表（请按包组分列）
	序号
	“★”条款要求
	证明文件（如有）

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	
	
	见投标文件（）页

	……
	
	见投标文件（）页


注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.2技术商务评审自查表

	序号
	评审分项
	自评得分
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	见投标文件（）页

	9
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《技术商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

报价表
2.1
报价一览表
包1-9投标报价总表
[货币单位：（人民币）元]
项目名称：项目编号：
	序号
	分项内容
	报价
	产地及品牌
	型号规格

	1
	车辆
	
	
	

	2
	安装调试费
	
	
	

	3
	其它费用
	
	
	

	小计
	
	

	数量
	

	交货时间
	（备注：所投底盘为国产（进口）底盘，上装为国产（进口））

	免费质保期（不收取材料或者人工等任何费用）
	

	保修期（只收取材料费）
	

	响应时间
	在接到甲方故障报告后，   小时到达现场维修。

	中小企业声明
	我公司声明为  型企业，中小企业声明函在投标文件第  页（注：专门面向中小企业采购的包组，投标人必须填写。其它包组投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标才需要填）

	合计
	小写：大写：


注：1. 此表所报价格均为到最终用户使用地点交货价格，包括《用户需求书》要求的全部内容以及采购代理费用。
2.请在右上角注明投标车辆型号。
3.如合计计算错误，评标委员将根据以单价修正总价的原则，对合计总价进行修正。

4. 因本项目包组1-9所投产品为进口底盘的交货时间为合同签订生效后8个月内，所投产品为国内底盘的交货时间为合同签订生效后6个月内，投这些包组的供应商请注明所投底盘和上装是否为国产产品。
5.所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
6.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
投标人名称（盖章）：
日期：年月日
包10-34投标报价总表
[货币单位：（人民币）元]

项目名称：项目编号：
	包组号
	投标报价
	交货期
	备注

	
	大写：
小写：
	
	

	…
	
	
	

	免费质保期（不收取材料或者人工等任何费用）
	

	保修期（只收取材料费）
	

	响应时间
	在接到甲方故障报告后，    小时到达现场维修。

	中小企业声明
	我公司声明为   型企业，中小企业声明函在投标文件第  页（注：专门面向中小企业采购的包组，投标人必须填写。其它包组投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标才需要填）


注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容以及采购代理费用。
2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
投标人名称（盖章）：
日期：年月日
2.2
投标明细报价表
包1-9投标报价明细表（分包组单列）[货币单位：人民币元]
项目名称：　　　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　
包    
投标车辆名称：投标车辆型号：
	序号
	分项名称
	品牌、型号、规格
	产地
	制造商
	分项说明
	数量
	计费
单位
	单价
	分项价格

	1
	底盘
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	其他主要部件
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	首次保养
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（大、小写）：
	


注：
1.表中必须根据所投货物类型分项列明底盘、上装总成各部件、随车器材、常用易损零配件等主要设备的分项报价；
2.所有价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写；

3.投标总报价应为各分项价格之和，提交此表。
4. 车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。
投标人名称（盖章）：
日期：年月日
包10-34投标报价明细表（分包组单列）[货币单位：人民币元]
项目名称：　　　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　
包：
投标人名称： 
	序号
	货物名称
	制造商
	品牌名称
	规格型号
	原产地
	单位
	数量
	单价
	小计
	制造商企业类型

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：（￥）


注：
1.以上内容必须与《报价一览表》一致。
2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3.投标人应按《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具、服务等。
4. 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

5. 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
6.“制造商企业类型”栏，填写内容为“中型”、“小型”或“微型”。
投标人名称（盖章）：
日期：年月日
投标函
投标函
致：xxxxxx

为响应你方组织的     的招标[采购项目编号为：    ]，我方愿参与投标。
我方确认收到贵方提供的     货物及相关服务的招标文件的全部内容。
我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，正本壹份，副本柒份。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：
（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。
本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。
（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（七）我方作为   （制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（九）我方接受采购人委托向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。
（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
地    址：.邮政编码：.
电    话：.
传    真：.
代表姓名：.职    务：.
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期：   年   月   日
资格证明文件
4.1
营业执照副本（复印件）
4.2
法定代表人证明书
（投标人可使用下述格式，也可使用市场监督管理局统一印制的法定代表人证明书格式；对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书）
法定代表人证明书
现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：
附：代表人性别：年龄：身份证号码：_________

注册号码： 企业类型：_____________________________________ 

经营范围：。
投标人（盖章）：
地址：
法定代表人（签字或盖章）：
职务：
4.3
法定代表人授权书格式
（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）
法定代表人授权书
致：xxxxxx

本授权书声明：是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任职务，有效证件号码：。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）[采购项目编号为0835-210Z22109841]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。
投标人（盖章）：
地址：
法定代表人（签字或盖章）：
职务：
被授权人（签字或盖章）：
职务：
4.4
《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件
4.4.1  2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明
4.4.2  投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.4.3  设备及专业技术能力情况表：
	我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：

	序号
	设备名称或专业技术人员
	数量及单位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


4.5
资格性审查要求的其他资质证明文件
1.……

2.……

3.……

4.6
名称变更
投标人如果有名称变更的，应提供由市场监督管理部门出具的变更证明文件。
4.7
中小企业声明函（所投产品制造商均为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

（因本项目包组1、2、3、7、8、10至32专门面向中小企业采购，参与的供应商必须提交声明函。其它包组投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，供应商才须提交声明函）
中小企业声明函（货物） 
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
     1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
    …… 
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                                    企业名称（盖章）： 
                                                    日 期： 
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.8残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为(□符合□不符合)条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供（□本单位□非残疾人福利性单位）制造的货物（承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                       单位名称（盖章）：

 日  期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。
同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	实施时间
	合同所在页码
	联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


包1-9的投标人提供2020年以来同类项目业绩，例如所投为登高平台车，请提交“登高平台车”业绩，其他车型的业绩将不作为评审依据。投多包组的，请按包组分列业绩清单和合同。
包10-34的投标人提供2020年以来消防器材的业绩，例如所投产品为消防水带，请提交“水带”业绩，其他器材的业绩将不作为评审依据。投多包组的，请按包组分列业绩清单和合同。
一般商务及合同条款响应表
	序号
	一般商务条款序号
	条款内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	  4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


注：1、请逐条列明商务响应情况；

2、“是否响应”一栏必须填写，如不填写则视为不响应。

3、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
4、投标人响应商务及合同条款应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，并纳入采购人黑名单，不准参与采购人及下属单位项目。
投标人名称（盖章）：
日期：年 月 日

请填写供应商（乙方）签订合同所需信息，此表非常重要，请认真填写。
	乙方（盖章）：

	法定代表人：

	乙方代表（签字）：

	地址：

	邮政编码：

	电话：

	传真：

	开户银行：

	开户账号：

	2021年    月    日　                       


实施计划
7.1
技术方案
7.1.1

消防车通用及专用技术需求响应表（分包组单列）
	序号
	规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	检验报告（如有）
	证明文件（如有）

	1
	
	通用技术需求
	逐一列明
	
	见投标文件（）页
	见投标文件（）页

	2
	
	专用技术需求
	逐一列明
	
	见投标文件（）页
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	
	


注：1. 投标人必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。
2.“投标/响应实际参数”和“是否偏离”一栏必须如实填写，如不填写或不如实填写则视为不响应。
3.请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，无偏离除外。如不填写或不如实填写则视为不响应。

4. 投标人对用户需求书要求的“▲”技术参数进行响应时，以整车检验报告（或试验报告）中的数据为依据，整车检验报告（或试验报告）无法证实或负偏离的，得分将有损失。投标人须提交完整的整车检验报告，并在相应指标作出标记（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。。
5. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，并纳入采购人黑名单，2年内不准参与采购人及下属单位项目。
7.1.2消防器材通用及专用技术需求响应表（分包组单列）
	序号
	器材名称
	规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	通用技术需求
	逐一列明
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	专用技术需求
	逐一列明
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	
	


注：1. 投标人必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。
2.“投标/响应实际参数”和“是否偏离”一栏必须如实填写，如不填写或不如实填写则视为不响应。
3.请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，无偏离除外。如不填写或不如实填写则视为不响应。
4. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处，并纳入采购人黑名单，2年内不准参与采购人及下属单位项目。
5. 用户需求书中要求“投标时提供检验报告”的，投标人须提供检验报告作为技术要求证明材料，用户需求书未要求提交检验报告的，投标人可提供产品彩页、说明书、合格证、原厂公开发表的证明文件复印件或者厂家出具的技术参数说明函等任一（只能提供上述任意一种证明资料）。投标人须在上述证明材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。
7.1.3设备技术特点说明及详细方案（如有）
7.1.4投标人提供核心配件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等。
7.1.5项目整体验收计划（如有）
7.1.6投标人认为必要说明的其他内容
7.2
拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的
同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。
7.3
履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定年月日
	签定合同并生效
	

	
	月日—月日
	
	

	
	月日—月日
	
	

	
	月日—月日
	质保期
	


7.4
售后服务方案
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）
1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点（委托本地维修单位的，请提供双方签订的服务协议及被委托方营业执照）、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

采购代理费支付承诺书
采购代理费支付承诺书
致：xxxxxx

如果我方在贵公司组织的(湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）)招标中获中标（采购项目编号：0835-210Z22109841），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件对采购代理费支付方式的约定，承担本项目采购代理费。
我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应xxxxxx的要求办理支付手续。
特此承诺！
投标人法定名称（公章）；
投标人法定地址：
投标人授权代表（签字或盖章）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
中标供应商委托银行出具的履约保函格式（所有总价100万以上器材合同需要）
履约保函
 编号：2012XXXXXX号

广东省消防救援总队：
鉴于XXX公司与广东省消防救援总队于XXX年XXX月签订的关于编号为（YXC21-XX）号采购合同书（下称主合同）项下的X辆消防车履约需要，我行承诺，为确保XXX公司完全履行YXC21-XX号合同约定，保障货物供货及产品质量满足主合同及其附件要求，应XXXX公司的申请，我行特开立以广东省消防救援总队为受益人，金额不超过人民币XXX元（RMB:￥XXXX元）的履约保函向受益人承担担保责任。

一、本履约保函出具后，如XXXX公司与受益人协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。

二、本保函不得转让，我行对除受益人以外的任何组织或个人不承担任何责任。
三、本保函在有效期内没有受益人书面《索赔通知》说明文件是不可撤销的保函，我行将在收到受益人提交的书面《索赔通知》说明文件后，以保函金额为限向受益人承担担保责任。书面《索赔通知》说明文件的内容将被视为最终和决定性的证据，我方无须核查其真实性及准确性。
四、本保函自受益人将人民币XXX万元汇至XX公司在我行设立的帐户后即时生效，保函有效期至受益人出具验收合格报告书之日止即行失效。

五、本保函仅对YXC21-XX号合同中下列消防车承担担保责任：

	序号
	货物名称
	数量
	所保金额

	1
	XX消防车
	X辆
	￥XX元

	…
	
	
	

	合计
	X辆
	￥XX元


	XX公司在我行设立的银行账户名称：

	XX公司在我行设立的银行账号：

	

	银行名称：XX银行（加盖公章）

	联系人：
	电话：

	传真：
	出具时间：年月日


包  生产厂家售后服务承诺函（如为英文，则必须同时提供中文翻译件）
生产厂家售后服务承诺函
广东省消防救援总队：
我司现对贵总队招标的      项目[项目编号：0835-210Z22109841]售后服务作出承诺，如果我司生产（代理）的产品中标，将授权给按（国家名称）法律成立的（制造商或代理商名称，以下简称“售后服务商”），主要营业地点设在（制造商/代理商地址），联系方式为（联系人、电话、传真、邮政编码）代表我方在中华人民共和国办理我司产品包含但不限于以下的售后服务承诺：
1、售后服务商为贵总队免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装、调试现场或最终使用单位进行；
2、售后服务商提供整套设备（含底盘、上装、随带器材以及改装设备）不少于年（不得少于1年）的质保服务，质保期自合同中约定的验收合格报告书签字生效之日起计算；
3、确实非我司生产的改装设备或部件出现故障时，将由售后服务商负责联系改装设备或部件的生产厂家进行免费上门维修，质保期时限仍按整套设备年限执行；
4、质保期内售后服务商负责货物运行的稳定性，如非贵总队的人为原因而出现货物质量及安装问题，由售后服务商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。售后服务商将在收到贵总队保修通知后派员在小时（或天）内到现场维修。质保期后，由售后服务商提供两年的免费保修服务，保修费用计入合同总价，售后服务商只收取材料成本费；
5、在质保期与保修期内，售后服务商将提供24小时电话服务热线，保证在接到贵总队故障报修电话后小时（或天）内到达现场，并在小时（或天）内解决故障，如果主要部件需从我司发运，将在天（或月）内解决故障；
6、质保期内及质保期过后，如因货物设计或生产工艺质量问题需要成批召回维修的，我司将及时通过售后服务商通知贵总队并积极协助办理有关手续，一切费用由售后服务商承担；
7、所有货物保修服务方式均为我司及售后服务商上门保修，即由我司派员连同售后服务商到贵总队货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由售后服务商承担；
8、售后服务商在货物验收后将及时归纳、整理各项详细验收报告、技术文档、硬件技术文件等资料，并提交给贵总队，技术文件包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），同时提供中文说明书；
9、售后服务商将建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向贵总队进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，同时记录售后服务情况并征求使用单位的售后服务反馈意见；

我司于年月日签署本文件， (售后服务商)于年
月日接受此件，代表我方履行上述售后服务条款，并具有替换或撤销的全权，如果售后服务商未能履行上述服务条款，我司将承担全部责任，以此为证。
  售后服务商名称：（公章）                     制造商名称：（公章）       

  .             .  

法定地址：法定地址：
  .             .  

授权签字的代表姓名：授权签字的代表姓名：
  .             
职务和部门：                                  职务和部门：  

  .             

唱标信封（独立封装）
将下列内容单独密封装入“唱标信封”。（请各投标人务必按以下顺序提交齐全，尤其投标文件电子文档）
11.1
《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

11.2   《投标报价明细表》(从投标文件正本中复印并盖章)

11.3
优惠或折扣说明（如有）、《中小企业声明函》（包1、2、3、7、8、10至32）的投标人必须提供，其它包组投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，供应商才须提交声明函）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、《监狱企业证明文件》（如有）
11.4
《投标保函》原件或（非保函形式的）交付投标保证金的银行回单复印件
11.5   投标文件电子文档（请用office中文版word软件制作投标文件）

11.6   《采购代理费支付承诺书》原件
附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）
投标保函
（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）
开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第号
致：xxxxxx

本保函作为(投标人名称)             （以下简称投标人)响应采购项目编号：0835-210Z22109841的湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）元整 [保证金金额]（（小写）￥元）：
1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2. 投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同； 

3. 中标供应商未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。
本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。
银行名称（打印）(公章)：                               

银行地址：                                                邮政编码：
联系电话：传真号：
法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：
法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名职务
询问函、质疑函、投诉书格式
说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。
1：询问函格式
询问函
xxxxxx：
我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……
随附相关证明材料如下：（目录）。
询问人：（公章）
法定代表人（授权代表）：
地址/邮编：

电话/传真：

年月日
2：质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3：投诉书格式

投诉书
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
包10-包34
收取投标样品登记表

投标人名称：××××××××
项目名称：湛江市消防救援支队消防车辆及消防器材项目（二）
招标编号：0835-210Z22109841
	包组
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	10
	消防护目镜
	个
	1
	

	
	消防用荧光棒
	根
	1
	

	
	手持式扩音器
	个
	1
	

	
	净水器
	台
	1
	

	
	护膝、护肘
	套
	1
	

	
	求援信号棒
	根
	1
	

	
	信号烟雾弹
	个
	1
	

	
	消防员呼救器
	个
	1
	

	11
	水下破拆装具
	套
	1
	

	
	机动链锯
	台
	1
	

	
	无齿锯
	台
	1
	

	
	救援装备大型套组
	套
	1
	

	12
	救生抛投器
	套
	1
	

	
	单兵防护装备套组
	套
	1
	

	
	单兵携行装备套组
	套
	1
	

	
	山岳公共装备套组
	套
	1
	

	
	登山岩锤（含扳手）
	把
	1
	

	
	O型安全钩
	个
	1
	

	
	个人装备背包
	件
	1
	

	
	滑轮
	个
	1
	

	
	铝制安全钩
	个
	1
	

	13
	音频生命探测仪
	台
	1
	

	
	有毒气体探测仪
	套
	1
	

	
	可燃气体检测仪
	套
	1
	

	
	消防用红外热像仪
	台
	1
	

	
	测温仪
	个
	1
	

	
	电子气象仪
	套
	1
	

	
	漏电探测仪
	个
	1
	

	
	GPS导航仪
	台
	1
	

	
	测距望远镜
	个
	1
	

	
	电子气象仪
	把
	1
	

	14
	木制堵漏楔
	套
	1
	

	
	金属堵漏套管
	套
	1
	

	
	注入式堵漏工具
	套
	1
	

	
	无火花工具
	套
	1
	

	
	外封式堵漏袋
	套
	1
	

	
	捆绑式堵漏袋
	套
	1
	

	
	下水道阻流袋
	套
	1
	

	
	消防水带带压堵漏装置
	套
	1
	

	15
	65mm常压水带
	盘
	1
	

	
	80mm常压水带
	盘
	1
	

	
	65mm中压水带
	盘
	1
	

	
	80mm中压水带
	盘
	1
	

	
	水幕水带
	盘
	1
	

	
	异型异径接口
	个
	1
	

	
	接口
	个
	1
	

	
	中压分水器
	个
	1
	

	
	泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪
	套
	1
	

	
	分水器
	个
	1
	

	16
	移动式排烟机
	台
	1
	

	
	移动发电机
	台
	1
	

	
	大型水力排烟机
	台
	1
	

	
	静音发电机
	台
	1
	

	17
	高空拯救头盔
	顶
	1
	

	
	消防头盔（战斗员款）
	顶
	1
	

	
	消防手套
	副
	1
	

	
	消防员灭火防护头套
	个
	1
	

	
	消防员抢险救援头盔
	顶
	1
	

	
	消防员抢险救援手套
	副
	1
	

	
	消防头盔（红色指挥员款）
	顶
	1
	

	
	化学防护手套
	副
	1
	

	
	内置劳动保护手套
	副
	1
	

	
	防高温手套
	副
	1
	

	18
	消防员灭火防护服
	套
	1
	

	
	防静电内衣
	套
	1
	

	
	消防员抢险救援防护服
	套
	1
	

	
	消防员灭火防护服（指挥服装）
	套
	1
	

	
	消防阻燃毛衣
	件
	1
	

	
	消防员降温背心
	件
	1
	

	19
	消防员隔热防护服
	套
	1
	

	
	消防员避火防护服
	套
	1
	

	
	二级化学防护服
	套
	1
	

	
	一级化学防护服
	套
	1
	

	
	特级化学防护服
	套
	1
	

	
	消防员防蜂服
	套
	1
	

	
	电绝缘装具
	套
	1
	

	
	防静电服
	套
	1
	

	20
	正压式消防空气呼吸器6.8L
	具
	1
	

	
	正压式消防空气呼吸器(9L双面具）
	具
	1
	

	
	正压式消防空气呼吸器9L
	具
	1
	

	
	正压式消防空气呼吸器9L双面具（1）
	具
	1
	

	
	正压式消防空气呼吸器气瓶6.8L
	具
	1
	

	
	正压式消防空气呼吸器气瓶9L
	具
	1
	

	21
	A类泡沫灭火剂
	吨
	1
	

	
	B类泡沫灭火剂（抗溶性）
	吨
	1
	

	
	合成泡沫灭火剂
	吨
	1
	

	22
	绝缘拉杆
	条
	1
	

	
	绳刀
	条
	1
	

	
	开山刀
	个
	1
	

	
	折叠手锯
	把
	1
	

	
	消防腰斧
	把
	1
	

	
	液压破拆工具组
	套
	1
	

	
	多功能挠钩
	把
	1
	

	
	绝缘剪断钳
	把
	1
	

	
	砍刀
	把
	1
	

	23
	移动式水带卷盘
	件
	1
	

	
	消火栓扳手
	个
	1
	

	
	移车器
	套
	1
	

	
	包布
	个
	1
	

	
	护桥
	套
	1
	

	
	挂钩
	个
	1
	

	
	墙角保护器
	个
	1
	

	
	粘稠液体抽吸泵
	台
	1
	

	
	机动消防泵(手抬泵)
	台
	1
	

	
	机动消防泵(浮艇泵)
	台
	1
	

	
	消防移动储水装置
	套
	1
	

	24
	消防防坠落辅助部件（10件套）
	套
	1
	

	
	救生缓降器
	套
	1
	

	
	多功能担架
	套
	1
	

	
	救援支架
	套
	1
	

	
	躯体固定气囊
	个
	1
	

	
	肢体固定气囊
	个
	1
	

	
	伤员固定抬板
	个
	1
	

	
	医药急救箱
	套
	1
	

	
	医药急救箱
	套
	1
	

	25
	佩戴式防爆照明灯
	个
	1
	

	
	手提式强光照明灯
	具
	1
	

	
	救生照明线
	盘
	1
	

	
	移动照明灯组
	组
	1
	

	
	各类警示牌
	套
	1
	

	
	闪光警示灯
	把
	1
	

	
	隔离警示带
	盘
	1
	

	26
	潜水装备
	套
	1
	

	
	消防用救生衣
	件
	1
	

	
	水域救援防护服（含T恤）
	件
	1
	

	
	湿式潜水服
	件
	1
	

	
	救生拉网
	套
	1
	

	
	浆片
	副
	1
	

	
	水深测量杆
	根
	1
	

	
	救生圈
	个
	1
	

	
	水域打捞杆
	根
	1
	

	27
	消防员灭火防护靴
	双
	1
	

	
	消防员抢险救援靴
	双
	1
	

	
	抢险救援靴
	双
	1
	

	28
	移动供气源
	套
	1
	

	
	空气充填泵
	套
	1
	

	
	移动供气源（1）
	套
	1
	

	
	正压式消防氧气呼吸器
	具
	1
	

	
	强制送风  呼吸器
	套
	1
	

	
	消防过滤式自救呼吸器
	具
	1
	

	29
	消防员坐式半身安全吊带
	件
	1
	

	
	消防员全身式安全吊带
	件
	1
	

	
	紧绳器
	个
	1
	

	
	200安全绳Φ10.5直径
	卷
	1
	

	
	不成型扁带
	根
	1
	

	
	消防安全腰带
	根
	1
	

	
	应急逃生自救安全绳
	套
	1
	

	
	消防轻型安全绳
	根
	1
	

	
	消防通用安全绳
	根
	1
	

	30
	多功能消防水枪
	把
	1
	

	
	直流水枪
	把
	1
	

	
	水枪
	把
	1
	

	
	刺穿式破拆水枪
	把
	1
	

	
	转角水枪
	把
	1
	

	
	大流量移动消防炮
	台
	1
	

	
	移动式消防炮（手动炮）
	台
	1
	

	
	移动式消防炮（遥控炮）
	台
	1
	

	
	移动式消防炮（自摆炮）
	台
	1
	

	31
	毁锁器
	套
	1
	

	
	混凝土液压破拆工具组
	套
	1
	

	
	玻璃破碎器
	套
	1
	

	
	手动破拆工具组
	套
	1
	

	32
	二节拉梯
	把
	1
	

	
	三节拉梯
	把
	1
	

	
	折叠式救援梯
	件
	1
	

	
	挂钩梯
	把
	1
	

	
	伸缩梯
	把
	1
	

	
	绳梯
	把
	1
	

	33
	气动起重气垫
	套
	1
	

	
	稳固保护附件
	套
	1
	

	
	支撑保护套具
	套
	1
	

	34
	山岳救援个人装备
	套
	1
	

	
	山岳救援班组装备
	套
	1
	


注意：

1、此表请投标人打印一式二份，在提交样品时一起提交给代理机构负责样品收取人，待收取人验视后签名，再返回一份投标人，投标人凭此表领回样品。

2、招标代理机构负责保管投标样品的有效期为不多于投标截止时间后二个工作日（包括投标截止当天，第二天的截止时间为下午18：00），有效期内招标代理机构负责通知取回样品的具体时间。逾期未取回样品的，招标代理机构不负责保管，也不代为打包发快递。

3、在退回样品时间内，代理机构可能用18620278098、13650881576联系投标人，请放心接听。

	提交样品
	经办人
	签字
	电话或手机

	
	投标单位
	
	

	
	代理机构
	
	020-87258495

	
	时间：2022年3月   日   时   分

	

	退回样品
	投标单位
	
	/

	
	代理机构
	
	/

	
	时间：2022年3月   日   时








 





此为参考格式，投标人可根据自己实际投标内容删减！建议1包1页
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