采购需求
	序号
	产品名称
	项目要求及技术参数
	单位
	数量

	★1
	大米
	规格:25千克/袋 
等级:标准一等(或优于) 
加工精度:精碾
不完善粒:≤3.0%
最大限度杂质:总量≤0.25% 
糠粉≤0.15 
矿物质≤0.01%
色泽、气味、口味:正常
卫生指标:重金属指标符合国家要求。
	袋
	1300

	★2
	小麦粉
	规格:25千克/袋
等级:特一等
灰分(以干物计): ≤0.70%
粗细度:全部通过CB36号筛，留存在CB42号的不超过10.0%
面筋质(以湿重计):≥26.0%
含砂量:≤0.02%
磁性金属物:≤0.003g/kg
水分: ≤14%
脂肪酸值(以湿基计): ≤80 
气味、口味:正常
卫生指标:重金属指标符合国家要求。
	袋
	70

	★3
	非转基因三级豆油
	规格:5升/桶
等级:三级（或优于）
加工方式：浸出
色泽:橙黄色至棕红色
气味 滋味:无异味，口感好 ，加热实验（280℃）油色变深，但不得变黑。
透明度(20C):澄清，透明
水分及挥发物%：≤0.20%  
不溶性杂质%：≤0.05 
酸值(KOH)mg/g：≤3 
过氧化值mmol/kg：≤0.25 
	桶
	1300

	★4
	非转基因一级豆油
	规格:5升/桶
等级:一级
加工方式：浸出
色泽:淡黄色至浅黄色
气味 滋味:无异味，口感好，冷冻实验（0℃储藏5.5h）澄清，透明
透明度(20C):澄清，透明
水分及挥发物%：≤0.10% 
不溶性杂质%：≤0.05 
酸值(KOH)mg/g：≤0.5
过氧化值mmol/kg ：≤5.0 
	桶
	1300



