采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	[bookmark: _Hlk224203302]包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	是否允许进口
	简要技术需求或服务要求

	01
	攀岩、赛艇器材
	26.018
	一批
	是
	详见货物技术规格具体要求


2. 项目背景/项目概述（如有）
攀岩、赛艇器材项目
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：自合同签订之日起90日内到货
交货地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：按合同约定执行 
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
[bookmark: OLE_LINK6]4. 质保期：24个月
5. 保险（如适用）：详见合同条款
★6.中标单位供货时需在产品外包装上注明：彩票公益金资助项目。(此为星标条款，投标商必须满足)。
3、 技术要求
（一） 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为攀岩、赛艇器材项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: _Hlk118874770]2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（如有）
3.为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见货物技术规格具体要求
（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见货物技术规格具体要求
（四）采购标的的其他技术、服务等要求：
1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。
2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求
	序号
	货物名称*
	国产/进口*
	数量*
	单位*
	技术参数*

	1
	ATC保护器
	进口
	10
	个
	1. 材质：采用6061/7075航空铝合金，材质轻便、高强度，抗拉强度≥25KN
2. 重量：标准款约60g，Guide款约73g，便携轻量化设计
3. 适用绳径：7.7–11mm（标准款）、6.9–9mm（Guide款）
4. 结构：双槽管式设计，带防滑制动齿/摩擦槽，配尼龙包塑钢缆挂环
5. 功能：单/双绳保护、下降、高/低摩擦模式、Guide模式（自动锁止）
6. 表面处理：硬质阳极氧化，耐磨、抗腐蚀、耐高温
7. 认证：符合UIAA、CE认证，安全承重≥25KN
8. 适配：配合梨形主锁使用，兼容各类攀岩安全带与保护系统

	2
	安全带
	进口
	20
	条
	1. 材质：主体采用高强度尼龙织带（抗拉强度≥25KN），腰垫、腿垫采用高密度EVA缓冲棉，内衬亲肤吸汗面料，符合攀岩赛事安全标准，耐磨抗撕裂，适配高强度赛事使用场景。
2. 重量：成人赛事款约380-420g，轻量化设计，不束缚攀岩中的发力动作，便于选手灵活移动、完成攀爬动作。
3. 尺寸规格：成人款S/M/L/XL四档标准尺码，腰围调节范围62-110cm，腿围调节范围42-72cm，贴合不同体型选手，调节顺畅无卡顿，不影响赛事发挥。
4. 结构设计：采用赛事专用坐式结构，腰侧配备2个标准装备挂点（承重≥22KN），适配攀岩赛事所需的主锁、扁带等装备，挂点缝合处采用双线加固，无脱线隐患。
5. 安全性能：配备赛事专用快速调节插扣，闭合牢固，拆卸便捷，可快速完成穿戴与脱卸，适配赛事高效节奏；织带经过防泼水处理，可应对户外赛事复杂环境。
6. 认证标准：符合UIAA（国际登山联合会）、CE赛事认证，通过多次坠落冲击测试，满足攀岩赛事安全要求，可直接用于各类专业攀岩赛事。
7. 适配场景：兼容攀岩赛事中的ATC保护器、主锁、扁带等装备，可配合赛事流程快速完成穿戴、检查，适配室内外攀岩赛事使用。

	3
	GRIGRI+
保护器
	进口
	2
	个
	1. 材质结构：侧板采用航空铝合金材质，摩擦板、凸轮及耐磨板采用不锈钢材质，手柄采用再生尼龙材质，整体结构坚固耐用，兼顾轻量化与抗磨损性能。
2. 重量规格：净重200g，轻量化设计，便于赛事携带与操作，不增加装备负重，适配长时间赛事使用。
3. 适用绳径：适配8.5-11mm动态单绳，优化适配8.9-10.5mm绳径，绳径公差允许±0.2mm，兼容赛事常用攀岩绳索规格。
4. 核心功能：具备凸轮辅助制动、防恐慌手柄功能，支持顶绳与先锋攀两种赛事常用模式，可锁定模式切换开关，防止误操作；Assist+模式便于收紧绳索，提升赛事保护便捷性。
5. 制动性能：防恐慌手柄设计，若用力过猛拉动手柄，设备会自动锁定绳索，避免失控下降；制动过程平稳渐进，可精准控制绳索释放速度，3:1机械优势减少下降操作力度。
6. 操作设计：设备内外均刻有装绳示意图，便于赛事快速装绳检查；人体工学手柄设计，解锁绳索、控制下降操作便捷，适配赛事高强度、高节奏使用需求。
7. 认证标准：符合UIAA（国际登山联合会）、CE EN 15151-1认证，属于Type 8类带防恐慌锁定功能的保护下降设备，通过赛事级安全检测，可直接用于各类专业攀岩赛事。

	4
	动力绳10.4mm
	进口
	300
	米
	1. 规格标准：绳径10.4mm（误差±0.2mm），属于单绳类型，适配攀岩赛事及专业训练使用，兼容保护器等赛事常用保护装备，与8.9-10.5mm绳径适配性良好。
2. 材质工艺：采用高强度尼龙纤维编织而成，内芯为多股尼龙长丝紧密缠绕，外层为耐磨防护鞘，编织密度高，无跳丝、断丝现象，兼顾柔韧性与抗磨损性，符合攀岩动力绳专业标准。
3. 重量规格：每米重量约68-72g，整绳重量根据长度不同调整（常见30m绳约2.04-2.16kg、50m绳约3.4-3.6kg），轻量化设计，便于携带和赛事现场布置。
4. 核心性能：符合UIAA（国际登山联合会）及CE EN 892认证标准，属于专业赛事级动力绳，可承受多次冲坠冲击，首次冲坠冲击力≤8.5kN，符合动力绳安全测试要求。
5. 冲坠性能：可承受≥7次UIAA标准冲坠（80kg重物、5.6m坠落高度测试），动态伸长率33%-39%，静态伸长率6.0%-6.5%，能有效吸收冲坠能量，保护攀岩者安全。
6. 耐磨与防护：外层防护鞘耐磨、抗切割，表面光滑无毛刺，防水防污，可适应室内外攀岩赛事场景，长期使用不易磨损、不褪色，护套无滑移现象。
7. 适配场景：兼容各类专业攀岩赛事、高强度训练，适配先锋攀、顶绳攀等赛事常用攀爬方式，可与赛事专用安全带、保护器完美搭配，也可单独作为主绳使用。
8. 安全标准：无异味、无气泡，绳体均匀无偏芯，编织紧密，符合攀岩赛事安全规范，通过专业赛事级安全检测。

	5
	丝扣主锁
	国产
	30
	个
	1. 规格标准：采用D型/梨形赛事专用设计，锁门开口17-21mm，整体尺寸约5.6cm×10cm（D型），适配攀岩赛事及专业训练，兼容10.4mm攀岩动力绳、保护器及赛事专用安全带。
2. 材质工艺：主体采用7000系列航空铝合金，经热锻成型加工，无毛刺、无砂眼，兼顾轻量化与高强度；表面采用阳极氧化处理，耐磨抗腐蚀、不易褪色生锈，适配室内外赛事环境。
3. 重量规格：单只重量52-76g（轻量化款52g，常规款65-76g），无多余负重，便于攀岩者携带，不影响赛事发力动作，适配长时间赛事使用。
4. 锁定设计：采用丝扣式锁定结构，需手动旋转3-4圈完成锁定，配备Keylock防勾挂锁门，避免与绳索、扁带缠绕卡顿，锁定后稳固无松动，杜绝意外脱开隐患。
5. 承重标准：长轴（主受力方向）承重≥24kN，短轴（横向）承重≥8kN，开闸状态承重≥7kN，符合UIAA（国际登山联合会）标准，可承受多次冲坠冲击无损坏。
6. 适配性能：兼容ATC、GRIGRI+等各类赛事常用保护器，可用于保护点连接、绳索固定、安全带挂点衔接等核心场景，适配先锋攀、顶绳攀等赛事常用攀爬方式。
7. 安全认证：通过CE、UIAA双重认证，符合EN 12275 B型赛事标准，表面激光蚀刻认证标识，可直接用于各类专业攀岩赛事。

	6
	快挂
	国产
	20
	个
	1.主体采用 7075 航空级铝合金热锻成型，配备钢丝门结构，回弹可靠无卡滞。
2.产品通过 CE EN 12275、UIAA 安全认证，主轴纵向拉力≥22kN，横向受力≥7kN，锁门开启受力≥7kN。
3.配套扁带采用高强度尼龙或 Dyneema 材质，断裂强力≥22kN，长度 10–18cm 可选。
4.锁门开口宽度 18–26mm，具备防旋转功能，单套整体重量≤55g。

	7
	攀岩自动
保护器
	国产
	2
	套
	1.采用离心式纯机械制动结构，无电控、无弹簧失效风险，下降速度自动受控，回收平稳顺畅。
2.适用体重范围：11.5kg～140kg，满足不同人群训练及竞赛使用需求。
3.安全认证：符合 EN 341、EN 360、ANSI/ASCE Z359.4 及 IFSC 赛事认证标准。
4.牵引绳 / 扁带采用高强度耐磨尼龙材质，内置磨损标识，长度可满足室内攀岩墙常规安装高度。
5.整机采用全密封防护结构，外壳为高强度合金材质，适用于室内外安装环境，防护等级不低于 IP66。
6.配备多点固定安装接口及独立备用锚点连接结构，具备防旋转功能，安装稳固可靠。
7.采用免维护内部结构设计，仅需年度常规检测，维护成本低、使用寿命长。

	8
	攀岩电钻
	国产
	1
	套
	1. 类型：18V 锂电无刷充电式锤钻（SDS-plus 四坑快换夹头），锤击能量≥1.7J，冲击频率0–4,500bpm，空载转速0–1,400rpm，混凝土钻孔能力4–18mm（推荐6–10mm）；
2. 动力与电池：18.0V锂离子电池，容量≥3.0Ah（双电配置），具备电池电子保护（过充、过热、过放），支持随充记忆功能，无记忆效应；
3. 结构与重量：机身采用高强度工程塑料+金属齿轮箱，防尘抗震，整机重量≤2.6kg（轻量化设计），配备人体工学软胶握把、辅助侧手柄及LED工作灯；
4. 安全与功能：具备过载保护（电机堵转自动停机）、防扭功能（突发卡钻降低反冲力），支持锤钻/平钻/凿击三模式可调，配备深度尺限位；
5. 适用与认证：适用于攀岩岩钉、膨胀螺栓、挂片安装，适配室内外岩壁、高空垂直作业，符合CE、GS安全标准。

	9
	赛艇单桨
	国产
	4
	副
	碳纤维材质，符合FISA技术规则要求

	10
	赛艇双桨
	国产
	6
	副
	碳纤维材质，符合FISA技术规则要求



