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	包号
	货物名称
	数量
	简要技术规格
	是否允许采购进口产品
	采购
预算

	1
	真空大口径激光自适应光学系统采购
	1套
	在建的激光质子肿瘤治疗装置，对激光聚焦光斑的品质要求非常高，而激光本身，和经过反射镜传输后通常会引入波前畸变，影响聚焦性能。此次招标设备主要用于高真空环境下，压缩腔之后的大口径高功率激光的闭环波前矫正，以实现激光在靶点的理想聚焦。典型自适应光学系统包括三个基本组成部分：波前传感器、波前控制器和波前校正器，通过三者探测-反馈-矫正的闭环调节实现激光束的波前畸变矫正。
	是
	320
万元



二、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）
1、真空大口径激光自适应光学系统
	a. ★镜面尺寸：≥460mm

	b．镜面反射率：≥99.8%（S偏振，光谱800±50nm，入射角 8°) ，
≥99.5%（P偏振，光谱800±50nm，入射角 8°)，GDD<50fs^2

	c. #镜面损伤阈值：≥0.4J/cm^2(800nm，30fs，1Hz)

	d. #驱动器数目：≥129

	e. 矫正能力：≥8阶 radial Zernike,支持矫正光束Φ400mm（1/e^2）&Φ320 mm（FWHM） 

	f. 矫正后波前质量：rms≤40nm

	g. 安装架：二维可调

	h. 安装调试服务：是

	i. #真空波前传感器：阵列数≥160x120，绝对测量精度≤6nm

	j. 高分辨波前传感器：阵列数≥400*300，绝对测量精度≤6nm

	k. 控制系统：闭环、波前分析和PSF等

	l. 配件：含控制器，真空线缆，大气线缆，真空转接

	m. 矫正频率：≥7Hz 

	n. 真空兼容：10-7 mbar

	o. 迟滞：无

	p. 线性度：≥99%

	q. 抗电磁屏蔽：是

	r. 断电保持：是

	s. 是否包括软件：是


二、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
2.1投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
★2.2免费保修期要求至少12个月以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自甲方正式开机使用之日起计算，甲方正式开机使用应以书面形式通知卖方，不应以双方验收签字之日起计算保修期。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。（不同投标文件中不用提供证明资料）
2.3维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。
2.4厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。
2.5到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。
三、采购标的验收标准：
3.1设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。
3.2仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。
3.3仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。
4、 交货地点：北京大学指定地点。
五、交货期：合同签订后， 12个月内完成交货。采购人应提前 30  日通知卖方准备交货；安装时间：卖方应根据采购人指定时间进行安装，并根据采购人要求的期限内完成安装。

