[bookmark: _GoBack]采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	不允许采购进口产品

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	4
	政府采购支持科技创新
	提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“资格文件”
本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“资格文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“资格文件”



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	[bookmark: _Hlk45005608]▲付款方式
	1、货款支付方式：
货到经安装调试，用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
2、货款的结算：
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后2个月内交付至用户指定地点。

	交付地点
	采购人指定地点

	▲质保期
	1年，项目验收合格后开始计算。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：24小时；
若需上门维修，则在≤24小时内到达现场并进行维修；修复时间≤48小时。
6.供应商应提供详细的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定向采购人提供全新的原装合格产品，产品应符合国家法律法规规定。供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。
2.供应商应提供有关的全套技术文件。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划和安装调试方案。
4.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
5.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；提供产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本方案。

	培训
	1.供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训（1-2次培训，内容涵盖仪器操作及数据分析软件应用）；
2.培训实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明；
3.供应商应提供相应的培训计划、培训范围，实施方案。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。


四、技术要求
[bookmark: _Hlk94018176]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：用于代谢小分子、多肽类分子指纹谱图分析以及低分子量化合物、合成聚合物的分子量表征等，支持学科开展相关前沿科技、交叉领域的知识教学。
3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	教学质谱仪系统
	1
	台
	1、设备主要技术性能及功能
1.1 质量范围：10-6000 Da；
1.2 检测模式：反射负离子、反射正离子双极性模式； 
1.3 最佳分辨率：15000（FWHM）；
1.4 灵敏度：1 fmol血管紧张素II，S/N≥10；
1.5 质量准确度：≤15 ppm（内标法），≤50 ppm（外标法）；
1.6 质量重复性：≤20 ppm； 
1.7 检测速度：单样本检测时间≤40 s；
1.8检测通量：1次上样最多可检测96个样本，并提供证明文件；
1.9 ▲操作软件具备仪器控制、数据自动采集、在线校准功能，采集的谱图可自动保存，具有全中文界面；
1.10 ▲数据分析软件：具备自动特征提取、差异分析、机器学习建模功能，支持学科开展交叉领域的知识教学，并提供证明文件（产品彩页或说明书）；
2、配置要求
2.1高分辨飞行时间质谱仪1台；
2.2 数据采集工作站：含分体式台式机，Windows™ 10及以上操作系统，i7及以上处理器，16G及以上内存，1T及以上硬盘；
2.3 配套预处理试剂盒10盒，主要应用于小分子的提取和免基质LDI-MS检测；
2.4 配套硅基微纳质谱芯片10片，无需额外有机基质可用于小分子检测，并提供证明文件（产品彩页或说明书及质谱谱图）；
2.5 配置1块适配96通量不锈钢靶面的靶托；
2.6 配置5块与质谱仪配套的96通量不锈钢靶面；
2.7 提供完整的用户手册一套。


注：投标人需根据以上要求提供对应材料，未提供或不符合技术要求的视为1项负偏离。

