
第三章 技术、服务及其他要求
（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 360,000.00
采购包最高限价（元）: 360,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02030501 轿车
	执法执勤用车
	2.00（辆）
	360,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	执法执勤用车
	2.00（辆）
	360,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030501 轿车
	执法执勤用车
	执法执勤用车


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030501 轿车
	执法执勤用车
	执法执勤用车


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：执法执勤用车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	执法执勤用车
	1车身结构：5门5座；轿车
2能源模式：插电式混动（纯电模式/智能混动/强制保电）;
3车身尺寸mm：长≥5010*宽≥1850*高≥1480；轴距mm：≥2870;
4发动机：进气形式：涡轮增压；
排量：1.50-1.80L；最大功率（kw）：≥90；最大扭矩（Nm）≥220；
5驱动电机形式：永磁同步电机;
6驱动电机峰值功率（kw）:≥140
7驱动电机峰值扭矩（Nm）:≥330
8电池能量（kwh）：≥20；
9电池类型：磷酸锰铁锂+三元锂；
10 V2L对外放电功能：有
11纯电续航里程（km）(CLTC工况):≥150
12综合续航里程（km）(CLTC工况）:≥1460
13综合油耗（L/100km）（WLTC工况）：≤0.70
14悬架类型：前悬架为麦弗逊独立悬架、后悬架为多摆臂式独立悬架;
15制动系统：盘式制动;
16转向系统：电动助力转向;
17前部碰撞警告系统（带自动刹车）;
18前后泊车雷达;
19泊车后视影像系统;
20无钥匙启动，无钥匙进入；
21舒适配置：天窗、≥15吋智能中控屏、≥10吋数字液晶仪表;
22安全配置：前排安全气囊、前排侧气囊、前后贯穿式头部囊;
23刹车配置：制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定系统;
24智慧车联系统：智能语音系统（语音控制车窗、天窗、空调）、远程控车（远程启动、车窗、天窗）、车载影音娱乐（音乐/视频/卡拉OK、游戏）
25座椅材质：皮质座椅；座椅调节：主副8向电动调节;
26灯光配置：LED贯穿式前大灯和尾灯、发光LOGO;
27轮毂：≥18吋
28排放标准：国六;
29颜色：白色；
30警灯警报器：警灯功率≥140W;额度电压DC12V或DC24V;工作电流≤11.9A;灯罩材料聚碳酸脂（PC）；底盘材料铝合金；警灯结构内置扩音器；外壳及灯颜色：红蓝黄白；工作温度：-40°C∽+55°C;光源形式：大功率LED灯；灯光配置：16个大功率灯，2个大功率射灯；包装尺寸：1290*390*270mm


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日

	2
	★
	交货地点
	采购人指定泸州市内地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：甲方货物验收通过后，收到正式发票，达到该付款条件起30个工作日内，据实情况说明为甲方货物验收通过后，收到正式发票后30个工作日内通过银行转账向乙方支付100%合同款项

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1.甲方依法组织履约验收工作。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。2.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。如有必要，甲方邀请其他入围供应商或第三方专业机构及专家参与验收。3.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1、厂家整车质保及保养政策:整车质保和电池质保及售后政策按厂家要求执行，但不低于国家相关要求及标准。2、成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，免费对管理人员进行使用培训。 3、成交供应商须有能力提供 7*24 小时车辆救援服务，成交后至签订合同前采购人有权查看相关资质文件，若成交供应商无法提供则视作虚假响应，采购人有权依法追究成交供应商相关责任。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1. 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，应按逾期交货总额的0.04‰作为违约金支付给甲方，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.04‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及征集文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 3. 乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后3个工作日内进行验收。甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.04‰的违约金。 4.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的0.04‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日。 5.未尽事宜双方友好协商！


3.4.其他要求
采购包1：
无
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