第一章 投标邀请
马边彝族自治县公共资源交易服务中心（马边彝族自治县政府采购中心） （以下简称“代理机构”）受 中共马边彝族自治县委党校 委托，拟对 校园设备采购-信息化 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省乐山市马边彝族自治县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。
1.1.采购项目编号： N5111332026000150
1.2.采购项目名称： 校园设备采购-信息化
1.3.招标项目简介
信息化设备采购
1.4.邀请供应商方式
本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。
1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：
一、需要满足的一般资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1：无。
三、本项目的特定资格要求：
采购包1：
 无
1.6.电子化采购相关事项
本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。
一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。
二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。
供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。
供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。
三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。
四、采购平台技术支持：
在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询
400服务电话：4001600900
CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询
1.7.招标文件获取时间、方式及地址
一、招标文件获取时间：详见采购公告。
二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。
注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。
1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点
一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。
二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。
三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。
1.9.供应商信用融资
为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
1.10.联系方式
采购人： 中共马边彝族自治县委党校
 地址： 马边彝族自治县民建镇建设街276号
 邮编： 614600
 联系人： 罗老师
 联系电话： 17311657214
代理机构： 马边彝族自治县公共资源交易服务中心（马边彝族自治县政府采购中心）
 地址： 四川省乐山市马边彝族自治县红旗大道19号11幢2楼
 邮编： 614600
 联系人： 叶老师
 联系电话： 0833-4511305
 


第二章 投标人须知
2.1.投标人须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算及最高限价★
	本项目各包采购预算金额如下：
采购包1：2,758,122.72元
 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。

	2
	评标方法
	采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章）

	3
	是否接受联合体★
	采购包1：不接受联合体
 如接受联合体，需符合以下要求：
 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。
 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

	4
	投标（响应）保证金★
	本项目不收取投标（响应）保证金。

	5
	履约保证金★
	采购包1：收取
本采购包履约保证金为合同金额的3.0%
交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
（1）交纳时间及方式：中标通知书发出后15个日历日，乙方以支票、汇票、本票或者保函（提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，甲方将重新确定中标供应商，并依法追究法律责任）等非现金方式（包括网银转账，电汇等方式）提交，收款信息以中标后甲方提供的为准。
   （2）退还方式、条件、时间：乙方按招标文件、投标文件及采购合同的约定事项，完成本项目履约验收工作后，乙方凭甲方出具的项目履约验收合格凭证或材料向甲方或甲方指定的履约保证金收款单位申请退还，甲方或甲方指定的履约保证金收款单位在收到乙方申请（含项目履约验收合格凭证和甲方使用部门确认设备设施正常运行的相关材料）后15个工作日内，一次性无息退还给乙方。
   （3）不予退还履约保证金的情形： 
    1）乙方交纳履约保证金后无正当理由拒绝与甲方签订政府采购合同的。 
    2）乙方违规分包或违法转包的。 
    3）发生严重质量问题（含提供假冒伪劣产品），或因质量问题造成安全事故，或其他违法犯罪行为对甲方造成损失的。 
    4）乙方擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。 
    5）履约验收不合格，经整改后仍不合格的。 
    6）其他因乙方原因（不可抗力因素除外）对甲方造成损失的。
    （4）逾期退还履约保证金的违约责任：乙方按照履约保证金退还方式、条件、时间申请退化履约保证金时，甲方或甲方指定的履约保证金收款单位未按询价通知书规定时间退还的，乙方可采用书面形式向采购人申请支付违约金，违约金以逾期之日起未退还金额为本金按中国人民银行同期贷款基准利率按日计取。

	6
	投标有效期★
	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。

	7
	代理服务费★
	本项目不收取代理服务费

	8
	中标结果公告
	中标结果将在四川政府采购网予以公告。

	9
	是否组织潜在投标人现场考察
	采购包1：否

	10
	是否召开开标前答疑会
	本项目不组织标前答疑

	11
	特殊情况
	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：
（一）交易系统发生故障而无法正常使用的；
（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；
（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。
注：故障处理详见第二章规定。

	12
	报价/分值精确度
	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

	13
	实质性要求
	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。

	14
	其他说明
	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。


2.2.总则
2.2.1.适用范围
一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
二、本招标文件由 中共马边彝族自治县委党校 和 马边彝族自治县公共资源交易服务中心（马边彝族自治县政府采购中心） 负责解释。
2.2.2.有关定义
一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 中共马边彝族自治县委党校 。
二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 马边彝族自治县公共资源交易服务中心（马边彝族自治县政府采购中心） 。
四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。
2.3.招标文件
2.3.1.招标文件的构成
招标文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：
一、投标邀请；
二、投标人须知；
三、技术、服务及其他要求；
四、资格审查；
五、评标办法；
六、投标文件格式；
七、拟签订采购合同文本。
2.3.2.招标文件的澄清和修改
一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。
二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的招标文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标人。投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标文件，进行投标文件编制。
2.4.投标文件
2.4.1.投标文件的语言
一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：
（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。
（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。
二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。
2.4.2.计量单位★
除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。
2.4.3.投标货币★
本项目均以人民币报价。
2.4.4.知识产权★
一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
2.4.5.投标报价★
一、投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。
二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。
三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65 %；
3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★
一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。
二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。
2.4.7.投标文件的提交★
一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。
未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。
二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。
三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。
2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★
投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。
投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。
2.5.开标、资格审查、评标和中标
2.5.1.开标
2.5.1.1.开标程序
投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件、公布开标结果。
2.5.1.2.解密投标文件★
投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。
2.5.1.3.有关要求
投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。
开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。
投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。
成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。
2.5.2.查询及使用信用记录
开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。
组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.5.3.资格审查
详见招标文件第四章。
2.5.4.评标
详见招标文件第五章。
2.5.5.中标通知书
一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。
二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.6.合同签订、备案、履行及验收
2.6.1.签订合同
一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。
四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.6.2.政府采购合同公告、备案
政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
2.6.3.合同分包和转包★
2.6.3.1.合同分包
本项目不允许合同分包。
2.6.3.2.合同转包
一、严禁中标人将本项目合同转包。
二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。
2.6.4.采购人增加合同标的的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
2.6.5.履行合同
一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
2.6.6.履约验收方案
一、验收组织方式：
采购包1：自行验收
二、是否邀请本项目的其他供应商：
采购包1：否
三、是否邀请专家：
采购包1：否
四、是否邀请服务对象：
采购包1：否
五、是否邀请第三方检测机构：
采购包1：否
六、履约验收程序：
采购包1：一次性验收
七、履约验收时间：
采购包1：
1、 验收条件说明： 自供应商提出申请之日起 ，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；
八、验收组织的其他事项：
采购包1：严格按照《政府采购需求管理办法》〔财库（2021）22号〕、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）和《乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）要求或其他相关政策文件、规程规范，各级政府和职能部门发布执行的成果检查验收规定进行验收。验收时如发现不符合采购合同规定之情形者，采购人应做出详尽的书面记录，或由双方签署备忘录，此记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。
九、技术履约验收内容：
采购包1：按照采购文件技术服务要求、供应商响应文件承诺、采购合同内容进行验收。
十、商务履约验收内容：
采购包1：按照采购文件项目商务要求、供应商响应文件承诺、采购合同内容进行验收。
十一、履约验收标准：
采购包1：严格按照《政府采购需求管理办法》〔财库（2021）22号〕、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）和《乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）要求或其他相关政策文件、规程规范，各级政府和职能部门发布执行的成果检查验收规定进行验收。
十二、履约验收其他事项：
采购包1：其他未尽事宜应严格按照《政府采购需求管理办法》〔财库（2021）22号〕、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）和《乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）要求进行。
2.6.7.资金支付
采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。
2.7.纪律要求
2.7.1.保密要求
采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
2.7.2.投标人不得具有的情形★
投标人参加投标不得有下列情形：
一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
（一）不同投标人的投标文件异常一致；
（二）不同投标人的投标报价呈规律性差异；
（三）不同投标人的投标文件相互混装；
（四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（五）不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
（六）法律法规规章制度规定的其他情形。
二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
三、提供虚假材料谋取中标；
四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；
六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；
八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
十、将政府采购合同转包或者违规分包；
十一、提供假冒伪劣产品；
十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
十四、法律法规规定的其他禁止情形。
投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。
2.7.3.采购人员及相关人员回避要求
政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
2.8.询问、质疑和投诉
一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
二、投标人询问、质疑的答复主体：
根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 中共马边彝族自治县委党校 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 马边彝族自治县公共资源交易服务中心（马边彝族自治县政府采购中心） 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 马边彝族自治县公共资源交易服务中心（马边彝族自治县政府采购中心） 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。
答复主体：采购人
联系人：罗老师
联系电话：17311657214
地址：马边彝族自治县民建镇建设街276号
邮编：614600
答复主体：代理机构
联系人：李老师
联系电话：0833-4526762
地址：四川省乐山市马边彝族自治县红旗大道19号11幢2楼
邮编：614600
三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。
四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日。对更正后的招标文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出招标文件更正通知之日；如质疑内容为原招标文件内容，为获取原招标文件之日。
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。
六、投标人提出质疑时应当准备的资料
（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）
（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。
注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。
七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）
财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。
八、法律责任
采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：
（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。
投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
2.9.电子化采购特殊情形处理
代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。
2.9.1.平台系统故障处理
平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。
供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。
平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。
对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。
供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。
2.9.2.其他特殊情形处理
出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。
2.9.3.注意事项
出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
2.10.样品评审
采购包1：不需要样品评审
要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。
采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。
 


第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,758,122.72
采购包最高限价（元）: 2,758,122.72
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02019900 其他信息化设备
	鹅颈式会议话筒1
	6.00（支）
	2,576.40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02019900 其他信息化设备
	1拖2无线手持话筒1
	11.00（套）
	23,584.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工1
	6.00（项）
	1,878.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02019900 其他信息化设备
	2*200W移频功放
	6.00（台）
	18,252.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02019900 其他信息化设备
	安装机柜1
	12.00（台）
	21,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02019900 其他信息化设备
	6寸壁挂音箱
	12.00（台）
	10,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02019900 其他信息化设备
	6寸壁挂音箱
	10.00（台）
	9,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02019900 其他信息化设备
	98寸教学黑板
	5.00（台）
	102,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02019900 其他信息化设备
	壁挂支架
	5.00（个）
	850.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02019900 其他信息化设备
	HDMI线1
	16.00（条）
	400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02019900 其他信息化设备
	HDMI线2
	16.00（条）
	1,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02019900 其他信息化设备
	分屏器1
	5.00（套）
	500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A02019900 其他信息化设备
	分屏器2
	6.00（套）
	594.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02019900 其他信息化设备
	投屏器
	6.00（台）
	4,440.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02019900 其他信息化设备
	智能笔
	6.00（支）
	2,958.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工2
	6.00（项）
	11,778.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A02019900 其他信息化设备
	一体化录播主机
	6.00（台）
	178,086.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	18
	A02019900 其他信息化设备
	直播资源平台
	1.00（套）
	48,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02019900 其他信息化设备
	直播资源平台硬件
	1.00（台）
	47,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02019900 其他信息化设备
	教师双目摄像机
	6.00（台）
	25,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	A02019900 其他信息化设备
	学生双目摄像机
	6.00（台）
	24,906.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	A02019900 其他信息化设备
	配套8口POE交换机
	6.00（台）
	8,100.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	A02019900 其他信息化设备
	AI阵列麦克风
	12.00（支）
	16,884.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	A02019900 其他信息化设备
	鹅颈式会议话筒2
	7.00（支）
	3,290.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	25
	A02019900 其他信息化设备
	音频跳线1
	58.00（条）
	870.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	A02019900 其他信息化设备
	音频跳线2
	14.00（条）
	210.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	A02019900 其他信息化设备
	六类网线
	400.00（米）
	800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	28
	A02019900 其他信息化设备
	4进4出数字音频矩阵
	5.00（台）
	22,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	29
	A02019900 其他信息化设备
	数字话筒处理器1
	5.00（台）
	14,265.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	30
	A02019900 其他信息化设备
	2*200W专业功放1
	5.00（台）
	14,240.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	31
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工3
	6.00（项）
	17,544.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	32
	A02019900 其他信息化设备
	8路电源时序器
	6.00（台）
	7,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	33
	A02019900 其他信息化设备
	8路电源时序器
	5.00（台）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	34
	A02019900 其他信息化设备
	4K视频会议终端
	2.00（台）
	57,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	35
	A02019900 其他信息化设备
	视频会议接入授权
	2.00（套）
	6,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	36
	A02019900 其他信息化设备
	4K摄像机
	3.00（台）
	25,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	37
	A02019900 其他信息化设备
	P1.8室内LED屏
	31.00（平方米）
	142,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	38
	A02019900 其他信息化设备
	电源
	258.00（台）
	18,060.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	39
	A02019900 其他信息化设备
	接收卡
	129.00（张）
	19,350.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	40
	A02019900 其他信息化设备
	视频处理器1
	1.00（台）
	6,565.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	41
	A02019900 其他信息化设备
	配电模块1
	2.00（台）
	1,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	42
	A02019900 其他信息化设备
	配件包
	1.00（套）
	2,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	43
	A02019900 其他信息化设备
	钢结构1
	15.50（平方米）
	6,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	44
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工4
	15.50（平方米）
	5,425.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	45
	A02019900 其他信息化设备
	讨论型会议系统主机
	1.00（台）
	6,359.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	46
	A02019900 其他信息化设备
	跟踪型鹅颈主席单元
	1.00（个）
	1,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	47
	A02019900 其他信息化设备
	跟踪型鹅颈代表单元
	12.00（个）
	21,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	48
	A02019900 其他信息化设备
	1拖2无线手持话筒2
	1.00（套）
	1,650.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	49
	A02019900 其他信息化设备
	1拖2无线手持话筒2
	2.00（套）
	3,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	50
	A02019900 其他信息化设备
	8路天线分配器1
	1.00（台）
	1,350.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	51
	A02019900 其他信息化设备
	扇形天线1
	2.00（个）
	1,640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	52
	A02019900 其他信息化设备
	10路四编组调音台
	1.00（台）
	2,923.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	53
	A02019900 其他信息化设备
	20米会议延长线1
	1.00（条）
	565.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	54
	A02019900 其他信息化设备
	8芯话筒地插盒1
	1.00（个）
	415.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	55
	A02019900 其他信息化设备
	数字话筒处理器2
	2.00（台）
	4,900.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	56
	A02019900 其他信息化设备
	8进8出数字音频矩阵1
	1.00（台）
	5,943.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	57
	A02019900 其他信息化设备
	160W音柱音箱
	2.00（支）
	2,268.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	58
	A02019900 其他信息化设备
	音箱壁挂支架1
	2.00（个）
	200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	59
	A02019900 其他信息化设备
	智能安全保护系统
	1.00（台）
	11,408.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	60
	A02019900 其他信息化设备
	接入交换机
	2.00（台）
	6,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	61
	A02019900 其他信息化设备
	安装机柜2
	1.00（台）
	1,952.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	62
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工5
	1.00（项）
	3,300.20
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	63
	A02019900 其他信息化设备
	P2.5室内全彩
	30.72（平方米）
	132,096.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	64
	A02019900 其他信息化设备
	钢结构2
	30.72（平方米）
	15,360.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	65
	A02019900 其他信息化设备
	拼接处理器
	1.00（台）
	7,294.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	66
	A02019900 其他信息化设备
	8网口输出板卡
	2.00（张）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	67
	A02019900 其他信息化设备
	2路4KHDMI输入卡
	2.00（张）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	68
	A02019900 其他信息化设备
	4路HDMI输出卡
	2.00（张）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	69
	A02019900 其他信息化设备
	配电模块2
	1.00（台）
	2,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	70
	A02019900 其他信息化设备
	LED平板会议灯（顶光）
	16.00（台）
	22,192.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	71
	A02019900 其他信息化设备
	灯控台
	1.00（台）
	5,588.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	72
	A02019900 其他信息化设备
	灯光电源线
	200.00（米）
	1,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	73
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工6
	30.72（平方米）
	15,360.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	74
	A02019900 其他信息化设备
	LED面光灯（面光）
	12.00（台）
	16,128.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	75
	A02019900 其他信息化设备
	信号放大器
	1.00（台）
	587.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	76
	A02019900 其他信息化设备
	电源直通柜
	1.00（台）
	2,226.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	77
	A02019900 其他信息化设备
	灯光控制线
	100.00（米）
	600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	78
	A02019900 其他信息化设备
	电缆线
	20.00（米）
	2,940.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	79
	A02019900 其他信息化设备
	信号接插件
	10.00（对）
	640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	80
	A02019900 其他信息化设备
	专业灯钩
	28.00（个）
	616.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	81
	A02019900 其他信息化设备
	保险绳
	28.00（个）
	420.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	82
	A02019900 其他信息化设备
	24路十编组数字调音台
	1.00（台）
	24,369.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	83
	A02019900 其他信息化设备
	线阵列音箱
	8.00（支）
	31,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	84
	A02019900 其他信息化设备
	线阵列低频音箱
	2.00（支）
	7,286.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	85
	A02019900 其他信息化设备
	线阵吊架
	2.00（套）
	2,944.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	86
	A02019900 其他信息化设备
	线阵列音箱功放
	2.00（台）
	10,280.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	87
	A02019900 其他信息化设备
	线阵列低频音箱功放
	1.00（台）
	3,040.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	88
	A02019900 其他信息化设备
	辅助音箱
	4.00（支）
	10,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	89
	A02019900 其他信息化设备
	音箱壁挂支架2
	8.00（个）
	800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	90
	A02019900 其他信息化设备
	辅助音箱功放
	2.00（台）
	6,080.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	91
	A02019900 其他信息化设备
	台唇音箱
	2.00（台）
	4,692.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	92
	A02019900 其他信息化设备
	台唇音箱功放
	1.00（台）
	3,143.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	93
	A02019900 其他信息化设备
	返听音箱
	4.00（支）
	14,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	94
	A02019900 其他信息化设备
	返听音箱功放
	2.00（台）
	6,842.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	95
	A02019900 其他信息化设备
	18寸超低频音箱
	2.00（支）
	7,840.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	96
	A02019900 其他信息化设备
	超低频音箱功放
	1.00（台）
	6,715.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	97
	A02019900 其他信息化设备
	有源监听音箱
	1.00（对）
	1,475.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	98
	A02019900 其他信息化设备
	机柜1
	1.00（个）
	2,743.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	99
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工7
	1.00（项）
	5,225.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	100
	A02019900 其他信息化设备
	集中控制系统主机
	1.00（台）
	7,409.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	101
	A02019900 其他信息化设备
	会议平板
	1.00（台）
	2,181.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	102
	A02019900 其他信息化设备
	数字话筒处理器3
	1.00（台）
	5,384.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	103
	A02019900 其他信息化设备
	吊杆杆体（单管型）
	3.00（套）
	4,758.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	104
	A02019900 其他信息化设备
	8进8出混插矩阵机箱
	1.00（台）
	7,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	105
	A02019900 其他信息化设备
	4路4KHDMI超清输入卡
	2.00（个）
	3,390.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	106
	A02019900 其他信息化设备
	16进16出数字音频矩阵
	1.00（台）
	9,843.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	107
	A02019900 其他信息化设备
	4路4KHDMI超清输出卡
	2.00（个）
	3,390.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	108
	A02019900 其他信息化设备
	阻燃电缆线
	100.00（米）
	500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	109
	A02019900 其他信息化设备
	阻燃信号线
	100.00（米）
	250.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	110
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工8
	1.00（项）
	2,939.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	111
	A02019900 其他信息化设备
	有线会议系统主机
	1.00（台）
	7,011.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	112
	A02019900 其他信息化设备
	按键鹅颈主席单元
	1.00（个）
	1,750.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	113
	A02019900 其他信息化设备
	按键鹅颈代表单元
	7.00（个）
	12,250.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	114
	A02019900 其他信息化设备
	20米会议延长线2
	1.00（条）
	571.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	115
	A02019900 其他信息化设备
	8芯话筒地插盒2
	1.00（个）
	418.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	116
	A02019900 其他信息化设备
	8路天线分配器2
	1.00（台）
	1,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	117
	A02019900 其他信息化设备
	扇形天线2
	2.00（个）
	1,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	118
	A02019900 其他信息化设备
	电动对开拉幕机
	1.00（台）
	11,151.52
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	119
	A02019900 其他信息化设备
	对开幕导轨
	1.00（套）
	8,980.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	120
	A02019900 其他信息化设备
	幕布挂钩
	42.00（支）
	1,764.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	121
	A02019900 其他信息化设备
	幕布行程控制器
	2.00（支）
	182.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	122
	A02019900 其他信息化设备
	幕布行走牵引跑车
	1.00（支）
	98.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	123
	A02019900 其他信息化设备
	幕布传动滑轮
	4.00（支）
	336.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	124
	A02019900 其他信息化设备
	遥控
	1.00（个）
	1,758.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	125
	A02019900 其他信息化设备
	对开式大幕
	294.00（平方米）
	10,290.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	126
	A02019900 其他信息化设备
	对开式大幕衬里
	98.00（平方米）
	3,430.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	127
	A02019900 其他信息化设备
	钢丝绳
	50.00（米）
	225.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	128
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工9
	1.00（项）
	3,649.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	129
	A02019900 其他信息化设备
	智慧班牌管理平台
	1.00（套）
	36,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	130
	A02019900 其他信息化设备
	融媒体发布系统
	1.00（套）
	28,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	131
	A02019900 其他信息化设备
	智慧班牌
	12.00（台）
	43,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	132
	A02019900 其他信息化设备
	信息发布播放器
	7.00（台）
	8,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	133
	A02019900 其他信息化设备
	信息发布屏（55英寸）
	6.00（台）
	24,900.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	134
	A02019900 其他信息化设备
	信息发布屏（75英寸）
	1.00（台）
	5,500.00
	工业
	否
	否
	是
	否
	是

	135
	A02019900 其他信息化设备
	安装支架
	7.00（套）
	1,050.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	136
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工10
	1.00（项）
	6,113.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	137
	A02019900 其他信息化设备
	钢结构3
	15.50（平方米）
	6,975.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	138
	A02019900 其他信息化设备
	视频处理器2
	1.00（台）
	4,090.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	139
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工11
	15.50（平方米）
	5,425.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	140
	A02019900 其他信息化设备
	画面分配器
	6.00（套）
	2,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	141
	A02019900 其他信息化设备
	危机管理实训智慧调度系统
	1.00（台）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	142
	A02019900 其他信息化设备
	系统软件单元
	1.00（套）
	15,716.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	143
	A02019900 其他信息化设备
	情景模拟实训系统运行支撑基础平台
	1.00（套）
	60,450.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	144
	A02019900 其他信息化设备
	危机管理教学实训系统
	1.00（套）
	56,399.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	145
	A02019900 其他信息化设备
	教师单元主控软件
	1.00（套）
	29,545.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	146
	A02019900 其他信息化设备
	学生单元分控软件
	1.00（套）
	24,727.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	147
	A02019900 其他信息化设备
	应急演练基础课件
	1.00（套）
	14,624.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	148
	A02019900 其他信息化设备
	危机管理备课子系统
	1.00（套）
	29,390.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	149
	A02019900 其他信息化设备
	8寸多功能音箱
	4.00（支）
	5,100.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	150
	A02019900 其他信息化设备
	2*300W专业功放
	2.00（台）
	5,068.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	151
	A02019900 其他信息化设备
	8进8出数字音频矩阵2
	1.00（台）
	5,943.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	152
	A02019900 其他信息化设备
	硬件支撑平台
	1.00（台）
	35,750.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	153
	A02019900 其他信息化设备
	主席发言单元
	1.00（台）
	1,650.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	154
	A02019900 其他信息化设备
	学员发言单元
	6.00（套）
	9,900.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	155
	A02019900 其他信息化设备
	会议系统主机
	1.00（台）
	6,359.60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	156
	A02019900 其他信息化设备
	1拖2无线领夹话筒
	1.00（套）
	1,375.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	157
	A02019900 其他信息化设备
	机柜2
	1.00（台）
	2,464.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	158
	A02019900 其他信息化设备
	综合布线
	1.00（项）
	7,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	159
	A02019900 其他信息化设备
	无线高密AP
	1.00（台）
	2,778.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	160
	A02019900 其他信息化设备
	POE交换机
	1.00（台）
	3,560.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	161
	A02019900 其他信息化设备
	辅材及人工12
	1.00（项）
	3,341.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	162
	A02019900 其他信息化设备
	一卡通系统
	1.00（套）
	20,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	163
	A02019900 其他信息化设备
	一码通系统
	1.00（套）
	15,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	164
	A02019900 其他信息化设备
	发卡器
	2.00（个）
	800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	165
	A02019900 其他信息化设备
	卡片
	300.00（张）
	1,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	166
	A02019900 其他信息化设备
	摆闸（双机芯）
	1.00（台）
	6,185.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	167
	A02019900 其他信息化设备
	摆闸（单机芯）
	2.00（台）
	20,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	168
	A02019900 其他信息化设备
	双门双向门禁控制器
	2.00（台）
	868.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	169
	A02019900 其他信息化设备
	门禁电源
	2.00（台）
	312.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	170
	A02019900 其他信息化设备
	二维码IC读卡器
	4.00（个）
	1,520.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	171
	A02019900 其他信息化设备
	人脸识别模块
	2.00（台）
	7,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	172
	A02019900 其他信息化设备
	门禁管理系统软件
	1.00（套）
	20,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	173
	A02019900 其他信息化设备
	双屏消费机
	5.00（台）
	22,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	174
	A02019900 其他信息化设备
	消费管理系统（PC端+客户端）
	1.00（套）
	19,519.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	175
	A02019900 其他信息化设备
	智能门锁
	55.00（套）
	25,905.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	176
	A02019900 其他信息化设备
	住宿管理系统软件
	1.00（套）
	29,314.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	177
	A02019900 其他信息化设备
	车牌识别摄像机
	2.00（台）
	5,008.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	178
	A02019900 其他信息化设备
	车牌识别语音显示屏
	2.00（套）
	3,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	179
	A02019900 其他信息化设备
	设备立柱
	2.00（个）
	430.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	180
	A02019900 其他信息化设备
	智能停车系统软件
	1.00（套）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	181
	A02019900 其他信息化设备
	防砸雷达
	2.00（个）
	1,040.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	182
	A02019900 其他信息化设备
	自动智能道闸
	2.00（台）
	7,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	183
	A02019900 其他信息化设备
	线材辅材
	1.00（批）
	2,922.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	184
	A02019900 其他信息化设备
	网络接入
	1.00（项）
	30,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	185
	A02019900 其他信息化设备
	短信包
	1.00（项）
	5,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	186
	A02019900 其他信息化设备
	小程序服务
	1.00（项）
	600.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	187
	A02019900 其他信息化设备
	国产化数据库
	1.00（套）
	50,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	188
	A02019900 其他信息化设备
	智慧教务管理平台
	1.00（套）
	279,000.00
	软件和信息技术服务业
	是
	否
	否
	否
	否

	189
	A02019900 其他信息化设备
	教学引导系统
	1.00（套）
	45,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	190
	A02019900 其他信息化设备
	移动应用
	1.00（套）
	63,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	191
	A02019900 其他信息化设备
	2*200W专业功放2
	1.00（台）
	2,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	鹅颈式会议话筒1
	6.00（支）
	2,576.40
	总价
	无

	2
	1拖2无线手持话筒1
	11.00（套）
	23,584.00
	总价
	无

	3
	辅材及人工1
	6.00（项）
	1,878.00
	总价
	无

	4
	2*200W移频功放
	6.00（台）
	18,252.00
	总价
	无

	5
	安装机柜1
	12.00（台）
	21,600.00
	总价
	无

	6
	6寸壁挂音箱
	12.00（台）
	10,800.00
	总价
	无

	7
	6寸壁挂音箱（1）
	10.00（台）
	9,000.00
	总价
	无

	8
	98寸教学黑板
	5.00（台）
	102,500.00
	总价
	无

	9
	壁挂支架
	5.00（个）
	850.00
	总价
	无

	10
	HDMI线1
	16.00（条）
	400.00
	总价
	无

	11
	HDMI线2
	16.00（条）
	1,600.00
	总价
	无

	12
	分屏器1
	5.00（套）
	500.00
	总价
	无

	13
	分屏器2
	6.00（套）
	594.00
	总价
	无

	14
	投屏器
	6.00（台）
	4,440.00
	总价
	无

	15
	智能笔
	6.00（支）
	2,958.00
	总价
	无

	16
	辅材及人工2
	6.00（项）
	11,778.00
	总价
	无

	17
	一体化录播主机
	6.00（台）
	178,086.00
	总价
	无

	18
	直播资源平台
	1.00（套）
	48,000.00
	总价
	无

	19
	直播资源平台硬件
	1.00（台）
	47,000.00
	总价
	无

	20
	教师双目摄像机
	6.00（台）
	25,200.00
	总价
	无

	21
	学生双目摄像机
	6.00（台）
	24,906.00
	总价
	无

	22
	配套8口POE交换机
	6.00（台）
	8,100.00
	总价
	无

	23
	AI阵列麦克风
	12.00（支）
	16,884.00
	总价
	无

	24
	鹅颈式会议话筒2
	7.00（支）
	3,290.00
	总价
	无

	25
	音频跳线1
	58.00（条）
	870.00
	总价
	无

	26
	音频跳线2
	14.00（条）
	210.00
	总价
	无

	27
	六类网线
	400.00（米）
	800.00
	总价
	无

	28
	4进4出数字音频矩阵
	5.00（台）
	22,500.00
	总价
	无

	29
	数字话筒处理器1
	5.00（台）
	14,265.00
	总价
	无

	30
	2*200W专业功放1
	5.00（台）
	14,240.00
	总价
	无

	31
	辅材及人工3
	6.00（项）
	17,544.00
	总价
	无

	32
	8路电源时序器
	6.00（台）
	7,200.00
	总价
	无

	33
	8路电源时序器（1）
	5.00（台）
	6,000.00
	总价
	无

	34
	4K视频会议终端
	2.00（台）
	57,000.00
	总价
	无

	35
	视频会议接入授权
	2.00（套）
	6,000.00
	总价
	无

	36
	4K摄像机
	3.00（台）
	25,800.00
	总价
	无

	37
	P1.8室内LED屏
	31.00（平方米）
	142,600.00
	总价
	无

	38
	电源
	258.00（台）
	18,060.00
	总价
	无

	39
	接收卡
	129.00（张）
	19,350.00
	总价
	无

	40
	视频处理器1
	1.00（台）
	6,565.00
	总价
	无

	41
	配电模块1
	2.00（台）
	1,800.00
	总价
	无

	42
	配件包
	1.00（套）
	2,300.00
	总价
	无

	43
	钢结构1
	15.50（平方米）
	6,200.00
	总价
	无

	44
	辅材及人工4
	15.50（平方米）
	5,425.00
	总价
	无

	45
	讨论型会议系统主机
	1.00（台）
	6,359.00
	总价
	无

	46
	跟踪型鹅颈主席单元
	1.00（个）
	1,700.00
	总价
	无

	47
	跟踪型鹅颈代表单元
	12.00（个）
	21,000.00
	总价
	无

	48
	1拖2无线手持话筒2
	1.00（套）
	1,650.00
	总价
	无

	49
	1拖2无线手持话筒2（1）
	2.00（套）
	3,300.00
	总价
	无

	50
	8路天线分配器1
	1.00（台）
	1,350.00
	总价
	无

	51
	扇形天线1
	2.00（个）
	1,640.00
	总价
	无

	52
	10路四编组调音台
	1.00（台）
	2,923.00
	总价
	无

	53
	20米会议延长线1
	1.00（条）
	565.00
	总价
	无

	54
	8芯话筒地插盒1
	1.00（个）
	415.00
	总价
	无

	55
	数字话筒处理器2
	2.00（台）
	4,900.00
	总价
	无

	56
	8进8出数字音频矩阵1
	1.00（台）
	5,943.00
	总价
	无

	57
	160W音柱音箱
	2.00（支）
	2,268.00
	总价
	无

	58
	音箱壁挂支架1
	2.00（个）
	200.00
	总价
	无

	59
	智能安全保护系统
	1.00（台）
	11,408.00
	总价
	无

	60
	接入交换机
	2.00（台）
	6,500.00
	总价
	无

	61
	安装机柜2
	1.00（台）
	1,952.00
	总价
	无

	62
	辅材及人工5
	1.00（项）
	3,300.20
	总价
	无

	63
	P2.5室内全彩
	30.72（平方米）
	132,096.00
	总价
	无

	64
	钢结构2
	30.72（平方米）
	15,360.00
	总价
	无

	65
	拼接处理器
	1.00（台）
	7,294.00
	总价
	无

	66
	8网口输出板卡
	2.00（张）
	12,000.00
	总价
	无

	67
	2路4KHDMI输入卡
	2.00（张）
	12,000.00
	总价
	无

	68
	4路HDMI输出卡
	2.00（张）
	12,000.00
	总价
	无

	69
	配电模块2
	1.00（台）
	2,000.00
	总价
	无

	70
	LED平板会议灯（顶光）
	16.00（台）
	22,192.00
	总价
	无

	71
	灯控台
	1.00（台）
	5,588.00
	总价
	无

	72
	灯光电源线
	200.00（米）
	1,600.00
	总价
	无

	73
	辅材及人工6
	30.72（平方米）
	15,360.00
	总价
	无

	74
	LED面光灯（面光）
	12.00（台）
	16,128.00
	总价
	无

	75
	信号放大器
	1.00（台）
	587.00
	总价
	无

	76
	电源直通柜
	1.00（台）
	2,226.00
	总价
	无

	77
	灯光控制线
	100.00（米）
	600.00
	总价
	无

	78
	电缆线
	20.00（米）
	2,940.00
	总价
	无

	79
	信号接插件
	10.00（对）
	640.00
	总价
	无

	80
	专业灯钩
	28.00（个）
	616.00
	总价
	无

	81
	保险绳
	28.00（个）
	420.00
	总价
	无

	82
	24路十编组数字调音台
	1.00（台）
	24,369.00
	总价
	无

	83
	线阵列音箱
	8.00（支）
	31,600.00
	总价
	无

	84
	线阵列低频音箱
	2.00（支）
	7,286.00
	总价
	无

	85
	线阵吊架
	2.00（套）
	2,944.00
	总价
	无

	86
	线阵列音箱功放
	2.00（台）
	10,280.00
	总价
	无

	87
	线阵列低频音箱功放
	1.00（台）
	3,040.00
	总价
	无

	88
	辅助音箱
	4.00（支）
	10,000.00
	总价
	无

	89
	音箱壁挂支架2
	8.00（个）
	800.00
	总价
	无

	90
	辅助音箱功放
	2.00（台）
	6,080.00
	总价
	无

	91
	台唇音箱
	2.00（台）
	4,692.00
	总价
	无

	92
	台唇音箱功放
	1.00（台）
	3,143.00
	总价
	无

	93
	返听音箱
	4.00（支）
	14,800.00
	总价
	无

	94
	返听音箱功放
	2.00（台）
	6,842.00
	总价
	无

	95
	18寸超低频音箱
	2.00（支）
	7,840.00
	总价
	无

	96
	超低频音箱功放
	1.00（台）
	6,715.00
	总价
	无

	97
	有源监听音箱
	1.00（对）
	1,475.00
	总价
	无

	98
	机柜1
	1.00（个）
	2,743.00
	总价
	无

	99
	辅材及人工7
	1.00（项）
	5,225.00
	总价
	无

	100
	集中控制系统主机
	1.00（台）
	7,409.00
	总价
	无

	101
	会议平板
	1.00（台）
	2,181.00
	总价
	无

	102
	数字话筒处理器3
	1.00（台）
	5,384.00
	总价
	无

	103
	吊杆杆体（单管型）
	3.00（套）
	4,758.00
	总价
	无

	104
	8进8出混插矩阵机箱
	1.00（台）
	7,200.00
	总价
	无

	105
	4路4KHDMI超清输入卡
	2.00（个）
	3,390.00
	总价
	无

	106
	16进16出数字音频矩阵
	1.00（台）
	9,843.00
	总价
	无

	107
	4路4KHDMI超清输出卡
	2.00（个）
	3,390.00
	总价
	无

	108
	阻燃电缆线
	100.00（米）
	500.00
	总价
	无

	109
	阻燃信号线
	100.00（米）
	250.00
	总价
	无

	110
	辅材及人工8
	1.00（项）
	2,939.00
	总价
	无

	111
	有线会议系统主机
	1.00（台）
	7,011.00
	总价
	无

	112
	按键鹅颈主席单元
	1.00（个）
	1,750.00
	总价
	无

	113
	按键鹅颈代表单元
	7.00（个）
	12,250.00
	总价
	无

	114
	20米会议延长线2
	1.00（条）
	571.00
	总价
	无

	115
	8芯话筒地插盒2
	1.00（个）
	418.00
	总价
	无

	116
	8路天线分配器2
	1.00（台）
	1,400.00
	总价
	无

	117
	扇形天线2
	2.00（个）
	1,700.00
	总价
	无

	118
	电动对开拉幕机
	1.00（台）
	11,151.52
	总价
	无

	119
	对开幕导轨
	1.00（套）
	8,980.00
	总价
	无

	120
	幕布挂钩
	42.00（支）
	1,764.00
	总价
	无

	121
	幕布行程控制器
	2.00（支）
	182.00
	总价
	无

	122
	幕布行走牵引跑车
	1.00（支）
	98.00
	总价
	无

	123
	幕布传动滑轮
	4.00（支）
	336.00
	总价
	无

	124
	遥控
	1.00（个）
	1,758.00
	总价
	无

	125
	对开式大幕
	294.00（平方米）
	10,290.00
	总价
	无

	126
	对开式大幕衬里
	98.00（平方米）
	3,430.00
	总价
	无

	127
	钢丝绳
	50.00（米）
	225.00
	总价
	无

	128
	辅材及人工9
	1.00（项）
	3,649.00
	总价
	无

	129
	智慧班牌管理平台
	1.00（套）
	36,000.00
	总价
	无

	130
	融媒体发布系统
	1.00（套）
	28,000.00
	总价
	无

	131
	智慧班牌
	12.00（台）
	43,200.00
	总价
	无

	132
	信息发布播放器
	7.00（台）
	8,400.00
	总价
	无

	133
	信息发布屏（55英寸）
	6.00（台）
	24,900.00
	总价
	无

	134
	信息发布屏（75英寸）
	1.00（台）
	5,500.00
	总价
	无

	135
	安装支架
	7.00（套）
	1,050.00
	总价
	无

	136
	辅材及人工10
	1.00（项）
	6,113.00
	总价
	无

	137
	钢结构3
	15.50（平方米）
	6,975.00
	总价
	无

	138
	视频处理器2
	1.00（台）
	4,090.00
	总价
	无

	139
	辅材及人工11
	15.50（平方米）
	5,425.00
	总价
	无

	140
	画面分配器
	6.00（套）
	2,400.00
	总价
	无

	141
	危机管理实训智慧调度系统
	1.00（台）
	30,000.00
	总价
	无

	142
	系统软件单元
	1.00（套）
	15,716.00
	总价
	无

	143
	情景模拟实训系统运行支撑基础平台
	1.00（套）
	60,450.00
	总价
	无

	144
	危机管理教学实训系统
	1.00（套）
	56,399.00
	总价
	无

	145
	教师单元主控软件
	1.00（套）
	29,545.00
	总价
	无

	146
	学生单元分控软件
	1.00（套）
	24,727.00
	总价
	无

	147
	应急演练基础课件
	1.00（套）
	14,624.00
	总价
	无

	148
	危机管理备课子系统
	1.00（套）
	29,390.00
	总价
	无

	149
	8寸多功能音箱
	4.00（支）
	5,100.00
	总价
	无

	150
	2*300W专业功放
	2.00（台）
	5,068.00
	总价
	无

	151
	8进8出数字音频矩阵2
	1.00（台）
	5,943.00
	总价
	无

	152
	硬件支撑平台
	1.00（台）
	35,750.00
	总价
	无

	153
	主席发言单元
	1.00（台）
	1,650.00
	总价
	无

	154
	学员发言单元
	6.00（套）
	9,900.00
	总价
	无

	155
	会议系统主机
	1.00（台）
	6,359.60
	总价
	无

	156
	1拖2无线领夹话筒
	1.00（套）
	1,375.00
	总价
	无

	157
	机柜2
	1.00（台）
	2,464.00
	总价
	无

	158
	综合布线
	1.00（项）
	7,000.00
	总价
	无

	159
	无线高密AP
	1.00（台）
	2,778.00
	总价
	无

	160
	POE交换机
	1.00（台）
	3,560.00
	总价
	无

	161
	辅材及人工12
	1.00（项）
	3,341.00
	总价
	无

	162
	一卡通系统
	1.00（套）
	20,000.00
	总价
	无

	163
	一码通系统
	1.00（套）
	15,000.00
	总价
	无

	164
	发卡器
	2.00（个）
	800.00
	总价
	无

	165
	卡片
	300.00（张）
	1,800.00
	总价
	无

	166
	摆闸（双机芯）
	1.00（台）
	6,185.00
	总价
	无

	167
	摆闸（单机芯）
	2.00（台）
	20,800.00
	总价
	无

	168
	双门双向门禁控制器
	2.00（台）
	868.00
	总价
	无

	169
	门禁电源
	2.00（台）
	312.00
	总价
	无

	170
	二维码IC读卡器
	4.00（个）
	1,520.00
	总价
	无

	171
	人脸识别模块
	2.00（台）
	7,600.00
	总价
	无

	172
	门禁管理系统软件
	1.00（套）
	20,000.00
	总价
	无

	173
	双屏消费机
	5.00（台）
	22,500.00
	总价
	无

	174
	消费管理系统（PC端+客户端）
	1.00（套）
	19,519.00
	总价
	无

	175
	智能门锁
	55.00（套）
	25,905.00
	总价
	无

	176
	住宿管理系统软件
	1.00（套）
	29,314.00
	总价
	无

	177
	车牌识别摄像机
	2.00（台）
	5,008.00
	总价
	无

	178
	车牌识别语音显示屏
	2.00（套）
	3,400.00
	总价
	无

	179
	设备立柱
	2.00（个）
	430.00
	总价
	无

	180
	智能停车系统软件
	1.00（套）
	5,000.00
	总价
	无

	181
	防砸雷达
	2.00（个）
	1,040.00
	总价
	无

	182
	自动智能道闸
	2.00（台）
	7,400.00
	总价
	无

	183
	线材辅材
	1.00（批）
	2,922.00
	总价
	无

	184
	网络接入
	1.00（项）
	30,000.00
	总价
	无

	185
	短信包
	1.00（项）
	5,000.00
	总价
	无

	186
	小程序服务
	1.00（项）
	600.00
	总价
	无

	187
	国产化数据库
	1.00（套）
	50,000.00
	总价
	无

	188
	智慧教务管理平台
	1.00（套）
	279,000.00
	总价
	无

	189
	教学引导系统
	1.00（套）
	45,000.00
	总价
	无

	190
	移动应用
	1.00（套）
	63,000.00
	总价
	无

	191
	2*200W专业功放2
	1.00（台）
	2,400.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02019900 其他信息化设备
	一体化录播主机
	一体化录播主机

	2
	A02019900 其他信息化设备
	智慧教务管理平台
	智慧教务管理平台


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02019900 其他信息化设备
	信息发布屏（55英寸）
	信息发布屏（55英寸）

	2
	A02019900 其他信息化设备
	信息发布屏（75英寸）
	信息发布屏（75英寸）


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02019900 其他信息化设备
	LED平板会议灯（顶光）
	LED平板会议灯（顶光）

	2
	A02019900 其他信息化设备
	LED面光灯（面光）
	LED面光灯（面光）


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02019900 其他信息化设备
	P1.8室内LED屏
	P1.8室内LED屏

	2
	A02019900 其他信息化设备
	P2.5室内全彩
	P2.5室内全彩

	3
	A02019900 其他信息化设备
	LED平板会议灯（顶光）
	LED平板会议灯（顶光）

	4
	A02019900 其他信息化设备
	LED面光灯（面光）
	LED面光灯（面光）

	5
	A02019900 其他信息化设备
	智慧班牌
	智慧班牌

	6
	A02019900 其他信息化设备
	信息发布屏（55英寸）
	信息发布屏（55英寸）

	7
	A02019900 其他信息化设备
	信息发布屏（75英寸）
	信息发布屏（75英寸）


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：鹅颈式会议话筒1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、超心型向性话筒，按键带指示灯，配合多媒体教学系统使用
2、频率响应：20Hz-20kHz
3、输出阻抗（欧姆）：200Ω
4、灵敏度：-42dB±2 dB

	2
	
	项目说明
	项目说明（供应商对此约定要求可不作文字响应，但供应商参与本采购包投标则视同供应商对以下要求已完全知晓、理解并同意接受或按相关规定提供相应证明材料）：
 1、序号6的“6寸壁挂音箱”技术参数要求同序号7的“6寸壁挂音箱”、序号32的“8路电源时序器”技术参数要求同序号33的“8路电源时序器”，序号48的“1拖2无线手持话筒2”技术参数要求同序号49的“1拖2无线手持话筒2”，供应商参与本项目投标时，无需对序号7的“6寸壁挂音箱”、序号33的“8路电源时序器”和序号49的“1拖2无线手持话筒2”的技术参数进行响应，但应当知晓因系统固化原因，资金来源不同的相同标的物，无法合并成一项，故相同标的名称的技术参数不重复计数也无需重复响应。。
 2、本采购包核心产品：序号17的“一体化录播主机”、序号188的“智慧教务管理平台”。
 3、本采购包采购强制节能产品：序号133的“信息发布屏（55英寸）”、序号134的“信息发布屏（75英寸）”。
 4、本采购包优先采购节能产品：序号70的“LED平板会议灯（顶光）”和序号74的“LED面光灯（面光）”。
 5、本采购包优先采购环境标志产品：序号37的“P1.8室内LED屏”、序号63的“P2.5室内全彩”、序号70的“LED平板会议灯（顶光）”、序号74的“LED面光灯（面光）”、序号131的“智慧班牌”、序号133的“信息发布屏（55英寸）”和序号134的“信息发布屏（75英寸）”。
 6、本采购包采购进口产品：不涉及。
 除另有规定外，上述3、4、5、6均指主要标的物，不含标的物中辅材或配件类货物。
 7、本采购包《中小企业声明函》填写：
 (1)本采购包属性为货物，若有属于本采购包伴随服务（如所属行业：软件和信息技术服务业）的标的物，将其列出，并说明“均可不声明，也不作评审”。
 (2)供应商所报产品制造商属于同一制造商的，允许在声明函“标的物名称”处将同一制造商的所有标的物一并列出作合并声明；标的物名称相同且所报产品制造商属于同一制造商的，允许只作一次声明。
 (3)声明函中从业人员、营业收入、资产总额应填报上一自然年度数据，其上一年度数据尚未统计或审计时（例如年初参与投标），可填报在税务系统申报的上一会计年度数据。
 8、本采购包《关于符合本国产品标准的声明函》填写：
 （1）本采购包是否适用本国产品标准见本章3.1条，适用时的《声明函》格式见第六章。
 （2）请注意《声明函》格式末两个提示，特别是“产品名称”栏的填写（此与《中小企业声明函》有区别），未提供符合要求的《声明函》则不能给予价格评审优惠。
 9、本采购包标的物名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，供应商提供的报价明细表中标的物名称、产品所对应的证书、证明材料对产品命名可能存在差别，在满足技术参数要求前提下，本采购包给予认可。
 10、本文件引用技术规范或标准有误或已废止的，无论供应商如何响应均按现行有效、更新的技术规范或标准执行，中标供应商与采购人在合同签订时予以纠正。
 11、供应商为本采购包提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内货物的，均应通过国家强制性认证并取得认证证书。
 12、供应商为本采购包提供的所有货物及其制造商属于国家规定须取得备案、生产等许可的，无论本采购包采购文件是否要求在投标文件中提供证明材料，供应商均应提供符合国家相关规定的货物。
 13、供应商应对所提供材料、承诺或声明的真实性、合法性及有效性负责。除本采购包采购文件已明确要求在投标文件中提供证明材料外，在合同签订前，采购人将重点对中标/成交供应商提供的包括但不限于检验（测）报告、资质证书、强制节能产品认证证书、强制性产品认证证书（3C认证）、产品备案或生产许可材料等采取原件核查或法定第三方平台查询或发函方式进行真实性、合法性及有效性核查。经核查发现不能提供或未查询到或应作无效的，采购人将作为涉嫌虚假响应或提供虚假材料报同级财政部门处理，供应商自行承担不利后果和相关责任。
 14、供应商对技术参数中以“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”、“≥”、“≤”等范围值形式表述的指标仍以范围值形式进行响应的，在合同签订时以供应商响应范围值本数作最低标准。同理，“不足”、“低于”、“超过”、“＜”、“＞”的则以优于但不含本数作最低标准。合同签订时，双方应按不低于上述要求确定准确值并作为验收的依据。
 15、本采购包采购文件提供的“拟签订合同文本”中为通用版本，签订合同时对采购文件已有表述或要求的则按采购文件签订，采购文件没有约定的则由合同双方在公平公正且不违反相关法律法规前提下协商签订以及增加本采购包必要的相关条款。
 16、本采购包为综合评分法：
 （1）技术、服务要求中未提出的其他要求在评分细则中列出，供应商应对应评分细则予以提供和响应，评委/评审小组将根据评分细则给予评分。
 （2）供应商在资格要求中承诺了具有履行合同所必需的设备和专业技术能力以及响应了项目技术、服务要求的相关要求，只是证明供应商满足了“必需、基本”的配置要求，本采购包鼓励供应商优于此要求配置，详见评分细则。
 17、本采购包技术参数响应及佐证：
（1）带★的技术参数为实质性要求，不满足的作符合性审查不予通过。
（2）带▲的技术参数投标时需提供佐证材料，采购文件有明确要求的按文件要求提供，未明确要求则可在产品宣传彩页或有资质的检测机构出具的检测报告证明中任选一种或多种。佐证材料未提供或佐证材料不符合采购文件要求或佐证材料不能反映参数满足采购文件要求的，均视同该项参数不满足（负偏离），无佐证材料要求的以供应商响应为准。
（3）未标注“★”和“▲”的参数为一般参数，参数要求中注明需提供相关证明材料的，以提供的证明材料进行认定；未注明的则以投标人应答响应进行认定，响应时，参数有漏项视为负偏离。
供应商所投产品还应满足财政部、工业和信息化部的《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》、《一体式计算机采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》要求、《工作站政府采购需求标准(2023年版)》、《数据库政府采购需求标准(2023年版)》、《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》等文件中相关要求。
18、产品技术参数中的尺寸、重量、宽度、厚度等固定值指标如有公差标准则公差范围内的偏离视为无偏离；如没有公差标准则±5%以内的偏离视为无偏离。


标的名称：1拖2无线手持话筒1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、一拖二UHF无线手持麦克风，两通道接收
2、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，具有预设群组有20组，每组可预设25个频率
3、接收机具有扫频功能，可自动扫描最干净的频段
4、接收机具有混响功能设置，可设置≥25个比例、≥25个延时及≥25挡混响音量
5、接收机具有≥3段均衡功能设置，有效提高声音效果
6、接收机具有高低两档功率选择，有效解决距离接收问题
7、手持话筒具有静音功能，话筒平衡放置2秒后实现自动静音
8、内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥120米
9、载波频段：UHF640-690MHz可选
10、电源供应：DC12V-18V 1A
11、音频输出接口：1x6.3mm输出，2xXLR平衡输出


标的名称：辅材及人工1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成多媒体教学音响话筒视频、音频、电源、网线等辅材及人工


标的名称：2*200W移频功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、多媒体移频功放，5路话筒输入
2、四路平衡话筒输入可选48V供电模式
3、话筒输入均通过了DSP处理
4、一路双声道音源输入，一路双声道线路输出
5、具有USB播放口，支持U盘播放，内置FM调谐器功能
6、A/B两组接线柱，输出功率2*200W/8Ω，2*300W/4Ω


标的名称：安装机柜1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、22U标准网络机柜，600*600*1200mm


标的名称：6寸壁挂音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、壁挂音箱，中低音单元1x6"，高音单元1x1"
2、额定功率：≥80W
3、峰值功率：≥160W
4、灵敏度：≥90dB(1M/1W)
5、频响范围：70-20KHZ
6、最大声压级：≥109dB
7、额定阻抗：8Ω
8、辐射角度：H80°xV50°


标的名称：6寸壁挂音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	/


标的名称：98寸教学黑板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥86英寸。屏幕分辨率≥3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率
2、 显示参数：屏幕占比＞90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。
3、 屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。
4、 触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。
5、 摄像头：分辨率：≥6020×4013，支持≥2400万像素。
6、 麦克风：设备内置全指向≥8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。
7、设备运行内存4GB，系统容量≥64GB。
8、 操作系统：内置操作系统，可外接OPS电脑接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。
9、 无线通信模块：设备内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2、4G（2432MHz）和5G（5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网；支持所有无线模块全部物理拆除。
10、 设备接口：具有≥1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备≥1路音频输入接口LINE IN，≥1 路音频输出接口LINE OUT；具备≥2个前置USB Type-A、≥1个USB Type-C接口，≥1个后置USB接口，支持双系统切换；具有≥2路RJ45接口，≥1路RS232接口，≥1个整机TOUCH-USB接口。
11、 视频接口：外接HDMI接口设备，支持信号源自动切换，拔出外接设备后，信号源自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，实测最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源。
12、 信号源切换功能：设备支持设置输入源相关功能，外接信号源时，HDMI视频接口插入自动检测，设备可自动识别并切换到对应通道，待机状态自动唤醒；信号源拔出以后，可返回至特定信号通道；支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；具有分辨率自适应功能，可以根据信号源自动适应最佳分辨率。
13、 USB 接口功能：设备支持自定义USB接口是否跟随系统，系统跟随状态下无需更换插入其他接口，系统可自动读取，整机可设置触摸及按键自动锁定。
14、 Type-C接口功能：具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输以及外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器功能。
15、 NFC功能：设备右下角配备NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。
16、 OPS接口功能：设备具有OPS和OPS-C接口，采用固定螺栓，可外接、拆卸抽拉插拔式OPS模块，OPS模块采用标准80pin接口；
17、 全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。。
18、 应用适配：支持打开任意2个应用以二分屏展示，可实现应用双开分屏功能，支持自由调整分屏比例，可通过应用窗口实现转换为分屏和全屏展示功能。
19、 负一屏：支持首页右滑显示负一屏界面，可查看会议预约信息，包括会议主题、会议时间、与会人员信息，支持一键签到；支持查看天气、设备状态、帮助与反馈信息，负一屏可与首页常用应用软件同时显示。
20、 书写效果：支持开启/关闭多指书写，实现单点/多点书写功能，书写笔粗可调节，范围1-30px；画笔色盘常驻红、绿、蓝等7种颜色，可通过色盘自定义笔迹颜色。
21、 无限画板：可查看版面缩略图进行页面内容预览，支持删除任意画板。
22、 浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。
23、 内容共享：支持白板内容保存至本地或U盘；支持通过发送邮件分享，支持局域网、公网扫码分享；支持二维码分享。
24、 无线投屏：支持不同操作系统终端混合投屏，支持32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，支持兼容横屏和竖屏显示模式投屏展示；支持触控回传，可对投屏内容进行批注、编辑等独立反向操作。
25、 投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。
26、 协议投屏：支持Airplay、DLNA、Miracast等协议投屏。
27、 屏幕群组：支持屏幕群组功能，多台大屏与大屏之间可无线实时同步屏幕画面。支持单台终端（手机、PAD或电脑）的画面无线投屏到多台会议平板同时显示。
28、 安全性：投屏可进行Airplay隐身设置，无线投屏视频数据加密，加密方式：AES，128位。
29、 反向投屏:支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容。
30、 全通道批注：支持在任意通道下一键进入批注；支持线性调节画笔粗细，支持常用笔迹色彩任意选择。
31、 迎宾辞：设备支持提供43种迎宾辞模板，支持对任意迎宾辞内容、位置进行编辑，可添加背景文字、图片、音乐等多媒体素材，生成迎宾辞界面，编辑完成后可保存为自定义模板。支持在欢迎词页面角落查看透明度高的锁屏图标，可通过点击图标锁定展示内容。支持在迎宾辞界面进行拍照、签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。
32、 浏览器：系统内置浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作。


标的名称：壁挂支架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 具备冷轧钢外壳材料与黑色喷粉烤漆表面处理工艺；
2、 支持适配≥98寸显示屏，载荷承重≥80kg。


标的名称：HDMI线1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 3米HDMI线


标的名称：HDMI线2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 10米HDMI线


标的名称：分屏器1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 1进2出HDMI分屏器，接口满足多媒体教学系统使用


标的名称：分屏器2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 1进2出HDMI分屏器


标的名称：投屏器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 具备Type-C接口即插即用及配合会议平板一键投屏功能；
2、 具备≥512MB内存与≥4GB内置存储，支持OTA升级；
3、 支持IEEE 802.11 a/g/n/ac无线传输协议与2.4G/5G双频，内置千兆网卡；
4、 支持最高4K分辨率与1080P分辨率，帧率≥30fps，视频参数支持10bit色深与H.264编码格式；
5、 支持反向控制，传输延迟≤200ms，采用AES加密；
6、 具备NFC模块，支持NFC投屏，符合ISO / IEC 14443-A协议，频率为13.56MHz，速率≥106Kbps；
7、 具备Type-C电源接口，支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本≥60W快充及笔记本对手机5V充电；
8、 音频参数支持48000Hz采样率，16位位深，ACC编码与双声道；
9、 额定功率为5V/900mA，功耗≤2.8W；
10、 工作温度在0至40°C范围内，工作湿度在10%至95%范围内。


标的名称：智能笔
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 具备USB HID无线接收器实现即插即用，无线有效距离在无遮挡条件下≤6 m；
2、 支持数字激光与一键批注功能，支持快捷切换书写颜色及快捷擦除，具备笔身传感器自动识别开关机，笔尖压力感应级数≥4096级，笔尖初始驱动压力≤10 g；
3、 具备USB Type-C充电接口，供电方式为3.7v锂电池且容量≥120 mAh，充电规格为5 V/110 mA，平均使用时间≥两周，电池循环寿命≥500次且容量保持率≥80%；
4、 具备PC与ABS塑胶笔身、铝制金属键及POM笔尖，按键操作寿命≥300000次，笔尖在粗糙度1.0磨砂玻璃、500 g测试力度及10 cm往返行程条件下耐磨次数≥100000次且磨损≤1 mm；
5、 具备工作温度在0至45 ℃范围内与存储温度在-20至45 ℃范围内的环境适应能力。


标的名称：辅材及人工2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成智慧教学黑板及触控一体机安装所需视频、音频、电源、网线等辅材及人工


标的名称：一体化录播主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、一体化嵌入式操作系统，嵌入式硬件结构，非PC机或工控机，内置≥15.6英寸触控显示屏，一台设备即可完成录制、导播、直播、点播、互动功能；
2、支持≥4路独立RJ45摄像机输入接口，支持通过双绞线实现摄像机POE供电和音视频数据传输；
3、支持≥1路4K HDMI输入接口，HDMI输入接口支持同步采集音频信号；
4、支持≥2路4K HDMI视频输出接口，支持分别显示不同内容；
5、支持≥独立麦克风输入接口≥4 路（支持幻象供电），支持≥2 路独立的音频输出接口；
6、支持≥4路控制接口，其中RS232接口≥2路，RS485接口≥2路；
7、支持≥5路USB 接口，其中至少≥1个USB 3.0接口，≥1个TypeC接口；
8、支持≥1路ZigBee天线接口；
▲9、支持H.264或H.265编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
10、支持断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。支持4K@30fps高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装；
▲11、支持智能降噪，最大噪声值≤20dB（A）；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
12、录播系统自身集成导播模块，多路信号可以结合自动跟踪系统进行自动切换，教师桌面信号的自动切换可响应教师计算机的屏幕变化或教师计算机的操作，当教师计算机的屏幕没有变化或者教师没有操作，系统一定时间后自动返回视频信号，时间可通过软件自定义设置，同时也可以进行手工切换；
13、主机内置物联网网关，支持ZigBee、MQTT协议，支持IEEE 802.15.4，工作频段覆盖2.4GHz、868MHz915MHz，最高传输速率≥240Kbit/s，室外最大传输距离≥180m，室内最大传输距离≥60m，支持单通道/10信道/16信道，支持教室录播、摄像机、电视机、空调接入和控制；
14、支持MQTT协议，能够接收教室物联网终端发起注册信息和上报数据，能够获取教室其他物联网设备的状态和控制设备开关机；
15、支持MQTT协议，能够注册到地方频道或省平台，向平台同步设备IP、MAC、版本、状态、型号、厂商信息，支持被平台端远程控制开机/关机、录制/停止录制、直播/停止直播、互动功能；
16、集成Web服务，可利用Web方式对录播进行设置和管理，收看直播和点播课件；Web管理后台分为管理员、点播用户及匿名用户三个角色，各角色拥有不同权限。管理员拥有最高权限，点播用户可查看直播课程及所有供点播的课件，匿名用户只能查看部分点播课件。
17、内置系统控制软件，软件能够悬停于桌面任意位置，超时自动隐藏，支持界面透明度设置，可以设定交互参数，选择需要加入的课程；自动同步并显示设备所有工作状态；
18、系统支持选择录播的任意视频源（如：教师/学生画面、导播画面）作为主视频送到远端教室，同时可以选择教师桌面作为辅流送到远端教室，实现互动教学；
19、电影模式可选择单画面、两画面、三画面、四画面、单个画中画、两个画中画多种录制方式，录制的同时可以在几种方式中自由切换；
20、支持录制互动画面视频，可将远程互动画面录制成独立的视频文件；
21、录制、直播、交互可分别设置不同的分辨率及码流，实现高清高码流录制，低码流直播及交互，保障交互及直播的连贯性。
22、支持内置交互模块，不增加任何设备情况下可通过网络直接与互动平台通信，实现4K@30fps分辨率下录播教室与其他录播教室、互动教室、移动互动终端音视频互动；
23、录播主机支持直接呼叫MCU、录播主机，支持1~3方被交互终端直接呼叫，实现4方全高清4K@30fps效果的交互录播；
24、主机内置ZigBee模块支持以主节点或子节点模式工作，能够通过模块直接控制房间里面声光电设备；
25、支持同时显示≥24路远端互动视频画面，交互中任意远端视频画面可以全屏显示；
▲26、支持通过录播主机控制房间空调开关机，设定空调工作模式，设置空调工作温度；控制房间灯光；控制房间电视机显示设备开关、信号源；控制窗帘开合；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
27、支持自主呼叫视频互动平台参与互动课堂，也可以被互动平台呼叫自动参加远程互动教学）；
28、具有良好的IP损伤适应性，在30%丢包率网络环境下语音通话清晰顺畅，视频基本流畅；
29、内置语音控制功能，能够通过语音口令分别控制房间电视、灯光、窗帘、空调设备；
▲30、内置一键上课语音控制功能，能够通过一条语音口令将教室电视、灯光、窗帘、空调设备全部自动开机就绪，无需主播老师额外操作其他设备即可轻松开启直录播课；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲31、支持一键开始上课功能，录播web管理页面或控制面板上点击开始上课后教室灯光、窗帘、电视机、音响设备全部自动开机就绪，无需主播老师额外操作其他设备即可轻松开启直录播课；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲32、支持MQTT协议，能够注册到地方频道或省平台，向平台同步设备IP、MAC、版本、状态、型号、厂商信息，支持被平台端远程控制开机/关机、录制/停止录制、直播/停止直播、互动功能；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
★33、要求支持接入乐山市市委党校互动课堂系统，可与乐山市委党校录教室实现双向在线互动、互动同步上课等应用。（供应商提供承诺函）


标的名称：直播资源平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、资源中心
1、支持对资源搜索、按学科、标签、知识点、教室查找资源；
2、资源展示支持按文档、音视频类别查找资源；支持按最新、最热、最赞、评分最高多维度呈现展示；
3、支持office文档、pdf文档、视频、压缩包、安装程序等多种文件类型上传； MP4、MP3、PDF、JPG、PNG、Gif、word、PPT、excel类型文档在线预览及收藏；
4、资源上传支持多文件同时上传，支持先上传后发布，视频发布时系统自动进行帧提取生成多张视频候选封面，自定义设置上传的资源名称、封面、简介、关联选择科目、标签及知识点；
5、视频资源发布支持设置访问权限，访问权限支持设置凭密码查看、登录观看、指定机构、指定人员、免登录观看及按时间限制；
6、视频资源发布支持在视频中关联知识点，通过拖放视频进度条选择时间点即可在视频中关联知识点；
7、资源发布支持设置是否允许下载、是否打开弹幕、评论；支持上传视频资源对应附件；
8、支持登录账号查看资源点播历史记录；
9、支持更换系统logo、系统名称、资源评论开关、资源中心首页轮播图及数据展示风格；
10、支持添加首页分类展示资源，分类包括按学段、科目、资源类型及自定义方式，分类内资源排序方式可选择时间、点击及按评分排序，首页分类支持子分类；
11、支持资源多维度统计功能，支持根据用户、学校和区域三个视图查询资源贡献数据，用户视图支持按姓名、机构及时间查询用户粉丝数、资源数，播放数、点赞数、评论数以及平均得分；学校视图支持按机构及时间查询学校资源数、播放数、点赞数、评论数及平均得分；区域视图支持按区域及时间查询区域资源数、播放数、点赞数、评论数及平均得分；
12、支持专辑功能，支持创建专辑并将平台上的资源加入到专辑中进行合辑展示；
13、支持按教室查找资源，选择教室可筛选在此教室开展的所有活动；
14、支持根据上传的资源和开展的各类活动，系统在学科知识点分类的基础上，自动按资源类型分类，包括课件、教研、专递课堂、活动资源；
▲15、支持设置资源中心角色首页布局，能自定义页面内容，且能根据角色权限展示资源数据；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲16、支持将资源中心的视频和文档资源发起教研活动，将开展的非教研活动转为教研活动，教研活动包括直播教研和互动教研两种模式，提供基于权限控制的在线评课、签到、在线答题、观看验证预约报名、手机快速拍照上传教研笔记等教研活动功能；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
17、支持教师、学生发布页资源中心，资源发布页支持自定义名称、域名、导航栏开关和排序以及基于角色授予访问权限；
18、资源发布支持进行知识点管理以及在线说明标注，支持通过excel文件导入标记；
19、资源发布支持通过AI自动生成字幕，生成的字幕支持在线调整修改；
20、支持多外观风格、多资源筛选方式风格。
二、直播中心
1、直播支持视频转码、帧提取、直播转录功能，直播过程自动转录为可重复点播的视频资源；
2、支持本地化大集群部署，以及云端分发部署，支持 CDN 技术，可根据业务开展情况灵活扩展部署分发服务器进行直播扩容；
★3、授权直播并发≥2000路；
4、支持自动统计直播数据，包含累积直播数、正在直播数、直播预告数、观看人数；
▲5、提供双画面直播功能，即同时播放两路视频画面，两路画面可分别为视频画面、终端桌面画面；双画面直播支持PC端观看和移动端观看视频，在PC端和移动端均提供主副画面切换、副画面隐藏等功能；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲6、观看直播时能发送弹幕，且直播弹幕能自动关联视频，在直播结束后能通过点击点播视频的弹幕，自动跳转到弹幕发送时的视频画面；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
7、支持直播倒计时封面图片自定义；
8、直播中心支持平台正在进行的直播活动和直播预告集中展示，预告信息包含直播开始时间、倒计时、直播活动信息、活动开展机构及主讲人等信息；
9、支持个人固定直播间，按平台用户开启个人固定直播间，开启后可实现固定推流地址、固定观看地址以及固定直播观看二维码；
10、个人直播间支持房间公告、房间封面支持自动截图和自定义上传；
11、个人直播间支持开关观众发言及直播观看权限自定义调整，权限至少包括登录观看、凭密码查看、指定机构、指定人员及免登录观看；
12、个人直播间支持直播数据汇总展示，包括直播开始时间、结束时间、时长、观看人数、评论数。


标的名称：直播资源平台硬件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用国产化CPU≥16核  主频≥2.4GHz  内存配置≥4*32G 2666 ，硬盘配置4T*3 支持双口千兆


标的名称：教师双目摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用双目一体化设计，CMOS≥1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。
2、双镜头同时输出特写镜头和全景镜头视频。
3、全景、特写均支持4K输出，并且下兼容 1080P、720P 多种分辨率。
4、全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≤21°。
5、具备物理云台，水平128°范围转动幅度，垂直70°范围转动幅度。
6、支持TCP、UDP、HTTP、Onvif、VISCA OVER IP 、DHCP、RTSP、RTMP、GB/T28181协议；支持H.264/265视频编码标准，ACC音频压缩编码，USB支持YUY2/UVC协议。
7、具备跟随跟踪模式和动静跟踪模式，摄像机检测并跟踪托摄区域内人物，并跟随人物移动；打开动静模式，摄像机拍摄区域内，人物静止时，输出人物特写画面，人物运动时，输出全景画面。
8、具备图像运动检测识别功能，支持老师上下讲台跟踪，自适应老师身高，老师画面始终保持居中，支持老师板书识别并拍摄板书特写画面


标的名称：学生双目摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用双目一体化设计，CMOS≥1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。
2、双镜头同时输出特写镜头和全景镜头视频。
3、全景、特写均支持4K输出，并且下兼容 1080P、720P 多种分辨率。
4、全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。
5、具备物理云台，水平128°范围转动幅度；垂直60°范围转动幅度。
6、支持TCP、UDP、HTTP、Onvif、VISCA OVER IP 、DHCP、RTSP、RTMP、GB/T28181协议；支持H.264/265视频编码标准，ACC音频压缩编码，USB支持YUY2/UVC协议。
7、打开跟踪模式，识别到区域内人物起立时，镜头自动变倍放大，输出特写画面；识别区域内人物坐下时，镜头自动变倍缩小，输出全景画面。
8、可对整个教室设置屏蔽区域，支持对人员行为如举手、阅读、写字识别并进行跟踪拍摄


标的名称：配套8口POE交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个；
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps,内存≥256MB;
3、支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W
4、支持IPV6 ACL，支持SNMP协议，支持链路聚合；
5、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；
6、要求所投产品支持图形化展示交换机内存和CPU占用情况，以及端口速率和状态等信息;
7、为方便项目实时巡检，要求设备支持和全网同品牌设备整网一体化统一组网，图形化展示整网真实网络拓扑，并能通过图形化智能排障功能快速定位异常节点，给出参考解决办法


标的名称：AI阵列麦克风
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、具备360度全向拾音功能，内置拾音阵列；
2、麦克风灵敏度-37dBFS，±≤3dBFS，信噪比≥70dB（A），频响范围50Hz~16kHz；
3、有效拾音距离≥3m；
4、支持32K采样率，高清宽带音频；
5、具备自适应校准能力，自适应声场环境，可实现语音增强，抗干扰能力更好，无需人工配置；  
6、支持吊装、壁装和吸顶安装方式


标的名称：鹅颈式会议话筒2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、电容咪芯部件提供高灵敏度的拾音效果
2、话筒按键带指示灯，实时显示话筒当前状态
3、抗手机、电磁、高频干扰
4、指向性：超心型向性
5、供电电压：直流3V/适配器5V-9V/幻象48V
6、频率响应：20Hz-20kHz
7、输出阻抗（欧姆）：200Ω
8、灵敏度：-42dB±2 dB


标的名称：音频跳线1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、音频连接线，卡侬公-卡侬母，1.5米


标的名称：音频跳线2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、音频连接线，3.5mm-双6.35mm，3米


标的名称：六类网线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、无氧铜线芯六类网线


标的名称：4进4出数字音频矩阵
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、不少于4路平衡/线路输入，不少于4路平衡/线路输出
2、集成中控发码功能，可通过本机的RS232控制第三方设备
3、输入支持每通道可调：扩展器、压缩器、自动增益、≥8段参量均衡、≥8段反馈抑制
4、输出支持每通道可调：高低通.≥8段参量均衡.延时器.限幅器
5、内置USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放
6、支持同一界面内添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备
7、支持不少于16组场景预设功能，可通过RS-232协议调用
8、支持手机/平板控制与电脑控制
9、可选配墙面控制面板，支持软件自定义功能编辑
10、支持采用组播、单播的通讯协议支持局域网跨网段、跨VLAN控制设备


标的名称：数字话筒处理器1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、输入：2路XLR输入，2路TS输入，2路LINE输入
2、输出：2路XLR输出，2路TS输出
3、内置自适应动态噪声滤波器
4、内置智能电平控制技术
▲5、兼容高电平和低电平，具有输入电平高/低电平切换按键（提供设备实物照片扫描件）
6、内置AGC双向控制
7、直通频响：40Hz~20KHz+2dB
8、反馈抑制频响：50Hz~20KHz+2dB
9、增益提升：6-15dB


标的名称：2*200W专业功放1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
2、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
3、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
4、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
5、具备接地开关拨码，能有效的处理电流声
6、输出功率：立体声≥2x200W/8Ω，≥2x350W/4Ω
7、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
8、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选
9、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
10、信噪比：≥100dB(A计权)
11、转换速率：25V/μS
12、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
13、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：辅材及人工3
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成教室信息化安装所需视频、电源等辅材及人工


标的名称：8路电源时序器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、≥8路受控电源时序器，全采用万用插座
2、前面板具有电压表
3、前面板具有1-8路独立电源开关按键，并具有≥1路直通电源
4、具有一路5V工程灯USB插口
5、每路可设定延时时间，可设≥180秒
6、具有2路RJ45设备级联口，最大可级联255台
7、支持RS232协议控制
8、最大输入电流≥60A
9、单路最大输出≥30A
10、每路功率≥2000W
11、接口≥1路232，≥1USB


标的名称：8路电源时序器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	/


标的名称：4K视频会议终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用嵌入式设计，非PC机或工控机；
2、视频输入：具有≥1路高清SDI、≥1路HDMI输入；视频输出：具有≥2个HDMI视频输出接口；
3、音频输入接口：支持≥2个音频输入接口，包含1个带48V幻象供电的卡侬XLR接口、1个Lin In接口；音频输出接口：支持Line Out、USB、HDMI等音频输出；
4、具备≥2个接口，≥1个100M/1000M网络接口；
5、支持H.323、SIP、H.239等标准协议，会议速率支持128Kbps－10Mbps；
6、支持IPV4/IPV6双协议栈；
7、支持H.264、H.264HP、H.265等编解码协议；
8、具有4K分辨率编解码能力；支持H.265协议下的4K超清视频会议；
9、支持点对点4K实时视频通信；
10、支持多视功能，支持多视功能，支持≥2路主流视频同时发送给远端会场功能，≥2 路主视频流可以加入会议分屏进行任意组合；
▲11、支持会议终端和录播双模式，支持使用遥控器或终端Web 后台进行切换；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
12、支持内置内置MCU功能，以1台终端为中心，与其他8台终端同时进行连接，连接正常并且可进行9方音视频通信；
13、支持会议中使用遥控器手动切换4K、1080P、720P等视频格式，也可根据网络质量自动切换；
14、支持根据本地网络情况，接收选择不同码流的视频流，而上传视频智能选择最合适分辨率节省带宽；
15、支持智能网络速率调整，设备应可根据网络实时状况自动调整升降会议接入带宽，当网络丢包达到一定数值后自动降低码流，保障会议过程流畅、清晰，当网络质量回复正常后自动升高码流，确保音视频效果；
16、辅流采集支持高清视频线和网络传输两种方式，使用网络传输时无需增加外部设备即可将电脑桌面和声音作为辅流加入会议中；
17、终端兼容触控操作，通过USB连接具有触控功能的显示设备后能够通过触控屏操作终端；
18、支持在发送辅流的情况下，连接触控设备的多方终端能够对辅流视频进行同屏标注，标注内容所有人员均可查看；
19、终端能够申请发送辅流的电脑控制权限，获得权限后能够远程控制发送辅流的电脑；
20、具有良好的IP损伤适应性，在30%丢包率网络环境下语音通话清晰顺畅，视频基本流畅；
▲21、支持本机直播、直播推流、直播录制功能，支持WEB 页面能够观看正在进行的会议直播画面，支持将视频和电脑辅流以一分屏、两分屏、四分屏、画中画等布局推送到流媒体服务器进行直播，并可同时在本地录制，直播与录制的视频码率、分辨率可以分别自定义；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
22、终端支持本地多路视频录制，多路视频源能以一分屏、两分屏、四分屏、画中画等布局录制，也支持每路视频源独立录制，录制过程电脑画面和摄像机画面能够自动切换，录制的视频格式支持MP4 和FLV；
23、支持录像回放功能，多路输入视频源以分屏形式呈现回放、1080P 单画面全屏形式呈现回放、如有辅流输入、可切换为画中画视频布局；
24、支持接入IPC，能够通过网络采集IPC的高清视频作为主流视频推送至远端或在设备界面全屏显示；
25、支持视频文件上传功能，终端本地录制的视频文件支持自动上传到指定的FTP 服务器上；
★26、要求与乐山市委党校视频会议系统无缝对接，实现市县双向视频会议功能；（投标人提供承诺函）


标的名称：视频会议接入授权
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	★1、接入市委党校视频会议系统，≥1个接入授权，会场可以发送会议双流；
2、支持160*120到1920*1080视频分辨率；
3、支持会议室搜索功能，能够快速检索出需要加入的会议室；
4、支持即时消息功能，会议中可以对全体人员或指定参会人员发送会议即时消息；
5、支持举手功能，使用软件端参会的人员可以通过举手功能申请发言，申请发言后，会议控制系统端弹出发言请求，获得会议管理员许可后软件终端即可开始发言；
6、支持私聊功能，与会者可以选择某一个会场进行文字消息交流，对会议中一些问题进行单独沟通和交流而不影响其他与会会场；
7、支持手机及平板电脑操作系统。
8、支持会议视频质量一键切换功能，会议软件终端界面应提供一键视频质量切换功能按键，能够根据与会者网络状态自行快速选择高清、超清会议模式；
9、支持发言状态、音量大小、播放声音大小等状态显示；
10、支持会议录像功能，软件参会端可以根据需要申请会议录像权限，获得会议管理员同意后可以对会议进行本地录像；
11、支持会场名称搜索功能，可以根据会场名称定位，方便消息沟通，会议管理等；检索支持模糊查询；
12、支持网络穿越功能，软件视频终端侧可以位于局域网内直接呼叫MCU平台，实现双向音视频和双流互通；
13、支持邀请入会功能，管理员使用会控软件能够呼叫软件客户端用户加入会议；
14、支持多用户登录信息保存功能，用户无需再次输入服务器地址和账号信息


标的名称：4K摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用≥1/2.5英寸HD CMOS，≥800万有效像素；
2、支持4KP@30/25fps、1080P@60/50/30fps、720P@60/50fps等信号输出；
3、支持≥12倍光学变焦，水平视角:70°；
4、支持HDMI，USB3.0、有线LAN接口；支持POE供电，USB3.0支持双码流；
5、支持H.264、H.265、RTSP、RTMP协议；
6、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议


标的名称：P1.8室内LED屏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、点间距≤1.87mm；像素组成1R1G1B；
2、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节0-100%无极可调；
3、亮度均匀性99%；
4、最高对比度10000:1；
5、刷新率3840Hz,换帧率50Hz/60Hz;
6、水平视角≥170°，垂直视角≥170°；
▲7、通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间:施加DC2500V测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间:施加DC4000V，测试1min，无飞弧、无击穿；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
8、LED显示屏产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，符合RG0无危害类；
9、防护等级依据GB/T 4208-2017标准，防护等级应符合 IP63；
10、支持7×24小时无间断工作；MTBF平均失效间隔时间≥100000小时；
11、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校; 支持γ校正曲线≥20 条；
▲12、防火等级单元板及箱体达到V-0等级；阻燃等级PCB的阻燃等级应达到UL94V-0级塑料面板的阻燃等级应达到UL94V-0级；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
13、采用完全静音设计，屏体无风扇自然散热；
▲14、支持消除开路十字架功能；支持模组间暗线隐亮消除功能；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）


标的名称：电源
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、额定输入电压：200-240VAC;
2、输入频率：50Hz；
3、额定输出电流：0～40A；
4、具有短路保护，过流保护


标的名称：接收卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，降低故障率。
2、本产品全部采用高性能国产芯片、物料。
3、最大带载：最大带载：26万像素点（512*512），常规芯片 128*1024，PWM 芯片 256*1024。
4、最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。
5、为方便不同客户，兼容支持两种调试操作模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。
6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要1个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。
7、支持数据组交换，智能描组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改HUB接口数据组交换。
8、支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。
9、支持升级程序后自动重启生效。
10、支持接收卡与发送端设备绑定双向加密，安全性能更高


标的名称：视频处理器1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持≥1 路 DP、≥1 路 HDMI2.0、≥2 路 HDMI1.4、≥2 路 DVI 信号输入，多路视频信号任意切换；支持 4K@60Hz 同步信号输入、点对点显示。
2、支持 ≥1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI/DP 音频输入，配备≥1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。
3、标配 ≥12 路千兆网口，可直接级联接收卡；最大控制 780 万像素，水平最大支持 16000 像素，垂直最大支持 4000 像素。
4、支持四画面显示，画面可任意布局；支持≥8个场景预设及调用。
5、标配 Wi-Fi，支持手机 APP 无线操控；支持亮度调节和按键锁定功能


标的名称：配电模块1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、满足不低于15KW功率配电；
2、外壳设计:精巧轻薄 V0级阻燃绝缘材料；
3、支持远程软件开关电源


标的名称：配件包
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、屏体内、磁铁、电源线、网线、排线、5V线、HDMI线1根5米等


标的名称：钢结构1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、镀锌材质，满足会议室安装需求，不锈钢包边，根据会议室现场定制，保持装修风格统一


标的名称：辅材及人工4
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成LED显示屏安装调试所需辅材及人工


标的名称：讨论型会议系统主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用全数字集成电路技术，集会议讨论、扩展机多功能于一体主机
2、支持六种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、开放模式、压倒轮替；
3、支持1-6发言人数任意设置，也可支持全部开放发言
4、具有开机自检功能，话筒连接不正常时主机可蜂鸣报警
5、采用轻触式按键控制面板，可设置发言模式和发言人数
6、最多连接60只会议话筒单元，具4路串联输出，每路最多可接20只，每加一台电源扩展器可多接入60只话筒单元
7、具有断电记忆功能，重启后恢复上一次设置
8、配有音频平衡输出、6.3输出端口、背景音响输入和输出RCA接口、录音机接口
9、通过拨码方式可选择扩展机功能或主机功能


标的名称：跟踪型鹅颈主席单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、便携式主席发言单元
2、主席单元有优先发言权，可随时关闭其他代表单元
3、主席单元具有批准代表发言申请功能
4、主席单元不受发言模式的限制，可保持常开状态
5、具有液晶显示屏，可显示单元信息
6、超强抗手机干扰能力，防止手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰
7、内置扬声器，可用于会议扩音及播放会议背景音乐
8、支持3.5音频输出，可通过耳机收听其他单元会议发言内容
9、类型：电容式
10、指向性：单一指向性
11、频率响应：40Hz-16KHz
12、灵敏度：-43±2dB@1KHz


标的名称：跟踪型鹅颈代表单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、便携式代表发言单元
2、具有液晶显示屏，可显示单元信息
3、超强抗手机干扰能力，防止手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰
4、内置扬声器，可用于会议扩音及播放会议背景音乐
5、支持3.5音频输出，可通过耳机收听其他单元会议发言内容
6、类型：电容式
7、指向性：单一指向性
8、频率响应：40Hz-16KHz
9、灵敏度：-43±2dB@1KHz


标的名称：1拖2无线手持话筒2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、功能特点
1、采用双通道接收设计，标准 1U 金属机柜机身，适配专业机房、音响机架安装。
2、搭载数字导频 + 16 位随机 ID 身份认证技术，彻底杜绝多套设备同频、串频干扰问题。
3、优化电池能耗控制方案，有效延长手持话筒连续续航时长。
4、接收机、手持发射器均配备显示屏，可实时查看工作频率、电池剩余电量状态。
5、采用二次变频高频电路架构，接收灵敏度高，信号捕捉能力更强。
6、内置多重静噪控制电路，空旷环境有效接收距离可达 100 米，屏蔽外界射频干扰。
7、内置专用语音压缩扩展电路，大幅提升整机信噪比，人声还原干净通透。
二、综合电气音频参数
1、载波频段：UHF 640-690MHz 可选
2、可调频宽：50MHz
3、动态范围：90dB
4、失真度：＜0.5%
5、频率响应：30Hz-20KHz/±2dB
6、信噪比：90dB
7、接收灵敏度：-95dBm


标的名称：1拖2无线手持话筒2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	/


标的名称：8路天线分配器1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、8路天线分配放大器，用于增加U段无线话筒信号
2、U段频率：500MHz-1GHz
3、阻抗：50欧姆
4、直流输出电压：4个DC 12V 800MA
5、天线增幅器电压：8v


标的名称：扇形天线1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点
2、可接收450-960MHZ的频率
3、指向性：单指向性
4、范围:≥450-960MHz


标的名称：10路四编组调音台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、具有不少于8路输入，2路立体声输入
2、内置USB声卡，可连接电脑进行播放或录音
3、支持蓝牙无线连接手机或电脑等，进行无线远程播放
4、内置专业DSP数字效果器，具有双99种DSP效果
5、具有不少于2路主输出，4路编组输出，4路AUX输出
6、输入通道个有四段均衡
7、主输出具有双七段图示均衡


标的名称：20米会议延长线1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、会议系统8芯20米长成品线,带一公一母接口


标的名称：8芯话筒地插盒1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、会议系统专用8芯话筒地插盒


标的名称：数字话筒处理器2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、功能特点
1、双通道全自动高速数字反馈啸叫抑制器
2、自适应全自动抑制啸叫动态滤波技术
3、全自动式陷波啸叫寻找与抑制方式
4、独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点
5、每通道24个LED灯可显示啸叫点数量
6、高达96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换
7、具有多路模拟和数字输入输出接口，ANALOG/AES/OPTICAL/COAXIAL信号类型可选
8、便捷的面板bypass/on按键切换工作模式，可切换工作模式为直通或反馈抑制
9、可一键清除找到的啸叫点及一键保存/清除滤波器设置
10、每通道提供压缩器、限幅、噪声门、功能设置
11、采用144*32高清LCD显示屏，可显示功能设定，提供6段LED显示输出电平
12、设备提供30组预存设置
二、技术参数
1、输入：2路XLR模拟输入，1路AES数字输入，1路COAXIAL数字同轴输入，1路OPTICAL数字光纤输入
2、输出：2路XLR模拟输出，1路AES数字输出，1路COAXIAL数字同轴输出，1路OPTICAL数字光纤输出
3、输入阻抗：平衡20KΩ
4、输出阻抗：平衡100Ω
5、输入共模拟制比：≥70dB(1KHz)
6、输出范围：≤25dBu
7、频率相应：20Hz-20KHz(-0.5dB)
8、信噪比：>110dB@1KHz 0dBu
9、失真度：﹤0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz
10、信道分离度：>110dB（1KHz）


标的名称：8进8出数字音频矩阵1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、不少于8路平衡/线路输入，不少于8路平衡/线路输出
2、集成中控发码功能，可通过本机的RS232控制第三方设备
3、输入支持每通道可调：扩展器、压缩器、自动增益、≥8段参量均衡、≥8段反馈抑制
4、输出支持每通道可调：高低通.≥8段参量均衡.延时器.限幅器
5、内置USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放
6、支持同一界面内添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备
7、支持不少于16组场景预设功能，可通过RS-232协议调用
8、支持手机/平板控制与电脑控制
9、可选配墙面控制面板，支持软件自定义功能编辑
10、支持采用组播、单播的通讯协议支持局域网跨网段、跨VLAN控制设备


标的名称：160W音柱音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、频响范围：65Hz-20KHz
2、单元结构：3"x4
3、额定功率：≥160W
4、阻抗：8Ω
5、灵敏度：≥96dB
6、最大声压级：≥122dB
7、扩散角度：120°（H）X90°（V）


标的名称：音箱壁挂支架1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、音箱万向壁挂支架，最大承重:20kg，水平调节范围180°，垂直倾斜角度90°


标的名称：智能安全保护系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	▲1、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，标配网络防雷接口≥6路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、接地通路接口≥2路、RS232串口≥1路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座，通讯接口包含RJ45、WIFI、4G；（提供设备实物接口照片扫描件）
2、具有电涌保护功能，支持网络和电源系统防雷击防浪涌；
▲3、产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50μs-8/20μs)≥10kV/5kA；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲4、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.6kV；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲5、内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电流、温度、湿度、水浸、烟雾、告警信息、安装单位、联系人、联系电话；（提供设备实物屏显照片扫描件）
▲6、支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供功能截图复印件）
7、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险；
8、运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单；
9、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警；
10、双电源支持自动切换，电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电；
11、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RJ45网口和RS232串口两种方式远程控制；
12、电源输入AC220V，额定电流≥32A，额定功率≥7000W


标的名称：接入交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个，静音无风扇设计；
2、交换容量≥670bps，包转发率≥120Mpps；
▲3、为保证设备在多雷雨天气使用，产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障了CPU安全；
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；
7、支持公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
▲8、设备支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web


标的名称：安装机柜2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、32U标准网络机柜，600*600mm


标的名称：辅材及人工5
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成信息化会议室安装所需视频、音频、电源、网线等辅材及人工


标的名称：P2.5室内全彩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、点间距≤2.6mm；像素组成1R1G1B；
2、显示单元亮度≥600cd/㎡，亮度调节0-100%无极可调；
3、亮度均匀性99%；
4、最高对比度10000:1；
5、刷新率3840Hz,换帧率50Hz/60Hz;
6、水平视角≥170°，垂直视角≥170°；
▲7、产品通过抗电强度试验，电源输入端与GND之间:施加DC2500V测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间:施加DC4000V，测试1min，无飞弧、无击穿；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
8、LED显示屏产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，符合RG0无危害类；
9、防护等级依据GB/T 4208-2017标准，防护等级应符合 IP63；
10、支持7×24小时无间断工作；MTBF平均失效间隔时间≥100000小时；
11、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正， 单点颜色校; 支持γ校正曲线≥20 条；
▲12、防火等级单元板及箱体达到V-0等级；阻燃等级PCB的阻燃等级应达到UL94V-0级塑料面板的阻燃等级应达到UL94V-0级；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲13、支持消除开路十字架功能；支持模组间暗线隐亮消除功能；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）


标的名称：钢结构2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、镀锌材质，满足报告厅安装需求，不锈钢包边，根据报告厅现场定制，保持装修风格统一


标的名称：拼接处理器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、机箱支持5张输入板卡+4张输出板卡


标的名称：8网口输出板卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、单卡2路输出，单路四路网口共带载260万像素点,总带载量为520W像素点；
2、 输出8个RJ45输出端口，直接通过网线连接到LED屏的接收卡；
3、两张发送卡分别支持最高输出分辨率 1920x1200 @60Hz，且支持自定义输出分辨率；
4、输出画面支持拼接、分割、叠加、缩放、拉伸、切割、画中画、漫游等多种格式；
5、输出4个RJ45外接单个显示屏最多支持8个窗口的显示；
6、具有断电记忆功能。


标的名称：2路4KHDMI输入卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、输入支持HDMI
2、输入信号对输出任意开窗
3、支持OSD功能
4、支持状态自检
5、输入最高支持3840*2160@30Hz,并向下兼容
6、拥有嵌入式的EDID管理技术,支持DDC控制


标的名称：4路HDMI输出卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	单卡4路HDMI输出拼接卡，板卡具有以下特点：
1、 输出支持HDMI, DVI-D信号
2、 动态8图层
3、 支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画
4、 可与4K输入板卡兼容
5、 支持状态自检
6、 FPGA架构设计，画质高清
7、 输出最高分辨率达1920*1080@60hz 8bit，最宽可达7680像素点，最高可达7680像素点
8、支持长线传输25m
9、具有断电记忆功能


标的名称：配电模块2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、满足不低于30KW功率配电；
2、外壳设计:精巧轻薄 V0级阻燃绝缘材料；
3、支持远程软件开关电源


标的名称：LED平板会议灯（顶光）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、输入电压：AC90-220V 频率：50-60Hz，额定功率：100W，调光频率：1.2KHz
2、灰度等级：20000，灯珠数量：F5*320 颗 LED 贴片灯珠，显色指数：PFC>0.95，灯珠寿命：大于 50000 小时
3、色温：3200K、5600K 可选，光束角度：120 度
4、通道模式：2CH/6CH，调光：0~100% 线性调光
5、控制方式：手动 + DMX512 控制，控制面板：LCD 液晶显示 + 四按键
6、散热方式：无风机自然散热，防护等级：IP20，工作温度：-25℃~ +35℃


标的名称：灯控台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、输入电压：AC90-220V 频率：50-60Hz
2、额定功率：50W
3、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光
4、电隔离信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光。使用
5、珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。
6、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面
7、板中英文可选。内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩
虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）
8、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。关机或
者突发断电等情况数据可记忆保持。U盘可备份控台数据
9、并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
10、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。
11、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
12、支持立即黑场、专业鹅颈工作灯


标的名称：灯光电源线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、ZC RVV3*2.5mm²


标的名称：辅材及人工6
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成LED显示屏安装调试所需辅材及人工


标的名称：LED面光灯（面光）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、电气参数：电压 AC 90V-240V，频率 50Hz-60Hz，光源 200W LED 灯珠，额定功率 250W，刷新频率 2000HZ
2、色彩光学：色温 3200K/5600K/6500K 可选，光束角度 10/19/26/36/50 度，光学照度 2400Lux/5m，光通量高达 2200lm，高显色指数 Ra>95，搭载高质量光学系统，可配套多种不同投射角度镜头
3、控制调节：控制协议 DMX512，DMX2 通道，内置调光电源，支持 0-100% 精确调光
4、机身散热：全铝合金机身，采用铜管导热 + 静音风扇散热处理
5、环保寿命：无紫外线、红外线辐射，无铅无汞，节能环保，灯珠使用寿命大于 50000 小时


标的名称：信号放大器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、电气规格：输入电压 AC90-240V 50HZ，具备 8 路信号输入
2、信号传输标准：数字信号为 DMX512，采用 RS-485 接口，兼容各类 RS-485 数字信号；信号连接采用三芯插座，适配 3 针、5 针插头
3、信号分配放大能力：1 组 DMX 信号可扩展输出 8 组，各路配备独立变压器供电与信号放大器，可延长 DMX 传输距离，支持级联多台放大器，单链路最多挂载 32 台灯具
4、信号隔离特性：输出采用独立电气隔离设计，DMX 信号自动分离，各路信号运行互不干扰


标的名称：电源直通柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
2、输入额定电流：400A犀牛插输入 ,最大12×4KW   可选可用于任何负载.
3、设有225A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关.
4、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示.
5、三种输出方式可选：胶木插40A、16A防水插、19芯插


标的名称：灯光控制线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、带屏敝信号线


标的名称：电缆线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、RVV4*35mm²+1*25mm²


标的名称：信号接插件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、含舞台雾机插头


标的名称：专业灯钩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、专业灯钩


标的名称：保险绳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、保险绳


标的名称：24路十编组数字调音台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、十编组数字调音台，具有24个模拟音频通道输入
2、具有10.1寸电阻触摸屏，1280x800分辨率
3、每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩器、反相
4、每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩器、反相、延时器
5、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
6、支持通道参数拷贝，可快速复制数据到其他通道
▲7、内置16通道独立反馈抑制器（提供功能截图复印件）
8、内置100M以太网控制端口，可选配USB.WIFI热点控制方式
9、可选配WIFI热点，支持8台终端同时控制
10、支持iPad触摸屏上控制USB录音、USB放音
11、USB播放音乐时，支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC等主流音频格式
12、内置2种效果器，可供演唱等使用
▲13、支持100个预设及32个PEQ模式存储，方便不同应用模式的快速切换;（提供功能截图复印件）


标的名称：线阵列音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、系统类型：二分频三单元全音域小型线阵
2、扬声器单元：低音2x6.5"，高音1x1"
3、额定功率：≥400W
4、标称阻抗：16Ω
5、频响范围：80Hz～20KHz
6、灵敏度：≥99dB
7、最大声压级：≥125dB
8、辐射角度：90°x1-15°
9、梯形角度：7.5°/每边


标的名称：线阵列低频音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、双6.5寸线阵列专用配套超低频音箱
2、扬声器单元：低音1x12"
3、额定功率：≥400W
4、标称阻抗：8Ω
5、频响范围：40Hz-300Hz
6、灵敏度：≥99dB
7、最大声压：≥124dB


标的名称：线阵吊架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、双6寸线阵专用吊挂配件
2、含井字形206架
3、L1型I1型连接件
4、139快速卸扣与136快速插销
5、M18环扣
6、1吨绑带


标的名称：线阵列音箱功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选
2、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
3、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
4、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
5、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
6、输出功率：立体声≥2x1300W/8Ω，≥2x1900W/4Ω桥接≥3600W/8Ω
7、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
8、输入灵敏度：20dB/23dB/26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB可选
9、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
10、信噪比：≥100dB(A计权)
11、转换速率：25V/μS
12、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
13、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：线阵列低频音箱功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选
2、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
3、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
4、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
5、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
6、具备接地开关拨码，能有效的处理电流声
7、输出功率：立体声≥2x800W/8Ω，≥2x1300W/4Ω桥接≥2600W/8Ω
8、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
9、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选
10、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
11、信噪比：≥100dB(A计权)
12、转换速率：25V/μS
13、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
14、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：辅助音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、两路10"全频带多功能音箱
2、频响范围：50Hz~20KHz
3、低音单元：10"×1，高音单元：3"×1
4、额定功率：≥250W
5、阻抗：8Ω
6、灵敏度：≥97dB
7、最大声压级：≥119dB
8、扩散角度：90°×90°


标的名称：音箱壁挂支架2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、音箱万向壁挂支架，最大承重:25kg，水平调节范围180°，垂直倾斜角度30°


标的名称：辅助音箱功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选
2、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
3、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
4、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
5、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
6、具备接地开关拨码，能有效的处理电流声
7、输出功率：立体声≥2x400W/8Ω，≥2x700W/4Ω桥接≥1200W/8Ω
8、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
9、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选
10、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
11、信噪比：≥100dB(A计权)
12、转换速率：25V/μS
13、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
14、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：台唇音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、两路8"全频带多功能音箱
2、频响范围：55Hz~20KHz
3、低音单元：8"×1，高音：3"×1
4、额定功率：≥200W
5、阻抗：8Ω
6、灵敏度：≥94dB
7、最大声压级：≥117dB
8、扩散角度：90°×90°


标的名称：台唇音箱功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
2、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
3、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
4、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
5、具备接地开关拨码，能有效的处理电流声
6、输出功率：立体声≥2x300W/8Ω，≥2x525W/4Ω
7、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
8、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选
9、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
10、信噪比：≥100dB(A计权)
11、转换速率：25V/μS
12、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
13、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：返听音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、12"大功率低音+2"开口高频驱动单元构成的两分频专业音箱
2、专业舞台返送音箱，20或65度双摆放角度用
3、系统类型：两分频无源同轴式音箱
4、扬声器单元：中低音单元1x12"，高音单元1x2"
5、额定功率：≥350W
6、标称阻抗：8Ω
7、频响范围：55Hz～18KHz
8、灵敏度：≥97dB
9、最大声压：≥122dB
10、辐射角度：80°x80°


标的名称：返听音箱功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选
2、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
3、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
4、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
5、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
6、具备接地开关拨码，能有效的处理电流声
7、输出功率：立体声≥2x600W/8Ω,≥2x1050W/4Ω桥接≥1900W/8Ω
8、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
9、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选
10、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
11、信噪比：≥100dB(A计权)
12、转换速率：25V/μS
13、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
14、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：18寸超低频音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、超低频音箱，频响范围：33Hz~300Hz
2、低音单元：18"×1
3、额定功率：≥600W
4、阻抗：8Ω
5、灵敏度：≥105dB
6、最大声压级：≥127dB


标的名称：超低频音箱功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选
2、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
3、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
4、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
5、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
6、输出功率：立体声≥2x1300W/8Ω，≥2x1900W/4Ω桥接≥3600W/8Ω
7、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
8、输入灵敏度：20dB/23dB/26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB可选
9、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
10、信噪比：≥100dB(A计权)
11、转换速率：25V/μS
12、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
13、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：有源监听音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、有源监听音箱，支持遥控器操作
2、输入：≥2路MIC，≥1路莲花，≥1路光纤，≥1路同轴
3、具有不少于1路输出
4、内置蓝牙.主音量.高低音.话筒音量.话筒混响等调节旋钮
5、单元结构：中低音5寸，高音2寸（丝膜高音）
6、功率：≥2*50W
7、频率响应：65Hz-20KHz
8、信噪比：≥80dB


标的名称：机柜1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、机柜容量：42U  风扇数：4个 外形尺寸：2020*800*600（mm）；高强度钢板材质，带托盘、PDU


标的名称：辅材及人工7
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成扩声系统所需视频、音频、电源、网线等辅材及人工


标的名称：集中控制系统主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、主机前面板带液晶显示屏及各种功能运行LED指示灯，可指示设备运作状态
2、系统支持可视化交互式软件编程，编程界面所见即所得
3、支持多种系统控制终端，可同时使用，互为备份
4、不少于8路RS-232口、2路RS-485口、8路红外口、8路I/O口、8路继电器口
5、不少于8个可自定义的快速按键,方便进行快捷的备用操作
6、支持串口转发功能，接收代码命令代码可从指定串口输出
▲7、支持TCP/UDP控制方式，组成大型网络控制系统;（提供功能截图复印件）
8、内置一个万能网口，仅需一个网口即可实现上网、控制及TCP/UDP发码
▲9、支持指定时间自动执行控制操作（提供功能截图复印件）
▲10、支持拉杆滑块控制，通过推拉方式实现音量控制、灯光亮度调节等（提供功能截图复印件）
11、支持双向状态反馈，可显示本机及受控设备状态，支持数值实时反馈
12、支持多屏联动同步，每台控制终端软件自动和主机同步，保证开关、数值等显示状态
13、主机自带智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，自动识别红外代码类型
14、可自动生成代码库保存到电脑上，也可软件读取当前主机代码库
15、支持一键多码控制，即一个按键可发送多条代码，也可实现按键按下和弹起时发送不同的代码
16、支持代码接收并触发其他联动控制动作
17、支持通过以太网络进行网络编程，利用Internet互联网传输更改程序内容，远程网络维护，远程升级等
18、支持DMX512控制


标的名称：会议平板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、屏幕：≥11.5英寸IPS触控屏，分辨率为2200 × 1440，229 ppi，支持10点触控和4096级自动亮度调节
2、处理器和内存：内置≥6GB RAM和128GB ROM，支持最大1TB的扩展存储
3、摄像头：后置1300万像素摄像头，前置800万像素摄像头，支持多种拍摄功能如美肤、全景、声控拍照等


标的名称：数字话筒处理器3
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、功能特点
1、搭载双通道高速数字语音增益算法，采用 3A 数字音频处理技术；
2、配备全新语音增益算法，融合波形识别算法与谐波分量分析算法，能够精准识别声信号成分；
3、可有效抑制扩声系统产生啸叫，系统增益提升 12dB 以上；
4、设备可自动适配各类现场声学环境，无需人工调试；
5、配置直通切换按键，无需启用抑制功能时可一键切换直通模式；
6、具备 AEC 自动回声消除技术，消除远程会议回声问题；
7、搭载 ANC 自适应降噪技术，有效降低环境混响，人声清晰饱满；
8、内置 AGC 自动增益控制，自动放大微弱人声，话筒有效拾音距离提升 2~3 倍。
二、技术参数
1、频率响应：20HZ-20kHz；
2、通道噪声：<-90dBu；
3、动态范围：99dBu；
4、供电规格：AC220V，50/60Hz；
5、接口形式：免焊接插拔式接线端口；
6、输入：2 组线路输入；
7、输出：2 路线路输出；


标的名称：吊杆杆体（单管型）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、48圆管


标的名称：8进8出混插矩阵机箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、插卡式模块化结构设计，具有2个输入卡槽及2个输出卡槽，每张输入输出卡4路设计
2、无缝瞬间切换，信号切换过程不黑屏、蓝屏、闪屏
3、最高支持4K@30超高清信号，向下兼容，输出分辨率和刷新率可调
4、支持HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HD-SDI、HDBaseT任意信号输入输出
5、支持输出字幕自定义功能，支持中英文两种语言显示
6、具有全屏拼接功能
7、输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频
8、支持输出音频独立调节音量，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制
9、可调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节
10、具有2路RS-232串口及1路RJ45网口，支持面板按键、RS-232、TCP/UDP、可扩展红外等多种控制方式
11、支持Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，提供密码登录及管理功能
12、具有蓝光液晶显示屏，支持一键快速查询功能，方便查看矩阵的切换状态


标的名称：4路4KHDMI超清输入卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、视频采用HDMI接口，支持音频加嵌，采用3.5mm音频头，每卡支持≥4路信号输入
2、采用高质量沉金线路板，专业高速连接器
3、支持瞬间无缝切换技术，信号切换过程不黑屏
4、支持图像分辨率3840x2160@30，兼容支持480P.720P.1080i.1080P分辨率
5、支持YCbCr/RGB4：4：4全色彩
6、自动EDID管理，不需人为干预
7、支持HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议
8、点对点硬件无压缩实时转换，具有输入输出预加载，切换速度更快
9、即插即用，无需软件，无需驱动


标的名称：16进16出数字音频矩阵
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、不少于16路平衡/线路输入，16路平衡/线路输出
2、采用ADISHARC处理器芯片作为运算核心，专业级的数字音频算法
3、采用DSP音频处理技术，内置不少于16通道自动混音台，自适应反馈抑制（AFC），噪声抑制(ANC)，自适应回声消除(AEC)，自动增益（AGC），闪避器等
▲4、具有噪声增益补偿功能（提供功能截图复印件）
5、全模块化、全开放式功能架构，用户可根据需求，自定义每路输入输出通道功能
▲6、可自定义终端用户操作界面，支持将多台设备管理（如音量加减、静音、预设等）编辑到一个界面内，真正实现多设备的统一管理（提供功能截图复印件）
7、可实时监控显示设备当前CPU及内存运行状态
8、可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备
9、支持输入输出通道拷贝、粘贴、联控、分组功能
10、输入每通道可调：前级放大、+48V幻象供电、反相、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、延时器、5/8/12段参量均衡、10/15/31段图示均衡、8/12/16段反馈抑制、闪避器、噪声门、噪声增益补偿
▲11、输出每通道可调：高低通滤波器、5/8/12段参量均衡、10/15/31段图示均衡、延时器、反相、限幅器（提供功能截图复印件）
12、内置两进两出的USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放
13、同一界面内可添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备
14、内置自动摄像跟踪功能，支持视像联动控制
15、开放的RS-232、UDP协议，UDP端口可设定，实现第三方控制
16、内置中控命令生成器，可查看软件控制代码
17、支持16组场景预设功能，可通过UDP、RS-232协议调用
18、不少于8组GPIO可编程控制接口，可自定义输入输出
19、可选配墙面控制面板，支持软件自定义功能编辑
20、支持双机热备份功能，可实时更新主备双机配置数据，快速主备切换
21、支持用户管理功能，可设置管理员用户名和密码，用于安全软件登录


标的名称：4路4KHDMI超清输出卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、视频采用HDMI接口，支持音频解嵌，采用3.5mm音频头，每卡支持≥4路信号输出
2、采用高质量沉金线路板，专业高速连接器
3、支持瞬间无缝切换技术，信号切换过程不黑屏
4、支持图像分辨率3840x2160@30，兼容支持480P.720P.1080i.1080P分辨率
5、支持YCbCr/RGB4：4：4全色彩
6、自动EDID管理，不需人为干预
7、支持HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议
8、点对点硬件无压缩实时转换，具有输入输出预加载，切换速度更快
9、即插即用，无需软件，无需驱动


标的名称：阻燃电缆线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、阻燃，RVV3×1.5mm2


标的名称：阻燃信号线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、阻燃，RVV3×0.5mm2


标的名称：辅材及人工8
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成矩阵显示切换系统安装所需视频、音频、电源、网线等辅材及人工


标的名称：有线会议系统主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、带有≥4.3寸触摸显示屏，图形化界面设计，直观显示主机及话筒单元的各信息状态，方便对各功能设置做详细操作管理等
2、支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席，VIP，代表中自由切换（代表话筒不带主席管理按键）
3、支持密码设定，可以设定4位开机控制界面密码，保护主机设置不会被随意修改
4、支持中英文菜单切换
5、支持日期时钟实时显示，同时支持网络实时时间同步
6、7种工作模式：支持数量限制模式，主席/电脑允许模式，先入先出模式，后入先出模式，自由讨论模式，计时发言模式，声控发言模式
7、支持会议签到及3~5键投票表决
8、支持软件控制及支持中央控制系统控制
9、同时具有≥4路8芯话筒接口和≥4路RJ45网络话筒接口
10、音频输入/输出接口：≥1组XLR平衡输入，≥1组带反馈的XLR输出，≥1组带反馈的6、3输出、≥1组RCA输入和≥1组RCA录音输出，≥1组RCA带反馈音频输出
11、主机内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输
12、配合电脑软件，支持短消息发送功能，可单独或群发的形式发送≥150个文字信息到带有显示屏话筒电源上
13、带有≥1路RS232接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决
14、带有≥1个RS232和≥1个RS485摄像机控制输出口，支持派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议
15、配有三进一出AV标清视频矩阵
16、支持显示屏直接控制球机的转动，预置位的设定，最多可支持128位视像预设位，最大支持≥4个摄像球机接入
17、带有1个RS232和1个RS485摄像机控制输出口，支持派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议


标的名称：按键鹅颈主席单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用全新数控化、超大静音开关设计、搭配380mm鹅颈长咪杆
2、采用高灵敏度专业超心型电容咪芯设计，内置1枚9.7MM纯金膜咪芯，实现极高的感度和语音清晰度，拾音距离可达30cm
3、话筒咪杆带红绿双色雾面指示灯设计，实时显示当前发言状态
4、配合会议主机，可以实现7种会议模式：先入先出模式、后入先出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式。
5、支持多支主席单元同时在线；主席单元不受话筒模式和发言人数限制；且主席单元具有主席优先按键，可以关闭正在发言的代表单元；可置于单元回路中任意位置
6、专门抗RF射频干扰设计，有效杜绝杂音干扰，保障高效的会议环境
7、具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。
8、“手拉手”连接模式，同时支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，实现真正的会议线路双备份，当其中一个话筒故障时，不会影响其他话筒正常使用，保障会议正常运作
9、频率响应：20Hz～20KHz；
10、动态范围：>80dB；
11、灵敏度：-36dB ；
12、最大声压级：110dB；
13、信噪比：>70dB(A)；


标的名称：按键鹅颈代表单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用全新数控化、超大静音开关设计、搭配380mm鹅颈长咪杆
2、采用高灵敏度专业超心型电容咪芯设计，内置1枚9.7MM纯金膜咪芯，实现极高的感度和语音清晰度，拾音距离可达30cm
3、话筒咪杆带红绿双色雾面指示灯设计，实时显示当前发言状态
4、配合会议主机，可以实现7种会议模式：先入先出模式、后入先出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式、声控模式。
5、专门抗RF射频干扰设计，有效杜绝杂音干扰，保障高效的会议环境
6、具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪。
7、“手拉手”连接模式，同时支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，实现真正的会议线路双备份，当其中一个话筒故障时，不会影响其他话筒正常使用，保障会议正常运作
8、频率响应：20Hz～20KHz；
9、动态范围：>80dB；
10、灵敏度：-36dB ；
11、最大声压级：110dB；
12、信噪比：>70dB(A)；


标的名称：20米会议延长线2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、会议系统8芯20米长成品线,带一公一母接口，满足200人报告厅使用需求


标的名称：8芯话筒地插盒2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、会议系统专用8芯话筒地插盒，满足200人报告厅使用需求


标的名称：8路天线分配器2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、8路天线分配放大器，满足200人报告厅使用需求
2、U段频率：500MHz-1GHz
3、阻抗：50欧姆
4、直流输出电压：4个DC 12V 800MA
5、天线增幅器电压：8v


标的名称：扇形天线2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、天线满足200人报告厅使用需求
2、可接收450-960MHZ的频率
3、指向性：单指向性
4、范围:≥450-960MHz


标的名称：电动对开拉幕机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、电机功率：≥0.75KW
2、行程：单边对开11.25m；
3、拉力：≥500N
4、开合速度：≥0.35m/S
5、安全措施：左右限位


标的名称：对开幕导轨
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、钢制钢材，9.5米×2道


标的名称：幕布挂钩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、低噪音


标的名称：幕布行程控制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、配套定制


标的名称：幕布行走牵引跑车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、配套定制


标的名称：幕布传动滑轮
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、φ100


标的名称：遥控
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、幕布遥控


标的名称：对开式大幕
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、幕布：≥3：1褶皱、阻燃，枣红色，金丝绒材料，防静电；
2、规格优于等于：7m*7m*3*2
3、舞台幕布永久性防火阻燃处理优于等于：《纺织品燃烧性能试验氧指数法》GB/T5454-1997及GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》防火要求，达到B1级


标的名称：对开式大幕衬里
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、幕布：≥1：1褶皱、富春纺衬里、阻燃，枣红色，防静电；
2、规格优于等于：7m*7m*1*2
3、舞台幕布永久性防火阻燃处理优于等于：《纺织品燃烧性能试验氧指数法》GB/T5454-1997及GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》防火要求，达到B1级


标的名称：钢丝绳
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、φ4.2×6×19航空镀锌钢丝绳


标的名称：辅材及人工9
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成发声系统安装所需视频、音频、电源、网线等辅材及人工


标的名称：智慧班牌管理平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、班级信息：实现班级基础信息卡片的展示，包含班级所属机构、班级状态、班主任、学员人数、班级时间、上课地点等数据。
2、课表形式：以表格视图的形式展示课表，横向表头以日期展示周一至周日，纵向表头以时间节点展示，方便管理人员快速获取日期和时间信息。
3、课表：课表展示出课程的各类信息，包含课程时间、课程名称、课程形式、上课教师、上课地点等数据。
4、视图：实现按照月、周、日等不同视图展示课表信息。
5、班级考勤：以班级为单位，统计分析各班考勤情况；班级考勤统计展示的数据包含班级名称、开班时间、学员人数、缺勤比例、迟到比例、早退比例等，可展示出不同考勤状态的占比情况。
6、课程考勤：在班级中展示课程的考勤数据明细，可查看的数据包含课程名称、上课时间、上课人数、请假人数、缺勤人数、迟到人数、早退人数等；并支持在不同的课程中查看班级学员的考勤详细。
7、学员考勤：在班级中展示各学员的考勤数据明细，可查看的数据包含学员姓名、上课次数、缺勤次数、迟到次数、早退次数等；并支持查看学员的考勤详细。
8、排座：排座时展示出学员数据，可引用选择现有的座位图，支持一键分配座位，支持二次微调，支持生成图片


标的名称：融媒体发布系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、投放管理
1、正在投放
（1）正在投放：以列表形式展示出当前所有正在进行信息投放的终端设备列表，可查看投放编号、终端名称、终端编号、当前投放任务、任务编号、投放人、投放开始时间等数据。
（2）结束投放：支持对当前某一终端一键结束投放。
（3）查询检索：支持按照终端编号、终端名称、投放任务进行查询检索。
2、投放记录
（1）投放记录：以列表形式展示投放记录，可查看投放编号、终端名称、终端编号、当前投放任务、任务编号、投放人、投放起止时间等数据。
（2）查询检索：支持按照起止日期、终端编号、任务名称等字段进行查询检索。
二、任务管理
1、任务列表：以列表形式展示任务编号、任务名称、投放状态、创建人、创建时间、备注信息等数据。
2、任务创建：创建新的任务，实现创建新的任务，自定义任务名称，可输入备注信息。
3、投放：实现对当前任务进行投放，投放时可选择播放终端。
4、节目：实现对任务中的节目进行管理，可从节目库中添加具体节目到当前任务，添加完成后可查看。
5、结束：当前正在投放的任务，可操作结束。
6、任务管理：支持任务的创建、更新、删除等操作。
三、节目管理
1、节目列表：以列表形式展示节目编号、节目名称、时长、创建人、创建时间、备注等数据。
2、素材：实现为节目添加具体的素材，可从素材库中进行添加，也可以直接上传视频、图片、文字等素材。
3、节目管理：支持节目的创建、更新、删除等操作。
四、素材管理
1、素材列表：展示素材编号、素材文件名称、素材类型、创建人、创建时间、备注等数据。
2、素材上传：支持从本地上传视频和图片素材，文字内容支持在线编辑上传。
3、素材管理：支持查看素材、更新素材、删除素材等操作。
五、终端管理
1、终端列表：以列表形式展示出终端编号、终端名称、在线状态、投放状态等数据。
2、终端更新：支持自定义终端名称，可选择是否启用设备和是否验证活跃，支持填入备注信息。
3、查询检索：支持按照终端名称、状态等进行查询检索。
六、日志查看
1、操作日志：系统留存操作日志，可查看在系统内的具体操作记录。
2、登录日志：实现查看用户登录系统的详情记录。
七、系统管理
1、角色管理：管理和维护系统角色，支持按角色查看用户，支持为角色授权。
2、菜单管理：实现功能菜单的管理和维护


标的名称：智慧班牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、主机参数
1、内存：≥4G
2、硬盘/存储内存：≥32G
3、系统：Android
4、接口：USB≥2，HDMI≥1，RJ45≥1
5、供电：220V（内置电源）
6、WIFI：支持WIFI联网
二、显示屏参数
1、屏幕类型：LED
2、尺寸：21.5英寸（16:9）
3、分辨率：≥1920*1080P
4、亮度：≥250cd/m2
5、对比度：≥ 1000：1
6、刷新频率：≥60Hz
三、读卡器参数
1、支持协议：ISO14443A
2、支持卡片：IC（Mifare1）
3、读卡距离：0-50mm
4、读卡时间：<100ms
5、通讯接口：TTL，Wiegand，USB。
6、指示灯：LED
7、内置喇叭：蜂鸣器
四、二维码扫码模块参数
1、传感器：640（水平） X 480（垂直）CMOS
2、二维码：QR Code、PDF417、DataMatrix（ECC200）
3、识读精度：≥ 10mil
4、接 口：TTL-232 / USB 2.0 Full Speed
5、工作温度：-20℃ ~ 60℃
6、存储温度：-40℃ ~ 70℃
五、摄像头参数
1、硬件像素：≥1920*1080*2 ；
2、图像传感器：≥HDR1080P*2 ；
3、拍摄图像分辨率：≥1920*1080 OR Other；
4、信噪：≥40 db；


标的名称：信息发布播放器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、主处理器：≥4核；
2、内存：≥4G，
3、存储≥32G；
3、视频输出分辨率：≥3840x2160；
4、设备接口：HDMI*1、USB2.0*1、USB3.0*1、AV音频*1、RJ45*1；
5、系统版本：Android；


标的名称：信息发布屏（55英寸）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、屏幕尺寸：55英寸，壁挂式
2、显示分辨率：≥1920*1080
3、显示亮度：250-350cd/m2
4、对比度：≥1200:1
5、内存：≥4G，存储：≥32G
6、系统：Android


标的名称：信息发布屏（75英寸）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、屏幕尺寸：75英寸，立式
2、显示分辨率：≥2160×3840
3、显示亮度：250-350cd/m2
4、对比度：≥1200:1
5、内存：≥4G，存储：≥32G
6、系统：Android


标的名称：安装支架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、固定支架


标的名称：辅材及人工10
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、线管、防锈漆、紧固件、焊条、螺丝等


标的名称：钢结构3
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、镀锌材质，满足情景模拟演练教室安装需求，不锈钢包边，根据情景模拟演练教室现场定制，保持装修风格统一


标的名称：视频处理器2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、最大支持 4096*2160@60Hz 同步信号输入；支持 2 路 HDMI、1 路 DP、1 路 DVI、1 路 VGA 信号输入，多路视频信号任意切换。
2、支持 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI/DP 音频输入，配备 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。
3、支持两画面布局，最大支持 2×4K 规格的窗口；可对视频信号进行任意切换、裁剪、缩放操作。
4、标配 8 路千兆网口，可直接级联接收卡；设备最大控制 520 万像素，水平最大支持 8192 像素，垂直最大支持 4000 像素。
5、支持 16 个场景预设及调用；自带亮度调节、色温调节和按键锁定功能。
6、支持网口任意重叠和非矩形带载；支持点对点显示、有限转完全功能。
7、支持 RS232 串口协议控制，可对接中控设备。
8、支持 Wi-Fi Station 模式、AP 模式、Wi-Fi Station+AP 模式，配套支持手机 APP 无线操控


标的名称：辅材及人工11
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成LED显示屏安装调试所需辅材及人工


标的名称：画面分配器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、一进四出高清HDMI分配器


标的名称：危机管理实训智慧调度系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、一体化多场景调度指挥；
2、支持视频会议终端的接入；
3、支持最多2048个演练场景接入；
4、具有结构树功能，方便、迅速、直观查找模拟演练场所；
5、支持对接调入地图数据；
6、支持调入模拟演练专家建议等辅助决策数据；
7、可视化预览、可视化编辑、可视化演练元素调度；
8、支持事件现场可视化呈现；       
9、支持10种定制化导调场景
10、集成自动运维功能，自动运维接口1路，支持对第三方设备的接口通讯、指令回码等测试设备的状态；支持对第三方设备的电源高限阀门安全设置、能耗数据检测等测试设备的安全；以确保设备的安全与正常，并与后台实时通讯、自动显示、自动报修等功能。
11、集成4*3HDMI视频矩阵，最大支持4K信号传输；输入信号HDMI高清接口3路，输出信号HDMI高清接口2路，VGA输出接口2路;集成1*2VGA视频切换；支持HDMI自动转换VGA+AUDIO独立输出，支持自主调音


标的名称：系统软件单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、系统编辑控制软件，可编辑摄像机控制、电源控制、显示控制、模式控制等，现场定制


标的名称：情景模拟实训系统运行支撑基础平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持统一用户认证：系统使用账号与密码验证用户身份。支持统一的用户身份管理与身份认证，采用基于角色的访问控制策略实现单点登录，系统提供统一的认证平台与系统入口。
2、支持用户权限管理：用户按照角色和权限的不同，可以使用不同的界面、模块与内容。管理员可以设置其他用户的权限。
3、支持文件管理：系统支持用户上传、删除、修改、查询、下载文件。
4、支持文件转码：对部分有必要的文件，在用户上传之后，系统将自动对文件进行转码。
5、支持系统设置：用户可以通过配置参数或修改选项的方式，改变系统的功能和形态。
6、支持断点记录：用户上传、下载文件支持断点续传，用户上课时支持掉线续课。
7、支持缓存草稿：用户填写系统内表单时，已填写内容将自动按需记录在缓存中，用户在未清空缓存的情况下，可以关闭表单后再次打开表单继续填写。
8、微服务架构。
9、系统实现基于OAUTH2的SSO认证，提供应用系统的统一认证。
10、系统前后端分离，打造独立的用户操作界面


标的名称：危机管理教学实训系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	通过教学模拟、角色扮演、流程控制以及教学点评可实现四大危机事件的分支推演（四大危机：突发公共安全事件、突发公共卫生事件、突发重大事故、突发自然灾害）；
1、支持预习管理：支持教师将课程资源发送到学员端进行预习，支持根据预习名称、开始时间、结束时间查询已发送的预习，支持新建预习：可输入预习名称，选择课程资源、时间和发布对象等；
2、支持签到管理：
1)支持学员签到功能，学员可通过手机、PAD或笔记本自带的摄像头进行拍照、签名进行签到。
2)支持实时更新学员在线状态；
3)支持学员选组：学员签到后可选择班级小组；
3、支持授课管理功能：
1)支持系统课程资料导入并形成轴预览界面，可直观、灵活的进行课程讲解；
2)支持直接通过翻页笔进行控制课程资料的展示。
4、具有丰富的应急演练模版；
5、支持新建数字预案，自定义预案名称、应急类型、灾害分类、预案等级、预案类型、演练背景、演练目的和应对标准等；支持选择系统中已有的GIS地图加入数字预案模版，更直观的了解事故情况支持新建多条应对标准，可选择角色，填写应对标准及关键字等；
6、支持新建GIS地图，可自定义规划地图场景、名称、物资、灾害范围等；支持增加救援物资仓库，可添加仓库内部的物资资源；支持一键删除GIS地图；支持查看GIS地图详情；
7、支持投票功能：
1)支持教师上课发起投票，学员可在pad端进行投票。
2)支持教师设置投票内容与投票项，支持教师设置单选、多选等投票项。
3)支持教师将投票发送给指定小组或学员，支持教师设置投票限时。
4)投票结束后，系统自动统计投票结果.
8、支持闯关答题：系统可设置答题题库、答题数量、答题分数等。支持设置关卡数量及每关题目数量。支持排行榜，按照预设参数显示闯关成绩排行。
9、支持弹幕互动：教师可以控制弹幕按钮并在学员端显示。提供现场功能演示；支持点赞互动：教师可以控制点赞按钮并在学员端显示。支持感悟互动：教师可以控制感悟按钮并在学员端显示。支持课程统计:根据上课学员情况进行统计并以图形化列表展示。
10、支持学员以“楼中楼”的形式回复组内他人回答，或回复他人对自己回答的回复。可对模拟决策自动汇总、分析，供决策者对应急措施清晰明了


标的名称：教师单元主控软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、实现教师对教学课件的主控管理；
2、支持全部课件广播；
3、支持任意分组的课件广播；
4、支持远程开关机控制（硬件需支持）；
5、支持分组预览；
6、支持案例问题设置分发；
7、支持分组讨论延长讨论时间；
8、软件支持自动屏蔽敏感词语；支持教师与组长、教师与学员、组长与学员、组长与组长、学员与学员通过图形化选择，单独对话框互动。；
9、支持教师可随时、任意截屏提问功能，并可查看所有出题记录；
10、支持教师可获取实时GIS地图，包括高德地图、腾讯地图和百度地图等，并提供实时路况和全景地图等功能；
11、支持老师远程辅导某位学员，教师直接远程操作该学员的计算机鼠标或键盘，并将该学员的计算机屏幕图像直播给其他学员；
12、支持对屏幕进行圈点批注，系统自动保存屏幕批注并生成缩略图； 支持屏幕批注另存为图片文件；可预览历史批注缩略图； 支持预览历史批注； 支持删除历史批注


标的名称：学生单元分控软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持学员小组答案的输入；
2、支持教师对学员进行分组管理；
3、研讨、消息内容支持文本、图片等发送及显示。
4、支持学员弹幕、点赞、感悟等方式参与课程


标的名称：应急演练基础课件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、 提供配套的突发自然灾害、重大事故、社会安全、公共卫生情景模拟培训课件及教师教学模板,课件模板结构清晰


标的名称：危机管理备课子系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持备课模版，一次备课后可重复使用模版上课。
2、支持管理员备课：管理员也可以备课，管理员建立的备课模版所有教师均可使用。
3、支持新建或修改备课模版：可以新建备课模版或修改备课模版内容，包括备课名称、上课班级、学员分组、学员角色、课件、课纲等。
4、支持分组与角色管理：可以新增、删除分组和角色；可以修改分组和角色名称。
5、支持自动分组与分配角色：在备课模版中配置分组与角色，上课时导入班级后，系统将自动为班内学员分组，并分配角色。
6、支持导入课件：可以新增、删除、修改、查询课件。课件支持文本、图片、音频、视频、Word、Excel、PPT、PDF等多种类型，图片、音频、视频等类型课件支持多种格式。
7、支持修改课件：可以修改课件名称。
8、支持预览课件：可以预览课件内容。
9、支持管理课纲：可以新增、删除、修改、查询课纲。课纲支持文本、资源库素材、研讨工具、题目等类型。
10、支持阶段课纲：课纲可按阶段设置，上课时可以按阶段进行课纲导调。
11、支持新增课纲或修改课纲内容：可以设置课纲类型、标题、时限、发送类型、发送目标、发送内容等。
12、支持课纲时限：课纲可以设置时限，倒计时结束后自动回收课纲。
13、支持设置课纲发送目标：可将课纲发送给指定的小组或学员。
14、支持自动生成课纲时间轴：所有课纲将按照顺序自动生成时间轴，可以在时间轴上查看课纲信息或预览课纲内容。
15、支持查看备课详情：包括课程名称、上课班级、授课教师、学员分组、学员角色、备课件、课纲等


标的名称：8寸多功能音箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	▲1、具有提升高频与平直状态模式可选（提供设备实物照片扫描件）
2、两路8"全频带多功能音箱
3、频响范围：60Hz~20KHz
4、低音单元：8"×1，高音：3"×1
5、额定功率：≥250W
6、阻抗：8Ω
7、灵敏度：平直模式≥96dB(1w@1m)/高频模式≥97dB(1w@1m)
8、最大声压级：平直模式≥119dB/高频模式≥120dB
9、扩散角度：90°×90°


标的名称：2*300W专业功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯
2、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
3、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
4、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
5、具备接地开关拨码，能有效的处理电流声
6、输出功率：立体声≥2x300W/8Ω，≥2x525W/4Ω
7、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
8、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选
9、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
10、信噪比：≥100dB(A计权)
11、转换速率：25V/μS
12、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
13、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


标的名称：8进8出数字音频矩阵2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、不少于8路平衡/线路输入，8路平衡/线路输出
2、采用ADISHARC处理器芯片作为运算核心，专业级的数字音频算法
3、采用DSP音频处理技术，内置不少于8通道自动混音台，自适应反馈抑制（AFC），噪声抑制(ANC)，自适应回声消除(AEC)，自动增益（AGC），闪避器等
▲4、具有噪声增益补偿功能（提供功能截图复印件）
5、全模块化、全开放式功能架构，用户可根据需求，自定义每路输入输出通道功能
6、可自定义终端用户操作界面，支持将多台设备管理（如音量加减、静音、预设等）编辑到一个界面内，真正实现多设备的统一管理
▲7、可实时监控显示设备当前CPU及内存运行状态（提供功能截图复印件）
8、可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备
9、支持输入输出通道拷贝、粘贴、联控、分组功能
10、输入每通道可调：前级放大、+48V幻象供电、反相、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、延时器、5/8/12段参量均衡、10/15/31段图示均衡、8/12/16段反馈抑制、闪避器、噪声门、噪声增益补偿
11、输出每通道可调：高低通滤波器、5/8/12段参量均衡、10/15/31段图示均衡、延时器、反相、限幅器、最大输出电平调节
12、内置两进两出的USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放
13、同一界面内可添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备
14、内置自动摄像跟踪功能，支持视像联动控制
15、开放的RS-232、UDP协议，UDP端口可设定，实现第三方控制
16、内置中控命令生成器，可查看软件控制代码
17、支持16组场景预设功能，可通过UDP、RS-232协议调用
18、不少于8组GPIO可编程控制接口，可自定义输入输出
19、支持手机/平板控制与电脑控制
20、可选配墙面控制面板，支持软件自定义功能编辑
▲21、支持双机热备份功能，可实时更新主备双机配置数据，快速主备切换（提供功能截图复印件）
22、支持用户管理功能，可设置管理员用户名和密码，用于安全软件登录


标的名称：硬件支撑平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用国产化CPU≥16核  主频≥2.4GHz  内存配置≥2*32G 2666 ，硬盘配置4T*3 支持双口千兆


标的名称：主席发言单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用≥2.8寸IPS彩屏可显示话筒开关信息和指示编地址状态
2、会议终端采用标准8芯网线连接方式，可快速搭建大型系统
3、具备定时关闭和自动关闭模式，更能适应多种会议场合的同时兼容绿色环保
4、自带≥1个3.5监听耳机接口，且音量可调节，以适应不同人士和场合的需求
5、话筒具有发言计时功能
6、话筒可自行更改待机界面，默认内置三种，可任意选择一种
7、单元具有≥1个TYPE接口，TYPE C可用来升级或者外接PC作为U盘
8、可实时显示单元电压和一般参数，方便现场快速排查问题
9、具有≥10级背光调节，同时支持最多10分钟背光自动关闭
10、支持可设置5-1275秒没操作时自动进入特定的待机画面功能
11、系统内置≥3种语言，简体，繁体和英语
12、可通过U盘自定义LOGO，语言，表盘或者背景
13、主席单元具有优先功能
14、拾音模式：单一指向；
15、信噪比：68dB
16、灵敏度：-47±1dB
17、线路连接线：RJ45网线
18、咪杆长度:36CM


标的名称：学员发言单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、采用≥2.8寸IPS彩屏可显示话筒开关信息和指示编地址状态
2、会议终端采用标准8芯网线连接方式，可快速搭建大型系统
3、具备定时关闭和自动关闭模式，更能适应多种会议场合的同时兼容绿色环保
4、自带≥1个3.5监听耳机接口，且音量可调节，以适应不同人士和场合的需求
5、话筒具有发言计时功能
6、话筒可自行更改待机界面，默认内置三种，可任意选择一种
7、单元具有≥1个TYPE接口，TYPE C可用来升级或者外接PC作为U盘
8、可实时显示单元电压和一般参数，方便现场快速排查问题
9、具有≥10级背光调节，同时支持最多10分钟背光自动关闭
▲10、支持可设置5秒-20分钟没操作时自动进入特定的待机画面功能（提供功能截图复印件）
11、系统内置≥3种语言，简体，繁体和英语
12、可通过U盘自定义LOGO，语言，表盘或者背景
13、拾音模式：单一指向；
14、信噪比：68dB
15、灵敏度：-47±1dB
16、线路连接线：RJ45网线
17、咪杆长度:36CM


标的名称：会议系统主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、具有≥2.8寸显示屏，支持中英繁文菜单操作和万年历显示
2、具有多种发言模式，先进先出、后进先出、自动模式、主席模式和全开模式
3、支持≥12个主席和≥100个代表单元，每路可接入≥30个代表单元
4、支持1-9发言人数任意设置，且同时发言的代表单元可以在 1-9 位之间任意设置
5、支持多台主机级联可接512个单元，同时进行会议  
6、前面板带数字调节旋钮，可直接设置系统输入，输出音量
7、主席优先键可设置为永久关闭和临时关闭
8、具有一路报警音频输入和报警控制接口，有报警时可自动切换报警信号
9、具有一路可编程莲花音频输入，可通过中控和IO控制接口来触发音频输入的开启和关闭
10、支持多种外部音频输入，输出接口
11、支持USB高压缩MP3格式输出，支持USB声卡功能实现通过腾讯、钉钉等视频会议软件进行声音的采集
▲12、系统可设置锁定或解除话筒所操作的功能（提供功能截图复印件）
13、具有AGC功能，可设定话筒最大拾到声音的阀值，避免使用人员说话贴近话筒讲话导致声音过大而产生啸叫
14、具备声控开启话筒功能和发言限时功能（可选1－999秒）
15、具有USB接口和RS232串口双向控制
16、连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的单元话筒
▲17、支持检测功能，可检测主机的按键、音量、屏幕以及话筒通信状态是否正常，实现故障问题快速排查（提供功能截图复印件）
▲18、支持通过软件对每只话筒的音量进行单独调节 （提供功能截图复印件）
19、具有TCP/IP网络接口，可进行远程控制及远程协助
20、视像跟踪功能，摄像跟踪可脱离电脑独立运行，支持PELCO P/D、EVID70 、RS422控制协议，并可定制协议
21、支持通过RS-232及TCP协议连接中控进行控制
▲22、系统内置3进1出HDMI高清摄像头切换器，协议可编程（提供功能截图复印件）


标的名称：1拖2无线领夹话筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、一拖二UHF无线领夹麦克风，两通道接收，金属外壳的1U标准机柜设计结构
2、采用数字导频和ID码身份认证技术，独有的数字ID码导频技术ID随机码≥16位，彻底解决同频、串频现象
3、接收机、发射器使用屏显示频率及电池健康状况等
4、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度
5、内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥100米
6、载波频段UHF640-690MHz可选
7、频宽≥50MHz
8、电源供应：DC12V-18V 1A


标的名称：机柜2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、满足200人报告厅使用需求，机柜容量：42U  风扇数：4个 外形尺寸：2020*800*600（mm）；高强度钢板材质，带托盘、PDU


标的名称：综合布线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、分组危机演练演练情景模拟演练教室安装综合布线


标的名称：无线高密AP
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持802.11be标准。采用三射频设计，支持8条空间流，支持5GHz内外置天线切换，支持4*4MU-MIMO，单射频最大接入速率≥5.765Gbps，整机最大接入速率≥6.453Gbps；
2、支持5G以太网电口≥1个，1G以太网电口≥1个，支持10G光口≥1个；
3、内置蓝牙5.3，支持Zigbee、RFID、Thread等物联网协议；
4、内置多档天线切换可实现天线切换抗干扰能力提升，支持使用额外的一个独立射频进行环境扫描，引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包；
▲5、为满足高密环境部署，内置多档天线切换可实现天线切换抗干扰能力提升；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
▲6、为保障移动终端的网络性能，支持使用额外的一个独立射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC 引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包；（提供具有资质检测机构出具的检测报告复印件）
7、为了保障网络中关键用户、应用的无线体验，需要实现关键用户、应用的优先保障；
8、为避免无线网络中私接非法 AP，支持额外的一个独立射频进行环境扫码，实现非法AP的检测、精确反制和模糊反制功能，令非法设备不能使用


标的名称：POE交换机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备;
2、支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W
3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps,内存≥256MB;
4、支持IPV6 ACL，支持SNMP协议，支持链路聚合；
5、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL


标的名称：辅材及人工12
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、完成情景模拟演练教室所有设备安装所需视频、音频、电源、网线等辅材及人工


标的名称：一卡通系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、多端适配：采用混合开发，通过统一API所有手机端系统，解决组件差异；编译优化ARM/x86架构，确保高效运行。
2、兼容性测试：自动化测试，覆盖主流机型，兼容性通过率≥99%。
3、二维码生成：基于用户ID、角色、时间戳、随机盐值的四维加密算法，加密生成唯一二维码，配合签名验证，防止篡改。
4、权限分级：RBAC权限模型为不同角色用户配置权限，WebSocket实时同步变更，当角色用户调整或权限回收时，二维码实时失效并生成新码。  
5、协议适配：二维码符合ISO/IEC 18004标准，输出JSON数据；通过RESTful API和MQTT传输，支持TCP/UDP协议。
6、场景集成：通过智慧党校移动端生成的用户二维码标识，可实现电子班牌考勤、门禁出入、食堂消费等反向扫码场景应用


标的名称：一码通系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、多端适配：采用混合开发，通过统一API适配iOS、Android、鸿蒙系统，解决组件差异；编译优化ARM/x86架构，确保高效运行。
2、兼容性测试：自动化测试，覆盖主流机型，兼容性通过率≥99%。
3、二维码生成：基于用户ID、角色、时间戳、随机盐值的四维加密算法，加密生成唯一二维码，配合签名验证，防止篡改。
4、权限分级：RBAC权限模型为不同角色用户配置权限，WebSocket实时同步变更，当角色用户调整或权限回收时，二维码实时失效并生成新码。  
5、协议适配：二维码符合ISO/IEC 18004标准，输出JSON数据；通过RESTful API和MQTT传输，支持TCP/UDP协议。
6、场景集成：通过智慧党校移动端生成的用户二维码标识，可实现电子班牌考勤、门禁出入、食堂消费等反向扫码场景应用


标的名称：发卡器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、通信接口：USB通讯；
2、接口封装：USB2.0；
3、协议标准：IEC/ISO14443A；
4、支持卡型：符合ISO14443TypeA协议标准非接触式卡型；
5、工作电压：USB口供电，DC5V±5%；
6、状态提醒：LED指示灯、可控蜂鸣器


标的名称：卡片
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、存储容量：8Kbit，16个分区；
2、工作频率：13.56 MHz；
3、通讯速率：106KBoud；
4、读写距离：2.5～10cm；
5、读写时间：1～2ms


标的名称：摆闸（双机芯）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、外观尺寸：长1200*宽280*高980mm（±5%）
2、材料结构：304不锈钢；不锈钢摆门
3、控制方式：全自动；
4、控制方向：双向、单向；
5、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤；
6、通行速度：≥20人/分钟
7、工作电源：AC110V～AC220V
8、使用环境：室内、室外；温度:-30℃至60℃；湿度:小于95%RH,不凝露
9、通讯方式：支持RS232、RS485、TCP/IP


标的名称：摆闸（单机芯）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、外观尺寸：长1200*宽280*高980mm（±5%）
2、材料结构：304不锈钢；不锈钢摆门
3、控制方式：全自动；
4、控制方向：双向、单向；
5、报警防夹：非法闯入报警、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤；
6、通行速度：≥20人/分钟
7、工作电源：AC110V～AC220V
8、使用环境：室内、室外；温度:-30℃至60℃；湿度:小于95%RH,不凝露
9、通讯方式：支持RS232、RS485、TCP/IP


标的名称：双门双向门禁控制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、双门双向控制；
2、≥2万张卡管理权限；
3、≥10万条脱机存储记录；
4、支持TCP/IP通讯


标的名称：门禁电源
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、12V，5A专用电源


标的名称：二维码IC读卡器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、材质：ASB，玻璃面板；
2、工作电压：支持12V；
3、工作电流：110mA；
4、读取方向：水平方向；
5、读取速度：<200ms；
6、读取距离：0-20CM；
7、扫码特性：自动感应，蜂鸣提示；
8、解码模式：影像解码；
9、应用环境：温度：-20~60℃  湿度：10%~90%；
10、指示状态灯：红色工作灯、绿色反馈灯；
11、读卡距离：3-6CM；
12、读卡类型：非接触式IC卡


标的名称：人脸识别模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持防水，带有8寸触摸显示屏；
2、处理器≥2核心，内存≥2GB，存储≥16GB；
3、双目摄像头≥200W


标的名称：门禁管理系统软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、权限管理
1、门禁权限管理
（1）权限列表：以列表形式展示出门禁权限名称、适用人群、规则描述、状态等数据。
（2）新增：新增权限可自定义输入名称，选择相应的时段，编辑门禁规则描述；支持选择部门/人员组，或者单独选择人员分配门禁权限，支持排除人员；门禁规则设置完毕，人员选择完毕后，即可选择相应的门禁控制器下发权限。
（3）操作：支持门禁权限的更新、删除、启用、禁用等操作。
2、按门查看权限
（1）门禁列表：展示门禁的分布情况，可查看门名称、位置、状态等数据。
（2）权限查看：支持查看某一门禁的具体权限规则，可查看门禁有效范围、人员列表、时间等。
（3）开门记录：支持按门查看开门记录，选择具体的门，可查看该门的开门记录。
（4）查询检索：支持按门名称进行查询检索。
3、按人查看权限
（1）人员架构：支持按照部门查看相应人员，可查看人员姓名、手机号码、部门等数据。
（2）人员权限：支持查看人员具体权限规则，包含门禁有效范围、人员列表、时间等。
（3）开门记录：选中具体的人员，即可查询到该人员的具体出入记录。
（4）查询检索：支持按照人员姓名查询检索。
二、门禁管理
1、门列表
（1）门列表：以列表形式展示出各点位门禁，可查看门禁名称、门禁组、门禁模式、位置、开关状态等数据。
（2）设置模式：可设置门禁模式为常规（认证进出）、常开（自由进出）、常闭（不能进出）等模式。
（3）开门记录：点击某一门禁可查看该门的详细开门记录。
（4）查看权限：实现查看某一门禁的具体门禁权限，可查看的数据包含有效范围（如2025-06-28至2025-07-28）、门禁列表（如1楼101）、时间（如09:00-17:00，周一、二、三、四、五）等。
（5）远程开门：支持远程开门功能，选择相应的门禁，实现一键远程开门。
（6）设置密码：支持为某一门禁设置门禁密码。
（7）查询检索：支持通过门禁组、门禁模式、开关状态、门禁名称等进行查询检索。
2、门禁组
（1）门禁组：实现门禁组的管理和维护，将门禁归纳为一个组别，进行高效管理。
3、时段管理
（1）时段列表：以列表形式展示出各时段，可查看时段名称（如办公室工作时间门禁）、日期范围（如2025-06-28至2025-07-28）、时间详细（如09:00-17:00，周一、二、三、四、五）、状态（启用或禁用）等数据。
（2）时段管理：支持时段的启用、禁用、更新、删除、禁用等操作。
（3）新增时段：新增时段可自定义时段名称，自定义输入起止时间，并可以添加自定义的描述；采用24小时计时法，时段设置可精准到分钟数，开始时间和结束时间可自行设置，周一到周日均可自行设置，支持多种复合逻辑判断。
（4）查询检索：支持按照时段名称进行查询检索。
4、控制器管理
（1）控制器列表：以列表形式展示出设备SN码、设备名称、位置、设备状态、出入方式、最后同步权限状态、最后同步时段状态、最后同步时间、活跃状态等数据。
（2）更新：实现手动更新SN码、设备名称、设备状态、出入方式等数据。
（3）同步记录：支持查看控制器的同步记录。
三、出入记录
1、出入记录：实现出入记录的详细查看，可查看的数据包含人员姓名、门禁名称、门禁位置、验证方式、出入方式、出入状态、描述、事件时间等。
2、查询检索：实现按照日期、人员、楼栋、楼层、门禁等字段进行分类查询检索的功能。
3、记录导出：支持对出入记录的导出功能。
四、系统管理
1、角色管理：管理和维护系统角色，支持按角色查看用户，支持为角色授权。
2、菜单管理：实现功能菜单的管理和维护。
五、系统集成
1、系统对接：无缝集成对接教务管理系统，获取教职工和学员基础数据


标的名称：双屏消费机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、操作系统：Android
2、处理器：≥4核，主频≥2.0GHz
3、内存：≥4G
4、存储：≥32G内存
5、5.4G：支持4G
6、屏幕尺寸：11.6寸，双屏
7、屏幕分辨率：≥1366*768
8、可视角度：R/L178度全视角
9、电容触摸；双屏双触
10、二维码扫描器：支持一维码、二维码
11、读卡器：IC/ID/可读写，读取时间<1s，读卡距离：0-30mm
12、亮度：≥300cd
13、喇叭：3w*2
14、工作参数：电压12V，电流4A，工作温度负10-正60度，湿度20%-90%RH
15、外接口：≥3路USB，≥1路RJ45，≥1个DC，≥1个HDMI，≥1个TF卡
16、表面材质：前覆钢化玻璃
17、防水等级：IP54级防水


标的名称：消费管理系统（PC端+客户端）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、记录
1、消费记录
（1）消费记录列表：展示出每一笔消费记录详情，包含：消费时间、消费人员、消费类型（早餐、午餐、晚餐）、消费机、消费模式、消费方式（一卡通、二维码、人脸）、二次消费、消费金额、消费后余额、扣款方式、状态等数据。
（2）查询检索：支持按照时间、消费类型、消费机、消费模式、状态等进行查询检索。
（3）消费退款：支持对某一笔消费记录进行退款操作，退款后该笔消费记录仍然保存于系统，但会突出显示“已退款”字样。
（4）记录导出：支持导出当前消费记录。
2、消费退款
（1）退款记录列表：展示出每一笔退款记录详情，包含：退款时间、人员、退款金额、退款后余额、退款方式、操作人等数据。
（2）查询检索：支持按照时间、退款金额、人员、退款方式等进行查询检索。
（3）关联消费：支持查看所关联的消费记录，并展示出人员、支付方式、消费金额、消费前后余额、消费时间、退款时间、退款金额等数据。
3、充值记录
（1）充值记录列表：展示出每一笔充值记录详情，包含：充值时间、人员、手机号、充值金额、充值后余额、操作人等数据。
（2）查询检索：充值记录支持按照时间、充值方式、充值金额、人员等进行查询检索。
（3）充值退款：支持对某一笔充值记录进行退款操作。
4、补贴记录
（1）补贴记录列表：展示出每一笔补贴记录详情，包含：补贴时间、人员、手机号、类型（发放补贴/扣除补贴）、金额、操作后总余额、操作后补贴余额、操作人等数据。
（2）查询检索：支持按照补贴时间、补贴类型（发放补贴/扣除补贴）、补贴金额、人员等进行查询检索。
5、充值退款
（1）充值退款列表：展示出每一笔充值退款记录，包含：退款时间、人员、退款金额、退款后余额、退款方式、操作人等数据。
（2）查询检索：支持按照时间、退款金额、人员、退款方式等进行查询检索。
（3）关联充值：支持查看所关联的充值记录，并展示出人员、支付方式、充值金额、充值前后余额、充值时间、退款时间、退款金额等数据。
二、消费管理
1、消费机管理
（1）消费机列表：展示出所有消费终端，包含：消费机名称、所属子商户、消费规则、消费支持（刷卡/二维码/人脸）、是否启用、是否在线等数据。
（2）消费机更新：支持更新消费机名称，并可选择所属的子商户；支持选择相应的引用规则（可自定义），支持选择消费支持（一卡通、二维码、人脸识别），支持消费机的启用和禁用。
（3）消费记录：支持查询某一消费机具体的消费记录，可查看消费时间、人员、消费类型、消费方式、消费金额、消费后余额、扣款方式等数据。
2、消费规则
（1）消费规则列表：消费规则列表展示已创建的规则，包含规则名称、时段名称、规则详细等数据。
（2）消费规则设置：创建消费规则需定义名称、选择消费时段（消费时段可自定义设置）；消费规则支持首次消费金额和二次消费金额的自定义设置。
（3）引用情况查看：支持查看某一消费规则被哪些消费机所引用生效，并展示出消费机名称、所属子商户、消费支持、是否启用、是否在线等信息。
（4）更新和查看：支持对某一消费规则进行编辑更新，支持规则详细内容查看。
3、消费时段
（1）消费时段列表：展示出已建立的各类消费时段名称，并可查看到早中晚三餐的具体消费时段。
（2）消费时段创建：实现自定义创建消费时段，可定义时段名称，并支持设置早中晚三餐具体的消费时间段。
（3）消费时段更新：支持对某一消费时段发起编辑更新。
4、消费类型
（1）消费类型列表：展示已建立的消费类型，可查看消费类型名称、是否有时段、参考金额、备注等数据。
（2）消费类型创建：支持设置消费类型名称、参考价格。
（3）消费类型更新：支持消费类型名称、参考价格等数据的编辑更新。
三、统计
1、收入统计
（1）当日收入数据：展示出充值、充值余额退款、发放补贴、补贴余额退款、余额消费、三方支付消费的金额和笔数。
（2）截至当前收入情况：展示出当前总余额（可查看到充值余额和补贴余额）、三方支付总额（可查看到微信支付金额和支付宝支付金额）、现金收入金额（可查看现金充值、现金消费、现金退款）。
2、消费统计
（1）时间查询：支持按照年月日、子商户、消费进行查询检索。
（2）消费金额：支持查看消费金额统计，并可查看到余额支付、三方支付、现金支付的金额和笔数。
（3）按人员类型统计：支持查看不同人员类型（学员/教职工等）查看消费统计，并能查看到余额支付、三方支付、现金支付、扣款合计、消费机合计的金额和笔数。
3、充值统计
（1）时间查询：支持按照年月日进行查询检索。
（2）充值金额：支持查看充值金额，并可查看到现金充值和三方支付充值的金额和笔数。
（3）按人员类型统计：支持按照不同人员类型（学员/教职工等）查看充值统计，并能查看到现金充值、三方支付充值、合计等的金额和笔数。
4、补贴统计
（1）时间查询：支持按照年月日进行查询检索。
（2）补贴金额：支持查看发放补贴和扣除补贴的金额。
（3）按人员类型统计：支持按照不同人员类型（学员/教职工等）查看发放补贴和扣除补贴的金额和笔数。
5、退款统计
（1）时间查询：支持按照年月日进行查询检索。
（2）充值余额退款：支持查看充值余额退款，并可查看到现金退款及三方退款的金额和笔数。
（3）消费退款：支持查看现金退款和三方退款的金额和笔数。
（4）按人员类型统计：支持按照不同人员类型（学员/教职工等）查看充值退款和三方支付退款的金额和笔数。
四、人员/账户
1、账户
（1）账户列表：展示出所有账户信息，包含人员类型、姓名、手机号、总余额、充值余额、补贴余额、是否启用等数据。
（2）启用/禁用账户：支持对某一账户进行禁用或启用操作。
（3）账户记录：支持查看某一账户的详细的金额变动记录，包含充值、补贴、补贴扣除、充值退款等金额。
（4）账户充值：实现对某一账户的充值功能，账户充值时，展示出该账户的充值余额、补贴金额、合计余额。
（5）账户补贴：实现对某一账户的补贴功能。
（6）扣除补贴：实现补贴扣除功能，支持自定义扣除和清零补贴。
（7）查询检索：支持按照人员类型、姓名、手机号、账户余额进行查询检索。
2、人员
（1）数据同步：无缝对接党校教务学员管理系统，获取人员数据。
（2）人员列表：展示出姓名、手机号、班级等基础数据；支持按照学员、教职工、访客进行分类查看。
五、设置
1、系统设置
（1）启用现金支付：可选开启或关闭。
（2）消费机启用退款：可设置多少分钟内在消费机上撤销消费并退款。
（3）人脸相似度：可选最低、最大、推荐值。
（4）是否启用补贴：关闭后整个系统都不再允许使用补贴。
2、子商户
（1）商户列表：展示出商户名称、联系人、联系电话、备注、创建时间等数据。
（2）消费记录：实现查看子商户下具体消费记录详细。
六、日志
1、操作日志：系统留存操作日志，可查看到在系统内的具体操作记录。
2、登录日志：实现查看用户登录系统的详情记录。
七、系统管理
1、账号管理：实现账号的创建、角色选择、账号解绑等操作。
2、角色管理：实现角色的创建、功能权限授权、所属用户的查看等


标的名称：智能门锁
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、开锁方式：磁卡+钥匙。
2、读卡时间小于1S
3、工作电压：6V
4、功耗：< 85uA（4节电池8~12个月）
5、语音：蜂鸣器


标的名称：住宿管理系统软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	一、首页
1、读卡：接入读卡器后，可进行卡片读卡操作，读取卡片信息后系统展示出卡号、持卡人、住宿信息等数据，并支持退房操作。
2、预定：实现来访人员入住办理，可录入预定信息并生成订单。
3、发卡：支持办理房卡入住，通过与订单数据关联，为入住人员办理房卡；支持办理临时卡，临时卡可直接开启房间，不记录人员数据；支持为管理人员发放管理卡。
4、入住/退房：在页面展示出今明两日的入住人数/（房间数）和退房人数（房间数）。
5、房间情况：统计出不同房间类型的在住数量及空闲数量，并以饼状图进行展示。
6、最近30天：以折线图的形式展示出近30天的在住和空闲房间数量。
二、房态
1、每日房态
（1）楼栋列表：以列表的形式展示出宿舍楼栋名称，可查看楼栋共几层，有多少间房。
（2）房间展示：以矩形方格的形式展示出各个房间，并展示出房间的状态（空房、在住、预定、脏房等）；支持查看房间的入住记录，若房间处于预订和在住状态，可展示出人员姓名。
（3）查询检索：支持按照姓名、班级、房间类型、房间状态进行查询检索。
2、每月房态
（1）楼栋列表：以列表的形式展示出宿舍楼栋名称，可查看楼栋共几层，有多少间房。
（2）房态展示：以方格图的形式展示出每月房态，不同的房间状态以不同色块进行展示，并可以展示出对应的房间类型。
三、订单
1、未结订单
（1）订单列表：以列表形式展示出所有订单，包含订单名称、简称、类型、状态、时间、房间数等数据。
（2）人员查看：查看订单中的人员信息，展示姓名、手机号、身份证、房号、入住时间等数据。
（3）房间查看：查看订单中房间信息，展示出姓名、时间、房间号。
（4）订单详细：展示订单的详细数据。
（5）修改订单信息：支持更新订单名称、预订人、联系电话、退房时间、卡片结束时间等数据。
（6）更新住宿时间：展示日期日历，支持更新调整住宿时间。
（7）简称设置：支持设置订单简称。
（8）房间预分配：实现对订单操作房间预分配，并展示出可预分配、已预分配的房间状态；预分配房间时展示出楼栋、楼层、房间号等数据，支持回收房间重新分配。
（9）房间分配：实现对订单操作房间分配，将具体的房间分配给具体的学员，房间分配时展示已分配和未分配的数据，并可展示出学员姓名、宿舍楼栋、楼层及房间号；支持一键分配和一键取消分配，一键分配后的房间可进行二次调整。
（10）入住记录：可查看入住学员姓名、手机号、班级、房号、时间等数据。
2、已结订单
（1）订单列表：以列表形式展示出所有订单，包含订单名称、简称、类型、状态、时间、房间数等数据。
（2）人员查看：查看订单中的人员信息，展示姓名、手机号、身份证、房号、入住时间等数据。
（3）房间查看：查看订单中房间信息，展示出姓名、时间、房间号。
（4）入住记录：可查看入住人员姓名、手机号、班级、房号、时间等数据。
四、班级
1、班级数据同步：实现与教务系统无缝对接，自动同步教务系统班级及学员数据，并支持生成订单操作。
2、班级列表：展示出从教务系统同步过来的数据，可查看班级名称、简称、班级时间、学员人数等数据。
五、卡管理
1、在用房卡：以列表形式展示出在用房卡的信息，包含房号、姓名、人员类型、卡号、卡类型、订单名称、发卡时间等数据。
2、异常房卡：以列表形式展示出异常房卡的信息，可查看异常原因，并可点击处理操作。
3、管理卡：以列表形式展示出管理卡的信息，可查看卡号、卡类型、发卡时间。状态等数据。
六、设置
1、楼栋管理：实现楼栋的管理维护，建好楼栋后可设置相应的楼层。
2、房间管理：实现房间的管理维护，选择楼栋及楼层后，可设置相应的房间号。
3、房间类型：实现房间类型的管理维护，可对房间名称、简称、可住人数、床位等参数进行设置。
七、日志
1、操作日志：支持查看系统操作日志，展示操作方法、请求状态、IP地址、操作人、错误信息、操作时间等字段，并可查看详情。
2、登录日志：支持查看系统登录日志，具体展示出系统模块、用户名、IP地址、描述、状态、错误信息、登录时间等字段，并可查看详情。
八、系统管理
1、角色管理：管理和维护系统角色，支持按角色查看用户，支持为角色授权。
2、菜单管理：实现功能菜单的管理和维护


标的名称：车牌识别摄像机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、≥300万高清镜头，6米以内道宽均可识别；
2、自动对焦，安装调试方便快捷；集控制、语音、显示、开闸于一体；
3、支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换；
4、全系列车牌均可识别；
5、嵌入式车牌识别算法：综合识别率≥99.8%；
6、支持大角度识别≤40°的通道环境；
7、自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光，夜间抑制汽车大灯；
8、智能补光，自动开启关闭无需人为设置


标的名称：车牌识别语音显示屏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、显示屏：带红绿灯导光板，红绿显示根据车辆进出变化显示；
2、显示屏灯珠具备高亮度，户外远距离也可清晰分辨；
3、补光灯采用高亮度LED灯珠，自动光控，补光灯角度可根据现场安装环境进行多角度调节


标的名称：设备立柱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、立柱尺寸：610*150*110mm（±5%）


标的名称：智能停车系统软件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、管理终端可设设置车辆进出权限，车牌管理、人员管理、出入管理等功能


标的名称：防砸雷达
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、能过雷达感应杆下是否停有车辆，实现落杆防砸人或车功能


标的名称：自动智能道闸
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、支持3D立体的设备状态检测，保证设备工作快速、起杆和落杆平稳不抖动；
2、开机自动校准，规避现场安装差异导致的重新调校工作；
3、工作环境零下35度到零上70度；
4、双速控制，集合平衡挂臂、减震装置免维护结构，起落杆速度3-6秒可调节；
5、遇阻返回、延时落杆，线控（遥控）开/关闸，起落限信号输出 ，地感接口及防砸功能接口。
6、道闸尺寸:370*370*960mm（±5%）


标的名称：线材辅材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、电源线、网线、线管等线材辅材


标的名称：网络接入
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、互联网网络专线接入，带宽要求≥200M


标的名称：短信包
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、≥5万条


标的名称：小程序服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、微信小程序注册服务


标的名称：国产化数据库
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数要求
	★1、符合《集中式数据库政府采购需求标准2023年版》中的实质性要求


标的名称：智慧教务管理平台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	智慧教务管理平台：
一、管理首页
1、管理首页：管理首页展示汇总数据，包含班级总数、教师人数、学员人数、课程评价得分等数据。
2、班级：展示开班数和结班数，并结合图表展示。
3、课程：展示校内教学、异地培训、现场教学课程数量，并结合图表展示。
4、近期课程：展示出今明两天的课程信息，包含课程名称、上课教师和上课地点信息，点击课程名称即可查看课程详情。
5、进行中班级：展示出正在教学授课的班级，包含班级名称、班主任、班级起止时间等数据。
6、机构选择：支持选择不同的机构并展示该机构的汇总数据。
7、时间选择：支持按照不同时间维度查询数据。
二、班级
1、班级新建：新建班级可设置上课地点、教学计划、班级类型、班级来源、是否需评价、三带来、开班/结班时间等参数。
2、班级状态：按照所有、进行中、未开始、已开始进行班级状态展示，
3、班级列表：以列表形式展示出所有班级信息，可查看班级编号、班级名称、上课地点、班主任、课程数、学员数、班级日期等数据。
4、查询检索：支持按机构、班级状态、班级编号、班级名称等字段进行查询检索。
5、班级查看：支持班级信息的查看、更新、删除等操作，若班级存在数据则不允许删除。
6、班级导出：支持以表格形式导出班级数据。
三、设置班主任
1、设置班主任：支持为班级设置班主任，设置班主任时系统自动引用师资库数据，可选择相应的教师或直接搜索教师，设为班主任后则拥有班级管理权限。
四、班级排课
1、课表形式：以表格视图的形式展示课表，横向表头展示周一至周日，纵向表头以时间节点展示，方便教务人员快速获取日期和时间信息，可按照月、周、日等不同视图展示课表信息。
2、课表内容：排课完成后，课表展示出课程信息，包含课程时间、课程名称、课程形式、上课教师、上课地点等，点击课程即可查看课程详情。
3、排课方式：为班级排课时系统自动引用课程库中的课程数据，并支持以不同课程形式进行展示，选择相应的课程形式后即可展示出该形式下的具体课程，支持将课程以可视化的方式直接拖拽至课表中进行排课。
4、占比统计：支持统计排课占比情况，可统计出党的理论教育+党性教育、党性教育、课堂教学、领导干部讲课、案例式教学、互动式教学等的排课占比情况和达标要求。
5、排课设置：排课时可选择教学方式、上课地点、上课教师；可设置上课时间、下课时间、签到/签退方式、是否评价等；考勤支持自定义设置签到提前分钟、签退延迟分钟等参数。
6、对调排课：对调排课基于现有课表，实现将两节课程进行对调交换，而无需更改其他配置。
7、更换课程：更换课程实现将当前时间安排的课程直接更换为其他课程，而无需更改其他配置。
8、设置上课地点：实现对上课地点的调整设置。
9、更新课程：实现对课表中的课程信息进行编辑修改，并更新到课表。
10、删除课程：实现删除课表中的某一课程。
11、课表导出：支持班级课表的导出，导出文件为Excel表格。
五、班级类型
1、班级类型：实现班级类型的新增、更新、删除功能；不同的班级类型将作为班级的标签，班级类型参照党校实际情况主要可以分为：中青年干部培训班、领导干部进修班、专题研讨班、理论研修班等。
2、移动班级：实现将某一类型下的班级全部移动至新的类型下。
六、班级来源
1、班级来源：实现班级来源的新增、更新、删除等操作。
七、课程库
1、课程列表：以列表形式展示出所有课程，可按照分类进行查看，点击某一分类即可展示出该类别下的所有课程信息；课程信息包含课程形式、课程名称、课程简介、默认教师、是否启用等数据。
2、课程启用：课程如果发生变化或有调整，系统支持停用课程，也可以随时启用课程。
3、课程创建：课程的创建需要完善课程分类、课程形式、课程名称、上课教师、课程简介等数据。
4、导入导出：支持通过模板导入课程数据，支持导出课程数据。
5、课程附件：支持为课程上传附件。
6、课程更新：若课程信息发生变动，支持重新编辑更新课程信息。
7、排课记录：排课记录实现查看课程的具体排课情况，包含上课时间、上课班级、上课教师、上课地点、教学方式、是否评价等数据。
8、查询检索：支持按照课程名称、分类、教师等进行查询检索。
★9、需支持对接乐山市委党校平台师资库课程库，实现数据互联互通共建共享。（供应商需提供承诺函）
八、课程分类
1、分类列表：实现课程分类的新建、查看、更新、删除等操作。
2、分类排序：实现对课程分类进行自定义排序。
3、移动课程：实现不同分类下课程的移动操作，将A类课程移动至B类课程。
九、课程形式
1、形式列表：实现课程形式的新建、查看、更新、删除等操作。
2、课评模板：建立课程形式时可以选择相应的课评模板。
十、课表
1、课表展示：课表汇聚所有班级课程信息，可查看课程名称、班级名称、上课地点等数据，点击课程可查看详细内容，支持按照月、周列表查看课表。
2、排多班相同课：实现对多个班级排相同的课程，可选择多个班级并分别设置上课教师和上课地点等参数，课程发布后即可展示。
十一、课程安排
1、课程安排：实现课程与上课班级的对应关系展示，展示上课时间、上课教师、上课地点、教学方式等数据。
2、查看：课程名称和上课班级设置超链接，点击后即可查看课程、班级详情。
3、学员查看：支持查看不同课程下学员的考勤状态。
4、查询检索：可选择相应的课程、上课地点、班级等进行查询检索。
十二、合班课
1、合班课：以列表形式展示所有合班课信息，包含课程形式、课程名称、班级名称、上课地点、上课时间、上课教师等数据。
2、合班课排课：排合班课时自动引用课程库数据，选择课程后需选择两个或两个以上的班级，即可完成排合班课。
十三、选修课组
1、选修课组：以列表形式展示选修课组信息，包含课组名称、上课时间、报名时间等。
2、新建选修课组：支持输入选修课组名称，设置上课时间、下课时间，报名开始时间和报名结束时间。
3、选修班级：添加相应的班级进行选修，系统自动获取班级数据，搜索或选择相应班级即可完成。
4、选修课程：实现选修课程的排课，系统自动引用课程库数据，排课时可自定义设置选修课的开课下限人数和开课上限人数，并支持评价功能和签到功能的配置。
5、选修课编辑：支持查看、编辑、更换、删除、导出选修课程。
6、选修课展示：在课表中，选修课使用符合图形用户界面的突出的色号展示，便于与其他课程进行区分。
7、选修短信下发：系统支持选修课短信下发功能，选修课配置完毕后即可发送短信通知学员及时参与选修课报名。
十四、教学计划
1、教学计划：展示出已创建的教学计划，可查看教学计划名称、分组、时间、计划参训人数等字段数据。
2、教学计划创建：创建新的教学计划，并支持配置教学计划的起止时间、计划参训人数、三个带来等操作。
3、教学计划内容：教学计划详细内容支持在线创建编辑，系统内置丰富的样式组件，可在线编辑调整教学计划内容的格式。
4、班级：教学计划创建完毕后即可实现为教学计划添加相应班级。
5、课程：实现为教学计划添加相应课程。
6、教学计划预览：实现教学计划内容的预览查看和导出。
十五、教学计划模板
1、教学计划模板：支持创建教学计划模板内容，可在线编辑内容和调整格式，创建教学计划内容的使用可直接引用模板内容。
十六、教学计划分组
1、教学计划分组：实现教学计划分组，进行清晰的分类管理。
十七、教学资料
1、教学资料：实现教学资料的上传下载功能，并作为教学公共资料保存。
十八、巡课员
1、巡课员：支持创建巡课人员，安排相关人员进行日常巡课，在为班级排课时，可选择相关巡课人员，巡课完毕后可提交巡课评价。
十九、巡课记录
1、巡课记录：实现查看巡课记录，可查看具体的巡课人员、上课时间、课程名称，并支持查看巡课人员的巡课评价详情记录。
二十、师资库
1、教师列表：以列表形式展示所有教师信息，包含姓名、手机号码、部门、单位、职务、开设课程、是否启用等数据。
2、开设课程：开设课程展示出教师具体的课程数量，如某教师开设3门课程，即显示数量“3”；并且支持查看课程详细，点击数量即可查看到具体的课程信息。
3、查询检索：实现按照教师分类、姓名、手机号码等字段对教师信息进行检索。
4、教师导入：系统提供师资数据导入模板，完善表格信息后即可将教师数据导入至系统。
5、教师创建：实现单独创建教师信息进入教师库，表单信息包含：教师分类、姓名、性别、手机号码、身份证号、单位、职级、职务、职称、简介等字段信息。
6、排课记录：支持查看每位教师的排课记录，排课记录展示课程名称、上课时间、上课地点、教学方式、是否评价等数据。
7、教师编辑：支持教师信息的增、删、改、查功能。
二十一、教师分类
1、分类列表：实现对教师进行分类管理，展示出分类名称。
2、分类编辑：支持对教师类别的新建、编辑、删除等操作。
二十二、教材库
1、教材创建：实现教材的创建和管理，创建教材需完善教材名称、价格、版本、备注等数据，并支持教材封面上传。
2、附件上传：支持教材附件内容的上传。
3、教材领用/入库：实现教材的入库和领用。
二十三、学员库
1、学员库：汇聚学员数据，以列表形式展示姓名、手机号、单位职务、职级、民族、政治面貌等数据。
2、查询检索：支持按照学员姓名、手机号、单位等进行查询检索。
3、导出：支持学员数据的导出。
二十四、作业库
1、作业列表：作业库列表包含标题、描述、是否启用、创建时间等数据。
2、查询检索：支持按照标题、描述、是否启用等字段进行模糊检索。
3、作业编辑：支持在作业库中在线创建新的作业模板，支持编辑更新、删除等操作。
二十五、校内人员
1、校内人员：展示校内人员信息，包含姓名、性别、手机号、身份证号、证件照、人员类别、部门等数据，支持按照教职工和后勤人员分类查看。
二十六、意见建议
1、意见建议：支持查看学员提交的意见建议。
二十七、督导
1、督导员：可设置相应的人员为教学督导员，设置后督导员将可以查看教学情况，权限可设置为全部班级或指定班级，督导员仅能查看数据无法修改。
二十八、机构
1、机构管理：系统支持多个机构的创建和管理，实现对不同机构进行基础参数设置，可设置的参数包含签到签退方式、签到签退分钟数、课程评价截止日期、班级存档日期等。
二十九、部门
1、部门管理：实现对校内各部门数据进行管理和维护。
三十、地点
1、上课地点：以列表形式展示所有上课地点信息，支持上课地点的创建、查看、更新、删除等操作；创建上课地点支持设置教室名称、位置、座位数、经纬度（支持调用地图）、签到距离等参数。
2、排课记录：支持查看教室的具体排课记录，并可查看课程名称、上课时间、上课教室等数据。
3、查询检索：支持按照地点分类、教室名称、位置名称进行查询检索。
4、地点分类：实现对各上课地点的分类管理功能，可建立如：第一教学楼、第二教学楼等地点分类。
三十一、班委
1、班委管理：实现对班委的创建、编辑、查看、删除等功能；常见的班委有：组织委员、纪律委员、班长等。
三十二、管理员
1、管理员：以列表形式展示管理员，可查看管理员用户名、手机号码、姓名、角色、状态等数据。
2、新建账户：创建新的管理账号，需输入用户名、称呼、并设置密码。
3、角色：为当前管理员选择不同的角色，不同的角色享有系统中不同的操作权限。
4、操作：支持查看所有管理员的详细信息、编辑、更新、重置密码、删除等操作。
三十三、管理员角色
1、管理员角色：支持对管理员角色创建、编辑、查看、删除等操作。
2、权限：实现对新建角色或对已有的某一角色进行权限分配，如：课程管理权限，为角色分配了某一权限，则拥有该权限下相应的功能。
学员管理模块：
一、班级主页
1、班级信息：实现班级基础信息卡片的展示，包含班级所属机构、班级状态、班主任、学员人数、班级时间、上课地点等数据。
2、近期课程：支持展示班级今明两天的课程信息，包含课程时间、课程名称、上课教师及上课地点等数据。
二、班级课表
1、课表形式：以表格视图的形式展示课表，横向表头以日期展示周一至周日，纵向表头以时间节点展示，方便管理人员快速获取日期和时间信息。
2、课表：课表展示出课程的各类信息，包含课程时间、课程名称、课程形式、上课教师、上课地点等数据。
3、视图：实现按照月、周、日等不同视图展示课表信息。
三、班级学员
1、类别：分不同状态类别展示学员信息，具体分为：所有、正常、已休学、已调班、已退训、已转学等状态。
2、学员列表：以列表形式展示班级学员信息，包含学号、分组、姓名、手机号、单位、职务、民族、政治面貌、学历、状态等数据，支持按照学员姓名和手机号等字段进行查询检索。
3、学员设置：实现班级学员的资料查看、编辑、换组、调班、休学、退训、转学、删除等功能操作。
4、培训记录：支持查看学员的培训记录，可展示出培训班次的情况。
5、设置班委：实现为学员设置班委职务。
6、学员分组：支持班级学员分组功能，并可为不同组成设置组长。
7、导入导出：支持为班级单独新建学员和导入班级学员功能，并支持班级学员导出。
8、生成学号：实现学员的生成功能，可自定义学号规则。
9、座签打印：支持为学员打印座签，座签内容包含单位信息和姓名。
10、短信下发：提供短信自定义模板功能，编辑好短信内容，即可下发给学员。
四、排座
1、排座方式：支持按照教室排座和按课程排座两种方式进行排座。
2、排座：排座时展示出学员数据，可引用选择现有的座位图，支持一键分配座位，支持二次微调，支持生成图片。
五、班级作业
1、引用作业库：实现直接引用作业库作业，选择作业后可下发至指定学员，并可设置作业的起止日期。
2、自定义作业：除引用作业库以外，支持自定义添加新的作业。
3、作业列表：班级作业列表展示作业标题、开始日期、结束日期等数据。
4、完成情况：作业下发后，学员在移动端进行接收和完成；班级作业完成情况分为已完成学员和未完成学员两种状态，已完成的作业支持查看完成的作业内容。
5、附件下载：学员完成作业时支持附件上传，管理人员可以在后台下载附件查看内容。
6、作业编辑：实现作业的新增、查看、更新、删除等操作。
六、班级公告
1、班级公告：实现班级公告的撰写发布功能，并支持设置排序规则和公告置顶的设置，学员可在移动端进行查看。
七、班级日志
1、班级日志：实现学员通过移动端提交班级日志，管理人员可以在后台查看和管理。
八、班级相册
1、班级相册：实现班级相册的上传和管理，上传图片时可输入图片标题。
九、公共资料
1、列表展示：以列表形式展示标题、创建时间。
2、资料选择：支持直接选择引用教学资料库的资料。
十、班级资料
1、列表展示：以列表形式展示标题、文件大小、文件地址、创建时间。
2、资料上传：支持上传本班级的教学资料。
十一、选修情况
1、选修列表：以列表形式展示选修名称、上课时间、报名时间等数据。
2、报名统计：以列表形式展示选修课报名情况，可查看选修课名称、上课地点、教学方式、报名人数等数据。
3、报名详细：报名详细可查看已报名学员和未报名学员的详细名单。
十二、学员考勤
1、课程考勤：以课程列表形式展示当前班级所有课程信息，包含课程名称、上课时间、上课教师、上课地点等数据；支持查看各课程考勤详细记录，不同考勤状态以不同色标展示便于区分；支持变更签到、变更签退和考勤数据导出。
2、学员考勤：以列表形式展示当前班级学员的考勤明细记录，可查看学员姓名、上课次数、签到次数、缺勤次数、迟到次数、早退次数等不同考勤状态数据，支持导出考勤数据。
十三、课程评价
1、列表展示：实现不同课程数据的展示，包含课程名称、上课时间、上课教师、上课地点、评价数量等数据。
2、评价详细：展示出学员对某一课程的具体评价记录，支持查看学员对各题目的具体作答详细和得分情况，并展示出该课程所使用的评价模板。
3、分析统计：支持评价结果的统计分析，评价统计展示出总人数、缺勤、应评、已评、参评率、平均分等数据；支持展示出不同评价的占比情况。
4、类别：支持按照已评价、未评价状态进行查询。
5、短信通知：支持下发短信通知未评价学员及时提交评价。
十四、综合评价
1、列表展示：展示出班级学员对该班级的评价情况。
2、评价详细：展示出本班级学员名单，支持查看学员对班级具体的评价情况。
3、分析统计：支持评价结果的统计分析，评价统计展示出应评人数、已评人数、参评率、平均分等数据；支持展示出不同评价的占比情况。
4、分类查询：支持按照已评价、未评价状态进行分类查询。
十五、课程评优
1、学员评优情况：展示出学员对课程的评优情况，包含学员姓名、手机号、评价时间等，若学员选择了相应课程提交了课程评优，则可查看学员选择的具体课程，支持按照是否评价和学员姓名进行查询搜索。
2、课程得票情况：展示出课程得票情况，包含上课时间、课程名称、上课教师、得分、得票数等数据，若学员提交了评分，则可查看学员的评分情况。
十六、成绩管理
1、成绩管理：支持将学员的成绩导入系统保存，并可进行统计分析。
十七、结业证书
1、证书类别：支持结业证书和优秀学员证书两种类别形式。
2、证书列表：证书列表可查看学员姓名、学号、手机号、单位等数据。
3、添加学员：支持添加相应的学员进入证书列表。
4、生成证书：选择相应的学员，或全选学员一键生成证书。
5、打包下载：支持一键打包下载学员结业证书。
6、设置模板：可选择相应的证书模板。
7、证书预览：证书生成后支持在线预览查看。
8、取消证书：支持在证书列表中取消某一学员的证书。
9、移除学员：支持从证书列表中移除某一学员。
十八、学员考评
1、考评列表：实现管理人员对学员进行考评，考评列表展示出学员信息、考评得分、考评时间等数据，可按照是否考评和学员姓名进行查询检索。
2、设置模板：支持自定义设置考评模板并选择引用。
3、批量考评：支持选择多个学员进行批量考评。
4、重新考评：可对某一学员进行重新考评。
5、详细查看：考评完成后，可查看完整的考评记录。
十九、学员带来
1、分类：学员带来支持按照全部、已完成、未完成进行分类查看。
2、学员带来：可查看学员提交的带来，支持导出。
二十、班级考勤统计
1、班级考勤：以班级为单位，统计分析各班考勤情况；班级考勤统计展示的数据包含班级名称、开班时间、学员人数、缺勤比例、迟到比例、早退比例等，可展示出不同考勤状态的占比情况。
2、课程考勤：在班级中展示课程的考勤数据明细，可查看的数据包含课程名称、上课时间、上课人数、请假人数、缺勤人数、迟到人数、早退人数等；并支持在不同的课程中查看班级学员的考勤详细。
3、学员考勤：在班级中展示各学员的考勤数据明细，可查看的数据包含学员姓名、上课次数、缺勤次数、迟到次数、早退次数等；并支持查看学员的考勤详细。
二十一、课程考勤统计
1、课程考勤：以课程为单位，统计分析各课程考勤情况；课程考勤统计展示出课程名称、上课时间、上课人数、缺勤人数、迟到人数、早退人数等数据统计。
2、选择班级：可选择不同的班级并展示出该班级课程。
3、选择课程：可选择不同课程，可按照课程分类、课程名称、是否可选修等字段进行查询检索。
4、考勤详细：实现展示某一课程的考勤详细，考勤状态分为：正常、迟到、早退、未签到、未签退、缺勤等不同状态，不同状态以不同颜色展示，支持按照不同状态进行分类查询。
二十二、学员考勤统计
1、学员考勤：实现以学员为单位，统计各学员的考勤情况，学员考勤统计展示出学员上课次数、缺勤次数、迟到次数、早退次数等数据。
2、选择班级：可选择不同的班级并展示出具体的学员。
3、选择学员：可通过姓名、手机号等查询检索出学员。
考勤详细：实现某一学员的考勤详细查看，考勤状态分为：正常、迟到、早退、未签到、未签退、缺勤等不同状态，不同状态以不同颜色展示，支持按照不同状态进行分类查询。
二十三、学员库
1、学员列表：以列表形式展示出所有学员信息，包含学员姓名、手机号、身份证号、职务、政治面貌、所属单位等数据。
2、查询检索：支持按照学员姓名、手机号、身份证号、职务、政治面貌、所属单位等字段进行模糊检索。
综合评价模块：
一、评价模板
1、评价模板：实现管理不同类型的评价模板。
2、模板管理：支持查看、创建、编辑、发布、删除各种评价模板。
3、自定义题目：支持自定义题目设计功能，支持单选、多选、问答、特殊判断等多种题目类型的设置；支持为不同类型题目在线编辑描述和定义权重，支持题目自定义分值，可设置无分值、固定分值和区间分值的选项。
二、题库
1、题库列表：实现评价题目的预设，在评价模板中可直接引用，题库列表展示出问题类型、标题、描述、分值类别、权重等数据，支持对具体题目的在线预览、编辑更新、启用/禁用等操作。
2、查询检索：支持按照标题、问题类型等进行查询检索。
三、教师课程统计
1、教师课程统计：展示教师课程统计情况，展示的数据包含教师姓名、职称、部门、课程、课程形式、上课时间、上课班级、讲授类型、课时、课时费标准、课时费、课时费合计等。
2、查询检索：支持按照机构、部门、课程形式、是否合班课、是否选修课等字段进行检索查询，分类统计结果。
3、导出：支持对教师课程统计的表格导出。
四、综合评价统计
1、综合评价列表：以列表形式展示出班级名称、开班时间、学员总人数、应评人数、已评人数、参评率、得分等数据。
2、查询检索：支持按照评价模板、时间范围、班级等字段进行查询检索。
3、评价详细：展示学员信息和评价时间，可查看学员提交的详细评价内容，支持按照已评价、未评价进行分类查看。
4、详细统计：以报表形式展示学员提交的评价和得分情况，支持导出。
5、重新统计：若评价模板题目有更新，支持一键重新统计。
综合评价统计：支持查看综合评价统计报表，可查看题数（评价题目数量）、分值题数、总人数、缺勤人数、应评人数、参评人数、参评率等数据；支持查看题目、权重（每道题目所占总分的百分比）、详细（学员对不同题目的作答占比，如好、较好、一般、差，展示出每个选项的占比情况）。
五、课程评价统计
1、查看方式：课程评价统计支持按照课程、班级两种视图进行查看；支持查看课程名称、班级名称、学员总人数、应评人数、已评人数、参评率、得分等数据。
2、查询检索：支持按照课程评价模板、时间范围、班级、课程、是否合班课、是否选修课等字段进行查询检索。
3、评价查看：以列表形式展示出班级学员信息，并支持按照已评价和未评价进行分类查看，若学员已经参与课程评价，支持查看学员评价详细。
4、详细统计：以报表形式展示学员提交的评价和得分情况，支持导出。
5、重新统计：若评价模板或题目有更新，支持一键重新统计。
6、课程评价统计：支持查看课程评价统计报表，可查看题数（评价题目数量）、分值题数、总人数、缺勤人数、应评人数、参评人数、参评率等数据；支持查看题目、权重（每道题目所占总分的百分比）、详细（学员对不同题目的作答占比，如好、较好、一般、差，展示出每个选项的占比情况）


标的名称：教学引导系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标
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	技术参数要求
	一、终端支持
1、终端支持：支持终端教学引导设备在线考勤。
二、扫码考勤
1、扫码考勤：支持学员通过移动端出示考勤二维码，对准教学引导设备上的摄像头，进行扫码考勤。
三、刷卡考勤
1、刷卡考勤：支持刷卡考勤，学员可在引导设备上刷取IC卡，实现刷卡考勤功能。
四、人脸考勤
1、人脸考勤：支持人脸识别功能，可与设备进行交互考勤签到。
五、考勤提示
1、考勤提示：支持友好交互提醒，在学员考勤签到期间，系统会进行提示：考勤成功、考勤失败、无效卡片等。
六、课程信息展示
1、课程信息展示：实现同步教务系统数据，展示出当日的课程信息、上课老师、上课地点、上课时间等数据。
七、操作安全管理
1、操作安全管理：管理人员通过特殊交互信号呼出操作密码界面，输入密码后才能进入系统配置相关参数，有效防止他人误入系统篡改信息。
八、设备检测
1、设备检测：教学引导设备支持系统自检自测，并将相关信息反馈至系统进行登记保存


标的名称：移动应用
	序号
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	技术参数要求
	移动应用（班主任端）：
一、首页
1、数据统计：统计展示出在训班级、在训学员、今年培训人次、今日课程等数据。
2、快捷功能：支持将常用的快捷功能添加至首页。
3、我的待办：汇集个人待办事项，点击即可前往办理。
4、我管理的班级：展示出班主任所带的班级信息，可查看班级名称、开班时间、参训人数、教室等数据；班主任可以查看本班级学员的电话号码，并可以一键拨打电话。
二、教室态势图
1、教室态势图：以图形化的形式展示出不同教室的使用或者空闲情况，可展示出楼栋、楼栋、教室等数据，支持按照上午和下午进行展示。
2、时间切换：可选择不同的日期时间查看教室态势。
三、班次情况
1、班次情况：按照一周视图对班次情况进行统计展示，展示出班级数量、学员数量、课程数量等数据，点击不同日期可查看具体数据，关联班主任联系电话，点击即可拨打。
2、班级展示：展示班级名称、时间、班主任、教室、住宿、就餐、学员数等数据。
四、一周课表
1、一周课表：展示出一周的课程安排，可查看班级名称、课程名称、上课时间等数据。
2、班级详细：支持查看班级详细，展示出班主任、班级教室、学员人数、开班日期、结班日期等数据。
五、培训保障单
1、创建保障单：保障单用于记录开班所需的各项资源数据，数据填写完毕后推送给各个部门负责人进行接收和安排对应的保障措施；支持单独创建新的保障单或者从拉取班级数据从班级创建保障单两种方式，表单数据包含保障单名称、报送部门、报送人、报到时间、报到地点、计划人数、在校时间等；部门包含总务处、学员处、图书信息中心、财务处、组织人事处等，并可填写具体的保障要求。
2、我创建的保障单：分为待审核、已审核、已拒绝三种状态展示，已审核状态中可以查看到各部门的接收状态（已接收、待接收）。
3、我审核的保障单：工作人员发起保障单后，由上级领导进行审核，审核通过后可点击提醒各部门及时查看和安排培训保障任务，支持保障单的导出。
4、我负责的培训保障任务：由各部门领导将培训保障任务分配给具体执行人员，并可查看执行人员的接收状态。
5、我执行的培训保障任务：分为待接收和已接收，执行人员可查看保障单的详细内容和保障要求，接收时可输入保障回复内容。
六、班次主页
1、班次主页：展示班级名称、开班时间、班主任、默认教室、班级学员等数据。
七、考勤统计
1、考勤统计：班主任可查看学员的考勤统计情况，包含请假、缺勤、已签到、已签退、未签到、未签退、迟到、早退、签到率、签退率等数据。
2、课程考勤统计：可查看某一课程下学员的具体考勤情况，包含课程名称、上课时间、请假、已签到/未签到、已签退/未签退、缺勤等数据。
八、教学安排
1、教学安排：班主任可查看教学安排报表，报表展示出不同时间的课程安排和上课地点。
九、班级学员
1、班级学员：班主任可管理维护学员的数据，可操作新增学员、设置分组、导入导出、更新学员资料等。
十、班级课程
1、课程展示：展示出一周课程安排，可查看上课时间、班级、教师、教室、考勤、评价等数据。
2、考勤：展示出已签到、未签到、已签退、未签退的学员数量。
3、评价：展示出已评、未评的学员数量。
4、下课：班主任可根据实际教学安排，点击“下课”按钮，“下课”时间为当前系统时间。
5、课程详细：可查看课程的详细内容，支持查看该课程的考勤详细（包含签到情况、签退情况），支持查看该课程的评价情况。
十一、班级作业
1、班级作业：班主任可查看学员作业的完成状态，已完成的作业支持查看作业完成的详细内容。
十二、班级日志
1、班级日志：班主任可查看学员发布的班级日志。
十三、教学资料
1、教学资料：班主任可对教学资料进行管理维护，可上传班级资料或引用添加系统中的公共资料。
十四、班级风采
1、班级相册：班主任可上传本班级相册。
十五、优秀学员
1、优秀学员：支持查看当前班级优秀学员名单。
十六、请假审批
1、请假审批：支持对学员发起的请假进行审批操作，可按照待审核/已审核分类查看。
十七、课程评优
1、课程评优：支持查看学员提交的课程评优情况，课程名次从前到后展示，可查看不同课程下学员具体的投票情况，支持按照已评和未评进行查看。
十八、投票管理
1、投票管理：支持发起投票，可自定义投票选项，支持设置是否允许多选、是否匿名投票、投票用户是否可以查看结果等。
2、投票查看：支持查看投票结果，可查看已投票人数和未投票人数情况。
十九、意见建议
1、意见建议：班主任可查看学员提交的意见建议。
二十、学员手册
1、学员手册：班主任可在线查看学员手册。
二十一、教学评价
1、评价统计：展示出课程评价情况，包含课程名称、上课时间、上课教师、参评人数、未评人数、参评率、综合得分等数据，支持以图形化的形式展示出评价结果及对应的数量。
2、评价详细：支持查看课程评价和综合评价的详细内容，支持评价统计，可查看总人数、应评人数、已评人数、参评率、平均得分等数据。
3、评价排名：支持按照课程评价综合得分进行排名展示。
二十二、现场签到
1、现场签到：支持班主任发起现场签到，班主任端可以生成签到二维码，学员端扫码即可完成签到，班主任可实时查看学员的签到情况。
二十三、班级公告
1、班级公告：班主任可发布本班级公告，编辑公告标题及公告内容，可选择是否置顶，可设置排序。
2、查看明细：可查看已看人数、未看人数、查看率，支持提醒学员及时查看公告。
二十四、座位图
1、班主任可查看班级座位图，座位图展示出学员的姓名和对应座位。
移动应用（学员端）：
一、首页
1、首页：展示出学员参与培训的班级情况，包含班级名称、班级时间、班主任、就餐地点等数据，支持联系班主任拨打电话，学员若存在多个培训班级支持切换班级查看，可查看历史班级。
2、快捷功能：支持自定义添加首页快捷功能，可添加学员手册、三带来、教学评价、请假等快捷功能。
3、今日课程：展示今日课程情况，可查看上课时间、课程名称、上课教师、上课地点等数据。
4、座位图：学员可查看座位图，查看座位安排情况。
5、我的待办：汇集学员待办事项，点击可前往查看办理。
二、课表
1、课表：以一周课表视图的形式展示出班级课表，若存在课程可展示出上课时间、课程名称、上课教师、上课地点、签到签退、是否需评价等数据。
三、投票
1、投票：学员可参与管理人员发起的投票，选择相应的选项进行提交。
四、意见建议
1、意见建议：学员可输入提交意见建议。
五、纪律承诺
1、纪律承诺：学员可查看个人的纪律承诺。
六、三带来
1、三带来：学员填写来校三带来。
七、优秀学员
1、优秀学员：可查看本班级优秀学员名单。
八、教学安排
1、教学安排：支持查看教学安排报表，可查看课程内容和具体的时间、地点安排。
九、学员手册
1、学员手册：学员可查看学员手册内容。
十、通讯录
1、通讯录：学员可查看班级通讯录，支持拨打电话。
十一、课程评优
1、课程评优：学员培训完毕，可对所参与学习的课程进行评优选择，选择相应的优秀课程进行提交。
十二、请假
1、请假：学员发起请假流程，需完善请假类型、请假时间、请假事由等，支持附件的上传，提交后由班主任进行审批。
十三、班级风采
1、班级风采：学员可查看班级相册照片。
十四、培训证书
1、培训证书：学员完成培训后，可生成结业证书，学员可查阅证书。
十五、班级公告
1、班级公告：学员可查看本班级公告。
十六、教学资料
1、教学资料：学员可查阅本班级的教学资料。
十七、教学评价
1、教学评价：支持学员提交课程评价、综合评价等，可按照已评价和未评价分类查看。
十八、班级日志
1、班级日志：学员可在线填写发布班级日志。
十九、教学计划
1、教学计划：学员可查看本次教学交换详细内容。
二十、班级作业
1、班级作业：学员可在线提交作业，支持附件上传，可按照已完成和未完成分类查看。
二十一、授课查看
1、我的今日授课：展示教室今日课程情况，可查看上课时间、课程名称、班级、教师、教室等数据，上课教师可根据教学安排点击“下课”。
2、我的历史授课：支持教师查看历史授课的详细情况。
二十二、一周课表
1、一周课表：展示一周的课程安排情况。
移动应用（督导端）
1、班级督导：实现教学督导人员查看班级的培训情况，督导人员仅能查看相应班级数据


标的名称：2*200W专业功放2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数要求
	1、接口满足标准信息化会议室使用需求
2、带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备
3、带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热
4、带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等
5、具备接地开关拨码，能有效的处理电流声
6、输出功率：立体声≥2x200W/8Ω，≥2x350W/4Ω
7、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)
8、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V可选
9、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)
10、信噪比：≥100dB(A计权)
11、转换速率：25V/μS
12、输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ
13、阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω)


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起90个工作日内，完成产品安装及部署、调试、技术服务和咨询服务工作。

	2
	★
	交货地点
	马边彝族自治县委党校

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订生效后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.00%
2付款条件：全部设备安装、调试验收合格后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	验收方法：成交供应商与采购人应严格按照《政府采购需求管理办法》〔财库（2021）22号〕、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）和《乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）的要求、本采购包采购文件中的技术规范要求及和国家有关标准进行现场验收，质量达到技术要求的，给予签收，若验收不合格，责令供应商进行整改，经整改仍不合格的，采购人有权解除合同，造成损失由供应商全部承担。 验收标准：（1）按国家、行业规定，结合采购文件要求、投标文件承诺及合同条款进行验收。（2）验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本采购包招标文件要求和投标响应等规定之情形，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，延误的时间计入30天履约期限内；（3）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	供应商提供的产品质保期1年，从本项目验收合格之日起计算。采购人若在使用过程中发生质量问题，成交供应商须在接到通知后24小时内到达现场。在质保期内，软硬件产品出现的质量及安全问题由成交供应商负责解决并承担一切费用。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、违约责任 （1）供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 （2）如因供应商工作热巴员在履行职责过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）供应商应当遵守采购人的相关项目需求、技术要求及实质性条款履行采购合同，应当完全满足相关项目需求、技术要求及实质性条款，若供应商不能按采购合同履行，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，供应商自行承担所有赔偿责任。 （4）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)。 2、争议解决办法 （1）因货物质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。 （2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部⻔调解解决，协商或调解不成的，向项目所在地人民法院通过诉讼的方式解决。


3.4.其他要求
无
 


第四章 资格审查
开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：
4.1.一般资格审查
采购包1：
	序号
	审查内容
	具体标准和要求
	关联投标（响应）文件格式文件

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	投标文件封面,投标（响应）函

	2
	具有良好的商业信誉
	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	投标（响应）函

	3
	具有健全的财务会计制度。
	投标人提供截至提交投标文件截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。投标人注册时间截至提交投标文件截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。投标人需在使用投标（响应）客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。
	具有健全财务会计制度的证明材料

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	投标（响应）函

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	投标（响应）函

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	投标（响应）函

	7
	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。
	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	投标（响应）函

	8
	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	投标（响应）函


4.2.落实政府采购政策资格审查
采购包1：
	序号
	审查内容
	具体标准和要求
	关联投标（响应）文件格式文件

	 无


4.3.特定资格审查
采购包1：
	序号
	审查内容
	具体标准和要求
	关联投标（响应）文件格式文件

	无
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