招 标 文 件
（货物类）
采购项目名称：宜宾市翠屏区城市生活垃圾收转运设施设备更新项目
采购项目编号：N5115022025000040
宜宾市翠屏区综合行政执法局

        第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 34,000,000.00
采购包最高限价（元）: 34,000,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	其他专用车辆
	12立方连体压缩垃圾厢设备
	14.00（套）
	2,146,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	其他专用车辆
	柴油发电机
	1.00（台）
	31,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	其他专用车辆
	除尘除臭喷淋系统
	1.00（套）
	46,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	其他专用车辆
	18吨纯电动高压清洗车
	5.00（辆）
	4,425,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	其他专用车辆
	12吨纯电动洗扫车
	4.00（辆）
	3,496,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	其他专用车辆
	纯电动自动装卸式垃圾车
	10.00（辆）
	2,890,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	其他专用车辆
	18吨纯电动多功能抑尘车
	3.00（辆）
	3,015,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	其他专用车辆
	12吨纯电动压缩式垃圾车
	8.00（辆）
	5,400,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	9
	其他专用车辆
	18吨纯电动压缩式垃圾车
	1.00（辆）
	877,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	其他专用车辆
	12吨纯电动护栏清洗车
	1.00（辆）
	927,300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	其他专用车辆
	纯电动路面养护车
	1.00（辆）
	429,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	其他专用车辆
	厕所车（移动式）
	2.00（辆）
	2,512,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	其他专用车辆
	纯电动多用途货车
	25.00（辆）
	7,805,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	12立方连体压缩垃圾厢设备
	14.00（套）
	2,146,200.00
	总价
	无

	2
	柴油发电机
	1.00（台）
	31,500.00
	总价
	无

	3
	除尘除臭喷淋系统
	1.00（套）
	46,000.00
	总价
	无

	4
	18吨纯电动高压清洗车
	5.00（辆）
	4,425,000.00
	总价
	无

	5
	12吨纯电动洗扫车
	4.00（辆）
	3,496,000.00
	总价
	无

	6
	纯电动自动装卸式垃圾车
	10.00（辆）
	2,890,000.00
	总价
	无

	7
	18吨纯电动多功能抑尘车
	3.00（辆）
	3,015,000.00
	总价
	无

	8
	12吨纯电动压缩式垃圾车
	8.00（辆）
	5,400,000.00
	总价
	无

	9
	18吨纯电动压缩式垃圾车
	1.00（辆）
	877,000.00
	总价
	无

	10
	12吨纯电动护栏清洗车
	1.00（辆）
	927,300.00
	总价
	无

	11
	纯电动路面养护车
	1.00（辆）
	429,000.00
	总价
	无

	12
	厕所车（移动式）
	2.00（辆）
	2,512,000.00
	总价
	无

	13
	纯电动多用途货车
	25.00（辆）
	7,805,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	其他专用车辆
	12吨纯电动压缩式垃圾车
	12吨纯电动压缩式垃圾车


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：12立方连体压缩垃圾厢设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	12立方连体压缩垃圾厢设备
		1
	箱体容积（m³）
	≥12

	2
	处理能力（m³/h)
	≥25

	3
	★最大压缩力（KN）
	≥340

	4
	配套料斗容积（m³）
	≥3.5

	5
	垃圾压缩密度（t/m³）
	≥0.7

	6
	★外形尺寸（mm)约(长4450×宽2500×高2100）
	该尺寸为定制尺寸。

	7
	重量（Kg)
	5000Kg--6000Kg

	8
	液压系统压力（MPa)
	≥19

	9
	★挂钩中心高度（高度约1570mm）
	该尺寸为定制尺寸

	备注：1.采购人只提供接电位置，其他所有包括但不限于电气箱，污水泵、轨道等所有配套设备。中标供应商应安装、基础建设完成直至能正常使用。2.其中★为实质性要求，投标人在投标文件中提供承诺函作出响应。





标的名称：柴油发电机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	柴油发电机
		1
	备用容量/功率 KVA/KWe
	≥30KW  

	2
	常用容量/功率 KVA/KWe
	≥24KW 

	3
	频率Hz
	50HZ

	4
	相数
	3相

	5
	额定电压V
	 380V（±7%）

	6
	噪声dB
	≤110

	7
	备用储油箱L
	≥50

	8
	其他参数
	需有停启电自动转换功能

	备注：柴油发电机需包含：与现配电柜配电屏相连接且符合电力部门规定不得与外电网连通、必要辅材及相应配套设备基础安装建设。





标的名称：除尘除臭喷淋系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	除尘除臭喷淋系统
		1
	电机功率KW
	≥2.2

	2
	喷雾粒径μm
	≤35

	3
	主机流量L/MIN
	≥15

	4
	控制系统
	需同时具备手动和自动控制系统

	5
	电压V
	380V

	6
	喷淋头（个）
	25

	7
	建设面积㎡
	265㎡

	8
	水箱容积L
	≥50L

	9
	水箱材质
	SUS304不锈钢

	10
	管道、喷头材质
	SUS304不锈钢

	11
	其他技术参数
	实现分区喷淋、含生物喷淋剂





标的名称：18吨纯电动高压清洗车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	18吨纯电动高压清洗车
		项目
	参数

	★燃油种类
	纯电动

	电池种类
	磷酸铁锂

	▲电池电量 （KWh）
	≥160

	★最大总质量 （kg）
	≤18000

	★整备质量（kg）
	≥8400

	★额定载质量 （kg）
	≥8000

	★外形尺寸（mm）
	≤9490×2550×3050

	发动机功率（kw）
	≥160

	▲续航里程（km）
	≥250

	接近角/离去角°
	≥7/8

	▲前悬/后悬（mm）
	≥1445/1700

	最高车速（满载）（km/h）
	≥88

	轴距（mm）
	≥4500

	喷水架清洗宽度（m）
	≥2.3

	喷水架偏角（°）
	≥30

	高压清洗能力（m2/h）
	≥60000

	最高清洗水压力（MPa）
	≥10

	清洗水流量（L/min）
	≥140

	▲罐体有效容积（m³）
	≥8

	驾驶室调温措施
	冷暖空调

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。





标的名称：12吨纯电动洗扫车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	12吨纯电动洗扫车
		项目
	参数

	★燃料种类
	纯电动

	电池种类
	磷酸铁锂

	▲电池电量（kwh）
	≥210

	★最大总质量（kg）
	≥11000

	★整备质量（kg）
	≤9800

	★额定载质量（kg）
	≥2650

	★外形尺寸（mm）
	≥7350×2350×2750

	垃圾箱总容积m³
	≥5

	轴距（mm）
	≥4500

	▲前悬/后悬mm
	≤1200/2100

	▲接近角/离去角°
	≥21/12

	▲续航里程（km）
	≥400

	清水箱总容积（m³）
	≥4

	充电时间h
	≤2

	高压水泵压力（MPa）
	≥8

	高压水泵流量（L/min）
	≥50

	吸嘴宽度mm
	≥2000

	吸嘴直径mm
	≥180

	洗扫宽度mm
	≥3000

	清扫速度(km/h)
	5~20

	最大清扫能力（㎡/h）
	≥50000

	驾驶室调温措施
	冷暖空调

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。





标的名称：纯电动自动装卸式垃圾车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	纯电动自动装卸式垃圾车
		项目
	参数

	★燃料种类
	纯电动

	▲电池容量kwh
	≥40

	★最大总质量kg
	≤3000

	★整备质量kg
	≥1700

	★额定载质量kg
	≥450

	★ 外形尺寸（㎜）
	≤4800×1650×2200

	▲接近角/离去角(°)
	≥20/15

	轴距mm
	≥2600

	▲前悬/后悬mm
	≥500/900

	厢体容积m³
	≥4

	最高车速km/h
	≥80

	▲续驶（空载）里程km
	≥200

	箱体举升能力kg
	≥1000

	驾驶室调温措施
	冷暖空调

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。





标的名称：18吨纯电动多功能抑尘车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	18吨纯电动多功能抑尘车
		项目
	参数

	★燃料种类
	纯电动

	电池种类
	磷酸铁锂

	▲电池电量 KWh
	≥280

	★最大总质量 （kg）
	≤18000

	★整备质量（ kg）
	≥10600

	★额定载质量（ kg）
	≥5600

	★外形尺寸（mm）
	≤11000×2550×3650

	发动机功率（kw）
	≥180

	▲续航里程（km）
	≥350

	▲前悬/后悬（mm）
	≥1250/2650

	接近角/离去角°
	≥15/9

	最高车速（满载）km/h
	≥88

	轴距（mm）
	≥5000

	喷头布置方式
	外环+中心喷雾

	雾炮射程（m）
	≥100

	雾炮射高（m）
	≥30

	喷雾流量（L/min）
	≥150

	▲罐体容积（m³）
	≥7

	驾驶室调温措施
	冷暖空调

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。






标的名称：12吨纯电动压缩式垃圾车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	12吨纯电动压缩式垃圾车
		项目
	参数

	★燃料种类
	纯电动

	电池种类
	磷酸铁锂

	▲电池电量（kwh）
	≥140

	★最大总质量（kg）
	≤12500

	★整备质量（kg）
	≥7800

	★额定载质量（kg）
	≥3350

	★外形尺寸（mm）
	≤7850×2450×2900

	轴距（mm）
	≥3300

	▲前悬/后悬mm
	≥1150/2100

	接近角/离去角°
	≥20/12

	▲续航里程（km）
	≥200

	垃圾箱总容积m³
	≥9.35

	填料器容积m³
	≥0.8

	投料口离地高度mm
	≤1200

	投料口宽度mm
	≥1875

	污水箱容积L
	≥450

	翻斗/翻桶循环时间S
	≤15/10

	压缩循环时间S
	≤15

	推铲卸料时间S
	≤30

	液压系统工作压力MPa
	≥16

	驾驶室调温措施
	冷暖空调

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。





标的名称：18吨纯电动压缩式垃圾车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	18吨纯电动压缩式垃圾车
		项目
	参数

	★燃料种类
	纯电动

	电池种类
	磷酸铁锂

	▲电池电量（kwh）
	≥210

	★最大总质量（kg）
	≤18000

	★整备质量（kg）
	≤12000

	★额定载质量（kg）
	≥5680

	★外形尺寸（mm）
	≤9950×2550×3250

	轴距（mm）
	≥4500

	▲前悬/后悬mm
	≥1250/2800

	接近角/离去角°
	≥16/12

	▲续航里程（km）
	≥280

	垃圾箱总容积m³
	≥12.5

	垃圾箱内尺寸mm
	≥5500×2200×1665

	垃圾箱底板离地高度mm
	1400±20

	卸料角°
	≥45

	污水箱容积L
	≥450

	箱体举升/下降时间s
	≤25/20

	尾门开启/关闭时间s
	≤12

	液压系统工作压力MPa
	≥18

	驾驶室调温措施
	冷暖空调

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。





标的名称：12吨纯电动护栏清洗车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	12吨纯电动护栏清洗车
		项目
	参数

	★燃料种类
	纯电动

	电池种类
	磷酸铁锂

	▲电池电量(Kwh)
	≥140

	★外形尺寸(长×宽×高）mm
	≤7300×2450×2900

	★最大总质量kg
	≤13000

	★整备质量kg
	≥7000

	★额定载质量kg
	≥2500

	接近角/离去角(°)
	≥20/13

	轴距mm
	≥3800

	▲续航里程（km）
	≥200

	▲前悬/后悬mm
	≥1100/1500

	▲罐体有效容积(m³)
	≥3

	清洗高度范围（mm）
	0-1615

	清洗宽度范围（mm）
	0~260

	车辆最外侧与护栏中心线间距离（mm）
	≥500

	作业速度（km/h）
	2-10

	护栏清洗流量（L/min）
	≥50

	护栏清洗压力（MPa）
	≥5

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。





标的名称：纯电动路面养护车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	纯电动路面养护车
		项目
	参数

	★燃油标准
	纯电动

	电池种类
	磷酸铁锂

	▲电池电量(Kwh)
	≥40

	★最大总质量（kg）
	≤3000

	▲整备质量（kg）
	≥1900

	★额定载质量（kg）
	≥450

	发动机功率（kw）
	≥60

	★外形尺寸（mm）
	≥4500×1620×1900

	▲前悬/后悬(mm)
	≤1000/1200

	接近角/离去角(°)
	≥17/21

	轴距（mm）
	≥3050

	最高速度（km/h）
	≥80

	▲续航里程(km)
	＞225

	制动距离(m)
	＜10

	爬坡度(%)
	＞20

	作业行驶速度(km/h)
	≤10

	水泵流量（L/min ）
	≥30

	水泵压力（Mpa）
	≥30

	水箱容积(m³)
	＞1.2

	冲洗宽度(m)
	＞1.5

	驾驶室调温措施
	冷暖空调

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。






标的名称：厕所车（移动式）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	厕所车（移动式）
		改装主要总成
	整车技术参数

	
	★外形尺寸（㎜）
	≤12000×2550×3750

	
	★总质量（kg）
	≥16000

	
	★整备质量
	≤14500

	
	▲发动机峰值功率
	≥205kwh

	
	▲轴距
	≥5500mm

	
	最高车速
	≥100km/h；

	
	其他配置
	冷暖空调，助力转向

	
	室内净高
	≥1950

	
	厕间内净高（蹲便器）
	≥1780

	
	厕位形式
	室内划分独立二个区：驾驶区+男厕区、女厕区

	
	厕间数量
	标配：3女蹲位 +2男蹲位+2小便站位； （客户可根据需求定制）

	
	厕间材料
	骨架+铝塑装饰板

	
	厕间辅料
	不锈钢材质

	
	通用厕间配置
	抽纸盒、废纸篓、助力扶手、衣帽钩

	
	厕内环境
	自动飘香机、窗帘、太阳膜。

	
	便器
	真空集便厕具
	真空集便厕具

	
	小便器
	小便采用陶瓷感应水冲小便器（带计数功能），装有可移动拉帘

	
	洗漱区
	陶瓷洗手盆（配整容镜）、自动皂液器

	
	冷暖空调
	合计空调2台1.5匹顶置1体机；

	
	车载行车空调
	车载行车空调一台，安装在驾驶区

	
	发电机
	≥6.5KVA进口汽油静音发电机

	
	水泵
	0. 5KW不锈钢泵体

	
	主要设备总成
	蹲便器、真空泵、压力罐、真空排污阀、水泵、空压机、5KW稳压器、电气控制系统

	
	注水方式
	DN65消防接头/水龙头

	
	冲洗方式
	高压水冲+真空抽吸

	
	便器粪便运行方式
	真空泵抽吸粉碎，压力排入污水箱

	
	污水管口径
	φ50

	
	排污方式
	污箱暂存，吸污、手动排污

	
	排污口径
	φ90，大孔径垂直排污

	
	供电方式
	市电+发电机(6.5KVA)

	
	供气方式
	9L空气压缩机

	
	防臭形式
	真空排污阀密封

	
	防臭效果
	优

	
	系统形式
	集成PLC系统控制，液晶屏操作

	
	设备控制电压
	泵站220V ，终端控制箱24V

	
	便器运行方式
	手动触摸+红外感应一体化控制面板

	
	安全报警系统
	人体20分钟无体位变化，设备报警

	
	如厕流量统计
	具有蹲位人数统计功能

	
	照明
	面板灯

	
	排风系统
	电动换气天窗

	
	有无人显示
	有无人门锁

	
	水箱报警系统
	清水箱低水位、污水箱高水位报警系统

	
	防冻措施
	气体辅助排空，强制暖风管路辅助加热

	
	用电安全
	过欠压保护器，防止220V与380V混淆

	
	设备电压保护
	5.0KW稳压器

	
	漏电保护
	漏电保护器、地线

	
	指示标志
	前、中门设立LED男女标识，后窗设立LED数值显示屏

	
	箱体材料
	304不锈钢

	
	清水箱容积
	0.7~0.8m³（3mm不锈钢304）

	
	污水箱容积
	1~1.2m³（2.5mm不锈钢304）

	
	冲洗耗水量/次
	0.40L

	
	环境温度
	-20～+45℃

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准，“▲”参数以检测报告/产品说明书/产品铭牌/使用手册等证明材料进行佐证。2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。





标的名称：纯电动多用途货车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	纯电动多用途货车
		基本参数
	燃料种类
	纯电动

	
	★CLTC纯电续航里程（km）
	≥500

	
	电池快充时间（小时）
	≤0.6

	
	电池慢充时间（小时）
	≤12

	
	电池快充电量（%）
	30-80

	
	电池慢充电量（%）
	20-100

	
	★车身尺寸mm
	≤5440*1940*1870

	
	官方加速0-100km/h加速（s）
	≤8.8

	
	整车质保
	三年或6万公里

	
	▲整备质量（kg）
	≥2255

	
	★总质量（kg）
	≤3495

	车身
	▲轴距mm
	≥3100

	
	接近角/离去角（°）
	≥25/17

	
	最小转弯半径(m)
	≤6.4

	
	车门数
	4

	
	前备箱容积(L)
	≥200

	
	货箱尺寸
	≥1480*1500*440

	电动机
	电机类型
	永磁/同步

	
	电动机总功率(kW)
	≥130

	
	电动机总马力(Ps)
	≥177

	
	电池类型
	磷酸铁锂电池

	
	电池冷却方式
	液冷

	
	★电池能量(kWh)
	≥60

	
	三电系统质保
	八年或40万公里

	
	★额定载质量
	≥900

	
	★燃料种类
	纯电动

	备注：1、以上带“★”和“▲”参数的条款需提供相关证明材料扫描件加盖供应商鲜章。其中带“★”及“▲”参数以工信部公告参数或整车定型报告为准。 2、带“★”的条款为实质性要求，不计分、不允许负偏离，负偏离视为无效响应，作无效响应文件处理。




	2
	
	
		 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	车辆智慧管理系统
	1、所有车辆具有卫星定位功能和上网功能，通过移动网络，实时上报定位数据到指定平台并提供一年的服务运行。
2、所有车辆安装行车记录仪，储存不低512GB，能查看整车前后左右及驾驶室内情况，分辨率不低于1080P，夜视全彩，防水防震。

	2
	
	项目实施方案
	投标人应提供项目实施方案①供货及运输方案；②安装调试、项目人员配置及培训方案；③质量保障措施方案；④供货进度安排；⑤安全运输、安装管理方案；⑥设备安装、运行的环保管理措施方案等。

	3
	
	培训方案
	投标人应提供项目培训方案①培训计划；②培训内容及方式：包括所有设备操作技巧、特殊路况应对、应急处理（如环卫车辆的快速响应操作）。各种设备安全性能讲解、事故预防措施等。教授日常检查、基础故障排除、零部件更换等，确保操作人员掌握基本维护技能。由供应商派遣专业技术人员到采购方指定地点进行实地指导，贴合实际使用场景；③技术培训人员主要为车辆操作人员及维护技术人员，周期：5-10天，具体根据车辆复杂程度调整；④培训结果保障：确保学员掌握所有相关设备的基本性能并安全熟练操作等。

	4
	
	售后服务
	投标人应提供售后服务①售后服务管理机制；②售后服务人员配置情况；③售后服务范围；④应急处理方案：售后服务响应时间：成交供应商在接到报障信息后，1小时内响应，通过电话、传真及邮件的方式指导采购人排除故障；若故障仍不能排除，须在8小时内上门调试维修排故。成交供应商承诺所有故障排除时间不超过12小时，若12小时内不能排除故障，成交供应商保证免费提供同规格同数量替代车辆供甲方使用，直至故障排除；⑤车辆智慧管理系统售后及维护方案等。

	5
	
	履约能力
	投标人具有类似业绩。（具体详见采购文件第五章5.4.2.评标细则及标准）

	6
	★
	安装费用要求
	车辆类需建设安装配套充电桩（含配套变压器），其中：①直流充电桩120KW，共计：18台（安装地点：西郊街道、大观楼街道、合江门街道、象鼻街道、安阜街道、思坡镇、李庄镇、李端镇、牟坪镇、白花镇（含孔滩片区）、金坪镇、金秋湖镇、永兴镇、双谊镇、宗场镇）；②交流充电桩7KW，共计：80个（地点同120KW充电桩及翠屏区部分街道）。中标供应商需完成所有充电桩（高低压）的安装、调试，达到验收合格至正常使用，所有建设及安装过程中涉及的费用均包含在本次报价中，采购人不再另行支付任何费用，采购人可协助供应商办理相关手续。投标供应商应单独列出所提供的充电桩、变压器的规格型号、品牌及型号（格式自拟）

	7
	★
	保险
	中标供应商负责为采购人完成本次采购项目中所有车辆的注册登记，注册登记所需全部费用由中标供应商承担，包含但不仅限于手续费、购置税、车辆检测费、用于车辆注册登记（壹年）所需的交强险和商业险（三者险≥ 300 万元、 座位险≥  5 万元/座、车损险、意外险、第三者医保外用药责任险、驾驶员和乘坐医保外用药责任险)。 整个采购项目完成后（含车辆注册登记）按国家相关规定进行验收。（投标人在投标文件中提供承诺函作出响应）。
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	★1、中标供应商须向采购人提供车辆技术文件，含产品合格证、专用车辆操作手册和辅助设备的使用说明书、以及可供指导维护和保养的系统工作原理图、常见故障处理手册及工具清单等资料。★2、车辆类需建设安装配套充电桩（含配套变压器），其中：①直流充电桩120KW，共计：18台（安装地点：西郊街道、大观楼街道、合江门街道、象鼻街道、安阜街道、思坡镇、李庄镇、李端镇、牟坪镇、白花镇（含孔滩片区）、金坪镇、金秋湖镇、永兴镇、双谊镇、宗场镇）；②交流充电桩7KW，共计：80个（地点同120KW充电桩及翠屏区部分街道）。中标供应商需完成所有充电桩（高低压）的安装、调试，达到验收合格至正常使用。投标供应商应单独列出所提供的充电桩、变压器的规格型号、品牌及型号（格式自拟）★3、因本次充电桩配套安装涉及的范围及存在与原设备配套等原因由采购人统一组织现场勘察，具体时间以投标须知附表要求为准，未现场勘察的潜在供应商不得中标后以不清楚或不知晓此次招标的特殊性而拒绝签订合同：（投标人在投标文件中提供承诺函作出响应）。。★4、中标供应商承诺所交车辆须是全新的、从未使用过的，且随车技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准：（投标人在投标文件中提供承诺函作出响应）。。★5、对提供的车辆及其附属设施设备、充电桩的进货渠道合法正规并符合国家相关强制规定，并承担相应责任：（投标人在投标文件中提供承诺函作出响应）。。 ★6、安全责任：在履行合同期间因中标供应商导致的安全责任均由中标供应商自行负责。：（投标人在投标文件中提供承诺函作出响应）。★7、本次采购项目为包干价。中标供应商的报价应该包括完成本项目所需提供货物、材料及其运输、安装（含设备安装所需的土建建设等一切费用）、调试、培训、人工费、税费、车辆保险、注册登记费以及与本项目相关的一切费用。
 


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起270日

	2
	★
	交货地点
	宜宾市翠屏区

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、采购合同签订完成，供应商提供相应金额的发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的65.00%
2、车辆上牌完毕并验收合格后，供应商提供相应金额的发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的35.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购人与供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016)205号）、《政府采购需求管理办法》(财库（2021)22号）的要求进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	项目完成并经采购人验收合格之日起壹年。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。质保期内更换的任何零配件,必须是其投标车辆生产厂家原产的或是经其认可的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

	7
	
	违约责任与解决争议的方法
	1.采购双方均应遵守合同约定，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额0.5%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人除了不予退还履约保证金（如涉及）外，采购人还将提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，采购人有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购科/ 股）取消其中标资格，采购人不予退还履约保证金（如涉及）并由中标人向采购人支付合同总额0.5%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人不予退还履约保证金（如涉及），采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延 迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的0.5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按合同相关约定进行处理。采购人可将中标人货物交给具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的0.5%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，采购人有权部分或全部扣除履约保证金（如涉及）；若采购人电话通知中标人，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，采购人将追究中标人服务违约的相关责任。6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行 或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同 履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。 8.合同其他条款：如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经采购双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按中标人中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的总价不得超过本合同金额的10%，在不改变合同条款的前提下，经采购双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按中标人中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同。如因在合同履行过程中有变更，采购双方其中一方不同 意进行变更的，经双方协商无法达成一致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
无
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