技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 4,400,000.00
采购包最高限价（元）: 4,180,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	洒水车（纯电）
	4.00（辆）
	3,230,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	多功能抑尘车（纯电）
	1.00（辆）
	950,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


采购包2：
采购包预算金额（元）: 4,720,000.00
采购包最高限价（元）: 4,484,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	洗扫车（纯电）
	4.00（辆）
	3,800,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	护栏清洗车（纯电）
	1.00（辆）
	684,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


采购包3：
采购包预算金额（元）: 4,380,000.00
采购包最高限价（元）: 4,161,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	三轮高压冲洗车
	12.00（辆）
	399,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	三轮电动快保车
	20.00（辆）
	152,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	三轮挂桶式垃圾清运车
	100.00（辆）
	3,610,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


采购包4：
采购包预算金额（元）: 1,579,000.00
采购包最高限价（元）: 1,500,050.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	移动式厕所
	3.00（个）
	28,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	移动式管理房
	2.00（个）
	57,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	防盗门（一）
	2.00（套）
	2,850.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A02369900 其他环境污染防治设备
	防盗门（二）
	1.00（套）
	3,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	5
	A02369900 其他环境污染防治设备
	电动卷帘门（含电机）
	2.00（套）
	32,300.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	是

	6
	A02369900 其他环境污染防治设备
	喷淋设备
	10.00（套）
	190,000.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	7
	A02369900 其他环境污染防治设备
	监控设备
	10.00（套）
	59,850.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	8
	A02369900 其他环境污染防治设备
	垃圾箱导轨
	28.00（块）
	93,100.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02369900 其他环境污染防治设备
	操作台
	20.00（张）
	22,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	10
	A02369900 其他环境污染防治设备
	操作椅
	30.00（个）
	7,125.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	11
	A02369900 其他环境污染防治设备
	高压清洗设备
	11.00（套）
	52,250.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	12
	A02369900 其他环境污染防治设备
	汽油发电机
	1.00（台）
	7,600.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	13
	A02369900 其他环境污染防治设备
	柴油发电机（组）
	1.00（台）
	15,200.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	14
	A02369900 其他环境污染防治设备
	垃圾分类箱
	100.00（个）
	237,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02369900 其他环境污染防治设备
	240L塑料垃圾桶
	1,600.00（个）
	334,400.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	16
	A02369900 其他环境污染防治设备
	城区及部分乡镇其他零星附属项目
	1.00（项）
	355,775.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否


采购包5：
采购包预算金额（元）: 3,230,000.00
采购包最高限价（元）: 3,068,500.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	路面养护车（纯电）
	4.00（辆）
	874,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	保洁巡逻车（皮卡）
	5.00（辆）
	855,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	二轮保洁巡逻车
	14.00（辆）
	66,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02369900 其他环境污染防治设备
	高空作业车
	2.00（辆）
	1,273,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是


采购包6：
采购包预算金额（元）: 6,170,000.00
采购包最高限价（元）: 5,861,500.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	25吨车厢可卸式垃圾车
	3.00（辆）
	1,852,500.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	18吨车厢可卸式垃圾车
	3.00（辆）
	1,425,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	18吨压缩式对接垃圾车
	2.00（辆）
	760,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A02369900 其他环境污染防治设备
	带压机压缩箱（配套25吨垃圾车）
	4.00（个）
	684,000.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	5
	A02369900 其他环境污染防治设备
	带压机压缩箱（配套18吨垃圾车）
	8.00（个）
	1,140,000.00
	工业
	否
	否
	否
	是
	否


采购包7：
采购包预算金额（元）: 5,580,000.00
采购包最高限价（元）: 5,301,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	后压缩式垃圾车
	16.00（辆）
	4,560,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	车厢可卸式垃圾车（一）
	5.00（辆）
	570,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	车厢可卸式垃圾车（二）
	2.00（辆）
	171,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	洒水车（纯电）
	4.00（辆）
	3,230,000.00
	总价
	无

	2
	多功能抑尘车（纯电）
	1.00（辆）
	950,000.00
	总价
	无


采购包2：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	洗扫车（纯电）
	4.00（辆）
	3,800,000.00
	总价
	无

	2
	护栏清洗车（纯电）
	1.00（辆）
	684,000.00
	总价
	无


采购包3：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	三轮高压冲洗车
	12.00（辆）
	399,000.00
	总价
	无

	2
	三轮电动快保车
	20.00（辆）
	152,000.00
	总价
	无

	3
	三轮挂桶式垃圾清运车
	100.00（辆）
	3,610,000.00
	总价
	无


采购包4：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	移动式厕所
	3.00（个）
	28,500.00
	总价
	无

	2
	移动式管理房
	2.00（个）
	57,000.00
	总价
	无

	3
	防盗门（一）
	2.00（套）
	2,850.00
	总价
	无

	4
	防盗门（二）
	1.00（套）
	3,800.00
	总价
	无

	5
	电动卷帘门（含电机）
	2.00（套）
	32,300.00
	总价
	无

	6
	喷淋设备
	10.00（套）
	190,000.00
	总价
	无

	7
	监控设备
	10.00（套）
	59,850.00
	总价
	无

	8
	垃圾箱导轨
	28.00（块）
	93,100.00
	总价
	无

	9
	操作台
	20.00（张）
	22,800.00
	总价
	无

	10
	操作椅
	30.00（个）
	7,125.00
	总价
	无

	11
	高压清洗设备
	11.00（套）
	52,250.00
	总价
	无

	12
	汽油发电机
	1.00（台）
	7,600.00
	总价
	无

	13
	柴油发电机（组）
	1.00（台）
	15,200.00
	总价
	无

	14
	垃圾分类箱
	100.00（个）
	237,500.00
	总价
	无

	15
	240L塑料垃圾桶
	1,600.00（个）
	334,400.00
	总价
	无

	16
	城区及部分乡镇其他零星附属项目
	1.00（项）
	355,775.00
	总价
	报价表中此项可以不填品牌、型号。


采购包5：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	路面养护车（纯电）
	4.00（辆）
	874,000.00
	总价
	无

	2
	保洁巡逻车（皮卡）
	5.00（辆）
	855,000.00
	总价
	无

	3
	二轮保洁巡逻车
	14.00（辆）
	66,500.00
	总价
	无

	4
	高空作业车
	2.00（辆）
	1,273,000.00
	总价
	无


采购包6：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	25吨车厢可卸式垃圾车
	3.00（辆）
	1,852,500.00
	总价
	无

	2
	18吨车厢可卸式垃圾车
	3.00（辆）
	1,425,000.00
	总价
	无

	3
	18吨压缩式对接垃圾车
	2.00（辆）
	760,000.00
	总价
	无

	4
	带压机压缩箱（配套25吨垃圾车）
	4.00（个）
	684,000.00
	总价
	无

	5
	带压机压缩箱（配套18吨垃圾车）
	8.00（个）
	1,140,000.00
	总价
	无


采购包7：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	后压缩式垃圾车
	16.00（辆）
	4,560,000.00
	总价
	无

	2
	车厢可卸式垃圾车（一）
	5.00（辆）
	570,000.00
	总价
	无

	3
	车厢可卸式垃圾车（二）
	2.00（辆）
	171,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	洒水车（纯电）
	洒水车（纯电）


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	洗扫车（纯电）
	洗扫车（纯电）


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	三轮挂桶式垃圾清运车
	三轮挂桶式垃圾清运车


采购包4：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	240L塑料垃圾桶
	240L塑料垃圾桶


采购包5：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	高空作业车
	高空作业车


采购包6：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	25吨车厢可卸式垃圾车
	25吨车厢可卸式垃圾车


采购包7：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	后压缩式垃圾车
	后压缩式垃圾车


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包4：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包5：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包6：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包7：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包4：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包5：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包6：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包7：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包4：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	监控设备
	监控设备

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	高压清洗设备
	高压清洗设备

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	汽油发电机
	汽油发电机

	4
	A02369900 其他环境污染防治设备
	柴油发电机（组）
	柴油发电机（组）

	5
	A02369900 其他环境污染防治设备
	电动卷帘门（含电机）
	电动卷帘门（含电机）

	6
	A02369900 其他环境污染防治设备
	喷淋设备
	喷淋设备


采购包5：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包6：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	带压机压缩箱（配套25吨垃圾车）
	带压机压缩箱（配套25吨垃圾车）

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	带压机压缩箱（配套18吨垃圾车）
	带压机压缩箱（配套18吨垃圾车）


采购包7：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	洒水车（纯电）
	洒水车（纯电）

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	多功能抑尘车（纯电）
	多功能抑尘车（纯电）


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	洗扫车（纯电）
	洗扫车（纯电）

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	护栏清洗车（纯电）
	护栏清洗车（纯电）


采购包3：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


采购包4：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	移动式厕所
	移动式厕所

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	移动式管理房
	移动式管理房

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	防盗门（一）
	防盗门（一）

	4
	A02369900 其他环境污染防治设备
	防盗门（二）
	防盗门（二）

	5
	A02369900 其他环境污染防治设备
	电动卷帘门（含电机）
	电动卷帘门（含电机）

	6
	A02369900 其他环境污染防治设备
	操作台
	操作台

	7
	A02369900 其他环境污染防治设备
	操作椅
	操作椅

	8
	A02369900 其他环境污染防治设备
	240L塑料垃圾桶
	240L塑料垃圾桶


采购包5：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	路面养护车（纯电）
	路面养护车（纯电）

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	保洁巡逻车（皮卡）
	保洁巡逻车（皮卡）

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	高空作业车
	高空作业车


采购包6：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	25吨车厢可卸式垃圾车
	25吨车厢可卸式垃圾车

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	18吨车厢可卸式垃圾车
	18吨车厢可卸式垃圾车

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	18吨压缩式对接垃圾车
	18吨压缩式对接垃圾车


采购包7：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02369900 其他环境污染防治设备
	后压缩式垃圾车
	压缩式垃圾车

	2
	A02369900 其他环境污染防治设备
	车厢可卸式垃圾车（一）
	车厢可卸式垃圾车（一）

	3
	A02369900 其他环境污染防治设备
	车厢可卸式垃圾车（二）
	车厢可卸式垃圾车（二）


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：洒水车（纯电）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	洒水车(纯电)
	 
一、主要技术参数要求
	项目
	项目
	参数

	★（提供工信部公告页参数佐证。）
	1、底盘类别
	二类载货汽车底盘

	
	2、总质量(kg)
	≥25000

	
	3、整备质量(kg)
	≥12500

	
	4、额定载质量(kg)
	≥11500

	
	5、外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≤10500×2550×3250

	
	6、前悬/后悬（mm）
	≤1500/2650

	
	7、接近角/离去角（°）
	≥12/10

	
	8、轴距（mm）
	≥5000+1350

	
	9、发动机峰值功率(kw)
	≥300

	▲
	10、罐体公告有效容积（m³）
	≥11.6

	
	11、储能装置总储电量（kWh）
	≥280

	
	12、续驶里程（km，等速法）
	≥310

	
	13、驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	
	14、后防护离地高度（mm）
	≤490

	
	15、水泵额定流量（m³/h）
	≥50

	
	16、水泵扬程（m）
	≥110

	
	17、驾驶室调温措施
	配原厂冷暖空调


二、主要性能要求
[bookmark: _GoBack]★1、水罐内部采用喷涂环氧底漆或电泳防腐。水罐封头采用模具冲压或旋压成型。鸭嘴冲洗装置由气动或液压切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，可在一定范围内任意调节鸭嘴型喷头的冲洗方位，冲洗宽度≥10m。对冲主要用于地面的冲洗作业，既可以对路面进行洒水作业，也可以通过对冲喷头将路中间的垃圾冲刷到路边，利用清扫车辆将垃圾清理。对冲圆锥喷嘴的角度可任意调节，最大冲洗宽度≥24m。洒水装置采用气动切断阀控制洒水嘴的开启与关闭，同时开启两个洒水嘴时，洒水宽度≥14m。水炮可0 ～ 360°旋转、炮体可上下俯仰操作。正反拧转炮体前部的调节套管，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）及关闭水炮。水炮由手动球阀控制，工作中可任意开闭水炮，水炮射程≥38m。
★2、洒水作业操作装置在驾驶室内，通过旋钮无级调速调整电机转速。设低水位传感报警装置，水罐水位低于设计位置时，系统发出缺水报警提示音，并自动停止低压水泵运转，防止水泵无水干烧。
★3、配备高品质防滑爬梯，作业人员踩着防滑爬梯上下后平台时安全可靠，有效防止摔伤。配置喷雾装置，位于后护栏上面，配置不锈钢喷雾喷嘴，喷雾流量大，用于降尘降温。配置左右绿化浇灌，用于道路两侧绿化带的浇灌作业。左右两侧喷头可在驾驶室内单独控制。



标的名称：多功能抑尘车（纯电）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	多功能抑尘车（纯电）
	（一）主要技术参数要求
	
	项目
	参数

	★（提供工信部公告页参数截图佐证）

	1、底盘类别
	二类载货汽车底盘

	
	2、总质量(kg)
	≥18000

	
	3、整备质量(kg)
	≥11000

	
	4、额定载质量(kg)
	≥6700

	
	5、外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≤11000×2550×3450

	
	6、前悬/后悬（mm）
	≤1500/2700

	
	7、接近角/离去角（°）
	≥14/11

	
	8、轴距（mm）
	≥5000

	
	9、发动机峰值功率(kw)
	≥160

	▲
	10、罐体容积（m³）
	≥8

	
	11、最大喷雾水炮射程（m）
	≥100

	
	12、储能装置总储电量（kWh）
	≥280

	
	13、续驶里程（km，等速法）
	≥350

	
	14、驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	
	15、后防护离地高度（mm）
	≤490

	
	16、驾驶室调温措施
	配原厂冷暖空调


（二）主要性能要求
★1、水罐内部采用喷涂环氧底漆或电泳防腐。水罐封头采用模具冲压或旋压成型。前鸭嘴冲洗装置由气动切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，可在一定范围内任意调节鸭嘴型喷头的冲洗方位，冲洗宽度≥10m。对冲主要用于地面的冲洗作业，既可以对路面进行洒水作业，也可以通过对冲喷头将路中间的垃圾冲刷到路边，利用清扫车辆将垃圾清理。对冲圆锥喷嘴的角度可任意调节，最大冲洗宽度≥24m。洒水装置采用气动切断阀控制洒水嘴的开启与关闭，同时开启两个洒水嘴时，洒水宽度≥14m。水炮可0 ～ 360°旋转、炮体可上下俯仰操作。正反拧转炮体前部的调节套管，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）及关闭水炮。水炮由手动球阀控制，工作中可任意开闭水炮，水炮射程≥38m。
★2、喷雾机操作装置在驾驶室内，通过CAN总线控制喷雾机工作。喷雾机采用锥形导流及多喷环结构，有效提高喷雾机的雾化效果和喷雾距离。喷雾机可进行俯仰角度-10°~+60°变化和手动控制水平±120°旋转 （自动回转±90°)。喷雾机回转与俯仰控制，均设有限位，且回转设置机械限位，可有效避免因动作超过设定范围而造成整车物理损伤。采用永磁同步电机进行喷雾机风扇的驱动，可实现无极调速。喷雾机风扇转速≥1500r/min，采用进口尼龙注塑材质。喷雾机采用双壁降噪，内层为多空板，夹层布置隔音材料。喷雾机喷头为不锈钢材质，所有动作均能在驾驶室内完成。尾部设置喷雾机操作盒，方便定点作业和调试。配有全功能遥控器，遥控距离≥100m，能远距离操作喷雾机动作。配置喷雾机动作监控装置，在驾驶室内可监视喷雾机动作，无需下车查看。另外，还具有车尾影像功能，既能监控车尾作业情况，亦可作为倒车影像使用，辅助倒车。设低水位传感报警装置，水罐水位低于设计位置时，系统发出缺水报警提示音，并自动停止低压水泵运转，防止水泵无水干烧。
★3、后平台上面板采用豆形钢板，三面设有围栏，避免操作人员滑倒、跌落；车体设有爬梯，便于操作人员攀爬。配置左右绿化浇灌，用于道路两侧绿化带的浇灌作业。左右两侧喷头可在驾驶室内单独控制。


采购包2：
标的名称：洗扫车（纯电）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	洗扫车（纯电）
	 
(一）主要技术参数要求
	
	项目
	参数

	★（提供工信部公告页参数截图佐证。）
	1、底盘类别
	二类载货汽车底盘

	
	2、总质量(kg)
	≥18000

	
	3、整备质量(kg)
	≥12200

	
	4、额定载质量(kg)
	≥5500

	
	5、外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≤8700×2550×3150

	
	6、前悬/后悬（mm）
	≤1300/2550

	
	7、接近角/离去角（°）
	≥14/10

	
	8、轴距（mm）
	≥4800

	
	9、发动机峰值功率(kw)
	≥160

	▲
	10、储能装置总储电量（kWh）
	≥280

	
	11、续驶里程（km，等速法）
	≥360

	
	12、清水箱容积/垃圾箱容积（m³）
	≥8.5/6

	
	13、驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	
	14、后防护离地高度（mm）
	≤490

	
	15、低压冲洗宽度（m）
	≥24

	
	16、最大作业能力（㎡/h）
	≥70000

	
	17、驾驶室调温措施
	配原厂冷暖空调


（二)主要性能要求
★1、采用“中置两盘扫+中置V型喷水架+中置双吸口宽吸嘴结构”布置形式。宽吸嘴采用气缸控制升降，滚轮采用聚氨酯材质。左右扫盘具有避障保护及复位功能、左右高压侧喷杆具有双向自动避障保护及复位功能。清扫装置摆动和升降采用单独控制元件进行控制，扫刷触地调整机构采用螺纹筒调节控制。左右扫盘配备照明灯。上装电动机启动后，通过皮带传动带动风机旋转工作和液压油泵工作。上装驱动电机转速调节通过驾驶内的电机调速旋钮调节，设置一键“保洁/增强”模式，若路面强污染工况，可通过操作界面进入到增强模式。高压清洗喷杆由左、右喷杆和吸嘴内喷杆组成，作业时喷杆离地高度固定不变，不随整车载荷变化。
★2、设有清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，电机转速、电机温度、电机控制器温度，电机工作时间，倒车提示，液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等，保护洗扫车在遇缺水等特定工况或误操作时不受损害。具有红绿灯模式选择，上装上电时，默认是红绿灯开关处于开启状态。红绿灯开关开启时，上装自动检测底盘车速情况，当底盘车速低于1km/h，上装自动进入低功耗模式，扫盘喷水和高压管路喷水动作停止。
★3、车辆采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业起动和作业停止时，驱动电机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制。车辆后部及右侧装摄像头，驾驶室内装彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航，防止追尾。操作系统设置全喷、全扫、全洗扫等多种作业模式，用于清洗路面及路缘和路缘石立面洗刷。配置手持喷枪+卷管盘、对冲洒水装置、后喷雾降尘装置、自动吹水装置。



标的名称：护栏清洗车（纯电）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	护栏清洗车（纯电）
	 
（一）主要技术参数要求
	
	项目
	参数

	★（提供工信部公告页参数截图佐证。）

	1、底盘类别
	二类载货汽车底盘

	
	2、总质量(kg)
	≥12000

	
	3、整备质量(kg)
	≥7800

	
	4、额定载质量(kg)
	≥3800

	
	5、外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	≤7400×2550×3000

	
	6、前悬/后悬（mm）
	≤1300/2450

	
	7、接近角/离去角（°）
	≥17/13

	
	8、轴距（mm）
	≥3800

	
	9、发动机峰值功率(kw)
	≥165

	▲
	10、罐体公告有效容积（m³）
	≥3.8

	
	11、储能装置总储电量（kWh）
	≥210

	
	12、续驶里程（km，等速法）
	≥220

	
	13、驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	
	14、后防护离地高度（mm）
	≤490

	
	15、副发动机额定功率（kw）
	≥40

	
	16、清洗作业时，车辆最外侧与护栏中心线的距离（mm）
	≥500

	
	17、清洗高度/清洗厚度（mm）
	240～1600/0～400

	
	18、高压水泵流量（L/min）
	≥80

	
	19、驾驶室调温措施
	配原厂冷暖空调


（二）主要性能要求
★1、水箱内设低水位传感报警装置及水位计，防止高压水泵因缺水而损坏。水箱内部采用多层隔断结构设计，底架采用框架结构。摄像头实时监控滚刷洗刷隔离护栏，显示屏安装在驾驶座前挡风玻璃下方，驾驶员能即时了解护栏清洗的状况。采用智能化控制系统，电气系统、液压系统集中控制，驾驶员可在驾驶室内完成各种动作的操作。
★2、采用双面清洗装置，四组滚刷夹紧隔离护栏转动洗刷、高压水辅助冲洗、电液控制的作业方式对隔离护栏进行清洗作业，确保全方位清洗隔离护栏，无清洗死角。摆臂式护栏清洗装置，作业时一键操作护栏清洗装置伸出和下降到位。采用升降平台进行滚刷换边作业。护栏清洗机构安全互锁装置，即使驾驶员误操作也不会对机构造成损坏。设置护栏清洗机构回位报警装置。液压系统安装液压油冷却器、液压油油位报警装置，确保护栏清洗车持续高效作业。高压水泵及液压系统，采用上装电机连接分动箱驱动。
★3、中置角喷，用于高压清洗隔离带护栏墩或路面双黄线。并配置20米自动绞盘，可用于清洗车辆及路面清洗。水泵、管路、水阀均设放水排干功能，高压清洗系统设吹气防冻装置，避免产品在低温环境下冻裂损坏。



采购包3：
标的名称：三轮高压冲洗车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	三轮高压冲洗车
	 
★主要性能要求：采用新能源电池驱动，配备可调节压力和角度的冲洗系统，适应不同场景需求，通过高压水枪冲洗路面、公共设施及车辆设备，去除油渍、灰尘和小广告等。
主要技术参数要求：
★1、电机功率：≥1500W（提供工信部公告页参数截图佐证）
★2、额定载质量：≥450kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、轴距：≤2000mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★4、轮胎个数：3；轮胎规格：前≥3.50-12，后≥4.00-12（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲5、整车尺寸（长×宽×高）：3000（±100）×1300（±200）×1750（±50）mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲6、总质量：≥800kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲7、整备质量：≤460kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
8、箱体材质：水箱外壳采用厚度≥1.2mm不锈钢
9、冲洗机：功率≥4000W，最大压力≥200kg
10、电池：整车电池组≥60V260Ah磷酸铁锂电池
11、水箱：水箱容积≥600L；水箱采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，滚塑工艺，水箱壁厚度≥6mm；水箱下部嵌入车辆底板，有效增强作业时的稳定性
12、卷盘及水管：自动收放式卷盘，≥15m高压水管
13、高压水泵：流量≥15L/min
14、高压水枪：防缠绕式活接头高压水枪，配置≥4款喷头
15、制动系统：脚踩联动式制动+手动机械驻车制动，配备有制动断电装置，在制动时能同时自动切断电源
16、动力系统：一体式差速后桥，无极变档系统，配备前进和倒档
17、车架：整体焊接车架，采用冷轧碳钢材质，模具工装制造
18、驾驶室：冲压成型一体式半封闭车篷，配备自动雨刮器
19、减震：液压减震+弹簧钢板


标的名称：三轮电动快保车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	三轮电动快保车
	 
★主要性能要求：采用新能源电池驱动，配备垃圾斗、簸箕、扫帚等工具，可快速捡拾烟头、废纸屑、果皮、塑料袋等垃圾，实现“即走即净”，显著减少垃圾滞留时间；能轻松进入狭窄街道、小区、广场等人流密集区域，单人即可操作。
主要技术参数要求：
★1、额定载质量：≥245kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
★2、轴距：≤1850mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、轮胎个数：3；轮胎规格：前轮≥3.00-10，后轮≥3.00-12（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲4、整车尺寸（长×宽×高）：2600mm（±100mm）×1000mm（±50mm）×1700mm（±50mm）（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲5、总质量：≥460kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲6、整备质量：≤190kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
7、行驶动力：纯电动行驶，行驶电池≥60V45Ah磷酸铁锂电池
8、电机：≥60V1200W差速电机
9、箱体容积：≥500L
10、箱体材质：全新聚丙烯（PP）材质，一体注塑成型
11、续航里程：≥50km（空载）
12、控制器：≥60V15管
13、车架：整体焊接车架，采用冷轧碳钢材质，模具工装制造
14、车篷：模具冲压一体式半封闭车篷，配备自动雨刮器，厚度≥0.8mm
15、驾驶位后侧支架焊接整块厚度≥0.8mm的钢板将驾驶位与箱体隔断，有效防风防雨
16、减震：液压减震+弹簧钢板
17、安全控制：配备制动断电装置，制动的同时触发断电
18、动力系统：后置驱动，无极变档系统，配备前进和倒退档
19、制动系统：脚踩联动式制动+手动机械驻车制动，配备有制动断电装置，在制动时能同时自动切断电源


标的名称：三轮挂桶式垃圾清运车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	三轮挂桶式垃圾清运车
	 
★主要性能要求：采用新能源电池驱动，配备液压操作杆等装置，通过液压系统实现垃圾桶自动抓取、提升、翻转和卸载；一车可配置数十个垃圾桶，实现与多个垃圾桶的联合作业；整车采用密封式垃圾厢，避免二次污染。
技术参数
★1、额定载质量：≥800kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
★2、轴距：≤2430mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、轮胎个数：3;轮胎规格前≥4.50-12，后≥5.00-12（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲4、整车尺寸：3400mm（±100mm）×1450mm（±50mm）×1950mm（±50mm）（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲5、总质量：≥1550kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲6、整备质量：≤600kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
7、箱体尺寸：≥2000×1350×1200mm，净容量：≥3m³
8、挂桶机构：下置式单油缸侧挂系统，电控动力单元、联动工作，动力≥800W，可与240L、120L国标塑料垃圾桶配合使用
9、差速电机：≥72V3KW；电池：≥72V200Ah磷酸铁锂电池
10、安全控制：驾驶座位下方设置急停开关，紧急情况可主动断电
11、自卸机构：采用液压自卸系统，倾倒角度≥40°
12、制动系统：脚踩联动式制动+手动机械驻车制动，配备有制动断电装置，在制动时能同时自动切断电源
13、动力系统：一体式差速后桥，无极变档系统，配备前进和倒档
14、车架：整体焊接车架，采用冷轧碳钢材质，模具工装制造
15、驾驶室：冲压成型一体式半封闭车篷，配备自动雨刮器
16、车箱：一体冲压，具有良好的密封性；车箱底板材料冷轧碳钢板，厚度≥2.0mm
17、减震：液压减震+弹簧钢板



采购包4：
标的名称：移动式厕所
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	移动式厕所：
	 
★外观参考款式（具体款式中标供应商签订合同时与业主现场确认）
★1、外形尺寸：≥长1300mm*宽1300mm*高2600mm
2、材质说明：
▲2.1外墙金属保温雕花板厚度≥16mm（颜色为仿木纹色等），内墙集成墙板厚度≥8mm
2.2 钢结构门（上半部分磨砂玻璃、下半部分镀锌钢板折型喷氟碳漆）。
2.3顶部镀锌钢板折造型+龙骨架+防水模板+专用密封胶
2.4 吊顶豪华钢化塑扣板。
2.5 镀锌钢管立柱横梁≥80*80*1.5mm；墙体中间镀锌钢管龙骨架≥40*20*1.2mm。
2.6防滑地砖/水泥纤维板/镀锌钢管龙骨架≥80*40/40*40*1.5mm。
2.7 卫生间配置：陶瓷蹲便器/水箱/换气扇/吸顶灯/开关/洗手盆（含水龙头），内部配置配电箱，管线暗装。


标的名称：移动式管理房
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	移动式管理房
	 
★外观参考款式（具体款式中标供应商签订合同时与业主现场确认）
★1、外形尺寸：≥长5000mm*宽2500mm*高2600mm
2、材质说明：
▲2.1外墙金属保温雕花板厚度≥16mm（颜色为仿木纹色等）；内墙集成墙板厚度≥8mm；
2.2铝合金窗户2扇，尺寸1200 mm*1000 mm（±20mm），钢化玻璃，厚度≥5mm 
2.3 配置1扇标准尺寸防盗门（门窗位置由业主现场确认）
2.4顶部镀锌钢板折弯造型倒扣+龙骨架+防水模板+专用密封胶+保温隔热卷材
2.5镀锌钢管立柱横梁，规格≥80*80*1.8mm；墙体中间镀锌钢管龙骨架≥40*40*1.5mm。
2.6豪华钢化塑扣板吊顶
2.7防滑地砖/水泥纤维板/镀锌钢管龙骨架 ≥80*40/40*40*1.5mm。
2.8室内卫生间尺寸≥长1300mm*宽1300mm，内外墙体采用集成墙板（同内墙板）
2.9卫生间配置：陶瓷蹲便器/水箱/换气扇/吸顶灯/开关/洗手盆（含水龙头），内部配置配电箱/五孔插座/空调架/空调孔/空调插座/电源线（≥4 mm2铜芯线），管线暗装（灯两颗，直径规格≥300mm，功率≥18w）


标的名称：防盗门（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	防盗门（一）
	 
★1、内开防盗门（含锁具），等级3级及以上，材质为镀锌钢板，门框为板形；
★2、门框尺寸约为900mm*2000mm（中标后现场测量为准）；
▲3、门扇厚度≥70mm，钢板厚度≥0.8mm；


标的名称：防盗门（二）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	防盗门（二）
	 
★1、内开对开防盗门（含锁具），等级3级及以上，材质为镀锌钢板，门框为板形；
★2、门框尺寸约为1450mm*2000mm（中标后现场测量为准）；
▲3、门扇厚度≥70mm，钢板厚度≥0.8mm；


标的名称：电动卷帘门（含电机）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电动卷帘门（含电机）
	 
1、卷帘门材质：双层铝合金，每层厚度≥0.8mm，单块宽度≤100mm，面积≥4400mm*5200mm*2（验收结算以实际安装为准）；
▲2、电动卷门机输入功率≥400W，最大提升力≥700kg，提升高度≥5m，额定输出扭矩≥600N.m，防护等级≥IP44，配备遥控器。


标的名称：喷淋设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	喷淋设备
	 
★对垃圾站作业中产生的粉尘、臭气进行植物液雾化除臭处理。
▲1、主机控制系统：采用不锈钢蚀刻控制面板,不锈钢柜体材质不低于201、厚度≥1.2mm，外形尺寸800×600×1000mm（±20mm）,主柜为设备整体承载装置，具有较强的防腐功能；自动及手动双操作控制系统，数字信号显示，自动配药。
2、控制系统的组成：时间继电器控制，可单独控制喷淋时间及停机时间，喷淋时间及停机时间可根据季节及垃圾量变化自由调整。
3、人机界面：高精度，工作环境-10～65摄氏度，10～90%HR湿度。
4、管道系统：雾化面积以采购人实际面积为准；所有管道采用不锈钢管线和高压PE管线，不锈钢管≥φ9.5mm，PE≥φ9.5mm；管接头采用不锈钢材质。
▲5、过滤系统：一级前置初滤精度达到40um，二级过滤器材料304，精度达到0.01um。
6、动力系统：高压柱塞泵流量≥10L/min，泵头压力≥10MPa，加药采泵用无动力自动配比泵，具备自动泄压恒压功能，电机功率≥2.2kw。
7、喷嘴：不锈钢喷嘴离心旋涡带反冲式滤管，压力≥0.7mpa,孔径0.15-0.2mm，雾化粒径5-10um,雾化量60-90ml/min；喷雾均匀，无死角，无水滴。
8、自动配药系统：可以灵敏感应加药量，植物液除臭剂混合液到设定液位，系统自动补水，并以设定比例自动配药，最小比例可达0.2%。


标的名称：监控设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	监控设备
	 
1、枪式摄像机（4个/套）：支持TCP/IP协议。ICR红外滤片式日夜转换，饱和度、亮度、对比度、锐度等可调；分辨率≥400万像素。
2、录像机（1个/套）：支持TCP/IP8路网络视频输入。视频输出：1路VGA。备份方式：USB存储设备备份、网络备份。
3、交换机（1个/套）：≥10口百兆标准POE交换机，≥2个上联端口，≥8个POE供电口，转发模式：储存转发。
4、路由器（1个/套）：4G及以上传输速度，下行速度≥195 Mb。传输标准：Wi-Fi；
5、硬盘（2个/套）：容量≥1TB，SATA 6Gb/s，转数≥7200RPM。


标的名称：垃圾箱导轨
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	垃圾箱导轨
	 
1、外形尺寸（长×宽×厚）：≥5400×725×12mm，梯形导轨最小一端宽≥380mm；
▲2、拼接处满焊、整体表面平整，整体材质不低于Q235优质钢板；
3、箱体限位板≥20×20mm，交错断续焊接，18#限位槽钢满焊；
★4、轨道安装尺寸根据现有压缩箱设备进行准确定位。


标的名称：操作台
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	操作台
	 
1、外形尺寸：1400mm×700mm×760mm(土10mm)；
▲2、板材均采用 E1 级优质中纤板，桌面厚度50mm(士2mm)，板材厚度10mm(士2mm)；
3、中纤维板要求：含水率≤9.0%，甲醛释放量≤0.5mg/L；
4、水性底漆漆要求：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L，甲醛含量≤100mg/kg。经三底两面喷漆工艺表面亮丽环保性能优异；
5、水性面漆要求：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/甲醛含量<100mg/kg。经三底两面吃漆工艺表面亮丽环保性能优异；
6、白乳胶要求:①游离甲醛:≤1.0g/kg②苯;≤0.20g/kg③甲苯+二甲苯≤10g/kg④总挥发性有机物≤110g/L；
7、五金配件:采用国内五金配件，品质优越，持久耐用。


标的名称：操作椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	操作椅
	 
1、外形尺寸：450mm×450mm×950mm(土10mm)；
2、基材选用实木框架，木制坚硬，环保皮，海棉、聚脂漆环保达标，符合现行国家标准，颜色与办公桌协调、配套；
3、整体坐感柔软舒适，软硬适中。


标的名称：高压清洗设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	高压清洗设备
	 
★用于垃圾压缩车间室内场地的冲刷。
1、设备额定工作压力：≥11MPa。
▲2、电机电压：220V，功率≥2.5kw。
3、工作流量：≥13L/min。
4、设备采用推车式，具有滚轮设计。
5、设备出水胶管应为钢丝胶管：内径≥8mm，长度≥10m。


标的名称：汽油发电机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	汽油发电机
	 
1、启动方式：电启动
2、排气量：≥420cm3
3、燃油箱容量：≥20L
4、输出电压：≥220v/380v双电压
▲5、发电机额定功率：≥9kw


标的名称：柴油发电机（组）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	柴油发电机（组）
	 
1、机组技术参数：
1.1启动方式：电启动
1.2、功率因素：≥0.7
1.3、输出电压：≥220v/380v双电压
1.4、接线方式：三相四线
▲1.5、额定功率：≥50kw
1.6、电流：≥90A
2、发动机技术参数：
2.1、发动机功率：≥55kw
2.2、气缸个数：≥4，排列方式：直列
2.3、进气方式：涡轮增压
2.4、机油消耗率：≤2.5 g/（kw.h）
2.5、燃油消耗率：≤230 g/（kw.h）
3、发电机技术参数：
▲3.1、功率：≥60/50（KVA/KW）
3.2、绝缘等级：≥F
3.3、防护等级：≥IP21


标的名称：垃圾分类箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	垃圾分类箱
	 
★垃圾桶外观及内桶参考款式（仅供参考，以参数为准）
技术参数：
1、箱体外观尺寸：长1300mm*宽600mm高*1300mm（±5mm）；配套垃圾内桶尺寸: 长≥555mm*宽≥465mm*高≥950mm 容量：≥120L 。
2、箱身采用国标1.2mm201#不锈钢，每个垃圾分类箱含2个120升塑料垃圾桶作为内桶放入，与外桶尺寸配套，垃圾不投空,方便清理。
3、产品材质、技术、质量要求如下：
3.1外箱表面拉丝处理，顶盖和箱体采用框架填充设计制作，方便产品清洁及雨水滑落，避免雨水残留腐蚀顶盖。
▲3.2投料口6个，大小一致，整体采用国标1.2mm201#不锈钢，经模具冲压一次性成形（模压规格：500*240mm、4个角分别为R40），进渣口向内拉伸15mm并向内转圆5mm 。(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。)
▲3.3箱底部加底板，用折弯件固定，一体化设计，底部设固定梁2条，厚度为国标1.2mm201#不锈钢板，每条梁预留螺栓孔2个；内置固定膨胀螺栓4只，应有效密封，保证箱底部的清洁，膨胀螺栓规格为Ø8X100mm，（入地深度为80mm），防止被盗卸。(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。)
3.4箱体前后面板采用激光打印垃圾分类标识（规格450*450mm），并印制灭烟处字样及图片。前后左右有明显的垃圾投放标识，面板与标识融合，具有不褪色，颜色鲜艳，耐腐蚀，清理等特点。
3.5分类标志：箱体正反面标识应符合GB/T19095-2019标准规定的分类标志。
3.6正开门，门锁及锁件采用防盗三角锁，锁具佩带拉手，锁闭牢靠，钥匙统一，具有防滑功能，门铰采用不锈钢整体铰链，铰链长度与箱门高度一致，门内侧加挂弹簧，能自动回弹，启闭灵活，方便开启。
3.7焊接工艺：箱体采用氩弧焊焊接工艺，焊接处无夹缝、气孔、焊熘、焊丝头咬边和飞溅等现象，无脱焊、虚焊、焊穿。
3.8设有灭烟盒、有害垃圾投放内桶。
3.9垃圾内桶要求：桶身净重≥6.3kg(不含轮子、轴、桶盖)；桶体材质通体采用100%全新高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，绝无焊缝；垃圾桶沿口提升位置内置加强筋，可以确保塑料桶和翻桶架在衔接作业时紧密结合；垃圾桶沿口采用双裙边设计，设有网状加强筋，桶沿口与桶体相连具有加强筋；桶身四周有凹凸面加强设计，加强桶身挂车的强度；桶身背面带有容量标识，桶身底部四周有波浪形设计，桶底耐磨设计，按业主要求安装耐磨钉；各部件需安装方便，配合精密，桶盖密封性好，滚轮配合桶身，滚动灵活轻便。把手两边有垃圾袋收紧固定装置，操作人员能将垃圾袋收紧迅速扣牢且不易松脱；在桶身背面下方，设计更人性化的脚踩助力防滑块，保证工作人员在垃圾桶负荷工作的情况下，仍能轻松的托运垃圾桶。
3.10安装要求：根据采购人实际需要在指定地点安装，并撤除原破损果皮箱。


标的名称：240L塑料垃圾桶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	240L塑料垃圾桶
	 
★1、颜色：中标后以业主实际要求定制（常用色蓝、绿、灰、红色）。
▲2、容积：≥240L。
3、外形尺寸（长*宽*高）：705mm×570mm×1070mm（±5mm）。
4、材质为全新高密度聚乙烯HDPE塑料垃圾桶。
5、符合《塑料垃圾桶通用技术条件(CJ/T 280-2020)》规定。
6、耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗老化性和抗褪色性强。
7、投放口圆角设计，易开启，安全无利口，密闭性好。
8、表面光洁，易于清洁，可相互套叠，方便运输。
9、能在-30℃～65℃温度区间内正常使用，不变形，不开裂。
10、色彩鲜艳，两年不褪色，耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；符合CJ/T 280-2020 标准。
11、轮子：采用≥Ф195mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮。
12、轴：采用≥Ф21mm中碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。
13、销子：材质：PP原料，防盗型，固定桶身与桶盖。
▲14、桶体平均壁厚≥4.5mm ，桶体底部安装一体成型橡胶材质耐磨垫，并设有一定数量的耐磨凸点或钢制耐磨钉（具体数量中标后与采购方合同约定），有效增加底部耐磨性，延长底部使用寿命；重锤冲击（5kg,0.8m) 桶盖、把手、桶底无裂纹和损坏。
▲15、重量：桶身重量：≥11kg，盖子重量：≥1.35kg。
16、产品经过3000h抗老化测试。
★17、桶体把手：桶体把手与桶体连接设有加强筋，连接处牢固，增加桶体把手的抗冲击能力，提高对把手的保护程度，延长使用寿命，手柄有防滑设计。
★18、加强筋：垃圾桶沿口选用双裙边设计，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械操作强度。在桶体正面和背面添置连贯性加强筋，桶身两侧添置U型加强凹面筋，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。
★19、为防止桶体丢失，便于监管，需在桶身注塑一体成型，在桶体正面靠下模压字体“岳池环卫”（125+35+5mm）；丝印或烫金后期加工无效。
20、垃圾桶桶体上标识的颜色、字体、设置位置及样式等由采购人根据实际需求在供货前提供。


标的名称：城区及部分乡镇其他零星附属项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	城区及部分乡镇其他零星附属项目
	★详见设计图纸及清单
 


采购包5：
标的名称：路面养护车（纯电）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	路面养护车（纯电）
	 
★1.底盘：二类载货汽车底盘；能源类型：纯电
★2.外形尺寸（长×宽×高mm）：5350（±150）×1700（±100）×2100（±50）（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3.额定载质量（kg）≥1700（提供工信部公告页参数截图佐证）
★4.轴距（mm）≤2850（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5.接近角/离去角（°）≥12/15（提供工信部公告页参数截图佐证）
★6.前悬/后悬（mm）≤1500/1500（提供工信部公告页参数截图佐证）
★7.电机功率（kw）≥70（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲8.总质量（kg）≤4500（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲9.整备质量（kg）≤2600（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲10.储能装置总储电量（kwh）≥49
11.水箱容积（m³）≥2m³
12.高压水泵清洗压力（MPa）≥10
13.具有多功能高压冲洗装置、转盘清洗与动力组合系统，具有高压喷杆、定点水柱，手持喷枪，辅助人工推车等多种清洗工装作业模式。
14.线状高压水幕清洗和柱状单点清洗装置可上下左右调整，自动清洗装置能实现路缘、道路标线的清洗作业。
15.水箱采用整体框架式箱体结构，箱体加强防腐处理，具有上、下加水口。
16.配有≥15m（带自动回收功能）高压手持喷枪。
17.设有缺水报警保护功能，可有效保护高压水泵，安全可靠。


标的名称：保洁巡逻车（皮卡）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	保洁巡逻车（皮卡）
	 
主要技术要求：
	
	项目
	参数

	★（提供工信部公告页参数截图佐证）

	1、乘座人数
	2+3

	
	2、能源类型
	纯电动

	▲（提供工信部公告页参数截图佐证）
	3、整车：长×宽×高（mm）
	5300×1900×1900（±100mm）

	
	4、货箱：长×宽×高（mm）
	1550×1500×500（±100mm）

	
	5、总质量（kg）
	≥3000

	
	6、额定载质量（kg）
	≥600

	
	7、整备质量（kg）
	≥1800

	
	8、续驶里程（km）
	≥430

	
	9、电池种类
	磷酸铁锂动力电池

	
	10、动力蓄电池容量（kWh）
	≥63

	
	11、驱动电机类型
	永磁同步电机

	
	12、变速器型式
	电动车单速变速器

	
	13、悬挂系统（前/后）
	前独立式悬架/后独立式悬架或钢板弹簧式悬架

	
	14、制动系统（前/后）
	前后盘式

	
	15、转向系统
	电动助力

	
	16、轮胎规格
	≥225/60R17

	
	17、冷暖空调
	配有

	
	18、前后电动车窗
	配有

	
	19、大灯高度可调
	配有

	
	20、多功能方向盘
	配有

	
	21、ABS+EBD
	配有

	
	22、倒车影像
	配有

	
	23、倒车雷达
	配有

	
	24、胎压监测
	配有

	
	25、遥控钥匙
	配有

	
	
	





标的名称：二轮保洁巡逻车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	二轮保洁巡逻车
	 
主要技术参数要求：
★1、整车尺寸：≥1750×740×1080mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★2、轴距：≥1200mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、总质量：≥210kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
★4.整备质量：≥100kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5、电机功率：≥1100W（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲6、行驶动力：纯电动行驶；行驶电池：≥72V32Ah磷酸铁锂电池
7、轮胎个数：2；
8、车架：整体焊接车架，采用冷轧碳钢材质，模具工装制造
9、制动：前后碟刹


标的名称：高空作业车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	高空作业车
	 
（一）主要技术参数要求：
★1、底盘：二类底盘，国VI，柴油，原厂冷暖空调
★2、乘载人数(人)≥2+3；(提供工信部公告参数页截图)
★3、整车总质量：≥6300kg
★4、整备质量：≥5900kg（工信部公告页参数截图佐证）
★5、轴距：≥3800mm
6、离去角/接近角：≥24°/12°（工信部公告页参数截图佐证）
7、前/后悬：≤1050/2500mm
8、最高速度：≥95km/h
9、工作平台：回转角度±90°，额定载荷≥200KG，
▲10、额定功率：≥88 kW （工信部公告页参数截图佐证）
▲11、最大作业高度时作业幅度≥3m(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲12、最大作业幅度≥11.4m(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲13、最大作业幅度时作业高度≥12.5m(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲14、外形尺寸（长×宽×高）：≤8000×2000×3200mm
★15、臂架结构（伸展结构型式）：混合臂式≥ 二节折叠臂＋三节伸缩臂型式。（提供承诺函，承诺投标产品符合中华人民共和国国家标准高空作业车GB/T 9465-2018混合臂式伸展结构）。
★16、最大作业高度≥23m(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
★17、安全配置：
	名称
	说明

	支腿软腿检测
	实时检测支腿受力状态，一旦检测到有支腿松动报警限动

	上下车自动互锁装置
	用于上下车互锁，防止误操作发生危险

	上下车对讲装置
	无线对讲功能

	电动应急泵
	当发动机、主泵全都发生故障时，将工作人员送回到地面

	紧急停止装置
	用于紧急停止操作

	整车水平状态测试仪
	可观察整车横向、纵向两个方向倾斜状态

	发动机点火熄火
	在转台和平台处可对发动机进行点火、熄火控制

	夜间工作照明灯
	便于夜间工作

	液压系统保护
	双向平衡阀及双向液压锁保证系统安全


（二）主要性能要求：
★1、产品采用CAN总线技术，臂架同步伸缩升降及底盘发动机控制，产品性能安全可靠。臂体同步变幅伸缩；工作平台后置，设置內沉式上车梯，方便人员上下，工作平台配置照明灯，方便夜间作业。产品操作灵活方便，不限幅作业。转台液压手柄操纵，工作斗电气操作，均能远程发动机点、熄火，远程控制油门大小；提高作业效率，支腿油门自动加速；全范围作业灵活，不限幅，操作简单。工作斗和转台两处操作，整车可实现全液压电动应急操作。
★2、上下车互锁装置、软腿保护装置、应急电动泵、双向液压锁、整车水平仪等共同保障本车作业安全。双向平衡阀防止工作臂自动下落，保证臂体和工作斗动作平稳，外加平衡拉杆+等容积油缸调平系统自动调平。电液比例控制系统，实现无级调速。
★3、启动停止加缓冲控制，降低动作的冲击性；负载敏感电液比例控制，无级调速，工作平稳；采用双向平衡阀保证臂架启停动作时的平稳性；固定式围板+围栏，配置防滑走台板。支腿前V型，后H型，单独可调。转台处设置控制箱以及舒适座椅，液压手柄操纵精准、控制箱界面的设计考虑了人的视觉、触觉以及动作时的习惯，布置合理，造型美观，图形与文字结合，简单易懂，操作方便。
★4、通过网页客户端或者微信小程序客户端，能够实时监测车辆数据、了解车辆动态、监测底盘工况、实时采集上装工作参数和监测车辆运行状况等；



采购包6：
标的名称：25吨车厢可卸式垃圾车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	25吨车厢可卸式垃圾车
	 
★1、底盘：二类载货汽车底盘；能源类型：柴油
★2、轴距：≥4300+1350（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、额定功率：≥210 kW （提供工信部公告页参数截图佐证）
★4、后部防护装置离地高度：≥480mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5、前悬/后悬：≥1480/1240mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★6、接近角/离去角：≥20°/22°（提供工信部公告页参数截图佐证）
★7、额定载质量：≥13200kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲8、整车总质量：≥25000kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲9、整备质量（不含箱体）：≥11300kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲10、外形尺寸（不含箱体）：总长8500±100mm；总宽2515±10mm；总高3150±10mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
11、拉臂上装最大起重能力：≥20000kg(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。)
12、乘坐人数：≥2
13、拉臂上装移动（摆动）水平距离：≥850mm
14、拉臂钩采用后滚轮支撑方式，前端设置有缓冲块，避免箱体前后窜动。拉臂钩钩心高度：≥1570mm；拉臂钩自卸倾斜角度：≥49°；拉臂钩后靠轮允许进入宽度：≥1070mm；拉臂钩钩心至后靠轮长度：≥5100mm
15、箱体锁定装置：外部液压锁定
16、拉臂钩的操作按钮应为一键连动控制方式，在进行拉箱、卸箱的整个操作过程中，不得有2次及以上的操作动作，以避免操作繁琐和产生误操作。
17、耐久试验循环次数不低于29000次。(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。)
18、 拉臂钩电气系统采用PLC（可编程逻辑控制器）控制方式。
19、主要材质：拉臂钩结构件主要受力部分材质为原装进口特高强度钢板，屈服极限≥700N/mm2，(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。
20、拉臂钩液压阀组采用电液控换向多路阀、拉臂钩液压油泵采用柱塞泵。
21、拉臂钩举升油缸应具有安全锁，即使管路破裂也不会自动下落。
22、主要防腐工艺采用电泳工艺（或优于），三年内无明显锈蚀痕迹（投标时提供承诺函，格式自拟）。
★23、须与中转站原有配套压缩箱及本次采购的配套压缩箱匹配使用（投标时提供承诺函，格式自拟）。


标的名称：18吨车厢可卸式垃圾车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	18吨车厢可卸式垃圾车
	 
★1、底盘：二类载货汽车底盘；能源类型：柴油
★2、额定功率：≥169 kW（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、轴距：≥4500（提供工信部公告页参数截图佐证）
★4、前悬/后悬：≥1400/1300mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5、接近角/离去角：≥17°/18°（提供工信部公告页参数截图佐证）
★6、后部防护装置离地高度：≥475mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★7、额定载质量： ≥9800kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲8、整车总质量：≥18000kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲9、整备质量（不含箱体）：≥7000kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲10、整车外形尺寸（不含箱体）：总长×总宽×总高≤7290mm×2490mm×2980mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
11、拉臂钩起重能力：≥12000kg(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。)
12、乘坐人数：≥2
13、液压系统工作压力：≤27MPa；
14、拉臂钩采用后滚轮支撑方式。拉臂钩移动（摆动）水平距离：≥850mm、钩心高度：1570±5mm、后靠轮允许进入宽度：1070±5mm、自卸倾斜角度：≥50、钩心至后靠轮长度：≤4100mm。
15、拉臂钩结构件主要材质为高强度钢板(屈服极限≥550N/mm2)，保证使用寿命不低于8年(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)；
16、拉臂钩电气系统采用PLC（可编程逻辑控制器）控制方式。
17、拉臂钩的钩臂与中部梁采用操作按钮应为一键连动控制方式，在进行拉箱、卸箱的整个操作过程中，不得有2次及以上的操作动作，以避免操作繁琐和产生误操作。
18、耐久试验循环次数不低于29000次。(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)。
19、箱体锁定装置：外部液压锁定，钩臂处加缓冲垫以防止箱体窜动。
20、主要防腐工艺采用电泳工艺（或优于），三年内无明显锈蚀痕迹（投标时提供承诺函，格式自拟）。
★21、须与中转站原有配套压缩箱及本次采购的配套压缩箱匹配使用（投标时提供承诺函，格式自拟）。


标的名称：18吨压缩式对接垃圾车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	18吨压缩式对接垃圾车
	 
★1、底盘：二类载货汽车底盘；能源类型：柴油
★2、轴距：≥4500（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、额定功率：≥169 kW （提供工信部公告页参数截图佐证）
★4、后部防护装置离地高度：≥390mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5、前悬/后悬：≥1260/1200mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★6、接近角/离去角：≥15°/12°（提供工信部公告页参数截图佐证）
★7、额定载质量：≥9700kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲8、整车总质量：≥18000kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲9、整备质量：≥7450kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲10、外形尺寸：总长7800mm（±100mm）×总宽2550mm（±50mm）×总高3100mm（±50mm）（提供工信部公告页参数截图佐证）
11、乘坐人数：≥2
12、箱体锁定装置：外部液压锁定；
13、箱体全密封设计，设有密封性能优良的密封胶条，保证垃圾压装及运输过程中垃圾及污水不外泄，后门密封胶条使用寿命不低于半年；
▲14、箱体有效容积：≥12m3
★15、须与中转站原有压缩设备匹配使用（投标时提供承诺函，格式自拟）。


标的名称：带压机压缩箱（配套25吨垃圾车）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	带压机压缩箱（配套25吨垃圾车）
	 
1、有效容积≥15m³。
2、外形尺寸（长×宽×高）≥6120mm×2500mm×2500mm。
3、箱体动力源： 380v交流电动机，功率≥5.5KW；
4、吊耳中心高度：1570mm±5mm；
5、垃圾箱自重≥5800kg。
6、垃圾箱下的导轨外宽：1065mm±5mm；
7、压缩腔容积≥4m3。
8、填塞器往复运行时间≤60s/次。
9、最大压缩力≥340 kN。
10、动力源电压380V。
11、翻料斗有效容积≥4m3。
12、液压系统工作压力≥20 Mpa。
13、前进料翻转机构采用左右各一的双油缸驱动，避免单油缸驱动造成动作不稳定设备安全事故。
▲14、填塞器底板、填塞器侧板、压缩箱底板、压缩箱侧板均采用特高强度耐磨钢板，屈服极限≥1000N/mm2，填塞器底板厚度≥15mm、填塞器侧板厚度≥8mm，压缩箱底板厚度≥8mm、压缩箱侧板厚度≥6mm，强度高、磨损小，使用寿命长；(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。)
15、填塞器具有大件破碎功能及污水回流装置，前板采用高强度耐磨钢板，屈服极限≥460N/mm2，防止推头损坏；
16、箱体全密封设计，密封可靠，设有密封性能优良的密封胶条，保证垃圾压装及运输过程中垃圾及污水不外泄，后门密封胶条使用寿命不低于半年；箱体前端设置不锈钢排水装置，其直径不小于75mm，保证排水通畅；
17、采用LCD彩色触摸屏，设置有垃圾装载量显示及故障诊断显示功能。
18、采用差动油路控制系统，保证填塞器空载时快速运行，节省垃圾压装时间；采用压力传感器进行压力检测，以达到准确控制系统压力；
19、液压系统具有温度检测和散热系统，当达到设定值时，自动启动散热系统，延长元器件的使用寿命；具有液位检测功能，防止油位过低造成元器件损坏。
★20、主要防腐工艺采用电泳工艺（或优于），三年内无明显锈蚀痕迹（投标时提供承诺函，格式自拟）。
★21、须与本次采购的25吨勾臂车及原有25吨勾臂车匹配使用（投标时提供承诺函，格式自拟）。



标的名称：带压机压缩箱（配套18吨垃圾车）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	带压机压缩箱（配套18吨垃圾车）
	 
1、有效容积：≥12m3；
2、箱体外形尺寸：外形尺寸（长×宽×高）≥5000mm×2400mm×2400mm。
3、吊耳中心高度：1570mm±5mm；
4、自重：≥5000kg；
5、移动式压缩垃圾箱下的导轨外宽：1065mm±5mm；
6、压缩箱容积：≥3m3；
7、填塞器往复运行时间：≤40s/次；
8、最大压缩力：≥200 kN；
9、箱体动力源： 380v交流电动机，功率≥5.5KW；
10、翻料斗有效容积：≥3 m3；
11、液压系统工作压力：≥15 Mpa；
12、前进料翻转机构采用左右各一的双油缸驱动，避免单油缸驱动造成动作不稳定设备安全事故。
▲13、填塞器底板、填塞器侧板、压缩箱底板、压缩箱侧板均采用特高强度耐磨钢板，屈服极限≥1000N/mm2，填塞器底板厚度≥15mm、填塞器侧板厚度≥8mm，压缩箱底板厚度≥8mm、压缩箱侧板厚度≥6mm，强度高、磨损小，使用寿命长；(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。)
14、填塞器具有大件破碎功能及污水回流装置，前板采用高强度耐磨钢板，屈服极限≥460N/mm2，防止推头损坏；
15、箱体全密封设计，密封可靠，设有密封性能优良的密封胶条，保证垃圾压装及运输过程中垃圾及污水不外泄，后门密封胶条使用寿命不低于半年；箱体前端设置不锈钢排水装置，其直径不小于75mm，保证排水通畅；
16、采用LCD彩色触摸屏，设置有垃圾装载量显示及故障诊断显示功能。
17、采用差动油路控制系统，保证填塞器空载时快速运行，节省垃圾压装时间；采用压力传感器进行压力检测，以达到准确控制系统压力；
18、液压系统具有温度检测和散热系统，当达到设定值时，自动启动散热系统，延长元器件的使用寿命；具有液位检测功能，防止油位过低造成元器件损坏。
★19、主要防腐工艺采用电泳工艺（或优于），三年内无明显锈蚀痕迹（投标时提供承诺函，格式自拟）。
★20、须与本次采购的18吨勾臂车及原有18吨勾臂车匹配使用（投标时提供承诺函，格式自拟）。



采购包7：
标的名称：后压缩式垃圾车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	后压缩式垃圾车
	 
★1、底盘：二类载货汽车底盘；能源类型：柴油
★2、发动机功率：≥100kw（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、轴距：≥3300 mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★4、接近角/离去角：≥27°/11°（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5、前悬/后悬：≥1050/1800mm（提供工信部公告页参数截图佐证）
★6、额定载质量：≥1930 kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲7、外型尺寸（长×宽×高）：6840mm（±210mm）×1950mm（±50mm）×2390mm（±50mm）（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲8、最大总质量：≥7350 kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲9、整备质量：≤5300 kg（提供工信部公告页参数截图佐证）
★10、尾部加装翻桶架，可翻转240L、660L标准塑料垃圾桶。
▲11、垃圾箱采用牢固的无骨架冲压结构，结构件坚固耐用，需采用优质钢材，箱体板材厚度应≥3mm。
★12、填料器R板采用特高强度钢板，其屈服极限不小于460Mpa，厚度不小于9mm(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)。
13、车箱容积：≥6.5 m³
14、填料器与箱体结合部采用可调式液压锁紧及多重密封条密封技术,密封性能良好。
15、箱体底板为平板设计，不能采用凹型设计，避免垃圾残留箱体。
16、垃圾排出时推板应露出垃圾箱体，保证垃圾排出干净。填料器降下时，推板通过程序控制应自动收回，保护设备安全；
17、压缩控制阀组采用集成多路换向阀。
18、在车辆后部的左右侧均有急停按钮，便于操作工人在不同位置操作时均能尽快制动；
19、填料器举升油缸应具有安全阀，在液压管路破裂时应能保证填料器不下落。
▲20、驾驶室密封良好，配备暖风及空调；
21、主要防腐工艺采用电泳工艺（或优于），三年内无明显锈蚀痕迹。（投标时需提供承诺函，格式自拟）


标的名称：车厢可卸式垃圾车（一）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	车厢可卸式垃圾车（一）
	 
★1、底盘：二类载货汽车底盘
★2、燃油种类：汽油；
★3、发动机功率：≥90kw；（提供工信部公告页参数截图佐证）
★4、轴距：≥2900mm；（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5、前悬/后悬：≤750/850mm；（提供工信部公告页参数截图佐证）
★6、接近角/离去角：≥40°/28°；（提供工信部公告页参数截图佐证）
★7、额定载质量：≥1750kg；（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲8、整车总质量：≥3450kg；（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲9、整备质量（不含箱体）：≥1470kg；（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲10、外形尺寸（不含箱体）：4530mm（±30mm）×1580mm（±10mm）×1940mm（±10mm）；（提供工信部公告页参数截图佐证）
11、拉臂钩起重能力：≥1500kg；
12、后靠轮进入宽度：860±10mm；
13、自卸倾斜角度：≥48°；
14、拉臂钩钩心至后靠轮长度：≥2100mm；
15、钩心高度：990±5mm；
16、作业时间：≤50s；
★17、拉臂钩结构件主要材质为高强度钢板，保证使用寿命不低于8年（投标时需提供承诺函，格式自拟）；
18、液压缸均安装安全阀,避免软管爆管或误操作时，垃圾箱下掉。
19、在驾驶室、地面通过移动操作面板均可对拉臂钩操作控制，能保证驾驶员在驾驶室内完成提箱、卸箱及倾倒垃圾的全部操纵。拉臂钩出现故障不会影响底盘电气系统的正常工作，也不会影响整车制动系统性能；
20、锁紧方式采用三点机械锁紧：钩臂与垃圾箱前部锁紧，防止箱体在拉臂车上串动；拉臂钩中部左右限位装置，防止箱体左右摆动；拉臂车锁舌装置与箱体槽形装置配合，防止箱体后部左右及上下跳动；
▲21、驾驶室密封良好，配备暖风及空调；
▲22、拉臂钩上装耐久试验循环次数不低于29000次(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)。
23、主要防腐工艺采用电泳工艺（或优于），三年内无明显锈蚀痕迹（投标时提供承诺函，格式自拟）。
★24、须与原有3m3垃圾收集箱匹配使用（投标时提供承诺函，格式自拟）。


标的名称：车厢可卸式垃圾车（二）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	车厢可卸式垃圾车（二）
	 
★1、底盘：二类载货汽车底盘；能源类型：汽油
★2、发动机功率（KW）：≥90（提供工信部公告页参数截图佐证）
★3、轴距(mm) ≤2700（提供工信部公告页参数截图佐证）
★4、接近角/离去角(°)：≥40/28（提供工信部公告页参数截图佐证）
★5、前/后悬（mm）：≤730/800（提供工信部公告页参数截图佐证）
★6、额定载质量(Kg)：≥1350（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲7、总质量(Kg)：≥2800（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲8、整备质量(Kg)：≥1290（提供工信部公告页参数截图佐证）
▲9、外形尺寸长×宽×高(mm)：4150（±50）×1580（±10）×1940（±10）（提供工信部公告页参数截图佐证）
10、拉臂钩外导轨宽度（mm）:950±5
11、拉臂钩钩心高度(mm):1015±5
12、拉臂钩起重能力≥1000Kg
▲13、拉臂钩上装耐久试验循环次数不低于29000次。(投标时提供承诺函，承诺在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)
14、液压缸安装安全阀，避免软管爆管或误操作时，垃圾箱下掉。
15、采用全自动化控制方式，在驾驶室和地面通过移动操作面板均可对拉臂钩操作控制， 能保证驾驶员在驾驶室内完成提箱、卸箱及倾倒垃 圾的全部操纵。拉臂钩故障不得影响底盘电气系统和整车制动系统性能。
16、锁紧方式采用三点机械锁紧：钩臂与垃圾箱前部锁紧，防止箱体在拉臂车上串动；具有拉臂钩中部左右限位装置， 防止箱体左右摆动； 拉臂车槽型装置与箱体锁舌配合，防止箱体后部左右及上下跳动。
▲17、驾驶室密封良好，配备暖风及空调；
18、主要防腐工艺采用电泳工艺（或优于），三年内无明显锈蚀痕迹（投标时提供承诺函，格式自拟）。
★19、须与原有2m3垃圾收集箱匹配使用（投标时提供承诺函，格式自拟）


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包2：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包3：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包4：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包5：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包6：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


采购包7：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、验收合格交付使用，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条、第二十条，《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十四条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库[2016〕205号），《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275 号）中验收要求的等法律法规验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	按照国家或行业标准执行

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包2：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、验收合格交付使用，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条、第二十条，《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十四条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库[2016〕205号），《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275 号）中验收要求的等法律法规验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	按照国家或行业标准执行

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包3：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、验收合格交付使用，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条、第二十条，《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十四条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库[2016〕205号），《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275 号）中验收要求的等法律法规验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	按照国家或行业标准执行

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包4：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、设备到货安装调试完毕并验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条、第二十条，《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十四条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库[2016〕205号），《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275 号）中验收要求的等法律法规验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	按照国家或行业标准执行

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包5：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、 验收合格交付使用，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条、第二十条，《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十四条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库[2016〕205号），《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275 号）中验收要求的等法律法规验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	按照国家或行业标准执行

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包6：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、验收合格交付使用，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条、第二十条，《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十四条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库[2016〕205号），《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275 号）中验收要求的等法律法规验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	按照国家或行业标准执行

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


采购包7：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、验收合格交付使用，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条、第二十条，《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十四条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见(财库[2016〕205号），《广安市财政局关于印发<广安市政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275 号）中验收要求的等法律法规验收

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	按照国家或行业标准执行

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2.解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1、采购包2： ★一、其他服务要求： 1、中标人提供的车辆必须是全新完好的合格车辆，保证符合注册登记要求； 2、应安装全新行车记录仪、脚垫、贴膜、倒车雷达、倒车视频影像、皮质座垫等； 3、应将产品清单、配件、随车工具、使用手册、说明书、原厂保修卡、合格证、保险凭证等资料全部交付给采购人； 4、所有车辆中标金额包含购置税、首年保险（包括不限于交强险、车损险、200万元以上三者险、驾乘人员险）及上牌等费用； 5、中标后签订采购合同前，提供所投标货物生产厂家或特约（授权）经销商供货承诺书。 备注：以上要求均需投标人在投标时提供承诺函。 二、其它要求： 1、针对本项目的实施方案包含： ①产品供货及配送方案 ②产品质量保证措施 ③项目进度计划 ④项目进度保障措施 ⑤应急服务措施 2、针对本项目提供的售后服务方案包括： ①售后服务车辆及人员配置 ②培训计划 ③备品备件方案 ④维修保修方案 ⑤售后服务质量控制措施。采购包3： ★一、其他服务要求： 1、中标人提供的车辆必须是全新完好的合格车辆，保证符合注册登记要求； 2、应将产品清单、配件、随车工具、使用手册、说明书、原厂保修卡、合格证、保险凭证等资料全部交付给采购人； 3、所有车辆中标金额包含不限于购置税、首年保险（包括不限于交强险、三者险、驾乘人员险）及上牌等费用。 4、中标后签订采购合同前，提供所投标货物生产厂家或特约（授权）经销商供货承诺书。 备注：以上要求均需投标人在投标时提供承诺函。 二、其它要求： 1.针对本项目的实施方案包含： ①产品供货及配送方案 ②产品质量保证措施 ③项目进度计划 ④项目进度保障措施 ⑤应急服务措施 2.针对本项目提供的售后服务方案包括： ①售后服务车辆及人员配置 ②培训计划 ③备品备件方案 ④维修保修方案 ⑤售后服务质量控制措施。采购包4： ★一、其他服务要求： 1、中标人应将产品清单、配件、维修工具、使用手册、说明书、原厂保修卡、合格证等资料全部交付给采购人；2.中标人在中标后须向采购人提供符合招标文件要求的垃圾分类箱、240L塑料垃圾桶样品，经验收合格后封存，作为中标人大批量供货的验收依据之一。备注：以上要求均需投标人在投标时提供承诺函。 二、其它要求： 1、针对本项目的实施方案包含： ①产品供货及配送方案 ②安全文明施工方案 ③产品质量保证措施 ④项目实施计划及进度保障措施 ⑤应急服务措施 2、针对本项目提供的售后服务方案包括： ①售后服务点位及人员配置 ②培训计划 ③备品备件方案 ④维修保修方案 ⑤售后服务质量控制措施。采购包5： ★一、其他服务要求： 1、中标人提供的车辆必须是全新完好的合格车辆，保证符合注册登记要求； 2、路面养护车、保洁巡逻车、高空作业车应安装全新行车记录仪、脚垫、贴膜、倒车雷达、倒车视频影像、皮质座垫等；3、应将产品清单、配件、随车工具、使用手册、说明书、原厂保修卡、合格证、保险凭证等资料全部交付给采购人； 4、路面养护车、保洁巡逻车、高空作业车辆中标金额包括不限于购置税、首年保险（包括不限于交强险、车损险、200万元以上三者险、驾乘人员险）及上牌等费用，二轮保洁巡逻车中标金额包括不限于购置税、首年保险及上牌等费用；5、保洁巡逻车颜色为白色。 6、中标后签订采购合同前，提供所投标货物生产厂家或特约（授权）经销商供货承诺书。备注：以上要求均需投标人在投标时提供承诺函。二、其它要求：1、针对本项目的实施方案包含： ①产品供货及配送方案 ②产品质量保证措施 ③项目进度计划 ④项目进度保障措施 ⑤应急服务措施 2、针对本项目提供的售后服务方案包括： ①售后服务车辆及人员配置 ②培训计划 ③备品备件方案 ④维修保修方案 ⑤售后服务质量控制措施。 采购包6、采购包7： ★一、其他服务要求： 1、中标人提供的车辆必须是全新完好的合格车辆，保证符合注册登记要求； 2、应安装全新行车记录仪、脚垫、贴膜、倒车雷达、倒车视频影像、皮质座垫等； 3、应将产品清单、配件、随车工具、使用手册、说明书、原厂保修卡、合格证、保险凭证等资料全部交付给采购人； 4、所有车辆中标金额包含车辆购置税、首年保险（包括不限于交强险、车损险、200万元以上三者险、驾乘人员险）及上牌等费用。5、中标后签订采购合同前，提供所投标货物生产厂家或特约（授权）经销商供货承诺书。 备注：以上要求均需投标人在投标时提供承诺函。 二、其它要求： 1、针对本项目的实施方案包含： ①产品供货及配送方案 ②产品质量保证措施 ③项目进度计划 ④项目进度保障措施 ⑤应急服务措施 2、针对本项目提供的售后服务方案包括： ①售后服务车辆及人员配置 ②培训计划 ③备品备件方案 ④维修保修方案 ⑤售后服务质量控制措施。
 

