3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 35,000,000.00
采购包最高限价（元）: 35,000,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02030699 其他专用车辆
	收转运车辆采购
	1.00（批）
	35,000,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	收转运车辆采购
	1.00（批）
	35,000,000.00
	总价
	详见3.2.技术要求中“项目说明”


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030699 其他专用车辆
	收转运车辆采购
	详见3.2.技术要求中“项目说明”


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：收转运车辆采购
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术要求
	一、★项目说明（由于系统固化原因，上述3.1.采购内容中涉及以下说明内容的，以此说明为准）：
1、由于本项目标的物较多，采购人将项目标的物组建成一批，系统固化原因会致上述3.1.采购内容中品目代码与标的物可能不一一对应、标的名称为项目名称现象，但这不侵害供应商权益，请忽略。
2、本项目标的物所属行业：工业。
2、本项目属性：货物；供应商中小企业声明函应对“二、技术参数”表中所有标的物进行声明.
3、本项目核心产品：序号1和9的“新能源四轮垃圾收运车1”新能源路面垃圾收运车2”
4、本项目采购强制节能产品：不涉及
5、本项目优先采购节能产品：不涉及
6、本项目优先采购环境标志产品：不涉及
    7、本项目采购进口产品：不涉及
    8、报价说明：（1）填写“报价表”中产地、规格、品牌、生产厂家时均填写“见报价明细表”，此内容不评审。（2）填写“报价明细表”中品牌规格型号时，标的物属于定制或确无品牌规格型号的可填写“定制”或“自定”或作类似说明。供应商响应此约定可视为此类产品品牌和规格型号“不能指向唯一”的说明。（3）报价漏项、数量有误、总价及单价（项）超限价及不符合其他报价要求的均作无效报价。单价（项）限价、数量见附件（报价明细表）。
二、技术参数
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	新能源四轮垃圾收运车1
	30
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池电量（Kwh）
	≥53

	3★
	电机峰值功率(kw)
	≥100

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≤5540×1850×2190

	5★
	货箱尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥3185×1600×1045

	6★
	总质量（kg）
	≥4400

	7★
	整备质量（kg）
	≥3100

	8★
	额定载质量（kg）
	≥1225

	9★
	接近角/离去角(°)    
	≥18/10

	10★
	前悬/后悬（mm）
	≤1200/1540

	11★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式

	12▲
	后部防护装置（专用装置）离地高度(mm)
	  ≥280  

	13▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	14▲
	电池能量密度（W·h/kg）
	≥145

	15▲
	最高车速（km/h）
	≥85

	16
	货厢重（kg）
	≥510

	17
	轴距（mm）
	≤2800

	18
	驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	19
	箱体有效容积（m3）
	≥4

	20
	车辆配置固定位置操作盒和手持无线遥控装置，两种操作模式。

	21
	装载方式：后装式，可同时提升2个120L或240L垃圾桶，机构最大提升质量≥400kg。卸料方式：自卸式。




	2
	新能源四轮垃圾收运车2
	20
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池电量（Kwh）
	≥40

	3★
	电机峰值功率（Kw）
	≥60

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥4800×1550×2050

	5★
	总质量（kg）
	≤3500

	6★
	整备质量（kg）
	≤2150

	7★
	额定载质量（kg）
	≥850

	8★
	接近角/离去角(°)      
	≥13/25

	9★
	前悬/后悬（mm）
	≤1100/1200

	10★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	11▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	12▲
	最高车速（km/h）
	≥80

	13▲
	具有后喷雾的功能，可用于喷雾降尘、防暑降温作业。该配置满足上户上牌要求，承诺不得通过拆装装置来完成相关上牌年审需求。

	14
	轴距（mm）
	≤2850

	15
	驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	16
	罐体有效容积（m³）
	≥1.2

	17
	配备有前清洗装置、柱状单点清洗装置、手动喷枪装置、手推式喷管清洗装置等作业装置。




	3
	电动三轮快保车1
	70
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池
	≥60V30Ah，磷酸铁锂电池

	3★
	电机功率（kw）
	≥1.2

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≤2650×1000×1750

	5★
	总质量（kg）
	≥400

	6★
	整备质量（kg）
	≥160

	7★
	额定载质量（kg）
	≥220

	8
	轴距（mm）
	≥1600

	9
	箱体容积（L）
	≥500

	10
	垃圾箱体自卸设计，后置拖动助滑轮，当垃圾不能一次性倾倒完全时，可以拖动箱体完成倾倒，需要具备换电功能。




	4
	电动三轮快保车2
	30
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池
	≥72V50Ah，磷酸铁锂电池

	3★
	电机功率（kw）
	≥1.5

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≤3200×1200×1800

	5★
	总质量（kg）
	≥1160

	6★
	整备质量（kg）
	≥450

	7★
	额定载质量（kg）
	≥630

	8★
	车头配置左、右侧冲及前冲水路实时控制阀件，实现机械化路面冲洗作业；车尾配置15米及以上水管自动收放器及长杆高压水枪，需要具备换电功能。

	9
	轴距（mm）
	≥1900

	10
	箱体容积（L）
	≥600




	5
	纯电动勾臂式垃圾运输车
	1
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池电量（Kwh）
	≥66

	3★
	电机峰值功率（kw）
	≥100

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥4950×1670×1950

	5★
	总质量（kg）
	≤4495

	6★
	整备质量（kg）
	≥2210

	7★
	额定载质量（kg）
	≥1970

	8★
	接近角/离去角 ( °)
	≥18/17

	9★
	前悬/后悬（mm）
	≤1180/1050

	10★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	11▲
	最高车速（km/h）
	≥80

	12▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	13▲
	后防护离地高度（mm）
	≥300

	14
	轴距（mm）
	≥2800

	15
	驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	16
	钩臂系统最大起重能力（kg）
	≥1500

	17
	钩心高度（mm）
	1000±20

	18
	后滚轮进入宽度（mm）
	950±5

	19
	整车采用纯电动控制，驾驶室内外均可操作。




	6
	新能源垃圾对接车
	6
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池电量（Kwh）
	≥200

	3★
	电机峰值功率（kw）
	≥150

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥7700×2500×3100

	5★
	货箱尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥5500×2150×1600

	6★
	总质量（Kg）
	≥18000

	7★
	整备质量（Kg）
	≥10100

	8★
	额定载质量（Kg）
	≥7200

	9★
	接近角/离去角(°)
	≥16/15

	10★
	前悬/后悬(mm)
	≥1400/1840

	11★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	12
	电池种类
	磷酸铁锂

	13
	驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	14
	最高车速（km/h）
	≥80

	15
	垃圾箱容积（m³)
	≥20

	16
	污水收集箱容积（L）
	≥50

	17
	具有电气液联合控制，垃圾车具备全封闭垃圾箱、密封式后门。




	7
	纯电动平板车
	1
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池电量（Kwh）
	≥180

	3★
	电机峰值功率（kw）
	≥160

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≤8100×2550×3200

	5★
	货厢尺寸(mm)
	≥4200×2350×800

	6★
	总质量（kg）
	≤18000

	7★
	整备质量（kg）
	≥8000

	8★
	额定载质量（kg）
	≥3150

	9★
	接近角/离去角(°)
	≥17/13

	10★
	前悬/后悬（mm）
	≤1500/1950

	11★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	12
	电池种类
	磷酸铁锂

	13
	货厢自卸方式为后卸式




	8
	新能源路面垃圾收运车1
	2
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	底盘电池总储电量（kwh）
	≥15

	3★
	底盘电机峰值功率（kw）
	≥27

	4★
	上装电机额定功率（kw）
	≥4

	5★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥4100×1180×1830

	6★
	总质量（kg）
	≤2000

	7★
	整备质量（Kg)
	≥1330

	8★
	额定载质量（Kg）
	≥540

	9★
	接近角/离去角( °)
	≥30/5

	10★
	前悬/后悬(mm)
	≥470/1270

	11★
	配备倒车影像、方向盘助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	12▲
	电池能量密度（W·h/kg）
	≥125

	13▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	14▲
	最高车速（km/h）
	≥70

	15▲
	车身后部配有高压卷盘，卷盘带10米以上软管通过快速接头可快速对接手持喷枪，可用于车身清洗、局部路面清洗等作业。该卷盘装置满足上户上牌要求，承诺不得通过拆装装置来完成相关上牌年审需求。

	16
	驾驶室准乘人数（人）
	≥1

	17
	轴距（mm）
	≤2400

	18
	清水箱容积（m³)、垃圾箱容积（m³)、高压水泵额定工作压力（MPa）
	≥0.5、≥0.7 、≥15

	19
	最大洗扫宽度（m）、卸料角( ° )
	≥1.8、 ≥45

	20
	“中置两盘扫+后置窄吸嘴+外置高压主喷管+左右高压侧喷” 具有多种作业模式，实现路面的清扫、清洗及洗扫。 左右扫盘具有自动避障保护及复位功能。




	9
	新能源路面垃圾收运车2
	7
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池电量（Kwh）
	≥240

	3★
	底盘电机峰值功率（kw）
	≥160

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≤8300×2550×3000

	5★
	最大总质量（kg）
	≥18000

	6★
	整备质量（kg）
	≥11500

	7★
	额定载质量（kg）
	≥6300

	8★
	接近角/离去角 ( °)
	≥16/12

	9★
	前悬/后悬（mm）
	≤1270/2280

	10★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	11▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	12▲
	最高车速（km/h）
	≥85

	13
	驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	14
	轴距（mm）
	≥4800

	15
	清水箱容积（m³）
	≥8

	16
	污水箱容积（m³）
	≥6

	17
	最大清扫宽度（m）
	≥3.5

	18
	后防护离地高度（mm）
	≥380

	19
	采用中置宽吸嘴，左、右喷杆及主喷杆采用不锈钢材质，且左右喷杆具有双向自动避障保护及复位功能

	20
	清扫装置摆动和升降采用单独控制元件进行控制，确保摆动和升降精准无误，同时扫盘摆动可根据障碍物进行自动避障；扫刷触地调整机构采用螺纹筒调节控制，保证扫刷与地面的接触量，机构既简单可靠；扫盘转速可根据不同清扫工况选择高、中、低三档，保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果。

	21
	车辆采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业启动和作业停止时，驱动电机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作简便。

	22
	具备全扫、全洗扫、全清洗等多种作业模式。根据作业需要，可选择合适的作业模式进行作业。作业模式选定后，一键启动作业，需参与作业的所有机构，会按规定的顺序自动伸出并运转作业。需要停止作业时，一键停机，工作中的所有作业机构，会按规定的顺序自动停止运转并收回到原始状态。




	10
	纯电动压缩式垃圾车1
	2
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	底盘电池总储电量（kwh）
	≥160

	3★
	底盘电机峰值功率（kw）
	≥160

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥6650×2200×2650

	5★
	总质量（Kg）
	≤12500

	7★
	整备质量（Kg)、
	≥7150

	8★
	额定载质量（Kg）
	≥3200

	9★
	接近角/离去角( °)
	≥18/13

	10★
	前悬/后悬(mm)
	≤1250/2310

	11★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	12▲
	后防护装置离地高度(mm)
	≥425

	13▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	14▲
	最高车速（km/h）
	≥80

	15
	轴距(mm)
	≥3360

	16
	驾驶室准乘人数（人）
	≥2

	17
	垃圾箱有效容积（m³)、污水箱容积（L）
	≥6.5、 ≥120

	18
	压填工作循环时间（s）、提升桶提升工作循环时间（s）、 卸料工作循环时间（s）
	≤14、 ≤10、 ≤45

	19
	驾驶员可在驾驶室内完成垃圾装载及卸料的各种操作，并能根据实际情况选择操作方式，控制盒按钮操控或多路阀手柄操作，预留有无线遥控操作的接口。配置大容量污水箱，结合导流式污水收集装置，可将填料器与垃圾箱体之间因密封胶条失效而渗漏的污水引流至专用污水收集箱中，有效防止因污水泄漏而造成的二次污染。




	11
	纯电动压缩式垃圾车2
	1
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	底盘电池总储电量（kwh）
	≥240

	3★
	底盘电机峰值功率（kw）
	≥160

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥9200×2500×2980

	5★
	总质量（Kg）
	≤18000

	6★
	整备质量（Kg)
	≥11600

	7★
	额定载质量（Kg）
	≥5900

	8★
	接近角/离去角( °)
	≥16/11

	9★
	前悬/后悬(mm)
	    ≤1280/3100

	10★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	11▲
	后防护装置离地高度(mm)
	≥280

	12▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	13▲
	最高车速（km/h）
	≥89

	14
	驾驶室准乘人数（人）
	≥3

	15
	轴距(mm)
	≥4500

	16
	垃圾箱有效容积（m³)、污水箱容积（L）
	≥12、 ≥900

	17
	压填工作循环时间（s）、提升桶提升工作循环时间（s）、 卸料工作循环时间（s）
	≤17、 ≤11、 ≤55

	18
	驾驶员可在驾驶室内完成垃圾装载及卸料的各种操作，并能根据实际情况选择操作方式，控制盒按钮操控或多路阀手柄操作，预留有无线遥控操作的接口。配置大容量污水箱，结合导流式污水收集装置，可将填料器与垃圾箱体之间因密封胶条失效而渗漏的污水引流至专用污水收集箱中，有效防止因污水泄漏而造成的二次污染。




	12
	新能源大件垃圾收运车
	20
	辆
		序 号
	项 目
	参 数 要求

	1★
	燃料种类
	纯电动

	2★
	电池电量（Kwh）
	≥65

	3★
	电机峰值功率（kw）
	≥150

	4★
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥5360×1880×1790

	5★
	总质量（kg）
	≥3365

	6★
	整备质量（kg）
	≥2045

	7★
	额定载质量（kg）
	≥990

	8★
	接近角/离去角 ( °)
	≥29/18

	9★
	前悬/后悬（mm）
	≤980/1310

	10★
	配备倒车影像、方向盘带助力、冷暖空调、充电方式支持快充慢充模式。

	11▲
	电池种类
	磷酸铁锂

	12▲
	最高车速（km/h）
	≥100

	13
	轴距（mm）
	≥3150

	14
	驾驶室准乘人数（人）
	≥3





注：1、以上产品参数带“★”项参数为本次招标项目的“实质性要求”，不满足做无效投标处理。带“▲”项参数为本次招标项目的“主要指标”，其他的为一般指标，均做扣分处理。
2、“★”项参数、“▲”项参数及一般指标参数均需通过工业和信息化部装备工业发展中心道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统（网址：https://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao_xxgk/index.html）查询并提供产品技术参数页面截图予以佐证。（备注：1、公告截图能体现的参数提供公告截图予以佐证；2、公告截图未体现的参数由投标供应商自行提供检测报告或技术说明书或产品宣传彩页或汽车网站截图资料予以佐证；3、未提供相关佐证资料视为不满足。）
3、采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配的，仅作为技术参考，不代表特定产品，如参数中出现品牌或型号仅供参考，供应商可提供等同或优于参数要求的产品；
4、除采购文件明确要求以外，本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。
5、技术参数里引用的产品标准、方法标准和规范没有年代号的以最新有效的标准和规范为准（包括不限于标准和规范修订、更新等情况，标准和规范出现修订、更新等情况时，以最新有效的标准和规范为准）。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	1
	★
	服务要求
		序号
	符合标识
	服务要求名称
	服务要求内容

	1
	★
	售后服务
	成交供应商在接到报障信息后，0.5 小时内响应，通过电话、传真及邮件的方式指导采购人排除故障；若故障仍不能排除，须在4小时内上门调试维修排故。成交供应商承诺所有故障排除时间不超过12小时，若12小时内不能排除故障，成交供应商保证免费提供同规格同数量替代车辆供甲方使用，直至故障排除

	2
	★
	报价要求
	 （1）供应商的报价均不能超过最高限价，否则作无效投标处理；
（2）包括车价、车辆运输、上户、第一年保险【新能源四轮垃圾收运车1、新能源四轮垃圾收运车2、纯电动勾臂式垃圾运输车、新能源垃圾对接车、纯电动平板车、新能源路面垃圾收运车1、新能源路面垃圾收运车2、纯电动压缩式垃圾车1、纯电动压缩式垃圾车2、新能源大件垃圾收运车，以上车辆购买险种要求为：（1）机动车交通事故责任强制保险（车船税）、（2）特种车损失保险（全险）、（3）特种车第三者责任保险（200万元）、（4）车上人员责任险（司机）（20万元）、（5）车上人员责任险（乘客）（20万元/座）、（6）车损险每次事故绝对免赔额（0元/次）；电动三轮快保车1、电动三轮快保车2的购买险种要求为：（1）机动车交通事故责任强制保险（车船税）、（2）特种车损失保险（全险）、（3）特种车第三者责任保险（30万元）、（4）车上人员责任险（司机）（20万元）、（5）车上人员责任险（乘客）（20万元/座）、（6）车损险每次事故绝对免赔额 （0元/次）】车辆购置税、安装调试、培训、税费、系统集成费用等和招标文件规定的其他费用。
（3）供应商报价在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

	3
	★
	其他要求
	1、依据《汽车销售管理办法》投标人若为经销商且提供的产品取得汽车生产企业授权的，提供授权证明材料；若未取得授权，当以书面形式向采购人作出提醒和说明，向采购人明确承担相关责任的主体。
2、整车交付时提供车辆底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、底盘合格证、底盘使用说明书（中文）、整车操作使用维护说明书（中文）、整车合格证、工信部整车公告证明、随车器材清单、交接清单等相关技术资料。
3、所有响应车辆均需安装4G车载定位终端，具备在线视屏监控、对讲、行驶轨迹巡查等功能，须能与现有乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台对接，相关费用由供应商承担。 （三轮车4G车载定位终端（包含行驶轨迹巡查）费用约400.00元/套（大写：约肆佰元一套），其余四轮车4G车载定位终端（包含在线视屏监控、对讲、行驶轨迹巡查等功能）费用约5000.00元/套（大写：约伍仟元一套）。
4、中标供应商在合同签订之日起60日内完成本项目所涉车辆上户上牌（包括但不仅限于按照国家相关法律、法规的规定完成车辆的完税以及在国家相关部门完成车辆的登记工作办理本合同所涉车辆的机动车登记证书、号牌（正式）、行驶证），采购人在其能力范围内予以协助。
5、供应商在项目实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何费用。
6、中标单位在收到中标（成交）通知书签订合同后5日内需提供投标文件中响应的所有车辆对应的佐证材料，包括但不限于国家工信部公告完整截图（所投车辆型号需与公告截图的型号一致）、并提供与所投车辆的生产厂家或授权经销商的供货确认函等供采购人核查，若不能提供或提供虚假材料将终止合同并追究其法律责任。
7、供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内货物的，均应通过国家强制性认证并取得认证证书且在供货时向采购人提供认证证书。否则承担验收不合格及其他不利后果和相关责任。





3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	60日历天

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、签订合同后收到供应商书面付款申请与票据凭证资料后，达到付款条件起10日内，据实情况说明为支付合同金额的30%作为预付款。
2、采购人要求分批次供货，达到付款条件起10日内，据实情况说明为供应商按采购人要求分批次供货并验收合格后试运行3日，试运行期间无任何质量问题， 提交书面付款申请与票据凭证资料后10日内支付该批次剩余的全部供货货价款

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以采购文件、合同要求及成交供应商响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与成交供应商的响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	（1）质保期:所有车辆整车质保以厂家质保时间为准，易损件和人为原因除外。质保期内同一产品同一质量问题经成交供应商3次维修仍不能达到合同规定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。 （2）售后服务响应时间：成交供应商在接到报障信息后，0.5 小时内响应，通过电话、传真及邮件的方式指导采购人排除故障；若故障仍不能排除，须在4小时内上门调试维修排故。成交供应商承诺所有故障排除时间不超过12小时，若12小时内不能排除故障，成交供应商保证免费提供同规格同数量替代车辆供甲方使用，直至故障排除。 （3）所供应车辆必须是全新未使用过，库存不超过12个月的车辆。如有不符合要求或者虚假响应的，除不支付货款外，还将上报政府采购监管部门并追究成交供应商的违约责任。 （4）所供应车辆必须符合国家的节能环保要求。 （5）供应商所有产品须符合国家相应产品的有关质量认证标准。 （6）所供应车辆在质保期内出现质量问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担。（7）质保期后成交供应商为使用方提供终身技术支持及服务，车辆出现故障、零部件需要更换等需要及时修理时，除及时提供需更换零部件的收取零部件费外，其余售后服务范围与标准按质保期内标准执行，不收取其他任何费用。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任与解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
★1、本章所述内容与采购文件其他地方有不一致的，以此章表述为准。 ★2、供应商为本项目提供的所有货物及其制造商属于国家规定须取得备案、生产等许可的，供应商均应提供符合国家相关规定的货物。除本文件已明确要求在投标响应文件中提供证明材料的外，采购人在供货时有权要求中标/成交供应商提供证明材料，不能提供或提供不符合要求的承担验收不合格及其他不利后果和相关责任。 ★3、供应商对技术要求以“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”、“≥”、“≤”等范围值形式表述的指标仍以范围值形式进行响应的，在合同签订时以供应商响应范围值本数作最低标准。同理，“不足”、“低于”、“超过”、“＜”、“＞”的则以优于但不含本数作最低标准。合同签订时，双方应按不低于上述要求确定准确值并作为验收的依据。 4、上述表述中未提出的其他要求在评分细则中列出，供应商应对应评分细则予以提供和响应，评审小组将根据评分细则给予评分。 5、供应商在资格要求中承诺了具有履行合同所必需的设备和专业技术能力和项目技术、服务要求中响应了相关要求，只是证明供应商满足了“必需、基本”的配置要求。本项目鼓励供应商优于此要求配置，详见评分细则
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