第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 693,600.00
采购包最高限价（元）: 693,600.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02249900 其他食品加工设备
	上料洗薯机
	15.00（套）
	693,600.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	上料洗薯机
	1.00（套）
	693,600.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02249900 其他食品加工设备
	上料洗薯机
	上料洗薯机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：上料洗薯机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	采购清单
		序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价限价（元）
	最高限价（元）

	1
	上料洗薯机
	套
	1
	52800
	52800

	2
	上料清洗机
	套
	1
	30800
	30800

	3
	打浆分离机
	套
	1
	45800
	45800

	4
	超细分离机
	套
	1
	36800
	36800

	5
	挤渣机器
	套
	1
	50800
	50800

	6
	除砂器
	套
	1
	22600
	22600

	7
	浓缩机
	套
	1
	86500
	86500

	8
	真空脱水机
	套
	1
	94600
	94600

	9
	搅浆抽浆桶
	套
	2
	11000
	22000

	10
	粉条机
	套
	2
	39000
	78000

	11
	传送带
	套
	2
	25800
	51600

	12
	覆膜机
	套
	1
	121300
	121300


注：1、因一体化平台系统固化原因，本项目的“单位、数量、单价限价、最高限价以采购清单为准”。投标人按照采购清单填写报价明细表。
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	技术参数要求
		序号
	标的名称
	技术参数要求
	★所属行业

	1
	上料洗薯机
	1.规格（L*W*H）：5000mm*800mm*1200mm；
2.滚筒转速：≥18r/min；
★3.减速电机驱动；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥1.5；
★6.SUS304不锈钢；
	工业

	2
	上料清洗机
	1.规格（L*W*H）：3000mm*700mm*1000mm；
2.滚笼工作转速：≥36r/min；
3.电源：380V/220V（AC）；
4.功率（KW）：≥1.5；
★5.SUS304不锈钢；
	工业

	3
	打浆分离机
	1.规格（L*W*H）：2800mm*500mm*1550mm；
2.分离筛网80-120目；
3.旋转主轴：≥2800r/min；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥11；
★6.SUS304不锈钢；
	工业

	4
	超细分离机
	1.规格（L*W*H）：2450mm*800mm*1000mm；
2.筛网规格120-200目；
3.主轴转速：≥2900r/min
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥1.5；
★6.SUS304不锈钢；
	工业

	5
	挤渣机器
	1.规格（L*W*H）：2300mm*550mm*1100mm；
2.挤压方式：螺旋挤压出渣；
3.螺旋转速:22r/min；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥7.5；
★6.碳钢材质Q325B；
	工业

	6
	除砂器
	1.规格（L*W*H）：1100mm*240mm*1800mm；
2.除砂原理：离心重力除砂；
3.工作压力：0.12-0.25（MPa）；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥1.5；
★6.SUS304不锈钢；
	工业

	7
	浓缩机
	1.规格（L*W*H）：2000mm*940mm*900mm；
2.多管旋流离心浓缩；
3.工作压力：0.3-0.6（MPa）；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥7.5；
★6.部分SUS304不锈钢；
	工业

	8
	真空脱水机
	1.规格（L*W*H）：1840mm*1840mm*1600mm；
2.真空工作度-0.06-0.09（MPa）；
3.转鼓转速：0-1000r/min；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥7.5；
★6.部分SUS304不锈钢；
	工业

	9
	搅浆抽浆桶
	1.规格（φ*H）：850mm*950mm;
2.用于自动搅浆抽浆自动上料到粉条机料斗口；
3.电源：380V/220V（AC）；
4.功率（KW）：≥3；
★5.SUS304不锈钢；
	工业

	10
	粉条机
	1.规格（L*W*H）：1500mm*600mm*1500mm；
2.温度控制范围：0-300℃；
3.成型方式：自熟挤压成型；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥7.5；
★6.SUS304不锈钢；
	工业

	11
	传送带
	1.规格（L*W*H）：4000mm*900mm*740mm；
2.输送速度：≥0.2m/s；
3.粉条挤压输送后摊平转运；
4.电源：380V/220V（AC）；
5.功率（KW）：≥0.75；
★6.部分SUS304不锈钢；
	工业

	12
	覆膜机
	1.规格（L*W*H）：3000mm*1000mm*1600mm；
2.输送速度：≥1.5m/s；
3.电源：380V/220V（AC）；
4.功率（KW）:≥3；
★5.碳钢材质Q325B；
	工业


注：1、因一体化平台系统固化原因，本项目标的名称、所属行业、核心产品以本表为准。投标人在填写《中小企业声明函》时，应根据以上表格标的，报出每一个标的的制造商情况。同一标的制造商相同的，可合并填写。同一个标的含多个制造商不同的，可分开填写。
2、投标人响应的中小企业声明函涉及的标的名称、所属行业以此表为准；投标人需根据表中所列的标的名称逐一进行声明；
3、报价明细表对应标的名称的内容详细清单以此表为准。
4、本项目核心产品为：上料洗薯机。
5、以上带“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	服务要求
	1、技术参数与性能指标中，如涉及到固定值，允许误差范围均按±2%，如有已允许的误差范围按照已允许的误差范围执行，具体需制作的工作内容以实际为准。
2、招标文件中所列技术指标仅用作描述产品功能、性能，如与特定品牌型号相匹配不代表指向特定产品，名称如有与品牌相一致的仅作为参考，投标人应提供等于或优于所设定的技术指标。
3、本项目所有产品必须符合国家相关及行业的质量标准和要求。投标人所提供货物应是符合国家相关要求的正规合格产品且包装完整。因货物引起的质量问题，由投标人承担所造成的一切损失。投标人应负责所有设备包括设备供货、设备基础制作安装、设备电线电缆及接地接零及整套设备系统安装调试。
4、本项目自签订合同之日起至全部项目完成之日止，中标人将负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全等一切安全责任。在项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由成交投标人自行承担。中标人将负责货物的运输、搬运等一切安全责任。
5、所投投标产品如涉及国家强制认证（如CCC认证产品、信息安全产品认证等），投标人须承诺所投产品符合国家强制认证的相关规定，并在交货时向采购人提供相关证书复印件。（此条单独提供承诺函并加盖投标人公章）
6、若投标人所投产品在《工业产品生产许可证管理产品目录》内的，所投产品的生产厂家需具有有效的《全国工业产品生产许可证》，供货时需提供相应的证书复印件供采购人查验。（此条单独提供承诺函并加盖投标人公章）
7、投标人须自行考虑本项目的地理环境等所有不利因素，投标人的报价应当包括完成本项目可能发生的各项费用的总和,为包干费用,如货物费、辅材、装卸费、包装运输、仓储费、长短途运输费及二次转运费、保险费、税费、售后服务费、利润等一切费用,采购文件未列明而投标人认为其他必需的费用也须列入报价内。采购人不再另行支付成交金额以外的其他任何费用，如出现因投标报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。
8、如因成交投标人在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成的直接或间接损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、名誉损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，成交投标人对此均应承担全部的赔偿责任。
9、如中标，不可因未了解项目现场情况而放弃中标不履行成交投标人义务。如因成交投标人不能正常履约，给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，并要求投标人赔偿由此带来的所有损失；如放弃中标，所产生的后果按照政府采购相关法律法规执行。
10、非特定美国企业生产产品：根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，投标人不得提供该通知中所列46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品，否则投标（响应）无效。
11、本项目所有标的均需符合国家强制性标准。本项目引用的标准、法规、文号等如有最新标准以最新为准（标准、法规、文号等存在无效或者废止的情况，均以最新的标准、法规、文号等为准），本项目招标文件不再作调整。

	2
	★
	商务要求【注意事项：因系统固化原因，3.3.2商务要求不适用于本项目，商务要求以此为准（说明：投标人应答“商务要求”时仅需应答本项的商务要求即可，无需再应答3.3.2商务要求】如文件中有相同内容要求不一致的，以此处为准
	（一）履约时间
本项目投标人须在签订合同后，45个日历天内将所有设备送到招标人指定地点，并完成安装调试。
（二）履约地点：四川省阿坝县茸安乡，招标人指定地点
（三）付款方式
①预付款: 自合同签订之日起，7个工作日内招标人向投标人支付合同总金额的30%。
②尾款:本项目全部货物交付、安装调试完毕并经招标人最终验收合格后7个工作日内，招标人向投标人支付合同总金额的70%。
③招标人每次支付款项前，投标人须向招标人提供支付款项同等金额增值税专用发票。
（四）质量保证
自招标人组织验收合格之日起计算质保期，质保期一年。质保期内发生设备质量问题，投标人须负责维修或更换。
（五）违约责任与争议解决办法
(1)违约责任
①采购双方均应遵守本项目采购合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付违约金；如因投标人原因造成的，不予退还履约保证金（如涉及）。
②若因投标人原因在合同规定期限内无法交货，招标人有权终止合同，由投标人向招标人支付违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，招标人视情况在延迟交货期内每天收取违约金。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等参照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。
③投标人提供的货物或服务（含质保服务）不符合合同规定的，投标人应向招标人支付违约金并限期10日内整改，否则，视作供应商无法提供合格的货物或服务违约。
④投标人保证本合同货物的权利无瑕疵，保证所提供的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为投标人违约，除应向招标人返还已收款项外，还应另按合同约定向招标人支付违约金并赔偿因此给招标人造成的一切损失。
⑤投标人应严格遵守承诺，如有违约，将赔偿因违约给招标人造成的经济损失。如因投标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给招标人造成损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。
（2）争议解决办法：
①因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。
②合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向招标人所在地人民法院起诉。
（六）验收方法和标准
(1)验收方法：自行验收，投标人提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%。
(2)验收标准：符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收，验收标准以采购文件技术参数及要求和相关行业标准为准。验收应以采购合同、采购文件及其补充文件、国家或行业相关标准为验收的主要依据。
（七）知识产权
(1)投标人在本项目使用任何服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
(2)招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。
(3)投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。
(4)如采用投标人所不拥有的知识产权，扔需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久合法使用权，且不承担该知识产权的相关费用。
（八）包装方式及运输
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	
	交货时间
	/

	2
	
	交货地点
	/

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、预付款付款条件：/。达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.0%
2、尾款付款条件：/。达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的60.0%


	5
	
	验收、交付标准和方法
	/

	6
	
	包装方式及运输
	/

	7
	
	质量保修范围和保修期
	/

	8
	
	违约责任与解决争议的方法
	/


3.4.其他要求
1、根据投标人提供的实施方案进行评审：①项目供货计划；②货物运输方案；③团队人员配置及人员工作安排；④设备安装及调试实施方案。 2、根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务体系及服务流程、设备操作培训方案；②售后服务应急安全保障措施方案、售后服务人员团队。
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