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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）
合同编号：                             
甲    方：佛山市三水区新城医院
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：佛山市三水区新城医院
（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：  佛山市三水区新城医院医疗家具采购项目（第二期）         
         采购项目编号：  ZT(SS08)2025                   
（2）采购计划编号： 440607-2025-00806                     
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：    详见附件                                                  
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：（本合同不涉及）
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：            /                                
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                         /                                  
制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：  /        
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：        /           
                     大写：            /           
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：
1、合同签订后，乙方应向甲方提交合同价30%的预付款担保。甲方自收到预付款担保之日起，甲方应在10个工作日（乙方若是中小企业则5个工作日内）内向乙方支付合同价的30%作为预付款。
2、按采购项目内容要求将全部货物送达安装现场并安装调试完毕后10个工作日（乙方若是中小企业则15天内）内，甲方向乙方应支付至合同价的90%。乙方同时向甲方申请解除预付款担保。
3、项目验收合格且移交满12个月后，乙方提交支付申请后20天内，甲方向乙方支付结算金额的10%。
4.上述款项均不计算利息。乙方应严格按税收政策规定，在收取款项时，向甲方提供税款缴纳凭证，否则甲方有权顺延付款时间。
5.本项目预付款须专款专用于本项目，不得挪用于其他项目或其他事项,否则属于乙方违约。若因乙方出现挪用预付款的违约行为，甲方有权直接启用预付款保函或在进度款项中予以扣回预付款。由此导致甲方损失的，乙方需赔偿甲方的一切损失。 
其中涉及预付款的： 合同签订后，乙方应向甲方提交合同价30%的预付款担保。甲方自收到预付款担保之日起，甲方应在10个工作日（乙方若是中小企业则5个工作日内）内向乙方支付合同价的30%作为预付款
成本补偿：   /  
绩效激励：   /   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点： 佛山市三水区新城医院内           
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：           /                 
    收取履约保证金金额：           /                 
    履约担保期限：              /                   
（4）分期履行要求：              /                                          
（5）风险处置措施和替代方案：     /                                                          
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：  ①甲方（项目负责人）； ②乙方（法定代表人或授权代表）； ③其他相关人员。 具体参与人员以甲方最终确认为准
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：
（一）货物特性：货物为近一年原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。 
（二）验收方案：验收小组按国家和甲方有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收所需要的一切费用由乙方承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由 甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。 
（三）技术资料 ①交货时，应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。 ②交付验收后，应提供验收报告。 ③售后服务履约验收后，应提供履约验收报告。
（四）验收结果确认：验收完毕由甲方、相关部门及乙方在验收报告上签名确认。 
（五）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》 的产品在验收时乙方必须出具CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
（六）其他要求：
1、甲方有权对货物生产及安装调试进行全过程监督，并有权对乙方提供的备料单进行抽检，对所有材料(含板材、五金配件、木皮、油漆、胶水、钢材、石材、木料等)的进货单及其质量检验证明文件进行审查，如甲方认为材料存在质量疑问，甲方可随机抽样送质量监督检验机构检验，乙方承担所有相关的检测费用。对于无法提供有效进货证明及检验不合格的材料，甲方有权拒绝该材料投入生产，若该材料已投入生产，甲方有权不接受由该材料所生产的货物。对不合格的货物甲方有权拒绝结算付款，乙方须更换成合格的货物。
2、货到现场乙方需向甲方提供原材料采购合同、发票、支付证明等资料。未提供证明材料不予验收，不得进行安装(由此影响甲方工期或造成甲方损失，由乙方承担后果)。
3、在所有货物验收交付前的保管安全责任由乙方承担。
4、货物安装定位结束后，由甲方和乙方按招标文件要求、乙方所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行联合验收，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由乙方承担。若因乙方所供货物的原因导致验收不合格，整改费用由乙方自行支付。
5、在本合同货物的使用期内，如果发现乙方交付的本合同的货物质量、性能和规格与本合同约定不符，或证明其有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方有权申请本合同货物安装使用地的检验机构检验，并根据检验证书及质量保证条款向乙方提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，乙方应继续履行合同，不得中止。
6、验收时甲方将对原材料及货物成品进行抽检，如抽检结果达不到乙方承诺的参数标准的，扣罚1万元/项，直接在合同款中扣除，同时乙方须无条件更换成符合标准的货物。累计出现5项抽检不达标的，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并向政府采购监督部门报告，造成的损失由乙方承担。
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：  详见“验收组织的其他事项”                                       
（5）履约验收的内容： 包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况，详见“验收组织的其他事项”                                       
（6）履约验收标准： 验收标准 依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。    
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：            
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后，自见证单位盖章见证之日起生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：     广东省佛山市三水区     
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除甲方和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	详见“技术要求和商务要求”

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/





商务要求
	序号
	内容明细
	内容说明

	1
	标的提供的时间
	乙方在接到甲方的供货通知后的60个日历天内完成供货、安装调试，并验收合格后交付甲方正常使用。

	2
	标的提供的地点
	佛山市三水区新城医院内（甲方指定地点）。

	3
	付款方式
	1、合同签订后，乙方应向甲方提交合同价30%的预付款担保。甲方自收到预付款担保之日起，甲方应在10个工作日（乙方若是中小企业则5个工作日内）内向乙方支付合同价的30%作为预付款。
2、全部货物送达安装现场并安装调试完毕后10个工作日（乙方若是中小企业则15天内）内，甲方向乙方应支付至合同价的90%。乙方同时向甲方申请解除预付款担保。
3、项目验收合格且移交满12个月后，乙方提交支付申请后20天内，甲方向乙方支付结算金额的10%。
4、上述款项均不计算利息。乙方应严格按税收政策规定，在收取款项时，向甲方提供税款缴纳凭证，否则甲方有权顺延付款时间。
5、本项目预付款须专款专用于本项目，不得挪用于其他项目或其他事项,否则属于乙方违约。若因乙方出现挪用预付款的违约行为，甲方有权直接启用预付款保函或在进度款项中予以扣回预付款。由此导致甲方损失的，乙方需赔偿甲方的一切损失。

	4
	履约保证金
	不收取

	5
	其他
	支付方式补充，
1、乙方每次提交支付申请前，须向甲方提供真实有效的发票；
2、款项以转账方式转入乙方的银行账户；
3、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。
4、因甲方使用的是财政资金，甲方在规定时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续即视为甲方已经按期支付。
预付款担保
（1）乙方应在甲方支付预付款7天前提供预付款担保； 
（2）预付款担保可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 
（3）预付款担保有效期：至合同范围内家具安装调试结束； 
（4）预付款担保退还方式、时间、条件：合同范围内家具安装调试结束后不计利息退还。

	6
	合同金额包含内容
	（一）包括货物及零配件、备品备件、标配工具、运输费、装卸费、保险费、仓储费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含深化设计费、联络费、培训费、计量校准费用）、抽样检查费、保修期内的售后服务、备品备件费、与该项目实施交叉作业的其他单位之间发生的配合费、各种税费及相关法律规定的必须的检验、验收等伴随服务及合同实施过程中的不可预见所产生的全部费用。
（二）在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，甲方除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
（三）乙方在报价中应综合考虑合同范围内所有的家具布置安装后，达到最终使用条件所需通电、通水使用终端配备的费用，甲方不再另行支付。
（四）如因内部功能区调整，将根据实际情况对家具品名、数量、规格大小进行调整，按调整的规格、数量及报价明细修正总价，但调整后的总价不可超过合同金额。

	8
	货物及交货要求
	（一）货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。
（二）货物质量要求依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。
（三）交货时，乙方应同时交付产品中文使用手册、质量检验证书（合格证）及货物维护说明、等相关资料。
（四）其他：1、乙方所提供货物必须符合医院院内感染控制要求。2、乙方所提供货物必须符合医院的特殊要求，能够满足不同服务、不同工作对象使用功能的要求。3、乙方所提供货物必须符合的设计、安放位置符合才甲方医院的医疗规程、流程的要求。4、乙方所提供货物必须符合满足环保、卫生、安全等方面的标准及要求。5、乙方所提供货物应选用经济合理的材质，档次相应统一、做工精致，达到实用、简洁、美观、牢固的要求，并与甲方医院的大楼装饰、装修相协调。

	9
	包装、保险及发运、保管要求
	（一）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
（二）乙方负责将货物货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
（三）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
（四）货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
（五）货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
（六）货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

	10
	安装要求
	（一）乙方负责到甲方指定的安装地点进行家具安装。
（二）乙方必须提供家具安装服务，并确保安装完成后，货物能够正常使用，达到甲方可正常使用的最佳状态。
（三）安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
（四）货物、材料的拆箱、安装等工作由乙方负责，但若甲方有特定要求需要参与的，则须在甲方指定人员的参与下进行。
（五）乙方必须充分考虑佛山市三水区新城医院建设现场安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作，安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，提供现场防护措施方案，安装过程中如果对现场物品或结构造成损坏的必须恢复原样，如不能修复的需照价赔偿。若甲方因此垫付费用或承担赔偿责任的，有权向乙方进行追偿并直接从合同款项中予以扣减。乙方应做好佛山市三水区新城医院建设现场安装施工人员的安全指导，提供现场安装负责人名称及联系方式，货物在安装过程中出现大小事故均由乙方负责；同时在使用期间因质量问题导致人员损伤的由乙方负责，甲方概不负责。
（六）安装时，如天花墙面地面均已装修完成，其拼装锚固方式不得破坏安装后的见光面原有装饰面。如对室内装修装饰（包括地板瓷砖）有破坏/损坏，乙方应采用原厂原品质原规格材料恢复至原样，费用由乙方承担。
（七）乙方在项目实施现场应服从甲方的管理；乙方在实施安装完毕后，须按照甲方的要求负责清理施工场地的卫生，涉及费用由乙方负责承担。
（八）乙方应保证所提供的产品符合绿色环保及相关家具的甲醛标准。甲方有权对家具进行抽检，抽检发现甲醛超标的将由乙方负责所有家具的除甲醛服务，且抽检费用、除甲醛等因此产生的费用由乙方承担。

	11
	知识产权的归属
	1、乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由乙方承担。
2、甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
3、如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用（包括采购人聘请律师应对第三人主张权利的律师费等相关费用）和遭受的损失均应由乙方承担。

	12
	质保期及售后服务要求
	（一）质量保证期（简称“质保期”）为所有货物自交付验收合格之日起5年，若货物原厂商提供的质量保证期优于乙方提供的质量保证期，以原厂商提供的质量保证期为准。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。
（二）质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。
（三）任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。
（四）质保期内乙方提供上门服务，在质保期内设置每周7天×24小时服务专线和长期的技术支持，对甲方的服务通知，乙方必须在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，3天内处理完毕。若故障规定时间内未能处理完毕的，乙方必须提供同等配置的货物给予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
（五）提供服务热线、货物日常检修、定期巡检、现场支持服务、硬件替换服务等。
（六）乙方应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴，有完善的售后服务体系，对产品提供终身维修服务。乙方需具备良好的售后服务能力，具备售后服务技术力量，提供包括保修范围、售后服务技术力量（包含但不限于售后服务点、售后服务人员及售后服务电话等）、质保期外的维修服务收费标准、服务响应服务承诺等内容及相关证明材料。
（七）质量保证期内产生的相关费用包含在合同价中。

	13
	违约责任

	1、乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件或合同规定的，甲方有权拒收，并根据不符合要求的货物的合同价格的30%向甲方支付违约金，且须重新提供符合招标文件、投标文件或合同规定的货物，如在规定时间内不能提供的，甲方有权自行购买该货物，费用由乙方支付，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、乙方未按要求履行合同，逾期交付货物，乙方从逾期之日起按2000元/天向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，还有权要求乙方按合同金额的10%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。
3、甲方凡发现乙方采用不合格品的、对甲方认可的清单故意拖延不确认、不按照甲方最终认可的样板及清单进行制作及安装、乙方有以次充好行为的，发现以上任何一项均由乙方立即更换或由甲方安排其他单位进行制作安装或更换，所产生的费用将按实际发生额从乙方的合同款项中扣除，情节严重的甲方有权单方终止合同，并有权要求乙方按合同金额的10%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。
4、如货物质量缺陷属于乙方责任，乙方须履行更换或维修义务，同时应就延迟更换或维修向甲方承担违约责任，每迟延一日，乙方应向甲方支付人民币5000元作为违约金，按该货物价格的20%进行赔偿。质量保证期内，若经乙方维修2次仍不能保证货物持续正常使用的，甲方有权选择采取下列措施：（1）要求乙方更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由乙方承担；或（2）要求退货退款，所涉相关费用（如运输费、税费等）由乙方承担。无论甲方采取何措施，乙方均应按每件不能正常使用货物价格的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。
5、乙方拒绝或拖延履行售后服务义务的，由乙方承担相关违约责任，甲方有权拒付合同价款余额（如有），合同价款余额（如有）不足以弥补甲方实际损失的，乙方仍应承担赔偿责任。
6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

	14
	变更及结算要求

	（一）变更的范围
1、关于变更范围的约定：乙方在供货时不得以任何理由做主动变更，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）取消合同中任何工作，但经甲方同意转由他人实施的工作除外；
（2）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性（包括但不限于家具的型号、规格、参数）。
2、甲方一律不接受除尺寸外的负偏离变更，只接受优于或等于原方案的产品，若供货后发现功能不满足投标文件的（验收时需对采购要求逐一核对），甲方一律不予验收，所带来的损失甲方概不负责。
3、项目实施过程中，甲方可能根据项目的实际情况进行调整的，需要在乙方下订货合同之前提出，经甲乙双方及设计人、监理人确认方案可行的，经设计人、监理人、甲方及其他相关单位核认办理变更手续。
（二）变更估价
1、变更估价原则
关于变更估价的约定:依据合同条款约定的变更范围、变更审批程序，变更估价按照本款约定执行：
（1）合同报价清单明细表中有适用于变更采购清单项目的，应采用该项目的单价，若清单有多个单价的，按最低单价计算；
（2）合同报价清单明细表中没有适用但有类似于变更采购清单项目的，可在合理范围内参照类似项目以正立面投影面积换算的最低单价计算；
（3）合同报价清单明细表中没有适用也没有类似于变更项目的，或类似项目的综合单价不适用时，新增单价以询价方式确定，并乘以结算系数后作为项目结算的综合单价。
注：结算系数=中标总价-/最高限价
（4）项目变更（含签证）措施及其他项目费：不予给付。
（5）项目变更时效与程序：乙方应在收到项目变更文件后14个日历天内，按照甲方项目变更管理办法要求向甲方提交项目变更申报审批表和项目变更预算书。甲方应在收到乙方提交的项目变更申报审批表和项目变更预算书后7个日历天内审查完毕，甲方对项目变更申报审批表和项目变更预算书有异议的，通知乙方修改后7个日历天内重新提交。如因甲方拖延审批时间造成的损失及工期延误由甲方负责，如乙方超出上述时间向甲方提出申请的，且乙方在甲方审批之前已经实施项目变更（特殊情况包括抢险、影响工期关键线路需要立即实施且经甲方认可的除外），甲方有权拒绝支付项目变更费用。
（三）结算要求：
乙方需与甲方逐一落实货物的功能需求、尺寸，最终以甲方实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。货物尺寸变化在不超过-10%或+10%的，价格不作变更；货物尺寸变化超过-10%或+10%的，按实际安装尺寸/需求规格尺寸*该单品中标单价结算。具体如下：所有家具均按家具正立面投影尺寸以平方米换算合同报价清单明细表单价，如甲方确定的家具面积与原合同家具变化不超过-10%或+10%的，该家具价格不作调整，如变化超过-10%或+10%的，按换算单价×实际面积计算该家具价格。本款所称家具正立面投影尺寸是指家具柜或台的尺寸，不包括固定家具与建筑墙体或天棚收边收口装饰板尺寸、家具靠墙台面翻边尺寸，收边收口装饰板或靠墙台面翻边板价格不另结算价格。

	15
	其他要求
	乙方将所有货物安装并调试完毕后，需提供有效资质的第三方检测机构出具的该场室的空气质量检测报告，根据《居室空气中甲醛的卫生标准》规定：居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08mg/m³，若空气中甲醛含量＞0.08mg/m³，由乙方制定和实施除甲醛方案，直至甲醛含量≤0.08mg/m³。由此产生的费用由乙方承担。


技术要求
（一）家具采购项目（第二期）清单及其材质要求：
	序号
	产品名称
	规格（mm）
	数量
	材质要求

	1
	304不锈钢柜
	W900*D500*H1850
	4
	【主材厚度】采用 304 不锈钢

	2
	班前椅
	W900*D650*H950
	2
	【背框】背框为尼龙加纤（PA+GF）:高强度塑料材质
【网料】涤纶+PVC
【布料】原料涤纶
【扶手】尼龙加纤

	3
	医用工作椅 A
	W620*D550*H800
	253
	【背框】背框为尼龙加纤
【网料】涤纶+PVC
【扶手】尼龙加纤
【底盘】普通底盘（无托）
【五星脚】塑料脚 PA(尼龙)
【背部】带有旋转功能组

	4
	医用工作桌
	W1400*D700*750
	64
	面板：选用环保型多层胶合板
台架：采用0.8mm电解钢板制作
钢制二抽吊柜

	5
	医用工作桌A
	W1400*D700*750
	238
	主材厚度】采用 E1 级环保生态实木多层板；金属台架；
其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。

	6
	医用工作桌A
	W1500*D1200*750/1100
	1
	选用环保型多层胶合板，钢制作台架

	7
	医用工作桌D
	W1000*D500*H750
	1
	选用环保型多层胶合板基材表面木纹色三聚氰胺饰面

	8
	医用餐椅
	W450*D450*H850
	12
	【背框】ABS
【椅脚】采用 1.5mm 钢管，表面喷粉处理
【皮料】西皮
【海绵】采用高密度发泡成型棉。

	9
	医用餐椅
	W450*D450*H850
	2
	【背框】ABS
【椅脚】采用 1.5mm 钢管，表面喷粉处理
【皮料】西皮
【海绵】采用高密度发泡成型棉。

	10
	医用餐桌
	W1400*D600*H750
	3
	【主材厚度】台面板采用 实木多层板；面贴木纹色防火板；钢制脚架，表面静电粉末喷涂处理。

	11
	医用茶水柜
	W900*D500*H850
	1
	采用环保型多层胶合板                                

	12
	医用床头柜
	W500*D500*H600
	62
	【主材厚度】采用16mm实木多层板。

	13
	单边实验台B
	W2000*D750*H850
	1
	【主材厚度】台面板采用理化板，其余采用采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂；
【五金配组】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰五金配组；
【结构组组】理化板台面+钢制柜。

	14
	单边实验台B
	W2900*D750*H850
	1
	

	15
	医用单人床
	W2000*D1000*H450
	72
	【主材材质及厚度】1.采用实木多层板
2.含50MM床垫

	16
	医用单人衣柜
	W900*D500*H1850
	72
	采用优质电解钢板

	17
	等候椅四人位
	四人位
	7
	椅面：采用100%聚亚氨脂（PU 自洁皮）内衬加强玻纤

	18
	等候椅三人位
	三人位
	1
	

	19
	医用方桌
	W800*D800*H750
	34
	【主材厚度】台面板采用实木多层板；
【结构组组】主台面+2 个Φ400 喷涂圆盘脚。

	20
	更衣柜
	W1700*D500*H2000
	31
	【主材材质及厚度】采用实木多层板

	21
	更衣柜-钢质 2 门
	W300*D500*H1850
	5
	【主材厚度】采用 一级电解钢板（电解处理）；
【五金配组】每门带锁、标签插槽，锁具、铰链。
【结构组组】更衣柜为掩门，每门上方一层板+挂衣杆+下方一层。

	22
	更衣柜-钢质 6 门
	W900*D500*H1850
	274
	【主材厚度】采用 一级电解钢板（电解处理）；
【五金配组】每门带锁、标签插槽，锁具、铰链。
【结构组组】更衣柜为横向三掩门，每门上方一层板+挂衣杆+下方一层。

	23
	护士工作椅
	W620*D550*H800
	89
	【背框】背框为环保多层实木板，高强度结实耐用，整体外形美观。
【椅脚】采用圆形钢管，表面电镀处理，硬度大，韧性好，安全性高。
【皮料】医用西皮；
【海绵】采用高密度发泡成型棉。

	24
	护士站
	W2900+5650+1700*D700*H750/1100（U型）
	1
	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。
【五金配组】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配组。

	25
	护士站
	W4050+2300*D700*H750/1100
	1
	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。
【五金配组】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配组。

	26
	换鞋凳
	W1200*D400*H450
	2
	1.采用优质电解钢板；                                   2.鞋柜上下均分二层，         
3.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫。

	27
	换鞋柜
	W900*D500*H1850
	11
	【主材厚度】采用一级电解钢板（电解处理）；
【五金配组】每门带锁、标签插槽，锁具、铰链。
【结构组组】鞋柜上下均分五层，左右均分三格，共分为 15 门；每门带锁、标签插槽。

	28
	讲台
	W900*D450*H1100
	17
	【主材厚度】采用实木多层板；木纹三聚氰胺饰面；
【工艺功能】采用 PVC 封边条；

	29
	就诊椅
	W370*D350
	1
	304不锈钢底座，实木框架，高密度海绵，表面为医用皮革。

	30
	沙发
	三人位
	3
	【主材】木方；                                      
【海绵】采用高密度30#-45#海绵；
【面料】选用西皮。

	31
	实验台
	W2000*D1500*H850
	1
	1.材料：柜体及柜门采用电解钢板制作，表面静电粉末喷涂处理；    
2.工艺：金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动涂装工艺，     
3.五金件（带锁具）：采用优质品牌三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链，无撞击噪音设计。采用内嵌长条型 PVC 拉手.                                                      4.配置：独立背架结构，内藏走线功能，配三叉水龙头，PP大水槽。                   
5.具有调平功能,底部配置 4 个调节脚

	32
	示教椅
	W720*D650*H950
	254
	【背框】背框为尼龙加纤（PA+GF）:高强度塑料材质
【网料】涤纶+PVC
【板材（夹板）】背板和坐垫板材使用 E1 板材，
【布料】原料涤纶， 
【扶手】尼龙加纤
【海绵】35 密度海绵

	33
	示教桌
	W1800*D400*H750
	8
	【主材厚度】采用E1实木多层板，钢制作台架

	34
	双人床
	W2000*D1500*H450
	29
	【主材材质及厚度】1.采用实木多层板
2.含50MM床垫

	35
	谈话桌
	W1500*D1000*H750
	1
	【主材厚度】采用实木多层板；三聚氰胺饰面；全钢制台架；

	36
	文件柜 
	W900*D450*H2000
	218
	1.柜体及门板采用电解钢板制片                               2.主柜结构：上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活动层板，下木门一件活动层板；下柜带锁；
3.门铰、锁具均采用优质产品。

	37
	污洗池/污洗槽
	W1800*D600*H1600
	1
	【主材】主体采用 SUS304 不锈钢

	38
	污洗池/污洗槽
	W1800*D600*H1900
	4
	【主材】主体采用 SUS304 不锈钢

	39
	污洗池/污洗槽
	W3200*D600*H1600
	30
	【主材】主体采用 SUS304 不锈钢

	40
	洗手池
	W1500*D600*H850
	1
	【主材】主体采用 SUS304 不锈钢

	41
	小垃圾桶
	30L
	685
	【主材材质及厚度】采用 SUS304不锈钢板材
【容量】30L

	42
	医用休闲椅
	W620*D550*H800
	171
	【背框】ABS材料 
【椅脚】采用1.5mm钢管
【皮料】西皮
【海绵】采用高密度发泡成型棉

	43
	衣柜（玄关）
	W1700*D500*H2000
	3
	基材：优质环保型多层胶合板

	44
	衣柜A
	W1700*D500*H2000
	2
	【主材材质及厚度】采用实木多层板

	45
	医技地柜A
	W3500*D600*H850
	1
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。

	46
	医技吊柜A
	W3850*D350*H650
	31
	【主材】主体采用一级电解钢板（电解处理）。表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，钢化透明玻璃5mm厚。

	47
	医技柜台A
	W2200*D650*H850/2000
	16
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材；

	48
	医技柜台A
	W3150*D650*H850/2000
	1
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢，台面为复合亚克力实体面材。

	49
	医技柜台A
	W3500*D650*H850/2000
	1
	柜身：采用电解钢板制作，复合人造石台面

	50
	医技柜台C
	W2810*D650*H850/2000
	1
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；

	51
	医技柜台C
	W3000*D650*H850/2000
	1
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；

	52
	医技柜台C
	W3950*D650*H850/2000
	1
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；

	53
	医技柜台C
	W5630*D650*H850/2000
	1
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理），表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。底座踢脚为 304 不锈钢.台面为复合亚克力实体面材。含一套不锈钢水槽及脚踏龙头、钢化玻璃档水；

	54
	医技柜台D
	W44450+3450+1160+3440*D650*H850/2000
	1
	【主材厚度】采用一级电解钢板（电解处理），台面为复合亚克力实体面材，上柜层板及隔板为12mm厚钢化玻璃；上柜框为全钢制作；
【五金配组】导轨采用卡扣式阻尼缓冲滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆；阻尼缓冲铰链。

	55
	医用工作台 D
	W1400*D1300*H750
	16
	【主材厚度】采用实木多层板；
其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。

	56
	医用工作台 D
	W1500*D1200*H750
	112
	【主材厚度】采用实木多层板；
其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。

	57
	医用工作台 D
	W1600*D1300*H750
	2
	【主材厚度】采用实木多层板；
其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。

	58
	医用工作台 D
	W1800*D1500*H750
	1
	台面、抽面、门板、侧板采用优质环保型多层胶合板，钢制作台架

	59
	医用工作椅 C
	W620*D550*H800
	131
	【背框】背框为尼龙加纤（PA+GF）
【网料】涤纶+PVC
【板材（夹板）】背板和坐垫板材使用 E1 板材
【布料】原料涤纶
【海绵】高密度定型棉
【扶手】尼龙加纤（PA+GF）
【底盘】普通底盘（无托）
【气杆】三级气杆
【五星脚】塑料脚 PA(尼龙)
【脚轮】PU 插轮

	60
	医用换鞋凳  
	W900*D400*H450
	1
	1.采用优质电解钢板；                                   2.鞋柜上下均分二层，         
3.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫；

	61
	医用换鞋凳  
	W1800*D400*H450
	1
	

	62
	医用会议台A
	W3000*D1800*H750
	2
	【主材厚度】台面板采用实木多层板；三聚氰胺饰面；脚架，表面静电粉末喷涂处理。
其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。

	63
	医用会议台A
	W3800*D1500*H750
	15
	【主材厚度】台面板采用 实木多层板；三聚氰胺饰面；脚架，表面静电粉末喷涂处理。
其他：柜台制作安装包含了将土建预留的强弱电线路引入和面板采购安装的工程量，柜台制作安装需根据现场土建装修的实际情况进行深化设计，并包含深化设计后的实物工程量。

	64
	医用货架
	W1500*D600*H2000
	90
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）

	65
	医用货架
	W900*D600*H2000
	27
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）

	66
	医用沙发
	双人位 A
	26
	【主材】木方                                     
【海绵】采用高密度30#-45#海绵
【面料】选用西皮。

	67
	医用沙发
	三人位 A
	2
	

	68
	医用沙发 A
	双人位 A
	33
	【面料】采用高级西皮饰面
【海绵】高密度海绵
【框架】采用全实木方，材质坚硬，钢性强
【弹簧】高强度蛇簧、韧性强、弹力好

	69
	医用椅凳 B
	常规
	34
	1.【板材（夹板）】背板和坐垫板材使用 E1 板材，
2.【皮料】西皮；
3.【海绵】高密度海棉；
4.【气杆】三级气杆
5.【五星脚】 钢管电镀处理。

	70
	医用诊查床 F
	W1900*D620*H650
	17
	床架：采用全钢管制作，表面静电粉末喷涂处理
床垫：内衬高密度定型海绵，医用皮革覆面；优质五金配件组装；配吊柜

	71
	医用诊桌A
	W1400*D1400*H750
	1
	面板及副台：选用环保型多层胶合板，钢制作台架

	72
	长茶几
	W1200*D600*H450
	5
	基材：优质环保型多层胶合板

	73
	值班床-双层木质
	W2000*D900*H1800
	106
	【主材厚度】板材均采用松木
【工艺功能】榫卯工艺；板组经喷环保漆处理
【五金配组】钢质螺帽、螺丝，表面镀镍；
【结构组组】双层床，四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色+实木枋床板 2 组。不含床垫

	74
	医用工作桌A
	W1500*D1200*750/1100
	6
	选用环保型多层胶合板，钢制作台架

	75
	双人床
	W2000*D1500*H450
	2
	【主材材质及厚度】1.采用实木多层板
2.含50MM床垫

	76
	文件柜 
	W900*D450*H2000
	14
	1.柜体及门板采用电解钢板制片                               2.主柜结构：上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活动层板，下木门一件活动层板；下柜带锁；
3.门铰、锁具均采用优质产品；

	77
	更衣柜-钢质 6 门
	W900*D500*H1850
	8
	【主材厚度】采用一级电解钢板（电解处理）
【五金配组】每门带锁、标签插槽，锁具、铰链。
【结构组组】更衣柜为横向三掩门，每门上方一层板+挂衣杆+下方一层。

	78
	治疗车
	常规
	85
	【主材】采用环保ABS
【结构组组】车架上下两层+4个活动脚轮

	79
	配餐车
	常规
	51
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）；侧板、门板、顶板、底板、层板厚度加强管料壁
【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成；
【结构组组】车架单层+4个活动脚轮

	80
	污衣车
	750*530*1050
	51
	【主要材料说明】
1、采用 SUS304 不锈钢板材；
2、立柱采用圆管；
3、四脚配 4 寸采用可锁定静音滑轮，高耐磨，ABS滑轮带刹车装置，稳定性好

	81
	抢救车
	750*475*930
	17
	【主材】车架采用钢管，表面喷涂处理，硬度大，韧性好安全性高。
【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成。
【结构组组】车架+4 个活动脚轮。

	82
	抽血车
	750*475*930
	34
	【主材】车架采用钢管，表面喷涂处理，硬度大，韧性好安全性高。
【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成。
【结构组】车架+4 个活动脚轮。

	83
	配药备车
	750*475*930
	34
	【主材】采用一级电解钢板（电解处理）；侧板、门板、顶板、底板、层板厚度加强管料壁。
【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成。
【结构组组】车架上下两层+4 个活动脚轮。

	84
	垃圾车
	1000*450*1210
	34
	【主要材料说明】
1、采用 SUS304 不锈钢板材；
2、立柱采用 圆管；
3、四脚配4寸采用可锁定静音滑轮，高耐磨，ABS滑轮带刹车装置，稳定性好。

	85
	晨间护理车
	常规
	34
	【主材】采用 一级电解钢板（电解处理）；侧板、门板、顶板、底板、层板厚度加强管料壁
【工艺功能】所有工组经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成；
【结构组组】车架上下两层+4 个活动脚轮

	86
	病历车
	850*400*920
	34
	/

	87
	大垃圾桶
	70L
	102
	【主材】PP/PE 全新塑料加工，密封性好安全环保，无异味
【规格】70L
【其他】易清洗，结实耐用，绿色环保

	88
	医疗垃圾桶
	30L
	68
	【主材】PP/PE 全新塑料加工，密封性好安全环保，无异味
【规格】30L
【其他】易清洗，结实耐用，绿色环保

	89
	医疗垃圾桶
	70L
	34
	【主材】PP/PE 全新塑料加工，密封性好安全环保，无异味
【规格】70L
【其他】易清洗，结实耐用，绿色环保

	90
	遗体冷藏柜
	长2860×宽1560×高1540
	1
	排列组合：三层二列（共六个托盘）
门洞尺寸：宽 560mm×高 330mm
托盘尺寸：宽 540mm×长 1900mm
冷藏柜制冷参数
1.制冷方式：风冷
2.控制方式：微电脑全自动
3.冷藏柜内部使用温度（可自由设定）：5℃ ～ －15℃
4.电源： 380V 50Hz
5.除霜方式：全自动电热除霜
6.压缩机：全封闭压缩机。
7.制冷系统配备高低压保护器、高压压力表、低压压力表、电磁阀、视液镜、
过滤器、储液器。
8.蒸发器：采用翅片式蒸发器。

	91
	污洗池
	W*D*H:1400*600*1500
	1
	柜体：304不锈钢
含脚踩
机械式单冷水龙头2套
包含接入至相距1米内的急诊女卫生间的给排水管路改造

	92
	刷手柜（脚踩式）
	W*D*H:800*600*1800
	1
	柜体：304不锈钢
含脚踩机械式冷暖水龙头1套
包含利用刷手区内现有预留的电源面板及线路改造至刷手柜内

	93
	污洗台
	W*D*H:900*470*800/1400
	2
	柜体：304不锈钢
顺序分为4个区格的宽度
（400/600（带双钩）/400/400）
台面高H：800mm
挡污板高H：1400mm
（含单冷水龙头及排水共4套）

	94
	刷手柜（脚踩式）
	W*D*H:1000*500*800/1000
	1
	柜体：304不锈钢
台面高H：800mm
挡污板高H：1000mm
（含单冷水龙头及排水共1套）
包含接入至相距1.5米内的种植牙手术室内的给排水和电源改造

	95
	操作柜
	W*D*H:900*350/625*2000
	2
	柜体：电解钢板
包含接入至相距1米内的口腔科器械预处理室的给排水管路改造，以及灌模室内预留的电源面板和线路改造至操作柜内

	96
	更衣柜-钢制6门
	W*D*H:900*500*1850
	3
	冷轧钢板

	97
	污洗台
	W*D*H:900*450*900/1200
	2
	柜体：304不锈钢
含单冷水龙头及排水一套。

	98
	污洗池
	W*D*H:2520*500*800
	1
	柜体：304不锈钢
顺序分为3个区格的宽度
（1040/840/640）
顺序分为3个区格的高度
（450/650/850）
台面高H：850mm
挡污板高H：1450mm
注：左侧两个污洗池内，各含1个大的过滤网、堵水阀。
包含接入至正下方3层公共卫生间内的给排水管路改造

	99
	防飞溅挡板
	W*D*H:530*300*300
	500
	材质亚克力（U型/L型）

	100
	大型打包台
	W*D*H:2800*1200*800
	1
	实木多层板
台面加50mm厚软包西皮腹面

	101
	抚触台
	W*D*H:1000*790*850
	3
	材质采用高分子PMMA复合材料，整体一次性成型，表面平整光滑，无棱角，无冰冷感

	102
	洗礼池
	W*D*H:1000*790*850
	3
	材质采用高分子PMMA-ABS复合材料，整体--次件成型，支架采用304不锈钢池内设计的曲线模型（含水龙头一套）

	103
	推拉移门储物柜
	W*D*H:800*400*1850
	6
	主材采用一级电解钢板
缓冲铰链、静音效果好。

	104
	抚触台
	W*D*H:1000*790*850
	2
	材质采用高分子PMMA复合材料，整体一次性成型，表面平整光滑，无棱角，无冰冷感

	105
	洗礼池
	W*D*H:1000*790*850
	1
	材质采用高分子PMMA-ABS复合材料，整体--次件成型，支架采用304不锈钢池内设计的曲线模型（含水龙头一套）

	106
	接种台
	W*D*H:1500*700*800
	2
	实木多层板
台面加50mm厚软包西皮腹面

	107
	钢制矮柜
	W*D*H:800*400*800
	7
	主材采用一级电解钢板
缓冲铰链、静音效果好。
（无锁）

	108
	钢制矮柜
	W*D*H:800*400*800
	4
	主材采用一级电解钢板
缓冲铰链、静音效果好。
（无锁）

	109
	弧形导医台
	W*D*H:5000*700*750
	1
	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。
【五金配件】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配件。

	110
	弧形导医台
	W*D*H:5000*700*750
	1
	【主材厚度】采用实木多层板；人造大理石台面。
【五金配件】采用消声承重国标三节导轨、耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接组等五金配件。


（二）主要参数要求
1、主要材质的参数要求
以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。
①以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。
②除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。
③除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值可以完整、明确地描述采购标的需要实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。
	材质名称
	参数要求

	一级电解钢板
	1.厚度≥O.7mm； 
2.力学性能：抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥28%；
3.化学性能：碳C≤0.12%，锰Mn≤0.60%，硫S≤0.030%，磷P≤0.030%，铝AL≥0.020%；
4.金属涂层：金属涂层硬度≧H，冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验NSS法，涂层对基体保护等级≥10级，涂层本身的耐腐蚀的等级≥10级。附着力不低于2级（0级最好）；
5.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99%；抗菌耐久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%。

	环氧树脂静电粉末
	1.采用环氧树脂静电粉末喷涂，粉末符合 HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》（室内优等品）标准；
2.重金属可溶性铅＜5mg/kg、可溶性镉＜5mg/kg、可溶性铬＜5mg/kg、可溶性汞＜5mg/kg；
3.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99%；抗菌耐久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%。

	导轨
	1.阻尼三节滚珠滑轨，整体功能要求符合 QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；
2.耐久性：抽拉≥8万次，无损坏，下沉量不应超过导轨拉出长度的4%；
3.符合24h中性盐雾试验≥9级。

	医用复合人造石
	1.人造石，符合GB/T26696-2011 《家具用高分子材料台面板》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T 908-2013《人造石》标准；
2.理化性能，耐香烟灼烧不低于1级（1级最好，3级最差），耐污染≥1级；
3.★放射性符合A类标准，IRa≤1.0，Iy≤1.3；
4.弯曲强度≥40MPa；弯曲弹性模量≥6.5GPa；
5.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99%；抗菌耐久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%。

	锁具
	1.锁具，符合QB/T 1621-2015《家具锁》；
2.腐蚀性：符合24h 中性盐雾试验≥9级(采用QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法-中性盐雾试验（NSS）法》标准)。

	门铰
	1.铰链整体功能要求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
2.过载:垂直静荷载：≥30KG、10次合格；水平静荷载：≥70N、10次合格。
3.腐蚀性：连续喷雾≥120h中性盐雾，镀层对基体的保护等级≥10级，镀层本身耐腐蚀等级均达≥10级。

	实木多层板
	1.符合GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；
2.甲醛释放量≤0.05mg/m³；
3.胶合强度≥0.70MPa。总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤100µg/m3。

	海绵
	1.符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》标准；
2.采用高密度回弹海绵。回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，75%压缩永久变形≤8%，撕裂强度≥2.0N/cm，伸长率≥130%；
3.密度≥35kg/m³，防火性能：参照标准 GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性；甲醛释放量:≤O.12mg/㎡ h 。

	304不锈钢板
	1.符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法-中性盐雾试验（NSS）法》标准。
2.腐蚀性：中性盐雾试验≥300h：涂层或镀层本身的耐蚀能力≥10级，涂层或镀层对基体金属的防蚀能力≥10级。
3.厚度≥1.0mm

	医用皮革
	1.符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；
2.摩擦色牢度≥4级（包括，干擦、湿擦、碱性汗液）；
3.耐折牢度：不少于20000次，无裂纹； 
4.撕裂力≥20N，禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出，可萃取的重金属铅（Pb)、镉（Cd)含量均未检出。

	脚轮
	GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准
1.重金属可溶性铅≤2mg/kg、可溶性镉≤2mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞未检出
2.脚轮往复磨损：座面加载≥113kg,行走≥120000次循环测试，无损坏

	粉末
	依据HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》
1.重金属可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）未检出
依据GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》（1级）
1.抗菌性能金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥99%
2.抗菌耐久性金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抑菌性能≥95%

	不锈钢拉手
	腐蚀性：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》,中性盐雾试验（NSS）连续喷雾24h以上，镀层对基体保护等级≥10级，镀层本身的耐腐蚀的等级≥10级


2、主要产品的技术参数要求
以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。
①以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。
②除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。
③除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值可以完整、明确地描述采购标的需要实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。
	产品名称
	参数要求

	医技柜台
	1.符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、《实验室家具通用技术条件》标准；
2.乙酸盐雾试验：24h乙酸盐雾试验，耐腐蚀等级≥7级；
3.家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg, 镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg, 钡(Ba)≤lOOOmg/kg, 硒 (Se)≤500mg/kg, 砷 (As)≤25mg/kg；
4.性能要求：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；活动部件间距离≤5mm或≥25mm；人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；抽屉等推拉构件应有防脱落装置；

	医用工作桌
	1.符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；
2.家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg, 镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg, 钡 (Ba)≤lOOOmg/kg, 硒 (Se)≤500mg/kg, 砷 (As)≤25mg/kg；甲醛释放量≤0.05mg/m3  
3.外观要求：人造板件外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂、分层；家具锁锁定到位，开启灵活；软、硬质覆面表面理化性能：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度均合格；
4.力学性能桌类强度和耐久性检测主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类稳定性垂直和水平加载稳定性试验均合格。

	护士站
	1.符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；
2.外观要求：人造板件外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂、分层；家具锁锁定到位，开启灵活；软、硬质覆面表面理化性能：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度均合格；
3.有害物质限量：甲醛释放量＜1.0mg/L；
4.力学性能桌类强度和耐久性检测主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类稳定性垂直和水平加载稳定性试验均合格。

	医用诊查床
	1.符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；
2.家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg, 镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg, 钡 (Ba)≤lOOOmg/kg, 硒 (Se)≤500mg/kg, 砷 (As)≤25mg/kg；
3.甲醛释放量≤0.05mg/m3 ，苯≤0.05 mg/m³；甲苯：≤0.1mg/m³；二甲苯；≤0.1mg/m³；
4.理化性能：覆面材料耐干摩擦等级≧4级，耐湿摩擦≥4级。

	等候椅三人位
	1.符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；
2.家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg,镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg,钡 (Ba)≤lOOOmg/kg, 硒 (Se)≤500mg/kg,砷 (As)≤25mg/kg；
3.甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1 mg/m³；
4.金属喷涂层硬度≥H，附着力不低于2级（0级最好）；
5.结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动
6.椅凳类强度和耐久性测试座面静载荷试验、椅背静载荷试验、扶手侧向静载荷、扶手垂直向下静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、跌落试验、座面椅背耐久性试验、扶手耐久性试验、椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验均合格。

	医用工作椅
	1.符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；
2.甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05 mg/m³；甲苯≤0.1 mg/m³；二甲苯≤0.1 mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³，纺织品皮革中五氯苯酚≤0.05mg/kg，可分解芳香胺染料禁用（未检出），苯并芘≤0.5mg/kg；
3.力学性能：座面冲击测试合格，座面椅背耐久性联合试验合格、扶手耐久性试验合格、椅子向前倾翻试验合格、椅子向后倾翻试验合格；椅类座面冲击后无损；脚轮往复磨损试验结果无损；底座静载荷试验、跌落试验结果均无损。

	值班床-双层木质
	1.符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准，GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；
2.形状和位置公差：产品外形尺寸偏差为±5mm以内，底脚平稳性≤2.0mm；
3.人造板件。外观：外表应无干花、湿花，无明显划痕、压痕、色差，无鼓泡、龟裂、分层。木工要求：非交接面应进行封边或涂饰处理，榫、塞角、零部件结合处不应断裂，零部件的结合应严密牢固；漆膜外观要求无褪色掉色现象，涂层平整光滑，无缩孔刷毛、积粉和杂渣。
4.有害物质：甲醛释放量≤0.5mg/L，重金属含量铅、镉、铬、汞均未检出。
5.力学性能：床铺面均布静载荷、床铺面集中静载荷、床屏水平静载荷、床长边静载荷试验、床结构耐久性、床铺面冲击载荷试验均合格。

	更衣柜-钢质6门
	1.符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；
2.厚度≥O.7mm。家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg,镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg,锑(Sb)≤60mg/kg,钡(Ba)≤lOOOmg/kg, 硒(Se)≤500mg/kg,砷 (As)≤25mg/kg；
3.形状和位置公差：临边垂直度符合标准要求，底脚平稳性≤2.0mm，活动部件间距离≤5mm或≥25mm，固定部位的结合牢固无松动；
4.搁板定位试验、搁板支撑件强度试验、结构和底架强度试验、跌落试验、门猛开猛关试验、门锁插销强度试验、锁具插销装置耐久性试验、门耐久性试验、搁板弯曲试验、顶板和底板的持续加载试验、搁板水平加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性试验、柜空载稳定性试验、柜空载和加载稳定性试验均合格。

	医技吊柜
	1.符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；
2.厚度≥1.0mm。家具涂层可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg,镉(Cd)≤50mg/kg, 铬(Cr)≤25mg/kg,汞(Hg)≤25mg/kg, 锑(Sb)≤60mg/kg,钡(Ba)≤lOOOmg/kg,硒(Se)≤500mg/kg,砷(As)≤25mg/kg；
3.形状和位置公差：临边垂直度符合标准要求，位差度门与框架、门与门表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差≤2.0mm，所有分缝≤2.0mm，着地平稳性，底脚与水平面的差值≤2.0mm；
4.结构安全：活动部件间距离≤5mm或≤25mm，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）
5.搁板定位试验、搁板支撑件强度试验、结构和底架强度试验、跌落试验、门猛开猛关试验、门锁插销强度试验、锁具插销装置耐久性试验、门耐久性试验、搁板弯曲试验、顶板和底板的持续加载试验、搁板水平加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性试验、柜空载稳定性试验、柜空载和加载稳定性试验均合格。

	文件柜
	依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》
1.柜类主要尺寸净深≥245mm，层间净高≥330mm，临边垂直度符合标准要求；翘曲度≤2.0mm；平整度≤0.20mm；分缝≤2.0mm；着地平稳性≤2.0mm；
2.外观要求金属件、喷涂层均合格；金属喷涂层硬度≥H；冲击高度400mm，应无剥落、皱纹、裂纹，冲击强度符合要求；
3.100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后检查划道两侧3mm外，应无锈迹，剥落，起皱，变色和失光等现象，耐腐蚀性符合要求
3.附着力应不低于2级
4.挥发性有机化合物苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³。


（三）执行的相关标准
本项目采购的货物中，如有涉及的，需执行包含但不限于以下标准，如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
以下标准如有更新，按最新文件执行：
1.GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量
2.GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性
3.GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准
4.GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
5.GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
6.GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
7.GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件
8.GB 24410-2009 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量
9.GB/T 708-2019 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
10.GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件
11.GB/T 3920-2008 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度
12.GB/T 4897-2015 刨花板
13.GB/T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢
14.GB/T 6739-2006 色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度
15.GB/T 9846-2015 普通胶合板
16.GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性
17.GB/T 10357.6-2013 家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性
18.GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料
19.GB/T 11718-2009 中密度纤维板
20.GB/T 26706-2011 软体家具棕纤维弹性床垫
21.GB/T 31402-2015 塑料塑料表面抗菌性能试验方法
22.QB/T 2189-2013 家具五金杯状暗铰链
23.QB/T 2280-2016 办公家具办公椅
24.QB/T 2454-2013 家具五金抽屉导轨
25.QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法
26.QB/T 4462-2013 软体家具手动折叠沙发
27.QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求
28.QB/T 5067-2017 家具用聚氯乙烯人造革
29.JC/T 908-2013 人造石
30.Q/CC JT032—2008 汽车海绵垫技术条件
31.YY 0003-1990 病床标准
32.YY 0571-2013 医用电气设备 第2部分 医院电动床安全专用要求
33.HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品
34.HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求胶黏剂
（四）深化设计与生产要求
1.本项目医疗家具的设计风格,颜色色调需符合本项目室内整体装饰效果，乙方在满足材质、使用、功能、等要求的前提下按室内装饰设计要求设计，在货物生产或采购前，乙方必须根据甲方现场场地情况，到甲方现场重新进行精准测量，以现场实际尺寸和甲方确认颜色、款式等为准，甲方不因中标后的尺寸和现场实际尺寸有小的差异而对乙方进行任何补偿，乙方签订合同之前必须充分理解该情况所带来的一切风险。
2、产品设计、安装位置符合医院医疗规程、流程。所有产品满足安全、流程规范，实用、简洁、美观、结构牢固，与医院建筑风格、大楼装饰、装修风格相符。
3、乙方在进场后，需在约定的时间内，深入调研临床科室需求，进一步完善家具平面、立面、剖面的详图及大样图的深化工作。
4、先提供相关色板供设计选择，确定颜色后进行样品设计，并与甲方核对确认货物的尺寸、颜色、款式等要素，并经双方确认签字后，乙方才能进行生产或采购。如果未与甲方确认货物的相关要素而未能达到甲方的要求时，造成的所有损失由乙方负责。
5.乙方应根据甲方要求深化设计，包括最终以甲方确定的设计方案为准，无论家具内的分隔组合、抽屉数量多少，乙方报价时已综合考虑，合同总额已包含款式内的分隔组合、抽屉数量等需求调整、零部件增加。
6.图纸尺寸由乙方根据甲方现场摆放场地详细复核后可做适当调整以达到最佳摆放及牢固效果（调整前需经甲方同意确认，如乙方未进行实地尺寸复核或出现复核误差，导致家具产品未能达到甲方的要求时，造成的所有损失由乙方负责）。乙方生产前的所有产品需经甲方确认后方可生产。
7.确保材料设备及多有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备正常运行和维护必不可少的部件、配件等，乙方有责任给予补充。
8.乙方在报价中已综合考虑合同范围内所有的家具布置安装后，达到最终使用条件所需通电、通水使用终端配备的费用，甲方不再另行支付。
[bookmark: _GoBack]（五）其他实施要求：
1.乙方必须按本项目进度安排计划，派出相关技术人员到甲方指定的安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守甲方的有关规定。 
2.乙方应在投标文件中提供货物的彩色效果图。 
3.乙方必须提供完整、可行的配套设施的优化设计方案，及相应详细的平面设计图纸、货物设计图纸。
4、乙方必须承诺提供原装、全新、完好无破损、外观清洁，符合甲方提出的所有质量标准的产品。数量、质量及性能不低于本项目中提出的要求。
5、乙方应参照技术要求，并结合甲方的特殊要求，满足不同区域、不同服务、不同工作对象对产品使用功能的要求。
6、产品设计、安装位置符合医院医疗规程、流程。所有产品满足安全、流程规范，实用、简洁、美观、结构牢固，做工表面光滑、精致。
（六）生产及供货能力要求
乙方须具备科学合理的生产保障措施和供货保障措施。乙方应结合本项目的供货要求和具体特点，制定科学合理的生产保障措施及供货保障措施，乙方需从工艺控制、生产流程做好生产时效的管控，具备足够的生产设备和生产原材料备料，满足本项目的产能需求。
（七）质量保障要求
乙方须具备质量保障体系及措施、本次采购的医疗家具以绿色环保材料为主要材料制造，乙方需说明在家具生产和加工的过程中。所采用的主要材料及配件的名称及制造厂家，并提供家具主要图纸及主要剖面图、主要材料、五金件及辅料的材料说明等相应的技术说明，确保能够保证质量。
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