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项目概况
东港市弘文学校采购仪器设备和办公用品招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2026年 11月18日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JH26-210681-00239 
项目名称：东港市弘文学校采购仪器设备和办公用品 
包组编号：003
预算金额（元）：781622 
最高限价（元）：781622 
采购需求：查看 
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内安装并调试完毕，达到使用状态。 
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。
本项目（是/否）接受联合体投标：是 
包组编号：004
预算金额（元）：582440 
最高限价（元）：582440 
采购需求：查看 
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内安装并调试完毕，达到使用状态。 
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。
本项目（是/否）接受联合体投标：否 
包组编号：005
预算金额（元）：550000 
最高限价（元）：550000 
采购需求：查看 
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内安装并调试完毕，达到使用状态。 
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。
本项目（是/否）接受联合体投标：否 
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购。 
3.本项目的特定资格要求：003包须满足的其他资格条件如下： （1）须具有有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》。 （2）为供应商的，须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；为制造商的，须提供与所投产品类别对应的《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》，相关许可或备案范围须覆盖所投医疗器械产品。 注：其他包组没有特殊要求。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。 
四、获取招标文件
时间：2026年10月27日23时59分至2026年11月04日00时01分（北京时间，法定节假日除外） 
地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月18日 09时30分（北京时间） 
地点：辽宁政府采购网、东港市公共资源交易中心开标室（2）（东港市芳清街8号）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。 
1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函 
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。 
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 
八、其他补充事宜
1、为推广和落实政府采购电子招投标业务，参加本项目的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”及《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）的相关规定，并按照相关要求及时、自主办理CA数字证书并进行投标相关操作；对因供应商自身原因未能参与投标所造成的所有后果，由其自行承担。 2、供应商在获取招标（采购）文件过程中，应正确填写并如实填写联系人、联系方式、邮箱等相关信息，如因信息预留错误而未能与其及时取得联系，由此造成的一切后果，由供应商自行承担。 3、供应商须自主学习电子标书的制作教程，具体请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁省政府采购网供应商制作电子标书操作手册”；并按相关要求进行制作。如未按照要求制作，将会影响文件的上传，造成的所有后果，由供应商自行承担。 4、本项目投标（响应）文件递交采用辽宁政府采购网网上递交及备份投标（响应）文件（U盘存储形式，具体规定详见《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采函〔2021〕363号））递交两种形式同时执行的方式进行，供应商须确保备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式的一致性。如因供应商自身原因导致未在规定时间内在辽宁政府采购网上递交投标文件或仅提供备份投标（响应）文件的按照无效投标（响应）处理，具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知。 5、供应商在投标（响应）的全过程中要随时关注辽宁政府采购网公告信息，及时获取更正公告等相关信息，否则，由此造成的一切后果，由供应商自行承担。 6、在投标响应过程中，如遇系统操作问题请咨询技术支持电话：400-128-8588；如遇CA办理问题请咨询所办理的CA认证机构。 
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称： 东港市弘文学校 
地  址： 辽宁省东港市新源街10号 
联系方式：15942546446
2.采购代理机构信息：
名  称：东港市公共资源交易中心
地  址：辽宁省丹东东港市芳清街8号
联系方式：0415-7175726
邮箱地址：dggys123@163.com
开户行：丹东银行东港支行
账户名称：东港市公共资源交易中心
账号：02011800001890
3.项目联系方式
项目联系人：张女士
电  话：0415-7550267

第一章 投标人须知
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	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：东港市弘文学校
地  址：东港市新源街10号
联系人：刘先生
电  话：15942546446

	1.2
	采购代理机构
	名  称：东港市公共资源交易中心
地  址：详见采购公告
联系人：详见采购公告
电  话：详见采购公告

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	003包须满足的其他资格条件如下：
1. 须具有有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》。
2. 为供应商的，须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；为制造商的，须提供与所投产品类别对应的《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》，相关许可或备案范围须覆盖所投医疗器械产品。
注：其他包组没有特殊要求

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	是
■否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	是
■否
本项目第三章货物需求中对应的中小企业划分标准所属行业为：“工业”（①供应商应当按照采购文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函；②具体划型标准按照工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》执行）

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	■有，具体产品为：学生电脑、A3打印机、安防监控室空调
没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	■是
否

	1.4.7
	联合体投标的其他资格要求
	003包：标的按照分工提供以下资质：
1. 承担出版物供应的联合体成员：须具有有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》
2. 承担医疗器械供应的联合体成员：
为供应商须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；为制造商的，须提供与所投产品类别对应的《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》，相关许可或备案范围须覆盖所投医疗器械产品。
3. 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本项目投标。
注：其它包组没有特殊要求。

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	001包：
预算金额：721640.00元
最高限价：721640.00元
002包
预算金额：648800.00元
最高限价：648800.00元
003包：
预算金额：781622.00元
最高限价：781622.00元
004包：
预算金额：582440.00元
最高限价：582440.00元
005包：
预算金额：550000.00元
最高限价：550000.00元
006包：
预算金额：845498.00元
最高限价：845498.00元

	4
	计量单位
	■中华人民共和国法定计量单位
其他：

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	■不组织
组织，时  间：
地  点：
联系人：
电  话：
组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。




	10.3
	核心产品
	001包：学生桌椅（26标准午休椅）
002包：学生电脑
003包：科学实验室学生实验
004包：钢琴
005包：教室外文化墙
006包：物理电学学生实验桌

	11.2
	是否采用
“暗标盲评”评审
	是， 为暗标盲评内容
■否

	11.4
	样品或演示
	不需要提供样品
■需要提供样品
1、递交样品的截止时间：同递交投标文件截止时间
递交样品地点：同递交投标文件地点；
递交样品联系人：详见采购公告中采购代理机构联系人；
递交样品联系电话：详见采购公告中采购代理机构联系电话；
2、样品制作的标准和要求：详见第三章货物需求
3、随样品提交相关检测报告要求：无（不需要提供检测报告）
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

■不需要提供演示
需要提供演示
1、演示时间：
     演示地点：
   演示顺序：
2、演示要求：（内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	■所有投标均按  人民币 货币进行报价。
其他：

	13.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	15.1
	投标有效期
	  90 日历日

	17.1
	加密备份投标文件递交要求
	形式：■U盘   光盘   邮箱：
地址：采购代理机构邮箱：
■同开标地点

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。
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	解密时间
	 30分钟

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 0 人，评审专家 5 人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	■样品：
1、样品评审方法：详见第四章评标方法中的评分细则
2、样品评审标准：详见第四章评标方法中的评分细则
演示：
1、演示评审方法：
2、演示评审标准：

	27.2
	评标办法
	■综合评分法
最低评标价法 

	27.6
	支持本国产品
	■适用
□不适用

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	   3   

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：    1  
采购人委托评标委员会直接确定中标人
采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	■本项目不收取履约保证金
本项目收取履约保证金

	36
	采购代理服务费
	■本项目不收取采购代理服务费
本项目收取采购代理服务费

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函
联系单位：详见采购公告
联 系 人：详见采购公告 
联系电话：详见采购公告 
通讯地址：详见采购公告 
2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	-
	其他
	1.参加辽宁省政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号），请按照相关规定，及时办理CA锁及相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。
2.供应商需自主学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，按照招标文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作，如未按照要求制作，影响文件上传造成的所有后果，由供应商自行承担。
3.供应商须提交电子投标（响应）文件及备份投标（响应）文件（U盘存储），备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的承诺函），其中电子投标（响应）文件在规定上传时间内在辽宁政府采购网提交，备份投标（响应）文件（以U盘存储形式递交）按要求密封并递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。在电子评标系统突发故障需采用备份投标（响应）文件进行评标时，若供应商未按规定递交备份投标（响应）文件，则视为投标（响应）无效。
4.开标时，供应商进行报价解密时，请供应商自备电子设备（如电脑等）解密,也可自行远程解密。
5.供应商报价解密时间限制为0.5小时内，如因供应商自身原因未在规定时间内完成以上步骤，将视为投标（响应）无效。
6.如现场出现系统技术故障，按照监管部门要求执行。


3注：表格中“”项或“■”项为被选中项。
[bookmark: _Toc30384_WPSOffice_Level2]
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标产品为非中小企业制造情形，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.3.6.2货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
1.3.6.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
1.3.6.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.3.6.5组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.7款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc266951048]3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc266951049]★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
[bookmark: _1.10_投标预备会]6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc10106_WPSOffice_Level2]
三 招标文件
8.招标文件构成
8.1招标文件内容如下：
招标公告
第1章 [bookmark: _Toc25935_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc188_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24604_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4961_WPSOffice_Level2]投标人须知
[bookmark: _Toc2443_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31424_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32235_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13276_WPSOffice_Level2]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: _Toc7005_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4416_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16269_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24836_WPSOffice_Level2]第三章 货物需求
[bookmark: _Toc16294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23459_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25382_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16119_WPSOffice_Level2]第四章 评标方法
[bookmark: _Toc16368_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28106_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9629_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2]第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
[bookmark: _Toc7415_WPSOffice_Level2]
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
★10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。招标文件提供格式的按所给格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分内容。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应将投标文件分为“明标分册”与“暗标分册”。其中，“明标分册”主要包含投标函、投标报价明细表、资质证书、业绩证明材料、项目团队人员资质证明等涉及供应商直接标识信息的内容，以及货物采购中产品规格性能说明、技术参数偏离表等与产品特性直接相关的技术内容；“暗标分册”主要包含项目技术实施方案、交货或服务周期安排、售后服务方案等内容。具体详见投标人须知前附表11.2款。
★11.3采用“暗标盲评”评审的，暗标分册投标文件编制应满足下列要求：
（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。
（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。
（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。
（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，可以设置页脚且页脚仅可以设置页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，同模块文本页码应当连续。
（5）不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。
[bookmark: OLE_LINK11]（6）任何情况下，暗标分册中不得出现投标人的名称和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。
（7）不允许对暗标分册进行电子签章或上传带有签章的扫描页。
11.4样品或演示要求详见投标人须知表11.4款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2除招标文件另有约定外，投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
[bookmark: _Toc22507_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31973_WPSOffice_Level2]12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4政府采购投标担保函不予退回。
13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
★16.投标文件的签署
[bookmark: _Toc27725_WPSOffice_Level2]投标文件需按照招标文件规定的格式内容编制，并按招标文件要求盖章或电子签章。（对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）

五 投标文件的递交
17.加密备份投标文件递交要求
★17.1投标人应按投标须知表17.1的要求自愿递交加密备份投标文件。如投标人选择现场递交，应将加密备份投标文件密封，并进行包封。前附表11.2款规定采用“暗标盲评”评审的，需将明标分册及暗标分册加密备份投标文件分别单独密封、单独包封。具体如下：
明标分册包装封皮：
（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
暗标分册包装封皮：
注明项目名称、项目编号、包组编号。
★17.2投标人自愿递交加密备份文件的，应在投标人须知表18.1规定的递交投标文件截止时间前递交。同时递交《投标文件一致性承诺函》，承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。
如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，由此产生的不良后果由投标人自行承担。
★17.3启用备份文件时，投标人未按投标人须知表17.1款中的规定提交加密备份文件的，其投标将被认定为投标无效。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。
19.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
19.4递交加密备份投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前按照投标人须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，加密备份投标文件的修改或撤回行为无效。
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六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人对电子投标文件进行解密。本项目的解密时间规定见投标人须知表20.2条。采购人或采购代理机构将通过电子评审系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.3投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：
（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；
（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；
（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款（1）（2）情形的，视为投标人放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk211066561]22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4投标人的投标报价属于启动异常低价审查程序情形的，评标委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。启动异常低价投标审查程序及提交证明材料要求具体详见第四章 评标方法。
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25.1投标人须知表11.4款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.4条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）投标人的报价属于启动异常低价审查程序情形，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（8）未按招标文件要求拆分编制“明标分册”与“暗标分册”的；
（9）“暗标分册”不符合招标文件暗标要求的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153号）和《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》（辽财采〔2022〕119号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
[bookmark: _Hlk211071337]27.6根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，若投标人须知表27.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章 评标方法。
27.7采购需求标准。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 货物需求。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
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七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，详见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
[bookmark: _Toc17725_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6403]本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: 投标文件内容及格式：Block][bookmark: sys_投标文件内容及格式：Block][bookmark: _Toc2481_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level2]一、投标文件封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件的封皮
	1

	2
	投标文件的目录
	2


[bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31052_WPSOffice_Level2]二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
联合体各方均需提供（如适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
联合体各方均需提供（如适用）
	5

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
联合体各方均需提供（如适用）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
联合体各方均需提供（如适用）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
联合体各方均需提供（如适用）
	6

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
联合体各方均需提供（如适用）
	7

	9
	投标人关联单位说明
联合体各方均需提供（如适用）
	8

	10
	联合体协议书（如适用）
	9

	11
	其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
联合体各方均需提供（如适用）
	

	12
	联合体投标的其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.7要求描述）
联合体各方均需提供（如适用）
	

	13
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	



[bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25206_WPSOffice_Level2][bookmark: sys_资格性证明材料：Document][bookmark: 资格性证明材料：Document]三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	11

	2
	开标一览表
	12

	3
	分项报价表
	13

	4
	技术规格偏离表
	14

	5
	商务条款偏离表
	15

	6
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（如适用）（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	7
	其他符合性证明材料：
货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	

	[bookmark: _Toc24432_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level2]……
	……
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（如适用）（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	

	2
	进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	16

	3
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函
	17/18

	4
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	

	5
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
	19

	6
	关于本国产品比例的声明函（如适用）
	20

	7
	备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的承诺函
	21

	……
	……
	


[bookmark: _Toc24011_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level2]重要提示：
1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。
2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6.“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。













格式1
（投标文件的封皮）










投  标  文  件









所投包组编号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称：

格式2
[bookmark: _Toc2304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21414_WPSOffice_Level2]目  录
[bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30940_WPSOffice_Level2]一、资格证明材料
……
[bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31702_WPSOffice_Level2]二、符合性证明材料
……
[bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14854_WPSOffice_Level2]三、其他材料
……



我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。




投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：

格式3
[bookmark: _Toc3401_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level2]法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：，性别：，出生日期：，现任职务：，系（投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。



	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※








投标人名称（加盖单位公章）：
日期：







[bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc122_WPSOffice_Level2]格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：身份证号码：
住所地：	
授权委托人姓名：            身份证号码：
工作单位：
住址：            电话：
现委托就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
详细通讯地址：      邮政编码 ：
传真：      电话：
日期：
格式5
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：


















格式6
[bookmark: _Toc23728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level2]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
[bookmark: _Toc28831_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level2]（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：










格式7
[bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7498_WPSOffice_Level2]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。





投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：

格式8
投标人关联单位说明
（格式自拟）








投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：


说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可。









格式9
[bookmark: _Toc30548_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16873_WPSOffice_Level2]联合体协议书
（采购人或采购代理机构名称）：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加（项目名称、项目编号、包组编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
[bookmark: _Toc15561_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level2]1.
[bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22173_WPSOffice_Level2]2.
[bookmark: _Toc7084_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23482_WPSOffice_Level2]3.
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同金额比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执份。

牵头人名称（加盖单位公章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

成员名称（加盖单位公章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：


格式10-1

拟分包情况说明
（采购人或采购代理机构名称）：

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为的项目（填写采购项目名称）中包（填写包组编号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	


承担
主体类型
（选择）
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：
日期：

注：1.如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供，否则无须提供。
2.对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

格式10-2
分包意向协议
甲方（投标人）：
乙方（拟分包单位）：
甲方承诺，一旦在（采购项目名称）（项目编号/包组编号为：）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：。
2.分包金额：，该金额占该采购包预算总金额的比例为%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

日期：

注：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。


格式11
[bookmark: _Toc24841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14782_WPSOffice_Level2]投标函
（采购人或采购代理机构名称）：
根据贵方（项目名称）项目的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，以形式自愿递交电子加密备份文件（是/否），以 形式出具金额为人民币 元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
（10）我方承诺无串通投标行为。
其他事项：。



与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：         传真：
电话：         电子邮件：
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
投标人名称（加盖单位公章）：
投标人开户银行（全称）：
投标人银行账号：
日期：

格式12
[bookmark: _Toc11267_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2673_WPSOffice_Level2]开标一览表
包组编号：   
	包组名称
	投标总价
（元）
	备注

	
	小写：
大写：
	



注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。





投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：





格式13
[bookmark: _Toc16044_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28271_WPSOffice_Level2]分项报价表
包组编号：                                       报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。




投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：

格式14
[bookmark: _Toc31555_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9235_WPSOffice_Level2]技术规格偏离表
	包组编号/品目号：
品目名称：
数量：
是否经过审批允许采购进口产品：
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	（按采购需求填写）
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求逐项填写，并进行逐项响应。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。



投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：

格式15
[bookmark: _Toc8488_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
包组编号：
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货时间：自合同签订之日起30日历天内安装并调试完毕，达到使用状态。
	
	
	

	★2
	交货/交付地点：采购人指定
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：验收合格后符合财政支付条件60天内付清合同价款100%。
	
	
	

	★4
	验收：
一、验收标准
以本项目招标文件、投标文件、政府采购合同为核心，依据《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）等相关文件要求执行。
二、验收程序
1. 中标供应商供货、安装调试自检完成后，向采购人提交书面验收申请；
2. 采购人制定验收方案，成立验收小组，对照本项目招标文件、投标文件、政府采购合同进行现场验收，供应商须安排授权代表全程配合；
3. 验收小组根据验收情况出具合格 / 不合格结论并签署履约验收书，作为结算依据；
4. 验收不合格由采购人下发限期整改通知，复验不合格，采购人有权终止合同，追究中标供应商违约责任，并报告财政监管部门。
三、验收报告
采购人根据现场验收情况，撰写项目验收报告，存档备查。
四、验收组织主体
本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质量保证期：
001包、002包、003包、004包、006包：
质量保证期（3）年；
005包：质量保证期（1）年。
	
	
	

	6
	售后：
★1.保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（3）年；
★2.热线支持：7×24小时；
★3.现场支持：（0.5）小时内响应；（2）小时内到达；
★4.售后服务网络：在中国设有售后服务网络；
5.维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费提供，超过质保期收取成本费。
	
	
	

	7
	备品备件供应及优惠价格要求：备品备件供应供应充足；质保期内免费提供，超过质保期收取成本费。
	
	
	

	8
	培训人员现场培训（操作、维护等）:免费提供现场培训。
	
	
	

	9
	系统扩展、升级服务要求：质保期内免费提供，超过质保期收取成本费。
	
	
	

	★10
	中标供应商必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。
	
	
	

	★11
	中标供应商应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。如因上述原因，第三方向采购人提起侵权诉讼，中标供应商有义务协助采购人。如因此给采购人造成损失，中标供应商同意赔付采购人遭受的损失。
	
	
	

	★12
	中标供应商须保证，中标供应商依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，中标供应商均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，中标供应商负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和采购人的全部法律及经济责任。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：
格式16
[bookmark: _Toc13329_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6847_WPSOffice_Level2]进口产品制造厂家的授权书
（采购人或采购代理机构名称）：
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包组编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件，（投标人名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：
签字人职务和部门：
签字人姓名：
签字人（签字）：
日期：


[bookmark: _Hlk73968990]（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式17

[bookmark: _Hlk73968874][bookmark: _Hlk73969205]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




企业名称（加盖单位公章）：
日期：
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc4498_WPSOffice_Level1]
格式18
[bookmark: _Toc29880_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13566_WPSOffice_Level2]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。



注：1.供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2.仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3.如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4.如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。



投标人名称（加盖单位公章）：
日期：



格式19
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日



注：
1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
[bookmark: _Toc17590]
格式20

关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日












格式21
备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的承诺函

 （采购人或采购代理机构）：
 我公司郑重承诺，根据辽财采函〔2021〕363号文件及要求，我司提交的“（项目编号、项目名称、包号）    项目备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式完全一致；如出现备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容不一致情形，我公司愿承担由此产生的一切不利后果，包括但不限于被认定为投标无效、中标无效。
特此承诺。




投标人名称(加盖单位公章):
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):
日期:
[bookmark: _Toc2821_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25237]
第三章 货物需求
001包：学生桌椅办公桌椅
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	教师办公桌椅（办公室用）
	23
	套
	办公桌
1、★整体钢木结构，规格1400mm*700mm*750mm （±10mm）                                                                          2、配活动主机托、活动推柜。
3、★板式部分采用E1级环保三聚氰胺饰面刨花板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，桌面厚度≥23mm，封边厚度为1.0mm-1.5mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口，桌面左右上角各留一个穿线孔，方便走线。  
4、★桌架：采用优质冷轧钢管≥30mm*60mm，管壁厚度≥1.2mm。
5、三抽活动推柜≥400mm*450mm*600mm。
6、五金件：采用优质品牌五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
办公椅
1、整体规格：590mm*510mm*105mm （±5mm）                                                                                         2、椅身：一体成型注塑PP尼龙塑料背筐。                                                      3、面料：采用专业OA办公42单网布料。                                                    4、海绵：选用高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形；阻燃。                                                        
5、扶手：扶手垫支撑座均为高品质工程环保塑料PP扶手。                                                6、椅脚：≥1.8壁厚电镀管架表面电镀工艺。

	2
	教师办公桌（教室用）
	24
	套
	办公桌
1、★整体钢木结构，规格1200mm*600mm*750mm （±10mm）                                                                          2、配活动主机托、活动推柜。
3、★板式部分采用E1级环保三聚氰胺饰面刨花板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，桌面厚度≥23mm，封边厚度为1.0mm-1.5mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口，桌面左右上角各留一个穿线孔，方便走线。  
4、★桌架：采用优质冷轧钢管≥30mm*60mm，管壁厚度≥1.2mm。
5、三抽活动推柜≥400mm*450mm*600mm。
6、五金件：采用优质品牌五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
办公椅
1、整体规格：590mm*510mm*105mm （±5mm）                                                                                      2、椅身：一体成型注塑PP尼龙塑料背筐。                                                      
3、面料：采用专业OA办公42单网布料。                                                    
4、海绵：选用高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形；阻燃。                                                        
5、扶手：扶手垫支撑座均为高品质工程环保塑料PP扶手。                                                
6、椅脚：≥1.8壁厚电镀管架表面电镀工艺。

	3
	教室收纳柜
	24
	套
	1、★整体板式，规格：≥1200mm*300mm*1000mm
2、柜面采用E1级优质三聚氰胺板≥23mm厚，其他板材≥18mm厚，优质pvc封边。                 
3、五金件：采用优质品牌五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

	4
	教室档案柜
	24
	套
	1.★规格：≥900mm*400mm*1850mm，文件柜结构：上下均分，上面为玻璃柜门，下面为铁门。
2.柜体：采用厚度≥0.6mm优质冷轧钢板，采用数控转塔冲床和数控激光切割，数控折弯成型，采用无痕触点式焊机成型。
3.隔板：每个柜门含一层可调隔板，隔板采用卡扣式，方便调节；扣手：采用铝合金扣手，坚固耐用。
4.表面涂饰：静电喷涂工艺。

	5
	领导办公桌椅
	3
	套
	办公桌
1、★整体板式，主桌≥1800mm*800mm*750mm  副柜≥1600mm*400mm
2、★主桌桌面≥36mm厚，其余板材≥18mm。
3、采用E1级环保三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，台面板材均四周封边，封边厚度为1.0mm-1.5mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口。
4、 功能：桌面开走线孔配有接线槽，方便安装插座等。
5、五金件：采用优质品牌五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
办公椅：
1.面料：选用优质加厚猫抓皮，表层耐刮耐磨、防污防水，柔韧度佳。
2.填充海绵：坐垫、靠背采用高密度一体定型海绵，回弹性优良、受压不易塌陷。
3.扶手：配置PP材质联动扶手，表面整体扪皮处理；靠背后仰时受力节点连接牢靠，摆动无松旷异响，肘部支撑舒适。
4.底盘机构：采用双手柄任意锁定底盘；可分别实现座椅升降调节、后仰角度无级锁定，配合隐藏式伸缩脚踏，满足办公与短时休憩需求。
5.气压杆：配备通过SGS安全认证气压杆，升降动作平稳顺滑，具备防爆防护性能，承重安全可靠。
6.椅脚：R350规格加厚五星脚，镀层均匀光亮、防锈耐蚀，结构强度高，受力均衡、放置稳固。
7.脚轮：选用PU静音万向轮，滚动顺滑低噪，防滑耐磨，移动时不易划伤地面。

	6
	学生桌椅（26标准午休椅）
	600
	套
	一、核心尺寸参数（符合国标基础要求）
1. 椅面有效宽度：≥360mm，椅面深度：椅面前缘中点到靠背下缘中点水平距离≥340mm
2. 午休完全展开总长度：≥1050mm
3. 靠背最大放倒角度：≥135°，可稳定锁定，可自由切换坐姿、午休躺姿模式
4. 头枕有效尺寸：宽度≥180mm，长度≥100mm
5. 搁腿支撑有效尺寸：宽度≥250mm，长度≥100mm
6. 小学款桌下净空：座面与课桌底面高差≥110mm
7. 桌面整体尺寸：宽≥600mm，深≥400mm
8. 整体高度：分级可调，可适配不同身高学生
二、主体结构与材质要求
1. 椅架：采用加厚钢制框架，金属管材壁厚≥1.2mm，表面静电喷塑防锈处理。
2. 板面材质：桌面、座板、靠背板可采用多层实木板、环保塑料板、高密度板任一材质。
3. 五金配件：采用优质镀锌螺丝、静音转轴。
三、核心特色功能
1. 午休时桌面可翻转，通过轻按的方式实现桌面桌斗可整体翻转倾斜，便于前排学生躺平时不用升起课桌，午休时操作方便实用。
2. 座板采用人体工学型设计，坐垫倾斜式设计，坐垫前端需有前弯弧度设计能让学生弯脚处与座板完美贴合有效减轻臀部与腰部压力，使学童在学习时更舒服，更健康的成长。
3. 头枕根据青少年头部曲线设计，保证午休时头部得到完美支撑，能快速进入休眠状态。
4. 靠背根据青少年脊椎曲线设计，保证背脊及两侧肌肉得到完美支撑，能有效降低疲劳；背板及座板采用造型镂空透气孔设计，保持通风干爽，久靠舒适。
四、安全与耐久性能
1. 锁定限位设计：靠背、搁腿部位均设置专用锁紧、限位装置，可有效防止部件过度翻转、松动滑落，坐姿、躺姿状态下无倾倒、塌陷风险。
2. 防夹手安全设计：所有转轴活动缝隙、开合部位严格按照儿童家具安全规范设计，杜绝夹手、夹肢安全隐患。
3. 圆角安全处理：产品所有外露边角均做圆角处理，无尖锐毛刺、棱角，避免学生磕碰划伤。
4. 机构耐久性能：桌椅调节转换机构循环使用≥10000次，功能正常、无断裂、松动、卡死现象；搁腿部件循环使用≥20000次，无变形、损坏、脱落问题，符合GB/T 46016-2025国标要求。


	7
	办公室档案柜
	30
	套
	1.★规格：≥900mm*400mm*1850mm，文件柜结构：上下均分，上面为玻璃柜门，下面为铁门，中间上下等分带加锁抽屉。
2.柜体：采用厚度≥0.6mm优质冷轧钢板。
3.隔板：每个柜门含一层可调隔板，隔板采用卡扣式，方便调节；扣手：采用铝合金扣手，坚固耐用。
4.表面涂饰：静电喷涂工艺。

	8
	小会议桌
	1
	套
	1、★会议桌整体钢木结构，规格≥3200mm*1200mm*760mm                            
2、桌面采用E1级环保三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。                                   
3、桌架采用≥40mm*60mm优质冷轧钢管，壁厚≥1.2mm,表面采用静电粉末喷涂。                       
4、五金件：采用优质五金配件，表面镀锌;表面经过砂光、涂膜处理，无起皱、无麻点和划痕。
办公椅8套
1、★整体规格：≥590mm*510mm*470mm/105mm                                                                                        2、椅身：一体成型注塑PP尼龙塑料背筐。                                                      
3、面料：采用专业OA办公42单网布料。                                                    
4、海绵：选用高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形；阻燃。                                                        5、扶手：扶手垫支撑座均为高品质工程环保塑料PP扶手。                                                
6、椅脚：≥1.8壁厚电镀管架表面电镀工艺。

	9
	大会议桌
	1
	套
	1、★会议桌整体板式结构，规格≥9000mm*2200mm*760mm                                     
2、整体采用E1级环保三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。                                      
3、饰面：三聚氰胺纸饰面,耐磨、耐腐蚀、耐高温，纹理清晰自然。
4、封边条：采用优质PVC同色封边条封边，封边条使用无铅、汞、镉、铬四大重金属的高成份做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击。
5、五金件：采用优质五金配件，表面镀锌;表面经过砂光、涂膜处理，无起皱、无麻点和划痕。

	10
	办公室茶几、沙发
	4
	套
	1、★沙发规格：单人位规格：≥1040mm*900mm*840mm；                                   
三人位规格：≥2040mm*900mm*840mm。（单人位和三人位组合为一套）                                                            
2、采用内部实木框架成型，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量小于13％；≥35kg/m³高密度海绵，回弹率大于40%+高强度蛇形弹簧及强力绷带，配多层夹板装钉+低燃高密度海绵，软硬适中，回弹好，不变形；外包彩色布艺，防潮、防污处理。           
3、脚采用五金喷涂防锈脚架，坚固平稳。

	11
	会议椅
	350
	把
	一、 排椅腿部分
1、★主管采用≥30mm*80mm优质冷轧椭圆管，壁厚≥1.2mm.
2、桌面支架，隔板支架，背板支架均采用壁厚≥2.0mm优质冷轧钢板冲压成型。
3、固定地脚采用冷板冲压一次成型长≥260mm。
4、座板托瓦采用壁厚≥2.0mm冷轧钢板一次冲压成型。
5、排椅回弹部位材质采用自重回弹，回弹自如流畅无噪音。
6、各钢制部件均采用二氧化碳保护焊焊接，要求牢固，无焊锍，漏焊，穿孔。
二、 排椅坐靠部分
采用多层板高频热压成型，厚度≥15mm基材使用优质桦木单皮，独块整板，无拼接，双贴防火板，坐板规格≥440mm*420mm，靠板规格≥460mm*440mm,板边要求做透明漆处理，层次分明，美观，环保，质量达到国家标准，座背板固定大帽螺丝，配防松螺母,座靠部分粘一层3-5mm厚的高密度海绵
三、桌面部分
坚固耐用，美观环保，耐酸碱，耐摩擦，隔板采用≥18mm厚三聚氰胺，桌面宽度≥300mm.层桌面宽度≥200mm

	12
	计算机教室桌椅
	23
	套
	1、★整体钢木结构，规格≥1600mm*600mm*750mm。                                                      
2、桌面采用E1级环保三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，桌面厚≥23mm，每人位右上角位置留走线孔。                                                                            3、桌架采用优质冷轧钢管50mm*50mm、25mm*50mm管壁≥1.2mm厚，通长机箱位无柜门，底梁100*30的上线孔，钢板≥0.7mm厚，经抛丸进行表面除锈，物理除油、除锈后采用高压静电喷涂。

	13
	学生餐桌
	80
	套
	1、桌面规格：1200mm*600mm（±5mm）。
2、★桌面：主材为食品级304不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm，板面平整无凹凸翘边，耐酸碱、耐餐饮汤汁腐蚀，环保达标，易擦洗保洁；            
3、★桌腿：采用Φ50mm国标不锈钢圆管，管材壁厚≥1.2mm；整体支架一体弯折成型，力学结构稳固，抗重压不易变形；                            
4、工艺：二氧化碳保护焊，焊接处打磨平整无毛刺，表面拉丝/抛光处理，钝化防锈，耐腐蚀、不易生锈，适配食堂多水渍使用环境；           
5、椅面：椅面采用塑料一次注塑成型，防水防油，日常污渍湿布即可擦除,四周全圆角工艺，圆弧顺滑无锐边，杜绝磕碰划伤。

	14
	看台桌
	5
	套
	1、★板式，整体规格≥1400mm*400mm*750mm ，前挡板离地面100mm高。                                                                          2、桌面厚度≥23mm，其余板材≥18mm。
3、采用E1级环保三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，封边：台面板材均四周封边，封边厚度为1.0mm-1.5mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口。
4、五金件：采用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

	15
	鞋柜
	2
	套
	1、★整体板式，规格≥1600*400*1000                                            
2、柜面采用E1级优质三聚氰胺板23mm厚，其他板材18mm厚，优质pvc封边。                 
3、五金件：采用优质品牌五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。

	16
	器材货架
	4
	套
	1、★整体规格：≥1200*500*2000                                                     
2、材质： 采用优质冷轧钢板,焊接牢固，洗除锈,锌系磷化后静电粉末喷涂,防护性好附着力强，具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是环保、无毒、无味。钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。表面静电粉末喷塑。             
3、整体采用优质冷轧钢板，
4、每层承重≥200公斤。

	17
	更衣凳
	14
	套
	1、★规格≥1600*400*450，凳面采用E1级环保三聚氰胺板，厚度≥23mm，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉处理，强度高、刚性好、不变形。            
2、凳腿采用优质冷轧钢管50mm*50mm,壁厚≥1.2mm,采用二氧化碳气体保护焊接制作，要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。               
3、金属表面经物理除油、除锈后静电喷涂，表面光滑，无气泡，色泽一致。



样品要求：
学生桌椅（26标准午休椅）一套
注：未提供样品或样品不全不作为无效响应。


002包：办公设备
	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	A4多功能一体机
	8
	台
	1.产品类型：A4 幅面黑白激光多功能一体机，支持打印、复印、扫描、传真功能
2.打印速度：黑白打印速度不低于 33 页 / 分钟，支持自动双面打印
3.打印分辨率：≥1200×1200dpi
4.扫描方式：配备平板扫描与自动输稿器，自动输稿器容量不低于 50 页，支持自动双面扫描
5.复印功能：支持连续复印、自动双面复印
6.进纸容量：标配进纸盒容量不低于 250 页
7.接口类型：标配 USB 2.0 接口、有线以太网接口，支持网络共享打印
8.耗材类型：采用鼓粉分离设计

	2
	A3打印机
	1
	台
	1.产品类型：A3 幅面黑白激光打印机，仅支持打印功能
2.打印速度：A4 幅面黑白打印速度不低于 31 页/分钟，A3 幅面黑白打印速度不低于 15 页/分钟
3.打印分辨率：≥1200×1200dpi
4.首页输出时间：不高于 9 秒
5.内存：标配内存不低于 256MB
6.月打印负荷：≥ 65000 页
7.进纸能力：标配 250 页进纸盒 + 100 页多功能进纸器
8.接口类型：标配 USB 2.0 接口、有线以太网接口，支持网络共享打印
9.适用幅面：支持 A3、A4 及以下常规办公用纸

	3
	多功能复印机（带双面复印）
	1
	台
	1.设备类型：A3黑白激光多功能数码一体机；
2.打印分辨率：≥1200×1200dpi，复印/扫描分辨率≥600×600dpi；
3.连续复印张数：999份；
4.预热时间：≤18秒；
5.打印/复印速度：≥25页/分钟；                       
6.全彩触摸操控面板≥10英寸；
7.打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印；
8.首张复印时间：≤4.6秒；
9.硬盘容量：≥320GB，内存容量≥4GB；
10. 进纸容量：≥1200张
11.最大原稿尺寸：A3；
12.输出格式：TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF/PDF/A；
13.一次可发送地址数量：最多500个；
14.扫描速度：≥80页/分钟（黑彩同速）；
15.纸张重量：标配纸盒：60-300g/㎡，手送纸盘：52-300g/㎡，可支持600mm长纸打印；
16.操作系统：支持Windows10/11，Windows Server 2019/2022，macOS 10.14或者更新版本;兼容国产操作系统

	4
	速印机（印刷学生试卷）
	1
	台
	1.工作方式：高速数字制版／全自动模式印刷；                                       
2.最大原稿尺寸：≥297mm×420mm； 
3.制版时间：≤19秒；                                                            
4.最大扫描面积：≥297mm×420mm；                                                                                                     5.最大印刷区域：≥252mm×360mm；                                                          
6.印刷分辨率：≥300dpi×400dpi；                                                  
7.进纸容量：≥1000张；                                                           
8.印刷纸张重量：40g/㎡-120g/㎡；
9.最快印刷速度：≥130张/分钟；                                                    
10.印刷缩放功能可实现三级放大和四级缩小；                                                                                                                                                                                                                         11.其他功能：铅笔模式、二合一制版、印刷位置调整、编程印刷，电脑连接印刷、节能模式；                                                                            12.供墨容量：≥600ml；

	5
	单反照相机
	1
	台
	1.产品类型：APS-C 画幅数码单反相机套机，配置防抖标准变焦镜头
2.有效像素：≥2416 万像素
3.对焦系统：≥11 点自动对焦，支持人眼人脸识别
4.视频功能：支持 1080P 全高清视频拍摄，支持 HDMI输出
5.显示屏幕：≥3 英寸高清显示屏
6.无线连接：内置蓝牙，支持手机图像传输
7.存储介质：包含 128G 及以上高速存储卡
8.供电配置：可充电锂电池，支持双电池续航

	6
	扫描仪
	1
	台
	1.扫描幅面:A4；                                     
2.扫描速度：≥ 30ppm（200dpi模式下黑白彩色同速）；   
3.图像传感器：CIS；                                 
4.扫描分辨率：100-600dpi,1dpi步进可调；             
5.送稿器容纸量 ≥100张（A4:70g/㎡）；
6.进纸方式:自动进纸；直通道（上进纸，下出纸）；    
7.扫描页面 单面/双面；                              
8.支持接口 USB2.0；                                                        
9.图像处理功能：自适应幅面 ，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊 ，多流输出 ，消除黑框 ，自动纠偏 ，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转；             
10.支持操作系统 Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、UOS、银河麒麟等国产操作系统

	7
	移动硬盘
	2
	个
	1、适用类型: 移动硬盘 
2、硬盘尺寸: ≥2.5英寸
3、★硬盘容量:≥1000GB
4、接口类型:USB3.0接口

	8
	摄像机
	1
	台
	1.产品类型：高清闪存式数码摄像机
2.传感器：≥1/5.8 英寸 CMOS 
3.视频录制：1080P/60p 全高清视频，支持光学防抖增强模式
4.光学变焦：≥30 倍光学变焦，清晰影像缩放最大 60 倍
5.显示屏幕：≥3.0 英寸触控屏，支持多角度翻转
6.对焦系统：快速自动对焦，支持人脸优先对焦
7.无线功能：内置 Wi-Fi 与 NFC，手机快速连接传输
8.接口类型：HDMI、USB，支持外接麦克风
9.存储介质：配备128G 高速存储卡

	9
	碎纸机
	2
	个
	1、保密等级：符合GB/T 20810-2018 P4 保密标准，碎纸规格2×10mm 粒状，不可拼接复原，可粉碎 A4 常规纸质文件、订书钉、回形针，可选兼容银行卡 / 薄光盘。
2、碎纸能力：70g 标准 A4 纸单次 6～8 张，入纸宽度≥220mm（全幅 A4 直入不用对折），碎纸速度≥2.0m/min。
3、连续工作：连续运行≥30min，具备过热自动停机保护、卡纸自动反转退纸、纸满断电停机三重防护。

	10
	考勤机
	3
	套
	识别方式：支持人脸识别、指纹识别、密码三种打卡方式；
识别速度：快速识别，单次识别≤1秒，支持日常戴眼镜、轻微妆容识别；
存储规格：人脸容量≥200张人脸，指纹容量≥1000枚，考勤记录≥8万条；
工作模式：支持脱机独立使用，无需联网、无需部署服务器；

	11
	★学生电脑
	75
	台
	1.CPU： ≥8核 12线程，主频≥2.0GHz
2.内存：≥16GB ；
3.声卡：集成；
4.硬盘：≥512GB SSD硬盘。
5.网卡：集成10/100/1000Mbps以太网卡；
6.显示器：≥23.8英寸液晶宽屏显示器。

	12
	语音教室软件
	1
	间
	1、支持Windows 10/11等系统；支持多种语言界面。
2、支持全屏广播、窗口广播、学生转播、电子白板等，支持双显示器广播模式，教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用情况。
3、视频教学支持网络影院、摄像头广播。
4、支持强制点名，应用签名结果到客户端昵称，存储与应用不同的班级模型。
5、支持分组管理，设置组长功能权限，进行分组教学、多主题讨论。
6、考试题型支持多选题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题主观题、选错题题型，支持成绩分析、试卷分析，以及口语考试
7、口语训练提供复读练习、存储声音、声音练习、语音比较、角色扮演、同声传译。
8、远程管理支持远程桌面、群组遥控、远程设置、远程命令、远程开关机、远程登录、同步用户操作系统时间。
9、教学工具提供屏幕录制、教师端可以远程统一启动学生端自学、网站教学、指定学生上/下线、显示/隐藏学生端面板等。
10、支持锁定键鼠/解锁键鼠、自定义工具栏、创建不同权限的用户、同步操作系统时间、发送消息、浮动工具条。

	13
	人员通道
	6
	台
	1.外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，门翼应支持选用不锈钢或亚克力材质，通道宽度尺寸应支持550mm~950mm配置,闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；设备应采用不少于4对红外对射。
2.闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机
3.闸机应采用嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，支持≥1万人员管理、≥1万卡片管理和≥10万事件记录存储
4.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作，提高任意通行效率。
5.设备应具备开闸通行模式配置功能，支持配置五种工作模式；通道进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式
6.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入
7.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能
8.支持开闸次数记忆，可连续多次授权通行

	14
	身份信息识别产品
	6
	台
	1.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
2.屏幕参数： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例 ≥9:16，屏幕分辨率 ≥600*1024；
3.摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头；
4.认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；
人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
5.存储容量：本地支持 ≥50000张人脸、 ≥50000张卡， ≥100000条事件记录；

	15
	门禁产品安装配件
	6
	个
	人脸识别配套 遮阳罩
1、尺寸： ≥135mm*80mm*250mm
2、材质：金属或塑料

	16
	超级电容
	6
	个
	超级电容
闸机断电后，该器件会继续提供电量，直至门翼打开

	17
	工业以太网交换机
	3
	台
	5口百兆工业交换机
• 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
• 支持6 KV防浪涌。
• 线速转发。
• 存储转发交换方式。
• 坚固式高强度金属外壳。
• 工业导轨安装方式
端口规格：≥5个百兆电口
流量控制：支持
交换方式：存储转发
网络接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应 
交换容量：≥1 Gbps
包转发率：≥0.744Mpps
MAC地址容量：≥2K
缓存：≥768kbit

	18
	按键式遥控器
	3
	个
	人行通道闸机配套

	19
	身份信息识别产品
	1
	台
	1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入；兼容 ID 卡、IC 卡、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；支持读取二代身份证芯片硬件序列号，仅用于白名单比对，不得读取、存储身份证姓名、证件号码等明文身份信息
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；WiFi 仅用于调试维护，默认禁止外网直接访问人脸生物特征数据；USB 接口导出人员、人脸数据需管理员密码授权，数据加密导出，禁止无权限直接拷贝原始人脸模板。

	20
	卫生间垃圾桶
	180
	个
	尺寸：≥225mm*225mm
材质：双层塑料

	21
	办公室垃圾箱
	50
	个
	尺寸：≥225mm*270mm
材质：加厚金属

	22
	教室垃圾桶
	48
	个
	翻转盖垃圾桶 
容量：≥40升  
材质：PE 材质一体注塑成型

	23
	室内垃圾箱
	26
	个
	尺寸：≥660mm*330mm*760mm
材质：201不锈钢 厚度≥0.6mm

	24
	环卫垃圾箱
	5
	个
	尺寸：≥720mm*580mm*1070mm
材质：厚≥2mm  全新高密度聚乙烯材质 带橡胶轮2个 

	25
	室外双分类
	30
	个
	尺寸：≥950mm*380mm*950mm
材质：201拉丝不锈钢板  厚度≥0.7 mm

	26
	教室三件套
	40
	套
	扫帚、灰斗、拖布

	27
	球馆清扫机
	1
	台
	1、机型：手推自走式电动洗地机（自带助力牵引，不用人力硬推），洗刷 + 洒水 + 污水吸干三合一，适配 PU 塑胶、实木、环氧篮球场地，软毛刷不伤球场地面。
2、清洁宽度：≥530mm 单盘刷盘，吸水扒宽度≥680mm；小时清洁效率≥2000㎡，单场篮球场单次加满水可完整清扫 1 片标准室内球场。
3、动力与续航：24V 免维护铅酸蓄电池（免加水），满电连续工作≥2.5h；刷盘电机≥550W、吸水风机≥450W，整机运行噪音≤62dB（校园低噪）。
4、水箱：清水箱≥40L、污水箱≥40L，污水箱带浮球防溢、满水停机保护，大口径放水口，排污便捷。
5、刷盘配置：标配软质尼龙耐磨刷盘（适配球场塑胶防刮），刷盘压力可调；吸水胶条耐磨可更换，吸水负压≥2500Pa，地面拖地无积水、速干防滑。
6、机身尺寸：总长≤1200mm，窄机身可进出球场边角、看台过道。
防护：整机防水 IPX4，按键防水防尘，具备过放、过充电池保护。
7、多档可调控水开关。
8、刷盘独立启停、吸水独立开关，可单独吸尘、单独拖地。
9、万向吸水扒，转弯不翘边，边角残留污水吸净。

	28
	球馆拖布
	6
	套
	1、拖板面：板面≥80cm，铝合金伸缩杆，可伸缩调节 90-150cm
2、拖布棉：超细纤维棉头，吸水不掉毛、耐磨，可拆洗替换
3、配件：配套除尘刮水胶条，适合塑胶篮球场地除水渍、汗渍
4、杆体：加厚防锈铝杆，卡扣锁紧不打滑

	29
	电动剪枝刀
	1
	套
	整机规格：加长杆式锂电绿篱修剪机，整机总长≥1.6m，铝合金加长杆，杆身稳固不易弯折
动力系统：无刷纯铜电机；锂电池供电，电压≥24V；配备背包式锂电池 + 配套充电器
刀头配置：双刃往复式刀片，刀片长度≥400mm；刀头支持多角度旋转调节
作业性能：功率≥800W，最大切削直径≥25mm
结构与重量：人体工学防滑手柄，带安全锁开关；

	30
	电动修剪绿篱机
	1
	套
	动力类型：充电式锂电无刷电机，便携式手持设计
最大开口：≥30mm，可剪切新鲜果枝、灌木枝条
电池配置：大容量锂电池，配备充电器，可持续长时间作业
安全设计：带有安全锁定装置，防误触发；软胶防滑手柄
刀片材质：SK5 高硬度合金钢刀片，锋利耐磨，可拆卸便于打磨更换
工作特性：启停响应迅速，剪切省力；支持连续剪切




003包：专用教室设备
科学实验室+准备室
	科学实验室

	序号
	货物名称
	功能/规格/参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥13mm优抗板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；
4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；
6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	张
	1

	2
	教师总控台电源装置
	l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品，220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品；
2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)；
3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示；
4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开；
5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个，设置在演示台的中间抽屉内；
A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关；
B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。
	套
	1

	3
	讲台水槽
	≥330*440mm高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	个
	1

	4
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	个
	12

	5
	科学实验室学生实验
	1、规格：≥1200mm*600mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、采用优质五金配件连接
4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm；
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接；
6、上腿规格：≥565mmx58mmx110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；
7、下腿规格：≥545mmx72mmx125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫；
8、立柱：采用≥110mm×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mmx5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mmx14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥100mmx27mm，L型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁上侧设有挡水条。
9、书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	24

	6
	洗眼器
	1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作；
2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	个
	1

	7
	多功能柱
	1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；
2、规格：≥长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、底座尺寸：≥390mm*220mm*30mm，壁厚≥3mm，内部设有加强筋；
4、底座上设有≥8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340mm*195mm*690mm，上下口尺寸：≥300mm*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。
	个
	24

	8
	学生桌水槽柜
	1、柜体规格:≥595mm×495mm×830mm； 
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用16颗M4螺丝固定； 
3、前、后门规格：≥510mm*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于5mm的加强筋横9根竖5根； 
4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 
5、水槽规格：≥590mm*490mm，深度≥249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 
6、侧板规格：≥715mm*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于4mm的加强筋横8根竖4根；
	个
	12

	9
	学生安全电源
	1、接受教师演示台送来的交流电源；
2、低压交直流电源：交流0-24每2V一档由教师统一调节控制，低压直流可在送来交流电源范围内微调，并配有表头显示输出（短路、过载自动保护、自动复位）；
3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。
	个
	24

	10
	学生凳
	一、凳面：
1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；
2、尺寸：直径≥300mm；
3、表面防滑不发光。
二、脚钢架：
1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；
2、尺寸:≥20×40×1.2mm；
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	张
	48

	11
	配电系统
	DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。
	项
	1

	12
	给排水系统
	给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。
	批
	1

	13
	设备及调试
	设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。
	项
	1

	
	
	
	
	

	科学准备室

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、★规格：≥2400mm*1200mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板。
3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接。
4、台身结构：整体≥1180mmx565mm四张框架对拼，新型塑铝结构，整体≥1180mm*565mm*755mm。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：≥565mmx58mmx110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：≥545mmx72mmx125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8x60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用≥110mm×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12*5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mm*14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥30mm*30mm优质金属型材制作。
9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	1

	2
	水槽
	1、柜体规格:≥595mm×495mm×830mm； 
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用16颗M4螺丝固定； 
3、前、后门规格：≥510mm*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于5mm的加强筋横9根竖5根； 
4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 
5、水槽规格：≥590mm*490mm，深度249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 
6、侧板规格：≥715mm*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于4mm的加强筋横8根竖4根；
	套
	1

	3
	三联高低位龙头
	采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。
	套
	1

	4
	仪器柜
	1、★规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	10

	5
	药品柜
	1、规格：≥1000×500×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	5


小学科学实验室仪器
	小学科学教学仪器

	序号
	名       称
	技术参数
	单 位
	数  量

	1
	打孔器
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	套
	2

	2
	打气筒
	产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。
	个
	12

	3
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；
3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；
4、车架用不锈钢管制成；
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	辆
	2

	4
	生物显微镜
	640倍，布袋包装
	台
	1

	5
	数码显微镜
	1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；
2、物镜系统：消色差物10×40×100×；
3、目镜系统：广角目镜WF10×；
4、放大倍数：放大≥1000×；
5、照明系统：充电式冷光源；
6、工作台：双层载物台；
7、调焦系统：粗微动分轴。
	台
	1

	6
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍。
	套
	1

	7
	学生显微镜
	1、总放大倍数：≥200×；
2、整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作；
3、目镜：H12.5×并锁定于目镜筒；
4、物镜：DIN标准消色差物镜16×；
5、镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置。
	台
	12

	8
	放大镜
	1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；
2、凸透镜放大倍率：≥5×；
3、透镜应无明显条纹；
4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	个
	23

	9
	放大镜
	1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；
2、凸透镜放大倍率：≥3×；
3、透镜应无明显条纹；
4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	个
	23

	10
	天文望远镜
	通光口径：60mm  物镜焦距：700mm  目镜焦距:H20mm,H12.5mm和SR4mm  最大放大倍率：525，放大倍率:35倍,56倍,175倍 加1.5X正像镜可组52倍,84倍,262倍,加3x增倍镜可组105倍，168倍，525倍,寻星镜倍率:5X24  寻星镜视场: 5.4度 斜镜:90°天顶镜,铝脚架带微调杆,最高度：125cm,附镜架       
	套
	1

	11
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达至少900摄氏度。1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；2、壶体外形尺寸：容量≥250ml；3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；4、焊接部位应焊接牢固、光滑。
	个
	1

	12
	电加热器
	密封式；
1、工作电源：AC220V 50Hz；
2、额定功率：≥1000W。
	台
	1

	13
	听诊器
	主品为插入式听诊器、外形美观，接合牢固，无松动、裂纹、凹陷、镀层脱落和焊接残留堆积等表面缺陷
	个
	12

	14
	手持移动灯
	1 额定工作电压： DC 6V 或 12V 。2 灯泡功率：不小于 40W3 内置电源采用可充电蓄电池。 充电电源： AC 220V 50Hz 。5 外壳为塑料，具有手提把。
	支
	12

	15
	水槽
	圆形，由透明塑料注成，表面平整不变形，无毛刺。
	个
	23

	16
	方座支架
	1、产品由底座、立杆及附件组成；
2、方座支架的底座钢板制成；
3、立杆直径φ≥9.5mm；
4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	套
	23

	17
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	个
	23

	18
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；
2、产品由顶板、底板、插杆组成，≥8孔。
	个
	8

	19
	旋转架
	1、仪器由底座、支杆、旋转体构成；
2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。
	套
	12

	20
	教学电源
	1、教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；
4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；
5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；
6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；
7、连续工作时间不少于8h。
	  台
	1

	21
	电池盒
	1、仪器可放置1节1号电池；
2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固；
3、可串并联。
	个
	45

	22
	直尺
	1、采用木制材料。木直尺漆层均匀；
2、全长不小于500mm，尺宽≥24mm；尺面刻度0-500mm。
	只
	8

	23
	软尺
	软塑，规格：不小于1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	个
	23

	24
	托盘天平
	1、最大称量500g，分度值0.5g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	23

	25
	体重计
	1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量不小于160千克，最小称量不小于5千克，最小分度值不小于0.5千克；
2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
	台
	12

	26
	电子停表
	1、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示；
2、具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能，秒表计时可选择简易计时。
	块
	23

	27
	温度计
	红液，0-100℃
	支
	45

	28
	温度计
	水银，0-100℃
	支
	1

	29
	体温计
	水银，35-42℃
	支
	23

	30
	寒暑表
	1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；
2、面板标有：摄氏-60℃～50℃；华氏-60℉～120℉；
3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
	只
	1

	31
	最高温度表
	1、测量范围：-20℃~+80℃；
2、最小分度值：0.5℃。
	支
	1

	32
	最低温度表
	1、测量范围：-50℃~+40℃；
2、测量误差±1℃。
	支
	1

	33
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，5N；
2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3、壳体由塑料制作；
4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5、面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	23

	34
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，2.5N；
2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3、壳体由塑料制作；
4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5、面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	23

	35
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，1N；
2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3、壳体由塑料制作；
4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5、面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	23

	36
	湿度计
	1、注塑成型：为指针式，仪表盘上印有湿度标识；
2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH；
3、测量误差：30-90%RH时＜7%；
4、工作湿度：-20℃—+50℃。
	个
	1

	37
	指南针
	1、上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等；
2、N极涂红色，S极涂白色；
3、磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。
	个
	23

	38
	雨量器
	承水口内径≥200mm；
1、雨量器的承水装置内径φ≥200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺；
2、承水装置与筒体配合应方便，并保证盛水装置在正常使用中不因风力影响而脱开；
3、所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象；
4、所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象；
5、雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开。
	套
	1

	39
	风杯式风速表
	产品选用塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。风速传感器和主机可分离进行实验。
1、风速表为三杯式结构；
2、风杯为轻质材料、为半球形、相互均布；
3、每个风杯尺寸形状相同；
4、风杯的切口与转动平面相互垂直。
	套
	8

	40
	斜面
	1、由长面板1块、短面板1块组成；
2、长面板尺寸：500*115*16mm（±2mm）；
3、短面板尺寸：200*115*16mm（±2mm）；
4、应平整、光滑、无气泡。
	个
	23

	41
	压簧
	1、工作极限负荷不小于5N；
2、用钢丝绕成，采用优质钢材，防锈电镀处理。
	套
	23

	42
	拉簧
	工作极限不小于10N。两端带钩。用≥1mm的钢丝绕成，圈的直径≥18mm，长度≥85mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。
	套
	23

	43
	沉浮块
	1、由正方体3个组成；
2、正方体用塑料制成，塑料件平整，色泽均匀；
3、其中一个大正方体和一个小正方体质量与水质量基本相吻合。
	套
	23

	44
	杠杆尺及支架
	1．塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。2．产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置组成。杠杆尺≥240*20*4mm，中心有φ≥3mm的固定孔，下面12只挂钩孔。支架≥24*7*200mm，底座≥160*70mm。
	个
	23

	45
	滑轮组及支架
	1、适用于小学科学实验教学用；
2、产品由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。
	套
	23

	46
	轮轴及支架
	1、适用于小学科学实验教学用；
2、由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成；
3、塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。
	套
	23

	47
	齿轮组及支架
	1、产品由底座、齿轮、立杆、轴心螺钉、摇把等组成；
2、底座由ABS工程塑料制作；
3、齿轮由优质塑料制作，各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，转动灵活。
	套
	23

	48
	弹簧片
	小学科学试验用，物体弹性振动发声实验，金属制作，表面光滑平整、无缺口、无污点。
	套
	23

	49
	小车
	本仪器为塑料制品，车体上部带有可设置重物的凹槽。
	个
	45

	50
	三球仪
	1、产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转台、推柄等组成；
2、地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线；
3、四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识；
4、月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落；
5、连接部分螺母紧密，不松动和脱节；
6、转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等；
7、地轴倾斜角度≥23.5°；
8、月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。
	台
	1

	51
	音叉
	1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上；当敲击音叉时，音叉不能松动；音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切；每支音叉配共鸣箱一个。
	支
	23

	52
	小鼓
	木制，鼓面羊皮，尺寸：直径≥150mm、高≥70mm，木制，鼓锤长≥162mm。
	个
	23

	53
	组装土电话
	小学科学教学演示实验用；由土电话筒、薄膜、导线等组成。
	套
	23

	54
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料。
	套
	23

	55
	物体热胀冷缩实验材料
	1、本产品供中、小学做固体热胀冷缩的演示实验用；
2、由金属球、塑料球、实验架组成。
	套
	23

	56
	灯座及灯泡
	1、小灯座由底板、接线柱、灯座组成，接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动，表面平整光洁，正负极接线柱为螺旋弹簧式；
2、小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为金属材质；
3、小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。
	个
	45

	57
	开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜；
3、接线柱直径≥φ4mm；
4、开关的绝缘强度应能承受至少1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。
	个
	45

	58
	物体导电性实验材料
	本产品由电池盒、小灯座、小灯泡、铜线、别针、木棒组成。
	套
	23

	59
	条形磁铁
	1、D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；
2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3、N、S字母的颜色为蓝色或红色；
4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	套
	1

	60
	条形磁铁
	1、学生用，磁感应强度应不小于0.07T；
2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3、N、S字母的颜色为蓝色或白色；
4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	套
	23

	61
	蹄形磁铁
	1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；
2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或红色；
3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	套
	1

	62
	蹄形磁铁
	1、学生用，磁感应强度应不小于0.055T；
2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	套
	23

	63
	磁针
	1、翼型、底座直径≥70mm，磁性指针长≥140mm；
2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	套
	23

	64
	环形磁铁
	适用于小学科学实验教学用，磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	套
	23

	65
	电磁铁组装材料
	1、产品由线圈骨架2个、铁芯2个、导线2根、小垫片若干个组成。
2、线圈骨架由塑料制作，纸盒包装。
	套
	23

	66
	电磁铁
	演示用、U型铁蕊不少于1个，绕线骨架不少于2个，桥板不少于1个，直径≥8mm铁芯不少于1个，长≥100mm导线不少于3根，直径≥22mm指南针不少于2个。
	套
	1

	67
	手摇发电机
	1、用于分组实验，由小型发电机、齿轮、正负极接头、灯泡、手柄、小灯座、导线等组成。
2、空载输出电压为6V，输出电流为0.2A。
3、整体组合连接情况完整，实验效果明显。
	套
	1

	68
	激光笔
	1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成；
2、使用范围7-15m，波长≥650nm；
3、金属外壳，防锈处理，笔型美观。
	个
	23

	69
	小孔成像装置
	组装式，白屏不少于1块、黑屏不少于1块，中心有直径≥2mm小孔，底座尺寸≥63*83*25mm。
	套
	23

	70
	平面镜及支架
	1、由平面镜及支架等组成；
2、平面镜平整度、镀层应符合有关要求；
3、实验效果明显。
	套
	23

	71
	曲面镜及支架
	由旋转屏、曲面镜、立柱、底座组成。
	套
	23

	72
	透镜、棱镜及支架
	由旋转屏、凹透镜、凸透镜、三棱镜、立柱、底座组成。
	套
	23

	73
	成像屏及支架
	由白屏、磨砂屏、底座组成。
	套
	23

	74
	昆虫观察盒
	圆形，带不小于3倍的放大镜。
	个
	45

	75
	塑料注射器
	1、30mL；塑料制品，注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺；外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤；2、量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落；外筒与活塞之间配合严密，滑动自如，密封性好。
	个
	45

	76
	单摆
	一个摆球直径≥20mm、绳长≥300mm
	套
	23

	77
	少年人体半身模型
	1、产品规格：高≥600mm；PVC材质；2、各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确；金属连接件应防锈处理，装拆方便。
	台
	1

	78
	眼构造模型
	为一完整矢状切眼球模型；6倍放大，本产品采用树脂成型制作和PVC制作而成。
	台
	1

	79
	平面政区地球仪
	1、产品由球体和支架等组成；
2、球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；
3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；
6、教学演示效果明显。
	个
	1

	80
	平面地形地球仪
	1、产品由球体和支架等组成；
2、球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；
3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；
6、教学演示效果明显。
	个
	8

	81
	地动仪模型
	模型直径330mm、底座尺寸398*398mm
	台
	1

	82
	地球构造模型
	1、由球体、支架（包括底座）、时区环等组成，球体材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象；
2、球体直径不小于32cm，比例尺为1：40000000；
3、涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。
	个
	8

	83
	司南模型
	1、模型由底盘和勺组成；
2、外盘分层次，成十天干、十二地支、四卦标示，二十四个方位。
	台
	1

	84
	月相变化模型
	产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，边缘金属封边。
	个
	1

	85
	植物种子传播方式标本
	1、小学科学教学了解植物种子的传播方式用；动物传播、弹力传播、风力传播、水流传播；
2、各个组成部分直观、清晰，形态完整，制作洁净，透明塑料盒包装。
	盒
	12

	86
	天然材料标本
	木、棉花、石油、煤、矿石、沙、竹、麻空心包埋≥210*100*45mm，共计8种。
	套
	8

	87
	人造材料标本
	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥、空心包埋210*110*48mm
	套
	8

	88
	纺织品标本
	由尼龙、棉布、涤棉、毛料、丝绸等样布组成。纺织品标本表面洁净，排列整齐，应注明类别包埋。
	套
	8

	89
	矿物标本
	12种矿物、空心包埋≥215*110*50mm
	套
	12

	90
	岩石标本
	空心包埋，1.铁矿石 2.石英3.玄武岩4.砂岩5.橄榄石6.花岗岩7.大理石8.叶岩9.砾岩 10.板岩11.石灰石12.片岩
	套
	12

	91
	金属矿物标本
	1、铜、铁、铝、钨、锡；块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石；2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。空心包埋≥215*110*50mm。
	套
	12

	92
	土壤标本
	红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用小玻璃瓶封装，空心包埋≥210*100*45mm。
	套
	12

	93
	矿物提炼物标本
	1、包括石油、汽油、合成洗涤液、塑料、铜、铜矿石、医药、铁、铁矿石、橡胶、铝、铝矿石；2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别；3、标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；金属块状标本应无锈蚀。空心包埋≥210*100*45mm。
	套
	12

	94
	植物根尖纵切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构；
2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；
3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；
4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；
5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；
6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；
7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。
	片
	12

	95
	木本双子叶植物茎横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；
2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；
3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；
4、标本取材于椴木；
5、切片厚度在25μm以内；
6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；
7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。
	片
	12

	96
	草本植物茎横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；
2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；
3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；
4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；
5、切片厚度在25μm以内；
6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；
7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。
	片
	12

	97
	洋葱表皮装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；
2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；
3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮。标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。
	片
	12

	98
	叶片横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；
2、能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；
3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；
4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；
5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；
6、标本取材为迎春叶。作过主脉的横切片厚度为≧8微米，每张玻片横放材料一片。
	片
	12

	99
	叶片气孔装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；
2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；
3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体；
4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐；
5、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。闭合气孔不得超过2／3；
6、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。
	片
	12

	100
	动物表皮细胞装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构；
2、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落现象。
	片
	12

	101
	蛙卵细胞切片
	1、标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态；
2、能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下；
3、标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜；
4、作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内；
5、每张玻片放材料1~2片，卵黄粒不破碎，无皱褶、刀痕。标本保留自然色素，不染色。
	片
	12

	102
	骨细胞切片
	1、标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构；
2、每片材料不小于3mm×3mm。可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列；
3、取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。
	片
	12

	103
	口腔粘膜细胞装片
	1、标本在400×生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构；
2、能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的；
3、标本取材于幼小哺乳动物的口腔粘膜。胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。
	片
	12

	104
	人血细胞装片
	1、标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态；
2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；
3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；
4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；
5、用苏木精、曙红双重染色。染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。
	片
	12

	105
	中国政区地图
	1、1幅；2、印刷：四色彩色胶印；3、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
	张
	1

	106
	中国地形地图
	1、1幅；2、印刷：四色彩色胶印；3、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
	张
	1

	107
	小学科学安全操作挂图
	1、25幅；2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
	套
	1

	108
	小学科学生命世界教学挂图
	1、29幅；2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
	套
	1

	109
	小学科学物质世界教学挂图
	1、22幅；2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
	套
	1

	110
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	1、28幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；

	套
	1

	111
	科学史挂图
	1、24幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
	套
	1

	112
	植物分类图谱
	16页，全彩色
	套
	8

	113
	动物分类图谱
	16页，全彩色
	套
	8

	114
	小学科实实验教学指导书
	《全日制义务教育小学科学课程标准(实验稿)》对小学科学实验要求的所有实验，16开。
	套
	1

	115
	小学科学实验仪器手册
	《全日制义务教育小学科学课程标准(实验稿)》对小学科学实验要求的所有实验，16开。
	套
	1

	116
	量筒
	1、标称容量：500mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	23

	117
	量杯
	1、标称容量：250mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	23

	118
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	92

	119
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	45

	120
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	45

	121
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	23

	122
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	23

	123
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	23

	124
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：平底，250mL；
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	个
	23

	125
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，100mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	23

	126
	酒精灯
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	只
	23

	127
	漏斗
	1、规格：60mm；2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	个
	45

	128
	Y形管
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。
	个
	23

	129
	滴管
	1、玻璃滴管；2、规格：150mm。
	个
	45

	130
	集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL
	个
	45

	131
	镊子
	不锈钢，尖头，140mm
	个
	45

	132
	试管夹
	1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	个
	45

	133
	石棉网
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3、整体应平整、美观，不翘角。
	个
	45

	134
	燃烧匙
	1、产品由半圆面和金属丝结合制成；2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	个
	23

	135
	药匙
	双头塑料
	个
	23

	136
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：Φ5mm～Φ6mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	根
	20

	137
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ5mm～φ6mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	个
	45

	138
	橡胶管
	1、产品用优质天然橡胶制造；2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。
	公斤
	2

	139
	橡胶塞
	0～10号，白色，质地均匀
	公斤
	2

	140
	试管刷
	优质猪鬃制作。
	个
	23

	141
	烧瓶刷
	优质猪鬃制作。
	个
	23

	142
	培养皿
	100mm
	个
	45

	143
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
4、吸水率：不大于0.3%；
5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	个
	23

	144
	塑料量杯
	1、小学科学实验用；2、规格： 圆形500mL；采用高强度塑料材质；3、杯体有刻度线。
	个
	23

	145
	PH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm，尺寸55*30mm。
	本
	20


心理健康教室
	序号
	功能室名称
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位

	1
	心理咨询/接待区
	智能心理云平台
	1、可通过PC页面、小程序、H5及物联设备等方式登录，要求账号统一、数据同步，实现相关心理工作动态实时掌控。支持同一账号关联多个角色。
2、数据中心包含但不限于：咨询师数量、档案数量、咨询师配比，人员档案完善情况。测评活动趋势变化、预警情况，该单位地区情况，不同标签下资源浏览量统计与排名。
3、包含但不限于“创建测评”、“预警处理”、“人员档案”、“心理工作”、“预约咨询”五项功能的快捷键。
4、平台功能模块不少于8项，包含但不限于：组织管理、心理测评、资源管理、量表管理、心理训练、预约管理等。
5、需支持对下级部门可进行搜索、新增、编辑、添加。
6、需支持对子管理员进行增、改、查操作，并可以分配多种角色与数据权限。
7、需支持学生的搜索、新增、导出、编辑、禁用、重置密码、转移操作，可批量执行删除、转移、停用、重置密码及学生名单导出；支持查看学生测评任务与自主测评报告，可按测评时间、预警、心理状态筛选两类测评报告。
8、需支持人员档案搜索、查看、导出及基础信息完善，以折线图展示不同时段个体心理测评、心理记录、心理工作、心理咨询动态跟踪数据，支持记录下载，可查看测评、咨询、谈心谈话等各类记录。
9、需支持心理健康跟踪记录以折线形式呈现不同时间段的心理健康动态跟踪记录。包含：测评记录，干预记录，咨询记录，谈心谈话，评价记录，危机事件处理记录。
10、需支持软件支持发起个体 、团体测评，配置测评信息、选择量表组，实现测评活动创建、搜索、停用；支持导出列表、原始数据、选项统计，可对自主测评报告进行搜索、查看与管理。
11、需支持按活动名称、用户名、报告 、活动状态、活动时间、用户类型检索团体及个体测评活动；可编辑测评活动，导出报告明细列表、原始数据、选项统计；展示团体、个体活动信息，支持团体测评补测。
12、需支持报告管理可以显示基本信息、活动引导、量表介绍、因子分析、测评信息、阳性检测状况统计表等信息。
13、需支持检验分析报告包含但不限于：报告生成时间、各样本差异检验统计分析、各因子差异检验统计分析，分析维度包含但不限于：样本数、平均值、标准差、方差等指标。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
14、需支持对预警信息进行搜索、查看、干预处理。
15、需支持对转介人员搜索、查看、数据导出，可查看所有转介干预信息，信息包含但不限于：转介时间、接受时间、预警状态、干预记录、附件记录、干预状态。
16、需支持咨询记录新增、检索、查看，记录来源包含服务站、线下、预约咨询；可新增心理委员，对单位负责人、心理委员的谈心谈话及周月报实现添加、搜索、导出。
17、需支持查看单位负责人、心理委员上报的谈心谈话信息，可按上报人、谈话对象、上报及谈话时间、心理状态检索；支持上传谈话附件，谈话内容可设为隐私，谈话记录同步至心理档案。
18、需支持查看、添加、导出单位负责人及心理委员的周报、月报，可按报表名称、提交人、上报状态、提交时间检索；报表涵盖编号、重点关注对象、人员心理动向、心理建议、工作感悟、问题建议、工作评价等内容。
19、需支持查看、添加危机事件记录，包含不少于14类信息，如：所属组织、当事人员名称、性别、籍贯、家庭住址、相关人员、联系方式、等信息。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
20、需支持对科普资源等进行查看、添加、置顶、删除。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
21、需支持对物联设备进行解绑，查看物联设备生成的量表测评报告、生理检测报告。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
22、可以对量表设置显示或隐藏，可以添加、修改自主量表。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
23、需支持新增量表，可设置量表名称、标签、介绍、指导语、须知、说明、适用年龄段、总分、类型及预警、总分、效度量表等参数；支持下载模板填报并批量导入量表。
24、系统内置不少于15 类量表标签，不少于100 套心理测评量表，支持按量表名称、标签、介绍、来源、状态、适用年龄、量表总分等条件检索与查看量表；可对量表进行多种操作，支持模板导入量表。
25、需支持可搜索、添加、绑定、删除量表组合，通过设置组合的量表名称、同步客户类型、添加场景描述实现添加量表组合。
26、需支持可以对咨询师与功能室进行搜索、添加、查看、模板添加、设置管理；可以编辑咨询师、功能室使用；可以移除失约人员；可以编辑失约次数。
27、需支持依据排班人员、角色、日期、时间模板等多种方式排班，可取消指定时段排班；可新增预约咨询记录，涵盖咨询维度、咨询内容、等信息，支持预约人员签到、失约标记。
28、需支持新增、编辑功能室，可维护功能室名称、负责人、联系方式、等信息；可按起止时间、单次使用时长等信息生成功能室时间模板，并依据排班日期、时间模板创建功能室预约排班。
29、需支持以图形的形式显示相关统计数据，数据包含但不限于：人员名册数据统计、管理员数据统计、测评预警人数统计、心理预约数据统计等。
30、需支持可搜索、查看转介服务的合作单位，对申请的合作机构可撤销，对已驳回的合作机构可删除、重新申请。
31、需支持可以对小程序内量表介绍、平台科普文章、平台科普视频、平台科普音频、心理精选功能、自主测评、预约咨询功能开启或禁用。
32、需支持用户可一键参与测评任务，测评前完善用户信息，用户信息包括但不限于：人员类型、民族、所属单位等信息。有答题速度过快提醒，答题结束自动提交。
33、需支持用户可查看历史测评记录，记录包含但不限于：显示测评活动、负责人、量表、测评活动时间、活动状态、报告明细。
34、需支持移动端包含自主测评与测评任务两种测评形式。可搜索自主测评量表进行测评，可查看测评任务进行测评。可查看任务测评与自主测评报告。
35、需支持可查看、收藏心理精选科普资源。
36、需支持可分类查看、收藏科普文章、科普音频、科普视频。
37、需支持可搜索、查看心理训练内容，内容类型分为：文章、音频、视频。
38、需支持可查看、进行趣味测评。
39、需支持可选择咨询师、预约日期、预约时段、填写咨询维度与咨询内容发起预约咨询申请。可查看预约咨询记录。
	1
	套

	2
	
	心理健康自助仪
	一、功能要求
1、整体系统包含≥12大模块，功能模块技术参数集成：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、等系统模块。（需出具功能截图复印件并加盖公章作为佐证材料）
2、心理科普包含心理百科、心理学专业名词解释、等内容。
3、心理悦读：包含心理学经典书籍、自我成长、励志美文等内容。
4、心理影视包含经典电影赏析、名师课程视频等内容。
5、心理图库包含测试图片、似动图片、、双关图片等图片。
6、能力训练不少于五类专业心理游戏：包含记忆游戏、想象力游戏等游戏。
7、心语心声包含有声读物、山林音乐等音频。
8、心理课堂包含小学、初中、高中、大学等心理课堂资料。
9、放松减压包含沉思法、呼吸调整训练等训练。
10、心理互动：支持各类型心理互动训练游戏。
11、心理FM：不少于成长、关系、等系统自带的四大类表。
12、咨询辅导：包含经典案例、自助方案等。
13、各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式的添加。
14、分前后台账号分级管理，管理账号可根据自己的情况设置。
15、趣味测试包含性格测试、社交测试、不少于五类趣味测试。
16、心理测验：支持心理健康、认知诊断、等测评内容。
17、机构简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介。
二、配置要求
内嵌式触摸终端1台：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920(H)×1080（V），触摸类型≥10点触摸，运行内存≥4G，存储内存≥32G。
	1
	套

	3
	
	多维交互训练仪
	一、功能要求
1、系统主要包括训练中心，学习中心，报告中心，系统中心四个模块。
2、系统借助安卓平台，可以实现更为便捷的携带和存放，在任意场合，任意地点，都可以任意使用。
3、用户通过标准训练范式快速掌握心理学研究的原理和方法，实现“范式学习-总结分析-应用研究-探索提升”的学习循环，从而大幅度提升训练教学的层次和目标。
4、训练中心模块主要有≥9功能模块，主要是：空间认知，逻辑思维训练，注意广度，等9大测评模块。
5、空间认知包含三种难度的3D空间场景训练模式。
6、工作记忆可以提供不少于13关记忆类模拟场景进行训练。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
7、反应时能力训练可以提供不少于4种反应速度测试场景进行训练。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
8、决策能力可以提供不少于13关模拟游戏进行训练。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
9、眼动训练可以进行眼动脱敏训练。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
10、逻辑思维训练由最初简单3个训练逐级可以到7个级别的难度训练。
11、训练中心每个训练都有详细的训练介绍和操作说明，便于用户理解上手。
12、学习中心模块分为专注力提升、压力舒缓、深度放松、静心冥想四大类。
13、专注力提升包含四种α脑波音乐；压力舒缓包含沉浸式肌肉放松，视觉放松；深度放松包含海底世界，花鸟迎春等音乐。
14、训练报告列表内容包括用户详细训练信息，可查看详细的训练报告。
15、系统管理模块可设置训练时的背景音乐和音效的开启和关闭。
二、配置要求
1、触摸终端1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
	1
	台

	4
	
	办公桌椅
	办公桌
1、★整体钢木结构，规格1400mm*700mm*750mm （±10mm）                                                                          2、配活动主机托、活动推柜。
3、★板式部分采用E1级环保三聚氰胺饰面刨花板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，桌面厚度≥23mm，封边厚度为1.0mm-1.5mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口，桌面左右上角各留一个穿线孔，方便走线。  
4、★桌架：采用优质冷轧钢管≥30mm*60mm，管壁厚度≥1.2mm。
5、三抽活动推柜≥400mm*450mm*600mm。
6、五金件：采用优质品牌五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
办公椅
1、整体规格：590mm*510mm*105mm （±5mm）                                                                                         2、椅身：一体成型注塑PP尼龙塑料背筐。                                                      3、面料：采用专业OA办公42单网布料。                                                    4、海绵：选用高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形；阻燃。                                                        
5、扶手：扶手垫支撑座均为高品质工程环保塑料PP扶手。                                                6、椅脚：≥1.8壁厚电镀管架表面电镀工艺。
	1
	套

	5
	
	档案柜
	1.★规格：≥900*400*1850mm，文件柜结构：上下均分，上面为玻璃柜门，下面为铁门。
2.柜体：采用厚度≥0.6mm优质冷轧钢板，采用数控转塔冲床和数控激光切割，数控折弯成型，采用无痕触点式焊机成型。
3.隔板：每个柜门含一层可调隔板，隔板采用卡扣式，方便调节；扣手：采用铝合金扣手，坚固耐用。
4.表面涂饰：静电喷涂工艺。
	1
	个

	6
	
	饮水机
	立式温热型饮水机，适配标准桶装水，提供热水、常温水，热水出水温度≥90℃；
可拆卸接水盘，带储物柜，操作简便
	1
	个

	7
	
	接待两人位沙发，茶几
	1、沙发规格：双人位规格：≥1500mm*900mm*840mm；                                                                                             
2、采用内部实木框架成型，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量小于13％；≥35kg/m3高密度海绵，回弹率大于40%+高强度蛇形弹簧及强力绷带，配多层夹板装钉+低燃高密度海绵，软硬适中，回弹好，不变形；外包彩色布艺，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。           
3、脚采用五金喷涂防锈脚架，坚固平稳。
	1
	套

	8
	沙盘活动区
	沙盘套装-基础版
	一、功能要求
1.标准沙盘：实木材质内侧尺寸为≥720mm×570mm×70mm，边厚≥17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。
2.沙具摆放柜：实木材质，尺寸为≥1600×1200×300mm， 5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层）。
3.沙具国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。
4.海沙：天然海沙。
5.书籍：专业心理沙盘游戏指导
6.工具：沙盘、刮沙板等
二、配置要求
1.标准沙盘*1套
2.沙具摆放柜*1个
3.沙具*≥600个
4.海沙*≥15KG
5.沙盘游戏治疗主要指导书籍*1本
6.沙盘教辅工具*1套
	1
	套

	9
	音乐放松区
	音乐放松椅
	一、心理音乐自助减压系统
1.系统分为自然治疗、潜意识调整、心理影视、呼吸训练四大自助减压模块。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
2.自然治疗：通过一些自然的音乐来缓解和调节心理和精神的上的压力，比如：流水声、鸟鸣等等。一部分音乐在播放的过程中以轮播的方式呈现不同的画面。
3.潜意识调整：主要是通过讲解加音乐来实现放松和缓解心理压力。
4.心理影视：通过视频来缓解心理的压力。
5.呼吸训练：同视频一块进行肢体动作，来实现压力的释放。
6.该系统可以自助对系统进行资源的添加，将对应的jpg，mp3，mp4等相关资源文件按照相对应的目录增加，即可在系统中展现新增资源。
7.系统采用了视频播放器（支持mp4、avi等高清视频）支持主流的视频格式，音频播放（支持主流的视频格式）。
二、放松设备
1.头等舱设计开发的座椅，带腿部按摩功能。
2.含专业心理音乐、心理视图及心理视频的内容如下：A、放松训练视频影视；B、α波脑电波同步放松音乐、纯音乐等；C、错觉图、不可能图、多角度图等放松图片。
3.靠背与腿部可实现100º至180º任意角度电动调节。
4.高保真立体声蓝牙音频模块，同时兼容内存卡、U盘、音频线多种音频输入方式
	1
	套

	10
	心理宣泄区
	情绪宣泄套装
	让使用者通过运动及力量展示的方式宣泄内心压抑的不良情绪、释放压力，进而恢复到健康状态。
1.全硅胶宣泄人1个：身高：≥170CM ， 可击打身高：≥120cm
2.产品设计：全硅胶宣泄人造型美观，质感细腻，弹性可以模拟人体肌肉，使用者在训练时不用手套也不会受伤，在同对手的搏击中不仅能享受搏击时的快感，更能释放高节奏生活及社会竞争带来的压力，同时具备健身训练和减压阀的多重功能，是心理咨询师最佳的辅助器材和宣泄室必备的宣泄器材。
3.特点：硅橡胶系列产品，采用一次成型的橡胶传统工艺，硅橡胶厚度达3mm以上，坚固耐用，使用寿命是普通皮类沙包的10倍以上。
4.材料：全硅胶材质 
5.底座：底部全部设计为橡胶吸盘，采用不倒翁设计， 十打十稳。
宣泄沙袋1个，尺寸不小于：160x50x50cm；圆柱式外形，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注沙式分拆底座，方便运输。
宣泄球1个，尺寸不小于：100x40x40cm；高弹回力连接簧，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注沙式分拆底座，方便运输。
宣泄棒4个，宣泄棒材质为PVC，可充气，长度为60CM左右
拳击手套一副，环保材料制作，能保护发泄者手避免受伤。
充气筒一个
	1
	个

	11
	
	VR智慧心理舱
	一、功能要求
1、软件需包含心理健康系列课程、心理脱敏、职业体验、职场减压、心理宣泄、心理放松6大模块。（提供技术白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件或功能截图并加盖供应商公章作为佐证材料）
2、心理健康系列课程分为心理检测、防社交恐惧、预防游戏沉迷、心理知识学习等4项功能。
3、心理脱敏分为社交恐惧症、幽闭恐惧症、恐高症治疗、焦虑症、心理自我检测等5项功能。
4、职业体验分为人民教师、科学家、人民警察、医生等4种角色体验。
5、职场减压分为职场压力自我检测、职场压力缓解放松、职场心理压力原因、职场心理减压方式等4项功能。
6、心理宣泄分为知识科普、极速飞车、打靶宣泄、打地鼠等4项功能。
7、心理放松分为心理压力测试、休闲体验、音乐室、想象放松、肌肉放松等5项功能。
二、配置要求
1.便携式VR眼镜*1台，双眼分辨率：≥3664*1920，RAM≥4GB,ROM≥32GB。
2.沉浸式旋转座舱*1台。
	1
	台
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	团体活动区
	团体活动箱
	一、功能要求
1.活动指导手册包含团体辅导基础理论、组织技巧、基本过程、操作样图、活动反馈问卷等。                                                                                  2.每个活动都包括活动目的、活动道具、活动时间、活动场地、活动准备、活动步骤、活动评价及注意事项等具体说明活动的完整方案。
3.活动设计不少于44个团体辅导活动，涵盖热身分组、团队建设、人际交往、积极心态、环境适应、思维开拓、职业生涯等多种主题活动。具体活动包含：珠行万里、神笔马良、光盘拔河、呼吸的力量、急速60秒、彩虹伞、撕名牌、人际和谐、盗梦空间、人生价值观、省察等，配有专业操作道具。
4.团体活动反馈问卷不少于六种团体活动反馈问卷，用于及时反馈活动实施情况，了解参与活动的人群的具体心理需求及参与活动的效果。
5.道具种类不少于100种，部分道具根据活动设置了收纳组合套装，例如：光盘拔河套装、神笔马良套装、等；含有数十种精品道具，例如，世界地图喷绘、盗梦卡、齐眉杆、等。
二、配置要求
1.尺寸：≥940mm*560mm*380mm
2.构成：道具箱、团体活动道具、方案、团体反馈问卷、团体心理辅导活动指导手册、资料光盘等五部分组成
	1
	箱
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	团体活动桌椅
	1.尺寸：桌直径≥180cm，高≥70cm；椅高≥80cm、坐高≥45cm；
2.桌子包含8张扇形桌，≥180cm直径。桌子高≥70cm，可以拼成圆形桌，也可拼接成S型，免漆桌面，彩色搭配。
	1
	套





史地教室
	序号
	设备名称
	参数规格
	数量
	单位

	一、史地教学专用设备
	
	

	1 
	中国语音立体地形图
	1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：300万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求；
2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版；
3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定）。
4. 电子点读功能：
1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；
2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容；
3）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。
5. 地图内容：
1）界线包括中国及周边国家的界线（国界），中国各级行政区划的界线（省界）。
2）行政区划要素包括中国及周边国家的首都、首府，中国各省行政区划的名称、各省行政中心的名称，国内部分重要城市的名称。
3) 地形要素包括中国及周边国家的重要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。
4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。
6. 分类教学：
地图上可以按照初中版本教材资源进行分类教学。
	1 
	套

	2 
	世界语音立体地形图
	1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：1680万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求；
2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版；
3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定）。
4. 电子点读功能：
1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；
2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容；
3）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。
5. 地图内容：
1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界线。世界重要城市的名称、位置。
2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。
3) 世界各国的国旗和面积。
4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。
5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。
6. 分类教学：
地图上可以按照初中版本教材资源进行分类教学。
	1 
	套

	二、实验实践活动专用设备
	
	

	1 
	绘制气温降水量活动套装
	1.教学功能要求：
应支持学生阅读气温、降水数据资料，并据此通过学具绘制气温曲线图和降水量柱状图，说出气温与降水量随时间变化的特点。
1）绘制气温降水量活动台应支持叠加展示气温曲线和降水量水柱；
2）绘制气温降水量活动台应支笔迹擦除，支持实验重复使用。
2.产品组件要求：
1）绘制气温降水量活动台（尺寸≥310mm*210mm）不少于1个；红、蓝色白板笔每色不少于1支；板擦不少于1个；平底降水柱不少于12个；量杯不少于1个；蓝色素（单瓶10ml规格）不少于1瓶；3mml滴管不少于2根；250ml量筒不少于1个；
2）实验指导手册不少于1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。
	8 
	套

	2 
	探究海陆热力性质差异/模拟季风成因实验套装
	1.教学功能要求：
套装应支持学生通过实验比较海洋（水）和陆地（干沙）在不同热力情况下的热力变化差异，学习海陆热力性质差异原理，探究海陆分布如何影响气温。
2.产品组件要求：
1）实验盒（尺寸≥100mm*100mm）不少于2个、100目原色沙土不少于1瓶、热能灯（50w规格、含灯泡）不少于1个、秒表计时器不少于1个、数显温度探头不少于2个（-30℃~+200℃）、20g计量勺不少于1个、量杯不少于1个；
2）实验指导手册不少于1份、实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。
	8 
	套

	3 
	护目镜
	1. 规格：
PC聚碳酸酯强化镜片，强抗冲击力，高透光率边框采用ABS；
2. 功能：
眉棱及侧翼防护设计，阻挡上面及侧面飞来的颗粒、液体，为眼部提供全面的保护。镜腿可伸缩长短能够适合各种脸型人群使用；
3. 适用范围：
适用所有交互实验，在实验过程中保护学生眼睛。
	50 
	副

	4 
	中学历史创新校本课程系统
	1. 《古代东西方文明交流演示系统》
本系统能够展古代东西方文明的交流历程。本系统主要内容有：古代社会文明的类型；东西方文明交流的交通；东西方文明的使者；中西方文明交流的成果。本系统利用历史地图的演变、视频、图片、动画等资源以及准确、巧妙的交互设计，为学生创设东西方文明交流的历史情境，展现东西方文明、中外人群之间的联系与互动，理解文化交流与传播在文明进步中的重要作用。教师可以利用本演示系统展开多种形式的教学活动，如小组讨论、学习心得展示以及基于学习内容某一点撰写历史报告等等。
2. 《法国大革命与画派展示学习系统》
本系统能够展示法国大革命期间油画的作品情况，让学生从艺术史的角度学习法国大革命。本学习系统包括法国大革命期间与大革命密切相关的油画作品及其详细介绍，从直观的、具有艺术之美的油画的视角让学生学习法国大革命，从而让学生认识资产阶级革命发生、资本主义政治制度的确立以及近代西方政治思想理念初步实现的过程，理解工业革命，把握世界近代史的发展脉络。教师利用本系统资源以及友好的交互设计，能够引导学生进行自主学习，培养学生的深度学习能力，促进学生带着问题从油画的角度对法国大革命的历史进行探索，拓展其历史认识的深度和广度，从而落实历史学科核心素养。
3. 《世界国家和地区疆域变迁沿革系统》
本系统利用动态的世界历史地图，生动、形象、准确地展现了从古至今世界上各个国家和地区疆域变迁的情况。本系统包括：古代各个文明起源的区域变化；古代各个国家建立以及疆域变化；近代各个国家疆域变化；现代各个国家疆域变化。教师利用本系统的动态展示功能能够让学生了解世界各个国家和地区疆域变迁的情况，利用本系统的静态展示功能能够让学生探究世界各个国家和地区疆域变迁的原因、相关历史事件及其所带来的重要影响。学生通过学习本系统内容，能够掌握识读中国历史地图的能力，提高和培养时空观念的历史学科核心素养。
★要求提供演示截图。
	1 
	套

	三、虚拟现实教学设备
	
	

	1 
	裸眼XR便携终端
	桌面XR裸眼3D交互一体机融合前沿光学显示、高性能计算、人工智能与空间交互技术的革命性一体化解决方案，集成了强大的双芯计算引擎（英特尔酷睿处理器与专用3D交织FPGA）、高规格的裸眼3D显示屏及具备AI能力的6DoF交互笔，构成了一个完整的、开箱即用的虚实融合计算平台。
一、裸眼3D显示系统​
1、要求支持显示面积尺寸≥15.6英寸，比例≥16:9宽屏，要求显示分辨率≥3840 * 2160，@30Hz和60Hz双模式显示。
2、人眼追踪系统采用高精度结构光人眼追踪技术。
3、裸眼3D光栅与显示采用柱状透镜电控光栅技术（非光栅贴膜技术），可在3D模式与2D模式间进行一键切换，最佳观看距离为400-1000mm。
4、原生支持3D左右格式内容，广泛兼容市面上主流的3D影视资源、建模软件输出及专业3D应用。
5、裸眼3D渲染方式采用FPGA硬件渲染方案，不同于依赖CPU/GPU的软件渲染，专用FPGA芯片对左右眼图像进行交织、视差计算与光栅同步调整等处理，实现了超低延迟的3D画面生成。
6、机身主体框架通过精密工艺成型，形成完整的内部散热鳍片通道、热管铺设槽位及组件安装结构，消除了多零件拼接产生的热阻界面。机身采用6063航空级铝合金。
二、XR算力平台与接口扩展​
1、预装正版操作系统。
2、CPU与芯片组核心计算平台：不低于第13代酷睿 i7处理器。
3、采用不小于16GB DDR4 双通道内存。
4、采用不小于512GBSSD固态硬盘
5、不低于英特尔显卡图形处理
6、支持Wi-Fi 6（802.11ax）和蓝牙5.0无线连接。
7、接口：≥4× USB Type A；≥1× USB Type C；≥1× HDMI接口；≥1× 音频接口；≥1× RJ45 千兆网口；≥1×DP接口；
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	2 
	AI交互协同器
	1、AI视觉交互笔将Inside-Out追踪、AI视觉识别与手持终端结合，实现了毫米级精度、低延迟的空间交互，打破了传统手柄、鼠标的交互维度限制。实现从“观看”到“交互”跨越。交互笔内置多摄像头与AI处理单元，实现了不依赖外部基站的Inside-Out自追踪。交互笔系统架构与工作原理集成了先进的视觉感知系统。
2、★空间定位系统：由第一鱼眼摄像头和第二鱼眼摄像头构成，两者光轴呈非平行设置，形成宽视场的立体视觉，用于捕捉周围环境及设备特征，是视觉SLAM（同步定位与地图构建）的核心传感器。（需提供产品内部结构实拍图）
3、★视觉传感器：第三摄像头专门用于采集显示屏上的特定视觉标识，实现笔与屏幕内容的直接互动，支持扩展AI识别现实环境和3D视窗沉浸式融合。（需提供产品内部结构实拍图）
4、融合处理单元：内置高性能处理芯片，实时融合多路摄像头及惯性测量单元（IMU）数据，解算笔在空间中的六自由度位姿，并识别屏幕指令，最终生成精确的交互指令。
5、交互笔交互设备：自带算力的空间交互笔。内置独立处理器，所有传感数据处理和位姿解算均在笔端完成，仅将最终的指令流无线传输给主机，大幅降低主机计算负荷和无线传输延迟。
6、交互笔坐标系注册：​支持交互笔坐标系与3D显示器中心点的快速、精准注册对位。通过简单的标定流程，即可建立笔与屏幕三维显示空间的准确映射关系，确保笔尖在虚拟3D空间中的指向与实际意图完全一致。
7、交互方式：​支持基于视觉SLAM的6DoF Inside-Out自追踪。无需在环境中布置任何外部传感器或标记点，交互笔自身即可感知其在三维空间中的位置（X, Y, Z）和旋转姿态（俯仰、偏航、滚转），实现全方位的自由移动与旋转操控。
8、★支持与额外无线手柄的协同交互兼容。（需提供演示功能截图）
9、触觉反馈：内置线性马达，可提供细腻、多层次的震动反馈，模拟触击、摩擦、碰撞等物理感觉，增强交互的临场感与真实感。
10、★支持26个人体标准关节手势识别。（需提供演示功能截图）
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	3 
	AR增强现实软件系统
	应提供一种方式可以与他人分享体验过程，正常情况下，仅有一人可以在显示器前看到立体3D效果，其他人只能看到重影或2D图像。本系统将使用者的体验过程投射到另一屏幕或者第二台监控器上，使用本系统可实时的显示应用、录制课程学习过程，可供以后使用。                                                                                                                                                                                     
1.点对群展示：
系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备
2.显示模式自动切换功能：
VR设备支持AR增强现实显示方式与普通显示方式手动切换；
1）当跟踪眼镜或使用者的面部出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式；
2）当跟踪眼镜或使用者的面部在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。
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	裸眼XR便携终端配件包
	1.功能要求：配件包应提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，应支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。
2.构成要求：AR增强现实视频摄像头×1、摄像头专用支架×1、USB扩展坞x1、无线鼠标x1、散热支架×1、HDMI线×1。
3.规格要求：
1）AR增强现实视频摄像头：应采用USB接口，支持即插即用，免驱动使用；应配备可连接三角架的通用固定夹，应支持与裸眼XR便携终端的配套使用，实现增强现实功能；
2）摄像头专用支架：支持360°云台，脚架高度须满足15cm-27.5cm之间的调节；
3）USB扩展坞：支持USB3.0接口不少于4个，支持Type-C单独供电；
4）无线鼠标：支持2.4GHz无线和蓝牙双模；
5）散热支架：应支持三风扇为裸眼XR便携终端提供散热，尺寸兼容裸眼XR便携终端和光学定位交互器同时使用；
6）HDMI连接线：能够实现裸眼XR便携终端视频传输，线材长度不小于5m；
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	地理VR教学系统（初中版）
	1.系统功能要求
1)系统研发应依据初中地理新课标，以地理核心素养为主导，基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成，将较大时空跨度的地理景观、场景及复杂的区域地貌、人文景观以三维、动态、仿真的形式进行呈现。系统应兼顾人机交互、师生教学及生生互动等需求，应适用于地理学科教、学、研等应用场景。
2)软件应支持利用触控笔实现三维操控，操作者应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合。
3)软件应支持球面、平面地图及动画的显示；应支持球面与平面以动画形式进行圆柱投影式切换，应展示出球面到平面投影的动态变化；支持地图球面、平面不同形态的图层叠加；支持各类区域地图的图层叠加。
4)应提供地球公转运动的课程，应支持公转俯视视角与近距离同时观察，支持独立控制地球自转和公转，支持快速切换地球公转位置观察重要节气昼夜分布和太阳直射点位置，支持在地球上进行黄赤交角、经纬线、政区线的显示叠加。
5)应提供极地地区课程，要求可以穿越南极北极地区场景，场景内可体验极昼日不落、极夜极光景色；场景应支持漫游飞跃；应支持近距离观察企鹅、北极熊。
6)软件应支持同一张地图三种比例尺切换，地图应依据不同比例尺呈现不同尺度的内容。
7)软件应提供地理灾害3D虚拟演示内容，并提供灾害避险的情景体验。
8)软件应提供人类至少三个时期演化的三维动态演示，要求不同时期的人类模型可支持拿取及旋转观察。
9)软件应支持中国地形立体到平面切换；支持中国立体地形沿30°纬线弧度剖面展开。
10)软件应支持地理实验的功能，应支持自主对比不少于3组变量的实验过程及结果。
11)软件应支持地貌模型跨时空演化的3D演示过程，支持同步展示多地区地理风貌及人文景观等场景，提供三大宗教建筑环境场景。
12)应内置AI教学助手：应支持基于自然语言交流的交互方式，扩展当前系统当前资源主题的学习内容；应具备多轮对话能力，能够根据使用者的追问做进一步阐释，引导使用者自主思考，为教、学、研、备等教学活动提供辅助支持。
2.课程资源要求
1)要求提供配套初中课程资源不少于45课，课程应依据义务教育地理课程标准开发，应包含“地球的形状和大小、地球仪与经纬网、地球的自转、地球的公转、地图的阅读、五种地形的判读、等高线地形图、大洲和大洋、海陆变迁、气温的变化与分布、降水的变化与分布、世界的气候、人口与人种、世界的语言、世界的宗教、世界上的国家和地区、亚洲、北美洲、印度、日本、俄罗斯、澳大利亚1、澳大利亚2、东南亚、中东、欧洲西部、撒哈拉以南的非洲、美国、巴西、极地地区、中国的疆域-行政区划-地形和地势-气候-河流-自然灾害-自然资源-农业-地理差异、北方地区、东三省、黄土高原1、2”教学内容。
2)要求提供教学主题资源不少于152个，包含“四个时期地球的形状认知、地球的自转运动、地球公转运动、比例尺、五种地形的判读、等高线原理、海陆比例、认识海陆分布、大陆漂移、板块运动、火山活动、地震活动、世界平均气温、1月、7月平均气温图-气候类型、人类演化、世界语言宗教分布、世界上的国家和地区、发达国家分布、亚洲地理位置-气候-水文-地理集锦、北美洲地理位置-分区-气候-水文-地理集锦、日本地理位置-气候-地形-为什么多发地震、印度地理位置-气候-地形-河流-农作物类型-人口-软件外包业务、俄罗斯地理位置--气候-地形-水文-工业与矿产资源、铁路分布、澳大利亚地理位置-动物独特性-地形-气候-养羊业-气温-年降水量-矿产资源-旅游资源、中东地理位置-石油路线-气候类型、欧洲地理位置-气候-地形-牧业-旅游、撒哈拉以南的非洲地理位置、地形、人种分布、气候类型、矿产资源、东南亚地理位置-亚国家拼图游戏-气候-农业、美国地理位置、美国人种构成-文化-气候-地形-农业-工业、巴西地理位置-人口人种-地形-气候-农作物、南极北极场景漫游、极昼极夜现象观测、中国的地理位置-疆域-邻国-临海-四至点-行政区划轮廓-省级行政区名称及简称-行政中心-地形类型多样-地势呈阶梯状分布-气候的主要特征、影响气候的主要因素、我国河流分布、长江流域气候类型-地形-开发与治理、黄河流域范围-分段-所经省区-气候类型-地形-开发与治理、常见的自然灾害、地质灾害、气象灾害、垃圾分类、中国土地资源-水资源、农业与我们的生活、因地制宜与农业的分布、东北三省地理位置-自然情况-人文情况、黄土高原位置与范围-（塬、梁、峁、川）及演变原理、黄土高原治理”等内容。
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	历史VR教学系统（初中版）
	1. 系统功能要求
1)历史VR教学系统应按照初中历史课程标准要求，涵盖统编初中七、八、九年级历史教科书内容，软件应对3D历史地图、3D历史场景、知识结构、时间轴、实物史料、文献史料、图像史料、历史解释等历史教学素材和资源进行系统整合，软件应内包含不少于100节课程的教学场景。
2)软件应支持利用触控笔实现三维操控，操作者应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合；支持实物展示时文物的简介描述、尺寸显示、细节说明以及相应动画、视频和拓展交互。
3)软件应提供基于北京人虚拟场景的体验，可对场景中的人物或模型做移动、旋转、抓取、点击及其他相应的交互操作。通过3D观察，配合文字说明，探究北京人的体态特征、使用的石器、保存火种、利用火吃熟食等行为，了解北京人的生活面貌。
4)软件应支持展示历史地图（包括静态地图、动画效果）以及地图中包含的时间、位置及相关知识点等内容，支持包括播放、暂停以及通过拖动滑动条操作地图及地图缩放的显示控制。
5)软件应支持同一专题下多张历史地图的合成展示，支持同一张地图上切换不同知识点的地理展示。具备中国历史时间轴、本课时间轴。支持按阶段定位中国历史时间轴，并支持在时间轴上滑动查看不同历史事件的知识点。
6)软件可展示知识结构板书、实物、文献、图像等不同类型史料，并应支持缩放显示控制。可展示所有材料出处、知识内容的史料解读，可展示单元目录及课次目录两种目录。
7)应分别提供各个年级的用户操作手册和教学指导手册，其中用户手册应包括系统介绍、系统要求及软件操作说明等内容；教学指导手册应包括单元或每课的资源内容说明、活动设计或教学建议等，手册内容应与软件内容一一对应，每个年级的教学指导手册要求不少于100页。
8)软件应具备“中国共产党百年历程”专题，应包含中国共产党的创建和投身大革命的洪流、掀起土地革命的风暴等模块，模块下应以图文结合的形式串联历史事件，要求提供对应历史地图、南湖红船、红军长征等虚拟场景，提供基于虚拟场景的体验，应支持移动、旋转、抓取、点击及其它相应的交互操作。
9)软件应提供具备甲午中日战争动态线路的历史地图，应包含丰岛海战、平壤战役、黄海决战、威海卫之战等内容，应支持在甲午中日战争形势图上进行任一阶段的内容展示。
10)要求提供奥林匹亚神庙的虚拟场景，可对奥林匹亚神庙进行360度细节观察，应支持对神庙的尺寸标注显示，可通过内外部的切换实现场景漫游，帮助体验者感受世界文明的多样性。
11)应内置AI教学助手：应支持基于自然语言交流的交互方式，扩展当前系统当前资源主题的学习内容；应具备多轮对话能力，能够根据使用者的追问做进一步阐释，引导使用者自主思考，为教、学、研、备等教学活动提供辅助支持。
2.课程资源要求
1)初中版课程依据初中统编版历史教材开发，要求包含课程专题不少于100个课程专题、141个VR主题资源和94个历史地图资源，且课程专题及资源内容需符合课标要求。
2)需提供不少于100个课程专题教学内容：
七年级上册 
第一单元 史前时期：中国境内人类的活动
第二单元 夏商周时期：早期国家的产生和发展
第三单元 秦汉时期：统一多民族国家的建立和巩固
七年级下册 
第一单元 隋唐时期：繁荣与开放的时代
第二单元 辽宋夏金元时期：民族关系发展和社会变化
第三单元 明清时期：统一多民族国家的巩固与发展
八年级上册：
第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会
第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧
第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立
第四单元 新民主主义革命的开始
第五单元 从国共合作到国共对立
第六单元 中华民族的抗日战争
第七单元 人民解放战争
八年级下册：
第一单元 中华人民共和国的成立和巩固
第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索
第三单元 中国特色社会主义道路
第四单元 民族大团结
第五单元 国防建设与外交成就
第六单元 科技文化与社会生活
党史专题：中国共产党的创建和投身大革命的洪流、掀起土地革命的风暴
九年级上册：
第一单元 古代亚非文明
第二单元 古代欧洲文明
第三单元 封建时代的欧洲
第四单元 封建时代的亚洲国家
第五单元 步入近代
九年级下册：
第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展
第二单元 第二次工业革命和近代科学文化
第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界
第四单元 经济大危机和第二次世界大战

2.需提供不少于141个与课程配套的VR主题资源：
包括七、八、九年级的：石器、摘果子的猿人、吃熟食的猿人、穴居与用火、干栏式房屋、人面鱼纹彩陶盆、尖底瓶、克盉、克罍、司母戊鼎、越王勾践剑、冕旒冠、汉雁鱼铜灯、汉代耧车、“长乐未央”瓦当、傀儡戏纹铜镜、开宝寺塔、妇女剖鱼砖雕、郑和宝船、《瑞应麒麟图》、虎门销烟原理演示、圆明园西洋楼、大水法、太平天国天王洪秀全玉玺、南湖红船、红军长征路线图、遵义会议、九一八事变过程示意、柳条湖段铁路爆炸纪念碑、平型关大捷缴获日军武器、南京总统府的历史变迁、人民英雄纪念碑、东方红一号人造地球卫星、辽宁舰、歼-20战斗机、神舟七号载人航天飞船、古埃及三大金字塔、尼罗河、《汉谟拉比法典》、马其顿长矛兵、罗马大竞技场、奥林匹亚神庙、雕塑《掷铁饼者》、贝尔发明的电话、奔驰专利汽车、一战中的武器、阿芙乐尔号巡洋舰、第聂伯河水电站、亚非拉民族解放运动名人相册、二战中的坦克等。

3.需提供不少于94个与课程配套的历史地图资源：
包括七、八、九年级的：周初分封示意图、春秋争霸形势示意图、都江堰水利工程示意图、丝绸之路示意图、大运河、玄奘西行路线示意图、辽北宋西夏形势图、宋朝海外贸易、元朝疆域、郑和下西洋航线、 清朝疆域、鸦片战争形势图、英国侵略香港地区示意图、《南京条约》五口通商、甲午中日战争形势图、义和团运动和八国联军侵华形势图、孙中山的主要革命活动示意图、辛亥革命前革命党人的起义活动形势图、九一八事变形势图、伪满洲国形势图、淞沪会战形势图、平型关大捷形势图、百团大战形势图、第三次长沙会战形势图、辽沈战役示意图、淮海战役示意图、平津战役示意图；全国领土的基本解放示意图、抗美援朝示意图、土地改革示意图、沿海地区对外开放示意图、“两带一路”推动西部大开发示意图、台湾历史沿革示意图、古代埃及、古希腊城邦、希腊地形地貌、亚历山大东征后形成的东方国家、罗马帝国内部资源供应示意图、基督教的诞生及传播（公元1-4世纪）、文艺复兴在欧洲的扩展、中世纪以来欧洲和东方贸易的通道、新航路开辟示意图；拉丁美洲独立运动示意图、印度人民大起义、美国南北战争、彼得格勒十月武装起义、第二次世界大战的欧洲形势、第二战场的开辟、德国法西斯进攻苏联。
	1 
	套

	7 
	延安精神VR系统
	一、功能要求
1.软件应围绕延安精神的内涵，对3D历史场景、3D历史模型、文献、图片和影音等资源进行系统整合，应包含坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神4个主题。
2.软件应支持利用触控笔实现三维操控，使操作者能够观察到3D模型的出屏或景深效果；应支持操作者使用触控笔虚拟“拿起”3D模型，并能够对模型进行360°观察及放大、缩小的操作。
3.软件应在实物3D模型展示时提供文物的简介描述、尺寸说明、年代介绍、馆藏信息。
4.软件应支持展示实物3D模型、图像、音频、视频等多种类型的资源。
5.软件应提供知识考核试题，支持点击选择并对其进行判读。
6.软件应支持实时记录操作者在场景内的探究进度，并同步开放对应的场景内容。
7.软件应提供基于八路军359旅旅部旧址虚拟场景的探究体验，可对探究内容中的3D模型做移动、旋转、抓取及其他相应的交互操作。应支持操作者通过3D观察，配合文字说明，了解中国共产党在延安时期开展的大生产运动，认识自力更生艰苦奋斗的创业精神是延安精神的特征。
8.软件应提供杨家岭中央大礼堂的虚拟场景，支持操作者通过选择大礼堂的内部或外部实现场景漫游，支持旋转观察中共七大会场内部的陈设，让操作者了解中国共产党在杨家岭大礼堂召开中共七大的史事，认识解放思想实事求是的思想路线是延安精神的精髓。
	1 
	套

	8 
	抗美援朝精神VR系统
	一、功能要求
1.软件应围绕抗美援朝精神的内涵，对3D历史场景、3D历史模型、文献、图片和影音等资源进行系统整合，应包含爱国主义精神、革命英雄主义精神、革命乐观主义精神、革命忠诚精神、国际主义精神的学习内容。
2.软件应支持利用触控笔实现三维操控，使操作者能够观察到3D模型的出屏或景深效果；应支持操作者使用触控笔虚拟“拿起”3D模型，并能够对模型进行360°观察及放大、缩小的操作。
3.软件应在实物3D模型展示时提供文物的简介描述、尺寸说明、年代介绍、馆藏信息。
4.软件应支持展示实物3D模型、图像、音频、视频等多种类型的资源。
5.软件应提供知识考核试题，支持点击选择并对其进行判读。
6.软件应支持实时记录操作者在场景内的探究进度，解锁新的资源内容。
7.软件应提供中国人民志愿军跨过鸭绿江的虚拟场景，应支持操作者通过点击场景内的探究点，了解抗美援朝保家卫国的决策和志愿军毅然赶赴前线的史事，感悟祖国和人民利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神。
8.软件应提供基于冰雪长津湖虚拟场景的探究体验，可对探究内容中的3D模型做移动、旋转、抓取及其他相应的交互操作。应支持操作者通过3D观察，配合文字说明，了解长津湖战役中志愿军战士宋阿毛的事迹和冰雕连精神，感悟为完成祖国和人民赋予的使命、慷慨奉献自己一切的革命忠诚精神。
	1 
	套

	四、模型与标本
	
	

	1 
	冰川地貌模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。仿真微缩内容包括:U形谷、冰川、冰碛物、冰斗、角峰、刃脊。
2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。
	1 
	个

	2 
	火山地貌模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:火山的剖面（火山口、火山颈、熔岩流），堰塞湖。
2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。
	1 
	个

	3 
	丹霞地貌模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹霞地貌，有直立状、堡状、宝塔状等等。
2.★拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。（要求提供演示截图）
	1 
	个

	4 
	流水地貌模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:上游的“V”形谷地及树枝状水系，出山口的冲积扇，下游的三角洲。
2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。
	1 
	个

	5 
	科罗拉多峡谷模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:在剖面图上不同设色体现不同地质年代、中部有大峡谷地貌。
2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。
	1 
	个

	6 
	三类岩石模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:岩浆岩、沉积岩和变质岩，分色标识。
2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。
	1 
	个

	7 
	海岸地貌模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:海蚀崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱桥、沙滩。
2.★拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。（要求提供演示截图）
	1 
	个

	8 
	地震模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:震源、震中、震源深度、等震线、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、道路、山坡产生滑坡等。
2.★拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。（要求提供演示截图）
	1 
	个

	9 
	风蚀地貌模型
	1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洼地，新月形沙丘，戈壁。
2.★拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。（要求提供演示截图）
	1 
	个

	10 
	司母戊鼎
	材质：锌铜合金；
规格不小于：长18cm、宽14cm、高22cm，实际测量尺寸误差不超过1cm；按照原物1:6进行仿制。
	1 
	个

	11 
	编钟
	材质：合金；
规格不小于：长38.5cm、宽5.5cm、高23cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。
	1 
	个

	12 
	司南模型
	材质：铜质、木框；
规格不小于：22×22×9cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。
	1 
	个

	13 
	景德镇五彩瓷瓶
	材质：陶瓷；
规格不小于：高度30cm，肚径21cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。
	1 
	个

	14 
	唐三彩
	材质：陶制；
规格不小于：24×10×35cm；唐三彩五人乐俑，实际测量尺寸误差不超过1cm。
	1 
	个

	15 
	黑陶高柄杯
	材质：黑陶；
规格不小于：高度19cm，口径10cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。按照原物1:1仿制。
	1 
	个

	16 
	景德镇青花瓷盘
	材质：瓷；
规格不小于：直径25cm，景德镇青花瓷盘，实际测量尺寸误差不超过1cm。
	1 
	个

	17 
	马踏飞燕
	马踏飞燕又名“铜奔马”。
材质：锌铜合金；
规格不小于：高15cm、长19cm、宽5cm，实际测量尺寸误差不超过1cm，按照和实物5:3比例进行仿制。
	1 
	个

	18 
	十二字砖
	材质：蓝陶；
规格不小于：25×27×3cm，实际测量尺寸误差不超过1cm。仿汉十二字砖，按照实物1:1进行仿制。
	1 
	个

	19 
	平面地形地球仪
	产品规格≥Φ32cm，
1.产品由球体和支架等组成。
2.平面比例尺≥1:40000000。
	8 
	个

	20 
	平面政区地球仪
	产品规格≥Φ32cm
1.产品由球体和支架等组成。
2.平面比例尺≥1:40000000。
	8 
	个

	21 
	模型柜
	采用不小于25mm双贴面防潮三聚氰胺板，钢化玻璃制作，密封性好，安全、稳固。模型柜尺寸及结构需根据配备模型数量进行整体定制。
	14 
	个

	五、教室文化
	
	

	1 
	可替换式挂图灯箱
	尺寸不小于：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，不低于3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源
	4 
	块

	2 
	教学挂图灯箱片（初中版）
	尺寸不小于：55cm*55cm，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（至少40张）：01-大陆漂移示意02-地壳运动怎样改变了地表03-探索海底04-六大板块分布图05-探索世界年平均气温的分布规律06-探索世界气候类型07-南北差异——发展中国家和发达国家的对比08-亚洲的冬季和夏季季风09-澳大利亚特有的动物10-地球公转与季节变化11-北极地区12-南极地区13-东南亚热带气候与农业生产14-撒哈拉以南的非洲15-中亚地形分布16-亚洲地形和沿30°N的地形剖面17-印度18-中东地区19-欧洲旅游胜地20-北美洲地形和沿40°N的地形剖面21-美国农业带的分布22-中国自然景观23-中国温度带分布24-中国牧区分布25-中国山脉分布26-中国地震山和火山分布27-中国矿产资源分布28-中国主要种植区29-中国南方地形图30-中国西北地区地貌31-中国地势三级阶梯32-中国行政区域33-中国主要铁路和铁路枢纽34-中国气候类型35-青藏地区36-黄河流域水系、水利和地上河示意图37-长江流域水系、水利和干流剖面图38-长江沿江地带工业与主要工业区39-沟壑纵横的特殊地形区——黄土高原40-中国年降水量的分布
	40 
	张

	3 
	可替换式挂图灯箱
	尺寸不小于：120cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，不低于3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led光源
	2 
	块

	4 
	教学挂图灯箱片（初中版）
	尺寸不小于：115cm*55cm，横版，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（至少10张）：1-地球公转与季节变化2-船底座星云3-澳大利亚特有动物4-环境问题5-世界地形图6-世界政区图7-大洲和大洋的分布图8-世界地理区域的划分9-中国气温分布10-中国人口分布及人口密度
	10 
	张

	5 
	卷帘式知识窗帘
	根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体
	20 
	平

	6 
	地理知识展板
	教室内部装饰地理图片、配边框，装饰墙面，比如：地质年代表、珊瑚礁、全球变暖、种族等内容。
	6 
	张

	六、通用设备及桌椅
	
	

	1 
	教师办公桌
	1、★整体钢木结构，规格1400mm*700mm*750mm （±10mm）                                                                          2、配活动主机托、活动推柜。
3、★板式部分采用E1级环保三聚氰胺饰面刨花板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，桌面厚度≥23mm，封边厚度为1.0mm-1.5mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口，桌面左右上角各留一个穿线孔，方便走线。  
4、★桌架：采用优质冷轧钢管≥30mm*60mm，管壁厚度≥1.2mm。
5、三抽活动推柜≥400mm*450mm*600mm。
6、五金件：采用优质品牌五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺
	1
	套

	2 
	教师椅
	1、整体规格：590mm*510mm*105mm （±5mm）                                                                                         2、椅身：一体成型注塑PP尼龙塑料背筐。                                                      3、面料：采用专业OA办公42单网布料。                                                    4、海绵：选用高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形；阻燃。                                                        
5、扶手：扶手垫支撑座均为高品质工程环保塑料PP扶手。                                                6、椅脚：≥1.8壁厚电镀管架表面电镀工艺。
	1
	把

	3 
	六边形学生桌
	规格：对角距不小于1380mm侧面690mm对面1195mm（六角形)，高度不低于780mm，
1.桌面与桌斗采用六角材料环保E1级优质三聚氰胺板、可耐高温、防火、防静电、无毒无异味，桌面厚度为25mm,优质PVC封边。
2.学生六角桌架；桌腿采用优质矩管厚度≥1.5mm。
	8 
	套

	4 
	升降圆凳
	五爪升降圆凳，凳面采用优质环保材料，螺旋升降。
	48 
	把









图书室
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	书架
	1、★结构：钢制框式底座，双柱组合结构，整体规格：3600mm*450mm*2000mm（±10mm）。                                                      
2、材质： 采用优质冷轧钢板,焊接牢固，洗除锈,锌洗磷化后静电粉末喷涂,防护性好附着力强，具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是环保、无毒、无味。钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。表面静电粉末喷塑。             
3、整体采用优质冷轧钢板，立柱≥1.2mm厚、隔板≥0.8mm厚，顶板、侧板、底框≥0.7mm厚，挂板≥1.0mm厚。
	20
	组

	2
	阅览桌
	1、★整体钢木结构，规格1400mm*700mm*750mm （±5mm）                                                         
2、桌面采用≥23mm厚E1级环保三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。                                 
3、钢架采用50mm优质冷轧钢管，壁厚1.2mm，经抛丸进行表面除锈，物理除油、除锈后采用高压静电喷涂。
	30
	套

	3
	阅览椅
	1、★整体规格：430mm*490mm*818mm （±5mm）                                                                    
2、材质：框架: 采用全橡胶木实木；靠背、坐垫采用全橡胶木实木指接板，需无卷翘、变形、开裂，并经防霉、防蛀处理 ；                                                                                   3、油漆：采用环保水性油漆；
4、胶粘剂： 采用绿色环保胶水，无毒、无异味、胶粘力强，不含对人体有害化学成分；                                                              5、五金件：采用优质五金件。
6、贴合身体曲线设计，符合人体工学，结构稳固。
	60
	把

	4
	图书
	一．图书要求
1、★中小学图书12000册
2、采购的图书要求思想健康，适合中小学课外阅读需要的图书。
3、★必须是正规出版社出版或再版的新书，所供图书不得存在版权问题。
4、采购图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》的标准。
5、图书标准与具体要求
（1）符合的技术标准
CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法
CY/T 27-1999 装订质量要求及检验方法精装
CY/T 28-1999 装订质量要求及检验方法平装
CY/T 29-1999 装订质量要求及检验方法
（2）封面印刷，套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。
（3）插图印刷，插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印。网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好。墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。
（4）正文印刷，
压力：压力适度，全书前后轻重一致。
墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度。
套印：版面端正，正反套印准确。
文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。
其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。
(5)装订
开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。
书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。
全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。
其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。
	12000
	册

	5
	二楼走廊书柜
	整体尺寸≥6600mm*300mm*1800mm；板式部分采用E1级环保三聚氰胺饰面刨花板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，桌面厚度≥23mm，封边厚度为1.0mm-1.5mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口，
	1
	套





卫生保健室
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	诊察床
	1、规格：≥1800mm×600mm×800mm；
2、床垫：采用≥40mm厚优质高弹海绵，面料为优质西皮；
3、床板：12mm厚优质夹板；
4、床架用料：床脚≥40mm×40mm，拉横≥25mm×25mm无缝钢管，可拆装结构；
5、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。
	张
	1

	2
	身高坐高计
	1、测量身高范围：60cm—205cm；
2、坐高范围：40-120cm；
3、分度值0.1cm，误差±0.2cm；
4、机械式，铸铁座，电镀支架。
	台
	1

	3
	体重计
	1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
	台
	1

	4
	紫外线灯车
	1、双管，有万向轮，移动方便；
2、灯臂可调角度：0-180°；
3、功率:30W*2自镇流紫外线uv杀菌灯；
4、配套:支架、2米电源线；
5、消毒面积:10-20平方米；
6、消毒时间:定时可调0-120分。
	台
	1

	5
	急救箱
	外科急救箱内包括：夹板（中、小号）、电筒、止血带、止血钳14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。
	个
	1

	6
	污物桶
	≥φ250mm，高385mm，不锈钢外筒、踩踏式、手提内胆。
	个
	1

	7
	敷料缸
	≥8cm，不锈钢，带盖。
	个
	12

	8
	试剂瓶托盘
	不锈钢≥390*290*15mm
	个
	2

	9
	镊子
	不锈钢，尖头，≥140mm。
	把
	2

	10
	血压计
	显示方式：数字式LCD显示；测量方式：示波法；电源规格：1.5VAA碱性电池4节/MicroUSB5V1A测量范围血压：（0~260）mmHg/（0~34.67）KPa脉搏：（40~200）脉搏次/分钟测量精度血压：+-3mmHg/+-0.4KPa脉搏+-5%记忆功能2*120组记忆时间显示可显示年份/日期/时间低电压指示电量不足提示自动关机约150秒未使用使用环境温度5°C~40°C/41°F~104°F湿度：15%RH~80RH储存环境温度-20°C~+55°C/（-4°F~+131°F）湿度：10%RH~93RH尺寸≥长130mm*宽81mm*高42mm臂带臂围（22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制重量约425克（包含电池、臂带）附件,数据线
	个
	1

	11
	听诊器
	1、本产品为普通医用听诊器；
2、听诊器传音应清晰；
3、耳环弹片应用弹簧钢制成；
4、耳环的弹力应适宜，弹性良好；
5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。
	支
	2

	12
	视力表灯箱
	1、规格为≥29cm×8.5cm×92cm，产品由印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体组成。
2、视表板选用有机玻璃板，不易褪色；
3、光照度（lx）:200—700；
4、功率消耗（W）：2×30；
5、电压在150～260V时能正常工作；
6、配灯光视力表。
	个
	1

	13
	课桌椅测量尺
	1、三折，宽度不小于1.5cm，厚度不小于0.3cm；
2、选用优质原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围0～200cm，精度1cm。
	根
	1

	14
	电子体温计
	1、测量温度范围：35～42℃；
2、分辨力：0.01℃；
3、精度：0.05℃。
	只
	20

	15
	压舌板
	不锈钢制，经灭菌消毒。长≥160mm，宽≥20mm。
	只
	10

	16
	诊察桌
	1、规格：≥1200mm×600mm×750mm；
2、用料：面板厚≥18mm，其余板厚≥15mm，采用环保型中密度板，灰白色三聚氰胺板贴面，优质PVC封边；
3、结构：双抽；
4、五金配件：采用优质五金配件。
	张
	1

	17
	诊察凳
	1、规格：高度≥60cm；
2、凳面：优质西皮面，能360度回转；
3、电镀钢制五星脚架，圆形脚蹋。
	个
	2

	18
	止血带
	1、医用，布制，扣压式，扣≥3.5cm×3cm，乳胶带≥40cm×2.5cm；
2、进行临时捆扎止血的急救物品。
	条
	5

	19
	药品柜
	1、规格：≥1000×500×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	2

	20
	远视力表
	使用于防止青少年儿童近视，学习、看书眼睛疲劳时，观望此图可消除眼睛疲劳。
	张
	10

	21
	近视力表
	标准对数视力表，此表应挂于光亮处，高度以表的1.0一行与被检查者的亮眼登高为准。
	张
	10

	22
	色觉检查图（辨色图谱）
	1、按照假同色原理绘制而成，经用全自动测色色差计测定，用色准确；
2、全图能对红、绿、黄、蓝（紫）色觉做全面检查；
3、并能对红、绿、蓝（紫）色弱做重、中、轻三度分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。
	本
	5

	23
	外伤处理器械
	医用脱脂纱布、镊子、止血钳、创可贴、剪刀等。
	套
	5

	24
	担架
	移动式，可折叠。
	副
	2

	25
	叩诊锤
	膝跳反射用，规格长≥21cm。
	个
	2

	26
	照度计
	电子数显；光照强度测量仪器。Lx1010B测量范围11ux-50001ux、准确定度高以及反应速度快，显示；3/1位液晶显示器，显示最大读书1999。
	个
	1


注：★所投医疗器械须按类别提供产品资质文件复印件：第一类医疗器械提供《第一类医疗器械备案凭证》；第二类医疗器械提供《医疗器械注册证》
安防监控室
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	安防监控室桌子
	1、整体钢木结构，规格3000mm*700mm*750mm （±10mm）                                                         2、桌面采用≥23mm厚E1级环保三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。                                 
3、钢架采用50mm优质冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，中间加一个立腿，经抛丸进行表面除锈，物理除油、除锈后采用高压静电喷涂。
	1
	张

	2
	安防监控室椅子
	1、整体规格：590mm*510mm*105mm （±5mm）                                                                                         2、椅身：一体成型注塑PP尼龙塑料背筐。                                                      3、面料：采用专业OA办公42单网布料。                                                    4、海绵：选用高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形；阻燃。                                                        
5、扶手：扶手垫支撑座均为高品质工程环保塑料PP扶手。                                                6、椅脚：≥1.8壁厚电镀管架表面电镀工艺。

	4
	把

	3
	安防监控室空调
	3P立式空调
能效等级：一级
	1
	台




004包：音乐教室器材-美术教室-体育器材
音乐教室器材
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	钢琴
	一、整体规格与外观
1. 外形尺寸：整机尺寸≥1520*610*1230mm，结构稳固、摆放平稳。
2. 外观工艺：黑色亮光漆面、直腿设计，表面平整均匀，无裂纹、划痕、掉漆等缺陷。
3. 漆面硬度：采用环保硬质烤漆，漆面硬度≥2H，耐磨、耐刮、耐腐蚀，适配长期教学及演奏使用。
二、主体材质与结构
1. 外壳：采用稳定化改性中纤板，防潮抗变形，耐久度高。
2. 中盘：云杉实木结构，承重性好、声学传导优异。
3. 背柱：实木五背柱结构，整体强度高、抗震不易变形。
三、核心部件要求
1. 音板：弧形曲面设计，四周安装牢固、贴合紧密，共鸣效果良好。
2. 上盖板：内侧配置金属长梁加固，优化边框结构，避免开合磕碰琴腿。
3. 铁板：结构牢固无缺陷，表面涂层饱满，无起泡、脱皮、锈蚀现象。
4. 弦码：与音板贴合严密、安装牢固，保障振动传递与发声稳定。
四、五金与配套配件
1. 五金：金色防腐五金件，防锈耐用，开合顺畅。
2. 谱台：内置式谱台，有效长度≥70cm、高度≥5.5cm，满足常规乐谱摆放。
3. 脚轮：金属脚轮，转动灵活、推行顺畅、耐磨耐用。
4. 脚踏：铁质脚踏结构，承重稳定、结实耐用。
五、琴弦与弦槌
1. 琴弦：正圆形镀锡防锈钢弦，张力稳定、防锈耐腐蚀，声学性能达标。
2. 弦槌：桃花芯木槌芯+高档羊毛呢毡，击弦精准、回弹稳定；制音器动作灵敏、制音干净。
六、击弦机性能
击弦机运行顺畅灵敏、摩擦阻力小；各部件联动连续、阻力均匀，与琴键匹配一致；弦槌运行无晃动、击弦精准，制音反应快速灵敏。
七、键盘参数
1. 材质：采用多层实木层积材制作，中座板为椴木/榉木，采用防变形及加铅工艺，稳定不易变形。
2. 键面尺寸：白键前端48-52mm；黑键上端9.0-10.0mm、底宽11-12mm、长度94-95mm，黑键高度11.0-12.6mm，键体倒棱倒角、手感圆润。
3. 性能：琴键排列平整、运动独立无摩擦，震奏速度≥8次/秒。
4. 高度：中盘离地≥600mm，符合演奏人体工学。
八、演奏性能与踏板
1. 触感参数：白键下沉深度9.5-11.5mm，按键下降负荷0.39-0.74N，触感舒适均匀。
2. 踏板：配备延音、倍弱音、弱音三踏板，功能齐全、踩踏灵敏精准。
3. 音色：音色饱满连贯、层次清晰、歌唱性佳，适配练习、演奏及音乐创作。
★九、环保检测要求
提供具备CMA资质第三方检测报告复印件，依据GB 28489-2022完成铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒八项有害物质限量检测；有效测试点≥5个，报告含产品实拍图片。
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	五线谱电教板
	1、 智能音乐示教板，白色板面，可白板笔书写，谱表调试等各种符号印刷在进口专用白板漆漆面内部，彻底杜绝印刷符号被水性笔腐蚀的现象；
2、一组带力度的88键电钢琴实物键盘；一组与键盘对应的三色线谱音高显示；一组用电子教鞭演示的可书写大谱表；
3、支持键盘、电子教鞭教学演示；带双导轨及可滑动乐理套件：音阶尺、唱名尺、8 种和弦标尺、双面音程尺，可完成调试、键盘、线谱、简谱、和弦、音程全乐理教学。
4、 多功能 LED 显示：可显示音色、节奏、歌曲、速度、节拍拍型、和弦；具备简谱超大字幕、临时升降半音、三色五线谱音高显示，室内 10 米可视清晰。
5、音色：内置完整 128 种标准 GM 旋律音色，另设有独立键盘打击乐组；打击乐组内置音效≥61 种，音色选择项总数≥129 种；
6、自动节奏：100种；
7、示范曲：800首，包含人教版中小学教材中的歌曲和练习曲；
8、调试：12种，教学演示时“b/#”升/降半音显示可转换；
9、节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、2/2拍共8种拍型；
10、速度控制：节奏、节拍、歌曲的速度30～280共251档连续可调；
11、音量控制：总音量、伴奏音量可分别由数码电位器调节，且不少于16档；
12、录放音：录音音符不少于6000个，时间不小于15分钟，断电后录音数据不丢失；
13、和弦演示：任意和声演示，三个和弦记忆器，自动识别大三和弦、小三和弦、七和弦和小七和弦，可显示和弦名；
14、双电子教鞭，可临时升降半音，采用环绕立体声系统和双扬声器；
15、标准MIDI输入、输出接口，麦克输入、音频输出接口；
16、配置USB2.0接口，可播放MP3等格式的歌曲；
17、具有蓝牙功能；
18、配备专用红外遥控器，可遥控操作电教板，遥控距离不小于12米；
19、最大输出功率：不小于20W；
20、音域:A2～c5；音准：a1=440Hz  误差≤±3音分；
21、超宽范围的工作电源:AC100～250V/50Hz；
22、规格尺寸：不小于1800×950×60mm；
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	音乐教学挂图
	含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图，对开彩印，国家正式出版物1套/100幅。
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	打击乐器（成套）
	铃鼓
1.规格：8英寸
2.材质：木质圈、不锈钢铃片、羊皮鼓面、泡钉
响板
1.材质：木质
2.尺寸：全长≥210mm，整厚≥30mm，手柄直径≥15mm
3.颜色：原木色
舞板
1.材质：木质
2.尺寸：直径≥55mm，单片厚≥8mm，整体厚≥25mm
3.颜色：原木色
4.工艺：光滑无毛刺
双响筒
1.材质：榉木
2.尺寸：
筒长≥175mm
筒外直径≥35mm
筒内直径≥24mm
手柄长≥155mm
手柄直径≥14mm
3.配件：敲棒1支
梆子
1.材质：木质
2.尺寸：长≥175mm，宽≥50mm，高≥35mm
3.配件：木槌1支（直径≥16mm）
镲
1.材质：黄铜
2.尺寸：直径≥150mm
3.净重：220g/对
打棒
1.材质：木质
2.尺寸：长≥200mm，直径≥20mm
3.颜色：原木色
4.工艺：打磨光滑细腻
蛙鸣器
1.材质：木质
2.尺寸：
直径≥59mm
发音孔2个直径≥15mm、≥15mm
整长≥250mm
3.颜色：原木色，彩绘图案
4.配件：刮棒（≥长129mm）
沙锤
1.材质：木质
2.尺寸：全长≥210mm，球体直径≥55mm，
手柄直径≥20mm，手柄长≥110mm
3.颜色：原木手柄+彩绘球体
沙蛋
1.材质：木质
2.尺寸：高≥65mm，直径≥45mm
3.颜色：原木色
串铃
1.材质：木棒+电镀铃铛
2.尺寸：整长≥165mm，手柄直径≥20mm
手柄直径≥12mm，手柄长≥75mm
3.规格：13铃
4.工艺：手柄表面光滑、凹槽细腻
腕铃
1.尺寸：4铃
2.材质：彩色尼龙腕带+电镀铃铛
3.工艺：腕带缝有魔术贴，可调节长短；
4.铃铛底部铆钉平整光滑不伤手。
刮胡
1.材质：实木，内含小颗粒
2.尺寸：≥长150mm，直径≥40mm
3.颜色：原木色
4.工艺：加沟设计，精细打磨，无毛刺，不伤手
5.配件：刮棒1支，长≥130mm
高低音梆子 
1.材质：木质
2.尺寸：整长≥255mm，高音响筒直径≥35mm、低音响筒直径手柄直径≥20mm手柄长≥100mm
3.颜色：原木色
4.配件：木槌1支(直径≥12mm）
棒钟
材质：黄铜
尺寸：整长≥120mm，钟口直径≥30mm，手柄长≥90mm，手柄直径≥15mm
阿果果
1.规格：双向喇叭，大小喇叭口径
2.配件：配敲槌
板镲
四铃
1.材质：木质手柄+不锈钢卷边铃片
2.尺寸：整长≥225mm
        镲片直径≥35mm
        手柄直径≥12mm
        手柄长≥90mm
3.颜色：原木色手柄
4.结构：4组铃片
5.工艺：精工打磨、光滑圆润。
铝板琴
8音
1.材质：木质框架+铝质琴片
2.颜色：彩色
3.规格：8音
4.配件：敲槌2支
乐器包
材质：高档牛津布，耐磨，包内多个口袋，附带衬布海绵隔层，防止乐器相互碰撞摩擦
尺寸：≥480*320*120mm
打击乐套件专用收纳包
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	大军鼓
	1.尺寸：直径24英寸
2.材质：PVC鼓面、桦木鼓腔
3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
★提供国家检测机构出具的GB 28489-2022标准的CMA乐器有害物质（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
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	小军鼓
	1.尺寸：14英寸
2.材质：PVC鼓面、桦木鼓腔
3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
★提供国家检测机构出具的GB 28489-2022标准的CMA乐器有害物质（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
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	大镲
	1.材质：黄铜，整体镲片采用优质黄铜材质一体锻造成型，材质纯度高、成分均匀，无杂料、无拼接，区别于普通合金材质，具备纯正黄铜材质特性，声学性能优异
2.尺寸：14英寸，盘面厚薄均匀、弧度规整，无尺寸偏差；镲片中心孔位居中对称，孔径标准，适配通用镲片绑带、手柄安装配件，装配贴合无偏差
3.功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。
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	小镲
	1.材质：黄铜，整体镲片采用优质黄铜材质一体锻造成型，材质纯度高、成分均匀，无杂料、无拼接，区别于普通合金材质，具备纯正黄铜材质特性，声学性能优异
2.尺寸：10英寸，盘面厚薄均匀、弧度规整，无尺寸偏差；镲片中心孔位居中对称，孔径标准，适配通用镲片绑带、手柄安装配件，装配贴合无偏差
3.功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。
★提供国家检测机构出具的GB 28489-2022标准的CMA乐器有害物质（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
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	小号
	1. 调试：bB调
2.材质：黄铜
3.表面处理：清漆喷涂
4.吹嘴：镀银 7C 
5.键盖：天然贝壳材质
6.喇叭口直径：124mm±1mm
7.内管尺寸：上端内径11.5mm±1mm
8.吹嘴箍长度：47mm、三色、耐磨、活塞
9.调音指环呈6字状,齿道长度66.3mm±1mm
10.指环内径：20mm±1mm
11.第一二三活塞管：表面双色处理，有呢粘防震处理
12.第一辅助调音管：表面为双色处理，与前端大弯管之间有防脱落螺丝，有放水阀，有调音指环
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	指挥旗
	五星指挥旗
1.材质：金属
2.颜色:金色，色泽饱满纯正、光泽度均匀，无杂色、无掉色、无色差
3.规格：长度≥1100mm
4.可拆卸，拆装便捷、稳固不松动
	1
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	服装
	1.面料：亲肤透气
2.含上衣、裤子（或裙子）、帽子、手套、上衣：领口竖领设计，贴合颈部曲线，精致有型
下装：裤子/裙子 根据实际、纽扣：加固纽扣，不易破裂、帽子：帽徽纯金属，帽子内衬软塑料，可调整松紧度
3.尺码：110/120/130/140/150/160/170/180根据实际选择
4.颜色：红色/蓝色
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	高胡
	1. 材质：黑檀
2.琴筒：蒙皮采用优质蟒皮，纹理均匀，张力适中，振动均衡
3.工艺：手工制作，带木质音窗
4.声学品质：音色通透明亮，高音穿透力强，音准稳定
5.配件：标配琴码、琴弓、千斤、琴弦、防滑垫，配套硬质乐器收纳盒
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	二胡
	1.材质：黑檀
2.琴头：仿牛骨弯月琴头
3.琴轴：嵌骨六瓣式旋轴
4.琴筒：六角琴筒，莽皮蒙皮，琴筒宽≥130mm
5.音窗：雕花木质音窗
6.整体长度：≥830mm
7.配件：琴盒、白尾弓、琴弦、琴码、松香、止音垫、千斤线
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	中胡
	1. 材质：黑檀
2. 琴轴：麻花木轴，选材精良，木轴质地坚实致密、纹理规整均匀，经过精细打磨、防开裂定型工艺处理，木性稳定不易变形、开裂、打滑
3.琴筒：蒙皮采用优质蟒皮
4.工艺：手工制作，带木质音窗
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	低音提琴
	1. 材质：面板：云杉实木；背板、侧板：枫木；木材纹理均匀，板材无开裂、虫蛀
2. 配置：实木琴颈，乌木指板；琴身油漆平整光亮，无划痕、磕碰、流漆现象
3. 配件：专用箱包、琴弓、松香
4. 声学性能：音准标准，低频浑厚饱满，箱体共鸣充分，全把位演奏无杂音、无打品问题
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	扬琴
	1. 材质:硬木
2.小边长度：≥780mm
3.大边长度：≥1170mm，大边最高厚度：≥108mm
4.侧边长度：≥530mm
5.面板：泡桐木
6.工艺：木料干燥充分，无开裂、虫蛀、变形；面板纹理顺直，漆面均匀光滑 
7.声学品质：音准稳定，共鸣均衡，音色纯净，无杂音
8.配件：琴箱
★提供国家检测机构出具的GB 28489-2022标准的CMA乐器有害物质（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
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	琵琶
	1. 材质：专业花梨木
2.琴头：牡丹式仿牛骨花头
3.琴轴：木质螺旋琴轴
4.工艺：木料充分烘干，琴身漆面均匀光亮，无开裂、变形、毛刺
5. 声学品质：音准稳定，音色圆润浑厚，共鸣效果良好
6. 配件：收纳琴盒
★提供国家检测机构出具的GB 28489-2022标准的CMA乐器有害物质（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
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	中阮
	1. 材质：专业花梨木
2.琴头：牡丹花琴头，仿牛骨材质
3.琴轴：木质螺旋麻花琴轴
4.工艺：木料充分烘干，琴身漆面均匀光亮，无开裂、变形、毛刺
5.声学品质：音准稳定，音色圆润浑厚，共鸣效果良好
6.配件：收纳琴盒
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	大阮
	1. 材质：专业红木
2.琴头：牡丹花琴头，仿牛骨材质
3.琴轴：木质螺旋麻花琴轴
4.工艺：木料充分烘干，琴身漆面均匀光亮，无开裂、变形、毛刺
5.声学品质：音准稳定，音色圆润浑厚，共鸣效果良好
6.配件：收纳琴盒
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	古筝
	1.材质：红木
2.规格：S163型.21弦
3.岳山设计尺寸：
  第一条：“1”字形.长度不低于340mm
  第二条：“1”字形.长度不低于340mm
  第三条：“1”字形.长度不低于340mm
  第四条：“s”字形.长度不低于400mm
  第五条：“s”字形.长度不低于400mm
4.音桥材质：PVC牛骨
5.面板材质：桐木
6.背板音孔：
  不低于4个主音孔长度分别不低于160mm*55mm(三个)  160mm *110mm *120mm（一个）（均木质包边）
  不低于4个助音孔直径分别不低于40mm  （需为5花瓣以上花瓣状）
  背板面板表面处理加层板，有效处理加固防裂开孔处木边处理，有效粘合，保证声音音色稳定.
7.琴码材质：红木镶嵌天然牛骨
★提供国家检测机构出具的GB 28489-2022标准的CMA乐器有害物质（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
	1
	架

	21
	三弦
	1.材质：红木
2.琴杆：嵌筋处理，防止琴杆弯曲变形，影响演奏。嵌筋长度≥530mm，宽度≥2.9mm；嵌筋于琴把后侧，嵌筋上方带有铜堵直径≥10mm；嵌筋材质为黄铜
3.琴头：扁铲形，仿牛骨材质
4.琴轴：木质螺旋麻花琴轴
5.皮膜：手工蒙皮，琴腔双侧蟒皮材质
6.琴腔尺寸：≥202mm*182mm
7.琴码：竹子手工制作
8.琴体工艺：实木抛光
9.整体长度：≥1140mm
	3
	把

	22
	柳琴
	1.材质：花梨木
2.琴背：嵌筋处理，嵌筋长度≥204mm，宽度≥2.9mm；嵌筋于琴把后侧，嵌筋上方带有铜堵直径≥10mm；嵌筋材质为黄铜
3.琴头：牡丹式仿牛骨花头
4.琴轴：木质螺旋琴轴
5.面板：精选泡桐面板，宽≥237mm
6.音孔：带仿牛骨花饰
7.琴品：竹品嵌钢
8.整体长度：≥640mm
	3
	把

	23
	曲笛
	1.材质：苦竹/真牛角尼龙线
2.调试：C调
3.接铜：双插白铜
	3
	支

	24
	高笙
	1. 规格：三十六簧高音加键扩音笙，音域范围：G—#F2。
2. 外观：黑色烤漆处理；笙斗采用黄铜电镀工艺，配备活盘结构，便于日常清洁清洗。
3. 材质：采用五年及以上老紫竹制作；笙脚选用优质红木，不易缩水。
4. 簧片：优质响铜簧片，发声洪亮；配备无缝扩音管，表面光滑、坚固耐用
5. 配件：配套优质硬质轻体收纳盒
	1
	把

	25
	中笙
	1. 规格：三十六簧中音笙，音域 C--B2（小字组 C—小字三组 C） 
2. 结构：采用复合式风箱，由无缝黄铜管与 ABS 环保材料一次成型底槽组成；表面光滑坚固、环保不氧化、不易变形，不受冷热气温变化影响，腔体支持拆卸清洗 
3. 笙苗：无缝铜管拉伸制成，不开焊、不漏气、不易变形；接头采用 U 字弯头结构，气流顺畅，发声响应优于直角管接头 
4. 笙脚：檀木，不易吸水，色泽稳定鲜亮 
5. 簧片：含银老铜锻压簧片，发声厚重响亮、穿透力强、无发声延迟 
6. 面板：红木机械雕刻面板，表面顺滑，按键反应灵敏
7. 配件：高档铝合金航空笙盒
	2
	把

	26
	唢呐
	1. 调性：降B调
2.材质：可选用老红木
3.杆子稳定性好不开裂，气流流畅无阻，音质美妙。
	2
	支

	27
	管子
	1. 材质：乌木
2.调试：D调
3.工艺：木料充分干燥，管身无开裂、虫蛀、变形；音孔开孔规整、内壁打磨光滑 
4.声学品质：音准精准，音色高亢浑厚，气息反应灵敏
5.配套配件：哨片、绑线、收纳袋
	1
	个

	28
	排鼓
	1.材质:玻璃钢
2.鼓身高: 290mm 333mm
3.上口面直径: 167mm-370mm
4.下口面直径: 117mm -370mm
5.鼓皮:头层水牛皮
6.鼓架:标准A3钢实心脚架
7.脚轮:万向脚轮
	1
	套

	29
	大鼓
	1.尺寸：12英寸
2.材质：椿木鼓腔、纯皮鼓面
3.配件：鼓棒2支、实木可移动鼓架1个
★提供国家检测机构出具的符合GB 28489-2022 CMA乐器有害物质（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
	1
	套

	30
	锣
	1.材质：响铜，具备优异的声学振动性能，传音灵敏、共鸣饱满，发声音色纯正浑厚、延音自然持久，区别于普通合金材质，音质表现更加优质
2.尺寸：直径≥210mm
	1
	面

	31
	木琴（52键）
	1.音域：4.3组A3-C8
2.音板幅：38mm
3.音频标准：A=442Hz23°C
4.尺寸：1550*615*600-1000mm
	1
	套

	32
	马林巴
	1.音板材质：非洲红木
2.音板幅：48mm-40mm
3.音高：A=442Hz23°C
4.尺寸：1850mm-900mm-840mm
5.框架：固定高度可折叠高级静音脚轮
	1
	套

	33
	镲
	1.材质：响铜，具备极佳的声学传导与共鸣性能，音色更通透浑厚、延音更长，同时具备良好的抗氧化、耐腐蚀特性，长期演奏使用不易氧化变色、音质不衰减，耐用性极强
2.尺寸：≥270mm
3.规格：中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副
	1
	副

	34
	音乐教室专用凳
	1.规格：370mm*300mm*245mm（±5mm）
2.材质：高密度板+龙骨
3.柔软边角，塑胶特性、弹性好、防磕碰
4.PVC包边，保护箱体，防止凳子侧放刮花箱体
	45
	套

	35
	谱台（谱架）
	1.谱台高度：可调节尺寸900mm-1400mm  
2.管体材质：高强度钢管
3.谱台材质：高强度钢板
4.旋钮材质：铁质螺母，硬塑胶旋钮
5.表面处理：黑色烤漆
★提供国家检测机构出具的GB 28489-2022标准的CMA乐器有害物质（铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片（提供检测报告复印件）
	45
	套

	36
	仪器柜
	1、★规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	6
	套



美术教室
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	教师用具
	
	

	1
	画架
	梯形画架：
1、材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。
2、丁字活动脚。
3、★外形尺寸不小于：厚15mm×宽280mm×高1380mm。
	个
	1

	2
	画板
	1、2#图板，规格≥600mm×450mm；
2、板面采用优质合板，木条框架，四周包边。
	块
	1

	3
	教师凳（写生凳）
	1、规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；
2、材质：优质榉木；
3、要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	张
	1

	4
	绘画工具台
	1、材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm；
2、中下两层间隔高度不小于190mm；
3、经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。
	个
	1

	5
	素描套装
	1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头；
2、正品素描铅笔≥18支；
3、炭笔≥3支；
4、正品高级可塑橡皮一块；
5、4B橡皮一块；
6、铅笔延长器一支；
7、美工刀一把；
8、纸擦笔≥3支。
	套
	1

	6
	素描纸
	规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。
	袋
	2

	学生用具
	
	

	1
	画架
	梯形画架：
1、材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。
2、丁字活动脚。
3、★外形尺寸不小于：厚15mm×宽280mm×高1380mm。
	个
	45

	2
	写生画板
	1、规格长≥450mm×宽≥300mm×厚≥15mm；
2、双面采用优质胶合板，木条框架，四周包边。
	块
	45

	3
	学生凳（写生凳）
	1、规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；
2、材质：优质榉木；
3、要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	张
	45

	4
	素描套装
	1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头；
2、正品素描铅笔≥18支；
3、炭笔≥3支；
4、正品高级可塑橡皮一块；
5、4B橡皮一块；
6、铅笔延长器一支；
7、美工刀一把；
8、纸擦笔≥3支。
	套
	45

	5
	素描纸
	规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸。
	袋
	90

	6
	绘画工具台
	1、材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm；
2、中下两层间隔高度不小于190mm；
3、经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。
	个
	4

	耗材及其他
	
	

	1
	写生灯
	落地升降高度590mm-1300mm；
1、3节升降杆,由三根直径分别为≥25mm、19mm、14mm钢管组成,升降固定钮用PVC压铸而成；
2、落地配三角底座；
3、聚光灯罩钢板喷塑,直径≥225mm；
4、三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径≥16mm不锈钢管制成。
	台
	4

	2
	静物台
	1、台面：不小于600mm×600mm，带背板，双重折叠支撑架；2、优质木材；可折叠，支撑稳定，工艺精细，漆面均匀光亮。
	张
	4

	3
	写生画箱
	1．材质：优质实木；
2．支架高度不小于750mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm；
3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。
	个
	4

	4
	人体结构活动模型（木质关节人、木人）
	高不低于40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。
	个
	4

	5
	衬布
	1、尺寸：≥900mm×1500mm；2、衬布材质为丝质颜色鲜艳。
	块
	20

	6
	写生教具（1）
	石膏像类,≥4尊,高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕：1、伏尔泰2、海盗3、阿格里巴4、小卫。
	个
	1

	7
	写生教具（2）
	1、几何形体≥15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形；2、圆切体，多面体,正六锥体,棱锥接棱柱,正八边棱柱,正方体,十字柱，圆球，正三角体,圆锥体,圆柱体,切面圆柱,圆锥接圆柱,正六边棱柱,正四面锥体。
	套
	1

	8
	写生教具（3）
	包含陶器、禽鸟标本等写生用品≥28件；1、陶罐≥10个,蜡果≥10种,标本,家兔≥1只,仿真啄木鸟≥1只,塑花≥1束,彩蛋≥5个。实物大小、分形面线条清晰。
	套
	1

	9
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。
	套
	1

	10
	展示画框
	1、学生用；
2、尺寸：≥59.5cm×44.5cm；
3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成；
4、透明塑料面板≥2mm；
5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。
	个
	20

	11
	画夹
	材质：不锈钢，长度不小于145mm。
	个
	102

	12
	作品展示架
	1、规格：≥1200*400*800mm；
2、材质为≥20mm厚橡胶木指接板；
3、指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。
	张
	2

	13
	仪器柜
	1、★规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	6

	14
	磁性写字板
	1.规格：≥800mm×1200mm；2.材质：锌背白板，表面PET覆膜，优质加厚边框，ABS塑料包角；3.要求：两面用，带磁扣、黑板刷
	个
	45

	15
	白板支架
	旋转、伸缩式，支架
	个
	45



体育器材
	[image: ]体育器材

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	接力棒
	1、长度≥300mm,直径25mm～30mm；
2、外面PVC材料。
	根
	24

	2
	跨栏架
	1、钢塑，可升降，最低400mm；
2、金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。
	付
	10

	3
	发令枪
	1、弹种定装式发令弹；
2、容弹量≥2发；
3、发射方式:单发；
4、总质量:≥250克；
5、声响:膛口水平面正前方100米处,声强值不小于60分贝；
6、烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。
	支
	2

	4
	标志杆
	1、ABS工程塑料，立柱直径≥25mm，杆高≥1500mm，底座直径≥190mm，厚度≥100mm；
2、配红色角旗。
	根
	16

	5
	秒表
	1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用；
2、99道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能；
3、具有记忆、存储、重现功能。
	块
	6

	6
	跳高架
	1、立柱高度：≥1300-2300mm；高度刻度：≥300-2300mm；
2、横杆托长：≥50mm，宽：≥40mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度≥100mm。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰；
3、两立柱高度刻度应对称。立柱应承受≥100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。
4、立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。
	付
	2

	7
	跳高横杆
	比赛型。1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。
2．横杆采用≥φ30的玻璃钢材料制作，总长为≥3850mm，质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。
3．横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。
4．横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂≥3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。
	根
	2

	8
	助跳板
	1、助跳板长≥796mm，宽≥498mm板条宽≥65mm，最高点≥155mm，最低点≥50mm；
2、材质：用坚硬而富有弹性的优质木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁；
3、木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。
	块
	2

	9
	垒球
	1、用强度较高的革，手感细腻，直径≥83mm。
2、圆周长：≥235mm,重量为130g±5g。
3、表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%,且不起皮,不裂纹。
	个
	45

	10
	实心球（1kg）
	1、重量1000g±30g，常态状态下直径≥135mm，壁厚≥1.5mm；
2、材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺；
3、色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	个
	45

	11
	实心球（2kg）
	1、圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g，圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉；
2、球面用≥3mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味；
3、从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志；
4、外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。
	个
	45

	12
	布卷尺
	1、量程30米，分度值1cm；
2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；
	卷
	2

	13
	大体操垫（跳高垫）
	1、规格：≥1980mm×990mm×95mm，折叠式；
2、体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯，软硬均匀、适宜，回弹效果好；
	块
	15

	14
	小体操垫（跳高垫）
	1、小体操垫规格为≥1.2m×60cm×9.5cm。2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料或PE发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。3、垫套材质为4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。
	块
	50

	15
	跳高海绵包（跳高垫）
	≥300cm*500cm*70cm,背越式海绵包
	个
	1

	16
	毽子
	1、毽子高150-170mm，重13-15g；
2、毽垫直径≥32mm；毽毛≥120mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫；
3、毽毛为四根经处理的长鸭毛组成，羽毛宽32～35mm，插毛管高22mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	只
	24

	17
	短跳绳
	1、绳的规格：长度≥2300mm，直径≥6mm；
2、握手柄的规格：长度≥110mm，直径≥24mm；
3、绳材质为棉绳材质制成，无毒、环保，柄材质为木质；
	根
	96

	18
	长跳绳
	1、手柄用杂木制成，尺寸为≥Φ26mm×130mm，表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固；
2、手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落；
3、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。
	根
	24

	19
	拔河绳
	1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成；
2、绳长≥22.5m，直径Φ≥40mm；
3、绳的抗拉力≥490KN
4、绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。
	根
	2

	20
	篮球
	5号篮球，黑色橡胶内胆，内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝，橡校中胆，表皮由优质PU（聚氨酯）构成，防水、耐磨、抗霉变，手感好。
	只
	100

	21
	足球
	5号，圆周长615～650mm，质量315g～405g，圆周差≤5mm。
	只
	100

	22
	排球
	5号，圆周长650mm～670mm，质量235g～300g。
	只
	100

	23
	气排球
	重量110-125g，圆周76-80CM。
	只
	50

	24
	乒乓球拍
	双胶面直握拍。
	付
	45

	25
	乒乓球
	1、直径43.4mm～44.4mm；
2、圆度≥0.40mm；
3、重量2.20g～2.60g；
4、弹跳220mm～250mm；
5、牢度：受冲击不小于700次无破裂，外观接缝整齐，表面不反光。
	个
	45

	26
	羽毛球
	1、球口外径65mm～68mm；
2、球头直径25mm～27mm；
3、球头高度24mm～26mm；
4、毛片插长63mm～64mm；
5、质量4.50g～5.80g；
6、毛片数量≥16片。
	只
	45

	27
	羽毛球拍
	1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度≥650mm，球拍宽度≥200mm，球拍弦面长度≥240mm，拍弦直径≥0.9mm；
2、网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g。
	付
	45

	28
	体重计
	1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
	台
	2

	29
	起跑器
	铝合金，可调节，防滑。
	个
	12

	30
	装球车
	1、可四轮移动，可拆装；
2、用于装篮球、排球、足球等球类物品。
	套
	3

	31
	体育器材架
	1、规格：≥长1500mm*宽500mm*高2000mm，≥4层钢板，纯白色，立柱≥75mm*35mm*1.0mm，横梁≥60mm*40mm*1.0mm，层板≥0.6mm，每层放≥150公斤； 
2、工艺流程：黑坯→除去表面脏物→化学除锈→磷化→喷塑→流平固化→成品； 货架表面处理采用环氧树指粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米； 
	个
	4

	32
	室外乒乓球台
	1、台面尺寸规格：2740mm-2745mm×1525mm,台高≥760mm，配置铁制球网，高≥150mm，长≥1530mm，符合标准要求；
2、球台台面采用SMC材料，厚15mm；台面四周采用优质方管加固处理，台面与彩虹支腿连接处用20×40mm的方管加固框连接；
3、能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等,
4、底架采用彩虹腿设计结构，≥Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全；
5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；
6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。
	张
	6

	33
	室内乒乓球台
	1.球台可折叠，台面折叠采用自锁装置；台面和台腿连接件采用钢板整体冲压而成；
2.球台可移动，并配有刹车装置；
3.台面尺寸：≥2740mm*1525mm；
4.台面高度：≥760mm；
5.台面材质：高密度中纤板，撑立平稳，折叠灵活方便；
6.球网优质尼龙网材质。
	张
	6

	34
	羽毛球网架
	ABS移动网柱，釆用≥40mm经典喷涂铁，管高度≥155cm，底座重量≥70kg（一副），底座尺寸≥550mm*250mm*100mm。
	付
	4

	35
	排球网架
	1、移动式移动排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用；
2、底座采用优质钢板折边焊接而成，底座带轮、移动方便；
3、立柱采用优质钢管制作，外管直径≥76mmx2.0mm，内管直径≥60mm，钢管内立柱上下移动；
4、紧线机构：一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的水平高度要求；
5、外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽，表面无皱纹、无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷；焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；
6、配架网一付。
	付
	2

	36
	匹克球架
	1.产品颜色:可移动匹克球架墨绿色。
2.立柱尺寸:≥80*80*3mm。
3.配双层匹克球网。
4.整体尺寸:长≥7020mm*宽≥1000mm*高≥914.4mm(高度可调0.91m-0.94m)
5.产品材质:镀锌钢管，表面高温静电粉末喷涂。
	套
	2

	37
	匹克球拍、球
	1.面板材质:碳纤维。
2.手柄材质:聚氨酯手胶。
3.单支重量:225g±5。
4.尺寸：球拍厚度:≥16MM，手柄尺寸:≥120MM，球拍尺寸:长≥425MM宽≥185MM，灵活操控。快速反应。
5.球≥26孔，塑料材质，重量≥27g。
	套
	2

	38
	篮球架
	箱式篮球架
1.篮架伸臂为≥2250mm，篮圈上沿离地面3.05m,箱体尺寸≥2000*1000mm。
2、立柱采用≥150mm×150mm管材,壁厚不小于2.0mm，篮架伸臂采用优质钢板一次冲压成型，保持产品的美观性和统配性，篮架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型。
	副
	2

	39
	室外移动小篮球架
	可拆装箱式篮球架移动式。
1.篮架伸臂为1200mm，篮圈上沿离地面2350mm，底座尺寸:≥2000mmx1000mm。2.立柱采用≥150mmx150mm管材,壁厚≥2mm。横梁采用直径≥ 150x150mm方管，壁厚≥2mm，篮球架立柱与伸臂之间采用优质精密铸钢件制作。通过调节上下拉杆，可调节 篮圈与地面的平行度。柱与横梁连接铁板厚度为≥16毫米，后拉杆采用≥4*6毫米扁管，壁厚≥2.0毫米，下拉杆没有多余支撑，防止儿童借助支撑攀爬发生危险。
3.篮板规格:≥1800mmx1050mm，篮板采用高强度安全防 爆钢化篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板采用40mmX40mmx4mm、铝合金外框，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。上拉杆为五支点采用直径42*1.2毫米圆管折弯一次成型。篮板保护套为:EVA发泡材料。调节螺丝带锁扣。
4.钢件部分均经酸洗、磷化、喷涂处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。
	副
	2

	40
	跳箱
	规格尺寸（允许偏差 ±10mm）
1.小学款（5 节）
总高 800mm，长 900mm，上宽 300mm，下宽 600mm；箱盖高 200mm，其余每节高 150mm。
2.中学款（7 节）
总高 1250mm，长 1250mm，上宽 380mm，下宽 780mm；箱盖高 350mm，其余每节高 150mm。
3.材质结构
箱体采用硬质实木，板材厚度≥25mm，燕尾槽拼接，连接牢固。
箱盖内置≥30mm 海绵，外覆耐磨人造革，缝线工整。
木质表面涂刷环保清漆，底部加装防滑橡胶垫。
	套
	4

	41
	山羊跳器材
	规格尺寸（允许 ±10mm）
山羊头：长 500mm，宽 360mm，高 285mm
整体高度：700–1100mm 可调（升降间距 50mm）
支架：钢管外径≥30mm，壁厚≥3mm
底座：铸铁 / 加重底座，防滑脚垫
材质与结构
羊头：实木 / 多层板内芯，≥25mm；外包耐磨 PU 革 / 人造革，内衬高弹海绵，缝线平整
支架：无缝钢管，防锈喷涂；升降锁紧可靠，无晃动。
底脚：防滑橡胶垫，防刮地、降噪。
安全与力学
承重：羊头静载荷≥1000N（约 100kg）无变形、无松动。
稳定性：10° 倾斜不倾倒。
边角：全部圆角 R≥5mm，无尖锐毛刺
	套
	4

	42
	身高体重测试仪
	电子型
1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）；
2.身高测试采用电机加光栅感应测量身高，精度高,不易受外在环境干扰；身高触头采用可折叠式设计。
3.体重底座采用全铝材质一体化压铸成型，体重使用高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长。
4.测试仪采用3.5寸真彩TFT LCD液晶显示屏显示测试值（身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。
5.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，语音播报可设置开启或关闭。 
6.主要技术参数：
身高：90cm～215cm      体重：5kg ～200kg
分度值：身高：0.1cm        体重：0.1kg
	台
	1

	43
	肺活量测试仪
	技术参数：
测量范围： 0mL～9999mL  
电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 
测量分度值：1mL    
工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90%
误差：±2.5     
存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%
	台
	1

	44
	坐位体前屈测试仪
	技术参数：
测量范围：－20cm～40cm 
分度值：0.1cm 
测量精度： ±0.1cm
电源：DC12V1A（由电源适配器提供）
工作环境：5℃～40℃湿度＜90%
存储环境：-10℃～50℃湿度＜75%
1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性
2、测试外设采用铁制框架结构，搭配皮革硬垫
3、测试外设推手采用铁制构成，使用时间延长
4、测试外设搭配小屏幕，实时显示测试成绩
5、测试外设采用组装形式，测试铁制皮革硬垫可单独使用
6、测试仪外设配备4个防滑轮垫，可调节测试垫高度
	台
	1

	45
	仰卧起坐测试仪
	技术参数：
测量范围：0次～9999次 
电源：DC12V1A（由电源适配器提供）
分度值：1次           
工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90%
误差：±1次          
存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%     
	台
	1

	46
	50米跑测试仪
（2人测试）
	智能型技术参数：测量范围：0～9999.9S，分度值：0.01S
测量精度：±1误差：±1.5电源：DC12V1A（由电源适配器提供）
工作环境：5℃～40℃湿度＜90%   
存储环境：-15℃～50℃湿度＜75%
1、自动测量50米跑的时间，通过较短距离的高强度跑反映人体移动的速度和灵敏度；
2、可扩展测试100米、150米、200米、400米跑测量器；
3、测试外设标明起点接收、终点接收字样；
4、主机内置芯片存储备份功能，备份存储数据可达65000条以上；
5、主机与测试仪采用线端连接，与PC端采用2.4G无线连接，可实现64台主机测试数据实时上传和集中上传两种方式；
6、主机内置大容量锂电池，可不插电源连续工作1个工作日以上，待机使用2—3个工作日以上， 主机配备充电圆孔接口，实现断电工作和插电工作两种模式；7、采用3.5寸高清电容屏，配合护眼显色技术，
8、主机可通过键盘输入测试方式，支持1-30位数字、英文学号输入；
9、主机输入学号具备递增功能，同时具有成绩查询、删除等强大功能；
10、主机兼容多种测试项目程序，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性，达到一机多用
	台
	1

	47
	折返跑测试仪
(2人测）
	1、自动测量50米*8跑的时间,测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。
2、配置2人同测，可增配扩增至8人同测。
主机:
1、采用32位ARM 4 核Cortex-A7 1.2GHz CPU，原生Android5.1.1及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7寸600*1024高清触摸电容屏，支持5点触摸；主机≥1GB以上运行内存，≥8GB EMCC存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。
2、主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入≥300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能。
3、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、IC卡、外置条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。
	台
	1

	48
	中长跑测试仪（10人）
	1.自动测量800、1000米跑的时间，测试受试者耐力素质的发展水平和灵敏度，特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力；
2.采用腕带护腕式，内置无线计圈计时卡（含芯片电池），标签塑封防摔抗震，接收器可以同时处理100个芯片（具体数量根据需求配置），数据可靠无漏。
3.终点激励器，内置感应线圈；
4.具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息；可扩展测试1500、3000、5000米跑等项目；可实现多组别套跑功能。
5.可根据跑道200、250、300、400米以及不标准跑道设置计圈；常规配置10人测试,可按需拓展增加配置10~100人同时测试，自动计时和自动记圈。
6.单机与主机采用RJ45或WIFI(二选一）通讯。
7.单机可选配匹配控制地毯长度。
8.可选配使用无线发令枪发令。
9.可选配室外LED大显示屏显示测试者信息。
主要技术参数
测量范围：0～9999.99S   
分度值：0.01s
	台
	1

	49
	立定跳远测试仪
	智能型
技术参数：
测量范围：0cm～320cm     
电源：DC12V1A（由电源适配器提供）
分度值：1cm         
工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90%
误差： ±1cm       
存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%
1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平；
2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用；
3、可设定测试次数为1-3次，自动显示最好成绩设立三个起跳区，满足不同段学生；
4、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害；跳远测试垫子宽度1.2米
5、采用≥96×16规格的LED点阵屏幕显示，显示内容丰富，可显示中文、英文、数字和其它符号，双屏幕显示即使成，使测试者实时观看自身自身测试成绩；
6、可扩展犯规功能，使测试成绩公平公正；
7、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用；
7、主机内置芯片存储备份功能，备份存储数据可达65000条以上；
8、主机与测试仪采用线端连接，与PC端采用2.4G无线连接，可实现不少于64台主机测试数据实时上传和集中上传两种方式；
9、主机内置大容量锂电池，可不插电源连续工作1个工作日以上，待机使用2—3个工作日以上， 主机配备充电圆孔接口，实现断电工作和插电工作两种模式；
10、采用3.5寸高清电容屏，配合护眼显色技术，达到一个环保节能的状态，提升使用方的视觉体验；
11、主机可通过键盘输入测试方式，支持1-30位数字、英文学号输入；
12、主机输入学号具备递增功能，同时具有成绩查询、删除等强大功能；

	台
	1

	50
	跳绳测试仪（6人同测）
	1. 测试受试者的下肢力量和身体协调能力，
2. 测试仪带液晶显示器，能与主机无线同步显示测试数据。
3. 测试仪结构简单方便，跳绳采用pvc绳，牢固耐用，方便更换跳绳和调节跳绳长度，自带防滑绳扣同时具有防作弊功能。
4. 一键式操作，使用简便。
5. 标配6人同测，可按需拓展增配置30人同时测试；                                                                                                                     主要技术参数：
测量范围：0～999次
　　　分度值：1次
	台
	1

	51
	引体向上测试仪
	1、采用≥30厘米超大LCD液晶显示屏，可以清晰显示屏幕内容，身份信息、测试信息等；
2、显示具备遥控功能；
3、具有测试过程中真人语音播报；
4、具有背光显示功能，背光亮度可调；
5、具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机；
6、外设可独立测试；
7、具备测试参数调节功能；
8、具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能；
9、通用type-c/dc充电接口；
10、具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能；
11、测试量程，次：0—9999次   分度值，1次；
12、外设采用红外线对射式非接触测试；
13、外设可配备不同直径单杠，具有调节固定功能；
	台
	1





005包：校园文化建设
	序号
	项目名称
	制作内容
	材质
	规格(cm)
	数量
	细化技术参数

	1
	宣传栏
	宣传栏（单面）
	整体加厚镀锌板烤漆做造型，地面下基础预埋
	≥600*250
	8
	1. 镀锌板厚度≥1.5mm，表面经磷化除锈处理，静电喷塑烤漆，户外耐候性≥5年；2. 整体焊接工艺，满焊无虚焊，焊缝打磨平整，防腐处理到位；3. 基础混凝土 C25，预埋件安装标高偏差≤±3mm；立柱底板与预埋件采用螺栓 + 焊接双重连接，焊缝做防腐修复。4、含基础预埋、安装、运输、调试及一年质保

	2
	宣传栏
	休息凳
	整体加厚镀锌板烤漆做造型，地面下基础预埋
	≥300*40
	8
	1. 镀锌板厚度≥1.2mm，表面静电喷塑烤漆，户外耐候性≥5年；2. 凳面采用防滑设计，边角做圆角处理，无尖锐凸起；3. 整体焊接成型，焊缝打磨平整，防腐防锈处理到位；4. 基础混凝土 C25，预埋件安装标高偏差≤±3mm；立柱底板与预埋件采用螺栓 + 焊接双重连接，焊缝做防腐修复。5、含基础预埋、安装、运输、调试及一年质保

	3
	景观小品
	核心价值观（单面）
	整体加厚镀锌板烤漆做造型，地面下基础预埋
	≥320*200
	1
	1. 镀锌板厚度≥1.2mm，表面静电喷塑烤漆，户外耐候性≥5年；2. 凳面采用防滑设计，边角做圆角处理，无尖锐凸起；3. 整体焊接成型，焊缝打磨平整，防腐防锈处理到位；4. 基础混凝土 C25，预埋件安装标高偏差≤±3mm；立柱底板与预埋件采用螺栓 + 焊接双重连接，焊缝做防腐修复。5、含基础预埋、安装、运输、调试及一年质保

	4
	景观小品
	党的教育方针（单面）
	整体加厚镀锌板烤漆做造型，地面下基础预埋
	≥320*200
	1
	1. 镀锌板厚度≥1.2mm，表面静电喷塑烤漆，户外耐候性≥5年；2. 凳面采用防滑设计，边角做圆角处理，无尖锐凸起；3. 整体焊接成型，焊缝打磨平整，防腐防锈处理到位；4. 基础混凝土 C25，预埋件安装标高偏差≤±3mm；立柱底板与预埋件采用螺栓 + 焊接双重连接，焊缝做防腐修复。5、含基础预埋、安装、运输、调试及一年质保

	5
	宣传栏
	宣传栏
	整体加厚镀锌板烤漆做造型，地面下基础预埋
	≥600*240
	4
	1. 镀锌板厚度≥1.2mm，表面静电喷塑烤漆，户外耐候性≥5年；2. 凳面采用防滑设计，边角做圆角处理，无尖锐凸起；3. 整体焊接成型，焊缝打磨平整，防腐防锈处理到位；4. 基础混凝土 C25，预埋件安装标高偏差≤±3mm；立柱底板与预埋件采用螺栓 + 焊接双重连接，焊缝做防腐修复。5、含基础预埋、安装、运输、调试及一年质保

	6
	体育小品
	体育小品
	整体加厚镀锌板烤漆做造型，地面下基础预埋
	≥400*200
	4
	1. 镀锌板厚度≥1.2mm，表面静电喷塑烤漆，户外耐候性≥5年；2. 凳面采用防滑设计，边角做圆角处理，无尖锐凸起；3. 整体焊接成型，焊缝打磨平整，防腐防锈处理到位；4. 基础混凝土 C25，预埋件安装标高偏差≤±3mm；立柱底板与预埋件采用螺栓 + 焊接双重连接，焊缝做防腐修复。5、含基础预埋、安装、运输、调试及一年质保

	7
	树牌
	树牌
	亚克力UV加雪弗板雕刻加白钢架
	≥40*30
	40
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形； 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；2.底座采用加厚白钢，防腐防锈，配套插地固定结构，所有外露边缘做圆角安全处理3. 抗紫外线、防老化、防水防潮，户外使用寿命≥3年；4. 含安装配件、运输、安装调试

	9
	教室外文化墙
	宣传栏
	雪弗板亚克力造型+彩色吸音板+安装
	≥484*86
	48
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；3. 吸音板采用聚酯纤维吸音板，厚度≥9mm，降噪系数≥0.8，环保E1级；4. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	10
	教室内后文化墙
	板报
	雪弗板亚克力造型+彩色吸音板+安装
	≥486*140
	48
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；3. 吸音板采用聚酯纤维吸音板，厚度≥9mm，降噪系数≥0.8，环保E1级；4. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	11
	黑板上方字
	校训+国旗
	雪弗板雕刻+亚克力雕刻+安装
	≥436*40
	48
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；3. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；4. 国旗采用高清UV喷绘，符合国旗制作规范，颜色、比例精准；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	12
	黑板左右图板
	中学生守则/班级公约
	亚克力UV+雪弗板
	≥50*100
	96
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；3. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；4. 内容符合《中学生守则》规范，文字清晰、排版工整；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	13
	大堂正面字
	
	玫瑰金拉丝精工字+雪弗板字+安装
	≥60
	16
	1. 采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，表面玫瑰金拉丝处理，无划痕、无色差，光泽均匀；2. 字体采用激光切割、数控折弯工艺，字形精准，尺寸偏差≤1mm；3. 背面加装加强筋，保证字体平整度，安装牢固；4. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	14
	大堂左侧文化墙
	大屏幕四周
	高清壁布+雪弗板亚克力字+亚克力字+安装
	≥636*235
	1
	1. 壁布采用高清宣绒布，厚度≥300g/㎡，环保E1级，防水防潮，色彩还原度≥95%，无拼接缝；2. 雪弗板厚度≥18mm，高密度全新料，平整度好，无变形；3. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；4. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	15
	大堂左侧文化墙
	禾沐春风 砚磨万里
	玫瑰金拉丝精工字+安装
	≥42
	18
	1. 采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，表面玫瑰金拉丝处理，无划痕、无色差，光泽均匀；2. 字体采用激光切割、数控折弯工艺，字形精准，尺寸偏差≤1mm；3. 背面加装加强筋，保证字体平整度，安装牢固；4. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	16
	班务栏
	教室内班务栏
	雪弗板亚克力造型+亚克力槽+安装
	≥57*80
	48
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；3.配套 2mm 厚透明亚克力相片卡槽，卡槽圆角抛光处理，适配 A4 尺寸纸张插拔更换，采用环保双面胶 + 隐形螺丝固定，安装牢固不破坏墙面4. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	17
	班级风采
	班级风采
	雪弗板亚克力造型+彩色吸音板+安装
	≥60*90
	48
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；3. 吸音板采用聚酯纤维吸音板，厚度≥9mm，降噪系数≥0.8，环保E1级；4. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保

	18
	食堂制度
	食堂制度
	雪弗板UV
	
	40
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 表面采用UV喷绘工艺，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色、耐擦洗；3. 内容符合学校食堂管理规范，文字清晰、排版工整，无错别字；4. 含安装辅料、运输、安装调试

	19
	体育馆制度
	体育馆制度
	雪弗板UV
	
	40
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 表面采用UV喷绘工艺，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色、耐擦洗；3. 内容符合学校体育馆管理规范，文字清晰、排版工整，无错别字；4. 含安装辅料、运输、安装调试

	20
	校园文化板
	校园文化板
	亚克力UV+雪弗板
	
	65
	1. 雪弗板厚度≥15mm，高密度全新料，平整度好，无变形；2. 亚克力厚度≥3mm，全新料生产，透光率≥92%，激光切割造型，边缘光滑无毛刺；3. 画面采用UV平板喷绘，色彩牢固度≥8级，防水防潮、防褪色；4. 内容符合《中学生守则》规范，文字清晰、排版工整；5. 含安装辅料、运输、安装、调试及一年质保




006包：教具及实验室设备
教具
	序号
	分类
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	小学数学教具
	演示用计数器（九档）
	12
	个
	1、演示用，9档；规格为：个、十、百、千、万、十万、百万、千万、亿九档；
2、算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3、计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4、算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
5、算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；
6、计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，挡板高（宽）度应能遮挡全部算珠。

	2
	
	演示用面积教具：面积推导套装（平行四边形、三角形、圆）
	12
	套
	演示用，具磁性。正方形边长100mm，长方形边长150mm×100mm，直角三角形两直角边100mm×50mm，等腰三角形底边长100mm高100mm，平行四边形边150mm×110mm。梯形上底100mm下底200mm高100mm，圆形（扇形块16片、两种颜色，半径100mm)。厚度不小于1.2mm。附有50mm单位长的方格图。

	3
	
	演示用立体几何模型套装（长方体、正方体、圆柱、圆锥、圆柱和圆锥演示3:1关系的教具）
	9
	个
	长方体，正方体棱长，圆柱体，圆锥体,球。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。几何形体模型用塑料制作

	4
	
	可展开长方体、正方体、圆柱
	9
	套
	学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸≥20mm×40mm×60mm，正方体尺寸≥50mm，圆柱直径≥30mm、高≥50mm；几何形
体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形

	5
	
	演示用直尺、三角板、量角器、圆规套装
	5
	套
	专用直尺
1、量程≥1000mm，起点零刻度线；2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，锯断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
三角板
1、演示用60°、45°各1块；
2、木质；
3、等腰直角三角形；
4、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm；
5、三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。
量角器
1、演示用，0～180°实木制；2、外形尺寸：500mm，带有手柄,应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称，刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细均匀
圆规
演示用，实木制、橡皮脚合并长度438mm

	6
	
	磁性几何图形套装
	2
	套
	1、包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形；材料为厚度不小于1mm的PVC。

	7
	
	简易天平、克和千克砝码套装
	2
	套
	200g，1g，指针式。由底座1个、横梁1个、托盘架圈2个、托盘筒2只、游码1个、指针1枚、5g槽码8个、10g槽码16个、Ⅱ形调平游码1个组成。底座外形尺寸102*85*75mm，顶部对称V形缺口。横梁和托盘架圈有效尺寸263*30*12mm，正面印有0～6数字，左右延伸。

	8
	小学语文教具
	磁性田字格贴
	32
	套
	1. 基材：环保橡胶磁底 + 加厚 PET 面层，整张磁吸黑板不掉落；
2. 规格：单格标准田字格 7cm×7cm，整张尺寸≥60×40cm；
3. 油墨：环保水性油墨，字迹清晰不掉色、无异味；
4. 性能：可反复擦拭，弯折不开裂，磁吸牢固。

	9
	
	磁性四线三格贴（教拼音用）
	12
	套
	1. 磁片：软磁环保材质，吸附普通铁皮 / 智慧黑板；
2. 尺寸：整张≥60×40cm，四线间距国标拼音标准；
3. 耐擦写，白板笔书写易擦不留残痕，边角无翘边。

	10
	
	偏旁部首磁力贴
	30
	套
	1. 材质：EVA 发泡 + 背面软磁，圆角不伤手；
2. 内容：常用偏旁部首≥90 个，字号≥5cm；
3. 色彩分区，分类收纳布袋包装，磁吸不掉片。

	11
	
	拼音全套教具
	8
	套
	1. 包含：声母、韵母、整体认读音节全套磁吸卡片，总数量≥76 片；
2. 单片尺寸≥7×9cm，EVA 软磁、圆角设计；
3. 配收纳盒，可吸附黑板拼读组合，环保无刺鼻气味。

	12
	小学综合实践活动用具
	安全剪刀、放大镜、软尺、安全小锤子、弹簧测力器、条形磁铁、环形磁铁
	50
	套
	剪刀
1、产品表面处理为电镀剪；2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；4、全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。
放大镜
1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；2、凸透镜放大倍率：5×；3、透镜应无明显条纹；4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
软尺
软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
手锤（杠锤）
0.5kg 木柄，总长285mm
条形盒测力计
1、产品为组装式，5N；2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。
条形磁铁
1、学生用，磁感应强度应不小于0.07T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；3、N、S字母的颜色为蓝色或白色；3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
环形磁铁
适用于小学科学实验教学用，磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。

	13
	小学科学教具
	演示用地球仪
	2
	个
	1、产品由球体和支架等组成；2、球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；6、教学演示效果明显。

	14
	
	各类植物标本、岩石、矿物标本
	1
	套
	植物种子传播方式标本 
1、小学科学教学了解植物种子的传播方式用；动物传播、弹力传播、风力传播、水流传播；
2、各个组成部分直观、清晰，形态完整，制作洁净，透明塑料盒包装。
岩石标本
花岗岩、石灰岩、大理岩、页岩、石英岩、白云岩。透明塑料盒包装。
矿物标本
1、小学教学使用的矿物标本，包括煤、铜矿石、铁矿石、石灰石、云母、石英石。
2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别；
3、标本经过加工后，一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；
4、块状标本选用没有经过风化的原产矿物，并有一个新鲜断面。

	15
	
	三棱镜、光的色散实验器材
	10
	套
	三棱镜
1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成；
2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。
白光的色散与合成演示器
仪器的主体由二只等边三棱镜及一个白色光屏组成，三棱镜的长度为28mm边长为23mm,

	16
	
	平面镜、凸透镜、凹透镜
	10
	套
	平面镜 10*15cm
凸透镜 镜面直径28mm
凹透镜 镜面直径40mm ，焦距100mm



物理电学实验室+准备室
	物理电学实验室

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥13mm优抗板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；
4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；
	张
	1

	2
	物理电学学生实验桌
	1、规格：≥1200mm*600mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、采用优质五金配件连接
4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm；
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接；
6、上腿规格：≥565mmx58mmx110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；
7、下腿规格：≥545mmx72mmx125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫；
8、立柱：采用≥110mm×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mmx5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mmx14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥30*30mm优质金属型材制作；
9、书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	24

	3
	教师总控台电源装置
	l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品，220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品；
2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)；
3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示；
4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开；
5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个，设置在演示台的中间抽屉内；
A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关；
B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。
	套
	1

	4
	多功能柱
	1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；
2、规格：长≥390mm宽≥220mm高≥720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、底座尺寸：≥390mm*220mm*30mm，壁厚≥3mm，内部设有加强筋；
4、底座上设有≥8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340mm*195mm*690mmmm，上下口尺寸：≥300mm*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。
	个
	24

	5
	学生安全电源
	1、每张学生桌装配1组实验用电源，铝合金机箱，固定于台面上，电源面板与台面成110度。配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示；
2、每组电源配有漏电保护器，工作指示灯，保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产优质插座；
3、低压交流电源：2V—18V，每2V一档，额定电流3A，18V—24，额定电流2A，(短路、过载自动保护、自动复位)；
4、低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示；
5、配灵敏电流计、双量程低压直流电压表、低压直流电流表各一只（测量表）；
6、接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下；
7、低压交直流电源有开关控制。
	套
	24

	6
	学生凳
	一、凳面：
1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；
2、尺寸：直径≥300mm；
3、表面防滑不发光。
二、脚钢架：
1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；
2、尺寸:≥20×40×1.2mm；
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	张
	48

	7
	全室供电系统
	1、DN25mm阻燃线管；
2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。
	项
	1

	8
	设备安装及调试
	设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	物理准备室
	
	

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：≥2400mm*1200mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板。
3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接。
4、台身结构：整体≥1180mm*565mm四张框架对拼，新型塑铝结构，整体≥1180mm*565mm*755mm。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：≥565mm*58mm*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：≥545mm*72mm*125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用≥110mm*55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mm*5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mm*14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥30mm*30mm优质金属型材制作。
9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	1

	2
	仪器柜
	1、★规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	12




物理力学实验室+准备室
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥13mm优抗板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；
4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；
	张
	1

	2
	物理力学学生实验桌
	1、规格：≥1200mm*600mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、 采用优质五金配件连接
4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm；
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接；
6、上腿规格：≥565mmx58mmx110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；
7、下腿规格：≥545mmx72mmx125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫；
8、立柱：采用≥110mm×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mmx5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mmx14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥30*30mm优质金属型材制作；
9、书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	24

	3
	教师总控台电源装置
	l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品，220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品；
2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)；
3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示；
4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开；
5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个，设置在演示台的中间抽屉内；
A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关；
B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。
	套
	1

	4
	多功能柱
	浅灰色
1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；
2、规格：长≥390mm宽≥220mm高≥720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、底座尺寸：≥390mm*220mm*30mm，壁厚≥3mm，内部设有加强筋；
4、底座上设有≥8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340mm*195mm*690mm，上下口尺寸：≥300mm*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。
	个
	24

	5
	学生电源
	1、接受教师演示台送来的交流电源；
2、低压交直流电源：交流0-24每2V一档由教师统一调节控制，低压直流可在送来交流电源范围内微调，并配有表头显示输出（短路、过载自动保护、自动复位）；
3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。
	套
	24

	6
	学生凳
	一、凳面：
1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；
2、尺寸：直径≥300mm；
3、表面防滑不发光。
二、脚钢架：
1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；
2、尺寸:≥20×40×1.2mm；
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	张
	48

	7
	全室供电系统
	1、DN25mm阻燃线管；
2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。
	项
	1

	8
	设备安装及调试
	设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。
	项
	1



	
	
	物理准备室
	
	

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：≥2400mm*1200mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板。
3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接。
4、台身结构：整体≥1180mm*565mm四张框架对拼，新型塑铝结构，整体≥1180mm*565mm*755mm。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：≥565mm*58mm*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：≥545mm*72mm*125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用≥110mm*55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mm*5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mm*14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥30mm*30mm优质金属型材制作。
9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	1

	2
	仪器柜
	1、★规格：≥1000mm*500mm*2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	12


物理仪器（2套、2个教室）
	初中物理仪器

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	计算机数据采集处理系统（初中物理）
	运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：
1、多功能电压传感器：量程：-15V~+15V，分辨率：分辨率：0.1V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速:①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
2、光强传感器：量程：0~8,000lux，分辨率：1lux;传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
3、力传感器：量程：-50N~+50N，分辨率：0.01N；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
4、位移传感器：量程：0~1.5m，分辨率：0.3mm；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
5、磁感应传感器：量程：-84mT~+84mT，分辨率：0.1mT；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
6、气体压强传感器：量程：0~400Kpa，分辨率：0.1Kp，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
7、声音传感器：量程：20－20,000Hz，分辨率：0.1hz；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
8、温度传感器：量程：-50℃~+200℃,分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
9、光电门传感器：量程：0-∞,分辨率：0.002mS/；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
10、微电流传感器：量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.01μA；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
11、电流传感器：量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
12、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统:（1）数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模板，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。（2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对物理实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。
13、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，物理实验手册1本。
	台
	2

	2
	计算器
	1、函数型；2、10+2位数，有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。
	个
	12

	3
	钢制黑板
	1、尺寸及要求：不小于850mm×590mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；3、无镜面反光，色泽均匀；4、允许用绿白两用书写板代替；5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。
	个
	2

	4
	打孔器
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	套
	2

	5
	直联泵
	采用旋片式油封单级泵。
	台
	2

	6
	旋片式真空泵
	1、仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油；2、工作电压220V，50Hz；抽气速率3CFM，电机功率1/4HP，真空度5Pa，加油量≥220ml；3、采用优质钢材，防锈处理。
	台
	2

	7
	抽气筒
	1、供中学物理实验中作抽气、打气使用；2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）；3、最低打气压力≥2.9×105Pa；4、活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。
	个
	2

	8
	打气筒
	产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。
	个
	2

	9
	抽气盘
	1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成；2、钟罩的外径为≥170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。
	套
	2

	10
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：≥590mm×400mm×800mm；2、仪器车额定载重量为≥60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；4、车架用不锈钢管制成；5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	辆
	4

	11
	水准器（水平尺、水平仪）
	1、产品由水准泡及其主体组成；2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm；3、水准泡为普通式管状水准泡；4、水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。
	个
	4

	12
	充磁器
	1、该仪器具有充磁、退磁功能；2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。
	台
	2

	13
	放大镜
	1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；2、凸透镜放大倍率：5×；3、透镜应无明显条纹；4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	个
	56

	14
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；2、壶体外形尺寸：容量250ml；3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；4、焊接部位应焊接牢固、光滑。
	个
	2

	15
	透明盛液筒
	1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；2、筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm；3、筒体表面印制表示刻度标志；4、筒体底部安放平稳、牢固，造型美观；5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。
	个
	2

	16
	塑料水槽
	1．长方形透明水槽里口尺寸：≥270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。
	个
	4

	17
	碘升华凝华管
	1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；2、玻璃瓶用95号玻璃制成，3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。
	个
	56

	18
	物理支架
	产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆≥70cm，短杆≥50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。
	套
	4

	19
	方座支架（铁架台）
	1、产品由底座、立杆及附件组成；2、方座支架的底座钢板制成；3、立杆直径≥φ9.5mm；4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	套
	56

	20
	多功能实验支架（方座支架）（铁架台）
	产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆≥70cm，短杆≥50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。
	套
	4

	21
	升降台
	1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板≥150mm×150mm，下底板≥180mm×180mm。
	台
	4

	22
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	个
	56

	23
	泥三角
	1、金属丝外套石棉筒；2、等边三角形的单边长不小于55㎜。
	个
	60

	24
	旋转架
	1、仪器由底座、支杆、旋转体构成；2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。
	套
	4

	25
	学生电源
	1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；3、有过载显示、过载保护和复位按钮：（1）直流稳压输出有过载保护；（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；（3）各档输出电路短路时应能自动关断；4、连续工作时间不少于8h。
	台
	56

	26
	教学电源
	1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A。2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；5、直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断；6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；7、连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。
	台
	2

	27
	蓄电池
	1、额定电压：6V；2、额定容量：15Ah；3、蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式；4、蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。
	台
	4

	28
	调压变压器
	单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0～220V，最大负载：2000W。
	台
	2

	29
	电池充电器
	1、电源电压：AC220V，50Hz；2、输出功率：300W；3、充电电流：0~40A自动调节；4、工作环境：温度:0~50℃；湿度：小于85%RH。
	台
	2

	30
	电池盒
	1、仪器可放置1节1号电池；2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固；3、可串并联。
	个
	200

	31
	感应圈
	1、规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调；2、高压连续工作时间：15分钟；3、放电火花距离10mm~100mm；4、消耗功率：≤120W；5、供电电源：220V/50HZ。
	台
	2

	32
	演示直尺
	1、用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺，木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。2、漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。3、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致；4、尺寸：1000mm。
	把
	2

	33
	专用直尺
	1、量程1000mm，起点零刻度线；2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
	把
	56

	34
	钢直尺
	200mm碳钢材质，200mm×25mm×0.5mm，分度值0.5mm。
	把
	56

	35
	钢卷尺
	由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。
	盒
	4

	36
	布卷尺
	1、量程30米；分度值1cm；2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。
	盒
	2

	37
	游标卡尺
	1、产品为有效量程不小于150mm、测量精度0.05mm；2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理；3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。
	把
	2

	38
	外径千分尺(螺旋测微器)
	1、产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺；2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造；3、刻度清晰，无断线、缺划。
	只
	2

	39
	物理天平
	1、最大称量500g，分度值0.02g；2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；4、底座塑料制成应具有足够的强度和稳度。
	台
	2

	40
	学生天平
	1、最大称量200g，感量0.02g；2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。
	台
	4

	41
	托盘天平
	1、最大称量200g，分度值0.2g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	56

	42
	托盘天平
	1、最大称量500g，分度值0.5g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	2

	43
	电子天平
	100g，0.001g。
	台
	2

	44
	组合钩码
	1、规格≥10g×1，≥20g×2，≥50g×2，≥200g×2，下卧沟，上下沟面垂直；2、上、下勾开口方向相互垂直；3、采用纯度99.6%，粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。
	套
	56

	45
	电子停表
	1、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到≥0.01s；2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮；3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水、防震结构等功能。
	块
	56

	46
	节拍器
	电子式，带拾音器、具有节拍、校音、定音等功能。
	只
	2

	47
	沙漏
	透明塑料材质。
	个
	2

	48
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	2

	49
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	60

	50
	演示温度计
	1、量程：-40～50℃，分度值1℃。2、产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。3、温度计的感温泡应有透明保护套。4、玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。
	只
	4

	51
	寒暑表
	1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；2、面板标有：摄氏-60℃～50℃；华氏-60℉～120℉；3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
	只
	2

	52
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，10N；2、产品必配部件:壳体≥1个、弹簧≥1个、面板≥1块、带钩指针≥1个、提手≥1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	50

	53
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，5N；2、产品必配部件:壳体≥1个、弹簧≥1个、面板≥1块、带钩指针≥1个、提手≥1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	50

	54
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，2.5N；2、产品必配部件:壳体≥1个、弹簧≥1个、面板≥1块、带钩指针≥1个、提手≥1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	4

	55
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，1N；2、产品必配部件:壳体≥1个、弹簧≥1个、面板≥1块、带钩指针≥1个、提手≥1个；3、壳体由塑料制作；4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5、面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	4

	56
	圆筒测力计
	1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；2、量程：0～5N（牛顿）。3、分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度。
	个
	4

	57
	圆筒测力计
	1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；2、量程：0～1N（牛顿）；3、分度值为0.02N，回零允差不大于1／4分度值。
	个
	4

	58
	平板测力计
	1、产品由可调节指针≥1个、刻度板≥1个、钩杆≥1个、弹簧≥1个组成；2、可调节指针由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺；3、量程：0～5N；最小分度值0.1N；4、刻度板塑料制。
	个
	4

	59
	演示测力计
	1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调；2、量程：0～2N；最小分度值0.1N；3、示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。
	个
	4

	60
	演示电表
	1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。3、量程范围：100µA－0+100µA。
	只
	6

	61
	数字演示电表
	1、半直流/交流电压、电流，检流；2、4-1/2位数码管。
	只
	6

	62
	电能表
	1、准确度等级为直流电压、电流2.5级，交流电压为电流5.0级，电阻为2.5级；2、灵敏度为直流≥20kΩ/V，交流≥9kΩ/V。
	只
	2

	63
	绝缘电阻表
	1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻；2、额定电压：500V，允差±10%；3、准确度：10级。
	只
	2

	64
	直流电流表
	1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A；2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	只
	78

	65
	直流电压表
	1、等级指数2.5级，量程3V、15V；2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	只
	78

	66
	灵敏电流计
	1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘；2、准确度等级：2.5级。
	只
	56

	67
	多用电表
	1、 本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；
2、 准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5.0级；
3、 电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
4、 阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；
5、 转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
6、 电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；
	只
	2

	68
	投影电流表
	1、测量范围：-0.2~0-0.6A、-1A~0~3A，最小分度：0.02A，0.1A；2、测量精度：2.5级；3、阻尼时间：≤4S；4、防外磁场：Ⅲ级。
	只
	6

	69
	投影电压表
	1、测量范围：-1V~0~3V、-5V~0~15V；最小分度：0.1V,0.5V；2、测量精度：2.5级；3、阻尼时间：≤4S；4、防外磁场：Ⅲ级。
	只
	6

	70
	投影检流计
	1、测量范围：-0.1mA~0~+0.1mA、-1mA~0~+1mA；2、测量精度：2.5级；3、阻尼时间：≤4S；4、防外磁场：Ⅲ级。
	只
	2

	71
	教学示波器
	1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz=3dB，交流10Hz~5MHz=x3dB；2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；3、输入阻容：1MΩ∥45PF。
	台
	2

	72
	密度计（比重计）
	1、标准温度20℃，温度范围0～70℃；2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	支
	4

	73
	密度计（比轻计）
	1、标准温度20℃，温度范围10～70℃；2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	支
	4

	74
	湿度计
	1、注塑成型：为指针式，仪表盘上印有湿度标识；2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH；3、测量误差：30-90%RH时＜7%；4、工作湿度：-20℃—+50℃。
	个
	2

	75
	空盒气压计
	1、多膜盒，读数范围80-106kPa，刻度盘分度值0.1kPa；2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行；3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。
	台
	2

	76
	圆柱体组
	1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用；2、铜、铁、铝柱体各≥1只。
	套
	56

	77
	立方体组
	1、产品为单件盒装，由铜块≥1个、铁块≥1个、铝块≥1个、木块≥1个组成；2、立方块表面平整光滑。3、木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。其余采用优质金属材质，防锈处理。
	套
	56

	78
	运动和力实验器
	1、由平面板≥500mm、短斜面≥200mm、小车、钢球≥1个、玻璃球≥1个、长毛巾≥1块、方毛巾≥1块组成；2、平面板材质为木质。平面板尺寸：≥500x115x15mm
	套
	56

	79
	惯性演示器
	1、产品供中学物理演示物体的惯性；2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。
	套
	2

	80
	摩擦计
	1、产品为组合式，由摩擦板≥1块、摩擦块≥1个组成。2、摩擦板用木材制作，表面平整。
	套
	56

	81
	螺旋弹簧组
	1、选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成；2、弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm。
	套
	2

	82
	阿基米德原理实验器
	本产品由塑料圆柱体重物、带有刻线的塑料圆形盛液筒、带有刻度的溢水杯组成。
	套
	56

	83
	液体压强与深度关系实验器
	1、产品由水槽≥1只、大筒≥1只、小筒、小压强计、附件等组成；2、水槽≥1只，用工程塑料制作而成；3、大筒≥1只，用透明塑料制作而成；4、小筒≥1只，用透明塑料制作而成。
	个
	56

	84
	连通器
	1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2、外形：尺寸不小于170×150mm；3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4、玻璃件壁厚约1.0mm；5、底座要平稳，表面光滑无划痕。
	个
	2

	85
	帕斯卡球
	1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成；2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。
	个
	2

	86
	浮力原理演示器
	本产品由透明容器和沉浮器组成。
	套
	2

	87
	物体浮沉条件演示器
	1、产品盛液筒、浮体及附件组成；2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；3、产品外观整洁，表面无凹痕、划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。
	套
	2

	88
	潜水艇浮沉演示器
	1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成；2、透明球体直径≥70mm；3、吸排气筒容量：0～20mL；4、乳胶管长度≥22cm；5、各处配合无漏气现象。
	套
	2

	89
	液体内部压强实验器
	1、产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成；2、承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。
	套
	56

	90
	微小压强计
	1、仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成；2、示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5；3、U型玻璃管规格≥Φ4mm。
	台
	56

	91
	液体对器壁压强演示器
	产品由透明的圆管和圆缸组成。
	台
	2

	92
	马德堡半球
	1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成；2、铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。
	套
	2

	93
	压力和压强演示器
	1、产品有压强小桌、海绵块组成；2、压强小桌为塑料制品，应精制美观。
	盒
	2

	94
	流体流速与压强关系演示器
	1、产品由盛水杯、底座、流速管、放水乳胶管组成。2、底座为塑料制品。
	套
	2

	95
	杠杆
	1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮；2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。
	套
	56

	96
	演示滑轮组
	单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各≥2个，挂钩为金属制成。
	组
	2

	97
	滑轮组
	1、由单滑轮≥2个、二并滑轮≥2个组成；2、滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。
	组
	56

	98
	滚摆
	滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。
	个
	4

	99
	离心轨道
	1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成；3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象；5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨；6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。
	套
	2

	100
	飞机升力原理演示器
	1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成；2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。
	套
	2

	101
	手摇离心转台
	手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。
	台
	2

	102
	音叉
	1、512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	套
	56

	103
	音叉
	1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	套
	56

	104
	发音齿轮
	1、产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片；2、齿轮用钢材制成；3、三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象；4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。
	个
	2

	105
	纵波演示器
	1、本产品由支架、衬布、附件、连接杆等部件组成；2、支架应有足够的强度；3、振子为柱体或球体金属件。4、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。
	套
	2

	106
	声传播演示器
	1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成；2、面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志；3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。
	套
	2

	107
	内聚力演示器
	本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。
	套
	4

	108
	空气压缩引火仪
	1、产品为组合式；2、手柄为塑料制品；3、连杆为金属制品，防锈处理；4、端差为塑料制品。
	个
	4

	109
	爆燃器（引燃器）
	1、由透明圆盖、底座、电子点火部件、线控点火开关组成；2、演示效果明显、直观。
	套
	2

	110
	机械能热能互变演示器
	1、产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，表面抛光处理。
	套
	2

	111
	金属线膨胀演示器
	1、由支架、金属棒、酒精槽、显示机构组成；2、铜、铁、铝三根金属棒水平并放；3、支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。
	个
	2

	112
	固体缩力演示器
	1、由实验棍棒、底座、紧缩手把、酒精盒等组成；2、度棒用炭素钢制成，表面防锈处理。
	个
	2

	113
	热传导演示器
	1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成；2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁、铝三根导热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。
	个
	2

	114
	双金属片
	1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成；2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直；3、手柄为木质。
	个
	2

	115
	气体做功内能减少演示器
	产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。
	套
	2

	116
	纸盘扬声器
	1、直径不小于210mm，8Ω；2、动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求。
	台
	2

	117
	超声波清洗机(超声波清洗器)
	1、超声波频率:40000Hz；2、内胆材料:不锈钢冲压槽；3、外壳材料:塑钢或不锈钢 4、容量:2.5L； 5、电源:AC220，50Hz； 6、超声波功率:120W。
	台
	2

	118
	玻棒(附丝绸)
	教师用1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块；2、玻棒（或有机玻棒）；3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。
	对
	2

	119
	胶棒(附毛皮)
	教师用1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸酯棒）2根，毛皮1块；2、硬橡胶棒（或聚碳酸酯棒）；3、胶棒、聚碳酸酯表面要光洁；4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。
	对
	2

	120
	箔片验电器
	教师用1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成；2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。
	对
	2

	121
	指针验电器
	1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。2、壳体应连接牢固；3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。
	对
	2

	122
	感应起电机
	1、由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成；2、起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；3、莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV；4、集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；5、放电杆采用直径为≥3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ωm；6、电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N；7、性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm。8、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求：8-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；8-2、教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍；8-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。
	台
	2

	123
	小灯座
	1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；2、接线柱为螺丝式；3、底板用优质PVC工程塑料制作。
	个
	200

	124
	单刀开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜；3、接线柱直径为≥φ4mm；4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。
	个
	200

	125
	滑动变阻器
	1、技术规格：电阻20Ω，额定电流2A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	个
	100

	126
	滑动变阻器
	1、技术规格：电阻50Ω，额定电流1.5A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	个
	2

	127
	滑动变阻器
	1、技术规格：电阻5Ω，额定电流3A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	个
	2

	128
	电阻圈
	1、电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理；2、每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A；3、接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；4、电阻圈阻值的基本误差不大于1%；5、电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；6、电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；7、外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。
	组
	56

	129
	电阻定律演示器
	1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成；2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。
	台
	2

	130
	电阻定律实验器
	1、仪器由示教板、接线柱、镍铬、铜、铁组成。2、各标记点安装红、黑接线柱。
	台
	56

	131
	教学电阻箱
	1、电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω；2、采用胶木密封结构箱体；3、电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理；4、阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。
	个
	2

	132
	演示线路实验板
	初中演示组
	套
	2

	133
	单刀双掷开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；3、接线柱直径为≥φ4mm；4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。
	个
	56

	134
	双刀双掷开关
	1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为≥φ4mm，有效行程不小于4mm。3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。尺寸：≥75*72*9mm
	个
	2

	135
	焦耳定律演示器
	尺寸：≥560*420mm。由透明贮液筒、电阻、数显温度计等组成，用于演示电流的热效应;焦耳定律中热量与电阻的关系;焦耳定律中热量与电流的关系，焦耳定律中热量与通电时间的关系。
	个
	2

	136
	焦耳定律实验器
	1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；2、由贮气盒、标准电阻、温度计等组成；3、电源电压：DC：6～8V；4、工作电流：＜2A；5、标准电阻：10Ω±0.5Ω。
	套
	56

	137
	保险丝作用演示器
	1、尺寸：≥560*420mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、配置12V 21W灯泡1只，12V 5W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。
	个
	2

	138
	条形磁铁
	1、D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；3、N、S字母的颜色为蓝色或红色；4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	对
	56

	139
	蹄形磁铁
	1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或红色；3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	个
	2

	140
	磁感线演示器
	1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成；2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形；3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G；4、磁铁N、S板标示明显。
	套
	2

	141
	立体磁感线演示器
	产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。
	套
	2

	142
	磁感线演示板
	可投影，产品主要由含铁针演示板≥1块、条形磁铁≥1个组成。
	套
	2

	143
	电流磁场演示器
	1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2、输入电流2.5A；3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。
	套
	2

	144
	菱形小磁针
	每组包含菱形小磁针不小于16支。
	套
	56

	145
	磁针
	1、翼型、底座直径≥70mm，磁性指针长≥140mm；2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	对
	56

	146
	演示原副线圈
	1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	套
	2

	147
	原副线圈
	1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成；2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	套
	56

	148
	蹄形电磁铁
	1、工作电压：直流，6V；2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。
	组
	2

	149
	电铃
	1、产品供中学物理教学中讲述及演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置，还可以做空气传声试验；2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；3、工作电压：直流3V~6V。
	个
	2

	150
	电磁继电器
	本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。
	个
	50

	151
	左右手定则演示器
	1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成；2、底座用非金属材料制成。
	个
	2

	152
	小型电动机实验器
	1、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、扳手、连接导线组成；2、机架用优质工程塑料制作，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。
	个
	50

	153
	手摇交直流发电机
	1、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电；2、转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆；3、磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极；4、电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和摩擦；5、本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方；6、底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。
	个
	2

	154
	电机原理说明器（电机原理演示器）
	卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ。
	个
	2

	155
	低频信号发生器
	1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出不低于5W；2、正弦波电压输出不小于3.5V。
	台
	2

	156
	能的转化演示器
	1、可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化；2、产品由演示主板、风扇示教板、音乐示教板、发光管示教板、电磁铁示教板、光电流示教板组成；3、产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；⑷太阳能转换风能、声能的实验；4、各实验模块应组合方便，实验效果明显。
	套
	2

	157
	光具盘
	产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。
	套
	2

	158
	凹面镜
	1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
	个
	2

	159
	凸面镜
	1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成；2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
	个
	2

	160
	玻璃砖
	盒装1．玻璃砖为非等腰梯形。2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。3．可以用脱脂棉、纱布清洁。4．外形尺寸：上底长为≥35mm；下底长为≥90mm。
	块
	56

	161
	光具座
	由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。
	套
	56

	162
	三棱镜
	1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成；2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。
	个
	56

	163
	白光的色散与合成演示器
	1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；2、两块棱镜应配对；3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。
	套
	2

	164
	平面镜成像实验器
	1、由平面镜、平面镜支架、三角板、塑料蜡烛组成。2、表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。
	套
	56

	165
	光的传播、反射、折射实验器
	1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、平面镜、水槽、光盘等组成；2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。
	套
	56

	166
	光的反射折射演示器
	本仪器主要由演示屏、反射镜、折射镜、光源座光源和底座等组成。
	套
	2

	167
	轴承模型
	本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。
	个
	2

	168
	抽水机模型
	吸取式抽水机模型由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杠、手柄组成。
	个
	2

	169
	离心水泵模型
	1、产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。2、驱动机构采用齿轮转动；底座采用塑料制作。
	个
	2

	170
	液压机模型
	由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。
	个
	2

	171
	水轮机模型
	1、产品为轴流式水轮机模型；2、产品由水槽、套管、滚动轴承、叶轮、导水槽、传动轴、传动轮、橡皮塞、支脚等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠；3、叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径≥55mm。
	套
	2

	172
	汽油机模型
	1、工作电压：直流1.5V～2V；2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等；3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。
	个
	2

	173
	柴油机模型
	1、工作电压：直流1.5V～2V；2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。
	个
	2

	174
	磁分子模型
	外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。
	套
	2

	175
	电机模型
	1、模型为立式，2、工作电压：4～6V。
	个
	2

	176
	电话原理模型
	1、产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V；2、演示板上有原理图；3、仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。
	个
	2

	177
	照相机模型（模型，针孔相机模型）
	该模型由镜头（毛玻璃、透明玻璃）、机身、光屏组成。
	个
	2

	178
	量筒
	1、标称容量：10mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	60

	179
	量筒
	1、标称容量：50mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	4

	180
	量筒
	1、标称容量：100mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	120

	181
	量杯
	1、标称容量：250mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	4

	182
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	120

	183
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	10

	184
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	120

	185
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	10

	186
	圆底烧瓶（烧瓶）
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：圆底，500mL；3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。
	个
	10

	187
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：平底，250mL；3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	个
	10

	188
	酒精灯
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：≥150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	个
	60

	189
	漏斗
	1、规格：90mm；2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	个
	10

	190
	平底管
	≥Φ12mm×150mm
	支
	4

	191
	T形管（T形试管）
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直径≥Φ7－8mm，直通管长度≥100mm，垂直管长度≥50mm；3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。
	个
	10

	192
	镊子
	不锈钢，圆嘴。
	个
	2

	193
	石棉网
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3、整体应平整、美观，不翘角。
	个
	60

	194
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：≥φ7mm～φ8mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。500g*2个
	克
	1000

	195
	乳胶管
	1、产品用优质乳胶制造；2、产品内径为≥5～6mm，壁厚≥1mm。
	米
	4

	196
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器≥60mm，陶瓷制造；2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；4、吸水率：不大于0.3%；5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	个
	56

	197
	电工材料
	鳄鱼夹、香蕉插头、电阻丝、导线等
	套
	2

	198
	电子元件(工业产品)
	1、电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、绕线电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；2、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。
	套
	2

	199
	一般材料
	乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、坐标纸、塑料薄膜、洗衣粉、痱子粉、松香等
	套
	2

	200
	彩色透光片
	仪器由红、蓝、绿三种颜色透光片组成
	套
	56

	201
	颜料的三原色
	仪器由红、黄、蓝三种颜料组成。
	套
	56

	202
	甲电池
	1、物理分组实验用；2、1.5V。
	个
	56

	203
	干电池（1号电池）
	原电池型号为 R20，无汞。每组≥2个。
	组
	100

	204
	电珠(小灯泡)
	3.8V、0.3A
	个
	56

	205
	照相机模型（模型，针孔相机模型）
	光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成；2、镜头为光学玻璃，可伸缩；3、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成。
	套
	2

	206
	简易潜望镜、望远镜、显微镜
	产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。1、简易潜望镜由硬板纸印刷制；2、望远镜为双筒，焦距可调节；3、显微镜为200倍，全塑料制。
	套
	2

	207
	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜
	1、产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成；2、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制；3、七色板面上印有七种颜色；4、水三棱镜为透明塑料制；5、水透镜为玻璃制。
	套
	2

	208
	不倒翁(抛掷装置、小蒸汽轮机)
	产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。1、不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为企鹅模型；2、抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为3道彩色圆环，抛掷箭为塑料制品；3、小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、玻璃瓶、喷咀、蜡烛等组成，底座、叶轮采用塑料制成。
	套
	2

	209
	小乐器橡皮筋吉他鸣笛排箫
	1、产品由橡皮筋吉他、鸟笛、排萧组成；2、橡皮筋吉他由塑料注塑成型；3、鸟笛为拉动式；4、排萧由塑料制成。
	套
	2

	210
	机翼模型、潜艇模型
	产品由机翼模型、潜艇模型构成。1、机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成；2、潜水艇采用塑料注塑成型。
	套
	2

	211
	验电器、电磁铁、简单电动机
	产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。1、验电器：一对装；2、产品由透明外壳、导电杆、箔片组成；3、箔片成条形，片体平整，无卷曲；4、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。
	套
	2





化学实验室+准备室
	 化学实验室

	序号
	名称
	功能/规格/参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥13mm优抗板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；
4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；
6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	张
	1

	2
	教师总控台电源装置
	教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示，密码或刷卡开机功能，2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。3、教师自用低压交流电压为0V-18V/3A.19V-30V/3A。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。4、教师自用低压直流电压。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。5、教师的直流电源过载方式：关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。8、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开 (过载断开参数可定制)。9、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。10、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。功能模块及按键都有语音提示。11、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是(1A，1.8A，2.5A)三个档位。12、教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。
	套
	1

	3
	三联水嘴
	1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；
2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	个
	12

	4
	化学学生实验桌
	1、规格：≥1200mm*600mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、采用优质五金配件连接
4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm；
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接；
6、上腿规格：≥565mmx58mmx110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；
7、下腿规格：≥545mmx72mmx125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫；
8、立柱：采用≥110mm×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mmx5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mmx14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥100mmx27mm，L型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁上侧设有挡水条。
9、书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	24

	5
	洗眼器
	1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作；
2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	个
	1

	6
	多功能柱
	1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；
2、规格：长≥390mm宽≥220mm高≥720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、底座尺寸：≥390mm*220mm*30mm，壁厚≥3mm，内部设有加强筋；
4、底座上设有≥8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340mm*195mm*690mmmm，上下口尺寸：≥300mm*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。
	个
	24

	7
	学生桌水槽柜
	1、柜体规格:≥595mm×495mm×830mm； 
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用16颗M4螺丝固定； 
3、前、后门规格：≥510mm*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于5mm的加强筋横9根竖5根； 
4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 
5、水槽规格：≥590mm*490mm，深度≥249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 
6、侧板规格：≥715mm*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于4mm的加强筋横8根竖4根；
	个
	12

	8
	学生安全电源
	1、接受教师演示台送来的交流电源；
2、低压交直流电源：交流0-24每2V一档由教师统一调节控制，低压直流可在送来交流电源范围内微调，并配有表头显示输出（短路、过载自动保护、自动复位）；
3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。
	个
	24

	9
	学生台桌面通风装置
	1、可任降旋转隐蔽；
2、ABS材质注塑成型。
	套
	25

	10
	学生凳
	一、凳面：
1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；
2、尺寸：直径≥300mm；
3、表面防滑不发光。
二、脚钢架：
1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；
2、尺寸:≥20×40×1.2mm；
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	张
	48

	11
	地上电器布线
	1、DN25mm阻燃线管；
2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。
	项
	1

	12
	给排水系统
	1、给水管采用优质PPR管，直径≥20mm；
2、排水管采用优质PVC耐蚀管，直径≥50mm。水槽下水管采用直径≥50mm优质PVC管。
	批
	1

	13
	风机
	≥5KW变频调速，含风机软连接和消音器。
	套
	1

	14
	通风管道
	≥Ф315mm、Ф200mm、Ф110mm
	套
	1

	15
	风机电缆线
	电源线采用≥6mm²线材
	套
	1

	16
	设备及调试
	设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。
	项
	1

	
	
	
	
	

	化学准备室

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：≥2400mm*1200mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板。
3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接。
4、台身结构：整体≥1180mm*565mm四张框架对拼，新型塑铝结构，整体≥1180mm*565mm*755mm。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：≥565mm*58mm*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：≥545mm*72mm*125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用≥110mm*55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mm*5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mm*14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥30mm*30mm优质金属型材制作。
9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	1

	2
	水槽
	1、柜体规格:≥595×495×830mm； 
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用≥16颗M4螺丝固定； 
3、前、后门规格：≥510*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚≥2mm、高度不低于5mm的加强筋横≥9根竖≥5根； 
4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 
5、水槽规格：≥590*490mm，深度≥249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3.5mm（含上水软管）； 
6、侧板规格：≥715*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度不低于4mm的加强筋横≥8根竖≥4根；
	套
	1

	3
	三联高低位龙头
	1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；
2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1

	4
	洗眼器
	1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作；
2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	套
	1

	5
	仪器柜
	1、★规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	10

	6
	药品柜
	1、规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	2

	7
	易燃品储存柜
	1、规格：外观红色，防火、防盗、防腐蚀≥1840*900*500mm；
2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀；
3、柜体的底板中部有直径为≥10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板；
4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）；
5、防火，防盗，防腐蚀。
	个
	1

	8
	毒害品储存柜
	1、规格：外观黄色，防火、防盗、防腐蚀，≥1840*900*500mm；
2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀；
3、柜体的底板中部有直径为≥10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板；
4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）；
5、防火，防盗，防腐蚀。
	1
	个


化学仪器
	初中化学仪器

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	钢制黑板
	1、尺寸及要求：不小于850mm×590mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；3、无镜面反光，色泽均匀；4、允许用绿白两用书写板代替；5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。
	块
	1

	2
	打孔器
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	套
	2

	3
	打孔夹板
	1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2．产品长≥220mm，宽≥35mm。3．左、右夹板应由木质制成。4．上夹板有直径为≥6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔≥4个。5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度≥40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6．上夹板、下夹板厚度≥13mm，具有足够强度。
	个
	1

	4
	打孔器刮刀
	1、采用金属材料制作，表面作防锈处理。2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
	个
	1

	5
	手电钻
	1、此产品输入功率580W；2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。
	台
	1

	6
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；4、车架用不锈钢管制成；5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	辆
	2

	7
	离心沉淀器
	1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱≥1套，转台≥1套，试管≥4个组成；2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置；3、转台用金属制作；4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。
	台
	1

	8
	磁力加热搅拌器
	1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分；2、加热温度：室温至400℃；3、控温方式：自动；4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：≥150W，电动功率≥25W。
	台
	1

	9
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚≥1mm，火焰温度可达900摄氏度。1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；2、壶体外形尺寸：容量≥250ml；3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；4、焊接部位应焊接牢固、光滑。
	个
	2

	10
	电加热器（电炉）
	密封式；1、工作电源：AC220V 50Hz；2、额定功率：≥1000W。
	个
	1

	11
	列管式烘干器
	1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成；2、工程塑料制作；3、性能：工作电压：AC220V、50Hz；加热功率：≥220W；干燥气流温度50℃～60℃；绝缘电阻大于20MΩ；4、工作温度：-20℃～40℃。
	台
	1

	12
	烘干箱
	≥80L，尺寸为≥465*465*740mm。
	台
	1

	13
	塑料洗瓶
	≥250mL，密封性好，不漏气。
	个
	4

	14
	试剂瓶托盘
	1、ABS工程塑料制品；2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。
	个
	14

	15
	实验用品提篮
	ABS工程塑料制品，尺寸≥45cm×32.5cm×24cm，ABS塑料提手，四周及底面有加强筋。
	个
	4

	16
	塑料水槽
	1．长方形透明水槽里口尺寸：≥270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。
	个
	50

	17
	碘升华凝华管
	1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；2、玻璃瓶用95号玻璃制成，3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。
	个
	28

	18
	方座支架（铁架台）
	1、产品由底座、立杆及附件组成；2、方座支架的底座钢板制成；3、立杆直径≥φ9.5mm；4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	套
	20

	19
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	个
	30

	20
	泥三角
	1、金属丝外套石棉筒；2、等边三角形的单边长不小于55㎜。
	个
	30

	21
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；2、产品由顶板、底板、插杆组成，≥8孔。
	个
	50

	22
	漏斗架
	1、产品由支承板、底板、立柱等组成；2、全木制结构，支承板，板上布有≥2个圆孔；3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。
	个
	1

	23
	滴定台
	产品由底座、立杆及附件组成。1.支架的底座尺寸≥280×140mm，由大理石制成，厚13mm，质量1.5kg。2.立杆直径≥φ10mm；立杆长≥600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。3.滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。4.整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。只配铝合金滴定夹
	个
	1

	24
	滴定夹
	1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为≥1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直；2、各夹头上装有软质护套。
	个
	1

	25
	多用滴管架
	1、产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；2、多用滴管架由支架≥2个，横杆≥3根组成；3、支架为塑料制作；4、横杆为塑料制作；5、支架与横杆插装后应摆放平稳。
	个
	4

	26
	学生电源
	1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；2、直流输出端子采用≥Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；3、有过载显示、过载保护和复位按钮：（1）直流稳压输出有过载保护；（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；（3）各档输出电路短路时应能自动关断；4、连续工作时间不少于8h。
	台
	10

	27
	教学电源
	1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；2、输出端子采用≥Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；7、连续工作时间不少于8h。
	台
	2

	28
	托盘天平
	1、最大称量100g，分度值0.1g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	30

	29
	托盘天平
	1、最大称量500g，分度值0.5g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	1

	30
	电子天平
	1、量程400g，感量0.1g；2、高亮度显示，读数清晰，具有计数、称重、去皮等多种功能模式。
	台
	1

	31
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	30

	32
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	1

	33
	多用电表
	1、 本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；
2、 准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5.0级；
3、 电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
4、 阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；
5、 转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
	个
	1

	34
	密度计（比重计）
	1、标准温度20℃，温度范围0～70℃；2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	支
	1

	35
	密度计（比轻计）
	1、标准温度20℃，温度范围10～70℃；2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	支
	1

	36
	酸度计(pH计)
	1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；2、分辨率：0.1pH；3、精度：±0.1pH（20℃）；4、工作环境：0～50℃RH〈95%；5、校正：一点校正。
	台
	1

	37
	水电解演示器
	1、高度≥280mm，产品由支架、底座、H形电解管、合金电极、导线、连接胶管等组成；2、H形电解管由玻璃制成，按30ml分度，最小分度单位为1ml；3、工作电压：12V；4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。
	台
	1

	38
	水电解实验器
	1、高度≥20cm，产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、合金电极、导线、连接胶管等组成；2、H形电解管由塑料制成，按15ml分度，最小分度单位为1ml；3、工作电压：12V；4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。
	台
	30

	39
	贮气装置（储气装置）
	1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。
	台
	2

	40
	分子间隔实验器
	1、塑料，量筒容器容积不小于100ml；2、仪器表面光滑无瑕疵，透明度强，仪器外表标有明显刻度。
	件
	30

	41
	溶液导电演示器
	1、 产品由示教版、电极电线、容器、灵敏电流计等组成；
2、 示教电路板用塑料制成。面板上带有指示用灯炮和开关；
3、 电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成；
4、 容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成；
5、 为进行比较实验，容器数量为≥5个；
6、 产品的电源电压为直流6V。
	个
	2

	42
	微型溶液导电实验器
	1、电源电压DC3V。2、可独立地实验任何溶液。笔式
	套
	30

	43
	化学实验装置磁性教具
	1、磁性塑料，由≥38块长方体拼板组成，塑料厚度≥3mm，每块尺寸最长部分≥80mm，依仪器图形制作，比例协调；2、每块印有不同图案的黑色或彩色化学实验装置平面示意图。
	套
	1

	44
	化学实验废水处理装置
	带有≥4个万向轮，产品有试剂瓶、搅拌机、棒形pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。1、可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液；
2、 处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于2升；
3、 3、箱体用耐腐蚀材料制成；
4、 4、带一个无级变速搅拌机。
	套
	1

	45
	炼铁高炉模型
	1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上；2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	个
	1

	46
	分子结构模型
	初中分组用，球棍式或比例式；≥Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）≥4个，氧原子（红色）≥13个，氮原子（深蓝色）≥2个，硫原子（黄色）≥2个；≥Φ17mm塑料球：氢原子（白色）≥12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建
	套
	14

	47
	金刚石结构模型
	1、实心注塑球（直径≥20mm）由30个黑球和40根链接棒组成；2、每盒30个球，固定组成完整的金刚石结构模型；3、硬质纸盒包装。
	套
	1

	48
	石墨结构模型
	1、由实心橡胶球（直径≥20mm）、链接杆组成；2、每盒≥39个球，固定组成完整的石墨结构模型；3、硬质纸盒包装。
	套
	1

	49
	碳-60结构模型
	1、由实心注塑球（直径≥20mm）、链接杆组成；2、每盒≥61个球，固定组成完整的碳-60结构模型；3、硬质纸盒包装。
	套
	1

	50
	氯化钠晶体结构模型
	本模型由氯离子直径≥22mm（绿色球≥14个）、钠离子直径≥22mm（银灰色球≥14个）组成。
	套
	1

	51
	金属矿物、金属及合金标本
	1、包括：铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁、铝、锡、铝合金、钛金；2、每种标本附有标签；3、塑料包装盒。
	盒
	1

	52
	原油常见馏分标本
	1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青；2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。
	盒
	1

	53
	合成有机高分子材料标本
	1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等；2、每种标本附有标签；3、优质塑料盒包装。
	盒
	1

	54
	天然材料标本
	本产品由木材、棉花、石材、煤、麻、竹、沙、石油制作而成。
	盒
	48

	55
	人造材料标本
	本产品由金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥制作而成。
	盒
	48

	56
	纺织标本（纺织品标本）
	本产品由毛料、麻布、棉布、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙制作而成。
	盒
	48

	57
	各种纸样标本
	本产品由双胶纸、金纸、铜版纸、油光纸、牛皮纸、书写纸、白卡纸、胶印纸、窗花纸、塑料纸、卫生纸、相纸共12种纸样制作而成。
	套
	48

	58
	量筒
	1、标称容量：10mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	28

	59
	量筒
	1、标称容量：50mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	28

	60
	量筒
	1、标称容量：100mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	2

	61
	量筒
	1、标称容量：500mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	2

	62
	量杯
	1、标称容量：250mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	1

	63
	容量瓶
	1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	1

	64
	容量瓶
	1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	1

	65
	滴定管
	1、高硼硅玻璃材质；2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。
	支
	1

	66
	滴定管
	1、高硼硅玻璃材质；2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。
	支
	1

	67
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径≥Φ12mm，试管高≥70mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	100

	68
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径≥Φ15mm，试管高≥150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	200

	69
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径≥Φ18mm，试管高≥180mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	150

	70
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径≥Φ20mm，试管高≥200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	200

	71
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径≥Φ30mm，试管高≥200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	10

	72
	具支试管
	1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；2、规格：试管外径≥Φ20mm，试管高≥200mm，急冷温差＞200℃；3、支管与试管连接处牢固、平滑。
	支
	10

	73
	硬质玻璃管
	1、高硼硅玻璃材质，硬质；2、规格：外径≥Φ15mm，长≥150mm。
	支
	10

	74
	硬质玻璃管
	1、高硼硅玻璃材质，硬质；2、规格：外径≥Φ20mm，长≥250mm。
	支
	10

	75
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	50

	76
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	100

	77
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	100

	78
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	100

	79
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	100

	80
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	5

	81
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	3

	82
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：圆底，250mL；3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	个
	50

	83
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：平底，250mL；3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	个
	3

	84
	锥形瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，100mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	50

	85
	锥形瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，250mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	10

	86
	蒸馏烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；3、规格：250mL。
	个
	2

	87
	酒精灯
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：≥150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	个
	50

	88
	抽滤瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥500mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	2

	89
	抽气管
	1、高硼硅玻璃材质；2、灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm；3、喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；4、磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。
	个
	1

	90
	干燥器
	1、透明钠钙玻璃制；2、规格：≥160mL。
	个
	2

	91
	气体发生器
	1、透明钠钙玻璃制；2、规格：≥250mL。
	个
	2

	92
	冷凝器
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直固，≥300mm。
	支
	2

	93
	牛角管
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：≥Φ18mm×150mm。
	支
	2

	94
	漏斗
	1、规格：60mm；2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	个
	50

	95
	漏斗
	1、规格：90mm；2、漏斗口径：≥90mm±2mm；厚度：约2mm；3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	个
	3

	96
	安全漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直形；3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。
	个
	2

	97
	安全漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：双球；3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。
	个
	2

	98
	分液漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，≥100mL。
	个
	2

	99
	分液漏斗
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：梨形，≥50mL。
	个
	2

	100
	布氏漏斗
	瓷，≥80mm。
	个
	1

	101
	T形管（T形试管）
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直径≥Φ7－8mm，直通管长度≥100mm，垂直管长度≥50mm；3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。
	个
	2

	102
	Y形管（Y形试管）
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚≥1.5mm。
	个
	2

	103
	滴管
	1、玻璃滴管；2、规格：≥150mm。
	支
	200

	104
	离心管
	≥10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	支
	10

	105
	干燥管
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：单球，≥150mm。
	支
	4

	106
	干燥管
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：U形，≥Φ15mm×150mm；3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。
	支
	2

	107
	活塞
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直形；3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径；4、管口烘光不得有缺损块口；5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准；
	支
	2

	108
	圆水槽
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥Φ200mm×100mm。
	个
	8

	109
	圆水槽
	1、透明钠钙玻璃制；2、圆形，≥Φ270mm×140mm。
	个
	2

	110
	玻璃钟罩
	1、透明钠钙玻璃制；2、≥Φ150mm×280mm，具上口。
	个
	2

	111
	集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥125mL
	个
	200

	112
	集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥250mL。
	个
	20

	113
	液封除毒气集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥250mL。
	个
	5

	114
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。
	个
	200

	115
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL。
	个
	50

	116
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。
	个
	40

	117
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL。
	个
	5

	118
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。
	个
	50

	119
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，125mL。
	个
	20

	120
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，250mL。
	个
	10

	121
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。
	个
	200

	122
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL。
	个
	70

	123
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。
	个
	20

	124
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL。
	个
	5

	125
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：1000mL。
	个
	5

	126
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：3000mL。
	个
	3

	127
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。
	个
	50

	128
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，125mL。
	个
	10

	129
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，250mL。
	个
	10

	130
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，500mL。
	个
	2

	131
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，1000mL。
	个
	2

	132
	滴瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：30mL。
	个
	150

	133
	滴瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。
	个
	20

	134
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，30mL。
	个
	50

	135
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。
	个
	5

	136
	坩埚
	瓷，≥30mL
	个
	3

	137
	坩埚钳
	1、产品用不锈钢制造。总长度为≥200㎜；2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷；3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。
	个
	50

	138
	烧杯夹
	1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装；3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。
	个
	4

	139
	镊子
	不锈钢，尖头，≥140mm
	个
	50

	140
	试管夹
	1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	个
	100

	141
	止水皮管夹
	1、产品用直径≥Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	个
	50

	142
	螺旋皮管夹
	1、产品用钢材制成，应作防锈处理；2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。
	个
	50

	143
	石棉网
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3、整体应平整、美观，不翘角。
	个
	100

	144
	燃烧匙
	1、产品由半圆面和金属丝结合制成；2、半圆面为铜材制造，直径Φ为≥20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；3、金属丝用≥Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	个
	50

	145
	药匙
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；2、药匙材质：单头塑料。
	个
	100

	146
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：≥φ7mm～φ8mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	千克
	2

	147
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：≥Φ5mm～Φ6mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	千克
	2

	148
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥φ5mm～φ6mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	千克
	2

	149
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥φ3mm～φ4mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	千克
	2

	150
	软胶塞
	1、产品用天然橡胶制造，白色；2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。
	千克
	10

	151
	橡胶管
	1、产品用优质天然橡胶制造；2、产品内径为7～8mm，壁厚≥1mm。
	千克
	3

	152
	乳胶管
	1、产品用优质乳胶制造；2、产品内径为5～6mm，壁厚≥1mm。
	米
	60

	153
	试管刷
	总长≥23cm，≥Φ23mm
	个
	50

	154
	烧瓶刷
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。
	个
	30

	155
	结晶皿
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥80mm。
	个
	2

	156
	表面皿
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥60mm。
	个
	50

	157
	表面皿
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥100mm。
	个
	2

	158
	研钵
	瓷，60mm。
	个
	50

	159
	研钵
	瓷，90mm。
	个
	1

	160
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器≥60mm，陶瓷制造；2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；4、吸水率：不大于0.3%；5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	个
	3

	161
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器≥100mm，陶瓷制造；2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；4、吸水率：不大于0.3%；5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	个
	50

	162
	反应板
	规格：≥6穴。
	个
	50

	163
	井穴板
	1、≥9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为≥0.7mL；2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。
	个
	50

	164
	井穴板
	≥6孔，5mL×6。
	个
	50

	165
	塑料多用滴管
	≥3mL
	支
	1000

	166
	吸锡器
	手动
	只
	4

	167
	铝片
	工业，100g/包
	克
	200

	168
	铝箔
	工业，100g/包
	克
	200

	169
	铝丝
	工业用，100g/瓶
	克
	200

	170
	锌粒
	工业，500g/瓶
	克
	1000

	171
	还原铁粉
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	172
	铁丝
	工业用，直径不大于0.2mm。100g/瓶
	克
	1000

	173
	铅粒
	工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm。500g/瓶
	克
	1000

	174
	紫铜片
	化学纯,c、p，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm，100g/瓶
	克
	100

	175
	铜丝
	化学纯,c、p，直径不大于0.2mm。100g/包
	克
	100

	176
	活性炭
	符合教学实验要求，≥500g/瓶
	克
	1000

	177
	二氧化锰
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	178
	三氧化二铁
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	179
	氧化铜
	工业，500g/瓶
	克
	1000

	180
	氯化钾
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	181
	氯化钠
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	182
	氯化钠
	工业，500g/瓶
	克
	1000

	183
	氯化钙
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	184
	无水氯化钙
	工业，500g/瓶
	克
	1000

	185
	氯化镁
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	186
	碘化钾
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	187
	硫酸钾
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	188
	硫酸铝
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	189
	硫酸铵
	工业，500g/瓶
	克
	1000

	190
	碳酸钾
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	191
	碳酸钠
	工业品，500g/瓶
	克
	1000

	192
	碳酸氢钠
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	193
	大理石
	试剂，500g/瓶
	克
	2000

	194
	碳酸氢铵
	工业品，500g/瓶
	克
	1000

	195
	碱式碳酸铜
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	196
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂，500g/瓶
	克
	1500

	197
	无水乙酸钠
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	198
	柠檬酸钠
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	199
	葡萄糖
	试剂，500g/瓶
	克
	1000

	200
	蔗糖
	工业品，500g/瓶
	克
	500

	201
	石蕊
	指示剂，25g/瓶
	克
	50

	202
	酚酞
	指示剂，25g/瓶
	克
	50

	203
	品红
	染料，25g/瓶
	克
	50

	204
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本≥80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	本
	20

	205
	蓝石蕊试纸
	条状，每本≥100张，每张尺寸48mm*8mm。
	本
	10

	206
	红石蕊试纸
	条状，每本≥100张，每张尺寸48mm*8mm。
	本
	10

	207
	定性滤纸
	中速，9cm，≥100张/盒
	盒
	10

	208
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。
	份
	30

	209
	一字螺丝刀
	1、规格≥210mm；2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；4、旋杆应经镀鉻防锈处理；5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	支
	1

	210
	十字螺丝刀
	1、规格≥210mm；2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3、旋杆应经镀铬防锈处理；4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	支
	1

	211
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长≥165mm。
	把
	1

	212
	手锤（杠锤）
	≥0.5kg 木柄，总长≥285mm
	把
	1

	213
	锉刀
	平面锉刀，规格为≥145mm，单支装，沾塑手柄。
	个
	1

	214
	剪刀
	1、产品表面处理为电镀剪；2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；4、全长≥150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。
	把
	1

	215
	玻璃管切割器
	适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割。
	个
	1

	216
	工作服
	1、材质：涤卡；颜色为白色；2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。
	件
	2

	217
	护目镜
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
	个
	48

	218
	防护面罩
	1、产品由透明有机玻璃制成；2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。
	个
	1

	219
	防毒口罩
	直接式防毒口罩
	个
	1

	220
	耐酸手套
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套；2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	双
	4

	221
	洗眼器（洗眼壶）
	壶式，冲洗型，玻璃。
	套
	1

	222
	实验防护屏
	三片折叠式结构，有机玻璃制。
	件
	1


生物实验室+准备室
	生物实验室

	序号
	货物名称
	功能/规格/参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	1、规格：≥2400mm*700mm*850mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥13mm优抗板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；
4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；
6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	张
	1

	2
	教师总控台电源装置
	智能化教师总控电源                                                     1.非接触式刷卡开机管理                                          2.具有时钟显示和定时关机功能                                                 3.分四组向学生实验台输出220V交流电源，具有漏电和过载保护功能                                                         4.教师可远程分四组控制和锁定学生电源的低压交直流电压，控制交流0-30V,分辨率为1V；直流1.5-30V分辨率为0.1V                                       5.教师自用低压交流电源电压为1-18V/8A;19-30V/4A(1V倍率），具有自动过载保护功能                              
6.教师自用低压直流电压为1.5-18V/6A;18-30V/3A(0.1V倍率）具有过载保护功能                          
7.具有风机调速和控制功能。             
8.电源性能符合JY/T0374-2004《实验室设备电源系统》中的要求
	套
	1

	3
	三联水嘴
	1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；
2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	个
	12

	4
	生物学生实验桌
	1、规格：≥1200mm*600mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。
其他参数要求：
2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。
2-2抗细菌性能：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。
2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。
2-4环保性能：依据GB/T23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。
2-5抗老化性能：依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。
投标人须提供项带CMA标识的第三方检测报告复印件（加盖投标人公章）；报告须覆盖2-5 全部技术指标，允许多份报告组合响应全部参数；报告应载明对应标准编号、实测数据。
3、采用优质五金配件连接
4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm；
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接；
6、上腿规格：≥565mmx58mmx110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；
7、下腿规格：≥545mmx72mmx125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫；
8、立柱：采用≥110mm×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mmx5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mmx14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥100mmx27mm，L型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁上侧设有挡水条。
9、书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	24

	5
	洗眼器
	1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作；
2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	个
	1

	6
	多功能柱
	1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；
2、规格：长≥390mm宽≥220mm高≥720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、底座尺寸：≥390mm*220mm*30mm，壁厚≥3mm，内部设有加强筋；
4、底座上设有≥8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340mm*195mm*690mmmm，上下口尺寸：≥300mm*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。
	个
	24

	7
	学生桌水槽柜
	1、柜体规格:≥595mm×495mm×830mm； 
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用16颗M4螺丝固定； 
3、前、后门规格：≥510mm*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于5mm的加强筋横9根竖5根； 
4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 
5、水槽规格：≥590mm*490mm，深度≥249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 
6、侧板规格：≥715mm*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于4mm的加强筋横8根竖4根；
	个
	12

	8
	学生安全电源
	1、接受教师演示台送来的交流电源；
2、低压交直流电源：交流0-24每2V一档由教师统一调节控制，低压直流可在送来交流电源范围内微调，并配有表头显示输出（短路、过载自动保护、自动复位）；
3、交流电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。
	个
	24

	9
	学生凳
	一、凳面：
1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；
2、尺寸：直径≥300mm；
3、表面防滑不发光。
二、脚钢架：
1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；
2、尺寸:≥20×40×1.2mm；
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	张
	48

	10
	实验光源
	1、采用塑料材质的灯座支架；
2、7w的LED光源，亮度高，光照角度可调。
	套
	25

	11
	配电系统
	DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。
	批
	1

	12
	给排水系统
	给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。
	项
	1

	13
	设备及调试
	设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。
	项
	1

	生物准备室

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	1、规格：≥2400mm*1200mm*770mm，台面颜色可选；
2、台面：≥12.7mm厚实芯理化板。
3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接。
4、台身结构：整体≥1180mm*565mm四张框架对拼，新型塑铝结构，整体≥1180mm*565mm*755mm。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：≥565mm*58mm*110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：≥545mm*72mm*125mm，壁厚不小于2mm，配有≥M8*60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用≥110mm*55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有≥2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有≥12mm*5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80mm*14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用≥30mm*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥30mm*30mm优质金属型材制作。
9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	张
	1

	2
	水槽
	1、柜体规格:≥595×495×830mm； 
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用≥16颗M4螺丝固定； 
3、前、后门规格：≥510*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚≥2mm、高度不低于5mm的加强筋横≥9根竖≥5根； 
4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 
5、水槽规格：≥590*490mm，深度≥249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥3.5mm（含上水软管）； 
6、侧板规格：≥715*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚≥2mm、高度不低于4mm的加强筋横≥8根竖≥4根；
	套
	1

	3
	三联高低位龙头
	1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；
2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1

	5
	仪器柜
	1、★规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	10

	6
	药品柜
	1、规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	个
	5




生物仪器
	初中生物仪器

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	计算机数据采集处理系统（初中生物）
	计算机数据采集处理系统（初中生物）	运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：
1、多功能光强传感器：量程1：0~8,000lux，分辨率：1lux；①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
2、湿度传感器：量程：0~100%，分辨率：0.01%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
3、氧气传感器:量程：0~100%，分辨率：0.1%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
4、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
5、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
6、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
7、微电流传感器：量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.01μA；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
8、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统：（1）数据分析软件配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模板，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。（2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对中学生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。
9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。
	套
	1

	2
	打孔器
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	套
	2

	3
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；4、车架用不锈钢管制成；5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	辆
	2

	4
	生物显微镜
	1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；2、物镜系统：消色差物镜4×10×40×100×；3、目镜系统：广角目镜WF10×或者WF16×；4、放大倍数：放大1000×；5、工作台：简易平台；6、双筒显微镜。
	台
	2

	5
	生物显微镜
	640倍，布袋包装
	台
	28

	6
	数码显微镜
	1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；2、物镜系统：消色差物10×40×100×；3、目镜系统：广角目镜WF10×；4、放大倍数：放大1000×；5、照明系统：充电式冷光源；6、工作台：双层载物台；7、调焦系统：粗微动分轴。
	台
	1

	7
	双目立体显微镜
	1、由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成；2、放大率：40×；3、目镜广角10×、物镜4×；4、铰链双目，45°倾斜；5、工作距离：55mm；6、成像应齐焦，左右两系统的放大率差小于1.5%；7、瞳距可调，瞳距55mm-75mm；8、调焦机构稳定，无自行下滑现象，粗调范围45mm。
	台
	15

	8
	放大镜
	1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；2、凸透镜放大倍率：5×；3、透镜应无明显条纹；4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	个
	28

	9
	望远镜
	1、双筒，规格：≥20×35，可调焦；2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4、镜片镀膜：完全镀膜；5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。
	个
	6

	10
	离心沉淀器
	1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱≥1套，转台≥1套，试管≥4个组成；2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置；3、转台用金属制作；4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。
	台
	1

	11
	磁力加热搅拌器
	1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分；2、加热温度：室温至400℃；3、控温方式：自动；4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。
	台
	1

	12
	电加热器（电炉）
	密封式；1、工作电源：AC220V 50Hz；2、额定功率：≥1000W。
	个
	2

	13
	高压灭菌锅（高压灭菌器、手提式压力蒸气灭菌器）
	手提式，≥18L。
	个
	1

	14
	蒸馏水器
	不锈钢制，≥3L
	台
	1

	15
	恒温水浴锅
	1、注塑外壳；2、容器孔数：单孔；3、工作电压：AC220V•50Hz；4、功率：4A、300W，室温-100℃；5、温控精度≦±0.3℃。
	台
	1

	16
	烘干箱
	≥80L，尺寸为465*465*740mm。
	台
	1

	17
	电冰箱
	≥180L
	台
	1

	18
	恒温培养箱
	1、 自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度；
2、 控温范围5℃-65℃。温度波动允差：不大于1℃；
3、 温度均匀性允差：±1℃等应符合中华人民共和国国家标准GB4998-85《电热恒温培养箱》的规定。
	台
	1

	19
	整理箱（收纳箱）
	矮型，储存及分发药品用，高度要适中
	个
	10

	20
	保温桶
	1、1L～2L，外壳塑料材质，内部不锈钢保温桶；2、广口，设计容易清洁，保温效力6小时，可以保温冰、汤冷热两用。
	个
	3

	21
	方座支架（铁架台）
	1、产品由底座、立杆及附件组成；2、方座支架的底座钢板制成；3、立杆直径≥φ9.5mm；4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	套
	2

	22
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	个
	28

	23
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；2、产品由顶板、底板、插杆组成，≥8孔。
	个
	28

	24
	软尺
	软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	把
	28

	25
	测微尺
	1、显微镜用，C1型；物镜测微尺1/100；2、物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。
	个
	6

	26
	托盘天平
	1、最大称量200g，分度值0.2g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	6

	27
	电子天平
	100g，0.001g。
	台
	1

	28
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	60

	29
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	5

	30
	干湿球温度计（干湿温度计）
	1、空气相对湿度的必备工具；2、测量温度-40℃～+50℃，精度0.5℃；3、测量湿度0-100%，精度1%，误差3%。
	个
	25

	31
	肺活量计
	不锈钢外桶，含≥5个吹嘴
	台
	1

	32
	解剖盘
	1、产品为盛有石蜡的金属盘；2、解剖盘用不锈钢板冲压成型。
	个
	28

	33
	接种箱
	1、带紫外线，木质结构；2、单人操作箱，要求关闭严密、无缝，正面开两个圆洞。
	台
	1

	34
	接种环
	1、产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成；2、金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄；3、配有≥Φ0.5mm镍铬丝。
	把
	25

	35
	徒手切片器
	1、规格及主要指标：分度值≥0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm；2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。
	个
	6

	36
	研磨过滤器
	本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。
	个
	25

	37
	光照培养架
	1、实用多层，安装方便，插孔暗式布线，可独立开关，电源插头带漏电保护功能；2、光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调。
	套
	1

	38
	植物细胞模型
	1、产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型；2、示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。
	件
	1

	39
	根纵剖模型
	1、产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上；2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。
	件
	1

	40
	导管筛管结构模型
	1、产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。2、环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。
	件
	1

	41
	单子叶植物茎模型
	1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高≥9cm，长≥31.5cm；2、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。
	件
	1

	42
	双子叶草本植物茎模型
	1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高≥14cm，直径≥31cm；2、横剖面上示表皮、皮层、维管束髓和髓射线。
	件
	1

	43
	叶构造模型
	1、产品为双子叶植物叶构造模型。长约42cm，宽约15cm，叶主脉处高≥15cm；2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织；3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。
	件
	1

	44
	桃花模型
	1、产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态；2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。整体注塑。
	件
	1

	45
	小麦花模型
	1、产品为放大的小麦花模型，高约27cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上；2、大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。
	件
	1

	46
	蝗虫解剖模型
	1、产品约为60CM长的蝗虫解剖模型，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调；2、缝口衔接处应严密。
	件
	1

	47
	蛙胚胎发育模型
	产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，每个模型均置于支架上。
	件
	1

	48
	草履虫模型
	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分模型结构：1、模型取材于大草履虫，为长约370mm，形似草鞋的纵剖模型；
2、 模型纵剖面：示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食泡、肛点；
3、 示二个伸缩泡及其收集管；
4、 示大核、小核、示外质其中的刺细胞和颗粒状的内质。

	件
	1

	49
	蚯蚓解剖模型
	1、产品为环毛蚯蚓的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成；2、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。
	件
	1

	50
	血吸虫模型
	1、模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装；2、雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖；3、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。
	件
	1

	51
	头、颈、躯干模型
	1、产品为高≥85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型；2、产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料；3、显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系；重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。
	件
	1

	52
	人体骨骼模型
	1、产品为男性成年骨骼模型，高不小于85cm，串制成正常直立姿势立于支架上；2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确；3、颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个；4、脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上；5、胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°；6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°~75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度；7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟；8、跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓。
	件
	1

	53
	眼球解剖模型
	6倍自然大1、通过眼球前、后极作水平切面。球壁断面示外、中、内三层。2、眼球内有透明晶状体和玻璃体。3、产品由高分子塑料组成，质轻牢固。
	件
	15

	54
	眼球仪
	产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成。
	件
	1

	55
	心脏解剖模型
	1、规格：3倍自然大；2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分。前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；3、心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。
	件
	1

	56
	心脏解剖模型
	1、规格：自然大；2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；3、心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。
	件
	15

	57
	喉解剖模型
	1、前方和两侧有甲状腺，甲状腺外侧叶后缘有上、下甲状旁腺；2、左侧的甲状软骨板纵行切断，可同甲状腺的左半一起拆下，以显示，环状软骨和下列喉肌、构会厌肌甲杓肌、环杓侧肌；3、在喉的前面、甲状腺岬的上方，示：左、右环甲肌；4、喉的后面示，灼横肌、灼斜肌和环构后肌；5、右侧示；甲状腺上动脉、甲状腺下动脉、喉上神经内支和喉返神经。左侧示；甲状腺上、中、下静脉。（为显示喉肌和喉的神经、血管，喉的后面和梨状隐窝的黏膜已除去）；6、模型作正中矢状切面，示：喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔以及前庭襞和声襞，在喉壁切缘上，显示：会厌软骨、甲状软骨、气管软骨的断面以及气管膜壁的层次。7、模型的二半合拢后，可以从喉口窥视声裂以及声襞的膜部和软骨部。
	件
	1

	58
	肺泡模型
	1.示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。2．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。3．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。4．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。5．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	59
	脑解剖模型
	自然大1、要参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚；2、在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构；3、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰；4、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	60
	耳解剖模型
	5倍自然大1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然；2、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	61
	男性泌尿生殖系统模型
	1、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上；2、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构；3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。
	件
	1

	62
	女性泌尿生殖系统模型
	1、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上；2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构；3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。
	件
	1

	63
	皮肤结构模型
	1、本模型为皮肤切片的显微立体结构，示皮肤、真皮、皮下组织及皮肤的附属器官。2、产品采用硬塑料制作而成。
	件
	1

	64
	肝、十二指肠、胰脏模型
	示肝的外剖形态及构造，外形尺寸：自然大。
	件
	1

	65
	人体肌肉模型
	1、模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为≥800mm。2、产品用硬塑料或复合材料制作，置于支架或硬质底座上。3、模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。
	件
	1

	66
	牙列及磨牙解剖模型
	1、产品由放大不小于3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大不小于10倍的磨齿解剖三部分模型组成；2、本模型采用硬质塑料或复合材料制作。
	件
	1

	67
	膈肌运动模拟器
	1、本产品由透明密封瓶体、二个气囊、隔肌橡胶膜、支架等组成；2、真空瓶直径不小于110MM，高度不小于200MM；3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。
	件
	1

	68
	始祖鸟化石及复原模型
	1、产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作；2、始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；3、骨化石与石块的颜色应有区别。
	件
	1

	69
	鱼解剖浸制标本
	1、标本用体长不小于140mm的鲫或鲤制作；2、标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形；3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
	盒
	1

	70
	蛙解剖浸制标本
	1、标本大形青蛙或蟾蜍制作；2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布；3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
	盒
	1

	71
	蜥蜴解剖浸制标本
	1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于120mm；2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展；3、血管内分别注红、蓝两种色剂。
	盒
	1

	72
	鸽解剖标本
	1、标本背面向衬板，血管内分别注红、蓝两色剂；2、颈和前、后肢伸展，显示外部形态；3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布；4、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；5、标本应完整无缺、并保持自然色；6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。
	盒
	1

	73
	兔解剖浸制标本
	1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分别注红、蓝、黄三色；2、标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧；3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。
	瓶
	1

	74
	蛙发育顺序标本
	应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。
	盒
	1

	75
	蛔虫标本
	1、本产品选用成熟的雌、雄各一条蛔虫制作而成；2、整体浸制封闭在有机玻璃瓶内。
	盒
	1

	76
	花序类型保色浸制标本
	1、不少于七种；2、材质：有机玻璃盒装；3、结构：总状花序为白菜；4、性能：液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	盒
	1

	77
	花冠类型保色浸制标本
	1、十字花科、豆科、菊科等七种；2、标本盒规格：长≥12.5cm，宽≥7.5cm，高≥3cm，含≥7种。
	盒
	1

	78
	褐藻类植物保色浸制标本
	1、海带等四种；2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	盒
	1

	79
	红藻类植物保色浸制标本
	1、紫菜等四种；2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	套
	1

	80
	海葵标本
	1、标本用营固着生活的个体制作；2、标本以体筒的任一面向衬板；3、体筒应饱满，其上部稍向前倾斜；4、触手伸展呈葵花状；5、标本应完整无缺、并保持自然色；6、整体浸制在密封包装的标本瓶内。
	瓶
	1

	81
	海蜇标本
	1、标本用伞部直径不小于30mm的海蛰制作；2、标本浮于容器内，示海蛰的伞部、腕部和附属器等；3、伞部应充盈呈半球状；4、腕部的边缘多褶皱；5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属器不得少于六条；6、标本应完整无缺、并保持自然色；7、整体浸制在密封包装的标本瓶内。
	盒
	1

	82
	寄居蟹标本
	1、标本瓶采用≥3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；2、标本寄居蟹螺壳全长不小于4cm；浸制保存。
	盒
	1

	83
	寄居蟹与其他生物共生标本
	1、标本瓶采用≥3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；2、标本寄居蟹螺壳不小于4cm；浸制保存。
	盒
	1

	84
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	1、标本瓶采用≥3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；2、标本浸制保存。
	盒
	48

	85
	珍贵植物保色浸制标本
	1、标本瓶采用≥3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；2、标本由≥3种组成；保色浸制保存。
	盒
	1

	86
	葫芦藓生活史标本
	1、产品用葫芦藓（FunariaHygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代；2、标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）幼嫩孢蒴的配子体；（4）成熟孢蒴的配子体；（5）孢子体组成，按生活史顺序排列；定位，封装于安瓿中；3、标本应经保色或染色处理；4、标本应固定在无色透明面的标本盒内；5、在各标本的下面贴名签。
	瓶
	1

	87
	蕨生活史标本
	1、标本采用塑料材质制作，正视为平面，以利于正常观察；干燥处理保存。
	瓶
	1

	88
	蝗虫生活史标本
	1、产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态；2、标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；3、各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。
	盒
	1

	89
	蜜蜂生活史标本
	1、产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；2、产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列。
	盒
	1

	90
	竹节虫拟态标本
	1、标本以选用竹节虫制作；2、标本由一个竹节虫和竹叶组成，虫体腹面向下，定位于植株上；3、植株的形状以及主干的粗细应与虫体相似；4、虫体前足应自然前伸，中后足支持身体；5、标本应完整无缺、并保持自然色。
	盒
	1

	91
	家蚕生活史标本（干制）
	1、由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及茧等组成；按生活史顺序排列。
	盒
	1

	92
	菜粉蝶生活史标本
	（一）适用范围：1、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1、标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态；2、标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成；3、卵干制，幼虫、蛹浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内；4、雌、雄体的特征应明显。
	盒
	1

	93
	兔骨骼标本
	（一）适用范围：1、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈骨、胸骨、腰骨、荐椎骨、尾椎骨、肋骨、胸骨；2、标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨、指骨、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨；3、标本应有防虫措施。
	盒
	1

	94
	鱼骨骼标本
	1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作；2、标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的颅骨、脊柱、肋骨；附肢骨骼的胸鳍骨、腹鳍、尾鳍骨等；3、骨骼以原位组装。
	盒
	1

	95
	蛙骨骼标本
	采用青蛙或蟾蜍制作。1、选用体长不小于80mm的青蛙或蟾蜍制作；2、骨骼以自然趴伏形态用树脂材料固定，无遗漏；3、用树脂材料对蛙骨骼进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构；4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况；5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。
	盒
	1

	96
	鸽骨骼标本
	（一）适用范围：1、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1、标本应选用成熟家鸽制作；2、标本以自然站立姿态固定在底座上，附颈椎骨一块；3、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈椎、胸椎、荐椎、尾椎、尾综骨、肋骨、龙骨；4、标本还应显示附肢骨骼的肩带、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、趾骨。
	盒
	1

	97
	验证基因分离规律玉米标本
	标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。
	套
	1

	98
	褐藻类植物原色覆膜标本
	本产品由海带、鹿角菜、裙带、海蒿子四种制作而成。
	套
	1

	99
	红藻类植物保色原色覆膜标本
	本产品是紫菜、石花菜、海萝、江蓠四种制作而成。
	套
	1

	100
	珊瑚标本
	标本瓶采用≥3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；干制保存。
	盒
	1

	101
	化石标本
	本产品由三叶虫化石、鱼化石、蕨化石三种制作而成；适用于初中生物学课堂教学演示。
	盒
	1

	102
	节肢动物标本
	本产品由土元、蟋蟀、蜜蜂、河虾、蝗虫、金龟子六种制作而成。
	盒
	1

	103
	昆虫标本
	1、常见益虫、害虫各6种，（蜜蜂、瓢虫、蚂蚁、土元、黄蜂、桑蚕蛾、苍蝇、金龟子、蝽、蝗虫、蟋蟀、蟑螂）； 2、标本一般应装在无色透明面的标本盒内； 3、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。
	盒
	1

	104
	植物根尖纵切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构；2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。
	片
	60

	105
	顶芽纵切片
	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象
	片
	60

	106
	南瓜茎纵切片
	1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构；3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔；4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构；5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中；6、纵横切片的厚度为15～25μm；7、纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。
	片
	60

	107
	单子叶植物茎横切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。5、切片厚度在25μm以内；6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。
	片
	5

	108
	木本双子叶植物茎横切片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；4、标本取材于椴木；5、切片厚度在25μm以内；6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。
	片
	60

	109
	蚕豆叶下表皮装片
	蚕豆叶下表皮装片
	片
	5

	110
	植物细胞有丝分裂切片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态；2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布；3、染色体着色均匀清晰。
	片
	60

	111
	胞间连丝切片
	1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔；3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起；4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子；5、切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜；6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡；7、有50%以上细胞能显示胞间连丝；8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。
	片
	5

	112
	地衣切片
	1、产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构；2、应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层；3、在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构；4、标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调；5、标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片；6、材料的刀痕或破损不超过二处。
	片
	5

	113
	蕨叶切片
	1、取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；4、幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄；5、老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等；6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片；8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。
	片
	5

	114
	蕨原叶体装片
	1、产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构；2、原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根；3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；4、标本为原叶体腹面向上的整体装片；5、标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。
	片
	5

	115
	蕨原叶体幼孢子体片
	1、取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态；2、原叶体上有根、茎和伸出的第一叶；3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；4、标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。
	片
	5

	116
	百合子房切片
	1、取材于百合科（Liliaceae）百合（Liliumbrowniivarviridulum）或卷丹（Liliumlancifolium）的子房；2、应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构；3、应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊；4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；5、标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求；6、子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。
	片
	5

	117
	荠菜幼胚切片
	1、取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构；2、在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚；3、在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构；4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；5、标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求；6、标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。
	片
	5

	118
	迎春叶横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；6、标本取材为迎春叶；7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。
	片
	60

	119
	玉米种子纵切片
	1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构；2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳；3、能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束；4、取材于为成熟的玉米种子；5、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片；6、果皮与种皮不得脱离；7、胚内的各种结构应完整。
	片
	5

	120
	洋葱鳞片叶表皮装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮；4、标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。
	片
	5

	121
	青霉装片
	1、标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态；2、在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；3、标本取材为人工培养的典型青霉。4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定；5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调；6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察；7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象；8、应能看到不少于五个模式的帚状枝；9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。
	片
	60

	122
	衣藻装片
	1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构；2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形；3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛；4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩；6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。
	片
	5

	123
	细菌三型涂片
	1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态；2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛；3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌；4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用；5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗；6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。
	片
	60

	124
	酵母菌装片
	1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态；2、酵母菌为单细胞卵圆形；3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等；4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽；5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌；6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。
	片
	5

	125
	水绵接合生殖装片
	1、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵；2、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕；3、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚；4、除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。
	片
	5

	126
	水绵装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构；2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等；3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）；4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。
	片
	5

	127
	团藻装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态；2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体；3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核；4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好；5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示；6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体；7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况；8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。
	片
	5

	128
	曲霉装片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态；2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子；3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子；4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种；5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定；6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显；7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察；8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象；9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗；10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。
	片
	60

	129
	伞蕈切片
	1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。2．能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。3．能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。4．能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。5．标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。6．标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。7．标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。8．菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。9．菌褶两侧的担子，除达到1-4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。10．但孢子散落不应过多，材料无破损现象。
	片
	5

	130
	黑根霉装片
	1、能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。
	片
	5

	131
	水螅纵切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构；2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面；3、外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞；4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密；5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态；6、做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片；7、标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手；8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。
	片
	5

	132
	蚯蚓横切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构；2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等；3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面；4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜；5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)；6、切片厚度为10μm以内；7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形、背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上；8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙；9、表皮无皱褶、无污物。
	片
	5

	133
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见；4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；5、切片厚度为6～8um；6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。
	片
	60

	134
	草履虫接合生殖装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态；2、能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起；3、有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛；4、标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）；5、标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到；6、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显；7、草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。
	片
	5

	135
	草履虫分裂生殖装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态；2、能分别认出：a、未分裂草履虫的形态；b、大核变长，小核分裂为二；c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离；d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短；3、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）；4、标本为整体装片，每张玻片上应按第2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态；5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当；6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。
	片
	5

	136
	囊虫装片
	1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。2．能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。3．能认出一部分颈节和囊。4．标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（TaeniaSolium）的囊尾蚴。5．取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到第2条和第3条的要求。6．标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。7．囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。8．每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到通用技术条件的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。9．标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。
	片
	5

	137
	血吸虫雌雄合抱装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构；2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等；3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态；4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料；5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰；6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象；7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。
	片
	5

	138
	家蚊(雌)口器装片
	1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构；2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内；3、取材于家蚊（雌）的头部；4、标本为装片，每张玻片放材料一片；5、至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好；6、口器各部不得有破损现象。
	片
	5

	139
	水螅带芽整体装片
	1、标本在100×显微镜下观察；2、取材为形体完整并带芽体的水螅；3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象；4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通；5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。
	片
	60

	140
	单层扁平上皮装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构；2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；3、标本得材于动物的肠系膜等；4、平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐；5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；6、标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。
	片
	60

	141
	人皮过毛囊切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构；2、能看清表皮、真皮和皮下组织；3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象；4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒；5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用；6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片；7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位；8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩；9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物；10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。
	片
	5

	142
	人皮过汗腺切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构；2、能看清表皮、真皮和皮下组织；3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管；4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构；5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部；6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片；7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3；8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物；9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。
	片
	5

	143
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	1、角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构；2、能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形；3、腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形；4、标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态；5、作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm；6、胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象；7、腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分；8、纵向裂隙不得超过一处。
	片
	60

	144
	疏松结缔组织装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构；2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形；3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示；4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中；5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛；6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等；7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。
	片
	60

	145
	人血涂片
	1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态；2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用，4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；5、用苏木精、曙红双重染色；6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。
	片
	60

	146
	骨骼肌纵横切片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核；3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；4、标本取材于哺乳动物的隔肌；5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片；6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调；7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得小于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。
	片
	60

	147
	平滑肌分离装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。
	片
	60

	148
	心肌切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构；2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；6、标本取材于哺乳动物的心脏；7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm；8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；10、应保持细胞结构正常。
	片
	60

	149
	运动神经元装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态；2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；3、不要求显示尼氏体；4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。
	片
	60

	150
	脊髓横切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构；2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质；3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等；4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构；5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处；6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整；7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象；8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。
	片
	5

	151
	运动神经末梢装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态；2、能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹；3、能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）；4、标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌；5、标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢；6、应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板；7、肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。
	片
	5

	152
	胃壁切片
	1、标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构；2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等；3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞；4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面；5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体；6、切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片；7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变；8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。
	片
	5

	153
	动静脉血管横切片
	1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜；3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构；5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；7、标本用苏木精、曙红双重染色；8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。
	片
	60

	154
	小肠切片
	1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构；2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等；3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞；4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面；5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面；6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠；7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条；8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变；9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。
	片
	60

	155
	肺血管注射切片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态；2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网；3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察；4、标本取材于小哺乳动物的肺；5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织；6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分；7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片；8、标本用苏木精复染细胞核。
	片
	5

	156
	口腔上皮细胞装片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构；2、应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构；3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮；4、标本为平铺在玻片上的扁平细胞；5、细胞形态正常，近圆形或椭圆形；6、苏木精与曙红双重染色，对比协调。
	片
	5

	157
	蛔虫卵装片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见；4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。5、切片厚度为6～8μm；6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。
	片
	5

	158
	字母“e”装片
	1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”；2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能；3、标本字母“e”字迹清晰，无污物；4、字母应不能脱落，放置不能歪斜。
	片
	60

	159
	正常人染色体装片
	1、标本在200×和400×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片；2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体；4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统；5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。
	片
	60

	160
	量筒
	1、标称容量：10mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	30

	161
	量筒
	1、标称容量：100mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	30

	162
	量筒
	1、标称容量：500mL；2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	个
	30

	163
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	60

	164
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	120

	165
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	60

	166
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	60

	167
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	60

	168
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	60

	169
	锥形瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，100mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	30

	170
	锥形瓶
	1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，250mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	60

	171
	酒精灯
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：≥150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	个
	30

	172
	干燥器
	1、透明钠钙玻璃制；2、规格：≥160mL。
	个
	1

	173
	漏斗
	1、规格：≥60mm；2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	个
	30

	174
	Y形管（Y形试管）
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。
	个
	30

	175
	滴管
	1、玻璃滴管；2、规格：≥150mm。
	支
	300

	176
	离心管
	≥10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	支
	30

	177
	玻璃钟罩
	1、透明钠钙玻璃制；2、≥Φ150mm×280mm，具上口。
	个
	2

	178
	玻璃弯管
	采用高硼硅酸盐玻璃制造。
	个
	15

	179
	U形管（U形试管）
	采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力。
	个
	30

	180
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL。
	个
	120

	181
	广口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL。
	个
	120

	182
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。
	个
	10

	183
	细口瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：规格：500mL。
	个
	10

	184
	滴瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：30mL。
	个
	150

	185
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，30mL。
	个
	150

	186
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。
	个
	150

	187
	试管夹
	1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	把
	28

	188
	止水皮管夹
	1、产品用直径≥Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	个
	28

	189
	石棉网
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3、整体应平整、美观，不翘角。
	个
	28

	190
	药匙
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；2、药匙材质：单头塑料。
	把
	28

	191
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：≥Φ5mm～Φ6mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	千克
	1

	192
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：≥φ3mm～φ4mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	千克
	1

	193
	软胶塞
	1、产品用天然橡胶制造，白色；2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。
	千克
	2

	194
	橡胶管
	1、产品用优质天然橡胶制造；2、产品内径为≥7～8mm，壁厚≥1mm。
	千克
	5

	195
	培养皿
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ60mm。
	个
	120

	196
	培养皿
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ100mm。
	个
	120

	197
	研钵
	瓷，≥60mm。
	个
	30

	198
	敷料缸
	≥8cm，不锈钢，带盖。
	个
	3

	199
	血球计数板（计数载玻片）
	1、玻璃制；2、0.1mm1/400mm²。
	片
	25

	200
	碳酸氢钠
	工业，500g/瓶
	克
	500

	201
	氢氧化钙(熟石灰)
	工业品，250ml/瓶
	克
	500

	202
	柠檬酸钠
	试剂，500ml/瓶
	克
	500

	203
	琼脂
	工业品，250g/瓶
	克
	250

	204
	甘油
	试剂，500ml/瓶
	克
	500

	205
	蔗糖
	工业品，500ml/瓶
	克
	500

	206
	可溶性淀粉
	化学纯，C、P，500g/袋
	克
	500

	207
	酚酞
	试剂，25g/瓶
	毫升
	25

	208
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本≥80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	本
	10

	209
	亚甲基蓝
	试剂，25g/瓶
	克
	25

	210
	定性滤纸
	中速，9cm，≥100张/盒
	盒
	10

	211
	硼酸
	试剂，500ml/瓶
	毫升
	500

	212
	甲醛
	试剂，500ml/瓶
	毫升
	1500

	213
	载玻片
	1、玻璃制；2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。
	盒
	10

	214
	盖玻片
	1、玻璃制；2、≥100片/包。
	包
	50

	215
	标记笔
	油性，安全型
	支
	25

	216
	生理盐水
	1、规格:医用，250ml/瓶；2、0.9%氯化钠溶液。
	瓶
	5

	217
	ABO血型实验盒
	ABO血型实验盒是由血型演示板(≥4块)，基因演示板（≥18块）组成。塑料板尺寸≥50*80mm,背面有磁铁。
	盒
	1

	218
	组织培养基试剂盒
	酵母粉≥1袋、生长素≥1袋、培养皿≥4个、复合维生素≥10片、食盐≥1瓶、蔗糖≥1瓶、葡萄糖≥1瓶、氢氧化钠≥1瓶。
	套
	1

	219
	昆虫针
	由优质不锈钢丝制成，每盒≥40枚。
	盒
	4

	220
	昆虫观察盒
	圆形，带不小于3倍的放大镜。
	盒
	10

	221
	测电笔（低压测电器）
	1、全长≥157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。
	支
	1

	222
	一字螺丝刀
	1、规格≥210mm；2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；4、旋杆应经镀鉻防锈处理；5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	支
	1

	223
	十字螺丝刀
	1、规格≥210mm；2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3、旋杆应经镀铬防锈处理；4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	支
	1

	224
	钢手锯
	1、规格：锯架≥450mm，锯条≥310mm，由钢锯架、钢锯条组成；2、产品材料采用钢板制，调节式；3、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；4、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；5、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm；6、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料；7、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。
	把
	1

	225
	剥线钳
	材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。
	把
	1

	226
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：≥长165mm。
	把
	1

	227
	手锤（杠锤）
	≥0.5kg 木柄，总长≥285mm
	把
	1

	228
	活扳手
	1、材质：优质中碳钢；2、规格：≥200mm；活动扳手。
	把
	1

	229
	砂轮片
	断玻璃管用，型号规格：≥20mm。
	片
	4

	230
	展翅板
	1、展翅板的两板面用木材制成；2、木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。
	个
	13

	231
	昆虫网(捕虫网)
	1、注塑手柄；2、直径≥210mm。
	把
	6

	232
	枝剪
	1、刀体长≥200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋；2、剪刀应采用优质钢制成；3、刀柄后端有合口皮扣。
	把
	6

	233
	水网
	1、网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径≥φ210mm的圈；2、网袋用尼龙网制成、不得脱线和洞眼。
	把
	6

	234
	工作服
	1、材质：涤卡；颜色为白色；2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。
	件
	10

	235
	护目镜
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
	个
	50

	236
	乳胶手套
	一次性乳胶手套
	副
	10






第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”“七 确定中标”及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc22313_WPSOffice_Level2]一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
[bookmark: _Toc21368_WPSOffice_Level2]二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1.资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2.符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3.样品及演示
3.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4.同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）项执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
（1） 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5.比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50 %；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50 %；
（3）投标报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目最高限价× 45 %；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于本章5.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
★6.需落实的政府采购政策性规定：
6.1对中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
每个标的均由小型或微型企业制造的，对投标报价给予  10%   的扣除。
（2）联合体投标
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对节能产品、环境标志产品的相关规定
（1） 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  3   %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.3对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   6%   的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6%   的加分（详见评分细则）。
6.4对本国产品的相关规定
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合招标文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。
6.5当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
★7.投标无效情况详见投标人须知。
★8.推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
投标报价相同的并列；
（2）采用综合评分法的：
[bookmark: _Toc30297_WPSOffice_Level2]得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
其他情况，由评标委员会投票处理。
9.评标报告
9.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
9.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；
9.3如评标委员会启动异常低价审查程序，则异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
[bookmark: _Toc32318_WPSOffice_Level2]
附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	投标人关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
3.无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	10
	联合体协议书（如适用）
	1.按给定格式填写
2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	11
	其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
3.无投标须知26.2（4）所述情形
	
	
	

	12
	联合体投标的其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.7要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	13
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	




填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
2.审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
[bookmark: _Toc11558_WPSOffice_Level2]日期：
附件2
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供
2.合法有效
3.无投标须知26.2（1）所述情形
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	《品目清单》《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供，本项目不适用）
	1.按要求提供
2.合法有效
3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料
	1.按要求提供
2.合法有效
3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2（3）所述情形
3.无投标须知26.2（7）所述情形
	
	
	

	10
	其他
	1.响应招标文件实质性要求
2.无招标文件中所述的其他投标无效情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
2.审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
[bookmark: _Toc17433_WPSOffice_Level2]日期：
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附件3
评分细则
[bookmark: _Toc28142_WPSOffice_Level2]（综合评分法适用）
（一）基本评分标准
	包号
	001包

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分计30。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30
投标价格超预算投标无效，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（投标人从接到通知后到提供书面说明的具体时间由评标委员会确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分
	技术响应
	1.货物需求中标注“★”项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。
2.其余技术要求优于或完全满足招标文件要求的得18分，每负偏离一项扣0.18分，扣完为止。
注：
须提供证明材料，证明材料以产品说明书、技术白皮书、功能测试（检测）报告、彩图、证明图片、 产品介绍、网站截图、生产企业参数确认函等证明资料之一均可。
	18

	
	样品
	学生桌椅（26标准午休椅）一套样品评审标准：
成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙得3分，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象得3分，契合度高，接缝均匀、整体无扭曲变形得3分，坐、躺、推动搬抬无异响，木材无疤痕结痂的得3分。
	12

	商务部分
	供货保障方案
	投标人提供的供货保障方案包含但不限于调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案等内容。调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷扣1分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，调试（安装）时间安排、人员配备等计划笼统，项目实施进度计划安排有冲突，衔接关系不合适，对项目中可能发生的其他问题考虑不充分，货物包装及运输方案应对措施缺乏针对性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理、不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不贴合实际，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	
	质量控制方案
	质量控制方案内容包含但不限于质量保障措施，质量控制管理制度，质量保障计划，质量保证承诺等内容。
1.项目质量点设置规划清晰、检查流程科学合理、检测设备配备先进；2.质量管理目标明确、制度规范严谨、体系完备、职责清晰，计划周详、各环节考虑到位、措施完备；3.质量保证承诺能提供保障售前到售后的货物和服务的、承诺内容能保障招标人的权益的，方案描述详尽、无缺陷、符合项目需求。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，质量保障措施欠妥、规划不充足，质量控制管理制度不完善、欠缺统筹性，质量保障计划考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，质量保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	应急响应方案
	应急响应方案内容包含但不限于应急保障体系，保障供货应急预案准备工作，培训演练计划等内容。
1.应急保障体系完善，职责清晰，响应及时；2.保障供货应急预案准备工作完备、组织过程严谨、异常情况处理针对性强；3.供货措施解决方案能在出现紧急情况下保障采购人需求； 4.产品质量问题现场应急处理方式妥当、后期处理及日常应对措施完备。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得8分，方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，应急响应措施欠妥、规划不充足，制度不完善、欠缺统筹性，方案考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，应急保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	培训方案
	培训方案包含但不仅限于对使用方就有关产品安装（维护、操作使用）的培训，产品技术培训安排等内容。
1.培训内容科学合理且针对性强、教学方法设计新颖、多样，课程安排合理高效、培训计划具有很高的操作性；2.培训资源丰富、培训设备充足、产品技术培训人员能力强；3.培训考核机制科学、切实可行，培训方案系统完整、无缺陷。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，产品安装（维护、操作使用）的培训内容缺乏针对性，产品技术培训安排不充分、培训资源匮乏，培训计划内容简略、缺乏科学性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如培训内容逻辑结构混乱，培训计划安排不合理，培训课程设置存在问题，培训方案中使用的方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	售后服务
	售后服务方案内容包含但不限于售后服务保障措施，售后服务程序，质量问题解决方案，售后服务承诺等内容。
1.售后服务体系健全、制度完善；2.岗位职责清晰，售后服务流程简单高效；3.售后工作安排明确；4.常用备品备件充足；5.售后服务承诺范围广泛、阐述清晰，质量问题解决方案全面完善，有质保期外的服务计划、收费标准合理、切实可行。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，售后服务保障措施缺乏可行性，售后服务程序混乱，质量问题解决方案缺乏针对性，售后服务承诺内容单一、存在局限性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如售后服务措施不合理，售后程序复杂没有明确的处置机构，解决方案不可行、存在明显漏洞，售后服务承诺不能保证招标人权益的或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	合  计
	
	
	100



	包号
	002包

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分计30。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30
投标价格超预算投标无效，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（投标人从接到通知后到提供书面说明的具体时间由评标委员会确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分
	技术响应
	1.货物需求中标注“★”项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。
2.其余技术要求优于或完全满足招标文件要求的得30分，每负偏离一项扣0.18分，扣完为止。
注：
须提供证明材料，证明材料以产品说明书、技术白皮书、功能测试（检测）报告、彩图、证明图片、 产品介绍、网站截图、生产企业参数确认函等证明资料之一均可。
	30

	商务部分
	供货保障方案
	投标人提供的供货保障方案包含但不限于调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案等内容。调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷扣1分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，调试（安装）时间安排、人员配备等计划笼统，项目实施进度计划安排有冲突，衔接关系不合适，对项目中可能发生的其他问题考虑不充分，货物包装及运输方案应对措施缺乏针对性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理、不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不贴合实际，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	
	质量控制方案
	质量控制方案内容包含但不限于质量保障措施，质量控制管理制度，质量保障计划，质量保证承诺等内容。
1.项目质量点设置规划清晰、检查流程科学合理、检测设备配备先进；2.质量管理目标明确、制度规范严谨、体系完备、职责清晰，计划周详、各环节考虑到位、措施完备；3.质量保证承诺能提供保障售前到售后的货物和服务的、承诺内容能保障招标人的权益的，方案描述详尽、无缺陷、符合项目需求。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，质量保障措施欠妥、规划不充足，质量控制管理制度不完善、欠缺统筹性，质量保障计划考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，质量保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	应急响应方案
	应急响应方案内容包含但不限于应急保障体系，保障供货应急预案准备工作，培训演练计划等内容。
1.应急保障体系完善，职责清晰，响应及时；2.保障供货应急预案准备工作完备、组织过程严谨、异常情况处理针对性强；3.供货措施解决方案能在出现紧急情况下保障采购人需求； 4.产品质量问题现场应急处理方式妥当、后期处理及日常应对措施完备。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得8分，方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，应急响应措施欠妥、规划不充足，制度不完善、欠缺统筹性，方案考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，应急保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	培训方案
	培训方案包含但不仅限于对使用方就有关产品安装（维护、操作使用）的培训，产品技术培训安排等内容。
1.培训内容科学合理且针对性强、教学方法设计新颖、多样，课程安排合理高效、培训计划具有很高的操作性；2.培训资源丰富、培训设备充足、产品技术培训人员能力强；3.培训考核机制科学、切实可行，培训方案系统完整、无缺陷。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，产品安装（维护、操作使用）的培训内容缺乏针对性，产品技术培训安排不充分、培训资源匮乏，培训计划内容简略、缺乏科学性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如培训内容逻辑结构混乱，培训计划安排不合理，培训课程设置存在问题，培训方案中使用的方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	售后服务
	售后服务方案内容包含但不限于售后服务保障措施，售后服务程序，质量问题解决方案，售后服务承诺等内容。
1.售后服务体系健全、制度完善；2.岗位职责清晰，售后服务流程简单高效；3.售后工作安排明确；4.常用备品备件充足；5.售后服务承诺范围广泛、阐述清晰，质量问题解决方案全面完善，有质保期外的服务计划、收费标准合理、切实可行。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，售后服务保障措施缺乏可行性，售后服务程序混乱，质量问题解决方案缺乏针对性，售后服务承诺内容单一、存在局限性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如售后服务措施不合理，售后程序复杂没有明确的处置机构，解决方案不可行、存在明显漏洞，售后服务承诺不能保证招标人权益的或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	合  计
	
	
	100



	包号
	003包

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分计30。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30
投标价格超预算投标无效，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（投标人从接到通知后到提供书面说明的具体时间由评标委员会确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分
	技术响应
	1.货物需求中标注“★”项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。
2.其余技术要求优于或完全满足招标文件要求的得30分，每负偏离一项扣0.13分，扣完为止。
注：
须提供证明材料，证明材料以产品说明书、技术白皮书、功能测试（检测）报告、彩图、证明图片、 产品介绍、网站截图、生产企业参数确认函等证明资料之一均可。
	30

	商务部分
	供货保障方案
	投标人提供的供货保障方案包含但不限于调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案等内容。调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷扣1分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，调试（安装）时间安排、人员配备等计划笼统，项目实施进度计划安排有冲突，衔接关系不合适，对项目中可能发生的其他问题考虑不充分，货物包装及运输方案应对措施缺乏针对性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理、不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不贴合实际，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	
	质量控制方案
	质量控制方案内容包含但不限于质量保障措施，质量控制管理制度，质量保障计划，质量保证承诺等内容。
1.项目质量点设置规划清晰、检查流程科学合理、检测设备配备先进；2.质量管理目标明确、制度规范严谨、体系完备、职责清晰，计划周详、各环节考虑到位、措施完备；3.质量保证承诺能提供保障售前到售后的货物和服务的、承诺内容能保障招标人的权益的，方案描述详尽、无缺陷、符合项目需求。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，质量保障措施欠妥、规划不充足，质量控制管理制度不完善、欠缺统筹性，质量保障计划考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，质量保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	应急响应方案
	应急响应方案内容包含但不限于应急保障体系，保障供货应急预案准备工作，培训演练计划等内容。
1.应急保障体系完善，职责清晰，响应及时；2.保障供货应急预案准备工作完备、组织过程严谨、异常情况处理针对性强；3.供货措施解决方案能在出现紧急情况下保障采购人需求； 4.产品质量问题现场应急处理方式妥当、后期处理及日常应对措施完备。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得8分，方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，应急响应措施欠妥、规划不充足，制度不完善、欠缺统筹性，方案考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，应急保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	培训方案
	培训方案包含但不仅限于对使用方就有关产品安装（维护、操作使用）的培训，产品技术培训安排等内容。
1.培训内容科学合理且针对性强、教学方法设计新颖、多样，课程安排合理高效、培训计划具有很高的操作性；2.培训资源丰富、培训设备充足、产品技术培训人员能力强；3.培训考核机制科学、切实可行，培训方案系统完整、无缺陷。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，产品安装（维护、操作使用）的培训内容缺乏针对性，产品技术培训安排不充分、培训资源匮乏，培训计划内容简略、缺乏科学性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如培训内容逻辑结构混乱，培训计划安排不合理，培训课程设置存在问题，培训方案中使用的方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	售后服务
	售后服务方案内容包含但不限于售后服务保障措施，售后服务程序，质量问题解决方案，售后服务承诺等内容。
1.售后服务体系健全、制度完善；2.岗位职责清晰，售后服务流程简单高效；3.售后工作安排明确；4.常用备品备件充足；5.售后服务承诺范围广泛、阐述清晰，质量问题解决方案全面完善，有质保期外的服务计划、收费标准合理、切实可行。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，售后服务保障措施缺乏可行性，售后服务程序混乱，质量问题解决方案缺乏针对性，售后服务承诺内容单一、存在局限性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如售后服务措施不合理，售后程序复杂没有明确的处置机构，解决方案不可行、存在明显漏洞，售后服务承诺不能保证招标人权益的或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	合  计
	
	
	100



	包号
	004包

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分计30。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30
投标价格超预算投标无效，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（投标人从接到通知后到提供书面说明的具体时间由评标委员会确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分
	技术响应
	1.货物需求中标注“★”项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。
2.其余技术要求优于或完全满足招标文件要求的得30分，每负偏离一项扣0.13分，扣完为止。
注：
须提供证明材料，证明材料以产品说明书、技术白皮书、功能测试（检测）报告、彩图、证明图片、 产品介绍、网站截图、生产企业参数确认函等证明资料之一均可。
	30

	商务部分
	供货保障方案
	投标人提供的供货保障方案包含但不限于调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案等内容。调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷扣1分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，调试（安装）时间安排、人员配备等计划笼统，项目实施进度计划安排有冲突，衔接关系不合适，对项目中可能发生的其他问题考虑不充分，货物包装及运输方案应对措施缺乏针对性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理、不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不贴合实际，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	
	质量控制方案
	质量控制方案内容包含但不限于质量保障措施，质量控制管理制度，质量保障计划，质量保证承诺等内容。
1.项目质量点设置规划清晰、检查流程科学合理、检测设备配备先进；2.质量管理目标明确、制度规范严谨、体系完备、职责清晰，计划周详、各环节考虑到位、措施完备；3.质量保证承诺能提供保障售前到售后的货物和服务的、承诺内容能保障招标人的权益的，方案描述详尽、无缺陷、符合项目需求。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，质量保障措施欠妥、规划不充足，质量控制管理制度不完善、欠缺统筹性，质量保障计划考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，质量保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	应急响应方案
	应急响应方案内容包含但不限于应急保障体系，保障供货应急预案准备工作，培训演练计划等内容。
1.应急保障体系完善，职责清晰，响应及时；2.保障供货应急预案准备工作完备、组织过程严谨、异常情况处理针对性强；3.供货措施解决方案能在出现紧急情况下保障采购人需求； 4.产品质量问题现场应急处理方式妥当、后期处理及日常应对措施完备。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得8分，方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，应急响应措施欠妥、规划不充足，制度不完善、欠缺统筹性，方案考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，应急保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	培训方案
	培训方案包含但不仅限于对使用方就有关产品安装（维护、操作使用）的培训，产品技术培训安排等内容。
1.培训内容科学合理且针对性强、教学方法设计新颖、多样，课程安排合理高效、培训计划具有很高的操作性；2.培训资源丰富、培训设备充足、产品技术培训人员能力强；3.培训考核机制科学、切实可行，培训方案系统完整、无缺陷。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，产品安装（维护、操作使用）的培训内容缺乏针对性，产品技术培训安排不充分、培训资源匮乏，培训计划内容简略、缺乏科学性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如培训内容逻辑结构混乱，培训计划安排不合理，培训课程设置存在问题，培训方案中使用的方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	售后服务
	售后服务方案内容包含但不限于售后服务保障措施，售后服务程序，质量问题解决方案，售后服务承诺等内容。
1.售后服务体系健全、制度完善；2.岗位职责清晰，售后服务流程简单高效；3.售后工作安排明确；4.常用备品备件充足；5.售后服务承诺范围广泛、阐述清晰，质量问题解决方案全面完善，有质保期外的服务计划、收费标准合理、切实可行。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，售后服务保障措施缺乏可行性，售后服务程序混乱，质量问题解决方案缺乏针对性，售后服务承诺内容单一、存在局限性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如售后服务措施不合理，售后程序复杂没有明确的处置机构，解决方案不可行、存在明显漏洞，售后服务承诺不能保证招标人权益的或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	合  计
	
	
	100



	包号
	005包

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分计30。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30
投标价格超预算投标无效，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（投标人从接到通知后到提供书面说明的具体时间由评标委员会确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分
	技术响应
	1.货物需求中标注“★”项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。
2.其余技术要求优于或完全满足招标文件要求的得30分，每负偏离一项扣0.15分，扣完为止。
注：
须提供证明材料，证明材料以产品说明书、技术白皮书、功能测试（检测）报告、彩图、证明图片、 产品介绍、网站截图、生产企业参数确认函等证明资料之一均可。
	30

	商务部分
	供货保障方案
	投标人提供的供货保障方案包含但不限于调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案等内容。调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷扣1分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，调试（安装）时间安排、人员配备等计划笼统，项目实施进度计划安排有冲突，衔接关系不合适，对项目中可能发生的其他问题考虑不充分，货物包装及运输方案应对措施缺乏针对性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理、不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不贴合实际，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	
	质量控制方案
	质量控制方案内容包含但不限于质量保障措施，质量控制管理制度，质量保障计划，质量保证承诺等内容。
1.项目质量点设置规划清晰、检查流程科学合理、检测设备配备先进；2.质量管理目标明确、制度规范严谨、体系完备、职责清晰，计划周详、各环节考虑到位、措施完备；3.质量保证承诺能提供保障售前到售后的货物和服务的、承诺内容能保障招标人的权益的，方案描述详尽、无缺陷、符合项目需求。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，质量保障措施欠妥、规划不充足，质量控制管理制度不完善、欠缺统筹性，质量保障计划考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，质量保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	应急响应方案
	应急响应方案内容包含但不限于应急保障体系，保障供货应急预案准备工作，培训演练计划等内容。
1.应急保障体系完善，职责清晰，响应及时；2.保障供货应急预案准备工作完备、组织过程严谨、异常情况处理针对性强；3.供货措施解决方案能在出现紧急情况下保障采购人需求； 4.产品质量问题现场应急处理方式妥当、后期处理及日常应对措施完备。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得8分，方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，应急响应措施欠妥、规划不充足，制度不完善、欠缺统筹性，方案考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，应急保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	培训方案
	培训方案包含但不仅限于对使用方就有关产品安装（维护、操作使用）的培训，产品技术培训安排等内容。
1.培训内容科学合理且针对性强、教学方法设计新颖、多样，课程安排合理高效、培训计划具有很高的操作性；2.培训资源丰富、培训设备充足、产品技术培训人员能力强；3.培训考核机制科学、切实可行，培训方案系统完整、无缺陷。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，产品安装（维护、操作使用）的培训内容缺乏针对性，产品技术培训安排不充分、培训资源匮乏，培训计划内容简略、缺乏科学性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如培训内容逻辑结构混乱，培训计划安排不合理，培训课程设置存在问题，培训方案中使用的方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	售后服务
	售后服务方案内容包含但不限于售后服务保障措施，售后服务程序，质量问题解决方案，售后服务承诺等内容。
1.售后服务体系健全、制度完善；2.岗位职责清晰，售后服务流程简单高效；3.售后工作安排明确；4.常用备品备件充足；5.售后服务承诺范围广泛、阐述清晰，质量问题解决方案全面完善，有质保期外的服务计划、收费标准合理、切实可行。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，售后服务保障措施缺乏可行性，售后服务程序混乱，质量问题解决方案缺乏针对性，售后服务承诺内容单一、存在局限性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如售后服务措施不合理，售后程序复杂没有明确的处置机构，解决方案不可行、存在明显漏洞，售后服务承诺不能保证招标人权益的或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	合  计
	
	
	100



	包号
	006包

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分计30。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30
投标价格超预算投标无效，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（投标人从接到通知后到提供书面说明的具体时间由评标委员会确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分
	技术响应
	1.货物需求中标注“★”项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。
2.其余技术要求优于或完全满足招标文件要求的得30分，每负偏离一项扣0.15分，扣完为止。
注：
须提供证明材料，证明材料以产品说明书、技术白皮书、功能测试（检测）报告、彩图、证明图片、 产品介绍、网站截图、生产企业参数确认函等证明资料之一均可。
	30

	商务部分
	供货保障方案
	投标人提供的供货保障方案包含但不限于调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案等内容。调试（安装）时间安排、人员配备等计划，项目实施进度计划，供货期保障措施、货物包装及运输方案。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷扣1分，方案内容每存在一处不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，调试（安装）时间安排、人员配备等计划笼统，项目实施进度计划安排有冲突，衔接关系不合适，对项目中可能发生的其他问题考虑不充分，货物包装及运输方案应对措施缺乏针对性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理、不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不贴合实际，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	
	质量控制方案
	质量控制方案内容包含但不限于质量保障措施，质量控制管理制度，质量保障计划，质量保证承诺等内容。
1.项目质量点设置规划清晰、检查流程科学合理、检测设备配备先进；2.质量管理目标明确、制度规范严谨、体系完备、职责清晰，计划周详、各环节考虑到位、措施完备；3.质量保证承诺能提供保障售前到售后的货物和服务的、承诺内容能保障招标人的权益的，方案描述详尽、无缺陷、符合项目需求。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，质量保障措施欠妥、规划不充足，质量控制管理制度不完善、欠缺统筹性，质量保障计划考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，质量保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	应急响应方案
	应急响应方案内容包含但不限于应急保障体系，保障供货应急预案准备工作，培训演练计划等内容。
1.应急保障体系完善，职责清晰，响应及时；2.保障供货应急预案准备工作完备、组织过程严谨、异常情况处理针对性强；3.供货措施解决方案能在出现紧急情况下保障采购人需求； 4.产品质量问题现场应急处理方式妥当、后期处理及日常应对措施完备。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得8分，方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，应急响应措施欠妥、规划不充足，制度不完善、欠缺统筹性，方案考虑不充分、内容简略，应对措施单一、缺乏灵活性，应急保证承诺描述笼统、关键内容缺失、敷衍，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如计划安排不合理，不能相互衔接，解决方案不可行、风险评估或应对方案不可行，方案中使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	培训方案
	培训方案包含但不仅限于对使用方就有关产品安装（维护、操作使用）的培训，产品技术培训安排等内容。
1.培训内容科学合理且针对性强、教学方法设计新颖、多样，课程安排合理高效、培训计划具有很高的操作性；2.培训资源丰富、培训设备充足、产品技术培训人员能力强；3.培训考核机制科学、切实可行，培训方案系统完整、无缺陷。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得6分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，产品安装（维护、操作使用）的培训内容缺乏针对性，产品技术培训安排不充分、培训资源匮乏，培训计划内容简略、缺乏科学性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如培训内容逻辑结构混乱，培训计划安排不合理，培训课程设置存在问题，培训方案中使用的方法、标准、依据、流程等有错误或影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	售后服务
	售后服务方案内容包含但不限于售后服务保障措施，售后服务程序，质量问题解决方案，售后服务承诺等内容。
1.售后服务体系健全、制度完善；2.岗位职责清晰，售后服务流程简单高效；3.售后工作安排明确；4.常用备品备件充足；5.售后服务承诺范围广泛、阐述清晰，质量问题解决方案全面完善，有质保期外的服务计划、收费标准合理、切实可行。每个部分叙述合理、无缺陷、符合项目需求得10分；方案内容每存在一处缺陷或不符合项目需求扣2分，扣完为止。注：未提供方案不得分。
（1）缺陷是指编制内容与项目实际需求理解不到位、存在偏差，售后服务保障措施缺乏可行性，售后服务程序混乱，质量问题解决方案缺乏针对性，售后服务承诺内容单一、存在局限性，方案内容缺项、漏项或存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
（2）不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容，存在相关内容在实际操作中不能运用，如售后服务措施不合理，售后程序复杂没有明确的处置机构，解决方案不可行、存在明显漏洞，售后服务承诺不能保证招标人权益的或影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	合  计
	
	
	100




（二）暗标分册评分标准
	包组编号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	
	
	
	

	合  计
	-
	
	



（三）加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值  3 %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 ×%。

	环保
产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。

	创新产品
	对《创新产品和服务目录》中的投标产品价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下：
创新产品加分＝（《创新产品和服务目录》中投标产品报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 6 %。
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（以下内容仅供参考，采购文件中应提供拟签订的合同文本）
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
[bookmark: _Toc22209]

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：品牌： 型号：
关键部件： 品牌： 型号：
关键部件： 品牌： 型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：
国别： 品牌： 规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购       优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购       优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购       优先采购
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收
分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                         
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自生效。
7. 合同份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于本国产品比例的声明函》（采购项目或者采购包中含有多种产品的）进行响应的乙方，应保证提供的货物符合声明函及证明文件中的内容。
（2）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（4）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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