[bookmark: _GoBack]采购需求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,260,000.00
采购包最高限价（元）: 1,260,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02430900 无人机
	邛崃市镇(街道)应急管理能力建设重点项目无人机及机巢采购（具体标的名称详见采购清单）
	1.00（项）
	1,260,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	邛崃市镇(街道)应急管理能力建设重点项目无人机及机巢采购（二次）
	1.00（项）
	1,260,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02430900 无人机
	邛崃市镇(街道)应急管理能力建设重点项目无人机及机巢采购（具体标的名称详见采购清单）
	轻型多旋翼无人机、小型多旋翼无人机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：邛崃市镇(街道)应急管理能力建设重点项目无人机及机巢采购（具体标的名称详见采购清单）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	标的信息汇总（采购清单）
		序号
	标的名称
	数量
(计量单位)
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	轻型多旋翼无人机机巢

	6套
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	轻型多旋翼无人机

	6套
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	3
	小型多旋翼无人机机巢

	1套
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	小型多旋翼无人机
	1套
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	5
	算法定制

	1套
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否




	2
	
	技术参数与性能指标
	标的名称：轻型多旋翼无人机机巢
	名称
	技术参数及性能指标
	数量
	单位

	轻型多旋翼无人机机巢
	▲1. 总重量应≤50kg；
2.机库舱盖闭合尺寸(mm)应≤650×550×370（不含气象站、雨量计、天线高度）；
3.机库舱盖开启尺寸(mm)应≤1360×550×370（不含气象站、雨量计、天线高度）；
4.电源应满足AC220V同时具备过流保护、过温保护、短路保护功能；
▲5. 防护等级应≥IP55；
6.输入功率应≤1500W；
7. 安装形式应满足地面、楼顶安装、驻塔；
8.补电形式应满足自动充电；
▲9. 充电时长应≤35分钟（充电温度25℃，飞行器电池电量从10%充至90%）；
10.空调类型应满足TEC温控；
11.无人机与无人机自动机库自有信道影像传输时延应≤300ms；
▲12. 应具备夜视功能内置摄像头且清晰度≥720P；
13.应满足集成风速计，温湿度传感器和外置摄像头，一体化设计。其中外置摄像头应具备超广角镜头，夜视功能，清晰度≥1080P；
14.应具备无人机自动机库供电中断后，无人机禁止起飞；起飞后，任务即中断、无人机返航；
15.应具备安全起飞自检功能；
16.无人机应具备在巡检过程中，因异常情况中断任务并返航后，可重新起飞，从断点继续执行巡检任务；
▲17. 应支持机库与遥控器进行A、B控切换：机库在执行巡检任务过程中，若出现紧急情况，支持手动切换控制权至遥控器，手动接管无人机；紧急情况处理完成后，支持将控制权切换回机库，继续执行巡检任务；
18.应支持远程升级机库、无人机、无人机电池、固件；
19.应具备RTK/视觉精准降落，降落精度应≤10cm；
20.应支持无公网条件下具有RTK精度定位功能，定位精度≤10cm；
21.抗风能力支持巡检过程≥6级，精准降落≥5级；
22.应具备夜间精准降落能力；
23.降落时间应≤3分钟（返航高度120m，飞机备降悬停到降落完成到舱门关闭）；
24.应具备降落异常时自动备降功能；
25.无遮挡无干扰条件下，无人机机库作业半径应≥8km；
26.在-20℃-50℃试验环境，设备在试验期间及试验前后都应能正常工作；
27.工作湿度应≤95%RH，无凝露；
▲28. 无人机连续无故障出入机库及起降次数不小于200次；
29.设备应支持雨量传感器、振动传感器、烟雾传感器、水浸传感器、舱内温湿度传感器；
30.设备应具备SIM卡槽，支持4G/5G网络，在原有图传的基础上，与 4G/5G 网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助 4G 网络操控无人机。
	6
	套


注：1、带“▲”号参数应提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件并加盖投标人电子签章。
2、其他参数没有要求提供证明材料的，以投标响应文件为准。
标的名称：轻型多旋翼无人机
	名称
	技术参数及性能指标
	数量
	单位

	轻型多旋翼无人机
	▲1.多旋翼无人机轴距应≤500mm；
2.多旋翼无人机折叠尺寸(mm)(桨叶)应≤278×190×123，展开尺寸(mm)(桨叶)应≤600×530×128；
▲3.多旋翼无人机最大起飞重量应≥2050g；
4.多旋翼无人机空机重量应≤1900g；
▲5.多旋翼无人机最大飞行续航时间应≥50min
6.多旋翼无人机最大可承受风速应≥14m/s，最大可抗风7级；
7.多旋翼无人机最大平飞速度应≥21m/s；
8.多旋翼无人机最大续航里程应≥35km；
9.多旋翼无人机电池容量应≥8000mAh，4S电池；
10.多旋翼无人机电池充电环境温度应满足0℃~45℃；
▲11.无人机应支持1台遥控器控制2台无人机，支持2台遥控器对1台无人机进行控制，支持中继组网、点对多点组网功能；
12.支持RTK定位；
13.支持户外定位；
14.多旋翼无人机最大起飞海拔应≥6000m；
▲15.多旋翼无人机应支持一键/失联/低电量返航功能；
16.冷启动搜星时间应≤30s（单点），最小搜星颗数应≥3颗（室外），热启动搜星时间应≤20s；
17.无人机应在-20℃-50℃试验环境，设备在试验期间及试验前后，都能正常工作；
18.支持移动平台精准起降功能；
▲19.支持人、车、船目标移动跟踪,最大目标检测数量≥64个，综合目标识别准确率≥90%；
20.支持一键全景功能，支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等航线作业类型。支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的坐标和时间；
21.无人机最大信号有效距离应满足FCC≥15km；SRRC≥8km；MIC/CE≥8km；
▲22.支持双发四收一体天线，发射天线≥2个，接收天线≥4 个。
23.图传链路支持AES-256 加密。
24.支持六向全向避障,支持六向双目视觉系统辅以机身底部红外传感器进行避障。
25.支持视觉辅助定位。
26.支持三轴机械增稳平台；
▲27.遥控器屏幕尺寸≥7英寸；
28.遥控器屏幕分辨率应≥1920*1200；
29.遥控器屏幕亮度应≥1000nits；
30.遥控器电池容量≥6000mAh；
▲31.广角相机影像传感器应≥1/2英寸CMOS，有效像素≥4800万；
32.广角相机视场角应≥84°；
33.广角相机等效焦距应≥24mm；
34.广角相机录像分辨率≥3840×2160；
35.广角相机最大照片尺寸≥8000×6000；
▲36.长焦相机影像传感器应≥1/2英寸CMOS，有效像素≥4800万；
▲37.长焦相机应≥10倍光学变焦，最大≥160倍混合变焦；
38.长焦相机录像分辨率≥3840×2160；
39.长焦相机最大照片尺寸≥8000×6000；
40.长焦相机光圈应满足f/3.7-f/4.2；
41.红外相机拍照分辨率应≥640×512；
▲42.红外相机变焦倍数≥32倍；
43.红外相机焦距≥14mm；
44.红外相机测温范围-20℃至150℃（高增益模式）
45.激光波长应≥905nm；
46.激光测距最大测量范围≥1500m；
47.喊话照明设备最大功率：≥30W；
48.喊话照明设备重量：≤160g；
49.广播距离：≥300米；
50.照明探照角度：≥14°；
51.照明距离：≥150m；
52.照明光通量：≥3000lm；
53.照明探照面积：50m：≥110㎡；100m：≥450㎡；150m：≥1000㎡；
54.照明中心照度：50m：≥30Lux；100m：≥8Lux；150m：≥4Lux；
▲55.多旋翼无人机防护等级应≥IP55；
	6
	套


注：1、带“▲”号参数应提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件并加盖投标人电子签章。
2、其他参数没有要求提供证明材料的，以投标响应文件为准。
标的名称：小型多旋翼无人机机巢
	名称
	技术参数及性能指标
	数量
	单位

	小型多旋翼无人机机巢
	1.无人机机库闭合状态下尺寸（mm）≤800×1100×1430（不包含气象站），无人机机库展开状态下尺寸（mm）≤1900×1100×840（不包含气象站）；
▲2.无人机机库总重量≤180kg；
▲3.图传与控制距离：≥10km（空旷无干扰最远距离）；
▲4.无人机机库防护等级≥IP55；
▲5.设备飞行器电池电量从10%充至90%，无人机电池充电时间≤25min；
6.设备应具备风速、雨量、温度、湿度、气压感知功能；
7.设备应具备链路中断返航、断点续飞、自动备降功能，无人机降落失败时可自动备降到预设地点并告警功能。
8.机库自带监控设备，可见光分辨率≥1920×1080P；
9.无人机机库外部供电中断时，UPS维持机库稳定运行时间≥40min；
▲10.机库设备工作温度应满足-30℃至+50℃；
11.机库设备供电电压应符合100~240VAC，具备过流保护、过温保护、短路保护功能；
12.设备最大工作海拔高度≥5500m；
	1
	套


注：1、带“▲”号参数应提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件并加盖投标人电子签章。
2、其他参数没有要求提供证明材料的，以投标响应文件为准。
标的名称：小型多旋翼无人机
	名称
	技术参数及性能指标
	数量
	单位

	小型多旋翼无人机

	1.无人机轴距≥900mm；
▲2.无人机最大起飞重量应≥10kg；
▲3.无人机最大负载重量≥3kg；
▲4.在标准飞行工况下，最大飞行续航时间应≥60min；
5.无人机起降和飞行抗风能力应能达到7级；
▲6.无人机应支持全向视觉感知和TOF避障系统，TOF避障距离0.5m~10m；
7.无人机应支持前视FPV，分辨率不小于1080P；
▲8.无人机防护等级应为≥IP55；
9.无人机最大起飞海拔高度≥5000m;
10.无人机应同时支持下置双云台+上置单云台同时挂载使用；
▲11.无人机应支持电池热插拔，当飞行器降落需要更换电池时可不关闭飞行器电源；
▲12.单组电池容量应≥16000mAh，电池能量≥360Wh；
13.无人机应具备RTK定位功能、失控保护功能、低电量保护功能、航线飞行功能、自主起降功能、禁飞区设置功能、电子围栏功能、航向锁定功能、返航点、锁定功能、热点环绕功能、断桨保护、辅助定高功能；
14.无人机最大水平飞行速度≥20m/s；
15.无人机应具有开机自检测通过系统，支持电压显示，低电量时自动警告功能；
16.无人机工作温度范围应满足-20℃至＋55℃；
17.无人机工作湿度应≤95%RH（无凝结）；
18.无人机支持多模定位；
▲19.具备视觉定位能力，定位精度不超过5%*航程；
20.遥控器屏幕尺寸应≥8英寸；
21.遥控器分辨率应≥1280×720；
▲22.长焦可见光相机影像传感器≥1/2 英寸CMOS，有效像素≥4800 万；
▲23.长焦可见光相机光学变焦≥25倍；
24.长焦可见光相机最大图像分辨率≥8000×6000；
25.长焦可见光相机视频帧率≥25fps；
▲26.广角相机影像传感器≥1/1.32 英寸 CMOS，有效像素≥4800万；
▲27.广角相机最大图像分辨率≥8000×6000；
28.红外相机分辨率≥640×512；
29.红外相机测温方式应支持中心测温/指点测温矩形框测温；
30.红外相机测温范围应满足低温模式：-20°C~150°C(默认)，高温模式：0°C~550°C；
31.激光测距仪测量范围≥1400m；
32.激光测距精度应满足：距离＜400m时精度≤1米，距离>400m时精度≤ 0.4%；
▲33.喊话器声压应≥130dB；
▲34.喊话器有效广播距离应≥550米；
35.喊话器云台角度应可以通过遥控设备进行俯仰调节，调节角度范围不小于0~90°；
36.喊话器应符合实时喊话，录音上传，音频文件，播放背景音乐(自动闪避),文字转语音(支持方言)，音频格式应支持MP3、wav、m4a、flac、aac。
	1
	套


注：1、带“▲”号参数应提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件并加盖投标人电子签章。
2、其他参数没有要求提供证明材料的，以投标响应文件为准。
标的名称：算法定制
	名称
	技术参数及性能指标
	数量
	单位

	算法定制

	1.支持无人机红外视频储酒罐高温异常检测，输出目标位置、最高温度、最低温度、平均温度、异常区域及报警信息。支持配置检测开关、测温区域、温度阈值和温差阈值。无人机飞行高度为20～30 m，红外视频分辨率≥为640×512，储酒罐目标尺寸不小于20×20像素；局部热点检测时目标尺寸不小于30×30像素。在目标无遮挡、热成像清晰且满足测温条件的情况下，高温异常识别率不低于90%。
2.支持无人机可见光视频有色可燃气体泄漏检测，识别异常气团、喷射状泄漏及持续扩散现象，输出泄漏目标位置、气团区域、扩散方向、持续时间及报警信息。支持配置检测开关、检测区域、持续时间阈值及报警等级。无人机作业航高为30～50m，支持3840×2160和1920×1080视频输入。场景要求：4K模式下有色气团目标尺寸不小于60×60像素，1080P模式下不小于30×30像素；气体与背景具有明显颜色差异，泄漏区域无遮挡。在满足飞行和场景要求的条件下，有色可燃气体泄漏识别率不低于90%。
3.支持无人机可见光视频河道水位监测。首次人工标定固定水位参考线和监测区域，后续通过图像配准将参考线映射至实时画面，并结合水面分割结果，判断水面低于、接近、达到或超过参考线，输出水位状态、变化趋势、风险等级及报警信息。
4.无人机采用俯拍或斜俯拍方式，建议航高 20～50m、云台俯角 －45°～－90°，支持1080P和4K视频。1080P画面中参考线有效长度建议不小于 50像素，水面区域不小于 80×80像素。
5.算法结合连续视频中的水面位置、覆盖范围及越线持续时间，输出正常、关注、预警、危险四级山洪风险。在满足画面清晰、参考线可见及无遮挡条件下，水位状态识别率不低于 90%。
	1
	套


注：参数没有要求提供证明材料的，以投标响应文件为准。



3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	其他要求
	★1、投标人须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，按招标人要求送达指定地点，同时按招标人的要求做好售后服务工作。
★2、投标人提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准，本项目所涉及的国家标准/行业标准等有更新的，以最新标准执行。
★3、货物质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人承担货物制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人承担。
★4、本项目的货物均需提供配送及安装服务。
★5、安全要求：投标人须承诺已知晓完成本项目所涉及到的一切风险，在合同履行过程中由于投标人或其工作人员原因出现的给他人或自身造成伤害的安全责任(含事故)均由投标人自行承担相应责任。
★6、报价要求：本项目按总价报价，均用人民币表示，报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物（服务）、运杂费（含转运）、人工、保险、税费、检测费用（如有）、辅材（如有）、咨询、培训、安装、敷设、招标代理费用和采购文件规定的其它费用及合同签订过程中可预见和不可预见费用等。投标人需自行考虑本项目在实施期间的可能产生的一切费用，采购人不再另行支付与本项目相关的任何费用。
★7、所投产品若涉及到国家强制性认证产品或其他国家强制要求，投标人须承诺在中标后签订合同前向采购人提供国家强制性产品认证证书(CCC证书)或其他国家强制要求证明材料复印件（采购文件中另有规定的除外）。
★8、提供无人机机身险3年，保险需涵盖无人机及其云台功能模块。
★9、提供无人机三责险3年，保额不低于100万/架/年。
★10、实现7台设备的接网接电、场地勘探、施工安装、官方验收、并与网统飞智巡综合服务平台互联互通（原平台品牌为：低空数联，型号：定制），中标后，由采购人向中标供应商提供完整平台接口文档。  
注：以上1-10项须提供承诺函并加盖投标人电子签章，格式自拟。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订起付款后30个工作日内到货， 到货后60个工作日完成货物安装调试。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：签订采购合同后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：完成货物安装调试并验收合格，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1、按国家有关规定以及采购文件的服务要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与采购合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 2、其余未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期：自验收合格之日起一年（其中电池质保半年）。对质量问题，应无条件调换或退货，供应商接到调换通知后，3 小时内完成调换，由此产生的费用由供应商自行负责。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任 1、供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3、供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作。 4、供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 5、有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （1）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)； （2）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （3）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （4）法律规定的其他情形。 解决争议的方法 1、因货物及相应服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物及相应服务符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物及相应服务不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。 2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。


3.4.其他要求
1、因系统固化原因，具体标的名称详见”标的信息汇总（采购清单）“。 2、供应商应提供针对本项目的实施方案，内容包含：①重难点分析；②现状分析；③货物安装执行方案；④实施流程、项目时间进度安排及关键点把握控制；⑤技术人员配置；⑥质量保障措施； 售后服务方案：①售后（保修、退换货）流程安排；②应急预案；③产品培训方案；④售后人员配置方案；⑤售后服务质量保证措施；⑥易损件、核心部件定期检查方案；⑦巡检服务周期及维护措施等。
 

