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项目名称：宾川四中理化实验室及功能室设备（桌、椅、柜）采购项目
采购内容：货物
招标编号：BJC-202507
采购方式：公开招标（综合评分）
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   2025年8月25日 制
第一部分  投标邀请(招标公告)
BJC-202507宾川四中理化实验室及功能室设备（桌、椅、柜）采购项目公开招标公告
一、项目基本情况

项目编号：BJC-202507
项目名称：宾川四中理化实验室及功能室设备（桌、椅、柜）采购项目
采购方式：公开招标

预算金额（万元）：102.0744
最高限价（万元）：102.0744
采购需求：共有 1 个标段；教学、实验用桌，教学、实验椅凳，教学、实验用柜
合同履行期限：详见采购文件

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得一同参加本次政府采购活动；如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。（2）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。（3）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；各投标人须做出承诺在投标期间未出现过上述情形。（4）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单但未及时录入相关查询渠道者，如若依旧参与政府采购活动一经查实，按虚假应标处理，中标者取消中标资格，并追究相应责任。（5）其他法律、行政法规中明确规定不能参与政府采购活动的，均不能参与本次政府采购活动。

3.本项目的特定资格要求：（1）投标产品有ISO9001质量管理体系认证。（2）具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和售后服务能力。提供2022年至今连续3年由具备相关资质的第三方机构出具的财务审计报告。
三、获取采购文件

时间：2025-8-26 00:00至2025-9-2 00:00，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：云南省政府采购网

（http://www.yngp.com/）
政府采购云平台

（https://www.zcygov.cn/）
方式：自行下载获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025-9-16 9:00（北京时间）

地点：政府采购云平台

（https://www.zcygov.cn/）
五、开启

时间：2025-9-16 9:00（北京时间）

地点：宾川县公共资源交易中心开标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、开标方式：智能开标。

2、本项目需要落实的政策：（1）同等条件下优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的服务等。（2）本次采购对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本条评审规则根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）之规定。（3）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（4）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。(5)优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。同等条件下优先采购注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员的物业公司所提供的能满足需求的服务。 

3、中小企业合同融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。

“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 

“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com其他具体项目信息及要求详见招标文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宾川县第四完全中学
地址：宾川县太和华侨社区龙竹棵72号

联系方式：18987086485
2.采购代理机构信息

宾川县政府采购和出让中心

地址：宾川县金牛镇金叶路宾川县政务服务管理局内         

联系电话/传真：0872—7331697   7331692（传真）

3.监督机构信息

宾川县财政局采购管理股

地址：宾川县金牛镇金叶路中段财政局

监督电话：7141076

第二部分  投标须知

一、投标供应商须知
（一）必须完整阅读完本招标文件

本招标文件共由  六  部分组成。投标供应商在下载本招标文件之后，须仔细完整地进行阅读，全面理解招标文件的规定；一旦投标供应商在规定时间和地点递交了投标文件，即视为   已知晓并接受   本招标文件的所有规定。

合格的投标供应商

1、资格进行审查：资格审查由采购人负责进行审查，采购人对审查结果负责。资格审查不通过的投标文件不能进入下一轮评审。

资格审查内容如下：

（1）是否具有独立承担民事责任的能力；

（2）是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）是否具有履行合同所必须的设备和专业；

（4）是否有依法缴纳税收的证明和社会保证金的良好记录；

（5）是否有参加政府采购活动前三年内，在经营活动中存在重大违法记录；

（6）是否为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（7）是否符合本项目供应商的特殊资质要求；

（8）是否有无失信记录、重大税收违法记录、政府采购严重违法失信行为记录。

2、可以参加本次招标活动的合格投标供应商，除符合本招标文件规定的供应商条件外，还须严格遵守中华人民共和国有关法律法规开展经营活动，因前述因素引起的一切后果，由投标供应商承担。

（三）投标费用自行承担

无论招标结果如何，所有投标供应商  自行承担  参加本次招标活动所发生的一切费用。

二、招标文件的澄清、修改和更正

本招标文件的澄清、修改和更正的所有事宜，均将通过指定站点进行公告。

招标文件的澄清：投标供应商认为本招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 七 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑并抄送宾川县政府采购和出让中心。由采购人负责在法定时间内作出书面解答；宾川县政府采购和出让中心负责积极配合采购人的回复工作。

（二）招标文件的修改：在要求提交投标文件截止时间 十五 日前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标供应商提问的澄清，均可对本招标文件用补充文件的方式进行修改，并将补充文件通过指定站点发布通知。补充文件将作为本招标文件的组成部分，对所有投标供应商具有约束力。

（三）投标截止时间和开标时间变更：为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑并修正投标文件，宾川县政府采购和出让中心与采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将时间变更通过指定站点通知潜在投标供应商。在这种情况下，采购人和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（四）电子招标文件的修改

1、招标人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

2、投标人应在投标截止时间前及时登录指定网站查看有关该采购招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

3、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

三、质疑和投诉
（一）质疑

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑并抄送宾川县政府采购和出让中心。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

供应商提出质疑应当提交委托书、质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑对象；

（2）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（3）质疑项目的名称、编号；

（4）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、采购人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

（二）投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级级政府采购监督管理部门投诉，根据相关文件规定，投诉内容不得超过质疑内容范围。

四、投标保证金

参加本次竞标 不需要 递交投标保证金，递交标准为： A标零元整（小写：0.00元）。
根据《大理州政府采购电子保函（保险）工作实施方案》要求，本项目可接受电子保函（保险）方式递交保证金（若需）
五、投标文件的组成

（一）投标文件的必要组成部分：须由以下资格部分、商务部分、技术部分、其他部分四部分组成。

（二）投标供应商对投标文件的合法性、真实性、有效性负全部责任。

（三）统一格式详见招标书第五部分。

六、投标文件度量衡单位、语言文字、有效期

（一）度量衡单位，投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律使用公制。投标货币与支付货币均为人民币。

（二）语言文字，投标文件及投标供应商与采购人之间的一切函、电往来均以中文书写，并采用符合国家标准或业界承认的术语；用非中文版印刷的产品说明书、设备配置表、技术资料、资质证书等，投标供应商应提供符合中国有关法律、法规的中文译本（除本招标文件有明确要求的除外），并以中文译本为准。

（三）投标文件有效期要求不低于  90  天。

在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都采用书面（传真）的形式。则投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

七、投标文件的签署及规定

（一）电子投标文件签署要求

电子投标文件的签章和签名要求：

1、按照投标文件格式，采用单位和法人数字证书电子签章及电子签名。

2、委托代理人（投标供应商代表）签字处，若无CA数字证书，则编辑好文档或表格，手写签名后扫描上传。

3、电子投标文件每一页都应加盖电子公章。

（二）投标文件的相关规定

1、投标供应商须对本招标文件中的每一项给予明确应答，并清楚地表明是否满足招标文件要求，同时准备有关资料，为投标文件提供准确的完整的陈述。

2、因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

八、投标文件的递交

1、网上递交的电子投标文件须对文件进行加密。

2、网上递交电子投标文件网址为政府采购云平台

https://www.zcygov.cn/，供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名。

注：建议供应商上传完成后，将已上传的电子投标文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行查看，确保上传的文件可以正常打开。

3、在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的电子投标文件，无须书面形式通知采购人。修改的电子投标文件应按照有关电子投标文件规定进行编制、密封、标记和递交。

九、中标通知和合同签订

（一）经采购人确认后的定标结果，宾川县政府采购和出让中心将通过指定站点发布，并以书面形式向中标供应商签发中标通知书，但不发落标通知书。

（二）中标通知书将同时报送采购人一份。中标通知书将是合同的一个必要组成部分。

十、中标服务费

按有关规定，宾川县政府采购和出让中心对中标服务费、代理费及招标文件工本费均不收取。

十一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十二、废标条件

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（不允许偏离的实质性要求和条件为实质性响应条件,具体要求见招标文件第六部分采购需求）；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）达到采购法规定其他废标条件的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

十三、大理州严厉打击围标串标违法行为“九要九严禁”

《大理州严厉打击围标串标违法行为“九要九严禁”》
一、招标人要按审批、核准确定的招标范围、招标方式、组 织形式组织招标，严格按国家规定的标准文本编制招标文件；严 禁与投标人串通，量身定做招标文件，以集体决策、拆分项目等形式规避招标或违规采用邀请招标。

二、招标人要采取指派专人、委托监理等方式，督促中标企 业按招标文件和合同执行相关约定，严防违法分包、非法转包、人员挂靠冒用等；严禁主体责任不落实，管理缺失“ 一招了之”。

三、招标代理机构要加强自身建设，提升业务能力，依法依规经营；严禁与招标人、投标人串通招投标。

四、投标人要依法诚信参加投标，投标时签订《不参与围标 串标信用承诺书》，与投标文件一并上传至云南省公共资源交易 平台 ；严禁伪造、变造、借用资质（资格）证书或其他证件，以 他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。

五、投标人要接受社会监督，在中标候选人公示时 ，必须包  含业绩和《施工现场专业（管理）人员配备表》；严禁伪造业绩、奖项、项目现场管理人员等材料。

六、投标人中标后要严格履行合同，做好项目负责人、技术 负责人和其他“八大员”的管理 ，亮证上岗、严格考勤；严禁违法分包、非法转包、人员挂靠冒用、随意更换驻场人员。

七、评标专家要公正、廉洁履行职责，严格遵守评标纪律； 严禁与招标人、投标人串通，私下接触和收受利害关系人的好处，组建或加入可能影响公正评标评审的“团伙”。

八、州、县两级行业监管部门要严格履行招标投标监管职责， 对资格预审文件、招标文件进行公平竞争审查，对中标项目“全生命周期”管理；严禁失职渎职、监管缺位。

九、州、县两级行业监管部门要畅通举报渠道，对于围标串 标违法行为发现一起、查处一起、曝光一起，做到“零容忍”，严厉打击“标贩子”“黑代理”；严禁监管缺失、有案不查、执法不严， 以行政约谈代替行政处罚， 以行政处罚代替刑事处罚。

清朗透明的招投标环境需要全体招投标参与者共同维护，需  要大家严格遵守“九要九严禁”，违者将依纪依法严格追究责任。 招标人和行业监管部门违反上述条款，相关部门主要负责人和相  关责任人的违纪违法线索将移交纪检、公安部门；工作不负责任、 不正确履职或者疏于管理 ，出现重大失误错误的，将同步移交组  织人事部门，严肃追究部门及相关责任人违纪违法责任。招标代  理机构违反上述条款，将依法给予行政处罚；情节严重的，纳入“ 黑名单”，禁止其二年内在大理州代理招标，直至吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。投标人违反上述条款，将 依法给予行政处罚；情节严重的，纳入“黑名单”，取消其三年 内在大理州投标资格，直至吊销营业执照；构成犯罪的，依法追 究刑事责任。评标专家违反上述条款，将依纪依法严肃追究责任，并按规定永久调整出综合评标专家库。

在招标投标过程中，相关单位及责任人的违法信息将向社会  公布，及时推送至云南省公共资源交易平台和“信用中国”网站。 全州纪检监察、发展改革、政务、公安、审计和住建、交通、水 务、农业、工信、财政、 自然资源、卫健、生态环境、林草、能  源等部门将协同配合、情况互通、信息共享，坚决打击围标串标行为。

第三部分  开标评标

一、开标

（一）开标方式：智能开标。

现场开标程序

1、开标会由宾川县政府采购和出让中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2、介绍参加开标会的人员名单；

3、宣布唱标、监标和记录人员名单；

4、由投标供应商代表上前，使用供应商编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。各供应商按规定对递交的电子投标文件进行解密，每家供应商解密时长不超过10分钟，供应商解密时长超过10分钟的（因开评标系统或网络原因导致的除外），其投标文件不再予以解密，一切后果由供应商自行承担；

5、按照电子公共资源交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标；

6、唱标：由唱标人宣读供应商在其电子投标文件中承诺的投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容； 

7、宣布评标期间的有关事项；

8、开标会议结束。

（二）宾川县政府采购和出让中心将做开标记录，供应商对唱标结果签字确认。

（三）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、开标结束后由采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足三家的，不得评标。（资格审查内容见招标文件第二部分）

三、评标
（一）评标流程：采购代理机构负责组织评标工作，并履行以下职责；

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表，评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，有财政部令87号第六十四条情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（二）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员不得参加开标活动。

评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）评标过程的保密

1、从开标之日起，到公告评标结果之日止，宾川县政府采购和出让中心工作人员、宾川县公共资源交易中心工作人员、采购人、投标供应商、公证人员、监督人员均需严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号等法律法规有关评标保密方面的规定。

2、从开标之日起，到公告评标结果之日止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，采购代理机构、宾川县公共资源交易中心工作人员、采购人代表、公证人员、监督人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

3、在评标期间，投标供应商企图影响评标的任何活动，将导致其投标无效并承担相应的法律责任。

4、采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5、有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（四）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6、废标或流标项目向采购人或代理机构出具招标文件中是否含有不合理条款的意见。

四、评定内容及评标标准

（一）本项目采用电子评标，评标委员会按照“评分细则”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评分细则”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
本次招标所采用的评标方法为 “综合评分法”，即：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标办法。

评标委员会按以下公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列；评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，依次类推。

同等条件下优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务等。

评标总得分F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

其中F值为评标委员会所有成员汇总得分的算术平均值。

（一）评分标准

按如下评分办法计算：

	序号
	评审项目
	评审因素
	评审标准

	F1
	投标报价评分（满分为100分，权重F1=30%)
	投标报价（满分30分）
	1、所有高于采购预算的报价均为无效报价，其投标将不能进入下一评审环节。
2．价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×100。
3．因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
4．最低价不作为中标的保证。备注：投标人报价明显偏低，评标委员会认定具有恶性竞争嫌疑，要求其作出解释，其解释被评委会接受，可确定其报价合理；如不被评委会接受，评委会将不予认可，将作为无效投标书处理。

	F2
	商务部分评分（满分为100分，权重F2=20%)
	企业业务能力(20分）
	投标人承接或完成的类似项目，每个项目每提供一个得4分，总分最高得20分。注：需提供合同复印件或中标通知书加盖公章，否则该项不得分。

	F3
	技术部分评分（满分为100分，权重F3=50%)
	设备技术参数评审（40分）
	根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足招标文件要求的得40分；每有一项负偏离扣5分。
备注：是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、检测报告等相关证明文件的描述进行认定

	
	
	售后服务承诺评审（10分）
	1、投标人提供完整的服务承诺，并具有完整的售后服务体系，售后服务能力较强，售后服务方案编写完整，针对性强；有详细的，有利于采购人售后方案措施，有本地化售后服务能力，并能提供证明材料的得6-10分；
2、投标人提供完整的服务承诺，具有售后服务体系，售后服务能力本地化，有售后服务方案，有针对性；售后服务方案不详细、可操作性不强或评委认定该方案不完善等情况的得1-5分；
3、无服务承诺，无具体的售后服务方案，无售后承诺的得0分。


（三）统分原则

1、在通过资质性审查、符合性审查的前提下，以折后报价最低投标供应商的报价为基准价，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格按价格统分公式参与评审，本条评审规则根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）之规定。
2、在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3、统分原则：计算算术平均值为投标人的该项评分因素的得分(保留小数点后两位)。

4、统分办法：各项评分因素得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分。

（四）推荐

1、评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐中标候选人。如投标人总分相同，按投标报价低者为第一中标侯选人。总分相同报价相同时优先选择节能环保，自主创新产品。同等条件下优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务等。

2、提供相同品牌产品的不同投标人参加本项目获得中标人推荐资格原则

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价低者获得中标人推荐资格；
（2）评审得分相同、报价得分相同供应商的，以F3技术得分项得分高者为中标人。
（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前三款规定处理。

（五）评标委员会成员的组成

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由采购人熟悉相关专业的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

五、评标程序

每一评标程序仅对上一评标过程的合格者进行评审。

（一）对投标文件进行全面评审

评审分为资格审查和符合性审查。

1、资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，采购人按照资格审查对投标文件进行审查，审查不通过的投标文件不能进入下一轮评审。

2、符合性审查

（1）依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性、符合性以及投标文件对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。没有对招标文件要求作出实质响应的投标将被拒绝。且如发现投标人存在下列情况之一的，其投标将被拒绝:

A.投标文件没有投标供应商的法定代表人或委托代理人签字和加盖公章；

B.不具备招标文件中规定资格要求的；

C.投标有效期不满足招标文件要求的；

D.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

E.明显不符合国家和行业技术标准的要求；

F.投标文件的编制不符合招标文件的要求；

G.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

H.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

I.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性的要求的；

J.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

K.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

详细评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与打分。

（二）澄清有关问题

1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商投标委托代理人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商委托代理人的澄清、说明或者补正均采用书面形式，由其授权的代表签字，并且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）比较与定标

经过上述“对投标文件进行全面评审”和“澄清有关问题”两个环节之后，评标委员会将按照前述的评标办法，推荐出拟中标供应商，采购人根据评标委员会的推荐最终确定中标供应商；如采购人授权评标委员会直接确定中标供应商，则评标委员会根据评标办法直接确定中标供应商。

（四）编写评标报告

由评标委员会编写评标报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则

（一）开标时，投标文件中开标一览表、投标函内容、投标报价表中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

第四部分  合同范本及主要条款

本次政府采购项目的合同，甲乙双方将依据《中华人民共和国政府采购法》“第四部分 政府采购合同”等有关政府采购法律法规的规定进行签定。并合乎《中华人民共和国合同法》及其他法律法规之规定。

采购人和中标人需按照本次招标采购文件和采购结果自中标通知书发出之日起30日内签订合同，合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。参考合同范本见招标文件第 19 页至第 24 页，详细合同条款甲乙双方可根据实际情况和有关法律法规，进行补充修改。

项目编号：                    

合同自编号：           项目名称：                  

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

宾川县政府集中采购

（政府集中采购）

货物类

合 

同 
书

签订地点：云南省宾川县

签订日期：20   年　月　日

宾川县政府采购和出让中心　制
根据宾川县政府采购和出让中心组织的招标编号为       项目采购结果，甲乙双方在平等、自愿的原则上经友好协商，签订本合同，共同信守。
1.合同标的

1.1本合同标的货物是指：采购结果中全部的货物、设备、产品、项目等，包括辅助设备、专用配件、软件、技术文档、设备运行所必需的消耗品如包箱、技术服务与质量保证文件等。以下统称为货物。

1.2货物的名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价等，详见  附件1  。

1.3货物建设施工安装调试必需符合有关国际、国家和行业相关标准，并满足甲方技术要求。

1.4如附件一中关于货物的技术参数和详细配置等描述不够填明确的，甲乙双方须以附件的方式加以明确。

2.合同价款

2.1合同总价的支付方式：

合同总价中由甲方直接支付部分：￥          元。
合同总价中由国库集中支付部分：￥          元。
2.2以上价格为甲方指定地点统一交货价，即含运输建设施工安装调试费用；并含乙方向甲方提供（  ）天的设备使用人员现场例行培训，培训人员不少于（  ）人，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等。双方食宿自理，各自负责。

3.交货地点和时间要求

3.1甲方指定的交货地点：              。
3.2时间要求：           。
4.甲乙双方的权利和义务

4.1甲方的权利和义务

4.1.1合同签订生效后负责货物实施的相关工作，如与乙方的具体联系和衔结，货物现场建设施工安装调试时配备人员进行监管。

4.1.2提供货物建设施工安装调试所必须的场地和环境。

4.1.3组织对货物进行验收并签署验收书或验收报告。

4.1.4按合同享有乙方提供的货物和服务。

4.1.5按政府采购有关规定落实采购资金。本合同付款方式有国库集中支付的，甲方需办理好国库集中支付的有关手续。

4.1.6甲方有权拒付合同价以外的任何费用。

4.2乙方的权利和义务

4.2.1提供的货物是全新、包括零部件；符合采购文件和投标文件规定；具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准、进口产品具有国家有关部门完整手续、产品出厂标准；货物及主要配件保修期为（   ）个月，终身负责维修；乙方对所提供的货物实行（   ）个月定期保养维护、巡检制度；并保证货物在甲方报废前正常运行。

4.2.2保证货物、有配套软件的还包括软件产品，甲方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

4.2.3遵守投标文件、技术澄清、商务谈判等承诺。

4.2.4参与甲方共同进行验收。

4.2.5甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持，乙方应向甲方提供在大理州内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单。

乙方技术支持联系人：                         。

联系电话/手机：                              。

4.2.6乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

5.验收和验收标准

5.1合同签订后，乙方负责将完整配套的原封货物，含开机必要消耗品，送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验、或按所提供样品进行验收，并由乙方按规范要求完成建设施工安装调试等；交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料：如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等，以及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

5.2一般性货物由甲方组成验收组负责项目验收；重要或重大货物，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；特种货物如有特殊的安装调试、技术培训等要求，相关事宜以附件列示。

5.3甲乙双方须在验收书或验收报告上加盖公章，验收成员须签字，并承担相应的法律责任。确认合同履行后，进入结算程序。

6.合同生效

6.1合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

7.合同价款结算

7.1甲方直接支付结算程序

7.1.1甲方以  书面形式  签字同意通过验收、且收到乙方开具的全额发票后，甲方即向乙方支付合同总价的    %。

7.1.2货物正常运行（使用）    个月无质量问题和售后服务已按本合同履行，且甲方收到乙方以  书面形式提出付尾款申请  后，甲方即向乙方支付合同总价的     %。

7.2支付结算程序

8.违约责任和纠纷处理

8.1甲方违约责任

8.1.1甲方无正当理由而拒绝验收货物，则向乙方偿付合同总价的    ‰的违约金。

8.1.2因甲方未履行本合同“第4.1.5条”和“第7.2.1条”规定，导致不能按本合同“第7条”规定向乙方结算合同价款，甲方向乙方每日偿付欠款总额的    ‰的滞纳金。且有关部门可视为甲方采购资金未落实或甲方虚报项目，由此产生的一切后果和导致的法律责任、行政责任均由甲方承担。
8.2乙方违约责任

8.2.1除发生不可抗力事实外，乙方所交货物的建设施工、安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物。

8.2.2乙方逾期交货或完工将向甲方每日偿付合同总额    ‰的滞纳金。

8.2.3因乙方不能按期交付货物和完成建设施工、安装调试，以及所交货物的建设施工、安装调试与合同标准不符,使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

8.3纠纷处理

8.3.1甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关的宾川县政府采购监督管理部门反映，以便有关部门进行协调或处理。

8.3.2也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁。

8.3.3本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

9.本合同不可分割之部分

9.1编号为        的采购文件。

9.2乙方的投标文件、项目评审时，投标人代表对投标文件作出的澄清、承诺。

9.3中标（成交）通知书。

10.其它

10.1本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》有关规定处理。

10.2本合同一式  份，甲方留存  份，乙方留存  份，宾川县政府采购和出让中心备案  1 份。

10.3本合同其它附件（如有请填写）：

附件1：本合同的货物清单。

甲方[采购人公章]：

邮政编码：

单位地址：

联系电话/传真：

法定代表人签章：                  经办人签章：

乙方[供应商公章]：

邮政编码：

单位地址：

联系电话/传真：

开户银行：

银行账号：

法定代表人签章：                  经办人签章：

合同签订地点：中国·云南·大理州·宾川县

合同签订日期：  20  年    月       日

合同总价小写：  ￥              元

合同总价大写：                  元整

第五部分  投标文件所需材料及统一格式要求

一、投标文件所需提供材料一览表：
	序号
	组成部分
	名称
	格式及相关要求

	
	资格部分


	本部分由采购人进行审查
	营业执照
	见统一格式要求1

	
	
	
	组织机构代码证
	

	
	
	
	税务登记证
	

	
	
	
	经第三方审计机构审计的审计报告
	见统一格式要求2

	
	
	
	单位财务报表
	

	
	
	
	银行出具的资信证明
	

	
	
	
	财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函
	

	
	
	
	依法缴纳税收和社保证明材料
	见统一格式要求3

	
	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
	见统一格式要求4

	
	
	
	无失信记录、重大税收违法记录、政府采购严重违法失信行为记录证明材料
	见统一格式要求5

	
	
	
	不参与围标串标信用承诺书
	见统一格式要求6

	
	商务部分
	开标一览表
	见统一格式要求7

	
	
	投标保证书
	见统一格式要求8

	
	
	法定代表人资格证明书
	见统一格式要求9

	
	
	法定代表人授权书
	见统一格式要求10

	
	
	质量保证书
	见统一格式要求11

	
	
	服务承诺书
	见统一格式要求12

	
	
	明细报价表
	见统一格式要求13

	
	
	商务条款偏离表
	见统一格式要求14

	
	
	中小企业声明函
	只需提供任一有效证明文件均可获得小微企业折扣
	见统一格式要求15-1

	
	
	残疾人福利性单位声明函
	
	见统一格式要求15-2

	
	
	监狱企业证明文件
	
	见统一格式要求15-3

	
	
	供货及项目实施方案
	见统一格式要求16

	
	
	售后保障体系及售后服务方案
	见统一格式要求17

	
	
	培训方案
	见统一格式要求18

	
	
	同类业绩证明
	见统一格式要求19

	
	技术部分
	技术规格偏离表
	见统一格式要求20

	
	
	技术参数
	见统一格式要求21


二、统一格式要求（此部分所有统一格式中提到的加盖公章部分，加盖投标企业在办理CA锁时留存的电子公章；法定代表人签字使用办理CA锁时留存的电子签名；委托代理人签字，在编制好该表格后手写扫描后上传。）

统一格式要求1：

1、营业执照（扫描件加盖公章）

供应商有效的营业执照副本内页：要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围。

2、组织机构代码证（扫描件加盖公章）

3、税务登记证（扫描件加盖公章）

4、自然人身份参与投标的，需提供有效身份证复印件

注：三证合一只需提供营业执照

统一格式要求2：

提供投标前一个月单位财务报表

经中介机构审计的审计报告

投标人开户银行出具的资信证明

财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

注：投标供应商只需提供上述任一能够清晰准确反映供应商的商业信誉情况，间接反映供应商是否有健全的财务会计制度即可。
统一格式要求3：

提供有依法缴纳税收和社保的证明材料

统一格式要求4：

书面声明

  供应商名称  在此声明，我单位参加政府采购活动前3年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签字或签章）

            年       月       日

统一格式要求5：

无失信记录、重大税收违法记录、政府采购严重违法失信行为查询记录（由采购人资格审查时查询）

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录； 

2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录；

3、未被对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单承诺书或声明（格式自拟）。

统一格式要求6：

不参与围标串标信用承诺书

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动 ， 对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开 、公平 、公正 、诚实守信的原则 ， 依法依规参与本项目投标。

二、我单位参与投标的材料均真实 、有效 、合法。

三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，不参与围标串标。

四、我单位如被查实在本项目投标活动中存在围标串标的， 本人和单位接受相应行政处罚和失信惩戒，承担直接责任人法律责任。

承诺单位（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权人（签字）：

年     月      日

统一格式要求7：
开标一览表

项目名称：
项目编号：

包组号：

	序号
	分项
	投标人填报
	招标要求
	投标人备注

	1
	招标编号
	
	BJC-202507
	

	2
	投标报价大写（单位：元）
	
	单位：元
	

	3
	投标报价小写（单位：元）
	
	单位：元   
	

	4
	项目完成时间承诺
	
	中标后  日历天内完成安装调试
	


                        投标人：（公章）           

法定代表人（或委托代理人）签字：（电子签章）       
                                日期：      年     月    日

统一格式要求8： 

投标保证书

致宾川县政府采购和出让中心：

我  <此处填投标供应商全称>  在对贵中心招标编号为  <此处填写招标编号>  的招标文件进行仔细阅读并经研究后，现决定参加  <此处填写标段号>  投标，为此特承诺如下：

一、我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国采购法实施条例》、财政部令第87号等法律法规，遵守招标文件中的有关规定和收费标准。并已按照招标文件要求按时上传了电子投标文件；愿意向贵中心提供任何与该项投标有关的数据、技术资料。

二、我方对提交的投标文件的合法性、真实性、有效性负全责，同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性、真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

三、我方本次投标自开标之日起      日内有效，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力。如果投标被接受，我方保证及时签定合同，在合同生效后，承担合同规定的责任义务。并且至合同履行完为止，本投标文件保持有效。

四、我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知晓并放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

五、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标人为中标人的行为。

六、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

七、已按招标文件的要求提供了￥          元投标保证金（或保函）。一旦发生下述行为之一，我方将放弃追索保证金的权利：

1、从开标日起到投标文件有效期满前，我方撤回投标；

2、开标、评标到定标期间我方发生了违反法律法规或招标文件规定的行为；

3、在收到中标通知书后未能按规定时间采购人签订合同。

八、本投标保证书自开标日起       日有效，除非贵中心提前终止或解除本保证书。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

承诺日期：      年     月    日

统一格式要求9:

法定代表人资格证明书

供应商名称：                        

单位性质：                          

成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                    （公章）

         年    月   日

附法定代表人身份证复印件

统一格式要求10： 

法定代表人授权书

致宾川县政府采购和出让中心：

我 <此处填法定代表人姓名> 是 <此处填投标供应商全称>  的法定代表人。我现授权 <此处填委托代理人姓名> 为委托代理人、其职务为 <此处填委托代理人的职务> 、其身份证号码为 <此处填委托代理人的身份证号码> ，参加贵中心组织的招标编号为 <此处填写招标编号> 的 <此处填写招标内容> 的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜，其在招标活动中作出的所有承诺，我均同意，并由我方承担由其行为所造成的一切投标结果和法律后果。

此授权有效期为：自生效之日起至贵方本次招标活动全部结束，如我方投标被接受，此授权至合同履行完毕失效。

特此授权。

法定代表人签字：（电子签章）                 手机；

委托代理人签字：（手写扫描上传）             手机；

投标供应商全称（公章）：

授权生效日期：      年     月    日

（附上法定代表人和授权代表人的身份证复印件，授权代表人原件备查。）

统一格式要求11： 

质量保证书

宾川县政府采购和出让中心：

本书作为  <此处填投标供应商全称>  参与贵中心组织的招标编号为  <此外填招标编号>  的       标段竞标，对所提供的  所有设备（产品）和所参加投标项目整体上  的质量保证。现慎重做出以下质量保证，并承担相应的法律责任：

1、提供的产品和项目建设质量符合《中华人民共和国产品质量法》等法律法规和行业标准；并且是全新、具有生产厂家质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；

2、提供的   产品（设备）  是符合招标编号为  <此外填招标编号>  的招标文件规定的质量、性能、报务、档次等要求；

3、……

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

承诺日期：      年     月    日

统一格式要求12： 

服务承诺书
宾川县政府采购和出让中心：
本着诚信的原则，由贵中心组织的招标编号为  <此外填招标编号>  的公开招标采购，我单位（公司）的如果的竞标和报价有幸中标，我们将认真履行如下服务承诺：

1、交货时间承诺：

2、项目实施承诺：

3、质保期承诺：

4、售后服务承诺：

5、我单位承诺完全投标本承诺书中未能完全列出，但在招标文件中明确要求的服务条款。

6、……

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

承诺日期：      年     月    日

统一格式要求13： 

明细报价表

招标编号：

标段号：                                         单位：人民币/元

	序号
	投标产品品名
	投标产品技术参数和配置详细说明
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计（等于投标报价）
	大写：                    小写：

	交货时间
	


投标供应商全称（加盖公章）：

办公地址：                     邮编：

投标供应商代表签字：               手机：

法定代表人签字：               联系电话/传真：

报价日期：      年     月    日

注：1、投标供应商必须在“投标产品技术参数和配置详细说明”一列，对全部投标产品进行实事求是的详细说明，至少应包括投标产品的生产厂家、规格型号、详细技术参数、配置明细清单、选配件和价格、质量和服务承诺等。

2、投标产品明细报价表中，投标供应商应对自己的投标产品进行充分的实际描述，包括品牌、型号、性能参数和招标文件需求的优劣对比，禁止完全复制粘贴招标文件参数。如有完全复制粘贴招标文件参数的，一经发现按废标处理。

3、 若货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并提供产品在“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号；否则，不予认可。

4、若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请在备注栏中标明并同时提供中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），否则，不予进行价格扣除。

5. 上表中各项单价及总价均应包含人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、配合验收费用，运费、保险费用及其它一切费用。

统一格式要求14：

商务条款偏离表

项目信息：

招标编号：                 

A、□我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款

	
	
	


供应商：                                 （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签字）

            年       月       日

表格填写说明：

1、未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

2、供应商根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

3、表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

4、表格中“投标文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。

5、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

6、填表示例：（有偏离情况的）

A、 eq \o\ac(□,×)我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、 eq \o\ac(□,√)我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款

	1
	P25、合同条款前附表。第2条。付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的95%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付5%余款。
	付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的97%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付3%余款。

	2
	P25、合同条款前附表。第1条。交货期：签订合同后30天内到货并完成验收；
	交货期：签订合同后20天内到货并完成验收；


统一格式要求15-1:

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（公章）： 

日  期：

统一格式要求15-2:

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

统一格式要求15-3:

监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标供应商只需提中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件中任一有效证明文件均可给予小微企业折扣。

统一格式要求16:

供货及项目实施方案（按评分细则提供）
统一格式要求17：

售后保障体系及售后服务方案（按评分细则提供）

统一格式要求18：

培训方案（按评分细则提供）

统一格式要求19：

同类业绩证明（按评分细则提供）

统一格式要求20：

技术规格偏离表

项目名称：

招标编号：             

	序号
	货物名称
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

            年       月       日

表格填写说明：

1、供应商应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第六章采购需求中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

2、本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

3、表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

4、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

5、表格中“偏离”部分，供应商只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的均按“有偏离“填写，并在说明栏中写明技术指标。

6、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。

7、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

统一格式要求21：

技术参数（按评分细则提供）
第六部分  采购需求

根据有关政府采购法律法规，提出合法合理的采购需求是采购人的权利和义务。
本招标文件的收受供应商对于采购需求有疑问的地方，均可致电采购人，或自行到采购人单位咨询。

采购需求如有变更，采购人将会委托采购代理机构，在规定时间统一通知到所有招标文件的收受供应商。

一、总体要求

1、项目建设

中标供应商要负责对所投标段的全部货物（产品/设备网络/系统)进行软硬件方面的运输送货、安装调试、集成施工等，以使货物（产品/设备网络/系统)可以正常运行或使用。采购人将在全部货物（产品/设备网络/系统)可以正常运行或使用之后，采购人全面负责组织验收，并出具验收报告。

2、投标供应商所投产品必须为正品行货，保证质量。

3、包标段竞标：

本次公开招标的最小竞标单位为一个标段。投标供应商只能对一个或多标段进行整体竞标，不能将任何一个标段进行折散竞标。

4、付款方式及条件

本次招标，采购人将按照采购合同规定直接向中标供应商支付合同价款。

5、时间要求

后述采购需求中，采购人有明确的项目完成时间要求的执行采购人要求。

无明确要求的是要求在最短时间内完成。各投标供应商须根据自己的实际情况，在投标文件中注明项目完成时间。

6、交货地址：宾川县第四完全中学
7、投标报价

本次公开招标的报价要求为一次性报价，即投标供应商应充分考虑各项风险因素和各项费用，报价已包括为完成项目而发生的运输、安装调试、集成施工等全部费用。

采购人在“产品主要技术参数和相关要求”中另有报价要求的按要求报价。

折扣及免费部分应明确加以说明。

二、采购基本需求

（一）资格部分：
1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、本次招标履行合同所必须的设备和专业技术能力

（需提供资料：   无     ）

3、提供依法缴纳税收和社保证明材料

（供应商缴纳税收证明材料（时间和要求：2025年连续3个月（新成立企业除外）。

（供应商缴纳社保证明材料（时间和要求:2025年连续3个月（新成立企业除外）。

4、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、采购人根据本项目的特殊要求规定投标人应具备的特定条件：（1）投标产品有ISO9001质量管理体系认证。（2）具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和售后服务能力。提供2022年至今连续3年由具备相关资质的第三方机构出具的财务审计报告；
提出特殊要求的原因：保证中标单位按约定履行合同，项目能按时完工，且保证产品质量符合国家及行业标准。
（二）商务部分 

1、交货时间：签订合同后20日历天内。
2、交货地点：宾川县第四完全中学。

3、售后服务要求：针对该项目安装运输、售后技术支持、项目完成期、服务响应时间、服务人员、保修期（维保期）、保修方案、退换货、工程质量等内容提供承诺；所有产品质保≥3年。  
4、验收标准：符合国家及行业质量标准，并邀请具有相关技术能力的第三方参与项目验收，若存在产品质量及参数不满足招标文件要求的情况，甲方有权利拒绝验收。
5、付款方式和条件：货物验收合格后一个月内付款完成。  
6、产品及单位价格上限：

	采购品目
	序号
	设备名称
	数量
	单位价格

上限（元）
	总价（元）

	教学、实验用桌（286张）
	1
	学生实验桌
	224
	1782
	652080


	
	2
	书法临摹桌
	28
	2650
	

	
	3
	教师演示台
	4
	12485
	

	
	4
	独立水槽台
	5
	1672
	

	
	5
	准备台
	2
	7304
	

	
	6
	办公实验桌
	4
	1683
	

	
	7
	移动展示台
	1
	8800 
	

	
	8
	多媒体讲台
	1 
	2400 
	

	
	9
	教师中控条案
	1
	7500
	

	
	10
	智慧讲桌
	1
	7500
	

	
	11
	教师演示台
	1 
	3600 
	

	
	12
	实验桌（教师演示台）
	4
	10285
	

	
	13
	交互式数字临摹台
	1
	6500
	

	
	14
	六边形学生桌
	9 
	2400 
	

	教学、实验椅凳（700把）
	15
	实验凳
	550
	141
	130200

	
	16
	升降圆凳
	55 
	70 
	

	
	17
	写生凳
	56
	376 
	

	
	18
	会议椅
	24
	680
	

	
	19
	教师椅
	12
	902
	

	
	20
	教师椅
	1
	250
	

	
	21
	教师椅
	2
	190 
	

	其他柜类

（81个）
	22
	全钢通风橱
	1
	13943
	238464


	
	23
	仪器柜
	52
	2629
	

	
	24
	危险品、易燃品储存柜
	2
	11550
	

	
	25
	通风药品柜
	7
	3245
	

	
	26
	地貌展示柜
	1
	8000
	

	
	27
	乐器储藏柜
	4
	1700
	

	
	28
	机柜
	1
	2000
	

	
	29
	美术教学用品柜
	4 
	1800 
	

	
	30
	美术教学用品柜
	6 
	1350 
	

	
	31
	物理仪器柜
	3
	3300
	


7、采购标的需执行的国家标准、行业标准：无 。

8、本项目不接受联合体投标。

9、是否接受进口产品：否。
（三）技术部分

1、采购需求及参数明细。（见“三、需求及参数表”）

2、投标供应商 需要 提供投标产品彩页。

3、评分细则：见招标文件第三部分。

4、招标文件中不允许偏离的实质性要求和条件：需要提供生产厂商针对本项目相关产品的质保函或产品质量保障承诺书，承诺所供产品为原厂正品。   
5、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局印发的财库〔2019〕9号文件，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.1列入财政部、发展改革委制定的节能产品政府采购品目清单中需强制采购节能产品的实行强制采购，其他节能产品实行优先采购。

5.1.1本项目强制采购的节能产品如下：无。
5.2列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品政府采购品目清单中产品实行优先采购。

5.2.1本项目环境标志产品如下：无。

5.3投标供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

6、本次采购 没有 要求信息安全认证的产品。产品名单如下： /。有此类产品的情况下，要求提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效证书。

（四）其他部分
1、对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除（10%～20%）（财库〔2022〕19号）。

2、本次采购的核心产品如下：教学、实验用桌，教学、实验椅凳，教学、实验用柜。

3、是否要求提供原件材料:  不要求  。如要求提供原件，所需提供的原件如下:    / 。
三、需求及参数表

	标段代码
	序号
	产品（项目）名称
	数量单位
	配置要求及参数（不能指定品牌）
	备注

	A
	1
	学生实验桌
	224张
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。
2、实验室专用陶瓷台面，厚度为≥20mm，采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度≥11.7mm，深度≥1.25mm，储水量≥15.5ml，能够有效阻水和缓冲，同时能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。
台面板技术参数满足以下指标,并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。
▲（1）耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。
▲（2）外观质量：参照T/CIQA10-2020标准：①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 
▲（3）耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准，台面板不少于60项化学试剂进行检测，包含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
▲10、实验桌产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。）：
1）外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；
2）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；
3）操作台力学性能：独立操作台垂直加载稳定性试验未倾翻，无损坏；
4）操作台台面理化性能：①耐划痕：无整圈连续划痕；②耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；
5）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告

	A
	2
	书法临摹桌
	28张
	1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木；
2.规格：≤134cm×60cm×75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm×7.8cm；左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤7.5cm×1.8cm；洗笔器开关孔直径：≤1.6cm；桌面厚度：≥3.5cm；
3.临摹台盖板支持水写，能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台盖板与书法桌表面水平；
4.书法桌前侧预留2个开关安装口；
5.专业笔搁；
6.配套实木方凳2个。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告

	A
	3
	教师演示台
	4张
	整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成；
1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成；
为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下6项性能检测要求，并提供带CMA或CNAS标识的优抗板检测报告复印件加盖投标人公章：
▲（1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。
▲（2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³; 
▲（3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。
▲（4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级；
▲（5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。
▲（6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 
3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；
4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。
5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告

	A
	4
	独立水槽台
	5个
	1、整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）；
2、材质：整体采用ABS和改性PP材质；
3、化验水槽规格：≥415mm（L）×360mm（W）×155mm（H），由ABS塑料一体化注塑成型。槽面需要设有溢水口，预留三联水嘴、台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计，能拆卸清洗，水槽内侧倾斜面设计，四周边缘圆角设计；
4、水槽箱体由ABS和PP塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理；
5、配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
▲6.独立水槽台产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。）：
1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差；
2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；
3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²;
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告

	A
	5
	准备台
	2张
	整桌规格：≥2550mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）；由4张≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）的桌体拼接而成。
1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。
为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下7项性能检测要求，并提供带CMA或CNAS标识的双面膜实芯理化板检测报告复印件加盖投标人公章：
▲（1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。
▲（2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³;
▲（3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。
▲（4）TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。
▲（5）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级；
▲（6）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种菌种检测抗菌率≥99.99%。
▲（7）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
2.桌体结构：塑铝结构。
3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型，采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。
4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm，可防止台面物品向后滑落，保护易碎物品。
6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。
7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。
8.书包斗：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经镀锌处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	办公实验桌
	4张
	整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）
1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。
2.桌体结构：塑铝结构。
3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。
4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。
6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。
7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告

	A
	7
	移动展示台
	1 套
	规格：90cm（台面）*70cm（底部）*95cm（高）装有滑轮，可移动教学。1.5/冷轧钢板，升降机构支架为30#*20#方钢管，展示台台面为烤漆高密度板，一个万向双刹制动轮，2个定向轮。激光切割，机滚成型，点焊，原子灰抛光，外面金属烤漆，内壁防锈喷涂。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	多媒体讲台
	1 套
	采用分体式结构，桌面前板采用一体液压成型弧面设计，美观大方。讲台整体采用1.0mm（也可采用1.2-1.5mm）优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计。配装木扶手为高级橡木。颜色为哑光灰白色，表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	教师中控条案
	1台
	1.规格：200cm×80cm×75cm，实木结构；
2.古典书桌设计，烤漆处理；
3.全部卯榫结构；
4.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中；
5.砚台：20cm×13cm×2.5cm，材质：螺纹石；
6.毛笔笔架：36cm×34cm×10cm，材质: 鸡翅木；
7.笔洗：7.5cm×20cm，材质：优质陶瓷；
8.砚台水滴：陶瓷；
9.镇尺：加重型黑梓木；
10.笔搁：卧式笔架，材质：实木；
11.毛毡：1×2米，可以水洗反复使用；
12.笔筒：12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀；
13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm；
14.配套实木方凳1个。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	智慧讲桌
	1套
	1、讲桌采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，具备防火特性，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
2、桌面为抗倍特板材质，具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、耐烟灼、防静电，稳定性强、平整又不易变形、无毒无害、绿色环保等特性。
3、讲桌设计尺寸长X宽X高约为1200mmX650mmX1020mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，兼顾站立教学或者坐着操作电脑。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
★4、桌面内置≥23.8英寸电容触控屏，并支持10点同时触摸。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
★5、电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI，屏幕分辨率支持≥1920x1080像素，屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
★6、电容触控屏支持同步显示并能操控交互智能平板的画面，与桌面呈25°角，以最佳视角显示教学内容，教师正面授课，录像效果好，提高教学效率。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
7、讲桌设置有安卓触控屏为副屏幕，支持显示控制界面，当对接有录播系统，方便老师快速控制。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
★8、安卓触控屏支持与物联网中控主机对接，实现对教室内的智慧黑板，交互智能平板，录播系统，灯光，窗帘，空调，电视的控制，具备上课，下课或其他教学场景功能，支持每个系统的独立控制功能，并支持微信小程序控制。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
9、安卓中控屏的屏幕尺寸≥10英寸，内存≥2GB，存储≥16GB支持分辨率≥800*1280，具备接口≥1个USB接口、≥1个RJ45网口 、1个DC接口。
★10、安卓控制屏设置有录播控制菜单，支持控制录播系统的录制、暂停、停止、手自动切换等操作，支持台标与字幕的显示控制，支持预览通道选择，以及画面布局切换，可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择，支持一键开启，与一键关闭的操作。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
★11、讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个USB口、≥1个网络接口、≥1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
12、支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在23.8英寸主屏上，支持1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
★13、讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机；（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
14、讲台设置有2个220V五口电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。
15、讲桌设置有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留≥4路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用,方便教师操作，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
★16、柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度≥10U。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）
17、柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出。
19、★为保证后期服务质量，提供原厂授权售后服务承诺函加盖鲜章。为保证软硬件兼容性及稳定性，与嵌入式录播系统同一品牌。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	教师演示台
	1张
	1、产品规格：1600*800*800mm。
2、产品材质：桌面为30mm厚实木板材质，圆角桌角设计，安全防磕碰，桌面配透明垫皮。桌面下设四条实木桌腿，榉木材质，纹理清晰牢固耐用；配置防滑脚垫。
3、产品结构：双层结构，桌面下设置物层，可放置物品。
4、所有材料均经环保水性漆处理，安全无污染。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	实验桌（教师演示台）
	4张
	整体规格：≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。
1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成；
为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下6项性能检测要求，并提供带CMA或CNAS标识的优抗板检测报告复印件加盖投标人公章：
▲（1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。
▲（2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³; 
▲（3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。
▲（4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级；
▲（5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。
▲（6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 
3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；
4、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	交互式数字临摹台
	1套
	1.一体化设计，基于iOS或者Android系统，支持远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹，能临摹长宽均不大于1cm的电子字帖。
2.★临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。
3.支持十点触控功能，可用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能；
4.高可视角度：＞80/80/80/80 （上下左右）；
5.摹帖屏可承重60kg以上无裂痕；
6.防水：临摹屏支持防水功能；
7.耐磨：临摹区面板可抗击100000次以上自然摩擦无划痕；
8.护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2；
9.支持RJ45接口；
10.支持WiFi连接；
11.摹帖屏显示尺寸：＞45cm×25cm；分辨率：1920×1080；
12.临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（学生座位一侧）；
13.支持自主学习模式下的碑帖临摹功能；
14.支持一键自动更新碑帖功能；
15.支持一键系统整体升级功能； 
16.上电自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作软件系统；
17.碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能；
18.练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能；
19.名家课堂系统：具备专家视频课程。
20.支持软件方式调节音量和亮度的功能；
21.支持统一授课模式和自主学习模式切换功能，模式切换由老师控制；
22.支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录（该功能需配备教学互动系统）；
23.临摹台的学习书法软件平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。
24.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，共640课时；每一课都包含“基础知识”、“初步印象”、“继续观察”、“示范讲解”、 “动手体验”、“知识扩展”、 “课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”等教学环节；
25.教学环节---基础知识：根据本节课的内容设计基础知识的内容，书法知识涉及笔墨纸砚基本工具、书写姿势、握笔姿势基本要求以及书家、书写材料、碑帖知识、书论一系列内容。
26、★教学环节---初步印象：根据每节课的核心内容（例如 重点笔画、偏旁部首或者结构）。系统给出4个左右的开放性“印象说法”。（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书）
27、教学环节---继续观察：同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。
★28.教学环节---示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书）
29.★教学环节---书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书）
30.★教学环节---动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”等环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边。（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书）
31.教学环节---知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。
32.★教学环节---课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能。（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书）
33.★教学环节---课堂检测：通过学生互动终端将练习上传交互式数字临摹台（不能通过手机拍照来上传），在交互式数字临摹台能对学生的练习进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；可对练习中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识，并可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见；对结构智能评测时，按照每个字的评价维度，自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书）
34.★教学环节---回帖学习：首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。（出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告复印件并加盖厂家公章；并提供由中国国家认证认可监督管理委员会颁发的第三方检验检测机构的资质认定证书和由中国合格评定国家认可委员会颁发的第三方检验检测机构的实验室认可证书）    
35.★投标人必须提供包含有“交互”、“数字”、“临摹台”关键字的软件著作权证书复印件原厂盖章。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	六边形学生桌
	9 张
	1、尺寸：≥对边1200X780mm(高)
2、结构：新型铝塑结构，桌体上部可选配键盘托。桌体结合人体工程学设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设
计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。无毒无味，耐腐蚀，耐 酸碱，防水防潮。
3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的抗倍特板，造型美观，具有优异的稳定、持久 、耐水和易清洗维护等特性。
4、桌腿：采用铝合金压铸工艺成型，整体成“大”字形，由上下两段组成。上支座尺寸380*44*129mm,壁厚3.0mm。下 支座尺寸395*40*638mm,壁厚4.5mm,与壁厚1.0mm的镀锌板牢固拼合，表面需经静电喷涂、高温固化成光滑面。下支座
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	实验凳
	550个
	1.规格：≥φ300mm×440mm。
2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。
▲6.学生凳产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。）：
1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；
2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）；
3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；
4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹；
5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损；
6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	升降圆凳
	55个 
	1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径320m,凳面表层有颗粒凸起(乳白色),起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有 壁厚为1.8mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
2、凳脚：4个凳脚采用16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐 磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。
3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm,凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教 室的打扫。
4、制作工艺：1.采用二氧化碳保护焊。2.涂层：经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树 脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	写生凳
	56个
	★1.规格：凳面直径不低于295mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。提供本产品绿色环保产品证书、节能环保证书、自主创新品牌证书复印件加盖公章、提供本产品检验报告加盖公章
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	会议椅
	24套
	带小桌板
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	教师椅
	12张
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
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	教师椅
	1张
	教师专用座椅
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	教师椅
	2张
	1、规格：400*460*770mm。
2、材质：采用PP塑料材料，一体成型高韧性、高强度、耐摩擦、绿色环保。
3、结构：椅背弧形紧靠后背，符合人体工学设计，体验舒适。
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	全钢通风橱
	1个
	1、规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）
2、质量标准：
通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；
移动视窗≥5mm钢化玻璃产品；
上下推拉可停止在任意高度；
所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；
外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；
通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性；
通风柜结构坚固，由双层框架支持；
3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；
扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；
4、通风柜其他内衬材料：
通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；
5、配件：
通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；
通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；
6、通风柜照明：
照明罩内部白色，高反射的塑料材质；
照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；
照明亮度：≥80 Lux；
7、电：三线接地插座，220V，10安培；
8、风机：
通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；
功率≥0.3kW；
转速：1450r/min；
排风量：2000-2200m³/h；
噪音：≤65dB；
9、触控式控制面板：
控制内容：风机、风阀角度、照明等。
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	仪器柜
	52个
	1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。
4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。
5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。
6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。
7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。
8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。
9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。
▲10、仪器柜产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。）：
1）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；
2）储物柜力学性能：①搁板稳定性试验：水平力≥搁板重量的50%，空载搁板安全无脱落；垂直力≥100N，空载搁板无倾翻；②搁板支承件强度试验、拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验、主体结构和底架的强度试验,结果均无损；空载稳定性试验结果无倾翻；
3）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.5、铬≤0.5、汞≤0.05）。
4）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	危险品、易燃品储存柜
	2个
	1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）×1840mm（H）；门类型：双开门。
2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。
4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。
5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。
6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。
7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。
8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。                                                                                                                 
9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                                                                                       11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。
12.配备接地装置实现完全接地。
13.装箱时柜内外的说明标识：
《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	通风药品柜
	7个
	1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；
2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。
4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。
5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。
6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。
7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。
8、层板：规格≥910mm×400mm,采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。
9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。
柜体顶部设有通风孔。
10、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	地貌展示柜
	1项
	1.6cm环保生态板造型，中间隔层，能摆放18种地貌，造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	乐器储藏柜
	4个
	1、规格：850×1800×390mm。2.采用冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.采用国际品牌的粉沫使产品真正的环保无毒害。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	机柜
	1个
	机柜尺寸≥22U
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	美术教学用品柜
	4个
	1、规格：1000*500*2000mm。
2、结构：板材结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	美术教学用品柜
	6个
	1、规格：1200*500*1000mm；
2、全木结构：横向放置二层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置二块18mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为7格，上部为一个大格子，下部6个相同尺寸的小格子；
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；
4、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告
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	物理仪器柜
	3个
	规格：≥500mm*550mm*2000mm
1、柜体：面板采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持柔性托盘斜放，调节孔孔距≥65mm；
2、柜门：柜门主体由钢化玻璃和双层钢板组成，钢板表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装，配备内嵌式塑料拉手； 
3、配备旋转置物架及旋转置物架配件;
3.1、旋转置物架：规格：旋转半径≥190mm，高≥1400mm， 采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；一体式6面旋转式面板，板面均匀分布10*10mm置物孔，孔距≥35mm，可搭配旋转置物架配件使用;
3.2、旋转置物架配件：旋转置物架每面至少配置一组旋转置物架配件，每组含双直挂钩、U型挂钩、魔术贴扎带。
4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
	带★、▲为重点功能参数，需提供具有CNAS认证标识第三方检测机构权威检测报告


四、本章的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的品牌型号、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。同时填写技术规格偏离表。
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