
★技术要求及采购数量

	序号
	名称


	主要技术参数/规格型号
	数量
	单位

	1
	粮食干燥机
	1.烘干机是低温循环式，能在当地地区的湿热气候条件下正常作业，在烘干期 95%的时间内无故障运行； 
2.处理品种：水稻，批处理量≥30T； 
3.上下无绞龙结构，入料出料采用自滑式，减少破碎，滑道为不锈钢材质； 
4.工作方式：电脑自动控制，具备干燥层和缓苏层；入料时间≤60分钟，出料时间≤60分钟； 
5.储粮存围板厚度：1.0mm至2.0mmn。水分仪：采用电阻式检测结构原理，水分检测误差范围 0.3%内，独立显示系统，自动清理功能，到达设置水分自动停机； 
6.烘干层采用网板式（横流式）结构，网板为不锈钢材质；
7、结构形式：循环式

8、进机作物总量或批次处理量:≥30000Kg；

9、热源类型:天然气；

10、破碎率增值:≤0.1%;干燥不均匀度:≤0.4%，稻谷爆腰率增值:≤0.3%；

11、干燥机安全性能:噪音值≤78.5dB(A):粉尘浓度≤0.3mg/m³；

12、干燥机降水速率:0.4~1.2%/h；

13、烘干品种:水稻、小麦、玉米等粮食作物；

14、含天然气燃烧机；
15、配置轴承（采用粉尘三层保护设计，耐高温、耐腐蚀。）、电机、畚斗皮带（带耐腐蚀、防静电带，耐高温）、双智能控制系统、智能水分在线监测系统。 
16、含单机电控系统、集中控制柜及烘干机系统、辅助配套线缆及桥架设备。 
17、安全配置：满料传感器、热风温度传感器、谷物温度传感器、定时开关、循环确认、异常过热、温度控制器、过载保护装置、漏电保护等安全保护装置，所有电机配备保护装置； 
18、为方便运输与吊装，增强结构强固，烘干机基础部分（含排粮层 1-2 层）应为分体式组装结构； 
19、烘干机需配备顶部检修平台、护栏及机体梯；
	3
	套

	2
	提升机
	有效产量为处理量:≥35t/h，顶部进料
	1
	台

	3
	刮板输送机
	1、处理量:≥35t/h

2、长度:≥18m

3、壁厚碳钢(含盖板):≥3mm

4、功率:≤5.5Kw

5、刮板材料:高强聚酯

6、线速:≥0.2m/s

7、输送部截面尺寸(宽X高):≥320*350mm
8、刮板输送机为多点卸料式，头部必须配防堵装置及防头部积料设计。

9、安全性能、安全防护、安全信息、安全装备：符合 DG/T 192-2023 中的要求。
	1
	套

	4
	出粮皮带输送机缓冲斗
	采用防耐磨材质，有效减少露谷灰尘飞扬
	5
	套

	5
	气动阀门
	1、气缸缸径:≥50mm

最大行程: ≤400mm
	5
	套

	6
	空压机
	1、功率:≥3Kw

2、排气压力:≥0.36Mpa
	1
	套

	7
	集成主控柜
	按钮式操作面板，含所需要的电缆线(不含主电缆线) 。每个控制柜需有总开关、热保护器等；所有电器元件均采用正规国标元器件，线缆均需采用国标线缆；控制柜需严密封闭，避免鼠咬。
	1
	套

	8
	检修平台
	1.国标材料现场制作；

2.钢结构件和维修平台均采用热轧型钢制造，走道和维修平台足以支撑在维护设备时可能放在它上面的任何零部件及工具，并不会掉落。

3.平台采用花纹钢板（单位承重≥300公斤），防止积雪、积水和积尘，底部支撑间距≤500mm。

4.栏杆和踏板连接固定到支撑件上，扶栏高度不低于1100mm，检修平台宽度不低于600mm，各项规格符合国标要求。

5.所有提升机、清选筛、刮板机、皮带输送机等均安装相应的支架和工作平台，干燥机顶部平台采用花纹钢进行全部连接，平台之间采用爬梯连接。
	1
	套


注：粮食干燥机是本项目的核心产品。
★商务要求

一、供货时间及地点：

1、供货时间要求：合同签订后60日内完成交货安装并验收合格。

2、交货安装地点：峨眉山市桂花桥镇人民政府指定地点。
二、安装

1、现场安装包括完善安装条件，现场处理、杂物清除等所需的一切主材和辅材配套工程，所产生的费用包含在投标报价中。

2、中标人接到采购人通知后在规定时间内到达现场组织安装、调试、优化等，保证美观牢固并达到正常使用。产品如有质量问题，中标人需无条件退换货。

3、将所有设备开箱，收集整理好所有货物的产品说明书、保修卡、产品序列号和检验合格证等所有与货物相关的资料一并交给使用单位验货人员，并签字确认。记载产品序列号与安装地点对应关系，移交相关人员，并签字确认。

    4、设备安装费及现场2台20T烘干机移机、果蔬烘干机移机、地磅移机；包含下粮坑和筛子平台重新制作、地磅基础施工等所有的费用。
三、安全责任：

1、中标人在承担货物生产运输安装调试培训售后服务过程中的所有供应商人员安全、货物验收交付前一切风险。

2因中标人产品质量或安装调试导致在使用期间出现的安全问题，责任由中标人全部承担。

四、使用培训
中标人在设备安装、调试、验收过程中需通知采购人的具体操作人员参与并对其进行安全操作、使用的全过程培训，达到独立操作为准。

五、验收方法和标准：

成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采[2015]32号）和《乐山市政府采购采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采[2018]16号）的要求、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

六、质保及售后服务：
1、质保期（验收合格之日开始计算）：叁年；
2、售后服务：质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后30分钟内响应，1小时内响应到场，2小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如同一货物同一质量问题经中标人2次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购方有权退货并追究中标人的违约责任；
3、为保障产品质量，投标人须承诺中标后将配合采购人对其提供的投标文件中的相关证明材料进行核查验证；若提供有虚假材料，采购人将按照相关法律法规上报财政部门。（提供承诺函加盖投标人鲜章）
七、付款方式

乙方提交合格的成果资料文件同时得到甲方认可，收到乙方提供的有效增值税发票后的10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额。
八、履约保证金

1、成交供应商应在成交通知书发放后，政府采购合同签订前，向采购人指定账户支付合同金额5%的履约保证金。
退还时间：项目验收合格后30个日历天内全额无息退还。

2、不予退还情形：中标人如不能保质保量和如期履约，采购人将拒绝退还履约保证金。

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

注：出具保函的主体应当是金融机构、保险机构、担保机构等依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则将取消成交供应商的成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。

九、报价要求

报价是供应商全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价，包括供应商履约过程中的产品、运输（含二次搬运、转运）、人工、机具、差旅、保险、税金、验收、安装费、资金利息、合理利润、后期服务（如有）及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现在响应报价估算错误等引起的损失由成交供应商自行承担。

十、争议解决办法

1、因产品质量问题发生争议，由质量技术监督部门或双方认可的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品质量不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
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